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[bookmark: _bookmark0]ВВЕДЕНИЕ
Выполнение производственного экологического контроля окружающей среды является обязательным для объектов I и II категорий в соответствии с Экологическим Кодексом РК. Природопользователи обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также наилучших существующих технологий.
Программа экологического производственного контроля составлена на основании организационно-распорядительных, нормативных документов с учетом технических и финансовых возможностей организации.
Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов
Программа экологического производственного контроля включает в себя:
· план-график внутренних проверок;
· программу производственного экологического мониторинга;
· копию плана локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций.
Производственный экологический контроль проводится на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.
Производственный мониторинг является элементом производственного контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.
Производственный экологический мониторинг воздействия включает в себя мониторинг состояния воздушного бассейна, водных ресурсов, охрану земельных ресурсов и отходов производства.
В программе мониторинга воздействия отражена следующая информация:
· Организационная	и	функциональная	структура	внутренней	ответственности персонала за проведение ПЭК:
· перечень отслеживаемых параметров
· периодичность проведения измерений
· сведения об используемых методах проведения мониторинга
· точки отбора проб и места проведения измерений
· методы и частота ведения анализа и сообщения данных.
Производственный экологический мониторинг будет проводиться аккредитованной лабораторией.
Определение	концентраций	загрязняющих	веществ	будет	осуществляться	по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК.
Механизмы обеспечения качества инструментальных замеров будут достигаться следующим образом:
· Методики выполнения измерений будут аттестованы;
· Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;
· Оборудование будет иметь свидетельство о поверке;
· Персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации;
· В лаборатории будет проводиться внутренний контроль точности измерений.
Целями производственного экологического контроля являются:оценка состояния объектов окружающей среды под воздействием деятельности природопользователя, соблюдение экологических требований и технологических параметров производства;
· проверка	выполнения	планов	и	мероприятий	по	охране	природы	и оздоровлению окружающей среды;
· соблюдение нормативов качества окружающей природной среды;
· выполнение требований природоохранного законодательства;
· оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

· обеспечение служб государственного контроля и наблюдений, органов управления и всех заинтересованных лиц постоянной, полной, достоверной, оперативной информацией о состоянии экологической ситуации в районе расположения объектов предприятия;
· повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
· создание и накопление базы и банка данных об экологическом состоянии окружающей среды.
· повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

Адрес предприятия заказчика: 
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ТОО «KazBeef Processing» является действующим предприятием с 2016 года, расположено в Акмолинской области, Бурабайском районе, г. Щучинск. 
Мясокомбинат ТОО «KazBeefProcessing» является действующим предприятием и расположено в г.Щучинск, Бурабайском районе Акмолинской области.
Основной деятельностью предприятия является мясоперерабатывающее производство.
Территория предприятия представлена одной промплощадкой, расположенной в г.Щучинск, ул. С.Лазо.
Минимальное расстояние от промплощадки до жилой зоны составляет 1150,0 метров в западном и северо-западном направлениях.
В состав основной производственной площадки входят цеха и участки:
- корпус предубойного содержания скота;
- убойный цех для КРС;
- холодильная установка;
- колбасный цех;
- котельная;
- склад топлива;
- АБК;
- блок подсобных цехов;
- очистные сооружения – локальные жироловки;
- весовая;
- пункт мойки и дезинфекции машин с локальными очистными сооружениями.

Ближайшее расстояние от территориальных границ промплощадки до жилого массива отображено в таблице:
	Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Основная площадка

	Расстояние, м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1150
	1150




Краткая характеристика источников выбросов загрязняющих веществ, 
воздействующих на атмосферный воздух
В состав основной производственной площадки входят цеха и участки: корпус В состав основной производственной площадки входят цеха и участки: - корпус предубойного содержания скота; - убойный цех для КРС; - холодильная установка; - колбасный цех; - котельная; - склад топлива; - АБК; - блок подсобных цехов; - очистные сооружения – локальные жироловки; - весовая; - пункт мойки и дезинфекции машин с локальными очистными сооружениями. Производственная мощность/производительность предприятия (мясокомбината) составляет: 45 голов/сутки, 9,67 тонн/сутки, 3531 тонн/год колбасных изделий и копченостей из мяса при двухсменном режиме работы 24 ч/сут, 365 дн/год. 
Применяемая на предприятии технология переработки мяса соответсвует прогрессивным технологическим решениям с учетом малоотходной технологии. 
Выбросы в атмосферу различных цехов и производств мясокомбинатов отличаются по качественному и количественному составу, что обусловлено разнообразием технологических процессов переработки сырья животного происхождения.
Особенностью этих выбросов является присутствие в выбрасываемых газах неприятно пахнущих веществ (одорантов). Большинство технологических процессов, связанных с термической обработкой мяса в присутствии  воды,  сопровождается образованием разнообразных по физико-химическим, токсическим  и органолептическим характеристиками продуктов распада белка. 
Основными источниками неприятно пахнущих выбросов на предприятии являются термические отделения колбасных цехов.
Наряду с одорантами в выбросах мясных производств присутствуют твердые частицы животного и растительного происхождения. Кроме того, с выбросами аммиачных компрессорных в атмосферу поступает аммиак.
Мясокомбинат ТОО «KazBeefProcessing». Максимальная производительность мясокомбината и готовой продукции составит 3531 тонн/год готовой продукции (колбасных изделий и копченостей из мяса) при двухсменном режиме работы 365 дн/год. Проектная производительность убойного цеха составляет 45 голов/сутки, средним весом 215 кг, объем перерабатываемых туш в сутки составляет 9,67 тонн. 
В состав мясокомбината входят следующие цеха и участки: корпус предубойного содержания скота; убойный цех для КРС; холодильная установка; колбасный цех; котельная; склад топлива; АБК; блок подсобных цехов; очистные сооружения-локальные жироловки; весовая; пункт мойки и дезинфекции машин с локальными очистными сооружениями. 
Доставка скота предусмотрена специализированным автотранспортом. Разгрузка скота осуществляется на автоплатформу, имеющую два сгона для здорового и больного скота.
При организации приема скота по живому весу предусмотрены: весовая, устройство для сортировки скота после взвешивания, загоны для скота, корпус предубойного содержания на суточный запас скота, дезобарьеры.
Цех убоя и разделки. Скот из корпуса предубойного содержания, примыкающего к мясожировому корпусу, передается в отделение убоя и обескровливания. Поступивших животных оглушают и поднимают на путь обескровливания. Кровь для пищевых целей собирают только от животных, признанных во время ветеринарного осмотра здоровыми, оставшаяся кровь на правляется в канализацию. после обескровливания туши конвейером подаются в отделение первичной переработки скота.
	Съемка шкурс туш КРС осуществляется на напольной роликовой шкуросъемной машине, способом, исключающим попадание грязи на свежеобесшкуренную тушу. Далее шкуры направляются в отделение обработки шкур.
Мясо и субпродукты после взвешивания и экспертизы поступают на холодильник. Охлаждение мяса предусматривается в камере шокового охлаждения с температуры -16°С до температуры в толще бедра +3°С.
	Мясные полутуши поступают из холодильника в охлажденном или момроженном виде в дефростер-накопитель. Для обвалки, жиловки и транспортировки предусмотрен конвейер со специальной пищевой лентой. От столов конвейера после взвешивания мясо поступает на измельчение на автоматический волочок. Затем измельченное мясо перемешивается с солью в мешалке. По готовности фарш поступает на вакуумный смеситель (куттер), который предназначен для приготовления фарша. Шприцевание (набивка фарша в колбасную оболочку) колбас производится гидравлическими шприцами.
Котельная. Теплоснабжение производственных зданий, выработка пара для технологических нужд мясокомбината предусмотрено от производственной котельной, в которой установлено 4 котла: котел WOLF типа MKS500 (1 ед.), котел BURAN типа ВВ1035RD/RG (2 ед.), котел BURAN типа ВВ2035RD/RG (1 ед.) – резервный. Котельная работает на печном топливе. Годовой расход топлива для обогрева помещении и выработки пара составляет 232 тонны. Источником загрязнения атмосферы при эксплуатации котельной является дымовая труба (источник №0001), высота трубы 4,5 м, диаметр 0,3 м. При работе котлов в атмосферу организованно выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, углерод оксид, серы диоксид, углерод.
	Для хранения печного топлива предусмотрены 2 резервуара объемом 5,67 м3 (источник №6004) и 2,0 м3 (источник №6005). При хранении топлива в атмосферу неорганизованно выделяются алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).
Термическое отделение колбасного цеха. Термическую обработку мясопродуктов: колбасных изделий, копченостей, поступающих из мясожирового и колбасного цехов, производят в термическом отделении. 
В отделении производят копчение, обжарку и запекание в дыму колбасных изделий.
Дым для копчения и обжарки мясопродуктов получают путем неполного сжигания древесины (опилок) преимущественно лиственных пород. Цель термической обработки мясопродуктов  коптильным дымом – придание им специфических качественных  показателей (вкус, запах, цвет) и повышение их стойкости к действию гнилостный микрофлоры и кислорода воздуха. 
В качестве коптильного оборудования в колбасном цехе установлена термокамера SLT THERMOSTAR 2000/R-E. Время работы термокамеры 24 ч/сут, 255 дн/год. 
Коптильный дым получают в дымогенераторе. Дымогенератор тления на щепе служит для подключения к промышленным установкам горячего и холоднго копчения. Двухрычажная мешалка вращается в шарикоподшипнике и приводится в движение от электродвигателя, что предупреждает образование комков в воронке и позволяет щепе беспрепятственно поступать в зону тления. Тление осуществляется от электрического элемента. Поджиг производится в течении нескольких минут до начала тления. В случае остановки дымогенератора более чем на три часа, снова необходим электрический поджиг. Зола падает в сборник, изготовленный из хромоникелевой стали. Для тления необходима подача свежего воздуха, которая осуществляется черз вентилятор. Благодаря высокой плотности дыма сокращается продолжительность процесса копчения. Плотность дыма регулируется с помощью системы управления бесступенчато. При этом потребление щепы автоматически соответствует заданной плотности дыма. Места тления не требуют ежедневной очистки. Предусмотрен контроль за температурой дыма. Дымогенератор работает в режиме редуцированного отвода дыма. Тем самым обеспечивается значительная экономия коптильного материала и энергии нагрева, снижение потока отработанного дыма.
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является труба высотой 6,5 м, диаметром 0,25 м (источник №0002). В выбросах, образующихся в процессе работы коптильного оборудования, присутствуют азота диоксид, аммиак, сера диоксид, углерод оксид, гидроксибензол, пропаналь, взвешенные частицы.
Временное содержание скота. До убоя животное временно располагается в предусмотренном стойле. Навоз на территории предприятия не складируется, а сразу же вывозится с территории. Выброс загрязняющих веществ производится организованно через трубу вытяжного устройства высотой 7,0 м, диаметром 0,25 м (источник №0003). От временного содержания скота в атмсоферу выделяются следующие загрязняющие вещества: аммиак, сероводород, метан, метанол, гидроксибензол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, пыль меховая.
Пункт мойки машин. Для дезинфекции автотранспорта, задествованного при перевозке животных предусматривается мойка автотранспорта (источник №6002). В течении года обслуживается 100 автомобилей. При въезде и выезде автотранспорта на автомойку в атмосферу выделяются: азота диоксид, сера диоксид, оксид углерода, бензин нефтяной.
Открытая парковка автотранспорта. Для парковки приезжающего автотранспорта на территории предприятия предусматривается открытая автостоянка на 20 парковочных  мест (источник №6003). Наибольшее количество вредных ингредиентов в выхлопных газах автомобилей содержится при работе двигателя на холостом ходу или на малой скорости. При въезде и выезде автотранспорта автотранспорта в атмосферу неорганизованно выделяются: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, бензин нефтяной.
Крематор. Находится на консервации. 
Вспомогательные работы. Для заточки ножей и инструментов в помещении цехов предусмотрено использование заточных станков (4 ед.) марки: JET JSSG10 (1ед.), CROWN CT13333 KNECHT (2 ед.), D88368 (1 ед.). Время работы станков 2 ч/сутки, 446 ч/год. Выброс ЗВ в атмосферу происходит неорганизованно через оконный проем слесарной мастерской (источник №6007). В атмосферу неорганизованно выделяются: взвешенные частицы, пыль абразивная.
При проведении плановых ремонтных работ на территории предприятия проводятся сварочные и лакокрасочные работы. При проведении сварочных работ на сварочном посту (источник №6008) используются электроды марки МР-4, расход электродов составляет 30,0 кг/год. При проведении сварочных работ в атмосферу неорганизованно выделяются: железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.
При проведении лакокрасочных работ применяется грунтовка (расход 38 кг),эмаль ПФ-115 (расход 102 кг). В период лакокрасочных работ в амтосферу неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: диметилбензол, уайт-спирит.
Очистные сооружения. На территории предприятия предусмотрены сооружения по очистке производственных стоков. В помещении очистки сточных вод предусмотрена вытяжная вентиляция. В процессе аэрации выделяются сероводород и аммиак. Выброс загрязняющих веществ производится организованно через трубу вытяжного устройства высотой 4,7 м, диаметром 0,25 м (источник №0005). 



Таблица 1.
Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	
Месторасположение по коду КАТО
	
Месторасположение, координаты
	Бизнес
идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности
по общему ОКЭД
	Краткая характеристика
производственного процесса
	
Реквизиты
	Категория и проектная
мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
ТОО «KazBeef Processing»
	
Акмолинская  область, Бурабайский район, г. Щучинск. 

	
	160240029432
	
мясоперерабатывающее производство

	
мясоперерабатывающее производство

	
ТОО «KazBeef Processing»
	
II категория



Таблица 2.
Информация по отходам производства и потребления
	

Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	

Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Бытовые отходы 
	20 03 01
	По мере накопления вывозятся согласно договора

	Навоз 
	02 01 06
	По мере накопления вывозятся согласно договора

	Биоотходы
	02 02 02
	По мере накопления вывозятся согласно договора



Таблица 3.
[bookmark: _bookmark2]Общие сведения об источниках выбросов

	№
	Наименование показателей
	Всего

	2026-2035гг

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	11

	2
	Организованных, из них:
	4

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	7




Таблица 4.
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



Таблица 5.
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	
Наименование площадки
	Источник выброса
	

Местоположение (геогр. координаты)
	

Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/
материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	


ТОО «KazBeef Processing»




	




Дымовая труба
	




0001
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	




Дизельное топливо

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	




Дымовая труба


	




0002


	
	Азота (IV) диоксид (4)
	




Щепа


	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Гидроксибензол (155)
	

	
	
	
	
	Пропаналь (465)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	Вентиляционная труба











	0003






	
	Аммиак (32)
	


-







	
	
	
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	

	
	
	
	
	Углерод диоксид
	

	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	
	
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	

	
	
	
	
	Гидроксибензол (155)
	

	
	
	
	
	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)
	

	
	
	
	
	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)
	

	
	
	
	
	Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)
	

	
	
	
	
	Диметилсульфид (227)
	

	
	
	
	
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)
	

	
	
	
	
	Метиламин (Монометиламин) (341)
	

	
	
	
	
	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)

	

	
	Вытяжная труба
	0005


	
	Аммиак (32)
	


	
	
	
	
	Сероводород (518)
	



	
	Пункт мойки машин



	6002




	
	Азота (IV) диоксид (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (6)
	


	
	
	
	
	Сера диоксид (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (584)
	

	
	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	

	
	Резервуар для топлива V  =  5,67куб.м.
	6004
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	Печное топливо


	
	
Резервуар для топлива V  =  2,0 куб.м.
	

6005
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	Печное топливо


	
	
Оконный проем слесарной мастерской
	
6007
	
	Взвешенные частицы (116)
	
-







	
	
	
	
	Пыль абразивная (1027*)
	



	
	Сварочные работы
	6008
	
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	Электрод МР-4


	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	Лакокрасочные работы
	6009
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	Грунтовка

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	



Таблица 6.
Сведения о газовом мониторинге

	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера	контрольных точек
	Место	размещения	точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Полигоны отсуствуют. В связи с этим мониторинг не предусматривается



Таблица 7.
Сведения по сбросу сточных вод

	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Сточные воды отсутствуют, в связи с этим мониторинг сточных вод не предусматривается.



Таблица 8.
План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
т1 (Ю)
	Пыль	неорганическая,
содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	1 раз в год 3 квартал
	
Не применимо
	
аккредитованная лаборатория
	
аттестованные методики

	
т2 (С)
	Пыль	неорганическая,
содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	1 раз в год 3 квартал
	
Не применимо
	
аккредитованная лаборатория
	
аттестованные методики

	
т3 (З)
	Пыль	неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	1 раз в год 3 квартал
	
Не применимо
	
аккредитованная лаборатория
	
аттестованные методики

	
Т4 (В)
	Пыль	неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	1 раз в год 3 квартал
	
Не применимо
	
аккредитованная лаборатория
	
аттестованные методики



Таблица 9.
График мониторинга воздействия на водном объекте
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	В связи с тем, что работы производятся за пределами водных объектов, их водоохранных зон и полос, мониторинг поверхностных и подземных вод не предусматривается



Таблица 10.
Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	* Согласно п.5 ст.228 ЭК РК «Загрязнением почв признается присутствие в почве загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные государством экологические нормативы качества почв. Источниками загрязнения почв признаются
поступления загрязняющих веществ в почву в результате антропогенных и природных факторов, а также образование загрязняющих веществ в почвах в результате происходящих в них химических, физических и биологических процессов». Воздействующим фактором на почвы в большей степени имеет буровой раствор для бурения.
Однако, учитывая то, что буровой шлам будет приготовлен на основе
местных глин и технической воды, которые не приведут к поступлению нехарактерных к местной среде химических, физических и биологических процессов, проведение мониторинга уровня загрязнения почвы является нецелесообразным. Исходя из этого, проектом не предусмотрено проведение мониторинга уровня загрязнения почвы.
Инструментальный мониторинг уровня загрязнения почвы не проводится



Таблица 11.
План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Территория предприятия
	Еженедельно

	2
	Инженер-эколог
	1 раз в квартал


Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:
1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
3) составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

2. [bookmark: _bookmark3]ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии с требованиями ст. 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».
Целями производственного экологического контроля являются:
· получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
· обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
· сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
· повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
· оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
· формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
· информирование общественности об экологической деятельности предприятия; -
повышение эффективности системы экологического менеджмента.
Программа	производственного	экологического	контроля	содержитследующую информацию:

2.1 [bookmark: _bookmark4]Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга
· В рамках программы осуществляются инструментальные замеры на границе СЗЗ.
· Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов в атмосферу на источниках будет осуществляться балансовым методом, т.е. расчетным путем.

2.2 [bookmark: _bookmark5]Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных
· Период,	продолжительность	и	частота	осуществления	производственного экологического контроля приведен в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1
Период, продолжительность и частота осуществления производственного экологического контроля
	№п/п
	Технологический процесс
	Продолжительность
	Периодичность контроля
	Ответственное лицо

	1
	Общее руководство
	Постоянно
	Постоянно
	Руководитель предприятия

	2
	Определение соответствия состояния эксплуатационного Оборудования техническим требованиям
	Постоянно
	1 раз в месяц
	Технический руководитель

	3
	Контроль за соблюдением
правил техники безопасности в процессе проведения работ
	Постоянно
	1 раз в месяц
	Технический руководитель

	4
	Соблюдение условий технологического регламента производства
	Постоянно
	1 раз в месяц
	Технический руководитель

	5
	Контроль за соблюдением нормативов НДВ (расчетным путем)
	Ежеквартально
	1 раз в квартал
	Иженер-эколог

	6
	Контроль за своевременным выполнением Экологического Контроля и сдачи отчетности в
госорганы
	Ежеквартально
	1 раз в квартал
	Иженер-эколог



2.3 [bookmark: _bookmark6]План-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение
Основной целью внутренних проверок является соблюдения требование установленные в Экологическом Кодексе РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с природоохранными условиями экологического разрешения на воздействие.
Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по устранению выявленных нарушений в ходе проверки.
В случае возникновения неисправности оборудования или аппаратуру в процессе работ фиксируется в специальных журналах, и оперативно принимаются меры по их устранению.
Ответственные лица - Технический руководитель и инженер-эколог предприятия. План-график внутренних проверок приведен в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1 План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического
законодательства
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	Территория предприятия
	1 раз в месяц


В соответствии со статьей 189 Экологического Кодекса РК оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.
Внутренние проверки проводятся работником (работниками), на которого (которых) оператором объекта возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля. В ходе внутренних проверок контролируется:
1) выполнение	мероприятий,	предусмотренных	программой	производственного экологического контроля;
2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
3) выполнение условий экологического и иных разрешений;
4) правильность	ведения	учета	и	отчетности	по	результатам	производственного экологического контроля;
5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
На предприятии постоянно производится контроль соблюдения производственных инструкций и правил в части соблюдения законодательства по охране окружающей среды.
В случае обнаружения нарушений экологических требований в обязательном порядке составляется акт, на основании которого издается приказ об устранении нарушений, устанавливаются сроки устранения нарушений и назначаются ответственные лица.

2.4 [bookmark: _bookmark7]Организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля
Ответственность за организацию контроля по соблюдению нормативов эмиссий, загрязняющих вещества в атмосферу и своевременную отчетность возлагается на ответственное лицо в области охраны окружающей среды на предприятии - Инженер-эколог.
Специалисты экологической службы должны быть компетентными в вопросах охраны окружающей среды.
Организационная и функциональная структура внутренней ответственности разработана для выполнения следующих задач и целей:
1. Минимизировать негативное влияние производства на окружающую среду;
2. Обеспечить работу производства в соответствии с технологическими параметрами и в режимах, обеспечивающих функционирование оборудования с минимальными объемами эмиссий в окружающую среду;
3. Обеспечение выполнения требований природоохранного законодательства;

4. Своевременное устранение нарушений и выполнение плана природоохранных мероприятий.
5. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности за состоянием окружающей среды и выполнение программы производственного экологического контроля строится и функционирует в соответствии с структурой предприятия.
Функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля приведена ниже
	№ п/п
	Должность
	Обязанности

	1
	директор
	Общее руководство за ведением природоохранной работы, выработку стратегии и планирование приоритетных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Руководит деятельностью предприятия и координирует все процессы, связанные с его текущей деятельностью. Ответственен за обеспечение
экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды

	2
	Главный инженер
	Контроль за технологическим процессом на объектах. Ответственен за обеспечение экологической безопасности.

	4
	эколог
	Контроль за соблюдением требований в области охраны ОС, оформление экологической отчетности и документации

	5
	Начальник цеха
	Обеспечение высокой технической готовности энергетического оборудования несут ответственность за проведение учета образования отходов, за выполнение природоохранных мероприятий и предписаний государственных органов в области охраны окружающей среды.

	6
	Оператор
	Контроль за соблюдением на предприятии технологических показателей, связанных с эксплуатацией оборудования



2.5 [bookmark: _bookmark8]Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля (информация о планах природоохранных мероприятий и/или программе повышения экологической эффективности)
Информация о планах природоохранных мероприятий приведена в таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1
	№
	Наименование мероприятия
	Объем
	Ожидаемый экологический
эффект от мероприятия (тонн/год)

	1
	Контроль	за
соблюдением нормативы
эмиссий в атмосферу
	2026-2035гг	–без учета автотранспорта составляет 6.933309 т/год.

	Предотвращение	превышений установленных нормативов

	2
	Передача	сторонним организациям отходов
	По факту накопления
	Снижение	физических	нагрузок	на окружающую среду.
При своевременном вывозе



2.6 [bookmark: _bookmark9]Механизмы обеспечения качества инструментальных замеров в лаборатории
С	целью	обеспечения	качества	инструментальных	замеров	к	лаборатории	будет предъявлен ряд требований:
· методики выполнения измерений должны быть аттестованы;
· средства измерений должны иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в госреестр РК;
· оборудование должно иметь свидетельство о поверке;
· персонал лаборатории должен иметь соответствующие квалификации;
· в лаборатории должен проводиться внутренний и внешний контроль точности измерений.

2.7 [bookmark: _bookmark10]Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных
Природопользователь ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».
Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.
Мониторинг осуществляется расчетным методом и инструментальным измерениями ежеквартально.
Отчетность о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляется в уполномоченные органы по форме и в сроки, оговоренные в «Правилах разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» (согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №250 от 14 июля 2021 года).

2.8 [bookmark: _bookmark11]Необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам мониторинга окружающей среды) и места проведения измерений
Наибольшее воздействие оказывает на загрязнение поверхностного слоя атмосферного воздуха на прилегающей территории. Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляется выбросы, и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ.
Источники загрязнения атмосферы различаются по мощности выброса (мощные, крупные, мелкие) высоте выброса (высокие, средней высоты и низкие) температуре выходящих газов (нагретые и холодные).
Скорость ветра способствует переносу и рассеиванию примесей, так как с усилением ветра возрастает интенсивность перемешивания воздушных слоев.
Контроль качества атмосферного воздуха будет производится с учетом направления ветра, с наветренной и подветренной стороны по каждому объекту отдельно, что будет способствовать исключению влияния незначительных отклонений направления ветра во время проведения измерений.
План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха представлен в приложении 1.

3. [bookmark: _bookmark12]ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Предприятие имеет перечень мероприятий технологического и организационно-технического характера, обеспечивающего исключение таких ситуаций.
Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на предприятии предпринимаются все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий. К данным ситуациям при производственной деятельности предприятия можно отнести ситуации, влекущие за собой аварийные эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду.
В этом случае на предприятии предусмотрен План ликвидации возможных аварийных ситуаций, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.
По окончании аварийно-восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

С этой целью в процессе ликвидации аварии наблюдения за состоянием воздушного бассейна должны проводится не менее чем раз в сутки. В том же режиме (один раз в сутки) проводится отбор проб почв и воды из наблюдательных скважин, попавших в зону влияния аварии.
Отбор проб атмосферного воздуха, почво-грунтов и вод производится по общепринятым методикам.
Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов или иных жидкостей, обладающих токсичными свойствами, которые фиксируются на дежурном плане.
Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварии по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.
В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах Департамент экологии по Карагандинской области, принять меры по ликвидации последствий аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды (атмосферному воздуху, почвам, подземным и поверхностным водам), осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы.
После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.
После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии.
Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории, в том числе в течение года после её завершения.
План детализации должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования.
Обобщение материалов в случае возникновения аварийной ситуации производится по тем же формам отчетности, которые используются при нормальной эксплуатации участка геологоразведки.
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[bookmark: _bookmark16]План-графики контроля за соблюдением нормативов НДВ на 2026-2035 гг.

	
	

	ЭРА v3.0   ТОО "SERVICE LINE LTD"
	Таблица 6.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	контроля
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Промплощадка
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.02104
	46.1200797
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.00342
	7.49670498
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.00148
	3.24418812
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.0725
	158.921377
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.0975
	213.721852
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	0002
	Промплощадка
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.002
	6.31301472
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Аммиак (32)
	
	0.00342
	10.7952552
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.00148
	4.67163089
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.0725
	228.846783
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Гидроксибензол (155)
	
	0.0975
	307.759467
	
	

	
	
	Пропаналь (Пропионовый альдегид,
	
	0.0036
	11.3634265
	
	

	
	
	Метилуксусный альдегид) (465)
	
	
	
	
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.005
	15.7825368
	
	

	0003
	Промплощадка
	Аммиак (32)
	
	0.001475
	2.19400892
	
	

	
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.0000232
	0.03450916
	
	

	
	
	Метан (727*)
	
	0.007025
	10.4494323
	
	

	
	
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	0.000058
	0.08627289
	
	

	
	
	Гидроксибензол (155)
	
	0.0000055
	0.00818105
	
	

	
	
	Этилформиат (Муравьиной кислоты
	
	0.000085
	0.12643441
	
	

	
	
	этиловый эфир) (1486*)
	
	
	
	
	

	
	
	Пропаналь (Пропионовый альдегид,
	
	0.000028
	0.04164898
	
	

	
	
	Метилуксусный альдегид) (465)
	
	
	
	
	

	
	
	Гексановая кислота (Капроновая
	
	0.000035
	0.05206123
	
	

	
	
	кислота) (137)
	
	
	
	
	

	
	
	Диметилсульфид (227)
	
	0.000054
	0.08032304
	
	

	
	
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)
	
	0.00000029
	0.00043136
	
	

	
	
	Метиламин (Монометиламин) (341)
	
	0.000021
	0.03123674
	
	



	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (
	
	0.000725
	1.07841116
	
	

	
	
	1050*)
	
	
	
	
	

	0005
	Промплощадка
	Аммиак (32)
	
	0.000366
	0.5444117
	
	

	
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.00045
	0.66935865
	
	

	6002
	Промплощадка
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.0001093
	
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.00001777
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.00001833
	
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.00823
	
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	
	0.000992
	
	
	

	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	

	6003
	Промплощадка
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.00002756
	
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.00000419
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.00000944
	
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.003044
	
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	
	0.0002944
	
	
	

	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	

	6004
	Промплощадка
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00107
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6005
	Промплощадка
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00107
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6007
	Промплощадка
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.00078
	
	
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	0.00034
	
	
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	

	6008
	Промплощадка
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.00165
	
	
	

	
	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете
	
	
	
	
	

	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец и его соединения /в
	
	0.0001833
	
	
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	
	

	
	
	327)
	
	
	
	
	

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в
	
	0.0000667
	
	
	



