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АННОТАЦИЯ
В настоящем проекте нормативов эмиссий ТОО «KazBeefProcessing»  содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов вредных веществ на 2026-2035 гг., а также предложения по нормативам предельно допустимым выбросов по ингредиентам, рекомендации по организации системы контроля за соблюдением нормативов НДВ и санитарно-защитной зоны. 
В проекте определены, рассчитаны и систематизированы характеристики источников выделений и выбросов загрязняющих веществ от источников согласно пункту 18 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду №63-п от 10.03.2021 г. (далее Методика) в части, для действующих объектов I или II категории учитывается фактическая максимальная нагрузка оборудования в пределах показателей, установленных проектом.
Проект выполнен в соответствии с требованиями экологического кодекса РК от 2 января 2021 года, законами и нормативными актами по охране окружающей среды, действующими в РК на момент разработки настоящего проекта.
Проект НДВ разрабатывается в связи с окончанием срока действия экологического разрешения на эмиссии за №KZ48VDD00064504 от 20.12.2016 года (разрешительный документ действует до 31.12.2026 г.) Имеется заключение государственной экологической экспертизы за №KZ55VDC00055729 от 05.12.2016 года на проект нормативов эмиссий (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для мясокомбината ТОО «KazBeef Processing». 
Согласно данного заключения валовый выброс составляет 7.15843979 т/год. Общее количество источников загрязнения на территории предприятия составляет 13, из них организованных – 5, неорганизованных – 8.
Данным проектом источник загрязнения атмосферы при работе крематора (источники №0004, № 6006), исключены из расчетов. Находится на консервации. 
Общее количество источников загрязнения на территории предприятия составляет 11, из них организованных – 4, неорганизованных –7.
Валовый выброс загрязняющих веществ составляет 6.933309 т/год.
Прогнозируемое воздействие на атмосферный воздух. 
Деятельность «ТОО KazBeefProcessing» является действующей.
В период эксплуатации рассматриваемого объекта территория представлена одной промплощадкой.
Общее количество источников загрязнения на территории предприятия составляет 11, из них организованных – 4, неорганизованных – 7. В выбросах от стационарных источников предприятия содержится 26 загрязняющих веществ: Железо (II, III) оксиды; Марганец и его соединения;  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид); Аммиак; Азот (II) оксид (Азота оксид); Углерод (Сажа, Углерод черный); Сера диоксид; Сероводород; Углерод оксид; Фтористые газообразные соединения; Метан; Диметилбензол; Метанол (Метиловый спирт); Гидроксибензол; Этилформиат; Пропаналь; Гексановая кислота; Диметилсульфид; Метантиол; Метиламин (Монометиламин); Бензин; Уайт-спирит; Алканы С12-19 /в пересчете на С/; Взвешенные частицы; Пыль меховая (шерстяная, пуховая); Пыль абразивная. 
Валовый выброс загрязняющих веществ без учета автотранспорта составляет 6.933309 т/год.
Выбросы от автотранспорта не нормируются и не включаются в лимит платы,так как,собственник автотранспорта ежегодно платит налог по фактически сжигаемому топливу и пробегу.
В соответствии с пп.2 п.3 ст. 49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку и является основанием для разработки проектной документации. Имеется мотивированный отказ Департамента экологии по Акмолинской области от 19.08.2026 года. 
Согласно пп.   4.1.1. п.4 раздела 2 (мяса и мясопродуктов с производственной мощностью не более 75 тонн готовой продукции в сутки) относится к объектам II категории;
Согласно п. 7 глава 1 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом МЭГиПР РК от10.03.2021 г. №63: Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие.
Предлагаемые сроки достижения нормативов эмиссий в атмосферный воздух по ингредиентам определялись уровнем загрязнения воздуха и вкладом каждого источника выброса. По всем ингредиентам сроки достижения нормативов эмиссий в атмосферный воздух установлены на существующее положение. В связи с особенностями используемых технологических процессов аварийные выбросы отсутствуют. 
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются на срок до 10 лет и подлежат пересмотру (переутверждению) в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей среды при:
· изменении экологической обстановки в регионе;
· появлении новых и уточнения существующих источников загрязнения окружающей природной среды предприятия. 

























1. ВВЕДЕНИЕ
Проект нормативов эмиссий (ПНЭ) загрязняющих веществ в атмосферу для производственного объекта, выполнен в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан и приложение 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвр. приказом МЭГиПР РК от 10 марта 2021 года № 63), а также другими нормативными документами, действующими на территории РК.
При разработке проекта нормативов эмиссий в окружающую среду использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.
Согласно п. 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63: «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом». 
Величины нормативов эмиссий являются основой для выдачи экологических разрешений и принятия решений о необходимости проведения технических мероприятий в целях снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения». 
Основанием для разработки проекта нормативов эмиссий загрязняющих веществ (НДЭ) является истекающий срок действующей проектной нормативной документации.
Заказчик проектной документации: «ТОО «KazBeefProcessing»    
Исполнитель (проектировщик): Фирма «INCOME TRADE» ИП Архипов И.В.                                                            







2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Мясокомбинат ТОО «KazBeefProcessing» является действующим предприятием и расположено в г.Щучинск, Бурабайском районе Акмолинской области.
Основной деятельностью предприятия является мясоперерабатывающее производство.
Территория предприятия представлена одной промплощадкой, расположенной в г.Щучинск, ул.С.Лазо.
Минимальное расстояние от промплощадки до жилой зоны составляет 1150,0 метров в западном и северо-западном направлениях.
[image: ]
В состав основной производственной площадки входят цеха и участки:
- корпус предубойного содержания скота;
- убойный цех для КРС;
- холодильная установка;
- колбасный цех;
- котельная;
- склад топлива;
- АБК;
- блок подсобных цехов;
- очистные сооружения – локальные жироловки;
- весовая;
- пункт мойки и дезинфекции машин с локальными очистными сооружениями.
В зоне влияния промышленных площадок ТОО «KazBeefProcessing» курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха не имеется. 
Ситуационная карта-схема района размещения объектов предприятия суказанием источников загрязнения атмосферы представлена на Рисунке 1.
Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на промплощадках предприятия отсутствуют.
         Климат района резко континентальный со значительными суточными и годовыми колебаниями
температуры, с продолжительной, суровой малоснежной зимой и сравнительно коротким, сухим жарким летом. Средняя скорость ветра 3,6 м/с.

Ближайшее расстояние от территориальных границ промплощадки до жилого массива отображено в таблице :
	Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Основная площадка

	Расстояние, м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1150
	1150


Промышленная площадка расположена в одном расчетном прямоугольнике.













































Рисунок 1.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

3.1.1. Краткая характеристика источников выбросов загрязняющих веществ, воздействующих на атмосферный воздух

В состав основной производственной площадки входят цеха и участки: - корпус предубойного содержания скота; - убойный цех для КРС; - холодильная установка; - колбасный цех; - котельная; - склад топлива; - АБК; - блок подсобных цехов; - очистные сооружения – локальные жироловки; - весовая; - пункт мойки и дезинфекции машин с локальными очистными сооружениями. Производственная мощность/производительность предприятия (мясокомбината) составляет: 45 голов/сутки, 9,67 тонн/сутки, 3531 тонн/год колбасных изделий и копченостей из мяса при двухсменном режиме работы 24 ч/сут, 365 дн/год. 
Применяемая на предприятии технология переработки мяса соответсвует прогрессивным технологическим решениям с учетом малоотходной технологии. 
Выбросы в атмосферу различных цехов и производств мясокомбинатов отличаются по качественному и количественному составу, что обусловлено разнообразием технологических процессов переработки сырья животного происхождения.
Особенностью этих выбросов является присутствие в выбрасываемых газах неприятно пахнущих веществ (одорантов). Большинство технологических процессов, связанных с термической обработкой мяса в присутствии  воды,  сопровождается образованием разнообразных по физико-химическим, токсическим  и органолептическим характеристиками продуктов распада белка. 
Основными источниками неприятно пахнущих выбросов на предприятии являются термические отделения колбасных цехов.
Наряду с одорантами в выбросах мясных производств присутствуют твердые частицы животного и растительного происхождения. Кроме того, с выбросами аммиачных компрессорных в атмосферу поступает аммиак.
Мясокомбинат ТОО «KazBeefProcessing». Максимальная производительность мясокомбината и готовой продукции составит 3531 тонн/год готовой продукции (колбасных изделий и копченостей из мяса) при двухсменном режиме работы 365 дн/год. Проектная производительность убойного цеха составляет 45 голов/сутки, средним весом 215 кг, объем перерабатываемых туш в сутки составляет 9,67 тонн. 
В состав мясокомбината входят следующие цеха и участки: корпус предубойного содержания скота; убойный цех для КРС; холодильная установка; колбасный цех; котельная; склад топлива; АБК; блок подсобных цехов; очистные сооружения-локальные жироловки; весовая; пункт мойки и дезинфекции машин с локальными очистными сооружениями. 
Доставка скота предусмотрена специализированным автотранспортом. Разгрузка скота осуществляется на автоплатформу, имеющую два сгона для здорового и больного скота.
При организации приема скота по живому весу предусмотрены: весовая, устройство для сортировки скота после взвешивания, загоны для скота, корпус предубойного содержания на суточный запас скота, дезобарьеры.
Цех убоя и разделки. Скот из корпуса предубойного содержания, примыкающего к мясожировому корпусу, передается в отделение убоя и обескровливания. Поступивших животных оглушают и поднимают на путь обескровливания. Кровь для пищевых целей собирают только от животных, признанных во время ветеринарного осмотра здоровыми, оставшаяся кровь на правляется в канализацию. после обескровливания туши конвейером подаются в отделдение первичной переработки скота.
Съемка шкурс туш КРС осуществляется на напольной роликовой шкуросъемной машине, способом, исключающим попадание грязи на свежеобесшкуренную тушу. Далее шкуры направляются в отделение обработки шкур.
Мясо и субпродукты после взвешивания и экспертизы поступают на холодильник. Охлаждение мяса предусматриваетсяв камере шокового охлаждения с температуры -16°С до температуры в толще бедра +3°С.
Мясные полутуши поступают из холодильника в охлажденном или момроженном виде в дефростер-накопитель. Для обвалки, жиловки и транспортировки предусмотрен конвейер со специальной пищевой лентой. От столов конвейера после взвешивания мясо поступает на измельчение на автоматический волочок. Затем измельченное мясо перемешивается с солью в мешалке. По готовности фарш поступает на вакуумный смеситель (куттер), который предназначен для приготовления фарша. Шприцевание (набивка фарша в колбасную оболочку) колбас производится гидравлическими шприцами.
Котельная. Теплоснабжение производственных зданий, выработка пара для технологических нужд мясокомбината предусмотрено от производственной котельной, в которой установлено 4 котла: котел WOLF типа MKS500 (1 ед.), котел BURAN типа ВВ1035RD/RG (2 ед.), котел BURAN типа ВВ2035RD/RG (1 ед.) – резервный. Котельная работает на печном топливе. Годовой расход топлива для обогрева помещенй и выработки пара составлеят 232 тонны. Источником загрязнения атмосферы при эксплуатации котельной является дымовая труба (источник №0001), высота трубы 4,5 м, диаметр 0,3 м. При работе котлов в атмосферу организованно выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, углерод оксид, серы диоксид, углерод.
Для хранения печного топлива предусмотрены 2 резервуара объемом 5,67 м3 (источник №6004) и 2,0 м3 (источник №6005). При хранении топлива в атмосферу неорганизованно выделяются алканы С12-19 (углеводороды предельные С12-19).
Термическое отделение колбасного цеха. Термическую обработку мясопродуктов: колбасных изделий, копченостей, поступающих из мясожирового и колбасного цехов, производят в термическом отделении. 
В отделении производят копчение, обжарку и запекание в дыму колбасных изделий.
Дым для копчения и обжарки мясопродуктов получают путем неполного сжигания древесины (опилок) преимущественно лиственных пород. Цель термической обработки мясопродуктов  коптильным дымом – придание им специфических качественных  показателей (вкус, запах, цвет) и повышение их стойкости к действию гнилостный микрофлоры и кислорода воздуха. 
В качестве коптильного оборудования в колбасном цехе установлена термокамера SLT THERMOSTAR 2000/R-E. Время работы термокамеры 24 ч/сут, 255 дн/год. 
Коптильный дым получают в дымогенераторе. Дымогенератор тления на щепе служит для подключения к промышленным установкам горячего и холоднго копчения. Двухрычажная мешалка вращается в шарикоподшипнике и приводится в движение от электродвигателя, что предупреждает образование комков в воронке и позволяет щепе беспрепятственно поступать в зону тления. Тление осуществляется от электрического элемента. Поджиг производится в течении нескольких минут до начала тления. В случае остановки дымогенератора более чем на три часа, снова необходим электрический поджиг. Зола падает в сборник, изготовленный из хромоникелевой стали. Для тления необходима подача свежего воздуха, которая осуществляется черз вентилятор. Благодаря высокой плотности дыма сокращается продолжительность процесса копчения. Плотность дыма регулируется с помощью системы управления бесступенчато. При этом потребление щепы автоматически соответствует заданной плотности дыма. Места тления не требуют ежедневной очистки. Предусмотрен контроль за температурой дыма. Дымогенератор работает в режиме редуцированного отвода дыма. Тем самым обеспечивается значительная экономия коптильного материала и энергии нагрева, снижение потока отработанного дыма.
Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является труба высотой 6,5 м, диаметром 0,25 м (источник №0002). В выбросах, образующихся в процессе работы коптильного оборудования, присутствуют азота диоксид, аммиак, сера диоксид, углерод оксид, гидроксибензол, пропаналь, взвешенные частицы.
Временное содержание скота. До убоя животное временно располагается в предусмотренном стойле. Навоз на территории предприятия не складируется, а сразу же вывозится с территории. Выброс загрязняющих веществ производится организованно через трубу вытяжного устройства высотой 7,0 м, диаметром 0,25 м (источник №0003). От временного содержания скота в атмсоферу выделяются следующие загрязняющие вещества: аммиак, сероводород, метан, метанол, гидроксибензол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, пыль меховая.
Пункт мойки машин. Для дезинфекции автотранспорта, задествованного при перевозке животных предусматривается мойка автотранспорта (источник №6002). В течении года обслуживается 100 автомобилей. При въезде и выезде автотранспорта на автомойку в атмосферу выделяются: азота диоксид, сера диоксид, оксид углерода, бензин нефтяной.
Открытая парковка автотранспорта. Для парковки приезжающего автотранспорта на территории предприятия предусматривается открытая автостоянка на 20 парковочных  мест (источник №6003). Наибольшее количество вредных ингредиентов в выхлопных газах автомобилей содержится при работе двигателя на холостом ходу или на малой скорости. При въезде и выезде автотранспорта автотранспорта в атмосферу неорганизованно выделяются: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, бензин нефтяной.
Крематор. Находится на консервации. 
Вспомогательные работы. Для заточки ножей и инструментов в помещении цехов предусмотрено использование заточных станков (4 ед.) марки: JET JSSG10 (1ед.), CROWN CT13333 KNECHT (2 ед.), D88368 (1 ед.). Время работы станков 2 ч/сутки, 446 ч/год. Выброс ЗВ в атмосферу происходит неорганизованно через оконный проем слесарной мастерской (источник №6007). В атмосферу неорганизованно выделяются: взвешенные частицы, пыль абразивная.
При проведении плановых ремонтных работ на территории предприятия проводятся сварочные и лакокрасочные работы. При проведении сварочных работ на сварочном посту (источник №6008) используются электроды марки МР-4, расход электродов составляет 30,0 кг/год. При проведении сварочных работ в атмосферу неорганизованно выделяются: железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.
При проведении лакокрасочных работ применяется грунтовка (расход 38 кг),эмаль ПФ-115 (расход 102 кг). В период лакокрасочных работ в амтосферу неорганизованно выделяются следующие загрязняющие вещества: диметилбензол, уайт-спирит.
Очистные сооружения. На территории предприятия предусмотрены сооружения по очистке производственных стоков. В помещении очистки сточных вод предусмотрена вытяжная вентиляция. В процессе аэрации выделяются сероводород и аммиак. Выброс загрязняющих веществ производится организованно через трубу вытяжного устройства высотой 4,7 м, диаметром 0,25 м (источник №0005). 
	Карта-схема предприятия с нанесенными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена на рис.2.
Аварийные и залповые выбросы на предприятии отсутствуют.
Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной и жилой зоны не превышают 1 ПДК.
Проектом определены нормативы выбросов, которые прилагаются к настоящему заключению
Перечень групп суммаций приведен в таблице 3.1.1., перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу от источников выбросов предприятия, приведен в  таблице 3.2.1.
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	Таблица 3

	Таблица групп суммаций на существующее положение

	

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	
	
	Площадка:01,Площадка 1

	6001
	0303
	Аммиак (32)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	6007
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	6008
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	
	1071
	Гидроксибензол (155)

	6040
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	1071
	Гидроксибензол (155)

	6041
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	6044
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	С учетом выбросов ЗВ от автотранспорта

	

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.00165
	0.000297
	0.007425

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0001833
	0.000033
	0.033

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.02317686
	0.70317338
	17.5793345

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.005261
	0.069735
	1.743375

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.00344196
	0.10711771
	1.78529517

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.00148
	0.0464
	0.928

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.07400777
	2.28063121
	45.6126242

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0004732
	0.067752
	8.469

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.181274
	3.286183
	1.09539433

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0000667
	0.000012
	0.0024

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	0.007025
	0.06055
	0.001211

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0357
	0.008026
	0.04013

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.000058
	0.000421
	0.000842

	1071
	Гидроксибензол (155)
	
	0.01
	0.003
	
	2
	0.0975055
	0.0991407
	33.0469

	1246
	Этилформиат (Муравьиной кислоты
	
	
	
	0.02
	
	0.000085
	0.00073
	0.0365

	
	этиловый эфир) (1486*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1314
	Пропаналь (Пропионовый альдегид,
	
	0.01
	
	
	3
	0.003628
	0.079542
	7.9542

	
	Метилуксусный альдегид) (465)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1531
	Гексановая кислота (Капроновая
	
	0.01
	0.005
	
	3
	0.000035
	0.000293
	0.0586

	
	кислота) (137)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1707
	Диметилсульфид (227)
	
	0.08
	
	
	4
	0.000054
	0.00042
	0.00525

	1715
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)
	
	0.006
	
	
	4
	0.00000029
	0.0000909
	0.01515

	1849
	Метиламин (Монометиламин) (341)
	
	0.004
	0.001
	
	2
	0.000021
	0.000184
	0.184

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	
	5
	1.5
	
	4
	0.0012864
	0.001103
	0.00073533
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	

	

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	/в пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.0357
	0.008026
	0.008026

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.00214
	0.00226
	0.00226

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00578
	0.11517
	0.7678

	2920
	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)
	
	
	
	0.03
	
	0.000725
	0.005958
	0.1986

	
	(1050*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.00034
	0.002184
	0.0546

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.48109798
	6.9454329
	119.630653

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	Без учета выбросов ЗВ от автотранспорта

	

	Акмолинская обл., Мясокомбинат нормативы

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.00165
	0.000297
	0.007425

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0001833
	0.000033
	0.033

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.02304
	0.7030644
	17.57661

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.005261
	0.069735
	1.743375

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.00342
	0.1071
	1.785

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.00148
	0.0464
	0.928

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.07398
	2.2806
	45.612

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0004732
	0.067752
	8.469

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.17
	3.27532
	1.09177333

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0000667
	0.000012
	0.0024

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	0.007025
	0.06055
	0.001211

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0357
	0.008026
	0.04013

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	1
	0.5
	
	3
	0.000058
	0.000421
	0.000842

	1071
	Гидроксибензол (155)
	
	0.01
	0.003
	
	2
	0.0975055
	0.0991407
	33.0469

	1246
	Этилформиат (Муравьиной кислоты
	
	
	
	0.02
	
	0.000085
	0.00073
	0.0365

	
	этиловый эфир) (1486*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1314
	Пропаналь (Пропионовый альдегид,
	
	0.01
	
	
	3
	0.003628
	0.079542
	7.9542

	
	Метилуксусный альдегид) (465)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1531
	Гексановая кислота (Капроновая
	
	0.01
	0.005
	
	3
	0.000035
	0.000293
	0.0586

	1707
	Диметилсульфид (227)
	
	0.08
	
	
	4
	0.000054
	0.00042
	0.00525

	1715
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)
	
	0.006
	
	
	4
	0.00000029
	0.0000909
	0.01515

	1849
	Метиламин (Монометиламин) (341)
	
	0.004
	0.001
	
	2
	0.000021
	0.000184
	0.184

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.0357
	0.008026
	0.008026



	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Акмолинская обл., Мясокомбинат нормативы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.00214
	0.00226
	0.00226

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.00578
	0.11517
	0.7678

	2920
	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)
	
	
	
	0.03
	
	0.000725
	0.005958
	0.1986

	
	(1050*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.00034
	0.002184
	0.0546

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.46835099
	6.933309
	119.622652

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)










Обоснование расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу


Источник загрязнения N 0001, Дымовая труба
Источник выделения N 0001 01, Котел WOLF (1ед), Котел BURAN (2ед), Котел BURAN 
резервный 
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
Расход топлива, т/год, BT = 232
Расход топлива, г/с, BG = 7.4
Марка топлива, M = Печное
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210
Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75
Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025
Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025
Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3
Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 550
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 511
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0879
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0879 · (511 / 550) = 0.0863
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 232 · 42.75 · 0.0863 · (1-0) = 0.856
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 7.4 · 42.75 · 0.0863 · (1-0) = 0.0273
Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.856 = 0.659
Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0273 = 0.02104

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.856 = 0.1071
Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0273 = 0.00342

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02
Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0
Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 232 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 232 = 2.274
Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 7.4 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 7.4 = 0.0725

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0
Тип топки: Камерная топка
Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 232 · 13.9 · (1-0 / 100) = 3.055
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 7.4 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.0975

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01
Тип топки: Камерная топка
Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 232 · 0.025 · 0.01 = 0.0464
Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 7.4 · 0.025 · 0.01 = 0.00148

Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.02104
	0.659

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00342
	0.1071

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00148
	0.0464

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0725
	2.274

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0975
	3.055






Источник загрязнения N 0002, Дымовая труба
Источник выделения N 0002 01, Дымогенератор коптилки
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Щепа
Расход топлива, т/год, BT = 232
Расход топлива, г/с, BG = 7.4
Марка топлива, M = Щепа
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 2446
Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 2446 · 0.004187 = 10.24
Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.6
Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.6
Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0
Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 4
Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 14
Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 10.24 · 14 = 143.4
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 232 · 143.4 · (1-4 / 100) = 31.94
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 7.4 · 143.4 · (1-4 / 100) = 1.019

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.005
Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов
Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 232 · 0.6 · 0.005 = 0.696
Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 7.4 · 0.6 · 0.005 = 0.0222



Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.002
	0.044064

	0304
	Аммиак (32)
	0.00342
	0.0022

	0328
	Сера диоксид (516)
	0.00148
	0.0066

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0725
	0.22032

	1071
	Гидроксибензол (155)
	0.0975
	0.0991

	1314
	Пропаналь (465)
	0.0036
	0.0793

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.005
	0.11016

	
	
	
	



Источник загрязнения N 6004,Резервуар для топлива V  =  5,67куб.м.
Источник выделения N 001,Хранение топлива
Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Печное топливо
Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)
Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.12
Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 2.6
Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 139.2
Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.8
Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 0
Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 6.3
Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.005
Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)
Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 5.67
Количество резервуаров данного типа , NR = 1
Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 0

Категория веществ: Б - Нефть после электрообессоливающей установки, бензины товарные, бензины широкой фракции и др. при T закач. жидкости не превышающей Tвозд. на 30C
Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный
Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1
Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1
Количество выделяющихся паров нефтепродуктов
при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.22
GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.22 * 0.005 * 1 = 0.0011
Коэффициент  , KPSR = 0.1
Коэффициент , KPMAX = 0.1
Общий объем резервуаров, м3 , V = 5.67
Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.0011
Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.12 * 0.1 * 6.3 / 3600 = 0.00107
Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR = (2.6 * 139.2 + 4.8 * 0) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.0011 = 0.001136

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 100
Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 100 * 0.001136 / 100 = 0.001136
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 100 * 0.00107 / 100 = 0.00107
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00107
	0.001136



Источник загрязнения N 6005,Резервуар для топлива V  =  2,0 куб.м.
Источник выделения N 001,Хранение топлива
Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Печное топливо
Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)
Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 6.12
Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 2.6
Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 92.8
Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.8
Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 0
Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч , VC = 6.3
Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.005
Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)
Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 2
Количество резервуаров данного типа , NR = 1
Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 0

Категория веществ: Б - Нефть после электрообессоливающей установки, бензины товарные, бензины широкой фракции и др. при T закач. жидкости не превышающей Tвозд. на 30C
Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный
Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1
Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1
Количество выделяющихся паров нефтепродуктов
при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.22
GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.22 * 0.005 * 1 = 0.0011
Коэффициент  , KPSR = 0.1
Коэффициент , KPMAX = 0.1
Общий объем резервуаров, м3 , V = 2
Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.0011
Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 6.12 * 0.1 * 6.3 / 3600 = 0.00107
Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR = (2.6 * 92.8 + 4.8 * 0) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.0011 = 0.001124

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 100
Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 100 * 0.001124 / 100 = 0.001124
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 100 * 0.00107 / 100 = 0.00107
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00107
	0.001124




Источник загрязнения N 0003, Вентиляционная труба
Источник выделения N 0003 01, Временное содержание КРС
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от объектов 4 категории, п.4. От животноводческих комплексов и звероферм. Приложение № 7 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Тип комплекса: Животноводческий
Количество часов работы в год, _T_ = 2676
Способ содержания животных: в помещении, оборудованном местными отсосами
Коэффициент эффективности местных отсосов, от 0 до 1, KOTS = 0.9
Выбросы пыли ,  не уловленной местным отсосом ,будут умножаться на 0.4

Тип животного: Бык, корова
Количество голов в помещение (на площадке), N = 50
Масса животного, кг, M = 350

Примесь: 0303 Аммиак (32)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 6.6
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 6.6 · 350 · 50 / 10 = 0.001155
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.001155 · 2676 · 3600 / 10 = 0.01113

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.108
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.108 · 350 · 50 / 10 = 0.0000189
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0000189 · 2676 · 3600 / 10 = 0.000182

Примесь: 0410 Метан (727*)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 31.8
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 31.8 · 350 · 50 / 10 = 0.00557
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.00557 · 2676 · 3600 / 10 = 0.0537

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.245
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.245 · 350 · 50 / 10 = 0.0000429
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0000429 · 2676 · 3600 / 10 = 0.000413

Примесь: 1071 Гидроксибензол (155)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.025
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.025 · 350 · 50 / 10 = 0.000004375
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.000004375 · 2676 · 3600 / 10 = 0.00004215

Примесь: 1246 Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.38
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.38 · 350 · 50 / 10 = 0.0000665
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0000665 · 2676 · 3600 / 10 = 0.00064

Примесь: 1314 Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.125
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.125 · 350 · 50 / 10 = 0.00002188
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.00002188 · 2676 · 3600 / 10 = 0.0002108

Примесь: 1531 Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.148
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.148 · 350 · 50 / 10 = 0.0000259
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0000259 · 2676 · 3600 / 10 = 0.0002495

Примесь: 1707 Диметилсульфид (227)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.192
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.192 · 350 · 50 / 10 = 0.0000336
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0000336 · 2676 · 3600 / 10 = 0.000324

Примесь: 1715 Метантиол (Метилмеркаптан) (339)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.0005
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.0005 · 350 · 50 / 10 = 0.0000000875
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0000000875 · 2676 · 3600 / 10 = 0.000000843

Примесь: 1849 Метиламин (Монометиламин) (341)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.1
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.1 · 350 · 50 / 10 = 0.0000175
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0000175 · 2676 · 3600 / 10 = 0.0001686

Примесь: 0380 Углерод диоксид

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 1908
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 1908 · 350 · 50 / 10 = 0.334
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.334 · 2676 · 3600 / 10 = 3.22

Примесь: 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 3
С учетом поправочных коэффициентов и эффективности местных отсосов, QI = QI · KOTS + 0.4 · (1-KOTS) = 3 · 0.9 + 0.4 · (1-0.9) = 2.74
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 2.74 · 350 · 50 / 10 = 0.0004795
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0004795 · 2676 · 3600 / 10 = 0.00462
ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0303
	Аммиак (32)
	0.00115
	0.022157

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000018
	0.00035

	0380
	Углерод диоксид
	0.005565
	0.107222

	0410
	Метан (727*)
	0.000043
	0.00083

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0.000004
	0.00008

	1071
	Гидроксибензол (155)
	0.000066
	0.0013

	1246
	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)
	0.000022
	0.000423

	1314
	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)
	0.000026
	0.0005

	1531
	Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)
	0.000034
	0.00066

	1707
	Диметилсульфид (227)
	0.00000009
	0.000002

	1715
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)
	0.000017
	0.00033

	1849
	Метиламин (Монометиламин) (341)
	0.000525
	0.01011

	2920
	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)
	0.00115
	0.022157





Источник загрязнения N 0003, Вентиляционная труба
Источник выделения N 0003 02, Временное содержание КРС
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от объектов 4 категории, п.4. От животноводческих комплексов и звероферм. Приложение № 7 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Тип комплекса: Животноводческий
Количество часов работы в год, _T_ = 1320
Способ содержания животных: в помещении, оборудованном местными отсосами
Коэффициент эффективности местных отсосов, от 0 до 1, KOTS = 0.9
Выбросы пыли ,  не уловленной местным отсосом ,будут умножаться на 0.4

Тип животного: Баран, овца
Количество голов в помещение (на площадке), N = 50
Масса животного, кг, M = 50

Примесь: 0303 Аммиак (32)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 12.8
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 12.8 · 50 · 50 / 10 = 0.00032
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.00032 · 1320 · 3600 / 10 = 0.00152

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.21
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.21 · 50 · 50 / 10 = 0.00000525
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.00000525 · 1320 · 3600 / 10 = 0.00002495

Примесь: 0410 Метан (727*)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 58.5
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 58.5 · 50 · 50 / 10 = 0.001463
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.001463 · 1320 · 3600 / 10 = 0.00695

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.58
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.58 · 50 · 50 / 10 = 0.0000145
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0000145 · 1320 · 3600 / 10 = 0.0000689

Примесь: 1071 Гидроксибензол (155)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.06
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.06 · 50 · 50 / 10 = 0.0000015
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0000015 · 1320 · 3600 / 10 = 0.00000713

Примесь: 1246 Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.78
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.78 · 50 · 50 / 10 = 0.0000195
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0000195 · 1320 · 3600 / 10 = 0.0000927

Примесь: 1314 Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.25
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.25 · 50 · 50 / 10 = 0.00000625
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.00000625 · 1320 · 3600 / 10 = 0.0000297

Примесь: 1531 Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.35
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.35 · 50 · 50 / 10 = 0.00000875
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.00000875 · 1320 · 3600 / 10 = 0.0000416

Примесь: 1707 Диметилсульфид (227)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.85
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.85 · 50 · 50 / 10 = 0.00002125
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.00002125 · 1320 · 3600 / 10 = 0.000101

Примесь: 1715 Метантиол (Метилмеркаптан) (339)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.009
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.009 · 50 · 50 / 10 = 0.000000225
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.000000225 · 1320 · 3600 / 10 = 0.00000107

Примесь: 1849 Метиламин (Монометиламин) (341)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 0.165
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 0.165 · 50 · 50 / 10 = 0.000004125
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.000004125 · 1320 · 3600 / 10 = 0.0000196

Примесь: 0380 Углерод диоксид

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 3506
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 3506 · 50 · 50 / 10 = 0.0877
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.0877 · 1320 · 3600 / 10 = 0.417

Примесь: 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)

Удельное выделение ЗВ, 10 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1), QI = 8
С учетом поправочных коэффициентов и эффективности местных отсосов, QI = QI · KOTS + 0.4 · (1-KOTS) = 8 · 0.9 + 0.4 · (1-0.9) = 7.24
Максимальный разовый выброс, г/с (4.1), _G_ = QI · M · N / 10 = 7.24 · 50 · 50 / 10 = 0.000181
Валовый выброс, т/год (4.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 10 = 0.000181 · 1320 · 3600 / 10 = 0.00086
ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0303
	Аммиак (32)
	0.00032
	0.00304

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.0000052
	0.0049

	0380
	Углерод диоксид
	0.00146
	0.01388

	0410
	Метан (727*)
	0.000015
	0.000142

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0.0000015
	0.000014

	1071
	Гидроксибензол (155)
	0.000019
	0.00018

	1246
	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)
	0.000006
	0.00006

	1314
	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)
	0.000009
	0.000086

	1531
	Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)
	0.00002
	0.0002

	1707
	Диметилсульфид (227)
	0.0000002
	0.000002

	1715
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)
	0.000004
	0.00004

	1849
	Метиламин (Монометиламин) (341)
	0.0002
	0.002

	2920
	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)
	0.00032
	0.00304




Источник загрязнения N 6002,Пункт мойки машин
Источник выделения N 001,Мойка грузовых автомобилей
	
Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.13) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п


РАСЧЕТ ЗВ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Вид мойки: Мойка с тупиковыми постами
Расстояние от ворот помещения до моечной установки, км , ST = 0.12

Группа автомобилей: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)
Тип топлива: Неэтилированный бензин
Время прогрева, мин , TPR = 1.5
Количество автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение года , NK = 100
Наибольшее число автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение часа , NK1 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.7 , MPR = 15
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.8 , ML = 29.7
Максимальный разовый выброс, г/с (4.43) , _G_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK1 / 3600 = (2 * 29.7 * 0.12 + 15 * 1.5) * 1 / 3600 = 0.00823
Валовый выброс, т/год (4.42) , _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10 ^ (-6) = (2 * 29.7 * 0.12 + 15 * 1.5) * 100 * 10 ^ (-6) = 0.00296

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.7 , MPR = 1.5
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.8 , ML = 5.5
Максимальный разовый выброс, г/с (4.43) , _G_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK1 / 3600 = (2 * 5.5 * 0.12 + 1.5 * 1.5) * 1 / 3600 = 0.000992
Валовый выброс, т/год (4.42) , _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10 ^ (-6) = (2 * 5.5 * 0.12 + 1.5 * 1.5) * 100 * 10 ^ (-6) = 0.000357

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.7 , MPR = 0.2
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.8 , ML = 0.8

С учетом трансформации окислов азота получаем:
Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = 0.8 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK1 / 3600 = 0.8 * (2 * 0.8 * 0.12 + 0.2 * 1.5) * 1 / 3600 = 0.0001093
Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10 ^ (-6) = 0.8 * (2 * 0.8 * 0.12 + 0.2 * 1.5) * 100 * 10 ^ (-6) = 0.00003936

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = 0.13 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK1 / 3600 = 0.13 * (2 * 0.8 * 0.12 + 0.2 * 1.5) * 1 / 3600 = 0.00001777
Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10 ^ (-6) = 0.13 * (2 * 0.8 * 0.12 + 0.2 * 1.5) * 100 * 10 ^ (-6) = 0.0000064

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.7 , MPR = 0.02
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.8 , ML = 0.15
Максимальный разовый выброс, г/с (4.43) , _G_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK1 / 3600 = (2 * 0.15 * 0.12 + 0.02 * 1.5) * 1 / 3600 = 0.00001833
Валовый выброс, т/год (4.42) , _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10 ^ (-6) = (2 * 0.15 * 0.12 + 0.02 * 1.5) * 100 * 10 ^ (-6) = 0.0000066

ИТОГО выбросы ЗВ от мойки
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.0001093
	0.00003936

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0.00001777
	0.0000064

	0330
	Сера диоксид (516)
	0.00001833
	0.0000066

	0337
	Углерод оксид (584)
	0.00823
	0.00296

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	0.000992
	0.000357



Источник загрязнения N 6003,Открытая парковка автотранспорта
Источник выделения N 001,Парковка автомобилей
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1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ
Перечень транспортных средств
	Марка автомобиля
	Марка топлива
	Всего
	Макс

	***Легковые автомобили****

	**Легковые автомобили*********
	Неэтилированный бензин
	45
	1

	***Грузовые с впрыском топлива автомобили****

	***************Грузовые автомобили**********
	Дизельное топливо
	5
	1

	ИТОГО :     50


______________________________________________________________________
Расчетный период: Теплый период (t>5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 6
______________________________________________________________________
Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 94)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Неэтилированный бензин
Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 35
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 15
Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 0
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 1
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 0
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 1
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 0.1
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 0.1

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 15.8
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 3.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 15.8 * 0.1 + 1.3 * 15.8 * 0 + 3.5 * 1 = 5.08
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 5.08 * 15 * 35 * 10 ^ (-6) = 0.002667
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 15.8 * 0.1 + 1.3 * 15.8 * 0 + 3.5 * 1 = 5.08
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.08 * 1 / 30 / 60 = 0.00282

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 1.6
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 0.3

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.6 * 0.1 + 1.3 * 1.6 * 0 + 0.3 * 1 = 0.46
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 0.46 * 15 * 35 * 10 ^ (-6) = 0.0002415
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 1.6 * 0.1 + 1.3 * 1.6 * 0 + 0.3 * 1 = 0.46
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.46 * 1 / 30 / 60 = 0.0002556

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0.28
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 0.03

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.28 * 0.1 + 1.3 * 0.28 * 0 + 0.03 * 1 = 0.058
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 0.058 * 15 * 35 * 10 ^ (-6) = 0.00003045
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.28 * 0.1 + 1.3 * 0.28 * 0 + 0.03 * 1 = 0.058
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.058 * 1 / 30 / 60 = 0.0000322

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.00003045 = 0.00002436
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0000322 = 0.00002576

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.00003045 = 0.00000396
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0000322 = 0.00000419

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0.06
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 0.01

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.06 * 0.1 + 1.3 * 0.06 * 0 + 0.01 * 1 = 0.016
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 0.016 * 15 * 35 * 10 ^ (-6) = 0.0000084
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.06 * 0.1 + 1.3 * 0.06 * 0 + 0.01 * 1 = 0.016
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.016 * 1 / 30 / 60 = 0.00000889

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

	Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 94)

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	L1,
км
	L1n,
км
	Txs,
мин
	L2,
км
	L2n,
км
	Txm,
мин
	

	35
	15
	1.00
	1
	0.1
	
	1
	0.1
	
	1
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с

	т/год

	

	0337
	3.5
	15.8
	0.00282
	0.002667
	

	2704
	0.3
	1.6
	0.0002556
	0.0002415
	

	0301
	0.03
	0.28
	0.00002576
	0.00002436
	

	0304
	0.03
	0.28
	0.00000419
	0.00000396
	

	0330
	0.01
	0.06
	0.00000889
	0.0000084
	


______________________________________________________________________
Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 2
______________________________________________________________________
Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 94)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Неэтилированный бензин
Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 35
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 15
Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 0
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 1
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 0
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 1
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 0.1
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 0.1

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 17.82
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 3.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 17.82 * 0.1 + 1.3 * 17.82 * 0 + 3.5 * 1 = 5.28
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 5.28 * 15 * 35 * 10 ^ (-6) = 0.00277
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 17.82 * 0.1 + 1.3 * 17.82 * 0 + 3.5 * 1 = 5.28
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.28 * 1 / 30 / 60 = 0.002933

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 2.07
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 0.3

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 2.07 * 0.1 + 1.3 * 2.07 * 0 + 0.3 * 1 = 0.507
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 0.507 * 15 * 35 * 10 ^ (-6) = 0.000266
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 2.07 * 0.1 + 1.3 * 2.07 * 0 + 0.3 * 1 = 0.507
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.507 * 1 / 30 / 60 = 0.0002817

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0.28
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 0.03

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.28 * 0.1 + 1.3 * 0.28 * 0 + 0.03 * 1 = 0.058
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 0.058 * 15 * 35 * 10 ^ (-6) = 0.00003045
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.28 * 0.1 + 1.3 * 0.28 * 0 + 0.03 * 1 = 0.058
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.058 * 1 / 30 / 60 = 0.0000322

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.00003045 = 0.00002436
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0000322 = 0.00002576

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.00003045 = 0.00000396
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0000322 = 0.00000419

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0.063
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 0.01

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.063 * 0.1 + 1.3 * 0.063 * 0 + 0.01 * 1 = 0.0163
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 0.0163 * 15 * 35 * 10 ^ (-6) = 0.00000856
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.063 * 0.1 + 1.3 * 0.063 * 0 + 0.01 * 1 = 0.0163
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.0163 * 1 / 30 / 60 = 0.00000906

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 94)

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	L1,
км
	L1n,
км
	Txs,
мин
	L2,
км
	L2n,
км
	Txm,
мин
	

	35
	15
	1.00
	1
	0.1
	
	1
	0.1
	
	1
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с

	т/год

	

	0337
	3.5
	17.82
	0.002933
	0.00277
	

	2704
	0.3
	2.07
	0.0002817
	0.000266
	

	0301
	0.03
	0.28
	0.00002576
	0.00002436
	

	0304
	0.03
	0.28
	0.00000419
	0.00000396
	

	0330
	0.01
	0.063
	0.00000906
	0.00000856
	



_____________________________________________________________________
Расчетный период: Холодный период (t<-5)
______________________________________________________________________
Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0
______________________________________________________________________
Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 94)
______________________________________________________________________
Тип топлива: Неэтилированный бензин
Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 30
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 15
Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1
Экологический контроль не проводится
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , L1N = 0
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , TXS = 1
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , L2N = 0
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM = 1
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , L1 = 0.1
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , L2 = 0.1

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 19.8
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 3.5

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 19.8 * 0.1 + 1.3 * 19.8 * 0 + 3.5 * 1 = 5.48
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 5.48 * 15 * 30 * 10 ^ (-6) = 0.002466
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 19.8 * 0.1 + 1.3 * 19.8 * 0 + 3.5 * 1 = 5.48
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.48 * 1 / 30 / 60 = 0.003044

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 2.3
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 0.3

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 2.3 * 0.1 + 1.3 * 2.3 * 0 + 0.3 * 1 = 0.53
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 0.53 * 15 * 30 * 10 ^ (-6) = 0.0002385
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 2.3 * 0.1 + 1.3 * 2.3 * 0 + 0.3 * 1 = 0.53
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.53 * 1 / 30 / 60 = 0.0002944

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0.28
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 0.03

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.28 * 0.1 + 1.3 * 0.28 * 0 + 0.03 * 1 = 0.058
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 0.058 * 15 * 30 * 10 ^ (-6) = 0.0000261
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.28 * 0.1 + 1.3 * 0.28 * 0 + 0.03 * 1 = 0.058
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.058 * 1 / 30 / 60 = 0.0000322

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.0000261 = 0.0000209
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0000322 = 0.00002576

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.0000261 = 0.00000339
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0000322 = 0.00000419

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0.07
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.3) , MXX = 0.01

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г , M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.07 * 0.1 + 1.3 * 0.07 * 0 + 0.01 * 1 = 0.017
Валовый выброс ЗВ, т/год , M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * 0.017 * 15 * 30 * 10 ^ (-6) = 0.00000765
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.07 * 0.1 + 1.3 * 0.07 * 0 + 0.01 * 1 = 0.017
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.017 * 1 / 30 / 60 = 0.00000944


ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

	Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 94)

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	L1,
км
	L1n,
км
	Txs,
мин
	L2,
км
	L2n,
км
	Txm,
мин
	

	30
	15
	1.00
	1
	0.1
	
	1
	0.1
	
	1
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с

	т/год

	

	0337
	3.5
	19.8
	0.003044
	0.002466
	

	2704
	0.3
	2.3
	0.0002944
	0.0002385
	

	0301
	0.03
	0.28
	0.00002576
	0.0000209
	

	0304
	0.03
	0.28
	0.00000419
	0.00000339
	

	0330
	0.01
	0.07
	0.00000944
	0.00000765
	



ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.00002576
	0.00006962

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0.00000419
	0.00001131

	0330
	Сера диоксид (516)
	0.00000944
	0.00002461

	0337
	Углерод оксид (584)
	0.003044
	0.007903

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	0.0002944
	0.000746



Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период


Источник загрязнения N 6007,Оконный проем слесарной мастерской
Источник выделения N 001,Заточные станки

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Абразивная заточка режущих инструментов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Станок для заточки режущего инструмента 
Технологическая операция: Заточка ножей
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ = 446
Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 4
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (1027*)

Удельный выброс, г/c (табл.3) , GV = 0.0017

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0017 * 446 * 4 / 10 ^ 6 = 0.002184
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0017 * 1 = 0.00034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл.3) , GV = 0.0039

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0039 * 446 * 4 / 10 ^ 6 = 0.00501
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0039 * 1 = 0.00078

ИТОГО:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.00078
	0.00501

	2930
	Пыль абразивная (1027*)
	0.00034
	0.002184





Источник загрязнения N 6008, Сварочные работы
Источник выделения N 6008 01, Сварочные работы

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): МР-4
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 30
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.6

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.9
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 9.9 · 30 / 10 = 0.000297
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.9 · 0.6 / 3600 = 0.00165

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.1
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.1 · 30 / 10 = 0.000033
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.1 · 0.6 / 3600 = 0.0001833
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.4 · 30 / 10 = 0.000012
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.6 / 3600 = 0.0000667

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0.00165
	0.000297

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0.0001833
	0.000033

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.0000667
	0.000012






Источник загрязнения N 6009, Лакокрасочные работы
Источник выделения N 6009 01, Лакокрасочные работы
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.038
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.64

Марка ЛКМ: Грунтовка 
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.038 * 30 * 50 * 28 * 10 ^ -6 = 0.001596
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.64 * 30 * 50 * 28 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00747

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.038 * 30 * 50 * 28 * 10 ^ -6 = 0.001596
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.64 * 30 * 50 * 28 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00747

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.00747
	0.001596

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00747
	0.001596



Технологический процесс: окраска
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , 
MS = 0.102
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 2.04

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115
Способ окраски: Кистью, валиком
Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.102 * 45 * 50 * 28 * 10 ^ -6 = 0.00643
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2.04 * 45 * 50 * 28 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0357

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50
Доля растворителя, для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 28
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.102 * 45 * 50 * 28 * 10 ^ -6 = 0.00643
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 2.04 * 45 * 50 * 28 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0357

Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0357
	0.008026

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0357
	0.008026




Источник загрязнения N 0005,Вытяжная труба
Источник выделения N 001,Аэрация стоков
Список литературы: От животноводческих комплексов и звероферм. "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Раздел. 4 Рекомендации по расчету выделений (выбросов) ЗВ в атмосферный воздух от объектов животноводства". - Астана, 2008. Приложение 9 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.08 г. №100-п

Технологический процесс: Аэрация сточных вод
Максимальный возможный объем единовременного хранения, куб.м. , _Vmax_ = 30
Объем стока, проходящего через сооружение, куб.м. , _V_ = 935
Годовой фонд рабочего времени, час/год , _T_ = 1338


Примесь: 0303 Аммиак (32)
Удельный выброс в атмосферный воздух ЗВ, г/с * 1 куб.м., Q = 0.0000122
Максимальный разовый выброс, г/с , G = Q * Vmax  = 0.0000122 * 30 = 0.000366
Валовый выброс, т/год , _M_ = Q * V * T * 3600/ 10 ^ 6  = 0.0000122 * 935 * 1338 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.054945

Примесь: 0333 Сероводород (518)
Удельный выброс в атмосферный воздух ЗВ, г/с * 1 куб.м., Q = 0.000015
Максимальный разовый выброс, г/с , G = Q * Vmax  = 0.000015 * 30 = 0.00045
Валовый выброс, т/год , _M_ = Q * V * T * 3600/ 10 ^ 6  = 0.000015 * 935 * 1338 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.067556


Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0303
	Аммиак (32)
	0.000366
	0.054945

	0333
	Сероводород (518)
	0.00045
	0.067556
















3.2. Краткая характеристика существующегопылегазоочистного
оборудования

Пылегазоочистное оборудование на предприятии отсутвует.


Таблица 3.2.1


3.3. Перспектива развития предприятия

По данным заказчика, на период действия разработанного проекта нормативов эмиссий в атмосферный воздух (2026-2035 гг.) увеличение количества источников выбросов и объёмов выбросов не предусматривается.
В случае изменений характеристик производства, в проектную и разрешительную документацию предприятия будут внесены изменения, согласно Законодательства РК.


3.4. Характеристика аварийных и залповых выбросов
Технология производства работ исключат образования аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
3.5. Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов ПНЭ, взяты из форм инвентаризации, которые были выполнены на основании визуальных обследований и расчетным путем согласно:
- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли;
В настоящем проекте предусмотрены и рассчитаны нормативы допустимых выбросы, образующиеся в ходе эксплуатации предприятия.
Нормативы допустимых выбросов установлены на основании проведённых расчетов максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ.
Данные о технологическом оборудовании, объемах годовой реализации и фонде времени работы стационарных источников загрязнения предоставлены Заказчиком проекта и подтверждены.

3.6. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов предельно допустимых выбросов представлены в таблице 3.6.1. Таблица составлена с учетом требований Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 
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	001
	
	Дымогенератор
	1
	6120
	Дымовая труба
	0002
	6.5
	0.25
	10
	0.490875
	150
	20
	20
	
	

	
	
	коптилки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Временное
	1
	2676
	Вентиляционная
	0003
	7
	0.25
	15
	0.7363125
	26
	30
	30
	
	



	Таблица 3.2

	тивов допустимых выбросов на 2026 год

	

	

	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.02104
	46.120
	0.659
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00342
	7.497
	0.1071
	2026

	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.00148
	3.244
	0.0464
	2026

	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0725
	158.921
	2.274
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0975
	213.722
	3.055
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.002
	6.313
	0.0440644
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0.00342
	10.795
	0.0022
	2026

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00148
	4.672
	0.0066
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0725
	228.847
	0.22032
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1071
	Гидроксибензол (155)
	0.0975
	307.759
	0.0991
	2026

	
	
	
	
	1314
	Пропаналь (
	0.0036
	11.363
	0.0793
	2026

	
	
	
	
	
	Пропионовый альдегид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.005
	15.783
	0.11016
	2026

	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0.001475
	2.194
	0.01259
	2026
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	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	содержание КРС
	
	
	труба
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Временное
	1
	1320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	содержание КРС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Аэрация стоков
	1
	1338
	Вентиляционная
	0005
	4.7
	0.25
	15
	0.7363125
	26
	50
	50
	
	

	
	
	
	
	
	труба
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Мойка грузовых
	1
	1095
	Пункт мойки машин
	6002
	1
	
	
	
	
	60
	60
	1
	1

	
	
	машин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.2

	тивов допустимых выбросов на 2026 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000232
	0.035
	0.000196
	2026

	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0.007025
	10.449
	0.06055
	2026

	
	
	
	
	1052
	Метанол (Метиловый
	0.000058
	0.086
	0.000421
	2026

	
	
	
	
	
	спирт) (338)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1071
	Гидроксибензол (155)
	0.0000055
	0.008
	0.0000407
	2026

	
	
	
	
	1246
	Этилформиат (
	0.000085
	0.126
	0.00073
	2026

	
	
	
	
	
	Муравьиной кислоты
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	этиловый эфир) (1486*
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1314
	Пропаналь (
	0.000028
	0.042
	0.000242
	2026

	
	
	
	
	
	Пропионовый альдегид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Метилуксусный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	альдегид) (465)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1531
	Гексановая кислота (
	0.000035
	0.052
	0.000293
	2026

	
	
	
	
	
	Капроновая кислота) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	137)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1707
	Диметилсульфид (227)
	0.000054
	0.080
	0.00042
	2026

	
	
	
	
	1715
	Метантиол (
	0.00000029
	0.0004
	0.0000909
	2026

	
	
	
	
	
	Метилмеркаптан) (339)
	
	
	
	

	
	
	
	
	1849
	Метиламин (
	0.000021
	0.031
	0.000184
	2026

	
	
	
	
	
	Монометиламин) (341)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2920
	Пыль меховая (
	0.000725
	1.078
	0.005958
	2026

	
	
	
	
	
	шерстяная, пуховая) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1050*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0.000366
	0.544
	0.054945
	2026

	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00045
	0.669
	0.067556
	2026

	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001093
	
	0.00003936
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00001777
	
	0.0000064
	2026

	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00001833
	
	0.0000066
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00823
	
	0.00296
	2026

	
	
	
	
	2704
	Бензин (нефтяной,
	0.000992
	
	0.000357
	2026

	
	
	
	
	
	малосернистый) /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на углерод/
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	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Парковка для
	1
	111
	Открытая парковка
	6003
	2
	
	
	
	
	70
	70
	2
	2

	
	
	автотранспорта
	
	
	автотранспорта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Хранение
	1
	8760
	Резервуар для
	6004
	2
	
	
	
	
	80
	80
	1
	1

	
	
	топлива
	
	
	хранения топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Хранение
	1
	8760
	Резервуар для
	6005
	2
	
	
	
	
	90
	90
	1
	1

	
	
	топлива
	
	
	хранения топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Заточные станки
	4
	1784
	Оконный проем
	6007
	2
	
	
	
	
	110
	110
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочные
	1
	50
	Сварочные работы
	6008
	2
	
	
	
	
	120
	120
	1
	1

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.2

	тивов допустимых выбросов на 2026 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	(60)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00002756
	
	0.00006962
	2026

	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00000419
	
	0.00001131
	2026

	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00000944
	
	0.00002461
	2026

	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.003044
	
	0.007903
	2026

	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2704
	Бензин (нефтяной,
	0.0002944
	
	0.000746
	2026

	
	
	
	
	
	малосернистый) /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на углерод/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(60)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00107
	
	0.001136
	2026

	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.00107
	
	0.001124
	2026

	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00078
	
	0.00501
	2026

	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.00034
	
	0.002184
	2026

	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.00165
	
	0.000297
	2026

	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0001833
	
	0.000033
	2026

	
	
	
	
	
	соединения /в
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	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Лакокрасочные
	1
	50
	Лакокрасочные
	6009
	2
	
	
	
	
	130
	130
	1
	1

	
	
	работы
	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.2

	тивов допустимых выбросов на 2026 год

	

	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0000667
	
	0.000012
	2026

	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0357
	
	0.008026
	2026

	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0357
	
	0.008026
	2026





[bookmark: _Toc162309850]3. ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

[bookmark: _Toc162309851]3.1. Общие положения
Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА-Воздух» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления нормативно допустимых выбросов (НДВ). Использованная программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на границе расчетной точки.

[bookmark: _Toc162309852]3.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. 
В современный период атмосфера Земли претерпевает множественные изменения коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, возрастает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается ее запыленность; нижние слои атмосферы насыщаются вредными газами и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. Вследствие, огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год, происходит нарушение газового состава атмосферы. Качество атмосферного воздуха, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир.
Воздействие предприятия на атмосферный воздух оценивается с соответствия законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству атмосферного воздуха.
Основные метеорологические характеристики района и сведения на повторяемость направлений ветра в районе проведения работ, по данным многолетних наблюдений, приведены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1
	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере 

	Hаименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного
	20.6

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-23.3

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	10.0

	СВ
	5.0

	В
	3.0

	ЮВ
	19.0

	Ю
	28.0

	ЮЗ
	14.0

	З
	8.0

	СЗ
	13.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	4.1

	Скорость ветра (по средним многолетним
	12.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	


Район не сейсмоопасен.

[bookmark: _Toc162309853]3.3 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития
В проекте рассмотрен уровень загрязнения воздушного бассейна и проведен расчет рассеивания вредных веществ в период разработкиместорождения, с целью определения нормативов НДВ для источников выбросов.
Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.
Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА-Воздух» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления норматив допустимых выбросов (НДВ). Использованная программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.
[bookmark: _Toc51663289]В данном проекте проведены расчеты уровня загрязнения атмосферы на период разработки месторождения, а также определены максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами загрязняющих веществ. На картах рассеивания загрязняющих веществ изображены:
· изолинии расчетных концентраций загрязняющих веществ;
· значение максимальных приземных концентраций на расчетном прямоугольнике;
· значение максимальной приземной концентрации на границе санитарно – защитной зоны.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций.
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на границе санитарно-защитной зоны. 
Результаты расчетов рассеивания при проведении разведочных работ представлены в таблицах 3.3.1.
Таблица 3.3.1



 

   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
---------------------------------------------------------------------------
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |
----<----------------------------------------------------------------------
| 0123 | Железо (II, III) оксиды         | 0.159192 | 0.003569 |нет расч. |
|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |
|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |
|      | (274)                           |          |          |          |
| 0143 | Марганец и его соединения /в    | 0.707391 | 0.015858 |нет расч. |
|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |
|      | оксид/ (327)                    |          |          |          |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       | 0.137732 | 0.043064 |нет расч. |
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |
| 0303 | Аммиак (32)                     |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
|      | (6)                             |          |          |          |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
|      | (583)                           |          |          |          |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          | 0.184743 | 0.058359 |нет расч. |
|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |
|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    | 0.090766 | 0.018236 |нет расч. |
|      | (518)                           |          |          |          |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  | 0.056240 | 0.009792 |нет расч. |
|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |
| 0342 | Фтористые газообразные          | 0.085346 | 0.003368 |нет расч. |
|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |
|      | (617)                           |          |          |          |
| 0410 | Метан (727*)                    |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.097376 | 0.033770 |нет расч. |
|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
| 1071 | Гидроксибензол (155)            | 1.257921 | 0.704984 |нет расч. |
| 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
|      | этиловый эфир) (1486*)          |          |          |          |
| 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид,|  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
|      | Метилуксусный альдегид) (465)   |          |          |          |
| 1531 | Гексановая кислота (Капроновая  |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
|      | кислота) (137)                  |          |          |          |
| 1707 | Диметилсульфид (227)            |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339)|  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
| 1849 | Метиламин (Монометиламин) (341) |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |          |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/| 0.037390 | 0.001706 |нет расч. |
|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |
|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |
|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |
| 2902 | Взвешенные частицы (116)        | 0.102219 | 0.001538 |нет расч. |
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная,        | 0.075936 | 0.006199 |нет расч. |
|      | пуховая) (1050*)                |          |          |          |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  | 0.556961 | 0.008282 |нет расч. |
|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |
|  01  | 0303 + 0333                     | 0.099206 | 0.021330 |нет расч. |
|  07  | 0301 + 0330                     | 0.322396 | 0.101423 |нет расч. |
|  08  | 0301 + 0330 + 0337 + 1071       | 1.479782 | 0.780042 |нет расч. |
|  40  | 0330 + 1071                     | 1.355222 | 0.741695 |нет расч. |
|  41  | 0330 + 0342                     | 0.184744 | 0.058514 |нет расч. |
|  44  | 0330 + 0333                     | 0.204717 | 0.068350 |нет расч. |
| __ПЛ | 2902 + 2920 + 2930              | 0.146776 | 0.002207 |нет расч. |
---------------------------------------------------------------------------
Примечания:
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
  2. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    
     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне) приведены в долях ПДКмр.               
Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ насуществующее положение показал, что на границе расчетной СЗЗ (300 м)приземные концентрации по всем веществам и по группам суммации не превысят 1  ПДК. А значит, предприятие при осуществлении деятельности не окажет негативного влияния и на жилую зону. Проведение мероприятий по сокращению выбросов и улучшению условий рассеивания вредных веществ не требуется.
Анализ результатов расчета показал, что максимальные приземные концентрации по всем веществам, не оказывают существенного влияния на загрязнение атмосферы и, следовательно, величина выбросов этих веществ может быть принята в качестве НДВ.
По результатам расчету рассеивания концентрация загрящняющих веществ на границе области воздействия не превышают 1 ПДК. 
Зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения намечаемой деятельности строительства нет. 
Следовательно, в разработке мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нет необходимости.

[bookmark: _Toc162309854]3.4. Предложение по установлению нормативов НДВ

Нормативно допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия.
Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.
Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.
Для населенных мест требуется выполнение соотношения:

См/ПДК  1

Выбросы загрязняющих веществ (г/с, т/год) на период разработки месторождения, предложены в качестве нормативов ПДВ и устанавливаются согласно Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63.
Предложенные нормативы допустимых выбросов приведены в таблице 3.4.1. 
























	
	
	
	


	ЭРА v3.0   Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	Акмолинская обл., Мясокомбинат нормативы

	
	Но-
	

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	

	цех, участок
	точ-
	
	на 2026 год
	на 2027 года
	на 2028 год

	
	ника
	
	
	
	

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Промплощадка
	0001
	0.02104
	0.659
	0.02104
	0.659
	0.02104
	0.659
	0.02104
	0.659

	
	0002
	0.002
	0.0440644
	0.002
	0.0440644
	0.002
	0.0440644
	0.002
	0.0440644

	
	0004
	0.01248
	0.01627
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(0303) Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промплощадка
	0002
	0.00342
	0.0022
	0.00342
	0.0022
	0.00342
	0.0022
	0.00342
	0.0022

	
	0003
	0.001475
	0.01259
	0.001475
	0.01259
	0.001475
	0.01259
	0.001475
	0.01259

	
	0005
	0.000366
	0.054945
	0.000366
	0.054945
	0.000366
	0.054945
	0.000366
	0.054945

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Промплощадка
	0001
	0.00342
	0.1071
	0.00342
	0.1071
	0.00342
	0.1071
	0.00342
	0.1071

	
	0004
	0.00203
	0.002644
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	Промплощадка
	0001
	0.00148
	0.0464
	0.00148
	0.0464
	0.00148
	0.0464
	0.00148
	0.0464

	
	0004
	0.00115
	0.0015
	0.00115
	0.0015
	-
	-
	-
	-

	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	Промплощадка
	0001
	0.0725
	2.274
	0.0725
	2.274
	0.0725
	2.274
	0.0725
	2.274

	
	0002
	0.00148
	0.0066
	0.00148
	0.0066
	0.00148
	0.0066
	0.00148
	0.0066

	
	0004
	0.02705
	0.0353
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Промплощадка
	0003
	0.0000232
	0.000196
	0.0000232
	0.000196
	0.0000232
	0.000196
	0.0000232
	0.000196

	
	0005
	0.00045
	0.067556
	0.00045
	0.067556
	0.00045
	0.067556
	0.00045
	0.067556

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Промплощадка
	0001
	0.0975
	3.055
	0.0975
	3.055
	0.0975
	3.055
	0.0975
	3.055

	
	0002
	0.0725
	0.22032
	0.0725
	0.22032
	0.0725
	0.22032
	0.0725
	0.22032

	
	0004
	0.0629
	0.082
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(0410) Метан (727*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промплощадка
	0003
	0.007025
	0.06055
	0.007025
	0.06055
	0.007025
	0.06055
	0.007025
	0.06055

	(1052) Метанол (Метиловый спирт) (338)

	Промплощадка
	0003
	0.000058
	0.000421
	0.000058
	0.000421
	0.000058
	0.000421
	0.000058
	0.000421




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	
	
	
	

	на 2029 год
	на 2030 год
	на 2031 год
	на 2032 год
	на 2033 год

	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	

	

	0.02104
	0.659
	0.02104
	0.659
	0.02104
	0.659
	0.02104
	0.659
	0.02104
	0.659

	0.002
	0.0440644
	0.002
	0.0440644
	0.002
	0.0440644
	0.002
	0.0440644
	0.002
	0.0440644

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00342
	0.0022
	0.00342
	0.0022
	0.00342
	0.0022
	0.00342
	0.0022
	0.00342
	0.0022

	0.001475
	0.01259
	0.001475
	0.01259
	0.001475
	0.01259
	0.001475
	0.01259
	0.001475
	0.01259

	0.000366
	0.054945
	0.000366
	0.054945
	0.000366
	0.054945
	0.000366
	0.054945
	0.000366
	0.054945

	

	0.00342
	0.1071
	0.00342
	0.1071
	0.00342
	0.1071
	0.00342
	0.1071
	0.00342
	0.1071

	

	0.00148
	0.0464
	0.00148
	0.0464
	0.00148
	0.0464
	0.00148
	0.0464
	0.00148
	0.0464

	

	0.0725
	2.274
	0.0725
	2.274
	0.0725
	2.274
	0.0725
	2.274
	0.0725
	2.274

	0.00148
	0.0066
	0.00148
	0.0066
	0.00148
	0.0066
	0.00148
	0.0066
	0.00148
	0.0066

	

	0.0000232
	0.000196
	0.0000232
	0.000196
	0.0000232
	0.000196
	0.0000232
	0.000196
	0.0000232
	0.000196

	0.00045
	0.067556
	0.00045
	0.067556
	0.00045
	0.067556
	0.00045
	0.067556
	0.00045
	0.067556

	

	0.0975
	3.055
	0.0975
	3.055
	0.0975
	3.055
	0.0975
	3.055
	0.0975
	3.055

	0.0725
	0.22032
	0.0725
	0.22032
	0.0725
	0.22032
	0.0725
	0.22032
	0.0725
	0.22032

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.007025
	0.06055
	0.007025
	0.06055
	0.007025
	0.06055
	0.007025
	0.06055
	0.007025
	0.06055

	

	0.000058
	0.000421
	0.000058
	0.000421
	0.000058
	0.000421
	0.000058
	0.000421
	0.000058
	0.000421




	Таблица 3.6

	

	

	

	

	
	
	
	год

	на 2034 год
	на 2035 год
	Н Д В
	дос-

	
	
	
	тиже

	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	
	
	
	
	
	НДВ

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	

	

	0.02104
	0.659
	0.02104
	0.659
	0.02104
	0.659
	

	0.002
	0.0440644
	0.002
	0.0440644
	0.002
	0.0440644
	

	
	
	
	
	
	
	

	0.00342
	0.0022
	0.00342
	0.0022
	0.00342
	0.0022
	

	0.001475
	0.01259
	0.001475
	0.01259
	0.001475
	0.01259
	

	0.000366
	0.054945
	0.000366
	0.054945
	0.000366
	0.054945
	

	

	0.00342
	0.1071
	0.00342
	0.1071
	0.00342
	0.1071
	

	

	0.00148
	0.0464
	0.00148
	0.0464
	0.00148
	0.0464
	

	

	0.0725
	2.274
	0.0725
	2.274
	0.0725
	2.274
	

	0.00148
	0.0066
	0.00148
	0.0066
	0.00148
	0.0066
	

	

	0.0000232
	0.000196
	0.0000232
	0.000196
	0.0000232
	0.000196
	

	0.00045
	0.067556
	0.00045
	0.067556
	0.00045
	0.067556
	

	

	0.0975
	3.055
	0.0975
	3.055
	0.0975
	3.055
	

	0.0725
	0.22032
	0.0725
	0.22032
	0.0725
	0.22032
	

	
	
	
	
	
	
	

	0.007025
	0.06055
	0.007025
	0.06055
	0.007025
	0.06055
	

	

	0.000058
	0.000421
	0.000058
	0.000421
	0.000058
	0.000421
	




	

	

	

	Акмолинская обл., Мясокомбинат нормативы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	(1071) Гидроксибензол (155)

	Промплощадка
	0002
	0.0975
	0.0991
	0.0975
	0.0991
	0.0975
	0.0991
	0.0975
	0.0991

	
	0003
	0.0000055
	0.0000407
	0.0000055
	0.0000407
	0.0000055
	0.0000407
	0.0000055
	0.0000407

	(1246) Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)

	Промплощадка
	0003
	0.000085
	0.00073
	0.000085
	0.00073
	0.000085
	0.00073
	0.000085
	0.00073

	(1314) Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)

	Промплощадка
	0002
	0.0036
	0.0793
	0.0036
	0.0793
	0.0036
	0.0793
	0.0036
	0.0793

	
	0003
	0.000028
	0.000242
	0.000028
	0.000242
	0.000028
	0.000242
	0.000028
	0.000242

	(1531) Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)

	Промплощадка
	0003
	0.000035
	0.000293
	0.000035
	0.000293
	0.000035
	0.000293
	0.000035
	0.000293

	(1707) Диметилсульфид (227)

	Промплощадка
	0003
	0.000054
	0.00042
	0.000054
	0.00042
	0.000054
	0.00042
	0.000054
	0.00042

	(1715) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)

	Промплощадка
	0003
	0.00000029
	0.0000909
	0.00000029
	0.0000909
	0.00000029
	0.0000909
	0.00000029
	0.0000909

	(1849) Метиламин (Монометиламин) (341)

	Промплощадка
	0003
	0.000021
	0.000184
	0.000021
	0.000184
	0.000021
	0.000184
	0.000021
	0.000184

	(2902) Взвешенные частицы (116)

	Промплощадка
	0002
	0.005
	0.11016
	0.005
	0.11016
	0.005
	0.11016
	0.005
	0.11016

	(2920) Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)

	Промплощадка
	0003
	0.000725
	0.005958
	0.000725
	0.005958
	0.000725
	0.005958
	0.000725
	0.005958

	Итого по организованным
	0.33739449
	7.131953
	0.39179099
	6.907461
	0.39179099
	6.907461
	0.39179099
	6.907461

	источникам:
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Промплощадка
	6008
	0.00165
	0.000297
	0.00165
	0.000297
	0.00165
	0.000297
	0.00165
	0.000297

	(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Промплощадка
	6008
	0.0001833
	0.000033
	0.0001833
	0.000033
	0.0001833
	0.000033
	0.0001833
	0.000033

	
	6006
	0.00000154
	0.00000179
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Промплощадка
	6008
	0.0000667
	0.000012
	0.0000667
	0.000012
	0.0000667
	0.000012
	0.0000667
	0.000012




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	

	0.0975
	0.0991
	0.0975
	0.0991
	0.0975
	0.0991
	0.0975
	0.0991
	0.0975
	0.0991

	0.0000055
	0.0000407
	0.0000055
	0.0000407
	0.0000055
	0.0000407
	0.0000055
	0.0000407
	0.0000055
	0.0000407

	

	0.000085
	0.00073
	0.000085
	0.00073
	0.000085
	0.00073
	0.000085
	0.00073
	0.000085
	0.00073

	

	0.0036
	0.0793
	0.0036
	0.0793
	0.0036
	0.0793
	0.0036
	0.0793
	0.0036
	0.0793

	0.000028
	0.000242
	0.000028
	0.000242
	0.000028
	0.000242
	0.000028
	0.000242
	0.000028
	0.000242

	

	0.000035
	0.000293
	0.000035
	0.000293
	0.000035
	0.000293
	0.000035
	0.000293
	0.000035
	0.000293

	

	0.000054
	0.00042
	0.000054
	0.00042
	0.000054
	0.00042
	0.000054
	0.00042
	0.000054
	0.00042

	

	0.00000029
	0.0000909
	0.00000029
	0.0000909
	0.00000029
	0.0000909
	0.00000029
	0.0000909
	0.00000029
	0.0000909

	

	0.000021
	0.000184
	0.000021
	0.000184
	0.000021
	0.000184
	0.000021
	0.000184
	0.000021
	0.000184

	

	0.005
	0.11016
	0.005
	0.11016
	0.005
	0.11016
	0.005
	0.11016
	0.005
	0.11016

	

	0.000725
	0.005958
	0.000725
	0.005958
	0.000725
	0.005958
	0.000725
	0.005958
	0.000725
	0.005958

	0.39179099
	6.907461
	0.39179099
	6.907461
	0.39179099
	6.907461
	0.39179099
	6.907461
	0.39179099
	6.907461

	

	0.00165
	0.000297
	0.00165
	0.000297
	0.00165
	0.000297
	0.00165
	0.000297
	0.00165
	0.000297

	

	0.0001833
	0.000033
	0.0001833
	0.000033
	0.0001833
	0.000033
	0.0001833
	0.000033
	0.0001833
	0.000033

	

	0.0000667
	0.000012
	0.0000667
	0.000012
	0.0000667
	0.000012
	0.0000667
	0.000012
	0.0000667
	0.000012




	Таблица 3.6

	

	

	

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	

	0.0975
	0.0991
	0.0975
	0.0991
	0.0975
	0.0991
	

	0.0000055
	0.0000407
	0.0000055
	0.0000407
	0.0000055
	0.0000407
	

	

	0.000085
	0.00073
	0.000085
	0.00073
	0.000085
	0.00073
	

	

	0.0036
	0.0793
	0.0036
	0.0793
	0.0036
	0.0793
	

	0.000028
	0.000242
	0.000028
	0.000242
	0.000028
	0.000242
	

	

	0.000035
	0.000293
	0.000035
	0.000293
	0.000035
	0.000293
	

	

	0.000054
	0.00042
	0.000054
	0.00042
	0.000054
	0.00042
	

	

	0.00000029
	0.0000909
	0.00000029
	0.0000909
	0.00000029
	0.0000909
	

	

	0.000021
	0.000184
	0.000021
	0.000184
	0.000021
	0.000184
	

	

	0.005
	0.11016
	0.005
	0.11016
	0.005
	0.11016
	

	

	0.000725
	0.005958
	0.000725
	0.005958
	0.000725
	0.005958
	

	0.39179099
	6.907461
	0.39179099
	6.907461
	0.39179099
	6.907461
	

	

	

	

	0.00165
	0.000297
	0.00165
	0.000297
	0.00165
	0.000297
	

	

	0.0001833
	0.000033
	0.0001833
	0.000033
	0.0001833
	0.000033
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	

	0.0000667
	0.000012
	0.0000667
	0.000012
	0.0000667
	0.000012
	




	ЭРА v3.0   

	

	

	Акмолинская обл., Мясокомбинат нормативы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Промплощадка
	6009
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026

	(2752) Уайт-спирит (1294*)

	Промплощадка
	6009
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026

	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	Промплощадка
	6004
	0.00107
	0.001136
	0.00107
	0.001136
	0.00107
	0.001136
	0.00107
	0.001136

	
	6005
	0.00107
	0.001124
	0.00107
	0.001124
	0.00107
	0.001124
	0.00107
	0.001124

	
	6006
	0.000548
	0.000637
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(2902) Взвешенные частицы (116)

	Промплощадка
	6007
	0.00078
	0.00501
	0.00078
	0.00501
	0.00078
	0.00501
	0.00078
	0.00501

	(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Промплощадка
	6007
	0.00034
	0.002184
	0.00034
	0.002184
	0.00034
	0.002184
	0.00034
	0.002184

	Итого по неорганизованным
	0.07710954
	0.02648679
	0.07710954
	0.02648679
	0.07656
	0.025848
	0.07656
	0.025848

	источникам:
	

	Всего по объекту:
	0.41450553
	7.07164359
	0.46835099
	6.933309
	0.46835099
	6.933309
	0.46835099
	6.933309




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	

	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026

	

	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026

	

	0.00107
	0.001136
	0.00107
	0.001136
	0.00107
	0.001136
	0.00107
	0.001136
	0.00107
	0.001136

	0.00107
	0.001124
	0.00107
	0.001124
	0.00107
	0.001124
	0.00107
	0.001124
	0.00107
	0.001124

	

	0.00078
	0.00501
	0.00078
	0.00501
	0.00078
	0.00501
	0.00078
	0.00501
	0.00078
	0.00501

	

	0.00034
	0.002184
	0.00034
	0.002184
	0.00034
	0.002184
	0.00034
	0.002184
	0.00034
	0.002184

	0.07656
	0.025848
	0.07656
	0.025848
	0.07656
	0.025848
	0.07656
	0.025848
	0.07656
	0.025848

	

	0.46835099
	6.933309
	0.46835099
	6.933309
	0.46835099
	6.933309
	0.46835099
	6.933309
	0.46835099
	6.933309




	Таблица 3.6

	

	

	

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	

	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	2026

	

	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	0.0357
	0.008026
	2026

	

	0.00107
	0.001136
	0.00107
	0.001136
	0.00107
	0.001136
	2026

	0.00107
	0.001124
	0.00107
	0.001124
	0.00107
	0.001124
	2026

	

	0.00078
	0.00501
	0.00078
	0.00501
	0.00078
	0.00501
	2026

	

	0.00034
	0.002184
	0.00034
	0.002184
	0.00034
	0.002184
	2026

	0.07656
	0.025848
	0.07656
	0.025848
	0.07656
	0.025848
	2026

	

	0.46835099
	6.933309
	0.46835099
	6.933309
	0.46835099
	6.933309
	




[bookmark: _Toc162309858]4. ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

[bookmark: _Toc162309859]4.1 Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны

В настоящее время в Республике Казахстан действуют Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека, утвержденные Приказ и.о. Министра  здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2.
Для предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками производственных вредностей, устанавливается ориентировочно-нормативный минимальной размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), включающий в себя  зону загрязнения. Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха в населенных пунктах. 
В рамках настоящего проекта проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период отработки производственного объекта. 
По результатам расчета рассеивания были определены зоны наибольшего загрязнения атмосферного воздуха на прилегающей территории. 
Построение санитарно-защитной зоны осуществлялось автоматически лицензионным программным комплексом ЭРА 3.0, при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от источников вредных выбросов. 
Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия. 
Согласно санитарно-эпидемиологического заключения РГУ «Департамент по защите прав потребителей на транспорте Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики» санитарно-защитная зона для предприятия 300 м. 
[bookmark: _Toc162309860]

4.2 Требования по ограничению использования территории расчетной СЗЗ
Согласно санитарно-эпидемиологических требований, в границах СЗЗ не допускается размещение жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций общего пользования. 
В границах СЗЗ допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников производственного объекта, а также сооружений для обеспечения деятельности объекта. 
В границах СЗЗ производственного объекта также допускается размещать сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, неиспользуемых для производства продуктов питания.
Территория СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта для расширения жилой зоны, размещения дачных и садово-огородных участков.
При условии наличия проекта обоснования соблюдения ПДК и/или ПДУ на внешней границе СЗЗ, часть СЗЗ может рассматриваться как резервная территория объекта для расширения производственной зоны.
Организация и благоустройство санитарно-защитной зоны должны предусматривать озеленение территории в зависимости от климатических условий района.

[bookmark: _Toc162309861]4.3 Функциональное зонирование территории СЗЗ

Согласно СанПиН в границах СЗЗ не допускается размещать:
1) вновь строящуюся жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
2) ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
3) вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.
Данные виды объектов на территории санитарно-защитной зоны промышленной площадки отсутствуют.
При обосновании размера СЗЗ устанавливается функциональное зонирование территории и режим пользования различных зон.
В границах расчетной СЗЗ отсутствует жилая застройка, коммунальные объекты селитебных территорий, какие-либо другие промышленные объекты. 







































[bookmark: _Toc162309862]5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.
При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:
• мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;
• мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;
• осуществление разработанных мероприятий, как правило, не должно сопровождаться сокращением производства.
Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается в редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое атмосферы особенно велика. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемым НМУ составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА.
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.
При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не приводят к снижению производительности предприятия.
При втором режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40 %, они включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.
При третьем режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое на 40-60 %. Мероприятия третьего режима включают в себя мероприятия для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятий.

[bookmark: _Toc162309863]5.1. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ в рамках данного проекта не разрабатывались, ввиду отсутствия прогнозирования НМУ.

[bookmark: _Toc162309864]5.2. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ, заблаговременно согласованные с территориальными подразделениями уполномоченного органа по окружающей среде

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.
Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях
разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.
Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:
- пыльные бури;
- штиль;
- температурная инверсия;
- высокая относительная влажность.
Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Центра гидрометеорологии о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.
Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.
Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение центра гидрометеорологии. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областной департамент экологии.
Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов. В связи с тем, что неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, разработка режимов работы при НМУ не требуется.

[bookmark: _Toc162309865]5.3. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

В соответствии с РНД 211,2,02,02-97 п,3,9, «Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатывает проектная организация совместно с предприятием только в том случае, если по даннымместных органов агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населенном пункте прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий», По данным местных органов гидрометеорологии в зоне расположения предприятия неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, поэтому мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются, Для предупреждения накопления вредных веществ в воздухе района расположения промплощадок производственных объектов предприятия в период НМУ в соответствии с прогнозными предупреждениями местных органов РГП «Казгидромет» предприятие осуществляет мероприятия по регулированию и сокращению вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

[bookmark: _Toc162309866]5.4. Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии. необходимые расчеты и обоснование мероприятий)

Согласно положениям РД 52,04,52-85, осуществление мероприятий в период НМУ по первому, второму и третьему режиму работы предприятия, выбросы которого создают максимальные приземные концентрации менее 5 ПДК, должно приводить к снижению приземных концентраций загрязняющих веществ соответственно на 10, 20 и 40%, 
Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму носят организационнотехнический характер, не приводят к снижению производственной мощности предприятия, и включают:
- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
- запрещение работы на форсированном режиме;
- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;
- другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ.
Выполнение мероприятий по регулированию выбросов по первому режиму обеспечивает снижению выбросов на 10%, Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связанные технологическими процессами производства и сопровождающиеся незначительным снижением производительности объекта:
- снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;
- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;
- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия;
- прекращение движения автомобильного транспорта.
Выполнения мероприятий по регулированию выбросов по третьему режиму обеспечивает снижение выбросов на 40% На период НМУ частота контрольных замеров увеличивается, Контрольные замеры выбросов на периоды НМУ производятся перед осуществлением мероприятий, в дальнейшем – один раз в сутки. Периодичность замеров определяется из возможностей методов контроля.






















[bookmark: _Toc162309867]6.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

Элементом производственного экологического контроля является «Программа производственного мониторинга окружающей среды», целью которой является получение достоверной информации о воздействии предприятия на окружающую природную среду, Контроль соблюдения нормативов НДВ на предприятии на специально выбранных контрольных точках предполагается осуществлять в рамках разработанной Программы производственного контроля окружающей среды силами аттестованной лаборатории сторонней организации, привлеченной на договорной основе, Согласно РНД 211,2,02,02 – 97 п, 3,10,3: контроль за соблюдением нормативов НДВ по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках рекомендуется для предприятий с большим количеством источников неорганизованных выбросов, Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнения полученных результатов с установленными нормативами, Измерения производятся при номинальной или близкой к номинальной нагрузке технологического оборудования, Ответственным лицом, обеспечивающим контроль состояния окружающей среды, организацию и функционирование систем наблюдения, сбора, обработки, заполнения и передачи информации является координатор по вопросам охраны окружающей среды, Для контроля концентрации загрязняющих веществ в пределах санитарно-защитной зоны будет осуществляться мониторинг воздействия объектов на состояние атмосферного воздуха на источниках выбросов, В соответствии с требованиями п, 3,10,2, РНД 211,2,02,02-97 в данном проекте представлены рекомендации по контролю соблюдения нормативов НДВ на основных организованных источниках выбросов технологического оборудования предприятия, находящихся на территории площадки (см, Бланк инвентаризации), Кроме того, выбор контролируемых ингредиентов определялся наличием аттестованной методики контроля, В соответствии с этими условиями на предприятии предусмотрен контрользагрязнения атмосферного воздуха следующими веществами: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль неорганическая.
План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) представлен в таблице 6.1. 
В состав раздела по контролю за соблюдением нормативов непосредственно на источниках входит перечень веществ, подлежащих контролю. отдельно приводится перечень веществ, для которых отсутствуют стандартные и отраслевые методики. приводится перечень методик, которые используются (будут использоваться) при контроле за соблюдением установленных нормативов выбросов. для загрязняющих веществ, для которых на момент разработки нормативов методики контроля не разработаны, разработчик проекта нормативов допустимых выбросов дает рекомендации по их разработке. в случае нецелесообразности или невозможности определения выбросов загрязняющих выбросов загрязняющих веществ экспериментальными методами приводится обоснование использования расчетных балансовых методов, удельных выбросов. при этом разработчик проекта нормативов разрабатывает и представляет в проекте нормативов рекомендации по контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов по веществам для основных источников выброса аккредитованными лабораториями или автоматизированный мониторинг эмиссий и на границе области воздействия.
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Акмолинская обл., Мясокомбинат
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	Методика
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	Производство,
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	Периодичность
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	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Промплощадка
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.02104
	46.1200797
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.00342
	7.49670498
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.00148
	3.24418812
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.0725
	158.921377
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.0975
	213.721852
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	0002
	Промплощадка
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.002
	6.31301472
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Аммиак (32)
	
	0.00342
	10.7952552
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.00148
	4.67163089
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.0725
	228.846783
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Гидроксибензол (155)
	
	0.0975
	307.759467
	
	

	
	
	Пропаналь (Пропионовый альдегид,
	
	0.0036
	11.3634265
	
	

	
	
	Метилуксусный альдегид) (465)
	
	
	
	
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.005
	15.7825368
	
	

	0003
	Промплощадка
	Аммиак (32)
	
	0.001475
	2.19400892
	
	

	
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.0000232
	0.03450916
	
	

	
	
	Метан (727*)
	
	0.007025
	10.4494323
	
	

	
	
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	0.000058
	0.08627289
	
	

	
	
	Гидроксибензол (155)
	
	0.0000055
	0.00818105
	
	

	
	
	Этилформиат (Муравьиной кислоты
	
	0.000085
	0.12643441
	
	

	
	
	этиловый эфир) (1486*)
	
	
	
	
	

	
	
	Пропаналь (Пропионовый альдегид,
	
	0.000028
	0.04164898
	
	

	
	
	Метилуксусный альдегид) (465)
	
	
	
	
	

	
	
	Гексановая кислота (Капроновая
	
	0.000035
	0.05206123
	
	

	
	
	кислота) (137)
	
	
	
	
	

	
	
	Диметилсульфид (227)
	
	0.000054
	0.08032304
	
	

	
	
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)
	
	0.00000029
	0.00043136
	
	

	
	
	Метиламин (Монометиламин) (341)
	
	0.000021
	0.03123674
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	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (
	
	0.000725
	1.07841116
	
	

	
	
	1050*)
	
	
	
	
	

	0005
	Промплощадка
	Аммиак (32)
	
	0.000366
	0.5444117
	
	

	
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.00045
	0.66935865
	
	

	6002
	Промплощадка
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.0001093
	
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.00001777
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.00001833
	
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.00823
	
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	
	0.000992
	
	
	

	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	

	6003
	Промплощадка
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	
	0.00002756
	
	
	

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.00000419
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.00000944
	
	
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.003044
	
	
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	
	0.0002944
	
	
	

	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	

	6004
	Промплощадка
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00107
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6005
	Промплощадка
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00107
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6007
	Промплощадка
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.00078
	
	
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	0.00034
	
	
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	

	6008
	Промплощадка
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.00165
	
	
	

	
	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете
	
	
	
	
	

	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец и его соединения /в
	
	0.0001833
	
	
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	
	

	
	
	327)
	
	
	
	
	

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в
	
	0.0000667
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	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	

	6009
	Промплощадка
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.0357
	
	
	

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	0.0357
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Материалы результатов расчета рассеивания и карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 


1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

  Город = Акмолинская обл._________ Расчетный год:2026 На начало года
                                    Базовый   год:2026 
  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной
   0044                                                 

  Примесь = 0123 ( Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/
                   (274) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0143 ( Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0010000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0303 ( Аммиак (32) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.4000000  ПДКс.с. =   0.0600000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.1500000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0410 ( Метан (727*) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =  50.0000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
  Примесь = 0616 ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 1052 ( Метанол (Метиловый спирт) (338) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   1.0000000  ПДКс.с. =   0.5000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 1071 ( Гидроксибензол (155) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0030000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 1246 ( Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0200000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
  Примесь = 1314 ( Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 1531 ( Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 1707 ( Диметилсульфид (227) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0800000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 1715 ( Метантиол (Метилмеркаптан) (339) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0060000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 1849 ( Метиламин (Монометиламин) (341) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0040000  ПДКс.с. =   0.0010000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 2704 ( Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   1.5000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 2752 ( Уайт-спирит (1294*) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   1.0000000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
  Примесь = 2754 ( Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на
                   С); Растворитель РПК-265П) (10) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   1.0000000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 2920 ( Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0300000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
  Примесь = 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0400000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
  Гр.суммации = 6001 ( 0303 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0303 ( Аммиак (32) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
 Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Гр.суммации = 6008 ( 0301 + 0330 + 0337 + 1071 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
 Примесь - 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
 Примесь - 1071 ( Гидроксибензол (155) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0030000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Гр.суммации = 6040 ( 0330 + 1071 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
 Примесь - 1071 ( Гидроксибензол (155) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0030000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Гр.суммации = 6041 ( 0330 + 0342 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
 Примесь - 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Гр.суммации = 6044 ( 0330 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.0500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
 Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0080000  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Гр.суммации = __ПЛ ( 2902 + 2920 + 2930 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
 Примесь - 2920 ( Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
 Примесь - 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Название: Акмолинская обл.
     Коэффициент А =  200
     Скорость ветра Uмр =  9.2 м/с
     Средняя скорость ветра =  4.6 м/с
     Температура летняя = 25.0 град.C
     Температура зимняя =  -25.0 град.C
     Коэффициент рельефа = 1.00
     Площадь города = 0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                       железо/ (274)                                                                
                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 6008 П1    2.0                       0.0      282      333        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0016500


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                       железо/ (274)                                                                
                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 6008|    0.001650| П1 |   0.441992 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.001650 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.441992 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                       железо/ (274)                                                                
                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                       железо/ (274)                                                                
                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   300.0 м,  Y=   350.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1591920 доли ПДКмр|
                                     |       0.0636768 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   227 град.
                       и скорости ветра  0.78 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6008| П1|   0.001650|   0.159192 | 100.0  | 100.0 |  96.4799881  |
|                        В сумме =   0.159192   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                       железо/ (274)                                                                
                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.010 0.011 0.012 0.010 0.009 0.007 0.005 0.004 0.002 0.002 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.011 0.014 0.018 0.018 0.015 0.012 0.009 0.006 0.005 0.003 0.002 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.014 0.021 0.032 0.035 0.023 0.015 0.010 0.007 0.005 0.003 0.002 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.010 0.016 0.027 0.093 0.159 0.034 0.018 0.011 0.008 0.005 0.004 0.002 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.010 0.015 0.026 0.064 0.088 0.031 0.017 0.011 0.008 0.005 0.003 0.002 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.009 0.013 0.018 0.025 0.027 0.020 0.014 0.010 0.007 0.005 0.003 0.002 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.005 0.007 0.010 0.013 0.015 0.016 0.014 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.010 0.009 0.008 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.001 |- 1
           |
     0.001 |- 2
           |
     0.001 |- 3
           |
     0.001 |- 4
           |
     0.001 |- 5
           |
     0.001 |- 6
           |
     0.001 |- 7
           |
     0.002 |- 8
           |
     0.002 |- 9
           |
     0.002 |-10
           |
     0.002 |-11
           |
     0.002 C-12
           |
     0.001 |-13
           |
     0.001 |-14
           |
     0.001 |-15
           |
     0.001 |-16
           |
     0.001 |-17
           |
     0.001 |-18
           |
     0.001 |-19
           |
     0.001 |-20
           |
     0.001 |-21
           |
     0.001 |-22
           |
     0.001 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1591920 долей ПДКмр
                                         =  0.0636768 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   300.0 м
     ( X-столбец 11, Y-строка 10)     Yм =   350.0 м
 При опасном направлении ветра  :     227 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.78 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на    
                       железо/ (274)                                                                
                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   422.0 м,  Y=   618.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0035687 доли ПДКмр|
                                     |       0.0014275 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   206 град.
                       и скорости ветра  9.20 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6008| П1|   0.001650|   0.003569 | 100.0  | 100.0 |   2.1628757  |
|                        В сумме =   0.003569   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)         
                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 6008 П1    2.0                       0.0      282      333        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0001833


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)         
                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 6008|    0.000183| П1 |   1.964051 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000183 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      1.964051 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)         
                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)         
                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   300.0 м,  Y=   350.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7073912 доли ПДКмр|
                                     |       0.0070739 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   227 град.
                       и скорости ветра  0.78 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6008| П1| 0.00018330|   0.707391 | 100.0  | 100.0 |     3859.20  |
|                        В сумме =   0.707391   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)         
                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 0.014 0.016 0.016 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.015 0.020 0.023 0.024 0.024 0.023 0.021 0.016 0.012 0.009 0.007 0.006 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.004 0.005 0.007 0.008 0.011 0.016 0.022 0.027 0.031 0.034 0.034 0.032 0.028 0.023 0.018 0.012 0.009 0.007 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.005 0.006 0.007 0.010 0.014 0.022 0.028 0.036 0.044 0.050 0.051 0.046 0.038 0.030 0.023 0.016 0.011 0.008 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.005 0.006 0.008 0.011 0.018 0.026 0.035 0.048 0.064 0.078 0.081 0.069 0.052 0.038 0.028 0.021 0.013 0.009 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.005 0.007 0.009 0.013 0.021 0.029 0.041 0.061 0.092 0.141 0.154 0.103 0.068 0.046 0.032 0.023 0.015 0.010 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.005 0.007 0.009 0.014 0.022 0.031 0.045 0.070 0.121 0.415 0.707 0.152 0.080 0.051 0.034 0.024 0.016 0.010 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.005 0.007 0.009 0.013 0.022 0.030 0.044 0.068 0.114 0.285 0.392 0.138 0.077 0.050 0.034 0.024 0.015 0.010 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.005 0.007 0.009 0.012 0.021 0.028 0.039 0.057 0.082 0.113 0.119 0.090 0.063 0.044 0.031 0.022 0.014 0.010 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.005 0.006 0.008 0.011 0.017 0.024 0.032 0.044 0.057 0.068 0.069 0.060 0.047 0.035 0.026 0.020 0.012 0.009 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.005 0.006 0.007 0.009 0.013 0.020 0.026 0.032 0.039 0.044 0.045 0.041 0.034 0.027 0.022 0.015 0.010 0.008 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.014 0.020 0.024 0.028 0.030 0.030 0.029 0.025 0.021 0.016 0.011 0.008 0.007 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.013 0.017 0.020 0.022 0.022 0.021 0.018 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.013 0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.003 |- 1
           |
     0.004 |- 2
           |
     0.004 |- 3
           |
     0.004 |- 4
           |
     0.005 |- 5
           |
     0.006 |- 6
           |
     0.006 |- 7
           |
     0.007 |- 8
           |
     0.007 |- 9
           |
     0.007 |-10
           |
     0.007 |-11
           |
     0.007 C-12
           |
     0.007 |-13
           |
     0.006 |-14
           |
     0.005 |-15
           |
     0.005 |-16
           |
     0.004 |-17
           |
     0.004 |-18
           |
     0.003 |-19
           |
     0.003 |-20
           |
     0.003 |-21
           |
     0.002 |-22
           |
     0.002 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.7073912 долей ПДКмр
                                         =  0.0070739 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   300.0 м
     ( X-столбец 11, Y-строка 10)     Yм =   350.0 м
 При опасном направлении ветра  :     227 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.78 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)         
                ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   422.0 м,  Y=   618.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0158582 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001586 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   206 град.
                       и скорости ветра  9.20 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6008| П1| 0.00018330|   0.015858 | 100.0  | 100.0 |  86.5150223  |
|                        В сумме =   0.015858   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0210400
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0020000
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0001093
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000276


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0001|    0.021040| Т  |   0.134377 |   1.75  |    64.0  |
|   2 |004401 0002|    0.002000| Т  |   0.001290 |   0.86  |   133.6  |
|   3 |004401 6002|    0.000109| П1 |   0.019519 |   0.50  |    11.4  |
|   4 |004401 6003|    0.000028| П1 |   0.004922 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.023177 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.160108 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.56 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.56 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   250.0 м,  Y=   200.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1377319 доли ПДКмр|
                                     |       0.0275464 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   283 град.
                       и скорости ветра  1.83 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.0210|   0.133592 |  97.0  |  97.0 |   6.3494530  |
|                        В сумме =   0.133592    97.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.004139     3.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:28
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.014 0.014 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.015 0.016 0.017 0.017 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.021 0.020 0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.018 0.019 0.020 0.021 0.023 0.024 0.025 0.026 0.026 0.025 0.025 0.023 0.022 0.021 0.019 0.018 0.017 0.016 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.019 0.020 0.022 0.024 0.027 0.028 0.030 0.031 0.031 0.030 0.029 0.028 0.026 0.023 0.021 0.020 0.018 0.017 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.020 0.023 0.025 0.028 0.031 0.034 0.036 0.038 0.038 0.037 0.035 0.033 0.030 0.027 0.024 0.021 0.020 0.018 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.022 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041 0.045 0.047 0.047 0.046 0.043 0.039 0.035 0.031 0.027 0.024 0.021 0.019 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.024 0.028 0.033 0.038 0.044 0.050 0.056 0.059 0.060 0.057 0.053 0.047 0.041 0.036 0.031 0.026 0.023 0.020 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.027 0.031 0.037 0.044 0.053 0.061 0.070 0.075 0.077 0.073 0.065 0.057 0.048 0.041 0.034 0.029 0.025 0.021 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.029 0.034 0.041 0.050 0.061 0.074 0.087 0.097 0.099 0.093 0.081 0.067 0.056 0.046 0.038 0.031 0.026 0.022 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.030 0.036 0.045 0.056 0.070 0.087 0.106 0.122 0.125 0.116 0.097 0.078 0.062 0.050 0.040 0.033 0.027 0.023 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.031 0.038 0.047 0.059 0.076 0.097 0.122 0.135 0.128 0.135 0.108 0.085 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.024 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.031 0.038 0.048 0.060 0.077 0.099 0.126 0.134 0.108 0.138 0.111 0.086 0.067 0.052 0.042 0.034 0.028 0.024 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.031 0.037 0.046 0.058 0.073 0.093 0.115 0.133 0.136 0.123 0.102 0.081 0.064 0.051 0.041 0.033 0.028 0.023 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.029 0.036 0.043 0.053 0.066 0.081 0.096 0.108 0.110 0.102 0.087 0.072 0.058 0.047 0.038 0.032 0.027 0.023 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.028 0.033 0.039 0.047 0.057 0.067 0.077 0.084 0.086 0.081 0.072 0.061 0.051 0.042 0.035 0.030 0.025 0.021 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.026 0.030 0.035 0.041 0.048 0.055 0.062 0.066 0.066 0.064 0.058 0.051 0.044 0.037 0.032 0.027 0.023 0.021 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.023 0.027 0.031 0.036 0.040 0.045 0.049 0.052 0.052 0.050 0.047 0.042 0.037 0.033 0.028 0.025 0.021 0.020 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.021 0.024 0.027 0.031 0.034 0.037 0.040 0.041 0.042 0.041 0.038 0.035 0.032 0.028 0.025 0.022 0.020 0.018 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.020 0.021 0.024 0.026 0.029 0.031 0.033 0.034 0.034 0.033 0.032 0.030 0.027 0.025 0.022 0.020 0.019 0.017 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.018 0.019 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.028 0.028 0.027 0.026 0.025 0.023 0.021 0.020 0.019 0.017 0.016 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.021 0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.019 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.012 |- 1
           |
     0.013 |- 2
           |
     0.014 |- 3
           |
     0.015 |- 4
           |
     0.016 |- 5
           |
     0.017 |- 6
           |
     0.017 |- 7
           |
     0.018 |- 8
           |
     0.019 |- 9
           |
     0.020 |-10
           |
     0.020 |-11
           |
     0.020 C-12
           |
     0.020 |-13
           |
     0.020 |-14
           |
     0.020 |-15
           |
     0.019 |-16
           |
     0.019 |-17
           |
     0.018 |-18
           |
     0.017 |-19
           |
     0.016 |-20
           |
     0.015 |-21
           |
     0.014 |-22
           |
     0.013 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1377319 долей ПДКмр
                                         =  0.0275464 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   250.0 м
     ( X-столбец 10, Y-строка 13)     Yм =   200.0 м
 При опасном направлении ветра  :     283 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.83 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -122.0 м,  Y=   206.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0430643 доли ПДКмр|
                                     |       0.0086129 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    88 град.
                       и скорости ветра  2.85 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.0210|   0.042226 |  98.1  |  98.1 |   2.0069411  |
|                        В сумме =   0.042226    98.1                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000838     1.9                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0303 - Аммиак (32)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0034200
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0014750
004401 0005 Т     4.7  0.25 15.00  0.7363  26.0      264      281                       1.0 1.000 0 0.0003660


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0303 - Аммиак (32)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0002|    0.003420| Т  |   0.002206 |   0.86  |   133.6  |
|   2 |004401 0003|    0.001475| Т  |   0.008904 |   0.70  |    55.6  |
|   3 |004401 0005|    0.000366| Т  |   0.002946 |   1.04  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.005261 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.014056 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.79 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0303 - Аммиак (32)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.79 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0303 - Аммиак (32)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0303 = 0.2 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0303 - Аммиак (32)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0303 = 0.2 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0303 - Аммиак (32)                                                                  
                ПДКм.р для примеси 0303 = 0.2 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

















3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0034200
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000178
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000042


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0001|    0.003420| Т  |   0.010921 |   1.75  |    64.0  |
|   2 |004401 6002|    0.000018| П1 |   0.001587 |   0.50  |    11.4  |
|   3 |004401 6003|  0.00000419| П1 |   0.000374 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.003442 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.012882 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.56 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.56 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК





3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       3.0 1.000 0 0.0014800


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0001|    0.001480| Т  |   0.037810 |   1.75  |    32.0  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.001480 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.037810 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.75 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.75 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                         
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


















3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0725000
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0014800
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000183
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000094


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0001|    0.072500| Т  |   0.185216 |   1.75  |    64.0  |
|   2 |004401 0002|    0.001480| Т  |   0.000382 |   0.86  |   133.6  |
|   3 |004401 6002|    0.000018| П1 |   0.001309 |   0.50  |    11.4  |
|   4 |004401 6003|  0.00000944| П1 |   0.000674 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.074008 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.187581 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.74 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.74 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   250.0 м,  Y=   200.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1847432 доли ПДКмр|
                                     |       0.0923716 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   282 град.
                       и скорости ветра  1.85 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.0725|   0.184488 |  99.9  |  99.9 |   2.5446646  |
|                        В сумме =   0.184488    99.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000255     0.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.019 0.020 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.021 0.020 0.019 0.018 0.017 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.020 0.021 0.022 0.024 0.024 0.025 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.025 0.024 0.023 0.022 0.021 0.019 0.018 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.022 0.023 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030 0.030 0.029 0.028 0.028 0.026 0.025 0.024 0.022 0.021 0.020 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.024 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.034 0.035 0.035 0.035 0.033 0.032 0.030 0.028 0.026 0.024 0.023 0.021 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.026 0.028 0.030 0.033 0.036 0.039 0.041 0.042 0.042 0.041 0.040 0.037 0.035 0.032 0.029 0.026 0.025 0.023 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.028 0.031 0.035 0.039 0.043 0.046 0.049 0.051 0.052 0.051 0.048 0.044 0.040 0.036 0.032 0.029 0.026 0.024 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.030 0.035 0.040 0.045 0.051 0.056 0.061 0.064 0.064 0.062 0.058 0.053 0.048 0.042 0.037 0.032 0.028 0.026 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.033 0.039 0.045 0.052 0.060 0.069 0.076 0.080 0.081 0.078 0.072 0.064 0.056 0.048 0.041 0.036 0.031 0.027 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.036 0.043 0.051 0.060 0.072 0.084 0.095 0.103 0.104 0.099 0.089 0.077 0.065 0.055 0.046 0.039 0.033 0.028 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.039 0.047 0.056 0.069 0.084 0.101 0.119 0.132 0.134 0.126 0.109 0.091 0.075 0.061 0.051 0.042 0.035 0.030 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.041 0.050 0.061 0.076 0.095 0.119 0.145 0.165 0.170 0.155 0.130 0.105 0.084 0.067 0.054 0.044 0.037 0.031 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.042 0.051 0.064 0.080 0.103 0.132 0.165 0.184 0.175 0.180 0.146 0.115 0.089 0.071 0.056 0.046 0.038 0.032 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.042 0.052 0.064 0.081 0.104 0.135 0.170 0.175 0.148 0.185 0.150 0.117 0.091 0.071 0.057 0.046 0.038 0.032 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.042 0.051 0.062 0.078 0.099 0.126 0.155 0.179 0.185 0.167 0.138 0.110 0.087 0.069 0.055 0.045 0.037 0.032 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.040 0.048 0.059 0.072 0.089 0.109 0.131 0.146 0.150 0.138 0.119 0.098 0.079 0.064 0.052 0.043 0.036 0.031 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.037 0.045 0.053 0.064 0.077 0.091 0.105 0.115 0.117 0.110 0.098 0.083 0.069 0.058 0.048 0.040 0.034 0.029 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.035 0.040 0.048 0.056 0.065 0.075 0.084 0.089 0.091 0.087 0.079 0.069 0.060 0.051 0.043 0.037 0.032 0.028 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.032 0.036 0.042 0.048 0.055 0.061 0.067 0.070 0.071 0.069 0.064 0.058 0.051 0.045 0.039 0.034 0.029 0.026 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.029 0.032 0.037 0.041 0.046 0.050 0.054 0.056 0.057 0.055 0.052 0.048 0.043 0.039 0.034 0.030 0.027 0.025 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.026 0.029 0.032 0.036 0.039 0.042 0.044 0.046 0.046 0.045 0.043 0.040 0.037 0.034 0.030 0.027 0.025 0.023 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.025 0.026 0.028 0.031 0.033 0.035 0.037 0.038 0.038 0.037 0.036 0.034 0.032 0.029 0.027 0.025 0.024 0.022 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.023 0.024 0.026 0.027 0.028 0.030 0.031 0.032 0.032 0.031 0.031 0.029 0.028 0.026 0.025 0.023 0.022 0.020 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.021 0.022 0.023 0.025 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.026 0.025 0.024 0.023 0.021 0.020 0.019 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.016 |- 1
           |
     0.017 |- 2
           |
     0.018 |- 3
           |
     0.020 |- 4
           |
     0.021 |- 5
           |
     0.022 |- 6
           |
     0.023 |- 7
           |
     0.025 |- 8
           |
     0.026 |- 9
           |
     0.026 |-10
           |
     0.027 |-11
           |
     0.027 C-12
           |
     0.027 |-13
           |
     0.027 |-14
           |
     0.027 |-15
           |
     0.026 |-16
           |
     0.025 |-17
           |
     0.024 |-18
           |
     0.023 |-19
           |
     0.021 |-20
           |
     0.020 |-21
           |
     0.019 |-22
           |
     0.018 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1847432 долей ПДКмр
                                         =  0.0923716 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   250.0 м
     ( X-столбец 10, Y-строка 13)     Yм =   200.0 м
 При опасном направлении ветра  :     282 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.85 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)      
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -122.0 м,  Y=   206.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0583595 доли ПДКмр|
                                     |       0.0291797 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    89 град.
                       и скорости ветра  2.86 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.0725|   0.058214 |  99.8  |  99.8 | 0.802950084  |
|                        В сумме =   0.058214    99.8                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000146     0.2                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000232
004401 0005 Т     4.7  0.25 15.00  0.7363  26.0      264      281                       1.0 1.000 0 0.0004500


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0003|    0.000023| Т  |   0.003501 |   0.70  |    55.6  |
|   2 |004401 0005|    0.000450| Т  |   0.090549 |   1.04  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000473 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.094050 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.02 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.02 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   300.0 м,  Y=   300.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0907664 доли ПДКмр|
                                     |       0.0007261 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   242 град.
                       и скорости ветра  1.03 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0005| Т | 0.00045000|   0.088665 |  97.7  |  97.7 | 197.0342407  |
|                        В сумме =   0.088665    97.7                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.002101     2.3                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.017 0.015 0.014 0.013 0.011 0.010 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.017 0.019 0.021 0.022 0.023 0.023 0.022 0.020 0.018 0.016 0.015 0.013 0.011 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.010 0.012 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026 0.028 0.029 0.029 0.027 0.025 0.022 0.019 0.017 0.015 0.013 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.011 0.013 0.015 0.017 0.021 0.024 0.028 0.033 0.036 0.038 0.037 0.035 0.031 0.027 0.023 0.019 0.016 0.014 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.012 0.014 0.016 0.019 0.024 0.029 0.035 0.041 0.047 0.050 0.049 0.045 0.038 0.032 0.026 0.022 0.018 0.015 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.012 0.015 0.017 0.021 0.026 0.033 0.041 0.051 0.061 0.067 0.065 0.057 0.047 0.038 0.030 0.024 0.019 0.016 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.013 0.015 0.018 0.023 0.029 0.037 0.047 0.061 0.076 0.086 0.084 0.071 0.055 0.042 0.033 0.026 0.021 0.017 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.013 0.015 0.019 0.023 0.030 0.039 0.051 0.068 0.087 0.077 0.091 0.079 0.060 0.045 0.034 0.027 0.021 0.017 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.013 0.015 0.019 0.023 0.030 0.039 0.051 0.067 0.085 0.085 0.090 0.077 0.059 0.045 0.034 0.027 0.021 0.017 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.013 0.015 0.018 0.023 0.028 0.036 0.047 0.060 0.075 0.081 0.078 0.067 0.053 0.041 0.032 0.025 0.020 0.017 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.012 0.014 0.017 0.021 0.026 0.032 0.040 0.050 0.058 0.063 0.061 0.054 0.045 0.036 0.029 0.023 0.019 0.016 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.012 0.013 0.016 0.019 0.023 0.028 0.034 0.039 0.045 0.047 0.046 0.042 0.036 0.031 0.025 0.021 0.018 0.015 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.024 0.027 0.031 0.034 0.036 0.035 0.033 0.029 0.025 0.022 0.019 0.016 0.014 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.010 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.023 0.025 0.027 0.028 0.027 0.026 0.024 0.021 0.019 0.016 0.014 0.012 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.009 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019 0.020 0.021 0.022 0.022 0.021 0.019 0.018 0.016 0.014 0.013 0.011 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.016 0.017 0.017 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.007 |- 1
           |
     0.008 |- 2
           |
     0.009 |- 3
           |
     0.009 |- 4
           |
     0.010 |- 5
           |
     0.011 |- 6
           |
     0.012 |- 7
           |
     0.013 |- 8
           |
     0.013 |- 9
           |
     0.014 |-10
           |
     0.014 |-11
           |
     0.014 C-12
           |
     0.014 |-13
           |
     0.013 |-14
           |
     0.012 |-15
           |
     0.012 |-16
           |
     0.011 |-17
           |
     0.010 |-18
           |
     0.009 |-19
           |
     0.008 |-20
           |
     0.008 |-21
           |
     0.007 |-22
           |
     0.007 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0907664 долей ПДКмр
                                         =  0.0007261 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   300.0 м
     ( X-столбец 11, Y-строка 11)     Yм =   300.0 м
 При опасном направлении ветра  :     242 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.03 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                           
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   422.0 м,  Y=   618.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0182363 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001459 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   205 град.
                       и скорости ветра  2.04 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0005| Т | 0.00045000|   0.017654 |  96.8  |  96.8 |  39.2311668  |
|                        В сумме =   0.017654    96.8                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000582     3.2                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0975000
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0725000
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0082300
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0030440


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0001|    0.097500| Т  |   0.024908 |   1.75  |    64.0  |
|   2 |004401 0002|    0.072500| Т  |   0.001870 |   0.86  |   133.6  |
|   3 |004401 6002|    0.008230| П1 |   0.058789 |   0.50  |    11.4  |
|   4 |004401 6003|    0.003044| П1 |   0.021744 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.181274 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.107312 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.80 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.8 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   200.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0562399 доли ПДКмр|
                                     |       0.2811993 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   359 град.
                       и скорости ветра  0.55 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6002| П1|   0.008230|   0.050152 |  89.2  |  89.2 |   6.0938025  |
|  2 |004401 6003| П1|   0.003044|   0.006050 |  10.8  |  99.9 |   1.9873919  |
|                        В сумме =   0.056202    99.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000038     0.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018 0.017 0.015 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.006 0.008 0.009 0.011 0.013 0.016 0.019 0.022 0.023 0.023 0.019 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.007 0.008 0.010 0.012 0.015 0.019 0.024 0.028 0.031 0.032 0.025 0.019 0.015 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.007 0.009 0.011 0.013 0.017 0.022 0.029 0.034 0.039 0.040 0.028 0.020 0.016 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.007 0.009 0.011 0.014 0.018 0.024 0.032 0.043 0.056 0.039 0.027 0.020 0.015 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.007 0.009 0.011 0.013 0.017 0.022 0.029 0.035 0.033 0.030 0.024 0.018 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 0.006 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.007 0.008 0.010 0.012 0.015 0.019 0.023 0.025 0.026 0.023 0.020 0.016 0.013 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.006 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.018 0.019 0.019 0.018 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.015 0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.003 |- 1
           |
     0.003 |- 2
           |
     0.003 |- 3
           |
     0.004 |- 4
           |
     0.004 |- 5
           |
     0.004 |- 6
           |
     0.004 |- 7
           |
     0.004 |- 8
           |
     0.005 |- 9
           |
     0.005 |-10
           |
     0.005 |-11
           |
     0.005 C-12
           |
     0.005 |-13
           |
     0.005 |-14
           |
     0.005 |-15
           |
     0.005 |-16
           |
     0.004 |-17
           |
     0.004 |-18
           |
     0.004 |-19
           |
     0.004 |-20
           |
     0.004 |-21
           |
     0.003 |-22
           |
     0.003 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0562399 долей ПДКмр
                                         =  0.2811993 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 13)      Yм =   200.0 м
 При опасном направлении ветра  :     359 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.55 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -122.0 м,  Y=   206.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0097921 доли ПДКмр|
                                     |       0.0489607 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    88 град.
                       и скорости ветра  2.82 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.0975|   0.007826 |  79.9  |  79.9 | 0.080270641  |
|  2 |004401 6002| П1|   0.008230|   0.001038 |  10.6  |  90.5 | 0.126088008  |
|  3 |004401 0002| Т |     0.0725|   0.000617 |   6.3  |  96.8 | 0.008513261  |
|                        В сумме =   0.009481    96.8                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000311     3.2                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                
                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 6008 П1    2.0                       0.0      282      333        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000667


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                
                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 6008|    0.000067| П1 |   0.119115 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000067 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.119115 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                
                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                
                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   300.0 м,  Y=   350.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0853458 доли ПДКмр|
                                     |       0.0017069 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   227 град.
                       и скорости ветра  0.61 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6008| П1| 0.00006670|   0.085346 | 100.0  | 100.0 |     1279.55  |
|                        В сумме =   0.085346   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                
                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.009 0.011 0.012 0.010 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.014 0.024 0.027 0.016 0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.020 0.062 0.085 0.026 0.011 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.018 0.047 0.059 0.024 0.011 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.012 0.018 0.020 0.013 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.001 |- 1
           |
     0.001 |- 2
           |
     0.001 |- 3
           |
     0.002 |- 4
           |
     0.002 |- 5
           |
     0.002 |- 6
           |
     0.002 |- 7
           |
     0.002 |- 8
           |
     0.002 |- 9
           |
     0.002 |-10
           |
     0.002 |-11
           |
     0.002 C-12
           |
     0.002 |-13
           |
     0.002 |-14
           |
     0.002 |-15
           |
     0.002 |-16
           |
     0.001 |-17
           |
     0.001 |-18
           |
     0.001 |-19
           |
     0.001 |-20
           |
     0.001 |-21
           |
     0.001 |-22
           |
     0.001 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0853458 долей ПДКмр
                                         =  0.0017069 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   300.0 м
     ( X-столбец 11, Y-строка 10)     Yм =   350.0 м
 При опасном направлении ветра  :     227 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.61 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                
                ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   422.0 м,  Y=   618.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0033676 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000674 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   206 град.
                       и скорости ветра  9.20 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6008| П1| 0.00006670|   0.003368 | 100.0  | 100.0 |  50.4880791  |
|                        В сумме =   0.003368   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0410 - Метан (727*)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0070250


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0410 - Метан (727*)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0003|    0.007025| Т  |   0.000170 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.007025 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.000170 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.70 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0410 - Метан (727*)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.7 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0410 - Метан (727*)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0410 - Метан (727*)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0410 - Метан (727*)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

















3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 6009 П1    2.0                       0.0      185       96        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0357000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 6009|    0.035700| П1 |   0.097459 |   0.50  |    68.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.035700 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.097459 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   250.0 м,  Y=   100.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0973756 доли ПДКмр|
                                     |       0.0194751 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   266 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6009| П1|     0.0357|   0.097376 | 100.0  | 100.0 |   2.7276065  |
|                        В сумме =   0.097376   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.009 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.023 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016 0.014 0.013 0.012 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.028 0.028 0.027 0.026 0.024 0.022 0.020 0.018 0.016 0.014 0.013 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028 0.030 0.032 0.034 0.034 0.033 0.031 0.029 0.026 0.023 0.020 0.018 0.016 0.014 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.019 0.022 0.025 0.029 0.033 0.037 0.040 0.042 0.042 0.041 0.038 0.034 0.030 0.026 0.023 0.020 0.017 0.015 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.021 0.024 0.028 0.033 0.039 0.044 0.050 0.053 0.054 0.051 0.047 0.041 0.035 0.030 0.026 0.022 0.019 0.016 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.022 0.026 0.031 0.038 0.045 0.053 0.061 0.067 0.068 0.064 0.057 0.048 0.041 0.034 0.028 0.024 0.020 0.017 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.023 0.028 0.034 0.042 0.052 0.063 0.075 0.083 0.085 0.079 0.068 0.056 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.018 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.024 0.029 0.036 0.045 0.057 0.071 0.087 0.097 0.095 0.092 0.077 0.062 0.049 0.039 0.032 0.026 0.022 0.018 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.025 0.030 0.037 0.046 0.059 0.074 0.092 0.069 0.022 0.097 0.081 0.065 0.051 0.040 0.033 0.027 0.022 0.019 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.024 0.030 0.036 0.045 0.057 0.072 0.088 0.096 0.090 0.094 0.078 0.063 0.050 0.040 0.032 0.026 0.022 0.018 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.024 0.028 0.035 0.043 0.053 0.064 0.077 0.086 0.088 0.081 0.069 0.057 0.046 0.038 0.031 0.025 0.021 0.018 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.022 0.027 0.032 0.038 0.046 0.055 0.063 0.069 0.070 0.066 0.059 0.050 0.041 0.034 0.029 0.024 0.020 0.017 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.021 0.024 0.029 0.034 0.040 0.046 0.051 0.055 0.056 0.053 0.048 0.042 0.036 0.031 0.026 0.022 0.019 0.016 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.019 0.022 0.025 0.029 0.034 0.038 0.041 0.044 0.044 0.042 0.039 0.035 0.031 0.027 0.023 0.020 0.018 0.015 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.017 0.020 0.022 0.025 0.028 0.031 0.034 0.035 0.035 0.034 0.032 0.030 0.027 0.024 0.021 0.018 0.016 0.014 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.028 0.029 0.028 0.027 0.025 0.023 0.020 0.018 0.016 0.015 0.013 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.014 0.016 0.017 0.019 0.020 0.022 0.023 0.024 0.024 0.023 0.022 0.021 0.019 0.018 0.016 0.015 0.013 0.012 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.007 |- 1
           |
     0.008 |- 2
           |
     0.008 |- 3
           |
     0.009 |- 4
           |
     0.009 |- 5
           |
     0.010 |- 6
           |
     0.011 |- 7
           |
     0.012 |- 8
           |
     0.012 |- 9
           |
     0.013 |-10
           |
     0.014 |-11
           |
     0.015 C-12
           |
     0.015 |-13
           |
     0.016 |-14
           |
     0.016 |-15
           |
     0.016 |-16
           |
     0.015 |-17
           |
     0.015 |-18
           |
     0.014 |-19
           |
     0.013 |-20
           |
     0.013 |-21
           |
     0.012 |-22
           |
     0.011 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0973756 долей ПДКмр
                                         =  0.0194751 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   250.0 м
     ( X-столбец 10, Y-строка 15)     Yм =   100.0 м
 При опасном направлении ветра  :     266 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                              
                ПДКм.р для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -121.0 м,  Y=   110.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0337704 доли ПДКмр|
                                     |       0.0067541 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    93 град.
                       и скорости ветра  0.79 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6009| П1|     0.0357|   0.033770 | 100.0  | 100.0 | 0.945948780  |
|                        В сумме =   0.033770   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1052 - Метанол (Метиловый спирт) (338)                                              
                ПДКм.р для примеси 1052 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000580


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1052 - Метанол (Метиловый спирт) (338)                                              
                ПДКм.р для примеси 1052 = 1.0 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0003|    0.000058| Т  |   0.000070 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000058 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.000070 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.70 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1052 - Метанол (Метиловый спирт) (338)                                              
                ПДКм.р для примеси 1052 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.7 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1052 - Метанол (Метиловый спирт) (338)                                              
                ПДКм.р для примеси 1052 = 1.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1052 - Метанол (Метиловый спирт) (338)                                              
                ПДКм.р для примеси 1052 = 1.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1052 - Метанол (Метиловый спирт) (338)                                              
                ПДКм.р для примеси 1052 = 1.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК



















3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1071 - Гидроксибензол (155)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1071 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0975000
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000055


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1071 - Гидроксибензол (155)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1071 = 0.01 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0002|    0.097500| Т  |   1.257602 |   0.86  |   133.6  |
|   2 |004401 0003|  0.00000550| Т  |   0.000664 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.097505 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      1.258266 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.86 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1071 - Гидроксибензол (155)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1071 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.86 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1071 - Гидроксибензол (155)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1071 = 0.01 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   400.0 м,  Y=   250.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.2579207 доли ПДКмр|
                                     |       0.0125792 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   271 град.
                       и скорости ветра  0.86 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0002| Т |     0.0975|   1.257537 | 100.0  | 100.0 |  12.8978157  |
|                        В сумме =   1.257537   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000384     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1071 - Гидроксибензол (155)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1071 = 0.01 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.338 0.360 0.382 0.404 0.425 0.444 0.461 0.474 0.483 0.487 0.486 0.480 0.470 0.456 0.439 0.419 0.398 0.376 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.364 0.390 0.416 0.443 0.468 0.492 0.512 0.529 0.540 0.546 0.545 0.538 0.525 0.507 0.486 0.461 0.436 0.409 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.392 0.423 0.454 0.485 0.517 0.546 0.571 0.592 0.607 0.614 0.613 0.603 0.587 0.565 0.538 0.508 0.476 0.445 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.421 0.456 0.494 0.532 0.570 0.606 0.638 0.665 0.683 0.692 0.691 0.679 0.658 0.630 0.596 0.559 0.521 0.483 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.450 0.492 0.535 0.581 0.627 0.672 0.713 0.747 0.771 0.782 0.780 0.765 0.738 0.702 0.660 0.615 0.568 0.523 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.479 0.527 0.578 0.633 0.689 0.744 0.794 0.837 0.869 0.883 0.881 0.861 0.827 0.781 0.728 0.672 0.617 0.564 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.508 0.561 0.621 0.684 0.751 0.818 0.882 0.936 0.975 0.995 0.992 0.966 0.922 0.864 0.800 0.732 0.666 0.604 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.533 0.593 0.660 0.734 0.812 0.892 0.970 1.037 1.087 1.112 1.108 1.075 1.020 0.948 0.869 0.790 0.713 0.641 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.555 0.621 0.696 0.778 0.868 0.961 1.053 1.134 1.196 1.227 1.222 1.182 1.113 1.028 0.934 0.842 0.754 0.674 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.572 0.643 0.723 0.813 0.912 1.017 1.122 1.217 1.252 1.191 1.208 1.258 1.192 1.093 0.988 0.884 0.786 0.699 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.583 0.656 0.740 0.835 0.941 1.054 1.169 1.258 1.065 0.624 0.728 1.163 1.246 1.137 1.022 0.911 0.808 0.716 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.586 0.660 0.746 0.843 0.950 1.066 1.184 1.251 0.882 0.115 0.309 1.052 1.258 1.151 1.033 0.919 0.814 0.721 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.582 0.655 0.739 0.834 0.940 1.052 1.166 1.258 1.087 0.686 0.780 1.176 1.242 1.135 1.020 0.909 0.807 0.715 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.571 0.641 0.720 0.811 0.909 1.014 1.117 1.212 1.255 1.211 1.223 1.258 1.187 1.089 0.984 0.881 0.785 0.698 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.554 0.619 0.693 0.774 0.863 0.956 1.047 1.127 1.188 1.218 1.213 1.173 1.106 1.022 0.930 0.838 0.751 0.671 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.531 0.591 0.657 0.730 0.808 0.887 0.963 1.029 1.078 1.103 1.099 1.067 1.012 0.942 0.865 0.785 0.709 0.638 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.505 0.559 0.617 0.680 0.746 0.812 0.874 0.928 0.967 0.986 0.983 0.958 0.914 0.858 0.794 0.727 0.662 0.600 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.477 0.524 0.575 0.628 0.683 0.738 0.788 0.830 0.860 0.875 0.873 0.853 0.819 0.775 0.722 0.668 0.613 0.560 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.448 0.489 0.532 0.577 0.623 0.667 0.706 0.739 0.763 0.775 0.773 0.758 0.731 0.696 0.654 0.610 0.564 0.520 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.419 0.454 0.490 0.528 0.565 0.601 0.633 0.659 0.677 0.685 0.684 0.672 0.652 0.624 0.591 0.555 0.517 0.480 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.390 0.420 0.451 0.482 0.512 0.541 0.566 0.587 0.601 0.608 0.607 0.598 0.582 0.560 0.534 0.504 0.473 0.442 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.362 0.388 0.414 0.440 0.465 0.488 0.508 0.524 0.535 0.541 0.540 0.533 0.520 0.503 0.482 0.458 0.432 0.406 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.336 0.358 0.380 0.401 0.422 0.440 0.457 0.470 0.478 0.482 0.482 0.476 0.466 0.452 0.435 0.416 0.395 0.373 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.354 |- 1
           |
     0.383 |- 2
           |
     0.414 |- 3
           |
     0.446 |- 4
           |
     0.480 |- 5
           |
     0.513 |- 6
           |
     0.546 |- 7
           |
     0.576 |- 8
           |
     0.602 |- 9
           |
     0.622 |-10
           |
     0.634 |-11
           |
     0.638 C-12
           |
     0.634 |-13
           |
     0.620 |-14
           |
     0.600 |-15
           |
     0.574 |-16
           |
     0.543 |-17
           |
     0.511 |-18
           |
     0.477 |-19
           |
     0.444 |-20
           |
     0.411 |-21
           |
     0.380 |-22
           |
     0.352 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.2579207 долей ПДКмр
                                         =  0.0125792 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   400.0 м
     ( X-столбец 13, Y-строка 12)     Yм =   250.0 м
 При опасном направлении ветра  :     271 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.86 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1071 - Гидроксибензол (155)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1071 = 0.01 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -123.0 м,  Y=   254.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7049841 доли ПДКмр|
                                     |       0.0070498 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    90 град.
                       и скорости ветра  1.15 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0002| Т |     0.0975|   0.704852 | 100.0  | 100.0 |   7.2292542  |
|                        В сумме =   0.704852   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000132     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1246 - Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)                       
                ПДКм.р для примеси 1246 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000850


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1246 - Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)                       
                ПДКм.р для примеси 1246 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0003|    0.000085| Т  |   0.005131 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000085 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.005131 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.70 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1246 - Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)                       
                ПДКм.р для примеси 1246 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.7 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1246 - Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)                       
                ПДКм.р для примеси 1246 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1246 - Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)                       
                ПДКм.р для примеси 1246 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1246 - Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)                       
                ПДКм.р для примеси 1246 = 0.02 мг/м3 (ОБУВ)


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


















3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1314 - Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)               
                ПДКм.р для примеси 1314 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0036000
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000280


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1314 - Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)               
                ПДКм.р для примеси 1314 = 0.01 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0002|    0.003600| Т  |   0.046435 |   0.86  |   133.6  |
|   2 |004401 0003|    0.000028| Т  |   0.003381 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.003628 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.049815 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.85 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1314 - Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)               
                ПДКм.р для примеси 1314 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.85 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1314 - Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)               
                ПДКм.р для примеси 1314 = 0.01 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1314 - Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)               
                ПДКм.р для примеси 1314 = 0.01 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1314 - Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)               
                ПДКм.р для примеси 1314 = 0.01 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК













3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1531 - Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)                                
                ПДКм.р для примеси 1531 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000350


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1531 - Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)                                
                ПДКм.р для примеси 1531 = 0.01 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0003|    0.000035| Т  |   0.004226 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000035 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.004226 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.70 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1531 - Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)                                
                ПДКм.р для примеси 1531 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.7 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1531 - Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)                                
                ПДКм.р для примеси 1531 = 0.01 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1531 - Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)                                
                ПДКм.р для примеси 1531 = 0.01 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1531 - Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)                                
                ПДКм.р для примеси 1531 = 0.01 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

















3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1707 - Диметилсульфид (227)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1707 = 0.08 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000540


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1707 - Диметилсульфид (227)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1707 = 0.08 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0003|    0.000054| Т  |   0.000815 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000054 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.000815 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.70 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1707 - Диметилсульфид (227)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1707 = 0.08 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.7 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1707 - Диметилсульфид (227)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1707 = 0.08 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1707 - Диметилсульфид (227)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1707 = 0.08 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1707 - Диметилсульфид (227)                                                         
                ПДКм.р для примеси 1707 = 0.08 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


















3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1715 - Метантиол (Метилмеркаптан) (339)                                             
                ПДКм.р для примеси 1715 = 0.006 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000003


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1715 - Метантиол (Метилмеркаптан) (339)                                             
                ПДКм.р для примеси 1715 = 0.006 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0003|  0.00000029| Т  |   0.000058 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =  0.00000029 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.000058 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.70 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1715 - Метантиол (Метилмеркаптан) (339)                                             
                ПДКм.р для примеси 1715 = 0.006 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.7 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1715 - Метантиол (Метилмеркаптан) (339)                                             
                ПДКм.р для примеси 1715 = 0.006 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1715 - Метантиол (Метилмеркаптан) (339)                                             
                ПДКм.р для примеси 1715 = 0.006 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1715 - Метантиол (Метилмеркаптан) (339)                                             
                ПДКм.р для примеси 1715 = 0.006 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
















3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1849 - Метиламин (Монометиламин) (341)                                              
                ПДКм.р для примеси 1849 = 0.004 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000210


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1849 - Метиламин (Монометиламин) (341)                                              
                ПДКм.р для примеси 1849 = 0.004 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0003|    0.000021| Т  |   0.006339 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000021 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.006339 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.70 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1849 - Метиламин (Монометиламин) (341)                                              
                ПДКм.р для примеси 1849 = 0.004 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.7 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1849 - Метиламин (Монометиламин) (341)                                              
                ПДКм.р для примеси 1849 = 0.004 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1849 - Метиламин (Монометиламин) (341)                                              
                ПДКм.р для примеси 1849 = 0.004 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :1849 - Метиламин (Монометиламин) (341)                                              
                ПДКм.р для примеси 1849 = 0.004 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
















3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0009920
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0002944


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 6002|    0.000992| П1 |   0.007086 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |004401 6003|    0.000294| П1 |   0.002103 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.001286 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.009189 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)               
                ПДКм.р для примеси 2704 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК












3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 6009 П1    2.0                       0.0      185       96        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0357000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 6009|    0.035700| П1 |   0.019492 |   0.50  |    68.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.035700 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.019492 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2752 - Уайт-спирит (1294*)                                                          
                ПДКм.р для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
















3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 6004 П1    2.0                       0.0      199      104        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0010700
004401 6005 П1    2.0                       0.0      321       92        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0010700


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 6004|    0.001070| П1 |   0.038217 |   0.50  |    11.4  |
|   2 |004401 6005|    0.001070| П1 |   0.038217 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.002140 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.076433 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   100.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0373901 доли ПДКмр|
                                     |       0.0373901 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   346 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6004| П1|   0.001070|   0.037390 | 100.0  | 100.0 |  34.9440041  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.               |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
                                                                                                                 |
 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
                                                                                                                 |
 3-|  .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  .     .     .     .    |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000  .    |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.009 0.015 0.009 0.010 0.010 0.005 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.015 0.037 0.013 0.029 0.025 0.008 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.008 0.012 0.008 0.015 0.013 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
      .    |- 1
           |
      .    |- 2
           |
      .    |- 3
           |
      .    |- 4
           |
     0.000 |- 5
           |
     0.001 |- 6
           |
     0.001 |- 7
           |
     0.001 |- 8
           |
     0.001 |- 9
           |
     0.001 |-10
           |
     0.001 |-11
           |
     0.001 C-12
           |
     0.001 |-13
           |
     0.001 |-14
           |
     0.001 |-15
           |
     0.001 |-16
           |
     0.001 |-17
           |
     0.001 |-18
           |
     0.001 |-19
           |
     0.001 |-20
           |
     0.001 |-21
           |
     0.001 |-22
           |
     0.001 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0373901 долей ПДКмр
                                         =  0.0373901 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 15)      Yм =   100.0 м
 При опасном направлении ветра  :     346 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
                       пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                                 
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -121.0 м,  Y=   110.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0017057 доли ПДКмр|
                                     |       0.0017057 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    92 град.
                       и скорости ветра  9.20 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6004| П1|   0.001070|   0.001055 |  61.9  |  61.9 | 0.986198366  |
|  2 |004401 6005| П1|   0.001070|   0.000650 |  38.1  | 100.0 | 0.607891202  |
|                        В сумме =   0.001706   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       3.0 1.000 0 0.0050000
004401 6007 П1    2.0                       0.0      185      152        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0007800


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0002|    0.005000| Т  |   0.003870 |   0.86  |    66.8  |
|   2 |004401 6007|    0.000780| П1 |   0.167153 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.005780 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.171023 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.51 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   150.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1022187 доли ПДКмр|
                                     |       0.0511094 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   278 град.
                       и скорости ветра  0.65 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6007| П1| 0.00078000|   0.102219 | 100.0  | 100.0 | 131.0496674  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.               |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                                                                                 |
 2-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.005 0.009 0.016 0.021 0.011 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.010 0.037 0.102 0.014 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.017 0.019 0.010 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.008 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.001 |- 1
           |
     0.001 |- 2
           |
     0.001 |- 3
           |
     0.001 |- 4
           |
     0.001 |- 5
           |
     0.001 |- 6
           |
     0.001 |- 7
           |
     0.001 |- 8
           |
     0.001 |- 9
           |
     0.001 |-10
           |
     0.001 |-11
           |
     0.001 C-12
           |
     0.001 |-13
           |
     0.001 |-14
           |
     0.001 |-15
           |
     0.001 |-16
           |
     0.001 |-17
           |
     0.001 |-18
           |
     0.001 |-19
           |
     0.001 |-20
           |
     0.001 |-21
           |
     0.000 |-22
           |
      .    |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1022187 долей ПДКмр
                                         =  0.0511094 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 14)      Yм =   150.0 м
 При опасном направлении ветра  :     278 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.65 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                     
                ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -121.0 м,  Y=   110.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0015380 доли ПДКмр|
                                     |       0.0007690 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    82 град.
                       и скорости ветра  9.20 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6007| П1| 0.00078000|   0.001487 |  96.7  |  96.7 |   1.9067948  |
|                        В сумме =   0.001487    96.7                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000051     3.3                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2920 - Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                                    
                ПДКм.р для примеси 2920 = 0.03 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       3.0 1.000 0 0.0007250


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2920 - Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                                    
                ПДКм.р для примеси 2920 = 0.03 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0003|    0.000725| Т  |   0.087533 |   0.70  |    27.8  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000725 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.087533 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.70 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2920 - Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                                    
                ПДКм.р для примеси 2920 = 0.03 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.7 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2920 - Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                                    
                ПДКм.р для примеси 2920 = 0.03 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   250.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0759364 доли ПДКмр|
                                     |       0.0022781 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    85 град.
                       и скорости ветра  0.78 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0003| Т | 0.00072500|   0.075936 | 100.0  | 100.0 | 104.7398911  |
|                        В сумме =   0.075936   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2920 - Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                                    
                ПДКм.р для примеси 2920 = 0.03 мг/м3 (ОБУВ)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.010 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.016 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.015 0.019 0.023 0.024 0.022 0.018 0.014 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.005 0.005 0.006 0.008 0.010 0.014 0.019 0.028 0.037 0.041 0.035 0.025 0.017 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.011 0.015 0.023 0.038 0.061 0.073 0.054 0.033 0.021 0.014 0.010 0.008 0.006 0.005 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.005 0.006 0.007 0.008 0.011 0.016 0.025 0.043 0.076 0.051 0.065 0.037 0.022 0.014 0.010 0.008 0.006 0.005 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.011 0.015 0.023 0.036 0.057 0.067 0.051 0.032 0.020 0.014 0.010 0.008 0.006 0.005 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.005 0.005 0.006 0.008 0.010 0.013 0.018 0.026 0.034 0.038 0.032 0.024 0.017 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.018 0.021 0.023 0.021 0.017 0.013 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.014 0.015 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.003 |- 1
           |
     0.003 |- 2
           |
     0.003 |- 3
           |
     0.003 |- 4
           |
     0.004 |- 5
           |
     0.004 |- 6
           |
     0.004 |- 7
           |
     0.004 |- 8
           |
     0.004 |- 9
           |
     0.005 |-10
           |
     0.005 |-11
           |
     0.005 C-12
           |
     0.005 |-13
           |
     0.005 |-14
           |
     0.004 |-15
           |
     0.004 |-16
           |
     0.004 |-17
           |
     0.004 |-18
           |
     0.003 |-19
           |
     0.003 |-20
           |
     0.003 |-21
           |
     0.003 |-22
           |
     0.003 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0759364 долей ПДКмр
                                         =  0.0022781 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 12)      Yм =   250.0 м
 При опасном направлении ветра  :      85 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.78 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2920 - Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                                    
                ПДКм.р для примеси 2920 = 0.03 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -123.0 м,  Y=   254.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0061989 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001860 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    90 град.
                       и скорости ветра  6.35 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0003| Т | 0.00072500|   0.006199 | 100.0  | 100.0 |   8.5502148  |
|                        В сумме =   0.006199   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
004401 6007 П1    2.0                       0.0      185      152        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0003400


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 6007|    0.000340| П1 |   0.910771 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000340 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.910771 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   150.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.5569611 доли ПДКмр|
                                     |       0.0222784 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   278 град.
                       и скорости ветра  0.65 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6007| П1| 0.00034000|   0.556961 | 100.0  | 100.0 |     1638.12  |
|                        В сумме =   0.556961   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.008 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.003 0.003 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.013 0.013 0.012 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.003 0.004 0.006 0.008 0.011 0.014 0.016 0.018 0.018 0.017 0.015 0.012 0.010 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.004 0.005 0.007 0.011 0.014 0.018 0.023 0.027 0.028 0.025 0.020 0.015 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.004 0.005 0.009 0.012 0.017 0.024 0.034 0.043 0.046 0.038 0.028 0.019 0.014 0.010 0.006 0.004 0.003 0.003 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.004 0.006 0.010 0.014 0.020 0.030 0.047 0.088 0.114 0.059 0.035 0.023 0.016 0.011 0.007 0.005 0.003 0.003 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.004 0.006 0.010 0.014 0.021 0.032 0.055 0.202 0.557 0.078 0.039 0.024 0.016 0.011 0.008 0.005 0.003 0.003 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.004 0.006 0.010 0.013 0.019 0.029 0.046 0.082 0.102 0.057 0.035 0.023 0.015 0.011 0.007 0.005 0.003 0.003 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.004 0.005 0.009 0.012 0.017 0.024 0.033 0.042 0.044 0.036 0.027 0.019 0.014 0.010 0.006 0.004 0.003 0.003 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.003 0.005 0.007 0.010 0.014 0.018 0.023 0.026 0.027 0.024 0.020 0.015 0.012 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.003 0.004 0.005 0.008 0.011 0.013 0.016 0.018 0.018 0.017 0.014 0.012 0.009 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.003 0.003 0.004 0.006 0.008 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 0.011 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.001 |- 1
           |
     0.001 |- 2
           |
     0.001 |- 3
           |
     0.001 |- 4
           |
     0.001 |- 5
           |
     0.001 |- 6
           |
     0.001 |- 7
           |
     0.002 |- 8
           |
     0.002 |- 9
           |
     0.002 |-10
           |
     0.002 |-11
           |
     0.002 C-12
           |
     0.002 |-13
           |
     0.002 |-14
           |
     0.002 |-15
           |
     0.002 |-16
           |
     0.002 |-17
           |
     0.002 |-18
           |
     0.002 |-19
           |
     0.002 |-20
           |
     0.001 |-21
           |
     0.001 |-22
           |
     0.001 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.5569611 долей ПДКмр
                                         =  0.0222784 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 14)      Yм =   150.0 м
 При опасном направлении ветра  :     278 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.65 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                           
                ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -122.0 м,  Y=   158.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0082818 доли ПДКмр|
                                     |       0.0003313 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    91 град.
                       и скорости ветра  9.20 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6007| П1| 0.00034000|   0.008282 | 100.0  | 100.0 |  24.3583336  |
|                        В сумме =   0.008282   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)                                                         
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0303--------
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0034200
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0014750
004401 0005 Т     4.7  0.25 15.00  0.7363  26.0      264      281                       1.0 1.000 0 0.0003660
          --------- Примесь 0333--------
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000232
004401 0005 Т     4.7  0.25 15.00  0.7363  26.0      264      281                       1.0 1.000 0 0.0004500


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)                                                         
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0002|    0.017100| Т  |   0.002206 |   0.86  |   133.6  |
|   2 |004401 0003|    0.010275| Т  |   0.012405 |   0.70  |    55.6  |
|   3 |004401 0005|    0.058080| Т  |   0.093495 |   1.04  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.085455  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.108106 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.99 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)                                                         
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.99 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)                                                         
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   300.0 м,  Y=   300.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0992064 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   241 град.
                       и скорости ветра  1.02 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0005| Т |     0.0581|   0.091125 |  91.9  |  91.9 |   1.5689520  |
|  2 |004401 0003| Т |     0.0103|   0.008016 |   8.1  |  99.9 | 0.780174315  |
|                        В сумме =   0.099141    99.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000065     0.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)                                                         
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.009 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.017 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.010 0.011 0.013 0.014 0.016 0.017 0.019 0.020 0.021 0.022 0.021 0.021 0.020 0.018 0.017 0.015 0.014 0.012 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026 0.027 0.026 0.025 0.024 0.022 0.019 0.017 0.015 0.013 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030 0.032 0.034 0.033 0.032 0.029 0.026 0.023 0.020 0.017 0.015 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.013 0.015 0.017 0.020 0.024 0.028 0.033 0.037 0.041 0.043 0.043 0.040 0.036 0.031 0.026 0.022 0.019 0.016 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.014 0.016 0.019 0.023 0.027 0.033 0.039 0.047 0.053 0.057 0.056 0.051 0.044 0.037 0.030 0.025 0.021 0.018 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.015 0.017 0.021 0.025 0.030 0.038 0.047 0.057 0.068 0.075 0.074 0.065 0.054 0.043 0.034 0.028 0.023 0.019 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.042 0.053 0.067 0.082 0.094 0.095 0.080 0.062 0.048 0.038 0.030 0.024 0.020 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.015 0.018 0.022 0.027 0.035 0.044 0.057 0.073 0.090 0.080 0.099 0.087 0.067 0.051 0.039 0.031 0.025 0.020 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.015 0.018 0.022 0.027 0.035 0.044 0.058 0.074 0.090 0.088 0.093 0.082 0.066 0.050 0.039 0.031 0.025 0.020 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.042 0.054 0.069 0.085 0.087 0.083 0.072 0.059 0.047 0.037 0.029 0.024 0.020 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.015 0.017 0.021 0.025 0.031 0.038 0.047 0.058 0.067 0.071 0.068 0.060 0.050 0.041 0.033 0.027 0.022 0.019 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.014 0.016 0.019 0.023 0.027 0.033 0.039 0.046 0.052 0.054 0.053 0.048 0.042 0.035 0.029 0.025 0.021 0.017 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.013 0.015 0.017 0.020 0.024 0.028 0.033 0.037 0.040 0.042 0.041 0.038 0.034 0.030 0.025 0.022 0.019 0.016 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030 0.032 0.033 0.032 0.030 0.028 0.025 0.022 0.019 0.017 0.015 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.025 0.026 0.026 0.025 0.023 0.021 0.019 0.017 0.015 0.013 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.010 0.011 0.013 0.014 0.016 0.017 0.019 0.020 0.021 0.021 0.021 0.020 0.019 0.018 0.016 0.015 0.013 0.012 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.009 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.009 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.009 |- 1
           |
     0.009 |- 2
           |
     0.010 |- 3
           |
     0.011 |- 4
           |
     0.012 |- 5
           |
     0.013 |- 6
           |
     0.014 |- 7
           |
     0.015 |- 8
           |
     0.016 |- 9
           |
     0.016 |-10
           |
     0.017 |-11
           |
     0.017 C-12
           |
     0.016 |-13
           |
     0.016 |-14
           |
     0.015 |-15
           |
     0.014 |-16
           |
     0.013 |-17
           |
     0.012 |-18
           |
     0.011 |-19
           |
     0.010 |-20
           |
     0.009 |-21
           |
     0.008 |-22
           |
     0.008 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0992064
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   300.0 м
     ( X-столбец 11, Y-строка 11)     Yм =   300.0 м
 При опасном направлении ветра  :     241 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.02 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)                                                         
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   422.0 м,  Y=   618.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0213304 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   205 град.
                       и скорости ветра  1.91 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0005| Т |     0.0581|   0.018203 |  85.3  |  85.3 | 0.313415408  |
|  2 |004401 0003| Т |     0.0103|   0.002076 |   9.7  |  95.1 | 0.202035457  |
|                        В сумме =   0.020279    95.1                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.001051     4.9                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0301--------
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0210400
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0020000
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0001093
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000276
          --------- Примесь 0330--------
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0725000
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0014800
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000183
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000094


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0001|    0.250200| Т  |   0.319593 |   1.75  |    64.0  |
|   2 |004401 0002|    0.012960| Т  |   0.001672 |   0.86  |   133.6  |
|   3 |004401 6002|    0.000583| П1 |   0.020830 |   0.50  |    11.4  |
|   4 |004401 6003|    0.000157| П1 |   0.005597 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.263900  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.347692 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.65 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.65 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   250.0 м,  Y=   200.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3223956 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   282 град.
                       и скорости ветра  1.84 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.2502|   0.318322 |  98.7  |  98.7 |   1.2722692  |
|                        В сумме =   0.318322    98.7                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.004074     1.3                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.032 0.034 0.036 0.037 0.039 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.040 0.039 0.038 0.036 0.035 0.033 0.031 0.030 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.035 0.037 0.039 0.041 0.043 0.044 0.045 0.045 0.046 0.045 0.044 0.043 0.042 0.040 0.038 0.036 0.034 0.032 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.038 0.041 0.043 0.045 0.047 0.049 0.050 0.051 0.051 0.051 0.049 0.048 0.046 0.044 0.042 0.039 0.037 0.034 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.041 0.044 0.047 0.050 0.054 0.057 0.059 0.061 0.061 0.060 0.058 0.055 0.052 0.048 0.046 0.043 0.040 0.037 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.045 0.048 0.052 0.058 0.063 0.067 0.071 0.073 0.073 0.072 0.069 0.065 0.060 0.055 0.050 0.046 0.043 0.040 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.048 0.053 0.060 0.067 0.074 0.081 0.086 0.089 0.090 0.088 0.083 0.077 0.070 0.063 0.057 0.050 0.046 0.042 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.052 0.060 0.069 0.078 0.088 0.097 0.105 0.110 0.111 0.108 0.101 0.092 0.083 0.073 0.064 0.056 0.049 0.045 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.058 0.067 0.078 0.091 0.105 0.119 0.131 0.139 0.141 0.136 0.125 0.111 0.097 0.084 0.072 0.062 0.054 0.047 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.063 0.074 0.088 0.105 0.124 0.145 0.165 0.178 0.181 0.172 0.154 0.134 0.114 0.096 0.080 0.068 0.058 0.050 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.067 0.081 0.097 0.119 0.145 0.176 0.206 0.229 0.233 0.218 0.190 0.159 0.130 0.107 0.088 0.073 0.062 0.052 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.071 0.086 0.106 0.131 0.165 0.206 0.251 0.287 0.295 0.271 0.227 0.183 0.146 0.117 0.094 0.077 0.064 0.054 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.073 0.089 0.111 0.140 0.179 0.229 0.287 0.319 0.303 0.314 0.255 0.199 0.155 0.123 0.098 0.080 0.066 0.055 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.074 0.090 0.112 0.141 0.181 0.234 0.296 0.309 0.256 0.322 0.261 0.203 0.157 0.124 0.099 0.080 0.066 0.056 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.072 0.088 0.109 0.136 0.173 0.219 0.271 0.312 0.321 0.291 0.240 0.191 0.150 0.119 0.096 0.079 0.065 0.055 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.069 0.084 0.102 0.125 0.155 0.190 0.227 0.254 0.260 0.240 0.206 0.169 0.137 0.111 0.091 0.075 0.063 0.053 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.065 0.077 0.093 0.112 0.134 0.159 0.182 0.199 0.202 0.191 0.169 0.144 0.120 0.100 0.083 0.070 0.059 0.050 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.060 0.070 0.083 0.097 0.113 0.130 0.145 0.155 0.157 0.150 0.137 0.120 0.104 0.088 0.075 0.064 0.055 0.048 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.055 0.063 0.073 0.084 0.095 0.107 0.116 0.122 0.123 0.119 0.111 0.100 0.088 0.077 0.067 0.058 0.051 0.046 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.050 0.057 0.064 0.072 0.080 0.088 0.094 0.098 0.098 0.096 0.091 0.083 0.075 0.067 0.059 0.052 0.047 0.043 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.046 0.050 0.056 0.062 0.068 0.073 0.077 0.080 0.080 0.078 0.075 0.070 0.064 0.058 0.052 0.048 0.044 0.041 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.043 0.046 0.049 0.053 0.058 0.061 0.064 0.066 0.066 0.065 0.062 0.059 0.055 0.051 0.047 0.044 0.041 0.038 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.039 0.042 0.045 0.047 0.049 0.052 0.054 0.055 0.055 0.055 0.053 0.050 0.048 0.046 0.043 0.041 0.038 0.035 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.036 0.039 0.041 0.043 0.044 0.046 0.047 0.048 0.048 0.047 0.046 0.045 0.044 0.042 0.040 0.037 0.035 0.033 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.028 |- 1
           |
     0.030 |- 2
           |
     0.032 |- 3
           |
     0.034 |- 4
           |
     0.036 |- 5
           |
     0.039 |- 6
           |
     0.041 |- 7
           |
     0.043 |- 8
           |
     0.045 |- 9
           |
     0.046 |-10
           |
     0.047 |-11
           |
     0.048 C-12
           |
     0.048 |-13
           |
     0.048 |-14
           |
     0.047 |-15
           |
     0.045 |-16
           |
     0.044 |-17
           |
     0.042 |-18
           |
     0.040 |-19
           |
     0.037 |-20
           |
     0.035 |-21
           |
     0.033 |-22
           |
     0.031 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.3223956
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   250.0 м
     ( X-столбец 10, Y-строка 13)     Yм =   200.0 м
 При опасном направлении ветра  :     282 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.84 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -122.0 м,  Y=   206.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1014232 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    88 град.
                       и скорости ветра  2.86 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.2502|   0.100428 |  99.0  |  99.0 | 0.401392072  |
|                        В сумме =   0.100428    99.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000995     1.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6008=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                   
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0301--------
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0210400
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0020000
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0001093
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000276
          --------- Примесь 0330--------
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0725000
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0014800
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000183
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000094
          --------- Примесь 0337--------
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0975000
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0725000
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0082300
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0030440
          --------- Примесь 1071--------
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0975000
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000055


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6008=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                   
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0001|    0.269700| Т  |   0.344502 |   1.75  |    64.0  |
|   2 |004401 0002|    9.777460| Т  |   1.261144 |   0.86  |   133.6  |
|   3 |004401 6002|    0.002229| П1 |   0.079619 |   0.50  |    11.4  |
|   4 |004401 6003|    0.000766| П1 |   0.027341 |   0.50  |    11.4  |
|   5 |004401 0003|    0.000550| Т  |   0.000664 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =   10.050705  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =      1.713270 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.02 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6008=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                   
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.02 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6008=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                   
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   150.0 м,  Y=   200.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.4797822 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    67 град.
                       и скорости ветра  0.99 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0002| Т |     9.7775|   1.240050 |  83.8  |  83.8 | 0.126827374  |
|  2 |004401 0001| Т |     0.2697|   0.209523 |  14.2  |  98.0 | 0.776875913  |
|                        В сумме =   1.449573    98.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.030209     2.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6008=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                   
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.358 0.380 0.403 0.426 0.447 0.467 0.484 0.497 0.507 0.511 0.510 0.505 0.494 0.479 0.462 0.441 0.419 0.396 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.385 0.412 0.440 0.467 0.493 0.517 0.538 0.555 0.567 0.572 0.572 0.565 0.552 0.533 0.511 0.486 0.459 0.431 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.415 0.446 0.479 0.512 0.544 0.573 0.600 0.622 0.637 0.644 0.643 0.634 0.617 0.594 0.566 0.535 0.502 0.468 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.446 0.483 0.522 0.561 0.599 0.637 0.670 0.697 0.716 0.726 0.726 0.714 0.693 0.663 0.627 0.589 0.549 0.509 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.478 0.521 0.566 0.613 0.660 0.705 0.747 0.782 0.806 0.819 0.819 0.805 0.778 0.741 0.697 0.648 0.599 0.551 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.511 0.560 0.612 0.668 0.724 0.779 0.831 0.874 0.906 0.924 0.925 0.907 0.873 0.826 0.770 0.711 0.651 0.595 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.541 0.598 0.659 0.724 0.790 0.856 0.918 0.971 1.012 1.036 1.040 1.019 0.976 0.917 0.848 0.776 0.705 0.637 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.571 0.635 0.704 0.778 0.856 0.932 1.003 1.066 1.116 1.148 1.158 1.137 1.085 1.011 0.926 0.839 0.755 0.678 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.597 0.667 0.745 0.829 0.916 1.001 1.080 1.151 1.209 1.248 1.270 1.256 1.195 1.102 0.998 0.896 0.800 0.713 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.618 0.695 0.781 0.874 0.970 1.060 1.141 1.224 1.256 1.197 1.253 1.356 1.294 1.180 1.059 0.942 0.835 0.740 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.634 0.715 0.808 0.910 1.016 1.110 1.186 1.262 1.068 0.626 0.798 1.304 1.363 1.230 1.096 0.971 0.857 0.757 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.641 0.726 0.824 0.935 1.054 1.165 1.234 1.261 0.885 0.353 0.383 1.152 1.355 1.236 1.104 0.978 0.864 0.762 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.640 0.725 0.825 0.941 1.073 1.216 1.366 1.480 1.090 0.688 0.783 1.198 1.300 1.201 1.082 0.963 0.853 0.754 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.630 0.712 0.809 0.921 1.051 1.193 1.320 1.296 1.259 1.214 1.227 1.272 1.225 1.140 1.037 0.929 0.827 0.735 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.612 0.689 0.777 0.879 0.991 1.102 1.181 1.192 1.200 1.224 1.221 1.192 1.140 1.066 0.975 0.881 0.790 0.707 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.586 0.656 0.735 0.821 0.912 0.999 1.063 1.096 1.112 1.123 1.119 1.094 1.047 0.982 0.905 0.824 0.745 0.671 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.556 0.618 0.685 0.758 0.832 0.901 0.956 0.993 1.014 1.022 1.015 0.991 0.950 0.895 0.831 0.763 0.695 0.631 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.524 0.577 0.634 0.694 0.753 0.809 0.855 0.889 0.910 0.917 0.911 0.890 0.855 0.810 0.757 0.700 0.644 0.588 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.490 0.535 0.583 0.632 0.681 0.725 0.764 0.792 0.811 0.817 0.812 0.794 0.766 0.729 0.686 0.640 0.592 0.545 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.455 0.495 0.535 0.575 0.614 0.650 0.681 0.705 0.720 0.726 0.721 0.707 0.685 0.655 0.620 0.582 0.543 0.504 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.423 0.455 0.489 0.523 0.554 0.584 0.608 0.627 0.640 0.644 0.641 0.630 0.612 0.588 0.561 0.529 0.497 0.464 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.392 0.419 0.447 0.474 0.501 0.525 0.544 0.560 0.569 0.573 0.571 0.562 0.548 0.529 0.506 0.481 0.455 0.427 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.363 0.386 0.409 0.432 0.453 0.472 0.488 0.501 0.508 0.512 0.509 0.503 0.492 0.476 0.458 0.437 0.416 0.393 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.373 |- 1
           |
     0.403 |- 2
           |
     0.436 |- 3
           |
     0.470 |- 4
           |
     0.506 |- 5
           |
     0.541 |- 6
           |
     0.576 |- 7
           |
     0.608 |- 8
           |
     0.636 |- 9
           |
     0.657 |-10
           |
     0.670 |-11
           |
     0.674 C-12
           |
     0.668 |-13
           |
     0.654 |-14
           |
     0.632 |-15
           |
     0.603 |-16
           |
     0.571 |-17
           |
     0.536 |-18
           |
     0.501 |-19
           |
     0.466 |-20
           |
     0.432 |-21
           |
     0.400 |-22
           |
     0.370 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.4797822
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   150.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 13)      Yм =   200.0 м
 При опасном направлении ветра  :      67 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.99 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6008=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                              
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                   
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -122.0 м,  Y=   206.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7800425 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    84 град.
                       и скорости ветра  1.20 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0002| Т |     9.7775|   0.702047 |  90.0  |  90.0 | 0.071802586  |
|  2 |004401 0001| Т |     0.2697|   0.076251 |   9.8  |  99.8 | 0.282726645  |
|                        В сумме =   0.778298    99.8                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.001744     0.2                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6040=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0330--------
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0725000
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0014800
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000183
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000094
          --------- Примесь 1071--------
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0975000
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000055


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6040=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0001|    0.145000| Т  |   0.185216 |   1.75  |    64.0  |
|   2 |004401 0002|    9.752960| Т  |   1.257984 |   0.86  |   133.6  |
|   3 |004401 6002|    0.000037| П1 |   0.001311 |   0.50  |    11.4  |
|   4 |004401 6003|    0.000019| П1 |   0.000675 |   0.50  |    11.4  |
|   5 |004401 0003|    0.000550| Т  |   0.000664 |   0.70  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    9.898566  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =      1.445850 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.97 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6040=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.97 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6040=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   150.0 м,  Y=   200.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.3552225 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    66 град.
                       и скорости ветра  0.92 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0002| Т |     9.7530|   1.253180 |  92.5  |  92.5 | 0.128492251  |
|  2 |004401 0001| Т |     0.1450|   0.101054 |   7.5  |  99.9 | 0.696925819  |
|                        В сумме =   1.354234    99.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000988     0.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6040=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.348 0.370 0.393 0.415 0.436 0.455 0.472 0.485 0.495 0.499 0.498 0.492 0.482 0.468 0.450 0.430 0.408 0.386 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.375 0.401 0.428 0.455 0.481 0.504 0.525 0.542 0.553 0.559 0.558 0.551 0.538 0.520 0.498 0.473 0.447 0.420 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.404 0.435 0.466 0.499 0.530 0.560 0.586 0.607 0.622 0.629 0.628 0.619 0.602 0.579 0.552 0.521 0.489 0.457 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.433 0.470 0.507 0.546 0.585 0.621 0.654 0.681 0.699 0.709 0.708 0.697 0.675 0.647 0.612 0.574 0.535 0.496 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.464 0.506 0.551 0.597 0.644 0.689 0.729 0.764 0.788 0.801 0.799 0.784 0.758 0.721 0.678 0.631 0.584 0.537 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.495 0.543 0.595 0.650 0.706 0.761 0.812 0.855 0.887 0.904 0.902 0.884 0.850 0.803 0.750 0.692 0.634 0.579 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.525 0.580 0.640 0.704 0.771 0.837 0.899 0.953 0.993 1.015 1.015 0.992 0.949 0.890 0.824 0.754 0.685 0.621 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.552 0.614 0.682 0.756 0.834 0.911 0.986 1.050 1.100 1.129 1.132 1.106 1.053 0.980 0.898 0.815 0.734 0.660 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.577 0.644 0.720 0.803 0.891 0.980 1.065 1.141 1.201 1.236 1.244 1.218 1.154 1.066 0.967 0.869 0.777 0.694 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.596 0.669 0.752 0.843 0.940 1.037 1.129 1.219 1.253 1.192 1.228 1.307 1.244 1.138 1.024 0.913 0.811 0.720 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.609 0.686 0.775 0.873 0.978 1.081 1.175 1.258 1.065 0.624 0.761 1.235 1.305 1.184 1.060 0.941 0.833 0.737 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.614 0.694 0.786 0.890 1.003 1.115 1.205 1.251 0.883 0.180 0.340 1.101 1.306 1.194 1.069 0.949 0.839 0.742 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.612 0.691 0.783 0.889 1.007 1.135 1.263 1.355 1.088 0.686 0.781 1.185 1.270 1.167 1.051 0.936 0.830 0.734 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.601 0.677 0.766 0.868 0.982 1.105 1.218 1.248 1.255 1.211 1.224 1.263 1.204 1.114 1.010 0.905 0.806 0.716 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.583 0.655 0.736 0.828 0.929 1.031 1.114 1.157 1.192 1.219 1.215 1.180 1.122 1.042 0.952 0.860 0.770 0.689 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.559 0.624 0.697 0.777 0.862 0.944 1.013 1.061 1.093 1.111 1.107 1.079 1.028 0.961 0.884 0.805 0.727 0.654 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.531 0.589 0.652 0.720 0.790 0.857 0.916 0.959 0.989 1.003 0.998 0.973 0.932 0.876 0.812 0.745 0.679 0.616 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.501 0.551 0.605 0.662 0.719 0.774 0.822 0.860 0.885 0.896 0.891 0.871 0.837 0.792 0.740 0.684 0.628 0.574 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.469 0.512 0.558 0.605 0.652 0.696 0.735 0.766 0.786 0.795 0.792 0.775 0.749 0.712 0.670 0.625 0.578 0.532 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.437 0.475 0.513 0.552 0.590 0.626 0.657 0.682 0.698 0.705 0.703 0.690 0.668 0.640 0.606 0.569 0.530 0.492 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.407 0.438 0.470 0.503 0.534 0.562 0.588 0.607 0.620 0.626 0.624 0.614 0.597 0.574 0.547 0.517 0.485 0.453 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.377 0.404 0.431 0.457 0.483 0.506 0.526 0.542 0.552 0.557 0.555 0.547 0.534 0.516 0.494 0.469 0.443 0.417 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.350 0.372 0.394 0.417 0.437 0.456 0.472 0.485 0.493 0.497 0.495 0.489 0.479 0.464 0.447 0.427 0.405 0.383 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.363 |- 1
           |
     0.393 |- 2
           |
     0.425 |- 3
           |
     0.458 |- 4
           |
     0.493 |- 5
           |
     0.527 |- 6
           |
     0.561 |- 7
           |
     0.592 |- 8
           |
     0.619 |- 9
           |
     0.639 |-10
           |
     0.652 |-11
           |
     0.656 C-12
           |
     0.651 |-13
           |
     0.637 |-14
           |
     0.615 |-15
           |
     0.588 |-16
           |
     0.557 |-17
           |
     0.523 |-18
           |
     0.489 |-19
           |
     0.455 |-20
           |
     0.422 |-21
           |
     0.390 |-22
           |
     0.361 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.3552225
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   150.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 13)      Yм =   200.0 м
 При опасном направлении ветра  :      66 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.92 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6040=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           1071 Гидроксибензол (155)                                                

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -122.0 м,  Y=   206.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.7416948 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    84 град.
                       и скорости ветра  1.17 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0002| Т |     9.7530|   0.700946 |  94.5  |  94.5 | 0.071870096  |
|  2 |004401 0001| Т |     0.1450|   0.040589 |   5.5  | 100.0 | 0.279922873  |
|                        В сумме =   0.741535   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000160     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)       

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0330--------
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0725000
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0014800
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000183
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000094
          --------- Примесь 0342--------
004401 6008 П1    2.0                       0.0      282      333        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000667


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)       

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0001|    0.145000| Т  |   0.185216 |   1.75  |    64.0  |
|   2 |004401 0002|    0.002960| Т  |   0.000382 |   0.86  |   133.6  |
|   3 |004401 6002|    0.000037| П1 |   0.001311 |   0.50  |    11.4  |
|   4 |004401 6003|    0.000019| П1 |   0.000675 |   0.50  |    11.4  |
|   5 |004401 6008|    0.003335| П1 |   0.119115 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.151351  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.306698 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.26 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)       

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.26 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)       

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   250.0 м,  Y=   200.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1847435 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   282 град.
                       и скорости ветра  1.85 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.1450|   0.184488 |  99.9  |  99.9 |   1.2723323  |
|                        В сумме =   0.184488    99.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000255     0.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)       


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 0.022 0.021 0.020 0.019 0.018 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.026 0.025 0.024 0.023 0.022 0.020 0.019 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.022 0.024 0.025 0.027 0.028 0.029 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.029 0.028 0.026 0.025 0.024 0.022 0.021 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.024 0.026 0.028 0.029 0.031 0.033 0.034 0.035 0.035 0.035 0.034 0.033 0.031 0.029 0.027 0.026 0.024 0.022 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.026 0.028 0.030 0.033 0.036 0.039 0.041 0.042 0.042 0.042 0.040 0.039 0.037 0.034 0.031 0.028 0.026 0.024 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.028 0.031 0.035 0.039 0.043 0.046 0.049 0.051 0.052 0.051 0.049 0.047 0.044 0.039 0.035 0.031 0.028 0.025 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.030 0.035 0.040 0.045 0.051 0.056 0.061 0.064 0.064 0.062 0.059 0.057 0.052 0.046 0.039 0.034 0.030 0.027 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.033 0.039 0.045 0.052 0.060 0.069 0.076 0.080 0.081 0.078 0.073 0.072 0.062 0.051 0.043 0.037 0.031 0.028 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.036 0.043 0.051 0.060 0.072 0.084 0.095 0.103 0.104 0.099 0.092 0.091 0.069 0.056 0.047 0.040 0.034 0.029 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.039 0.047 0.056 0.069 0.084 0.101 0.119 0.132 0.134 0.126 0.151 0.091 0.075 0.062 0.051 0.042 0.036 0.030 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.041 0.050 0.061 0.076 0.095 0.119 0.145 0.165 0.170 0.155 0.130 0.105 0.084 0.067 0.054 0.045 0.037 0.031 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.042 0.052 0.064 0.080 0.103 0.132 0.165 0.184 0.175 0.180 0.146 0.115 0.089 0.071 0.056 0.046 0.038 0.032 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.043 0.052 0.065 0.081 0.104 0.135 0.170 0.176 0.148 0.185 0.150 0.117 0.091 0.071 0.057 0.046 0.038 0.032 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.042 0.051 0.063 0.079 0.100 0.126 0.157 0.182 0.185 0.167 0.138 0.110 0.087 0.069 0.055 0.045 0.037 0.032 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.040 0.048 0.059 0.073 0.090 0.111 0.133 0.147 0.150 0.138 0.119 0.098 0.079 0.064 0.052 0.043 0.036 0.031 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.038 0.045 0.054 0.065 0.078 0.093 0.107 0.115 0.117 0.110 0.098 0.083 0.069 0.058 0.048 0.040 0.034 0.029 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.035 0.041 0.048 0.057 0.066 0.076 0.085 0.090 0.091 0.087 0.079 0.069 0.060 0.051 0.043 0.037 0.032 0.028 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.032 0.037 0.043 0.049 0.056 0.062 0.068 0.071 0.071 0.069 0.064 0.058 0.051 0.045 0.039 0.034 0.029 0.027 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.029 0.033 0.037 0.042 0.047 0.051 0.055 0.057 0.057 0.055 0.052 0.048 0.043 0.039 0.034 0.030 0.028 0.025 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.027 0.030 0.033 0.036 0.040 0.043 0.045 0.046 0.046 0.045 0.043 0.040 0.037 0.034 0.030 0.028 0.026 0.024 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.025 0.027 0.029 0.031 0.034 0.036 0.037 0.038 0.038 0.038 0.036 0.034 0.032 0.029 0.028 0.026 0.024 0.022 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.023 0.025 0.026 0.028 0.029 0.030 0.032 0.032 0.032 0.032 0.031 0.029 0.028 0.027 0.025 0.024 0.022 0.021 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.021 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.028 0.028 0.028 0.027 0.027 0.026 0.024 0.023 0.022 0.021 0.019 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.017 |- 1
           |
     0.018 |- 2
           |
     0.019 |- 3
           |
     0.020 |- 4
           |
     0.022 |- 5
           |
     0.023 |- 6
           |
     0.024 |- 7
           |
     0.026 |- 8
           |
     0.027 |- 9
           |
     0.027 |-10
           |
     0.028 |-11
           |
     0.028 C-12
           |
     0.028 |-13
           |
     0.028 |-14
           |
     0.027 |-15
           |
     0.027 |-16
           |
     0.026 |-17
           |
     0.025 |-18
           |
     0.023 |-19
           |
     0.022 |-20
           |
     0.021 |-21
           |
     0.019 |-22
           |
     0.018 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.1847435
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   250.0 м
     ( X-столбец 10, Y-строка 13)     Yм =   200.0 м
 При опасном направлении ветра  :     282 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.85 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)       

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -122.0 м,  Y=   206.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0585136 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    88 град.
                       и скорости ветра  2.84 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.1450|   0.058200 |  99.5  |  99.5 | 0.401380658  |
|                        В сумме =   0.058200    99.5                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000313     0.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 0330--------
004401 0001 Т     4.5  0.30 10.00  0.7069 150.0      186      214                       1.0 1.000 0 0.0725000
004401 0002 Т     6.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       1.0 1.000 0 0.0014800
004401 6002 П1    1.0                       0.0      199      218        1        1   0 1.0 1.000 0 0.0000183
004401 6003 П1    2.0                       0.0      211      241        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0000094
          --------- Примесь 0333--------
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       1.0 1.000 0 0.0000232
004401 0005 Т     4.7  0.25 15.00  0.7363  26.0      264      281                       1.0 1.000 0 0.0004500


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0001|    0.145000| Т  |   0.185216 |   1.75  |    64.0  |
|   2 |004401 0002|    0.002960| Т  |   0.000382 |   0.86  |   133.6  |
|   3 |004401 6002|    0.000037| П1 |   0.001311 |   0.50  |    11.4  |
|   4 |004401 6003|    0.000019| П1 |   0.000675 |   0.50  |    11.4  |
|   5 |004401 0003|    0.002900| Т  |   0.003501 |   0.70  |    55.6  |
|   6 |004401 0005|    0.056250| Т  |   0.090549 |   1.04  |    55.6  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.207166  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.281634 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   1.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   150.0 м,  Y=   150.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2047167 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    31 град.
                       и скорости ветра  1.75 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.1450|   0.176179 |  86.1  |  86.1 |   1.2150253  |
|  2 |004401 0005| Т |     0.0562|   0.027278 |  13.3  |  99.4 | 0.484947443  |
|                        В сумме =   0.203457    99.4                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.001260     0.6                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.023 0.024 0.025 0.027 0.028 0.029 0.030 0.030 0.031 0.031 0.030 0.030 0.029 0.028 0.027 0.025 0.024 0.023 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.025 0.026 0.028 0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0.035 0.034 0.034 0.032 0.031 0.029 0.028 0.026 0.025 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.036 0.038 0.039 0.039 0.039 0.039 0.038 0.037 0.035 0.033 0.031 0.029 0.027 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.029 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.042 0.043 0.044 0.045 0.044 0.044 0.043 0.041 0.038 0.035 0.032 0.029 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.032 0.034 0.037 0.040 0.043 0.045 0.047 0.049 0.050 0.051 0.052 0.052 0.050 0.048 0.044 0.040 0.036 0.032 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.034 0.037 0.040 0.044 0.047 0.050 0.053 0.055 0.057 0.060 0.062 0.062 0.060 0.056 0.051 0.045 0.040 0.035 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.037 0.040 0.044 0.048 0.052 0.057 0.062 0.065 0.066 0.070 0.075 0.076 0.073 0.066 0.058 0.050 0.044 0.038 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.039 0.043 0.048 0.054 0.062 0.069 0.076 0.081 0.082 0.081 0.092 0.095 0.089 0.077 0.066 0.055 0.047 0.040 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.041 0.047 0.054 0.062 0.072 0.084 0.095 0.103 0.104 0.100 0.114 0.122 0.107 0.088 0.072 0.059 0.049 0.042 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.044 0.051 0.060 0.071 0.085 0.101 0.119 0.132 0.134 0.126 0.153 0.152 0.119 0.093 0.074 0.061 0.051 0.043 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.047 0.055 0.066 0.079 0.096 0.119 0.145 0.165 0.170 0.155 0.185 0.135 0.110 0.089 0.072 0.060 0.050 0.043 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.049 0.059 0.071 0.086 0.107 0.133 0.165 0.184 0.175 0.180 0.146 0.115 0.091 0.079 0.068 0.057 0.049 0.042 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.050 0.061 0.074 0.092 0.115 0.145 0.180 0.199 0.148 0.185 0.150 0.117 0.091 0.073 0.062 0.054 0.048 0.042 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.051 0.061 0.075 0.093 0.118 0.152 0.194 0.205 0.185 0.167 0.138 0.110 0.087 0.070 0.058 0.052 0.046 0.041 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.050 0.059 0.072 0.089 0.111 0.137 0.159 0.158 0.150 0.138 0.119 0.098 0.079 0.065 0.055 0.049 0.044 0.039 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.047 0.056 0.067 0.081 0.097 0.113 0.124 0.125 0.119 0.110 0.098 0.083 0.070 0.059 0.051 0.046 0.042 0.038 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.044 0.052 0.061 0.071 0.082 0.092 0.098 0.099 0.095 0.088 0.080 0.070 0.061 0.053 0.048 0.043 0.039 0.036 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.041 0.047 0.054 0.061 0.069 0.075 0.079 0.079 0.077 0.072 0.066 0.060 0.053 0.048 0.044 0.040 0.037 0.034 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.037 0.042 0.047 0.052 0.057 0.062 0.064 0.065 0.063 0.060 0.056 0.051 0.046 0.043 0.040 0.037 0.034 0.031 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.034 0.037 0.041 0.045 0.049 0.051 0.053 0.053 0.052 0.050 0.047 0.044 0.042 0.040 0.037 0.034 0.032 0.029 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.031 0.033 0.036 0.039 0.041 0.043 0.045 0.045 0.044 0.043 0.041 0.040 0.038 0.036 0.034 0.031 0.029 0.027 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.028 0.030 0.032 0.034 0.036 0.037 0.038 0.038 0.038 0.037 0.037 0.035 0.034 0.032 0.031 0.029 0.027 0.025 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.025 0.027 0.028 0.030 0.031 0.032 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.032 0.031 0.029 0.028 0.026 0.025 0.023 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.021 |- 1
           |
     0.023 |- 2
           |
     0.025 |- 3
           |
     0.027 |- 4
           |
     0.029 |- 5
           |
     0.031 |- 6
           |
     0.033 |- 7
           |
     0.035 |- 8
           |
     0.036 |- 9
           |
     0.037 |-10
           |
     0.037 |-11
           |
     0.037 C-12
           |
     0.037 |-13
           |
     0.036 |-14
           |
     0.035 |-15
           |
     0.034 |-16
           |
     0.032 |-17
           |
     0.030 |-18
           |
     0.029 |-19
           |
     0.027 |-20
           |
     0.025 |-21
           |
     0.023 |-22
           |
     0.022 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.2047167
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   150.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 14)      Yм =   150.0 м
 При опасном направлении ветра  :      31 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.75 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)   
                                (516)                                                               
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                  

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -122.0 м,  Y=   158.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0683502 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    78 град.
                       и скорости ветра  2.58 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 0001| Т |     0.1450|   0.055548 |  81.3  |  81.3 | 0.383086562  |
|  2 |004401 0005| Т |     0.0562|   0.012023 |  17.6  |  98.9 | 0.213740468  |
|                        В сумме =   0.067570    98.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000780     1.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                            
                           2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                           
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                  

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
          --------- Примесь 2902--------
004401 0002 Т    26.5  0.25 10.00  0.4909 150.0      268      252                       3.0 1.000 0 0.0050000
004401 6007 П1    2.0                       0.0      185      152        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0007800
          --------- Примесь 2920--------
004401 0003 Т     7.0  0.25 15.00  0.7363  26.0      243      254                       3.0 1.000 0 0.0007250
          --------- Примесь 2930--------
004401 6007 П1    2.0                       0.0      185      152        1        1   0 3.0 1.000 0 0.0003400


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                            
                           2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                           
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                  

_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                         |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |004401 0002|    0.010000| Т  |   0.003870 |   0.86  |    66.8  |
|   2 |004401 6007|    0.002240| П1 |   0.240015 |   0.50  |     5.7  |
|   3 |004401 0003|    0.001450| Т  |   0.005252 |   0.70  |    27.8  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.013690  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.249137 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.51 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                            
                           2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                           
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                  

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 900x1100 с шагом 50
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.51 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                            
                           2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                           
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                  

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 250,  Y= 250
                    размеры: длина(по Х)= 900, ширина(по Y)= 1100, шаг сетки= 50
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   200.0 м,  Y=   150.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1467756 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   278 град.
                       и скорости ветра  0.65 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6007| П1|   0.002240|   0.146776 | 100.0  | 100.0 |  65.5248260  |
|                  Остальные источники не влияют на данную точку.               |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                            
                           2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                           
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                  


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      250 м;  Y=      250 |
      |  Длина и ширина     : L=    900 м;  B=   1100 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     50 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 |-11
                                                                                                                 |
12-C 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.011 0.012 0.010 0.007 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 C-12
                                                                                                                 |
13-| 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.012 0.023 0.030 0.015 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.015 0.053 0.147 0.021 0.010 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.012 0.024 0.027 0.015 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.001 0.002 0.003 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.012 0.010 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-20
                                                                                                                 |
21-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-21
                                                                                                                 |
22-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-22
                                                                                                                 |
23-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-23
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19  
    --|---
     0.001 |- 1
           |
     0.001 |- 2
           |
     0.001 |- 3
           |
     0.001 |- 4
           |
     0.001 |- 5
           |
     0.001 |- 6
           |
     0.001 |- 7
           |
     0.001 |- 8
           |
     0.001 |- 9
           |
     0.001 |-10
           |
     0.001 |-11
           |
     0.001 C-12
           |
     0.001 |-13
           |
     0.001 |-14
           |
     0.001 |-15
           |
     0.001 |-16
           |
     0.001 |-17
           |
     0.001 |-18
           |
     0.001 |-19
           |
     0.001 |-20
           |
     0.001 |-21
           |
     0.001 |-22
           |
     0.001 |-23
           |
    --|---
      19  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.1467756
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   200.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 14)      Yм =   150.0 м
 При опасном направлении ветра  :     278 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.65 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :004 Акмолинская обл..
     Объект    :0044 Мясокомбинат.
     Вар.расч. :6     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 27.07.2026 22:29
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                            
                           2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)                           
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                  

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  81
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.2(Uмр) м/с

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -122.0 м,  Y=   158.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0022071 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    91 град.
                       и скорости ветра  9.20 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |004401 6007| П1|   0.002240|   0.002183 |  98.9  |  98.9 | 0.974333346  |
|                        В сумме =   0.002183    98.9                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000025     1.1                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



































































































[image: C:\Users\Admin\Desktop\ПДВ МЯСОКОМБИНАТ\Вывод карт\izl6044.bmp]
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Бланки инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу

	УТВЕРЖДАЮ

	Руководитель оператора

	

	

	______________________

	(Фамилия, имя, отчество

	(при наличии))

	______________________

	(подпись)

	

	"__"_________2026 г

	

	М.П.

	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001)
	0001
	0001 01
	Котел WOLF (
	
	24
	8760
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.659

	Промплощадка
	
	
	1ед), Котел
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	BURAN (2ед),
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.1071

	
	
	
	Котел BURAN
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	резервный 1е
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0464

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	2.274

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	3.055

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0002
	0002 01
	Дымогенератор
	
	24
	6120
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0440644

	
	
	
	коптилки
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Аммиак (32)
	0303(32)
	0.0022

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0066

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.22032




	ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Гидроксибензол (155)
	1071(155)
	0.0991

	
	
	
	
	
	
	
	Пропаналь (Пропионовый
	1314(465)
	0.0793

	
	
	
	
	
	
	
	альдегид, Метилуксусный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	альдегид) (465)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.11016

	
	0003
	0003 01
	Временное
	
	24
	2676
	Аммиак (32)
	0303(32)
	0.01107

	
	
	
	содержание КРС
	
	
	
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000173

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	0410(727*)
	0.05361

	
	
	
	
	
	
	
	Метанол (Метиловый спирт)
	1052(338)
	0.000414

	
	
	
	
	
	
	
	(338)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Гидроксибензол (155)
	1071(155)
	0.00004

	
	
	
	
	
	
	
	Этилформиат (Муравьиной
	1246(1486*)
	0.00064

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты этиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1486*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропаналь (Пропионовый
	1314(465)
	0.000212

	
	
	
	
	
	
	
	альдегид, Метилуксусный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	альдегид) (465)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Гексановая кислота (
	1531(137)
	0.00025

	
	
	
	
	
	
	
	Капроновая кислота) (137)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилсульфид (227)
	1707(227)
	0.00033

	
	
	
	
	
	
	
	Метантиол (Метилмеркаптан)
	1715(339)
	0.0000009

	
	
	
	
	
	
	
	(339)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метиламин (Монометиламин)
	1849(341)
	0.000164

	
	
	
	
	
	
	
	(341)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль меховая (шерстяная,
	2920(1050*)
	0.005058

	
	
	
	
	
	
	
	пуховая) (1050*)
	
	

	
	0003
	0003 02
	Временное
	
	24
	1320
	Аммиак (32)
	0303(32)
	0.00152

	
	
	
	содержание КРС
	
	
	
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000023

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	0410(727*)
	0.00694

	
	
	
	
	
	
	
	Метанол (Метиловый спирт)
	1052(338)
	0.000007

	
	
	
	
	
	
	
	(338)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Гидроксибензол (155)
	1071(155)
	0.0000007

	
	
	
	
	
	
	
	Этилформиат (Муравьиной
	1246(1486*)
	0.00009

	
	
	
	
	
	
	
	Пропаналь (Пропионовый
	1314(465)
	0.00003

	
	
	
	
	
	
	
	альдегид, Метилуксусный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	альдегид) (465)
	
	



	ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Гексановая кислота (
	1531(137)
	0.000043

	
	
	
	
	
	
	
	Капроновая кислота) (137)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилсульфид (227)
	1707(227)
	0.00009

	
	
	
	
	
	
	
	Метантиол (Метилмеркаптан)
	1715(339)
	0.00009

	
	
	
	
	
	
	
	(339)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метиламин (Монометиламин)
	1849(341)
	0.00002

	
	
	
	
	
	
	
	(341)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль меховая (шерстяная,
	2920(1050*)
	0.0009

	
	
	
	
	
	
	
	пуховая) (1050*)
	
	

	
	0005
	0005 01
	Аэрация стоков
	
	6
	1338
	Аммиак (32)
	0303(32)
	0.054945

	
	
	
	
	
	
	
	Сероводород (
	0333(518)
	0.067556

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	6002
	6002 01
	Мойка грузовых
	
	3
	1095
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00003936

	
	
	
	машин
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000064

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0000066

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00296

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензин (нефтяной,
	2704(60)
	0.000357

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Парковка для
	
	3.7
	111
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00006962

	
	
	
	автотранспорта
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00001131

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.00002461

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.007903

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензин (нефтяной,
	2704(60)
	0.000746

	
	6004
	6004 01
	Хранение
	
	24
	8760
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.001136

	
	
	
	топлива
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2026 год

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6005
	6005 01
	Хранение
	
	24
	8760
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.001124

	
	
	
	топлива
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6007
	6007 01
	Заточные станки
	
	16
	1784
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.00501

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.002184

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6008
	6008 01
	Сварочные
	
	2
	50
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.000297

	
	
	
	работы
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000033

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000012

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6009
	6009 01
	Лакокрасочные
	
	2
	50
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.008026

	
	
	
	работы
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.008026

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики

	РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

















	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Промплощадка
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	4.5
	0.3
	10
	0.70686
	150
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.02104
	0.659

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.00342
	0.1071

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.00148
	0.0464

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0725
	2.274

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0975
	3.055

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	0002
	6.5
	0.25
	10
	0.490875
	150
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.002
	0.0440644

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0303 (32)
	Аммиак (32)
	0.00342
	0.0022

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.00148
	0.0066

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0725
	0.22032

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1071 (155)
	Гидроксибензол (155)
	0.0975
	0.0991

	
	
	
	
	
	
	1314 (465)
	Пропаналь (Пропионовый
	0.0036
	0.0793

	
	
	
	
	
	
	
	альдегид, Метилуксусный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	альдегид) (465)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.005
	0.11016

	0003
	7
	0.25
	15
	0.7363125
	26
	0303 (32)
	Аммиак (32)
	0.001475
	0.01259

	
	
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000232
	0.000196

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0410 (727*)
	Метан (727*)
	0.007025
	0.06055

	
	
	
	
	
	
	1052 (338)
	Метанол (Метиловый спирт) (
	0.000058
	0.000421

	
	
	
	
	
	
	
	338)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1071 (155)
	Гидроксибензол (155)
	0.0000055
	0.0000407

	
	
	
	
	
	
	1246 (1486*)
	Этилформиат (Муравьиной
	0.000085
	0.00073

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты этиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1486*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1314 (465)
	Пропаналь (Пропионовый
	0.000028
	0.000242

	
	
	
	
	
	
	
	альдегид, Метилуксусный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	альдегид) (465)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1531 (137)
	Гексановая кислота (
	0.000035
	0.000293

	
	
	
	
	
	
	
	Капроновая кислота) (137)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1707 (227)
	Диметилсульфид (227)
	0.000054
	0.00042

	
	
	
	
	
	
	1715 (339)
	Метантиол (Метилмеркаптан)
	0.00000029
	0.0000909

	
	
	
	
	
	
	
	(339)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1849 (341)
	Метиламин (Монометиламин) (
	0.000021
	0.000184

	
	
	
	
	
	
	
	341)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2920 (1050*)
	Пыль меховая (шерстяная,
	0.000725
	0.005958

	
	
	
	
	
	
	
	пуховая) (1050*)
	
	

	0005
	4.7
	0.25
	15
	0.7363125
	26
	0303 (32)
	Аммиак (32)
	0.000366
	0.054945

	
	
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.00045
	0.067556

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	6002
	1
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0001093
	0.00003936

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.00001777
	0.0000064

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.00001833
	0.0000066

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00823
	0.00296

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2704 (60)
	Бензин (нефтяной,
	0.000992
	0.000357

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	

	6003
	2
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00002756
	0.00006962

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.00000419
	0.00001131

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.00000944
	0.00002461

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
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	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2026 год

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.003044
	0.007903

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2704 (60)
	Бензин (нефтяной,
	0.0002944
	0.000746

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	

	6004
	2
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.00107
	0.001136

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6005
	2
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.00107
	0.001124

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6007
	2
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.00078
	0.00501

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.00034
	0.002184

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6008
	2
	
	
	
	
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.00165
	0.000297

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0001833
	0.000033

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0000667
	0.000012

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	6009
	2
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.0357
	0.008026

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0357
	0.008026

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной

	экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).
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	ЭРА v3.0   

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2026 год

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!
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	ЭРА v3.0   

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка:01

	В С Е Г О  по площадке:01
	6.9454329
	6.9454329
	0
	0
	0
	0
	6.9454329

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	0.170042
	0.170042
	0
	0
	0
	0
	0.170042

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (
	0.000297
	0.000297
	0
	0
	0
	0
	0.000297

	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.000033
	0.000033
	0
	0
	0
	0
	0.000033

	
	пересчете на марганца (IV)
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0464
	0.0464
	0
	0
	0
	0
	0.0464

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.11517
	0.11517
	0
	0
	0
	0
	0.11517

	2920
	Пыль меховая (шерстяная,
	0.005958
	0.005958
	0
	0
	0
	0
	0.005958

	
	пуховая) (1050*)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд
	0.002184
	0.002184
	0
	0
	0
	0
	0.002184

	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие:
	6.7753909
	6.7753909
	0
	0
	0
	0
	6.7753909

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.70317338
	0.70317338
	0
	0
	0
	0
	0.70317338

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	0.069735
	0.069735
	0
	0
	0
	0
	0.069735

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.10711771
	0.10711771
	0
	0
	0
	0
	0.10711771

	
	(6)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	2.28063121
	2.28063121
	0
	0
	0
	0
	2.28063121

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	



	




ЭРА v3.0   

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	Акмолинская обл., Мясокомбинат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.067752
	0.067752
	0
	0
	0
	0
	0.067752

	
	(518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	3.286183
	3.286183
	0
	0
	0
	0
	3.286183

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.000012
	0.000012
	0
	0
	0
	0
	0.000012

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	0.06055
	0.06055
	0
	0
	0
	0
	0.06055

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-,
	0.008026
	0.008026
	0
	0
	0
	0
	0.008026

	
	п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (
	0.000421
	0.000421
	0
	0
	0
	0
	0.000421

	
	338)
	
	
	
	
	
	
	

	1071
	Гидроксибензол (155)
	0.0991407
	0.0991407
	0
	0
	0
	0
	0.0991407

	1246
	Этилформиат (Муравьиной
	0.00073
	0.00073
	0
	0
	0
	0
	0.00073

	
	кислоты этиловый эфир) (1486*
	
	
	
	
	
	
	

	
	)
	
	
	
	
	
	
	

	1314
	Пропаналь (Пропионовый
	0.079542
	0.079542
	0
	0
	0
	0
	0.079542

	
	альдегид, Метилуксусный
	
	
	
	
	
	
	

	
	альдегид) (465)
	
	
	
	
	
	
	

	1531
	Гексановая кислота (
	0.000293
	0.000293
	0
	0
	0
	0
	0.000293

	
	Капроновая кислота) (137)
	
	
	
	
	
	
	

	1707
	Диметилсульфид (227)
	0.00042
	0.00042
	0
	0
	0
	0
	0.00042

	1715
	Метантиол (Метилмеркаптан) (
	0.0000909
	0.0000909
	0
	0
	0
	0
	0.0000909

	
	339)
	
	
	
	
	
	
	

	1849
	Метиламин (Монометиламин) (
	0.000184
	0.000184
	0
	0
	0
	0
	0.000184

	
	341)
	
	
	
	
	
	
	

	2704
	Бензин (нефтяной,
	0.001103
	0.001103
	0
	0
	0
	0
	0.001103

	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	
	

	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.008026
	0.008026
	0
	0
	0
	0
	0.008026

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	0.00226
	0.00226
	0
	0
	0
	0
	0.00226

	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	

	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	
	

	
	Растворитель РПК-265П) (10)
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war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6

MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

0333 Ceposopopoa (Auruapocynbdun) (518)

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 0.0907664 MNOK gocturaetcs B Touke x= 300 y= 300
Mpu onacHom Hanpasnexun 242° 1 onacHoil ckopocTty BeTpa 1.03 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6

MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

0337 Yrnepog okcup, (Okuch yrnepopa, YrapHbiii ras) (584)

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 0.0562399 MOK gocturaetcs B Touke x= 200 y= 200
Mpu onacHom Hanpasnexun 359° n onacHoit ckopocTtn BeTpa 0.55 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6

MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

0342 ®dTopucTble ra3oobpasHble coeauHeHus /B nepecyeTe Ha ¢Top/ (617)

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 0.0853458 MOK pocturaetcs B Touke x= 300 y= 350
Mpu onacHom Hanpasnexun 227° 1 onacHoil ckopocTy BeTpa 0.61 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6

MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

0616 OumeTtunbeH3on (cMecb 0-, M-, M- u3oMepoB) (203)

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 0.0973756 MOK gocturaetcs B Touke x= 250 y= 100
Mpu onacHom Hanpasnexun 266° 1 onacHoit ckopocTtn BeTpa 0.5 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

1071 'mapokcubeHson (155)

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 1.2579207 MNAK pocturaetcs B Touke x= 400 y= 250
Mpu onacHom Hanpasnexun 271° 1 onacHoit ckopocTn BeTpa 0.86 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6 125 125
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014
2754 AnkaHbl C12-19 /B nepecuete Ha C/ (Yrnesopopoabl npepenbHble C12-C19 (B nepecyeTte Ha C); Paci QpuUTefib
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]
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YcnosHble 0603HaYeHNs: 0 80 240m.
Tepputopus npeanpusrin T ——
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01 Macwra6 1:8000

Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 0.0373901 MNAK gocTturaetcs B Touke x= 200 y= 100
Mpu onacHom Hanpasnexun 346° 1 onacHoit ckopocTtn BeTpa 0.5 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

2902 B3BelueHHble YacTuubl (116)

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauusi 0.1022187 MNAOK pocturaetcs B Touke x= 200 y= 150
Mpu onacHom Hanpasnexun 278° 1 onacHoil ckopocTtn BeTpa 0.65 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6

MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

2920 lNbinb MexoBas (wepctaHas, nyxosas) (1050%)

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 0.0759364 MNOK gocturaetcs B Touke x= 200 y= 250
Mpu onacHom Hanpasnexuu 85° 1 onacHoil ckopocTn BeTpa 0.78 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6

MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

2930 MNbinb abpa3usHas (KopyHa 6enbiil, MoHokopyHpa) (1027%)

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 0.5569611 MOK gocturaetcs B Touke x= 200 y= 150
Mpu onacHom Hanpasnexun 278° 1 onacHoil ckopocTtn BeTpa 0.65 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

6001 0303+0333

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 0.0992064 MOK pocturaetcs B Touke x= 300 y= 300
Mpu onacHom Hanpasnexun 241° 1 onacHoit ckopocTtn BeTpa 1.02 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 0.3223956 MOK gocTturaetcs B Touke x= 250 y= 200
Mpu onacHom Hanpasnexun 282° 1 onacHoil ckopocTn BeTpa 1.84 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

6008 0301+0330+0337+1071

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 1.4797822 MNOK pocturaetcs B Touke x= 150 y= 200
Mpu onacHom Hanpasnexun 67° 1 onacHoii ckopocTn BeTpa 0.99 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

6040 0330+1071

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 1.3552225 MNOK gocturaetcs B Touke x= 150 y= 200
Mpu onacHom Hanpasnexun 66° 1 onacHoit ckopocTu BeTpa 0.92 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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lopop : 004 AkMonuHckas obn.

O61bekT : 0044 MsicokombuHaT Bap.Ne 6
MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014

6041 0330+0342

ATA

YcnosHble 0603HaYeHNs:

TeppuTopusi npeAnpusTUS
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01
Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauus 0.1847435 MNOK pocturaetcs B Touke x= 250 y= 200
Mpu onacHom Hanpasnexun 282° 1 onacHoil ckopocTn BeTpa 1.85 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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MK 3PA v3.0, Mogenb: MPK-2014
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]
YcnosHble 0603HaYeHNs: 0 80 240m.
TeppuTopusi npeanpuATUS Eﬁ
ECaHMTapHO—SaLLIMTHbIe 30HbI, rpynna N 01 Macwra6 1:8000

Pacy. npamoyronbruk N 01

Makc koHueHTpauusi 0.2047167 MNOK pocturaetcs B Touke x= 150 y= 150
Mpu onacHom Hanpasnexuu 31° 1 onacHoil ckopocTn BeTpa 1.75 m/c
PacyeTHbIih npamoyronbHuk N 1, wupura 900 m, Beicota 1100 M,

war pacyeTHol ceTku 50 M, KONIMYECTBO pacHeTHbIX Todek 19*23

PacyéT Ha cyliecTByIoLIee NOMOXEHNe.
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