Не техническое резюме


[bookmark: _Hlk172114840]Чиганакское месторождение барита находится в Западном Прибалхашье на территории Моинкумского района Жамбылской области Республики Казахстан. Месторождение расположено в 22 км к северо-западу от железнодорожной станции Чиганак и в 24 км к западу от озера Балхаш. Ближайшая жилая зона расположена на расстояние 22 км и представлена поселком Чиганак.
На месторождении Чиганак предусматривается промышленная добыча баритовых руд комбинированным способом с запасами, утвержденными Протоколом №11168 от 01 января 1997 г. 
Место осуществления намечаемой деятельности определено контрактом №46 от 10 июля 1996 года на проведение добычи баритовых руд Чиганакского месторождения.
Населённые пункты, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, историко-архитектурные и природные памятники, охраняемые законами Республики Казахстан в районе проектируемой деятельности, отсутствуют. 
Географические координаты месторождения Чиганак:
1. 45°07′04″ N, 73°45′26″ Е;
2. 45°07′13″ N, 73°45′33″ Е;
3. 45°07′21″ N, 73°45′28″ Е;
4. 45°07′26″ N, 73°45′20″ Е;
5. 45°07′33″ N, 73°44′50″ Е;
6. 45°07′35″ N, 73°44′24″ Е;
7. 45°07′42″ N, 73°44′04″ Е;
8. 45°07′42″ N, 73°43′43″ Е;
9. 45°07′25″ N, 73°43′35″ Е;
10. 45°07′13″ N, 73°44′19″ Е;
11. 45°07′11″ N, 73°44′44″ Е;
12. 45°07′04″ N, 73°45′09″ Е;
13. 45°07′04″ N, 73°45′20″ Е
Согласно ответу Территориальной инспекции лесного хозяйства и природных ресурсов Жамбылской области рассмотрен проект отчета о возможном воздействии месторождения Чиганак ТОО «Восточное рудоуправление», географические координаты которого расположены в районах Жамбылской и Алматинской областей сообщается, что рекомендаций по замечаниям нет, так как координатные точки на территории Жамбылской области находятся за пределами территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. В связи с чем дополнительных мероприятий по сохранению животного мира не требуется. Памятников историко-культурного наследия в районе расположения нет.
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Краткая	 характеристика	технологии	производства	и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

В соответствии с требованиями п. 12 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждённой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 (далее – Методика определения нормативов) перечень источников выбросов и их характеристики определяются для проектируемых объектов на основе проектной информации.
Под выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух понимается поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выброса.
Источниками выбросов являются сооружение, техническое устройство, оборудование, установка, площадка, транспортное или иное передвижное средство, в процессе эксплуатации которых происходит поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Источники выброса подразделяются на стационарные и передвижные источники.
Стационарным источником признается источник выброса, который не может быть перемещён без его демонтажа и постоянное местоположение которого может быть определено с применением единой государственной системы координат или который может быть перемещён посредством транспортного или иного передвижного средства, но требует неподвижного (стационарного) относительно земной поверхности положения в процессе его эксплуатации.
Выброс от стационарного источника считается организованным, если он осуществляется через специальное сооружение, систему или устройство (дымовые и вентиляционные трубы, газоходы, воздуховоды, вентиляционные шахты, аэрационные фонари, дефлекторы и иные), обеспечивающие направленность потока отходящих пыле- и газовоздушных смесей. Иные типы выброса от стационарного источника, при которых высвобождение загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется в виде ненаправленных диффузных потоков, относятся к неорганизованному выбросу.
Передвижным источником признается транспортное средство или иное передвижное средство, техника или установка, оснащённые двигателями внутреннего сгорания, работающими на различных видах топлива, и способные осуществлять выброс как в стационарном положении, так и в процессе передвижения.
В соответствии с п. 24 Методики нормативов с целью оценки воздействия на атмосферный воздух учитываются максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением.
В рамках настоящего РООС источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – ИВ ЗВ) присваиваются четырёхзначные номера: организованным - начиная с 0001, неорганизованным – с 6001.
[bookmark: _Hlk190364352]Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы
На месторождении основное выделение выбросов вредных веществ в атмосферу происходит при ведении буровзрывных работ, в процессе отвалообразования, вскрышного отвала, а также при погрузочных и разгрузочных работах, транспортировании вскрышных пород и руды автотранспортом.
В процессе эксплуатации оборудования, при ведении горных работ и отвалообразовании, выделяются вредные вещества в атмосферу от сжигания топлива в двигателях самосвалов, экскаваторов и бульдозеров.
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха – неорганизованные источники.
Буровзрывные работы (ист. №6001-6004). 
Горные работы ведутся с предварительной буровзрывной подготовкой. 
2026–2030 гг.
В качестве ВВ применяется Fortel Plus 65, ANFO в количестве: 2026г - 321,4 т; 2027г - 130,6 т; 2028г- 79,8 т; 2029г - 30,2 т; 2030г - 242,6 т;
Бурение скважин осуществляется станками СБУ-100 - 2 шт, БТС-150- 1 шт, СБШ-250 - 1 шт. 
Подача воздуха производится от стационарных компрессоров 6 ВКМ – 25/7 для буровых станков СБШ-250. 
Электроэнергия от снабжающей электролинии карьера. 
2031–2034 гг.
Бурение шпуров в горизонтальных выработках, в камерных выработках осуществляется проходческим оборудованием Boomer 282. 
В качестве ВВ применяется гранулит АС-8 и аммонит 6 ЖВ, в количестве: 2031г - 357,1 т; 2032г	 - 357,1 т; 2033г - 357,1 т; 2034г - 357,1 т; 
Снабжение взрывчатого материала с постоянного расходного склада ВМ, принадлежащий ТОО «Восточное рудоуправление», расположенного в 1,5 км от вахтового поселка.
Дробление негабаритов производится методом шпуровых или наружных зарядов. Бурение шпуровых производится легкими ручными перфораторами. 
Источники выбросов – неорганизованные. При буровзрывных работах в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, пыль неорганическая: 70-20% SiO2.
Выемочные, погрузочные работы (ист. № 6005, 6006). 
Выемка вскрышной породы и полезного ископаемого производится экскаваторами и осуществляется погрузка в автосамосвалы. 
Породы и полезное ископаемое месторождения Чиганак по трудности экскавации относятся к III - IV категориям (в соответствие с Едиными нормами выработки открытых горных работ, 1989 г.). Разработка месторождения проходит в зоне крепких скальных пород – с полным рыхлением горных пород, буровзрывным способом. 
2026-2030 гг.
Предусматривается использование на выемочно-погрузочных работах экскаватора ЭКГ-5А с вместимостью ковша – 5 м3. 
2031-2034 гг.
Погрузка взорванной породы в автосамосвалы Uni 50-3 осуществляется погрузочно-доставочной машины ST-2D шведской фирмы Atlas Copco.
При выемке и погрузке применяется гидроорошение водой, для повышения влажности пылящих материалов. 
Источники выбросов – неорганизованные. При выемочно-погрузочных работах в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2.
Транспортные работы (ист. № 6007-6008). 
Транспортировка руды и вскрыши с участков карьера на рудные склады и в отвалы будет осуществляться автосамосвалами типа HOWO, грузоподъемностью 25.0 тонн. Выбор данного типа автотранспорта обусловлен рациональным соотношением объема кузова самосвала и вместимостью ковша экскаваторов ЭКГ-5 c вместимостью ковша 5 м3 для вскрыши и руды, работающих в составе единого погрузочно-транспортного комплекса. 
При транспортных работах применяется гидроорошение водой, для повышения влажности пылящих материалов. 
Источники выбросов – неорганизованные. При транспортных работах в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 
Вскрышные отвалы.
При разработке 3-х карьеров Чиганакского месторождения проектом предусмотрено использовать в качестве технологического автотранспорта автосамосвалы марки HOWO с грузоподъемностью 25.0 тонн. На планировочных работах применяется бульдозер SD-23. 
Вскрышные породы вывозятся во внешние отвалы. 
Общий объем транспортировки вскрышных пород за время ведения открытых горных работ составит: 
- с карьера участка №1–3,2 млн м3; 
- с карьера участка №3–4,3 млн м3; 
При данных объемах складирования пород в отвалы, а также вследствие применения автомобильного транспорта целесообразно принять бульдозерную технологию отвалообразования.
Разгрузка вскрыши (Ист.№6009) производится на открытой площадке. При пересыпке материла в атмосферу выделяется: пыль неорганическая: 70-20 SiO2. 
Проектом предусматривается отсыпка вскрышных пород с карьера №1 в существующий карьер №2. Вскрышные породы карьера №3–4334 тыс. м3. 
Планировка отвала вскрыши (Ист. №6010) будет производиться механизировано бульдозером SD-23. При планировке и работе двигателя внутреннего сгорания бульдозера в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 
Хранение вскрыши (Ист. №6011). В атмосферу при статическом хранении выбрасывается: пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 
При разгрузке, планировки и хранении вскрыши применяется гидроорошение водой, для повышения влажности пылящих материалов.
Складирование руды. 
При отработке карьеров Чиганакского месторождения баритовой руды предусмотрена транспортировка руды автосамосвалами HOWO грузоподъемностью 25 тонн до склада руды, который расположен северо-восточнее от карьеров. 
Максимально годовой объем баритовой руды составляет порядка 1200 тыс. тонн. 
При этих объемах складирования балансовой руды на складе, при применении автомобильного транспорта целесообразно принять схему перегрузки с использованием имеющихся на предприятии бульдозеров.
Принимается насыпной тип склада высотой 5 м. 
Возведение въезда на склад и планировка бровки склада осуществляется с помощью бульдозера. 
Складские дороги профилируются бульдозером без дополнительного покрытия ввиду того, что объемы складируемого полезного ископаемого невелики. 
Технологический процесс складирования при автомобильном транспорте состоит из операций: разгрузки автосамосвалов HOWO (Ист. №6012), планировки разгрузочной бровки и погрузки руды. При разгрузке в атмосферу выделяется: пыль неорганическая: 70-20 SiO2. 
Схема развития дорог на складе принята тупиковая, радиус закругления для HOWO принят 18 м. 
Автосамосвалы должны разгружать полезное ископаемое, доезжая задним ходом до ограничителя на бровке уступа. В качестве ограничителя используют вал породы, оставляемый на бровке отвала. Высота вала должна соответствовать Требованиям промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, утвержденные приказом МЧС РК от 29.12.2008 г №219. 
Разгрузка машин может быть произведена на любом участке бровки. Для этого лишь требуется, чтобы место разворота машин было расчищено от крупных кусков породы.
Планировка склада (Ист. №6013) будет производиться механизировано бульдозером SD-23. При планировке и работе двигателя внутреннего сгорания бульдозера в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 
Баритовые руды автосамосвалами HOWO вывозятся на накопительный склад руды (Ист. №6014), который расположен северо-восточнее от карьеров. 
Общий объем склада определяется в зависимости от количества полезного ископаемого, которое должно быть размещено на складе на срок, обеспечивающий месячный запас руды на случай внезапной остановки карьера. 
При разгрузке, планировке склада и транспортировки руды применяется гидроорошение водой, для повышения влажности пылящих материалов. Запас руды на складе должен составлять 50 тыс. тонн или 12,77 тыс. м3. 
В атмосферу при хранении руды выбрасывается: пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 
Источник № 0001 (дизельный генератор) ликвидирован.
Прогрессивная рекультивация карьера №2 (Ист. №6015) предусмотрено произвести прогрессивную рекультивацию карьера №2, путем засыпки его вскрышной породой с карьера №1 в объеме 3 241,7 тыс. м3. Прогрессивная рекультивация карьера №2 планируется с 2026-2029 гг.
Передвижные источники – сжигание топлива в двигателях внутреннего сгорания
На основании ст. 202 ЭК РК п.17 нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. Плата за выбросы от передвижных источников осуществляется по фактическому расходу топлива.
Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду». Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
от 10 марта 2021 года №63:
«Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников грамм в секунду (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. Валовые выбросы от двигателей передвижных источников тонна в год (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.» 
Поэтому максимально-разовые выбросы от работы двигателей внутреннего сгорания рассчитаны по месту расположения и постоянной работы передвижного источника. Плата за выбросы от передвижных источников осуществляется по фактическому расходу топлива. В предлагаемые нормативы НДВ не включены выбросы от передвижных источников.
Характеристика залповых и аварийных выбросов
Аварийные выбросы — это выбросы, которые могут иметь место при нарушении регламентной работы объекта, наступлении нештатной ситуации.
Анализ аварийных ситуаций. При штатной эксплуатации производственные объекты не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.
Наиболее неблагоприятный вариант аварии — это проектная авария, при которой в результате взрыва участвует наибольшее количество взрывоопасного вещества, и которая вызывает максимально возможные разрушения и ущерб для персонала, оборудования и окружающей среды.
Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).
Последствиями аварийных ситуаций могут быть явления прямо или косвенно влияющие на состояние экологической и социально-экономической среды.
На территории предприятия регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение техники безопасности, а именно:
· соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;
· обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;
· обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно-измерительными приборами и автоматикой;
· обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;
· регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования.
При возникновении аварийных ситуаций, сопровождающихся выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, расчёт объёма выбросов осуществляется расчётным методом с учётом времени, длительности и параметров выброса.
В случае превышения установленных нормативов в результате аварии, плата за выбросы осуществляется согласно установленным ставкам платы согласно действующего законодательства РК.
В период эксплуатации карьера предусматриваются взрывные работы, являющиеся источником залповых выбросов. Взрывные работы сопровождаются массовым выделением пыли. Большая мощность пылевыделения обуславливает кратковременное загрязнением атмосферы, в сотни раз превышающие ПДК. Данные виды выбросов относятся к залповому выбросу предприятия и не относятся к аварийным, так как они предусмотрены технологическим регламентом.
Для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. 
Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год). 
Согласно Приложения к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не нормируются. На предприятии организуется учет фактических аварийных выбросов за истекший год для расчета экологических платежей. Перечень источников залповых выбросов представлены в таблице 2.14.
На основании вышеизложенного расчет оценки риска здоровью населения (канцерогенные, не канцерогенные, хронические риски и т.д.) в данном разделе не производятся. 

[bookmark: _Toc205895570]Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий 

Нормативы НДВ установлены для каждого источника загрязнения атмосферы и предприятия в целом.
Предельно допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия и рассеивания выбросов в атмосфере при условии, что выбросы того же вещества из источников не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.
Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения производства, увеличения объемов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, увеличение источников загрязнения и как следствие изменение нормативов.
Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдение требований санитарных требований по качеству атмосферного воздуха.
Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего окружающую среду. Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему веществу и источникам выбросов приведены в таблице 2.14. Нормативы приведены без учета выбросов от передвижных источников, нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.
По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

 Разработано для  ТОО «Восточное Рудоуправление»



[bookmark: _Hlk109295710][bookmark: _Toc222222742]Таблица 2.14 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию на 2026-2034 гг.
	Производство
цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год
	на 2031 год
	на 2032 год
	на 2033 год
	на 2034 год
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Взрывные работы
	6002
	 
	6,6625
	 
	1,4401
	 
	0,5639
	 
	0,3302
	 
	0,1139
	 
	1,0456
	 
	1,5682
	 
	1,5682
	 
	1,5682
	 
	1,5682
	 
	1,5682
	2026

	Взрывные работы
	6004
	 
	0,0358
	 
	0,0358
	 
	0,0358
	 
	0,0358
	 
	0,0248
	 
	0,0684
	 
	0,0716
	 
	0,0716
	 
	0,0716
	 
	0,0716
	 
	0,0716
	2026

	Итого:
	 
	 
	6,6983
	 
	1,4759
	 
	0,5997
	 
	0,366
	 
	0,1387
	 
	1,114
	 
	1,6398
	 
	1,6398
	 
	1,6398
	 
	1,6398
	 
	1,6398
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	6,6983
	 
	1,4759
	 
	0,5997
	 
	0,366
	 
	0,1387
	 
	1,114
	 
	1,6398
	 
	1,6398
	 
	1,6398
	 
	1,6398
	 
	1,6398
	 

	0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Взрывные работы
	6002
	 
	1,0827
	 
	0,234
	 
	0,0916
	 
	0,0537
	 
	0,0185
	 
	0,1699
	 
	0,2548
	 
	0,2548
	 
	0,2548
	 
	0,2548
	 
	0,2548
	2026

	Взрывные работы
	6004
	 
	0,00582
	 
	0,00582
	 
	0,00582
	 
	0,00582
	 
	0,00403
	 
	0,01112
	 
	0,01164
	 
	0,01164
	 
	0,01164
	 
	0,01164
	 
	0,01164
	2026

	Итого:
	 
	 
	1,08852
	 
	0,23982
	 
	0,09742
	 
	0,05952
	 
	0,02253
	 
	0,18102
	 
	0,26644
	 
	0,26644
	 
	0,26644
	 
	0,26644
	 
	0,26644
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	1,08852
	 
	0,23982
	 
	0,09742
	 
	0,05952
	 
	0,02253
	 
	0,18102
	 
	0,26644
	 
	0,26644
	 
	0,26644
	 
	0,26644
	 
	0,26644
	 

	0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Взрывные работы
	6002
	 
	61,66325
	 
	13,328
	 
	5,219
	 
	3,05575
	 
	1,054
	 
	9,67725
	 
	14,51375
	 
	14,51375
	 
	14,51375
	 
	14,51375
	 
	14,51375
	2026

	Взрывные работы
	6004
	 
	0,3315
	 
	0,3315
	 
	0,3315
	 
	0,3315
	 
	0,2295
	 
	0,63325
	 
	0,663
	 
	0,663
	 
	0,663
	 
	0,663
	 
	0,663
	2026

	Итого:
	 
	 
	61,99475
	 
	13,6595
	 
	5,5505
	 
	3,38725
	 
	1,2835
	 
	10,3105
	 
	15,17675
	 
	15,17675
	 
	15,17675
	 
	15,17675
	 
	15,17675
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	61,99475
	 
	13,6595
	 
	5,5505
	 
	3,38725
	 
	1,2835
	 
	10,3105
	 
	15,17675
	 
	15,17675
	 
	15,17675
	 
	15,17675
	 
	15,17675
	 

	2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Буровой станок
	6001
	0,0275
	0,03564
	0,0275
	0,7227
	0,0275
	0,7227
	0,0275
	0,7227
	0,0275
	0,7227
	0,0275
	0,7227
	0,0275
	0,7227
	0,0275
	0,7227
	0,0275
	0,7227
	0,0275
	0,7227
	0,0275
	0,7227
	2026

	Взрывные работы
	6002
	 
	121,8756
	 
	26,3424
	 
	10,3152
	 
	6,0396
	 
	2,0832
	 
	19,1268
	 
	28,686
	 
	28,686
	 
	28,686
	 
	28,686
	 
	28,686
	2026

	Буровой станок
	6003
	0,125
	0,162
	0,125
	3,285
	0,125
	3,285
	0,125
	3,285
	0,125
	3,285
	0,125
	3,285
	0,125
	3,285
	0,125
	3,285
	0,125
	3,285
	0,125
	3,285
	0,125
	3,285
	2026

	Взрывные работы
	6004
	 
	0,6552
	 
	0,6552
	 
	0,6552
	 
	0,6552
	 
	0,4536
	 
	1,2516
	 
	1,3104
	 
	1,3104
	 
	1,3104
	 
	1,3104
	 
	1,3104
	2026

	Выемка и погрузка вскрыши
	6005
	8,288168
	98,46344
	0,01302
	0,10871
	0,01302
	0,04256
	0,01302
	0,02493
	0,01302
	0,00859
	0,01302
	0,07892
	0,01302
	0,11839
	0,01302
	0,11839
	0,01302
	0,11839
	0,01302
	0,11839
	0,01302
	0,11839
	2026

	Выемка и погрузка руды
	6006
	2,7350232
	32,49208
	0,06326
	0,01632
	0,06326
	0,01632
	0,06326
	0,01632
	0,06326
	0,01126
	0,06326
	0,02853
	0,06326
	0,35578
	0,06326
	0,35578
	0,06326
	0,35578
	0,06326
	0,35578
	0,06326
	0,35578
	2026

	Транспортировка вскрыши
	6007
	0,58574
	12,15227
	0,05589
	1,02863
	0,05592
	1,0292
	0,05599
	1,03032
	0,05605
	1,03145
	0,05617
	1,0337
	0,05623
	1,03483
	0,05629
	1,03596
	0,05635
	1,03708
	0,05645
	1,03877
	0,05645
	1,03877
	2026

	Транспортировка руды
	6008
	0,04323
	0,0347
	0,16869
	3,10449
	0,16888
	3,10787
	0,16906
	3,11125
	0,16943
	3,11801
	0,1698
	3,12477
	0,17016
	3,13153
	0,17053
	3,13829
	0,1709
	3,14505
	0,17145
	3,15519
	0,17145
	3,15519
	2026

	Разгрузка вскрыши
	6009
	4,55
	13,104
	0,085166
	2,2381632
	0,033342
	0,8762208
	0,01953
	0,51324
	0,006732
	0,176904
	0,06183
	1,624896
	0,092745
	2,437344
	0,092745
	2,437344
	0,092745
	2,437344
	0,092745
	2,437344
	0,092745
	2,437344
	2026

	Планировка отвала вскрыши
	6010
	0,7024
	17,47756
	0,1405
	3,49551
	0,1405
	3,49551
	0,1405
	3,49551
	0,1405
	3,49551
	0,1908
	3,59551
	0,1908
	3,6455
	0,1908
	3,6455
	0,1908
	3,6455
	0,1908
	3,6455
	0,1908
	3,6455
	2026

	Хранение вскрыши
	6011
	7,0656
	175,8152
	1,4131
	35,163
	1,4131
	35,163
	1,4131
	35,163
	1,4131
	35,163
	1,5929
	35,5202
	1,5929
	35,6987
	1,5929
	35,6987
	1,5929
	35,6987
	1,5929
	35,6987
	1,5929
	35,6987
	2026

	Разгрузка руды
	6012
	0,78008
	0,08659
	0,00536
	0,14112
	0,00537
	0,14112
	0,00537
	0,14112
	0,003705
	0,097373
	0,009387
	0,246678
	0,117063
	3,076416
	0,117063
	3,076416
	0,117063
	3,076416
	0,117063
	3,076416
	0,117063
	3,076416
	2026

	Отвальные работы Планировка склада
	6013
	0,0749
	0,22028
	0,0749
	0,22028
	0,0749
	0,22028
	0,0749
	0,22028
	0,0749
	0,21494
	0,0749
	0,23317
	0,0749
	0,57868
	0,0749
	0,57868
	0,0749
	0,57868
	0,0749
	0,57868
	0,0749
	0,57868
	2026

	Склад руды
	6014
	0,284
	7,46268
	0,284
	7,46268
	0,284
	7,46268
	0,284
	7,46268
	0,284
	7,46268
	0,284
	7,46268
	0,284
	7,46268
	0,284
	7,46268
	0,284
	7,46268
	0,284
	7,46268
	0,284
	7,46268
	2026

	Прогрессивная рекультивация
	6015
	0,8987
	11,37936
	0,1797
	0,4919
	0,1797
	0,19258
	0,1797
	0,1128
	0,1797
	0,03888
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2026

	Итого:
	 
	26,1603412
	491,4166
	2,636086
	84,4761032
	2,584492
	66,7254408
	2,57093
	61,99395
	2,556897
	57,363097
	2,668567
	77,335154
	2,807578
	91,54395
	2,808008
	91,55184
	2,808438
	91,55972
	2,809088
	91,57155
	2,809088
	91,57155
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	26,1603412
	491,4166
	2,636086
	84,4761032
	2,584492
	66,7254408
	2,57093
	61,99395
	2,556897
	57,363097
	2,668567
	77,335154
	2,807578
	91,54395
	2,808008
	91,55184
	2,808438
	91,55972
	2,809088
	91,57155
	2,809088
	91,57155
	 

	 Всего по объекту:
	26,1603412
	561,19817
	2,636086
	99,8513232
	2,584492
	72,9730608
	2,57093
	65,80672
	2,556897
	58,807827
	2,668567
	88,940674
	2,807578
	108,62694
	2,808008
	108,63483
	2,808438
	108,64271
	2,809088
	108,65454
	2,809088
	108,65454
	 

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	26,1603412
	561,19817
	2,636086
	99,8513232
	2,584492
	72,9730608
	2,57093
	65,80672
	2,556897
	58,807827
	2,668567
	88,940674
	2,807578
	108,62694
	2,808008
	108,63483
	2,808438
	108,64271
	2,809088
	108,65454
	2,809088
	108,65454
	 



3.3. Водопотребление и водоотведение
Для хозяйственно-питьевых нужд – вода привозная из п. Улкен доставляется водовозом в питьевую емкость объемом 50 м3, расположенную на возвышенном месте у столовой, вахтового поселка. 
Вода для технических нужд поступает с ТОО «Эврика Барит». 
Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 845 м3. Технические нужды – 1116,6 м3 из них: на орошение пылящих поверхностей при ведении горных и рекультивационных работ -1066,6 м3, на пожаротушение 50 м3. 
Канализация- выгребные ямы с устройством септиков.
Месторождение находится в районе, удаленном от крупных рек и водоемов, с малым количеством атмосферных осадков. Гидросеть с постоянными водотоками и открытыми водоемами, за исключением оз. Балхаш, отсутствуют. Воды редких родников сильно минерализованы.
Месторождение Чиганак расположено вне водоохранных зон и полос водных объектов.
Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды зависит от количества персонала и продолжительности работ на рассматриваемом участке. При расчете суточной численности персонала учтены как работники, непосредственно участвующие в производственном процессе, так управленческий и обслуживающий персонал и технические работники.
Вода питьевого качества должна соответствовать требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», №26 от 20.02.2023 г.

1.1 [bookmark: _Toc205895577]Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Для хозяйственно-питьевых нужд – вода привозная из п. Улкен доставляется водовозом в питьевую емкость объемом 50 м3, расположенную на возвышенном месте у столовой, вахтового поселка. 
Вода для технических нужд поступает с ТОО «Эврика Барит». 

1.2 [bookmark: _Toc205895578]Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Баланс водопотребления и водоотведения на Чиганакском месторождение 2026-2034 гг. представлен в таблице 3.1

	[image: логотип — копия]
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	ТОО Научно-производственная компания «АлГеоРитм»
	




Раздел охраны окружающей среды к Плану горных работ (Дополнение к Плану горных работ в части корректировки Вскрытия верхних горизонтов карьера 1 для безопасной отработки горизонтов +380 – 330 м) на месторождении «Чиганак» в Жамбылской области (комбинированным способом)
[bookmark: _Toc222222757]Таблица 3.1 – Баланс водопотребления и водоотведения на Чиганкского месторождения 2026- 2034 гг.
	Производство 
	Всего 
	Водопотребление, тыс. м3/сут.
	Водоотведение, тыс. м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно -бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно -бытовые сточные воды
	Примечание 

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Технические нужды в том числе пожаротушение
	0,0031016
	
	
	
	
	
	0,0031016
	
	
	
	
	 

	Питьевые (хозяйственно бытовые нужды)
	0,0023472
	0,0023472
	0,0023472
	
	
	0,0023472
	
	0,0023472
	
	
	0,0023472
	 

	Итого по производству
	0,0054488
	0,0023472
	0,0023472
	
	
	0,0023472
	0,0031016
	0,0023472
	
	
	0,0023472
	 



* Баланс водопотребления и отведения составлен по форме согласно приложению 15 к «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду».






1.3 [bookmark: _Toc205895579]Поверхностные воды
Месторождение находится в районе, удаленном от крупных рек и водоемов, с малым количеством атмосферных осадков. Гидросеть с постоянными водотоками и открытыми водоемами, за исключением оз. Балхаш, отсутствуют. Воды редких родников сильно минерализованы.
Месторождение Чиганак расположено вне водоохранных зон и полос водных объектов.

1.4 [bookmark: _Toc205895580]Подземные воды
Гидрогеологические условия Чиганакского месторождения и прилегающего к нему района достаточно простые и определяются физико-географическим положением и геолого-структурным строением. 
Месторождение сложено исключительно коренными, трещиноватыми, слабо трещиноватыми породами и находится в районе, удаленном от крупных рек и водоемов, с малым количеством атмосферных осадков. 
На его площади развиты лишь трещинные воды зоны, открытой трещиноватости коренных пород. Водовмещающими породами являются отложения нижнего палеозоя, представленные, песчаниками, сланцами, алевролитами, яшмокварцитами и баритами. Породы залегают моноклинально, их падение близко к вертикальному, что благоприятствует фильтрации атмосферных осадков. Простирание толщи на запад-северо-запад. Породы пересечены серией тектонических разломов и трещин, мощность которых колеблется от 0,2 до 2,0 м. Зоны тектонических разломов и открытых трещин создают благоприятные условия формирования подземных вод. 
По результатам бурения скважин мощность зоны интенсивной трещиноватости пород в среднем составляет 30-60 м. На более глубоких горизонтах трещиноватость уменьшается. Уровень подземных вод расположен на глубине от 28 до 35 м. Породы слабообводненные, дебиты скважин колеблются от 0,006 до 0,062 л/с при понижениях 9,7-19,0 м. Фильтрационные свойства пород низкие, коэффициенты фильтрации составляют 0,004-0,175 м/сут. При среднем значении 0,078 м/сут. 
Химический состав вод в основном сульфато-хлоридно-натриевый с минерализацией 4,3-5 г/л. Реакция вод слабо щелочная, рН=7,2-7,9. Вода очень жесткая, общая жесткость достигает 25,2 мг-экв/л. 
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Основное направление движения подземного потока - северное. Уклон подземного потока - 0,01. 
Среднемноголетняя сумма осадков составляет 113 мм/год при недостатке насыщения влагой воздуха от 0,5 мб в январе до 24,1 мб в июле. Максимальная относительная влажность воздуха составляет 80-87% и приходится на зимний период. В летний период относительная влажность снижается до 28%, несмотря на близость такого крупного водоема, как оз. Балхаш. Снежный покров кратковременен и непостоянен. В зимний период отмечаются оттепели. Максимальное количество осадков приходится на весенний период. Наибольшее количество суточных осадков, отмеченных более чем за 20-летний период наблюдений, составил 28 мм. Рельеф района мелкосопочный, грядовый. Поверхностных водотоков, за исключением оз. Балхаш, в радиусе 100 км нет. Сток талых вод происходит по временным разломам, направленным в сторону Балхаша. 
Гидрогеологические условия работ района разнообразны и обусловлены геолого-структурными и природно-климатическими особенностями. Эти факторы определяют различные условия формирования, залегания, циркуляции и режима подземных вод. 
С учетом стратиграфии, литолого-фациальных особенностей, гидрогеологических условий, формирования и динамики подземных вод на описываемой территории выделены следующие водоносные горизонты: приуроченные к зонам открытой трещиноватости девонских, селурийских, ордовикских, нерасчлененных кембро-ордовикских отложений, а также к зонам открытой трещиноватости разновозрастных интрузий кислого и щелочного состава, кроме того, основного и ультраосновного состава. 
Отличительной чертой указанных водоносных горизонтов является наличие линз и полей пресных вод, приуроченных к массивам интрузивных пород и их относительно повышенная водообильность по отношению к осадочным породам. Отличает их также и то, что в интрузивных породах развиты только трещинные, трещинно-жильные воды в отличие от осадочных пород, где наблюдаются еще и правда, в очень небольших количествах. 
В целом для всего района можно сказать, что он сложен весьма слабоводоносными породами с очень пестрым химическим составом и повышенной минерализацией, находящейся в интервале от 0,8 до 36 г/л. Единые скважины, на площади более чем 2 тыс.кв. км имеют дебиты более 1 л/с. Почти половина пробуренных здесь скважин безводные. Преобладающий химический состав подземных вод региона – сульфидно – натриевый. 
Размещение скважин, изучающих гидрогеологические условия месторождения, было произведено сообразно целевому назначению, т.е. они были пройдены с обоих боков месторождения, вскрывая как вмещающие породы, так и рудное тело. 
На площади месторождения получили развитие подземные воды зоны, открытой трещиноватости кембрийских пород, литологически представленных яшмокварцитами, песчаниками, гравелитами, сланцами различного состава и др. Кора выветривания располагается на 20-50 м и представлена сильно выветрелыми часто до глинистого состояния породами. 
Наблюдения за режимом подземных вод показывают, что резкие колебания уровней в годовом разрезе отсутствуют. Амплитуда их находится в пределах 0,5-3 м. Связь между характером колебания уровня подземных вод с распределением осадков просматривается слабо из-за незначительной величины последних. Средняя глубина залегания подземных вод на месторождении 33 метра. 
В целом обводненность пород месторождения низкая наибольший дебит воды из скважины был получен проведением кустовой откачки из скважины 8игг и составил 1,8 л/с при понижении 14,2 м. Коэффициент фильтрации, полученный при этом составил 0,036 м/сут, водоотдача 0.003, а коэффициент уровне проводности 2,9*102 м2/сут. 
Минерализация подземных вод месторождения и их химический состав весьма пестр и изменчив. В пределах рудного поля отмечались воды с минерализацией от 0,3 до 14,4 г/л. Жесткость воды высока и почти повсеместно превышает 7 мг-экв/л. Воды как правило слабощелочные. По соотношению основных микрокомпонентов сульфатно – хлоридно – гидрокарбонатовые натриево – кальциево – магниевые. Такой порядок ионов наблюдается практически всегда при минерализации вод более 1,5 ч/л. Из растворенных газов омечен кислород до 7,6 мг/л и следы сероводорода. Среднее содержание сульфат-поля – 1088 мг/л достигая 8864 мг/л. Данный состав вод обуславливает их сульфатную и кислородную агрессивность. Средняя минерализация вод по месторождению составляет 3,1 г/л.

1.5 [bookmark: _Toc205895581]Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий в соответствии с методикой
Определение нормативов и предложения по достижению предельно-допустимых сбросов для проектируемого объекта не требуется в связи с отсутствием сброса сточных вод на рельеф местности, в естественные или искусственные водные объекты и недра.

1.6 [bookmark: _Toc205895582]Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в данном разделе не выполняются, в связи с отсутствием сброса сточных вод на рельеф местности, в естественные или искусственные водные объекты и недра.
[bookmark: _Toc205895583]Мероприятия по охране водных ресурсов
Водоохранные мероприятия
В целях охраны поверхностных и подземных вод, на период проведения добычных работ, предусматривается ряд следующих водоохранных мероприятий:
1. Техническое обслуживание машин и оборудования предусмотрено производить на станциях ТО, специально оснащенных в целях исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды.
2. Будут использованы маслоулавливающие поддоны и другие приспособления, не допускающие потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов механизмов.
3. Будет осуществлен своевременный сбор отходов, по мере накопления отходов они подлежат вывозу на переработку и утилизацию.
4. Будет исключен любой сброс сточных или других вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.
5. Будут приняты запретные меры по свалкам бытовых и строительных отходов, металлолома и других отходов на участках проведения работ.
6. Будут приняты меры по исключению мойки автотранспорта и других механизмов на участках работ.
Согласно п. 9 ст. 120 Водного Кодекса при геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, недропользователи обязаны принять меры по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод.
Меры и мероприятия по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод:
· соблюдение водного законодательства и других нормативных документов в области использования и охраны вод;
· осуществление мер по предотвращению и ликвидации утечек сточных вод и загрязняющих веществ с поверхности земли в горизонты подземных вод;
· повышение уровня очистки сточных вод и недопущение сброса в водотоки, водоемы и подземные водоносные горизонты неочищенных сточных вод;
· систематический контроль за состоянием подземных вод и окружающей среды, в том числе на участках водозаборов и в районах крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов;
· проведение других водоохранных мероприятий по защите подземных вод.
· надлежащая организация складирования отходов и готовой продукции производства;
· создание противофильтрационных экранов и завес;
· гидрогеологический контроль за предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод в остродефицитных районах;
· отказ от размещения водоемких производственных мощностей в рассматриваемом районе;
· выделение и соблюдение зон санитарной охраны;
· организация регулярных режимных наблюдений за уровнями и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения подземных вод;
· согласование с территориальными органами геологических служб местоположения всех объектов использования и потенциального загрязнения подземных вод (поля фильтрации, накопители, складирование отходов и т.п.).
Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться с помощью топливозаправщика на оборудованных площадках. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства.
Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах в контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок.
Таким образом, с учетом заложенных проектом природоохранных мероприятий, отрицательные последствия от прямого воздействия на водные ресурсы будут исключены.
Отрицательные последствия от косвенного воздействия в пространственном охвате будут, при должном выполнении всех предусмотренных природоохранных мероприятий, также исключены.
Риски загрязнения водной среды будут находиться в пределах низкой значимости, чему поспособствуют рекомендуемые природоохранные мероприятия.

[bookmark: _Toc205895584]Предложения по организации мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты и подземные воды
В связи с отсутствием поверхностных и подземных вод мониторинг воздействия не проводится.
.



[bookmark: _Toc205895592]Виды и объемы образования отходов
[bookmark: _Toc283722877][bookmark: _Toc284501898][bookmark: _Toc422211198][bookmark: _Toc90970745]В результате намечаемой деятельности, прогнозируется образование отходов потребления: вскрышные породы, твердо-бытовые отходы, пластик, макулатура, бой стекла. В настоящем ПУО не учитываются отходы от вспомогательных производств (промплощадка и пр.), а только учитываются отходы от работы карьера и жизнедеятельности персонала. Ремонт автотранспорта будет производиться на станциях технического обслуживания полевого лагеря.
Вскрышные породы (01 01 01) это - техногенные минеральные образования, образовавшиеся при добыче на месторождениях. Данный вид отходов образуется при разработке карьеров и проходке подземных горных выработок.
С учетом календарного графика отработки месторождения объем образования вскрышной породы: 2026 г – 1 373 232 тонн, 2027 г – 537 608 тонн, 2028 г – 314 900 тонн, 2029 г – 108 540 тонн, 2030 г – 996 960 тонн, 2031 г – 1 495 440 тонн, 2032 г – 1 495 440 тонн, 2033 г – 1 495 440 тонн, 2034 г – 1 495 440 тонн.
С 2026-2029 гг. –вскрышная порода используется для прогрессивной рекультивацию карьера №2, путем засыпки его вскрышной породой с карьера №1. Прогрессивная рекультивация — это ликвидация последствий отработанных участков месторождения совместно с добычными работами. 
С 2030-2034 гг. – образованная вскрышная порода будет вывозиться на отвал.
- ТБО (20 03 01) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 6,1425 т/год. Сбор осуществляется в стальной контейнер с водонепроницаемым покрытием с дальнейшей утилизацией на полигон ТБО согласно договору.
-Пластик (20 01 39) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 0,2925 т/год. Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.
-Макулатура (20 01 01) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 3,12 т/год. Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.
- Бой стекла (15 01 07) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 0,195 т/год. Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.
Временное хранение на специализированных площадках и в контейнерах допускается на срок не более 6 месяцев.
[bookmark: _Toc90970746]Сведения о классификации отходов
В соответствии со ст. 338 Экологического Кодекса РК и Классификатором отходов, утвержденным приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, для отходов производства и потребления установлено три класса:
1.  опасные;
2.  неопасные;
3.  зеркальные.
Зеркальные – это отдельные виды отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.
[bookmark: _Hlk114149930]На промышленной площадке планируется образование 5-ти видов отходов от работы карьера, из которых 0 опасных и 5 неопасных отходов:
1) Вскрышные породы. Согласно Классификатору отходов, вскрышные породы относятся к неопасным отходам и имеют код: №01 01 01;
[bookmark: _Hlk161749804]2) Твердые бытовые отходы (ТБО). Согласно Классификатору отходов, твердо бытовые отходы относятся к неопасным отходам и имеют код: №20 03 01;
3) Пластик. Согласно Классификатору отходов, пластик относится к неопасным отходам и имеет код: №20 01 39;
4) Макулатура. Согласно Классификатору отходов, макулатура относится к неопасным отходам и имеют код: №20 01 01; 
5) Бой стекла. Согласно Классификатору отходов, бой стекла относится к неопасным отходам и имеют код: №15 01 07.
Согласно п. 3 статья 336 ЭК РК лицензия не требуется для осуществления операций по сбору отходов. 
ТОО «Восточное рудоуправление» является объектом, на котором осуществляется сбор отходов.
Твердо бытовые отходы передаются в специализированные компании, имеющие лицензию на переработку и утилизации отходов. ТОО «Восточное рудоуправление» заключен договор на утилизацию отходов с ТОО «ВитаПром». 

Расчетное обоснование объемов образования отходов в результате ведения добычных работ Чиганакского месторождения ТОО «Восточное рудоуправление»

	Расчет и обоснование объемов образования вскрышных пород

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем образования вскрышных пород определяется по формуле:
	

	
	
	М обр = М макс. фак., т/год
	
	
	

	где
	Мобр -
	объем образования отходов (т/год)
	
	

	
	М макс. фак.
	максимальное годовое фактическое образование отходов (т/год)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	Мобр -
	=
	М макс. фак.
	=
	1 373 232
	т/год
	

	
	2027
	Мобр -
	=
	М макс. фак.
	=
	537 608
	т/год
	

	
	2028
	Мобр -
	=
	М макс. фак.
	=
	314 900
	т/год
	

	
	2029
	Мобр -
	=
	М макс. фак.
	=
	108 540
	т/год
	

	
	2030
	Мобр -
	=
	М макс. фак.
	=
	996 960
	т/год
	

	
	2031
	Мобр -
	=
	М макс. фак.
	=
	1 495 440
	т/год
	

	
	2032
	Мобр -
	=
	М макс. фак.
	=
	1 495 440
	т/год
	

	
	2033
	Мобр -
	=
	М макс. фак.
	=
	1 495 440
	т/год
	

	
	2034
	Мобр -
	=
	М макс. фак.
	=
	1 495 440
	т/год
	

	
	
	Итого на 2026-2034 г. (вскрышные породы):
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование образующегося отхода
	Года
	Годовой объем образования, т/год

	Вскрышные породы
	2026
	1 373 232

	
	2027
	537 608

	
	2028
	314 900

	
	2029
	108 540

	
	2030
	996 960

	
	2031
	1 495 440

	
	2032
	1 495 440

	
	2033
	1 495 440

	
	2034
	1 495 440



Объем образования вскрышных пород принят согласно фактическим данным предприятия, т.е. Мобр=Мфакт.

	Расчет объема образования ТБО

	Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

	Объем образования твердых бытовых отходов определяется по формуле:

	
	
	Мтбо = p × m, м3/год
	
	
	

	где, 
	n
	численность работников, чел
	

	
	
	удельная норма образования ТБО, м3
	

	
	ρ
	плотность отходов, т/м3
	

	
	Сiтбо
	норматив образования ТБО, т/чел
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	удел. Норма
	ρ
	Сiтбо
	n
	Мтбо, т/год
	

	0,3
	0,25
	0,075
	130
	9,75
	

	ТБО сортируется на бой стекла, пластик и макулатуру:
	

	Бой стекла
	2
	-
	0,195
	т/год
	
	

	Пластик
	3
	-
	0,2925
	т/год
	
	

	Макулатура
	32
	-
	3,12
	т/год
	
	

	ТБО
	63
	-
	6,1425
	т/год
	
	

	
	
	Итого ТБО
	
	
	

	Наименование образующегося отхода
	Годовой объем образования, т/год

	Бой стекла
	0,195

	Пластик
	0,2925

	Макулатура
	3,12

	ТБО
	6,1425



[bookmark: _Toc205895595]Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду
Согласно п. 1 ст. 334 Экологического кодекса РК лимиты накопления отходов и лимиты на их захоронение устанавливаются для объектов I и II категорий на основании соответствующего экологического разрешения.



[bookmark: _Toc222222763]Таблица 5.2 – Лимиты накопления отходов на 2026-2034 гг.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	0
	9,75

	в том числе отходов производства
	0
	0

	отходов потребления
	0
	9,75

	Опасные отходы

	Опасные отходы не образуются

	Не опасные отходы

	Твердые бытовые отходы
	-
	6,1425

	Бой стекла
	
	0,195

	Пластик
	
	0,2925

	Макулатура
	
	3,12

	Зеркальные отходы

	Зеркальные отходы не образуются



Согласно п. 6 ст. 358 захоронение отходов горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией с учетом положений Экологического Кодекса, требований промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.
Согласно ст. 359 под объектом складирования отходов понимается специально установленное место, предназначенное для складирования и долгосрочного хранения на срок свыше двенадцати месяцев отходов горнодобывающей промышленности в твердой или жидкой форме либо в виде раствора или суспензии. Складирование и долгосрочное хранение отходов горнодобывающей промышленности для целей применения платы за негативное воздействие на окружающую среду приравниваются к захоронению отходов.
В соответствии с требованиями статей 359 и 397 Экологического кодекса Республики Казахстан, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов складирования (размещения) отходов на территории месторождения Чиганак, ТОО «Восточное рудоуправление» обязуется:
обеспечивать соблюдение экологических, санитарных и технических требований к размещению отходов;
учитывать влияние на окружающую среду и здоровье населения при выборе и обустройстве площадок для складирования;
предусматривать меры по предотвращению загрязнения почвы, водных ресурсов и атмосферного воздуха, включая гидроизоляцию, защиту от пыли и сбросов;
организовывать периодический контроль состояния объектов размещения отходов, включая отсыпки, отвалы, временные накопители и иные сооружения.
Размещение отходов допускается только на специально оборудованных участках, предусмотренных проектной документацией, с обязательным ведением учета и внутреннего контроля в рамках системы ПЭК.

Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охраны природы. Рекультивация земель. Термины и определения» ниже представлены следующие определения:
•	Отвалообразование – это формирование отвалов на специально отведенных участках или выработанном пространстве карьеров при открытых и подземных разработках.
•	Отвал - искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных, коммунально-бытовых отходов.
•	Внешний отвал - отвал, образуемый в результате размещения разрыхленных горных пород вне контура карьера.
Вскрышная порода. С учетом календарного графика отработки месторождения объем образования вскрышной породы: 2026 г – 1 373 232 тонн, 2027 г – 537 608 тонн, 2028 г – 314 900 тонн, 2029 г – 108 540 тонн, 2030 г – 996 960 тонн, 2031 г – 1 495 440 тонн, 2032 г – 1 495 440 тонн, 2033 г – 1 495 440 тонн, 2034 г – 1 495 440 тонн.
С 2026-2029 гг. –вскрышная порода используется для прогрессивной рекультивацию карьера №2, путем засыпки его вскрышной породой с карьера №1. Прогрессивная рекультивация — это ликвидация последствий отработанных участков месторождения совместно с добычными работами. С 2030-2034 гг. – образованная вскрышная порода будет вывозиться на отвал.
Параметры отвала приведены в таблице 5.3.

[bookmark: _Toc222222764]Таблица 5.3 – Параметры отвала
	Наименование
	Внешний отвал

	Объем отвала, тыс. м3 
	4334

	Коэффициент разрыхления 
	1,3 

	Потребная емкость, тыс. м3
	5634,2

	Количество ярусов 
	 1

	Высота ярусов, м 
	 20

	Площадь основания отвала, тыс. м2 
	292,66

	Отметка поверхности, м 
	 450

	Угол наклона яруса, град 
	 33 - 35



Выбор места расположения отвала обусловлен минимальным расстоянием транспортировки, максимальной близостью к карьеру, сложившейся в данном регионе розой ветров.
В соответствии с пунктом 5 статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан, при использовании земельных участков для накопления, хранения и захоронения промышленных отходов, ТОО «Восточное рудоуправление» обеспечивает соблюдение следующих требований:
1. Санитарно-эпидемиологические нормы
Места размещения отходов определяются с учётом санитарно-защитных зон, исключающих вредное воздействие на население и работников предприятия.
2. Гидрогеологические условия
При выборе площадок учитываются:
наличие слабофильтрующих грунтов (глины, суглинки);
уровень грунтовых вод — не выше двух метров от дна объекта складирования;
отсутствие уклонов рельефа в сторону водоёмов, сельхозугодий, лесов и других уязвимых территорий.
3. Роза ветров и поток подземных вод
Площадки для размещения отходов располагаются:
- с подветренной стороны от населённых пунктов;
- ниже по направлению потока подземных вод, исключая вероятность миграции загрязняющих веществ.
4. Защита от паводков и поверхностных вод
Все объекты хранения и захоронения отходов размещаются на не затапливаемых территориях, защищённых от воздействия паводков, ливней и поверхностного стока.
5. Инженерная защита и обустройство
Все объекты оборудуются противофильтрационной защитой (гидроизоляционные экраны, глинистые подстилающие слои, геомембраны);
Имеют ограждение по периметру, системы озеленения, а также подъездные пути с твёрдым покрытием для обеспечения доступа техники и контроля;
Выполняется регулярный экологический мониторинг и техническое обслуживание.
6. Исключение попадания стоков в водные объекты
Поверхностный и подземный стоки с площадок складирования не допускаются в природные водные объекты;
Внедрены мероприятия по сбору, отводу и очистке загрязнённых вод, если такие образуются в процессе эксплуатации.

Лимиты захоронения отходов за нормированы с 2030 года, так как с 2026-2029 гг. –вскрышная порода используется для прогрессивной рекультивацию карьера №2.

Лимиты захоронения отходов на период 2026-2034 гг. представлены в таблицах 
5.4-5.12.

[bookmark: _Toc222222765]Таблица 5.4 – Лимиты захоронения отходов на 2026 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	0
	1 373 232
	0
	1 373 232
	0

	в том числе отходов производства
	
	
	
	
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	Опасные отходы не захораниваются

	Неопасные отходы

	Вскрышная порода
	0
	1 373 232
	0
	1 373 232
	0

	Зеркальные отходы

	Зеркальные отходы не захораниваются



[bookmark: _Toc222222766]Таблица 5.5 – Лимиты захоронения отходов на 2027 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	
	537 608
	0
	537 608
	0

	в том числе отходов производства
	
	
	
	
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	Опасные отходы не захораниваются

	Неопасные отходы

	Вскрышная порода
	
	537 608
	0
	537 608
	0

	Зеркальные отходы

	Зеркальные отходы не захораниваются





[bookmark: _Toc222222767]Таблица 5.6 – Лимиты захоронения отходов на 2028 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	0
	314 900
	0
	314 900
	0

	в том числе отходов производства
	
	
	
	
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	Опасные отходы не захораниваются

	Неопасные отходы

	Вскрышная порода
	0
	314 900
	0
	314 900
	0

	Зеркальные отходы

	Зеркальные отходы не захораниваются



[bookmark: _Toc222222768]Таблица 5.7 – Лимиты захоронения отходов на 2029 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	0
	108 540
	0
	108 540
	0

	в том числе отходов производства
	
	
	
	
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	Опасные отходы не захораниваются

	Неопасные отходы

	Вскрышная порода
	0
	108 540
	0
	108 540
	0

	Зеркальные отходы

	Зеркальные отходы не захораниваются



[bookmark: _Toc222222769]Таблица 5.8 – Лимиты захоронения отходов на 2030 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	
	996 960
	996 960
	0
	0

	в том числе отходов производства
	
	
	
	
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	Опасные отходы не захораниваются

	Неопасные отходы

	Вскрышная порода
	
	996 960
	996 960
	0
	0

	Зеркальные отходы

	Зеркальные отходы не захораниваются





[bookmark: _Toc222222770]Таблица 5.9 – Лимиты захоронения отходов на 2031 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	996 960
	1 495 440
	1 495 440
	0
	0

	в том числе отходов производства
	996 960
	1 495 440
	1 495 440
	0
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	Опасные отходы не захораниваются

	Неопасные отходы

	Вскрышная порода
	996 960
	1 495 440
	1 495 440
	0
	0

	Зеркальные отходы

	Зеркальные отходы не захораниваются



[bookmark: _Toc222222771]Таблица 5.10 – Лимиты захоронения отходов на 2032 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	2492400
	1 495 440
	1 495 440
	0
	0

	в том числе отходов производства
	2492400
	1 495 440
	1 495 440
	0
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	Опасные отходы не захораниваются

	Неопасные отходы

	Вскрышная порода
	2492400
	1 495 440
	1 495 440
	0
	0

	Зеркальные отходы

	Зеркальные отходы не захораниваются



[bookmark: _Toc222222772]Таблица 5.11 – Лимиты захоронения отходов на 2033 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	3987840
	1 495 440
	1 495 440
	0
	0

	в том числе отходов производства
	
	
	
	
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	Опасные отходы не захораниваются

	Неопасные отходы

	Вскрышная порода
	3987840
	1 495 440
	1 495 440
	0
	0

	Зеркальные отходы

	Зеркальные отходы не захораниваются





[bookmark: _Toc222222773]Таблица 5.12 – Лимиты захоронения отходов на 2034 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	5483280
	1 495 440
	1 495 440
	0
	0

	в том числе отходов производства
	
	
	
	
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	Опасные отходы не захораниваются

	Неопасные отходы

	Вскрышная порода
	5483280
	1 495 440
	1 495 440
	0
	0

	Зеркальные отходы

	Зеркальные отходы не захораниваются
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Не техническое резюме


 


 


 


Чиганакское месторождение барита находится в Западном Прибалхашье на территории 


Моинкумского района Жамбылской области Республики Казахстан. Месторождение расположено 


в 22 км к северо


-


западу от железнодорожной станции Чиганак и в 24


 


км к западу от озера Балхаш. 


Ближайшая жилая зона расположена на расстояние 22 км и представлена поселком Чиганак.


 


На месторождении Чиганак предусматривается промышленная добыча баритовых руд 


комбинированным способом с запасами, утвержденными Протоколом №


11168 от 01 января 1997 г.


 


 


Место осуществления намечаемой деятельности определено контрактом №46 от 10 июля 


1996 года на проведение добычи баритовых руд Чиганакского месторождения.


 


Населённые пункты, санитарно


-


профилактические учреждения, зоны отдыха, ист


орико


-


архитектурные и природные памятники, охраняемые законами Республики Казахстан в районе 


проектируемой деятельности, отсутствуют. 


 


Географические координаты месторождения Чиганак:
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"
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Согласно ответу Территориальной инспекции лесного хозяйства и природных ресурсов 


Жамбылской области рассмотрен проект отчета о возможном воздействии месторождения Чиганак 


ТОО «Восточное рудоуправление», географические координаты которого расположе


ны в районах 


Жамбылской и Алматинской областей сообщается, что рекомендаций по замечаниям нет, так как 


координатные точки на территории Жамбылской области находятся за пределами территории 


государственного лесного фонда и особо охраняемых природных террито


рий. В связи с чем 


дополнительных мероприятий по сохранению животного мира не требуется. Памятников историко


-


культурного наследия в районе расположения нет.


 




Не техническое резюме       Чиганакское месторождение барита находится в Западном Прибалхашье на территории  Моинкумского района Жамбылской области Республики Казахстан. Месторождение расположено  в 22 км к северо - западу от железнодорожной станции Чиганак и в 24   км к западу от озера Балхаш.  Ближайшая жилая зона расположена на расстояние 22 км и представлена поселком Чиганак.   На месторождении Чиганак предусматривается промышленная добыча баритовых руд  комбинированным способом с запасами, утвержденными Протоколом № 11168 от 01 января 1997 г.     Место осуществления намечаемой деятельности определено контрактом №46 от 10 июля  1996 года на проведение добычи баритовых руд Чиганакского месторождения.   Населённые пункты, санитарно - профилактические учреждения, зоны отдыха, ист орико - архитектурные и природные памятники, охраняемые законами Республики Казахстан в районе  проектируемой деятельности, отсутствуют.    Географические координаты месторождения Чиганак:   1.   45°07 ' 04 "  N, 73°45 ' 26 "  Е;   2.   45°07 ' 13 "  N, 73°45 ' 33 "  Е;   3.   45°07 ' 21 "  N, 73°45 ' 2 8 "  Е;   4.   45°07 ' 26 "  N, 73°45 ' 20 "  Е;   5.   45°07 ' 33 "  N, 73°44 ' 50 "  Е;   6.   45°07 ' 35 "  N, 73°44 ' 24 "  Е;   7.   45°07 ' 42 "  N, 73°44 ' 04 "  Е;   8.   45°07 ' 42 "  N, 73°43 ' 43 "  Е;   9.   45°07 ' 25 "  N, 73°43 ' 35 "  Е;   10.   45°07 ' 13 "  N, 73°44 ' 19 "  Е;   11.   45°07 ' 11 "  N, 73°44 ' 44 "  Е;   12.   45°07 ' 04 "  N, 73°45 ' 09 "  Е;   13.   45°07 ' 04 "  N, 73° 45 ' 20 "  Е   Согласно ответу Территориальной инспекции лесного хозяйства и природных ресурсов  Жамбылской области рассмотрен проект отчета о возможном воздействии месторождения Чиганак  ТОО «Восточное рудоуправление», географические координаты которого расположе ны в районах  Жамбылской и Алматинской областей сообщается, что рекомендаций по замечаниям нет, так как  координатные точки на территории Жамбылской области находятся за пределами территории  государственного лесного фонда и особо охраняемых природных террито рий. В связи с чем  дополнительных мероприятий по сохранению животного мира не требуется. Памятников историко - культурного наследия в районе расположения нет.  

