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[bookmark: _Toc339964666][bookmark: _Toc205550388]ВВЕДЕНИЕ

Настоящая «Программа производственного экологического контроля окружающей среды на 2026-2034 годы для месторождения Чиганак (далее - Программа) разработана в рамках реализации Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, при условии сохранения основных параметров производства и перечня основных выбрасываемых веществ.
При изменении технологического процесса и соответственно пересмотре нормативов эмиссий в окружающую среду данная Программа должна быть переработана с учетом новых нормативов.
В соответствии с главой 13 Экологического Кодекса РК Программа содержит следующую информацию:
· Назначение и цели производственного экологического контроля;
· Порядок ведения производственного экологического контроля;
· Права и обязанности природопользователя при проведении производственного экологического контроля;
· Виды и организация проведения производственного мониторинга;
· Учет и отчетность по производственному контролю;
· Порядок организации природопользователем внутренних проверок.
Результатом проведения производственного экологического контроля будет являться «Отчет по результатам производственного экологического контроля», включающий в себя итоги производственного мониторинга.
Производственный экологический контроль проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля.
Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:
1) обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам мониторинга окружающей среды) и места проведения измерений;
5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
8) протокол действий в нештатных ситуациях;
9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля (информация о планах природоохранных мероприятий и/или программе повышения экологической эффективности).
Целями производственного экологического контроля являются:
· получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
· [bookmark: SUB1280202]обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
· [bookmark: SUB1280203]сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;
· [bookmark: SUB1280204]повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
· [bookmark: SUB1280205]оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
· [bookmark: SUB1280206]формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
· [bookmark: SUB1280207]информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;
· [bookmark: SUB1280208]повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
· [bookmark: SUB1280209]повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;
· [bookmark: SUB1280210]учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.
[bookmark: SUB1290200]В программе производственного экологического контроля устанавливаются обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности, продолжительность и частота измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.
Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.
[bookmark: _Hlk114237781]Согласно Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г №400-VI ЗРК месторождение Чиганак, по виду деятельности относится к I категории опасности (приложение 2 п.3 п.п. 3.1 - добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых). 
Санитарно-защитная зона на период проведения разработки месторождения Чиганак принимается 1000 метров согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2. Размер СЗЗ подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.
Область воздействия устанавливается в размере 1000 метров. Размер области воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.




1 [bookmark: _Toc205550389]НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Согласно статье 182 ЭК РК, операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль. Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.
Оператор объекта - физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.
Программа производственного экологического контроля – руководящий документ для проведения производственного экологического контроля и производственного мониторинга окружающей среды, который представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического состояния окружающей среды в результате деятельности предприятия.
Целями производственного экологического контроля являются:
· получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
· обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
· сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
· повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
· оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
· формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
· информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
· повышение эффективности системы экологического менеджмента.
В рамках осуществления программы производственного экологического контроля выполняются следующие виды контроля:
- операционный контроль;
- контроль эмиссий в окружающую среду.
Кроме того, в рамках программы производственного экологического контроля будут выполняться контроль за управлением отходов производства и потребления.




2 [bookmark: _Toc433635827][bookmark: _Toc205550390]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

[bookmark: _Toc205550391]2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чиганакское месторождение барита находится в Западном Прибалхашье на территории Моинкумского района Жамбылской области Республики Казахстан. Месторождение расположено в 22 км к северо-западу от железнодорожной станции Чиганак и в 24 км к западу от озера Балхаш. Ближайшая жилая зона расположена на расстояние 22 км и представлена поселком Чиганак.
На месторождении Чиганак предусматривается промышленная добыча баритовых руд комбинированным способом с запасами, утвержденными Протоколом №11168 от 01 января 1997 г. 
Место осуществления намечаемой деятельности определено контрактом №46 от 10 июля 1996 года на проведение добычи баритовых руд Чиганакского месторождения.
Населённые пункты, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, историко-архитектурные и природные памятники, охраняемые законами Республики Казахстан в районе проектируемой деятельности, отсутствуют. 
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ПРОГРАММА производственного экологического контроля окружающей среды на 2026-2034 годы для месторождения Чиганак
[bookmark: _Toc196466791]Таблица 2.1 – Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Месторождение Чиганак
ТОО «Восточное рудоуправление»
	315651100
	1. СШ 45°07′04″
ВД 73°45′26″;
2. СШ 45°07′13″
ВД 73°45′33″;
3. СШ 45°07′21″
ВД 73°45′28″;
4. СШ 45°07′26″
ВД 73°45′20″;
5. СШ 45°07′33″
ВД 73°44′50″;
6. СШ 45°07′35″
ВД 73°44′24″;
7. СШ 45°07′42″
ВД 73°44′04″;
8. СШ 45°07′42″
ВД 73°43′43″;
9. СШ 45°07′25″
ВД 73°43′35″;
10. СШ 45°07′13″
ВД 73°44′19″;
11. СШ 45°07′11″
ВД 73°44′44″;
12. СШ 45°07′04″
ВД 73°45′09″;
13. СШ 45°07′04″
ВД 73°45′20″

	060340004816
	08910 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений
	ТОО «Восточное рудоуправление» осуществляет промышленную добычу баритовых руд комбинированным способом на месторождение «Чиганак».
	ТОО «Восточное рудоуправление»
БИН 060340004816
Республика Казахстан, Жамбылская область, Мойынкумский район, Чиганакский с.о., с. Шыганак, улица Гани Катран, строение 3.  
E-mail: tolik.morozov@mail.ru 
	I категория опасности.
Мощность 2026-2028 гг. - 50,0 тыс. т руды в год; 2029 г. – 34,5 тыс. т руды, 2030 г. – 87,4 тыс. т руды, 2031-2034 гг. – 1090 тыс. т руды




[image: ]

[bookmark: _Toc196466822]Рисунок 2.1 – Современное состояние района расположения месторождения «Чиганак»

[image: ]
[bookmark: _Toc196466823]Рисунок 2.2 – Обзорная карта района расположения месторождения Чиганак с указанием границ санитарно-защитной зоны, 
источников выбросов и жилой зоны
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ПРОГРАММА производственного экологического контроля окружающей среды на 2026-2034 годы для месторождения Чиганак
3 [bookmark: _Toc205550392]ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В процессе производственной деятельности на участке промплощадки будет образовываться 5 видов неопасных отходов.
Все виды отходов, образующиеся на промплощадке, своевременно будут вывозиться в места размещения или передаваться на переработку специализированным предприятиям.

[bookmark: _Toc196466792]Таблица 3.1 –– Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Лимит накопления отходов, тонн
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3
	4

	Вскрышные породы
	01 01 01
	2026 г. - 1373 232 т;
2027 г. - 537 608г;
2028 г. - 314 900 г;
2029 г. - 108 540 г;
2030 г. - 996 960 т;
2031-2034 гг. - 1 495 440 г.

	С 2026-2029 гг. – вскрышная порода используется для прогрессивной рекультивацию карьера №2, путем засыпки его вскрышной породой с карьера №1. Прогрессивная рекультивация — это ликвидация последствий отработанных участков месторождения совместно с добычными работами. 
С 2030-2034 гг. – образованная вскрышная порода будет вывозиться на отвал.

	Твердо бытовые отходы
	20 03 01
	6,1425
	Сбор осуществляется в стальной контейнер с водонепроницаемым покрытием с дальнейшей утилизацией на полигон ТБО согласно договору.

	Пластик
	20 01 39
	0,2925
	Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.

	Макулатура
	20 01 01
	3,12
	Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье

	Бой стекла
	15 01 07
	0,195
	Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.




4 [bookmark: _Toc205550393]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ

В ходе планируемой деятельности выявлено 15 источников выбросов загрязняющих веществ. Все источники относятся к неорганизованным источникам выбросов вредных веществ.

[bookmark: _Toc196466793]Таблица 4.1 – Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	15

	2
	Организованных, из них:
	-

	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	-

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	-

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	-

	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	-

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	-

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	-

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	15
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ПРОГРАММА производственного экологического контроля окружающей среды на 2026-2034 годы для месторождения Чиганак
5 [bookmark: _Toc205550394]СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ

[bookmark: _Toc196466794]Таблица 5.1 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Мониторинг инструментальными измерениями не осуществляется
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ПРОГРАММА производственного экологического контроля окружающей среды на 2026-2034 годы для месторождения Чиганак
6 [bookmark: _Hlk135391623][bookmark: _Toc205550395][bookmark: _Hlk135391633]СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Расчетный метод основан на определении объемов выбросов загрязняющих веществ по фактическому расходу материалов (исходного сырья и топлива) и времени работы технологического оборудования. Метод применяют при невозможности или экономической нецелесообразности прямых измерений. 
Расчет производится по действующим в РК методикам расчета выбросов, аналогично использованным в проекте нормативов эмиссий.

[bookmark: _Toc196466795]Таблица 6.1 – Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование 
загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Месторождение Чиганак
ТОО «Восточное рудоуправление»
	Буровой станок Глина - вскрыша
	6001
	1.	45°07′04″ N, 73°45′26″ Е;
2.	45°07′13″ N, 73°45′33″ Е;
3.	45°07′21″ N, 73°45′28″ Е;
4.	45°07′26″ N, 73°45′20″ Е;
5.	45°07′33″ N, 73°44′50″ Е;
6.	45°07′35″ N, 73°44′24″ Е;
7.	45°07′42″ N, 73°44′04″ Е;
8.	45°07′42″
N, 73°43′43″ Е;
9.	45°07′25″ N, 73°43′35″ Е;
10.	45°07′13″ N, 73°44′19″ Е;
11.	45°07′11″ N, 73°44′44″ Е;
12.	45°07′04″ N, 73°45′09″ Е;
13.	45°07′04″ N, 73°45′20″ Е;
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Вскрыша

	
	Взрывные работы Глина - вскрыша
	6002
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Взрывчатые вещества

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	Буровой станок Бариты
	6003
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Бариты

	
	Взрывные работы Бариты
	6004
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Взрывчатые вещества

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид
	

	
	Выемка и погрузка вскрыши
	6005
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Вскрыша

	
	Выемка и погрузка руды
	6006
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Бариты

	
	Транспортировка вскрыши
	6007
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Вскрыша

	
	Транспортировка руды
	6008
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Бариты

	
	Разгрузка вскрыши
	6009
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Вскрыша

	
	Планировка отвала вскрыши
	6010
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Вскрыша

	
	Хранение вскрыши
	6011
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Вскрыша

	
	Разгрузка руды
	6012
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Бариты

	
	Отвальные работы Планировка склада
	6013
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Вскрыша

	
	Склад руды
	6014
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Бариты

	
	Прогрессивная рекультивация
	6015
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем) 
	Вскрыша



7 [bookmark: _Toc205550396][bookmark: _Hlk135391666]СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ

[bookmark: _Toc196466796]Таблица 7.1 – Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Не имеется полигона ТБО и др. т.п. – газовый мониторинг не требуется



8 [bookmark: _Toc205550397][bookmark: _Hlk135391694]СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД

[bookmark: _Toc196466797]Таблица 8.1 – Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Сброс сточных вод на месторождении баритовых руд Чиганак не осуществляется. Хозяйственно-бытовое водоснабжение и водоотведение сотрудников, задействованных на добычных работах, полностью осуществляется на территории вахтового поселка существующей обогатительной фабрики.



9 [bookmark: _Toc205550398]ПЛАН-ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

[bookmark: _Toc196466798]Таблица 9.1 – План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Т.н.1 – Т.н.8 (граница области воздействия)
	Оксид азота
Диоксид азота
Сера диоксид
Оксид углерода
Сероводород
Углеводороды
	1 раз в квартал
	1 раз в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	МВИ-4215-002-5691409-2009, СТ РК 2.302-2014, ГОСТ 12.1.005-88, МВИ-4215-006-56591409-2009



10 [bookmark: _Toc205550399]ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ

[bookmark: _Toc196466799]Таблица 10.1 – План-график контроля поверхностных вод
	№№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод
 анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Сбросов сточных вод не предусмотрено


[bookmark: _Toc205550400][bookmark: _Hlk135391806]
11 МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ

[bookmark: _Toc196466800]Таблица 11.1 – Сведения по мониторингу уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Т.н.1 – Т.н.8 (граница области воздействия)
	Свинец (валовое содержание)
	32,0
	1 раз в год (II или III квартал)
	МВИ ОП.КП 01-19

	
	Кобальт
	5
	1 раз в год (II или III квартал)
	МВИ ОП.КП 01-19

	
	Мышьяк
	2
	1 раз в год (II или III квартал)
	МВИ ОП.КП 01-19

	
	Нефтепродукты
	-
	1 раз в год (II или III квартал)
	МВИ ОП.КП 01-19

	Т.н.9 (зона активного загрязнения)
	Свинец (валовое содержание)
	32,0
	1 раз в год (II или III квартал)
	МВИ ОП.КП 01-19

	
	Кобальт
	5
	1 раз в год (II или III квартал)
	МВИ ОП.КП 01-19

	
	Мышьяк
	2
	1 раз в год (II или III квартал)
	МВИ ОП.КП 01-19

	
	Нефтепродукты
	-
	1 раз в год (II или III квартал)
	МВИ ОП.КП 01-19



12 [bookmark: _Toc205550401]ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Внутренние проверки проводятся персоналом, ответственным за охрану окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля.
В ходе внутренних проверок контролируется: 
• выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля; 
• следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды; 
• выполнение условий экологического и иных разрешений; 
• правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля; 
• иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля. 
Специалист, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан: 
• рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке; 
• обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду; 
• составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.



[bookmark: _Toc196466801]Таблица 12.1 – План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	Контроль выполнения плана природоохранных мероприятий
	Ежеквартально

	2
	Контроль проведения инструментальных замеров
	Ежеквартально  

	3
	Контроль мест хранения отходов
	Ежеквартально

	4
	Контроль ведения экологической отчетности
	Ежеквартально

	5
	Осуществление расчета платежей за эмиссии в окружающую среду
	Ежеквартально



Ежеквартально осуществляются внутренние проверки, при которых выявляются нарушения технологии и требования природоохранного законодательства. По результатам проверки разрабатываются мероприятия по устранению нарушений, назначаются ответственные лица и сроки устранения. 
Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду. 
Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

13 [bookmark: _Toc205550402]МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ

Перечень отслеживаемых параметров определен на основании имеющихся пункта 4 настоящей программы.
Операционный мониторинг осуществляется посредством учёта материально-сырьевых ресурсов.
Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух проводится инструментальными и расчетными методами с периодичностью 1 раз в квартал.
Мониторинг отходов производства предусматривает постоянный учет образующихся отходов.
Мониторинг уровня загрязнения земель 1 раз в год в теплый период.
Мониторинг воздействия не предусматривается.
Отбор проб и инструментальные исследования проводит аккредитованная лаборатория, привлекаемая на подрядной основе.
При проведении мониторинга оператор объекта обязан:
- следовать процедурным требованиям и обеспечивать достоверность получаемых данных;
- систематически оценивать результаты и принимать необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- вести внутренний отчет, формировать и представлять отчеты по результатам в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежеквартально до 1 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
- оперативно сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов;
- соблюдать технику безопасности;
- обеспечивать доступ государственных инспекторов по охране окружающей среде к исходным данным для подтверждения достоверности осуществляемого производственного мониторинга;
- самостоятельно определять организационную и функциональную структуру внутренней ответственности персонала за проведение производственного мониторинга.
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Обеспечение качества при инструментальных замерах на промплощадках
Технические средства, применяемые для решения задач производственного мониторинга состояния окружающей среды, должны быть аккредитованы и проверены в органах Госстандарта.
Схема расположения пунктов наблюдений должна обеспечивать получение данных о загрязнении окружающей среды путем непосредственных измерений характеристик эмиссий – выбросов, сбросов, размещения отходов, измерения косвенных характеристик с последующим расчетом параметров загрязнения окружающей среды.
При использовании экспресс методов, а также использовании лабораторно аналитической базы должны быть обеспечены стандарты точности измерений по всему спектру компонентом загрязнения окружающей среды.
При использовании переносных газоанализаторов при мониторинге воздействия на атмосферный воздух, сотрудниками испытательной лаборатории непосредственно перед началом инструментальных замеров проводятся регламентные процедуры калибровки прибора.
Нулевая калибровка – система самопроверки.
При включении прибор автоматически начинает нулевую калибровку. Процесс калибровки длится 60-90 секунд и не может быть прерван. По окончании калибровочного цикла сенсорные датчики должны показывать измеренные показания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Ежегодно осуществляется поверка газоанализатора в специализированной поверочной лаборатории с использованием соответствующих контрольных образцов газов.
Концентрации газов должны быть в рамках диапазона измерений прибора. По результатам поверки выдается сертификат государственного образца.
При отборе проб атмосферного воздуха на сорбционные трубки сотрудники полевой группы и аналитической лаборатории руководствуются в своей работе требованиями и регламентными процедурами для отбора и анализа проб, описанными в нормативных документах, прошедших учетную регистрацию в РК.
Обеспечение качества инструментальных измерений в лаборатории
Подготовка и исследование всех проб в аналитической лаборатории проводятся в течение срока анализа, указанного в методе испытаний. Срок анализа отсчитывается с момента отбора пробы. Время на подготовку пробы на исследование определяется с момента отбора пробы до времени окончания процесса подготовки, указанного в методе испытаний, до начала любой необходимой процедуры по очистке экстракта или уменьшения объема. Для методов испытаний, которые нуждаются в предварительной подготовке перед исследованием, время на проведение исследования отсчитывается от конца подготовки пробы до окончания аналитического исследования, включая разбавления, подтверждение во второй колонке и все необходимые повторные исследования. Если проба не нуждается в предварительной подготовке (например, экстракции), время на проведение исследования отсчитывается от момента отбора пробы до времени окончания аналитического исследования, включая разбавления, подтверждение во второй колонке и все необходимые повторные исследования.
Контроль качества измерений в испытательной лаборатории проводится в соответствие с утвержденными в области аккредитации документами. Инструкция по организации и порядку проведения лабораторного контроля качества измерений» и подразделяется на:
- Внутри лабораторный контроль качества;
- Внешний контроль качества.
Средствами контроля качества измерений служат контрольные образцы – внешние и лабораторные для оценки правильности, точности и воспроизводимости результатов измерений. Контрольный образец – проходит все стадии подготовки и анализа, также как и исследуемые пробы.
При проведении анализа проб обязательны следующие процедуры и элементы внутреннего контроля качества измерений:
- Определение предела обнажения метода (MDL) – минимально определяемая концентрация (MDL - detection limit);
- Проверка работы СИ – калибровка прибора, проверка начальной калибровки по стандарту из второго источника, допустимый критерий отклонения в %;
- Использование утвержденного лабораторного стандартного образца (LCS) для метода анализа (quality control standards) и объекта анализа;
- Используемых холостых (нулевых) проб (blank);
- Расчет процентной воспроизводимости R от истинного значения, полученное при анализе LCS в %.
Для калибровок используются ГСО (государственный стандартный образец), внесенные в Реестр ГСО РК. ГСО используются с соблюдением сроков годности.
Приготовление стандартных материалов из ГСО проводится в соответствие с инструкциями по применению и паспортами ГСО.
Испытательная лаборатория проверяет все услуги и запасы, влияющие на качество перед использованием в исследованиях. Требования к материалу по методу испытания могут быть использованы для установления критериев пригодности этих материалов.
Чистота реактивов проверяется в ходе исследования контрольного образца. Список материалов и реактивов заносится в специальный журнал, где указывается изготовитель, чистота реактивов, срок изготовления, условия хранения и срок годности.
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Целью производственного мониторинга является получение достоверной информации о воздействии предприятия на окружающую среду, возможных изменениях и неблагоприятных или опасных ситуациях.
В случае возникновения внештатной ситуации, например, возгорания, будет организован мониторинг воздействия на окружающую среду включающий наблюдение за изменением качества природной среды под влиянием аварийных эмиссий в окружающую среду, определение приземной концентрации загрязняющих веществ на границах санитарно-защитных зон и жилых застроек, и принятии срочных мер по ликвидации последствий, в случае превышения приземных допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в аварийных выбросах предприятия. Составление графика концентрации основных загрязняющих веществ по времени, начиная с момента аварии и до ее полного устранения. Составление полного отчета для уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Сюда же будут входить и результаты внутренних проверок.
После устранения аварийной ситуации и ее последствий, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.
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Информация, получаемая при проведении производственного экологического контроля площадки предприятия, условно разделяется на:
- текущую или оперативную;
- отчетную, включая обобщенные в электронной форме данные, рекомендации и прогноз.
Оперативная информация, полученная и обобщенная специалистами предприятия, поступает по согласованному графику (как правило, один раз в квартал) в виде табличных, графических данных, сопровождаемых, пояснительным текстом, после чего ежеквартальные отчеты направляются в уполномоченные органы охраны окружающей среды.
Эколог, либо ответственное лицо, назначенное по внутреннему зарегистрированному приказу или распоряжению, осуществляет контроль за проведением анализов химической лабораторией, хранение аналитических результатов на бумажном носителе и в электронном виде, подготовку отчета по производственному экологическому контролю.
Результаты передаются в контролируемые органы в виде ежегодных информационно – аналитических отчетов, по формам, согласованным с уполномоченным органом охраны окружающей среды. Годовой отчет включает информацию о проведенных мониторинговых наблюдениях, выполненных согласно утвержденной ППЭК.
На ряду с информационно – аналитическими отчетами контролирующим органам представляются квартальные, полугодовые и годовые формы государственной статистической отчетности.
При проведении внутренних проверок обязательным требованием является рассмотрение ответственным лицом отчетов о предыдущей проверке, выполнения предписания государственных контролирующих органов. По окончании проверки ответственным лицом составляется отчет руководителю предприятия. В случае выявления в результате внутренних проверок нарушений составляется протокол с указанием нарушений и рекомендациями по их устранению.
Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам производственного экологического контроля возлагается на эколога предприятия, директора, главного инженера, либо на лица, назначенные по внутреннему зарегистрированному приказу или распоряжению. Ответственность за сдачу отчетности по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган по охране окружающей среды возлагается на эколога предприятия, директора, главного инженера, либо на лица, назначенные по внутреннему зарегистрированному приказу или распоряжению.
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1 Экологический Кодекс Республики Казахстан, от 2 января 2021 г.; 
2 «Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
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Карта-схема производственного экологического контроля месторождения Чиганак ТОО «Восточное рудоуправление»
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