Не техническое резюме


Предприятие ТОО «Восточное Рудоуправление» находится в Западном Прибалхашье на территории Моиынкумского района, Жамбылской области, Республики Казахстан. Месторождение расположено в 22 км к северо-западу от железнодорожной станции Чиганак  и в 24 км к западу от озера Балхаш.
Административная принадлежность и географические координаты: Республика Казахстан, Жамбылская область, Мойынкумский район. Территория ограничена координатами 73˚44'37'' с.ш. и 45˚07'22'' в.д.
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Краткая	 характеристика	технологии	производства	и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы
ТОО «Восточное Рудоуправление» осуществляет предварительное дробление крупно – кусковой баритовой руды.
Добыча баритовой руды расмотренно отдельным проектом.
Для осуществления производственной деятельности предусмотрены следующие работы:
Транспортировка горной массы. Перевозка горных пород производится автосамосвалами, грузоподъемностью более 20 тонн. Транспорт работает на дизельном топливе и перевозит весь перечень экскавируемых пород. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Сварочные посты стационарные 5 шт. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая. 
Промежуточный рудный склад №1
Погрузка руды в автосамосвалы. Руда вывозится автотранспортом в приемный бункер ККД, расположенный на территории объекта. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Перевозка руды в приемный бункер. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Корпус Крупного Дробления (ККД)
Приемный бункер руды. Участок рудоподготовки принимает руду, доставляемую автомобильным транспортом в приемный бункер. Загрузка руды в приемный бункер корпуса крупного дробления производится самосваломи HOWO. Время работы – 5000 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Грохот колосниковый. Колосниковый грохот используют при предварительном грохочении, как правило, перед дроблением, для выделения из горной массы кусков крупностью до 200 мм, не требующих дробления. Применяется газоочистное оборудование – циклон ЦН-15, степень очистки Кц-85%. Время работы – 7200 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Дробилка щековая. Щековая дробилка является универсальной машиной для дробления материалов. Применяется на горных породах любых прочностей, на шлаках, некоторых металлических материалах. Щековые дробилки имеются во всех классах дробления: крупном, среднем и мелком. Применяется газоочистное оборудование – циклон ЦН-15, степень очистки Кц-85%. Высота трубы 19,5 м, диаметр устья трубы 300 мм, скорость на выходе из источника выброса= 45 м/с.
Узел пересыпки из дробилки на конвейер. Узел пересыпки должен обеспечивать правильное направление потока груза с одного конвейера на другой без излишних ударов груза о стенки направляющей воронки и о ленту конвейера. Время работы – 7200 час/год. Применяется газоочистное оборудование – циклон ЦН-15, степень очистки 85%. Высота трубы 19,5 м, диаметр устья трубы 300 мм, скорость на выходе из источника выброса= 45 м/с. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Узел пересыпки с конвейера на грохот. Направление потока груза с одного конвейера на грохот. Время работы – 7200 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Грохочение. Одтеление мелкой фракции путем грохочения. Время работы – 7200 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Узел пересыпки с грохота на временный склад отсева. Пересыпка на склад отсева. Время работы – 7200 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Погрузка отсева для дальнейшей перевозки. Погрузка для дальнейшей перевозки с одного склада на другой. Время работы – 4000 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Перевозка на склад отсева №1 (богатая руда);№2 (бедная руда). Перевозка отсева с временного конуса ККД на слад для дальнейшей переработки. Время работы – 4500 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Разгрузка на складе отсева №1 (богатая руда);№2 (бедная руда). Разгрузка отсева для дальнейшей переработки. Время работы – 4000 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Узел пересыпки с грохота на конвейер руды. Пересыпка на конвейер для дальнейшей транспортировки на временный склад руды. Время работы – 7200 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.

Узел пересыпки с  конвейера на склад богатой руды.  Подача на временный склад производится непосредственно с конвейера на склад богатой руды. Время работы – 7200 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Погрузка руды для дальнейшей перевозки. Погрузка для дальнейшей перевозки с одного склада на другой. Время работы – 5000 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Перевозка на склад руды №1 (богатая руда);№2 (бедная руда). Перевозка руды с временного конуса ККД на слад для дальнейшей переработки. Время работы – 5500 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Разгрузка на складе руды №1 (богатая руда);№2 (бедная руда). Разгрузка руды для дальнейшей переработки. Время работы – 5000 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Вахтовый поселок
РММ
Станки.  
Токарный станок. Время работы- 2000 час/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через оконную фрамугу. Загрязняющим веществом является взвешенные частицы. 
Токарный малый станок. Время работы- 2000 час/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через оконную фрамугу. Загрязняющим веществом является взвешенные частицы.
Фрезерный станок. Фрезерный станок ФС -1 – 2 шт. Время работы- 2000 час/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через оконную фрамугу. Загрязняющим веществом является взвешенные частицы.
Кузнечный горн. Топливо-каменный уголь Мойынкумского месторождения.  Расход топлива- 5,0 т/год, Время работы – 3984 час/год. Высота трубы 9,5 м, диаметр устья трубы 500 мм, скорость на выходе из источника выброса= 10 м/с. При сжигании топлива в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азот диоксида, азот оксида, диоксид серы, оксид углерода и пыль неорганическая 70-20% SiO2.

Сверлильный станок. В помещении установлен 1 сверлильный станок. Время работы – 2000 час/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через оконную фрамугу. Загрязняющим веществом является взвешенные частицы.

Заточный станок. В помещении установлена 1 ед. заточного станка. Время работы – 2000 час/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через оконную фрамугу. Загрязняющим веществом является пыль абразивная и взвешенные частицы. 
Горизонтально строгальный. В помещении установлена 1 ед. заточного станка. Время работы – 2000 час/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через оконную фрамугу. Загрязняющим веществом является взвешенные частицы. 
Сварочный пост. Сварочный пост располагается на промплощадке в ремонтно складской зоне. Расход электродов марки МР-3 -800 кг/год, УОНИ 13/65 – 800 кг/год, МР-4 -800 кг/год. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, оксиды железа, фториды и пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Газосварка. В помещении РММ расположен газосварочный аппарат по резке металлов. Время работы – 4380 час/год. За год используется 1200 кг. пропана, 1200 кг. кислорода. Загрязняющими веществами является марганец и его соединения, железо оксид, углерода оксид, азота диоксид.
Аварийный дизель генератор. Время работы – 500 час/год. Загрязняющим веществом является азот диоксида, азот оксида, диоксид серы, оксид углерода. 
Котельная. Котельная предназначена для отопления вахтового поселка.  Режим работы котельной – 8760 ч/год. Годовой расход угля составляет 600 т/год. Применяется газоочистное оборудование – циклон ЦН-15, степень очистки Кц-80%. Высота трубы 12,5 м, диаметр устья трубы 279 мм, скорость на выходе из источника выброса= 35 м/с. При сжигании топлива в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азот диоксида, азот оксида, диоксид серы, оксид углерода и пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Склад угля. Уголь, предназначенный для работы котельной, хранится на открытом с 4-х сторон складе вблизи от нее. На склад угля  в течение года поступает в среднем 600 т угля, площадь склада 50 м2. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Склад золы. Зола, выносимая из котлов котельной, хранится на открытом складе золы. Площадь склада 50 м2. На склад золы  в течение года поступает в среднем 245,04 т золы. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
АЗС
Резервуар для хранения ДТ и бензина. Для хранения ГСМ используются резервуары заглубленного типа, объемом 25 м3 из них 4 резервуара для хранения диз. топлива (ДТ), 1 для бензина.  Загрязняющими веществами являются: углеводороды предельные.
Топливо-раздаточные колонки (ТРК). Для разлива ГСМ используются ТРК, из них 1 ТРК для розлива ДТ, 1 ТРК для бензина. Загрязняющими веществами являются: углеводороды предельные.

Автобаза
Вулканизация. Расход резины за год 800 кг, время работы- 1200 час/год.  Загрязняющими веществами является пыль резиновая, бензин, оксид углерода и сернистый ангидрид.
Помещение для зарядки аккумуляторов. Специально отведенное помещение для зарядки аккумуляторов от автосамосвалов и техники. В неделю заряжают 10 шт. аккумуляторов. Время зарядки – 24 ч. Высота трубы 5,5 м, диаметр устья трубы 300 мм, скорость на выходе из источника выброса= 5 м/с. Загрязняющим веществом является серная кислота.
Сварочный пост. Сварочный пост располагается на площадке в ремонтной зоне. Расход электродов марки МР-3 -500 кг/год, УОНИ 13/65 – 500 кг/год, МР-4 -500 кг/год. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, оксиды железа, фториды и пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Газосварка. На площадке распологается газосварочный аппарат по резке металлов. Время работы – 4380 час/год. За год используется 1200 кг. пропана, 1200 кг. кислорода. Загрязняющими веществами является марганец и его соединения, железо оксид, углерода оксид, азота диоксид.

Площадка для замены масла. Площадка предназначена для замены масла в автотранспорте с годовым объемом 40 м3.
Перевозка б/б на Ж\Д тупик. Автотранспортом осуществляются услуги по перевозке герметично упокованной тары с готовой продукцией на ж/д тупик для дальнейшей погрузке в вагоны. Время работы при перевозке  8760 час/год.  Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Планирование дорог автогрейдером. Время работы при планировании 3000 час/год.  Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Автобаза участок  РММ
Станки. 
В помещении установлены станки: Вертикально-сверлильный станок - 1шт, Токарный станок - 1 шт,  Фрезерный – 1 шт, Заточный станок. – 1 шт, время работы 2000 час/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через оконную фрамугу. Загрязняющими веществами является пыль абразивная и взвешенные частицы.
Дизельный нагреватель воздуха. Время работы – 250 час/год. Загрязняющим веществом является азот диоксида, азот оксида, диоксид серы, оксид углерода. 
Автобаза участок  Моторный цех
Моторный участок предназначен для протирки и шлифовки клапанов, замены поршневых пальцев, поршней, поршневых колец, замены вкладышей шатунных и коренных подшипников на вкладыши эксплуатационных размеров, замены прокладки головки блока, устранение трещин и пробоев (в сварочном или агрегатном отделении). Загрязняющими веществами является пыль абразивная и взвешенные частицы. В помещении установлены станки: Шлифовальный - 1шт, Сверлильный станок - 1 шт.  Время работы – 2000 час/год.
Дизельный нагреватель воздуха. Время работы – 250 час/год. Загрязняющим веществом является азот диоксида, азот оксида, диоксид серы, оксид углерода.
Автобаза Котельная
Котельная. Котельная предназначена для отопления служебных зданий (сооружений) Автобазы. Режим работы котельной – 4000 ч/год. Годовой расход угля составляет 200 т/год. Высота трубы 12,5 м, диаметр устья трубы 279 мм, скорость на выходе из источника выброса = 35 м/с. 
Загрязняющими веществами являются азот диоксида, азот оксида, диоксид серы, оксид углерода и пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Склад угля. Уголь, предназначенный для работы котельной, хранится на открытом с 3-х сторон складе вблизи от нее. На склад угля в течение года поступает в среднем 200 т угля, площадь склада 30 м2. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Склад золы. Зола, выносимая из котлов котельной, хранится на открытом складе золы. Площадь склада 20 м2. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.

Вахтовый посёлок РСМ
Деревообрабатывающий цех. 
На участке работают следующие станки: фуговальный станок, сверлильный, шлифовальный, столярный, время работы 500 час/год, загрязняющее вещество пыль древесная. Применяется газоочистное оборудование – циклон ЛИОТ степень очистки Кц – 80%. Высота трубы 6,5 м, диаметр устья трубы 280 мм, скорость на выходе из источника выброса=  20 м/с.
Сварочный пост. Сварочный пост располагается на площадке в ремонтной зоне. Расход электродов марки МР-3 -150 кг/год, УОНИ 13/65 – 150 кг/год, МР-4 -150 кг/год. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, оксиды железа, фториды и пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Газосварка. На площадке распологается газосварочный аппарат по резке металлов. Время работы – 4380 час/год. За год используется 400 кг. пропана, 400 кг. кислорода. Загрязняющими веществами является марганец и его соединения, железо оксид, углерода оксид, азота диоксид.

Станция Чиганак
Погрузочный узел концентрата
Разгрузка руды. Разгрузка руды на площадку временного хранения для последующей загрузки в приемный бункер. Время работы – 4500 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.

Загрузка в приемный бункер. Загрузка руды с площадки временного хранения в приемный бункер. Время работы – 4500 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Питатель. Питатель качающийся – машина непрерывного транспортирования, рабочим органом которой является лоток, совершающий возвратно-поступательные движения, предназначенная для равномерной подачи не липких, сыпучих материалов из бункеров, воронок и других ёмкостей в технологические машины или транспортирующие устройства. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Узел пересыпки с питателя на конвейер. Узел пересыпки должен обеспечивать правильное направление потока груза с одного конвейера на другой без излишних ударов груза о стенки направляющей воронки и о ленту конвейера. Время работы – 4500 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Узел пересыпки с конвейера на платформу. Поток материала с наклонного конвейера направляется на платформу. Время работы – 4500 час/год. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Сварочный пост. Сварочный пост располагается на площадке в ремонтной зоне. Расход электродов марки МР-3 -100 кг/год, УОНИ 13/65 – 100 кг/год, МР-4 -100 кг/год. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, оксиды железа, фториды и пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Газосварка. На площадке распологается газосварочный аппарат по резке металлов. Время работы – 4380 час/год. За год используется 800 кг. пропана, 800 кг. кислорода. Загрязняющими веществами является марганец и его соединения, железо оксид, углерода оксид, азота диоксид.

ДЕПО.
ДЕПО предназначено для хранения подвижного железодорожного состава в зимний период.
Пила циркулярная. Удельное выделение пыли древесной – 0,59 г/сек. Время работы – 500 час. При работе пилы циркулярной выбросом загрязняющих веществ является пыль древесная.

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа
На предприятии применяются пыле улавливающие установки ЦН-15 с коэфициентом улавливания 85%.
Для снижения пыления предусмотрено полив внутриплощадочных дорог в весене – летний период с апреля по сентябрь не менее 4 раза в сутки (2 раза в смену), а так же при перевозке пылящих грузов предусмотрено укрытие кузова автомобиля. 

Ранее предприятие относилось к 1 категории на момент получения разрешения от 21.12.2017 года №KZ67VCZ00146140.
На сегодняшний день в связи с изменениями производственных процессов и отделением Карьера месторождения «Чиганак» как отдельного объекта имеющего своё ЭРВ №KZ68VCZ14571865 возникла необходимость пересмотреть категорию производственного объекта.
Согласно Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан
от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2, п. 7, п.п. 7,18 для предприятия ТОО«Восточное Рудоуправление» устанавливается 2 категория.
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	на существующее положение

	

	Мойынкум, ТОО "ВРУ" нормативы

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.112359445
	0.107304
	2.6826

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.00696056
	0.008616
	8.616

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI)
	
	
	0.0015
	
	1
	0.0041112
	0.00296
	1.97333333

	
	оксид/ (Хром шестивалентный) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	647)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	22.567453335
	4.264374
	106.60935

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	3.32807
	0.19575
	3.2625

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0000034
	0.000088
	0.00088

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.11112
	0.162513
	3.25026

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.841145671
	9.01903344
	180.380669

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0003844
	0.0029454
	0.368175

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	1.9837706
	23.79096764
	7.93032255

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.00371111
	0.0038
	0.76

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0028
	0.0022
	0.07333333

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	46.499685044
	0.497454471
	0.00994909

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	11.324555678
	0.121150257
	0.00403834
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	Мойынкум, ТОО "ВРУ" нормативы

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	1.540336722
	0.016478575
	0.01098572

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	1.232269378
	0.0131828
	0.131828

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.003106833
	0.5307021725
	2.65351086

	
	) (322)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	
	0.6
	
	
	3
	0.019301989
	0.8836509675
	1.47275161

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.000665544
	0.0304707575
	1.52353788

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.0019
	0.035
	0.007

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	
	0.7
	
	0.0008
	0.015
	0.02142857

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	
	5
	1.5
	
	4
	0.125
	0.72
	0.48

	
	/в пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.000666667
	0.000256
	0.00512

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	
	0.2
	
	0.000131
	0.05168
	0.2584

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.000065
	0.02584
	0.02584

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	0.1369
	1.0489794
	1.0489794

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.36097
	2.967196
	19.7813067

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	13.329582
	233.53636
	2335.3636

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.2184
	1.57248
	39.312

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	0.1
	
	3.65
	5.3175
	53.175

	2978
	Пыль тонко измельченного
	
	
	
	0.1
	
	0.0734
	0.3179
	3.179

	
	резинового вулканизата из отходов
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	Мойынкум, ТОО "ВРУ" нормативы

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	подошвенных резин (1090*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	107.479625576
	285.261832881
	2774.3717

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



3.3. Водопотребление и водоотведение
Пруд – испаритель  расположен вблизи вахтового поселка, для исключения фильтрации выполнен противофильтрационный экран.
Общий объем водоотведения в накопитель-испаритель составляет              15707 м3/год или 0,712 м3/сут.
Производственное водоснабжение осуществляется по водоводу из озера Балхаш протяженностью 23 км до п. Барит..
Сточные воды от вахтового поселка поступают  в пруд-испаритель.




Основные виды отходов, образующихся в процессе производственной деятельности, будут представлены отходами производства, а также отходами потребления.
Отходы производства образуются в процессе кучного выщелачивания, эксплуатации различной спецтехники и автотранспорта и проведении ремонтных работ.
Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01
	Вывоз по договору

	Смет с территории
	20 03 03
	Вывоз по договору

	Пищевые отходы
	20 01 08
	Вывоз по договору

	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Вывоз по договору

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	Вывоз по договору

	Отработанные аккумуляторы
	16 06 01*
	Вывоз по договору

	Отработанные масла
	13 02 08*
	Вывоз по договору

	Отработанные пневматические шины
	16 01 03
	Вывоз по договору

	Медицинские отходы 
	18 01 03*
	Вывоз по договору

	Золошлаки
	10 01 01
	Вывоз по договору

	Отходы оргтехники
	20 01 36
	Вывоз по договору

	Отработанные люминесцентные лампы
	20 01 21*
	Вывоз по договору

	Отработанные светодиодные лампы
	20 01 99
	Вывоз по договору

	Осадок очистных сооружений
	19 08 16
	Вывоз по договору

	Отработанные промасленные фильтра
	16 01 07*
	Вывоз по договору

	Отработанные воздушные фильтра
	15 02 03
	Вывоз по договору

	Жестяные банки из-под краски
	08 01 11*
	Вывоз по договору

	Металлолом
	16 01 17
	Вывоз по договору





Влияние шума и вибрации.
Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду при выполнении различных видов работ независимо от вида деятельности. В силу специфики работ уровни шума будут изменяться в зависимости от используемых видов техники (оборудования).
Среди физических воздействий на людей на данном производстве следует выделить шум. Работающая техника способна издавать уровень шума 80-90 ДВА.
Шум высоких уровней может мешать работе, общению, ослабить слух. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия - шум в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости.
Нормы устанавливают параметры шума, воздействие которого в течение длительного времени нс вызовет изменений в наиболее чувствительных к шуму системах организма. При 45 ДВА - человек чувствует себя неуютно, а при 60 ДВА в течение длительного времени приводит к потере здоровья. Эти рамочные ограничения по шуму для людей следует соблюдать для персонала, находящегося в рабочей зоне и вблизи ее.
При интенсивности звука более 80 ДВА работники производственной зоны должны применять средства индивидуальной защиты от шума (наушники, вкладыши, шлемы). Эффективность снижения шума средствами индивидуальной защиты колеблется от 10 до 40 ДБ.
Запрещается даже краковременное пребывание в зонах звукового давления выше 135 ДБ. Максимальный уровень непостоянного шума не должен превышать 110 ДВА, а импульсного-125 ДБ.
Воздействию электрического поля распределительных узлов (РУ) может подвергаться только обслуживающий персонал. РУ выполняются с учетом действующих Норм и Правил по охране труда при работе на подстанциях, где определен необходимый комплекс средств защиты и защитных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда на РУ и технические требования к средствам защиты.
При соблюдении всех требований в процессе эксплуатации электрической части технологического оборудования влияние электромагнитного поля на персонал на территории РУ исключается.
Рекомендуется в процессе эксплуатации проводить своевременно технический осмотр и предупредительные ремонты оборудования. Необходимо контролировать уровень шума, не допуская их увеличения выше нормы.  (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека).
Источники шумового воздействия и вибрации нестационарные, а после окончания строительства воздействие шума и вибрации исключается.   

Воздействие ЭМП.
Инструментальные замеры,  проведенные ТУ ДГСЭН, при выборе земельного участка, нарушений фона не выявили. Источников электромагнитных полей радиочастотного диапазона в районе площадки нет и их использование не планируется. В связи с этим контроль за определением уровней электромагнитных полей не планируется. 
	Воздействие на почвы.
По сравнению с атмосферой или поверхностными водами, почва самая малоподвижная среда. В пределах рассматриваемой территории Мойынкумский район  Жамбылской области экзогенные геологические процессы (оползни, карст, суффозия, техногенез) не наблюдаются, геоэкологические процессы (повышение уровня грунтовых вод, выветривание, эоловые процессы, поверхностный смыв, овражная эрозия) отсутствуют.
Площадка в Мойынкумском районе Жамбылской области   представлена неиспользуемыми землями.  И изменение химических свойств, а именно: уменьшение содержания запасов гумуса, азота, увеличение щелочногидролизуемого азота, уменьшение содержание подвижных форм фосфора, является следствием функционирования автомобильных и железных дорог и экосистемы теряют важнейший природный фильтр и универсальный адсорбент, каким являются почвы. Нарушается влажностный режим застроенных территорий, что способствует развитию подтоплений. В процессе производственной деятельности человека происходит разрушение и снос  верхнего плодородного слоя ветром или водным потоком, т.е. развивается эрозия почв. С эрозией почв на производственных площадках следует активно бороться с помощью различных противоэрозионных мероприятий (возведение простейших гидротехнических сооружений, обустройство территории  с твердым покрытием и т.д.). 
Основываясь на технологии производства работ можно заключить, что характер воздействия, не повлечет за собой ухудшения химико-физических  свойств почвы.
Воздействие на растительность
Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях. 
На территории расположения предприятия преобладает растительность, характерная для данного региона Жамбылской области. 
При оценке воздействия на окружающую среду при производственной деятельности  все сторонне был рассмотрен вопрос о влиянии выбросов ЗВ на растения и рекомендованы растительно-древесные формы  для благоустройства территории и СЗЗ наиболее устойчивые для данного типа производства, обладающие высокой рекреационной способностью, максимальным санирующим, ассимилирующим и фитонцидным эффектом, но дающие наибольший вклад в природоохранный эффект. 
Где одним из важных факторов, обеспечивающим охрану атмосферного воздуха, является озеленение зон пыле - газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями. Санитарно-гигиенические функции, которых проявляются, прежде всего, в их способности снижать концентрацию углекислоты в воздухе и одновременно обогащать ее кислородом, а также оказывать значительное влияние на температурный режим. Установлено, что температура атмосферного воздуха в зеленых насаждениях на 2-3°С ниже, чем на открытых площадках, а относительная влажность в посадках повышена на 15%.
Воздействие вредных выбросов в атмосферу на растительность будет не постоянным по месту и времени в течение года.     
Наиболее интенсивное воздействие будет в период ведения работ. При вводе в эксплуатацию данного объекта, воздействие на растительность будет незначительно.  
При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительного отрицательного влияния на  растительную среду  оказывать не будет.

Воздействие на животный мир

Антропогенное воздействие на животный мир в результате производственно - хозяйственной  деятельности человека может быть двух видов: 
· непосредственное воздействие на организм, приводящих к накоплению в различных тканях внутренних органов вредных веществ, которые могут привести к необратимым процессам и как следствие к гибели животного.
· нарушение исходных мест обитания, что приводит к замещению одних видов другими.
Так территория предполагаемого расположения проектируемого объекта  находится на территории с уже антропогенно-измененным ландшафтом, то изменений местообитаний не предвидится.
Основной негативный фактор воздействия на животный мир в районе расположения  – опосредованный фактор беспокойства, не оказывающий на животных непосредственного физико-химического воздействия.
Вытеснению животных способствует непосредственно изъятие участка земель под постройки автодороги, сокращение в результате этого кормовой базы. Прежде всего, страдают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие).
Эти факторы оказывают незначительное влияние на наземных животных в виду их малочисленности. К тому же обитающие в прилегающем районе животные уже адаптированы к новым условиям. Кроме того производственная деятельность объекта образования не вызовет фактора беспокойства для бионтов, чей биоценоз может быть приурочен к массиву. 
Дополнительного влияния на животный мир не происходит. Эпидемий животных в зоне влияния не наблюдается.  
Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного региона. 
Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного региона.
Дополнительного влияния на животный мир не происходит.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА.
Руководство предприятия в полной мере осознает свою ответственность по данной проблеме, и будет обеспечивать:
безопасную эксплуатацию предприятия, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдение нормативных требований Республики Казахстан в области охраны окружающей среды на всех этапах хозяйственной деятельности.
Как показывает практика ведения аналогичных работ, наиболее значимые последствия для окружающей среды могут иметь последствия различных аварийных ситуаций, которые в процессе реализации проектируемых работ можно предусмотреть заранее.
Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:
1. потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду
1. вероятности и возможности реализации таких событий
1. потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события.

11.1 Причины возникновения аварийных ситуаций

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть в результате хозяйственной деятельности и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:
1. технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
1. механические отказы, вызванные или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;
1. организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;
1. чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами;
1. стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями - наводнения, землетрясения, сели и т.д.
При размещении сырьевых материалов и отходов на территории предприятия следует предусматривать возможность аварийных ситуаций. Такие ситуации могут иметь место в случае сверхнормативного накопления отходов вблизи пешеходных проходов или транспортных проездов, накоплении отходов на неподготовленных для данного отхода площадках, при совместном размещении отходов без учета их свойств и классов опасности и т.д.
В случае возникновения пожаров на объектах предприятия их ликвидация должна осуществляться с применением всех имеющихся средств пожаротушения и привлечения специализированных пожарных формирований.
Для предотвращения других аварийных ситуаций в большинстве случаев требуется систематический контроль за выполнением технических инструкций и мероприятий по охране труда и пожарной профилактике.
Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует  возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

11.2 Мероприятия по снижению экологического риска

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. Мероприятия по охране и защите окружающей среды полностью соответствуют экологической политике, последовательно проводимой предприятием. Принципы этой политики сводятся к следующему:
1. минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные экосистемы;
1. сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе проведения работ
Для того, что бы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций нужно проводить следующие мероприятия:
1. Периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;
1. Правильная эксплуатация оборудования;
1. Соблюдение правил пожарной безопасности;
1. Соблюдение правил хранения и транспортировки отходов
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