
ТОО «КЭСО Отан - ТаразО "»





ПРОЕКТ 
нормативов допустимых сбросов 
НДС

ТОО «Восточное Рудоуправление»
 








	ПОДГОТОВИЛ
Директор 
ТОО «КЭСО Отан - Тараз»


________________ Назарбеков Е.Б.

«___»_______________2026 г.
	УТВЕРЖДАЮ
Директор
ТОО «Восточное Рудоуправление»


____________  _ Катранова З.Г.

«___»_______________ 2026 г.





СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
 

	Директор ТОО «КЭСО Отан- Тараз»



	Назарбеков Е.Б.

	Эксперт – эколог



	Нем Л.Ю.

	Эксперт – эколог



	Ни А.Р.







	

АННОТАЦИЯ
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (сбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Цель работы – переработка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ с одновременным определением правил приема сточных вод в систему канализации и установлением норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в существующие приемники сточных вод.
Под предельно-допустимым сбросом загрязняющих веществ понимается масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольных пунктах.
Проектом определено 10 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод.
Установленные величины норм НДС являются плановыми показателями, которые определяют объем водоохранных мероприятий, необходимых для достижения нормативного качества воды в приемнике очищенных сточных вод.
Основные термины и обозначения:
НДС - нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ.
ЛВП - лимитирующий показатель вредности i - того вещества.
ДВП - допустимая величина показателей состава сточных вод.
ПДК - предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. 
ВКХ - предприятия осуществляющие эксплуатацию систем водопровода и канализации населенных пунктов (далее организация водопроводно-канализационного хозяйства).
ОС - очистные сооружения.
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 ВВЕДЕНИЕ
Расчеты допустимых величин показателей загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами. Предприятия произведены в соответствии со следующими нормативными документами:
· Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации
о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического
разрешения на воздействие и порядка их заполнения
Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319;
· Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
Основанием для разработки проекта  являются:
Основанием для разработки проекта НДС является - материалы, предоставленные заказчиком на договорной основе. 
Проект НДС разработан в связи с истечением срока действия действующего разрешения № KZ67VCZ00146140 от 21.12.2017г.





 


















2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Предприятие ТОО «Восточное Рудоуправление» находится в Западном Прибалхашье на территории Моиынкумского района, Жамбылской области, Республики Казахстан. Месторождение расположено в 22 км к северо-западу от железнодорожной станции Чиганак  и в 24 км к западу от озера Балхаш.
Административная принадлежность и географические координаты: Республика Казахстан, Жамбылская область, Мойынкумский район. Территория ограничена координатами 73˚44'37'' с.ш. и 45˚07'22'' в.д.






[image: ]
3. Характеристика объекта как источника загрязнения окружающей среды.
Пруд – испаритель расположен вблизи вахтового поселка, для исключения фильтрации выполнен противофильтрационный экран.
Общий объем водоотведения в накопитель-испаритель составляет 7,332 тыс. м3/год или 43,04 м3/сут.
Производственное водоснабжение осуществляется по водоводу из озера Балхаш протяженностью 23 км до п. Барит.










3.1. ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКОВ СТОЧНЫХ ВОД.
Пруд – испаритель  расположен вблизи вахтового поселка, для исключения фильтрации выполнен противофильтрационный экран.
Общий объем водоотведения в накопитель-испаритель составляет              15707 м3/год или 0,712 м3/сут.
Производственное водоснабжение осуществляется по водоводу из озера Балхаш протяженностью 23 км до п. Барит..
Сточные воды от вахтового поселка поступают  в пруд-испаритель.
[image: D:\СИТ ПЛАН ЧИГАНАК.jpg]



3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.
Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии         соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.
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	№ п/п
	Наименование водопотре-бителей (цех, участок)
	Ед.      изм.
	Произ-
води-
тель-
ность,
мощ-
ность,
 
	Расход воды на единицу
измерения,  куб.м.
	Годовой расход воды 
тыс.куб.м.
	Безвозвратное
водопотребл.
и потери воды
	Кол-во выпускаемых
сточных вод на един. 
измерения,  куб.м.
	Кол-во выпускаемых сточных вод в год тыс.куб.м.
	Примечание

	
	
	
	
	обор.
повт
но 
исп
вода
	свежей из источников
	обор.
повт
но 
исп
вода
	свежей из источников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
всего
 
 
	в том числе:
	
	всего
	в том числе:
	на
един.
измер.
куб.м.
	 
всего
 
тыс.м3
	 
всего
 
 
	в том числе:
	 
всего
 
 
	в том числе:
	

	
	
	
	
	
	
	произ
технич.
нужды
	хоз.
питьев.
нужды
	полив
	
	
	произ.
технич.
нужды
	хоз.
питьев.
нужды
	полив
	
	
	
	произ-
водст.
стоки
	хоз.
бытов.
стоки
	
	произ-
водст.
стоки
	хоз.
бытов.
стоки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Водовыпуск №1

	1
	Вахтовый городок
	чел
	29
	 
	0,120
	 
	0,120
	 
	 
	1,270
	 
	1,270
	 
	 
	 
	0,120
	 
	0,120
	1,270
	 
	1,270
	СН РК 4.01-01-2011, 365 дн.

	 2
	Работники
	Работники
	47
	 
	0,025
	 
	0,025
	 
	 
	0,429
	 
	0,429
	 
	 
	 
	0,025
	 
	0,025
	0,429
	 
	0,429
	СН РК 4.01-01-2011, 365 дн.

	3
	Столовая
	усл. Блюд
	690
	 
	0,012
	 
	0,012
	 
	 
	3,022
	 
	3,022
	 
	 
	 
	0,012
	 
	0,012
	3,022
	 
	3,022
	СН РК 4.01-01-2011, 365 дн.

	4
	Душевая 
	1 сетка
	10
	 
	0,500
	 
	0,500
	 
	 
	1,825
	 
	1,825
	 
	 
	 
	0,500
	 
	0,500
	1,825
	 
	1,825
	СН РК 4.01-01-2011, 365 дн.

	5
	Баня
	1 посещение
	10
	 
	0,040
	 
	0,040
	 
	 
	0,021
	 
	0,021
	 
	 
	 
	0,040
	 
	0,040
	0,021
	 
	0,021
	СН РК 4.01-01-2011, 52 дн.

	6
	Прачечная
	1 кг сух. Белья
	75
	 
	0,040
	 
	0,040
	 
	 
	0,765
	 
	0,765
	 
	 
	 
	0,040
	 
	0,040
	0,765
	 
	0,765
	СН РК 4.01-01-2011, 255 дн.

	7
	Полив дорог
	м2
	21000
	 
	0,0005
	 
	 
	0,0005
	 
	1,890
	 
	 
	1,8900
	0,0005
	1,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СН РК 4.01-01-2011, 180 дн.

	8
	Полив зеленых насаждений ВП
	м2
	400
	 
	0,006
	 
	 
	0,006
	 
	0,432
	 
	 
	0,4320
	0,006
	0,432
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СН РК 4.01-01-2011, 180 дн.

	9
	Подпитка котлов
	кол. Котлов
	2
	 
	30,00
	30,00
	 
	 
	 
	10,020
	10,020
	 
	 
	10,02
	10,020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого 
	19,674
	10,0
	7,332
	2,322
	10,027
	12,342
	0,737
	 
	 
	7,332
	 
	7,332
	 



9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДС
Расчет нормативов допустимых сбросов сточных вод 

В связи с тем, что предприятие является действующим предприятием, расчет сбросов производим по результатам анализов сточных вод.
Водовыпуск №1

	Наименование вещества
	 
ПДК, мг/дм3
	1 кв 2025
	2 кв 2025
	3 кв 2025
	4 кв 2025
	1 кв 2026
	2 кв 2026
	 Макс концентрация
мг/дм3

	
	
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	

	Взвешенные вещества
	500
	205,6
	195,6
	195,9
	230,5
	456,3
	420
	456,3

	БПК
	237
	107,3
	113,8
	114
	190,8
	205,7
	205
	205,7

	ХПК
	850
	245,6
	264,9
	265,1
	310,2
	813
	640
	813

	Хлориды
	187,6
	98,5
	81,6
	81,9
	115,3
	166,2
	167,5
	167,5

	Сульфаты
	411
	197,3
	159,3
	160
	214,9
	238,5
	390
	390

	Азот аммония
	18,7
	10,5
	7,6
	7,7
	8,1
	16
	18,1
	18,1

	Железо
	5
	3
	2,9
	3
	2,7
	2,1
	4,1
	4,1

	Фосфаты
	5
	2,9
	3,4
	3,5
	3
	3,8
	4,2
	4,2

	АПАВ
	20
	15,3
	11,6
	11,8
	10,4
	15,4
	17
	17

	Жиры
	50
	
	
	
	
	37,8
	40,2
	40,2








Эффективность работы очистных сооружений
Сточные воды от объектов вахтового поселка в период эксплуатации поступают в ж/б выгреба после чего самотеком поступают в отстойник.
В отстойнике происходит механическая очистка где твердые частицы улавливаются с коэффициентом очистки 80% после чего очищенные сточные воды от тяжелых примесей, поступают в пруд-испаритель.

	Состав
 очистных
 сооружений
 
 
 
	Наименование показателей, по которым производится очистка
	Мощность очистных сооружений
	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая 
	Проектные
  показатели
	Фактические показатели
(средние за 20.. г.)

	
	
	
	
	Концентрация, мг/дм3
	Степень очистки, %
	Концентрация, мг/дм3
	Степень очистки, %

	
	
	м3/ч
	м3/сут
	тыс.
м3/год
	м3/ч
	м3/сут
	тыс.
м3/год
	до
	после
	
	до
	после
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	очистки
	
	очистки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Отстойник Мех очистки
	Взвешенные вещества
	 
	 
	 
	0,837

	0,737

	7,332

	 
	 
	 
	2300
	456,3
	80

	
	БПК
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	205,7
	205,7
	0

	
	ХПК
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	813,0
	813,0
	0

	
	Хлориды
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	167,5
	167,5
	0

	
	Сульфаты
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	390,0
	390,0
	0

	
	Азот аммония
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	18,1
	18,1
	0

	
	Железо
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	4,1
	4,1
	0

	
	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	4,2
	4,2
	0

	
	АПАВ
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	17,0
	17,0
	0

	
	Жиры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,2
	40,2
	0





Расчет нормативов допустимых сбросов сточных вод  (водовыпуск №1)

1. Категория сточных вод                                 Хоз - бытовые
2. Наименование объекта, принимающего сточные воды       Пруд испаритель
	[bookmark: _GoBack]Номер выпуска
	Наименование показателя
	Существующее положение
2026г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год,  загрязняющих веществ на перспективу 
на 2027-2036 г.
	Год достижения НДС
 

	
	
	Расход сточных вод
 
	Концентрация
на выпуске,
мг/дм3
	Сброс
	Расход
сточных вод
	Нормативная
 
мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	16
	17
	18
	19

	№1
 
	Взвешенные вещества
	1,793
	15,707
	500
	896,52
	7,854
	0,837
	7,332
	456,3
	381,92076
	3,346
	2027

	
	БПК
	
	
	237
	33,53
	0,294
	
	
	18,1
	15,149607
	0,133
	2027

	
	ХПК
	
	
	850
	336,34
	2,946
	
	
	167,5
	140,19664
	1,228
	2027

	
	Хлориды
	
	
	187,6
	736,94
	6,456
	
	
	390,0
	326,428
	2,860
	2027

	
	Сульфаты
	
	
	411
	8,9652
	0,079
	
	
	4,1
	3,4316789
	0,030
	2027

	
	Азот аммония
	
	
	18,7
	8,9652
	0,079
	
	
	4,2
	3,5153784
	0,031
	2027

	
	Железо
	
	
	5
	35,861
	0,314
	
	
	17,0
	14,228913
	0,125
	2027

	
	Фосфаты
	
	
	5
	1524,1
	13,351
	
	
	813,0
	680,47682
	5,961
	2027

	
	АПАВ
	
	
	20
	424,95
	3,723
	
	
	205,7
	172,16984
	1,508
	2027

	
	Жиры
	
	
	50
	89,652
	0,7854
	
	
	40,2
	33,647193
	0,2947
	2027

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	35,8814
	 
	 
	 
	 
	15,515
	 



Расчет платежей за сброс загрязняющих веществ со сточными водами
                                   (водовыпуск №1)
	Номер
выпуска
	Наименование
показателя
	Сброс т/од
	Ставка платы
	МРП
	Сумма платы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	№1
	Взвешенные вещества
	3,3456
	2
	4325
	28939,7

	 
	БПК
	0,1327
	8
	4325
	4591,79

	 
	ХПК
	1,2281
	 
	4325
	0

	 
	Хлориды
	2,8595
	0,2
	4325
	2473,48

	 
	Сульфаты
	0,0301
	0,8
	4325
	104,013

	 
	Азот аммония
	0,0308
	68
	4325
	9056,73

	 
	Железо
	0,1246
	268
	4325
	144476

	 
	Фосфаты
	5,9610
	 
	4325
	0

	 
	АПАВ
	1,5082
	54
	4325
	352242

	 
	Жиры
	0,2947
	 
	4325
	0

	Итого:
	15,515
	 
	541884





5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД
5.1. В систему канализации предприятия принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений; обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в, соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
5.2. Запрещается сбрасывать в систему канализации предприятия сточные воды с участков, цехов содержащие вещества способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках, оказывающие разрушительное действие на элементы сооружений канализации. Производить сброс веществ в концентрациях, превышающих установленные нормативы.
5.3. Категорически запрещается сбрасывать в канализацию ЛВЖ, кислоты, примеси, токсичные растворимые и газообразные вещества в концентрациях, ведущих к образованию в канализационных сетях и сооружениях токсичных газов или взрывоопасных смесей.
5.4.  Запрещается сбрасывать в канализационные сети залповые сбросы сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.
5.5. Не разрешается производить достижение ПДС соответствующих веществ в сточных водах путем их разбавления чистыми, нормативно-чистыми водами.


6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД.

6.1. Предприятие обязано осуществлять постоянный контроль за количественным и качественным составом сточных вод, отводимых септик.
6.2. Контроль осуществляется путем анализов и замера объема сточных вод на входе водоприемных сооружений.
6.3. Предприятие обязано обеспечить органам государственного надзора проведение контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод в любое время суток, включая представление необходимых документов.
6.4. О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ информировать органы государственного надзора.
6.5. В случае превышения установленных нормативов ПДС предприятие обязано принять срочные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до установленных нормативов или прекратить сброс сточных вод.
6.6. Для фактического определения расхода и объема отводимых сточных вод. В случаях отсутствия указанных устройств основанием для определения объема водоотведения являются нормативные показатели расхода сточных вод.
6.7. Предприятие обязано систематически представлять отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса их в приемники. Периодичность представления отчетных данных и форм отчетности определяется органами государственного контроля.
6.8. Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
7.1. Предприятие несет ответственность за нарушение установленных «Условием сброса» нормативов сброса загрязняющих веществ в пруд-испаритель, земледельческие поля орошения и при поливе санитарно-защитной зоны, а также за аварии, несчастные случаи, возникшие и повлекшие за собой сверхнормативное загрязнение окружающей среды.
7.2. Предприятие несет ответственность за техническое состояние водоприемных сооружений, за своевременность принятия мер по выявлению и устранению нарушений и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды.
7.3. В соответствии с Налоговым кодексом РК предусмотрена плата за загрязнение окружающей среды за сбросом загрязняющих веществ:
· в пределах установленных лимитов;
· сверх установленных лимитов.
7.4. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах, установленных и сверх установленных лимитов рассчитываются предприятием самостоятельно, и представляется на согласование областному управлению охраны окружающей среды.
7.5. Нормативы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается местным исполнительным органом путем выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Основанием для установления нормативов сброса загрязняющих веществ является настоящий проект «НДС».
7.6. При отсутствии нормативов сброса загрязняющих веществ или с истекшим сроком действия ежегодного «Разрешения», а также за сверхнормативный сброс, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. При этом плата за сверхнормативные сбросы устанавливается расчетным путем, по материалам контроля органов государственного надзора и взимается в десятикратном размере.

7.7. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах, установленных и сверх установленных лимитов перечисляются предприятием ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. За не своевременное внесение платежей начисляется, пеня за каждый день просрочки, включая день оплаты, в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан.
Плата взимается за каждый вид загрязнений в отдельности, в соответствии с действующими утвержденными тарифами.


ПЛАН-ГРАФИК
аналитического контроля за состоянием водных ресурсов
	Номер выпуска
	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины
	Контролируемое вещество
	Периодичность
	Норматив допустимых сбросов
	Кем осуществляет ся контроль
	Метод проведения контроля

	
	
	
	
	мг/ дм3
	т / год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1


	Пруд испаритель
	Взвешенные вещества
	1  раз/кв
	456,3
	3,346
	Организация по договору
	

Согласно действующего перечня методик ведения измерений

	
	
	БПК
	
	18,1
	0,133
	
	

	
	
	ХПК
	
	167,5
	1,228
	
	

	
	
	Хлориды
	
	390,0
	2,860
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	4,1
	0,030
	
	

	
	
	Азот аммония
	
	4,2
	0,031
	
	

	
	
	Железо
	
	17,0
	0,125
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	813,0
	5,961
	
	

	
	
	АПАВ
	
	205,7
	1,508
	
	

	
	
	Жиры
	
	40,2
	0,2947
	
	




ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В данной работе были определены допустимые величины показателей вредных веществ в сточных водах и установлены нормативы НДС загрязняющих веществ, поступающих на водоприемные сооружения сточных вод, а также определения возможной степени воздействия сточных вод на подземные водоносные горизонты в результате миграции фильтрационных вод.
Работа выполнена на основании проектных данных, исходной информации представленных предприятием-заказчиком. В данном проекте нормативы сброса загрязняющих веществ установлены на основании допустимых расчетных показателей состава и свойств отводимых сточных вод в соответствии с требованиями нормативных документов.
По результатам расчетов сбросов загрязняющих веществ, можно сделать вывод, что сточные воды приняты на уровне допустимых величин, что не окажет негативного воздействия на окружающую среду Мойынкумского района Жамбылской области.
Превышений предельно-допустимых сбросов в водоприемные сооружения предприятия не установлено.
         В данном проекте рекомендовано вести постоянный контроль на договорных отношениях за составом и свойством сточных вод.
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