






ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
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Таблица 1. Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 ТОО «Эврика-Барит»

	315651100
	Жамбылская область Мойынкумский район 45°06'21.8"N 73°59'17.0"E

	060240018129
	08910
	Измельчение гравитационного концентрата  барита с доведением его до товарной кондиции.
	Жамбылская область Мойынкумский район, п. Шыганак
	Объект 1 категории.



Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Лимит накопления
отходов, тонн
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	
	3

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01
	9,3
	Вывоз по договору

	Смет с территории
	20 03 03
	2.5
	Вывоз по договору

	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	0,545
	Вывоз по договору

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	0,18
	Вывоз по договору

	Отработанные люминесцентные лампы
	20 01 21*
	0,007665
	Вывоз по договору

	Отработанные светодиодные лампы
	20 01 99
	0,001752
	Вывоз по договору

	Металлолом
	16 01 17
	200
	Вывоз по договору


Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	60

	2
	Организованных, из них:
	10

	 
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	8

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами 
	4

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	4

	 
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами 
	

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	6

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом 
	50


Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	
Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Мельница
	0003
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 р/кв

	
	
	Мельница №2
	0004
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 р/кв

	
	
	Мельница №3
	0005
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 р/кв

	
	
	Мельница №4
	0006
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 р/кв






Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Источник выброса
	[bookmark: _GoBack]Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	наименование
	номер
	 
	 
	 

	Комплекс среднего дробления
	0001
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Комплекс среднего дробления
	0002
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Мельница
	0003
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Мельница №2
	0004
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Мельница №3
	0005
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Мельница №4
	0006
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	КСД помола
	0007
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Лаборатория
	0008
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Лаборатория
	0009
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Лаборатория
	0010
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6001
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Рудный склад пандуса №2 РОФ
	6002
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6003
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Ленточный конвейер №1
Ленточный конвейер №1
	6004
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Ленточный питатель
	6005
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Ленточный конвейер №1 а
	6006
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Узел пересыпки
	6007
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Узел пересыпки
	6008
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Ленточный конвейер №2
	6009
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Узел пересыпки
Ленточный конвейер
	6010
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Узел пересыпки
	6011
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Ленточный конвейер №3
Ленточный конвейер №3
	6012
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Узел пересыпки
Ленточный конвейер №4
	6013
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Узел пересыпки грохота ГВИ-32
	6014
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Конус концентрата, Конус кл.10, Конус кл.20
	6015
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Горнотехнологическое оборудование
	6016
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Конус концентрата, Конус кл.10, Конус кл.20
	6017
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Горнотехнологическое оборудование
	6018
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Конус концентрата, Конус кл.10, Конус кл.20
	6019
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Горнотехнологическое оборудование
	6020
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6021
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Склад пром. продукта кл.10, кл 20
	6022
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Склад пром. продукта кл.10, кл 20
	6023
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Склад пром. продукта кл.10
	6024
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Склад пром. продукта кл.20
	6025
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Шихтовочная площадка РОФ
	6026
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Шихтовочная площадка РОФ  №1
	6027
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6028
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6029
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6030
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6031
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6032
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6033
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Склад пром. продукта (обогащения)
	6034
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6035
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Рудный склад №1
	6036
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6037
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Узел пересыпки
	6038
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Узел пересыпки
	6039
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Ленточный конвейер №1
Ленточный конвейер
	6040
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6041
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
Технологический транспорт
	6042
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6043
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Шихтовочная площадка
	6044
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6045
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
	6046
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Технологический транспорт
Технологический транспорт
Технологический транспорт
Технологический транспорт
	6047
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Склад отсева
	6048
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	Сварочный пост
Сварочный пост
Сварочный пост
Сварочный пост
Сварочный пост
Токарный станок
Фрезерный станок
Заточной станок
Сверлильный станок
	6049
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Взвешенные частицы (116)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 

	Сварочный пост
Сварочный пост
Сварочный пост
Сварочный пост
Сварочный пост
	6050
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 

	
	
	45°06'21.8"N 73°59'17.0"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 





Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона 
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты) 
	 Периодичность  наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-




Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5



Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ 
контрольной точки (поста) 
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ),  раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	К.Т. №1
	Сера диоксид 
	1 раз в квартал
	1 раз в сутки
	аккредитованная лаборатория
	МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021

	
	Пыль неорганическая 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021

	
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	
	
	
	МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)  
	
	
	
	МВИ-4215-002-56591409-2009
СТ РК 2.302-2021

	
	Углерод оксид  
	
	
	
	МВИ-4215-002-56591409-2009
СТ-РК 2.302-2021

	К.Т. №2
	Сера диоксид 
	1 раз в квартал
	1 раз в сутки
	аккредитованная лаборатория
	МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021

	
	Пыль неорганическая 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021

	
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	
	
	
	МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)  
	
	
	
	МВИ-4215-002-56591409-2009
СТ РК 2.302-2021

	
	Углерод оксид  
	
	
	
	МВИ-4215-002-56591409-2009
СТ-РК 2.302-2021

	К.Т. №3
	Сера диоксид 
	1 раз в квартал
	1 раз в сутки
	аккредитованная лаборатория
	МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021

	
	Пыль неорганическая 
	
	
	
	МВИ-4215-006-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021

	
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	
	
	
	МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)  
	
	
	
	МВИ-4215-002-56591409-2009
СТ РК 2.302-2021

	
	Углерод оксид  
	
	
	
	МВИ-4215-002-56591409-2009
СТ-РК 2.302-2021



Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	№ 
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6






Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5



Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	 ТОО «Эврика-Барит»
	1 раз в кв



Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений
Производственный экологический мониторинг, осуществляется аккредитованной лабораторией по договору.
Определение концентраций загрязняющих веществ осуществляется по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в государственный реестр Республики Казахстан.
Протокол действий в нештатных ситуациях
Принятая технология производства работ исключает возможность возникновения аварийных выбросов.
По основным причинам возможные аварии представлены двумя группами:
-общие технические; 
- неблагоприятные метеоусловия.
Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не
нормируются. 
Аварийные выбросы отсутствуют.
При строгом соблюдении технологического регламента, норм пожарной безопасности и правил техники безопасности аварийные выбросы исключены.
Вероятные случаи возникновения аварийных ситуаций:
· пожар, возгорания;
· случаи, требующие оказания доврачебной и медицинской помощи;
· аварии, обрушения конструкций и сооружений
· дорожно – транспортные  происшествия (ДТП);
· природные  опасные факторы (землетрясения, ураганы, наводнения, штормы);
· аварии, связанные с обслуживанием оборудования, при проведении огневых работ и работ повышенной опасности.
Ликвидация аварий осуществляется обслуживающим персоналом  участка, где произошла авария согласно плана ликвидации аварий. Начальник вахты, мастера-механики по участку руководят работами по локализации и ликвидации аварии  согласно Оперативной части ПЛА,  до прибытия ответственных лиц, горноспасательной и противопожарной служб. После прибытия на место аварий руководства, начальник вахты, мастера-механики и весь обслуживающий персонал поступают в распоряжение ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварии.

1

Плана ликвидации аварии  ТОО «Эврика-Барит»
	Номера позиции, виды аварий и места их возникновения
	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий
	Лица ответственные за выполнение и исполнители
	Места нахождения средств   спасения и ликвидации аварии
	Действия ГС и ПП

	1
	2
	3
	4
	5

	2.   Короткое замыкание электропроводки ЭКГ-5 А с последующим возгоранием
	1. Оповестить горного мастера.
2. Сообщить об аварии  руководству предприятия, мед.службе, в пожарную часть, ГСС согласно схеме оповещения..
3. Вывести с территории  установки посторонних лиц (ремонтный персонал, практикантов т.д.).
4. Остановить установку согласно инструкции аварийной остановки.
4. Обесточить ЯКНО и аварийный участок.
5. Оградить опасную зону.
6. Обеспечить применение СИЗОД лицами задействованных в ликвидации аварии, при сильной задымленности и загазованности.
7. Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения.  
8. Исключить возможность распространения пожара на близ лежащие установки и оборудование.
9. При прибытии руководства и спасательных служб доложить о ходе проведения работ по локализации и ликвидации аварий.
	Первый заметивший 
По инстанциям
Горный мастер 


Машинист ЭКГ.
Электромеханик 
Горный мастер
Горный мастер 


Горный мастер 
Начальник вахты РОД
Горный мастер машинист ЭКГ .
Начальник вахты
	Первичные средства пожаротушения на ЭКГ, буровых установках.
Противогазы расположены на центральном складе.

	Горноспасатели (ВГК) по прибытии на место  аварии: 
1. Докладывают о готовности.
2. Производят разведку.
3. Ведут поиск пострадавших, при их наличии оказывают им первую доврачебную помощь пострадавшим.  
4. Организуют дежурство при необходимости. 
5. При сильной загазованности где невозможно применение фильтрующих противогазов спасательные работы проводят в изолирующих средствах защиты.
Бойцы пожарной поста  по прибытию  на место  аварии, определяют  очаг пожара и приступают к тушению пожара.

	3. Возгорание электропроводки  на складе запасных частей

	1. Оповестить мастера механика, начальника вахты   об аварий.
2. Организовать  отключение электроэнергии на аварийный участок , оградить опасную зону.
3. Сообщить об аварии  руководству , медпункт, в пожарную часть, ГСС, согласно схеме оповещения
4.  Вывести людей с территории склада.
5. Организовать тушение возгорания и пожара имеющимися средствами пожаротушения.
6. Исключить возможность распространения пожара на близ стоящие здания, сооружения.
7. Выставить работников для встречи горноспасательной и пожарной службы и оградить опасную зону.
8. При прибытии руководства и спасательных служб доложить о ходе проведения работ по локализации и ликвидации аварий.

	Первый заметивший  или работник склада
Кладовщик
Мастер механик

По инстанциям


Кладовщик
Начальник вахты 
Начальник вахты
Мастер механик
Начальник вахты
	Противогазы  на    
 центральном  
 складе

Огнетушители расположены на складе, пожарный щит расположен в здании АРМ  и котельной.  

	






Требования к отчетности по результатам производственного 
экологического контроля
 ТОО «Эврика-Барит» ведет учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с подписанием электронной цифровой подписью первого руководителя филиала.
Прием и анализ представленных отчетов по результатам производственного экологического контроля осуществляется Департаментом экологии по Жамбылской области.
Структура отчета о выполнении программы производственного экологического контроля состоит из пояснительной записки и формы, предназначенной для сбора административных данных согласно приложению 2 «Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» - далее Правила.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведением ПЭК
При проведении производственного экологического контроля оператор объекта:
· следует процедурным требованиям и обеспечивает достоверность получаемых данных;
· систематически оценивает результаты ПЭК и принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
· ведет внутренний учет, формирует и представляет отчеты по результатам ПЭК в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
· оперативно сообщает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов;
· предоставляет необходимую информацию по ПЭК по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
· соблюдает технику безопасности;
· обеспечивает доступ государственных инспекторов по охране окружающей среды к исходным данным для подтверждения достоверности осуществляемого производственного контроля;
· обеспечивает доступ общественности к программе и отчетным данным по производственному экологическому контролю;
· самостоятельно определяет организационную и функциональную структуру внутренней ответственности персонала за проведение мониторинга.
Ответственный за технику безопасности и охрану окружающей среды – инженер по ТБ и ООС.
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