Не техническое резюме


Предприятие ТОО «Эврика-барит» находится в Западном Прибалхашье на территории Моиынкумского района, Жамбылской области, Республики Казахстан. Месторождение расположено в 22 км к северо-западу от железнодорожной станции Чиганак  и в 24 км к западу от озера Балхаш.
Административная принадлежность и географические координаты: Республика Казахстан, Жамбылская область, Мойынкумский район. Территория ограничена координатами 73˚44'37'' с.ш. и 45˚07'22'' в.д.
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Краткая	 характеристика	технологии	производства	и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы
Основной вид деятельности: измельчение гравитационного концентрата  барита с доведением его до товарной кондиции. 
Барит обладает: большим удельным весом, белым цветом, химической инертностью и способностью поглощать радиоактивные излучения, включая рентгеновские лучи.
Сырьевая база – карьер по добыче баритовых руд Чиганакского месторождения, обеспечивающий рудой помольный корпус. 
Производительность помольного комплекса – 300 тыс. тонн концентрата в год. 
Структурными подразделениями предприятия являются:
- склад руды;
- дробильные установки КСД № 1, 2, КМД; 
- шихтовочный склад; 
- корпус помола;
- склады готовой продукции;
- вспомогательные подразделения.
Твердые бытовые отходы предприятия вывозятся по договору с ТОО «Вита Пром» для дальнейшей переработки и утилизации.
Обеспечение водой для хозяйственно питьевых нужд осуществляется от действующих сетей ТОО «Восточное Рудоуправление». Вода питьевого качества привозная. Водоотведение на предприятии отсутствует, в проецессе обогащения используется оборотное водоснабжение замкнутого цикла.
Прилегающие земли относились к малопродуктивным пастбищам.
Расположение объектов на площадке представлено на генплане.
Услуги по теплоснабжению осуществляется за счет ТОО «Восточное рудоуправление», с предоставление проживания обслужевающего персонала в вахтовом городке.

Нормы рабочего времени в целом по предприятию
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Количество

	1. Рабочих дней в году
	суток
	360

	2. Вахт в течение месяца
	вахт
	2

	3. Рабочих дней в неделе
	суток
	7

	4. Рабочих смен в сутки
	смен
	2

	5. Продолжительность смены
	часов
	11



2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа
На предприятии применяются пыле улавливающие установки ЦН-15 с коэфициентом улавливания 85%.
Для снижения пыления предусмотрено полив внутриплощадочных дорог в весене – летний период с апреля по сентябрь не менее 4 раза в сутки (2 раза в смену), а так же при перевозке пылящих грузов предусмотрено укрытие кузова автомобиля. 

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.026367778
	0.13428
	3.357

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.002784224
	0.01568
	15.68

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.729133334
	18.1588
	453.97

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	1.0763889
	27
	540

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	1.3888889
	36
	720

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	6.9592244
	180.0532
	60.0177333

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.001484444
	0.00692
	1.384

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00112
	0.004
	0.13333333

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.0000222
	0.000576
	576

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	2.083
	54
	54

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.01104
	0.079488
	0.52992

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	16.38084
	314.802507
	3148.02507

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0032
	0.02304
	0.576

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	28.66349418
	630.278491
	5573.67306

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



3.3. Водопотребление и водоотведение

Обеспечение водой для хозяйственно питьевых нужд осуществляется от действующих сетей ТОО «Восточное Рудоуправление». Вода питьевого качества привозная. Водоотведение на предприятии отсутствует, в проецессе обогащения используется оборотное водоснабжение замкнутого цикла.




Основные виды отходов, образующихся в процессе производственной деятельности, будут представлены отходами производства, а также отходами потребления.
Отходы производства образуются в процессе кучного выщелачивания, эксплуатации различной спецтехники и автотранспорта и проведении ремонтных работ.
Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01
	Вывоз по договору

	Смет с территории
	20 03 03
	Вывоз по договору

	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Вывоз по договору

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	Вывоз по договору

	Отработанные люминесцентные лампы
	20 01 21*
	Вывоз по договору

	Отработанные светодиодные лампы
	20 01 99
	Вывоз по договору

	Металлолом
	16 01 17
	Вывоз по договору



   


Влияние шума и вибрации.
Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду при выполнении различных видов работ независимо от вида деятельности. В силу специфики работ уровни шума будут изменяться в зависимости от используемых видов техники (оборудования).
Среди физических воздействий на людей на данном производстве следует выделить шум. Работающая техника способна издавать уровень шума 80-90 ДВА.
Шум высоких уровней может мешать работе, общению, ослабить слух. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия - шум в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости.
Нормы устанавливают параметры шума, воздействие которого в течение длительного времени нс вызовет изменений в наиболее чувствительных к шуму системах организма. При 45 ДВА - человек чувствует себя неуютно, а при 60 ДВА в течение длительного времени приводит к потере здоровья. Эти рамочные ограничения по шуму для людей следует соблюдать для персонала, находящегося в рабочей зоне и вблизи ее.
При интенсивности звука более 80 ДВА работники производственной зоны должны применять средства индивидуальной защиты от шума (наушники, вкладыши, шлемы). Эффективность снижения шума средствами индивидуальной защиты колеблется от 10 до 40 ДБ.
Запрещается даже краковременное пребывание в зонах звукового давления выше 135 ДБ. Максимальный уровень непостоянного шума не должен превышать 110 ДВА, а импульсного-125 ДБ.
Воздействию электрического поля распределительных узлов (РУ) может подвергаться только обслуживающий персонал. РУ выполняются с учетом действующих Норм и Правил по охране труда при работе на подстанциях, где определен необходимый комплекс средств защиты и защитных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда на РУ и технические требования к средствам защиты.
При соблюдении всех требований в процессе эксплуатации электрической части технологического оборудования влияние электромагнитного поля на персонал на территории РУ исключается.
Рекомендуется в процессе эксплуатации проводить своевременно технический осмотр и предупредительные ремонты оборудования. Необходимо контролировать уровень шума, не допуская их увеличения выше нормы.  (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека).
Источники шумового воздействия и вибрации нестационарные, а после окончания строительства воздействие шума и вибрации исключается.   

Воздействие ЭМП.
Инструментальные замеры,  проведенные ТУ ДГСЭН, при выборе земельного участка, нарушений фона не выявили. Источников электромагнитных полей радиочастотного диапазона в районе площадки нет и их использование не планируется. В связи с этим контроль за определением уровней электромагнитных полей не планируется. 
	Воздействие на почвы.
По сравнению с атмосферой или поверхностными водами, почва самая малоподвижная среда. В пределах рассматриваемой территории Мойынкумский район  Жамбылской области экзогенные геологические процессы (оползни, карст, суффозия, техногенез) не наблюдаются, геоэкологические процессы (повышение уровня грунтовых вод, выветривание, эоловые процессы, поверхностный смыв, овражная эрозия) отсутствуют.
Площадка в Мойынкумском районе Жамбылской области   представлена неиспользуемыми землями.  И изменение химических свойств, а именно: уменьшение содержания запасов гумуса, азота, увеличение щелочногидролизуемого азота, уменьшение содержание подвижных форм фосфора, является следствием функционирования автомобильных и железных дорог и экосистемы теряют важнейший природный фильтр и универсальный адсорбент, каким являются почвы. Нарушается влажностный режим застроенных территорий, что способствует развитию подтоплений. В процессе производственной деятельности человека происходит разрушение и снос  верхнего плодородного слоя ветром или водным потоком, т.е. развивается эрозия почв. С эрозией почв на производственных площадках следует активно бороться с помощью различных противоэрозионных мероприятий (возведение простейших гидротехнических сооружений, обустройство территории  с твердым покрытием и т.д.). 
Основываясь на технологии производства работ можно заключить, что характер воздействия, не повлечет за собой ухудшения химико-физических  свойств почвы.
Воздействие на растительность
Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях. 
На территории расположения предприятия преобладает растительность, характерная для данного региона Жамбылской области. 
При оценке воздействия на окружающую среду при производственной деятельности  все сторонне был рассмотрен вопрос о влиянии выбросов ЗВ на растения и рекомендованы растительно-древесные формы  для благоустройства территории и СЗЗ наиболее устойчивые для данного типа производства, обладающие высокой рекреационной способностью, максимальным санирующим, ассимилирующим и фитонцидным эффектом, но дающие наибольший вклад в природоохранный эффект. 
Где одним из важных факторов, обеспечивающим охрану атмосферного воздуха, является озеленение зон пыле - газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями. Санитарно-гигиенические функции, которых проявляются, прежде всего, в их способности снижать концентрацию углекислоты в воздухе и одновременно обогащать ее кислородом, а также оказывать значительное влияние на температурный режим. Установлено, что температура атмосферного воздуха в зеленых насаждениях на 2-3°С ниже, чем на открытых площадках, а относительная влажность в посадках повышена на 15%.
Воздействие вредных выбросов в атмосферу на растительность будет не постоянным по месту и времени в течение года.     
Наиболее интенсивное воздействие будет в период ведения работ. При вводе в эксплуатацию данного объекта, воздействие на растительность будет незначительно.  
При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительного отрицательного влияния на  растительную среду  оказывать не будет.

Воздействие на животный мир

Антропогенное воздействие на животный мир в результате производственно - хозяйственной  деятельности человека может быть двух видов: 
· непосредственное воздействие на организм, приводящих к накоплению в различных тканях внутренних органов вредных веществ, которые могут привести к необратимым процессам и как следствие к гибели животного.
· нарушение исходных мест обитания, что приводит к замещению одних видов другими.
Так территория предполагаемого расположения проектируемого объекта  находится на территории с уже антропогенно-измененным ландшафтом, то изменений местообитаний не предвидится.
Основной негативный фактор воздействия на животный мир в районе расположения  – опосредованный фактор беспокойства, не оказывающий на животных непосредственного физико-химического воздействия.
Вытеснению животных способствует непосредственно изъятие участка земель под постройки автодороги, сокращение в результате этого кормовой базы. Прежде всего, страдают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие).
Эти факторы оказывают незначительное влияние на наземных животных в виду их малочисленности. К тому же обитающие в прилегающем районе животные уже адаптированы к новым условиям. Кроме того производственная деятельность объекта образования не вызовет фактора беспокойства для бионтов, чей биоценоз может быть приурочен к массиву. 
Дополнительного влияния на животный мир не происходит. Эпидемий животных в зоне влияния не наблюдается.  
Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного региона. 
Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного региона.
Дополнительного влияния на животный мир не происходит.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА.
Руководство предприятия в полной мере осознает свою ответственность по данной проблеме, и будет обеспечивать:
безопасную эксплуатацию предприятия, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдение нормативных требований Республики Казахстан в области охраны окружающей среды на всех этапах хозяйственной деятельности.
Как показывает практика ведения аналогичных работ, наиболее значимые последствия для окружающей среды могут иметь последствия различных аварийных ситуаций, которые в процессе реализации проектируемых работ можно предусмотреть заранее.
Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:
1. потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду
1. вероятности и возможности реализации таких событий
1. потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события.

11.1 Причины возникновения аварийных ситуаций

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть в результате хозяйственной деятельности и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:
1. технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
1. механические отказы, вызванные или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;
1. организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;
1. чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами;
1. стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями - наводнения, землетрясения, сели и т.д.
При размещении сырьевых материалов и отходов на территории предприятия следует предусматривать возможность аварийных ситуаций. Такие ситуации могут иметь место в случае сверхнормативного накопления отходов вблизи пешеходных проходов или транспортных проездов, накоплении отходов на неподготовленных для данного отхода площадках, при совместном размещении отходов без учета их свойств и классов опасности и т.д.
В случае возникновения пожаров на объектах предприятия их ликвидация должна осуществляться с применением всех имеющихся средств пожаротушения и привлечения специализированных пожарных формирований.
Для предотвращения других аварийных ситуаций в большинстве случаев требуется систематический контроль за выполнением технических инструкций и мероприятий по охране труда и пожарной профилактике.
Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует  возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

11.2 Мероприятия по снижению экологического риска

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. Мероприятия по охране и защите окружающей среды полностью соответствуют экологической политике, последовательно проводимой предприятием. Принципы этой политики сводятся к следующему:
1. минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные экосистемы;
1. сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе проведения работ
Для того, что бы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций нужно проводить следующие мероприятия:
1. Периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;
1. Правильная эксплуатация оборудования;
1. Соблюдение правил пожарной безопасности;
1. Соблюдение правил хранения и транспортировки отходов
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