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АННОТАЦИЯ
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Нормирование выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.
Нормативы допустимых выбросов (далее НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы качества – предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) для населения, растительного и животного мира – по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера, Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».
Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ТОО «Эврика-барит». 
Основой проекта являются материалы инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу. 
Всего на период эксплуатации ТОО «Эврика-барит»  на которой расположено 60 источников выбросов, из  которых 50–  неорганизованных. 
Источник 6051 – передвижной (не нормируемый). 
От источников выбросов месторождения баритов ТОО «Эврика-барит» выделяются 9 нормируемых загрязняющих веществ.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка проекта нормативов НДВ производилась в соответствии  с методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
Проект НДВ разработан в связи с истечением срока действия действующего разрешения № KZ55VDD00081741  от 24.11.2017г.
Предприятие  ТОО «Эврика – барит» относится  к 1 категории. (решение об определении атегории в приложении)
При разработке проекта были использованы исходные данные, представленные заказчиком.
Разработчик ТОО «КЭСО Отан - Тараз»  расположенный по адресу г. Тараз, проспект Толе би 42 а.
Государственная лицензия  01584Р  от 01.08.2013г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
Почтовый адрес. 
	Город
	Жамбылская область, Мойынкумский район

	Республика
	Казахстан

	Предприятие
	ТОО «Эврика-барит»

	Адрес
	п.Шыганак, ул.ГАНИ КАТРАН, стр.3

	БИН
	060240018129



[bookmark: _GoBack]Основной вид деятельности: измельчение гравитационного концентрата  барита с доведением его до товарной кондиции. 
Барит обладает: большим удельным весом, белым цветом, химической инертностью и способностью поглощать радиоактивные излучения, включая рентгеновские лучи.
Сырьевая база – карьер по добыче баритовых руд Чиганакского месторождения, обеспечивающий рудой помольный корпус. 
Производительность помольного комплекса – 300 тыс. тонн концентрата в год. 
Структурными подразделениями предприятия являются:
- склад руды;
- дробильные установки КСД № 1, 2, КМД; 
- шихтовочный склад; 
- корпус помола;
- склады готовой продукции;
- вспомогательные подразделения.
Твердые бытовые отходы предприятия вывозятся по договору с ТОО «Вита Пром» для дальнейшей переработки и утилизации.
Обеспечение водой для хозяйственно питьевых нужд осуществляется от действующих сетей ТОО «Восточное Рудоуправление». Вода питьевого качества привозная. Водоотведение на предприятии отсутствует, в проецессе обогащения используется оборотное водоснабжение замкнутого цикла.
Прилегающие земли относились к малопродуктивным пастбищам.
Расположение объектов на площадке представлено на генплане.
Услуги по теплоснабжению осуществляется за счет ТОО «Восточное рудоуправление», с предоставление проживания обслужевающего персонала в вахтовом городке.

Нормы рабочего времени в целом по предприятию
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Количество

	1. Рабочих дней в году
	суток
	360

	2. Вахт в течение месяца
	вахт
	2

	3. Рабочих дней в неделе
	суток
	7

	4. Рабочих смен в сутки
	смен
	2

	5. Продолжительность смены
	часов
	11



Рельеф местности слабо холмистого характера с перепадом высот менее 50 м на 1 км. и имеет абсолютные отметки  от 342,2 до 367,4 м по Балтийской системе высот. Естественный уклон поверхности с востока на запад 0,001-0,006.
Район расположения предприятия характеризуется сейсмичностью 6 баллов и относится к 1 климатическому району 1В подрайону (СНиП РК 2.04-01-2001).
Население района очень редкое и концентрируется в основном вблизи железной дороги (Чиганак, Мын-Арал и др.), построенной в восточной части района и горнорудных предприятий. Наиболее крупными населенными пунктами в районе месторождения являются  железнодорожная станция Чиганак, поселок энергостроителей Улькен, где находится Южно-Казахстанская ГРЭС.
Промышленная зона предприятия располагается в 1,5 км от карьера на землях, отведенных компании ТОО «Восточное рудоуправление». 
Санитарно-защитная зона размером 300 м.
Жилая застройка пос. Шыганак расположена в 22 км к западу от промышленной площадки предприятия.
В районе основными путями сообщения с ближайшими населенными пунктами служат грунтовые дороги, пригодные для проезда только в сухое время года.







1.1 Карта-схема	объекта	с	нанесенными	на	нее 	источниками                                          выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

[image: D:\ЭВРИКА КАРТА С ИСТОЧНИКАМИ.jpg]
1.1 Ситуационная карта – схема района размещения объекта

[image: ]
2. ХАРАКТЕРИСТИКА 	ОПЕРАТОРА	КАК	ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
2.1 Краткая	 характеристика	технологии	производства	и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы
Барит применяется в качестве утяжелителя глинистых растворов при бурении нефтяных и газовых скважин, инертного наполнителя в специальные резины, легирующих добавок в черной металлургии, при производстве цемента, пластмасс, некоторых сортов бумаги, в асбестотехнических изделиях, в красках, эмалях, рентгенотехнике.
В помольном корпусе производится помол богатых жильных участков монобаритовых руд месторождения «Чиганак».
Баритовый концентрат крупностью не более 20 мм, поступает для измельчения в помольный корпус, осуществляемое в сухом режиме.
Режим работы комплекса – круглогодичный, 365 дней в году в две смены по 12 часов. Общая производительность помольного корпуса составляет 300 тыс. тонн
Технологиечкая схема.
Сырье подается из карьера на обогатительную фабрику, где производится дробление частиц размером до 10 мм и обогащение руды до получения баритового сырья нужной концентрации, подача в накопительные бункеры возле цеха помола и далее подача из бункеров в цех помола;
- в цехе помола в закрытой установке концентрат перемалывается и затем подается на весы склада готовой продукции, где готовый сухой концентрат фасуется в специальные плотные мешки и затем хранится в складе до погрузки в автотранспорт, перевозящий готовую продукцию к железнодорожному тупику или непосредственно потребителю. 
Технологическая схема получения молотого баритового концентрата  с учетом переданных установок и оборудования  ТОО «Восточное рудоуправление» включаетна ТОО «Эврика-барит»  в себя:
1) Корпус среднего дробления №1  (грохот, дробилка);
2) Корпус мелкого дробления (щековая дробилка, грохот); 
3) Помольный корпус (мельницы);
4) Корпус среднего дробления № 2 (дробилка).

Дробленая руда ленточным конвейером подается в корпус среднего дробления на  грохот ГИТ32М. Надрешетный продукт поступает в дробилку среднего дробления КСД 1200 Гр.  Дробленый продукт вместе с подрешетным продуктом конвейером направляется в корпус мелкого дробления на грохот инерционный ГИТ32М.
Надрешетный продукт поступает в дробилку мелкого дробления КМД. Дробленый продукт вместе с подрешетным продуктом конвейером направляется в бункер дробленой руды.
Из бункера руда конвейером направляется на грохочение с промывкой. Грохочение производится на двухситном грохоте ГВИ-3,75х2 - с получением двух классов: минус 20+10 мм и минус 10+1 мм.
Класс минус 20+10 мм поступает на крупнокусковую отсадку в осадочную машину МО 105 с роторным разгрузчиком. Класс минус 10+1 мм поступает на мелкую отсадку.
Концентраты крупной и мелкой отсадки обезвоживаются в односпиральном классификаторе.
Крупный материал ленточным конвейером транспортируется на склад концентрата. Шлам классификатора направляется в отстойник концентрата. Хвосты крупной отсадки поступают на классификатор и ленточным конвейером транспортируются на склад промпродукта. Шлам классификатора направляется в отстойник промпродукта, состоящий из трех карт.
Отсадка - один из наиболее универсальных процессов обогащения полезных ископаемых, позволяющий разделить зерна в широком диапазоне крупности и минералы любой плотности с получением в одном аппарате нескольких продуктов.
Отсадкой называется процесс разделения смеси минеральных зерен по плотностям в турбулентном водном потоке, колеблющемся в вертикальном направлении, с заданными амплитудой и частотой. Отсадка - процесс простой и легко регулируемый, не требующий больших капитальных и эксплуатационных  затрат.
Отсадочная машина МО-105 состоит из двух отделений - загрузочного и разгрузочного. В верхней части отделения над воздушными камерами находятся решета, выполненные в виде отдельных карт. Размер отверстий в решете зависит от обогащаемого материала.
В конце каждого отделения имеется разгрузочная камера, в нижней части которой установлено разгрузочное устройство роторного типа, управляемое автоматизированной системой разгрузки тяжелых продуктов с датчиком уровня постели. Предусматривается, исполнение для работы с искусственной постелью без разгрузочной камеры и роторного разгрузочного устройства, а также в комбинации с ними. В верхней части каждого из отделений крепятся воздушные коллекторы, которые соединяются с воздушными камерами  воздухораспределителя. Сверху на воздушном коллекторе устанавливаются клапанные  пульсаторы, управляемые электропневмоприводом, позволяющие плавно изменять, в процессе работы машины, частоту пульсаций, а также продолжительность открытия впускного и выпускного клапанов и паузу между ними.
Для подвода подрешетной воды имеется водяной коллектор. 
Разрыхленность постели контролируется датчиком разрыхленности.
Исходный продукт из автодозатора, питателя ил желоба течки поступает вместе с транспортной водой через загрузочный лоток на решето загрузочного отделения машины. Под действием пульсирующих восходящих и нисходящих потоков воды, создаваемых сжатым воздухом, материал расслаивается на тяжелую и легкую фракции. Мелкие частицы тяжелой фракции просыпаются на искусственную постель, попадают в приемные воронки и разгружаются через патрубки и насадки.
В исполнении машины с разгрузчиком тяжелые фракции поступают в загрузочный канал, а затем разгружаются роторным разгрузчиком.
Легкие фракции вместе с транспортной  водой направляются в приемный желоб через сливной порог машины, регулируемый по высоте.
- концентрат автопогрузчиком доставляется на склад руды на пандусе. Разгрузка концентрат осуществляется через открывающееся дно ковша автопогрузчика. С пандуса концентрат поступает в приемный бункер дробилки;
- из бункера концентрат подвергается дроблению, пересыпается из дробилки на конвейер и далее в бункер дробленой руды. Концентрат загружается в автопогрузчик и перевозится на шихтовочный склад; 
- доставленный концентрат разгружается на шихтовочной площадке и хранится здесь. На площадке также работает погрузчик; 
- с шихтовочного склада концентрата, продукт автопогрузчиком доставляется в приемный бункер помольного корпуса и подается на 4 дробилки мелкого дробления;
- после мелкого дробления одним вибропитателем на каждой мельнице, концентрат поступает на четыре помольных мельниц; 
- в мельницах концентрат измельчается до крупности +0 -5 мм и смешивается с воздухом, подаваемым в мельницы;
- пылевоздушная смесь отсасываемая из мельниц вентиляторами высокого давления, подвергается 2-х ступенчатой очистке от пыли;
 - уловленная в пылеуловителях пыль является товарным продуктом – баритовым концентратом; 
- из бункеров пылеуловителей концентрат винтовыми конвейерами загружается в контейнеры «Биг-Бег»;
- контейнеры устанавливаются на весы и вывозятся кранбалками, автокаром и козловым краном на склад концентрата; 
- загрузка готовой продукции производится подвесным однобалочным краном в автосамосвал и вывозится потребителю.

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа
На предприятии применяются пыле улавливающие установки ЦН-15 с двухступенчатым коэфициентом улавливания до 85%.
Для снижения пыления предусмотрено полив внутриплощадочных дорог в весене – летний период с апреля по сентябрь не менее 4 раза в сутки (2 раза в смену), а так же при перевозке пылящих грузов предусмотрено укрытие кузова автомобиля. 

 2.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.
Применяемая технология и технологическое оборудование на период ведения работ   соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.
Степень применяемой технологии и технического оборудования не требует
оценки передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.
На предприятии применяются пыле улавливающие установки ЦН-15 с двухступенчатым коэфициентом улавливания до 85%. 
Для снижения пыления предусмотрено полив внутриплощадочных дорог в весене – летний период с апреля по сентябрь не менее 4 раза в сутки 
2.4. Перспектива развития на 10 лет.
Предприятие ТОО «Эврика-барит» не планирует увеличение объемов производства на ближайшие 10 лет.

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, для предприятия в целом, представлены в таблице 3.3. 
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	002
	
	Комплекс
	1
	5760
	Труба циклона
	0001
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	65
	63
	
	

	
	
	среднего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Комплекс
	1
	5760
	Труба циклона
	0002
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	65
	63
	
	

	
	
	среднего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Мельница
	1
	7200
	Труба циклона
	0003
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	65
	63
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0001
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	85.00/85.
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.0744
	171.175
	63.7508
	2027

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0002
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	85.00/85.
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.0744
	171.175
	63.7508
	2027

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0003
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	85.00/85.
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0121
	0.674
	0.313632
	2027

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Мельница №2
	1
	7200
	Труба циклона
	0004
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	65
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Мельница №3
	1
	7200
	Труба циклона
	0005
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	165
	50
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0004
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	85.00/85.
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0121
	0.674
	0.313632
	2027

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0005
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	85.00/85.
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0121
	0.674
	0.313632
	2027

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Мельница №4
	1
	7200
	Труба циклона
	0006
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	165
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	КСД помола
	1
	5760
	Труба циклона
	0007
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	165
	52
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0006
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	85.00/85.
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0121
	0.674
	0.313632
	2027

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0007
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.0744
	171.175
	63.7508
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Лаборатория
	1
	5760
	Труба циклона
	0008
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	165
	53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Лаборатория
	1
	5760
	Вытяжная
	0009
	3
	0.01x
	0.5
	0.015
	31
	165
	53
	
	

	
	
	
	
	
	вентиляция
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0008
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.005
	0.278
	0.027
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0009
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.005
	371.184
	0.027
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Лаборатория
	1
	5760
	Вытяжная
	0010
	3
	0.01x
	0.5
	0.015
	31
	165
	53
	
	

	
	
	
	
	
	вентиляция
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	4500
	Поверхность
	6001
	3
	
	
	
	31
	65
	63
	65
	65

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0010
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00625
	463.980
	0.03375
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6001
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1716
	
	2.7791
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Рудный склад
	1
	8760
	Поверхность
	6002
	3
	
	
	
	31
	60
	65
	50
	55

	
	
	пандуса №2 РОФ
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	5760
	Поверхность
	6003
	3
	
	
	
	31
	60
	65
	55
	50

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.15279
	
	4.490688
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6003
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.3472
	
	7.2
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	002
	
	Ленточный
	1
	5760
	Поверхность
	6004
	3
	
	
	
	31
	65
	63
	65
	65

	
	
	конвейер №1
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ленточный
	1
	5760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточный
	1
	5760
	Поверхность
	6005
	3
	
	
	
	31
	70
	60
	90
	90

	
	
	питатель
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточный
	1
	5760
	Технологический
	6006
	3
	
	
	
	31
	70
	60
	90
	90

	
	
	конвейер №1 а
	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6004
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1133
	
	2.34978
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6005
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0667
	
	1.3822
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6006
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0225
	
	0.46656
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Узел пересыпки
	1
	5760
	Поверхность
	6007
	3
	
	
	
	31
	45
	25
	7
	8

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Узел пересыпки
	1
	5760
	Поверхность
	6008
	3
	
	
	
	31
	30
	65
	5
	5

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6007
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0833
	
	1.7277
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6008
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0333
	
	0.6911
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточный
	1
	5760
	Поверхность
	6009
	3
	
	
	
	31
	100
	30
	5
	5

	
	
	конвейер №2
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Узел пересыпки
	1
	5760
	Поверхность
	6010
	3
	
	
	
	31
	65
	63
	65
	65

	
	
	Ленточный
	1
	5760
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6009
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.027
	
	0.559872
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6010
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1666
	
	3.8874
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Узел пересыпки
	1
	5760
	Поверхность
	6011
	3
	
	
	
	31
	30
	65
	5
	5

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточный
	1
	5760
	Поверхность
	6012
	3
	
	
	
	31
	45
	25
	7
	8

	
	
	конвейер №3
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ленточный
	1
	5760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6011
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0833
	
	1.7277
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6012
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1058
	
	2.19426
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Узел пересыпки
	1
	5760
	Поверхность
	6013
	3
	
	
	
	31
	70
	60
	90
	90

	
	
	Ленточный
	1
	5760
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер №4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Узел пересыпки
	1
	5760
	Поверхность
	6014
	3
	
	
	
	31
	200
	201
	20
	20

	
	
	грохота ГВИ-32
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6013
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1133
	
	2.34978
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6014
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0833
	
	1.7277
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Конус
	1
	5760
	Поверхность
	6015
	3
	
	
	
	31
	220
	221
	20
	20

	
	
	концентрата,
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конус кл.10,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конус кл.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Горнотехнологи
	1
	5760
	Поверхность
	6016
	3
	
	
	
	31
	250
	251
	30
	20

	
	
	ческое
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6015
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.018
	
	0.412128
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6016
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2
	
	3.6
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	002
	
	Конус
	1
	5760
	Поверхность
	6017
	3
	
	
	
	31
	300
	350
	10
	10

	
	
	концентрата,
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конус кл.10,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конус кл.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Горнотехнологи
	1
	5760
	Поверхность
	6018
	3
	
	
	
	31
	330
	350
	10
	10

	
	
	ческое
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Конус
	1
	5760
	Поверхность
	6019
	3
	
	
	
	31
	240
	240
	10
	10

	
	
	концентрата,
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6017
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.018
	
	0.412128
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6018
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2
	
	3.6
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6019
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.018
	
	0.412128
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Конус кл.10,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конус кл.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Горнотехнологи
	1
	5760
	Поверхность
	6020
	3
	
	
	
	31
	240
	240
	10
	10

	
	
	ческое
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	5760
	Поверхность
	6021
	3
	
	
	
	31
	250
	251
	10
	10

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6020
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2
	
	3.6
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6021
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2521
	
	5.2277
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад пром.
	1
	8760
	Поверхность
	6022
	3
	
	
	
	31
	250
	251
	10
	10

	
	
	продукта кл.
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10, кл 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад пром.
	1
	8760
	Поверхность
	6023
	3
	
	
	
	31
	250
	251
	10
	10

	
	
	продукта кл.
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10, кл 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6022
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0216
	
	0.494554
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6023
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0216
	
	0.494554
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад пром.
	1
	8760
	Поверхность
	6024
	3
	
	
	
	31
	250
	251
	10
	10

	
	
	продукта кл.10
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад пром.
	1
	8760
	Поверхность
	6025
	3
	
	
	
	31
	250
	251
	10
	10

	
	
	продукта кл.20
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6024
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0288
	
	0.659405
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6025
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0456
	
	1.044058
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Шихтовочная
	1
	4000
	Поверхность
	6026
	3
	
	
	
	31
	250
	251
	10
	10

	
	
	площадка РОФ
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Шихтовочная
	1
	4000
	Поверхность
	6027
	3
	
	
	
	31
	250
	251
	10
	10

	
	
	площадка РОФ
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6026
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.25
	
	3.6
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6027
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.25
	
	3.6
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	4500
	Поверхность
	6028
	3
	
	
	
	31
	270
	270
	10
	10

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	4500
	Поверхность
	6029
	3
	
	
	
	31
	270
	275
	10
	10

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6028
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2222
	
	3.6
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6029
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2469
	
	3.9996
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	002
	
	Технологически
	1
	4500
	Поверхность
	6030
	3
	
	
	
	31
	285
	256
	10
	10

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	1000
	Поверхность
	6031
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	1500
	Поверхность
	6032
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6030
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1333
	
	2.16
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6031
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1
	
	0.36
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6032
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2469
	
	1.3332
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	1000
	Поверхность
	6033
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад пром.
	1
	1000
	Поверхность
	6034
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	продукта (
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обогащения)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6033
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1
	
	0.36
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6034
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0456
	
	1.044058
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	2500
	Поверхность
	6035
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Рудный склад
	1
	8760
	Поверхность
	6036
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	№1
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6035
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2066
	
	1.8595
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6036
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.012
	
	0.274752
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	4500
	Поверхность
	6037
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Узел пересыпки
	1
	5760
	Поверхность
	6038
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6037
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0533
	
	0.864
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6038
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0278
	
	0.576
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Узел пересыпки
	1
	5760
	Поверхность
	6039
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточный
	1
	5760
	Поверхность
	6040
	3
	
	
	
	31
	70
	60
	90
	90

	
	
	конвейер №1
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ленточный
	1
	5760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6039
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0405
	
	0.84
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6040
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0705
	
	1.46208
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	5760
	Поверхность
	6041
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	4000
	Поверхность
	6042
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологически
	1
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	й транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6041
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.4051
	
	8.4
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6042
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.8302
	
	11.9552
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	002
	
	Технологически
	1
	4000
	Поверхность
	6043
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Шихтовочная
	1
	8760
	Поверхность
	6044
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	площадка
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	5760
	Поверхность
	6045
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6043
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.5833
	
	8.4
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6044
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.01008
	
	0.230792
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6045
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.081
	
	1.68
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	5760
	Поверхность
	6046
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	5760
	Поверхность
	6047
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	й транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологически
	1
	5760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	й транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6046
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2469
	
	5.1194
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6047
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.324
	
	6.72
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Технологически
	1
	5760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	й транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологически
	1
	5760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	й транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Склад отсева
	1
	8760
	Поверхность
	6048
	3
	
	
	
	31
	120
	150
	5
	5

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный пост
	1
	1024
	Дверной проем
	6049
	3
	
	
	
	31
	120
	50
	121
	50

	
	
	Сварочный пост
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6048
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.012
	
	0.274752
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6049
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.013183889
	
	0.06714
	2027

	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.001392112
	
	0.00784
	2027




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.017366667
	
	0.0794
	2027

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.0266
	2027

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.000742222
	
	0.00346
	2027

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.002
	2027

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.01104
	
	0.079488
	2027




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный пост
	1
	1024
	Дверной проем
	6050
	3
	
	
	
	31
	120
	50
	121
	50

	
	
	Сварочный пост
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	1024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.002
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0032
	
	0.02304
	2027

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6050
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.013183889
	
	0.06714
	2026

	
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.001392112
	
	0.00784
	2027

	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.017366667
	
	0.0794
	2027
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.0266
	2027

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.000742222
	
	0.00346
	2027

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.002
	2027

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.002
	2027

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологически
	1
	7200
	Работа ДВС
	6051
	3
	
	
	
	31
	120
	50
	20
	20

	
	
	й транспорт
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6051
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.6944
	
	18
	2027

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	1.0763889
	
	27
	2027

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	1.3888889
	
	36
	2027

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	6.9444444
	
	180
	2027

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000222
	
	0.000576
	2027

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	2.083
	
	54
	2027

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	на
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	карте
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	схеме
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	











2.6. Характеристика аварийных  и залповых выбросов
Принятая технология производства работ исключает возможность возникновения аварийных выбросов.
По основным причинам возможные аварии предствалены двумя группами:
-общие технические; 
- неблагоприятные метеоусловия.
Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не
нормируются. 
Аварийные выбросы в результате работы отсутствуют.
При строгом соблюдении технологического регламента, норм пожарной безопасности и правил техники безопасности аварийные выбросы исключены.
Вероятные случаи возникновения аварийных ситуаций:
· пожар, возгорания;
· случаи, требующие оказания доврачебной и медицинской помощи;
· аварии, обрушения конструкций и сооружений
· дорожно – транспортные  происшествия (ДТП);
· природные  опасные факторы (землетрясения, ураганы, наводнения, штормы);
· аварии, связанные с обслуживанием оборудования, при проведении огневых работ и работ повышенной опасности.
Ликвидация аварий осуществляется обслуживающим персоналом  участка, где произошла авария согласно плана ликвидации аварий. Начальник вахты, мастера-механики по участку руководят работами по локализации и ликвидации аварии  согласно Оперативной части ПЛА,  до прибытия ответственных лиц, горноспасательной и противопожарной служб. После прибытия на место аварий руководства, начальник вахты, мастера-механики и весь обслуживающий персонал поступают в распоряжение ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварии.

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечни загрязняющих веществ с их характеристиками, для каждой площадки и по предприятию в целом, представлены в таблицах 3.1 и группы суммаций в таблицах 3.2.

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.026367778
	0.13428
	3.357

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.002784224
	0.01568
	15.68

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.729133334
	18.1588
	453.97

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	1.0763889
	27
	540

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	1.3888889
	36
	720

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	6.9592244
	180.0532
	60.0177333

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.001484444
	0.00692
	1.384

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00112
	0.004
	0.13333333

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.0000222
	0.000576
	576

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	2.083
	54
	54

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.01104
	0.079488
	0.52992

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	16.38084
	314.802507
	3148.02507

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0032
	0.02304
	0.576

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	28.66349418
	630.278491
	5573.67306

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)













	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	Таблица 2.3

	Таблица групп суммаций на существующее положение

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по

	Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от

	25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный

	код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.





2.8. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ
 Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).
Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных МООС РК. Исходными данными для расчета явились характеристики технологического оборудования, состав и расход компонентов, представленные Заказчиком.
Расчеты приведены ниже.



2.8.1. Расчеты  выбросов вредных веществ.

Источник загрязнения № 6001, Технологический транспорт
Источник выделения № 001, Перемещение техники

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =2
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,02
Vср = N * Z / n
Vср =0,200
Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1
Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2
Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 
Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5
Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45
Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) ,C5 =1,5
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,2
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450
Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002
Время работы, час/год , _T_ =4500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 
_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 
_G_ =0,1716
Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =2,7791
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,1716
	2,7791



Источник загрязнения № 6002, Рудный склад пандуса №2 РОФ
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)
Материал: Руда-барит
Влажность материала в диапазоне: 8-9%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2) , K1 =1,2
Коэфф., учитывающий сдувание пыли со склада:
для действующих отвалов, К2 =1
менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2
Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3)
(разгрузка автосамосвалов) Q =55
Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD =200000
Максимальное количество материала, поступающего на склад,  т/час , MH =41,67
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности склада,
w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0
Площадь пылящей поверхности склада, м2,
Действующий  S =15000
Менее 3-х лет  S =0
Более 3-х лет   S =10000
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =110

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:
Валовый выброс, т/год (9.12),
M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6
M1 =2,64
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),
G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600
G1 =0,15279
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:
Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),
M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 
M2 =1,850688
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),
G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 
G2 =0,024
Итого валовый выброс, т/год, 
_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =4,490688
Максимальный из разовых выброс, г/с , 
_G_= G2 =0,15279
наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,15279
	4,490688



Источник загрязнения № 6003, Горнотехнологическое оборудование 
Источник выделения № 001,Погрузка руды в приемный бункер

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

Материал Барит
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2
Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5760
Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1
Объем руды, тн/год ,V=200000
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=34,72
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,3472
Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =7,2000
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,3472
	7,2000
	



Источник загрязнения № 6004, Ленточный конвейер  № 1
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно- строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов
Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера
Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5
Длина конвейера, м, В = 20
Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03
Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5760

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :
Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 
I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 
0,03000Валовый выброс, т/год, 
I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =0,6220800
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0300
	0,6220800
	



Источник выделения № 002, Пересыпка с ленточного конвейера в приемный бункер КСД

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Материал: Барит
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1
Влажность материала в диапазоне: 10%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1
Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4
Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =1
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,66
Время работы, час/год , _T_ =5760
 
Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 
G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600
G =0,0833
Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
M =1,7277
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0833
	1,7277
	



Источник загрязнения № 6005, Ленточный питатель
Источник выделения № 001, Пересыпка с ленточного питателя на конвейер № 1а

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал:Барит
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1
Влажность материала в диапазоне: 10%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1
Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4
Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =1
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,66
Время работы, час/год , _T_ =5760
 Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 
G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600
G =0,0667
Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
M =1,3822
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0667
	1,3822


Источник загрязнения № 6006, Ленточный конвейер  № 1а
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно- строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов 
Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера
Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5
Длина конвейера, м, В = 15
Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03
Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5760

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :
Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 
I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 0,02250
Валовый выброс, т/год, 
I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =0,4665600
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0225
	0,4665600



Источник загрязнения № 6007, Узел пересыпки
Источник выделения № 001, Пересыпка с ленточного конвейера на грохот ГИТ-31

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал:Барит
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1
Влажность материала в диапазоне: 10%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1
Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4
Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =1
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,66
Время работы, час/год , _T_ =5760
 Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 
G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600
G =0,0833
Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
M =1,7277
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0833
	1,7277



Источник загрязнения № 0001, Труба циклона 
Источник выделения № 001, Комплекс среднего дробления

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал:Барит
На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении)
Вид оборудования: КСД
Объем отходящих газов, м3/сек, V=2,44
Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 21
Местный отсос пыли  проводится
Наименование ПГОУ: Циклон ЦН-15
КПД очистки, % , _KPD_ =0,85
Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , _T_ =5760
Количество оборудования данного типа , _KOLIV_ =1
Количество одновременно работающих обордования данного типа , N1 =1
Поправочный коэффициент К =0,4

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , 
_G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )
_G_ =3,0744
Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , 
_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
_M_ =63,750758
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	3,0744
	63,7508



Источник загрязнения № 6008, Узел пересыпки
Источник выделения № 001, Пересыпка  с дробилки на ленточный конвейер № 2

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Материал:Барит
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1
Влажность материала в диапазоне: 10%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1
Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4
Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,5
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,66
Время работы, час/год , _T_ =5760
 Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 
G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600
G =0,0333
Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
M =0,6911
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0333
	0,6911



Источник загрязнения № 6009, Ленточный конвейер  № 2
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов
Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера
Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5
Длина конвейера, м, В = 18
Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03
Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5760

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :
Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 
I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 0,02700
Валовый выброс, т/год, 
I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =0,5598720
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0270
	0,5598720



Источник загрязнения № 6010, Узел пересыпки
Источник выделения № 001, Пересыпка с ленточного конвейера на КМД

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Материал:Барит
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , 
К4 =1
Влажность материала в диапазоне: 10%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1
Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4
Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   
К9 =1
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,66
Время работы, час/год , _T_ =5760
 Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 
G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600
G =0,0833
Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
M =1,7277
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0833
	1,7277




	Источник загрязнения № 0002, Труба циклона 
	
	
	

	Источник выделения № 001, Комплекс среднего дробления
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Материал:
	Барит
	
	
	
	
	
	

	На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении)

	Вид оборудования: 
	КСД
	
	
	
	
	

	Объем отходящих газов, м3/сек, V=
	2,44
	
	
	

	Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 
	21
	
	

	Местный отсос пыли  проводится
	
	
	
	

	Наименование ПГОУ:
	 Циклон ЦН-15
	
	
	
	

	КПД очистки, % , 
	_KPD_ =
	0,85
	
	
	
	

	Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , 
	

	_T_ =
	5760
	
	
	
	
	
	

	Количество оборудования данного типа , 
	_KOLIV_ =
	1
	
	
	

	Количество одновременно работающих обордования данного типа , 
	N1 =
	1

	Поправочный коэффициент
	К =
	0,4
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )
	

	_G_ =
	3,0744
	
	
	
	
	
	

	Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
	

	_M_ =
	63,750758
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	3,0744
	63,7508




	Источник загрязнения № 6011, Узел пересыпки
	
	
	

	Источник выделения № 001, Пересыпка с  КМД на ленточный конвейер № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материал:
	Барит
	
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
	

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)
	К1=
	0,03
	
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
	

	ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)
	К2=
	0,01
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)
	К3=
	1,2
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , 
	К4 =
	1
	

	Влажность материала в диапазоне: 10%
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , 
	К5=
	0,1
	
	

	Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=
	0,4
	
	

	Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 
	1
	
	

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   
	

	К9 =
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Высота пересыпки, м, Н=
	1
	
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,5
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	41,66
	
	

	Время работы, час/год , 
	_T_ =
	5760
	
	 
	
	

	Эффективность средств пылеподавления, ή=
	0
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:
	
	

	Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 
	
	
	
	
	

	G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600
	
	

	G =
	0,0833
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
	
	
	
	

	M =
	1,7277
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0833
	1,7277
	




	Источник загрязнения № 6012, Ленточный конвейер  № 3
	
	
	

	Источник выделения № 001, Поверхность пыления
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно-
	
	

	строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов
	
	
	

	Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера
	
	
	
	

	Ширина конвейерной ленты, м, L=
	0,5
	
	
	
	
	

	Длина конвейера, м, В = 
	15
	
	
	
	
	
	

	Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 
	0,03
	
	
	
	

	Показатель измельчения горной массы , м, γ =
	0,1
	
	
	
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	5760
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество твердых частиц, :
	
	
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
	
	
	

	I1 = 
	0,02250
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	
	
	

	I =
	0,4665600
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0225
	0,4665600
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения № 002, Пересыпка с ленточного конвейера в накопительный бункер

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материал:
	Барит
	
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
	

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)
	К1=
	0,03
	
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
	

	ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)
	К2=
	0,01
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)
	К3=
	1,2
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , 
	К4 =
	1
	

	Влажность материала в диапазоне: 10%
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , 
	К5=
	0,1
	
	

	Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=
	0,4
	
	

	Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 
	1
	
	

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   
	

	К9 =
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Высота пересыпки, м, Н=
	1
	
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,5
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	41,66
	
	

	Время работы, час/год , 
	_T_ =
	5760
	
	 
	
	

	Эффективность средств пылеподавления, ή=
	0
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:
	
	

	Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 
	
	
	
	
	

	G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600
	
	

	G =
	0,0833
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
	
	
	
	

	M =
	1,7277
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0833
	1,7277
	




	Источник загрязнения № 6013, Узел пересыпки
	
	
	

	Источник выделения № 001, Пересыпка с питателя на ленточный конвейер

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материал:
	Барит
	
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
	

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)
	К1=
	0,03
	
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
	

	ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)
	К2=
	0,01
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)
	К3=
	1,2
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , 
	К4 =
	1
	

	Влажность материала в диапазоне: 10%
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , 
	К5=
	0,1
	
	

	Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=
	0,4
	
	

	Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 
	1
	
	

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   
	

	К9 =
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Высота пересыпки, м, Н=
	1
	
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,5
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	41,66
	
	

	Время работы, час/год , 
	_T_ =
	5760
	
	 
	
	

	Эффективность средств пылеподавления, ή=
	0
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:
	
	

	Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 
	
	
	
	
	

	G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600
	
	

	G =
	0,0833
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
	
	
	
	

	M =
	1,7277
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0833
	1,7277
	




	Источник загрязнения № 6013, Ленточный конвейер  № 4
	
	

	Источник выделения № 002, Поверхность пыления
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно-
	

	строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов
	
	

	Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера
	
	
	

	Ширина конвейерной ленты, м, L=
	0,5
	
	
	
	

	Длина конвейера, м, В = 
	20
	
	
	
	
	

	Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 
	0,03
	
	
	

	Показатель измельчения горной массы , м, γ =
	0,1
	
	
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	5760
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество твердых частиц, :
	
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
	

	I1 = 
	0,03000
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	
	

	I =
	0,6220800
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0300
	0,6220800




	Источник загрязнения № 6014, Узел пересыпки грохота ГВИ-32
	

	Источник выделения № 001, Пересыпка с питателя на ленточный конвейер

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материал:
	Барит
	
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
	

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)
	К1=
	0,03
	
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
	

	ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)
	К2=
	0,01
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)
	К3=
	1,2
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , 
	К4 =
	1
	

	Влажность материала в диапазоне: 10%
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , 
	К5=
	0,1
	
	

	Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=
	0,4
	
	

	Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 
	1
	
	

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   
	

	К9 =
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Высота пересыпки, м, Н=
	1
	
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,5
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	41,66
	
	

	Время работы, час/год , 
	_T_ =
	5760
	
	 
	
	

	Эффективность средств пылеподавления, ή=
	0
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:
	
	

	Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 
	
	
	
	
	

	G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600
	
	

	G =
	0,0833
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
	
	
	
	

	M =
	1,7277
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0833
	1,7277
	



Источник загрязнения № 6015, № 6017, № 6019  Конус концентрата,                                                 Конус кл. 10, Конус кл. 20 
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)
Материал: Руда
Влажность материала в диапазоне: 10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,1
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2
Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:
для действующих складов,К2 =1
Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,
w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0
Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =15000
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:
Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),
M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 
M2 =0,412128
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),
G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 
G2 =0,018
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,018
	0,412128




	Источник загрязнения № 6016, № 6018, № 6020, Горнотехнологическое оборудование 

	Источник выделения № 001, Погрузка концентрата, хвостов кл. 10, хвостов 20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	
	
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	Материал
	Барит
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
	
	

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)
	Р1=
	0,03
	
	
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
	
	

	ко всей пыли в материале, (табл.1)
	Р2=
	0,01
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)
	Р3=
	1,2
	
	

	Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
	
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , 
	Р4=
	0,2
	
	
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	5000
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=
	1
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 
	1
	
	
	
	

	Объем руды, тн/год ,V=
	100000
	
	
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	20,00
	
	

	Высота пересыпки, м, Н=
	1
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,5
	
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
	
	

	Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  

	G1 =
	0,2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	
	
	

	M1 =
	3,6000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,2000
	3,6000
	
	




	Источник загрязнения № 6021, Технологический транспорт
	
	
	

	Источник выделения № 001, Перевозка хвостов кл. 10-20 на склад пром. продукта

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	
	
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Число бульдозеров, работающих в  на площадке , 
	n =
	2
	
	
	
	

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , 
	N =
	2
	
	
	

	Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , 
	Z =
	0,3
	
	
	

	Vср = N * Z / n
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vср =
	0,300
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий cреднюю
	
	
	
	
	
	
	

	грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , 
	C1 =
	1
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , 
	
	
	

	C2 =
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , 
	C3 =
	0,5
	
	

	Средняя площадь грузовой платформы, м2 , 
	F =
	6
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , 
	
	
	

	C4 =
	1,45
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , 
	C5 =
	1,5
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , 
	C6 =
	0,2
	
	
	

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , 
	Q1 =
	1450
	
	
	

	Значение пылевыделения с единицы фактической
	
	
	
	
	

	поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , 
	Q2 =
	0,002
	
	

	Время работы, час/год , 
	_T_ =
	5760
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 
	
	
	
	
	

	_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 
	
	
	

	_G_ =
	0,2521
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
	
	
	
	
	

	_M_ =
	5,2277
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,2521
	5,2277
	
	



Источник загрязнения № 6022-6023,  Склад пром. продукта кл 10, кл 20)
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)
Материал: Хвосты 10, 20
Влажность материала в диапазоне: 10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2
Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:
для действующих складов,К2 =1
Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,
w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0
Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =9000
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:
Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),
M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 
M2 =0,494554
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),
G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 
G2 =0,0216
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,0216
	0,494554



Источник загрязнения № 6024,  Склад пром. продукта кл. 10
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)
Материал: Хвосты 10, 20
Влажность материала в диапазоне: 10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2
Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:
для действующих складов,К2 =1
Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,
w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0
Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =12000
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:
Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),
M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 
M2 =0,659405
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),
G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 
G2 =0,0288
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,0288
	0,659405



Источник загрязнения № 6025,  Склад пром. продукта кл. 20
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.
Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)
Материал: Хвосты 10, 20
Влажность материала в диапазоне: 10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2
Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:
для действующих складов,К2 =1
Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,
w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0
Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =19000
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:
Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),
M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 
M2 =1,044058
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),
G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 
G2 =0,0456
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,0456
	1,044058



Источник загрязнения № 6026, Шихтовочная  площадка РОФ
Источник выделения № 001, Шихтовка концентрата
 
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
МатериалРуда
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2
Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4000
Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1
Объем руды, тн/год ,V=100000
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=25,00
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,2500
Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =3,6000
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,2500
	3,6000
	



Источник загрязнения № 6027, Шихтовочная  площадка № 1
Источник выделения № 001, Поверхность пыления
 
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
МатериалРуда
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2
Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4000
Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1
Объем руды, тн/год ,V=100000
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=25,00
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,2500
Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =3,6000
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,2500
	3,6000
	



Источник загрязнения № 6028, Технологический транспорт
Источник выделения № 001, Погрузка перемещенного концентрата
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
МатериалКонцентрат (ьарит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2
Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4500
Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1
Объем руды, тн/год ,V=100000
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=22,22
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,2222
Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =3,6000
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,2222
	3,6000
	



Источник загрязнения № 6029, Технологический транспорт
 Источник выделения № 001, Перевозка концентрата на шихтовочную площадку
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,3
Vср = N * Z / n
Vср =0,600
Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1
Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2
Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 
Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5
Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45
Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,2
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450
Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002
Время работы, час/год , _T_ =4500
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 
_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 
_G_ =0,2469
Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =3,9996
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,2469
	3,9996
	



Источник загрязнения № 6030, Технологический транспорт
 
Источник выделения № 001, Разгрузка концентрата на шихтовочной площадке
 
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
МатериалКонцентрат (барит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2
Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4500
Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1
Объем руды, тн/год ,V=60000
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=13,33
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,1333
Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =2,1600
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,1333
	2,1600



Источник загрязнения № 6031, Горнотехнологическое оборудование 
Источник выделения № 001, Погрузка промпродукта при чистке карт
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
МатериалБарит
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2
Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1000
Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1
Объем руды, тн/год ,V=10000
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=10,00
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,1000
Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,3600
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,1000
	0,3600
	



Источник загрязнения № 6032, Технологический транспорт
 
Источник выделения № 001, Перевозка промпродукта при чистке карт
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,3
Vср = N * Z / n
Vср =0,600
Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1
Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2
Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 
Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5
Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45
Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,2
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450
Значение пылевыделения с единицы фактической
поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002
Время работы, час/год , _T_ =1500
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 
_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 
_G_ =0,2469
Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =1,3332
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,2469
	1,3332



Источник загрязнения № 6033, Технологический транспорт
 Источник выделения № 001, Разгрузка промпродукта при чистке карт
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
МатериалБарит
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2
Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1000
Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1
Объем руды, тн/год ,V=10000
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=10,00
Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,1000
Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,3600
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,1000
	0,3600



Источник загрязнения № 6034,  Склад пром. продукта (обогащения)
Источник выделения № 001, Поверхность пыления
 
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.
Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)
Материал: Глина
Влажность материала в диапазоне: 8-9 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2
Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:для действующих складов,К2 =1
Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,
w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0
Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =19000
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:
Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),
M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 
M2 =1,044058
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),
G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 
G2 =
0,0456
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,0456
	1,044058




Помольный комплекс
На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении)
Материал: Барит
Вид оборудования: Мельница 
1 Ступень очистки
Наименование ПГОУ:
Циклон ЦН-15
КПД очистки, % , _KPD_ =0,8
2 Ступень очистки
Наименование ПГОУ:
Рукавный фильтр
КПД очистки, % , _KPD_ =0,8
Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , _T_ =7200
 Количество оборудования данного типа , _KOLIV_ =1
Количество одновременно работающих оборудования данного типа , N1 =1
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )
	
	
	

	Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Источник загрязнения № 0003, Труба циклона Помольного комплекса
	
	
	

	Источник выделения № 001, Мельница № 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ - протокол замеров
	
	
	
	

	 _G_ = 
	
	0,0121
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,
	
	
	
	
	
	
	

	 _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
	
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,313632
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Источник загрязнения № 0004, Труба циклона Помольного комплекса
	
	
	

	Источник выделения № 001, Мельница № 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ - протокол замеров
	
	
	
	

	 _G_ = 
	
	0,0121
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,
	
	
	
	
	
	
	

	 _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
	
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,313632
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Источник загрязнения № 0005, Труба циклона Помольного комплекса
	
	
	

	Источник выделения № 001, Мельница № 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ - протокол замеров
	
	
	
	

	 _G_ = 
	
	0,0121
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,
	
	
	
	
	
	
	

	 _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
	
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,313632
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Источник загрязнения № 0006, Труба циклона Помольного комплекса
	
	
	

	Источник выделения № 001, Мельница № 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ - протокол замеров
	
	
	
	

	 _G_ = 
	
	0,0121
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,
	
	
	
	
	
	
	

	 _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
	
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,313632
	
	
	
	
	
	
	
	
	



   Рудный склад богатой руды № 1
	Источник загрязнения № 6035, Технологический транспорт
	
	
	

	Источник выделения № 001, Перемешивание руды
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	
	
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Число бульдозеров, работающих в  на площадке , 
	n =
	1
	
	
	
	

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , 
	N =
	5
	
	
	

	Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , 
	Z =
	0,1
	
	
	

	Vср = N * Z / n
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vср =
	0,500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий cреднюю
	
	
	
	
	
	
	

	грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , 
	C1 =
	1
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , 
	
	
	

	C2 =
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , 
	C3 =
	0,5
	
	

	Средняя площадь грузовой платформы, м2 , 
	F =
	6
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , 
	
	
	

	C4 =
	1,45
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , 
	C5 =
	1,5
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , 
	C6 =
	0,2
	
	
	

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , 
	Q1 =
	1450
	
	
	

	Значение пылевыделения с единицы фактической
	
	
	
	
	

	поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , 
	Q2 =
	0,002
	
	

	Время работы, час/год , 
	_T_ =
	2500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 
	
	
	
	
	

	_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 
	
	
	

	_G_ =
	0,2066
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
	
	
	
	
	

	_M_ =
	1,8595
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,2066
	1,8595
	
	



Источник загрязнения № 6036,  Рудный склад богатой руды № 1
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.
Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)
Материал: Руда
Влажность материала в диапазоне: 8-9 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2
Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:
для действующих складов,К2 =1
Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,
w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0
Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =5000
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:
Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),
M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 
M2 =0,274752
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),
G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 
G2 =0,012
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,012
	0,274752




	Источник загрязнения № 6037, Технологический транспорт
	
	
	

	Источник выделения № 001, Погрузка в приемный бункер КСД
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	
	
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	Материал
	Руда
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
	
	

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)
	Р1=
	0,03
	
	
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
	
	

	ко всей пыли в материале, (табл.1)
	Р2=
	0,01
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)
	Р3=
	1,2
	
	

	Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
	
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , 
	Р4=
	0,2
	
	
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	4500
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=
	0
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 
	1
	
	
	
	

	Объем руды, тн/год ,V=
	200000
	
	
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	44,44
	
	

	Высота пересыпки, м, Н=
	1,5
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,6
	
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
	
	

	Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  

	G1 =
	0,0533
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	
	
	

	M1 =
	0,8640
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,0533
	0,8640
	
	




	Источник загрязнения № 6038, Узел пересыпки
	
	
	
	

	Источник выделения № 001, Пересыпка на щековую дробилку
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	
	
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	Материал
	Руда
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
	
	

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)
	Р1=
	0,03
	
	
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
	
	

	ко всей пыли в материале, (табл.1)
	Р2=
	0,01
	
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)
	Р3=
	1,2
	
	

	Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
	
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , 
	Р4=
	0,2
	
	
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	5760
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=
	0,10
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 
	1
	
	
	
	

	Объем руды, тн/год ,V=
	200000
	
	
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	34,72
	
	

	Высота пересыпки, м, Н=
	0,5
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,4
	
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
	
	

	Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  

	G1 =
	0,0278
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	
	
	

	M1 =
	0,5760
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,0278
	0,5760
	
	



	Источник загрязнения № 0007, КСД Помола
	
	
	
	

	Источник выделения № 001, Комплекс среднего дробления
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материал:
	Барит
	
	
	
	
	
	
	

	На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении)

	Вид оборудования: 
	КСД
	
	
	
	
	
	

	Объем отходящих газов, м3/сек, V=
	2,44
	
	
	
	

	Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 
	21
	
	
	

	Местный отсос пыли  проводится
	
	
	
	
	

	Наименование ПГОУ:
	 Циклон ЦН-15
	
	
	
	
	

	КПД очистки, % , 
	_KPD_ =
	0,85
	
	
	
	
	

	Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , 
	
	

	_T_ =
	5760
	
	
	
	
	
	
	

	Количество оборудования данного типа , 
	_KOLIV_ =
	1
	
	
	
	

	Количество одновременно работающих обордования данного типа , 
	N1 =
	1
	

	Поправочный коэффициент
	К =
	0,4
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )
	
	

	_G_ =
	3,0744
	
	
	
	
	
	
	

	Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
	
	

	_M_ =
	63,750758
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	3,0744
	63,7508
	




	Источник загрязнения № 6039, Узел пересыпки
	
	

	Источник выделения № 001, Пересыпка с дробилки на конвейер № 1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	Материал
	Руда
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)
	Р1=
	0,03
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

	ко всей пыли в материале, (табл.1)
	Р2=
	0,01
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)
	Р3=
	1

	Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , 
	Р4=
	0,2
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	5760
	
	

	Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=
	0
	
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 
	1
	
	

	Объем руды, тн/год ,V=
	200000
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	34,72

	Высота пересыпки, м, Н=
	0,7
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,7
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

	Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  

	G1 =
	0,0405
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	

	M1 =
	0,8400
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,0405
	0,8400



	Источник загрязнения № 6040, Ленточный конвейер  № 1
	
	
	

	Источник выделения № 001, Поверхность пыления
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно-
	
	

	строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов
	
	
	

	Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера
	
	
	
	

	Ширина конвейерной ленты, м, L=
	0,5
	
	
	
	
	

	Длина конвейера, м, В = 
	20
	
	
	
	
	
	

	Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 
	0,03
	
	
	
	

	Показатель измельчения горной массы , м, γ =
	0,1
	
	
	
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	5760
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество твердых частиц, :
	
	
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
	
	

	I1 = 
	0,03000
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	
	
	

	I =
	0,6220800
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0300
	0,6220800
	




	Источник загрязнения № 6040, Узел пересыпки
	
	
	

	Источник выделения № 002, Пересыпка с ленточного конвейера в накопительный бункер

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	Материал
	Руда
	
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
	

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)
	Р1=
	0,03
	
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
	

	ко всей пыли в материале, (табл.1)
	Р2=
	0,01
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)
	Р3=
	1
	

	Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , 
	Р4=
	0,2
	
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	5760
	
	
	

	Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=
	0
	
	
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 
	1
	
	
	

	Объем руды, тн/год ,V=
	200000
	
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	34,72
	

	Высота пересыпки, м, Н=
	0,7
	
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,7
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
	

	Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  

	G1 =
	0,0405
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	
	

	M1 =
	0,8400
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,0405
	0,8400
	




	Источник загрязнения № 6041, Технологический транспорт
	
	

	Источник выделения № 001, Загрузка в автотранспорт
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	Материал
	Руда
	
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
	

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)
	Р1=
	0,03
	
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
	

	ко всей пыли в материале, (табл.1)
	Р2=
	0,01
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)
	Р3=
	1
	

	Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , 
	Р4=
	0,2
	
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	5760
	
	
	

	Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=
	1
	
	
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 
	1
	
	
	

	Объем руды, тн/год ,V=
	200000
	
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	34,72
	

	Высота пересыпки, м, Н=
	0,7
	
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,7
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
	

	Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  

	G1 =
	0,4051
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	
	

	M1 =
	8,4000
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,4051
	8,4000
	




	Источник загрязнения № 6042,  Технологический транспорт
	
	
	

	Источник выделения № 001, Перевозка на шихтовочную площадку
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	
	
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Число бульдозеров, работающих в  на площадке , 
	n =
	1
	
	
	
	

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , 
	N =
	2
	
	
	

	Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , 
	Z =
	0,3
	
	
	

	Vср = N * Z / n
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vср =
	0,600
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий cреднюю
	
	
	
	
	
	
	

	грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , 
	C1 =
	1
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , 
	
	
	

	C2 =
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , 
	C3 =
	0,5
	
	

	Средняя площадь грузовой платформы, м2 , 
	F =
	6
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , 
	
	
	

	C4 =
	1,45
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , 
	C5 =
	1,5
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , 
	C6 =
	0,2
	
	
	

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , 
	Q1 =
	1450
	
	
	

	Значение пылевыделения с единицы фактической
	
	
	
	
	

	поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , 
	Q2 =
	0,002
	
	

	Время работы, час/год , 
	_T_ =
	4000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 
	
	
	
	
	

	_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 
	
	
	

	_G_ =
	0,2469
	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
	
	
	
	
	

	_M_ =
	3,5552
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,2469
	3,5552
	
	




	Источник загрязнения № 6042, Технологический транспорт
	
	

	Источник выделения № 002, Разгрузка на шихтовочной площадке
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	Материал
	Руда
	
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
	

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)
	Р1=
	0,03
	
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
	

	ко всей пыли в материале, (табл.1)
	Р2=
	0,01
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)
	Р3=
	1
	

	Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
	
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , 
	Р4=
	0,2
	
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	4000
	
	
	

	Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=
	1
	
	
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 
	1
	
	
	

	Объем руды, тн/год ,V=
	200000
	
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	50,00
	

	Высота пересыпки, м, Н=
	0,7
	
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,7
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
	

	Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  

	G1 =
	0,5833
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	
	

	M1 =
	8,4000
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,5833
	8,4000
	



Источник загрязнения № 6043, Шихтовочная площадка
Источник выделения № 001, Шихтование

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
Материал Руда
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1
Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4000
Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1
Объем руды, тн/год ,V=200000
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=50,00
Высота пересыпки, м, Н=0,7
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,7

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,5833
Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =8,4000
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,5833
	8,4000



Источник загрязнения № 6044,  Шихтовочная  площадка 
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.
Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)
Материал: Глина
Влажность материала в диапазоне: 8-9 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0,2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2
Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:
для действующих складов,К2 =1
Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0
Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =4200
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:
Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),
M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 
M2 =0,230792
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),
G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 
G2 =0,01008
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,01008
	0,230792



Источник загрязнения № 6045, Технологический транспорт
Источник выделения № 001, Погрузка руды в автотранспорт
Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
Материал Руда
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы
с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению
ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1
Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2
Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5760
Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1
Объем руды, тн/год ,V=40000
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=6,94
Высота пересыпки, м, Н=0,7
Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,7
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:
Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,0810
Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,6800
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,0810
	1,6800
	
	



Источник загрязнения № 6046,  Технологический транспорт
 Источник выделения № 001, Перевозка руды до приемного бункера мельниц

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , 
Z =0,3
Vср = N * Z / n
Vср =0,600
Коэфф., учитывающий cреднююгрузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1
Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2
Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 
Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5
Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =
6
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45
Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,2
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450
Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002
Время работы, час/год , _T_ =5760
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 
_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 
_G_ =0,2469
Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =5,1194
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,2469
	5,1194



	Источник загрязнения № 6047, Технологический транспорт
	

	Источник выделения № 001-004, Загрузка в приемный бункер мельницы

	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.
	

	Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

	Материал
	Руда
	
	
	
	
	
	

	Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

	с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)
	Р1=
	0,03
	

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

	ко всей пыли в материале, (табл.1)
	Р2=
	0,01
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)
	Р3=
	1

	Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%
	
	
	
	

	Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , 
	Р4=
	0,2
	

	Годовое количество рабочих часов, ч/год , 
	_T_ =
	5760
	
	

	Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=
	1
	
	

	Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 
	1
	
	

	Объем руды, тн/год ,V=
	40000
	
	
	
	

	Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , 
	q=
	6,94

	Высота пересыпки, м, Н=
	0,7
	
	
	
	

	Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=
	0,7
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	

	Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

	Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  

	G1 =
	0,0810
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
	
	

	M1 =
	1,6800
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,0810
	1,6800



Источник загрязнения № 6048, Склад отсева
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.
Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)
Материал: Глина
Влажность материала в диапазоне: 8-9 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2
Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:для действующих складов,К2 =1
Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0
Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =5000
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:
Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),
M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 
M2 =0,274752
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),
G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 
G2 =0,012
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,012
	0,274752



Источник загрязнения №  6049, Дверной проем РОФ сварочный пост
Источник выделения № 001, Металлообработка
 
 Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал):  МР-3
Расход сварочных материалов, кг/год ,В=2000
Фактический максимальный расход сварочных материалов,с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1
Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,77
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год
_M_ =0,01954
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600
_G_ =0,002713889
Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,73
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
_M_ =0,00346
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,
_G_ = GIS * BMAX / 3600
_G_ =0,000480556
Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/
Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
GIS =
0,4
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
_M_ =
0,0008
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600
_G_ =
0,000111111
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,002713889
	0,01954
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/  
	0,000480556
	0,00346
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/  
	0,000111111
	0,0008
	


Источник загрязнения №  6049, Дверной проем
Источник выделения № 002, Металлообработка
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год , B =2000
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2
Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9
Валовый выброс, т/год (5.1) ,
 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
 _M_ =0,0278
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0077222
Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ = 0,00218
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600
_G_ =0,0006056
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
_M_ =0,002
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0005556
Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_=0,002
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0005556
Газы:
Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ = 0,00186
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600 
 _G_ = 0,0005167
Примесь:0301 Азот диоксид
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ = 0,0054
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ = 0,0015
Примесь:0337 Углерод оксид
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ = 0,0266
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ = 0,0073889
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,02780

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/  
	0,000606
	0,00218

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00540

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,02660

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/  
	0,00052
	0,00186

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - /впересчете на фтор/
	0,00056
	0,00200

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00200


Источник загрязнения №  6049, Дверной проем
Источник выделения № 003, Металлообработка
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал):  МР-4
Расход сварочных материалов, кг/год ,В=2000
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1
Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год
_M_ =0,0198
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600
_G_ =0,00275
Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
_M_ =0,0022
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,
_G_ = GIS * BMAX / 3600
_G_ =0,000305556
Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) ,  GIS =0,4
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
_M_ =0,0008
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600
_G_ =0,000111111
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00275
	0,0198

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/  
	0,000305556
	0,0022

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/  
	0,000111111
	0,0008



Источник загрязнения №  6049, Дверной проем
Источник выделения № 004, Металлообработка
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =2000
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,6
Газы:
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,03
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,006666667
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,006666667
	0,03


Источник загрязнения №  6050, Дверной проем
Источник выделения № 005, Металлообработка
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка  кислородно-ацетиленовой смесью
Расход сварочных материалов, кг/год , B =2000
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5
Газы:
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =22
Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,044
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,009167
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,0092
	0,044
	


Источник загрязнения №  6049, Дверной проем помол РМУ
Источник выделения № 006, Металлообработка
  Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004
Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Токарный станок
Время работы ед.оборудования,ч/д: , T =1
Число станков данного типа: , NS =1
Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =2000
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2
Примесь:2902 Взвешенные вещества
Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0063
Валовый выброс ЗВ,т/год: , 
 _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,009072
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1
_G_ = 0,00126
ИТОГО  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00126
	0,009072
	


Источник загрязнения №  6049, Дверной проем
Источник выделения № 007, Металлообработка
  Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004
Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Фрезерный станок
Время работы ед.оборудования,ч/д: , T =2
Число станков данного типа: , NS =1
Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , 
_T_ =2000
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2
Примесь:2902 Взвешенные вещества
Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0139
Валовый выброс ЗВ,т/год: , 
 _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,020016
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1
_G_ = 0,00278
ИТОГО  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00278
	0,020016



Источник загрязнения №  6049, Дверной проем
Источник выделения № 008, Металлообработка

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004
Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 350 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =2000
Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ =1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 =1
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,016
Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,02304
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0032
Примесь:2902 Взвешенные вещества
Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,024
Валовый выброс, т/год (1) , 
_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,03456
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 
_G_ = KN * GV * NS1
 _G_ =0,0048
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0048
	0,03456
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0032
	0,02304
	



Источник загрязнения №  6049, Дверной проем
Источник выделения № 009, Металлообработка

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004
Технология обработки: Механическая обработка металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Местный отсос пыли не проводится
Вид оборудования: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =2000
Число станков данного типа: , NS =1
Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2
Примесь:2902 Взвешенные вещества
Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.4): , GV =0,011
Валовый выброс ЗВ,т/год: , 
 _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,01584
Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1
_G_ = 0,0022
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0022
	0,01584
	



	Источник загрязнения №  6050, Дверной проем
	
	
	
	
	

	Источник выделения № 001, Металлообработка
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	
	
	

	при сварочных работах (по величинам удельных
	
	
	
	
	

	выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
	
	
	
	
	

	Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
	
	
	

	Электрод (сварочный материал):  МР-3
	
	
	
	
	

	Расход сварочных материалов, кг/год ,
	В=
	2000
	
	
	

	Фактический максимальный расход сварочных материалов,
	
	
	
	

	с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , 
	BMAX =
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS =
	9,77
	
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год
	
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,01954
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600
	
	
	
	
	
	

	_G_ =
	0,002713889
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS =
	1,73
	
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
	
	
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,00346
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,
	
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600
	
	
	
	
	
	

	_G_ =
	0,000480556
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/
	
	

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS =
	0,4
	
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
	
	
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,0008
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600
	
	
	
	
	
	

	_G_ =
	0,000111111
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,002713889
	0,01954
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/  
	0,000480556
	0,00346
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/  
	0,000111111
	0,0008
	



	Источник загрязнения №  6050, Дверной проем
	
	
	

	Источник выделения № 002, Металлообработка
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	
	

	при сварочных работах (по величинам удельных
	
	
	

	выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
	
	
	
	

	Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
	
	

	Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
	
	
	

	Расход сварочных материалов, кг/год ,
	 B =
	2000
	
	

	Фактический максимальный расход сварочных материалов,
	
	

	с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , 
	BMAX =
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) ,
	 GIS =
	13,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) ,
	
	
	
	
	

	 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
	
	
	
	
	

	 _M_ =
	0,0278
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600 
	
	
	
	
	

	_G_ =
	0,0077222
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS =
	1,09
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
	
	
	
	
	

	_M_ = 
	0,00218
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600
	
	
	
	
	

	_G_ =
	0,0006056
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS =
	1
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,002
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600 
	
	
	
	
	

	_G_ =
	0,0005556
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) ,
	 GIS =
	1
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
	
	
	
	
	

	_M_=
	0,002
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600 
	
	
	
	
	

	_G_ =
	0,0005556
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Газы:
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS = 
	0,93
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
	
	
	
	
	

	_M_ = 
	0,00186
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600 = 
	
	
	
	
	

	_G_ = 
	0,0005167
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0301 Азот диоксид

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS = 
	2,7
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
	
	
	
	
	

	_M_ = 
	0,0054
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600 
	
	
	
	
	

	_G_ = 
	0,0015
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0337 Углерод оксид

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS = 
	13,3
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
	
	
	
	
	

	_M_ = 
	0,0266
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600 
	
	
	
	
	

	_G_ = 
	0,0073889
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,02780

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/  
	0,000606
	0,00218

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00540

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,02660

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/  
	0,00052
	0,00186

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - /впересчете на фтор/
	0,00056
	0,00200

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00200



	Источник загрязнения №  6050, Дверной проем
	
	
	
	
	

	Источник выделения № 003, Металлообработка
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	
	
	

	при сварочных работах (по величинам удельных
	
	
	
	
	

	выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
	
	
	
	
	

	Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
	
	
	

	Электрод (сварочный материал):  МР-4
	
	
	
	
	

	Расход сварочных материалов, кг/год ,
	В=
	2000
	
	
	

	Фактический максимальный расход сварочных материалов,
	
	
	
	

	с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , 
	BMAX =
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS =
	9,9
	
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год
	
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,0198
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600
	
	
	
	
	
	

	_G_ =
	0,00275
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS =
	1,1
	
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
	
	
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,0022
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,
	
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600
	
	
	
	
	
	

	_G_ =
	0,000305556
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/
	
	

	Удельное выделение загрязняющих веществ,
	
	
	
	
	

	г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 
	GIS =
	0,4
	
	
	

	Валовый выброс, т/год (5.1) , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
	
	
	
	
	
	
	

	_M_ =
	0,0008
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
	
	
	
	
	

	_G_ = GIS * BMAX / 3600
	
	
	
	
	
	

	_G_ =
	0,000111111
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00275
	0,0198
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/  
	0,000305556
	0,0022
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/  
	0,000111111
	0,0008
	



Источник загрязнения №  6050, Дверной проем
Источник выделения № 004, Металлообработка
 
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =2000
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1,6
Газы:
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,03
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,006666667
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,006666667
	0,03



Источник загрязнения №  6050, Дверной проем
Источник выделения № 005, Металлообработка

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка  кислородно-ацетиленовой смесью
Расход сварочных материалов, кг/год ,B =2000
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) ,GIS =22
Валовый выброс, т/год (5.1) , 
_M_ = GIS * B / 10 ^ 6
_M_ =0,044
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 
_G_ = GIS * BMAX / 3600
_G_ =0,009167
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,0092
	0,044



Источник загрязнения № 0008, Труба вытяжной вентиляции
Источник выделения № 001, Лаборатория
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Прил. 7.
Материал: Барит
Вид оборудования: Вытяжной шкаф
Объем отходящих газов, м3/сек, V=0,5
Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 0,01
Местный отсос пыли  проводится
Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , _T_ =1500
Количество оборудования данного типа , _KOLIV_ =1
Количество одновременно работающего оборудования данного типа , N1 =1
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,
 _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )
_G_ =0,005
Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , 
_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
_M_ =0,027
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,005
	0,027



Источник загрязнения № 0009, Труба вытяжной вентиляции
Источник выделения № 001, Лаборатория

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Прил. 7.
Материал: Барит
Вид оборудования: Вытяжной шкаф
Объем отходящих газов, м3/сек, V=0,5
Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 0,01
Местный отсос пыли  проводится
Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , _T_ =1500
Количество оборудования данного типа , _KOLIV_ =1
Количество одновременно работающего оборудования данного типа , N1 =1
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,
 _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )
_G_ =0,005
Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , 
_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
_M_ =0,027
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,005
	0,027



Источник загрязнения № 0010, Труба циклона лаборатории
Источник выделения № 001, Дробление материала
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Прил. 7.
Материал: Барит
На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении)
Вид оборудования: Дробилки (4 шт.)
Объем отходящих газов, м3/сек, V=
0,5
Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 
0,05
Местный отсос пыли  проводится
Наименование ПГОУ:  Циклон ЦН-15
КПД очистки, % , _KPD_ =
0,75
Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ =
Количество оборудования данного типа, _KOLIV_ =
1
Количество одновременно работающих оборудования данного типа , N1 =
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,
 _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )
_G_ =
0,00625
Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,
 _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
_M_ =
0,03375 
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,00625
	0,03375




	Источник загрязнения № 6051, Технологический автотранспорт

	Источник выделения № 001, Выхлопная труба
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Список литературы:
	
	
	
	
	
	
	

	Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАСПОРТА
	
	
	

	Расход дизельного топлива, тн/год,        В=
	1800
	
	
	
	

	Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =7200

	Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14)
	w =
	0,013
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0337 Углерод оксид
	
	
	
	
	
	

	Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 
	0,1
	

	Валовый выброс, т/год , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = С * В 
	
	
	
	
	
	
	

	_M_=
	180,00000
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 
	
	
	
	
	

	G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т
	
	
	
	
	
	

	G  =
	6,944444
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	
	
	
	

	Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 
	0,01
	

	Валовый выброс, т/год , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = С * В
	
	
	
	
	
	
	

	_M_=
	18,00
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 
	
	
	
	
	

	G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т
	
	
	
	
	
	

	G  =
	0,6944
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0401 Углеводороды
	
	
	
	
	
	

	Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 
	0,03
	

	Валовый выброс, т/год , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = С * В
	
	
	
	
	
	
	

	_M_=
	54,00
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 
	
	
	
	
	

	G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т
	
	
	
	
	
	

	G  =
	2,0833
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0328 Сажа
	
	
	
	
	
	

	Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 
	15,5
	

	Валовый выброс, т/год , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = С * В / 1000
	
	
	
	
	
	
	

	_M_=
	27,90
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 
	
	
	
	
	

	G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т
	
	
	
	
	
	

	G  =
	1,0764
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0330 Сернистый ангидрид
	
	
	
	
	

	Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 
	0,02
	

	Валовый выброс, т/год , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = С * В 
	
	
	
	
	
	
	

	_M_=
	36,00000
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 
	
	
	
	
	

	G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т
	
	
	
	
	
	

	G  =
	1,3888889
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примесь: 0703 Бензапирен
	
	
	
	
	
	

	Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 
	0,32
	

	Валовый выброс, т/год , 
	
	
	
	
	
	

	_M_ = С * В / 1000000
	
	
	
	
	
	

	_M_=
	0,00058
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 
	
	
	
	
	

	G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т
	
	
	
	
	
	

	G  =
	0,0000222
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год
	

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,6944
	18,00
	

	0337
	Углерод оксид
	6,9444444
	180,00
	

	0401
	Углеводороды
	2,083
	54,00
	

	0330
	Сернистый ангидрид
	1,3888889
	36,00
	

	0328
	Сажа (углерод черный)
	1,0763889
	27,90
	

	0703
	Бензапирен
	0,0000222
	0,0005760
	





3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ
3.1.Метеорологические	характеристики	и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Метеорологические характеристики и коэффициенты для района размещения объекта, в соответствии с требованиями методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
	Наименование характеристики
	Размерность
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы
	cм град
	200

	Коэффициент рельефа местности
	
	1.2

	Средняя максимальная температура воздуха
наиболее жаркого месяца
	°С
	+36,3

	Средняя максимальная температура воздуха
наиболее холодного месяца
	°С
	-11,7

	Коэффициент скорости оседания вредных веществ в атмосфере:
-	для газообразных веществ
-	для взвешенных веществ при эффективности улавливания
90 %
75-90 %
при отсутствии газоочистки
	
	


1.0

	
	
	2.0

	
	
	2.5

	
	
	3.0

	Средняя роза ветров:
	
	

	С
	
	6,5

	СВ
	
	8,4

	В
	
	17,9

	ЮВ
	%
	14,7

	Ю
	
	6,7

	ЮЗ
	
	10,6

	З
	
	17,3

	СЗ
	
	17,9

	Скорость ветра, превышаемость которой
составляет 5 %
	м/с
	5,2






3.2.Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы
Расчеты величин концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на существующее положение (СП) и перспективу; метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере, карты-схемы с изолиниями расчетных концентраций (максимальных, на границе СЗЗ) всех вредных веществ; нормативы НДВ для всех ингредиентов, загрязняющих атмосферу, сроки их достижения и другие требуемые разделы, выполнены с использованием программы «ЭРА».
Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.
Расчеты загрязнения атмосферы производились по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке оборудования.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ на существующее положение показал следующие величины приземных концентраций вредных веществ. 
Анализ полученных результатов показывает, что на существующее положение превышение ПДК на границе санитарно-защитной зоны, нет ни по одному загрязняющему веществу.
Таблица 5.1
                                                              
   
  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
                                                                    (сформирована 07.08.2026 16:06)
      Город     :720  Мойынкум.
      Объект    :0141 ТОО "Эврика-барит".
      Вар.расч. :1    существующее положение (2026 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|
----<----------------------------------------------------------------------------------------------
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |  2.742359|  0.217541|  0.042979|   2 | 0.4000000*|  3  |
|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |     |           |     |
|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |     |           |     |
| 0143 | Марганец и его соединения (в    | 11.582838|  0.918821|  0.181528|   2 | 0.0100000 |  2  |
|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |     |           |     |
|      | оксид) (327)                    |          |          |          |     |           |     |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  2.408275|  0.466509|  0.088086|   2 | 0.2000000 |  2  |
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |     |           |     |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.040992| Cm<0.05  | Cm<0.05  |   2 | 5.0000000 |  4  |
|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |     |           |     |
| 0342 | Фтористые газообразные          |  1.029256|  0.199378|  0.037646|   2 | 0.0200000 |  2  |
|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |     |           |     |
|      | (617)                           |          |          |          |     |           |     |
| 0344 | Фториды неорганические плохо    |  0.232969|  0.018481|  0.003651|   2 | 0.2000000 |  2  |
|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |     |           |     |
|      | кальция фторид, натрия          |          |          |          |     |           |     |
|      | гексафторалюминат) (Фториды     |          |          |          |     |           |     |
|      | неорганические плохо растворимые|          |          |          |     |           |     |
|      | /в пересчете на фтор/) (615)    |          |          |          |     |           |     |
| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  0.918565|  0.072866|  0.014396|   1 | 0.5000000 |  3  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 52.126144|  5.376099|  0.442448|  25 | 0.3000000 |  3  |
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |     |           |     |
|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |     |           |     |
|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |     |           |     |
|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |     |           |     |
|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |     |           |     |
|      | углей казахстанских             |          |          |          |     |           |     |
|      | месторождений) (494)            |          |          |          |     |           |     |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  3.328134|  0.264008|  0.052159|   1 | 0.0400000 |  -  |
|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |     |           |     |
|  59  | 0342 + 0344                     |  1.577782|  0.265195|  0.051622|   4 |           |     |
| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2930              | 32.460503|  3.225660|  0.269434|  25 |           |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для 
          модели МРК-2014                                                                               
  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.
  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),   
     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне) приведены в долях ПДКмр 

ТОО «Эврика-барит» является действующим предприятием с установленной СЗЗ размером 300 м. 
 
	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 2.2

	

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на
	
	0.04
	
	0.026367778
	3
	0.0659
	Нет

	
	железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.002784224
	3
	0.2784
	Да

	
	марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	1.0763889
	3
	7.1759
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	6.9592244
	3
	1.3918
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.0000222
	3
	2.220
	Да

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	2.083
	3
	2.083
	Да

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.01104
	3
	0.0221
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	16.38084
	5.83
	54.6028
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	0.0032
	3
	0.080
	Нет

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.729133334
	3
	3.6457
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	1.3888889
	3
	2.7778
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.001484444
	3
	0.0742
	Нет
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	Таблица 2.2

	

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит"
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.00112
	3
	0.0056
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.








3.3. Ситуационные карты схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций 

[image: D:\Лёша\ВРУ, Эврика  2026\2026\Эврика барит\Рассеивание\izl2908.png][image: D:\Лёша\ВРУ, Эврика  2026\2026\Эврика барит\Рассеивание\izl0301.png][image: D:\Лёша\ВРУ, Эврика  2026\2026\Эврика барит\Рассеивание\izl0143.png]
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ 

Нормативов допустимых выбросов для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.
По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто.

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2027 год
	на 2027-2036 гг.
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ТОО "Эврика-барит"
	6049
	0.013183889
	0.06714
	0.013183889
	0.06714
	0.013183889
	0.06714
	2027

	
	6050
	0.013183889
	0.06714
	0.013183889
	0.06714
	0.013183889
	0.06714
	2027

	Всего по загрязняющему
	
	0.026367778
	0.13428
	0.026367778
	0.13428
	0.026367778
	0.13428
	2027

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ТОО "Эврика-барит"
	6049
	0.001392112
	0.00784
	0.001392112
	0.00784
	0.001392112
	0.00784
	2027

	
	6050
	0.001392112
	0.00784
	0.001392112
	0.00784
	0.001392112
	0.00784
	2027

	Всего по загрязняющему
	
	0.002784224
	0.01568
	0.002784224
	0.01568
	0.002784224
	0.01568
	2027

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ТОО "Эврика-барит"
	6049
	0.017366667
	0.0794
	0.017366667
	0.0794
	0.017366667
	0.0794
	2027

	
	6050
	0.017366667
	0.0794
	0.017366667
	0.0794
	0.017366667
	0.0794
	2027

	Всего по загрязняющему
	
	0.034733334
	0.1588
	0.034733334
	0.1588
	0.034733334
	0.1588
	2027

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ТОО "Эврика-барит"
	6049
	0.00739
	0.0266
	0.00739
	0.0266
	0.00739
	0.0266
	2027

	
	6050
	0.00739
	0.0266
	0.00739
	0.0266
	0.00739
	0.0266
	2027

	Всего по загрязняющему
	
	0.01478
	0.0532
	0.01478
	0.0532
	0.01478
	0.0532
	2027

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто.

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2027 год
	на 2027-2036 гг.
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ТОО "Эврика-барит"
	6049
	0.000742222
	0.00346
	0.000742222
	0.00346
	0.000742222
	0.00346
	2027

	
	6050
	0.000742222
	0.00346
	0.000742222
	0.00346
	0.000742222
	0.00346
	2027

	Всего по загрязняющему
	
	0.001484444
	0.00692
	0.001484444
	0.00692
	0.001484444
	0.00692
	2027

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ТОО "Эврика-барит"
	6049
	0.00056
	0.002
	0.00056
	0.002
	0.00056
	0.002
	2027

	
	6050
	0.00056
	0.002
	0.00056
	0.002
	0.00056
	0.002
	2027

	Всего по загрязняющему
	
	0.00112
	0.004
	0.00112
	0.004
	0.00112
	0.004
	2027

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2902) Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ТОО "Эврика-барит"
	6049
	0.01104
	0.079488
	0.01104
	0.079488
	0.01104
	0.079488
	2027

	Всего по загрязняющему
	
	0.01104
	0.079488
	0.01104
	0.079488
	0.01104
	0.079488
	2027

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ТОО "Эврика-барит"
	0001
	3.0744
	63.7508
	3.0744
	63.7508
	3.0744
	63.7508
	2027

	
	0002
	3.0744
	63.7508
	3.0744
	63.7508
	3.0744
	63.7508
	2027

	
	0003
	0.0121
	0.313632
	0.0121
	0.313632
	0.0121
	0.313632
	2027

	
	0004
	0.0121
	0.313632
	0.0121
	0.313632
	0.0121
	0.313632
	2027

	
	0005
	0.0121
	0.313632
	0.0121
	0.313632
	0.0121
	0.313632
	2027
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто.

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2027 год
	на 2027-2036 гг.
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0006
	0.0121
	0.313632
	0.0121
	0.313632
	0.0121
	0.313632
	2027

	
	0007
	3.0744
	63.7508
	3.0744
	63.7508
	3.0744
	63.7508
	2027

	
	0008
	0.005
	0.027
	0.005
	0.027
	0.005
	0.027
	2027

	
	0009
	0.005
	0.027
	0.005
	0.027
	0.005
	0.027
	2027

	
	0010
	0.00625
	0.03375
	0.00625
	0.03375
	0.00625
	0.03375
	2027

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6001
	0.1716
	2.7791
	0.1716
	2.7791
	0.1716
	2.7791
	2027

	
	6002
	0.15279
	4.490688
	0.15279
	4.490688
	0.15279
	4.490688
	2027

	
	6003
	0.3472
	7.2
	0.3472
	7.2
	0.3472
	7.2
	2027

	
	6004
	0.1133
	2.34978
	0.1133
	2.34978
	0.1133
	2.34978
	2027

	
	6005
	0.0667
	1.3822
	0.0667
	1.3822
	0.0667
	1.3822
	2027

	
	6006
	0.0225
	0.46656
	0.0225
	0.46656
	0.0225
	0.46656
	2027

	
	6007
	0.0833
	1.7277
	0.0833
	1.7277
	0.0833
	1.7277
	2027

	
	6008
	0.0333
	0.6911
	0.0333
	0.6911
	0.0333
	0.6911
	2027

	
	6009
	0.027
	0.559872
	0.027
	0.559872
	0.027
	0.559872
	2027

	
	6010
	0.1666
	3.8874
	0.1666
	3.8874
	0.1666
	3.8874
	2027

	
	6011
	0.0833
	1.7277
	0.0833
	1.7277
	0.0833
	1.7277
	2027

	
	6012
	0.1058
	2.19426
	0.1058
	2.19426
	0.1058
	2.19426
	2027

	
	6013
	0.1133
	2.34978
	0.1133
	2.34978
	0.1133
	2.34978
	2027

	
	6014
	0.0833
	1.7277
	0.0833
	1.7277
	0.0833
	1.7277
	2027

	
	6015
	0.018
	0.412128
	0.018
	0.412128
	0.018
	0.412128
	2027

	
	6016
	0.2
	3.6
	0.2
	3.6
	0.2
	3.6
	2027

	
	6017
	0.018
	0.412128
	0.018
	0.412128
	0.018
	0.412128
	2027

	
	6018
	0.2
	3.6
	0.2
	3.6
	0.2
	3.6
	2027

	
	6019
	0.018
	0.412128
	0.018
	0.412128
	0.018
	0.412128
	2027

	
	6020
	0.2
	3.6
	0.2
	3.6
	0.2
	3.6
	2027

	
	6021
	0.2521
	5.2277
	0.2521
	5.2277
	0.2521
	5.2277
	2027
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто.

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2027 год
	на 2027-2036 гг.
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6022
	0.0216
	0.494554
	0.0216
	0.494554
	0.0216
	0.494554
	2027

	
	6023
	0.0216
	0.494554
	0.0216
	0.494554
	0.0216
	0.494554
	2027

	
	6024
	0.0288
	0.659405
	0.0288
	0.659405
	0.0288
	0.659405
	2027

	
	6025
	0.0456
	1.044058
	0.0456
	1.044058
	0.0456
	1.044058
	2027

	
	6026
	0.25
	3.6
	0.25
	3.6
	0.25
	3.6
	2027

	
	6027
	0.25
	3.6
	0.25
	3.6
	0.25
	3.6
	2027

	
	6028
	0.2222
	3.6
	0.2222
	3.6
	0.2222
	3.6
	2027

	
	6029
	0.2469
	3.9996
	0.2469
	3.9996
	0.2469
	3.9996
	2027

	
	6030
	0.1333
	2.16
	0.1333
	2.16
	0.1333
	2.16
	2027

	
	6031
	0.1
	0.36
	0.1
	0.36
	0.1
	0.36
	2027

	
	6032
	0.2469
	1.3332
	0.2469
	1.3332
	0.2469
	1.3332
	2027

	
	6033
	0.1
	0.36
	0.1
	0.36
	0.1
	0.36
	2027

	
	6034
	0.0456
	1.044058
	0.0456
	1.044058
	0.0456
	1.044058
	2027

	
	6035
	0.2066
	1.8595
	0.2066
	1.8595
	0.2066
	1.8595
	2027

	
	6036
	0.012
	0.274752
	0.012
	0.274752
	0.012
	0.274752
	2027

	
	6037
	0.0533
	0.864
	0.0533
	0.864
	0.0533
	0.864
	2027

	
	6038
	0.0278
	0.576
	0.0278
	0.576
	0.0278
	0.576
	2027

	
	6039
	0.0405
	0.84
	0.0405
	0.84
	0.0405
	0.84
	2027

	
	6040
	0.0705
	1.46208
	0.0705
	1.46208
	0.0705
	1.46208
	2027

	
	6041
	0.4051
	8.4
	0.4051
	8.4
	0.4051
	8.4
	2027

	
	6042
	0.8302
	11.9552
	0.8302
	11.9552
	0.8302
	11.9552
	2027

	
	6043
	0.5833
	8.4
	0.5833
	8.4
	0.5833
	8.4
	2027

	
	6044
	0.01008
	0.230792
	0.01008
	0.230792
	0.01008
	0.230792
	2027

	
	6045
	0.081
	1.68
	0.081
	1.68
	0.081
	1.68
	2027

	
	6046
	0.2469
	5.1194
	0.2469
	5.1194
	0.2469
	5.1194
	2027

	
	6047
	0.324
	6.72
	0.324
	6.72
	0.324
	6.72
	2027

	
	6048
	0.012
	0.274752
	0.012
	0.274752
	0.012
	0.274752
	2027
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто.

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2027 год
	на 2027-2036 гг.
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6049
	0.00056
	0.002
	0.00056
	0.002
	0.00056
	0.002
	2027

	
	6050
	0.00056
	0.002
	0.00056
	0.002
	0.00056
	0.002
	2027

	Всего по загрязняющему
	
	16.38084
	314.802507
	16.38084
	314.802507
	16.38084
	314.802507
	2027

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ТОО "Эврика-барит"
	6049
	0.0032
	0.02304
	0.0032
	0.02304
	0.0032
	0.02304
	2027

	Всего по загрязняющему
	
	0.0032
	0.02304
	0.0032
	0.02304
	0.0032
	0.02304
	2027

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	16.47634978
	315.277915
	16.47634978
	315.277915
	16.47634978
	315.277915
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	9.28785
	192.594678
	9.28785
	192.594678
	9.28785
	192.594678
	

	источникам:
	

	Итого по неорганизованным
	7.18849978
	122.683237
	7.18849978
	122.683237
	7.18849978
	122.683237
	

	источникам:
	







Разработано для  ТОО «Эврика-барит»

214

4.1. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мерориятий

С точки зрения выбросов в атмосферный воздух, предлагаемый производственный процесс является малоотходным, в связи с чем, внедрение дополнительных малоотходных и безотходных технологий в рамках данного проекта не предусматривается.
Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации не разрабатывались, в связи с отсутствием сверхнормативных выбросов.

4.2.Уточнение границ области воздействия объекта

ТОО «Эврика-барит» является действующим предприятие с установленной СЗЗ.
ТОО «Эврика-Барит» относится к предприятиям III класса опасности – производства по добыче руд барита, с размерами санитарно-защитной зоны не менее 300 м.
Разработано для  ТОО «Эврика-барит»


4.3.Данные о пределах области воздействия
Область воздействия объекта ограничена границами предварительной расчетной санитарно-защитной зоной (300 метров), установленной согласно СП « Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждѐнные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

4.5.Информация	о	расположении	зоны	заповедников,	музеев, памятников архитектуры в районе размещения объекта
На участке проектирования исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы)  отсутствуют.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

Неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические
условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в
приземном слое атмосферного воздуха. 
Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается
их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических
условий (НМУ). Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ
на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций в воздухе с
целью его предотвращения.
Согласно «Методике по регулированию выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях» (Приложение 40 к приказу Министра охраны
окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 г.) мероприятия по сокращению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают
предприятия, организации, учреждения, имеющие стационарные источники
65 выбросов, расположение в населенных пунктах, где подразделениями
Казгидромета проводятся или планируется проведение прогнозирования НМУ.
Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми НМУ составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА.
При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в
периоды НМУ необходимо учитывать следующее:
1. Мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически
выполнимыми;
2. Мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств.
В связи с этим их следует, главным образом разрабатывать непосредственно на
предприятиях;
3. Осуществление разработанных мероприятий, по возможности, не
должно сопровождаться сокращением производства. Такое сокращение в связи с
выполнением дополнительных мероприятий допускается только в весьма редких
случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое
атмосферы особенно велика.
Соблюдение указанных принципов способствует практическому
осуществлению мероприятий по регулированию выбросов и предотвращению
роста концентраций в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы
составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима
работы предприятий в периоды НМУ.
Для определения необходимого снижения выбросов в периоды НМУ
следует исходить из прогностических концентраций и тех их установленных
значений, которые должны быть достигнуты в результате выполнения
мероприятий.
Величину сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом
конкретном городе устанавливают и корректируют территориальные
подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в
зависимости от специфики выбросов, особенностей рельефа, застройки города и
т.д. При этом должно быть обеспечено снижение концентрации загрязняющих
веществ в приземном слое атмосферы по первому режиму на 15-20%, по второму
на 20-40% и по третьему режиму на 40-60%.

9.1. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.
В соответствии с «Методикой по регулированию выбросов при
неблагоприятных метеорологических условиях» (Приложение 40 к приказу
Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 г., п.6) мероприятия
по регулированию выбросов разрабатываются для предприятий I и II категорий, а в
отдельных случаях (по рекомендации территориального подразделения
Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды) и для предприятий
III категории.
Согласно решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду «25» март 2022 г. ТОО «Эврика-барит» Определена категория объекта I.
Согласно данным официального сайта РГП «Казгидромет» Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
66 (www.kazhydromet.kz) в районе проведения работ на месторождении Улькенсай в Мойынкумском районе Жамбылской области подразделение Казгидромет не объявляются предупреждения о НМУ.
План мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ на источниках
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении
работ в периоды НМУ не разрабатывается.

9.2. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.
Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в
периоды НМУ не представлены, так как план мероприятий по сокращению
выбросов в периоды НМУ на источниках выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу при проведении геологоразведочных работ в периоды НМУ не
разрабатывается.

9.3. Краткая характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии, необходимые расчеты и обоснование мероприятий).

Краткая характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом
реальных условий эксплуатации технологического оборудования не представлена,
так как план мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении
добычных работ в периоды НМУ не разрабатывается.

9.4. Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по
каждому мероприятию.

Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому
мероприятию не представлено, так как план мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ в периоды НМУ не разрабатывается.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ
Согласно ст. 282 Экологического Кодекса РК, операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Производственный мониторинг воздушного бассейна, как элемент производственного экологического контроля, включает в себя следующие направления деятельности:
наблюдение за параметрами технологических процессов (операционный мониторинг);
наблюдения за количеством, качеством эмиссий и их изменением (мониторинг эмиссий);
оценку состояния атмосферного воздуха (мониторинг воздействия).   
            Операционный		мониторинг	(мониторинг   	производственного роцесса) включает в себя наблюдения за параметрами технологических процессов, обеспечивающих		работу	в	штатном	 режиме, для подтверждения того, что показатели деятельности организации находятся в диапазоне,	который	считается	целесообразным	для	надлежащей эксплуатации и соблюдения условий тех.регламента данного производства. 
Эти параметры обычно отслеживаются датчиками давления, температур, влажности, освещения и т.д. Содержание операционного мониторинга определяется оператором.
Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения установленных нормативов допустимых выбросов (НДВ).
Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории. К первой категории относятся источники, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, которые должны контролироваться систематически.
К источникам первой категории относятся:
создающие приземные концентрации больше 0,5 ПДК;
выбрасывающие	основные	загрязняющие	вещества: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода;
на которых установлена пылегазоочистная аппаратура с КПД < 75%.
Ко второй - более мелкие источники, которые могут контролироваться эпизодически.
Контрольное определение мощности выбросов от организованных источников должно проводиться не реже одного раза в год. При этом контролю подвергаются источники относящиеся к первой категории для которых Смакс/ПДКм.р. > 0,5 выполняется неравенство:
М / (ПДК м.р. * Н) > 0,01
А также источники, на которых установлена пылегазоочистная аппаратура с КПД > 75 %. При одновременном выполнении для них условий:
(Смакс/ПДКм.р) * [100/(100-КПД)] > 0,5 (М/ПДКм.р * Н) * [100/(100-КПД)] > 0,01
где: М – максимальный массовый выброс загрязняющих веществ из источника, г/с;
Смакс- максимальное удельное загрязнение, мг/м3;
ПДКм.р.- максимально разовая предельно допустимая концентрация, мг/м3; Н - высота  источника выброса, м;
КПД – коэффициент полезного действия пылегазоочистного оборудования, %.
Согласно ст. 203 Экологического кодекса РК, мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников осуществляется путем измерений в соответствии с утвержденным перечнем измерений, относящихся к государственному регулированию. При невозможности проведения мониторинга путем измерений допускается применение расчетного метода.
Контроль за соблюдением установленных нормативов допустимых выбросов, который осуществляется согласно ЭК РК. Контроль может осуществляться специализированной Аккредитованной организацией, привлекаемой на договорных условиях.

	
	
	

	
	

	
	
	



	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ(BCB) нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax)

	Таблица 6.1

	ТОО «КЭСО Отан»
	ЛИСТ 1

	N ист.
N конт.
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контро-
ля
	Период.
контроля
в перио-
ды НМУ
раз/сутк
	Норматив
выбросов НДВ(BCB)
	Кем
осуществляется  контроль
	Методика
проведения
контроля

	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	СЗЗ

	Т. 1
Т. 2
Т. 3
	Х=-10 Y=274,61
Х=358,89 Y=648,16
Х=589,57 Y=-374,55
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	1 р/кв.
	
	
	0,2
	Аккредитованная организация по договору
	Согласно утвержденной НТД

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)  
	
	
	
	0,4
	
	

	
	
	Углерод оксид    
	
	
	
	5
	
	

	
	
	Пыль неорганическая 
	
	
	
	0,5
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	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(002) ТОО "
	0001
	0001 01
	Комплекс
	Дробление
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	425.005333333

	Эврика-барит"
	
	
	среднего
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	дробления
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0002
	0002 01
	Комплекс
	Дробление
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	425.005333333

	
	
	
	среднего
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	дробления
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0003
	0003 01
	Мельница
	Помол
	8
	7200
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.09088

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0004
	0004 01
	Мельница №2
	Помол
	8
	7200
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.09088

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0005
	0005 01
	Мельница №3
	Помол
	8
	7200
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.09088

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0006
	0006 01
	Мельница №4
	Помол
	8
	7200
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.09088

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0007
	0007 01
	КСД помола
	Дробление
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	425.005333333

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0008
	0008 01
	Лаборатория
	Вытяжной
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.027

	
	
	
	
	шкаф
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0009
	0009 01
	Лаборатория
	Вытяжной
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.027

	
	
	
	
	шкаф
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0010
	0010 01
	Лаборатория
	Дробление
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.225

	
	
	
	
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6001
	6001 01
	Технологический
	Перемещение
	8
	4500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.7791

	
	
	
	транспорт
	техники
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6002
	6002 01
	Рудный склад
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	4.490688

	
	
	
	пандуса №2 РОФ
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Технологический
	Погрузка
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	7.2




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	транспорт
	руды в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	приемный
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	бункр
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	6004 01
	Ленточный
	Транспортиро
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.62208

	
	
	
	конвейер №1
	вка сырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	6004 02
	Ленточный
	Пересыпка в
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.7277

	
	
	
	конвейер №1
	приемный
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	бункер КСД
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6005
	6005 01
	Ленточный
	Пересыпка с
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.3822

	
	
	
	питатель
	ленточного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	питателя на
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	конвейер №1а
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6006
	6006 01
	Ленточный
	Транспортиро
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.46656

	
	
	
	конвейер №1 а
	вка сырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6007
	6007 01
	Узел пересыпки
	Пересыпка с
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.7277

	
	
	
	
	ленточного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейера на
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	грохот ГИТ-
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	31
	
	
	производства - глина,
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6008
	6008 01
	Узел пересыпки
	Пересыпка с
	24
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.6911

	
	
	
	
	дробилки на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	ленточный
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	конвейер №2
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6009
	6009 01
	Ленточный
	Транспортиро
	24
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.559872

	
	
	
	конвейер №2
	вка сырья
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6010
	6010 01
	Узел пересыпки
	Пересыпка с
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.7277

	
	
	
	
	ленточного
	
	
	содержащая двуокись
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	конвейера на
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	КМД
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6010
	6010 02
	Ленточный
	Пересыпка на
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.1597

	
	
	
	конвейер
	склад руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6011
	6011 01
	Узел пересыпки
	Пересыпка с
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.7277

	
	
	
	
	КМД на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	ленточный
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	конвейер №3
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6012
	6012 01
	Ленточный
	Транспортиро
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.46656

	
	
	
	конвейер №3
	вка руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6012
	6012 02
	Ленточный
	Пересыпка с
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.7277

	
	
	
	конвейер №3
	ленточного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейера в
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	накопительны
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	й б
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6013
	6013 01
	Узел пересыпки
	Пересыпка с
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.7277

	
	
	
	
	питателя на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	ленточный
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	конвейер
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6013
	6013 02
	Ленточный
	Транспортиро
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.62208

	
	
	
	конвейер №4
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6014
	6014 01
	Узел пересыпки
	Пересыпка с
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.7277

	
	
	
	грохота ГВИ-32
	питателя на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	ленточный
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	конвейер
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6015
	6015 01
	Конус
	Поверхность
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.412128

	
	
	
	концентрата,
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	Конус кл.10,
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Конус кл.20
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6016
	6016 01
	Горнотехнологич
	Погрузка
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	3.6

	
	
	
	еское
	концентрата,
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	оборудование
	хвостов кл.
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	10, хвостов
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	кл.20
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6017
	6017 01
	Конус
	Поверхность
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.412128

	
	
	
	концентрата,
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	Конус кл.10,
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	Конус кл.20
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6018
	6018 01
	Горнотехнологич
	Погрузка
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	3.6

	
	
	
	еское
	концентрата,
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	оборудование
	хвостов кл.
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	10, хвостов
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	кл.20
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6019
	6019 01
	Конус
	Поверхность
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.412128

	
	
	
	концентрата,
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	Конус кл.10,
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	Конус кл.20
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6020
	6020 01
	Горнотехнологич
	Погрузка
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	3.6

	
	
	
	еское
	концентрата,
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	оборудование
	хвостов кл.
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	10, хвостов
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	кл.20
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6021
	6021 01
	Технологический
	Перевозка
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	5.2277

	
	
	
	транспорт
	хвостов кл.
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	10-20 на
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	склад пром.
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	продукт
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6022
	6022 02
	Склад пром.
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.494554

	
	
	
	продукта кл.10,
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	кл 20
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6023
	6023 01
	Склад пром.
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.494554

	
	
	
	продукта кл.10,
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	кл 20
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6024
	6024 01
	Склад пром.
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.659405

	
	
	
	продукта кл.10
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6025
	6025 01
	Склад пром.
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.044058

	
	
	
	продукта кл.20
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6026
	6026 01
	Шихтовочная
	Шихтовка
	8
	4000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	3.6




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	площадка РОФ
	концентрата
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6027
	6027 01
	Шихтовочная
	Поверхность
	8
	4000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	3.6

	
	
	
	площадка РОФ
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	№1
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6028
	6028 01
	Технологический
	Погрузка
	8
	4500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	3.6

	
	
	
	транспорт
	перемешенног
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	о концетрата
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6029
	6029 01
	Технологический
	Погрузка
	8
	4500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	3.9996

	
	
	
	транспорт
	концентрата
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	на
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	шихтовочную
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	площадку
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6030
	6030 01
	Технологический
	Разгрузка
	8
	4500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.16

	
	
	
	транспорт
	концентрата
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	на
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	шихтовочной
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	площадке
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6031
	6031 01
	Технологический
	Погрузка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.36

	
	
	
	транспорт
	промпродукта
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	при чистке
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	карт
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6032
	6032 01
	Технологический
	Перевозка
	8
	1500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.3332

	
	
	
	транспорт
	промпродукта
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	при чистке
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	карт
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6033
	6033 01
	Технологический
	Разгрузка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.36

	
	
	
	транспорт
	промпродукта
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	при чистке
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	карт
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6034
	6034 01
	Склад пром.
	Поверхность
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.044058

	
	
	
	продукта (
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	обогащения)
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6035
	6035 01
	Технологический
	Перемешивани
	8
	2500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.8595

	
	
	
	транспорт
	е руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6036
	6036 01
	Рудный склад №1
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.274752

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6037
	6037 01
	Технологический
	Погрузка в
	8
	4500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.864

	
	
	
	транспорт
	приемный
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	бункер КСД
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6038
	6038 01
	Узел пересыпки
	Пересыпка на
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.576

	
	
	
	
	щековую
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	дробилку
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6039
	6039 01
	Узел пересыпки
	Пересыпка с
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.84

	
	
	
	
	дробилки на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейер
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6040
	6040 01
	Ленточный
	Транспортиро
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.62208

	
	
	
	конвейер №1
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6040
	6040 02
	Ленточный
	Пересыпка с
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.84

	
	
	
	конвейер
	ленточного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейера в
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	накопительны
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	й б
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6041
	6041 01
	Технологический
	Погрузка в
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	8.4

	
	
	
	транспорт
	автотранспор
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	т
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6042
	6042 01
	Технологический
	Перевозка на
	8
	4000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	3.5552

	
	
	
	транспорт
	шихтовочную
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	площадку
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6042
	6042 02
	Технологический
	Разгрузка на
	8
	4000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	8.4

	
	
	
	транспорт
	шихтовочной
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	площадке
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6043
	6043 01
	Технологический
	Шихтование
	8
	4000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	8.4

	
	
	
	транспорт
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6044
	6044 01
	Шихтовочная
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.230792

	
	
	
	площадка
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6045
	6045 01
	Технологический
	Погрузка
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.68

	
	
	
	транспорт
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6046
	6046 01
	Технологический
	Погрузка
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	5.1194

	
	
	
	транспорт
	руды в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	приемный
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	бункер
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	мельницы
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6047
	6047 01
	Технологический
	Загрузка в
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.68

	
	
	
	транспорт
	приемный
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	бункер
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	мельницы
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6047
	6047 02
	Технологический
	Загрузка в
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.68

	
	
	
	транспорт
	приемный
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	бункер
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	мельницы
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6047
	6047 03
	Технологический
	Загрузка в
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.68

	
	
	
	транспорт
	приемный
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	бункер
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	мельницы
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6047
	6047 04
	Технологический
	Загрузка в
	8
	5760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.68

	
	
	
	транспорт
	приемный
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	бункер
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	мельницы
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6048
	6048 01
	Склад отсева
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.274752




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6049
	6049 01
	Сварочный пост
	Сварочные
	4
	1024
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.01954

	
	
	
	
	работы (МР-
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	3)
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00346

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6049
	6049 02
	Сварочный пост
	Сварочные
	4
	1024
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.0278

	
	
	
	
	работы (УОНИ
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	13/55)
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00218

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0054




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6049
	6049 03
	Сварочный пост
	Сварочные
	4
	1024
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.0198

	
	
	
	
	работы (МР-
	
	
	пересчете на железо) (
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	4)
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0022

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6049
	6049 04
	Сварочный пост
	Сварочные
	4
	1024
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.03

	
	
	
	
	работы (
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	пропан
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бутановая
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	смесь)
	
	
	
	
	

	
	6049
	6049 05
	Сварочный пост
	Сварочные
	4
	1024
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.044

	
	
	
	
	работы (
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	кислородно -
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	смесь)
	
	
	
	
	

	
	6049
	6049 06
	Токарный станок
	Металлообраб
	3
	1024
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.009072

	
	
	
	
	отка
	
	
	
	
	

	
	6049
	6049 07
	Фрезерный
	Металлообраб
	3
	1024
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.020016

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6049
	6049 08
	Заточной станок
	Металлообраб
	3
	1024
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.03456

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.02304

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6049
	6049 09
	Сверлильный
	Металлообраб
	3
	1024
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.01584

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6050
	6050 01
	Сварочный пост
	Сварочные
	4
	1024
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.01954

	
	
	
	
	работы (МР-
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	3)
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00346

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6050
	6050 02
	Сварочный пост
	Сварочные
	4
	1024
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.0278

	
	
	
	
	работы (УОНИ
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	13/55)
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00218

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0054

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00186

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6050
	6050 03
	Сварочный пост
	Сварочные
	4
	1024
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.0198

	
	
	
	
	работы (МР-
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	4)
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0022

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6050
	6050 04
	Сварочный пост
	Сварочные
	4
	1024
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.03




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	работы (
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	пропан
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бутановая
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	смесь)
	
	
	
	
	

	
	6050
	6050 05
	Сварочный пост
	Сварочные
	4
	1024
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.044

	
	
	
	
	работы (
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	кислородно -
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	смесь)
	
	
	
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).





	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТОО "Эврика-барит"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	3.0744
	63.7508

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0002
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	3.0744
	63.7508

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0003
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0121
	0.313632

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0004
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0121
	0.313632

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0005
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0121
	0.313632

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0006
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0121
	0.313632

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0007
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	3.0744
	63.7508

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0008
	8
	0.5x8
	5
	20
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.005
	0.027

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0009
	3
	0.01x3
	0.5
	0.015
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.005
	0.027

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0010
	3
	0.01x3
	0.5
	0.015
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00625
	0.03375

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6001
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.1716
	2.7791

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6002
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.15279
	4.490688

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6003
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.3472
	7.2

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6004
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.1133
	2.34978

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6005
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0667
	1.3822

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6006
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0225
	0.46656

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6007
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0833
	1.7277

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6008
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0333
	0.6911

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6009
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.027
	0.559872

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6010
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.1666
	3.8874

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6011
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0833
	1.7277

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6012
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.1058
	2.19426

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6013
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.1133
	2.34978

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6014
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0833
	1.7277

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6015
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.018
	0.412128

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6016
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2
	3.6

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6017
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.018
	0.412128

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6018
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2
	3.6

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6019
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.018
	0.412128

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6020
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2
	3.6

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6021
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2521
	5.2277

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6022
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0216
	0.494554

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6023
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0216
	0.494554

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6024
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0288
	0.659405

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6025
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0456
	1.044058

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6026
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.25
	3.6

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6027
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.25
	3.6

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6028
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2222
	3.6

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6029
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2469
	3.9996

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6030
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.1333
	2.16

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6031
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.1
	0.36

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6032
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2469
	1.3332

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6033
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.1
	0.36

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6034
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0456
	1.044058

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6035
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2066
	1.8595

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6036
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.012
	0.274752

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6037
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0533
	0.864

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6038
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0278
	0.576

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6039
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0405
	0.84

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6040
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0705
	1.46208

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6041
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.4051
	8.4

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6042
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.8302
	11.9552

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6043
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.5833
	8.4

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6044
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.01008
	0.230792

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6045
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.081
	1.68

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6046
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2469
	5.1194

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6047
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.324
	6.72

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6048
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.012
	0.274752

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6049
	3
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.013183889
	0.06714

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (
	0.001392112
	0.00784

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.017366667
	0.0794

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.0266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.000742222
	0.00346

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.01104
	0.079488

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0032
	0.02304

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6050
	3
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.013183889
	0.06714

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (
	0.001392112
	0.00784

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.017366667
	0.0794

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.0266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.000742222
	0.00346

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).






	
БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто.

	

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ТОО "Эврика-барит"

	0001 01
	Циклон ЦН-15
	85
	85
	2908
	100

	0002 01
	Циклон ЦН-15
	85
	85
	2908
	100

	0003 01
	Циклон ЦН-15
	85
	85
	2908
	100

	0004 01
	Циклон ЦН-15
	85
	85
	2908
	100

	0005 01
	Циклон ЦН-15
	85
	85
	2908
	100

	0006 01
	Циклон ЦН-15
	85
	85
	2908
	100

	0007 01
	Циклон ЦН-15
	85
	85
	2908
	100

	0010 01
	Циклон ЦН-15
	85
	85
	2908
	100





	
БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	1406.341757
	122.737237
	1283.60452
	192.540678
	1091.063842
	0
	315.277915

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	1406.122837
	122.518317
	1283.60452
	192.540678
	1091.063842
	0
	315.058995

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.13428
	0.13428
	0
	0
	0
	0
	0.13428

	
	пересчете на железо) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.01568
	0.01568
	0
	0
	0
	0
	0.01568

	
	пересчете на марганца (IV)
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.004
	0.004
	0
	0
	0
	0
	0.004

	
	растворимые - (алюминия
	
	
	
	
	
	
	

	
	фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фториды неорганические плохо
	
	
	
	
	
	
	

	
	растворимые /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.079488
	0.079488
	0
	0
	0
	0
	0.079488

	2908
	Пыль неорганическая,
	1405.866349
	122.261829
	1283.60452
	192.540678
	1091.063842
	0
	314.802507

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2027 год

	Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2930
	Пыль абразивная (Корунд
	0.02304
	0.02304
	0
	0
	0
	0
	0.02304

	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие:
	0.21892
	0.21892
	0
	0
	0
	0
	0.21892

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1588
	0.1588
	0
	0
	0
	0
	0.1588

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0532
	0.0532
	0
	0
	0
	0
	0.0532

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.00692
	0.00692
	0
	0
	0
	0
	0.00692

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/ (617)
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РАСЧЕТ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 




Разработано для  ТОО «Эврика-барит»


365


ТОО «КЭСО Отан – Тараз» 2026 г.

1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     Расчет выполнен ТОО "КЭСО Отан-Тараз"
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчет на существующее положение

  Город = Мойынкум_________________ Расчетный год:2026 На начало года
                                    Базовый   год:2026 
  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной
   0141    1                                            

  Примесь = 0123 ( Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
                   (274) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 0143 ( Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0010000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
  Примесь = 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
                   Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 0344 ( Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,
                   натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете
                   на фтор/) (615) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0300000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Примесь = 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
                   цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
                   зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )
                   Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
  Примесь = 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.0400000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
  Гр.суммации = 6359 ( 0342 + 0344 ) Коэфф. потенцирования = 0.80
 Примесь - 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )
                  Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
 Примесь - 0344 ( Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,
                  натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете
                  на фтор/) (615) )
                  Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0300000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
  Гр.суммации = __ПЛ ( 2902 + 2908 + 2930 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
 Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
                  цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,
                  зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )
                  Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
 Примесь - 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Название: Мойынкум
     Коэффициент А =  200
     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с
     Средняя скорость ветра =  5.0 м/с
     Температура летняя =  40.0  град.C
     Температура зимняя = -25.6  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00
     Площадь города = 0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0007422
 6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0007422


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6049 |    0.000742| П1 |   0.514628 |   0.50  |    17.1  |
|   2 | 6050 |    0.000742| П1 |   0.514628 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.001484 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     1.029256 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213
                    размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.006:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.007:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.007:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.008:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.009:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.010:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.028: 0.028: 0.027: 0.028: 0.028: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.012:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.010:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.031: 0.032: 0.035: 0.039: 0.035: 0.032: 0.031: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.011:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.021: 0.025: 0.031: 0.036: 0.043: 0.067: 0.079: 0.068: 0.044: 0.036: 0.031: 0.025: 0.021: 0.017: 0.014:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  150 :  180 :  209 :  229 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.034: 0.040: 0.034: 0.022: 0.018: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009: 0.007:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.034: 0.040: 0.034: 0.022: 0.018: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009: 0.007:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.012:
Cc : 0.000:
Фоп:  260 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.006:
Ки : 6049 :
Ви : 0.006:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.169 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.022: 0.027: 0.034: 0.041: 0.067: 0.158: 0.169: 0.160: 0.068: 0.041: 0.034: 0.027: 0.022: 0.018: 0.014:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  101 :  109 :  127 :  179 :  233 :  251 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.033: 0.079: 0.085: 0.080: 0.034: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.033: 0.079: 0.085: 0.080: 0.034: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.012:
Cc : 0.000:
Фоп:  265 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.006:
Ки : 6049 :
Ви : 0.006:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.199 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=293)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.022: 0.027: 0.034: 0.042: 0.072: 0.196: 0.180: 0.199: 0.073: 0.042: 0.035: 0.027: 0.022: 0.018: 0.014:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.004: 0.004: 0.004: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   67 :   35 :  293 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.036: 0.098: 0.090: 0.100: 0.037: 0.021: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.036: 0.098: 0.090: 0.100: 0.037: 0.021: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.012:
Cc : 0.000:
Фоп:  273 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.006:
Ки : 6049 :
Ви : 0.006:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.098 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.021: 0.026: 0.032: 0.038: 0.049: 0.083: 0.098: 0.084: 0.050: 0.038: 0.032: 0.026: 0.021: 0.017: 0.014:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   33 :    0 :  327 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.025: 0.042: 0.049: 0.042: 0.025: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.025: 0.042: 0.049: 0.042: 0.025: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.012:
Cc : 0.000:
Фоп:  279 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.006:
Ки : 6049 :
Ви : 0.006:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.046 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.020: 0.024: 0.028: 0.032: 0.033: 0.041: 0.046: 0.041: 0.033: 0.032: 0.028: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.011:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=330)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.011:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.012:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.010:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.009:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.008:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=    13.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1993780 доли ПДКмр|
                                     |       0.0039876 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   293 град.
                       и скорости ветра  0.75 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1| 0.00074222|   0.0996891 |  50.00 |  50.00 |  134.3116608  |
|  2 | 6050 | П1| 0.00074222|   0.0996891 |  50.00 | 100.00 |  134.3116608  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1993781   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |
      |  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 |- 1
   |                                                                                                       |
 2-| 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 |- 2
   |                                                                                                       |
 3-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 |- 3
   |                                                                                                       |
 4-| 0.010 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.017 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 |- 4
   |                                                                                                       |
 5-| 0.012 0.013 0.015 0.017 0.018 0.020 0.020 0.021 0.020 0.020 0.018 0.017 0.015 0.013 0.012 0.010 0.009 |- 5
   |                                                                                                       |
 6-| 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.022 0.020 0.018 0.015 0.013 0.011 0.010 |- 6
   |                                                                                                       |
 7-| 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028 0.028 0.027 0.028 0.028 0.026 0.023 0.020 0.017 0.015 0.012 0.010 |- 7
   |                                                                                                       |
 8-| 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.032 0.035 0.039 0.035 0.032 0.031 0.027 0.023 0.019 0.016 0.013 0.011 |- 8
   |                                                                                                       |
 9-C 0.017 0.021 0.025 0.031 0.036 0.043 0.067 0.079 0.068 0.044 0.036 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014 0.012 C- 9
   |                                                                                                       |
10-| 0.018 0.022 0.027 0.034 0.041 0.067 0.158 0.169 0.160 0.068 0.041 0.034 0.027 0.022 0.018 0.014 0.012 |-10
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
11-| 0.018 0.022 0.027 0.034 0.042 0.072 0.196 0.180 0.199 0.073 0.042 0.035 0.027 0.022 0.018 0.014 0.012 |-11
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
12-| 0.017 0.021 0.026 0.032 0.038 0.049 0.083 0.098 0.084 0.050 0.038 0.032 0.026 0.021 0.017 0.014 0.012 |-12
   |                                                                                                       |
13-| 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.033 0.041 0.046 0.041 0.033 0.032 0.028 0.024 0.020 0.016 0.013 0.011 |-13
   |                                                                                                       |
14-| 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.029 0.028 0.028 0.028 0.029 0.027 0.024 0.021 0.018 0.015 0.013 0.011 |-14
   |                                                                                                       |
15-| 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.024 0.025 0.025 0.025 0.024 0.023 0.021 0.018 0.016 0.013 0.012 0.010 |-15
   |                                                                                                       |
16-| 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.019 0.018 0.016 0.014 0.012 0.010 0.009 |-16
   |                                                                                                       |
17-| 0.011 0.012 0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 |-17
   |                                                                                                       |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1993780 долей ПДКмр
                                         =  0.0039876 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   219.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м
 При опасном направлении ветра  :     293 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     Всего просчитано точек: 94
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.032: 0.033: 0.033: 0.034:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.035:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.036: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=   -273:  -274:  -276:  -283:
----------:------:------:------:
 x=    218:   194:   190:   153:
----------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.028: 0.028: 0.028:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0376464 доли ПДКмр|
                                     |       0.0007529 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1| 0.00074222|   0.0188232 |  50.00 |  50.00 |   25.3605900  |
|  2 | 6050 | П1| 0.00074222|   0.0188232 |  50.00 | 100.00 |   25.3605900  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0376464   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия    
                       гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)    
                       (615)                                                                                  
                ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600
 6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия    
                       гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)    
                       (615)                                                                                  
                ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6049 |    0.000560| П1 |   0.116485 |   0.50  |     8.5  |
|   2 | 6050 |    0.000560| П1 |   0.116485 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.001120 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.232969 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия    
                       гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)    
                       (615)                                                                                  
                ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия    
                       гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)    
                       (615)                                                                                  
                ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213
                    размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=200)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=230)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра= 29)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.012: 0.018: 0.013: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.001:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=305)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    19.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   119.0 м,  Y=    13.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0184805 доли ПДКмр|
                                     |       0.0036961 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    29 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1| 0.00056000|   0.0092403 |  50.00 |  50.00 |   16.5004826  |
|  2 | 6050 | П1| 0.00056000|   0.0092403 |  50.00 | 100.00 |   16.5004826  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0184805   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия    
                       гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)    
                       (615)                                                                                  
                ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |
      |  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                       |
 2-|  .     .     .     .    0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000  .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                       |
 3-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                       |
 4-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |- 4
   |                                                                                                       |
 5-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |- 5
   |                                                                                                       |
 6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 6
   |                                                                                                       |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .    |- 7
   |                                                                                                       |
 8-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 |- 8
   |                                                                                                       |
 9-C 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 C- 9
   |                                                                                                       |
10-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.013 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 |-10
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
11-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.012 0.018 0.013 0.006 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
12-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 |-12
   |                                                                                                       |
13-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 |-13
   |                                                                                                       |
14-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .    |-14
   |                                                                                                       |
15-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |-15
   |                                                                                                       |
16-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |-16
   |                                                                                                       |
17-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .    |-17
   |                                                                                                       |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0184805 долей ПДКмр
                                         =  0.0036961 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   119.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м
 При опасном направлении ветра  :      29 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия    
                       гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)    
                       (615)                                                                                  
                ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     Всего просчитано точек: 94
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=   -273:  -274:  -276:  -283:
----------:------:------:------:
 x=    218:   194:   190:   153:
----------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0036511 доли ПДКмр|
                                     |       0.0007302 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1| 0.00056000|   0.0018256 |  50.00 |  50.00 |    3.2599342  |
|  2 | 6050 | П1| 0.00056000|   0.0018256 |  50.00 | 100.00 |    3.2599342  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0036511   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0073900
 6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0073900


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6049 |    0.007390| П1 |   0.020496 |   0.50  |    17.1  |
|   2 | 6050 |    0.007390| П1 |   0.020496 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.014780 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.040992 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
     Город     :726 Тараз.
     Объект    :0526 ИП "Шамахсутов Ш.Ш."  Кирпичный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 06.04.2026 10:12
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Точка  1.                                                                                 
          Координаты точки :  X= -1200.0 м,  Y=    63.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0138705 доли ПДКмр|
                                     |       0.0693527 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    90 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |052601 0001| Т |     2.0507|   0.013870 | 100.0  | 100.0 | 0.006763754  |
|                        В сумме =   0.013870   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2.                                                                                 
          Координаты точки :  X=   712.0 м,  Y=    68.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0344508 доли ПДКмр|
                                     |       0.1722539 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   270 град.
                       и скорости ветра  2.70 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |052601 0001| Т |     2.0507|   0.034451 | 100.0  | 100.0 | 0.016799398  |
|                        В сумме =   0.034451   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3.                                                                                 
          Координаты точки :  X=    -2.0 м,  Y=   603.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0445166 доли ПДКмр|
                                     |       0.2225829 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   173 град.
                       и скорости ветра  2.70 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |052601 0001| Т |     2.0507|   0.044516 | 100.0  | 100.0 | 0.021707833  |
|                        В сумме =   0.044516   100.0                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0003  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0      65.00      63.00                             2.5 1.00 0  0.0121000
 0004  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0      65.00      63.00                             2.5 1.00 0  0.0121000
 0005  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      50.00                             2.5 1.00 0  0.0121000
 0006  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      51.00                             2.5 1.00 0  0.0121000
 0007  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      52.00                             2.5 1.00 0  0.0121000
 0009  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             3.0 1.00 0  0.0050000
 0010  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             3.0 1.00 0  0.0050000
 0011  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             2.5 1.00 0  0.0062500
 6006  П1    3.0                      31.0      70.00      60.00      90.00      90.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0225000
 6008  П1    3.0                      31.0      30.00      65.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0333000
 6009  П1    3.0                      31.0     100.00      30.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0270000
 6015  П1    3.0                      31.0     220.00     221.00      20.00      20.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000
 6017  П1    3.0                      31.0     300.00     350.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000
 6019  П1    3.0                      31.0     240.00     240.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000
 6022  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0216000
 6023  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0216000
 6024  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0288000
 6025  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0456000
 6036  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0120000
 6038  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0278000
 6039  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0405000
 6044  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0100800
 6048  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0120000
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600
 6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0003 |    0.012100| Т  |   0.077276 |   0.76  |    43.6  |
|   2 | 0004 |    0.012100| Т  |   0.077276 |   0.76  |    43.6  |
|   3 | 0005 |    0.012100| Т  |   0.077276 |   0.76  |    43.6  |
|   4 | 0006 |    0.012100| Т  |   0.077276 |   0.76  |    43.6  |
|   5 | 0007 |    0.012100| Т  |   0.077276 |   0.76  |    43.6  |
|   6 | 0009 |    0.005000| Т  |   0.693361 |   0.50  |     8.5  |
|   7 | 0010 |    0.005000| Т  |   0.693361 |   0.50  |     8.5  |
|   8 | 0011 |    0.006250| Т  |   0.722251 |   0.50  |    10.7  |
|   9 | 6006 |    0.022500| П1 |   3.120126 |   0.50  |     8.5  |
|  10 | 6008 |    0.033300| П1 |   4.617786 |   0.50  |     8.5  |
|  11 | 6009 |    0.027000| П1 |   3.744151 |   0.50  |     8.5  |
|  12 | 6015 |    0.018000| П1 |   2.496100 |   0.50  |     8.5  |
|  13 | 6017 |    0.018000| П1 |   2.496100 |   0.50  |     8.5  |
|  14 | 6019 |    0.018000| П1 |   2.496100 |   0.50  |     8.5  |
|  15 | 6022 |    0.021600| П1 |   2.995321 |   0.50  |     8.5  |
|  16 | 6023 |    0.021600| П1 |   2.995321 |   0.50  |     8.5  |
|  17 | 6024 |    0.028800| П1 |   3.993761 |   0.50  |     8.5  |
|  18 | 6025 |    0.045600| П1 |   6.323454 |   0.50  |     8.5  |
|  19 | 6036 |    0.012000| П1 |   1.664067 |   0.50  |     8.5  |
|  20 | 6038 |    0.027800| П1 |   3.855088 |   0.50  |     8.5  |
|  21 | 6039 |    0.040500| П1 |   5.616226 |   0.50  |     8.5  |
|  22 | 6044 |    0.010080| П1 |   1.397816 |   0.50  |     8.5  |
|  23 | 6048 |    0.012000| П1 |   1.664067 |   0.50  |     8.5  |
|  24 | 6049 |    0.000560| П1 |   0.077656 |   0.50  |     8.5  |
|  25 | 6050 |    0.000560| П1 |   0.077656 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.434650 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    52.126144 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213
                    размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.119 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.054: 0.058: 0.062: 0.067: 0.073: 0.079: 0.088: 0.097: 0.107: 0.114: 0.119: 0.117: 0.111: 0.102: 0.092: 0.082:
Cc : 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.032: 0.034: 0.036: 0.035: 0.033: 0.031: 0.028: 0.025:
Фоп:  140 :  145 :  149 :  153 :  159 :  163 :  169 :  175 :  181 :  189 :  195 :  201 :  207 :  213 :  217 :  221 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.010: 0.011: 0.014: 0.017: 0.016: 0.017: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6025 : 6039 : 6039 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6039 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.007: 0.009: 0.008: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 6025 : 6009 : 6009 : 6025 : 6025 : 6038 : 6038 : 6024 : 6039 : 6039 : 6039 : 6017 : 6039 : 6039 : 6039 : 6024 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.073:
Cc : 0.022:
Фоп:  225 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.009:
Ки : 6025 :
Ви : 0.006:
Ки : 6039 :
Ви : 0.006:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.156 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=197)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.058: 0.063: 0.069: 0.075: 0.082: 0.090: 0.103: 0.119: 0.137: 0.150: 0.156: 0.151: 0.139: 0.122: 0.108: 0.093:
Cc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.031: 0.036: 0.041: 0.045: 0.047: 0.045: 0.042: 0.037: 0.032: 0.028:
Фоп:  137 :  141 :  147 :  153 :  157 :  163 :  163 :  171 :  180 :  189 :  197 :  203 :  210 :  217 :  221 :  225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015: 0.023: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.011: 0.012: 0.013: 0.012: 0.013: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6025 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6017 : 6039 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.081:
Cc : 0.024:
Фоп:  229 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.011:
Ки : 6025 :
Ви : 0.007:
Ки : 6039 :
Ви : 0.007:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.226 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=199)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.063: 0.070: 0.077: 0.087: 0.098: 0.112: 0.140: 0.171: 0.199: 0.222: 0.226: 0.211: 0.183: 0.152: 0.126: 0.105:
Cc : 0.019: 0.021: 0.023: 0.026: 0.029: 0.034: 0.042: 0.051: 0.060: 0.067: 0.068: 0.063: 0.055: 0.046: 0.038: 0.031:
Фоп:  133 :  139 :  143 :  150 :  157 :  151 :  159 :  169 :  179 :  189 :  199 :  207 :  215 :  220 :  225 :  230 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.012: 0.015: 0.017: 0.020: 0.030: 0.038: 0.044: 0.047: 0.047: 0.041: 0.034: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.019: 0.024: 0.027: 0.030: 0.030: 0.026: 0.022: 0.020: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.014: 0.018: 0.021: 0.022: 0.022: 0.019: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.009:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6024 : 6024 : 6017 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.089:
Cc : 0.027:
Фоп:  233 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.012:
Ки : 6025 :
Ви : 0.008:
Ки : 6039 :
Ви : 0.008:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.322 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=201)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.069: 0.078: 0.090: 0.105: 0.125: 0.167: 0.195: 0.227: 0.259: 0.298: 0.322: 0.307: 0.250: 0.190: 0.146: 0.117:
Cc : 0.021: 0.023: 0.027: 0.031: 0.038: 0.050: 0.059: 0.068: 0.078: 0.090: 0.097: 0.092: 0.075: 0.057: 0.044: 0.035:
Фоп:  130 :  135 :  140 :  147 :  153 :  145 :  155 :  165 :  177 :  190 :  201 :  211 :  219 :  225 :  231 :  235 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.014: 0.018: 0.021: 0.029: 0.049: 0.056: 0.066: 0.070: 0.067: 0.063: 0.054: 0.042: 0.030: 0.022: 0.017:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.020: 0.031: 0.036: 0.041: 0.044: 0.042: 0.040: 0.034: 0.027: 0.019: 0.014: 0.011:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.023: 0.027: 0.031: 0.033: 0.032: 0.034: 0.032: 0.024: 0.016: 0.012: 0.010:
Ки : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.096:
Cc : 0.029:
Фоп:  237 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.013:
Ки : 6025 :
Ви : 0.009:
Ки : 6039 :
Ви : 0.008:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.469 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=207)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.089: 0.106: 0.134: 0.172: 0.208: 0.255: 0.307: 0.347: 0.409: 0.469: 0.414: 0.322: 0.234: 0.168: 0.128:
Cc : 0.023: 0.027: 0.032: 0.040: 0.052: 0.062: 0.077: 0.092: 0.104: 0.123: 0.141: 0.124: 0.097: 0.070: 0.050: 0.038:
Фоп:  125 :  130 :  135 :  141 :  149 :  139 :  149 :  161 :  175 :  191 :  207 :  217 :  225 :  233 :  237 :  240 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.017: 0.022: 0.032: 0.043: 0.062: 0.077: 0.094: 0.104: 0.102: 0.085: 0.073: 0.058: 0.042: 0.028: 0.020:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.015: 0.022: 0.030: 0.039: 0.049: 0.059: 0.066: 0.064: 0.053: 0.046: 0.037: 0.026: 0.018: 0.012:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.013: 0.029: 0.037: 0.045: 0.049: 0.048: 0.052: 0.040: 0.027: 0.020: 0.014: 0.012:
Ки : 6008 : 6008 : 6009 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6022 : 6022 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.103:
Cc : 0.031:
Фоп:  243 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.015:
Ки : 6025 :
Ви : 0.010:
Ки : 6039 :
Ви : 0.009:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.698 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=215)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.101: 0.130: 0.171: 0.209: 0.265: 0.348: 0.439: 0.510: 0.602: 0.698: 0.536: 0.378: 0.275: 0.185: 0.135:
Cc : 0.025: 0.030: 0.039: 0.051: 0.063: 0.079: 0.105: 0.132: 0.153: 0.181: 0.209: 0.161: 0.113: 0.082: 0.056: 0.040:
Фоп:  120 :  125 :  129 :  135 :  143 :  129 :  139 :  155 :  175 :  195 :  215 :  227 :  235 :  240 :  243 :  247 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.018: 0.028: 0.042: 0.055: 0.082: 0.110: 0.137: 0.156: 0.158: 0.122: 0.097: 0.073: 0.054: 0.032: 0.023:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.019: 0.029: 0.037: 0.052: 0.070: 0.087: 0.099: 0.100: 0.086: 0.061: 0.046: 0.034: 0.020: 0.014:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.008: 0.011: 0.010: 0.013: 0.016: 0.039: 0.052: 0.065: 0.074: 0.075: 0.077: 0.048: 0.035: 0.026: 0.017: 0.013:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6024 : 6039 : 6022 : 6022 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.106:
Cc : 0.032:
Фоп:  249 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.016:
Ки : 6025 :
Ви : 0.010:
Ки : 6039 :
Ви : 0.010:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.988 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=203)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.094: 0.117: 0.159: 0.192: 0.244: 0.326: 0.458: 0.632: 0.790: 0.988: 0.910: 0.616: 0.415: 0.284: 0.196: 0.136:
Cc : 0.028: 0.035: 0.048: 0.058: 0.073: 0.098: 0.137: 0.190: 0.237: 0.296: 0.273: 0.185: 0.125: 0.085: 0.059: 0.041:
Фоп:  113 :  117 :  121 :  125 :  133 :  117 :  125 :  141 :  170 :  203 :  227 :  237 :  245 :  249 :  253 :  253 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.023: 0.038: 0.056: 0.076: 0.101: 0.150: 0.215: 0.263: 0.252: 0.187: 0.122: 0.086: 0.059: 0.042: 0.022:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.012: 0.016: 0.026: 0.039: 0.052: 0.064: 0.095: 0.136: 0.166: 0.159: 0.118: 0.077: 0.055: 0.037: 0.026: 0.014:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.009: 0.012: 0.011: 0.017: 0.022: 0.048: 0.071: 0.102: 0.125: 0.119: 0.089: 0.059: 0.041: 0.028: 0.020: 0.014:
Ки : 6008 : 6008 : 6006 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.106:
Cc : 0.032:
Фоп:  255 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.016:
Ки : 6025 :
Ви : 0.011:
Ки : 6039 :
Ви : 0.010:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  2.530 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=155)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.104: 0.136: 0.171: 0.208: 0.279: 0.406: 0.599: 0.822: 2.530: 1.641: 0.911: 0.567: 0.383: 0.272: 0.197: 0.132:
Cc : 0.031: 0.041: 0.051: 0.062: 0.084: 0.122: 0.180: 0.247: 0.759: 0.492: 0.273: 0.170: 0.115: 0.082: 0.059: 0.039:
Фоп:  107 :  110 :  111 :  113 :  119 :  130 :  149 :  115 :  155 :  229 :  247 :  255 :  259 :  260 :  261 :  261 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.022: 0.044: 0.069: 0.101: 0.147: 0.207: 0.292: 0.865: 0.354: 0.219: 0.145: 0.096: 0.062: 0.043: 0.023:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.015: 0.021: 0.030: 0.048: 0.069: 0.101: 0.142: 0.184: 0.546: 0.223: 0.138: 0.092: 0.061: 0.039: 0.027: 0.015:
Ки : 6008 : 6008 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.011: 0.015: 0.013: 0.021: 0.030: 0.044: 0.061: 0.138: 0.410: 0.168: 0.104: 0.069: 0.046: 0.029: 0.020: 0.014:
Ки : 6038 : 6038 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.102:
Cc : 0.030:
Фоп:  261 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.015:
Ки : 6025 :
Ви : 0.012:
Ки : 6039 :
Ви : 0.009:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  5.376 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра= 39)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.115: 0.153: 0.186: 0.229: 0.309: 0.480: 0.738: 2.499: 5.376: 1.986: 0.751: 0.496: 0.338: 0.247: 0.182: 0.122:
Cc : 0.035: 0.046: 0.056: 0.069: 0.093: 0.144: 0.222: 0.750: 1.613: 0.596: 0.225: 0.149: 0.101: 0.074: 0.055: 0.037:
Фоп:   99 :  101 :   97 :   99 :  101 :  107 :  123 :  179 :   39 :  297 :  281 :  277 :  275 :  273 :  271 :  270 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.027: 0.054: 0.078: 0.117: 0.189: 0.291: 0.912: 1.516: 0.674: 0.245: 0.155: 0.100: 0.066: 0.043: 0.024:
Ки : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.018: 0.024: 0.037: 0.053: 0.081: 0.130: 0.200: 0.626: 0.957: 0.426: 0.155: 0.098: 0.063: 0.042: 0.027: 0.015:
Ки : 6039 : 6039 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.012: 0.017: 0.016: 0.023: 0.035: 0.056: 0.086: 0.270: 0.954: 0.319: 0.116: 0.073: 0.047: 0.031: 0.020: 0.012:
Ки : 6038 : 6038 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6019 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.096:
Cc : 0.029:
Фоп:  269 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.016:
Ки : 6025 :
Ви : 0.011:
Ки : 6039 :
Ви : 0.010:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  5.097 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.126: 0.168: 0.213: 0.286: 0.382: 0.554: 1.294: 5.097: 0.927: 0.803: 0.608: 0.423: 0.297: 0.220: 0.159: 0.110:
Cc : 0.038: 0.050: 0.064: 0.086: 0.115: 0.166: 0.388: 1.529: 0.278: 0.241: 0.182: 0.127: 0.089: 0.066: 0.048: 0.033:
Фоп:   90 :   91 :   85 :   81 :   80 :   77 :  165 :    1 :   13 :  333 :  309 :  297 :  290 :  285 :  283 :  279 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.032: 0.054: 0.064: 0.106: 0.177: 1.103: 2.016: 0.297: 0.279: 0.204: 0.136: 0.091: 0.062: 0.044: 0.024:
Ки : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.019: 0.026: 0.037: 0.044: 0.073: 0.122: 0.154: 1.384: 0.187: 0.176: 0.129: 0.086: 0.058: 0.039: 0.028: 0.015:
Ки : 6039 : 6039 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.013: 0.018: 0.016: 0.033: 0.031: 0.052: 0.018: 0.597: 0.140: 0.132: 0.097: 0.065: 0.043: 0.030: 0.021: 0.012:
Ки : 6038 : 6038 : 6036 : 6025 : 6036 : 6036 : 6009 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.088:
Cc : 0.026:
Фоп:  277 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.016:
Ки : 6025 :
Ви : 0.010:
Ки : 6024 :
Ви : 0.009:
Ки : 6039 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  2.580 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=311)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.135: 0.183: 0.244: 0.339: 0.488: 0.802: 1.249: 2.580: 0.786: 0.548: 0.441: 0.336: 0.248: 0.190: 0.132: 0.096:
Cc : 0.040: 0.055: 0.073: 0.102: 0.147: 0.240: 0.375: 0.774: 0.236: 0.164: 0.132: 0.101: 0.074: 0.057: 0.040: 0.029:
Фоп:   81 :   80 :   75 :   70 :   65 :   57 :   19 :  311 :  305 :  343 :  323 :  311 :  303 :  295 :  291 :  287 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.033: 0.051: 0.071: 0.106: 0.157: 0.893: 2.011: 0.152: 0.175: 0.138: 0.106: 0.077: 0.054: 0.035: 0.022:
Ки : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6009 : 0011 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.020: 0.029: 0.035: 0.049: 0.073: 0.108: 0.171: 0.254: 0.101: 0.111: 0.087: 0.067: 0.049: 0.034: 0.022: 0.014:
Ки : 6039 : 6039 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6006 : 0009 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.014: 0.020: 0.025: 0.035: 0.050: 0.093: 0.049: 0.178: 0.101: 0.083: 0.065: 0.050: 0.036: 0.025: 0.017: 0.010:
Ки : 6038 : 6038 : 6008 : 6025 : 6025 : 6008 : 6039 : 6008 : 0010 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.080:
Cc : 0.024:
Фоп:  283 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.014:
Ки : 6025 :
Ви : 0.009:
Ки : 6039 :
Ви : 0.009:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.704 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 41)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.139: 0.191: 0.268: 0.375: 0.568: 0.704: 0.618: 0.510: 0.500: 0.368: 0.318: 0.257: 0.203: 0.158: 0.107: 0.083:
Cc : 0.042: 0.057: 0.080: 0.113: 0.170: 0.211: 0.185: 0.153: 0.150: 0.110: 0.095: 0.077: 0.061: 0.047: 0.032: 0.025:
Фоп:   73 :   71 :   67 :   61 :   53 :   41 :   31 :  359 :  337 :  347 :  333 :  321 :  311 :  305 :  299 :  295 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.037: 0.051: 0.072: 0.119: 0.122: 0.144: 0.162: 0.151: 0.109: 0.098: 0.079: 0.060: 0.046: 0.028: 0.020:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.019: 0.026: 0.042: 0.060: 0.084: 0.116: 0.073: 0.111: 0.103: 0.069: 0.062: 0.050: 0.038: 0.029: 0.018: 0.013:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.013: 0.018: 0.029: 0.041: 0.057: 0.080: 0.058: 0.071: 0.045: 0.052: 0.046: 0.037: 0.028: 0.022: 0.013: 0.010:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6039 : 6009 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.072:
Cc : 0.022:
Фоп:  285 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.011:
Ки : 6039 :
Ви : 0.008:
Ки : 6038 :
Ви : 0.005:
Ки : 6025 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.493 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 33)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.135: 0.185: 0.253: 0.348: 0.451: 0.493: 0.475: 0.401: 0.338: 0.293: 0.231: 0.196: 0.163: 0.115: 0.092: 0.077:
Cc : 0.041: 0.056: 0.076: 0.104: 0.135: 0.148: 0.143: 0.120: 0.101: 0.088: 0.069: 0.059: 0.049: 0.034: 0.027: 0.023:
Фоп:   65 :   63 :   57 :   51 :   43 :   33 :   20 :  359 :  343 :  329 :  339 :  327 :  319 :  295 :  291 :  290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.036: 0.047: 0.065: 0.077: 0.077: 0.113: 0.102: 0.097: 0.082: 0.069: 0.057: 0.047: 0.018: 0.012: 0.012:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.017: 0.022: 0.035: 0.050: 0.064: 0.053: 0.083: 0.096: 0.067: 0.057: 0.043: 0.036: 0.030: 0.012: 0.010: 0.008:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6038 : 6039 : 6009 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6038 : 6008 : 6038 :
Ви : 0.012: 0.016: 0.024: 0.034: 0.044: 0.051: 0.057: 0.070: 0.029: 0.024: 0.033: 0.027: 0.022: 0.011: 0.010: 0.007:
Ки : 6038 : 6006 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6038 : 6038 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6008 : 6009 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.068:
Cc : 0.020:
Фоп:  290 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.011:
Ки : 6039 :
Ви : 0.007:
Ки : 6038 :
Ви : 0.005:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.368 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 27)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.164: 0.220: 0.283: 0.341: 0.368: 0.355: 0.309: 0.270: 0.237: 0.204: 0.167: 0.130: 0.102: 0.085: 0.072:
Cc : 0.038: 0.049: 0.066: 0.085: 0.102: 0.110: 0.106: 0.093: 0.081: 0.071: 0.061: 0.050: 0.039: 0.031: 0.025: 0.022:
Фоп:   60 :   55 :   51 :   45 :   37 :   27 :   15 :    0 :  347 :  335 :  323 :  313 :  307 :  303 :  299 :  297 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.026: 0.038: 0.042: 0.045: 0.055: 0.072: 0.069: 0.066: 0.059: 0.045: 0.028: 0.020: 0.017: 0.013: 0.011:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.014: 0.019: 0.024: 0.034: 0.036: 0.054: 0.062: 0.063: 0.045: 0.040: 0.031: 0.020: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6039 : 6039 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.010: 0.013: 0.021: 0.028: 0.035: 0.037: 0.043: 0.047: 0.029: 0.017: 0.016: 0.019: 0.014: 0.009: 0.008: 0.006:
Ки : 6025 : 6025 : 6006 : 6006 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6036 : 6009 : 6038 : 6038 : 6009 : 6008 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.064:
Cc : 0.019:
Фоп:  295 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.010:
Ки : 6039 :
Ви : 0.007:
Ки : 6038 :
Ви : 0.005:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.277 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.115: 0.142: 0.178: 0.221: 0.255: 0.277: 0.269: 0.247: 0.223: 0.198: 0.164: 0.135: 0.108: 0.091: 0.077: 0.067:
Cc : 0.035: 0.043: 0.053: 0.066: 0.077: 0.083: 0.081: 0.074: 0.067: 0.059: 0.049: 0.040: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020:
Фоп:   55 :   50 :   45 :   39 :   31 :   23 :   13 :    0 :  349 :  337 :  329 :  320 :  313 :  309 :  305 :  303 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.019: 0.025: 0.028: 0.032: 0.043: 0.045: 0.048: 0.047: 0.038: 0.031: 0.021: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.012: 0.015: 0.019: 0.025: 0.031: 0.039: 0.043: 0.045: 0.032: 0.029: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.009: 0.012: 0.016: 0.023: 0.026: 0.027: 0.030: 0.033: 0.032: 0.026: 0.018: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005:
Ки : 6025 : 6025 : 6006 : 6039 : 6008 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.061:
Cc : 0.018:
Фоп:  300 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.009:
Ки : 6039 :
Ви : 0.006:
Ки : 6038 :
Ви : 0.004:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.201 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 19)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.104: 0.122: 0.144: 0.166: 0.189: 0.201: 0.198: 0.185: 0.169: 0.150: 0.127: 0.108: 0.093: 0.080: 0.070: 0.063:
Cc : 0.031: 0.037: 0.043: 0.050: 0.057: 0.060: 0.059: 0.056: 0.051: 0.045: 0.038: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.019:
Фоп:   49 :   45 :   40 :   35 :   27 :   19 :   11 :    1 :  350 :  341 :  333 :  325 :  320 :  315 :  311 :  307 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.025: 0.031: 0.032: 0.030: 0.029: 0.025: 0.021: 0.016: 0.015: 0.012: 0.011: 0.009:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.015: 0.016: 0.021: 0.025: 0.027: 0.029: 0.028: 0.024: 0.017: 0.014: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.018: 0.018: 0.020: 0.019: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 6025 : 6025 : 6009 : 6008 : 6008 : 6006 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.057:
Cc : 0.017:
Фоп:  305 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.008:
Ки : 6039 :
Ви : 0.006:
Ки : 6038 :
Ви : 0.004:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.148 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 17)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.092: 0.105: 0.117: 0.131: 0.141: 0.148: 0.147: 0.139: 0.128: 0.115: 0.103: 0.091: 0.080: 0.072: 0.064: 0.058:
Cc : 0.028: 0.031: 0.035: 0.039: 0.042: 0.044: 0.044: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021: 0.019: 0.018:
Фоп:   45 :   41 :   35 :   30 :   25 :   17 :   10 :    1 :  353 :  345 :  337 :  330 :  325 :  320 :  315 :  313 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.017: 0.018: 0.019: 0.016: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.007: 0.006: 0.006: 0.004:
Ки : 6025 : 6025 : 6009 : 6008 : 6025 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.054:
Cc : 0.016:
Фоп:  309 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.007:
Ки : 6039 :
Ви : 0.005:
Ки : 6038 :
Ви : 0.004:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=   213.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   5.3760986 доли ПДКмр|
                                     |       1.6128297 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    39 град.
                       и скорости ветра  0.75 м/с
Всего источников: 25. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6025 | П1|     0.0456|   1.5157290 |  28.19 |  28.19 |   33.2396698  |
|  2 | 6024 | П1|     0.0288|   0.9573026 |  17.81 |  46.00 |   33.2396736  |
|  3 | 6019 | П1|     0.0180|   0.9544622 |  17.75 |  63.75 |   53.0256805  |
|  4 | 6022 | П1|     0.0216|   0.7179770 |  13.35 |  77.11 |   33.2396736  |
|  5 | 6023 | П1|     0.0216|   0.7179770 |  13.35 |  90.46 |   33.2396736  |
|  6 | 6015 | П1|     0.0180|   0.4717715 |   8.78 |  99.24 |   26.2095318  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (6 ИЗАВ) =   5.3352194    99.24                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0408792     0.76 (19 источников)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |
      |  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.054 0.058 0.062 0.067 0.073 0.079 0.088 0.097 0.107 0.114 0.119 0.117 0.111 0.102 0.092 0.082 0.073 |- 1
   |                                                                                                       |
 2-| 0.058 0.063 0.069 0.075 0.082 0.090 0.103 0.119 0.137 0.150 0.156 0.151 0.139 0.122 0.108 0.093 0.081 |- 2
   |                                                                                                       |
 3-| 0.063 0.070 0.077 0.087 0.098 0.112 0.140 0.171 0.199 0.222 0.226 0.211 0.183 0.152 0.126 0.105 0.089 |- 3
   |                                                                                                       |
 4-| 0.069 0.078 0.090 0.105 0.125 0.167 0.195 0.227 0.259 0.298 0.322 0.307 0.250 0.190 0.146 0.117 0.096 |- 4
   |                                                                                                       |
 5-| 0.077 0.089 0.106 0.134 0.172 0.208 0.255 0.307 0.347 0.409 0.469 0.414 0.322 0.234 0.168 0.128 0.103 |- 5
   |                                                                                                       |
 6-| 0.085 0.101 0.130 0.171 0.209 0.265 0.348 0.439 0.510 0.602 0.698 0.536 0.378 0.275 0.185 0.135 0.106 |- 6
   |                                                                                                       |
 7-| 0.094 0.117 0.159 0.192 0.244 0.326 0.458 0.632 0.790 0.988 0.910 0.616 0.415 0.284 0.196 0.136 0.106 |- 7
   |                                                                                                       |
 8-| 0.104 0.136 0.171 0.208 0.279 0.406 0.599 0.822 2.530 1.641 0.911 0.567 0.383 0.272 0.197 0.132 0.102 |- 8
   |                                                        ^                                              |
 9-C 0.115 0.153 0.186 0.229 0.309 0.480 0.738 2.499 5.376 1.986 0.751 0.496 0.338 0.247 0.182 0.122 0.096 C- 9
   |                                                  ^                                                    |
10-| 0.126 0.168 0.213 0.286 0.382 0.554 1.294 5.097 0.927 0.803 0.608 0.423 0.297 0.220 0.159 0.110 0.088 |-10
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
11-| 0.135 0.183 0.244 0.339 0.488 0.802 1.249 2.580 0.786 0.548 0.441 0.336 0.248 0.190 0.132 0.096 0.080 |-11
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
12-| 0.139 0.191 0.268 0.375 0.568 0.704 0.618 0.510 0.500 0.368 0.318 0.257 0.203 0.158 0.107 0.083 0.072 |-12
   |                                                                                                       |
13-| 0.135 0.185 0.253 0.348 0.451 0.493 0.475 0.401 0.338 0.293 0.231 0.196 0.163 0.115 0.092 0.077 0.068 |-13
   |                                                                                                       |
14-| 0.128 0.164 0.220 0.283 0.341 0.368 0.355 0.309 0.270 0.237 0.204 0.167 0.130 0.102 0.085 0.072 0.064 |-14
   |                                                                                                       |
15-| 0.115 0.142 0.178 0.221 0.255 0.277 0.269 0.247 0.223 0.198 0.164 0.135 0.108 0.091 0.077 0.067 0.061 |-15
   |                                                                                                       |
16-| 0.104 0.122 0.144 0.166 0.189 0.201 0.198 0.185 0.169 0.150 0.127 0.108 0.093 0.080 0.070 0.063 0.057 |-16
   |                                                                                                       |
17-| 0.092 0.105 0.117 0.131 0.141 0.148 0.147 0.139 0.128 0.115 0.103 0.091 0.080 0.072 0.064 0.058 0.054 |-17
   |                                                                                                       |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  5.3760986 долей ПДКмр
                                         =  1.6128297 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   219.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 9)       Yм =   213.0 м
 При опасном направлении ветра  :      39 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     Всего просчитано точек: 94
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.298: 0.312: 0.355: 0.356: 0.363: 0.378: 0.390: 0.400: 0.411: 0.424: 0.431: 0.438: 0.433: 0.415: 0.394:
Cc : 0.089: 0.094: 0.107: 0.107: 0.109: 0.113: 0.117: 0.120: 0.123: 0.127: 0.129: 0.131: 0.130: 0.125: 0.118:
Фоп:  355 :    0 :   15 :   15 :   17 :   23 :   27 :   31 :   35 :   40 :   45 :   49 :   53 :   57 :   63 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.069: 0.071: 0.071: 0.072: 0.069: 0.063: 0.058: 0.060: 0.059: 0.068: 0.083: 0.086: 0.074: 0.071:
Ки : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
Ви : 0.055: 0.068: 0.060: 0.060: 0.061: 0.053: 0.056: 0.049: 0.045: 0.056: 0.058: 0.061: 0.064: 0.066: 0.066:
Ки : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.048: 0.047: 0.041: 0.041: 0.042: 0.036: 0.038: 0.040: 0.042: 0.042: 0.041: 0.042: 0.044: 0.046: 0.045:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.367: 0.346: 0.296: 0.297: 0.284: 0.261: 0.246: 0.245: 0.250: 0.260: 0.276: 0.295: 0.318: 0.344: 0.361:
Cc : 0.110: 0.104: 0.089: 0.089: 0.085: 0.078: 0.074: 0.073: 0.075: 0.078: 0.083: 0.089: 0.095: 0.103: 0.108:
Фоп:   67 :   70 :   80 :   80 :   83 :   89 :   97 :  103 :  109 :  115 :  121 :  127 :  133 :  140 :  143 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.071: 0.073: 0.067: 0.067: 0.070: 0.075: 0.085: 0.088: 0.091: 0.094: 0.098: 0.103: 0.109: 0.114: 0.121:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.048: 0.050: 0.046: 0.046: 0.048: 0.051: 0.059: 0.060: 0.062: 0.065: 0.067: 0.071: 0.075: 0.078: 0.083:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.046: 0.036: 0.033: 0.033: 0.028: 0.022: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.034: 0.036:
Ки : 6008 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.364: 0.391: 0.421: 0.421: 0.409: 0.385: 0.366: 0.349: 0.333: 0.323: 0.314: 0.313: 0.315: 0.323: 0.342:
Cc : 0.109: 0.117: 0.126: 0.126: 0.123: 0.116: 0.110: 0.105: 0.100: 0.097: 0.094: 0.094: 0.095: 0.097: 0.103:
Фоп:  145 :  121 :  127 :  127 :  130 :  137 :  143 :  149 :  155 :  160 :  165 :  171 :  177 :  183 :  187 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.119: 0.125: 0.134: 0.135: 0.130: 0.120: 0.114: 0.108: 0.102: 0.100: 0.097: 0.093: 0.089: 0.084: 0.087:
Ки : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.081: 0.079: 0.085: 0.085: 0.082: 0.076: 0.072: 0.068: 0.065: 0.063: 0.061: 0.059: 0.056: 0.053: 0.055:
Ки : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.035: 0.059: 0.063: 0.064: 0.062: 0.057: 0.054: 0.051: 0.048: 0.047: 0.046: 0.044: 0.042: 0.040: 0.041:
Ки : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.349: 0.350: 0.356: 0.359: 0.367: 0.367: 0.376: 0.403: 0.421: 0.438: 0.440: 0.442: 0.437: 0.427: 0.415:
Cc : 0.105: 0.105: 0.107: 0.108: 0.110: 0.110: 0.113: 0.121: 0.126: 0.131: 0.132: 0.133: 0.131: 0.128: 0.124:
Фоп:  189 :  189 :  191 :  191 :  193 :  193 :  197 :  201 :  207 :  211 :  215 :  221 :  225 :  230 :  233 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.085: 0.085: 0.083: 0.086: 0.084: 0.084: 0.076: 0.079: 0.073: 0.077: 0.078: 0.076: 0.078: 0.079: 0.078:
Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.054: 0.054: 0.052: 0.054: 0.053: 0.053: 0.048: 0.050: 0.046: 0.049: 0.049: 0.048: 0.049: 0.050: 0.049:
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.040: 0.040: 0.039: 0.041: 0.040: 0.040: 0.036: 0.040: 0.043: 0.048: 0.046: 0.043: 0.037: 0.037: 0.037:
Ки : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6024 : 6017 : 6017 : 6022 : 6022 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.409: 0.403: 0.393: 0.382: 0.376: 0.377: 0.371: 0.358: 0.351: 0.352: 0.365: 0.379: 0.401: 0.428: 0.429:
Cc : 0.123: 0.121: 0.118: 0.115: 0.113: 0.113: 0.111: 0.107: 0.105: 0.106: 0.109: 0.114: 0.120: 0.128: 0.129:
Фоп:  239 :  243 :  247 :  253 :  253 :  253 :  257 :  263 :  269 :  275 :  280 :  287 :  293 :  299 :  299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.082: 0.081: 0.078: 0.085: 0.077: 0.078: 0.088: 0.094: 0.100: 0.106: 0.111: 0.120: 0.128: 0.137: 0.136:
Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.052: 0.051: 0.049: 0.054: 0.049: 0.049: 0.055: 0.059: 0.063: 0.067: 0.070: 0.076: 0.081: 0.086: 0.086:
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.039: 0.039: 0.041: 0.040: 0.038: 0.038: 0.041: 0.045: 0.047: 0.050: 0.052: 0.057: 0.061: 0.065: 0.064:
Ки : 6022 : 6039 : 6039 : 6022 : 6039 : 6039 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.428: 0.429: 0.387: 0.387: 0.365: 0.335: 0.307: 0.283: 0.262: 0.248: 0.247: 0.254: 0.260: 0.264: 0.271:
Cc : 0.128: 0.129: 0.116: 0.116: 0.110: 0.100: 0.092: 0.085: 0.079: 0.074: 0.074: 0.076: 0.078: 0.079: 0.081:
Фоп:  305 :  309 :  313 :  313 :  317 :  321 :  325 :  330 :  335 :  339 :  320 :  325 :  331 :  337 :  341 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.136: 0.137: 0.121: 0.120: 0.117: 0.105: 0.094: 0.087: 0.080: 0.075: 0.064: 0.064: 0.067: 0.069: 0.068:
Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.086: 0.087: 0.076: 0.076: 0.074: 0.066: 0.059: 0.055: 0.051: 0.047: 0.044: 0.044: 0.046: 0.047: 0.047:
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.064: 0.065: 0.057: 0.057: 0.056: 0.050: 0.045: 0.041: 0.038: 0.035: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.022:
Ки : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6009 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=   -273:  -274:  -276:  -283:
----------:------:------:------:
 x=    218:   194:   190:   153:
----------:------:------:------:
Qc : 0.277: 0.286: 0.287: 0.298:
Cc : 0.083: 0.086: 0.086: 0.089:
Фоп:  347 :  349 :  350 :  355 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :
Ви : 0.070: 0.069: 0.070: 0.069:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.048: 0.048: 0.048: 0.055:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 :
Ви : 0.026: 0.042: 0.041: 0.048:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   526.2 м,  Y=   586.2 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4424480 доли ПДКмр|
                                     |       0.1327344 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   221 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 25. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6025 | П1|     0.0456|   0.0757710 |  17.13 |  17.13 |    1.6616452  |
|  2 | 6024 | П1|     0.0288|   0.0478554 |  10.82 |  27.94 |    1.6616452  |
|  3 | 6017 | П1|     0.0180|   0.0429336 |   9.70 |  37.65 |    2.3851974  |
|  4 | 6022 | П1|     0.0216|   0.0358915 |   8.11 |  45.76 |    1.6616452  |
|  5 | 6023 | П1|     0.0216|   0.0358915 |   8.11 |  53.87 |    1.6616452  |
|  6 | 6039 | П1|     0.0405|   0.0346756 |   7.84 |  61.71 |  0.856188536  |
|  7 | 6019 | П1|     0.0180|   0.0283984 |   6.42 |  68.12 |    1.5776891  |
|  8 | 6015 | П1|     0.0180|   0.0259728 |   5.87 |  74.00 |    1.4429320  |
|  9 | 6038 | П1|     0.0278|   0.0238020 |   5.38 |  79.37 |  0.856188476  |
| 10 | 6008 | П1|     0.0333|   0.0154729 |   3.50 |  82.87 |  0.464653045  |
| 11 | 6009 | П1|     0.0270|   0.0123660 |   2.79 |  85.67 |  0.458001018  |
| 12 | 6006 | П1|     0.0225|   0.0119910 |   2.71 |  88.38 |  0.532934964  |
| 13 | 6036 | П1|     0.0120|   0.0102743 |   2.32 |  90.70 |  0.856188416  |
| 14 | 6048 | П1|     0.0120|   0.0102743 |   2.32 |  93.02 |  0.856188416  |
| 15 | 6044 | П1|     0.0101|   0.0086304 |   1.95 |  94.97 |  0.856188476  |
| 16 | 0004 | Т |     0.0121|   0.0042311 |   0.96 |  95.93 |  0.349676609  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|о осн.вкладчикам (16 ИЗАВ) =   0.4244319    95.93                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0180161     4.07 (9 источников)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
     Город     :726 Тараз.
     Объект    :0526 ИП "Шамахсутов Ш.Ш."  Кирпичный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 06.04.2026 10:12
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,  
                       пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                       клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)      
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Точка  1.                                                                                 
          Координаты точки :  X= -1200.0 м,  Y=    63.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4459876 доли ПДКмр|
                                     |       0.1337963 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    90 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |052601 0001| Т |     4.4569|   0.421886 |  94.6  |  94.6 | 0.094659001  |
|  2 |052601 6007| П1|     0.1395|   0.020486 |   4.6  |  99.2 | 0.146852553  |
|                        В сумме =   0.442372    99.2                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.003616     0.8                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2.                                                                                 
          Координаты точки :  X=   712.0 м,  Y=    68.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.4766402 доли ПДКмр|
                                     |       0.4429921 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   270 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |052601 0001| Т |     4.4569|   1.459001 |  98.8  |  98.8 | 0.327357739  |
|                        В сумме =   1.459001    98.8                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.017640     1.2                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3.                                                                                 
          Координаты точки :  X=    -2.0 м,  Y=   603.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8696266 доли ПДКмр|
                                     |       0.5608880 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   173 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |052601 0001| Т |     4.4569|   1.846370 |  98.8  |  98.8 | 0.414272308  |
|                        В сумме =   1.846370    98.8                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.023256     1.2                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0032000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6049 |    0.003200| П1 |   3.328134 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.003200 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     3.328134 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213
                    размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.003:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.004:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.004:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.005:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.015: 0.019: 0.021: 0.022: 0.021: 0.019: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.005:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.014: 0.018: 0.024: 0.027: 0.028: 0.029: 0.028: 0.027: 0.024: 0.018: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.006:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.013: 0.018: 0.026: 0.031: 0.035: 0.037: 0.038: 0.037: 0.035: 0.031: 0.026: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.006:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=200)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.016: 0.024: 0.032: 0.040: 0.046: 0.047: 0.046: 0.047: 0.046: 0.040: 0.032: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.007:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.062 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=230)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.019: 0.028: 0.038: 0.052: 0.062: 0.057: 0.048: 0.056: 0.062: 0.052: 0.039: 0.028: 0.019: 0.012: 0.009:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  147 :  175 :  213 :  230 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.007:
Cc : 0.000:
Фоп:  260 :
Uоп:12.00 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.184 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.021: 0.031: 0.044: 0.063: 0.085: 0.123: 0.184: 0.127: 0.086: 0.063: 0.044: 0.031: 0.021: 0.013: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  103 :  107 :  129 :  179 :  231 :  253 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.007:
Cc : 0.000:
Фоп:  265 :
Uоп:12.00 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.264 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра= 29)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.021: 0.031: 0.044: 0.065: 0.090: 0.177: 0.264: 0.184: 0.091: 0.065: 0.045: 0.031: 0.021: 0.013: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   65 :   29 :  295 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.007:
Cc : 0.000:
Фоп:  273 :
Uоп:12.00 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=305)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.019: 0.029: 0.040: 0.055: 0.068: 0.059: 0.058: 0.059: 0.068: 0.055: 0.040: 0.029: 0.020: 0.013: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   39 :    0 :  321 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.007:
Cc : 0.000:
Фоп:  279 :
Uоп:12.00 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=    19.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.016: 0.025: 0.034: 0.043: 0.050: 0.050: 0.048: 0.050: 0.050: 0.043: 0.034: 0.025: 0.017: 0.011: 0.009:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.007:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.013: 0.020: 0.027: 0.033: 0.037: 0.039: 0.040: 0.039: 0.038: 0.033: 0.027: 0.020: 0.014: 0.010: 0.008:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.006:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.030: 0.028: 0.025: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.006:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.023: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.005:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.005:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   119.0 м,  Y=    13.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2640077 доли ПДКмр|
                                     |       0.0105603 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    29 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|   0.003200|   0.2640077 | 100.00 | 100.00 |   82.5024033  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.2640077   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |
      |  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 1
   |                                                                                                       |
 2-| 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 2
   |                                                                                                       |
 3-| 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.009 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |- 3
   |                                                                                                       |
 4-| 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 |- 4
   |                                                                                                       |
 5-| 0.007 0.009 0.010 0.013 0.015 0.019 0.021 0.022 0.021 0.019 0.016 0.013 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 |- 5
   |                                                                                                       |
 6-| 0.008 0.010 0.014 0.018 0.024 0.027 0.028 0.029 0.028 0.027 0.024 0.018 0.014 0.010 0.008 0.007 0.006 |- 6
   |                                                                                                       |
 7-| 0.010 0.013 0.018 0.026 0.031 0.035 0.037 0.038 0.037 0.035 0.031 0.026 0.018 0.013 0.010 0.008 0.006 |- 7
   |                                                                                                       |
 8-| 0.011 0.016 0.024 0.032 0.040 0.046 0.047 0.046 0.047 0.046 0.040 0.032 0.024 0.016 0.011 0.008 0.007 |- 8
   |                                                                                                       |
 9-C 0.012 0.019 0.028 0.038 0.052 0.062 0.057 0.048 0.056 0.062 0.052 0.039 0.028 0.019 0.012 0.009 0.007 C- 9
   |                                                                                                       |
10-| 0.013 0.021 0.031 0.044 0.063 0.085 0.123 0.184 0.127 0.086 0.063 0.044 0.031 0.021 0.013 0.009 0.007 |-10
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
11-| 0.013 0.021 0.031 0.044 0.065 0.090 0.177 0.264 0.184 0.091 0.065 0.045 0.031 0.021 0.013 0.009 0.007 |-11
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
12-| 0.013 0.019 0.029 0.040 0.055 0.068 0.059 0.058 0.059 0.068 0.055 0.040 0.029 0.020 0.013 0.009 0.007 |-12
   |                                                                                                       |
13-| 0.011 0.016 0.025 0.034 0.043 0.050 0.050 0.048 0.050 0.050 0.043 0.034 0.025 0.017 0.011 0.009 0.007 |-13
   |                                                                                                       |
14-| 0.010 0.013 0.020 0.027 0.033 0.037 0.039 0.040 0.039 0.038 0.033 0.027 0.020 0.014 0.010 0.008 0.006 |-14
   |                                                                                                       |
15-| 0.008 0.011 0.015 0.020 0.025 0.028 0.030 0.031 0.030 0.028 0.025 0.020 0.015 0.011 0.009 0.007 0.006 |-15
   |                                                                                                       |
16-| 0.007 0.009 0.011 0.014 0.017 0.021 0.023 0.024 0.023 0.021 0.018 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 |-16
   |                                                                                                       |
17-| 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 0.014 0.015 0.015 0.015 0.014 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 |-17
   |                                                                                                       |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2640077 долей ПДКмр
                                         =  0.0105603 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   119.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м
 При опасном направлении ветра  :      29 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     Всего просчитано точек: 94
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.036: 0.035: 0.035: 0.034: 0.031: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023: 0.022: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.032: 0.036: 0.040: 0.045: 0.046:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.050: 0.049: 0.047: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  267 :  269 :  275 :  275 :  277 :  283 :  289 :  295 :  301 :  307 :  313 :  319 :  325 :  331 :  337 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=   -273:  -274:  -276:  -283:
----------:------:------:------:
 x=    218:   194:   190:   153:
----------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.040:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0521589 доли ПДКмр|
                                     |       0.0020864 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|   0.003200|   0.0521589 | 100.00 | 100.00 |   16.2996674  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0521589   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0013921
 6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0013921


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6049 |    0.001392| П1 |   5.791419 |   0.50  |     8.5  |
|   2 | 6050 |    0.001392| П1 |   5.791419 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.002784 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    11.582838 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213
                    размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.012:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.025: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.013:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.029: 0.031: 0.033: 0.034: 0.033: 0.031: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.014:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.024: 0.029: 0.033: 0.038: 0.043: 0.046: 0.048: 0.046: 0.043: 0.038: 0.033: 0.029: 0.024: 0.021: 0.018:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.016:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.030: 0.036: 0.044: 0.054: 0.065: 0.074: 0.076: 0.074: 0.066: 0.054: 0.045: 0.036: 0.030: 0.025: 0.021:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  129 :  133 :  139 :  145 :  153 :  161 :  170 :  180 :  190 :  199 :  207 :  215 :  221 :  227 :  231 :  235 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.027: 0.033: 0.037: 0.038: 0.037: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.027: 0.033: 0.037: 0.038: 0.037: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.018:
Cc : 0.000:
Фоп:  237 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.009:
Ки : 6049 :
Ви : 0.009:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.036: 0.047: 0.064: 0.083: 0.093: 0.098: 0.101: 0.098: 0.093: 0.083: 0.064: 0.047: 0.036: 0.029: 0.023:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  123 :  127 :  133 :  139 :  147 :  157 :  167 :  180 :  191 :  203 :  213 :  220 :  227 :  233 :  237 :  240 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.018: 0.024: 0.032: 0.041: 0.046: 0.049: 0.050: 0.049: 0.046: 0.041: 0.032: 0.024: 0.018: 0.014: 0.012:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.014: 0.018: 0.024: 0.032: 0.041: 0.046: 0.049: 0.050: 0.049: 0.046: 0.041: 0.032: 0.024: 0.018: 0.014: 0.012:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.020:
Cc : 0.000:
Фоп:  243 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.010:
Ки : 6049 :
Ви : 0.010:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.131 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.044: 0.063: 0.089: 0.107: 0.121: 0.129: 0.131: 0.129: 0.121: 0.107: 0.089: 0.064: 0.045: 0.033: 0.026:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  117 :  121 :  127 :  133 :  141 :  151 :  165 :  180 :  195 :  209 :  219 :  227 :  233 :  239 :  243 :  245 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.022: 0.032: 0.044: 0.053: 0.061: 0.064: 0.065: 0.064: 0.061: 0.054: 0.045: 0.032: 0.022: 0.017: 0.013:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.017: 0.022: 0.032: 0.044: 0.053: 0.061: 0.064: 0.065: 0.064: 0.061: 0.054: 0.045: 0.032: 0.022: 0.017: 0.013:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.021:
Cc : 0.000:
Фоп:  247 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.011:
Ки : 6049 :
Ви : 0.011:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.164 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=200)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.054: 0.083: 0.111: 0.138: 0.160: 0.164: 0.161: 0.164: 0.160: 0.139: 0.111: 0.083: 0.054: 0.038: 0.029:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп:  111 :  113 :  117 :  123 :  131 :  143 :  159 :  180 :  200 :  217 :  229 :  237 :  241 :  247 :  249 :  251 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.027: 0.041: 0.055: 0.069: 0.080: 0.082: 0.081: 0.082: 0.080: 0.069: 0.055: 0.042: 0.027: 0.019: 0.014:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.019: 0.027: 0.041: 0.055: 0.069: 0.080: 0.082: 0.081: 0.082: 0.080: 0.069: 0.055: 0.042: 0.027: 0.019: 0.014:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.023:
Cc : 0.000:
Фоп:  253 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.011:
Ки : 6049 :
Ви : 0.011:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.217 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=230)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.065: 0.098: 0.134: 0.180: 0.217: 0.197: 0.167: 0.197: 0.217: 0.181: 0.135: 0.099: 0.066: 0.043: 0.031:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  147 :  175 :  213 :  230 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.033: 0.049: 0.067: 0.090: 0.108: 0.099: 0.084: 0.098: 0.108: 0.090: 0.067: 0.049: 0.033: 0.021: 0.016:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.021: 0.033: 0.049: 0.067: 0.090: 0.108: 0.099: 0.084: 0.098: 0.108: 0.090: 0.067: 0.049: 0.033: 0.021: 0.016:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.024:
Cc : 0.000:
Фоп:  260 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.012:
Ки : 6049 :
Ви : 0.012:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.642 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.071: 0.108: 0.153: 0.218: 0.297: 0.429: 0.642: 0.441: 0.298: 0.220: 0.154: 0.109: 0.072: 0.046: 0.033:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  103 :  107 :  129 :  179 :  231 :  253 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.036: 0.054: 0.076: 0.109: 0.149: 0.215: 0.321: 0.221: 0.149: 0.110: 0.077: 0.054: 0.036: 0.023: 0.016:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.023: 0.036: 0.054: 0.076: 0.109: 0.149: 0.215: 0.321: 0.221: 0.149: 0.110: 0.077: 0.054: 0.036: 0.023: 0.016:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.025:
Cc : 0.000:
Фоп:  265 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.012:
Ки : 6049 :
Ви : 0.012:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.919 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра= 29)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.073: 0.108: 0.155: 0.226: 0.314: 0.617: 0.919: 0.640: 0.316: 0.228: 0.156: 0.109: 0.073: 0.046: 0.033:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   65 :   29 :  295 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.036: 0.054: 0.077: 0.113: 0.157: 0.309: 0.459: 0.320: 0.158: 0.114: 0.078: 0.055: 0.037: 0.023: 0.016:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.023: 0.036: 0.054: 0.077: 0.113: 0.157: 0.309: 0.459: 0.320: 0.158: 0.114: 0.078: 0.055: 0.037: 0.023: 0.016:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.025:
Cc : 0.000:
Фоп:  273 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.013:
Ки : 6049 :
Ви : 0.013:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.236 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=305)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.068: 0.102: 0.140: 0.192: 0.236: 0.207: 0.201: 0.206: 0.236: 0.193: 0.141: 0.102: 0.068: 0.044: 0.032:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   39 :    0 :  321 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.034: 0.051: 0.070: 0.096: 0.118: 0.104: 0.100: 0.103: 0.118: 0.096: 0.070: 0.051: 0.034: 0.022: 0.016:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.022: 0.034: 0.051: 0.070: 0.096: 0.118: 0.104: 0.100: 0.103: 0.118: 0.096: 0.070: 0.051: 0.034: 0.022: 0.016:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.025:
Cc : 0.000:
Фоп:  279 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.012:
Ки : 6049 :
Ви : 0.012:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.173 долей ПДК (x=    19.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.057: 0.088: 0.117: 0.149: 0.173: 0.173: 0.167: 0.173: 0.173: 0.149: 0.118: 0.088: 0.057: 0.040: 0.030:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп:   71 :   69 :   65 :   59 :   51 :   40 :   23 :    0 :  337 :  321 :  309 :  301 :  295 :  291 :  289 :  287 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.028: 0.044: 0.058: 0.074: 0.086: 0.087: 0.083: 0.086: 0.086: 0.075: 0.059: 0.044: 0.029: 0.020: 0.015:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.020: 0.028: 0.044: 0.058: 0.074: 0.086: 0.087: 0.083: 0.086: 0.086: 0.075: 0.059: 0.044: 0.029: 0.020: 0.015:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.023:
Cc : 0.000:
Фоп:  285 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.012:
Ки : 6049 :
Ви : 0.012:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.139 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.047: 0.069: 0.095: 0.114: 0.130: 0.137: 0.139: 0.137: 0.131: 0.115: 0.095: 0.070: 0.047: 0.034: 0.027:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   65 :   61 :   55 :   50 :   41 :   30 :   17 :    0 :  343 :  330 :  319 :  310 :  305 :  300 :  295 :  293 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.023: 0.034: 0.047: 0.057: 0.065: 0.069: 0.070: 0.069: 0.065: 0.057: 0.047: 0.035: 0.024: 0.017: 0.014:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.017: 0.023: 0.034: 0.047: 0.057: 0.065: 0.069: 0.070: 0.069: 0.065: 0.057: 0.047: 0.035: 0.024: 0.017: 0.014:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.022:
Cc : 0.000:
Фоп:  291 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.011:
Ки : 6049 :
Ви : 0.011:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.108 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.038: 0.051: 0.070: 0.088: 0.099: 0.106: 0.108: 0.106: 0.099: 0.088: 0.070: 0.051: 0.038: 0.030: 0.024:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   57 :   53 :   49 :   43 :   35 :   25 :   13 :    0 :  347 :  335 :  325 :  317 :  311 :  307 :  303 :  299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.019: 0.025: 0.035: 0.044: 0.049: 0.053: 0.054: 0.053: 0.049: 0.044: 0.035: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.015: 0.019: 0.025: 0.035: 0.044: 0.049: 0.053: 0.054: 0.053: 0.049: 0.044: 0.035: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.020:
Cc : 0.000:
Фоп:  295 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.010:
Ки : 6049 :
Ви : 0.010:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.083 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.031: 0.039: 0.048: 0.061: 0.074: 0.081: 0.083: 0.081: 0.075: 0.061: 0.048: 0.039: 0.031: 0.026: 0.021:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   53 :   49 :   43 :   37 :   29 :   20 :   11 :    0 :  350 :  340 :  331 :  323 :  317 :  313 :  307 :  303 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.030: 0.037: 0.041: 0.041: 0.041: 0.037: 0.031: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013: 0.011:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.030: 0.037: 0.041: 0.041: 0.041: 0.037: 0.031: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013: 0.011:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.018:
Cc : 0.000:
Фоп:  301 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.009:
Ки : 6049 :
Ви : 0.009:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.026: 0.030: 0.035: 0.041: 0.047: 0.051: 0.053: 0.051: 0.047: 0.042: 0.035: 0.030: 0.026: 0.022: 0.019:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   47 :   43 :   39 :   33 :   25 :   17 :    9 :    0 :  351 :  343 :  335 :  329 :  323 :  317 :  313 :  309 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.026: 0.026: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.026: 0.026: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.016:
Cc : 0.000:
Фоп:  305 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.008:
Ки : 6049 :
Ви : 0.008:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   119.0 м,  Y=    13.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9188213 доли ПДКмр|
                                     |       0.0091882 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    29 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|   0.001392|   0.4594102 |  50.00 |  50.00 |  330.0100098  |
|  2 | 6050 | П1|   0.001392|   0.4594102 |  50.00 | 100.00 |  330.0100098  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.9188204   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |
      |  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.014 0.015 0.017 0.018 0.019 0.020 0.020 0.021 0.020 0.020 0.019 0.018 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 |- 1
   |                                                                                                       |
 2-| 0.016 0.018 0.020 0.021 0.023 0.024 0.025 0.026 0.025 0.025 0.023 0.021 0.020 0.018 0.016 0.014 0.013 |- 2
   |                                                                                                       |
 3-| 0.018 0.021 0.023 0.026 0.029 0.031 0.033 0.034 0.033 0.031 0.029 0.026 0.023 0.021 0.018 0.016 0.014 |- 3
   |                                                                                                       |
 4-| 0.021 0.024 0.029 0.033 0.038 0.043 0.046 0.048 0.046 0.043 0.038 0.033 0.029 0.024 0.021 0.018 0.016 |- 4
   |                                                                                                       |
 5-| 0.025 0.030 0.036 0.044 0.054 0.065 0.074 0.076 0.074 0.066 0.054 0.045 0.036 0.030 0.025 0.021 0.018 |- 5
   |                                                                                                       |
 6-| 0.029 0.036 0.047 0.064 0.083 0.093 0.098 0.101 0.098 0.093 0.083 0.064 0.047 0.036 0.029 0.023 0.020 |- 6
   |                                                                                                       |
 7-| 0.033 0.044 0.063 0.089 0.107 0.121 0.129 0.131 0.129 0.121 0.107 0.089 0.064 0.045 0.033 0.026 0.021 |- 7
   |                                                                                                       |
 8-| 0.038 0.054 0.083 0.111 0.138 0.160 0.164 0.161 0.164 0.160 0.139 0.111 0.083 0.054 0.038 0.029 0.023 |- 8
   |                                                                                                       |
 9-C 0.043 0.065 0.098 0.134 0.180 0.217 0.197 0.167 0.197 0.217 0.181 0.135 0.099 0.066 0.043 0.031 0.024 C- 9
   |                                                                                                       |
10-| 0.045 0.071 0.108 0.153 0.218 0.297 0.429 0.642 0.441 0.298 0.220 0.154 0.109 0.072 0.046 0.033 0.025 |-10
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
11-| 0.046 0.073 0.108 0.155 0.226 0.314 0.617 0.919 0.640 0.316 0.228 0.156 0.109 0.073 0.046 0.033 0.025 |-11
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
12-| 0.044 0.068 0.102 0.140 0.192 0.236 0.207 0.201 0.206 0.236 0.193 0.141 0.102 0.068 0.044 0.032 0.025 |-12
   |                                                                                                       |
13-| 0.039 0.057 0.088 0.117 0.149 0.173 0.173 0.167 0.173 0.173 0.149 0.118 0.088 0.057 0.040 0.030 0.023 |-13
   |                                                                                                       |
14-| 0.034 0.047 0.069 0.095 0.114 0.130 0.137 0.139 0.137 0.131 0.115 0.095 0.070 0.047 0.034 0.027 0.022 |-14
   |                                                                                                       |
15-| 0.029 0.038 0.051 0.070 0.088 0.099 0.106 0.108 0.106 0.099 0.088 0.070 0.051 0.038 0.030 0.024 0.020 |-15
   |                                                                                                       |
16-| 0.026 0.031 0.039 0.048 0.061 0.074 0.081 0.083 0.081 0.075 0.061 0.048 0.039 0.031 0.026 0.021 0.018 |-16
   |                                                                                                       |
17-| 0.022 0.026 0.030 0.035 0.041 0.047 0.051 0.053 0.051 0.047 0.042 0.035 0.030 0.026 0.022 0.019 0.016 |-17
   |                                                                                                       |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9188213 долей ПДКмр
                                         =  0.0091882 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   119.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м
 При опасном направлении ветра  :      29 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     Всего просчитано точек: 94
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.140: 0.140: 0.138: 0.139: 0.138: 0.137: 0.138: 0.138: 0.140: 0.141: 0.142: 0.145: 0.148: 0.150: 0.152:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Фоп:  355 :    1 :   15 :   15 :   19 :   25 :   30 :   35 :   41 :   47 :   53 :   57 :   63 :   69 :   73 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.071: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.071: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.156: 0.159: 0.155: 0.155: 0.155: 0.149: 0.147: 0.143: 0.139: 0.137: 0.135: 0.132: 0.132: 0.131: 0.130:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   79 :   85 :   99 :   99 :  101 :  107 :  111 :  117 :  123 :  127 :  133 :  139 :  143 :  149 :  153 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.078: 0.079: 0.077: 0.078: 0.077: 0.075: 0.073: 0.072: 0.070: 0.069: 0.068: 0.066: 0.066: 0.065: 0.065:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.078: 0.079: 0.077: 0.078: 0.077: 0.075: 0.073: 0.072: 0.070: 0.069: 0.068: 0.066: 0.066: 0.065: 0.065:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.130: 0.125: 0.122: 0.122: 0.117: 0.107: 0.099: 0.091: 0.085: 0.081: 0.075: 0.068: 0.062: 0.058: 0.055:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  153 :  159 :  163 :  163 :  165 :  167 :  171 :  173 :  177 :  180 :  183 :  187 :  189 :  193 :  195 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.065: 0.063: 0.061: 0.061: 0.059: 0.053: 0.049: 0.046: 0.043: 0.040: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.065: 0.063: 0.061: 0.061: 0.059: 0.053: 0.049: 0.046: 0.043: 0.040: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.055: 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.051: 0.049: 0.048: 0.048: 0.047: 0.048: 0.049: 0.050: 0.052:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Фоп:  197 :  197 :  197 :  199 :  199 :  199 :  201 :  205 :  207 :  211 :  213 :  217 :  220 :  223 :  227 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.059: 0.064: 0.072: 0.074: 0.074: 0.077: 0.085: 0.093: 0.103: 0.112: 0.126: 0.141: 0.158: 0.160:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Фоп:  230 :  233 :  235 :  239 :  240 :  240 :  241 :  245 :  247 :  251 :  253 :  257 :  260 :  263 :  263 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.030: 0.032: 0.036: 0.037: 0.037: 0.039: 0.042: 0.046: 0.052: 0.056: 0.063: 0.070: 0.079: 0.080:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.028: 0.030: 0.032: 0.036: 0.037: 0.037: 0.039: 0.042: 0.046: 0.052: 0.056: 0.063: 0.070: 0.079: 0.080:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.172: 0.182: 0.179: 0.180: 0.180: 0.177: 0.173: 0.169: 0.165: 0.160: 0.156: 0.152: 0.149: 0.146: 0.144:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  267 :  269 :  275 :  275 :  277 :  283 :  289 :  295 :  301 :  307 :  313 :  319 :  325 :  331 :  337 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.086: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.088: 0.087: 0.084: 0.082: 0.080: 0.078: 0.076: 0.074: 0.073: 0.072:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.086: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.088: 0.087: 0.084: 0.082: 0.080: 0.078: 0.076: 0.074: 0.073: 0.072:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=   -273:  -274:  -276:  -283:
----------:------:------:------:
 x=    218:   194:   190:   153:
----------:------:------:------:
Qc : 0.143: 0.143: 0.142: 0.140:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  343 :  347 :  349 :  355 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :
Ви : 0.071: 0.071: 0.071: 0.070:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.071: 0.071: 0.071: 0.070:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1815277 доли ПДКмр|
                                     |       0.0018153 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|   0.001392|   0.0907639 |  50.00 |  50.00 |   65.1987839  |
|  2 | 6050 | П1|   0.001392|   0.0907639 |  50.00 | 100.00 |   65.1987839  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1815278   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0131839
 6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0131839


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6049 |    0.013184| П1 |   1.371180 |   0.50  |     8.5  |
|   2 | 6050 |    0.013184| П1 |   1.371180 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.026368 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     2.742359 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213
                    размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.003:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.003:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.003:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.004:
Cc : 0.002:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.018: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.004:
Cc : 0.002:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.005:
Cc : 0.002:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.011: 0.015: 0.021: 0.025: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.029: 0.025: 0.021: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:
Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.005:
Cc : 0.002:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=200)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.013: 0.020: 0.026: 0.033: 0.038: 0.039: 0.038: 0.039: 0.038: 0.033: 0.026: 0.020: 0.013: 0.009: 0.007:
Cc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.016: 0.015: 0.016: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.005:
Cc : 0.002:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=230)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.015: 0.023: 0.032: 0.043: 0.051: 0.047: 0.040: 0.047: 0.051: 0.043: 0.032: 0.023: 0.016: 0.010: 0.007:
Cc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.017: 0.021: 0.019: 0.016: 0.019: 0.021: 0.017: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  147 :  175 :  213 :  230 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.008: 0.012: 0.016: 0.021: 0.026: 0.023: 0.020: 0.023: 0.026: 0.021: 0.016: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.005: 0.008: 0.012: 0.016: 0.021: 0.026: 0.023: 0.020: 0.023: 0.026: 0.021: 0.016: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.006:
Cc : 0.002:
Фоп:  260 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.003:
Ки : 6049 :
Ви : 0.003:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.152 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.017: 0.026: 0.036: 0.052: 0.070: 0.102: 0.152: 0.105: 0.071: 0.052: 0.036: 0.026: 0.017: 0.011: 0.008:
Cc : 0.004: 0.007: 0.010: 0.014: 0.021: 0.028: 0.041: 0.061: 0.042: 0.028: 0.021: 0.015: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003:
Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  103 :  107 :  129 :  179 :  231 :  253 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.008: 0.013: 0.018: 0.026: 0.035: 0.051: 0.076: 0.052: 0.035: 0.026: 0.018: 0.013: 0.009: 0.005: 0.004:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.005: 0.008: 0.013: 0.018: 0.026: 0.035: 0.051: 0.076: 0.052: 0.035: 0.026: 0.018: 0.013: 0.009: 0.005: 0.004:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.006:
Cc : 0.002:
Фоп:  265 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.003:
Ки : 6049 :
Ви : 0.003:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.218 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра= 29)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.017: 0.026: 0.037: 0.053: 0.074: 0.146: 0.218: 0.152: 0.075: 0.054: 0.037: 0.026: 0.017: 0.011: 0.008:
Cc : 0.004: 0.007: 0.010: 0.015: 0.021: 0.030: 0.058: 0.087: 0.061: 0.030: 0.022: 0.015: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003:
Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   65 :   29 :  295 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.009: 0.013: 0.018: 0.027: 0.037: 0.073: 0.109: 0.076: 0.037: 0.027: 0.018: 0.013: 0.009: 0.005: 0.004:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.005: 0.009: 0.013: 0.018: 0.027: 0.037: 0.073: 0.109: 0.076: 0.037: 0.027: 0.018: 0.013: 0.009: 0.005: 0.004:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.006:
Cc : 0.002:
Фоп:  273 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.003:
Ки : 6049 :
Ви : 0.003:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=305)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.016: 0.024: 0.033: 0.045: 0.056: 0.049: 0.048: 0.049: 0.056: 0.046: 0.033: 0.024: 0.016: 0.010: 0.008:
Cc : 0.004: 0.006: 0.010: 0.013: 0.018: 0.022: 0.020: 0.019: 0.019: 0.022: 0.018: 0.013: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003:
Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   39 :    0 :  321 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.008: 0.012: 0.017: 0.023: 0.028: 0.025: 0.024: 0.024: 0.028: 0.023: 0.017: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.005: 0.008: 0.012: 0.017: 0.023: 0.028: 0.025: 0.024: 0.024: 0.028: 0.023: 0.017: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.006:
Cc : 0.002:
Фоп:  279 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.003:
Ки : 6049 :
Ви : 0.003:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=    19.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.013: 0.021: 0.028: 0.035: 0.041: 0.041: 0.039: 0.041: 0.041: 0.035: 0.028: 0.021: 0.014: 0.009: 0.007:
Cc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.014: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.014: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.006:
Cc : 0.002:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.011: 0.016: 0.022: 0.027: 0.031: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.027: 0.022: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006:
Cc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.005:
Cc : 0.002:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.005:
Cc : 0.002:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.019: 0.020: 0.019: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.004:
Cc : 0.002:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.004:
Cc : 0.002:
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   119.0 м,  Y=    13.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2175406 доли ПДКмр|
                                     |       0.0870162 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    29 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|     0.0132|   0.1087703 |  50.00 |  50.00 |    8.2502985  |
|  2 | 6050 | П1|     0.0132|   0.1087703 |  50.00 | 100.00 |    8.2502985  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.2175406   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |
      |  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |- 1
   |                                                                                                       |
 2-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 2
   |                                                                                                       |
 3-| 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 3
   |                                                                                                       |
 4-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |- 4
   |                                                                                                       |
 5-| 0.006 0.007 0.009 0.010 0.013 0.015 0.018 0.018 0.018 0.016 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 5
   |                                                                                                       |
 6-| 0.007 0.008 0.011 0.015 0.020 0.022 0.023 0.024 0.023 0.022 0.020 0.015 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 |- 6
   |                                                                                                       |
 7-| 0.008 0.011 0.015 0.021 0.025 0.029 0.030 0.031 0.031 0.029 0.025 0.021 0.015 0.011 0.008 0.006 0.005 |- 7
   |                                                                                                       |
 8-| 0.009 0.013 0.020 0.026 0.033 0.038 0.039 0.038 0.039 0.038 0.033 0.026 0.020 0.013 0.009 0.007 0.005 |- 8
   |                                                                                                       |
 9-C 0.010 0.015 0.023 0.032 0.043 0.051 0.047 0.040 0.047 0.051 0.043 0.032 0.023 0.016 0.010 0.007 0.006 C- 9
   |                                                                                                       |
10-| 0.011 0.017 0.026 0.036 0.052 0.070 0.102 0.152 0.105 0.071 0.052 0.036 0.026 0.017 0.011 0.008 0.006 |-10
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
11-| 0.011 0.017 0.026 0.037 0.053 0.074 0.146 0.218 0.152 0.075 0.054 0.037 0.026 0.017 0.011 0.008 0.006 |-11
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
12-| 0.010 0.016 0.024 0.033 0.045 0.056 0.049 0.048 0.049 0.056 0.046 0.033 0.024 0.016 0.010 0.008 0.006 |-12
   |                                                                                                       |
13-| 0.009 0.013 0.021 0.028 0.035 0.041 0.041 0.039 0.041 0.041 0.035 0.028 0.021 0.014 0.009 0.007 0.006 |-13
   |                                                                                                       |
14-| 0.008 0.011 0.016 0.022 0.027 0.031 0.033 0.033 0.032 0.031 0.027 0.022 0.016 0.011 0.008 0.006 0.005 |-14
   |                                                                                                       |
15-| 0.007 0.009 0.012 0.017 0.021 0.023 0.025 0.026 0.025 0.023 0.021 0.017 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 |-15
   |                                                                                                       |
16-| 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.018 0.019 0.020 0.019 0.018 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |-16
   |                                                                                                       |
17-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |-17
   |                                                                                                       |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2175406 долей ПДКмр
                                         =  0.0870162 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   119.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м
 При опасном направлении ветра  :      29 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     Всего просчитано точек: 94
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036: 0.036:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.035: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.025: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.037: 0.038:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.043: 0.042: 0.043: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.035: 0.034:
Cc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=   -273:  -274:  -276:  -283:
----------:------:------:------:
 x=    218:   194:   190:   153:
----------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.034: 0.034: 0.033:
Cc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0429786 доли ПДКмр|
                                     |       0.0171914 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|     0.0132|   0.0214893 |  50.00 |  50.00 |    1.6299783  |
|  2 | 6050 | П1|     0.0132|   0.0214893 |  50.00 | 100.00 |    1.6299783  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0429786   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0110400


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6049 |    0.011040| П1 |   0.918565 |   0.50  |     8.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.011040 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.918565 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213
                    размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.001:
Cc : 0.000:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.001:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.001:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.001:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.001:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.002:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.002:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=200)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.002:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=230)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.011: 0.014: 0.017: 0.016: 0.013: 0.016: 0.017: 0.014: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.008: 0.007: 0.008: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.002:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.017: 0.024: 0.034: 0.051: 0.035: 0.024: 0.017: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.017: 0.025: 0.018: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  103 :  107 :  129 :  179 :  231 :  253 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.002:
Cc : 0.001:
Фоп:  265 :
Uоп:12.00 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.073 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра= 29)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.018: 0.025: 0.049: 0.073: 0.051: 0.025: 0.018: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.024: 0.036: 0.025: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   65 :   29 :  295 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.002:
Cc : 0.001:
Фоп:  273 :
Uоп:12.00 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=305)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.011: 0.015: 0.019: 0.016: 0.016: 0.016: 0.019: 0.015: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.002:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=    19.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.002:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.002:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.002:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.001:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.001:
Cc : 0.001:
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   119.0 м,  Y=    13.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0728661 доли ПДКмр|
                                     |       0.0364330 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    29 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|     0.0110|   0.0728661 | 100.00 | 100.00 |    6.6001892  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0728661   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |
      |  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
   |                                                                                                       |
 2-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
   |                                                                                                       |
 3-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 3
   |                                                                                                       |
 4-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 4
   |                                                                                                       |
 5-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 5
   |                                                                                                       |
 6-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 6
   |                                                                                                       |
 7-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 7
   |                                                                                                       |
 8-| 0.003 0.004 0.007 0.009 0.011 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.011 0.009 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 8
   |                                                                                                       |
 9-C 0.003 0.005 0.008 0.011 0.014 0.017 0.016 0.013 0.016 0.017 0.014 0.011 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 C- 9
   |                                                                                                       |
10-| 0.004 0.006 0.009 0.012 0.017 0.024 0.034 0.051 0.035 0.024 0.017 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 |-10
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
11-| 0.004 0.006 0.009 0.012 0.018 0.025 0.049 0.073 0.051 0.025 0.018 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 |-11
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
12-| 0.003 0.005 0.008 0.011 0.015 0.019 0.016 0.016 0.016 0.019 0.015 0.011 0.008 0.005 0.003 0.003 0.002 |-12
   |                                                                                                       |
13-| 0.003 0.005 0.007 0.009 0.012 0.014 0.014 0.013 0.014 0.014 0.012 0.009 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 |-13
   |                                                                                                       |
14-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |-14
   |                                                                                                       |
15-| 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |-15
   |                                                                                                       |
16-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |-16
   |                                                                                                       |
17-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-17
   |                                                                                                       |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0728661 долей ПДКмр
                                         =  0.0364330 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   119.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м
 При опасном направлении ветра  :      29 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     Всего просчитано точек: 94
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.013:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=   -273:  -274:  -276:  -283:
----------:------:------:------:
 x=    218:   194:   190:   153:
----------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0143959 доли ПДКмр|
                                     |       0.0071979 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|     0.0110|   0.0143959 | 100.00 | 100.00 |    1.3039737  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0143959   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0173667
 6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0173667


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6049 |    0.017367| П1 |   1.204137 |   0.50  |    17.1  |
|   2 | 6050 |    0.017367| П1 |   1.204137 |   0.50  |    17.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.034733 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     2.408275 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213
                    размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.014:
Cc : 0.003:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.015:
Cc : 0.003:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.033: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.017:
Cc : 0.003:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.036: 0.038: 0.040: 0.040: 0.040: 0.038: 0.036: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024: 0.022:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.019:
Cc : 0.004:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.031: 0.035: 0.040: 0.043: 0.046: 0.048: 0.048: 0.048: 0.046: 0.043: 0.040: 0.035: 0.031: 0.027: 0.024:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.021:
Cc : 0.004:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.035: 0.041: 0.047: 0.052: 0.055: 0.056: 0.057: 0.056: 0.055: 0.052: 0.047: 0.041: 0.035: 0.031: 0.026:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:  123 :  127 :  133 :  139 :  147 :  157 :  167 :  180 :  191 :  203 :  213 :  221 :  227 :  233 :  237 :  240 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.015: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.023: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.015: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.023: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.023:
Cc : 0.005:
Фоп:  243 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.011:
Ки : 6049 :
Ви : 0.011:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.065 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.040: 0.047: 0.055: 0.061: 0.065: 0.065: 0.064: 0.065: 0.064: 0.061: 0.055: 0.047: 0.040: 0.034: 0.029:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:  117 :  121 :  127 :  133 :  141 :  151 :  165 :  180 :  195 :  209 :  219 :  227 :  233 :  239 :  243 :  245 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.027: 0.024: 0.020: 0.017: 0.014:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.027: 0.024: 0.020: 0.017: 0.014:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.024:
Cc : 0.005:
Фоп:  247 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.012:
Ки : 6049 :
Ви : 0.012:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.045: 0.053: 0.064: 0.072: 0.074: 0.083: 0.090: 0.083: 0.074: 0.072: 0.064: 0.053: 0.045: 0.037: 0.031:
Cc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Фоп:  111 :  113 :  117 :  123 :  131 :  143 :  160 :  180 :  200 :  217 :  229 :  237 :  243 :  247 :  249 :  251 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.022: 0.027: 0.032: 0.036: 0.037: 0.041: 0.045: 0.041: 0.037: 0.036: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019: 0.015:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.019: 0.022: 0.027: 0.032: 0.036: 0.037: 0.041: 0.045: 0.041: 0.037: 0.036: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019: 0.015:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.026:
Cc : 0.005:
Фоп:  253 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.013:
Ки : 6049 :
Ви : 0.013:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.185 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.049: 0.059: 0.073: 0.085: 0.102: 0.158: 0.185: 0.159: 0.103: 0.085: 0.073: 0.060: 0.049: 0.040: 0.033:
Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.017: 0.020: 0.032: 0.037: 0.032: 0.021: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  150 :  180 :  209 :  229 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.024: 0.030: 0.036: 0.042: 0.051: 0.079: 0.093: 0.079: 0.051: 0.042: 0.036: 0.030: 0.024: 0.020: 0.016:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.020: 0.024: 0.030: 0.036: 0.042: 0.051: 0.079: 0.093: 0.079: 0.051: 0.042: 0.036: 0.030: 0.024: 0.020: 0.016:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.027:
Cc : 0.005:
Фоп:  260 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.014:
Ки : 6049 :
Ви : 0.014:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.397 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.050: 0.064: 0.080: 0.095: 0.157: 0.370: 0.397: 0.374: 0.160: 0.096: 0.080: 0.064: 0.051: 0.041: 0.034:
Cc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.019: 0.031: 0.074: 0.079: 0.075: 0.032: 0.019: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  101 :  109 :  127 :  179 :  233 :  251 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.025: 0.032: 0.040: 0.048: 0.078: 0.185: 0.198: 0.187: 0.080: 0.048: 0.040: 0.032: 0.025: 0.021: 0.017:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.021: 0.025: 0.032: 0.040: 0.048: 0.078: 0.185: 0.198: 0.187: 0.080: 0.048: 0.040: 0.032: 0.025: 0.021: 0.017:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.028:
Cc : 0.006:
Фоп:  265 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.014:
Ки : 6049 :
Ви : 0.014:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.467 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=293)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.051: 0.064: 0.081: 0.098: 0.169: 0.459: 0.420: 0.467: 0.172: 0.098: 0.081: 0.064: 0.051: 0.042: 0.034:
Cc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.034: 0.092: 0.084: 0.093: 0.034: 0.020: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   67 :   35 :  293 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.026: 0.032: 0.040: 0.049: 0.084: 0.229: 0.210: 0.233: 0.086: 0.049: 0.040: 0.032: 0.026: 0.021: 0.017:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.021: 0.026: 0.032: 0.040: 0.049: 0.084: 0.229: 0.210: 0.233: 0.086: 0.049: 0.040: 0.032: 0.026: 0.021: 0.017:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.028:
Cc : 0.006:
Фоп:  273 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.014:
Ки : 6049 :
Ви : 0.014:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.229 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.050: 0.061: 0.075: 0.088: 0.115: 0.194: 0.229: 0.196: 0.116: 0.088: 0.075: 0.061: 0.050: 0.040: 0.033:
Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.023: 0.039: 0.046: 0.039: 0.023: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   33 :    0 :  327 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.025: 0.031: 0.038: 0.044: 0.057: 0.097: 0.114: 0.098: 0.058: 0.044: 0.038: 0.031: 0.025: 0.020: 0.017:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.020: 0.025: 0.031: 0.038: 0.044: 0.057: 0.097: 0.114: 0.098: 0.058: 0.044: 0.038: 0.031: 0.025: 0.020: 0.017:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.027:
Cc : 0.005:
Фоп:  279 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.014:
Ки : 6049 :
Ви : 0.014:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.107 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.046: 0.055: 0.066: 0.075: 0.076: 0.096: 0.107: 0.096: 0.076: 0.075: 0.066: 0.056: 0.046: 0.038: 0.031:
Cc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.019: 0.021: 0.019: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006:
Фоп:   71 :   69 :   65 :   59 :   51 :   40 :   23 :    0 :  339 :  320 :  309 :  301 :  295 :  291 :  289 :  287 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.023: 0.028: 0.033: 0.038: 0.038: 0.048: 0.053: 0.048: 0.038: 0.038: 0.033: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.019: 0.023: 0.028: 0.033: 0.038: 0.038: 0.048: 0.053: 0.048: 0.038: 0.038: 0.033: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.026:
Cc : 0.005:
Фоп:  285 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.013:
Ки : 6049 :
Ви : 0.013:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=330)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.041: 0.049: 0.057: 0.064: 0.067: 0.066: 0.065: 0.066: 0.067: 0.064: 0.057: 0.049: 0.042: 0.035: 0.029:
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:   65 :   61 :   55 :   50 :   41 :   31 :   17 :    0 :  343 :  330 :  319 :  310 :  305 :  299 :  295 :  293 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.021: 0.024: 0.029: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.032: 0.029: 0.024: 0.021: 0.017: 0.015:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.017: 0.021: 0.024: 0.029: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.032: 0.029: 0.024: 0.021: 0.017: 0.015:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.025:
Cc : 0.005:
Фоп:  291 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.012:
Ки : 6049 :
Ви : 0.012:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.036: 0.043: 0.048: 0.054: 0.057: 0.059: 0.059: 0.059: 0.057: 0.054: 0.048: 0.043: 0.037: 0.031: 0.027:
Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:   57 :   53 :   49 :   43 :   35 :   25 :   13 :    0 :  347 :  335 :  325 :  317 :  311 :  307 :  303 :  299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.029: 0.030: 0.029: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.029: 0.030: 0.029: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.023:
Cc : 0.005:
Фоп:  295 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.011:
Ки : 6049 :
Ви : 0.011:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.032: 0.037: 0.041: 0.045: 0.048: 0.050: 0.051: 0.050: 0.048: 0.045: 0.041: 0.037: 0.032: 0.028: 0.024:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Фоп:   53 :   49 :   43 :   37 :   29 :   20 :   11 :    0 :  350 :  340 :  331 :  323 :  317 :  311 :  307 :  303 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.021:
Cc : 0.004:
Фоп:  301 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.011:
Ки : 6049 :
Ви : 0.011:
Ки : 6050 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.040: 0.042: 0.042: 0.042: 0.040: 0.038: 0.035: 0.031: 0.028: 0.025: 0.022:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.019:
Cc : 0.004:
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=    13.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4665089 доли ПДКмр|
                                     |       0.0933018 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   293 град.
                       и скорости ветра  0.75 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|     0.0174|   0.2332545 |  50.00 |  50.00 |   13.4311333  |
|  2 | 6050 | П1|     0.0174|   0.2332545 |  50.00 | 100.00 |   13.4311333  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.4665089   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |
      |  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.016 0.018 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.024 0.023 0.023 0.022 0.021 0.020 0.018 0.016 0.015 0.014 |- 1
   |                                                                                                       |
 2-| 0.019 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.028 0.028 0.028 0.027 0.026 0.024 0.023 0.021 0.019 0.017 0.015 |- 2
   |                                                                                                       |
 3-| 0.021 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.033 0.034 0.033 0.032 0.031 0.028 0.026 0.024 0.021 0.019 0.017 |- 3
   |                                                                                                       |
 4-| 0.024 0.027 0.030 0.034 0.036 0.038 0.040 0.040 0.040 0.038 0.036 0.034 0.031 0.027 0.024 0.022 0.019 |- 4
   |                                                                                                       |
 5-| 0.027 0.031 0.035 0.040 0.043 0.046 0.048 0.048 0.048 0.046 0.043 0.040 0.035 0.031 0.027 0.024 0.021 |- 5
   |                                                                                                       |
 6-| 0.031 0.035 0.041 0.047 0.052 0.055 0.056 0.057 0.056 0.055 0.052 0.047 0.041 0.035 0.031 0.026 0.023 |- 6
   |                                                                                                       |
 7-| 0.034 0.040 0.047 0.055 0.061 0.065 0.065 0.064 0.065 0.064 0.061 0.055 0.047 0.040 0.034 0.029 0.024 |- 7
   |                                                                                                       |
 8-| 0.037 0.045 0.053 0.064 0.072 0.074 0.083 0.090 0.083 0.074 0.072 0.064 0.053 0.045 0.037 0.031 0.026 |- 8
   |                                                                                                       |
 9-C 0.040 0.049 0.059 0.073 0.085 0.102 0.158 0.185 0.159 0.103 0.085 0.073 0.060 0.049 0.040 0.033 0.027 C- 9
   |                                                                                                       |
10-| 0.041 0.050 0.064 0.080 0.095 0.157 0.370 0.397 0.374 0.160 0.096 0.080 0.064 0.051 0.041 0.034 0.028 |-10
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
11-| 0.041 0.051 0.064 0.081 0.098 0.169 0.459 0.420 0.467 0.172 0.098 0.081 0.064 0.051 0.042 0.034 0.028 |-11
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
12-| 0.040 0.050 0.061 0.075 0.088 0.115 0.194 0.229 0.196 0.116 0.088 0.075 0.061 0.050 0.040 0.033 0.027 |-12
   |                                                                                                       |
13-| 0.038 0.046 0.055 0.066 0.075 0.076 0.096 0.107 0.096 0.076 0.075 0.066 0.056 0.046 0.038 0.031 0.026 |-13
   |                                                                                                       |
14-| 0.035 0.041 0.049 0.057 0.064 0.067 0.066 0.065 0.066 0.067 0.064 0.057 0.049 0.042 0.035 0.029 0.025 |-14
   |                                                                                                       |
15-| 0.031 0.036 0.043 0.048 0.054 0.057 0.059 0.059 0.059 0.057 0.054 0.048 0.043 0.037 0.031 0.027 0.023 |-15
   |                                                                                                       |
16-| 0.028 0.032 0.037 0.041 0.045 0.048 0.050 0.051 0.050 0.048 0.045 0.041 0.037 0.032 0.028 0.024 0.021 |-16
   |                                                                                                       |
17-| 0.025 0.028 0.031 0.035 0.038 0.040 0.042 0.042 0.042 0.040 0.038 0.035 0.031 0.028 0.025 0.022 0.019 |-17
   |                                                                                                       |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.4665089 долей ПДКмр
                                         =  0.0933018 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   219.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м
 При опасном направлении ветра  :     293 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     Всего просчитано точек: 94
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.065: 0.066: 0.066: 0.067: 0.067: 0.069: 0.070: 0.071: 0.073: 0.073: 0.075: 0.077: 0.078: 0.079:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
Фоп:  355 :    1 :   15 :   15 :   19 :   25 :   30 :   35 :   41 :   47 :   53 :   57 :   63 :   69 :   73 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.082: 0.080: 0.080: 0.080: 0.078: 0.077: 0.075: 0.073: 0.072: 0.071: 0.069: 0.068: 0.067: 0.066:
Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
Фоп:   79 :   85 :   99 :   99 :  101 :  107 :  111 :  117 :  123 :  127 :  133 :  137 :  143 :  149 :  151 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.040: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.066: 0.065: 0.064: 0.063: 0.062: 0.059: 0.057: 0.054: 0.052: 0.050: 0.048: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп:  153 :  159 :  163 :  163 :  165 :  167 :  171 :  173 :  177 :  180 :  183 :  187 :  190 :  193 :  197 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.046: 0.047: 0.050: 0.051: 0.051: 0.052: 0.055: 0.057: 0.061: 0.065: 0.070: 0.076: 0.081: 0.082:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016:
Фоп:  230 :  233 :  237 :  239 :  240 :  240 :  241 :  245 :  247 :  251 :  253 :  257 :  260 :  263 :  263 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.038: 0.041: 0.041:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.038: 0.041: 0.041:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.088: 0.087: 0.087: 0.088: 0.086: 0.085: 0.083: 0.081: 0.078: 0.076: 0.074: 0.072: 0.070: 0.068:
Cc : 0.017: 0.018: 0.017: 0.017: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп:  267 :  269 :  275 :  275 :  277 :  283 :  289 :  295 :  301 :  307 :  313 :  319 :  325 :  331 :  337 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=   -273:  -274:  -276:  -283:
----------:------:------:------:
 x=    218:   194:   190:   153:
----------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.066: 0.066: 0.065:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Фоп:  343 :  347 :  349 :  355 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0880858 доли ПДКмр|
                                     |       0.0176172 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|     0.0174|   0.0440429 |  50.00 |  50.00 |    2.5360541  |
|  2 | 6050 | П1|     0.0174|   0.0440429 |  50.00 | 100.00 |    2.5360541  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0880858   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)
     Город     :726 Тараз.
     Объект    :0526 ИП "Шамахсутов Ш.Ш."  Кирпичный завод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 06.04.2026 10:12
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Точка  1.                                                                                 
          Координаты точки :  X= -1200.0 м,  Y=    63.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0145793 доли ПДКмр|
                                     |       0.0029159 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    90 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |052601 0001| Т |     0.0858|   0.014508 |  99.5  |  99.5 | 0.169093862  |
|                        В сумме =   0.014508    99.5                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000071     0.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2.                                                                                 
          Координаты точки :  X=   712.0 м,  Y=    68.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0362111 доли ПДКмр|
                                     |       0.0072422 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   270 град.
                       и скорости ветра  2.70 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |052601 0001| Т |     0.0858|   0.036035 |  99.5  |  99.5 | 0.419984877  |
|                        В сумме =   0.036035    99.5                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000176     0.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3.                                                                                 
          Координаты точки :  X=    -2.0 м,  Y=   603.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0467912 доли ПДКмр|
                                     |       0.0093582 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   173 град.
                       и скорости ветра  2.70 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |052601 0001| Т |     0.0858|   0.046563 |  99.5  |  99.5 | 0.542695761  |
|                        В сумме =   0.046563    99.5                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.000228     0.5                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 2902--------
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0110400
          --------- Примесь 2908--------
 0003  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0      65.00      63.00                             2.5 1.00 0  0.0121000
 0004  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0      65.00      63.00                             2.5 1.00 0  0.0121000
 0005  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      50.00                             2.5 1.00 0  0.0121000
 0006  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      51.00                             2.5 1.00 0  0.0121000
 0007  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      52.00                             2.5 1.00 0  0.0121000
 0009  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             3.0 1.00 0  0.0050000
 0010  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             3.0 1.00 0  0.0050000
 0011  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             2.5 1.00 0  0.0062500
 6006  П1    3.0                      31.0      70.00      60.00      90.00      90.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0225000
 6008  П1    3.0                      31.0      30.00      65.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0333000
 6009  П1    3.0                      31.0     100.00      30.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0270000
 6015  П1    3.0                      31.0     220.00     221.00      20.00      20.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000
 6017  П1    3.0                      31.0     300.00     350.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000
 6019  П1    3.0                      31.0     240.00     240.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000
 6022  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0216000
 6023  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0216000
 6024  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0288000
 6025  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0456000
 6036  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0120000
 6038  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0278000
 6039  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0405000
 6044  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0100800
 6048  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0120000
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600
 6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600
          --------- Примесь 2930--------
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0032000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.   |
|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси|
|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                 |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|______
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----|
|   1 | 6049 |    0.029600| П1 |   1.231410 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|   2 | 0003 |    0.024200| Т  |   0.046366 |   0.76  |    43.6  |2.5  |
|   3 | 0004 |    0.024200| Т  |   0.046366 |   0.76  |    43.6  |2.5  |
|   4 | 0005 |    0.024200| Т  |   0.046366 |   0.76  |    43.6  |2.5  |
|   5 | 0006 |    0.024200| Т  |   0.046366 |   0.76  |    43.6  |2.5  |
|   6 | 0007 |    0.024200| Т  |   0.046366 |   0.76  |    43.6  |2.5  |
|   7 | 0009 |    0.010000| Т  |   0.416017 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|   8 | 0010 |    0.010000| Т  |   0.416017 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|   9 | 0011 |    0.012500| Т  |   0.433351 |   0.50  |    10.7  |2.5  |
|  10 | 6006 |    0.045000| П1 |   1.872075 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  11 | 6008 |    0.066600| П1 |   2.770672 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  12 | 6009 |    0.054000| П1 |   2.246490 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  13 | 6015 |    0.036000| П1 |   1.497660 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  14 | 6017 |    0.036000| П1 |   1.497660 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  15 | 6019 |    0.036000| П1 |   1.497660 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  16 | 6022 |    0.043200| П1 |   1.797192 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  17 | 6023 |    0.043200| П1 |   1.797192 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  18 | 6024 |    0.057600| П1 |   2.396256 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  19 | 6025 |    0.091200| П1 |   3.794073 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  20 | 6036 |    0.024000| П1 |   0.998440 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  21 | 6038 |    0.055600| П1 |   2.313053 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  22 | 6039 |    0.081000| П1 |   3.369736 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  23 | 6044 |    0.020160| П1 |   0.838690 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  24 | 6048 |    0.024000| П1 |   0.998440 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|  25 | 6050 |    0.001120| П1 |   0.046594 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~
|Суммарный Mq=    0.897780  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =    32.460503 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213
                    размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.073 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.036: 0.039: 0.042: 0.045: 0.049: 0.054: 0.060: 0.066: 0.070: 0.073: 0.072: 0.068: 0.063: 0.057: 0.051:
Фоп:  141 :  145 :  149 :  155 :  159 :  165 :  170 :  175 :  181 :  189 :  195 :  201 :  207 :  213 :  217 :  221 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6025 : 6039 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6039 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6025 : 6025 : 6038 : 6024 : 6039 : 6039 : 6039 : 6017 : 6039 : 6039 : 6039 : 6024 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.045:
Фоп:  225 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.006:
Ки : 6025 :
Ви : 0.004:
Ки : 6039 :
Ви : 0.004:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.096 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=197)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.036: 0.039: 0.043: 0.047: 0.052: 0.056: 0.063: 0.073: 0.084: 0.092: 0.096: 0.093: 0.085: 0.075: 0.066: 0.057:
Фоп:  137 :  143 :  147 :  153 :  159 :  165 :  165 :  173 :  180 :  189 :  197 :  203 :  210 :  217 :  221 :  225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.007: 0.008: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 6009 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6017 : 6039 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.050:
Фоп:  229 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.006:
Ки : 6025 :
Ви : 0.004:
Ки : 6039 :
Ви : 0.004:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.138 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=199)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.044: 0.049: 0.055: 0.061: 0.069: 0.084: 0.103: 0.121: 0.135: 0.138: 0.129: 0.112: 0.093: 0.077: 0.064:
Фоп:  135 :  139 :  145 :  150 :  157 :  163 :  159 :  169 :  179 :  189 :  199 :  207 :  215 :  220 :  225 :  229 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.023: 0.026: 0.028: 0.028: 0.024: 0.021: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.014: 0.016: 0.018: 0.018: 0.015: 0.013: 0.012: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:
Ки : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6024 : 6024 : 6017 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.055:
Фоп:  233 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.007:
Ки : 6025 :
Ви : 0.005:
Ки : 6039 :
Ви : 0.005:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.197 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=201)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.049: 0.056: 0.066: 0.079: 0.100: 0.117: 0.137: 0.156: 0.182: 0.197: 0.187: 0.153: 0.116: 0.090: 0.072:
Фоп:  130 :  135 :  140 :  147 :  153 :  145 :  155 :  165 :  177 :  190 :  201 :  211 :  219 :  225 :  230 :  235 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.029: 0.034: 0.039: 0.042: 0.040: 0.038: 0.033: 0.025: 0.018: 0.013: 0.010:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.019: 0.021: 0.025: 0.026: 0.025: 0.024: 0.021: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.014: 0.016: 0.019: 0.020: 0.019: 0.020: 0.019: 0.014: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.059:
Фоп:  237 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.008:
Ки : 6025 :
Ви : 0.005:
Ки : 6039 :
Ви : 0.005:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.287 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=207)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.056: 0.067: 0.084: 0.108: 0.127: 0.153: 0.184: 0.209: 0.249: 0.287: 0.253: 0.196: 0.142: 0.102: 0.078:
Фоп:  125 :  130 :  135 :  141 :  149 :  159 :  149 :  161 :  177 :  193 :  207 :  217 :  225 :  231 :  237 :  240 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.010: 0.013: 0.019: 0.026: 0.030: 0.046: 0.056: 0.059: 0.057: 0.051: 0.044: 0.035: 0.025: 0.017: 0.012:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.013: 0.018: 0.020: 0.029: 0.036: 0.037: 0.036: 0.032: 0.028: 0.022: 0.016: 0.011: 0.007:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.022: 0.027: 0.028: 0.027: 0.031: 0.024: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007:
Ки : 6008 : 6008 : 6009 : 6036 : 6036 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6022 : 6022 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.063:
Фоп:  243 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.009:
Ки : 6025 :
Ви : 0.006:
Ки : 6039 :
Ви : 0.006:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.426 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=215)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.064: 0.082: 0.108: 0.132: 0.162: 0.209: 0.263: 0.306: 0.366: 0.426: 0.326: 0.229: 0.166: 0.113: 0.082:
Фоп:  120 :  125 :  129 :  135 :  143 :  153 :  139 :  155 :  175 :  195 :  215 :  227 :  235 :  240 :  243 :  247 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.011: 0.017: 0.025: 0.033: 0.043: 0.066: 0.082: 0.094: 0.095: 0.073: 0.058: 0.044: 0.032: 0.019: 0.014:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.012: 0.017: 0.022: 0.029: 0.042: 0.052: 0.059: 0.060: 0.052: 0.037: 0.028: 0.020: 0.012: 0.009:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.005: 0.007: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.031: 0.039: 0.044: 0.045: 0.046: 0.029: 0.021: 0.015: 0.010: 0.008:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6036 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6024 : 6039 : 6022 : 6022 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.065:
Фоп:  249 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.010:
Ки : 6025 :
Ви : 0.006:
Ки : 6039 :
Ви : 0.006:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.602 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=203)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.074: 0.100: 0.120: 0.152: 0.201: 0.275: 0.379: 0.474: 0.602: 0.551: 0.373: 0.250: 0.172: 0.118: 0.083:
Фоп:  115 :  119 :  121 :  127 :  133 :  143 :  125 :  141 :  170 :  203 :  227 :  237 :  245 :  249 :  251 :  253 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.011: 0.023: 0.029: 0.045: 0.064: 0.090: 0.129: 0.158: 0.151: 0.112: 0.073: 0.052: 0.035: 0.022: 0.013:
Ки : 6039 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.031: 0.044: 0.057: 0.081: 0.100: 0.095: 0.071: 0.046: 0.033: 0.022: 0.014: 0.008:
Ки : 6008 : 6039 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.013: 0.019: 0.043: 0.061: 0.075: 0.072: 0.053: 0.036: 0.025: 0.017: 0.011: 0.008:
Ки : 6038 : 6038 : 6006 : 6036 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 : 6022 : 6022 : 6039 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.065:
Фоп:  255 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.010:
Ки : 6025 :
Ви : 0.007:
Ки : 6039 :
Ви : 0.006:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  1.518 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=155)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.066: 0.087: 0.109: 0.127: 0.170: 0.248: 0.369: 0.493: 1.518: 0.989: 0.547: 0.340: 0.230: 0.164: 0.119: 0.080:
Фоп:  107 :  111 :  115 :  113 :  119 :  130 :  149 :  115 :  155 :  229 :  247 :  255 :  259 :  260 :  261 :  261 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.015: 0.017: 0.042: 0.061: 0.088: 0.124: 0.175: 0.519: 0.212: 0.131: 0.087: 0.058: 0.037: 0.026: 0.014:
Ки : 6039 : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.029: 0.042: 0.061: 0.085: 0.111: 0.328: 0.134: 0.083: 0.055: 0.037: 0.023: 0.016: 0.009:
Ки : 6008 : 6039 : 6039 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.007: 0.009: 0.012: 0.012: 0.018: 0.026: 0.037: 0.083: 0.246: 0.101: 0.062: 0.041: 0.027: 0.018: 0.012: 0.008:
Ки : 6038 : 6006 : 6006 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.062:
Фоп:  261 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.009:
Ки : 6025 :
Ви : 0.007:
Ки : 6039 :
Ви : 0.006:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  3.226 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра= 39)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.073: 0.097: 0.121: 0.145: 0.186: 0.288: 0.444: 1.516: 3.226: 1.191: 0.450: 0.298: 0.203: 0.148: 0.110: 0.074:
Фоп:   99 :  103 :  107 :  113 :  101 :  107 :  123 :  179 :   39 :  297 :  281 :  277 :  275 :  273 :  271 :  270 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.021: 0.030: 0.045: 0.070: 0.113: 0.174: 0.547: 0.909: 0.404: 0.147: 0.093: 0.060: 0.040: 0.026: 0.015:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.017: 0.026: 0.048: 0.078: 0.120: 0.376: 0.574: 0.255: 0.093: 0.059: 0.038: 0.025: 0.016: 0.009:
Ки : 6039 : 6006 : 6006 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.007: 0.010: 0.017: 0.023: 0.021: 0.034: 0.052: 0.162: 0.573: 0.192: 0.070: 0.044: 0.028: 0.019: 0.012: 0.007:
Ки : 6038 : 6009 : 6009 : 6006 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6019 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.058:
Фоп:  269 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.010:
Ки : 6025 :
Ви : 0.006:
Ки : 6039 :
Ви : 0.006:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  3.058 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.079: 0.106: 0.133: 0.172: 0.231: 0.333: 0.783: 3.058: 0.556: 0.482: 0.365: 0.254: 0.178: 0.132: 0.095: 0.066:
Фоп:   91 :   93 :   95 :   81 :  103 :   77 :  163 :    1 :   13 :  333 :  309 :  297 :  290 :  285 :  283 :  279 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.024: 0.036: 0.038: 0.091: 0.106: 0.645: 1.210: 0.178: 0.167: 0.123: 0.082: 0.055: 0.037: 0.026: 0.015:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6008 : 6039 : 6008 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.010: 0.013: 0.018: 0.026: 0.042: 0.073: 0.100: 0.830: 0.112: 0.106: 0.077: 0.052: 0.035: 0.024: 0.017: 0.009:
Ки : 6039 : 6006 : 6006 : 6038 : 6009 : 6038 : 6006 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.007: 0.011: 0.016: 0.020: 0.033: 0.031: 0.015: 0.358: 0.084: 0.079: 0.058: 0.039: 0.026: 0.018: 0.012: 0.007:
Ки : 6006 : 6039 : 6009 : 6025 : 6006 : 6036 : 6009 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.053:
Фоп:  275 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.008:
Ки : 6025 :
Ви : 0.007:
Ки : 6039 :
Ви : 0.005:
Ки : 6024 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  1.626 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=311)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.114: 0.149: 0.204: 0.293: 0.481: 0.753: 1.626: 0.529: 0.329: 0.264: 0.202: 0.149: 0.114: 0.079: 0.058:
Фоп:   81 :   81 :   77 :   70 :   65 :   57 :   19 :  311 :  305 :  343 :  323 :  311 :  303 :  295 :  291 :  287 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.022: 0.029: 0.043: 0.064: 0.094: 0.536: 1.207: 0.091: 0.105: 0.083: 0.063: 0.046: 0.032: 0.021: 0.013:
Ки : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6009 : 0011 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.012: 0.016: 0.022: 0.029: 0.044: 0.065: 0.103: 0.153: 0.060: 0.066: 0.052: 0.040: 0.029: 0.020: 0.013: 0.008:
Ки : 6039 : 6039 : 6008 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6006 : 0009 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.008: 0.011: 0.020: 0.021: 0.030: 0.056: 0.029: 0.107: 0.060: 0.050: 0.039: 0.030: 0.022: 0.015: 0.010: 0.006:
Ки : 6038 : 6006 : 6038 : 6025 : 6025 : 6008 : 6039 : 6008 : 0010 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.048:
Фоп:  281 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.007:
Ки : 6039 :
Ви : 0.006:
Ки : 6025 :
Ви : 0.005:
Ки : 6038 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.428 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 41)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.119: 0.166: 0.229: 0.345: 0.428: 0.391: 0.322: 0.317: 0.221: 0.191: 0.154: 0.122: 0.095: 0.064: 0.052:
Фоп:   73 :   71 :   67 :   61 :   53 :   41 :   31 :  359 :  337 :  347 :  333 :  321 :  311 :  305 :  299 :  283 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.022: 0.030: 0.043: 0.072: 0.073: 0.087: 0.097: 0.090: 0.066: 0.059: 0.047: 0.036: 0.027: 0.017: 0.007:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6039 :
Ви : 0.011: 0.015: 0.025: 0.036: 0.050: 0.070: 0.044: 0.067: 0.062: 0.041: 0.037: 0.030: 0.023: 0.017: 0.011: 0.005:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6008 :
Ви : 0.008: 0.011: 0.017: 0.025: 0.034: 0.048: 0.035: 0.042: 0.027: 0.031: 0.028: 0.022: 0.017: 0.013: 0.008: 0.005:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6039 : 6009 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6038 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.045:
Фоп:  283 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.007:
Ки : 6039 :
Ви : 0.005:
Ки : 6038 :
Ви : 0.004:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.310 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 35)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.115: 0.157: 0.214: 0.278: 0.310: 0.302: 0.258: 0.219: 0.187: 0.148: 0.124: 0.099: 0.074: 0.059: 0.049:
Фоп:   67 :   63 :   59 :   51 :   43 :   35 :   20 :  359 :  343 :  327 :  315 :  305 :  299 :  295 :  291 :  290 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.021: 0.029: 0.039: 0.046: 0.038: 0.068: 0.061: 0.058: 0.045: 0.033: 0.020: 0.015: 0.011: 0.007: 0.007:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.009: 0.013: 0.019: 0.030: 0.038: 0.037: 0.050: 0.057: 0.040: 0.031: 0.023: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6039 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6008 : 6038 :
Ви : 0.007: 0.010: 0.015: 0.021: 0.026: 0.030: 0.034: 0.042: 0.017: 0.014: 0.011: 0.010: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6038 : 6038 : 6025 : 6038 : 6038 : 6036 : 6049 : 6049 : 6049 : 6009 : 6008 : 6009 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.043:
Фоп:  289 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.006:
Ки : 6039 :
Ви : 0.004:
Ки : 6038 :
Ви : 0.003:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.233 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 27)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.079: 0.101: 0.138: 0.177: 0.214: 0.233: 0.227: 0.200: 0.175: 0.154: 0.132: 0.109: 0.084: 0.065: 0.054: 0.046:
Фоп:   60 :   55 :   51 :   45 :   37 :   27 :   15 :    0 :  347 :  333 :  323 :  313 :  307 :  301 :  299 :  295 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.016: 0.023: 0.025: 0.027: 0.033: 0.043: 0.041: 0.040: 0.032: 0.027: 0.017: 0.012: 0.008: 0.008: 0.006:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.008: 0.011: 0.015: 0.021: 0.022: 0.033: 0.037: 0.038: 0.027: 0.022: 0.018: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6039 : 6039 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6008 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.013: 0.017: 0.021: 0.022: 0.026: 0.028: 0.017: 0.014: 0.010: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004:
Ки : 6025 : 6025 : 6006 : 6006 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6049 : 6038 : 6038 : 6008 : 6008 : 6009 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.040:
Фоп:  295 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.006:
Ки : 6039 :
Ви : 0.004:
Ки : 6038 :
Ви : 0.003:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.176 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 23)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.072: 0.089: 0.111: 0.139: 0.161: 0.176: 0.172: 0.159: 0.145: 0.129: 0.108: 0.088: 0.070: 0.058: 0.049: 0.042:
Фоп:   55 :   50 :   45 :   39 :   31 :   23 :   13 :    0 :  349 :  337 :  327 :  320 :  313 :  309 :  305 :  301 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.011: 0.015: 0.017: 0.019: 0.026: 0.027: 0.029: 0.028: 0.023: 0.016: 0.013: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.019: 0.023: 0.026: 0.027: 0.019: 0.017: 0.015: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.014: 0.016: 0.016: 0.018: 0.020: 0.019: 0.016: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6025 : 6025 : 6006 : 6039 : 6008 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.038:
Фоп:  300 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.005:
Ки : 6039 :
Ви : 0.004:
Ки : 6038 :
Ви : 0.003:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.128 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 20)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.076: 0.090: 0.104: 0.120: 0.128: 0.127: 0.120: 0.109: 0.097: 0.082: 0.070: 0.059: 0.051: 0.045: 0.040:
Фоп:   49 :   45 :   40 :   35 :   27 :   20 :   11 :    1 :  350 :  341 :  333 :  325 :  319 :  315 :  310 :  307 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.015: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6025 : 6025 : 6009 : 6008 : 6008 : 6006 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.036:
Фоп:  305 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.005:
Ки : 6039 :
Ви : 0.003:
Ки : 6038 :
Ви : 0.002:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.094 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 17)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.058: 0.065: 0.073: 0.082: 0.089: 0.094: 0.093: 0.089: 0.082: 0.074: 0.066: 0.058: 0.051: 0.045: 0.041: 0.037:
Фоп:   45 :   41 :   37 :   30 :   25 :   17 :   10 :    1 :  353 :  345 :  337 :  330 :  325 :  319 :  315 :  311 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6025 : 6025 : 6008 : 6008 : 6025 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.034:
Фоп:  309 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.004:
Ки : 6039 :
Ви : 0.003:
Ки : 6038 :
Ви : 0.002:
Ки : 6008 :
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=   213.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.2256598 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    39 град.
                       и скорости ветра  0.75 м/с
Всего источников: 25. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6025 | П1|     0.0912|   0.9094375 |  28.19 |  28.19 |    9.9719028  |
|  2 | 6024 | П1|     0.0576|   0.5743815 |  17.81 |  46.00 |    9.9719019  |
|  3 | 6019 | П1|     0.0360|   0.5726774 |  17.75 |  63.75 |   15.9077053  |
|  4 | 6022 | П1|     0.0432|   0.4307862 |  13.35 |  77.11 |    9.9719019  |
|  5 | 6023 | П1|     0.0432|   0.4307862 |  13.35 |  90.46 |    9.9719019  |
|  6 | 6015 | П1|     0.0360|   0.2830630 |   8.78 |  99.24 |    7.8628612  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (6 ИЗАВ) =   3.2011316    99.24                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0245283     0.76 (19 источников)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |
      |  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.049 0.054 0.060 0.066 0.070 0.073 0.072 0.068 0.063 0.057 0.051 0.045 |- 1
   |                                                                                                       |
 2-| 0.036 0.039 0.043 0.047 0.052 0.056 0.063 0.073 0.084 0.092 0.096 0.093 0.085 0.075 0.066 0.057 0.050 |- 2
   |                                                                                                       |
 3-| 0.040 0.044 0.049 0.055 0.061 0.069 0.084 0.103 0.121 0.135 0.138 0.129 0.112 0.093 0.077 0.064 0.055 |- 3
   |                                                                                                       |
 4-| 0.044 0.049 0.056 0.066 0.079 0.100 0.117 0.137 0.156 0.182 0.197 0.187 0.153 0.116 0.090 0.072 0.059 |- 4
   |                                                                                                       |
 5-| 0.048 0.056 0.067 0.084 0.108 0.127 0.153 0.184 0.209 0.249 0.287 0.253 0.196 0.142 0.102 0.078 0.063 |- 5
   |                                                                                                       |
 6-| 0.053 0.064 0.082 0.108 0.132 0.162 0.209 0.263 0.306 0.366 0.426 0.326 0.229 0.166 0.113 0.082 0.065 |- 6
   |                                                                                                       |
 7-| 0.059 0.074 0.100 0.120 0.152 0.201 0.275 0.379 0.474 0.602 0.551 0.373 0.250 0.172 0.118 0.083 0.065 |- 7
   |                                                                                                       |
 8-| 0.066 0.087 0.109 0.127 0.170 0.248 0.369 0.493 1.518 0.989 0.547 0.340 0.230 0.164 0.119 0.080 0.062 |- 8
   |                                                        ^                                              |
 9-C 0.073 0.097 0.121 0.145 0.186 0.288 0.444 1.516 3.226 1.191 0.450 0.298 0.203 0.148 0.110 0.074 0.058 C- 9
   |                                                  ^                                                    |
10-| 0.079 0.106 0.133 0.172 0.231 0.333 0.783 3.058 0.556 0.482 0.365 0.254 0.178 0.132 0.095 0.066 0.053 |-10
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
11-| 0.084 0.114 0.149 0.204 0.293 0.481 0.753 1.626 0.529 0.329 0.264 0.202 0.149 0.114 0.079 0.058 0.048 |-11
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
12-| 0.086 0.119 0.166 0.229 0.345 0.428 0.391 0.322 0.317 0.221 0.191 0.154 0.122 0.095 0.064 0.052 0.045 |-12
   |                                                                                                       |
13-| 0.084 0.115 0.157 0.214 0.278 0.310 0.302 0.258 0.219 0.187 0.148 0.124 0.099 0.074 0.059 0.049 0.043 |-13
   |                                                                                                       |
14-| 0.079 0.101 0.138 0.177 0.214 0.233 0.227 0.200 0.175 0.154 0.132 0.109 0.084 0.065 0.054 0.046 0.040 |-14
   |                                                                                                       |
15-| 0.072 0.089 0.111 0.139 0.161 0.176 0.172 0.159 0.145 0.129 0.108 0.088 0.070 0.058 0.049 0.042 0.038 |-15
   |                                                                                                       |
16-| 0.065 0.076 0.090 0.104 0.120 0.128 0.127 0.120 0.109 0.097 0.082 0.070 0.059 0.051 0.045 0.040 0.036 |-16
   |                                                                                                       |
17-| 0.058 0.065 0.073 0.082 0.089 0.094 0.093 0.089 0.082 0.074 0.066 0.058 0.051 0.045 0.041 0.037 0.034 |-17
   |                                                                                                       |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  3.2256598
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   219.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 9)       Yм =   213.0 м
 При опасном направлении ветра  :      39 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     Всего просчитано точек: 94
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.193: 0.202: 0.227: 0.228: 0.231: 0.241: 0.247: 0.252: 0.257: 0.264: 0.267: 0.269: 0.265: 0.253: 0.240:
Фоп:  355 :    0 :   15 :   15 :   17 :   23 :   27 :   31 :   35 :   40 :   45 :   49 :   53 :   59 :   63 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.042: 0.038: 0.035: 0.036: 0.035: 0.041: 0.050: 0.052: 0.052: 0.043:
Ки : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
Ви : 0.033: 0.041: 0.036: 0.036: 0.037: 0.032: 0.033: 0.030: 0.027: 0.034: 0.035: 0.037: 0.038: 0.037: 0.040:
Ки : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.029: 0.028: 0.025: 0.025: 0.025: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.025: 0.027:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.222: 0.208: 0.178: 0.178: 0.171: 0.164: 0.157: 0.150: 0.152: 0.159: 0.169: 0.181: 0.195: 0.213: 0.224:
Фоп:   67 :   70 :   80 :   80 :   83 :  107 :  113 :  119 :  109 :  115 :  121 :  127 :  133 :  140 :  143 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.044: 0.040: 0.040: 0.042: 0.056: 0.053: 0.050: 0.054: 0.056: 0.059: 0.062: 0.066: 0.068: 0.072:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.029: 0.030: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.037: 0.039: 0.040: 0.042: 0.045: 0.047: 0.050:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.028: 0.022: 0.020: 0.020: 0.017: 0.026: 0.025: 0.025: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021:
Ки : 6008 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6006 : 6006 : 6006 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.226: 0.234: 0.253: 0.253: 0.246: 0.231: 0.220: 0.209: 0.200: 0.194: 0.189: 0.188: 0.190: 0.196: 0.208:
Фоп:  145 :  121 :  127 :  127 :  130 :  137 :  143 :  149 :  155 :  160 :  165 :  171 :  177 :  183 :  187 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.071: 0.075: 0.080: 0.081: 0.078: 0.072: 0.069: 0.065: 0.061: 0.060: 0.058: 0.056: 0.053: 0.050: 0.052:
Ки : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.049: 0.047: 0.051: 0.051: 0.049: 0.046: 0.043: 0.041: 0.039: 0.038: 0.037: 0.035: 0.034: 0.032: 0.033:
Ки : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.021: 0.035: 0.038: 0.038: 0.037: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.025:
Ки : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.212: 0.213: 0.217: 0.219: 0.223: 0.224: 0.230: 0.246: 0.257: 0.267: 0.269: 0.269: 0.266: 0.260: 0.252:
Фоп:  189 :  189 :  191 :  193 :  193 :  193 :  197 :  201 :  207 :  211 :  215 :  221 :  225 :  229 :  233 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.051: 0.050: 0.047: 0.050: 0.050: 0.046: 0.048: 0.044: 0.046: 0.047: 0.045: 0.047: 0.047: 0.047:
Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.032: 0.032: 0.029: 0.030: 0.028: 0.030: 0.030: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030:
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.024: 0.024: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.027: 0.026: 0.022: 0.022: 0.022:
Ки : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6024 : 6017 : 6017 : 6022 : 6022 : 6039 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.247: 0.243: 0.237: 0.230: 0.226: 0.227: 0.223: 0.215: 0.211: 0.211: 0.219: 0.227: 0.240: 0.257: 0.258:
Фоп:  239 :  243 :  247 :  253 :  253 :  253 :  257 :  263 :  269 :  275 :  280 :  287 :  293 :  299 :  299 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.049: 0.049: 0.047: 0.051: 0.046: 0.047: 0.053: 0.056: 0.060: 0.064: 0.066: 0.072: 0.077: 0.082: 0.082:
Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :
Ви : 0.031: 0.031: 0.030: 0.032: 0.029: 0.029: 0.033: 0.036: 0.038: 0.040: 0.042: 0.045: 0.049: 0.052: 0.052:
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.030: 0.031: 0.034: 0.036: 0.039: 0.039:
Ки : 6022 : 6039 : 6039 : 6022 : 6039 : 6039 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.257: 0.257: 0.232: 0.232: 0.219: 0.201: 0.184: 0.170: 0.147: 0.152: 0.159: 0.164: 0.168: 0.171: 0.176:
Фоп:  305 :  309 :  313 :  313 :  317 :  321 :  325 :  330 :  309 :  315 :  320 :  325 :  330 :  335 :  341 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.082: 0.082: 0.072: 0.072: 0.070: 0.063: 0.056: 0.052: 0.037: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.039: 0.041:
Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.051: 0.052: 0.046: 0.046: 0.044: 0.040: 0.036: 0.033: 0.025: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028:
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :
Ви : 0.039: 0.039: 0.034: 0.034: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014:
Ки : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6036 : 6036 : 6036 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=   -273:  -274:  -276:  -283:
----------:------:------:------:
 x=    218:   194:   190:   153:
----------:------:------:------:
Qc : 0.180: 0.186: 0.186: 0.193:
Фоп:  347 :  349 :  350 :  355 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :
Ви : 0.029: 0.029: 0.029: 0.033:
Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 :
Ви : 0.015: 0.025: 0.025: 0.029:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   526.2 м,  Y=   586.2 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2694344 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   221 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 25. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6025 | П1|     0.0912|   0.0454626 |  16.87 |  16.87 |  0.498493582  |
|  2 | 6024 | П1|     0.0576|   0.0287132 |  10.66 |  27.53 |  0.498493582  |
|  3 | 6017 | П1|     0.0360|   0.0257601 |   9.56 |  37.09 |  0.715559304  |
|  4 | 6022 | П1|     0.0432|   0.0215349 |   7.99 |  45.08 |  0.498493582  |
|  5 | 6023 | П1|     0.0432|   0.0215349 |   7.99 |  53.08 |  0.498493582  |
|  6 | 6039 | П1|     0.0810|   0.0208054 |   7.72 |  60.80 |  0.256856531  |
|  7 | 6019 | П1|     0.0360|   0.0170390 |   6.32 |  67.12 |  0.473306745  |
|  8 | 6015 | П1|     0.0360|   0.0155837 |   5.78 |  72.91 |  0.432879686  |
|  9 | 6038 | П1|     0.0556|   0.0142812 |   5.30 |  78.21 |  0.256856531  |
| 10 | 6008 | П1|     0.0666|   0.0092838 |   3.45 |  81.65 |  0.139395908  |
| 11 | 6009 | П1|     0.0540|   0.0074196 |   2.75 |  84.41 |  0.137400299  |
| 12 | 6006 | П1|     0.0450|   0.0071946 |   2.67 |  87.08 |  0.159880504  |
| 13 | 6036 | П1|     0.0240|   0.0061646 |   2.29 |  89.36 |  0.256856561  |
| 14 | 6048 | П1|     0.0240|   0.0061646 |   2.29 |  91.65 |  0.256856561  |
| 15 | 6044 | П1|     0.0202|   0.0051782 |   1.92 |  93.57 |  0.256856531  |
| 16 | 6049 | П1|     0.0296|   0.0041215 |   1.53 |  95.10 |  0.139239967  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|о осн.вкладчикам (16 ИЗАВ) =   0.2562420    95.10                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0131924     4.90 (9 источников)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                                натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        
                                пересчете на фтор/) (615)                                                     
                       Коэфф. потенцирования = 0.80

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0342--------
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0007422
 6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0007422
          --------- Примесь 0344--------
 6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600
 6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                                натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        
                                пересчете на фтор/) (615)                                                     
                       Коэфф. потенцирования = 0.80

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.   |
|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси|
|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                 |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|______
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----|
|   1 | 6049 |    0.037111| П1 |   0.643285 |   0.50  |    17.1  |1.0  |
|   2 | 6050 |    0.037111| П1 |   0.643285 |   0.50  |    17.1  |1.0  |
|   3 | 6049 |    0.002800| П1 |   0.145606 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|   4 | 6050 |    0.002800| П1 |   0.145606 |   0.50  |     8.5  |3.0  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~
|Суммарный Mq=    0.079822  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     1.577782 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                                натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        
                                пересчете на фтор/) (615)                                                     
                       Коэфф. потенцирования = 0.80

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                                натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        
                                пересчете на фтор/) (615)                                                     
                       Коэфф. потенцирования = 0.80

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213
                    размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.008:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.008:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.009:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.022: 0.023: 0.022: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.011:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.017: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.011:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.013:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.023: 0.027: 0.031: 0.035: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.035: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.013:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.025: 0.031: 0.037: 0.042: 0.044: 0.046: 0.050: 0.046: 0.044: 0.042: 0.037: 0.031: 0.025: 0.021: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.014:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.103 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.028: 0.034: 0.042: 0.050: 0.056: 0.088: 0.103: 0.088: 0.057: 0.050: 0.042: 0.034: 0.028: 0.022: 0.018:
Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  150 :  180 :  209 :  229 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.042: 0.049: 0.042: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.042: 0.049: 0.042: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.015:
Фоп:  260 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.007:
Ки : 6049 :
Ви : 0.007:
Ки : 6050 :
Ви :      :
Ки :      :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.228 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.029: 0.037: 0.046: 0.056: 0.087: 0.208: 0.228: 0.211: 0.089: 0.057: 0.047: 0.037: 0.029: 0.023: 0.019:
Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  101 :  109 :  127 :  179 :  233 :  251 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.013: 0.017: 0.021: 0.025: 0.042: 0.099: 0.106: 0.100: 0.043: 0.026: 0.021: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.017: 0.021: 0.025: 0.042: 0.099: 0.106: 0.100: 0.043: 0.026: 0.021: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.005: 0.008: 0.006: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.015:
Фоп:  265 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.007:
Ки : 6049 :
Ви : 0.007:
Ки : 6050 :
Ви :      :
Ки :      :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.265 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=293)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.029: 0.037: 0.047: 0.058: 0.094: 0.261: 0.247: 0.265: 0.095: 0.058: 0.047: 0.037: 0.029: 0.023: 0.019:
Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   67 :   35 :  293 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.014: 0.017: 0.022: 0.026: 0.045: 0.123: 0.112: 0.125: 0.046: 0.026: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.011: 0.014: 0.017: 0.022: 0.026: 0.045: 0.123: 0.112: 0.125: 0.046: 0.026: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.008: 0.011: 0.008: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.015:
Фоп:  273 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.007:
Ки : 6049 :
Ви : 0.007:
Ки : 6050 :
Ви :      :
Ки :      :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.127 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.028: 0.035: 0.044: 0.052: 0.064: 0.108: 0.127: 0.109: 0.064: 0.052: 0.044: 0.035: 0.028: 0.023: 0.018:
Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   33 :    0 :  327 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.023: 0.031: 0.052: 0.061: 0.052: 0.031: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.023: 0.031: 0.052: 0.061: 0.052: 0.031: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.015:
Фоп:  279 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.007:
Ки : 6049 :
Ви : 0.007:
Ки : 6050 :
Ви :      :
Ки :      :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.026: 0.032: 0.038: 0.044: 0.045: 0.053: 0.059: 0.053: 0.045: 0.044: 0.038: 0.032: 0.026: 0.021: 0.018:
Фоп:   71 :   69 :   65 :   59 :   51 :   40 :   23 :    0 :  339 :  320 :  309 :  301 :  295 :  291 :  289 :  287 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.020: 0.020: 0.026: 0.028: 0.026: 0.020: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.020: 0.020: 0.026: 0.028: 0.026: 0.020: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.015:
Фоп:  285 :
Uоп:12.00 :
          :
Ви : 0.007:
Ки : 6049 :
Ви : 0.007:
Ки : 6050 :
Ви :      :
Ки :      :
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=330)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.023: 0.028: 0.033: 0.037: 0.039: 0.039: 0.038: 0.039: 0.039: 0.037: 0.033: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.014:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.020: 0.024: 0.028: 0.031: 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.031: 0.028: 0.024: 0.021: 0.017: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.013:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.026: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.012:
~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_______
 x=   1019:
----------:
Qc : 0.011:
~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=    13.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2651951 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   293 град.
                       и скорости ветра  0.75 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|     0.0399|   0.1246114 |  46.99 |  46.99 |    2.4977775  |
|  2 | 6050 | П1|     0.0399|   0.1246114 |  46.99 |  93.98 |    2.4977775  |
|  3 | 6049 | П1|     0.0399|   0.0079862 |   3.01 |  96.99 |  0.160080478  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (3 ИЗАВ) =   0.2572090    96.99                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0079862     3.01 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                                натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        
                                пересчете на фтор/) (615)                                                     
                       Коэфф. потенцирования = 0.80


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |
      |  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.008 |- 1
   |                                                                                                       |
 2-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 |- 2
   |                                                                                                       |
 3-| 0.012 0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 0.009 |- 3
   |                                                                                                       |
 4-| 0.013 0.015 0.017 0.019 0.020 0.022 0.022 0.023 0.022 0.022 0.020 0.019 0.017 0.015 0.013 0.012 0.011 |- 4
   |                                                                                                       |
 5-| 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024 0.026 0.027 0.028 0.027 0.026 0.024 0.022 0.020 0.017 0.015 0.013 0.011 |- 5
   |                                                                                                       |
 6-| 0.017 0.020 0.023 0.026 0.030 0.032 0.033 0.033 0.033 0.032 0.030 0.026 0.023 0.020 0.017 0.015 0.013 |- 6
   |                                                                                                       |
 7-| 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.038 0.038 0.038 0.038 0.037 0.035 0.032 0.027 0.023 0.019 0.016 0.013 |- 7
   |                                                                                                       |
 8-| 0.021 0.025 0.031 0.037 0.042 0.044 0.046 0.050 0.046 0.044 0.042 0.037 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014 |- 8
   |                                                                                                       |
 9-C 0.022 0.028 0.034 0.042 0.050 0.056 0.088 0.103 0.088 0.057 0.050 0.042 0.034 0.028 0.022 0.018 0.015 C- 9
   |                                                                                                       |
10-| 0.023 0.029 0.037 0.046 0.056 0.087 0.208 0.228 0.211 0.089 0.057 0.047 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 |-10
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
11-| 0.023 0.029 0.037 0.047 0.058 0.094 0.261 0.247 0.265 0.095 0.058 0.047 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 |-11
   |                                      ^     ^     ^                                                    |
12-| 0.023 0.028 0.035 0.044 0.052 0.064 0.108 0.127 0.109 0.064 0.052 0.044 0.035 0.028 0.023 0.018 0.015 |-12
   |                                                                                                       |
13-| 0.021 0.026 0.032 0.038 0.044 0.045 0.053 0.059 0.053 0.045 0.044 0.038 0.032 0.026 0.021 0.018 0.015 |-13
   |                                                                                                       |
14-| 0.019 0.023 0.028 0.033 0.037 0.039 0.039 0.038 0.039 0.039 0.037 0.033 0.028 0.023 0.019 0.016 0.014 |-14
   |                                                                                                       |
15-| 0.017 0.020 0.024 0.028 0.031 0.033 0.034 0.034 0.034 0.033 0.031 0.028 0.024 0.021 0.017 0.015 0.013 |-15
   |                                                                                                       |
16-| 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026 0.028 0.029 0.029 0.029 0.028 0.026 0.023 0.021 0.018 0.016 0.013 0.012 |-16
   |                                                                                                       |
17-| 0.014 0.016 0.017 0.019 0.021 0.023 0.024 0.024 0.024 0.023 0.021 0.019 0.018 0.016 0.014 0.012 0.011 |-17
   |                                                                                                       |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.2651951
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   219.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м
 При опасном направлении ветра  :     293 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :720 Мойынкум.
     Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05
     Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 
                           0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,  
                                натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в        
                                пересчете на фтор/) (615)                                                     
                       Коэфф. потенцирования = 0.80

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)
     Всего просчитано точек: 94
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.
     Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с
                              0.5 1.0 1.5  долей Uсв

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043: 0.044: 0.045: 0.045: 0.046:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.048: 0.047: 0.047: 0.047: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.034: 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.035: 0.038: 0.041: 0.044: 0.047: 0.048:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.048: 0.047: 0.046: 0.045: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040:
Фоп:  267 :  269 :  275 :  275 :  277 :  283 :  289 :  295 :  301 :  307 :  313 :  319 :  325 :  331 :  337 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
Ви : 0.023: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018:
Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=   -273:  -274:  -276:  -283:
----------:------:------:------:
 x=    218:   194:   190:   153:
----------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.038:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0516219 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6049 | П1|     0.0399|   0.0235290 |  45.58 |  45.58 |  0.471627891  |
|  2 | 6050 | П1|     0.0399|   0.0235290 |  45.58 |  91.16 |  0.471627891  |
|  3 | 6049 | П1|     0.0399|   0.0022820 |   4.42 |  95.58 |  0.045740705  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|по осн.вкладчикам (3 ИЗАВ) =   0.0493399    95.58                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0022820     4.42 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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