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4. Аннотация
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Проект НДВ ТОО «ГПК Казфосфат» разработан в связи разделением площадок с целью получения Разрешения на Воздействие по отдельности, а также корректировка проекта НДВ выполнена на основании учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329 от 2013 г., а также перерасчета валовых выбросов на Разработка проекта Нормативов Допустимых Выбросов (далее НДВ) выполнена на основании:

- изменения объема валовых выбросов;
- учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329  от 2013 г.).
Нормирование допустимых выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.

Предельно допустимый выброс (далее НДВ) норматив эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы, регулируют качество окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение  экологических систем и биологическое разнообразие.

Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу                                ТОО "ГПК Казфосфат". 
Проект выполнен в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10.03.2021  года № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. 
Настоящий том НДВ разработан на основании договора, заключенного между ТОО «КЭСО Отан-Тараз» и ТОО "ГПК Казфосфат".

ТОО «КЭСО Отан-Тараз»

ГСЛ №01584Р от 01.08.2013г.

БИН 130640020120

080000, г. Тараз, проспект Толе би 42 «А»

+7 7262 43-27-07, 45-23-45

ТОО "ГПК Казфосфат"

БИН 221040010936
Жамбылская обл., Сарысуйский район г. Жанатас, 1 микрорайон, дом 17.

Основой проекта являются материалы инвентаризации источников вы​бросов вредных веществ в атмосферу на существующее положение. Выбросы загрязняющих веществ состоят из 27 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 11 загрязняю​щих веществ, составляющих 6 групп суммации вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлены 28 источников загрязнения атмо​сферы, в том числе организованных источников - 6 и неорганизованных ис​точников - 22, для которых установлены нормативы выбросов.

Нормативы НДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2022 года, с последующим периодом нормирования до 2027 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий.

Валовые выбросы на существующее положение составляют 99,019 т/год, в том от организованных источников – 0,387 т/год, и от неорганизованных источников – 98,632 т/год.

Залповые выбросы присутсвуют при выполнении взрывных работ на карьере Коккия и Южный.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности. 
 5. ВВЕДЕНИЕ

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов  эмиссий в окружающую среду соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта НДВ для предприятий в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК  № 63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (НДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение НДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. по программному комплексу «Эра V 2.0 ».

За период производственной деятельности ТОО «ГПК Казфосфат» реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло.

При разработке проекта НДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблаго​приятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источ​ников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе экс​плуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загряз​няющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Неорганизованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нару​шения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной ра​боты по отсосу газа или хранения продукта.
Опасная скорость ветра – скорость ветра на установленной высоте, при кото​рой приземная концентрация от источника достигает максимального значения.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, кото​рая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного дейст​вия, включая отдаленные последствия.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

6. Общие сведения ОБ ОПЕРАТОРЕ.
	Областной центр  
	Тараз

	Область
	Жамбылская

	Республика
	Казахстан

	Предприятие
	ТОО «ГПК Казфосфат»

	Адрес
	Сарысуский р-н, г. Жанатас, 1 мкрн., дом № 17


В ГПК «Каратау» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.

Основная деятельность предприятия ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау. 

В состав филиала ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" (далее по тексту предприятия) входит двенадцать отдельно выделенных промышленных площадок, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.

Месторождения приурочены к северо-западной ветви хребта Малый Каратау. Рельеф местности представляет собой узкие горные гряды, вытянутые с юго-востока на северо-запад на расстоянии до 40 км. каждая. 

При ведении горных работ открытым способом принята автотранспортная  система разработки породы во внешние отвалы. Так как средняя крепость пород колеблется от 10 до 16 по шкале проф. Протодъяконова М., то при производстве  горных работ используют буровзрывные работы. Отбойка горной массы в карьерах (руда и вскрышные породы) производится буровзрывным способом, с использованием взрывных скважин среднего диаметра (214 мм). Погрузка взорванной горной массы в автотранспортные средства осуществляется карьерными экскаваторами ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-5А, HITACHI 1900, HITACHI ZX870LC-5G, CAT, бульдозер SHANNUI SD-32, SEM-822. Параметры ведения горных работ контролируются маркшейдерской службой и отделом главного горняка.

Транспортировка руды на склады и отвального грунта из вскрышных пород на отвалы производится большегрузным технологическим автотранспортом (карьерные автосамосвалы БелАЗ), HOWO-40, -70, грузоподъемностью 40-120 тонн. Временное хранение руды на рудниках осуществляется на специально подготовленных рудных складах.

Транспортировка руды на фабрики осуществляется железнодорожным транспортом. 

Переработка руды на фабрике ДСФ включает в себя дробление руды до кондиционных размеров, с использованием в процессе измельчения дробильного оборудования большой производительности. Руда (сырье)  из  приемных  бункеров  пластинчатыми питателями подается в конусные (щековые) дробилки крупного  дробления, где дробится  до  размеров минус 250 мм. Системой  конвейеров руда  подается  в  бункера  среднего  дробления  и  питателями  в  конусные  дробилки  среднего дробления (КСД-2200 Гр.) Разгрузочная щель дробилок 40-45 мм. Дробленая  руда  крупностью 0-100 мм  системой  конвейеров  подается  в  бункера  отделения  сортировки.

Питателями  руда  подается  на  двухситовые  грохота ГИЛ  (ГИТ) ГИС -52.

Надрешетный продукт возвращается в корпус среднего дробления на  дробилки КСД  и  КМД  для  додрабливания.

Подрешетный продукт системой конвейеров транспортируется на склады  готовой продукции.

Полностью просеивающийся продукт класса тоже системой конвейеров  транспортируется на склады готовой продукции.

    Для производства фоссырья тонкого помола используются фабрика ЦОФ (Центральная обогатительная фабрика).

Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление) отводится на системы пылегазоочистки.

 Производство сырья фосфатного тонкого помола осуществляется на Центральной Обогатительной Фабрике (промышленная площадка ЦОФ) с использованием шаровых мельниц. Хранение готового продукта осуществляется в силосных складах, общей емкостью 70000 тонн. Транспортировка и отгрузка фоссырья тонкого помола осуществляется с использованием пневмотранспорта. Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление и др.) отводится на системы пылегазоочистки. Отгрузка готовой продукции потребителям производится железнодорожным транспортом.

Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.
Климатические условия, масштабы предстоящей деятельности обуславливают применение цикличной технологии производства вскрышных и добычных работ с использованием механических лопат в комплексе с автомобильным транспортом.

Ближайшие населенные г. Жанатас расположен в 15 км от месторождения. 

На рассматриваемой площади никакой инфраструктуры не имеется.

При эксплуатации связь между объектом и городом осуществляется по существующим автомобильным дорогам районного центра Жамбылской области. Транспортные связи весьма благоприятные.
6.1  Определение категории опасности предприятия

Для определения категорий опасности предприятий используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2-тп (воздух). Категорию опасности предприятия (коп) рассчитывают по формуле: 
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где:

Мi – масса выброса i – того вещества, т/год;

ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – того вещества, мг/м3;

n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 

ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i – того вещества с вредностью сернистого газа. Показатели ai, в зависимости от класса опасности, приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1
	Константа
	Класс опасности 

	
	1
	2
	3
	4

	Аi
	1.7
	1.3
	1.0
	0.9


Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi (1, при Мi/ ПДКi (1 значения КОП не рассчитывают и приравнивают к нулю. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны.
Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ. 
По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности, граничные условия которых приведены в табл. 6.2.
Таблица 2.3

	Категория опасности предприятий
	Значения К О П

	I

II

III

IV
	КОП ( 106

106 ( КОП ( 104
104 ( КОП ( 103
КОП ( 103


Расчет КОП сведен в Таблице 6.3.
	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 6.3

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.09301
	2.32525

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.01006
	10.06

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.04
	
	2
	0.1611864
	4.02966

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0075
	0.075

	0322
	Серная кислота (517)
	0.3
	0.1
	
	2
	0.04104
	0.4104

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	
	
	2
	0.0036169
	0.4521125

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	0.08660009278
	0.0288667

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0045
	0.9

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.002
	0.06666667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	0.2
	
	
	3
	0.88805
	4.44025

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	3
	0.67947
	1.13245

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	
	
	3
	0.3481
	3.481

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	
	
	4
	0.18
	1.8

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	4
	0.39
	1.11428571

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	0.05
	
	0.04287
	0.8574

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	0.2
	
	0.0695
	0.3475

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	
	0.33845
	0.33845


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 6.3

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	1
	
	
	4
	1.2882356
	1.2882356

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0253008
	0.168672

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.15
	0.05
	
	3
	22.7785
	455.57

	
	двуокись кремния в %: более 70 (
	
	
	
	
	
	

	
	Динас) (493)
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.1
	
	3
	16.78564
	167.8564

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	


	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.5
	0.15
	
	3
	54.7849392
	365.232928

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	
	0.011088
	0.2772

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	99.0196569928
	1022.25273


Значение КОП находится в пределах 106 ( КОП ( 104, следовательно, предприятие относится к I категории опасности, что является обоснованием объема и содержания данного проекта.
Ситуационная карта-схема (ситуационный план) производственных площадок  предприятия с нанесенными на ней производственными зданиями и сооружениями и указанными источниками выбросов в атмосферу с границей санитарно-защитной зоны (СЗЗ) представлены на рис. 1.
Карта расположения площадки Центральный.
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Схема расположения ИЗА площадки Центральный.
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
7.1. Краткая характеристика технологии производства.
Рудное тело представлено промышленными пластами: на участке Центральный- двумя (верхний и нижний) разделенных пачкой фосфато-кремнистых сланцев и одним на участке Шошкабулак.

По падению рудные тела на большей части месторождения прос​лежены разведочными скважинами на глубину 250 – 300 м, в отдельных  местах до 500 м.

Вмещающие рудную залежь пустые породы в основном представ​лены доломитизированными известняками.

Наносы практически отсутствуют, рудные пласты выходят на дневную поверхность.

Таким образом, для месторождения характерны следующие осо​бенности залегания рудных пластов:

· залегание наклонное с углом падения 25 – 32о на участке Шошкабулак и 60-70о на участке Центральный;

· значительная горизонтальная мощность пластов 15 – 30 м;

· непосредственный выход пластов на поверхность;

· значительная глубина залегания пластов 250 – 300 м  и более.  

Такое залегание рудных пластов обуславливает применение открытого способа разработки верхней части месторождения до экономически целесообразной глубины открытых горных работ и подзем​ного способа разработки глубинной части месторождения. Коэффициент вскрыши при этом составит: 

· по карьеру Центральный-4 блок -7,5 м3/тн для фосфоритов и 17,3 м3/тн для высококремнистых руд

· по карьеру Северо-Западный – 3,2 м3/тн

Добыча фосфоритовых руд в карьерах осуществляется методом проведения разрезных траншей, со складированием отвального грунта во внешние отвалы, что обусловлено горно-геологическими особенностями залегания фосфоритного пласта. 

7.1.2 Участок Центральный - 4 блок

Фосфоритный пласт разделен на «верхний» и «нижний» пласт, разделенный пропластком сланцев. Средняя суммарная мощность фосфоритного пласта колеблется от 18 до 40 метров и имеет крутое падение с юго-запада на северо-восток. С северной стороны имеется пласт высококремнистых фосфоритов, которые используются в процессе электротермии. 

Добыча фосфоритов осуществляется в действующем карьере участка - Центральный-4 блок, Работы в карьере осуществляются по 3-хсменному графику, 256 дней в году. Отгрузка руды со склада осуществляется круглосуточно. В связи с планируемым увеличением производства минеральных удобрений, с 2010 года по 2015 год планируется увеличение добычи фосфоритовых руд с выходом на мощность карьера – 400,0 тыс.тн/год. Добыча высококремнистых руд составит 20,0 тыс.тн/год При этом режим работы рудника будет 3-х сменный, 340 дней/год. 

Горные работы в карьерах осуществляются с использованием буровзрывных работ. Для ведения буровзрывных работ на карьере используются станки шарошечного бурения типа СБШ-250 МН, Атлас Копко ДМ-75, Epirok ДМ-75,  обеспечивающие бурение взрывных скважин диаметром от 215 до 245 мм. 

Бурение скважин малого диаметра (90-150 мм) и шпуров для разделки негабаритных кусков горной массы осуществляется станками БТС и ручными перфораторами.

Взрывные работы осуществляются с использованием комбинированных зарядов, на основе простейших смесевых взрывчатых веществ – игданит, эмульгран, эмигран. Для повышения качества взрывов, в состав зарядов вводятся граммонит 79/21 и патронированный аммонит №6ЖВ. При ведении взрывных работ на обводненных горизонтах используется граммонит 79/21. Взрывы проводятся 5 раз в неделю, в светлое время суток (16-00 до 17-00).

Для не взрывного разрушения горной массы, на руднике используется машина ударного разрушения негабаритов «Rammer».

Погрузка (экскавация) подготовленной к выемке горной массы в автотранспорт осуществляется карьерными гусеничными экскаваторами типа «прямая мехлопата» Hitachi-1900, ЭКГ-8 и ЭКГ-10А, работающих за счет электроэнергии. Экскавация горной массы производится селективно, с разделением на отвальные породы, кондиционные и некондиционные руды. С учетом развития фронта горных работ, расстояния откатки (перевозки) горной массы увеличатся. Для уменьшения пылевыделения, при погрузке используется предварительное орошение забоя водой.

Горная масса (руда и вскрыша) из карьера вывозятся большегрузными автосамосвалами БелАЗ, с грузоподъемностью 110-120 тонн.

Вскрышные породы, представлены в основном доломитами, вывозятся на внешние отвалы, расположенные в пределах горного отвода. Отгрузка высококремнистых фосфоритов с отвала осуществляется экскаватором.

Руда из карьера и с отвала вывозится на прирельсовые рудные склады и по мере производственной необходимости отгружается на фабрики предприятия.

В качестве бульдозерной техники используются тяжелые гусеничные бульдозера типа Т-330, колесные типа К-700 и грейдера на базе тягачей МАЗ.
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Рис. 1 Центральный  - блок 4.
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Рис. 2 Центральный  - блок 3

7.1.3 Участок Шошкабулак
Фосфоритный пласт представлен одним пластом с пропластком сланцев. Средняя суммарная мощность фосфоритного пласта колеблется от 15 до 28 метров и имеет пологое падение с юго-запада на северо-восток. С северной стороны имеется пласт фосфатизированных сланцев. 

Добыча фосфоритов осуществляется в действующем карьере участка Северо-Западный, Работы в карьере осуществляются по 3-хсменному графику, 256 дней в году. Отгрузка руды со склада осуществляется круглосуточно. В связи с планируемым увеличением производства минеральных удобрений, с 2010 года по 2015 год планируется увеличение добычи фосфоритовых руд с выходом на мощность карьера – 600,0 тыс.тн/год. При этом режим работы рудника будет 3-х сменный, 340 дней/год. 

Горные работы в карьерах осуществляются с использованием буровзрывных работ. Для ведения буровзрывных работ на карьере используются станки шарошечного бурения типа СБШ-250 МН, Атлас Копко ДМ-75, Epirok ДМ-75, обеспечивающие бурение взрывных скважин диаметром от 215 до 245 мм. 

Бурение скважин малого диаметра (90-150 мм) и шпуров для разделки негабаритных кусков горной массы осуществляется станками БТС и ручными перфораторами.

Взрывные работы осуществляются с использованием комбинированных зарядов, на основе простейших смесевых взрывчатых веществ – игданит, эмульгран, эмигран. Для повышения качества взрывов, в состав зарядов вводятся граммонит 79/21 и патронированный аммонит №6ЖВ. При ведении взрывных работ на обводненных горизонтах используется граммонит 79/21. Взрывы проводятся 5 раз в неделю, в светлое время суток (16-00 до 17-00).

Для не взрывного разрушения горной массы, на руднике используется машина ударного разрушения негабаритов «Rammer».

Погрузка (экскавация) подготовленной к выемке горной массы в автотранспорт осуществляется карьерными гусеничными экскаваторами типа «прямая мехлопата» Hitachi-1900, ЭКГ-8 и ЭКГ-10А, работающих за счет электроэнергии. Экскавация горной массы производится селективно, с разделением на отвальные породы, кондиционные и некондиционные руды. С учетом развития фронта горных работ, расстояния откатки (перевозки) горной массы увеличатся. Для уменьшения пылевыделения, при погрузке используется предварительное орошение забоя водой.

Горная масса (руда и вскрыша) из карьера вывозятся большегрузными автосамосвалами БелАЗ, с грузоподъемностью 110-120 тонн.

Вскрышные породы, представлены в основном доломитами, вывозятся на внешние отвалы, расположенные в пределах горного отвода.

Руда из карьера вывозится на прирельсовые рудные склады и по мере производственной необходимости отгружается на фабрики предприятия.

В качестве бульдозерной техники используются тяжелые гусеничные бульдозера типа Т-330, колесные типа К-700 и грейдера на базе тягачей МАЗ.
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Рис. 3. Рудный клад Шошка-Булак


[image: image7]
Календарный план горных работ.
7.1.4 Площадка рудника.
На территории рудника находятся:
· административно-бытовой комплекс (АБК) со столовой;

· ремонтно-механический участок;

· склада ГСМ;

· участка внутри-карьерного транспорта (УВКТ);

· электроцех;

· площадок капитального ремонта оборудования.

В ремонтно-механическом цеху осуществляется мелкий ремонт оборудования и подготовка запасных частей для ремонта горно-транспортного оборудования. Изготовление запчастей осуществляется с использованием станочного парка и сварочного оборудования.

В электроцехе осуществляют мелкий ремонт электрооборудования и обеспечение работы двух подстанций, обеспечивающих подачу электроэнергии в карьеры.

Склад ГСМ располагается в западной части площадки и представлен наземными цилиндрическими емкостями, оборудованных дыхательными клапанами.
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Рис.4. Карьер Северо-Западный

Качественная и количественная оценка выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
Источник № 6001, 6014, Бурение скважин. Буровые работы производятся буровыми станками СБШ-250, Атлас Копко ДМ-75, Epirok ДМ-75, БТС-150, с системой гидрообеспылевания,  ручной перфоратор для бурения скважин диаметром 250 мм, 150 мм, 45 мм. 

Загрязняющими веществами является пыль неорганическая 20-70% SiO2.

Источник № 6002,6015 Взрывные работы. После предварительного бурения скважин их заряжают ВВ и раз в неделю проводят взрывные работы. В качестве ВВ применяется игданит, эмульгран, эмигран, граммонит 79/21, качестве боевика применяется аммонит - 6ЖВ. Загрязнение атмосферного воздуха при взрывных работах происходит за счет выделения вредных веществ из пылегазового облака и выделения газов из взорванной горной массы. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2, диоксид азота, оксид углерода.

Источник № 6003, 6016,Технологический транспорт. Планировочные работы в карьере.

Проведен расчет выбросов при перемещении с одновременной планировкой техники по складу. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник № 6004,6017, Погрузка горной массы. Проектом предусматривается использование горно-технологического оборудования и дск.
Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник 6005,6010,6011,6018– Транспортировка горной массы. Транспортировка горной массы из карьера предусматривается автосамосвалами грузоподъемностью до 50 тонн. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли неорганической в результате взаимодействия колес с полотном  дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20%, 70-20,  SiO2.
Источник № 6006 -6009,6019,6020– Статическое хранение материалов и отвальные работы. Проведен расчет выбросов при статическом хранении материала. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20%, 70-20,  SiO2.

Источник № 6015 -6009– рудный склад. Статическое хранение материалов и пересыпка материалов. Проведен расчет выбросов при статическом хранении и пересыпке материала. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20%, 70-20,  SiO2.

Источник № 6013,6021 -  Ремонтные работы на карьерах. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65.

Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая.
Источник 6022 –Технологический транспорт.  Технологический транспорт и другая карьерная техника, работающая за счет сжигания дизельного топлива и бензина в двигателях внутреннего сгорания. Загрязняющими веществами являются окись углерода (СО), углероды, двуокись азота, сажа, сернистый газ, бенз(а)пирен.

Источник 6023 – Технологический транспорт. Технологический транспорт/ремонт автодорог. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник 0001 – труба паропреобразователя Д-900. Проведен расчет выбросов при при сжигании топлива в  котлах паропроизводительностью до 30 т/час. Загрязняющими веществами азот диоксид, азота оксид, углерод оксид, ангидрид сернистый, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Источник 0002-0004 – Резервуар V-30,0 м3. Проведен расчет выбросов от  наземных резервуаров хранения ГСМ. Загрязняющими веществами являются углеводороды С12-19 и сероводород.
Источник 0005-0006 – Резервуар V-30,0 м3. Проведен расчет выбросов от  наземных резервуаров хранения ГСМ. Загрязняющими веществами являются пары масла минерального.
Источник 6024-6027 – Топливо-раздаточные колонки (ТРК). Для разлива ГСМ используются ТРК, из них 1 ТРК для разлива ДТ, 1 ТРК для бензина. Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК). Загрязняющими веществами являются углеводороды С12-19 и сероводород, пары масла минерального.
Источник 6028 – Ремонтные работы РМУ. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65, работы станочного парка. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая, взвешенные вещества, пыль неорганическая 70- 20% SiO2.

Источник 6029 – Ремонтные работы шиномонтажного отделения. Расчет произведен от вулканизации автокамер, кислородно-ацетиленовой сварки.

Источник 6030 – Сварочный пост ЭРУ. Ремонтные работы при сварке и работе станочного парка. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая

Источник 6031 – Покрасочные работы. Ремонтные работы по благоустройству территории. Загрязняющими веществами являются уайт-спирит, ксилол, спирт н-бутиловый.
Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. 

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в Сарысуском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.
7.2. Краткая характеристика установок очистки газов 
и укрупненный анализ технического состояния. 

На объектах ТОО «ГПК Казфосфат» пылегазоочистное оборудование отсутствует. 
С целью снижения потерь при хранении ГСМ, на емкостях хранения установлены дыхательные клапаны.
7.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии, 

технологического и пылегазоочисткого оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.   

Анализ технологического оборудования и применяемой технологии производства добычи и рудоподготовки позволяет сделать вывод о соответствии основных производств ТОО «ГПК Казфосфат» современному научно– техническому уровню в Республике Казахстан, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Для защиты воздушной среды от технологических и аспирационных вы​бросов на предприятии выполняются следующие мероприятия:
· герметизация и уплотнение стыков и соединений на технологическом оборудовании и трубопроводах для предотвращения утечек вредно​стей;
· пылеподавление методом орошения мест пылеобразования;
· непрерывность процесса производства;

· сигнализация и блокировка процессов производства, предотвращаю​щих аварийные ситуации.
7.4. Перспектива развития на 10 лет. 

Ввод новых производственных мощностей на период нормирования с 2023 года по 2026 год, ведущих к изменению качественного и количественного состава загрязняющих веществ, не предусматривается.
7.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены таблице 7.1.
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	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0005
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.001984
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0006
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.001984
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0007
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.0026389
	8.314
	0.04104
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 2.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	аккумуляторов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Станки СБШ-250
	6
	7200
	Поверхность
	6001
	4
	
	
	
	31
	300
	1200
	100
	200

	
	
	Станок БТС-150
	1
	500
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	4
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ручной
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	перфоратор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бутобой
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 2.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0032
	10.082
	0.004608
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	6.932
	0.003168
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6001
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.1778
	
	0.54
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.2755556
	
	0.85
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.3555556
	
	1.09
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	1.7777778
	
	5.44
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.534
	
	1.63
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000056
	
	0.0000174
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	2.117
	
	7.53264
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 3.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Взрывные работы
	1
	1
	Поверхность
	6002
	200
	
	
	
	31
	300
	1200
	100
	250

	
	
	(Грамонит 79/21
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+ Игданит +
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Аммонит 6ЖБ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Бульдозер
	2
	1000
	Поверхность
	6003
	2
	
	
	
	31
	200
	1300
	110
	300


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 3.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	8.36667
	
	0.1
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	5.02
	
	0.06
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	180.72
	
	2.16864
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6003
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.16
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 4.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Бульдозер
	2
	1000
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 4.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.25
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.32
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.6
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.48
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000051
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1663
	
	0.299396
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 5.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	001
	
	Экскаватор
	1
	1800
	Поверхность
	6004
	5
	
	
	
	31
	300
	1200
	100
	250

	
	
	Экскаватор
	1
	1800
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Экскаватор
	1
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Экскаватор
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 5.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6004
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.7563
	
	4.3065
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2632
	
	1.7054
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.7172
	
	15.4548
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 6.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	БелАЗы
	12
	12000
	Поверхность
	6005
	4
	
	
	
	31
	300
	1200
	700
	100

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Отвал № 4А
	1
	2000
	Поверхность
	6006
	30
	
	
	
	31
	480
	1700
	800
	600

	
	
	Отвал № 4А
	1
	8760
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 4А
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 4А
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 4А
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 6.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6005
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.353
	
	1.2725
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6006
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.16
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.25
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.32
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.6
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 7.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Отвал кремней №
	1
	2000
	Поверхность
	6008
	30
	
	
	
	31
	480
	1700
	800
	600

	
	
	4А
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал кремней №
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал кремней №
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 7.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.48
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000051
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	1.325
	
	5.724
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.2730333
	
	7.0209016
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6008
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.16
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.25
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.32
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 8.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	4А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал кремней №
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал кремней №
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 8.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.6
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.48
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000051
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	1.325
	
	5.724
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.2730333
	
	7.0209016
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 9.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	001
	
	БелАЗы
	2
	400
	Поверхность
	6010
	15
	
	
	
	31
	200
	100
	480
	170

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	БелАЗы
	2
	600
	Поверхность
	6011
	5
	
	
	
	31
	200
	100
	700
	110

	
	
	БелАЗы
	2
	4000
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Рудный склад
	1
	2000
	Дверной проем
	6012
	2
	
	1
	1
	31
	200
	100
	205
	100

	
	
	Рудный склад
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рудный склад
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рудный склад
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рудный склад
	1
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 9.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6010
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.353
	
	0.508
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	6011
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	0.161
	
	0.1162
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.323
	
	0.3485
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6012
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	98.995
	0.37
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	153.423
	0.57
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	197.965
	0.74
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 10.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Рудный склад
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рудный склад
	1
	1150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рудный склад
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рудный склад
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рудный склад
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рудный склад
	1
	2800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рудный склад
	1
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рудный склад
	1
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 10.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	989.825
	3.68
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	297.319
	1.1
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.003
	0.0000118
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2907
	Пыль неорганическая,
	24.8329
	27652.753
	6.3998
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(Динас) (493)
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.7429
	827.259
	6.5681
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 11.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный пост
	1
	1200
	Дверной проем
	6013
	2
	
	1
	1
	31
	300
	1200
	100
	1204

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ 13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 11.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.2008
	1337.155
	21.1993
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6013
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	14.721
	0.03488
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	1.355
	0.00351
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00775
	8.630
	0.02016
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	8.229
	0.01064
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 12.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 12.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	0.826
	0.0017
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	0.624
	0.0008
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.624
	0.0008
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 13.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	ТРК
	1
	2200
	Поверхность
	6022
	2
	
	
	
	31
	2500
	1180
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Ремонт
	1
	400
	Поверхность
	6023
	5
	
	
	
	31
	-2100
	1100
	100
	50

	
	
	автодорог
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автодорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автодорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автодорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 13.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6022
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000011
	
	0.0011326
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.003909
	
	0.4033781
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	6023
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.4
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.51
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	2.56
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.77
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 14.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	ТРК
	1
	125
	Поверхность
	6024
	2
	
	
	
	31
	2510
	1180
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	ТРК
	1
	125
	Поверхность
	6025
	2
	
	
	
	31
	2515
	1180
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Сварочный пост
	1
	800
	Дверной проем
	6026
	5
	
	1
	1
	31
	2400
	900
	2405
	900

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 14.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000082
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.979
	
	0.9775
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6024
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00025
	
	0.019451
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6025
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00025
	
	0.019451
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6026
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0186478
	20.765
	0.03395
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 15.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Сварочный пост
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ 13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварочный
	1
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Топливная
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратура
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Форсунки
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Паяльные работы
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 15.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0021771
	2.424
	0.00414
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0081667
	9.094
	0.03762
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0316
	Соляная кислота (163)
	0.0041667
	4.640
	0.0075
	2023

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0002311
	0.257
	0.000416
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	8.229
	0.00798
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0009622
	1.071
	0.0016
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	0.624
	0.0006
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 16.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 16.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0823022
	91.648
	0.148144
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00746
	8.307
	0.016416
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.624
	0.0006
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 17.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Кислородно-
	1
	100
	Дверной проем
	6027
	5
	
	1
	1
	31
	2350
	880
	2355
	880

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вулканизация
	1
	260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автокамер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Сварочный пост
	1
	800
	Дверной проем
	6028
	4
	
	1
	1
	31
	2300
	850
	2303
	850

	
	
	МР-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ 13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вулканизация
	1
	260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кабелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 17.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.006336
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6027
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00496
	5.523
	0.0017864
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000001
	0.0001
	0.0000000528
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	6028
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	14.721
	0.02418
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.001216
	1.354
	0.00241
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0015
	1.670
	0.00162
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0073901
	8.229
	0.00798004
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00074
	0.824
	0.0012
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 18.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 18.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	0.624
	0.0006
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00468
	5.211
	0.0042768
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.624
	0.0006
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 19.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Покраска
	1
	2000
	Поверхность
	6029
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	изделий МЛ-158
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска
	1
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изделий МЛ-158
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	ТРК
	1
	2200
	Поверхность
	6030
	2
	
	
	
	31
	2500
	1180
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Покраска
	1
	2000
	Поверхность
	6031
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	изделий Р-4
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска
	1
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изделий Р-4
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 19.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.001584
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6029
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.004
	
	0.2888
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.0028
	
	0.3481
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0041
	
	0.3032
	2023

	6030
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000011
	
	0.0011326
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.003909
	
	0.4033781
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	6031
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.006062
	
	0.67947
	2023

	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.003333
	
	0.18
	2023

	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 20.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Покраска
	1
	2000
	Поверхность
	6032
	4
	
	
	
	31
	2300
	850
	50
	50

	
	
	изделий КФ-248
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска
	1
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изделий КФ-248
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 20.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.007222
	
	0.39
	2023

	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	6032
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.055486
	
	0.59925
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2750
	Сольвент нафта (1149*
	0.006528
	
	0.0695
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.003264
	
	0.03525
	2023


7.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
По технологии производства залповые выбросы на предприятии предусмотрены при ведении взрывных работ. В случае возникновения аварийных служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую табли​цу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.
Источником залповых выбросов на месторождении Коккия ТОО «ГПК Казфосфат» являются взрывные работы, длительность эмиссии при взрывных работах - 10 мин/600 сек. 

Расчет рассеивания от залповых выбросов не проводился, т.к. залповые выбросы при взрывных работах не нормируются.
7.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 7.2.
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.0450878
	0.09301
	2.32525

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0046102
	0.01006
	10.06

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	8.3890467
	0.1611864
	4.02966

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0316
	Соляная кислота (163)
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0041667
	0.0075
	0.075

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0026389
	0.04104
	0.4104

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0004106
	0.0036169
	0.4521125

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	5.0421702
	0.08660009278
	0.0288667

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0024444
	0.0045
	0.9

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00168
	0.002
	0.06666667


	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.059486
	0.88805
	4.44025

	0621
	Толуол (558)
	
	0.6
	
	
	3
	0.006062
	0.67947
	1.13245

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.0028
	0.3481
	3.481

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.003333
	0.18
	1.8

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.007222
	0.39
	1.11428571

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.0045
	0.04287
	0.8574

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	
	0.2
	
	0.006528
	0.0695
	0.3475

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.007364
	0.33845
	0.33845

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	0.1462127
	1.2882356
	1.2882356

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.01534
	0.0253008
	0.168672

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.15
	0.05
	
	3
	28.7532
	22.7785
	455.57

	
	двуокись кремния в %: более 70 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	4.10378
	16.78564
	167.8564

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.5
	0.15
	
	3
	187.0263666
	54.7849392
	365.232928

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0066
	0.011088
	0.2772

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	233.6410498
	99.0196569928
	1022.25273

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблице 7.3.
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	Таблица групп суммаций на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	42(28)
	0322
	Серная кислота (517)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	44(30)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	
	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: более 70 (Динас) (493)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

	
	
	вращающихся печей, боксит) (495*)

	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по

	Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от

	25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный

	код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.


8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ  РАССЕИВАНИЯ.

8.1 Метеорологическая  характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования город Тараз по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Метеорологические коэффициенты и характеристики

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	38

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-23.0


	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	16.0

	СВ
	11.0

	В
	5.0

	ЮВ
	8.0

	Ю
	24.0

	ЮЗ
	15.0

	З
	10.0

	СЗ
	11.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	5.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

8.2 Результаты расчетов рассеивания.
Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе "Эра-1.7" на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.

Следует иметь в виду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств (принтеров) персональных компьютеров карта может печататься с отклонениями масштаба, поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

С целью ускорения и упрощения расчетов рассеивания включены только вещества, для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м
где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ....) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + .....

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Результаты расчета сведены в таблицу 8.2.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 1000 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 8.2
   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

      Город     :718  Т.Рыскуловский р-н.

      Объект    :0004 ТОО "ГПК Казфосфат" Рудник Центральный.

      Вар.расч. :3    существующее положение (2023 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1104 |   0.0028 |   0.0028 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.4063 |   0.0103 |   0.0103 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  17.988  |   0.7004 |   0.6856 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   1.4411 |   0.0547 |   0.0535 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8006 |   0.0505 |   0.0491 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0801 |   0.0006 |   0.0005 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.2091 |   0.0189 |   0.0184 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0826 |   0.0059 |   0.0059 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0093 |   0.0002 |   0.0002 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   0.2613 |   0.0188 |   0.0187 | 1.0000000 |  -  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.4010 |   0.0102 |   0.0102 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.2270 |   0.0018 |   0.0016 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  21.557  |   0.4925 |   0.4784 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8006 |   0.0506 |   0.0492 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  18.789  |   0.7477 |   0.7343 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8008 |   0.0561 |   0.0547 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.0859 |   0.0061 |   0.0061 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.                                                                                       
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	Таблица 8.3

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.0450878
	3.83
	0.1127
	Да

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0046102
	3.94
	0.461
	Да

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.2
	0.1
	
	0.0041667
	5
	0.0208
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.9644446
	11
	0.5845
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	11.2643925
	95.2
	0.0237
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	1.869
	11
	0.1699
	Да

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)
	0.2
	
	
	0.004
	4
	0.020
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.0000196
	11
	0.1782
	Да

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.0028
	4
	0.028
	Нет

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное,
	
	
	0.05
	0.0045
	4.67
	0.090
	Нет

	
	машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.0041
	4
	0.0041
	Нет

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	0.1462127
	4.84
	0.1462
	Да

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.01534
	4.49
	0.0307
	Нет

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.15
	0.05
	
	6.005
	11.9
	3.3773
	Да

	
	кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	4.94048
	4.28
	16.4683
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
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	Таблица 8.3

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.5
	0.15
	
	189.3607666
	191
	1.9787
	Да

	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	
	
	
	
	

	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	0.0066
	4.33
	0.165
	Да

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	9.0113467
	186
	0.2416
	Да

	0322
	Серная кислота (517)
	0.3
	0.1
	
	0.0026389
	4
	0.0088
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	1.2444446
	11
	0.2263
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.0004106
	4.84
	0.0513
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0024444
	3.79
	0.1222
	Да

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.00168
	3.67
	0.0084
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


8.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ НДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов НДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов НДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы НДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу 8.4.
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 1


	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6013
	0,009214234
	0,03488
	0,01322
	0,03488
	0,01322
	0,03488
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	0,012784259
	0,03395
	0,0186478
	0,03395
	0,0186478
	0,03395
	2023

	 
	6028
	0,006716667
	0,02418
	0,01322
	0,02418
	0,01322
	0,02418
	2023

	Всего:
	 
	0,02871516
	0,09301
	0,0450878
	0,09301
	0,0450878
	0,09301
	 

	 (0184) Свинец

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	0007
	0,000013
	0,000024078
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,000013
	0,000024078
	0
	0
	0
	0
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6028
	0,0000075
	0,0000135
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0000075
	0,0000135
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	0,0000205
	0,000037578
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6013
	0,000891793
	0,003512
	0,0012171
	0,00351
	0,0012171
	0,00351
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,0021771
	0,00414
	0,0021771
	0,00414
	2023

	 
	6028
	0,001592593
	0,004144
	0,001216
	0,00241
	0,001216
	0,00241
	2023

	 
	6030
	0,000670556
	0,002414
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	 
	0,003154942
	0,01007
	0,0046102
	0,01006
	0,0046102
	0,01006
	 

	 (0150) Натрий гидроксид

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6028
	0,055
	0,0792
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,055
	0,0792
	0
	0
	0
	0
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 2

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0168) Оксид олова

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6028
	0,0000033
	0,00000594
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0000033
	0,00000594
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6002
	0
	0,92868264
	0
	0,1
	0
	0,1
	2023

	 
	6013
	0,005856209
	0,016128
	0,00775
	0,02016
	0,00775
	0,02016
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,0081667
	0,03762
	0,0081667
	0,03762
	2023

	 
	6027
	 
	 
	0,00496
	0,0017864
	0,00496
	0,0017864
	2023

	 
	6028
	0,005933333
	0,030096
	0,0015
	0,00162
	0,0015
	0,00162
	2023

	 
	6029
	0,003969778
	0,00142912
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	0,00036
	0,001296
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,01611932
	0,97763176
	0,0223767
	0,1611864
	0,0223767
	0,1611864
	 

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6002
	0
	0,656462541
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6013
	0,000951634
	0,0026208
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6028
	0,000964167
	0,0048906
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6029
	0,000645089
	0,000232232
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	0,0000585
	0,0002106
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,00261939
	0,664416773
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0316) Соляная кислота (163)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	2023

	 
	6029
	6,94444E-06
	0,00000325
	 
	 
	 
	 
	2023


	ЭРА v2.5 ТОО "КЭСО-Отан"    
	
	
	
	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 3

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6030
	3,47222E-06
	0,00000325
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	1,04167E-05
	0,0000065
	0,0041667
	0,0075
	0,0041667
	0,0075
	 

	 (0322) Серная кислота (517)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0007
	0,00800007
	0,013684
	0,0026389
	0,04104
	0,0026389
	0,04104
	2023

	Всего:
	 
	0,00800007
	0,013684
	0,0026389
	0,04104
	0,0026389
	0,04104
	 

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	2,58333E-06
	0,000001209
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	1,29167E-06
	0,000001209
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,000003875
	0,000002418
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0002
	0,00002772
	3,69776E-05
	0,0000525
	0,00031199
	0,0000525
	0,00031199
	2023

	 
	0003
	0,00002772
	3,69776E-05
	0,0000525
	0,00031199
	0,0000525
	0,00031199
	2023

	 
	0004
	0,00002772
	3,69776E-05
	0,0000525
	0,00031199
	0,0000525
	0,00031199
	2023

	Всего:
	 
	0,00008316
	0,000110933
	0,0001575
	0,00093597
	0,0001575
	0,00093597
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6024
	7,31733E-06
	3,82735E-05
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6025
	7,31733E-06
	3,82735E-05
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	7,31733E-06
	3,82735E-05
	0,0002311
	0,000416
	0,0002311
	0,000416
	2023

	ГСМ
	6022
	 
	 
	0,000011
	0,0011326
	0,000011
	0,0011326
	2023

	 
	6030
	 
	 
	0,000011
	0,0011326
	0,000011
	0,0011326
	2023

	Всего:
	 
	2,1952E-05
	0,000114821
	0,0002531
	0,0026812
	0,0002531
	0,0026812
	 

	Итого:
	 
	0,000105112
	0,000225753
	0,0004106
	0,00361717
	0,0004106
	0,00361717
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 4

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6002
	0
	1,272168
	0
	0,06
	0
	0,06
	2023


	 
	6013
	0,003863471
	0,01064
	0,00739
	0,01064
	0,00739
	0,01064
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,00739
	0,00798
	0,00739
	0,00798
	2023

	 
	6027
	 
	 
	0,0000001
	5,278E-08
	0,0000001
	5,278E-08
	2023

	 
	6028
	0,003694444
	0,00798
	0,0073901
	0,00798004
	0,0073901
	0,00798004
	2023

	 
	6029
	9,1666E-07
	0,000000429
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	0,002217125
	0,000000429
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,009775957
	1,290788858
	0,0221702
	0,086600093
	0,0221702
	0,086600093
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6013
	0,000479303
	0,001704
	0,0007422
	0,0017
	0,0007422
	0,0017
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,0009622
	0,0016
	0,0009622
	0,0016
	2023

	 
	6028
	0,000621296
	0,001598
	0,00074
	0,0012
	0,00074
	0,0012
	2023

	 
	6030
	0,000332778
	0,001198
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,001433377
	0,0045
	0,0024444
	0,0045
	0,0024444
	0,0045
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6013
	0,000290487
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	 
	 
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	 
	6028
	0,000277778
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	 
	6030
	0,000166667
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,000734932
	0,002
	0,00168
	0,002
	0,00168
	0,002
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 5

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0503) Дивинил (Бута-1,3-диен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	6,94444E-06
	0,00000325
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	6,47222E-06
	0,00000325
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	1,34167E-05
	0,0000065
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0514) 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	0,000033333
	0,0000156
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	1,66667E-05
	0,0000156
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	4,99997E-05
	0,0000312
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0516) 2-Метилбута-1,3-диен(Изопрен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	6,38889E-06
	0,00000299
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	3,19444E-06
	0,00000299
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	9,58333E-06
	0,00000598
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0521) Пропен (Пропилен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	4,1666E-07
	0,000000195
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	2,08333E-07
	0,000000195
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	6,24993E-07
	0,00000039
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0526) Этен (Этилен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	7,22222E-05
	0,0000338
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	3,61111E-05
	0,0000338
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,000108333
	0,0000676
	0
	0
	0
	0
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 6

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0602) Бензол

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	3,88889E-06
	0,00000182
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	1,94444E-06
	0,00000182
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	5,83333E-06
	0,00000364
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6029
	 
	 
	0,004
	0,2888
	0,004
	0,2888
	2023

	 
	6031
	0,004210417
	0,008336625
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6032
	 
	 
	0,055486
	0,59925
	0,055486
	0,59925
	 

	Всего:
	 
	0,004210417
	0,008336625
	0,059486
	0,88805
	0,059486
	0,88805
	 

	 (0620) Этенилбензол (Стирол)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	3,88889E-06
	0,00000182
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	9030
	1,94444E-06
	0,00000182
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	5,83333E-06
	0,00000364
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0621) Толуол (558)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6031
	 
	 
	0,006062
	0,67947
	0,006062
	0,67947
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,006062
	0,67947
	0,006062
	0,67947
	 

	 (0930) 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	5,83333E-06
	0,00000273
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	2,91667E-06
	0,00000273
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,00000875
	0,00000546
	0
	0
	0
	0
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 7

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6029
	 
	 
	0,0028
	0,3481
	0,0028
	0,3481
	2023

	 
	6031
	0,004834472
	0,009572255
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,004834472
	0,009572255
	0,0028
	0,3481
	0,0028
	0,3481
	 

	 (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6031
	 
	 
	0,003333
	0,18
	0,003333
	0,18
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,003333
	0,18
	0,003333
	0,18
	 

	 (1215) Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	6,11111E-06
	0,00000286
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	3,05556E-06
	0,00000286
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	9,16667E-06
	0,00000572
	0
	0
	0
	0
	 

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6031
	 
	 
	0,007222
	0,39
	0,007222
	0,39
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,007222
	0,39
	0,007222
	0,39
	 

	 (1611) Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	1,52778E-06
	0,000000715
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	7,63889E-07
	0,000000715
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	2,29167E-06
	0,00000143
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2001) Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	1,02778E-05
	0,00000481
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 8

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6030
	5,13889E-06
	0,00000481
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	1,54167E-05
	0,00000962
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6029
	0,019230769
	0,117
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	0,009615385
	0,117
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,028846154
	0,234
	0
	0
	0
	0
	 

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0005
	0,001056
	0,001322667
	0,002
	0,001984
	0,002
	0,001984
	2023

	 
	0006
	0,001056
	0,000661333
	0,002
	0,001984
	0,002
	0,001984
	2023

	 
	0007
	0,00003
	0,00000018
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	 
	0,002142
	0,00198418
	0,004
	0,003968
	0,004
	0,003968
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6024
	 
	 
	0,00025
	0,019451
	0,00025
	0,019451
	2023

	 
	6025
	 
	 
	0,00025
	0,019451
	0,00025
	0,019451
	2023

	 
	6027
	0,00026
	0,001984
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,00026
	0,001984
	0,0005
	0,038902
	0,0005
	0,038902
	 

	Итого:
	 
	0,002402
	0,00396818
	0,0045
	0,04287
	0,0045
	0,04287
	 

	 (2750) Сольвент нафта (1149*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6032
	 
	 
	0,006528
	0,0695
	0,006528
	0,0695
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,006528
	0,0695
	0,006528
	0,0695
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6029
	 
	 
	0,0041
	0,3032
	0,0041
	0,3032
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 9

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6031
	0,004010667
	0,00794112
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6032
	 
	 
	0,003264
	0,03525
	0,003264
	0,03525
	 

	Всего:
	 
	0,004010667
	0,00794112
	0,007364
	0,33845
	0,007364
	0,33845
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ГСМ
	0002
	0,009872775
	0,013169981
	0,0186975
	0,1111118
	0,0186975
	0,1111118
	2023

	 
	0003
	0,009872775
	0,013169981
	0,0186975
	0,1111118
	0,0186975
	0,1111118
	2023

	 
	0004
	0,009872775
	0,013169981
	0,0186975
	0,1111118
	0,0186975
	0,1111118
	2023

	Всего:
	 
	0,029618325
	0,039509943
	0,0560925
	0,3333354
	0,0560925
	0,3333354
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6024
	0,002606147
	0,013631517
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6025
	0,002606147
	0,013631517
	 
	 
	 
	 
	2023

	Ремонтные работы
	6026
	0,002606147
	0,013631517
	0,0823022
	0,148144
	0,0823022
	0,148144
	2023

	ГСМ
	6022
	 
	 
	0,003909
	0,4033781
	0,003909
	0,4033781
	2023

	 
	6028
	0,001227778
	0,1326
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6029
	8,05556E-05
	0,0000377
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6030
	4,02778E-05
	0,0000377
	0,003909
	0,4033781
	0,003909
	0,4033781
	2023

	Всего:
	 
	0,009167052
	0,173569951
	0,0901202
	0,9549002
	0,0901202
	0,9549002
	 

	Итого:
	 
	0,038785377
	0,213079894
	0,1462127
	1,2882356
	0,1462127
	1,2882356
	 

	 (2902) Взвешенные частицы (116)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0007
	0,0048
	0,00864
	0,0032
	0,004608
	0,0032
	0,004608
	2023

	Всего:
	 
	0,0048
	0,00864
	0,0032
	0,004608
	0,0032
	0,004608
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6026
	 
	 
	0,00746
	0,016416
	0,00746
	0,016416
	2023

	 
	6028
	0,0039
	0,010872
	0,00468
	0,0042768
	0,00468
	0,0042768
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 10

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6030
	0,0034
	0,006336
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6031
	0,004416667
	0,008745
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,011716667
	0,025953
	0,01214
	0,0206928
	0,01214
	0,0206928
	 

	Итого:
	 
	0,016516667
	0,034593
	0,01534
	0,0253008
	0,01534
	0,0253008
	 

	 (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6004
	0,3008
	0,108288
	0,7563
	4,3065
	0,7563
	4,3065
	2023

	 
	6006
	 
	 
	1,325
	5,724
	1,325
	5,724
	2023

	 
	6007
	5,382132222
	110,0553754
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,577332222
	10,52050176
	1,325
	5,724
	1,325
	5,724
	2023

	 
	6010
	0,000953294
	0,019767514
	0,353
	0,508
	0,353
	0,508
	2023

	 
	6011
	0,000659911
	0,013683917
	0,161
	0,1162
	0,161
	0,1162
	2023

	 
	6012
	0,577746767
	8,70941952
	24,8329
	6,3998
	24,8329
	6,3998
	2023

	Всего:
	 
	6,839624416
	129,4270361
	28,7532
	22,7785
	28,7532
	22,7785
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Горный карьер Центральный
	6001
	 
	 
	2,117
	7,53264
	2,117
	7,53264
	2023

	 
	6004
	0,000774725
	0,003904615
	0,2632
	1,7054
	0,2632
	1,7054
	2023

	 
	6009
	4,1184
	85,3991424
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,000659911
	0,013683917
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6012
	0,415204809
	8,355556135
	0,7429
	6,5681
	0,7429
	6,5681
	2023

	 
	6013
	0,000290487
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	2023

	Ремонтные работы
	6023
	0,013635204
	0,080131594
	0,979
	0,9775
	0,979
	0,9775
	2023

	 
	6026
	 
	 
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	 
	6028
	0,000277778
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 11

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6030
	0,000166667
	0,0006
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	4,549409581
	93,85441866
	4,10378
	16,78564
	4,10378
	16,78564
	 

	 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6001
	0,096504121
	0,9656442
	 
	 
	 
	 
	2023

	Горный карьер Центральный
	6002
	0
	0,40896
	0
	2,16864
	0
	2,16864
	2023

	 
	6003
	0,005542222
	0,11492352
	0,1663
	0,299396
	0,1663
	0,299396
	2023

	 
	6004
	0,030354317
	0,765091636
	1,7172
	15,4548
	1,7172
	15,4548
	2023

	 
	6005
	0,001361188
	0,028225584
	0,353
	1,2725
	0,353
	1,2725
	2023

	 
	6006
	2,750339785
	54,51110856
	1,2730333
	7,0209016
	1,2730333
	7,0209016
	2023

	 
	6008
	 
	 
	1,2730333
	7,0209016
	1,2730333
	7,0209016
	2023

	 
	6011
	0,000868711
	0,018013594
	0,323
	0,3485
	0,323
	0,3485
	2023

	 
	6012
	0,754582964
	15,601331
	1,2008
	21,1993
	1,2008
	21,1993
	2023

	Всего:
	 
	3,639553308
	72,41329809
	6,3063666
	54,7849392
	6,3063666
	54,7849392
	 

	 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	0007
	0,0032
	0,00576
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	2023

	Всего:
	 
	0,0032
	0,00576
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6026
	 
	 
	0,0022
	0,006336
	0,0022
	0,006336
	2023

	 
	6028
	0,0016
	0,004608
	0,0022
	0,001584
	0,0022
	0,001584
	2023

	 
	6030
	0,0016
	0,002304
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0032
	0,006912
	0,0044
	0,00792
	0,0044
	0,00792
	 

	Итого:
	 
	0,0064
	0,012672
	0,0066
	0,011088
	0,0066
	0,011088
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто
	ЛИСТ 12

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (3708) Пыль резины на основе метилвинилдиххлорсилана /по летучим хлоросодержащим компонентам/

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтные работы
	6029
	0,0776
	0,4274208
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6031
	0,0776
	0,07266336
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,1552
	0,50008416
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Всего по объекту:          
	15,41571866
	299,8547209
	39,5343798
	99,01965726
	39,5343798
	99,01965726
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	0,047856555
	0,069713134
	0,0682889
	0,38705537
	0,0682889
	0,38705537
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	15,36786211
	299,7850077
	39,4660909
	98,63260189
	39,4660909
	98,63260189
	


8.4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ
Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).
Достоверность полноты исходных данных, принятых для расчета нормативов НДВ, основывается на инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ, проведенной «Исполнителем», согласованной «Заказчиком».

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК. Расчеты приведены в Приложении 1.
8.4.1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты по технико-технологическим данным разделов проекта, по аналогичным видам оборудования, а также расчётным путём.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу  на 2023-2026 в прил. 1.

8.5 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.
Согласно Экологического кодекса РК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Для данного предприятия ранее установленный размер СЗЗ 1000 м СанПиН №334 и № 237, КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. подтвержден проведенным расчетом рассеивания.
Согласно письма № ЮЛН 00144/0 от 13.30.04 г. реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло, то в пересмотре санитарно-эпидемиологического заключения нет необходимости.
Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 618 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 773; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 901 м. 

Согласно  указаниям СП площадка относится к объектам 1 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 1000 м. 

По характеру производства размеры СЗЗ для промплощадки предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка от площадки находится на расстоянии более 1000 м от границы предприятия. 
8. 6 ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Для каждого предприятия государственными органами охраны природы по ЭК устанавливаются лимиты эмиссий (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов НДВ.

На период достижения нормативов НДВ устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм НДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне НДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Согласно Налогового Кодекса РК по определению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, плата для предприятия определяется:

П = Мi * Кi * Р,

где

Мi - годовой выброс загрязняющих веществ, т/год;

Кi – количество МРП, минимальный расчетный показатель по РК; 

Р - ставка платы за выбросы в атмосферу, устанавливаемый за 1 тн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ согласно Налогового Кодекса. 

Расчет лимитированного выброса (т/год) приведен в таблице 8.5
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	Таблица 8.5

	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2024-2026 года

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто      ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,09301
	30
	3450
	9626,54

	
	(диЖелезо триоксид, Железа 
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на железо/
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в 
	0,01006
	
	3450
	0,00

	
	пересчете на марганца (IV) 
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота 
	0,1611864
	20
	3450
	11121,86

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	

	0316
	Соляная кислота (163)
	0,0075
	
	3450
	0,00

	0322
	Серная кислота (517)
	0,04104
	20
	3450
	2831,76

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	0,0036169
	124
	3450
	1547,31

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
	0,086600092
	0,32
	3450
	95,61

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные 
	0,0045
	
	3450
	0,00

	
	соединения /в пересчете на фтор/
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо 
	0,002
	
	3450
	0,00

	
	растворимые - (алюминия фторид, 
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия 
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды 
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые 
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, 
	0,88805
	0,32
	3450
	980,41

	
	п-) (322)
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	0,67947
	0,32
	3450
	750,13

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	0,3481
	0,32
	3450
	384,30

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты 
	0,18
	0,32
	3450
	198,72

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,39
	0,32
	3450
	430,56

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,04287
	0,32
	3450
	47,33

	
	(веретенное, машинное, 
	
	
	
	

	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	0,0695
	0,32
	3450
	76,73

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,33845
	0,32
	3450
	373,65

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	1,2882356
	0,32
	3450
	1422,21

	
	(в пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0253008
	
	3450
	0,00

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая 
	22,7785
	10
	3450
	785858,25

	
	двуокись кремния в %: более 70 
	
	
	
	

	
	(Динас) (493)
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая 
	16,78564
	10
	3450
	579104,58

	
	двуокись кремния в %: 70-20 
	
	
	
	

	
	(шамот, цемент, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый 
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок, 
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола 
	
	
	
	

	
	углей казахстанских 
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	Таблица 8.5

	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2024-2026 года

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный Без Авто      ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая 
	54,7849392
	10
	3450
	1890080,40

	
	двуокись кремния в %: менее 20 
	
	
	
	

	
	(доломит, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел, 
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль 
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит)
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, 
	0,011088
	10
	3450
	382,54

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	99,01965699
	 
	 
	3285312,88


9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.

Мероприятия на период НМУ.
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Характеристика выбросов вредных веществ на период НМУ.
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10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НДВ
Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ, который осуществляется согласно [9]. Контроль может осуществляться специализированной организацией, привлекаемой на договорных условиях.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению НДВ и проверку эффективности эксплуатации очистных установок.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК>0.5 выполняются неравенства:

М/ПДК>0.01Н при Н>10 м и М/ПДК>0.1Н при Н<10 м 

где:

М (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; 

ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация; 

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При Н<10 м принимают Н=10.

Источники 1 категории контролируются систематически. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически. 
В связи с тем, что организованные источники выбросов загрязняющих веществ имеют крайне малые объемы выделения, инструментальный контроль на них не представляется возможным.

Обеспечение соблюдения нормативов НДВ на предприятии гарантируется технологическим процессом. Контроль за ведением всех технологических параметров осуществляется дистанционно, с диспетчерского пункта. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров, технологический процесс останавливается до выявления и устранения причины.

Создавать стационарные посты наблюдения и контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ не целесообразно, так как при выявлении нарушения технологического процесса он будет остановлен, и на качество атмосферного воздуха это не повлияет. 
Инструментальный контроль осуществляется за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ, на контрольных точках.

Ответственность за своевременное проведение отбора и анализа проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ возлагается на главного инженера предприятия.

План-график производственного контроля за качеством атмосферного воздуха – прилагается.

	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ________ Турсынбеков С.У.

	
	
	«___» _______________ 2023 г.


	
	

	П л а н  -  г р а ф и к
	Таблица 5.7

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ(BCB) нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax) на сущ.пол

	Т. Рыскуловский район, ТОО «ГПК Казфосфат»
	ЛИСТ 1

	N ист.
	Производство,
	
	
	Период.
	Норматив
	
	

	Nконт.
	цех, участок.
	Контролируемое
	Периоди
	контроля
	выбросов НДВ(BCB)
	Кем
	Методика

	точки
	/Координаты
	вещество
	чность
	в перио-
	
	осуществляет
	проведения

	
	контрольной
	
	контро-
	ды НМУ
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	точки
	
	ля
	раз/сутк
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка № 1
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно

утвержден-ных

методик

	Т.
	
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	1 р/кв
	1 р/кв
	
	0.085
	
	

	1
	Х=1053 Y=-1363
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.4
	
	

	2
	Х=1890 Y=172
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	
	
	
	0.5
	
	

	3
	Х=1455 Y=-621
	Окись углерода 
	
	
	
	3.0
	
	

	
	
	Пыль неорганическая 20-70%
	
	
	
	0.5
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	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ___________ Турсынбеков С.У.                        

	
	
	«___» _______________ 20__ г.


	ЭРА v1.7   
	Таблица 7.1

	ПЛАН мероприятий по охране окружающей среды 2024-2023 годы

	Жамбылская область, Т. Рыскуловский район, ТОО«GCJ»

	№№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Объем

планируемых работ
	Общая

Стоим.

тыс.тнг
	Источ.

Финанси-рования


	Срок выполнения
	План финансирования

тыс.тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год)

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Охрана воздушного бассейна

	1.1.
	Производственный экологический мониторинг эмиссий в атмосферу
	Отбор проб и анализ
	1500,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	214,286
	214,286
	214,286
	Соблюдение нормативов НДВ. 

	1.2
	Соблюдения технологического процесса 
	постоянно
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Соблюдение нормативов НДВ

	1.3.
	Уход и полив зеленых насаждений
	Полив зеленых насаждений в теплый период 
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.4.
	Озеленение территории  (100 шт.по АБК)
	Высадка   саженцев, характерных для данного района (70 шт./год)
	1000,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	142,9
	142,9
	142,9
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.5.
	Пылеподавление карьерных дорог
	Полив карьерных дорог
	
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Снижение выбросов пыли на 0,5 тн/год 
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27.  Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов согласно приложение 11. Приказ Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06. 2014 г. № 221-Ө.
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Расчет выбросов ЗВ на 2023-2026 г.
В связи с геологическим строением фосфоритового пласта и его углом падения, пропластки фосфато-кремнистых сланцев и высококремнистых руд имеют малую мощность и при подготовительных работах выброс принимается по максимальной составляющей -пыль с содержанием SiO2 20-70%. Пыль от ФКС и высококремнистых рудах расчитывается только при производстве селективной выемки экскаватором и последующих работах (перевозка на отвал и др.).

Источник загрязнения № 6001, Буровзрывные работы на карьере Центральный

Источник выделения № 001, Бурение скважин

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Буровой станок СБШ-250

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -250 мм (от 200 до 250 мм)
Число станков данного типа: NS =6

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =5

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=3,84

Система пылеподавления: орошение водой

Степень очистки пылеочистной установки, %, ή=95

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =1200
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 1,152
Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 4,97664
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	1,152
	4,97664


Источник выделения № 002, Бурение скважин

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Буровой станок БТС-150

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -150 мм (от 105 до 150 мм)
Число станков данного типа: NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=0,64

Система пылеподавления: нет

Степень очистки пылеочистной установки, %, ή=0

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =500
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,64

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 1,7152
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	0,64
	1,152


Источник выделения № 003, Технологический транспорт

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Расход дизельного топлива, тн/год,  В=16

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =500

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14) ,w =0,032
Примесь:0337 Углерод оксид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,60000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,16

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889
Примесь: 0401 Углеводороды
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,48

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667
Примесь: 0328 Сажа
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,25

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378
Примесь: 0330 Сернистый ангидрид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,32000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778
Примесь: 0703 Бензапирен
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,16

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,60

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,48

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,32

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,25

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000051


Источник выделения № 004, Бурение шпуров

Список литературы:

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями 

строительной индустрии. Астана 2005 г.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Ручной перфоратор

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -45 мм 
Число станков данного типа: NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=0,325

Система пылеподавления: нет

Степень очистки пылеочистной установки, %, ή=0

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =1200

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,325

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 1,404

Итого: 

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	0,325
	1,404


Источник выделения № 005, Бутобой

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Расход дизельного топлива, тн/год,        В=38,4

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1200

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032
Примесь:0337 Углерод оксид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=3,84000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,38

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889
Примесь: 0401 Углеводороды
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=1,15

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667
Примесь: 0328 Сажа
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,60

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378
Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,76800

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778
Примесь: 0703 Бензапирен
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,38

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	3,84

	0401
	Углеводороды
	0,267
	1,15

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,77

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,60

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000123


Источник загрязнения № 6002, Взрывные работы на карьере Центральный

Источник выделения № 001, Взрывные работы
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Технологический процесс: Взрывные работы
Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Общее количество добываемой породы, м3/год, V = 71000

Взрывчатое вещество: Комбинированный заряд  (Граммонит 79/21+Игданит+Аммонит 6ЖБ)
Расход ВВ, тн, N=40,16

Годовое количество взрывов, шт., К=20

Количество материала, поднимаего при взрыве  1 кг ВВ, тн/кг, а1=4,5

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли, размером 0-50 мкм, а2=0,00002

Коэффициент, учитывающий влияние обводнения скважин и предварительного увлажнения забоя,

а4=0,5
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2),         Рв=1,2

Величина заряда ВВ, кг, Д=2008

Продолжительность эмиссии пыли, сек, Т=600

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т,

для оксидов азота, q =0,0025

для оксидов углерода, q =0,001

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание, для газов: К =1

Коэфф., учитывающий выделения ЗВ из взорванной горной массы,

для оксидов углерода, а =1,5

для оксидов азота, а =1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = а1 * а2 * а4 * Рв * Д * 10 ^ 6 / Т
_G_ = 180,72

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = К * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 2,16864

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Количество оксида азота, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,10

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=8,3667

Примесь:0337 Оксид углерода

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,06

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=5,0200

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	8,36667
	0,10

	0337
	Углерод оксид
	5,02000
	0,06

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	180,72
	2,16864


Источник загрязнения № 6003, Технологический транспорт (Бульдозер, трактор) на карьере Центральный

Источник выделения № 001, Планировочные работы в карьере

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих на площадке, n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,200

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта (табл.5.8), C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =500
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1663

Валовый выброс, т/год, 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,299396
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	0,1663
	0,299396


Источник выделения № 002, Технологический транспорт
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Расход дизельного топлива, тн/год,   В=16

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =500

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14) ,w =0,032
Примесь:0337 Углерод оксид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,60000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,16

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889
Примесь: 0401 Углеводороды
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,48

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667
Примесь: 0328 Сажа
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,25

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378
Примесь: 0330 Сернистый ангидрид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,32000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778
Примесь: 0703 Бензапирен
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,16

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,60

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,48

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,32

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,25

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000051


Источник загрязнения № 6004, Горнотехническое оборудование (Экскаватор) на карьере Центральный

Источник выделения № 001, Погрузка руды

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%
Коэфициент гравитационного оседания, К=0,6
Высота пересыпки, м, Н=0,5




Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4


Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1800
Объем грунта, м3, V=71100
Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,78

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=110
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * К * 1000000) / 3600  

G1 =0,2632
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,7054
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,2632
	1,7054


Источник выделения № 002, Погрузка кремней
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфатизированные кремни (по аналогу известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1800
Коэфициент гравитационного оседания, К=0,6
Высота пересыпки, м, Н=0,5




Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4
Объем снятия грунта, м3, V=150000 
Насыпной вес, тн/м3,  В1=2,78

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=229,17
Примесь:2907 Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * К * 1000000) / 3600  

G1 =0,55
Валовый выброс, т/год, 

M2 = G2 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M2 =3,564
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,5500
	3,5640


Источник выделения № 003, Погрузка вскрышных пород
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: вскрышные породы (по аналогу доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,08

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Коэфициент гравитационного оседания, К=0,6
Высота пересыпки, м, Н=0,5




Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4
Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1800
Объем снятия грунта, м3, V= 675000
Насыпной вес почвы , тн/м3,  В1=2,75

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=105
Примесь:2909 Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * К * 1000000) / 3600  

G1 =1,7172
Валовый выброс, т/год, 

M3 = G3 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M3 =15,4548
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,7172
	15,4548


Источник выделения № 004, Погрузка фосфатокремнистых сланцев
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфатизированные кремни (по аналогу известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1000

Объем снятия грунта, м3, V=25000  
Коэфициент гравитационного оседания, К=0,6

Высота пересыпки, м, Н=0,5




Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4

Насыпной вес, тн/м3,  В1=2,78

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=68,75

Примесь:2907 Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * К * 1000000) / 3600  

G1 =0,2063
Валовый выброс, т/год, 

M2 = G2 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M2 =0,7425
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,2063
	0,7425


Источник загрязнения № 6005, Технологический транспорт на карьере Центральный

Источник выделения № 001, Транспортировка вскрышных пород на отвал

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих на площадке, n =5
Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =1
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,5
Vср = N * Z / n

Vср =0,1
Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.5.8), C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =1000
Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,353
Валовый выброс, т/год ,

 _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =1,2727
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,353
	1,2725


Источник загрязнения № 6006, Отвальные работы на породном отвале №4А, № 6007, отвал кремней №4
Источник выделения № 001,Разгрузка вскрышных пород на отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: вскрышные породы (по аналогу доломит)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2000,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=50,0
Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,25
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,800
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,2500
	1,8000


Источник выделения № 002, Поверхность пыления вскрышного отвала

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Отработанная порода
Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 =0,1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала: 

для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3), (разгрузка автосамосвалов), Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, м3/год, MGOD =71000
Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час, MH =1286
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала, 
w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с w =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0
Площадь пылящей поверхности отвала, м2, 

Действующий - S =34000
Менее 3-х лет - S =20000
Более 3-х лет - S =247000
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, ТС =90

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =3,8424

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =1,6233

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =0,28512

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,036

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс в первые три года после прекращения эксплуатации отвала, т/год (9.14),

M3 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M3 =15,96672
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G3 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G3 =0,672

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =20,09424

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_= G2 =1,6233, наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 
	0,859333333
	4,9262016


Источник выделения № 003, Погрузка кремней

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфатизированные кремни (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1200
Объем снятия грунта, м3, V=150000
Насыпной вес, тн/м3,  В1=2,78

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=66
Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G4 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * 1000000) / 3600  
G4=1,3250
Валовый выброс, т/год, 

M4 = G4 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M4 =5,724
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	1,3250
	5,7240


Источник выделения № 004, Планировочные  работы на вскрышном отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих на площадке, n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8), C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =500
Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ = 0,1637

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,2947
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,2947


Источник выделения № 005, Технологический транспорт
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Расход дизельного топлива, тн/год,   В=16

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =500

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14) ,w =0,032
Примесь:0337 Углерод оксид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,60000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,16

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889
Примесь: 0401 Углеводороды
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,48

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667
Примесь: 0328 Сажа
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,25

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378
Примесь: 0330 Сернистый ангидрид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,32000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778
Примесь: 0703 Бензапирен
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,16

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,60

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,48

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,32

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,25

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000051


Источник загрязнения № 6008, Отвал кремней №4А, № 6009, Отвал №4А ФКС
Источник выделения № 001,Разгрузка на отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: вскрышные породы (по аналогу доломит)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2000,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=50,0

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,25

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,800

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,2500
	1,8000


Источник выделения № 002, Поверхность пыления вскрышного отвала

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Отработанная порода
Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 =0,1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала: 

для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3), (разгрузка автосамосвалов), Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, м/год, MGOD =71000
Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час, MH =1286
Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала, 

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с w =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0
Площадь пылящей поверхности отвала, м2, 

Действующий - S =34000
Менее 3-х лет - S =20000
Более 3-х лет - S =247000
Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, ТС =90

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =3,8424

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =1,6233

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =0,28512

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,036

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс в первые три года после прекращения эксплуатации отвала, т/год (9.14),

M3 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M3 =15,96672

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G3 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G3 =0,672

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =20,09424

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_= G2 =1,6233, наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 
	0,859333333
	4,9262016


Источник выделения № 003, Погрузка кремней
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфатизированные кремни (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1200

Объем снятия грунта, м3, V=150000 
Насыпной вес, тн/м3,  В1=2,78

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=66

Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G4 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * 1000000) / 3600  
G4=1,325
Валовый выброс, т/год, 

M4 = G4 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M4 =5,724
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	1,3250
	5,7240


Источник выделения № 004, Планировочные  работы на вскрышном отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих на площадке, n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8), C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =500
Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ = 0,1637

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,2947
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,2947


Источник выделения № 005, Технологический транспорт
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Расход дизельного топлива, тн/год,   В=16

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =500

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14) ,w =0,032
Примесь:0337 Углерод оксид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,60000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,16

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889
Примесь: 0401 Углеводороды
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,48

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667
Примесь: 0328 Сажа
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,25

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378
Примесь: 0330 Сернистый ангидрид
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,32000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778
Примесь: 0703 Бензапирен
Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,16

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,60

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,48

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,32

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,25

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000051


Источник загрязнения № 6010, Технологический транспорт на карьере Центральный

Источник выделения № 001, Транспортировка руды с отвала на склад
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке, n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,5
Vср = N * Z / n

Vср =1,90

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8), C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9), C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,3

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10), C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5), C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =800,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,353
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,508
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,353
	0,5080


Источник загрязнения № 6011, Технологический транспорт на карьере Центральный

Источник выделения № 001, Транспортировка руды на рудный склад
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке, n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =1
Vср = N * Z / n

Vср =1,90

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8), C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9), C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =12
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,3

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10), C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5), C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =300,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,323
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,3485
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,323
	0,3485


Источник выделения № 002, Транспортировка высококремнистых руды на рудный склад
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке, n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,5
Vср = N * Z / n
Vср =1,90

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8), C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9), C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =12
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,3

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10), C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5), C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =200,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,161
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,1162
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,161
	0,1162


Источник загрязнения № 6012, Работы на рудном складе 

Источник выделения № 001,Разгрузка фосфоритовых руд

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2000,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=100,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,5
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =3,6
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	0,5000
	3,6000


Источник выделения № 002,Разгрузка высококремнистых руд

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: высококремнистые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1000
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=50,0
Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпка материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =24,3500

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,3682

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	24,3500
	0,3682


Источник выделения № 003, Разгрузка фосфато-кремнистых сланцев
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфато-кремнистые сланцы (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1000,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=45,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Примесь:2908 Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,2250

Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,8100

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния 
	0,2250
	0,8100


Источник выделения № 004, Планировочные работы на складе фосфоритов

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих на площадке, n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта (табл.5.8), C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =400
Примесь:2909 Пыль неорганическая 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,2358
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,2358


Источник выделения № 005, Планировочные работы на складе высококремнистых руд

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих на площадке, n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта (табл.5.8), C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =350
Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год, 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,2063
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,2063


Источник выделения № 006, Планировочные работы на складе ФКС
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих на площадке, n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта (табл.5.8), C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =400
Примесь:2908 Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,2358
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,2358


Источник выделения № 007, Технологический транспорт

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Расход дизельного топлива, тн/год,   В=36,8

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1150

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14) ,w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,60000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,16

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,48

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,25

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,32000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,37

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	3,68

	0401
	Углеводороды
	0,267
	1,10

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,74

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,57

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000118


Источник выделения № 008, Поверхность пыления склада фосфоритов

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,3

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада:

для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2,F =50000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней , ТС =70

Время работы траспорта, час/год, Т3=1400

Коэфф., измельчения массы, γ =0,3
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =13,7636
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,1800
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1800
	13,7635


Источник выделения № 009, Поверхность пыления склада кремней

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2),  K3 =1,2
Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,3

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада:

для действующих карьеров , К7 =1 Площадь пыления , м2, F =25000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, ТС =70

Время работы траспорта, час/год, Т3=800

Коэфф., измельчения массы, γ =0,2

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =4,5878

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0900

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,0900
	4,5878


Источник выделения № 010, Поверхность пыления склада ФКС

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K4 =0,3

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада:

для действующих карьеров , К7 =1

Площадь пыления , м2, F =22000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, ТС =70

Время работы траспорта, час/год, Т3=400

Коэфф., измельчения массы, γ =0,2

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001
Примесь:2908 Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =4,0373

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0792

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,0792
	4,0373


Источник выделения № 011, Погрузка руды в думпкары

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2800

Объем грунта, м3, V=72727

Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,75

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=71,43

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,3571

Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =3,6000
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	0,3571
	3,6000


Источник выделения № 012, Погрузка высококремнистой руды в думпкары

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: высококремнистые фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1500
Объем грунта, м3, V=25000

Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,75

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=45,83

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Примесь:2907 Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,2292

Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,2375
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2907
	Пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния                           
	0,2292
	1,2375


Источник выделения № 013, Погрузка ФКС в думпкары.
Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: высококремнистые фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =1500

Объем грунта, м3, V=30000

Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,75

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=55,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5
Примесь:2908 Пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,2750

Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,4850

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,2750
	1,4850


Источник загрязнения №  6013, Ремонтные работы в карьере

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4, КНР -4 (по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год, В=2400

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,02376

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00264

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00096

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,02376

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000611111
	0,00264

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00096


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год,  B =800

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01112

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000872

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000744

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00216

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,01064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,01112

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00087

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00216

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,01064

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00074

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00056
	0,00080

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00080


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропанобутановой смесью

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B =1200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,018


Источник загрязнения № 6023, Технологический транспорт (ремонт автодорог)

Источник выделения № 001, Транспортировка кварцитовой мелочи

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих на площадке, n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =1
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,85
Vср = N * Z / n

Vср =0,43
Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность  автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.5.8), C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =400,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,6
Валовый выброс, т/год, 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,4317
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,600
	0,4317


Источник выделения № 002,Разгрузка кварцитовой мелочи

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: кварцитовая мелочь (по аналогу доломит)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03
Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =400,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=35,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,1750
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,252
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,1750
	0,2520


Источник выделения № 003, Планировочные  работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих на площадке, n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,1

Vср = N * Z / n

Vср =0,250

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.5.7), C1 =1

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта (табл.5.8), C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.5.9), C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.5.10), C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.5.5), C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005), Q2 =0,002

Время работы, час/год, _T_ =400
Примесь:2908 Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,2040
Валовый выброс, т/год, 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,2938
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,2040
	0,2938


Источник выделения № 004, Технологический транспорт
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Расход дизельного топлива, тн/год,   В=25,6
Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =800
Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14) ,w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,60000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,16

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,48

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,25

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,32000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,26

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	2,56

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,77

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,51

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,40

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000082


Источник загрязнения № 0002-0004, Дыхательный клапан

Источник выделения № 001,  Резервуар V-60,0 м3
Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из

резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Конструкция резервуара: наземный
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX=2,25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ=2020

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ=1,19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL=2200

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL=1,6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL=30

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

GR = ( CMAX * VSL ) / 3600

GR=0,01875

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)

MZAK = ( COZ * QOZ + CVL * QVL ) * 10 ^ - 6

MZAK=0,0059238

Удельный выброс при проливах, г/м3, J=50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5)

MPRR = 0.5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10 ^ ( - 6 )

MPRR=0,1055

Валовый выброс, т/год (9.2.3)

MR = MZAK + MPRR

MR=0,1114238
Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,111111813

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_=CI * G / 100

_G_=0,0186975

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000311987

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_=CI * G / 100

_G_=0,0000525

Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000525
	0,00031199

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /
	0,0186975
	0,111111813


Источник загрязнения № 0005-0006, Дыхательный клапан

Источник выделения № 001, Резервуар V-30,0 м3
Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004.

Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла
Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3, (Прил. 15), CMAX =0,24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ =150

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3, (Прил. 15), COZ =0,15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL =160

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3, (Прил. 15), CVL =0,15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL =30

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , 

GR = (CMAX * VSL) / 3600

GR =0,002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4) , 

MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^ -6 

MZAK =0,0000465

Удельный выброс при проливах, г/м3, J =12,5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , 

MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10 ^ (-6) 

MPRR =0,0019375

Валовый выброс, т/год (9.2.3) , 

MR = MZAK + MPRR
MR =0,001984

Примесь:2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)

Концентрация ЗВ в парах, % масс, (Прил. 14), CI =100

Валовый выброс, т/год, (5.2.5) , 

_M_ = CI * M / 100 

_M_ =0,001984

Максимальный из разовых выброс, г/с, (5.2.4) , 

_G_ = CI * G / 100

_G_ =0,002

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное  
	0,002
	0,001984


Источник загрязнения № 6022, 6030, Горловина бензобака 
Источник выделения № 001, Бензобак авто

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004 Расчет по п.9.

Нефтепродукт: Дизельное топливо
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил.17)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков машин, г/м3 (Прил.12),

СМАХ =  3,92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ =3030

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил.15), САМОZ =1,19

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 3300

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил.15), CAMVL = 1,6

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V =60

VTRK = V * 60 / 10000  
VTRK = 3,60

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта, NN= 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 

GB = 0,0039200

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), 

MBA = ( CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL ) * 10 ^ ( - 6 ) 

MBA =0,0088857

Удельный выброс при проливах, г/м3, J =125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8),

MPRA = 0,5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10 ^ ( - 6 )

MPRA = 0,3956

Валовый выброс, т/год (9.2.6),

MTRK = MBA + MPRA  
MTRK = 0,4045

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,4033781

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_= 0,0039090

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0011326

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_= 0,0000110

Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000110
	0,0011326

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0039090
	0,4033781


Источник загрязнения № 6024-6025, Горловина маслобака

Источник выделения № 001, заправка в автотранспорт

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004 Расчет по п.9

Нефтепродукт: Масла
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил.17)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков машин, г/м3 (Прил.12),

СМАХ =  0,25

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ =150

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил.15), САМОZ =0,24

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 160

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил.15), CAMVL = 0,25

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V =60

VTRK = V * 60 / 10000  
VTRK = 3,60

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта, NN= 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 

GB = 0,0002500

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), 

MBA = ( CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL ) * 10 ^ ( - 6 ) 

MBA =0,0000760

Удельный выброс при проливах, г/м3, J =125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8),

MPRA = 0,5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10 ^ ( - 6 )

MPRA = 0,0194

Валовый выброс, т/год (9.2.6),

MTRK = MBA + MPRA  
MTRK = 0,0195

Примесь:2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=100

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0194510

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_= 0,0002500

Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2754
	Углеводороды предельные С12-19
	0,0002500
	0,0194510


Источник загрязнения №  6026, Дверной проем РМУ

Источник выделения № 001, сварка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4, КНР -4 (по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год, В=1600

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01584

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00176

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,01584

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,00061
	0,00176

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00022
	0,00064


Источник выделения № 002, сварка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3, КНР -3 (по аналогу МР-3)

Расход сварочных материалов, кг/год, В=1000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =9,77

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,00977

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,005427778

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS =1,73

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00173

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000961111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0004

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,005427778
	0,00977

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000961111
	0,00173

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,0004


Источник выделения № 003, сварка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B =600

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,00834

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00772222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000654

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00060556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00055556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00055556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000558

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,00051667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00162

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00798

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,00738889

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,00834

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00065

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00162

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,00798

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00056

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00056
	0,00060

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00060


Источник выделения № 004, газовая сварка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B =2400

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1,6

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1),

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0067

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,006666667
	0,036


Источник выделения № 005, металлообработка на токарном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид оборудования: Токарный станок

Время работы ед. оборудования, ч/д: T =1

Число станков данного типа: NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =600

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ, г/с (таб.5.1.1): GV =0,0063

Валовый выброс ЗВ, т/год: 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0027216

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00126

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00126
	0,0027216


Источник выделения № 006, металлообработка на фрезерном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов


Тип расчета: Без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид оборудования: Фрезерный станок

Время работы ед.оборудования, ч/д: T =1

Число станков данного типа: NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =400

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): GV =0,0139

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0040032

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00278

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00278
	0,0040032


Источник выделения № 007, металлообработка на сверлильном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Местный отсос пыли не проводится

Вид оборудования: Сверлильные станки 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =600

Число станков данного типа: NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ, г/с(таб.5.1.1): GV =0,0011

Валовый выброс ЗВ, т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0004752

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с: 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00022

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00022
	0,0004752


Источник выделения № 008, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =800

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ =1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1), 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,006336

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,009216

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

 _G_ = KN * GV * NS1
 _G_ =0,0032

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,009216

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,006336


Источник выделения № 009, ремонт топливной аппаратуры

Список литературы:

Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в атмосферу предприятиями Госкомсельхозтехники СССР

Нефтепродукт: Дизельное топливо
Удельное выделение вредного вещества в граммах на 1 кг применяемого вещества, г/кг,  Q =  450

Количество одновременно работающих стендов, использующих выбранный вид нефтепродукта, 
NN= 1
Эффективность работы газоулавливающей системы, Кц=0

Масса применяемого вещества при испытании форсунок, кг/год, Р=120

Время испытаний за год, час,  Т=500

Выбросы при регулировке аппаратуры, т/год (9.2.7), 

MBA = ( Р * Q  * ( 1 – Кц ) ) * 10 ^ ( - 6 )

MBA = 0,0540000

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.2),

GB = MBA * 10 ^ ( 6 ) / ( Т * 3600 ) 

GB =0,0300000

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0538488

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0299160

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0001512

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0000840

Итого:
	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000840
	0,000151

	2754
	Углеводороды предельные С12-19
	0,0299160
	0,053849


Источник выделения № 010, ремонт форсунок

Список литературы:

Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в атмосферу предприятиями Госкомсельхозтехники СССР
Нефтепродукт: Дизельное топливо
Удельное выделение вредного вещества в граммах на 1 кг применяемого вещества, г/кг,  Q =788

Количество одновременно работающих стендов, использующих выбранный вид нефтепродукта, NN=1

Эффективность работы газоулавливающей системы, Кц=0

Масса применяемого вещества при испытании форсунок, кг/год, Р=120

Время испытаний за год, час,  Т=500

Выбросы при регулировке аппаратуры, т/год (9.2.7), 

MBA = ( Р * Q * ( 1 - Кц ) ) * 10 ^ ( - 6 )

MBA =0,0945600

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.2),

GB = MBA * 10 ^ ( 6 ) / ( Т * 3600 )

GB =0,0525333

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0942952

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0523862

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0002648

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0001471

Итого:
	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0001471
	0,000265

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0523862
	0,094295


Источник выделения № 011, паяльные работы

Список литературы:

Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в атмосферу предприятиями Госкомсельхозтехники СССР.

Выброс вредного вещества с 1м2 за 1 час, г/м*час,  Q =  50

Площадь поверхности испарения, м2,  S=0,3

Эффективность работы газоулавливающей системы, Кц=0
Время работ за год, час,  Т=500

Примесь: 0316 Хлористый водород

Выбросы , т/год 

MBA = ( Т * S * Q * ( 1 - Кц ) ) * 10 ^ ( - 6 ) 

MBA = 0,0075000

Максимальный из разовых выброс , г/с (9.2.2),

GB = MBA * 10 ^ ( 6 ) / ( Т * 3600 ) 

GB = 0,0041667

Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0316
	Хлористый водород
	0,0041667
	0,007500


Источник загрязнения №  6027, Дверной проем шиномонтажного отделения
Источник выделения № 001, кислородно-ацетиленовая сварка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Кислородно-ацетиленовая (Карбид кальция)

Расход сварочных материалов, кг/год, Р=200

Выход ацетилена с 1 кг карбида кальция, кг/кг, 0,406

Количество израсходованного ацетилена, В=81,2

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =0,812

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =22

Валовый выброс, т/год (5.1), 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0017864

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0050

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00496
	0,0017864


Источник выделения № 002, Вулканизация автокамер
Список литературы:

Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в атмосферу предприятиями Госкомсельхозтехники СССР.

Расход сварочных материалов, кг/год, В=130

Удельный выброс вещества на 1 кг вулканизируемой резины, мг/кг, Q=0,406

Продолжительность вулканизации за год, час, Т=260

Примесь:0337 Углерода оксид 

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = B * Q / 10 ^ 9 
_M_ =0,00000005278

 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = М * 1000000 / ( Т * 3600 )
_G_ =0,0000001

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерода оксид
	0,0000001
	0,00000005278


Источник загрязнения №  0007, Вытяжная труба отделения зарядки аккумуляторов

Источник выделения № 001, зарядка аккумуляторов

Список литературы:

Методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях госкомнефтепродукта РСФСР" Астрахань 1988, стр.7.

Количество заряжаемых аккумуляторов за год, шт, N=50

Емкость одного аккумулятора, А*час, А=190

Удельное выделение паров серной кислоты на единицу заряжаемой емкости, г/А*час, Q=0,001

Продолжительность зарядки за год, час, Т=4320

Примесь:0322 Серная кислота

Валовый выброс, т/год (5.1), 

_M_ = N * А * T * Q *( 1 – Кц )  / 1000000
_M_ =0,04104

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

 _G_ = М * 1000000 / ( Т * 3600 )
_G_ =0,0026389

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0322
	Серная кислота
	0,0026389
	0,04104


Источник выделения № 002, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =400

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ =1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1), 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,003168

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1), 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,004608

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0032

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,004608

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,003168


Источник загрязнения №  6028, Дверной проем ЭРУ

Источник выделения № 001, сварка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4, КНР -4 (по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год, В=1600

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01584

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00176

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,01584

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,00061
	0,00176

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00022
	0,00064


Источник выделения № 002, сварка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004.

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год, B =600

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,00834

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00772222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000654

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00060556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00055556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00055556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000558

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,00051667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00162

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00798

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,00738889

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,00834

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00065

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00162

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,00798

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00056

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,00056
	0,00060

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00060


Источник выделения № 003, металлообработка на токарном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид оборудования: Токарный станок

Время работы ед.оборудования, ч/д: T =2

Число станков данного типа: NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =200

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ, г/с(таб.5.1.1): GV =0,0063

Валовый выброс ЗВ, т/год: 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0018144

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00126

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00126
	0,0018144


Источник выделения № 004, металлообработка на сверлильном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Местный отсос пыли не проводится

Вид оборудования: Сверлильные станки 
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =200

Число станков данного типа: NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ, г/с(таб.5.1.1): GV =0,0011

Валовый выброс ЗВ, т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0001584

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с: 

 _G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00022

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00022
	0,0001584


Источник выделения № 005, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004.

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ =200

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ =1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт.,  NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1), 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,001584

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1), 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,002304

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0032

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,002304

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,001584


Источник выделения № 006, Вулканизация кабелей

Список литературы:

Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в атмосферу предприятиями Госкомсельхозтехники СССР.

Расход материалов, кг/год, В=100

Удельный выброс вещества на 1 кг вулканизируемой резины, мг/кг, Q=0,406

Продолжительность вулканизации за год, час, Т=200

Примесь:0337 Углерода оксид 

Валовый выброс, т/год (5.1),

 _M_ = B * Q / 10 ^ 9 
_M_ =0,00000004

 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), 

_G_ = М *1000000 / (Т*3600)
_G_ =0,0000001

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерода оксид
	0,0000001
	0,00000004


Источник загрязнения № 6029, Поверхность испарения

Источник выделения № 001,  Покраска изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005.

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски:  Масляная МЛ-158
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	 Масляная МЛ-158

	При окраске

	G= (mм*fр*δр1*δх/1000000*3,6)*(1-η), г/с,

	М= (mф*fр*δр1*δх/1000000)*(1-η),  т/год,

	2752
	Уайт-спирит
	0,1
	2,0
	47,0
	28,0
	72,0
	32,3
	0,0
	0,0012
	0,0849

	0616
	Ксилол
	
	
	
	
	
	30,7
	
	0,0011
	0,0809

	1042
	Спирт н-бутиловый
	
	
	
	
	
	37,0
	
	0,0014
	0,0975


Источник загрязнения № 6029, Поверхность испарения

Источник выделения № 002,  Сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски:  Маслянная МЛ-158
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	 Масляная МЛ-158

	При сушке

	G= (mм*fр*δр2*δх/1000000*3,6)*(1-η), г/с,

	М= (mф*fр*δр2*δх/1000000)*(1-η),  т/год,

	2752
	Уайт-спирит
	0,1
	2,0
	47,0
	28,0
	72,0
	32,3
	0,0
	0,0029
	0,2183

	0616
	Ксилол
	
	
	
	
	
	30,7
	
	0,0029
	0,2079

	1042
	Спирт н-бутиловый
	
	
	
	
	
	37,0
	
	0,0014
	0,2506


Источник загрязнения № 6032, Поверхность испарения

Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: Водоэмульсия (по аналогу АС-182)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделевшегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделевшегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
	Спетень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Краска КФ-248

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	47
	28
	 
	85
	0
	0,015536
	0,16779

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	5
	
	0,000914
	0,00987

	2750
	Сольвент
	
	
	
	
	
	10
	
	0,001828
	0,01974

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	47
	 
	72
	85
	0
	0,039950
	0,43146

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	5
	
	0,002350
	0,02538

	2750
	Сольвент
	
	
	
	
	
	10
	
	0,004700
	0,05076


Источник загрязнения № 6031, Поверхность испарения

Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий
Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий 
Вид растворителя: Р-4, в т.ч. Ацетон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделевшегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделевшегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
	Спетень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Растворитель Р-4

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	1401
	Ацетон
	0,1
	1,5
	100
	28
	 
	26
	0
	0,002022
	0,10920

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	12
	
	0,000933
	0,05040

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	62
	
	0,004822
	0,26040

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	1401
	Ацетон
	0,1
	1,5
	100
	 
	72
	26
	0
	0,005200
	0,28080

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	12
	
	0,002400
	0,12960

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	62
	
	0,012400
	0,66960


	УТВЕРЖДАЮ

	Руководитель оператора
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	(Фамилия, имя, отчество
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	______________________

	(подпись)

	

	"__"_________2023 г

	

	М.П.

	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 1

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Горный
	6001
	6001 01
	Станки СБШ-250
	Буровые
	48
	7200
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	4.97664

	карьер
	
	
	
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	Центральный
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6001
	6001 02
	Станок БТС-150
	Буровые
	8
	500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.152

	
	
	
	
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 2

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6001
	6001 03
	Технологический
	Буровые
	32
	2000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.16

	
	
	
	транспорт
	работы
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.25

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.48

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000051

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6001
	6001 04
	Ручной
	Буровые
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.404

	
	
	
	перфоратор
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 3

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6001
	6001 05
	Бутобой
	Буровые
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.38

	
	
	
	
	работы
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.77

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	3.84

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	1.15

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000123

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6002
	6002 01
	Взрывные работы
	Взрывы
	0.01
	1
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.1

	
	
	
	(Грамонит 79/21
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	+ Игданит +
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.06

	
	
	
	Аммонит 6ЖБ)
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.16864

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 4

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Бульдозер
	Планировочны
	16
	1000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.299396

	
	
	
	
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6003
	6003 02
	Бульдозер
	Технологичес
	16
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.16

	
	
	
	
	куий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.25

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.48

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000051

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 5

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6004
	6004 01
	Экскаватор
	Погрузка
	8
	1800
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.7054

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	6004 02
	Экскаватор
	Погрузка
	8
	1800
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	3.564

	
	
	
	
	кремней
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6004
	6004 03
	Экскаватор
	Погрузка
	8
	1800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	15.4548

	
	
	
	
	вскрыши
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6004
	6004 04
	Экскаватор
	Погрузка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.7425

	
	
	
	
	кремней
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 6

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6005
	6005 01
	БелАЗы
	Перевозка
	96
	12000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.2725

	
	
	
	
	вскрыши на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвал
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 01
	Отвал № 4А
	Разгрузка
	8
	2000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.8

	
	
	
	
	вскрыши на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвале
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 02
	Отвал № 4А
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	4.9262016

	
	
	
	
	вскрышного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвала
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 03
	Отвал № 4А
	Погрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	5.724

	
	
	
	
	кремней
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 7

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6006
	6006 04
	Отвал № 4А
	Планировка
	8
	500
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.2947

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 05
	Отвал № 4А
	Технологичес
	8
	500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.16

	
	
	
	
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.25

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.48

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000051

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6008
	6008 01
	Отвал кремней №
	Разгрузка на
	8
	2000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.8

	
	
	
	4А
	отвале
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 8

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 02
	Отвал кремней №
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	4.9262016

	
	
	
	4А
	вскрышного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвала
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 03
	Отвал кремней №
	Погрузка
	8
	1200
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	5.724

	
	
	
	4А
	кремней
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6008
	6008 04
	Отвал кремней №
	Планировка
	8
	500
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.2947

	
	
	
	4А
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6008
	6008 05
	Отвал кремней №
	Технологичес
	8
	500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.16


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 9

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	4А
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.25

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.48

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000051

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6010
	6010 01
	БелАЗы
	Перевозка
	16
	400
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.508

	
	
	
	
	кремней с
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвала на
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	склад
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6011
	6011 01
	БелАЗы
	Перевозка
	16
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3485

	
	
	
	
	руды на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	рудный склад
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6011
	6011 02
	БелАЗы
	Перевозка
	16
	4000
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.1162

	
	
	
	
	кремней на
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 10

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	рудный склад
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6012
	6012 01
	Рудный склад
	Разгрузка
	8
	2000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.6

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6012
	6012 02
	Рудный склад
	Разгрузка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.3682

	
	
	
	
	высококремни
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	стых руд
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6012
	6012 03
	Рудный склад
	Разгрузка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.81

	
	
	
	
	фосфато-
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	кременистых
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	сланцев
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6012
	6012 04
	Рудный склад
	Планировка
	8
	400
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.2358

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 11

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6012
	6012 05
	Рудный склад
	Планировка
	8
	350
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.2063

	
	
	
	
	на складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	высококремни
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	стых руд
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6012
	6012 06
	Рудный склад
	Планировка
	8
	400
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.2358

	
	
	
	
	на складе
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	ФКС
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6012
	6012 07
	Рудный склад
	Технологичес
	8
	1150
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.37

	
	
	
	
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.57

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.74

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 12

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	3.68

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	1.1

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000118

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6012
	6012 08
	Рудный склад
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	13.7635

	
	
	
	
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	склада
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	фосфоритов
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6012
	6012 09
	Рудный склад
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	4.5878

	
	
	
	
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	склада
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	кремней
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6012
	6012 10
	Рудный склад
	Поверхность
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	4.0373

	
	
	
	
	пыления
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	склада ФКС
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 13

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6012
	6012 11
	Рудный склад
	Погрузка
	8
	2800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.6

	
	
	
	
	руды в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	думпкары
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6012
	6012 12
	Рудный склад
	Погрузка
	8
	1500
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	1.2375

	
	
	
	
	высококремни
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	стой руды в
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	думпкары
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6012
	6012 13
	Рудный склад
	Погрузка ФКС
	8
	1500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.485

	
	
	
	
	в думпкары
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6013
	6013 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	1200
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.02376


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 14

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00264

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00096

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6013
	6013 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	400
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01112

	
	
	
	УОНИ 13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00087

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00216

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.01064

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00074

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 15

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6013
	6013 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	800
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.018

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	(003)
	0007
	0007 01
	Зарядка
	Аккумуляторы
	8
	4320
	Серная кислота (517)
	0322(517)
	0.04104

	Ремонтные
	
	
	аккумуляторов
	
	
	
	
	
	

	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0007
	0007 02
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	400
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.004608

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.003168

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6023
	6023 01
	Ремонт
	Перевозка
	8
	400
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.4317

	
	
	
	автодорог
	кварцитовой
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 16

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6023
	6023 02
	Ремонт
	Разгрузка
	8
	400
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.252

	
	
	
	автодорог
	кварцитовой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	мелочи
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6023
	6023 03
	Ремонт
	Планировочны
	8
	800
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.2938

	
	
	
	автодорог
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 17

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6023
	6023 04
	Ремонт
	Технологичес
	8
	800
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.26

	
	
	
	автодорог
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.51

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	2.56

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.77

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000082

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6026
	6026 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	800
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01584

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00176

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00064

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6026
	6026 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	500
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00977


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 18

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	МР-3
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00173

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.0004

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6026
	6026 03
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	300
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00834

	
	
	
	УОНИ 13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00065

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00162

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00798

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00056

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 19

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6026
	6026 04
	Газосварочный
	Сварка
	8
	1500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.036

	
	
	
	пост
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6026
	6026 05
	Токарный станок
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0027216

	
	
	
	
	отка
	
	
	
	
	

	
	6026
	6026 06
	Фрезерный
	Металлообраб
	8
	400
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0040032

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6026
	6026 07
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0004752

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6026
	6026 08
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.009216

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.006336


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 20

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6026
	6026 09
	Топливная
	Ремонт
	8
	500
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000151

	
	
	
	аппаратура
	топливной
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	аппаратуры
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.053849

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6026
	6026 10
	Форсунки
	Ремонт
	8
	500
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000265

	
	
	
	
	форсунок
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.094295

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6026
	6026 11
	Паяльные работы
	Паяльные
	8
	500
	Соляная кислота (163)
	0316(163)
	0.0075

	
	
	
	
	работы
	
	
	
	
	

	
	6027
	6027 01
	Кислородно-
	Сварка
	8
	100
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0017864

	
	
	
	ацителеновая
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	

	
	6027
	6027 02
	Вулканизация
	Вулканизация
	8
	260
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00000005278

	
	
	
	автокамер
	автокамер
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6028
	6028 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	800
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01584

	
	
	
	МР-3
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00176

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 21

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00064

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6028
	6028 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	300
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00834

	
	
	
	УОНИ 13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00065

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00162

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00798

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00056

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 22

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6028
	6028 03
	Токарный станок
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0018144

	
	
	
	
	отка
	
	
	
	
	

	
	6028
	6028 04
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	400
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0001584

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6028
	6028 05
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	400
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.002304

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.001584

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6028
	6028 06
	Вулканизация
	Вулканизация
	8
	260
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00000004

	
	
	
	кабелей
	кабелей
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6029
	6029 01
	Покраска
	Покраска
	8
	2000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0809

	
	
	
	изделий МЛ-158
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.0975

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.0849

	
	6029
	6029 02
	Покраска
	Сушка
	8
	2000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.2079


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 23

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	изделий МЛ-158
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.2506

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.2183

	
	6031
	6031 01
	Покраска
	Покраска
	8
	2000
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.00987

	
	
	
	изделий Р-4
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.0504

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.1092

	
	6031
	6031 02
	Покраска
	Сушка
	8
	2000
	Толуол (558)
	0621(558)
	0.6696

	
	
	
	изделий Р-4
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной
	1210(110)
	0.1296

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401(470)
	0.2808

	
	6032
	6032 01
	Покраска
	Покраска
	8
	2000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.16779

	
	
	
	изделий КФ-248
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сольвент нафта (1149*)
	2750(1149*)
	0.01874

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.00987

	
	6032
	6032 02
	Покраска
	Сушка
	8
	2000
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.43146

	
	
	
	изделий КФ-248
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сольвент нафта (1149*)
	2750(1149*)
	0.05076

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.02538

	(005) ГСМ
	0002
	0002 01
	Резервуар V-
	Дизельное
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0003119

	
	
	
	60м3
	топливо
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.1111118

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 24

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0003
	0003 01
	Резервуар V-
	Дизельное
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0003119

	
	
	
	60м3
	топливо
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.1111118

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0004
	0004 01
	Резервуар V-
	Дизельное
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0003119

	
	
	
	60м3
	топливо
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.1111118

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0005
	0005 01
	Резервуар V-
	Масла
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.001984

	
	
	
	30м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0006
	0006 01
	Резервуар V-
	Масла
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.001984

	
	
	
	30м3
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	6022
	6022 01
	ТРК
	Заправка
	8
	2200
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0011326

	
	
	
	
	дизтопливо
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.4033781

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6024
	6024 01
	ТРК
	Заправка
	8
	125
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.019451

	
	
	
	
	масла
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	6025
	6025 01
	ТРК
	Заправка
	8
	125
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.019451


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 25

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	масла
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	6030
	6030 01
	ТРК
	Заправка
	8
	2200
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0011326

	
	
	
	
	дизтопливо
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.4033781

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики

	РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 1

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Горный карьер Центральный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6001
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1778
	0.54

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.2755556
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.3555556
	1.09

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	1.7777778
	5.44

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.534
	1.63

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000056
	0.0000174

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	2.117
	7.53264

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 2

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6002
	200
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	8.36667
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	5.02
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	180.72
	2.16864

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6003
	2
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.16

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.25

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 3

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.48

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000051

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1663
	0.299396

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6004
	5
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.7563
	4.3065

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2632
	1.7054

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.7172
	15.4548


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 4

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6005
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.353
	1.2725

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6006
	30
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.16

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.25

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 5

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.48

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000051

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	1.325
	5.724

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.2730333
	7.0209016

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6008
	30
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.16

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.25

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.48


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 6

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000051

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	1.325
	5.724

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.2730333
	7.0209016

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6010
	15
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.353
	0.508

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	6011
	5
	
	
	
	31
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	0.161
	0.1162

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.323
	0.3485

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 7

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6012
	2
	
	1
	1
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.37

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.57

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.74

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	3.68

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	1.1

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000118

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2907 (493)
	Пыль неорганическая,
	24.8329
	6.3998

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: более 70 (Динас) (493)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.7429
	6.5681

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 8

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.2008
	21.1993

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6013
	2
	
	1
	1
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.03488

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012171
	0.00351

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00775
	0.02016

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.01064

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0007422
	0.0017

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 9

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0007
	4
	0.3
	5
	0.3534292
	31
	0322 (517)
	Серная кислота (517)
	0.0026389
	0.04104

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0032
	0.004608

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.003168


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 10

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6023
	5
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.51

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	2.56

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.77

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000082

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.979
	0.9775

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6026
	5
	
	1
	1
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0186478
	0.03395


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 11

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0021771
	0.00414

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0081667
	0.03762

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0316 (163)
	Соляная кислота (163)
	0.0041667
	0.0075

	
	
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0002311
	0.000416

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.00798

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0009622
	0.0016

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 12

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0823022
	0.148144

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.00746
	0.016416

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.006336

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6027
	5
	
	1
	1
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00496
	0.0017864

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0000001
	0.00000005278

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	6028
	4
	
	1
	1
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.02418

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 13

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.001216
	0.00241

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0015
	0.00162

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0073901
	0.00798004

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.00074
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.00468
	0.0042768

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 14

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.001584

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6029
	4
	
	
	
	31
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.004
	0.2888

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1042 (102)
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.0028
	0.3481

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0041
	0.3032

	6031
	4
	
	
	
	31
	0621 (558)
	Толуол (558)
	0.006062
	0.67947

	
	
	
	
	
	
	1210 (110)
	Бутилацетат (Уксусной
	0.003333
	0.18

	
	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый эфир) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	110)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1401 (470)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.007222
	0.39

	6032
	4
	
	
	
	31
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.055486
	0.59925

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2750 (1149*)
	Сольвент нафта (1149*)
	0.006528
	0.0695

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.003264
	0.03525

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГСМ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0002
	5
	0.1
	1
	0.007854
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000525
	0.0003119


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 15

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0186975
	0.1111118

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0003
	5
	0.1
	1
	0.007854
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000525
	0.0003119

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0186975
	0.1111118

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0004
	5
	0.1
	1
	0.007854
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000525
	0.0003119

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0186975
	0.1111118

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0005
	5
	0.1
	1
	0.007854
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.002
	0.001984

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0006
	5
	0.1
	1
	0.007854
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.002
	0.001984

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	6022
	2
	
	
	
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000011
	0.0011326

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.003909
	0.4033781

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 16

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6024
	2
	
	
	
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00025
	0.019451

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	6025
	2
	
	
	
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00025
	0.019451

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	6030
	2
	
	
	
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000011
	0.0011326

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.003909
	0.4033781

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной

	экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный

	ЛИСТ 1

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 1

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	127.959709693
	127.959709693
	0
	0
	0
	0
	127.959709693

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	97.0605907
	97.0605907
	0
	0
	0
	0
	97.0605907

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (
	0.09301
	0.09301
	0
	0
	0
	0
	0.09301

	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01006
	0.01006
	0
	0
	0
	0
	0.01006

	
	пересчете на марганца (IV)
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	2.57
	2.57
	0
	0
	0
	0
	2.57

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.002
	0.002
	0
	0
	0
	0
	0.002

	
	растворимые - (алюминия
	
	
	
	
	
	
	

	
	фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фториды неорганические плохо
	
	
	
	
	
	
	

	
	растворимые /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000527
	0.0000527
	0
	0
	0
	0
	0.0000527

	
	(54)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0253008
	0.0253008
	0
	0
	0
	0
	0.0253008


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 2

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2907
	Пыль неорганическая,
	22.7785
	22.7785
	0
	0
	0
	0
	22.7785

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: более 70 (Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая,
	16.78564
	16.78564
	0
	0
	0
	0
	16.78564

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая,
	54.7849392
	54.7849392
	0
	0
	0
	0
	54.7849392

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	
	

	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	495*)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд
	0.011088
	0.011088
	0
	0
	0
	0
	0.011088

	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие:
	30.899118993
	30.899118993
	0
	0
	0
	0
	30.899118993


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 3

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	1.8111864
	1.8111864
	0
	0
	0
	0
	1.8111864

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.0075
	0.0075
	0
	0
	0
	0
	0.0075

	0322
	Серная кислота (517)
	0.04104
	0.04104
	0
	0
	0
	0
	0.04104

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	3.3
	3.3
	0
	0
	0
	0
	3.3

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.0036169
	0.0036169
	0
	0
	0
	0
	0.0036169

	
	(518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	16.5666000928
	16.5666000928
	0
	0
	0
	0
	16.5666000928

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.0045
	0.0045
	0
	0
	0
	0
	0.0045

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	4.94
	4.94
	0
	0
	0
	0
	4.94

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-
	0.88805
	0.88805
	0
	0
	0
	0
	0.88805

	
	, п-) (322)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	0.67947
	0.67947
	0
	0
	0
	0
	0.67947

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
	0.3481
	0.3481
	0
	0
	0
	0
	0.3481

	
	(102)
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.18
	0.18
	0
	0
	0
	0
	0.18

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.39
	0.39
	0
	0
	0
	0
	0.39

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	0.04287
	0.04287
	0
	0
	0
	0
	0.04287

	
	веретенное, машинное,
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" Рудник Центральный
	ЛИСТ 4

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	0.0695
	0.0695
	0
	0
	0
	0
	0.0695

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.33845
	0.33845
	0
	0
	0
	0
	0.33845

	2754
	Углеводороды предельные С12-
	1.2882356
	1.2882356
	0
	0
	0
	0
	1.2882356

	
	С19 (в пересчете на С) (10)
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