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1. [bookmark: _Hlk149308843][bookmark: _Hlk149308568]ЦЕЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
Производственный экологический контроль атмосферного воздуха выполняется в соответствии с план-графиком аналитического контроля, который включает в себя наблюдение за эмиссиями у источников, количеством и качеством эмиссий и их измерением, а также период, продолжительность, частоту и перечень загрязняющих веществ, подлежащих инструментальному контролю за соблюдением нормативов эмиссий (график аналитического контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов, сбросов, состоянием почв и на контрольных точках – прилагаются в программе ведения производственного экологического контроля). 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
НМУ - неблагоприятных метеорологических условий.
ПГУУ - пылегазоулавливающих установок.
ДСФ – дробильно-сортировочная фабрика.
ЦОФ – центрально-обогатительная фабрика.
ИПСЛ- испытательная промышленно-санитарная лаборатория.

3. ПРОГРАММА
Настоящая Программа является внутренним документом Компании и разработано совместно испытательной промышленно-санитарной лаборатории ТОО «ГПК Казфосфат».
[bookmark: _Hlk138087855]Наблюдения за состоянием объектов окружающей среды на территории промышленных площадок предприятия и на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ), планируется осуществлять в соответствии с «Планом-графиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках по ТОО «ГПК Казфосфат» на 2023-2026 годы».

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
Основная деятельность предприятия – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау. Промышленные площадки располагаются в предгорных районах Сарысуского района Жамбылской области и Сузакского района Туркестанской области.
В состав филиала ТОО «ГПК Казфосфат» (далее по тексту предприятия) входит двенадцать отдельно выделенных промышленных площадок, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.
Климат в районе расположения предприятия резко континентальный, с большой амплитудой суточных и среднегодовых температур. Максимальные температуры в летний период составляют +42 град.С , в зимний период -35 град.С. 
Атмосферные осадки незначительные. Среднегодовое количество составляет 350 мм. Снежный покров в зимнее время неравномерный.
Месторождения приурочены к северо-западной ветви хребта Малый Каратау. Рельеф местности представляет собой узкие горные гряды, вытянутые с юго-востока на северо-запад на расстоянии до 40 км. каждая. В районе месторождений протекают реки Ушбас, Куртлыбулак. В северной части месторождения Кок-Су располагается родник Жилыбулак.
Минерализация подземных вод колеблется в больших пределах, и в целом составляет от 0,5 до 2,6 г/литр. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные.

5. ОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 
5.1. Краткая характеристика технологического процесса
Предприятие занимается добычей и переработкой минеральных ресурсов фосфоритного бассейна Каратау.
При ведении горных работ открытым способом принята автотранспортная система разработки породы во внешние отвалы. Так как средняя крепость пород колеблется от 10 до 16 по шкале проф. Протодъяконова М., то при производстве горных работ используют буровзрывные работы. Отбойка горной массы в карьерах (руда и вскрышные породы) производится буровзрывным способом, с использованием взрывных скважин среднего диаметра (214 мм). Погрузка взорванной горной массы в автотранспортные средства осуществляется карьерными экскаваторами ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-5А. Параметры ведения горных работ контролируются маркшейдерской службой и отделом главного горняка.
Транспортировка руды на склады и отвального грунта из вскрышных пород на отвалы производится большегрузным технологическим автотранспортом (карьерные автосамосвалы БелАЗ), грузоподъемностью 40-120 тонн. Временное хранение руды на рудниках осуществляется на специально подготовленных рудных складах.
Транспортировка руды на фабрики осуществляется железнодорожным транспортом. 
Переработка руды на фабрике ДСФ включает в себя дробление руды до кондиционных размеров, с использованием в процессе измельчения дробильного оборудования большой производительности. Руда (сырье) из приемных бункеров пластинчатыми питателями подается в конусные (щековые) дробилки крупного дробления, где дробится до размеров минус 250 мм. Системой конвейеров руда подается в бункера среднего дробления и питателями в конусные дробилки среднего дробления (КСД-2200 Гр.) Разгрузочная щель дробилок 40-45 мм. Дробленая руда крупностью 0-100 мм системой конвейеров подается в бункера отделения сортировки.
Питателями руда подается на двухситовые грохота ГИЛ (ГИТ) ГИС -52.
Надрешетный продукт возвращается в корпус среднего дробления на дробилки КСД и КМД для додрабливания.
Подрешетный продукт системой конвейеров транспортируется на склады готовой продукции.
Полностью просеивающийся продукт класса тоже системой конвейеров транспортируется на склады готовой продукции.
    Для производства фоссырья тонкого помола используются фабрика ЦОФ (Центральная обогатительная фабрика).
Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление) отводится на системы пылегазоочистки.
 Производство сырья фосфатного тонкого помола осуществляется на Центральной Обогатительной Фабрике (промышленная площадка ЦОФ) с использованием шаровых мельниц. Хранение готового продукта осуществляется в силосных складах, общей емкостью 70000 тонн. Транспортировка и отгрузка фоссырья тонкого помола осуществляется с использованием пневмотранспорта. Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление и др.) отводится на системы пылегазоочистки. Отгрузка готовой продукции потребителям производится железнодорожным транспортом.
Для улавливания пыли на перерабатывающих фабриках предприятия в местах пересыпки руд и возможного пылевыделения (дробилки, размольные установки) установлены «сухая» и «мокрая» системы пылеулавливания. «Сухая» система очистки представлена:
циклонами ЦН-15 (12 шт., средняя эксплутационная степень очистки по пыли неорганической -82,5%, по золе углей – 60%, по пыли древесной – 80%, по аммиачной селитре – 80%);
тканевыми фильтрами марок СМЦ-166 (16 шт., средняя эксплутационная степень очистки по пыли неорганической -93%);
карманными тканевый фильтр ФКА-16/400 (4 шт., средняя эксплутационная степень очистки по пыли неорганической - 95%);
электрофильтрами (4 шт., средняя эксплутационная степень очистки по пыли неорганической -99,9 %). 
«Мокрая» система пылеулавливания представлена:
циклонами-промывателями ЦВП (4 шт., средняя эксплутационная степень очистки по пыли неорганической -93%);
СИОТ (12 шт., средняя эксплутационная степень очистки по пыли неорганической -94%); 
скрубберами ударного действия «Прима» (8 шт., средняя эксплутационная степень очистки по пыли неорганической -91%);
полыми скрубберами (20 шт., средняя эксплутационная степень очистки по пыли неорганической -89%). 
Все эксплуатируемые установки ПГУУ технически исправны и эксплуатируются в соответствии с «Правилами эксплуатации ПГУУ».
Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.
Наблюдение за эмиссиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий и их изменением
Производственный экологический контроль атмосферного воздуха выполняется в соответствии с план-графиком аналитического контроля, который включает в себя наблюдение за эмиссиями у источников, количеством и качеством эмиссий и их измерением, а также период, продолжительность, частоту и перечень загрязняющих веществ, подлежащих инструментальному контролю за соблюдением нормативов эмиссий (график аналитического контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов, сбросов, состоянием почв и на контрольных точках – прилагаются в программе ведения производственного экологического контроля). 
На основе инструментальных определений качества эмиссий, расчетным путем производится определение количества эмиссий. Контроль за качеством проведения контроля и расчет количества эмиссий производится экологической службой предприятия. Периодичность (частота) проведения инструментальных определений соответствует нормативной документации и указана в «План-графиках аналитического контроля».
По результатам ведения мониторинга, при выявлении несоответствия фактических уровней (концентраций) нормативным, а также несоблюдения технологических режимов, незамедлительно принимаются меры по их устранению.
Информация о периоде, продолжительности и частоты осуществления производственного мониторинга и частоты осуществления производственного мониторинга и измерений.
Инструментальные определения эмиссий в окружающую среду, необходимых для производственного мониторинга, проводятся с 1999 года. 
Наблюдения осуществляются согласно «План-графиков контроля ТОО «ГПК Казфосфат» за соблюдение нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках», на основных источниках выбросов, сбросов, границах санитарно-защитных зон – ежемесячно, а на остальных источниках не реже одного раза в квартал. По результатам ведения мониторинга, при выявлении несоответствия фактических уровней (концентраций) нормативным, а также несоблюдения технологических режимов, незамедлительно принимаются меры по их устранению.
За время проведения производственного мониторинга, превышений уровня нормативов эмиссий в окружающую среду не выявлено.
5.2. Наблюдения за параметрами технологического процесса
В целях соблюдения технологического процесса в пределах технологических норм, на фабриках предприятия (ДСФ и ЦОФ) контроль ведения работ осуществляется с центральных пультов операторами.
Ведение технологического процесса осуществляется с обязательным контролем за работой пылегазоулавливающих установок (ПГУУ), что обеспечивает своевременное устранение нарушений технологического процесса, способных привести к сверхнормативному выбросу загрязняющих веществ.
Контроль с центрального пульта ЦОФ за работой основных источников выброса на площадке центральной обогатительной фабрики (4 электрофильтра ЭФК производства Чехия) осуществляется дистанционно по следующим параметрам: 
разряжение (в пределах 40-70 мм.в.ст.); 
температура газовоздушной смеси (не менее 58оС);
вольт-амперными показателями на коронирующих электродах (не менее 50 мА и 45 кV).  
Все параметры работы электрофильтров ежесменное регистрируются в журналах ведения технологических процессов.
На других системах ПГУУ имеются установленные дифференциальные манометры, контролирующие разрежение в газовом тракте аспирационных систем.
Подача воды на орошение и в системы ПГУУ контролируется манометрами.
Контроль за параметрами работы систем ПГУУ осуществляется методом инструментальных замеров (объем отходящих газов, температура и влажность газовоздушной смеси, концентрация пыли до и после очистки) ежеквартально.
На котельных предприятия (котельные рудника Кок-Су, промышленных площадок ДСФ и ЦОФ, детского оздоровительного комплекса Жулдыз) расход топлива, контроль за температурой газов, отходящих от котлов и потреблением воды осуществляется централизованно, ежесменно, с пульта оператора. Все средства измерений для ведения операционного мониторинга (дифференциальные манометры, термометры, расходомеры и др.) в обязательном порядке проходят государственную поверку в установленные сроки.
Определение концентраций загрязняющих веществ в отходящих газах осуществляется ежемесячно, посредством инструментальных замеров.
Инструментальные замеры по определению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов осуществляются в соответствии с «Планами-графиками контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках» В процессе ведения работ по отбору проб и их анализу, используются установленные методы проведения измерений и поверенные средства измерения.
5.3. Протокол действия в нештатных ситуациях
В целях исключения возникновения нештатных ситуаций и возможных негативных воздействия при этом на компоненты окружающей среды (несанкционированный или сверхнормативный выброс, сброс загрязняющих веществ, загрязнение почв и др.), производство осуществляется согласно технологическим нормам и регламентам, в каждом из которых есть раздел, включающий противоаварийные мероприятия:
соблюдение требований рабочих инструкций по обслуживанию оборудования;
соблюдение норм технологического режима;
снабжение персонала цеха спецодеждой, спецобувью, предусмотренными типовыми отраслевыми нормами, и средствами индивидуальной защиты;
проверка герметичности аппаратов, трубопроводов, арматуры;
проверка работы приточной и вытяжной вентиляции;
соблюдение мер защиты от статического электричества;
проведение регулярного наружного осмотра, а также, обтирки, чистки, смазки оборудования;
проверка состояния крепежных деталей и соединений.
В местах, где могут образоваться взрывоопасные смеси, запрещается курить, вести огневые работы без оформления соответствующего разрешения, работать инструментом, который может вызвать искру.
Запрещается производить сварочные работы без специального разрешения, принимать пищу на рабочем месте, работать на неисправном оборудовании, оставлять рабочее место без надзора.
На предприятии имеется «Общий план ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденный директором филиала, согласованный Жамбылским областным управления по ЧС.
В каждом цехе имеются Планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденные директором филиала, согласованные главными специалистами филиала, и которые включают следующие разделы:
оценка устойчивости работы объекта;
определение наиболее целесообразных мероприятий по повышению устойчивости работы предприятия;
определение наиболее уязвимых и слабых мест производства;
привитие навыков у работающих действиям в условиях ЧС путем обучения, проведения учений и тренировок;
постоянное совершенствование нормативной базы объекта в части безопасности труда и ведения работ;
контроль за безопасным ведением работ, качеством проводимых профилактических и ремонтных работ;
разработка и осуществление мероприятий по снижению запасов хранения СДЯВ и других опасных средств (работа «с колес»);
внедрение новой техники, прогрессивных технологий и материалов, автоматизация производства;
установка автоматических газосигнализаторов;
планирование спасательных, других неотложных работ и эвакуации.
В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) – сильные инверсии температуры воздуха, штиль, туман, пыльные бури – предприятие обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению загрязняющих веществ в атмосферу. Мероприятия выполняются после получения заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят: ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеоусловий; ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ.
В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима работы предприятия
Мероприятия I режима – меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объема производства. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (15-20) %.
Проводятся мероприятия общего характера:
усиление контроля за соблюдением требований технологических регламентов производства на ремонтных участках;
ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу пыли и ГСМ;
интенсифицировать влажную уборку производственных помещений предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;
прекратить испытание оборудования, связанного с изменением технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Мероприятия II режима работы предприятия
Мероприятия II режима включают в себя все мероприятия I режима и связаны с применением дополнительных мероприятий, влияющих на технологический процесс, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (20-40) % за счет:
ограничения на 40 % погрузочно-разгрузочных, транспортных работ и если позволяет технологическое оборудование, уменьшения его производительности;
отключением, если это возможно по технологическому процессу, незагруженного оборудования;
ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия;
запрещением сжигания отходов производства и мусора, если оно осуществляется без использования специальных установок, оснащенных пылегазоулавливающими установками.

Мероприятия III режима работы предприятия
  	 Мероприятия III режима включают в себя все мероприятия I и II режима, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия, а в некоторых, особо опасных условиях, предприятию следует полностью прекратить выбросы вредных веществ в атмосферу. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (40-60) %.
В целях этого необходимо:
полностью отказаться от сварочных, кузнечных работ;
запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источниками загрязнения (см. мероприятия I режима), а также, если это позволяет технологический процесс, остановить переработку сырья;
запретить работу автотранспортных средств с неотрегулированными двигателями;
запретить работу вспомогательных производств.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Экологическая служба на предприятии возглавляется начальником отдела охраны окружающей среды, который подчиняется директору по ОТ и ПБ предприятия.
Промышленно-санитарная лаборатория осуществляет контроль за соблюдением установленных нормативов на источниках выбросов, концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитных зон и территории предприятия, качеством сбрасываемых сточных вод, состоянием подземных вод и почвы. 
Вся информация о состоянии ведения производственного мониторинга, состоянии природоохранных сооружений и нарушениях, выявленных при их эксплуатации, передается директору предприятия, главному инженеру с последующим принятием мер по устранению, выявленных нарушении (разработка мероприятий), дисциплинарных взыскании на лиц виновных выявленных нарушении (приказы по предприятию, распоряжения).
	Дата «______» ___________2026 г.
	Издание первое
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Структура ведения производственного мониторинга
	Вид мониторинга
	Кем осуществляется
	Кем контролируется

	Операционный мониторинг
	Службами и подразделениями предприятия: 
геолого-маркшейдерской службой,
технологической службой, 
производственно-диспетчерской службой,
отделом технического контроля, отделом главного горняка, отделом главного энергетика, 
отделом главного механика,
транспортным отделом
	Генеральный директор предприятия


	Мониторинг эмиссий
	испытательная промышленно-санитарная лаборатория,
отдела охраны окружающей среды, ответственные за охрану окружающей среды 
	Директор по ОТ и ПБ ТОО «ГПК Казфосфат», начальником отдела охраны окружающей среды

	Мониторинг воздействия
	испытательная промышленно-санитарная лаборатория,
отдела охраны окружающей среды, ответственные за охрану окружающей среды 
	начальником отдела охраны окружающей среды 




7. [bookmark: _Hlk149310075]МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
В состав предприятия входят 12 промышленных площадок, имеющие 412 источников выброса, в том числе на территории Сузакского района Туркестанской области – 50, и Сарысуского района Жамбылской области – 362. 
Запрашиваемые лимиты с учетом выпуска 3111 тыс. тонн фоссырья тонкого помола и увеличения объемов добычи руды до 4349 тыс. тонн, предусматриваются выбросов в объеме:
	Наименование участков 
	Нормативы выбросов загрязняющего вещества на 2017 год, тонн
	Нормативы выбросов загрязняющего вещества на 2018-2026 года

	
	
	Всего, 
тонн/год
	в том числе пыль неорганическая

	
	
	
	тонн
	%

	Рудник Кок-Су карьер западный 1 блок 
	 
	893,020
	651,935
	73,0

	Рудник Кок-Су карьер западный 2 блок
	88,235
	1038,892
	826,895
	79,6

	Рудник Кис-Тас
	38,423
	452,400
	423,042
	93,5

	Рудник Центральный
	 
	299,253
	295,085
	98,6

	Карьер Тогызбай, Донгулек
	 
	5,456
	4,759
	87,2

	ДСФ
	 
	2009,211
	1852,911
	92,2

	ЦОФ
	 
	495,408
	404,736
	81,7

	Городские объекты
	 
	7,225
	5,802
	80,3

	ДОЛ Жулдыз
	 
	2,066
	0,983
	47,6

	ИТОГО
	 
	5202,931
	4466,147
	85,8



7.1. Мониторинг эмиссий
В соответствии с проектами ПДВ на предприятии 411 источников выброса, из них организованных – 175, оснащенных ПГУУ - 88, в том числе, на территории Сузакского района Туркестанской области – 50 источников выброса, и на территории Сарысуского района Жамбылской области – 361 источников выброса. 
Основной объем эмиссий загрязняющих веществ (пыль неорганическая) – в среднем составляет 85,8% от всей массы. Выброс пыли неорганической в атмосферу составляет:
от неорганизованных (сдувание пыли с отвалов, пересыпка сыпучих материалов, транспортировка и др.);
организованных источников (ПГУУ).
Для улавливания пыли на перерабатывающих фабриках предприятия в местах пересыпки руд и возможного пылевыделения (дробилки, размольные установки) установлены «сухая» и «мокрая» системы пылеулавливания. «Сухая» система очистки представлена:
циклонами ЦН-15 (12 шт., средняя эксплуатационная степень очистки по пыли неорганической -82,5%, по золе углей – 60%, по пыли древесной – 80%, по аммиачной селитре – 80%);
тканевыми фильтрами марок СМЦ-166 (16 шт., средняя эксплуатационная степень очистки по пыли неорганической - 93%);
карманными тканевый фильтр ФКА-16/400 (4 шт., средняя эксплуатационная степень очистки по пыли неорганической - 95%);
электрофильтрами (4 шт., средняя эксплуатационная степень очистки по пыли неорганической - 99,9 %). 
«Мокрая» система пылеулавливания представлена:
циклонами-прерывателями ЦВП (4 шт., средняя эксплуатационная степень очистки по пыли неорганической -93%);
СИОТ (12 шт., средняя эксплуатационная степень очистки по пыли неорганической -94%); 
скрубберами ударного действия «Прима» (8 шт., средняя эксплуатационная степень очистки по пыли неорганической -91%);
полыми скрубберами (20 шт., средняя эксплуатационная степень очистки по пыли неорганической -89%). 
В ТОО «ГПК Казфосфат» мониторинг эмиссий загрязняющих веществ   в атмосферу планируется осуществлять в соответствии с «Планом-графиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках по ТОО «ГПК Казфосфат» на 2023-2026 годы». Отбор проб на организованных источниках выбросов осуществляется ежемесячно и ежеквартально.
7.2. Мониторинг воздействия
Наблюдения за состоянием объектов окружающей среды на территории промышленных площадок предприятия и на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ), планируется осуществлять в соответствии с «Планом-графиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках по ТОО «ГПК Казфосфат» на 2023-2026 годы». Отбор проб атмосферного воздуха и их анализ производит аккредитованная испытательная промышленно-санитарная лаборатория предприятия, осуществляющая мониторинг состояния атмосферного воздуха на источниках выбросов, на границе СЗЗ методами измерений и приборного оснащения передвижной лаборатории на базе автомашины марки "Газель" согласно действующим ГОСТам и методикам измерений. Приборы контроля проверены в порядке, установленном законодательством. Перечень методов измерений и используемых приборов прилагается (Таблица 1). Аккредитация лаборатории на стадии завершения.
Учитывая удаленность расположения промышленных площадок друг от друга (до 40 км) и их количество (12 шт.), а также значительные  периметры санитарно-защитных зон и небольшой спектр основных загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферный воздух подразделениями предприятия, отбор проб для определения качества атмосферного воздуха будет проводиться методом регулярного отбора проб на площадках наблюдения, расположенных на границах СЗЗ и территории промплощадок, с их последующим анализом в лабораторных условиях. 
Так же, установили стационарных постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха в 2019 году на границе СЗЗ рудника Кок-су по Жамбылской области, в 2021 на границе СЗЗ Центральной обогатительной фабрики по Жамбылской области и в 2022 году на границе СЗЗ рудника Коксу по Туркестанской области.
Существующая система мониторинга обеспечивает необходимую достоверность данных о воздействии производственной деятельности на качество окружающей среды в районе расположения подразделений предприятия. 
7.3. Технические средства и методы проведения мониторинга.
Работа предприятия планируется по круглосуточному графику, с установившимся режимом эксплуатации оборудования. В связи с этим мониторинг по выбросам от организованных источников выбросов пыли неорганической, пыли древесной, аммиачной селитре, золе углей а также оксидам азота, серы и углерода от котельных, планируется производить ежеквартально. 
Места отбора проб на определение концентраций загрязняющих веществ и объемов отходящих газов расположены в соответствии с требованиями нормативных документов и указаны на схемах отбора проб. Отбор проб осуществляется работниками ведомственной испытательной промышленно-санитарной лабораторией, поверенными средствами измерения, с использованием экспресс-анализов.
На площадках, расположенных на границах санитарно-защитных зон и на территории промышленных площадок, производственный мониторинг за качеством атмосферного воздуха ведется по пыли неорганической, оксидам азота, серы и углерода, углеводородам, серной кислоте. 
Перечень технических средств и методов проведения мониторинга представлен в таблице № 1



[bookmark: _Hlk149310132]Сведения о средствах измерений (далее – СИ) для испытаний продукции в лаборатории
    Таблица №1.   
	Наименование
определяемых
характеристик
(параметров)
продукции Назначение СИ
	Наименование СИ,
тип (марка), завод-
изготовитель,
заводской и
инвентарный номера
	Основные метрологические
характеристики
	Год
ввода в
эксплуатацию
	Дата, номер сертификата
(свидетельства) о поверке
или аттестации,
периодичность
	Дополни-
тельные
сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оптическая 
плотность
	Колориметр фотоэлектрический концентрационный 
КФК-2-УХЛ4.2, 
ПО «Загорский оптико-механический завод», Россия,
зав. № 8414745, инв. № 4248 
	Диапазон измерений
коэффициента пропускания
от 100 % до 5 %
Спектральный диапазон
от 315 нм до 980 нм
Погрешность + 1 %
	
1984
	24,01.2017г.
Сертификат о поверке 
№ ВЖ -11-82
1 раз в год
	 

	
	Спектрофотометр UV mini – 1240 Фирма «SHIMADZU» Япония. 
Зав. № 10934637789 СS, инв.№705598
	Диапазон измерений спектральный коэффициентов пропускания 
от 0% до 100%  
	2010
	18,09,2017г. 
Сертификат о поверке 
№ ВА-11-19 929
1 раз в год
	

	
Водородный показатель растворов







	рН-метр - милливольтметр рН-150М, 
РУП «Гомельский завод измерительных приборов»,
г. Гомель, Белоруссия,
зав. № 0799, инв. №00009932
	Диапазон измерений
от минус 1 pH до 14 рН
Класс точности специальный
	
2004
	17.03.2017 г.
Сертификат о поверке
№ ВЖ-09-467
1 раз в год
	Реестр ГСИ РК 
№КZ.02.03.00145-2002/РБ0309 061902

	
	Иономер универсальный-И-160, РУП «Гомельский завод измерительных приборов», 
г. Гомель, Белоруссия,
зав. №0264, инв. №00009931
	Диапазон измерений
от минус 20 pH до 20 рН
Класс точности специальный
	
2004
	17.03.2017 г.
Сертификат о поверке
№ ВЖ- 09-466
1 раз в год
	Реестр ГСИ РК 
№КZ.02.03.00200-2003/РБ0309 046000

	Объём прокачиваемого
воздуха






	Аспиратор для отбора проб воздуха М-822, 
НПО «Красногвардеец»,
г. Санкт-Петербург, Россия,
зав. № 88138, инв. № 526383
	Диапазон измерений
от 0,2 до 1,0 дм3/мин
от 1 до 20 дм3/мин
Погрешность
±5 % для диапазона
от 1 до 20 дм3/мин
±7 % для диапазона
от 0,2 до 1,0 дм3/мин
	
1988
	17.03.2017 г. Сертификат о поверке  
№ ВЖ-3243862
1 раз в год

	

	








Масса

















	Аспиратор А-01, мод. А-01-1, ОАО «КОТ», г. Санкт-Петербург, Россия, зав.№ 642
	Диапазон задаваемых расходов 1-ый канал от 0,2 до 1,0 дм3 / мин 2 и 3-ий каналы от 1 до 20 дм3 / мин. Погрешность для 1,2,3 каналов ±5%
Цена деления ротаметров: 
Для 1-го канала – 0.1 дм3 / мин
Для 2 и 3 – го каналов – 1 дм3 / мин
	2012
	24.01.2017г. Сертификат о поверке
№ ВЖ-3240155
1 раз в год

	

	
	Весы лабораторные электронные ЛВ 210- А. ЗАО «Сартогосм». г. Санкт-Петербург.  зав. №29625053 
инв. № 200000028817
	Диапазон измерений
от 0,01 до 210 г
Класс точности специальный  
	
2014
	06.02.2017 г.
Сертификат о поверке
№ВЖ -03-20
1 раз в год
	

	
	Весы лабораторные электронные ЛВ 210- А. ЗАО «Сартогосм». г. Санкт-Петербург.  зав. №29625051. инв. №200000028818
	Диапазон измерений
от 0 до 200 г
Класс точности специальный
	
2014
	06.02.2017 г.
Сертификат о поверке 
№ ВЖ-03-21
       1 раз в год
	

	
	Весы лабораторные. ВЛТЭ – 500.  завод «Госметр», г. Санкт-Петербург. Россия.   зав. № А 227. 
Инв. №200000011565 
	Диапазон измерений
от 0 до 500 г
Класс точности средний
	
2010
	06.02.2017 г.
Сертификат о поверке
№ ВЖ-02-24
1 раз в год
	

	
	Весы электронные лабораторные OHAUS RW-1502, Китай, зав. №8329200287,
	Диапазон измерений 
От 0гр до 1500 гр  
	
2011


	06.02.2017г.
Сертификат о поверке
№ ВЖ-02-27
1 раз в год
	

	
	Гиря калибровочная 200гр. Е2 Изготовитель Россия «Сартогосм»        
зав.№ -Z-29425793   
                                        
	200 г.  
	2013
	23.02.2017г.
Сертификат о поверке
№ВЖ  02 - 51
1 раз в год
	

	
	Гиря калибровочная 200гр. Е2 Изготовитель Россия «Сартогосм»        
зав.№ -Z-29525425
инв.№                                           
	200г
	2013
	06.01.2018г.
Сертификат о поверке
№ ВЖ 02-424
1 раз в год
	

	
Динамическое и
статическое
давление.
Объемный расход газа.Скорость и расход газопылевых потоков.

Давление



	Набор гирь Г-2-210 
Завод «Госметр», г. Зеленоград, Россия,
зав. № 584, инв. №00000815
	Номинальные значения массы
от 1 до 100 г
Класс точности F 1
	1992
	20.07.2017г.
Сертификат о поверке
№ ВЖ-02-354
1 раз в год
	

	
	Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М,
 ООО «ЭКО-ИНТЕХ», Россия,
зав..№03528,  инв. № 705598
	Диапазон измерений
от 0 до 2000 Па
Класс точности 1
	
2008
	15.09.2017 г.
Сертификат о поверке
№ ВА 07-01-13192
1 раз в год
	

	
	Напорная трубка   НИИОГАЗ,
ООО НПО «Эко-Интех»,
Россия,       
зав. № 404, инв. №220010173
	Диапазон измерений
от 5 м/с до 30 м/с
Коэффициент трубки 0,570
∆К=1,3 %
	1998
	28.07.2017г.      Сертификат о поверке
№ ВА07-01-1071
1 раз в год
	

	
	Напорная трубка НИИОГАЗ,
ООО НПО «Эко-Интех»,
 Россия,
зав. № 408, инв. №220010173
	Диапазон измерений
от 5 м/с до 30 м/с
Коэффициент трубки 0,566
∆К=1,3 %
	1998
	15.09.2017 г.
Сертификат о поверке
№ ВА07-01-13195
1 раз в год
	

	
	Напорная трубка НИИОГАЗ,
ООО НПО «Эко-Интех»,
Россия,
зав. №431, инв. № 705598
	Диапазон измерений
от 5 м/с до 30 м/с
Коэффициент трубки 0,583
∆К=1,3%
	1995
	15.09.2017 г.
Сертификат о поверке
№ ВА07-01-13194
1 раз в год
	

	
	Напорная трубка НИИОГАЗ,
ООО НПО «Эко-Интех»,
Россия,
зав. № 432, инв. № 705598  
	Диапазон измерений
от 5 м/с до 30 м/с
Коэффициент трубки 0,585
∆К=1,3 %
	1995
	15.09.2017 г.
Сертификат о поверке
№ ВА07-01-13193
1 раз в год
	

	Время
Скорость воздушного потока
	Секундомер механический 
СОС пр-2б-2-000 «Агат»,
ОАО "Златоустовский часовой завод", Россия,
зав. №5864, инв. №290003821
	
Диапазон измерений
от 60 с до 60 мин
Класс точности 2

	
1999
	19.01.2017 г.
Сертификат о поверке
№ ВЖ-15-1-003
1 раз в год
	Реестр ГСИ РК 
№КZ.02.03.01204-2005/11519-01

	
	Анемометр чашечный
 МС-13(У5),
Завод «Гидрометприбор», Россия,
зав. №12732, инв. №2100017448
	Диапазон измерений
от 1 м/с до 20 м/с,
Погрешность не более
+(0,1+0,05V) м/с
Цена деления 0,1 м/с
	
1984
	28.07.2017г.
Сертификат о поверке
№ ВА 07-01-10770
1 раз в год
	

	Атмосферное давление

	Барометр-анероид БАММ-1, ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», Россия
зав. № 811, инв. №210001791
	Диапазон измерений
от 80 кПа до 106 кПа
Погрешность не более + 0,2%
	
1990
	15.09.2017 г.
Сертификат о поверке
№ ВА 04-01-13204
1 раз в год
	

	Освещенность
	Люксметр «ТКА-ЛЮКС». 
г. Санкт- Петербург. зав. № 336364. инв.№290003694
	Диапазон измерений
от 1 лк до200000 лк
Погрешность + 6%
	2014
	24.04.2017г 
Сертификат о поверке
№ ВА 11-19-340
	

	Вибрация, шум
Температура





	Анализатор шума и вибрации 
Ассистент,
 ООО «НТМ-Защита», Россия,
зав. № 153613, 
инв.№ 200000027094
	Уровней звука для характеристик «А»20-150, «С»22-150, «Z»30-150 дБ

	2013
	02.08.2017 г.    Сертификат о поверке
№ВА12-05-3903
1 раз в год
	

	
	Шумомер TESTO 815. Фирма изготовитель TESTO AG. Германия. зав. № 30804263/708. инв.№ 705598.
	Диапазон измерений 
От (30-130) дБ
Класс точности 2
	2011
	20.09.2017 г.    Сертификат о поверке
№ВА12-05-4897
1 раз в год
	

	
	Термометр ртутный (к аспирационному психрометру) ТМ6-1,
ПО «Термоприбор», Россия,
зав. №9890, инв. №290003048
	Диапазон измерений
от минус 30 ºС до 50 ºС
Цена деления 0,2 ºС
	
1985
	27.07.2017 г.
Сертификат о поверке № ВА10-01-09910
1 раз в год
	

	
	Термометр ртутный(к аспирационному психрометру) ТМ6-1,
ПО «Термоприбор», Россия,
зав. № 7856, инв. №290003048
	Диапазон измерений:
от минус 30 ºС до 50 ºС
Цена деления 0,2 ºС
	
1985
	27.07.2017 г.
Сертификат о поверке № ВА10-01-09910
1 раз в год
	

	Температура и относительная влажность
воздуха
Объем
	Аспирационный психрометр МВ-4-2М 
ОАО «Сафоновский завод «Гидромет», г. Сафроново, Россия,
зав. № 52 инв. №290005247
	Диапазон измерений
- относительной влажности от 10 % до 100 %;
- температуры от 5 ºС до 40 ºС                     Погрешность + 0,1 ºС
	2007
	09.09.2017г.
Сертификат о поверке
№ВА09-19-3690
1 раз в год
	Реестр ГСИ РК 
№КZ.02.03.01777-2007/10069-01


	
	Колбы мерные:
ОАО «Химлаборприбор» 
г. Клин, Россия
зав.№ б/н, инв.№210007758
	Объем:
25 см3
50 см3
100 см3
200 см3
250 см3
500 см3
1000 см3
Класс точности 2
	1997
	4-квартал 2017г.
Лейбл №0549673 –
 № 0549699
Периодическая поверка не предусмотрена
	

	
Плотность

	Цилиндры мерные, 
ОАО«Химлаборприбор»,      
г. Клин, Россия
зав.№ б/н, инв.№210007699

	Объем:
20 см3
25 см3
50 см3
100 см3
Класс точности 2
	1998
	4 квартал 2017 г.
Лейбл № 0549700-
№0549714
Периодическая поверка не предусмотрена

	

	
	Бюретки,
ОАО «Химлаборприбор»,
г. Клин, Россия
зав.№ б/н, инв.№ 210005828
	Объем:
25 см3
Класс точности 2
	1997
	4 квартал 2017 г.
Лейбл от №0549715-№0549721
Периодическая 
поверка не предусмотрена
	

	
	Пипетки, 
ОАО «Химлаборприбор», 
г. Клин, Россия
зав.№ б/н, инв. №210007754
	Объем:
1 см3
2 см3
5 см3
10 см3
Класс точности 2
	1997
	4-квартал 2017 г.
Лейбл от №0549722
№0549736
Периодическая 
поверка не предусмотрена
	

	
	Стаканы химические мерные, ОАО «Химлаборприбор»,
 г. Клин, Россия
зав.№ б/н, инв..№210007687




	Объем:
50 см3
100 см3
150 см3
250 см3
400 см3
700 см3
Класс точности 2
	1997
	4 квартал 2017 г.
лейбл
от № 0549737
 №0549736
Периодическая 
поверка не предусмотрена
	

	
	Набор ареометров АОН-1, изготовитель: ПАО «Стекло-прибор», г. Чернозаводское, Россия .
Зав.№26455, 80966,  22910, 86034, 98455, 518, 49020, 30450, 91962, 66421, 39487, 69541, 71086, 29446, 25476, 77007, 760, 08365, 30594. инв.№210006921
	Диапазон измерений 
От 700 кг/м3 до 1840 кг/м3
	2011
	04.08.2017 г.
Сертификат о поверке 
№ ВЖ-08-19-3109
1 раз в год
	Реестр ГСИ РК №КZ. 02.03.02119-2007/ У 1395-07

	Концентрации загрязняющих веществ рабочей зоны и атмосферы населенных пунктов
Геометрические размеры
	Газоанализатор ГАНК-4А, 
ООО «НПО «Прибор»,
Россия 
зав.№ 974, инв. № 705598
	Диапазон измерений
- углерода оксид от 1,5 мг/м3
до 10 мг/м3
- сернистый ангидрид от 0,004 мг/м3 до 5 мг/м3
- углерода диоксид от 0,1 % об.до 0,25 % об.
Пыль 2% ›SiO2 › 10% от 0,008 мг/м3 до 3 мг/м3.
Пыль 70% ›SiO2 › 10% от 0,025 мг/м3 до 1 мг/м3.
Аэрозоль серной кислоты от 0,05мг/м3 до 0,5 мг/м3.
Углеводороды от 30 мг/м3 до 150 мг/м3.
Азота оксид от 0,03 мг/м3 до 2,5 мг/м3.
Двуокись азота от 0,1 мг/м3 до 40 мг/м3.
Аэрозоль сварочная от 0,0005 мг/м3 до 0,1 мг/м3 .
Погрешность не более 20 %
	2008
	1 квартал 2017 г.
Сертификат о поверке 
№ ВЖ-3240153
1 раз в год
	Реестр ГСИ РК 
№КZ.02.03.00327-2003/24421-03


	
	Штангенциркуль ШЦ- 2,
Завод «Калибр», Россия
Зав. № F62305, инв. № 358
	Диапазон измерений
от 0 до 1000 мм
Погрешность не более 0,01 мм
	2013
	 21.10.2016 г.
Сертификат о поверке
3 раз в год
	

	
	Рулетка металлическая,
Россия 
Зав. № б/н, инв. № 1
	Диапазон измерений
от 0 до 10 м
	2005
	24.01.2017 г.
Сертификат о поверке
№ ВЖ 01-79
1 раз в год
	

	Нефтепродукты в воде 
	Анализатор содержания нефтепродуктов воде АН-2 
ООО «Нефтехимавтоматика-СПб» г. Санкт – Петербург, зав. № 1430. инв. №01571654/807 
	Диапазон измерений 
От 0,04 до 1,0 мг/л;
 от 1,0 до 10, 0 мг/л; 
от 10,0 до 100,0 мг/л;
от 100,0 до 1000,0 мг/л 
	2008
	19.09.2017г.
Сертификат о поверке
№ ВА – 09-19 -3479
1 раз в год
	Реестр ГСИ РК 
№ КZ.02.03.00642-2004/ 13762-04. 

	Выбросы промышленных предприятий в атмосферу
	Газоанализатор «TESTO-335».
TESTO АG. г. Германия.  
зав. № 01571654/807
	Диапазон измерений 
От 0 до 10000 ррm СО 
	2010
	19.09.2017г.
Сертификат о поверке
№ ВЖ 0656769 
1 раз в год
	Реестр ГСИ РК 
№КZ.02.02.00753-2006





8. [bookmark: _Hlk149310270]МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
8.1. Мониторинг эмиссий
Мониторинг за количеством отводимых сточных вод по предприятию осуществляется энергетической службой предприятия, с использованием поверенных приборов учета. 
Мониторинг за качеством отводимых сточных вод осуществляется ведомственной испытательной промышленно-санитарной лабораторией предприятия в соответствии с «Графиком аналитического контроля за состоянием водных ресурсов по филиалу ТОО «ГПК Казфосфат».
8.2. Краткая характеристика источников водоснабжения:
Планируемый забор воды на нужды предприятия будет осуществляться в объеме:
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021-26 годы

	Всего, тыс.м3/год, в том числе
	1597,4304
	1597,4304
	1597,4304
	1597,4304

	от поверхностных источников водоснабжения
	59,5966
	59,5966
	59,5966
	59,5966

	от подземных источников водоснабжения
	1424,7503
	1424,7503
	1424,7503
	1424,7503

	От сторонних организаций
	113,0835
	113,0835
	113,0835
	113,0835



На водозаборах используется насосное оборудование:  
водозабор Тогузбай насосы марок: ЦН-400/210 (2 шт.);
на поверхностном источнике- речки Куртлы-Булак насосы марок: ЭЦВ –6-10/85, ЭЦВ –8-25/100, К-45/55;
от карьерного водоотлива Кис-Тас насосы марок: ЦН–400/210 (2 шт.);
от карьерного водоотлива Кок-Су насосы марок: ЦН–400/210;
речка Актогай насосы марок: К-90/85 (2 шт.).
Сторонним организациям вода не поставляется.
8.3. Характеристика приемников сточных вод
Рудник Коксу – Площадка полей фильтрации расположена на расстоянии более 800 м на восток от АБК рудника «Кок-Су», общая площадь – 0,8 га, емкость по проекту 0,015 млн. м³. Эксплуатация с 1999 года. 
Количество карт – 2 шт., размерами 100м х 40 м х 1 м каждая. 
Экран выполнен из насыпной прессованной глины. 
Санитарно-защитная зона имеется. 
Рудник Коксу – шламонакопитель экранированный объемом 735 тыс.м3, площадь 15,1 га., количество карт –1 шт размером 945м*750м*11,50м. Эксплуатация с 2014 года. 
Категория отводимых сточных вод - карьерные сточные воды.
Экран выполнен из насыпной прессованной глины.
Санитарно-защитная зона имеется.
Карьер Кис-Тас - шламонакопитель экранированный объемом 1000 тыс.м3, площадь 15 га., количество карт –1 шт размером 450м*333м*6,66м находится  в 2,2 км на юго-запад от площадки карьера «Кис-Тас», срок эксплуатации – с 1980 года. 
Категория отводимых сточных вод - карьерные сточные воды.
Экран выполнен из насыпной прессованной глины. 
Санитарно-защитная зона имеется.
Промплощадка ДСФ - шламонакопитель экранированный, объемом 900,000 тыс. м3, площадь 8,7 га., количество карт-1 шт, размеры 410м*212*1,7 м, находится - в 200 метрах на север от дробильно-сортировочного цеха, срок эксплуатации – с 1976 года. 
Покрытие - насыпное, трамбованное, комбинированное (глина, щебень). Санитарно-защитная зона имеется.
Промплощадка ЦОФ – шламонакопитель экранированный, объемом 344 тыс. м3, площадь 10,6 га., количество-1 шт размером 253м*420м*3,24м., находится - в 200 метрах на северо-запад от центральной обогатительной фабрики, срок эксплуатации – с 1983 года. 
Покрытие- насыпное, трамбованное, комбинированное (глина, щебень). Санитарно-защитная зона имеется.
8.4. Характеристика водоотведения
Общий объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами запрашивается:
в 2017 году - 42,295 тонн 
на 2018 -2026 годы 	- 5905,836 тонн 
Рудник Коксу – поля фильтрации. 
Категория отводимых сточных вод: производственные и хозяйственно-бытовые.
Подача сточных вод производится по канализационной системе, самотеком. 
Режим сброса: 256 дня в году.
Проектный годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 
5,2006 тыс.м³/год, из них:
хоз.бытовые сточные воды – 4,5566 тыс.м³/год;
производственные сточные воды – 0,644 тыс.м³/год.
Проектный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами на 2018-2026 год составляет 2,620 тонн в год. 
Рудник Коксу – Накопитель карьерных вод. 
Категория отводимых сточных вод: карьерные сточные воды.
Подача сточных вод производится по канализационной системе.
Режим сброса сточных вод: 365 дней в году.
Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 
252,6284 тыс.м³/год 
Проектный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами по ПДС составляет 139,981 тонн в год. 
Карьер Кис-тас – Шламонакопитель. 
Категория отводимых сточных вод: карьерные сточные воды.
Подача сточных вод производится по канализационной системе.
Режим сброса сточных вод: 365 дней в году.
Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 
250,309 тыс.м³/год 
Проектный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами по ПДС составляет в 142,756 тонн в год. 
Промплощадка ДСФ – шламонакопитель. 
Категория отводимых сточных вод: производственные.
Подача сточных вод производится по канализационной системе, самотеком.
Режим сброса сточных вод: 288 дней в году.
Проектный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами по ПДС составляет 3379,850 тонн в год. 
Промплощадка ЦОФ – шламонакопитель.
Категория отводимых сточных вод: производственные. 
Режим сброса сточных вод: 291 дней в году.
Проектный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами по ПДС составляет 2240,629 тонн в год. В связи с тем, что если объем производства фоссырья тонкого на площадке ЦОФ не будет превышает 
1000,0 тыс.тонн, очистка производственных сточных вод будет обеспечиваться существующими радиальными отстойниками, с последующим из использовании в цикле оборотного водоснабжения. 
Сброс условно чистых сточных вод от бассейна детского оздоровительного лагеря Жулдыз планируется осуществлять в речку Актогай. Вывоз сточных вод из выгребов планируется осуществлять в коллектор города Жанатас.
8.5. Мониторинг качества водных ресурсов
Мониторинг качества водных ресурсов предусматривает ведение контроля за качественным составом сбрасываемых сточных вод по существующим 5 водовыпускам: накопитель карьерных вод, полям фильтрации, шламонакопителю.  Мониторинг планируется осуществлять лабораторией, согласно плану-графику аналитического контроля - отбор проб воды по водовыпускам и их полный анализ. Контроль будет производиться по 13 ингредиентам:
Взвешенные вещества;
БПК – 5;
ХПК;
Хлориды;
Сульфаты;
Нитриты;
Нитраты;
Азот аммонийный;
СПАВ
Фосфаты;
Жиры;
Железо;
Нефтепродукты.
График аналитического контроля за состоянием водных ресурсов разработан в соответствии с проектами ПДС и РНД 03.4.0.5.01-94г. Схемы с контрольными точками отбора проб – прилагаются.
8.6. Мониторинг воздействия сбросов загрязняющих веществ на окружающую среду.
Мониторинг воздействия сбросов загрязняющих веществ на окружающую среду планируется осуществлять путем сбора и обработки данных по наличию загрязняющих веществ в сточных водах, их миграции в грунтовые воды и почвы, с последующей оценкой характера масштабов и негативного воздействия производства на окружающую среду.
Операционный мониторинг состояния качества работы и состояния водоохранных сооружений осуществляется с использованием данных, полученных в ходе проведения мониторинга воздействия сбросов загрязняющих веществ со сточными водами.
На основе проводимой оценки и анализа деятельности, осуществляется разработка мероприятий по снижению последствий негативного воздействия производства на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов, улучшения качества работы природоохранных сооружений.
Перечень технических средств и методов проведения мониторинга качества водных ресурсов представлен в таблице №2
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    Таблица № 2
	Наименование вещества
	Средства измерения
	Методы измерения

	Взвешенные вещества
	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А.
Набор гирь Г-2-210 
Посуда лабораторная
Электрошкаф сушильный лабораторный СНОЛ-3,5,3,5,3,5- И1 
	Охрана природа гидросфера. Определение взвешенные веществ в поверхностных и сточных водах. СТ РК ИСО 5815-2-2010 


	Биохимическое потребление кислорода (БПК-5)
	Посуда лабораторная
Термостат 
Термометры лабораторные Фотоэлектроколориметры КФК-2 
	Гидросфера определение биохимической потребности в кислороде по истечении n суток (БПК n). СТ РК ИСО 5815-2-2010

	Химическое потребление кислорода
	Посуда лабораторная
Термостат 
Термометры лабораторные Фотоэлектроколориметры КФК-2 
	Качество воды. Определение химического потребления кислорода (ХПК). СТ РК 1322-2005

	Хлориды
	Посуда лабораторная
Термостат 
Термометры лабораторные Фотоэлектроколориметры КФК-2
	Вода питьевая. Методы определение содержания хлоридов. ГОСТ 4974-72. Определение массовой концентрации хлоридов аргенометрическим методом. СТ РК 1496-2006

	Сульфаты
	Посуда лабораторная
Термостат 
Термометры лабораторные 
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А.
	 Вода. Гравиметрический метод определения содержания сульфатов в природных, сточных водах.  СТ РК 1015-2000

	СПАВ
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А.
	Определение содержания ПАВ в природных, сточных вод. СТ РК ИСО 1983-2010

	Жиры
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А.
	Определение содержания жиров и масел в сточных вода гравиметрическим методом. СТ РК ИСО 2012-2010

	Железо
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А. Спектрофотометр - 1240
	Качество воды. Определение содержания железа. Спектрометрический метод с применением 1,10-фенантролина. СТ РК ИСО 6332-2008

	Общий и аммонийный азот
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А.Фотоэлектроколориметры КФК-2
	Методы определения минеральных азотсодержащих веществ. ГОСТ 4192-82. Определение содержания аммония. Метод дистилляции и титрования. СТ РК ИСО 5664-2006

	Фосфаты
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А.Фотоэлектроколориметры КФК-2
	Метод определения содержания полифосфатов. ГОСТ 18309-72. Определение содержания фосфатов в природных, сточных водах. СТ РК ИСО 2016-2010

	Медь
	Иономер универсальный-И-160. pH-метр – 150М.
	Методы определения массовой концентрации меди. ГОСТ 4388-72

	Нефтепродукты
	Посуда лабораторная
Фотоэлектроколориметры КФК-2
	Определение нефтепродуктов в сточной воде. СТ РК ИСО 2014-2010

	Нитриты
	Посуда лабораторная
Фотоэлектроколориметры КФК-2
	Определение содержание нитритов в природной и сточной воде. СТ РК ИСО 1963-2010

	Нитраты
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А.
Спектрофотометр - 1240
	Спектрометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты. СТ РК ИСО 7890-3-2006. Методы определения содержания нитратов ГОСТ 18826-73

	Сухой остаток
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А.
	Метод определения содержания сухого остатка. ГОСТ 18164-72








9. [bookmark: _Hlk149312799]МОНИТОРИНГ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
9.1. Мониторинг эмиссий (характеристика объемов источников образования, использования, реализации и утилизации отходов)
Объем образования отходов производства и потребления составляет:
	

Наименование отходов
	Образование, т/год

	
	ВСЕГО
	в том числе

	
	
	по Жамбылской области
	по Туркестанский области

	Всего:
	46693111,665
	17400248,087
	29292863,578

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,808
	0,790
	0,018

	Промасленная ветошь
	31,750
	31,750
	0,000

	Нефтешламы
	23,788
	20,737
	3,051

	Отходы краски
	1,272
	1,205
	0,067

	Отходы медпункта
	0,257
	0,257
	0,000

	Отработанные аккумуляторы
	3,027
	3,027
	0,000

	Отработанные масляные фильтры
	1,563
	1,563
	0,000

	Отработанное моторное масло
	158,534
	113,894
	44,640

	Отработанное трансмиссионное масло
	1,796
	1,796
	0,000

	Твердые бытовые отходы
	419,299
	414,897
	4,401

	Смет с территории
	487,685
	487,685
	0,000

	Пищевые отходы
	48,165
	48,165
	0,000

	Огарки сварочных электродов
	0,743
	0,629
	0,114

	Карбид кальция
	0,780
	0,764
	0,016

	Металлическая стружка
	3536,080
	3526,080
	10,000

	Шины с металлокордом
	161,204
	161,204
	0,000

	Отходы извести
	21,393
	21,393
	0,000

	Лом черных металлов
	3316,905
	3316,905
	0,000

	Лом цветных металлов
	0,091
	0,091
	0,000

	Древесная стружка
	33,607
	33,607
	0,000

	Промасленная ветошь
	8,890
	7,620
	1,270

	Вскрыша
	46679725,500
	17386925,500
	29292800,000

	Золошлак
	94,780
	94,780
	0,000

	Шлам камнеобработки (резки), брак
	33,750
	33,750
	0,000

	Строительные отходы
	5000,000
	5000,000
	0,000


Объем использования отходов производства и потребления на 2017-2026 год составляет:
Отвальный грунт из вскрышных пород. Планируемый объем использования отвального грунта из вскрышных пород составляет 50000 тонн (использование техногенных минеральных образований с отвалов в технологии производства). Отвальный грунт также планируется использовать для ремонта карьерных автодорог в объеме до 1500тонн.
Все отходы кроме отвального грунта из вскрышных пород, золошлака, шлама камнеобработки (брак), и строительных отходов подлежат передаче сторонним организациям для вторичного использования или утилизации.
Отвальный грунт из вскрышных пород, золошлак, шлам камнеобработки (брак), и строительные отходы размещаются в специально отведенных площадках размещения отходов. 
В соответствии с «Графиком аналитического контроля за состоянием почв по филиалу ТОО «ГПК Казфосфат» испытательная промышленно-санитарная лаборатория осуществляет контроль за состоянием почв на границах санитарно-защитных зон промышленных площадок предприятия.
Определение воздействия накопителей и отвалов на окружающую среду будет производиться по химическим анализам на наличие фосфатов в почвах и ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границах санитарно-защитных зон предприятия, что позволяет определить миграцию загрязняющих веществ из накопителей в окружающую среду. 
Отбор проб почв и атмосферного воздуха осуществляется в установленных точках, один раз в год. Регулярность проведения отбора проб почв определена в соответствии с требованиями РНД 03.3.0.4.01-96
Проведение отбора проб почв и их анализ, осуществляет испытательная промышленно-санитарная лаборатория предприятия Отбор проб почв осуществляется в точках, один раз в год. Регулярность проведения отбора проб почв определена в соответствии с требованиями РНД 03.3.0.4.01-96 План-график аналитического контроля – прилагается.
План-график аналитического контроля за загрязнением почв, схемы расположения контрольных точек отбора проб - прилагаются.
9.2. Мониторинг воздействия.
Мониторинг воздействия размещения отходов производства на окружающую среду планируется осуществлять путем сбора и обработки данных по наличию образования, использования и складирования отходов производства, их миграции в атмосферный воздух, грунтовые воды и почвы, с последующей оценкой характера масштабов и негативного воздействия производства на окружающую среду.
Операционный мониторинг состояния качества работы и состояния накопителей отходов, отвалов осуществляется с использованием данных, полученных в ходе проведения мониторинга воздействия отходов на окружающую среду.
На основе проводимой оценки и анализа деятельности, осуществляется разработка мероприятий по снижению последствий негативного воздействия производства на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов, улучшения качества работы природоохранных сооружений.
В соответствии с «Графиком аналитического контроля за состоянием почв по филиалу ТОО «ГПК Казфосфат» испытательная промышленно-санитарная лаборатория осуществляет контроль за состоянием почв на границах санитарно-защитных зон промышленных площадок предприятия.
Определение воздействия накопителей и отвалов на окружающую среду будет производиться по химическим анализам на наличие фосфатов в почвах и ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границах санитарно-защитных зон предприятия, что позволяет определить миграцию загрязняющих веществ из накопителей в окружающую среду. 
9.3. Технические средства и методы проведения мониторинга
Отбор проб почв осуществляется в точках, один раз в год. Регулярность проведения отбора проб почв определена в соответствии с требованиями РНД 03.3.0.4.01-96. 
Проведение отбора проб почв и их анализ, осуществляет испытательная промышленно-санитарная лаборатория предприятия. Отбор проб почв осуществляется в установленных точках. Регулярность проведения отбора проб почв определена в соответствии с требованиями РНД 03.3.0.4.01-96 План-график аналитического контроля – прилагается.
Согласно «Графику аналитического контроля ...» планируется ежегодный отбор проб почв на площадках. Контроль будет производится по содержанию фосфатов в почвах. 
Схемы с расположением контрольных точек отбора проб – прилагаются

Средства и методы контроля качества почв
                                                                                                                  Таблица № 3
	Наименование вещества
	Средства измерения
	Методы измерения

	Фосфаты
	Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
Набор гирь Г-2-210 
Посуда лабораторная
Электрошкаф сушильный лабораторный СНОЛ-3,5,3,5,3,5- И1 
Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
	ГОСТ 26204-91 «Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО»



Начальник ОООС                         		         А.Б. Баймуханов
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