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1. ЦЕЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
Настоящая программа по управлению отходами (далее Программа) определяет приоритетные направления деятельности на филиале ТОО «ГПК Казфосфат» в части экологической устойчивости окружающей среды на 2023-2026 годы, и ставит основные задачи и цели снижения за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий.
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ПУО – программа управления отходами 
Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования, сбор, утилизацию, переработку, обезвреживание, транспортировку, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов;
Окружающая среда - совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, подземные и поверхностные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии; 
Отходы производства и потребления (отходы) – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Вид отходов – совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения, определяемые на основании классификатора отходов.
Хранение – складирование отходов в специально отведенных местах в целях их последующего безопасного удаления; 
Утилизация – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов; 
Переработка – физические, тепловые, химические или биологические процессы, включая сортировку, которые изменяют характеристики отходов для уменьшения их объема или опасных свойств, облегчают обращение с ними или улучшают их утилизацию; 
Учет – система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними.      
Обезвреживание – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки;
Размещение – хранение или захоронение отходов производства и потребления; 
Захоронение – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока; 
Удаление – операции по захоронению и уничтожению отходов; 
Накопление – временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков (не более 6 месяцев), осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления; 
Плановый период - период, на который разработана Программа не более 10 лет; 
Приоритетные виды отходов – виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище и другое); 
Неопасные отходы – отходы, которые не относятся к опасным и инертным отходам. 
Реестр отходов – список отходов, образующихся в процессе деятельности филиала с указанием места образования, места хранения, методов управления отходами и ответственных лиц.
Паспорт опасных отходов – документ, содержащий стандартизированное описание процессов образования отходов по месту их происхождения, их количественных и качественных показателей, правил обращения с ними, методов их контроля, видов вредного воздействия этих отходов на окружающую среду, здоровье человека и (или) имущество лиц, сведения о производителях отходов, иных лицах, имеющих их в собственности. 
Место временного хранения отходов – специально отведенное место на территории предприятия для временного сбора, сортировки и хранения отходов, образующихся в процессе работы.
3. ПРОГРАММА
Программа управления отходами выполнена на основании Правил разработки программы управления отходами утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318
Настоящая программа по управлению отходами (далее Программа) определяет приоритетные направления деятельности на филиале ТОО «ГПК Казфосфат» в части экологической устойчивости окружающей среды на 2023-2026 годы, и ставит основные задачи и цели снижения за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий.
Программа разработана с учетом имеющихся экологических проблем и направлена на стабилизацию эксплуатации природоохранных сооружений. В программу включены только реально осуществимые природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 2 класса опасности. В проекте определен и подтвержден существующий размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 500 м.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Программа управления отходами выполнена на основании Правил разработки программы управления отходами утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318.
Настоящая программа по управлению отходами (далее Программа) определяет приоритетные направления деятельности на филиале ТОО «ГПК Казфосфат» в части экологической устойчивости окружающей среды на 2023-2026 годы, и ставит основные задачи и цели снижения за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий.
Программа разработана с учетом имеющихся экологических проблем и направлена на стабилизацию эксплуатации природоохранных сооружений. В программу включены только реально осуществимые природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 2 класса опасности. В проекте определен и подтвержден существующий размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 500 м.
Программа управления отходами разработана филиалом ТОО «ГПК Казфосфат» 
ТОО «ГПК Казфосфат» 
Юридический адрес: 
РК, 080700, г. Жанатас, 1 мкрн. Дом 17
Медеуский район, ул. Омаровой Ж. дом 8.
Почтовый адрес:
г. Жанатас, 1 мкрн, дом 17.
БИН 221040010936
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт в KZT: KZ35601A161000948741
в АО «Народный Банк Казахстана»
BIC: HSBKKZKX 
Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан выдана Государственная лицензия (02156Р от 19.12.2019 года) на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности (Приложение 1). 
Проект разработан на основаниях исходных данных предприятия, фондовых материалов и информационных источников.
Проект выполнен в соответствии с нормативно-методическими документами, которые приведены в разделе «Список литературы».
Основным видом деятельности является добыча и переработка фосфоритовых руд. 
В данном проекте приведены:	
· все виды образующихся отходов; 
· производственные процессы, при которых образуются отходы; 
· рассчитаны объемы образования отходов основного и вспомогательного производств;
· установлены нормативы размещения отходов на 2023-2026 г.г.
К отходам производства (промышленным) относятся:
· промасленная ветошь;
К отходам потребления (бытовым, коммунальным) относится твердые бытовые (коммунальные) отходы (ТБО), образующиеся в результате амортизации предметов и самой жизни эксплуатационного персонала.
Все отходы производства и потребления подлежат временному хранению в специально отведенных и оборудованных местах. Затем осуществляется передача отходов на захоронение на собственном полигоне. Остальные отходы передаются сторонней организации на переработку и дальнейшую утилизацию с передачей права собственности согласно кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
На все отходы разработаны паспорта.
	










Общие сведения о предприятии
Основная деятельность предприятия – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау.
При ведении горных работ открытым способом принята автотранспортная система разработки породы во внешние отвалы. Так как средняя крепость пород колеблется от 10 до 16 по шкале проф. Протодъяконова М., то при производстве горных работ используют буровзрывные работы. Отбойка горной массы в карьерах (руда и вскрышные породы) производится буровзрывным способом, с использованием взрывных скважин среднего диаметра (214 мм). Погрузка взорванной горной массы в автотранспортные средства осуществляется карьерными экскаваторами ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-5А. Параметры ведения горных работ контролируются маркшейдерской службой и отделом главного горняка.
Транспортировка руды на склады и отвального грунта из вскрышных пород на отвалы производится большегрузным технологическим автотранспортом (карьерные автосамосвалы БелАЗ), грузоподъемностью 40-130 тонн. Временное хранение руды на рудниках осуществляется на специально подготовленных рудных складах. Транспортировка руды на фабрики осуществляется железнодорожным транспортом. 
Переработка руды на фабрике ДСФ (Дробильно-сортировочная фабрика) включает в себя дробление руды до кондиционных размеров, с использованием в процессе измельчения дробильного оборудования большой производительности. Руда (сырье) из приемных бункеров пластинчатыми питателями подается в конусные (щековые) дробилки крупного дробления, где дробится до размеров минус 250 мм. Системой конвейеров руда подается в бункера среднего дробления и питателями в конусные дробилки среднего дробления (КСД-2200 Гр.) Разгрузочная щель дробилок 40-45 мм. Дробленая руда крупностью 0-100 мм системой конвейеров подается в бункера отделения сортировки. Питателями руда подается на двухситовые грохота ГИЛ (ГИТ) ГИС -52. Над решётный продукт возвращается в корпус среднего дробления на дробилки КСД и КМД для додрабливания. Под решётный продукт системой конвейеров транспортируется на склады готовой продукции. Полностью просеивающийся продукт класса тоже системой конвейеров транспортируется на склады готовой продукции. Для производства фоссырья тонкого помола используются фабрика ЦОФ (Центральная обогатительная фабрика). Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление) отводится на системы пылегазоочистки.
Производство сырья фосфатного тонкого помола осуществляется на Центральной Обогатительной Фабрике (промышленная площадка ЦОФ) с использованием шаровых мельниц. Хранение готового продукта осуществляется в силосных складах, общей емкостью 72000 тонн. Транспортировка и отгрузка фоссырья тонкого помола осуществляется с использованием пневмотранспорта. Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление и др.) отводится на системы пылегазоочистки. Отгрузка готовой продукции потребителям производится железнодорожным транспортом.
В состав филиала ТОО «Казфосфат» ГПК «Каратау» (далее по тексту предприятия) входит три основных цехов и одиннадцать вспомогательных цехов, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.
В настоящее время предприятия занимает площадь 13717,2 га и состоит:
 Основные цеха:
· Рудник «Коксу»; 
· ДСФ (Дробильно-сортировочная фабрика); 
· ЦОФ (Центральная обогатительная фабрика). 
Вспомогательные цеха: 
· АТЦ (Автотранспортный цех); 
· ИПСЛ (Испытательная санитарно-промышленная лаборатория); 
· Порэмит;
· ЦЭС (Цех электроснабжения);  
· РМЦ (Ремонтно-механический цех);
· РСЦ (Ремонтно-строительный цех);
· ОТК (Отдел технического контроля); 
· КИПиА, связь и служба АСУТП; 
· УМТС в т.ч. Центральные склады, склад ГСМ; 
· АХУ (Административно-хозяйственный участок);
· Учебный центр;
· ГИП (геолого-изыскательская партия). 



Климатическая условия района
Климат в районе расположения предприятия резко континентальный, с большой амплитудой суточных и среднегодовых температур. Максимальные температуры в летний период составляют +42 град.С, в зимний период -35 град.С. Атмосферные осадки незначительные. Среднегодовое количество составляет 350 мм. Снежный покров в зимнее время неравномерный.
Месторождения приурочены к северо-западной ветви хребта Малый Каратау. Рельеф местности представляет собой узкие горные гряды, вытянутые с юго-востока на северо-запад на расстоянии до 40 км. каждая. В районе месторождений протекают реки Ушбас, Куртлыбулак. В северной части месторождения Кок-Су располагается родник Жилыбулак.
Климат района месторождения характеризуется резкой континентальностью, большими колебаниями температуры, наибольшим количествам осадков и значительным испарением.
Среднегодовая температура воздуха - 10,2ºС. Среднемесячная температура колеблется от -7,1ºС в январе до + 26,4°С в июле. Абсолютный максимум - 35,1°С. Средняя многолетняя годовая сумма осадков – 310 мм. Средняя величина испарения с водной поверхности - 140 см, с суши - 150 мм. Осадки в виде дождя и снега выпадают преимущественно весной и зимой. Глубина промерзания грунтов - 1,2 м. Преобладающее направление ветра - юго-западное и западное. Наибольшей интенсивностью обладают ветры в зимнее время, когда их скорость достигает 40 м/сек. Наибольшее количество ветров приходится на лето.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере, приняты по данным РГП
«Казгидромет» (метеостанция Жанатас (Жамбылская область, Сарысуский район) и метеостанция Шолаккорган (Туркестанская область, Сузакский район), так как проектируемые объекты находятся на границе Жамбылской и Туркестанской областей).
Данные по метеостанции Жанатас представлены в таблицах 3.3-3.4 и рисунок 3.2.
Данные по метеостанции Шолаккорган представлены в таблицах 3.5-3.6 и рисунок 3.3.

Таблица 3.3 – Метеорологические данные по МС Жанатас за 2022 г.


	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль), С
	+35,2

	Средняя минимальная температура воздуха самого холодного
месяца (январь), °С
	-4,1

	Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5%,
м/с (2010-2017гг.)
	8,4

	Число дней атмосферного явления (дождь) за год
	46

	Число дней со снежным покровом за год
	75



Таблица 3.4 – Повторяемость направлений ветра и штилей, % за 2022г. (Жанатас)

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	13
	2
	16
	23
	7
	4
	8
	27
	100



Таблица 3.5 – Метеорологические данные по МС Шолаккорган за 2022 г.
Наименование характеристик
Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
200
Коэффициент рельефа местности в городе
1
Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль), С
+35,2
Средняя минимальная температура воздуха самого холодного
месяца (февраль), °С
-8,7
Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5%,
м/с
6
Число дней атмосферного явления (дождь) за год
48
Число дней со снежным покровом за год
47











Таблица	3.6	–	Повторяемость	направлений	ветра	и	штилей,	%	за	2017г. (Шолаккорган)

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	14
	13
	13
	8
	8
	13
	17
	14
	19



2. Анализ текущего состояния управления отходами
[bookmark: _Toc470593503][bookmark: _Toc117590560]Характеристика отходов производства и потребления:
Отходы производства и потребления – это остатки продуктов, образующиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и потребления.   
К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. К отходам производства относятся также образующиеся в процессе производства попутные вещества, не применяемые в данном производстве (отходы вспомогательного производства). 
К отходам потребления относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного и личного потребления (жизнедеятельности), использования и эксплуатации. 
Согласно Экологического кодекса PK отходы производства и потребления по степени опасности разделяются на опасные, неопасные, инертные.
	Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
К опасным отходам относятся отходы, содержащие одно или несколько из следующих веществ:
1) взрывчатые вещества;
2) легковоспламеняющиеся   жидкости;
3) легковоспламеняющиеся твердые вещества;
4) самовозгорающиеся вещества и отходы;
5) окисляющиеся вещества;
6) органические пероксиды;
7) ядовитые вещества;
8) токсичные вещества, вызывающие затяжные и хронические заболевания; 
9) инфицирующие вещества; 
10) коррозионные вещества;
11) экотоксичные вещества;
12) вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при контакте с водой
13) вещества или отходы, которые могут выделять токсичные газы при контакте с воздухом или водой;
14) вещества   и материалы, способные   образовывать   другие   материалы, обладающие одним из вышеуказанных свойств.
Инертные отходы – отходы, которые не подвергаются существенным физическим, химическим или биологическим преобразованиям и не оказывают неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Неопасные отходы – отходы, которые не относятся к опасным и инертным отходам.
Коммунальные отходы – отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах. В том числе в результате жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования.
Классификация отходов проведена согласно «Утверждении Классификатора отходов утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314». Настоящий документы позволяют определить уровень опасности и кодировку отходов. Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы, уровень опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы.
	Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определение основных признаков отходов.
	Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и др. опасные характеристики.
В соответствии с классификатором отходов произведена классификация отходов, к которым присвоен следующий код:
Перечень отходов по филиалу ТОО «ГПК Казфосфат»
	№
	Группа
	Под-группа
	Код
	Виды отходов
	Наименование отходов

	Неопасные отходы

	1
	01
	01 01
	01 01 02
	Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых
	Вскрышная порода

	2
	01
	01 04
	01 04 13
	Отходы от резки и распилки камня, за исключением упомянутых в 01 04 07
	Шлам камнеобработки (резки, брак)

	3
	02
	02 01
	02 01 10
	Отходы металлов
	Лом черных и цветных металлов

	4
	03
	03 01
	03 01 05
	Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, за исключением указанных в 03 01 04
	Древесная стружка

	5
	06
	06 09
	06 09 04
	Отходы от реакций с кальцием, за исключением упомянутых в 06 09 03
	Карбид кальция

	6
	10
	10 01
	10 01 02
	Угольная летучая зола
	Золошлак

	7
	10
	10 13
	10 13 04
	Отходы кальцинации и гашения извести
	Отходы извести

	8
	12
	12 01
	12 01 01
	Опилки и стружка черных металлов
	Стружка черных металлов

	9
	12
	12 01
	12 01 03
	Опилки и стружки цветных металлов
	Стружка цветных металлов 

	10
	12
	12 01
	12 01 13
	Отходы сварки 
	Огарки сварочных электродов

	11
	16
	16 01
	16 01 03
	Отработанные шины
	Отработанные шины

	12
	17
	17 09
	17 09 04
	Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
	Строительные отходы

	13
	20
	01
	20 01 08
	Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых
	Пищевые отходы

	14
	20
	20 01
	20 01 36
	Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35
	Отходы оргтехники

	15
	20
	20 03
	20 03 01
	Смешанные коммунальные отходы
	ТБО

	Опасные отходы

	16
	05
	05 01
	05 01 06*
	Маслянистые шламы от технического обслуживания машин и оборудования
	Нефтешламы 

	17
	08
	08 01
	08 01 11*
	Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества
	Отходы краски

	18
	13
	13 02
	13 02 08*
	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла
	Отработанные масло

	19
	13
	13 08
	13 08 99*
	Отходы, не указанные иначе
	Промасленная ветошь

	20
	16
	16 01
	16 01 07*
	Масляные фильтры
	Отработанные масляные фильтра

	21
	16
	16 06
	16 06 01*
	Свинцовые аккумуляторы
	Отработанные аккумуляторы

	22
	18
	18 01
	18 01 03*
	Отходы, сбор и размещение которых подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения
	Медицинские отходы (отходы медпункта)

	23
	20
	20 01
	20 01 21*
	Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы
	Отработанные люминесцентные лампы



Отходами производства, образующиеся в процессе хозяйственной деятельности филиала размещаются на проектных специально подготовленных накопителях.
         Отходы должны собираться в специально отведенные для этого места хранения. Отходы, которые могут в последующем повторно использоваться, должны собираться и храниться таким образом, чтобы они не утратили свои первоначальные свойства.
        Отходы с мест временного хранения удаляются по мере накопления. 
         Места размещения отходов должны быть обозначены на местности хорошо видимыми опознавательными знаками с указанием вида отходов.
         В результате хозяйственной деятельности филиала образуются следующие отходы производства и потребления:
Неопасные отходы:
Отвальный грунт (вскрышных пород), образуется при добыче фосфоритовых руд и складируются в специальных отвалах. 
Месторождение Коксу:
	Отвал №10 породный – За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 84 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №10 (ФКС) фосфата-кремнистый сланцы - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 60 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №1 заболансовый - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 0,3 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»; 

	Отвал №8 породный - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 20 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №8 (ФКС) - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 13 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №1 породный - объем заскладируемой массы 16451,3 тыс.тн., площадь отвала составляет 70 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №1 (ФКС) - объем заскладируемой массы 11898,9 тыс.тн, площадь отвала составляет 70 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №6 пром.склад некондиц.руды - объем заскладируемой массы 490,9 тыс.тн, площадь отвала составляет 4 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №2 породный - объем заскладируемой массы 5695,8 тыс.тн, площадь отвала составляет 25 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №11 породный - объем заскладируемой массы 3106,6 тыс.тн, площадь отвала составляет  55 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №2 (ФКС) - объем заскладируемой массы 2035,0 тыс.тн, площадь отвала составляет  20 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
Отвал №3 породный – За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 50 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
Золоотвал площадью 0,42 га расположен на руднике Кок-Су, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
Месторождение Кокжон участок Кистас:
Отвал №1 породный – За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 65 га расположен на участке Кис-тас, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
Отвал №2 породный – За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 54 га расположен на участке Кис-тас, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
	Отвал №3 породный - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 38 га расположен на участке Кис-тас, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
Отвал №4 породный - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 60 га расположен на участке Кис-тас, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
	

	Отвал №5 породный - объем заскладируемой массы 3614,7 тыс.тн, площадь отвала составляет 251 га расположен на участке Кис-тас, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №6 породный - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 212 га расположен на участке Кис-тас, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №6а породный - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 66,5 га расположен на участке Кис-тас, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №5 (ФКС) - объем заскладируемой массы 16,27 тыс.тн, площадь отвала составляет 26 га расположен на участке Кис-тас, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №6 (ФКС) - За время работы ТОО «Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 21,5 га расположен на участке Кис-тас, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
Месторождение Жанатас (Центральный)




	Отвал №4 кремневый - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 70 га расположен на руднике Центральный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №4а кремневый - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 70 га расположен на руднике Центральный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
Отвал №4 породный - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 90 га расположен на руднике Центральный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №4а породный - объем заскладируемой массы 1197,5 тыс.тн,  площадь отвала составляет  100 га расположен на руднике Центральный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;

	Отвал №4а (ФКС) - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 80 га расположен на руднике Центральный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»;
Карьер "Северо-Западный" 
	Отвал №4 (ФКС) - За время работы ТОО «ГПК Казфосфат» складирование отвального грунта из вскрышных пород не производилось, площадь отвала составляет 15 га расположен в карьере Северо – Западный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»; 

	Отвал №2а породный - объем заскладируемой массы 265,0 тыс.тн,  площадь отвала составляет 40 га расположен карьере Северо - Западный, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат» ;
Месторождение мраморизованных брекчий Донгулек (карьер "Донгулек")
Породный отвал - объем заскладируемой массы 1,149 тыс.тн, площадь отвала составляет 0,5 га расположен в карьере Донгулек, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат»; 
Месторождение известняка Жанатас (участок Тогузбай)
Породный отвал - объем заскладируемой массы 2,13 тыс.тн,  площадь отвала составляет 0,8 га расположен в участке Тогузбай, ведомственная принадлежность ТОО «ГПК Казфосфат».
Согласно плана мероприятий предусмотрено использование и передача сторонним организациям отвального грунта из вскрышных пород к количестве 74500 тонн на сумму 975000 тенге (номера отвалов указаны в плане мероприятий).
- Рекультивация отвального грунта из вскрышных пород будут произведены после отработки месторождений, согласно техническим проектам на месторождения.
      





Фактический объем отвальных пород по ТОО «ГПК Казфосфат»
                                                                                                                                                     Таблица №2
	№№
	Наименование отвала
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	
	м3
	тн
	м3
	тн
	м3
	тн

	Туркестанская область

	Карьер «Кок-Су»

	1.1.
	№1 породный
	498970
	1277363
	629101
	1610499
	472510
	1209626

	1.2.
	№1 ФКС
	872310
	2137160
	837405
	2051642
	291400
	713930

	1.3.
	№11 породный
	3092250
	7916160
	2264991
	5798377
	1475681
	3777742

	1.4.
	№2 породный
	0
	0
	0
	0
	709574
	1816509

	1.5.
	№2 ФКС
	0
	0
	0
	0
	225600
	552720

	Карьер «Северо-Западный»

	2.1.
	№4 ФКС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	№2а породный
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Карьер «Кис-Тас»

	3.1.
	№3 породный
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	№5 породный
	300001
	795003
	300000
	795000
	283469
	751193

	3.3.
	№5 ФКС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4.
	№6 породный
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.
	№6а породный
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.
	№6 ФКС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Жамбылская область

	Карьер «Кок-Су»

	4.1.
	№10 (порода)
	360559
	923031
	1525587
	3905503
	1273092
	3259116

	4.2.
	№10 (ФКС)
	0
	0
	393370
	963757
	611132
	1497273

	4.3.
	№8 (порода)
	0
	0
	0
	0
	896144
	2294129

	4.4.
	№8 (ФКС)
	0
	0
	0
	0
	332200
	813890

	4.5.
	№1 (забалан.руды)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Карьер «Центральный»

	1.1.
	№4 кремневый
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	№4а ФКС
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	№4а кремневый
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	№4а породный
	67282
	178297
	67500
	178875
	65460
	173469

	Карьер «Донгулек»

	5.1.
	Отвал породный
	75
	203
	75
	203
	75
	203

	Карьер «Тогузбай»

	6.1.
	Отвал породный
	75
	203
	75
	203
	75
	203






Баланс по отвалам ТМО находящиеся в государственной собственности и в собственности предприятия:
                        Информация по ТМО ТОО «ГПК Казфосфат»
	                                                          таблица№3
	ТМО, находящиеся в государственной собственности
	Наименование, № ТМО ТОО «ГПК Казфосфат»
	 

	Наименование, № ТМО  
	проектная площадь, га
	       на балансе
	в собственности
	проектная площадь, га

	Месторождение Коксу

	карьер Коксу

	отвал доломитов южный борт
	5
	10 пород.
	 -
	144

	   -
	   -
	10 (ФКС)
	 -
	

	   -
	   -
	1 забалан.
	 -
	0,3

	   -
	   -
	 
	8 породный
	20

	   -
	   -
	 
	8 (ФКС)
	13

	   -
	   -
	 
	1 породный
	70

	   -
	   -
	 
	1 (ФКС)
	70

	   -
	   -
	 
	пром.скл. н/к руды №6
	4

	 
	 
	 
	2 породный
	25

	 
	 
	 
	2 ФКС
	20

	   -
	   -
	 
	11 породный
	55

	Итого: 1 отвал
	 
	Итого: 10 отвалов
	 
	 

	Месторождение Кокжон

	карьер Кистас

	1 породный
	36
	3 породный
	  -
	28

	2 породный
	40
	5 породный
	  -
	251

	4 породный
	45
	6 породный
	  -
	212

	7 породный
	26
	6а породный
	  -
	66,5

	8 породный
	25
	5 (ФКС)
	  -
	26

	 
	 
	6 (ФКС)
	  -
	21,5

	Итого: 5 отвалов
	 
	Итого: 6 отвалов
	 
	 

	Месторождение Жанатас

	карьер Центральный

	2 породный
	 
	4 кремневый
	  -
	320

	2 кремневый
	204,6
	4а кремневый
	  -
	

	2 сланцевый
	 
	4а породный
	  -
	

	3 породный
	 
	4а (ФКС)
	  -
	

	3 кремневый
	157,9
	 
	  -
	 

	4 породный
	171,9
	 
	  -
	 

	5 породный
	 
	 
	  -
	 

	5 сланцевый
	36,1
	 
	  -
	 

	5 кремневый
	 
	 
	  -
	 

	Итого: 9 отвалов
	 
	Итого: 4 отвала
	 
	 

	карьер Северо-Западный

	1 породный
	99
	4 (ФКС)
	  -
	15

	2 породный
	47
	
	2а прородный
	40

	3 породный
	84
	 
	  -
	 

	8 породный
	16
	 
	  -
	 

	Итого: 4 отвалов
	 
	Итого: 2 отвал
	 
	 

	карьер Юго-Восточный

	1 породный
	118,2
	 
	  -
	 

	7 породный
	33,9
	 
	  -
	 

	8 породный
	27,5
	 
	  -
	 

	9 породный
	251
	 
	  -
	 

	17 породный
	113,4
	 
	  -
	 

	16 породный
	47,6
	 
	  -
	 

	15 породный
	45
	 
	  -
	 

	14 породный
	10,4
	 
	  -
	 

	10 породный
	104,3
	 
	  -
	 

	Итого: 9 отвалов
	 
	 
	 
	 

	Месторождение мраморизованных брекчий Донгулек

	карьер "Донгулек"

	   -
	 
	 
	породный отвал
	0,5

	 
	 
	Итого: 1 отвал
	 
	 

	Месторождение известняков Жанатас

	карьер "Тогузбай"

	   -
	 
	 
	породный отвал
	0,8

	 
	 
	Итого: 1 отвал
	 
	 

	Всего: 28 отвалов
	 
	Всего: 24 отвал
	 
	 



Шлам камнеобработки (резки, брак), производственные отходы в виде шлама камнеобработки (резки), брак образуется в процессе обработки камня, и используется для отделочного материала (плит) из природного камня (гранита, мрамора и т.п.). Отходы гранита образуется при обработке блоков. 
Металлолом (лом черных и цветных металлов), образующееся при ремонте оборудования, автотранспорта, изделий из металла и хранится на специальной бетонированной площадке для сбора, хранения, переработки и отгрузки металлолома. Участок расположен на территории цехов и имеет ограждение по всему периметру. Передается по Договору в специализированные организации для утилизации, обезвреживание, повторного использования. Учет образования ведется и записывается в «Журналах учета образования и движения отхода» ответственным лицом цеха ЦЦР с последующей передачей информации в ОООС. 
Древесная стружка, образуется при обработке древесины, обрезке, браковке лесоматериалов. Древесные отходы (опилки, стружка) вывозится собственными силами на полигон строительных отходов. По необходимостью передаются населению.
Карбид кальция, отход образуется при проведение газосварочных работ. Передаётся в специализированные организации на утилизацию.
Золошлак, образуется при работе котельной (на угле) и складируется в спец отвале, площадью 0,42 га.
Отходы извести, образуется при проведении субботников и ремонтных работах (побелка). Передаётся в специализированные организации на утилизацию.
Стружка черных металлов, образуется при инструментальной металлообработке на станках металлов. Временное накопление в специальной ёмкости на бетонированной площадке с последующей передачей в подрядную организацию по договору. 
Стружка цветных металлов, образуется при инструментальной металлообработке на станках металлов, ремонте приборов КИПиА, цех связи, автотранспорта, содержится поврежденном кабеле. Временное накопление в специальной ёмкости на бетонированной площадке с последующей передачей в подрядную организацию по договору.
Огарки сварочных электродов, представляет собой остатки электродов после использования их, образуются при сварных строительно-монтажных работах металлических креплений, при металлообработке и проведении плановых и предупредительных ремонтов основного и вспомогательного оборудования предприятия. Временное накопление в специальной ёмкости на бетонированной площадке с последующей передачей в подрядную организацию по договору.
Отработанные автошины, образуются при замене шины пришедшие в негодность после пробега транспортных средств. Отработанные автошины хранятся отдельно от других отходов на специальной площадке с твердым покрытием с последующей сдачи их на утилизацию специализированным организациям для утилизации, обезвреживание, повторного использования.  Учет образования ведется и записывается в «Журналах учета образования и движения отхода» ответственным лицом цехов с последующей передачей информации в ОООС. При вывозе отходов обязательно производится заполнение накладных на перевозку отходов, где отмечается вид и количество вывозимых отходов.
Строительные отходы, образуется при демонтаже разрушенных зданий, при ремонтных и строительных работах на площадках предприятия. Вывозится и складируются собственными силами на полигон строительных отходов, общая площадь – 15,2 га.
Пищевые отходы, образуется при производстве продуктов питания, после приготовления еды в столовых. Органический мусор также появляется в результате бытовой деятельности. Остатки продуктов питания составляют большую часть всех отходов. Собирают в емкости с крышками, хранят в охлаждаемом помещении или в холодильных камерах. Передача сотрудникам предприятия, также животноводческим угодьям. 
Твердо-бытовые отходы, отходы со столовых, смет с территории, складов, магазина и автостоянки, макулатура, отходы административных зданий и производственных помещений раздельно накапливаются в металлических контейнерах, затем по мере накопление сдается на утилизацию специализированные организации для утилизации, обезвреживание, повторного использования. Учет образования ведется и записывается в «Журналах учета образования и движения отхода» ответственным лицом начальника цеха с последующей передачей информации в ОООС. 
Опасные отходы:
Нефтешлам – от зачистки резервуаров образуется при зачистках резервуаров хранения нефтепродуктов. Периодичность чистки резервуаров определяется предприятием по необходимости.
Отходы лакокрасочных материалов (отходы краски), жестяные банки из-под краски образуются в процессе покрасочных работ. Хранение жестяных банок должны осуществляться в емкостях или   в неповрежденной картонной упаковке, фанерные коробки, полиэтиленовые или бумажные мешки или на площадке металлолома. Передается по Договору в специализированные организации для утилизации. Учет образования ведется расчетным путем по данным бухгалтерии, данные передается в ОООС.
При вывозе отходов обязательно производится заполнение накладных на перевозку отходов, где отмечается вид и количество вывозимых отходов. 
Отработанные масла, смеси – это отходы моторных, гидравлических, компрессорных и трансмиссионных масел, образующиеся при их замене.  Отработанные смеси собирается в герметизированном контейнере (таре) по мере накопления. Первичный сбор отработанных масел должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенные герметически закрываемые ёмкости. Ёмкости для сбора и временного хранения отработанных масел могут находиться как в производственной зоне, так и вне её. Ёмкости обязательно должны иметь маркировку и крышку, площадка должна идентифицироваться. В случае если ёмкости устанавливаются на прилегающей территории, площадка для накопления отработанных масел должна иметь твёрдое покрытие и навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов. Площадки и навесы, где хранятся ёмкости с отработанными маслами, должны быть ограждены. При хранении ёмкостей с отработанными маслами необходимо следить за их герметичностью, не допускать случаев загрязнения отработанными маслами компонентов окружающей среды (пробки бочек необходимо плотно затягивать). В местах хранения должны быть вывешены инструкции о порядке обращения с отработанными маслами и по противопожарному режиму. Для ликвидации возможных разливов масла, в помещении для хранения и на площадках, должен иметься ящик с песком и лопата. Отработанное масло и ГСМ, маслосодержащие отходы сдаются на утилизацию в специализированные организации. Площадка для временного хранения отхода должен идентифицироваться. Отработанное масло и ГСМ сдаются на утилизацию либо в бочках организации, либо организация, которая его принимает, откачивает отработанное масло и ГСМ с ёмкостей для его хранения собственными силами. Учет образования ведется и записывается в «Журналах учета образования и движения отхода» ответственным лицом цехов с последующей передачей информации в ОООС. 
Промасленные отходы (промасленная ветошь), образуются в процессе обслуживания оборудования и использования тряпья для протирки механизмов, деталей и машин. Первичный сбор промасленных отходов    должен осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенные металлические ёмкости. Ёмкости для сбора и временного хранения промасленных отходов могут находиться в производственной зоне так и вне её. Ёмкости обязательно должны иметь маркировку и крышку. Ёмкости запрещается ставить вблизи нагретых поверхностей и мест возможного возгорания. Площадка для накопления промасленных отходов должна иметь навес, исключающий попадание воды и посторонних предметов. Не допускается хранение промасленных отходов в открытых контейнерах, под открытым небом и под прямыми лучами солнца, совместное хранение с ТБО; 
Учет образования ведется и записывается в «Журналах учета образования и движения отхода» ответственным лицом с последующей передачей информации в ОООС. Передается по Договору в специализированные организации для утилизации, обезвреживание, размещения, захоронения.  При вывозе отходов обязательно производится заполнение накладных на перевозку отходов, где отмечается вид и количество вывозимых отходов. 
Отработанные промасленные фильтра, образуется при проведении технического обслуживания автотракторной техники представляются собой утратившие свои потребительские свойства. Передаются на утилизацию в специализированные организации.
Отработанные аккумуляторы, образуются при замене отработавших свой срок аккумуляторов, передаются на утилизацию в специализированные организации.
Медицинские отходы, отход образуется в процессе оказания медицинских услуг и проведения медицинских манипуляций. Отходы собираются в контейнерах, который расположены в специально отведенном месте. По мере накопления вывозится с территории на утилизацию в подрядную организацию.
Отработанные люминесцентные лампы, образуются при замене отработанных люминесцентных ламп в процессе освещении рабочей площадки предприятия осветительными лампами. Люминесцентные лампы по договору вывозится на демеркуризацию. Первичный сбор осуществляться раздельно от других отходов в специально предназначенные ёмкости.  Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов должно производиться в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Хранение отработанных ламп должно осуществляться в неповрежденной картонной упаковке, фанерные коробки, полиэтиленовые или бумажные мешки.  Хранить упакованные отработанные лампы следует исключая повреждение упаковок. На предприятии должен вестись количественный учет образования и сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, термометров и др. Учет должно осуществлять ответственное лицо на предприятии с отражением в «Журналах учета ртутьсодержащих отходов» с последующей передачей информации в ОООС. Передается по Договору в специализированные организации для демеркуризации.  При вывозе отходов обязательно производится заполнение накладных на перевозку отходов, где отмечается вид и количество вывозимых отходов. 

Анализы текущего состояния в динамике за последние три года:
                                                                                                               Таблица №1
	Наименование
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Отвальный грунт из вскрышных пород (Туркестанская область)
	12 125 686 тонны
	10 255 518 тонны
	8 821 720 тонны

	Отвальный грунт из вскрышных пород (Жамбылская область)
	1 101 735 тонны
	5 048 540 тонны
	8 038 283 тонны

	Строительные отходы
	25,58 тонн
	28,88 тонн
	7,6 тонн

	Золошлак
	71,96 тонны
	79,94 тонны
	61,558 тонны



      

3. Цель, задачи и целевые показатели
Настоящая программа по управлению отходами (далее Программа) определяет приоритетные направления деятельности филиала ТОО «ГПК Казфосфат» в части экологической устойчивости окружающей среды на 2023-2026 годы, и ставит основные задачи и цели снижения за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий.
Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов накопленных и образуемых отходов. Улучшение экологической обстановки производства.
        Обеспечить эффективные и своевременные сбор и размещение отходов производства и потребления, контроль за их образованием и размещение. 
         Предусмотреть меры безопасного обращения с отходами, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по сокращению образования отходов производства и потребления.        
Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов.
Программа разработана с учетом имеющихся экологических проблем и направлена на стабилизацию эксплуатации природоохранных сооружений.
	В программу включены только реально осуществимые природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Реализация настоящей программы предполагает стабилизацию качества окружающей среды. Однако, чтобы стабилизировать экологическую ситуацию, необходима большая подготовительная работа. Поэтому целью настоящей программы является снижение уровня загрязнения окружающей среды.
Программа, ориентированная на проведения мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий, позволяющих замедлить темпы деградации природных среды и стабилизировать экологическую ситуацию.
Для достижения данной цели программы предусматривается решение следующих задач:
-совершенствование системы производственного мониторинга качества окружающей среды;
-научное обеспечение отдельных проблемных вопросов в области охраны окружающей среды;
-сокращение объемов накопления отходов производства и потребления;
-предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Показатели программы
Показателями программы призваны обеспечить укрепление и развитие материально-технической базы филиала в функции, которой входит размещение и утилизация отходов производства и потребления, а также предусматривается текущее содержание действующих объектов размещения отходов, постоянного контроля за санитарно-гигиенической обстановкой накопителей отходов производства и потребления.  
В качестве основных инструментов по достижению поставленных целей и решения стоящих задач являются:
-повышение эффективности контроля в области охраны окружающей среды;
-осуществление взаимодействия с государственными контролирующими органами;
-организация обменом информацией между филиалом ТОО «ГПК Казфосфат» и государственными службами охраны окружающей среды;
-обеспечение экологического воспитания в области обращения с отходами через средства информации, административные методы.
	Учет, отчетность и анализ
         Начальники структурных подразделений филиала, осуществляющие обращение с отходами, ведут регулярный учет образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных или размещенных отходов в процессе производственной деятельности филиала.
         Начальники структурных подразделений представляют в отдел ООС ежеквартальные отчеты, справки по объемам образовавшихся отходов, которые используются для составления ежеквартальных и годовых отчетов в уполномоченные органы охраны окружающей среды.
         Ежегодно отдел ООС представляет в уполномоченные орган по охране окружающей среды отчеты по образованию отходов, заявки и получает разрешение на размещение отходов на промышленной площадке территории филиала.

4. Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры
	На предприятии системы управления отходами включает следующие этапы технологического цикла отходов:
1) образование; 
2) раздельный сбор и/или накопление; 
3) идентификация; 
4) сортировка (с обезвреживанием); 
5) паспортизация; 
6) транспортирование; 
7) складирование (упорядоченное размещение);
8) временное хранение; 
9) передача на захоронение на собственном полигоне или отвалах, либо утилизация на самом предприятии;
10) передача сторонней организации переработку и дальнейшую утилизацию с передачей права собственности согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК».
	Предприятием предусмотрено обращение с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержден приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 176, а также экологических требований, закрепленных в законодательных и нормативных актах, действующих в Республике Казахстан.
В Статье 288 «Экологического кодекса РК» «Общие экологические требования при обращении с отходами производства и потребления», в Пункте 6 отмечается, что «При выборе способа и места обезвреживания или размещения отходов, а также при определении физических и юридических лиц, осуществляющих переработку, удаление или размещение отходов, собственники отходов должны обеспечить минимальное перемещение отходов от источника их образования».  
[bookmark: SUB288010600]Твердые бытовые отходы - образуются в процессе жизнедеятельности персонала.  Временно хранятся в металлических контейнерах с закрывающей крышкой на отведенных бетонированных площадках. Вывозятся на полигон на м/р Амангельды. 
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	Характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях предприятия, и их мест хранения (инвентаризация) 

	Цех, участок
	Источник образования (получения) отходов
	Наименование отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Нормативное количество образования, т/г (шт/г)
	Место временного хранения отходов
	Удаление отхода

	
	
	
	агрегатное состояние
	растворимость
	летучесть
	содержание основных компонентов
	
	Характеристика места хранения отхода
	Способ и периодичность удаления
	Куда удаляется отход

	1
	3
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14
	15

	Площадка №1 Кок-су Туркестанская область

	Отвал №1; отвал №3; отвал №11; отвал №2
	Горные работы 
	Вскрыша
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	вода-15%, диоксид кремния -64,28%, алюминий - 10,1%, железо - 1,53% и т.д
	20 812 800
	отвал
	по мере накопления 
	хранение на горном отвале 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого по площадке №1:
	20812800
	 
	 
	 

	Площадка №2 Кис-Тас Туркестанская область

	Отвал №5; отвал №3; отвал №6; отвал №6А; прирельсовый склад
	Горные работы 
	Вскрыша
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	вода-15%, диоксид кремния -64,28%, алюминий - 10,1%, железо - 1,53% и т.д
	8 480 000
	отвал
	по мере накопления 
	хранение на горном отвале 

	Ремонтные работы горного участка; РМУ; ЭРУ
	Сварочные работы
	Огарки сварочных электродов
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	Железо 96-97
Обмазка (типа Ti(CO3)2)
2,0-3,0
Прочие  1
	0,1140
	специальная емкость
	по договору 
	передается по договору специализированным организациям 

	РМУ; отделение зарядки аккумуляторов; ЭРУ
	Станки металлообрабатывающие
	Металлическая стружка
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	железо со следами масел
	10
	специальный контейнер
	по договору 
	передается по договору специализированным организациям 

	Рудник Кис-Тас
	Хозяйственная деятельность
	Твердые бытовые отходы
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	4,4
	контейнер тбо
	по договору 
	передается по договору специализированным организациям 

	Рудник Кис-Тас
	Освещение
	Отработанные люминесцентные лампы
	Твердые, пожар взрывоопасные
	нет
	нет
	стекло - 92; ножки – 4,1; цоколевая мастика – 1,3; гетинакс – 0,3; люминофор – 0,3; металлы – 2,0 (из них Аl – 84,6%, Сu – 8,7%, Ni – 3,4%, Pt – 0,3%, W – 0,6%, Hg – 2,4%)
	0,0184
	хранение в крытом помещении, недоступное для посторонних, в специальных контейнерах
	по договору 
	передается по договору специализированным организациям 

	Склад ГСМ
	Зачистка резервуаров хранения ГСМ
	Нефтешламы
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	нефть - 68-80%, вода -32-20%
	3,051
	спец. емкость
	сразу поле зачистки
	передается по договору специализированным организациям 

	Эру
	Покрасочные работы
	Отходы краски
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	жесть - 94-99, краска - 5-1
	0,067
	размещение в отдельных отсеках, закрытых сверху и изолированных один от другого и от окружающей среды
	по мере накопления
	передается по договору специализированным организациям 

	Рудник Кис-Тас
	Автотранспорт, оборудование 
	Промасленная ветошь
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	тряпье - 73; масло - 12; влага - 15
	1,270
	накапливается в металлических ящиках на удалении от других горючих материалов и источников возможного возгорания 
	по мере накопления
	передается по договору специализированным организациям 

	Склад ГСМ
	Эксплуатация масел
	Отработанное моторное  масло
	жидкие, пожароопасные
	плохо
	нет
	масло-78%;продукты разложения-8%, вода-4% мех.примеси-3%, присадки-1%, горючее до 6%
	44,640
	металлическая емкость 200л
	по мере накопления
	используется для собственных нужд

	Шиномонтажное отделение 
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	Карбид кальция
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	MgO 20%; CO2 3%; Вода 5%, Гидроксид кальция 72%
	0,02
	спец. контейнер
	по мере накопления
	передается по договору специализированным организациям 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого по площадке №2:
	8480063,578
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего по площадкам:
	29292863,578
	 
	 
	 

	Площадка №3 Кок-су Жамбылская область

	Отвал №10; отвал №8; отвал №9
	Горные работы 
	0
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	вода-15%, диоксид кремния -64,28%, алюминий - 10,1%, железо - 1,53% и т.д
	15 597 568
	отвал (характеристика отвала приведена в таблице №1)
	 
	хранение на горном отвале 

	Ремонтные работы в карьере; РМУ; ЭРУ
	Сварочные работы
	Огарки сварочных электродов
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	Железо 96-97
Обмазка (типа Ti(CO3)2)
2,0-3,0
Прочие  
1
	0,1290
	металлическая емкость 0,5 кубов на 9 участках площадки 
	раз в месяц
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	РМУ; отделение зарядки аккумуляторов; ЭРУ
	Станки металлообрабатывающие
	Металлическая стружка
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	железо со следами масел
	2500
	металлическая емкость 0,5 кубов на 9 участках площадки 
	раз в месяц
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	Рудник Коксу
	Хозяйственная деятельность
	Твердые бытовые отходы
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	96,2
	контейнер для ТБО 200 л, на 9 участках площадки
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	Бытовые и производственные помещения
	Освещение
	Отработанные люминесцентные лампы
	Твердые, пожар взрывоопасные
	нет
	нет
	стекло - 92; ножки – 4,1; цоколевая мастика – 1,3; гетинакс – 0,3; люминофор – 0,3; металлы – 2,0 (из них Аl – 84,6%, Сu – 8,7%, Ni – 3,4%, Pt – 0,3%, W – 0,6%, Hg – 2,4%)
	0,0417
	отход не хранится на площадке 
	передается при замене новых ламп   
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен ) 

	ТРК
	Зачистка резервуаров хранения ГСМ
	Нефтешламы
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	нефть - 68-80%, вода -32-20%
	3,820
	отход не хранится на площадке 
	сразу поле зачистки
	вывозится организаций производящий зачистку 

	Эру
	Покрасочные работы
	Отходы краски
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	жесть - 94-99, краска - 5-1
	0,074
	2 металлических контейнера объёмом 0,5 кубов перед площадкой ЭРУ
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен ) 

	Рудник Коксу
	Автотранспорт, оборудование 
	Промасленная ветошь
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	тряпье - 73; масло - 12; влага - 15
	3,810
	металлическая емкость 0,5 кубов на 9 участках площадки 
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен ) 

	ТРК
	Эксплуатация масел
	Отработанное моторное  масло
	Жидкие, пожароопасные
	плохо
	нет
	масло-78%;продукты разложения-8%, вода-4% мех.примеси-3%, присадки-1%, горючее до 6%
	90,143
	металлические емкости 200л
	по мере накопления
	используется для собственных нужд

	Шиномонтажное отделение 
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	Карбид кальция
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	MgO 20%; CO2 3%; Вода 5%, Гидроксид кальция 72%
	0,0162
	металлический контейнер емкостью 0,3 куба на участке 
	раз в квартал 
	вывозится на полигон строительных отходов 

	Автогараж
	Автотранспорт 
	0
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет 
	синтетический каучук - 96%; сталь - 4%
	116,28
	специально отведенная бетонированная площадка размером 50*50
	раз в квартал  
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен )  

	Автогараж
	Автотранспорт 
	Отработанные аккумуляторы
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	свинец - 90-98%; пластмассы - 2-10%
	1,63
	отход не хранится на площадке  
	передается при замене на новые аккумуляторы 
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен )  

	Автогараж
	Автотранспорт
	Отработанные масляные фильтры

	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	Капроновая ткань, фильтровальная бумага пропитанные стиролом
	1,22
	металлическая емкость 0,5 кубов, расположенная на участке автогаража 
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен )  

	Столовая
	Приготовление пищи
	Пищевые отходы
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	42,15
	1 контейнер ТБО 200 л, на участке АБК 
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен )  

	Территория АБК
	Уборка территории
	Всего неклассифицированный список
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 13
	3,50
	контейнер для ТБО 200 л, на 9 участках площадки
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	Зольный отвал
	Котельная 
	0
	Сыпучие, не пожароопасные 
	частично
	нет
	Химический состав, %: SiO2 – 61,1;  Al2O3 – 21,1; Fe2O3 – 6,6; CaO – 4,3, MgO – 2,2; прочие – 1
	86,85
	зольный отвал площадью 4200 м2
	 
	хранение на зольном отвале

	Ремонтные работы 
	Побелка
	0
	Твердые
	частично
	нет
	CaSiO3 - 63; MgCO3 – 3; Al2O3 – 0,5; CaSO – 7,5; CaCl – 0,3; Fe2O3- 13; NaCl–0,2; SiO-20
	0,19
	площадка временного хранения 
	по мере накопления 
	передается по договору специализированным организациям 

	Медпункт
	Медикаменты, шприцы, медицинские перчатки, бинт и т.д., 
	легкового транспорта
	Твердые
	нет
	нет
	Целлюлоза-57%;Полиэтилен-8,9%;Поливинилхлорид-2,2%;Текстиль-9,8%;Стеклобой-9,5%;Латекс-7,8%;Алюминий-4,4%;Кремний диоксид-0,4%.
	0,13
	хранение в специальных бумажных мешках, в мед. пункте
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	Автогараж
	Ремонт автотранспорта
	легкового транспорта
	Твердые 
	нет
	нет 
	железо - 95-98; оксиды железа - 2-1; углерод - до 3 
	1,593
	собираются на специально отведенных площадках перед каждым механическим участком размером 10*10
	раз в месяц 
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	Автогараж
	Ремонт автотранспорта
	0
	Твердые
	нет
	нет 
	Латунь 70%; Медь 20,8%; Цинк  8,6%; Алюминий  0,6%
	0,0199
	собираются на специально отведенных площадках перед каждым механическим участком размером 10*11
	раз в месяц 
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого по площадке:
	15600515,813
	 
	 
	 

	Площадка №4 Кис-Тас Жамбылская область

	Отвал №1
	Горные работы 
	Вскрыша
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	вода-15%, диоксид кремния -64,28%, алюминий - 10,1%, железо - 1,53% и т.д
	19800000
	отвал
	по мере накопления 
	хранение на горном отвале 

	Площадка №5 Центральный Жамбылская область

	Отвал №4 А
	Горные работы 
	0
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	вода-15%, диоксид кремния -64,28%, алюминий - 10,1%, железо - 1,53% и т.д
	1 788 750
	отвал(характеристика  отвала приведена в таблице №1)
	 
	хранение на горном отвале 

	Ремонтные работы в карьере; РМУ; ЭРУ
	Сварочные работы
	Огарки сварочных электродов
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	Железо 96-97
Обмазка (типа Ti(CO3)2)
2,0-3,0
Прочие  
1
	0,1650
	металлическая емкость 0,5 кубов на 6 участках площадки 
	раз в месяц
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	РМУ; отделение зарядки аккумуляторов; ЭРУ
	Станки металлообрабатывающие
	Металлическая стружка
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	железо со следами масел
	500
	металлическая емкость 0,5 кубов на 6 участках площадки 
	раз в месяц
	[bookmark: _GoBack]вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	Производственно-хозяйственная деятельность
	Хозяйственная деятельность
	Твердые бытовые отходы
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	1,9
	контейнер для ТБО 200 л, на 6 участках площадки
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	Внутренне, наружное освещение
	Освещение
	Отработанные люминесцентные лампы
	Твердые, пожар взрывоопасные
	нет
	нет
	стекло - 92; ножки – 4,1; цоколевая мастика – 1,3; гетинакс – 0,3; люминофор – 0,3; металлы – 2,0 (из них Аl – 84,6%, Сu – 8,7%, Ni – 3,4%, Pt – 0,3%, W – 0,6%, Hg – 2,4%)
	0,105
	отход не хранится на площадке 
	передается при замене новых ламп   
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен ) 

	ГСМ
	Зачистка резервуаров хранения ГСМ
	Нефтешламы
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	нефть - 68-80%, вода -32-20%
	1,712
	отход не хранится на площадке 
	сразу поле зачистки
	вывозится организаций производящий зачистку 

	Эру
	Покрасочные работы
	Отходы краски
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	жесть - 94-99, краска - 5-1
	0,032
	1 металлических контейнер объёмом 0,5 кубов перед площадкой ЭРУ
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен ) 

	Производственно-хозяйственная деятельность
	Протирка механизмов и оборудований 
	Промасленная ветошь
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	тряпье - 73; масло - 12; влага - 15
	3,810
	металлическая емкость 0,5 кубов на 6 участках площадки 
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен ) 

	Автотранспорт 
	Эксплуатация масел
	Отработанное моторное  масло
	Жидкие, пожароопасные
	плохо
	нет
	масло-78%;продукты разложения-8%, вода-4% мех.примеси-3%, присадки-1%, горючее до 6%
	11,167
	металлическая емкость 200л
	по мере накопления
	используется для собственных нужд

	Шиномонтажное отделение 
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	Карбид кальция
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	MgO 20%; CO2 3%; Вода 5%, Гидроксид кальция 72%
	0,0162
	металлический контейнер емкостью 0,3 куба на участке 
	раз в квартал 
	вывозится на полигон строительных отходов 

	Территория цехов
	Уборка территории
	0
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 13
	1,50
	контейнер для ТБО 200 л, на 6 участках площадки
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	Ремонт автотранспорта
	Ремонт автотранспорта
	0
	Твердые 
	нет
	нет 
	железо - 95-98; оксиды железа - 2-1; углерод - до 3 
	150,000
	собираются на специально отведенных площадках перед каждым механическим участком размером 10*10
	раз в месяц 
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого по площадке:
	1789420,402
	 
	 
	 

	Площадка №6 ДСФ Жамбылская область

	Промежуточные склады №0-12; участок погрузки; РМУ; Ремонтные работы на территории; РМЦ; АТЦ; РСЦ; склад ВМ
	Сварочные работы
	Огарки сварочных электродов
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	Железо 96-97
Обмазка (типа Ti(CO3)2)
2,0-3,0
Прочие  
1
	0,212
	металлическая емкость на 9 участках площадки 
	раз в квартал 
	реализация собственными силами предприятия в сторонние организации

	Промежуточные склады №0-12; участок погрузки; РМУ; Ремонтные работы на территории; РМЦ; АТЦ; РСЦ;
	Станки металлообрабатывающие
	Металлическая стружка
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	железо со следами масел
	500,00
	металлическая емкость  на 9 участках площадки 
	раз в квартал 
	реализация собственными силами предприятия в сторонние организации

	Административные и бытовые здания 
	Хозяйственная деятельность
	Твердые бытовые отходы
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	17,625
	контейнер для ТБО 200 л, на 15 участках площадки
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	Внутренне, наружные освещение
	Освещение
	Отработанные люминесцентные лампы
	Твердые, пожар взрывоопасные
	нет
	нет
	стекло - 92; ножки – 4,1; цоколевая мастика – 1,3; гетинакс – 0,3; люминофор – 0,3; металлы – 2,0 (из них Аl – 84,6%, Сu – 8,7%, Ni – 3,4%, Pt – 0,3%, W – 0,6%, Hg – 2,4%)
	0,344
	отход не хранится на площадке 
	передается при замене новых ламп   
	передается на склад ОЗ

	Склад ГСМ
	Зачистка резервуаров хранения ГСМ
	Нефтешламы
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	нефть - 68-80%, вода -32-20%
	14,240
	отход не хранится на площадке 
	сразу поле зачистки
	вывозится организаций производящий зачистку 

	Промежуточные склады №0-12; ЦЭКА; АТЦ;РСЦ
	Покрасочные работы
	Отходы краски
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	жесть - 94-99, краска - 5-1
	0,582
	металлическая емкость на 15 участках площадки  
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен) 

	Производственно-хозяйственная деятельность
	Протирка механизмов и оборудований, автотранспорт 
	Промасленная ветошь
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	тряпье - 73; масло - 12; влага - 15
	26,670
	металлическая емкость   на 10 участках площадки 
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен) 

	Автотранспорт
	Эксплуатация масел
	Отработанное моторное  масло
	Жидкие, пожароопасные
	плохо
	нет
	масло-78%;продукты разложения-8%, вода-4% мех.примеси-3%, присадки-1%, горючее до 6%
	12,584
	металлическая емкость 200л
	по мере накопления
	используется для собственных нужд (опрыскивание думпкаров)

	Автотранспорт
	Эксплуатация масел
	0
	Жидкие, пожароопасные
	плохо
	нет
	масло-78%;продукты разложения-8%, вода-4% мех.примеси-3%, присадки-1%, горючее до 6%
	1,796
	металлическая емкость 200л
	по мере накопления
	используется для собственных нужд (опрыскивание думпкаров)

	АТЦ; Ремонтные работы на территории; РМУ;
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	Карбид кальция
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	MgO 20%; CO2 3%; Вода 5%, Гидроксид кальция 72%
	0,146
	металлический контейнер  на 5 участках площадки
	раз в квартал 
	вывозится на полигон строительных отходов 

	Территория цехов 
	Уборка территории
	0
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 13
	16,275
	контейнер для ТБО 200 л
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	РМЦ
	Ремонт автотранспорта/ремонт основного и вспомогательного оборудования  из металла 
	0
	Твердые 
	нет
	нет 
	железо - 95-98; оксиды железа - 2-1; углерод - до 3 
	3094,00
	собираются на специально отведенной площадке размером 70*30
	раз в квартал 
	реализация собственными силами предприятия в сторонние организации

	РМЦ
	Ремонт автотранспорта/ремонт основного и вспомогательного оборудования  из металла 
	нормативное количество израсходованного масла при работе транспорта на дизтопливе;
	Твердые 
	нет
	нет 
	Латунь 70%; Медь 20,8%; Цинк  8,6%; Алюминий  0,6%
	0,0706
	собираются на специально отведенной площадке размером 70*30
	раз в квартал 
	реализация собственными силами предприятия в сторонние организации

	Автотранспорт
	Аккумуляторы
	Нефаз-4208
	Твердые 
	нет
	нет 
	Свинец - 90-98%; пластмассы - 2-10%
	1,402
	отход не хранится на площадке 
	передается при замене новых аккумуляторов 
	передается на склад ОЗ

	Автотранспорт
	Автотранспорт
	Зил-131Н
	Твердые 
	нет
	нет 
	Синтетический каучук - 96%; сталь - 4%
	44,927
	собираются на специально отведенной площадке  размером 50*75
	2 раза в квартал 
	передается спец. организациям и в РОБ

	Автотранспорт
	Автотранспорт
	Лом черных металлов
	Твердые 
	нет
	нет 
	Капроновая ткань, фильтровальная бумага пропитанные стиролом
	0,342
	контейнер 4 штуки на АТЦ
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	Склад извести 
	Побелка
	0
	Твердые 
	частично
	нет 
	CaSiO3 - 63; MgCO3 – 3; Al2O3 – 0,5; CaSO – 7,5; CaCl – 0,3; Fe2O3- 13; NaCl–0,2; SiO-20
	21,200
	металлический контейнер
	раз в квартал 
	полигон строительных отходов

	РСЦ
	Деревообрабатывающие станки
	0
	Твердые 
	нет
	нет
	Древесина-100%
	33,607
	джутовые мешки 
	раз в квартал 
	полигон строительных отходов

	Столовая
	Столовая
	0
	Твердые 
	нет
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 13
	2,573
	контейнер для ТБО 200 л
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	Медпункт 
	Медикаменты, шприцы, медицинские перчатки, бинт и т.д., 
	Уаз-3962
	Твердые 
	нет
	нет
	Целлюлоза-57%;Полиэтилен-8,9%;Поливинилхлорид-2,2%;Текстиль-9,8%;Стеклобой-9,5%;Латекс-7,8%;Алюминий-4,4%;Кремний диоксид-0,4%
	0,024
	специальные бумажные мешки для хранения медицинских отходов
	раз в квартал 
	передается по договору в ЦРБ

	 
	Итого:
	3788,619
	 
	 
	 

	Площадка №7 ЦОФ Жамбылская область

	Ремонтные работы на "ДУК", ремонтные работы на СРК, ремонтные работы на участке "Погрузка", ремонтные работы на РММ
	Сварочные работы
	Огарки сварочных электродов
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	Железо 96-97
Обмазка (типа Ti(CO3)2)
2,0-3,0
Прочие  
1
	0,0273
	металлическая емкость 0,5 кубов на 5 участках площадки 
	раз в месяц
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	РМУ "ДУК",РМУ СРК, РМУ участок "Погрузка", РММ
	Станки металлообрабатывающие
	Металлическая стружка
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	железо со следами масел
	20,0
	металлическая емкость 0,5 кубов на 4 участках площадки 
	раз в месяц
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	Бытовые и производственные помещения
	Хозяйственная деятельность
	Твердые бытовые отходы
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	21,075
	контейнер для ТБО 200 л, на 5 участках
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	Бытовые и производственные помещения
	Освещение
	Отработанные люминесцентные лампы
	Твердые, пожар взрывоопасные
	нет
	нет
	стекло - 92; ножки – 4,1; цоколевая мастика – 1,3; гетинакс – 0,3; люминофор – 0,3; металлы – 2,0 (из них Аl – 84,6%, Сu – 8,7%, Ni – 3,4%, Pt – 0,3%, W – 0,6%, Hg – 2,4%)
	0,0597
	отход не хранится на площадке 
	передается при замене новых ламп   
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен ) 

	Резервуары хранения ГСМ 
	Зачистка резервуаров хранения ГСМ
	Нефтешламы
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	нефть - 68-80%, вода -32-20%
	0,965
	отход не хранится на площадке 
	сразу поле зачистки
	вывозится организаций производящий зачистку 

	Покрасочные работы на участках
	Покрасочные работы
	Отходы краски
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	жесть - 94-99, краска - 5-1
	0,051
	2 металлических контейнера объёмом 0,5 кубов
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен ) 

	ДУК, РМУ, РММ СРК
	Протирка механизмов, деталей, станков и машин 
	Промасленная ветошь
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	тряпье - 73; масло - 12; влага - 15
	1,270
	металлическая емкость 0,5 кубов на 4 участках площадки 
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен ) 

	РММ 
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	Карбид кальция
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	MgO 20%; CO2 3%; Вода 5%, Гидроксид кальция 72%
	0,40
	металлический контейнер емкостью 0,3 куба на участке РММ 
	раз в квартал 
	вывозится на полигон строительных отходов 

	Столовая
	Приготовление пищи
	0
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	3,077
	1 контейнер ТБО 200 л 
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям(договор приложен )  

	Территория ЦОФ
	Уборка территории
	0
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 13
	3,90
	контейнер для ТБО 200 л, на 5 участках площадки
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям (договор приложен) 

	Ремонт основного и вспомогательного оборудования
	Ремонт основного и вспомогательного оборудования из металла 
	0
	Твердые 
	нет
	нет 
	железо - 95-98; оксиды железа - 2-1; углерод - до 3 
	70,0
	собираются на специально отведенных площадках перед каждым механическим участком размером 10*10
	раз в месяц 
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого по площадке:
	120,825
	 
	 
	 

	Площадка №8 Тогузбай и Донгулек Жамбылская область

	Карьер Донгулек, карьер Тогузбай
	Горные работы 
	0
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	вода-15%, диоксид кремния -64,28%, алюминий - 10,1%, железо - 1,53% и т.д
	607,5
	отвал (характеристика приведена в таблице №1)
	 
	хранение на горном отвале 

	Ремонтные работы в карьере
	Сварочные работы
	Огарки сварочных электродов
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	Железо 96-97
Обмазка (типа Ti(CO3)2)
2,0-3,0
Прочие  
1
	0,0486
	металлическая емкость 0,5 кубов 
	раз в месяц
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	Цех
	Станки металлообрабатывающие
	Металлическая стружка
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	железо со следами масел
	0,0800
	металлическая емкость 0,5 кубов 
	раз в месяц
	вывозится собственными силами на площадку РМЦ расположенную в ДСФ 

	Карьер Донгулек, карьер Тогузбай
	Хозяйственная деятельность
	Твердые бытовые отходы
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	1,5
	контейнер для ТБО 1м3
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям 

	Бытовые и производственные помещения
	Освещение
	Отработанные люминесцентные лампы
	Твердые, пожар взрывоопасные
	нет
	нет
	стекло - 92; ножки – 4,1; цоколевая мастика – 1,3; гетинакс – 0,3; люминофор – 0,3; металлы – 2,0 (из них Аl – 84,6%, Сu – 8,7%, Ni – 3,4%, Pt – 0,3%, W – 0,6%, Hg – 2,4%)
	0,0027
	отход не хранится на площадке 
	передается при замене новых ламп   
	передается по договору специализированным организациям 

	Карьер Донгулек, карьер Тогузбай
	Автотранспорт, оборудование 
	Промасленная ветошь
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	тряпье - 73; масло - 12; влага - 15
	2,540
	металлическая емкость 0,5 кубов 
	раз в квартал 
	передается по договору специализированным организациям

	Шиномонтажное отделение 
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	Карбид кальция
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	MgO 20%; CO2 3%; Вода 5%, Гидроксид кальция 72%
	0,0400
	металлический контейнер емкостью 0,3м3
	раз в квартал 
	вывозится на полигон строительных отходов 

	Карьер Донгулек, карьер Тогузбай
	Уборка территории
	0
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 13
	2,50
	контейнер для ТБО 1м3
	раз в неделю
	передается по договору специализированным организациям 

	Зольный отвал
	Топочная
	0
	Сыпучие, не пожароопасные 
	частично
	нет
	Химический состав, %: SiO2 – 61,1;  Al2O3 – 21,1; Fe2O3 – 6,6; CaO – 4,3, MgO – 2,2; прочие – 1
	4,758
	склад золы площадью 15 м2
	 
	хранение на складе

	Цех камнеобработки
	Распиловка кмня
	Шлам камнеобработки (резки), брак
	Твердые
	нет
	нет 
	Полевые шпаты (кислый плагиоклаз и калиевый полевой шпат) — 60—65 %; кварц — 25—35 %;темноцветные минералы (биотит, редко роговая обманка) — 5—10 %.
	33,8
	склад отходов камнеобработки 
	по мере накопления
	подвергается повторной переработке

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого по площадке:
	652,719
	 
	 
	 

	Площадка №9 Городские объекты Жамбылская область

	Ремонтные работы на площадке ГИП; ремонтные работы по городу; складское хозяйство; ремонтные работы на площадке КАС
	Сварочные работы
	Огарки сварочных электродов
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	Железо 96-97
Обмазка (типа Ti(CO3)2)
2,0-3,0
Прочие  
1
	0,0480
	специальная емкость
	по мере накопления
	передается по договору специализированным организациям 

	Ремонтные работы на площадке ГИП; ремонтные работы по городу; складское хозяйство; ремонтные работы на площадке КАС; РМУ ОЗ
	Станки металлообрабатывающие
	Металлическая стружка
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	железо со следами масел
	6
	специальный контейнер
	по мере накопления
	передается по договору специализированным организациям 

	ГИП (геолого-изыскательная партия), общежитие №12, общежитие «Дружба», склад отдела закупа, КАС (кислородно-азотная станция), Управление, УКС
	Хозяйственная деятельность
	Твердые бытовые отходы
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	13,1
	контейнер тбо
	по договору 
	передается по договору специализированным организациям 

	ГИП (геолого-изыскательная партия), общежитие №12, общежитие «Дружба», склад отдела закупа, КАС (кислородно-азотная станция), Управление, УКС
	Освещение
	Отработанные люминесцентные лампы
	Твердые, пожар взрывоопасные
	нет
	нет
	стекло - 92; ножки – 4,1; цоколевая мастика – 1,3; гетинакс – 0,3; люминофор – 0,3; металлы – 2,0 (из них Аl – 84,6%, Сu – 8,7%, Ni – 3,4%, Pt – 0,3%, W – 0,6%, Hg – 2,4%)
	0,2349
	хранение в крытом помещении, недоступное для посторонних, в тарах завода изготовителя
	по мере накопления
	передается по договору специализированным организациям 

	Ремонтные работы по городу
	Покрасочные работы
	Отходы краски
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	жесть - 94-99, краска - 5-1
	0,465
	размещение в отдельных отсеках, закрытых сверху и изолированных один от другого и от окружающей среды
	по мере накопления
	передается по договору специализированным организациям 

	ГИП (геолого-изыскательная партия), склад отдела закупа, КАС (кислородно-азотная станция);полигон строительных отходов.
	Автотранспорт, оборудование 
	Промасленная ветошь
	Твердые, пожароопасные
	нет
	нет
	тряпье - 73; масло - 12; влага - 15
	1,270
	накапливается в металлических ящиках на удалении от других горючих материалов и источников возможного возгорания 
	по мере накопления
	передается по договору специализированным организациям 

	Ремонтные работы на площадке ГИП; ремонтные работы по городу
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	Карбид кальция
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	MgO 20%; CO2 3%; Вода 5%, Гидроксид кальция 72%
	0,15
	спец. контейнер
	по мере накопления
	передается по договору специализированным организациям 

	ГИП (геолого-изыскательная партия), общежитие №12, общежитие «Дружба», склад отдела закупа, КАС (кислородно-азотная станция), Управление, УКС
	Уборка территории
	Отход
	Твердые, пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	435,01
	контейнер тбо
	по договору 
	передается по договору специализированным организациям 

	Полигон строительных отходов
	Строительные и ремонтные работы
	0
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	смесь отходов бетона, битого кирпича, штукатурки, древесины, бой стекла 
	5000,00
	полигон строительных отходов
	по рабочему проекту
	рекультивация полигона по рабочему проекту 

	Буровзрывные работы ГИП
	Буровые шарошки
	0
	Твердые, не пожароопасные
	нет
	нет
	железо - 95-98; оксиды железа - 2-1; углерод - до 3 
	1,31
	бетонированная площадка
	по мере накопления
	реализуется специализированному предприятию 

	 Общежитие «Дружба»
	Столовая
	0
	Твердые, не пожароопасные
	частично
	нет
	бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12
	0,37
	контейнер тбо
	по договору 
	передается по договору специализированным организациям 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	5457,929
	 
	 
	 










	Нормативы размещения отходов производства и потребления на 2023 - 2026 годы.       Лимиты накопления и захоронения.

	

	Наименование отходов
	Объем образованных отходов на существующее положение, тонн/год
	Размещение, т/год 
	Передача сторонним спец. организациям, т/год

	
	Лимит накопления, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	

	1
	2
	3
	4

	Площадка №1 Кок-су Туркестанская область

	Всего по площадке
	20812800
	20812800
	0

	Опасные отходы  

	нет 

	Неопасные отходы

	Вскрыша
	20 812 800
	20 812 800
	0

	Площадка №2 Кис-Тас Туркестанская область

	Всего по площадке
	8480063,578
	8480000,000
	63,578

	Опасные отходы  

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,018
	0
	0,018

	Отходы краски
	0,067
	0
	0,067

	Отработанное моторное  масло
	44,640
	0
	44,640

	Нефтешламы
	3,051
	0
	3,051

	Всего опасные отходы
	47,776
	0
	47,776

	Неопасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	0,1140
	0
	0,1140

	Металлическая стружка
	10
	0
	10

	Твердые бытовые отходы
	4,4014
	0
	4,4014

	Промасленная ветошь
	1,270
	0
	1,270

	Вскрыша
	8 480 000
	8 480 000
	0

	Карбид кальция
	0,0162
	0
	0,0162

	Всего неопасные отходы
	8480015,802
	8480000,000
	15,802

	Площадка №3 Кок-су Жамбылская область

	Всего по площадке
	15600515,813
	15597654,850
	2860,962

	Опасные отходы  

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,0417
	0
	0,0417

	Нефтешламы
	3,8200
	0
	3,820

	Отработанное моторное  масло
	90,1430
	0
	90,143

	Отходы краски
	0,0744
	0
	0,0744

	 Отработанные  аккумуляторы
	1,6254
	0
	1,6254

	Отработанные масляные фильтры
	1,2205
	0
	1,2205

	Медицинские отходы
	0,1283
	0
	0,128

	Грунт, содержащий нефтепродукт
	 
	 
	 

	Всего опасные отходы
	97,053
	0,000
	97,053

	Неопасные отходы

	Твердые бытовые отходы
	96,225
	0
	96,225

	Смет с территории
	3,500
	0
	3,5

	Пищевые отходы
	42,147
	0
	42,1466

	Золошлаки
	86,850
	86,850
	0,0000

	Огарки сварочных электродов
	0,129
	0
	0,1290

	Промасленная ветошь
	3,810
	0
	3,8100

	Карбид кальция
	0,016
	0
	0,0162

	Металлическая стружка
	2500,000
	0
	2500

	Шины с металлокордом
	116,277
	0
	116,277

	Отходы извести 
	0,193
	0
	0,1926

	Лом черных металлов
	1,593
	0
	1,5926

	Лом цветных металлов
	0,020
	0
	0,0199

	Солевые отходы
	 
	 
	 

	Разнородные древеные отходы 
	 
	 
	 

	Вскрыша
	15 597 568
	15 597 568
	0

	Всего неопасные отходы
	15600419
	15597654,850
	2764

	Площадка №4 Кис-Тас Жамбылская область

	Всего по площадке
	20300000
	19800000
	0

	Опасные отходы  

	нет 

	Неопасные отходы

	Вскрыша
	19800000
	19800000
	0

	Площадка №5 Центральный Жамбылская область

	Всего по площадке
	1789420,402
	1738750,000
	50670,402

	Опасные отходы  

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,1053
	0
	0,1053

	Нефтешламы
	1,7115
	0
	1,712

	Отработанное моторное  масло
	11,1674
	0
	11,167

	Отходы краски
	0,0324
	0
	0,0324

	Промасленная ветошь
	3,8100
	0
	3,8100

	Всего опасные отходы
	16,827
	0
	16,827

	Неопасные отходы

	Твердые бытовые отходы
	1,894
	0
	1,894

	Смет с территории
	1,500
	0
	1,5

	Огарки сварочных электродов
	0,165
	0
	0,1650

	Карбид кальция
	0,016
	0
	0,0162

	Металлическая стружка
	500,000
	0
	500

	Лом черных металлов
	150,000
	0
	150,000

	Вскрыша
	1788750,000
	1 738 750
	50 000

	Всего неопасные отходы
	1789404
	1738750
	50654

	Площадка №6 ДСФ Жамбылская область

	Всего по площадке
	3788,619
	0,000
	3788,619

	Опасные отходы  

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,3437
	0
	0,3437

	Промасленная ветошь
	26,6700
	0
	26,6700

	Нефтешламы
	14,2401
	0
	14,2401

	Отходы краски
	0,5820
	0
	0,5820

	Отходы медпункта
	0,0235
	0
	0,0235

	 Отработанные  аккумуляторы
	1,4015
	0
	1,4015

	Отработанные масляные фильтры
	0,3423
	0
	0,3423

	Отработанное моторное  масло
	12,5837
	0
	12,5837

	Отработанное трансмиссионное масло
	1,7962
	0
	1,7962

	Всего опасные отходы
	57,983
	0,000
	57,983

	Неопасные отходы

	Твердые бытовые отходы
	17,625
	0
	17,625

	Смет с территории
	16,275
	0
	16,275

	Пищевые отходы
	2,573
	0
	2,573

	Огарки сварочных электродов
	0,212
	0
	0,212

	Карбид кальция
	0,146
	0
	0,146

	Металлическая стружка
	500,000
	0
	500,000

	Шины с металлокордом
	44,927
	0
	44,927

	Отходы извести 
	21,200
	0
	21,200

	Лом черных металлов
	3094,000
	0
	3094,000

	Лом цветных металлов
	0,071
	0
	0,071

	Древесная стружка
	33,607
	0
	33,607

	Всего неопасные отходы
	3730,636
	0,000
	3730,636

	Площадка №7 ЦОФ Жамбылская область

	Всего по площадке
	120,825
	0,000
	120,825

	Опасные отходы  

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,0597
	0
	0,0597

	Нефтешламы
	0,9650
	0
	0,965

	Отходы краски
	0,0513
	0
	0,0513

	Промасленная ветошь
	1,2700
	0
	1,2700

	Всего опасные отходы
	2,346
	0,000
	2,346

	Неопасные отходы

	Твердые бытовые отходы
	21,075
	0
	21,075

	Смет с территории
	3,900
	0
	3,9

	Пищевые отходы
	3,077
	0
	3,0770

	Огарки сварочных электродов
	0,027
	0
	0,0273

	Карбид кальция
	0,400
	0
	0,4000

	Металлическая стружка
	20,000
	0
	20

	Лом черных металлов
	70,000
	0
	70,000

	Всего неопасные отходы
	118,479
	0,000
	118,479

	Площадка №8 Тогузбай и Донгулек Жамбылская область

	Всего по площадке
	652,719
	646,008
	6,711

	Опасные отходы  

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,0027
	0
	0,0027

	Всего опасные отходы
	0,003
	0
	0,003

	Неопасные отходы

	Твердые бытовые отходы
	1,5
	0
	1,5

	Смет с территории
	2,5
	0
	2,5

	Золошлаки
	4,8
	4,758
	0,0000

	Огарки сварочных электродов
	0,0
	0
	0,0486

	Промасленная ветошь
	2,5
	0
	2,540

	Карбид кальция
	0,0
	0
	0,04

	Металлическая стружка
	0,1
	0
	0,08

	Шлам камнеобработки (резки), брак
	33,8
	33,8
	 

	Вскрыша
	607,5
	607,5
	0

	Всего неопасные отходы
	652,7
	646,0
	6,7

	Площадка №9 Городские объекты Жамбылская область

	Всего по площадке
	5457,929
	5000,000
	456,617

	Опасные отходы  

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,235
	0
	0,235

	Отходы краски
	0,465
	0
	0,465

	Всего опасные отходы
	0,700
	0
	0,700

	Неопасные отходы

	Твердые бытовые отходы
	13,0761
	0
	13,0761

	Пищевые отходы
	0,3675
	0
	0,3675

	Смет с территории
	435,0100
	0
	435,0100

	Огарки сварочных электродов
	0,0480
	0
	0,0480

	Промасленная ветошь
	1,2700
	0
	1,2700

	Карбид кальция
	0,1451
	0
	0,1451

	Металлическая стружка
	6,0000
	0
	6,0000

	Строительные отходы
	5000,0000
	5000
	0,0

	Лом черных металлов
	1,3120
	0
	0

	Всего неопасные отходы
	5457,229
	5000
	455,917













СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Возможные аварийные ситуации:
При сборе ТБО при переполнении металлических контейнеров возможно загрязнение прилегающих площадок и стекания загрязнениях стоков с них при выпадении атмосферных осадков. Для исключения подобных ситуаций необходимо осуществлять регулярный вывоз ТБО и проведение дезинфекции контейнеров.
Аварийными ситуациями при сборе нетоксичных отходов могут быть возгорания. При тушение всех образующихся отходов рекомендуется пеной (автопокрышек - только пеной), для чего места сбора оборудуются огнетушителями.
Отработанные смеси, эмульсии масла/вода, (промасленная ветошь). Указанные отходы способны оказывать отрицательное влияние на приземные слои атмосферы и локальные участки почвы аналогично отработанным нефтепродуктам.
При этом возможно:
· загрязнение атмосферы летучими углеводородами;
· попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в почву при их длительном контакте с грунтом;
· попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в грунтовые воды при их длительном контакте с грунтом или при воздействии атмосферных осадков.
Правилами экологической безопасности при обращении с этими видами отходов предусматривается сбор указанных отходов металлических контейнерах с плотно закрывающейся крышкой.
Вероятность возникновения выше приведенных аварийных ситуаций низкая, так как на предприятии предусматривается сбор всех видов отходов в специальных контейнерах с последующей передачей специализированным предприятием (по договору).
На предприятии должен осуществляться учет возникших аварийных ситуаций и связанных с ними последствий. О возникших авариях предприятие оповещает контролирующие службы в области охраны окружающей среды.

Соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности при сборе, транспортировке и хранении отходов. 
Действия в аварийных ситуациях

Общие правила безопасности, накопления и хранения токсичных отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами и инструкциями.
Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся на предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Большая часть нетоксичных отходов: резинотехнических изделий, стекла, макулатуры и других, не содержат загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на существующую экосистему и человека.
Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферы и водостойкость, устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает складирование и временное хранение отходов в емкостях как на открытых площадках, так и в производственных помещениях.
Аварийными ситуациями при временном хранении нетоксичных отходов могут быть загорания.
При загорании тушение всех перечисленных отходов рекомендуется пеной (автопокрышек - только пеной), для чего места временного хранения оборудуются огнетушителями типа ОП-10 в количестве, соответствующем «Правилам пожарной безопасности в РК».
При этом возможно:
 Правилами экологической безопасности при обращении с этими видами отходов предусматривается:
1. В помещениях материалы (ветошь, песок).
2. Хранение замасленных материалов в производственных помещениях допускается в течение 1 суток.
3. Складирование и временное хранение указанных отходов осуществляется на специально оборудованных площадках в плотно закрывающихся металлических контейнерах.
4. Площадки для хранения емкостей с замасленными материалами (ветошью, песком, грунтом) оборудуются асфальтобетонным покрытием, исключающим возможную фильтрацию вод, загрязненных нефтепродуктами.
Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак могут оказывать отрицательное влияние на окружающую среду.
Ртуть является наиболее токсичным веществом для экосистемы и человека. Это вещество находится в лампах в состоянии, способном к активной воздушной, водной и физико-химической миграции.
Правила экологической безопасности обращения с ртутно-люминесцентными лампами, соответствуют требованиям, предъявляемым к условиям работы с ртутью, согласно СанПиН 1.10.083-94 Санитарные правила при работе с ртутью, её соединениями и приборами с ртутным заполнением.
При разрушении люминесцентных ламп их осколки должны быть собраны в контейнер для транспортировки (ни в коем случае не выбрасывать), а в случае отделения ртути ее нейтрализация осуществляется в 2 стадии:
1.  механическая - шарики ртути собирают влажной бумагой (фильтровальной или газетной),  после чего бумагу сразу не выбрасывают, а помещают в банку с пробкой и заливают раствором   (в 1 л воды 10 мл КМnO4 и 5 мл концентрированной соляной кислоты) и выдерживают в течение нескольких дней;
химическая – демеркуризация раствором хлорного железа, 20%-ным раствором FeCl3 обильно смачивают поверхности, куда попала ртуть, затем несколько раз протирают щеткой и оставляют до полного высыхания. Через 1-2 суток поверхность тщательно промывают мыльной, а затем чистой водой. Раствор хлорного железа готовят из расчета 10 л на 25-30 м2 площади помещения.
Основные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении всех видов работ можно классифицировать по следующим категориям:
- полные или частичные технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства;
- механические отказы, вызванные разрушением или износом технологического оборудования или его деталей; ошибки обслуживающего персонала;
- пожары, которые могут быть вызваны различными причинами.
Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных	условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).
Ежегодно на предприятии разрабатывается план мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
Реализация	данных мероприятий позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды. Однако, наиболее значимые последствия для окружающей	среды могут иметь различные аварийные ситуации, которые в процессе выполнения различного рода работ можно предусмотреть заранее.
Строгое соблюдение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды, связанные с воздействием шламонакопителя. Руководство предприятия в полной мере осознает свою ответственность по данной проблеме, и будет обеспечивать:
- безопасное	проектирование деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала;
-   соблюдение нормативных требований Республики Казахстан в области охраны окружающей среды на всех этапах хозяйственной деятельности.
Как показывает практика ведения аналогичных работ, наиболее значимые последствия для окружающей среды могут иметь различные аварийные ситуации, которые в процессе реализации проектируемых работ можно предусмотреть заранее.
Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:
- потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду;
- вероятности и возможности реализации таких событий;
- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события. С учетом, вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в рабочем проекте предусмотрен комплекс мероприятий и разработан план ликвидации аварийных ситуаций.
Контроль за безопасным обращением с отходами осуществляется при выполнении намеченных мер плана управления отходами и включает:
- идентификацию отходов по типу и уровню опасности; 
- минимизацию количества отходов;
- планирование организационно-технических мероприятий; 
- методы сбора и транспортировки отходов;
- варианты размещения и утилизации отходов.
На предприятии планируется регулярный контроль за объектами окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва). Контроль качества подземных вод, почв и атмосферного воздуха осуществляется на внешней границе санитарно-защитной зоны. В этом случае, санитарно-защитная зона должна рассматриваться как переходная (буферная) зона между предприятием с возможным высоким потенциалом ЗВ и природной средой с фоновым содержанием (или отсутствием) загрязняющих веществ. 
Отбор проб подземных вод, почв и атмосферного воздуха должен производиться ежеквартально в наиболее экстремальный сезон, когда загрязнение компонента окружающей среды будет максимальным:
- отбор водных проб производится в конце весны - начале лета, то есть в период наибольшего пополнения грунтовых вод фильтрационно-паводковыми водами с прилегающих территорий накопителя ОП (согласно РНД 03.3.0.4.01-96);
- отбор почвенных проб производится в конце лета – начале осени, то есть в период наибольшего накопления водорастворимых солей и загрязняющих веществ, поступивших с накопителя в виде абиотических наносов и	с загрязненными подземными водами (согласно РНД 03.3.0.4.01-96);
- отбор проб атмосферного воздуха производит в точках, расположенных на пересечении румбов   господствующих   направлений   ветра  и  контура   санитарно- защитной зоны, но не более чем через 500 м пост от поста - Количество постов должно составлять 4-5. Контроль качества атмосферного воздуха производиться не реже 1 раза в  год, согласно ОНД-90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы».
Производственный контроль за соблюдением правил хранения, и своевременным вывоз отходов осуществляется руководителем предприятия.Необходимые ресурсы
Реализация программы осуществляется за счет собственных финансовых средств филиала ТОО «Казфосфат» ГПК «Каратау».
Финансовая устойчивость филиала ТОО «Казфосфат» ГПК «Каратау» подтверждается финансовой отчетностью, проходящая ежегодный независимый аудит, включающая в себя: 
- ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный «Бухгалтерский баланс», при этом объекты бухгалтерского учета являются активами (имущество, товары материальных ценностей, земля, имущественные и личные неимущественные блага и права субъекта, имеющего стоимостную оценку), собственный капитал, обязательства филиала ТОО «Казфосфат» ГПК «Каратау» (денежные суммы, по которым данные активы и обязательства признаются компетентным органам и фиксируется в финансовой деятельности);
- хозяйственной деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о состоянии трудовых ресурсов, обязательств филиала ТОО «Казфосфат» ГПК «Каратау» в связи с вверенными ему ресурсами.
Финансовая устойчивость Компании позволяет ежегодно увеличивать вложения финансовых средств на выполнение природоохранных мероприятий, отсутствием задолженности по всем видам налоговых платежей в бюджет государства, в том числе и в бюджет охраны окружающей среды.
Примечание: * - объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
Кроме того, на реализацию мероприятий, определенных данной Программой, будут привлечены средства других организаций, кредиты, инвестиции и другие источники.

6. План мероприятий по реализации Программы.
План мероприятий является составной частью Программы и содержит совокупность действий/мероприятий, направленных на полное достижение цели и задач Программы, с указанием показателей результатов по мероприятиям (ожидаемые мероприятия), с определением сроков, исполнителей, формы завершения, необходимых затрат на реализацию программы и источников финансирования.

Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды

Методы сокращения объема отходов
Мероприятия по сокращению объема отходов предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов. 
Однако возможности сокращения объемов отходов ограничены, так как они в основном зависят от деятельности предприятия. 
Образование металлолома обусловлено проводимыми ремонтными работами и в соответствии с технологическим регламентом их срока службы. 

Повторное использование 
После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения объема отходов, определяется возможность их повторного использования. При этом отходы могут использоваться точно так же, как и исходный материал, в альтернативных или вспомогательных технологических процессах.
В настоящее время тема рециклинга отходов очень актуальна. Рециклинг - процесс возвращение отходов в круговорот "Производство - потребление", иначе говоря, повторное или многократное использование ресурсов. Повторное использование, переработка и правильная утилизация отходов позволяют значительно снизить количество мусора.

Регенерация/утилизация
Мероприятия по регенерации и утилизации отходов возможны как на собственном предприятии, так и на сторонних предприятиях. Отходы, подлежащие утилизации вывозятся на переработку на другие предприятия: металлолом, отработанные люминесцентные лампы, аккумуляторы и т.д.


Размещение и хранение отходов 
Временное хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов с учётом их изоляции и в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 
Одним из сооружений временного хранения (складирования) отходов являются контейнеры. При использовании подобных объектов исключается контакт размещённых в них отходах с почвой и водными объектами.  Рекомендуется:
· Хранить ТБО в контейнерах и контейнеры должны устанавливаться на площадке с твердым покрытием.
· Осуществлять ежедневную уборку территории от мусора с последующим поливом. В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать и вывозить совместно с ТБО. Сжигание мусора и опавшей листвы на территории запрещается.
· Содержать в чистоте и производить своевременную санобработку урн, мусорных контейнеров и площадки для размещения мусоросборных контейнеров, следить за их техническим состоянием.
Необходимо предотвращать потери отходов ТБО и других отходов при транспортировке. 

Сведения о производственном контроле при обращении с отходами
Все отходы производства и потребления временно складируются на территории предприятия и по мере накопления вывозятся по договорам в специализированные предприятия на переработку и на захоронение на собственные площадки/отвалы филиала ТОО «Казфосфат» ГПК «Каратау». Безопасное обращение с отходами предполагает их хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества отходов, особенно ТБО, и своевременный вывоз на переработку или захоронение на предприятия, которые имеют собственные полигоны либо на собственный полигон. Вещества, содержащиеся в отходах, не могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, т.к. обеспечивается их соответствующее хранение. В связи с этим проведение инструментальных замеров в местах временного складирования отходов не планируется. 
На существующее положение контроль необходимо производить за безопасным обращением с отходами, за соблюдением правил хранения отходов и за своевременным вывозом по договорам.



























План мероприятий ТОО «ГПК Казфосфат» направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды 
на 2023-2026 года
	№№ п.п
	Наименование мероприятия
	Объем запланированных работ
	Общая стоимость тыс.тг
	Источник финансирования
	Сроки выполнения
	План финансирования, тыс.тг
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Рудник Коксу и Кистас Туркестанская область

	1
	Передать отработанные люминесцентные лампы, трубчатые на демеркуризацию в специализированную организацию
	Снижение объемов размещения отработанных люминесцентных ламп на 0,018 т/год
	20,00
	ТОО «Казфосфат»
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	Снижение объемов размещения отработанных люминесцентных ламп на 0,018 т/год

	2
	Передать на переработку металлическую стружку, огарки сварочных электродов
	Снижение объемов размещения отходов на
10,114 т/год
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Снижение объемов размещения отходов на
10,114 т/год

	3
	Утилизация отработанного моторного масла для протирки деталей и механизмов основного и вспомогательного оборудования из металла
	Снижение объемов размещения отхода на 44,640 т/год
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Снижение объемов размещения отхода на 44,640 т/год

	4
	Передача отходов спец организациям для утилизации: (отходы краски, ТБО, промасленная ветошь, карбид кальция)
	Снижение размещении отходов на 7,5356 т/год
	60,00
	ТОО «Казфосфат»
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	Снижение размещении отходов на 7,5356 т/год

	5
	Контроль состояния контейнерных площадок
	На территории площадки 
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Всего по руд. Кок-Су и Кис-Тас:
	80,00
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	 

	Рудник Коксу, Кис-Тас - тас и Центральный Жамбылская область

	1
	Сортировка отходов согласно морфологическому составу на организованной специализированной площадки для сбора мусора в металлических контейнерах 
	металлолом (1,5%) – 0,113 т;
пластмасс 4% - 0,3т.;
бумага 3,5% - 0,263т 
от планируемого объема ТБО, после сортировки вторичное сырье будет реализовано спец. организациям для повторного использования
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Недопущение захламления территории площадки

	2
	Сбор, учет и своевременная сдача спец. организациям отходов производства
	Снижение объёмов отходов на 670,402 т/год
	40,00
	ТОО «Казфосфат»
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	Снижение объёмов отходов на 670,402 т/год

	3
	Использование доломита для ремонта собственных дорог
	Отвал 4А
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Сокращение отхода на 50 тыс.т/год

	4
	Использование вскрышных пород для ремонта и подсыпки карьерных дорог
	Снижение захоронения вскрышных пород на 500 тыс.т/год
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Сокращение отхода на 500 тыс.т/год

	 
	Всего по руд. Кок-Су и Центральный:
	40,00
	 
	 
	 
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	 

	ДСФ и ЦОФ Жамбылская область

	1
	Организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов, исключающей загрязнение почвы отходами производства и потребления ЦОФ и ДСФ
	Снижение объёма отходов на 188,418 т/год
	292,00
	ТОО «Казфосфат»
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	73,0
	73,0
	73,0
	73,0
	Снижение объёма отходов на 188,418 т/год

	2
	Контроль состояния контейнерных площадок ЦОФ и ДСФ
	На территории площадки
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	 

	3
	Передать отработанные люминесцентные лампы, трубчатые на демеркуризацию в специализированную организацию 
	Снижение объемов размещения отработанных люминесцентных ламп на 0,0597 т/год
	20,00
	ТОО «Казфосфат»
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	Снижение объемов размещения отходов на 0,0597 т/год

	4
	Передать на переработку в специализированную организацию (металлическую стружку, огарки сварочных электродов, лом черных металлов) ДСФ и ЦОФ
	Снижение объемов размещения отходов на
90,027 т/год - ЦОФ;
снижение объёма отходов на 3594,28 т/год -ДСФ
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Снижение объема размещения отхода на 3684,307 т/год

	5
	Передача отходов спец организациям для утилизации: (отходы краски, ТБО, смет с территории, пищевые отходы промасленная ветошь, карбид кальция, нефтешламы)
	Снижение размещении отходов на 30,738 т/год
	36,00
	ТОО «Казфосфат»
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	Снижение размещении отходов на 30,738 т/год

	6
	Сортировка отходов согласно морфологическому составу на организованной специализированной площадки для сбора мусора в металлических контейнерах
	Металлолом (1,5%) – 0,113 т;
пластмасс 4% - 0,3т.;
бумага 3,5% - 0,263т 
от планируемого объема ТБО, после сортировки вторичное сырье будет реализовано спец. организациям для повторного использования
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Недопущение захламления территории площадки

	7
	Использование отработанных масел для собственных нужд (опрыскивание думпкаров) ДСФ
	Снижение объёма отходов на 14,3799 т/год
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Снижение объёма отходов на 14,3799 т/год

	 
	Всего по ДСФ и ЦОФ:
	348,00
	 
	 
	 
	87,00
	87,00
	87,00
	87,00
	 

	Тогузбай и Донгулек Жамбылская область

	1
	Сортировка отходов согласно морфологическому составу на организованной специализированной площадки для сбора мусора в металлических контейнерах
	металлолом (1,5%) – 0,113 т;
пластмасс 4% -  0,3т.;
бумага 3,5% - 0,263т 
от планируемого объема ТБО, после сортировки вторичное  сырье будет реализовано спец. организациям для повторного использования
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Недопущение захламления территории площадки

	2
	Сбор, учет и своевременная сдача спец. организациям отходов производства
	Реализация сторонним потребителям до 100% 
	80,00
	ТОО «Казфосфат»
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	Недопущение захламления территории площадки

	 
	Всего по Тогузбай и Донгулек:
	80,00
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	 

	Городские объекты Жамбылская область

	1
	Сортировка отходов согласно морфологическому составу на организованной специализированной площадки, для сбора мусора в металлических контейнерах 
	металлолом (1,5%) – 0,113 т;
пластмасс 4% - 0,3т.;
бумага 3,5% - 0,263т 
от планируемого объема ТБО, после сортировки вторичное сырье будет реализовано спец. организациям для повторного использования
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Недопущение захламления территории площадки

	2
	Организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов, исключающей загрязнение почвы отходами производства
	На территории площадки
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
	Предотвращение загрязнения почвы и подземных вод

	3
	Контроль состояния контейнерных площадок
	На территории площадки
	финансовых затрат не требует 
	-
	январь 2023г.
	декабрь 2026г.
	-
	-
	-
	-
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