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Разработано для  ТОО «ГПК Казфосфат»


Расчет выбросов ЗВ на 2023-2026 г.
ТОО «КЭСО Отан Тараз» 2023 г.


Источник выброса №	6001	Склад №20
Источник выделения №	1	Разгрузка фосфоритовых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
*** материал фосфоритовые руды ( по аналогу карьерного известняка) Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106
3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)
x (1-у)
,г/сек
, т/год
(3.1.1)
(3.1.2)










где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
(влажность материала от 1% до 3%)
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
(крупность материала менее 1000 мм)
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1400000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:




	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	4,000
	20,160


2 Разгрузка кремневых руд

*** кремневыеруДы ( по аналогу карьерного известняка)
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	120000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	4,000
	1,728



3 Хранение фосфоритовых руд
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:Источник выделения №

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y)	, т/год (3.2.5)
где
к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается
влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	200
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2кТд°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
Источник выделения №
4 Хранение кремневых руд

	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,07488
	1,552712


Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y)	, т/год (3.2.5)
где
к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается
влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	200
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2кТд°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,07488
	1,552712



Погрузка фосфоритовых руд в БелАзы
Источник выделения №

*** материал фосфоритовые руды ( по аналогу карьерного известняка)
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106
3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)
x (1-у)
,г/сек
, т/год
(3.1.1)
(3.1.2)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1400000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:Источник выделения №

	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,400
	2,016




*** кремневые руды ( по аналогу карьерного известняка)
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	0,1
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	140000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,333
	0,168
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Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
*** материал фосфоритовые руды ( по аналогу карьерного известняка) Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106(3.1.1)
(3.1.2)

	 x(1-g)
3600	,г/сек
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-g)	, т/год
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1400000
rj - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
Г=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	4,000
	20,16


Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-g)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-g) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S	- поверхность пыления в плане, м2;	S=	1260
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
rj - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
Г= 0
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,1415232
	2,9346


9
Источник выброса №	6002	Склад №21
Источник выделения № 1	Разгрузка фосфоритовых руд
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Источник выделения №	2 Хранение фосфоритовых руд
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Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x (1-4)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-g)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1400000
4 - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
4=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	1,200
	6,048
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Источник выброса №
Источник выделения №
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600
Мсек=
+C4 x C5 x k5 x q' x S x n
,г/сек
(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле: Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]
,т/год
(3.3.2)
где -
С1 -
коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С2 -
С1=	3
коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;
Vcc=N x L/n =
0,4 км/час
где -
число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
С3 -
число автомашин, работающих на площадке;
коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
С2=
2
N =
3
L =
0,8
n=
6
С3=
0,5

С4 -
коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как
соотношение: Sфакт./S
где -
С4=
1,45
Sфакт. -
S -
фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2; поверхность пыления в плане, м2;
S= 17
С5 -
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости транспорта по формуле: Уоб> \V1 x V2/3.6. м/с
движения
где -
v1 -
v2 -
k5 -
наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с; средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;
коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.
С7 -
коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С5=
1,26
v1=
6
v2 =
20
1.4);

k5=
0,8
С7=
0,01

q1 -
пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;
q1=	1450
q' -
пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица
3.1.1);
Тсп -
Тд -
количество дней с устойчивым снежным покровом;
количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2хТд°
Тсп=
q' =	0,003
58
Тд=
24	Тд=	67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

6003	Транспортировка руд со складов №20 и №21 на склады №0-12
318 1 Технологический транспорт


Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.




Продолжительность работы автотранспорта, час/год6760 час/год

Соответственно
Источник выделения №
2 Работа автотранспорта

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,4704496
	9,7552429


322

321






Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам: годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/годТ= 6760	час/год

М- раход топлива , т/год
M=g х Т = 87,8800
т/год

g- расход топлива, т/часg = 0,013	т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
Соответственно получим:
Код вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
328
Сажа
0,0559722
1,36214
330
Диоксид серы
0,0722222
1,7576
301
Диоксид азота
0,0288889
0,70304
304
Оксид азота
0,0046944
0,114244
337
Оксид углерода
0,3611111
8,788
703
Бенз(а)пирен
1,156E-06
2,812E-05
2754
Углеводороды предельные С12-С19
0,1083333
2,6364


	330 Диоксид серы
	0,02

	301 Диоксид азота
	0,01

	337 Оксид углерода
	0,1


328 Сажа
0,0155
703 Бенз(а)пирен
3,2E-07
2754 Углеводороды предельные С12-С19
0,03


6004 Склады промежуточные №0-12Источник выброса №
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*** материал фосфоритовыеруДы ( по аналогу карьерного известняка)
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	424
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	2798400
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,509
	12,08909




2 Разгрузка кремневых рудИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
*** кремневые руды ( по аналогу карьерного известняка)
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	750
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	99750
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,900
	0,43092


3 Хранение фосфоритовых рудИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S	- поверхность пыления в плане, м2;	S=	21000
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	2,35872
	48,91042



Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	3600
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,404352
	8,384643




Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:Мсек=
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек
(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:
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Источник выделения №	5	Планировочные работы на складах фосфоритовых руд

#
Источник выделения №	5	Планировочные работы на складах фосфоритовых руд

Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год
(3.3.2)
где -
коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1).
Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С1= 1
С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;
Vcc=N x L/n =
0,4 км/час
где -
N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
n - число автомашин, работающих на площадке;
С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
С2=
2
N =
20
L =
0,02
n=
1
С3=
0,5

С4 коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где -
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2; S - поверхность пыления в плане, м2;
С4=	1,45
S= 8
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени
заполнения;
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с
где -	С5=	1,26
v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6
v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20
k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);
k5=	0,1
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=	0,01
q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450
q - пылевы,деление с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);
q' =	0,003




	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,0045459
	0,094264


Продолжительность работы автотранспорта, час/год
Соответственно получим:
1200 час/год
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Источник выделения №	7	Планировочные работы на складах кремневых руд
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Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле: 2хТд°
24
Тсп=
58
Тд=
Тд=
67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
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Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	Т= 1200	час/год
М-раход топлива , т/год	M=g х Т =	15,6000 т/год
g- расход топлива, т/час	g = 0,013	т/час
qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
328 Сажа0,0155

330 Диоксид серы	0,02
301 Диоксид азота	0,01
337 Оксид углерода	0,1
703 Бенз(а)пирен	3,2E-07
2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03
Соответственно
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	328
	Сажа
	0,0559722
	0,2418

	330
	Диоксид серы
	0,0722222
	0,312

	301
	Диоксид азота
	0,0288889
	0,1248

	304
	Оксид азота
	0,0046944
	0,02028

	337
	Оксид углерода
	0,3611111
	1,56

	703
	Бенз(а)пирен
	1,156E-06
	4,992E-06

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,1083333
	0,468




Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:Мсек=
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек
(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год
(3.3.2)
где -
коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С1= 1
С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;
Vcc=N x L/n =
0,4 км/час
где -
N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
n - число автомашин, работающих на площадке;
С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
С2=
2
N =
20
L =
0,02
n=
1
С3=
0,5

С4 коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где -
С4=	1,45
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;
S= 8
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с
где -	С5=	1,26
v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6
v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20
k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);
k5=	0,1
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=	0,01
q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450
q - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица

	3.1.1);
	q' =
	0,003

	Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;
	Тсп=
	58

	Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
	
	

	Тд=	2хТд°
	
	

	24
	Тд=
	67


Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов


	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,0045459
	0,094264


100 час/год
Продолжительность работы автотранспорта, час/год
Соответственно
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]Источник выделения №
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]8 Работа автотранспорта



Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/годТ= 100	час/год
M=g х Т =	1,3000	т/год
g = 0,013	т/час
0,0155
0,02
0,01
0,1
3,2E-07
0,03

М- раход топлива , т/год g- расход топлива, т/час qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
328 Сажа
330 Диоксид серы
301 Диоксид азота
337 Оксид углерода
703 Бенз(а)пирен
2754 Углеводороды предельные С12-С19
Соответственно
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	328
	Сажа
	0,0559722
	0,02015

	330
	Диоксид серы
	0,0722222
	0,026

	301
	Диоксид азота
	0,0288889
	0,0104

	304
	Оксид азота
	0,0046944
	0,00169

	337
	Оксид углерода
	0,3611111
	0,13

	703
	Бенз(а)пирен
	1,156E-06
	4,16E-07

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,1083333
	0,039



Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	2800000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,200
	4,032




Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,1
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	5000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,125
	0,0045


328
Источник выделения №	9	Погрузка фосфоритовых руд в БелАзы

#
Источник выделения №	10 Погрузка кремневых руд в БелАзы

329
Источник выделения №	10 Погрузка кремневых руд в БелАзы





6005
Транспортировка руд со складов №0-12 на приемный бункер
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]1 Технологический транспорт
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:
Мсек=
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600
+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек
(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год
(3.3.2)

где -
коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузоподС1 -

С1=	3
С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;
330
Источник выброса №
Источник выделения №

#
Источник выброса №
Источник выделения №

где -
Vcc=N x L/n =
0,5 км/час
N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
n -
С3 -
С4 -
число автомашин, работающих на площадке;
коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
С2=
2
N =
2,5
L =
1,2
n=
6
С3=
0,5

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где -
Sфакт. -
С4=
1,45
С5 -
фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
поверхность пыления в плане, м2;
S=
17
степени
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала заполнения;
коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vo6) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с
движения
С5= v1= v2 =
где -
v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;
v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;
k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4); k5=
1,26
6
20
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=
0,01 q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;
q1=	1450
q - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);
q' =
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле: 2хТд°
Тсп=
0,003
58
Тд=



24 Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый331 период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часовПродолжительность работы автотранспорта, час/год
Соответственно

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,4762496
	9,8755117


4670 час/год

[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]Источник выделения № 2 Работа автотранспорта
Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с
где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	Т= 4670	час/год
М-раход топлива , т/год	M=g х Т = 60,7100 т/год
g- расход топлива, т/час	g = 0,013	т/час
qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
328 Сажа0,0155

330 Диоксид серы	0,02
301 Диоксид азота	0,01
337 Оксид углерода	0,1
703 Бенз(а)пирен	3,2E-07
2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03
Соответственно
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	328
	Сажа
	0,0559722
	0,941005

	330
	Диоксид серы
	0,0722222
	1,2142

	301
	Диоксид азота
	0,0288889
	0,48568

	304
	Оксид азота
	0,0046944
	0,078923

	337
	Оксид углерода
	0,3611111
	6,071

	703
	Бенз(а)пирен
	1,156E-06
	1,943E-05

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,1083333
	1,8213







6006 Склад №21 А
1 [bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]Разгрузка кремневых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
*** материал фосфоритовые руды ( по аналогу карьерного известняка)
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x (l-r|)	(3-l.l)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-rj)
где	kl - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.l.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	20000
r - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
r=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	1,200
	0,0864




Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-у)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-у) где
к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	1320
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
	
	q'=
	0,003

	Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;
	Тсп=
	58

	Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
	
	

	2xTa°
Тд=
	
	

	24
	Тд=
	67



Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0
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Источник выделения №

#
Источник выделения №	2 Хранение кремневых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
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Источник выделения №	2 Хранение кремневых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Соответственно получим:
Код
вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2907
Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
0,1482624
3,0743691





Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x (l-r|)	(3-l.l)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-rj)
где	kl - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.l.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	20000
r - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
r=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	1,200
	0,0864




Источник выброса №
Источник выделения №
6007 Транспортировка руд со склада №21А на приемный бункер
[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]1 Технологический транспорт
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:
Мсек=
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600
+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек
(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год
(3.3.2)

где -
коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С1=	3
С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;
334
Источник выделения №	3	Погрузка кремневых руд в БелАзы

348

347

где -
Vcc=N x L/n =
0,4 км/час
N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
С3 -
число автомашин, работающих на площадке;
коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
С2=
2
N =
4
L =
0,4
n=
4
С3=
0,5





С4 -
где -
Sфакт. -
С4=
1,45
С5 -
фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
поверхность пыления в плане, м2;
S=
17
степени
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала заполнения;
коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с
движения

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S


где -	С5=	1,26
v1 -	наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6
v2 -	средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20
k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);
k5=	0,8
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=	0,01
q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450
q - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица
3.1.1) ;
q' =	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

Тд=	2хТд°
24	Тд=	67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часовПродолжительность работы автотранспорта, час/год
Соответственно

[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]Источник выделения №
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]2 Работа автотранспорта

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,3136331
	6,5034953


96 час/год



Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12»
июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год М- раход топлива , т/год g- расход топлива, т/часТ= 96
M=g х Т = 1,2480
g = 0,013
час/год т/год т/час
0,0155

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
328 Сажа
330 Диоксид серы	0,02
301 Диоксид азота	0,01
337 Оксид углерода	0,1
703 Бенз(а)пирен	3,2E-07
2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03
Соответственно
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	328
	Сажа
	0,0559722
	0,019344

	330
	Диоксид серы
	0,0722222
	0,02496

	301
	Диоксид азота
	0,0288889
	0,009984

	304
	Оксид азота
	0,0046944
	0,0016224

	337
	Оксид углерода
	0,3611111
	0,1248

	703
	Бенз(а)пирен
	1,156E-06
	3,994E-07

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,1083333
	0,03744




Источник выброса №
6008 Приемный бункер

1 Разгрузка фосфоритовых руд из БелазовИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	6600000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	1,200
	28,512




2 Разгрузка кремневых рудИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	120000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,600
	0,5184




3 Разгрузка фосфоритовых руд из думпкаровИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	1,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1290000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	1,200
	5,5728




6009	Ремонтные работы на складахИсточник загрязнения №
Источник выделения №

1 Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
qcek
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	600	кг/год
Вчас =	3	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды марганца	К m =	1,1	табл.1
Фтористый водород	К m =	0,4
Оксиды железа	К m =	9,9
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответсвенно получим:
Код вещества
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
143
Оксиды марганца
0,0009167
0,00066
342
Фтористый водород
0,0003333
0,00024
123
Оксиды железа
0,00825
0,00594

Источник выделения №
2 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55
Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog
qcek
Вгод * К m * (1-n)
1000000
Вчас * К m * (1-n)
3600
,т/год
, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200	кг/год
Вчас =	1,25	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды железа
К m =
13,9 табл.1
Оксиды марганца
К m =
1,09
Фтористый водород
К m =
0,93
Фториды
К m =
1
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
К m =
1
Оксид азота
К m =
2,7
Оксид углерода
К m =
13,3

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 160
Соответственно получим:
Код вещества
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
123
Оксиды железа
0,0048264
0,00278
143
Оксиды марганца
0,0003785
0,000218

Оксиды азота
0,0009
0,00054
301
Диоксид азота
0,00075
0,000432


304
Оксид азота
0,0001219
0,0000702
337
Оксид углерода
0,00462
0,00266
342
Фтористый водород
0,0003229
0,000186
344
Фториды
0,0003472
0,0002
2908
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
0,0003472
0,0002

Источник выброса №
3 Сварка металлов пропан-бутаном
Расчет выбросов загрязняющих веществ
М=
год
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год (5.1)
сек
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек
(5.2)

В -расход применяемого материала, кг/годкг/год кг/час

Вгод =	600
Вчас =	3,75
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год	Т= 160
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,015625
	0,009

	301
	Диоксид азота
	0,0125
	0,0072

	304
	Оксид азота
	0,0020313
	0,00117



Источник выброса №	6010	Склад №15
Источник выделения № 1	Хранение руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x кд x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y)	, т/год (3.2.5)
где
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
к5=	0,8
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);	k7=	0,1
k6 -коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	к6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	2000
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения; q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
	
	q'=
	0,003

	Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;
	Тсп=
	58

	Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
	
	

	2xTa°
Тд=	24
	Тд=
	67


Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
О - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8). у=	0

Соответственно получим:
	Код
	Наименование
	Выбросы в
	

	вещ-ва
	загрязняющего
	атмосферу
	

	
	вещества
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,2246
	4,65814



6011 Ремонтные работы в отделении крупного дробленияИсточник загрязнения №
Источник выделения №

1 Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ


Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
qcek
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек






В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	600	кг/год
Вчас =	3	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды марганца	К m =	1,1	табл.1
Фтористый водород	К m =	0,4
Оксиды железа	К m =	9,9
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	143
	Оксиды марганца
	0,0009167
	0,00066

	342
	Фтористый водород
	0,0003333
	0,00024

	123
	Оксиды железа
	0,00825
	0,00594



2 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55Источник выделения №

Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
qcek
Вгод * К m * (1-n)
1000000
Вчас * К m * (1-n)
3600
,т/год
, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200	кг/год
Вчас =	1,00	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =
	13,9 табл.1

	Оксиды марганца
	К m =
	1,09

	Фтористый водород
	К m =
	0,93

	Фториды
	К m =
	1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m =
	1

	Оксид азота
	К m =
	2,7

	Оксид углерода
	К m =
	13,3



П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,0038611
	0,00278

	143
	Оксиды марганца
	0,0003028
	0,000218

	
	Оксиды азота
	0,0008
	0,00054

	301
	Диоксид азота
	0,0006
	0,000432




	304
	Оксид азота
	0,0000975
	0,0000702

	337
	Оксид углерода
	0,00369
	0,00266

	342
	Фтористый водород
	0,0002583
	0,000186

	344
	Фториды
	0,0002778
	0,0002

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,0002778
	0,0002



3 Сварка металлов пропан-бутаномИсточник выброса №

Расчет выбросов загрязняющих веществ
М=
год
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год (5.1)
сек
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек
(5.2)



В -расход применяемого материала, кг/годкг/год кг/час

Вгод =	600
Вчас =	3,00
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0125
	0,009

	301
	Диоксид азота
	0,01
	0,0072

	304
	Оксид азота
	0,001625
	0,00117





Расчет выброса вредных веществ при транспортировке материала по ленточному конвейеру
Источник выброса №	6012	Транспортировка руд по галерейному конвейеру №3
Источник выделения №	1	Транспортировка фосфоритовых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 250

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,8
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р 0,06048
	0,1374106



[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj =1,5
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 250k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).С5= 1,26

Подробнее см. формулу 3.3.1;
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,8
П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	п= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 67
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к 0,0567
	0,0037989





Расчет выброса вредных веществ при транспортировке материала по ленточному конвейеру
Источник выброса №	6013	Транспортировка руд по галерейному конвейеру №4
Источник выделения №	1	Транспортировка фосфоритовых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 250

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,8
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2450
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код
	Наименование
	Выбросы в
	

	вещ-ва
	загрязняющего
	атмосферу
	

	
	вещества
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р 0,06048
	0,148176



[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 250k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).С5= 1,26

Подробнее см. формулу 3.3.1;
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,8
П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	п= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 67
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к 0,06048
	0,0040522



349 Источник выброса №	6014 Отделение среднего дробления
Источник выделения №	1	Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №5
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	П= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0095256
	0,0432843



[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №5
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,
(3.7.2)

где
Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.
Tj= 134350

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0095256
	0,0012764



[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]3 Разгрузка фосфоритовых руд с конвейера №5 на конвейер №11Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 10"x M ,г/сек	(3-1-1)
, т/год	(3.1.2)

	3000	
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-у)
k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	450
Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Gгод=	2044800
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,027
	0,441677



Разгрузка кремневых руд с конвейера №5 на конвейер №11
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприят3и5й1 по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -пИсточник выделения №

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10" 	3000	x M ,г/сек	(3-1-1)
, т/год	(3.1.2)

а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-у)
k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,01
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,05
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	448
Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;
Grog=	60032
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
у=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,269
	0,129669



[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]5	Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №10Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60
k4= 0,1 352k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vo6) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	П= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0095256
	0,0432843



[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]Источник выделения № 6 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №10
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ^об) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0095256
	0,0012764



7	Разгрузка фосфоритовых руд с конвейера №10 на конвейер №12
Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприят3и5й3 по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
*** материал фосфориты ( по аналогу известняка дробленного)
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	3600	 x (И)	,г/сек	(3-U)
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-у)	, т/год (3.1.2)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,05
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	450
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	2044800
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
у=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,720
	11,77805



[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]Источник выделения № 8 Разгрузка кремневых руд с конвейера №10 на конвейер №12
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
*** материал фосфориты ( по аналогу известняка дробленного)
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106 	3600	 x (1-у) ,г/сек	(3-1-1) а валовой выброс по формуле:, т/год (3.1.2)



Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгoд х (1-у)


k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,05
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки	(таблица	3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	60032
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
у=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,717
	0,345784


356

357




6014 Ремонтные работы в отделении крупного дробленияИсточник загрязнения №
Источник выделения №

[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]9 Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
qcek=
Вгод * К m * (1-n)
1000000
Вчас * К m * (1-n)
3600
,т/год
, г/сек



В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	600	кг/год
Вчас =	3	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды марганца	К m	=1,1 табл.1
0,4
9,9
n = 0
200

Фтористый водород	К m	=
Оксиды железа	К m	=
П - степень очистки воздуха в аппарате Т- продолжительность работы , час/год
Т=
Соответсвенно получим:Источник выделения №

	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	143
	Оксиды марганца
	0,0009167
	0,00066

	342
	Фтористый водород
	0,0003333
	0,00024

	123
	Оксиды железа
	0,00825
	0,00594



[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]10 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55
Расчет выбросов загрязняющих веществ
(■')|од
ф:ек=
Вгод * К m * (1-n)
1000000
Вчас * К m * (1-n)
3600
,т/год
, г/сек



В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200	кг/год
Вчас =	1,00	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =
	13,9 табл.1

	Оксиды марганца
	К m =
	1,09

	Фтористый водород
	К m =
	0,93

	Фториды
	К m =
	1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m =
	1

	Оксид азота
	К m =
	2,7

	Оксид углерода
	К m =
	13,3



П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответственно получим:

Код вещества
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу
г/с |	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,0038611
	0,00278

	143
	Оксиды марганца
	0,0003028
	0,000218

	
	Оксиды азота
	0,0008
	0,00054

	301
	Диоксид азота
	0,0006
	0,000432

	304
	Оксид азота
	0,0000975
	0,0000702

	337
	Оксид углерода
	0,00369
	0,00266

	342
	Фтористый водород
	0,0002583
	0,000186

	344
	Фториды
	0,0002778
	0,0002

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,0002778
	0,0002



[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]Источник выброса №	11 Сварка металлов пропан-бутаном
Расчет выбросов загрязняющих веществ
	Мгод=
	Вгод * К m * (1-п)
	,т/год
	(5.1)

	
	1000000
	
	

	
	Вчас * К m * (1-п)
	
	

	мсек=
	3600
	, г/сек
	(5.2)



В -расход применяемого материала, кг/год
	В= год
	600
	кг/год

	В= час
	3,00
	кг/час


К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота К m= 15 табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0
Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0125
	0,009

	301
	Диоксид азота
	0,01
	0,0072

	304
	Оксид азота
	0,001625
	0,00117







[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]Источник выброса №
[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]12 Заточной станок d=350


350 мм
0,2
300 час/год
1 шт.
2 шт.
(2)

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004
D - диаметр шлифовального круга, г/с;
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2);	k =
Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);
	Наименование вещества
	Q
г/сек

	Пыль абразивная
	0,011

	Взвешенные вещества
	0,016



Т -фактический годовой фонд времени работы
одной еденицы оборудования, час;	Т=
n - число одновременно работающих станков, шт;
N - число станков на балансе предприятия, шт;
Пыль абразивная
секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0022 г/сек	(1)
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =	0,004752 т/год

Взвешенные вещества
секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0032 г/сек(1)
0,006912 т/год
(2)

годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы
г/с
	Выбросы
т/год

	2930
	Пыль абразивная
	0,0022
	0,004752

	2902
	Взвешенные вещества
	0,0032
	0,006912



Расчет выбросов от систем отделения крупного дробления (ОКД) ДСФ
	№
	№
	
	Время
	Высота
	Диаметр
	Скорость
	Объем
	Наименование
	Степень
	Концентрация
	Код ве-
	Наименование
	Выбросы в атмосферу

	источ-
	источ-
	
	работы
	выб-
	
	ГВС
	ГВС
	пылегазоулавли-
	очистки
	на
	щества
	вещества
	
	
	

	ника
	ника
	Наименование источника
	час
	роса
	устья
	м/сек
	м3/сек
	вающего (ПГУ)
	
	входе,
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	м
	трубы
	
	
	оборудования
	
	мг/м3
	
	
	
	
	

	Выб.
	Выд.
	
	
	
	м
	
	
	
	%
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	т/г

	СекунДный выброс вреДного вещества Mi(r/cek) = [V * C/1000] =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГоДовой
	выброс вреДного вещества Mi(т/гоД) = ^1(г/сек) * t *
	3600]/1000000 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	1
	Дробилка КД № 1 ОКД
	2272
	20
	0,78
	17,43
	8,324
	Скруббер "Полый"
	88
	766,3
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,7654
	91,96
	6,2607

	
	
	
	67
	20
	0,78
	17,43
	8,324
	Скруббер "Полый"
	88
	766,3
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,7654
	91,96
	0,1846

	0002
	1
	Дробилка КД № 2 ОКД
	2272
	20
	0,78
	17,43
	8,324
	Скруббер "Полый"
	88,5
	793,4
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,7595
	91,24
	6,2120

	
	
	
	67
	20
	0,78
	17,43
	8,324
	Скруббер "Полый"
	88,5
	793,4
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,7595
	91,24
	0,1832




Расчет выбросов от систем отделения среднего дробления (ОСД) ДСФ
	№ источника
Выб.
	№ источника
Выд.
	Наименование источника
	Время работы час
t
	Высота выброса м
	Диаметр, сечение устья трубы м
	Скорость
ГВС
м/сек
	Объем
ГВС
м3/сек
V
	Наименование пылегазоулавливающего (ПГУ) оборудования
	Эффективность ПГУУ
%
	Концентрация на входе, мг/м3 С
	Код вещества
	Наименование
вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	т/г

	СекунДный выброс вреДного вещества. Mi(r/cek>
	= [V * C/1000 ] =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГоДовой выброс вреДного вещества. Mi(m/rod) =
	[М^г/сек)
	t * 3600]/1000000 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0003
	1
	Дробилка КСД №5,6
	4544
	35
	0,5
	19,39
	3,805
	Циклон ЦН-15-800
	85
	741,9
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,4234
	111,29
	6,9268

	0003
	
	
	134
	35
	0,5
	19,39
	3,805
	Циклон ЦН-15-800
	85
	741,9
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,4234
	111,29
	0,2043

	0004
	1
	Дробилка КСД №7,8
	4544
	35
	0,65
	17,43
	5,781
	Циклон ЦН-15-800
	84
	724,6
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,6702
	115,94
	10,9638

	0004
	
	
	134
	35
	0,65
	17,43
	5,781
	Циклон ЦН-15-800
	84
	724,6
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,6702
	115,94
	0,3233

	0005
	1
	Дробилка КМД №3
	4544
	35
	0,5
	18,67
	3,805
	Скруббер "Полый"
	90,2
	750,3
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2798
	73,53
	4,5767

	0005
	
	
	134
	35
	0,5
	18,67
	3,805
	Скруббер "Полый"
	90,2
	750,3
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2798
	73,53
	0,1350

	0006
	1
	Дробилка КМД №4
	4544
	35
	0,6
	10,95
	3,805
	Скруббер "Полый"
	88,1
	693,3
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,3139
	82,50
	5,1353

	0006
	
	
	134
	35
	0,6
	10,95
	3,805
	Скруббер "Полый"
	88,1
	693,3
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,3139
	82,50
	0,1514

	0007
	1
	Пересыпка с конвейера №15 на конвейер №16
	4544
	35
	0,65
	11,02
	3,805
	Скруббер "Полый"
	90
	584,5
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2224
	58,45
	3,6381

	0007
	
	
	134
	35
	0,65
	11,02
	3,805
	Скруббер "Полый"
	90
	584,5
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2224
	58,45
	0,1073

	0008
	1
	Пересыпка на повторное дробление №1
	4544
	35
	0,75
	8,37
	3,805
	Скруббер "Полый"
	90,5
	683,3
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2470
	64,91
	4,0405

	0008
	
	
	134
	35
	0,75
	8,37
	3,805
	Скруббер "Полый"
	90,5
	683,3
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2470
	64,91
	0,1192

	0009
	1
	Пересыпка на повторное дробление №2
	4544
	35
	0,75
	8,91
	3,805
	Скруббер "Полый"
	90,5
	726,1
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2625
	68,98
	4,2935

	0009
	
	
	134
	35
	0,75
	8,91
	3,805
	Скруббер "Полый"
	90,5
	726,1
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2625
	68,98
	0,1266

	0010
	1
	Пересыпка с конвейера №1112 на конвейер №13-14
	4544
	35
	0,75
	12,96
	3,805
	Скруббер "Полый"
	90
	665,7
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2533
	66,57
	4,1436

	0010
	
	
	134
	35
	0,75
	12,96
	3,805
	Скруббер "Полый"
	90
	665,7
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2533
	66,57
	0,1222


358

359





368

367




Источник выброса №	6015	Отделение сортировки
Источник выделения №	1	Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №11
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =165

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0299376
	0,1360365



[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №11
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =165k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).С5= 1,26 k5= 0,6

Подробнее см. формулу 3.3.1;
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	п= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0299376
	0,0040116


Источник выделения №	3 Разгрузка фософритовых руд с конвейера №11 на конвейер №13

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“
	36800	 x (И)	,г/сек	(3ЛД)



а валовой выброс по формуле:
	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	450
Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;


Grog=	2044800
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,072
	1,177805


Источник выделения № 4 Разгрузка кремневых руд с конвейера №11 на конвейер №13

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 106
	3600	 x <H)	,г/сек (3-1Л) а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,05
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448
Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Gгод=	60032
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
у=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,717
	0,345784




[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]Источник выделения № 5 Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №12
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =165

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0299376
	0,1360365



6 [bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]Транспортировка кремневых руд по конвейеру №12Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =165k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).С5= 1,26 k5= 0,6

Подробнее см. формулу 3.3.1;
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	п= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:Источник выделения №

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0299376
	0,0040116



7 Разгрузка фософритовых руд с конвейера №12 на конвейер №14
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“
	36800	 x (И)	,г/сек	(3ЛД)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала,


т/ч;	G4ac= 450
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	2044800
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]У=	0
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,072
	1,177805



Источник выделения № 8 Разгрузка кремневых руд с конвейера №12 на конвейер №14
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106 	3600	 x (1-у) ,г/сек	(3-L1) а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгoд х (1-у)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448
Gгoд - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Gгoд=	60032
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
у=	0
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,072
	0,034578



6015	Отделение сортировки
[bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]9 Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №13
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =95

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0150822
	0,0685335



[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]Источник выделения № 10 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №13
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =95

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134
#
Источник выброса №
Источник выделения №

369
Источник выброса №
Источник выделения №

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.


Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0150822
	0,002021


Источник выделения № 11 Разгрузка фосфоритовых руд с конвейера №13 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	36800	 x (И) ,г/сек	(3-1Л)
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	450
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	2044800
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165]У=	0Источник выделения №

	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	2,520
	41,22317


Соответственно получим:
12	Разгрузка кремневых руд с конвейера №13 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
370

371

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106 	36800	 x (1-у) ,г/сек (3-1-1) а валовой выброс по формуле:


Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)	368
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий	высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448
Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;
Grog=	60032
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
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Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	2,509
	1,210245



Источник выделения № 13 Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №14
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =95

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1
С5 - коэффициент, считывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544


При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2


следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0150822
	0,0685335



[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]Источник выделения № 14 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №14
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =95

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2450
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:Источник выделения №

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0150822
	0,0369514



[bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171]15	Разгрузка фософритовых руд с конвейера №14 в бункер
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 106 	36800	 x (И)	,г/сек	С3-1-1)
а валовой выброс по формуле:Мгод =
где

kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год (3.1.2)
k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
#

369

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
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k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	450
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	2044800
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
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Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	2,520
	41,22317



Источник выделения № 16 Разгрузка кремневых руд с конвейера №14 в бункер
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	ki x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“
1	2	3	4	5	7 36800 9	час	x (1-у)	,г/сек	(3.1.1)



а валовой выброс по формуле:
	Мгод =
	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгоg х (1-у)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (табли ца 3 . 1 . 1 ) . Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и


k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;	371
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчас-nроизвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	60032
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
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Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	2,509
	1,210245







6015 Отделение сортировкиИсточник загрязнения №
Источник выделения №

17 Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ
380

381

Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
qcek
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек





В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	600	кг/год
Вчас =	3	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды марганца	К m =	1,1	табл.1
Фтористый водород	К m =	0,4
Оксиды железа	К m =	9,9
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	143
	Оксиды марганца
	0,0009167
	0,00066

	342
	Фтористый водород
	0,0003333
	0,00024

	123
	Оксиды железа
	0,00825
	0,00594



18 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55Источник выделения №

Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
qcek
Вгод * К m * (1-n)
1000000
Вчас * К m * (1-n)
3600
,т/год
, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200	кг/год
Вчас =	1,00	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =
	13,9 табл.1

	Оксиды марганца
	К m =
	1,09

	Фтористый водород
	К m =
	0,93

	Фториды
	К m =
	1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m =
	1

	Оксид азота
	К m =
	2,7

	Оксид углерода
	К m =
	13,3



П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,0038611
	0,00278

	143
	Оксиды марганца
	0,0003028
	0,000218

	
	Оксиды азота
	0,0008
	0,00054

	301
	Диоксид азота
	0,0006
	0,000432




	304
	Оксид азота
	0,0000975
	0,0000702

	337
	Оксид углерода
	0,00369
	0,00266

	342
	Фтористый водород
	0,0002583
	0,000186

	344
	Фториды
	0,0002778
	0,0002

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,0002778
	0,0002



19 Сварка металлов пропан-бутаномИсточник выброса №

Расчет выбросов загрязняющих веществ
М=
год
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год (5.1)
сек
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек
(5.2)



В -расход применяемого материала, кг/годкг/год кг/час

Вгод =	600
Вчас =	3,00
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0125
	0,009

	301
	Диоксид азота
	0,01
	0,0072

	304
	Оксид азота
	0,001625
	0,00117





6015	Отделение сортировкиИсточник выброса №
Источник выделения №

20 Разгрузка фосфоритовых руд на конвейера №15
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10"
	36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1)
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	150
Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;
Grog=	681600
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177]У=	0Источник выделения №

	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,024
	0,392602


Соответственно получим:
21	Разгрузка кремневых руд с конвейера №11 на конвейер №13

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 10" 	3Б00	x (1-у) ,г/сек	(3.1.1)
, т/год	(3.1.2)

а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгoд х (1-у)
k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склk1=
0,04

k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	0,4
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки	(таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	134
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	17956
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,011
	0,005171



[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181]Источник выделения № 22 Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №15
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 233

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, считывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0369911
	0,1680875



[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183]Источник выделения № 23 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №15
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 233

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0369911
	0,0049568



[bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]24	Разгрузка фософритовых руд на конвейер №17Источник выделения №

[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189]Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x k x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10"	гл ч	, ,4
	3600	 x (H)	,г/сек	(3-L1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
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k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	200
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	908800
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
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Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,032
	0,523469



Источник выделения № 25 Разгрузка кремневых руд на конвейер №17
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 106 	3300	 x	,г/сек (3-1-1) а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгоg х (1-у)	, т/год (3.1.2)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8= k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	60032
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,072
	0,034578



6015 Отделение сортировкиИсточник выброса № Источник выделения №

[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]26 Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №17
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 107

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0169873
	0,0771904



[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197]Источник выделения № 27 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №17
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 107

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 
настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:380

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0169873
	0,0022763


Источник выделения №	28	Разгрузка фосфоритовых руд с конвейера №17 на конвейер №21

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10"
	36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1) а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	200
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	548800
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]У=	0
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,032
	0,316109


Соответственно получим:
29	Разгрузка кремневых руд с конвейера №17 на конвейер №21

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -пИсточник выделения №

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 10"


	3600	 x (1-у),г/сек
(3.1.1)



а валовой выброс по формуле: 381
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
Где	ki - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	60032
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
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Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,072
	0,034578


Источник выделения № 30	Разгрузка фосфоритовых руд с конвейера №17 на конвейер №23

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	ki x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“
1	2	3	4	5	7 36800 9	час	x (1-у)	,г/сек	(3.1.1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгoд х (1-у)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5


k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа rpeBQiepa (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	200
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	560000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,032
	0,32256


Источник выделения № 31 Разгрузка рудной мелочи на конвейер №18

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 10"
	3600	 x (1-y)	,г/сек (3ЛД) а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)	, т/год (3.1.2)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица	3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Gгод=	1136000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
у=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,040
	0,654336




[bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201]Источник выделения №
[bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203]32	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №18
383

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 102

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается ио формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов иыли от конвейеров, эксилуатирующихся в иомещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует доиолнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно иункту 2.3 настоящего документа, ири этом иринимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно иолучим:Источник выделения №

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0161935
	0,0735834



[bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207]33 Разгрузка рудной мелочи с конвейера №18 на конвейер №19
[bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от иредириятий ио ироизводству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Ресиублики Казахстан от «18» аиреля 2008 года №100 -и
[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211]Максимальный разовый объем иылевыделений от всех этих источников рассчитывается ио формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GЧас x 10"
	36800	 x (И)	,г/сек	С3-1-1)


а валовой выброс ио формуле:

	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и иросева средней иробы с выделением фракции иыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
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[bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225]k8=	1
[bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227]k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
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Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,040
	0,327168





(2)

(2)



350 мм k =	0,2
Т= 300 час/год
1 шт.
2 шт.

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004
D - диаметр шлифовального круга, г/с;
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2);
Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);
	Наименование вещества
	Q г/сек

	Пыль абразивная
	0,011

	Взвешенные вещества
	0,016



Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;
Пыль абразивная секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n= 0,0022 г/сек (1) годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =	0,004752 т/год	(2)
Взвешенные вещества секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n= 0,0032 г/сек (1) годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =	0,006912 т/год
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование веществ
	Выбросы а
г/с
	Выбросы
т/год

	2930
	Пыль абразивная
	0,0022
	0,004752

	2902
	Взвешенные вещества
	0,0032
	0,006912



Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004 Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328р.
Т- время работы покрасочного цеха1500 ч/год
1 кг/час
1,5 т/год
100 %
28 %
72 %
0
0%

тм Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час тф	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год	1500 кг/год
fp	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2
Зр1	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
Зр2	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
Зх Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
П Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий
За Доля краски , потерянной в виде аэрозоля, (% мас.) Табл. 3
При покраске (летучая часть)
G= Зп.и*/р*ЗрГ*Зх'1000000*3,6)*(1-п), г/с,
М= (тф*[р*ЗрГ*Зх'1000000)*(1-п), т/гоД,
Взвешенные вещества (нелетучая (сухая часть))
G = (тм* За * (100- fp)/10000 * 3,6)* (1-п) =	0	г/с
М = (тф* За * (100 -фр) /10000 )* (1-п) =	0	т/гоД
	Код
	Наименование
	Содержан
	Максимал
	Валовый

	загрязняю
	загрязняющего вещества
	Зх
	G
	М

	Склеивание и сушка транспортерной ленты клей 88 (аналог Р-4А)

	1401
	Ацетон
	15
	0,0116667
	0,063

	621
	Толуол
	70
	0,0544444
	0,294

	616
	Ксилол
	15
	0,0116667
	0,063




При сушке
G= (mM*fp*3p"*Зх/1000000*3,6)*(1-п), г/с,
М= (mф*fp*Зp"*Зх/1000000)*(1-п), т/гоД,
	Код загрязняю
	Наименование загрязняющего вещества
	Содержан
	Максимал
	Валовый

	
	
	Зх
	G
	М

	Склеивание и сушка транспортерной ленты, клей 88 (аналог Р-4А)

	1401
	Ацетон
	15
	0,030000
	0,16200

	621
	Толуол
	70
	0,140000
	0,75600

	616
	Ксилол
	15
	0,030000
	0,16200




Суммарный выброс
	Код
	Наименование загрязняющего
	Мах.выбр
	Валовый

	1401
	Ацетон
	0,041667
	0,225000

	621
	Толуол
	0,194444
	1,050000

	616
	Ксилол
	0,041667
	0,225000


#
Источник выброса № 6015 Отделение сортировки
Источник выделения № 35-36 Склеивание и сушка транспортерной ленты клей 88 (аналог Р-4А)

385
Источник выброса № 6015 Отделение сортировки
Источник выделения № 35-36 Склеивание и сушка транспортерной ленты клей 88 (аналог Р-4А)




Расчет выбросов от систем отделения сортировки (ОС) ДСФ
	№ источника
Выб.
	№ источника
Выд.
	Наименование источника
	Время работы час
t
	Высота выброса м
	Диаметр, сечение устья трубы м
	Скорость
ГВС
м/сек
	Объем
ГВС
м3/сек
V
	Наименование пылегазоулавливающего (ПГУ) оборудования
	Эффективность ПГУУ
%
	Концентрация на входе, мг/м3 С
	Код вещества
	Наименование
вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	т/г

	СекунДный выброс вреДного вещества. Mi(r/cek) = [V * C/1000 ] =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГоДовой выброс вреДного вещества. Mi(т/гоД) = [М.1(гвекК
	* t * 3600]/1000000 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0011
	1
	Грохот №5
	4544
	35
	0,75
	19,46
	8,593
	Скруббер "Полый"
	86,5
	641,3
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,7439
	86,58
	12,1697

	0011
	
	
	134
	35
	0,75
	19,46
	8,593
	Скруббер "Полый"
	86,5
	641,3
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,7439
	86,58
	0,3589

	0012
	1
	Грохот №6
	4544
	35
	0,75
	16,13
	7,122
	Скруббер "Полый"
	89,4
	711
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,5368
	75,37
	8,7805

	0012
	
	
	134
	35
	0,75
	16,13
	7,122
	Скруббер "Полый"
	89,4
	711
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,5368
	75,37
	0,2589

	0013
	1
	Грохот №7
	4544
	35
	0,75
	16,13
	7,122
	Скруббер "Полый"
	89
	657,3
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,5149
	72,30
	8,4236

	0013
	
	
	134
	35
	0,75
	16,13
	7,122
	Скруббер "Полый"
	89
	657,3
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,5149
	72,30
	0,2484

	0014
	1
	Грохот №8
	4544
	35
	0,75
	16,15
	7,131
	Скруббер "Полый"
	88,1
	616,7
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,5233
	73,39
	8,5608

	0014
	
	
	134
	35
	0,75
	16,15
	7,131
	Скруббер "Полый"
	88,1
	616,7
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,5233
	73,39
	0,2525

	0015
	1
	Грохот №9
	4544
	35
	0,5
	16,31
	3,201
	Скруббер "Полый"
	87
	677,1
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2818
	88,02
	4,6092

	0015
	
	
	134
	35
	0,5
	16,31
	3,201
	Скруббер "Полый"
	87
	677,1
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2818
	88,02
	0,1359

	0016
	1
	Грохот №10
	4544
	35
	0,8
	6,97
	3,502
	Скруббер "Полый"
	89
	651,6
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2510
	71,68
	4,1061

	0016
	
	
	134
	35
	0,8
	6,97
	3,502
	Скруббер "Полый"
	89
	651,6
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2510
	71,68
	0,1211

	0017
	1
	Грохот №11
	4544
	35
	0,75
	8,14
	3,594
	Скруббер "Полый"
	89
	738
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2918
	81,18
	4,7727

	0017
	
	
	134
	35
	0,75
	8,14
	3,594
	Скруббер "Полый"
	89
	738
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2918
	81,18
	0,1407

	0018
	1
	Грохот №12
	4544
	35
	0,5
	23,16
	4,545
	Скруббер "Полый"
	88,5
	725,1
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,3790
	83,39
	6,1997

	0018
	
	
	134
	35
	0,5
	23,16
	4,545
	Скруббер "Полый"
	88,5
	725,1
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,3790
	83,39
	0,1828

	0019
	1
	Грохот №13
	4544
	35
	0,5
	19,13
	3,754
	Скруббер "Полый"
	88,6
	788,2
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,3373
	89,85
	5,5179

	0019
	
	
	134
	35
	0,5
	19,13
	3,754
	Скруббер "Полый"
	88,6
	788,2
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,3373
	89,85
	0,1627

	0020
	1
	Грохот №14
	4544
	35
	0,75
	8,53
	3,767
	Скруббер "Полый"
	88,5
	792
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,3431
	91,08
	5,6125

	0020
	
	
	134
	35
	0,75
	8,53
	3,767
	Скруббер "Полый"
	88,5
	792
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,3431
	91,08
	0,1655

	0021
	1
	Грохот №15
	4544
	35
	0,71
	9,95
	3,937
	Скруббер "Полый"
	88,5
	713
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,3228
	82,00
	5,2807




	0021
	
	
	134
	35
	0,71
	9,95
	3,937
	Скруббер "Полый"
	88,5
	713
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,3228
	82,00
	0,1557

	0022
	1
	Грохот №16
	4544
	35
	0,75
	6,33
	2,795
	Скруббер "Полый"
	88,5
	657
	2909
	Пыль неорганическая:
ниже 20% двуокиси
	0,2112
	75,56
	3,4545

	0022
	
	
	134
	35
	0,75
	6,33
	2,795
	Скруббер "Полый"
	88,5
	657
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2112
	75,56
	0,1019

	0023
	1
	Грохот №17
	4544
	35
	0,75
	9,14
	4,036
	Скруббер "Полый"
	88,5
	704
	2909
	Пыль неорганическая:
ниже 20% двуокиси
	0,3268
	80,96
	5,3452

	0023
	
	
	134
	35
	0,75
	9,14
	4,036
	Скруббер "Полый"
	88,5
	704
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,3268
	80,96
	0,1576

	0024
	1
	Грохот №18
	4544
	35
	0,75
	8,3
	3,665
	Скруббер "Полый"
	88,5
	704
	2909
	Пыль неорганическая:
ниже 20% двуокиси
	0,2967
	80,96
	4,8538

	0024
	
	
	134
	35
	0,75
	8,3
	3,665
	Скруббер "Полый"
	88,5
	704
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2967
	80,96
	0,1431

	0025
	1
	Грохот №19
	4544
	35
	0,75
	8,3
	3,665
	Скруббер "Полый"
	88,5
	704
	2909
	Пыль неорганическая:
ниже 20% двуокиси
	0,2967
	80,96
	4,8538

	0025
	
	
	134
	35
	0,75
	8,3
	3,665
	Скруббер "Полый"
	88,5
	704
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2967
	80,96
	0,1431

	0026
	1
	Перегрузка с конвейера №19 на конвейер №23
	4544
	35
	0,75
	14,95
	6,601
	Скруббер "Полый"
	90,1
	804
	2909
	Пыль неорганическая:
ниже 20% двуокиси
	0,5254
	79,60
	8,5949

	0026
	
	
	134
	35
	0,75
	14,95
	6,601
	Скруббер "Полый"
	90,1
	804
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,5254
	79,60
	0,2535


386

387




Источник выброса №	6016	ПУ-1
Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №23
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =114

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0206842
	0,0939888


394

393




Расч
	№ источника
Выб.
	№ источника
Выд.
	Наименование источника
	Время работы час
	Высота выброса м
	Диаметр
устья трубы м

	СекунДный выброс вреДного вещества Mi(r/cek) = [V * C/1000 ] =
ГоДовой выброс вреДного вещества Mi(т/гоД) = р^г/сек) * t * 3600]/1000000 =
	
	
	

	0027
	1
	Перегрузка с конвейера №23 на конвейер №25
	4544
	15
	0,5

	0028
	1
	Перегрузка с конвейера №25 на конвейер №26
	4544
	15
	0,5

	0029
	1
	Перегрузка с конвейера №257 на конвейер №210
	4544
	15
	0,5

	0030
	1
	Перегрузка с конвейера №176, 177 на конвейер №210
	4544
	15
	0,5



ет выбросов от систем ПГУУ ПУ-1 ДСФ
	Скорость
	Объем
	Наименование
	Степень
	Концентрация
	Код ве-
	Наименовани

	ГВС
	ГВС
	пылегазоулавли-
	очистки
	на
	щества
	вещества

	м/сек
	м3/сек
	вающего (ПГУ)
	
	входе,
	
	

	
	
	оборудования
	%
	мг/м3
	
	



	14,8
	2,905
	Скруббер "Полый"
	80
	749,4
	2909
	Пыль неорган двуокиси кре

	17,86
	3,505
	Скруббер "Полый"
	91,1
	831,6
	2909
	Пыль неорган двуокиси кре

	16,99
	3,334
	Циклон ЦН-15-800
	89,1
	781,7
	2909
	Пыль неорган двуокиси кре

	16,84
	16,84
	Циклон ЦН-15-800
	91
	743
	2909
	Пыль неорган двуокиси кре



	ие
	Выбросы в атмосферу

	
	г/с	I мг/мЗ I	т/г

	

	ническая: ниже 20% емния
	0,4354
	149,88
	7,1225

	ническая: ниже 20% емния
	0,2594
	74,01
	4,2436

	ническая: ниже 20% емния
	0,2841
	85,21
	4,6470

	ническая: ниже 20% емния
	1,1261
	66,87
	18,4210





Источник выброса №	6017	Конвейер № 24
Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =114

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0180986
	0,0411201



[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243]Источник выделения №	2	Разгрузка рудной мелочи с конвейера №24 на галерейный склад
[bookmark: bookmark244][bookmark: bookmark245]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
[bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10“
	36800	 x (И)	,г/сек	(3-1Л)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних


воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4= 1 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	568000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	14,000
	114,5088



6018 Галерейные конвейераИсточник выброса № Источник выделения №

1 [bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251]Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №25
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =56

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0088906
	0,0201994



[bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]Источник выделения №	2	Разгрузка рудной мелочи с конвейера №25 на конвейер №26
[bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
[bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257]Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10"	гл ч	, ,4
	36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
к1=	0,04
к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
к2=	0,02
к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
к3=	1,2
к4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
к4=	0,005
к5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью



понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);	395
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица	3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	568000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,040
	0,327168



[bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261]Источник выделения № 3 Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №26
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =114

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, считывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:Источник выделения №

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0180986
	0,0411201



4 [bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263]Разгрузка рудной мелочи с конвейера №26 на галерейный склад
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей
среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п	396
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	36800	 x (И)	,г/сек	(3-1Л)
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;
Grog=	568000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	14,000
	114,5088







6019 Галерейные конвейераИсточник выброса № Источник выделения №

1 [bookmark: bookmark266][bookmark: bookmark267]Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №19
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =128

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0203213
	0,0923399



[bookmark: bookmark268][bookmark: bookmark269]Источник выделения № 2 Транспортировка кварцитовой мелочи по конвейеру №19
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =128

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134
#

397

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 


настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:398

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0203213
	0,0027231



Источник выделения № 3 Разгрузка рудной мелочи с конвейера №19 на конвейер №20
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	36800	 x (И)	,г/сек	(3ЛД)
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1136000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,040
	0,654336



4 Разгрузка кварцитовой мелочи с конвейера №19 на конвейер № 20Источник выделения №



Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п


Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле: 399
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10" 	3600	x (И)	,г/сек
, т/год (3.1.2)

а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки	(таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	750
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	100500
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,120
	0,057888



5 Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №20Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =193

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой
местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)400

где	'lj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0306407
	0,1392312



6 [bookmark: bookmark274][bookmark: bookmark275]Транспортировка кварцитовой мелочи по конвейеру №20Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =193

k4= 0,1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уобц материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0306407
	0,0041059



7 [bookmark: bookmark276][bookmark: bookmark277]Разгрузка рудной мелочи с конвейера №20 на конвейер №20АИсточник выделения №

[bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
[bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281]Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
[bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark283]Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 10" 	3600	
[bookmark: bookmark284][bookmark: bookmark285]а валовой выброс по формуле:
[bookmark: bookmark286][bookmark: bookmark287]Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y)
[bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289]k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;x (И) ,г/сек	(3-l-D
, т/год	(3.1.2)
где

k1=	0,04401
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица	3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала	в течение года, т/год;
Grog=	1136000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark290][bookmark: bookmark291]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,040
	0,654336



Источник выделения № 8 Разгрузка кварцитовой мелочи с конвейера №20 на конвейер № 20 А
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	ki x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“	гл ч
1	2	3	4	5	7 36800 9	час	x (1-у)	,г/сек	(3.1.1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)	, т/год	(3.1.2)

	где
	к1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
к1=	0,04
к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
к2=	0,02
к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
к3=	1,2
к4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
к4=	0,005
к5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
к5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
к7=	0,5
к8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;


k8= 1 402
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	750
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	100500
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark293]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,120
	0,057888



6019 Галерейные конвейераИсточник выброса № Источник выделения №

[bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295]9	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №20А
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =12

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0019051
	0,0086569



[bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297]Источник выделения № 10 Транспортировка кварцитовой мелочи по конвейеру №20А
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =12

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2
следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0019051
	0,0002553



Источник выделения № 11 Разгрузка рудной мелочи с конвейера №20А на склад
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
*** материал фосфориты ( по аналогу известняка)
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106
	36800	 x (H) ,г/сек	(3-L1)
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,5
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1136000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark299]У=	0
Источник выделения №
12
Разгрузка кварцитовой мелочи с конвейера №20А на склад

Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	7,000
	114,5088




Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10" 	3600	x (И)	,г/сек
, т/год (3.1.2)

а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,5
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица	3.1.7);	В'=	0,7
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	750
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала	в течение года, т/год;
Grog=	100500
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark300][bookmark: bookmark301]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	21,000
	10,1304
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Источник выброса №	6020	Конвейер №21
Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №21
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 320

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0508032
	0,1154249



2 [bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303]Транспортировка кремневых руд по конвейеру №21Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 320k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).С5= 1,26 k5= 0,6

Подробнее см. формулу 3.3.1;
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);
П- эффективность применяемых средств иылеио,давления. доли единицы.	п= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0508032
	0,0068076



Расчет выбросов от систем ПГУУ участка погрузки ДСФ
	№ источника
Выб.
	№ источника
Выд.
	Наименование источника
	Время работы час
t
	Высота выброса м
	Диаметр, сечение устья трубы м
	Скорость
ГВС
м/сек
	Объем
ГВС
м3/сек
V
	Наименование пылегазоулавливающего (ПГУ) оборудования
	Эффективность ПГУУ
%
	Концентрация на входе, мг/м3 С
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	т/г

	СекунДный выброс вреДного вещества Mi(r/cek) = [V * C/1000 ] =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГоДовой выброс вреДного вещества Mi(т/гоД) = [^^(г'сек)
	* t * 3600]/1000000 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0031
	1
	Перегрузка на конвейер №22
	4544
	15
	0,65
	15,06
	4,995
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	91
	764,7
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,3438
	68,82
	5,6235

	0031
	
	
	134
	15
	0,65
	15,06
	4,995
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	91
	764,7
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,3438
	68,82
	0,1658

	0032
	1
	Перегрузка с конвейера №11/2 на конвейер №12
	4544
	15
	0,6
	11,91
	3,366
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	90,5
	810,5
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2592
	77,00
	4,2397

	0032
	
	
	134
	15
	0,6
	11,91
	3,366
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	90,5
	810,5
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2592
	77,00
	0,1250

	0033
	1
	Перегрузка с конвейера №12 на конвейер №13
	4544
	15
	0,62
	11,16
	3,368
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	88,8
	1067,7
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,4028
	119,58
	6,5884

	0033
	
	
	134
	15
	0,62
	11,16
	3,368
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	88,8
	1067,7
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,4028
	119,58
	0,1943

	0034
	1
	Перегрузка с конвейера №13 на конвейер №14
	4544
	15
	0,71
	8,43
	3,336
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	90
	773,9
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2582
	77,39
	4,2233

	0034
	
	
	134
	15
	0,71
	8,43
	3,336
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	90
	773,9
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2582
	77,39
	0,1245

	0035
	1
	Перегрузка с конвейера №11/1 на конвейер №12 начало
	4544
	15
	0,62
	11,16
	3,368
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	90,3
	871,7
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2848
	84,55
	4,6586

	0035
	
	
	134
	15
	0,62
	11,16
	3,368
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	90,3
	871,7
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2848
	84,55
	0,1374

	0035
	1
	Перегрузка с конвейера №11/1 на конвейер №12 конец
	4544
	15
	0,6
	11,8
	3,335
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	90,5
	801
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2538
	76,10
	4,1514

	0035
	
	
	134
	15
	0,6
	11,8
	3,335
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	90,5
	801
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2538
	76,10
	0,1224

	0036
	1
	Перегрузка с конвейера №30/2 на конвейер №32
	4544
	15
	0,6
	11,8
	3,335
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	89,6
	801
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2778
	83,30
	4,5447

	0036
	
	
	134
	15
	0,6
	11,8
	3,335
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	89,6
	801
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2778
	83,30
	0,1340

	0037
	1
	Перегрузка с конвейера №31-32 на конвейер №33
	4544
	15
	0,6
	11,8
	3,335
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	90
	801
	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси
	0,2671
	80,10
	4,3699

	0037
	
	
	134
	15
	0,6
	11,8
	3,335
	Циклон ЦН-15-800, Циклон
СИОТ
	90
	801
	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	0,2671
	80,10
	0,1289
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Источник выброса №	6021	Конвейер № 22
Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №22
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 390

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,619164
	0,7033703



[bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305]Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №22
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 390k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4). Подробнее см. формулу 3.3.1;
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.

С5= 1,26 k5= 0,6 n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	'lj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,619164
	0,082968


Источник выделения №	3	Разгрузка рудной мелочи с конвейера №22 в машину Ш2К-750

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	ki x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10"	гл ч	/o , ,4
	3600	 x (H)	,г/сек	(3-L1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	ki - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту	пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Gгод=	284000


у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8). у=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	3,000
	12,2688


Источник выделения № 4 Разгрузка кремневой руды с конвейера №22 в машину №Ш2К-750

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106
	3800	 x (1-у) ,г/сек	(3-L1) а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448
Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Gгод=	60032
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
у=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	5,376
	2,593382




Источник выброса №	6022	Машина Ш2К-750
Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру Ш2К-750
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =12

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0190512
	0,0216422



[bookmark: bookmark306][bookmark: bookmark307]Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд по конвейеру Ш2К-750
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =12k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4). Подробнее см. формулу 3.3.1;
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.

С5= 1,26 k5= 0,6 n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	'lj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к0,0190512
	0,0025529


Источник выделения №	3	Разгрузка рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад №1

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	ki x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10"	гл ч	/o , ,4
	36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	ki - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту	пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Gгод=	142000




у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309]У=	0Источник выделения №

	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	14,000
	28,6272


Соответственно получим:
4 Разгрузка кремневой руды с конвейера Ш2К-750 на склад №1

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G43G x 10"
	3600	
а валовой выброс по формуле: Мгод =
k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)
x (1-у)	,г/сек
, т/год
(3.1.1)
(3.1.2)

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;где

k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
1,2 от внешних
k4=
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=
1
влажностью
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
0,6
0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k7=
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=
Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Gгод= у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
у=
448
30016
Код
вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2907
Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
25,088
6,051226

Соответственно получим:
5	Разгрузка рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад №2
Источник выделения №



Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по
производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106
	36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1) а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	142000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark310][bookmark: bookmark311]У=	0Источник выделения №

	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	14,000
	28,6272


Соответственно получим:
6 Разгрузка кремневой руды с конвейера Ш2К-750 на склад №2

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 10" 	3Б00	x (1-у) ,г/сек	(3.1.1)
, т/год	(3.1.2)

а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгoд х (1-у)
k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки игде

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1= 0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448
Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;
Grog=	30016
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	25,088
	6,051226




422
k2= 0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6
настоящего документа;

421
Источник выброса №	6023	Конвейер № 22 А
Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №22А




Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 100

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:Источник выделения №

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р 0,15876
	0,1803514



2 [bookmark: bookmark314][bookmark: bookmark315]Разгрузка рудной мелочи с конвейера №22А на конвейер № 24
[bookmark: bookmark316][bookmark: bookmark317]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
[bookmark: bookmark318][bookmark: bookmark319]Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10"	гл ч	, ,4
	36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
к1=	0,04
к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл


k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;
Grog=	284000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark320][bookmark: bookmark321]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	8,000
	32,7168





Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 390

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:Источник выделения №

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,619164
	0,7033703



2 [bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark323]Разгрузка рудной мелочи с конвейера №24 на машину Ш2К-750
[bookmark: bookmark324][bookmark: bookmark325]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
[bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327]Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x k x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10"	гл ч	, ,4
	36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл


k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	284000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark328][bookmark: bookmark329]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	3,000
	12,2688
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k2= 0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6
настоящего документа;

#
k2= 0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6
настоящего документа;





Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =12

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,0190512
	0,0216422



[bookmark: bookmark330][bookmark: bookmark331]Источник выделения №	2	Разгрузка рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад №3
[bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark333]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
[bookmark: bookmark334][bookmark: bookmark335]Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас X 10"	гл ,	, ,4
	36800	 x (И)	,г/сек	(3-L1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл


k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	142000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	14,000
	28,6272


Источник выделения № 3 Разгрузка рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад №4

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	ki x k2 x кз x к,- x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“	гл ч
1	2	3	4	5	7 36800 9	час	x (1-у)	,г/сек	(3.1.1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгоg х (1-у)	, т/год	(3.1.2)

	где
	к1 - весовая доля пылевой фракции в материале (табли ца 3 . 1 . 1 ) . Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
к1=	0,04
к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
к2=	0,02
к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
к3=	1,2
к4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
к4=	1
к5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
к5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);



k7= 0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица	3.1.7);	В'=	0,7
Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	142000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark338][bookmark: bookmark339]У=	0
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	14,000
	28,6272


#

425




1 Хранение фосфоритовых рудИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	300
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,025272
	0,52404


Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	300
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,025272
	0,52404
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3 Погрузка фосфоритовых руд в БелАзыИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,5
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,6
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,6
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1136000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	28,800
	117,7805




Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,5
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,6
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,6
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	101
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	10201
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	2,909
	1,05764




5 [bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341]Планировочные работы на складеИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:
430
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Источник выделения №	4 Погрузка кварцитовой мелочи в БелАзы

Мсек=
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600
+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек
(3.3.1)



а валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год
(3.3.2)



где -
С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С1=	1
	С2=
	2

	N =
	20

	L =
	0,02

	n=
	1

	С3=
	0,5


С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;Vcc=N x L/n =
0,4 км/час

где -
N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
n - число автомашин, работающих на площадке;
С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
С4 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где -С4=	1,45

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S= 8
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с
где -	С5=	1,26
v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6
v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20
k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);
k5=	0,1
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=	0,01
q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450
q' - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица
3.1.1) ;
q' =	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
Тд=	2хТд°
24	Тд=	67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часовПродолжительность работы автотранспорта, час/год
Соответственно

[bookmark: bookmark342][bookmark: bookmark343]Источник выделения №
[bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark345]6 Работа автотранспорта

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,0045459
	0,094264


200 час/год
432

433






Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с
где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/годТ=	200	час/год
M=g х Т =	2,6000	т/год
g =	0,013	т/час

М- раход топлива , т/год
g- расход топлива, т/час qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
	328 Сажа
	0,0155

	330 Диоксид серы
301 Диоксид азота
337 Оксид углерода
	0,02
0,01
0,1

	703 Бенз(а)пирен
2754 Углеводороды предельные С12-С19
	3,2E-07
0,03



Соответственно
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	328
	Сажа
	0,0559722
	0,0403

	330
	Диоксид серы
	0,0722222
	0,052

	301
	Диоксид азота
	0,0288889
	0,0208

	304
	Оксид азота
	0,0046944
	0,00338

	337
	Оксид углерода
	0,3611111
	0,26

	703
	Бенз(а)пирен
	1,156E-06
	8,32E-07

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,1083333
	0,078




Источник выброса №
Источник выделения №
6027	Транспортировка руд со склада под течкой на склады готовой продукции №8-10
[bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark347]1 Работа технологического транспорта
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:
Мсек=
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600
+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек
(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год
(3.3.2)

где -
С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С1=	3
С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;
	С2=
	2

	N =
	20

	L =
	0,8

	n=
	4

	С3=
	0,5


Vcc=N x L/n = где -4 км/час

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
n - число автомашин, работающих на площадке;
С3 - коэффициент, ущипывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
С4 - коэффициент, ущипывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S
С4=	1,45где -

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S= 17
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=уУ1 x V2/3,6, м/с
где -	С5=	1,26
v1 -	наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6
v2 -	средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20
k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);
k5=	0,7
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=	0,01
q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450
q' - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);
	
	q' =
	0,003

	Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;
	Тсп=
	58

	Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
	
	

	Тд=	2хТд°
	
	

	24
	Тд=
	67


Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый
период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часовПродолжительность работы автотранспорта, час/год
Соответственно

[bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark349]Источник выделения №
[bookmark: bookmark350][bookmark: bookmark351]2 Работа автотранспорта

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,3962289
	8,2162032


1136 час/год



Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/годТ= 1136
M=g х Т = 14,7680
g = 0,013
час/год т/год т/час

М- раход топлива , т/год
g- расход топлива, т/час
qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
328 Сажа	0,0155
330 Диоксид серы	0,02
301 Диоксид азота	0,01
337 Оксид углерода	0,1
703 Бенз(а)пирен	3,2E-07
2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03
Соответственно
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	328
	Сажа
	0,0559722
	0,228904

	330
	Диоксид серы
	0,0722222
	0,29536

	301
	Диоксид азота
	0,0288889
	0,118144

	304
	Оксид азота
	0,0046944
	0,0191984

	337
	Оксид углерода
	0,3611111
	1,4768

	703
	Бенз(а)пирен
	1,156E-06
	4,726E-06

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,1083333
	0,44304



6028 Склады готовой продукции №8-10
1 Разгрузка фосфоритовых руд
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x (1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,5
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,6
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,6
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1136000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	24,000
	98,1504


Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,5
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	2407
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,168971
	3,503791


434
Источник выброса №
Источник выделения №
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
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Источник выделения №	2 Хранение фосфоритовых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
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Источник выделения №	2 Хранение фосфоритовых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п





Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-g)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,6
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1136000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	14,400
	58,89024


Источник выделения №	3	Погрузка фосфоритовых руд в вагоны
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Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Источник выделения №	3	Погрузка фосфоритовых руд в вагоны
#
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству
строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п




Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:
#
Источник выделения №	4	Планировочные работы на складе
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных
материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
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Источник выделения №	4	Планировочные работы на складе
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных
материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Мсек=
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600
+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек



(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:
МгоД=	0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/гоД(3.3.2)

где -
коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С1=	1
С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;
где -
Vcc=N x L/n =
0,4 км/час
N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
С3 -
число автомашин, работающих на площадке;
коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
С2=
2
N =
20
L =
0,02
n=
1
С3=
1


С4 -
где -
Sфакт. -
С4=
1,45
фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S


S=

поверхность пыления в плане, м2;
С5 -
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала заполнения;
коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с
степени
движения
где -
С5=
v1 -
v1=
v2 -
k5 -
наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с; средняя скорость движения транспортного средства, км/ч; коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);
v2 =
k5=
С7 -
коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=
q1 -
q' -
1,26
6
20
0,1
0,01 пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;
q1=	1450
пылевы,деление с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица
3.1.1);
q' =
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
Тсп=
0,003
58
















2хТд‘Тд=

24	Тд=	67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
[bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark357]Продолжительность работы автотранспорта, час/год200 час/год
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Соответственно получим:
Код вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2909
Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
0,004707
0,0976048

[bookmark: bookmark352][bookmark: bookmark353]Источник выделения №
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Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год М- раход топлива , т/год g- расход топлива, т/часТ=	200	час/год
M=g х Т =	2,6000	т/год
g =	0,013	т/час
0,0155

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
328 Сажа
330 Диоксид серы	0,02
301 Диоксид азота	0,01
337 Оксид углерода	0,1
703 Бенз(а)пирен	3,2E-07
2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03
Соответственно
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	328
	Сажа
	0,0559722
	0,0403

	330
	Диоксид серы
	0,0722222
	0,052

	301
	Диоксид азота
	0,0288889
	0,0208

	304
	Оксид азота
	0,0046944
	0,00338

	337
	Оксид углерода
	0,3611111
	0,26

	703
	Бенз(а)пирен
	1,156E-06
	8,32E-07

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,1083333
	0,078




Источник выброса № 6029 Транспортировка кварцитов со склада под течкой на склады кварцитовой мелочи №7,11
Источник выделения № 1 Работа технологического транспорта
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:Мсек=
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек
(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год
(3.3.2)



где -
С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С1=	1
С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;
где -
Vcc=N x L/n =
4 км/час
N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
n - число автомашин, работающих на площадке;
С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
С2=	2
N =	20
L =	0,8
n=	4
С3=	0,5

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где -
С4=
1,45

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;S - поверхность пыления в плане, м2;	S= 17
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения

транспорта по формуле: Уоб=^У1 x V2/3,6, м/с
где -	С5=	1,26
v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6
v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20
k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);
k5=	0,7
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=	0,01
q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450
q' - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);
q' =	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
_	2хТд°
Тд= 	
24	Тд=	67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
Продолжительность работы автотранспорта, час/год101 час/год

Соответственно
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,3060067
	6,3453552



2 Работа автотранспорта
Источник выделения №
Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qr = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qr = Q'i * 106 / Т * 3600, г/с
где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год М- раход топлива , т/год g- расход топлива, т/час
Т= 101	час/год
M=g х Т =	1,3130	т/год
g = 0,013	т/час
qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
328 Сажа
0,0155
330 Диоксид серы	0,02
301 Диоксид азота	0,01
337 Оксид углерода	0,1
703 Бенз(а)пирен	3,2E-07
2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03
Соответственно
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	328
	Сажа
	0,0559722
	0,0203515

	330
	Диоксид серы
	0,0722222
	0,02626

	301
	Диоксид азота
	0,0361111
	0,01313

	301
	Диоксид азота
	0,0288889
	0,010504

	304
	Оксид азота
	0,0046944
	0,0017069

	337
	Оксид углерода
	0,3611111
	0,1313

	703
	Бенз(а)пирен
	1,156E-06
	4,202E-07

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,1083333
	0,03939






































6030 Склады кварцитовой мелочи №7,11Источник выброса №
Источник выделения №

1 Разгрузка кварцитовой мелочи
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-g)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,5
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,6
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	134000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
5=

Соответственно получим:
Код
вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2907
Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
24,000
11,5776


2 Хранение кварцитовой мелочиИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	1160
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за
рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0
Соответственно получим:Источник выделения №

	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,097718
	2,026289



3 Погрузка кварцитовой мелочи в вагоны
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106x (1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,6
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
[bookmark: bookmark358][bookmark: bookmark359]k9=	1
[bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark361]В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
[bookmark: bookmark362][bookmark: bookmark363]Gчас-nроизвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	1000
[bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark365]Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
[bookmark: bookmark366][bookmark: bookmark367]Gгоg=	134000
[bookmark: bookmark368][bookmark: bookmark369]у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
[bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373]Соответственно получим:
Код вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2907
Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
14,400
6,94656

[bookmark: bookmark374][bookmark: bookmark375]Источник выделения №
[bookmark: bookmark376][bookmark: bookmark377]4	Планировочные работы на складе
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
Мсек= 	
3600
+C4 x C5 x k5 x q' x S x n
,г/сек
(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)] ,т/год (3.3.2)
где -
коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С1= 1
С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;
Vcc=N x L/n =
0,4 км/час
где -
N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
С3 -
число автомашин, работающих на площадке;
коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
С2=
2
N =
20
L =
0,02
n=
1
С3=
0,5

С4 -

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как
соотношение: Sфакт./Sгде -
Sфакт. -
С4=	1,45
фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;
S= 8
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vo6) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с
где -	С5=	1,26
v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6
v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20
k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);
k5= 0,1
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=	0,01
q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;
q1=	1450
q - иылев.ыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);
q' =	0,002
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
Тд=
2хТд°
24
Тд=	67
Тд°
суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
[bookmark: bookmark378][bookmark: bookmark379]Продолжительность работы автотранспорта, час/год
[bookmark: bookmark380][bookmark: bookmark381]100 час/год
Соответственно получим:
Код
вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2907
Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
0,0030843
0,0639563


[bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark383]Источник выделения № 5 Работа автотранспорта
Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с
где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	Т= 100час/год т/год

М- раход топлива , т/год
M=g х Т = 1,3000

g- расход топлива, т/час	g = 0,013т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
328 Сажа0,0155

330 Диоксид серы	0,02
301 Диоксид азота	0,01
337 Оксид углерода	0,1
703 Бенз(а)пирен	3,2E-07
2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03
Соответственно получим:
Код
вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
328
Сажа
0,0559722
0,02015
330
Диоксид серы
0,0722222
0,026
301
Диоксид азота
0,0288889
0,0104
304
Оксид азота
0,0046944
0,00169
337
Оксид углерода
0,3611111
0,13
703
Бенз(а)пирен
1,156E-06
4,16E-07
2754
Углеводороды предельные С12-С19
0,1083333
0,039




Источник выброса № 6031	Склады забалансовой мелочи №13,14
Источник выделения №	1 Хранение кварцитовой мелочи
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	8750
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
	Наименование
	Выбросы в

	вещ-ва
	загрязняющего
	атмосферу




	
	вещества
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,7371
	15,28451





6032	Галерейные склады № 1, 2, 3, 4Источник выброса №
Источник выделения №

1 Хранение фосфоритовых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	4440
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0

[bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385]Соответственно получим:
Код вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2909
Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
0,374026
7,755795

[bookmark: bookmark386][bookmark: bookmark387]Источник выделения №
[bookmark: bookmark388][bookmark: bookmark389]2	Планировочные работы на складе
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:
Мсек=
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600
+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек
(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год
(3.3.2)

где -
коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С1= 1
С2 _ коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

Vcc=N x L/n =
0,4 км/час
С2=	2
где -
N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
N =	20
где -
n - число автомашин, работающих на площадке;
С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
L =	0,02
n=	1
С3=	0,5
С4 -
коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S
С4=	1,45
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;
S= 8
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
С5 _ коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

где - С5=	1,26
v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6
v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20
k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);
k5= 0,1
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=	0,01
q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1= 1450
q - иылев.ыделеиие с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица
3.1.1) ;
q' =	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2хТд°Тд=

24Тд=	67

суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часовТд°

[bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395]Продолжительность работы автотранспорта, час/год1000 час/год

Соответственно получим:
Код
вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2909
Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
0,0045459
0,094264

[bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark391]Источник выделения №
[bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark393]3 Работа автотранспорта



Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qг = Qт * 106 / Т * 3600, г/с
где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	Т= 1000	час/год
М-раход топлива , т/год	M=g х Т =	13,0000 т/год
g- расход топлива, т/час	g = 0,013	т/час
qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
328 Сажа0,0155
0,02
0,01

330 Диоксид серы
301 Диоксид азота



	337 Оксид углерода
	0,1

	703 Бенз(а)пирен
2754 Углеводороды предельные С12-С19
	3,2E-07
0,03



Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	328
	Сажа
	0,0559722
	0,2015

	330
	Диоксид серы
	0,0722222
	0,26

	301
	Диоксид азота
	0,0361111
	0,13

	301
	Диоксид азота
	0,0288889
	0,104

	304
	Оксид азота
	0,0046944
	0,0169

	337
	Оксид углерода
	0,3611111
	1,3

	703
	Бенз(а)пирен
	1,156E-06
	4,16E-06

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,1083333
	0,39


















Источник выброса №

6033	Галерейные склады № 5, 6, 7, 8
Источник выделения №
1 Хранение фосфоритовых руд




Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	4440
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0

[bookmark: bookmark396][bookmark: bookmark397]Соответственно получим:
Код вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2909
Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
0,374026
7,755795

[bookmark: bookmark398][bookmark: bookmark399]Источник выделения №
[bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark401]2	Планировочные работы на складе
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:
Мсек=
C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1
3600
+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек
(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:
Мгод=
0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год
(3.3.2)

где -
коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод
С1= 1
С2 _ коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

Vcc=N x L/n =
0,4 км/час
С2=	2
где -
N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;
L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;
n - число автомашин, работающих на площадке;
С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);
N =	20
L =	0,02
n=	1
С3=	1
С4 -
коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где -
С4=	1,45
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;
S= 8
Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
С5 _ коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

где - С5=	1,26
v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6
v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20
k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);
k5= 0,1
С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;
С7=	0,01
q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1= 1450
q - иылев.ыделеиие с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица
3.1.1) ;
q' =	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2хТд°Тд=

24Тд=	67

суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часовТд°

[bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407]Продолжительность работы автотранспорта, час/год1000 час/год

Соответственно получим:
Код
вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2909
Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
0,004707
0,0976048

[bookmark: bookmark402][bookmark: bookmark403]Источник выделения №
[bookmark: bookmark404][bookmark: bookmark405]3 Работа автотранспорта



Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом
Расчет проводится по формулам:
годовой выброс
Qт = (М * qi), т/год
секундный выброс
Qг = Qт * 106 / Т * 3600, г/с
где -
Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	Т= 1000	час/год
М-раход топлива , т/год	M=g х Т =	13,0000 т/год
g- расход топлива, т/час	g = 0,013	т/час
qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т
328 Сажа0,0155
0,02
0,01

330 Диоксид серы
301 Диоксид азота



	337 Оксид углерода
	0,1

	703 Бенз(а)пирен
2754 Углеводороды предельные С12-С19
	3,2E-07
0,03



Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	328
	Сажа
	0,0559722
	0,2015

	330
	Диоксид серы
	0,0722222
	0,26

	301
	Диоксид азота
	0,0288889
	0,104

	304
	Оксид азота
	0,0046944
	0,0169

	337
	Оксид углерода
	0,3611111
	1,3

	703
	Бенз(а)пирен
	1,156E-06
	4,16E-06

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0,1083333
	0,39



















Источник выброса №	6034	Галерейные склады
Источник выделения №	1	Транспортировка дробленной руды по конвейеру №176
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 87

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,1381212
	0,1569057



[bookmark: bookmark408][bookmark: bookmark409]Источник выделения № 2 Транспортировка дробленной руды по конвейеру №177
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 87k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4). Подробнее см. формулу 3.3.1;
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.

С5= 1,26 k5= 0,6 n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	'lj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,1381212
	0,1569057



[bookmark: bookmark410][bookmark: bookmark411]Источник выделения № 3 Транспортировка дробленной руды по конвейеру №257А
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 87

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уобц материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,1381212
	0,1569057



[bookmark: bookmark412][bookmark: bookmark413]Источник выделения № 4 Транспортировка дробленной руды по конвейеру №257 Б
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по
производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 87

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,1381212
	0,1569057



Источник выброса №	6035	Конвейер №210
Источник выделения №	1	Транспортировка дробленной руды по конвейеру №210
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =165

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,261954
	0,5951595






Источник выброса №	6036	Конвейер №301 и №303
Источник выделения №	1	Транспортировка дробленной руды по конвейеру №301
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =110

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:Источник выделения №

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,174636
	0,396773



2 [bookmark: bookmark414][bookmark: bookmark415]Разгрузка дробленной руды с конвейера №301 на конвейер №303
[bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark417]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
[bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark419]Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10"	гл ч	, ,4
	36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
к1=	0,04
к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл




k2= 0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	569000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark420][bookmark: bookmark421]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,040
	0,327744



[bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark423]Источник выделения № 3 Транспортировка дробленной руды по конвейеру №303
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =110

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, считывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3
настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р 0,174636
	0,396773


Источник выделения № 4 Разгрузка дробленной руды с конвейера № 303 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	36800	 x (И) ,г/сек	(3-1Л)
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	250
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	569000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark425]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,070
	0,573552




6037	ЖД, 5 путьИсточник выброса №
Источник выделения №

1 Погрузка дробленной руды в думпкары
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106
	 x(1-g)	(3.1.1)
3600	,г/сек
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
где	к1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	569000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	40,000
	81,936



1 Хранение фосфоритовых руд на складе №1Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	5520
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,465005
	9,64234


Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	5520
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,465005
	9,64234


466
Источник выброса №	6038 Склады-комплекс №1,2

#
Источник выделения №	2 Хранение кремневых руд на складе №2

467
Источник выделения №	2 Хранение кремневых руд на складе №2





Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x (1-у)
(3.1.1)

3600,г/сек

а валовой выброс по формуле:(3.1.2)

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y), т/год

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	284500
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	16,000
	32,7744


Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 400
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре
	0,63504
	0,3613378


468
Источник выделения № 3 Погрузка руды со склада №1 машиной У2Р600 на ковейер №11/2

#
Источник выделения №	4 Транспортировка руды по конвейеру №11/2

469
Источник выделения №	4 Транспортировка руды по конвейеру №11/2





Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x (1-у)
(3.1.1)

3600,г/сек

а валовой выброс по формуле:(3.1.2)

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y), т/год

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500,0000
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	284500
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	16,000
	32,7744


Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 400
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код
	Наименование
	Выбросы в
	

	вещ-ва
	загрязняющего
	атмосферу
	

	
	вещества
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кр
	0,63504
	0,3613378


470
Источник выделения № 5 Погрузка кремней со склада №2 машиной У2Р600 на конвейер №11/1

#
Источник выделения №	6 Транспортировка кремней по конвейеру №11/1

471
Источник выделения №	6 Транспортировка кремней по конвейеру №11/1





Источник выброса №	6039 Подземный конвейер №12
Источник выделения №	1	Транспортировка руды по конвейеру №12
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 120
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре
	0,190512
	0,1084013
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#




Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 120
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	п= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается ио формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.Tj= 569

При расчете выбросов иыли от конвейеров, эксилуатирующихся в иомещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует доиолнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно иункту 2.3 настоящего документа, ири этом иринимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно иолучим:
	Код
	Наименование
	Выбросы в
	

	вещ-ва
	загрязняющего
	атмосферу
	

	
	вещества
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кр
	0,190512
	0,1084013


#
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6040 Конвейер №13Источник выброса №
Источник выделения №

[bookmark: bookmark426][bookmark: bookmark427]1 Транспортировка руды по конвейеру №13
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферупри сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 230
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств ныленодавления, доли единицы.	п= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается но формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.Tj= 569

При расчете выбросов ныли от конвейеров, экснлуатирующихся в номещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует донолнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно нункту 2.3 настоящего документа, нри этом нринимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно нолучим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре
	0,365148
	0,2077692



2 [bookmark: bookmark428][bookmark: bookmark429]Транспортировка кремней по конвейеру №13Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от нреднриятий но нроизводству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Реснублики Казахстан от «18» анреля 2008 года №100 -н
Максимальный разовый выброс ныли ностунающей в атмосферу нри сдувании с новерхности транснортируемого ленточного конвейера, рассчитывается но формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,(3.7.1)

где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 230
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств ныленодавления. доли единицы.	П= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается но формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569
При расчете выбросов ныли от конвейеров, экснлуатирующихся в номещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует донолнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно нункту 2.3 настоящего документа, нри этом нринимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно нолучим:
	Код
	Наименование
	Выбросы в
	

	вещ-ва
	загрязняющего
	атмосферу
	

	
	вещества
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кр
	0,365148
	0,2077692



Источник выброса №	6041	Конвейер №14
Источник выделения №	1	Транспортировка руды по конвейеру №14
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =10

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:Источник выделения №

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,015876
	0,0090334



2 [bookmark: bookmark430][bookmark: bookmark431]Разгрузка руды с конвейера №14 в бункер
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 10"
	3600	
а валовой выброс по формуле: Мгод =
k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)
x (И)	,г/сек
, т/год
(3.1.1)
(3.1.2)

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;где

k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	1
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	284500
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark438][bookmark: bookmark439]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,200
	0,40968



[bookmark: bookmark440][bookmark: bookmark441]Источник выделения № 3 Транспортировка кремней по конвейеру №14
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m = 1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =10

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, считывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3

настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:Источник выделения №

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси
	к 0,015876
	0,0090334


4 Разгрузка кремней с конвейера № 14 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	36800	 x (И)	,г/сек	(3-1Л)
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	1
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	284500
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark442][bookmark: bookmark443]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	0,200
	0,40968



Источник выброса №
Источник выделения №
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106
	 x(1-g)	(3.1.1) 3600	,г/сек
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
где	к1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	284500
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	20,000
	40,968




2 Погрузка кремней в думпкарыИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x(1-у)	(3.1.1)
,г/сек
, т/год (3.1.2)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-tj)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
к1=	0,0д
к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
к2=	0,02
к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
к3=	1,2
кд - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
кд=	1
к5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.д). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
к5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
к7=	0,5
к8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
к8=	1
к9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается к9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и к9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
к9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	284500
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	20,000
	40,968


Источник выброса №	6043 Склады-комплекс № 3, 4
Источник выделения №	1	Хранение фосфоритовых руд на складе №3,4
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	11040
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,93001
	19,28468




Источник выделения № 2 Погрузка руды со склада №3 машиной У2Р600 на ковейер №30/2
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106x (1-у)
(3.1.1)

3600,г/сек

а валовой выброс по формуле:(3.1.2)

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y), т/год

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	284500
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	20,000
	40,968




[bookmark: bookmark444][bookmark: bookmark445]Источник выделения №	3 Транспортировка руды по конвейеру №30/2
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 400
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре
	0,63504
	0,3613378



4 [bookmark: bookmark446][bookmark: bookmark447]Погрузка руды со склада №4 машиной У2Р600 на конвейер №30/1Источник выделения №

[bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark449]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
[bookmark: bookmark450][bookmark: bookmark451]Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

[bookmark: bookmark432][bookmark: bookmark433]Мсек = kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106
[bookmark: bookmark434][bookmark: bookmark435]x (i -^)
[bookmark: bookmark436][bookmark: bookmark437](311)

3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)
л V 1 _IJ7
,г/сек
, т/год (3.1.2)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	500,0
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	70000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	20,000
	10,080



Источник выделения № 5 Транспортировка руды по конвейеру №30/1
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 400
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре
	0,63504
	0,3613378


479
6042 ЖД, 13 путь
1	Погрузка руды в думпкары

484

485





Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре
	0,095256
	0,0542007
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Источник выброса №	6044 Подземные конвейера №30/1, №30/2
Источник выделения №	1	Транспортировка руды по конвейеру №30/1

#
Источник выброса №	6044 Подземные конвейера №30/1, №30/2
Источник выделения №	1	Транспортировка руды по конвейеру №30/1




Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:
Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60
k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	п= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается ио формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.Tj= 569

При расчете выбросов иыли от конвейеров, эксилуатирующихся в иомещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует доиолнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно иункту 2.3 настоящего документа, ири этом иринимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно иолучим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре
	0,095256
	0,0542007


#
Источник выделения №	2	Транспортировка кремней по конвейеру №30/2

487
Источник выделения №	2	Транспортировка кремней по конвейеру №30/2




Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 200

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1138
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р 0,31752
	0,3613378



[bookmark: bookmark452][bookmark: bookmark453]Источник выделения №	2 Разгрузка руды с конвейера № 33 на конвейер №34
[bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark455]Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
[bookmark: bookmark456][bookmark: bookmark457]Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
	Мсек =
	k1 x k2 x k x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10"	гл ч	, ,4
	36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1)


а валовой выброс по формуле:

	Мгод =
	kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год	(3.1.2)

	где
	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл


k2= 0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	569000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark458][bookmark: bookmark459]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,080
	0,327744
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Источник выброса №	6045	Конвейер №33
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Источник выброса №	6046	Конвейер №34
Источник выделения №	1	Транспортировка руды по конвейеру №34





Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)
где
m - количество конвейеров;	m =1
nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1
q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003
bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4
lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =10

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);
k4= 1
С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).
Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6
П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:
Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)
где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1138
При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к
	р0,015876
	0,0180669



[bookmark: bookmark460][bookmark: bookmark461]Источник выделения № 2 Разгрузка руды с конвейера № 34 в бункер
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек = kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 106
	36800	 x (И) ,г/сек	(3-1Л)
а валовой выброс по формуле:Мгод =
где

k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год (3.1.2)
k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл iipvrionv,u,iiiv.zi wivwpwivi upvu oaiiuuivnnwiw виод^ла na храпицал ивх.ыщии UUDCRICI ^VXKJI
k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,005
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту	пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	1
Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;
Grog=	569000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
[bookmark: bookmark462][bookmark: bookmark463]У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,200
	0,81936



6047	ЖД, 9 путьИсточник выброса №
Источник выделения №

1 Погрузка руды в думпкары
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106
	 x(1-g)	(3.1.1) 3600	,г/сек
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и
просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,5
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	569000
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У=	0
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	20,000
	81,936




Источник загрязнения №	6048	Участок погрузки
Источник выделения № 1	Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
514

513

Расчет выбросов загрязняющих веществ




Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
qcek
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек






В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод = 600 кг/год
Вчас =	3	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды марганца	К	m	=	1,1	табл.1
Фтористый водород	К	m	=	0,4
Оксиды железа	К	m	=	9,9
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	143
	Оксиды марганца
	0,0009167
	0,00066

	342
	Фтористый водород
	0,0003333
	0,00024

	123
	Оксиды железа
	0,00825
	0,00594



2 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55Источник выделения №

Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
qcek
Вгод * К m * (1-n)
1000000
Вчас * К m * (1-n)
3600
,т/год
, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200	кг/год
Вчас =	1,00	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =
	13,9 табл.1

	Оксиды марганца
	К m =
	1,09

	Фтористый водород
	К m =
	0,93

	Фториды
	К m =
	1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m =
	1

	Оксид азота
	К m =
	2,7

	Оксид углерода
	К m =
	13,3



П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 200

Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,0038611
	0,00278

	143
	Оксиды марганца
	0,0003028
	0,000218

	
	Оксиды азота
	0,0008
	0,00054

	301
	Диоксид азота
	0,0006
	0,000432

	304
	Оксид азота
	0,0000975
	0,0000702

	337
	Оксид углерода
	0,00369
	0,00266

	342
	Фтористый водород
	0,0002583
	0,000186

	344
	Фториды
	0,0002778
	0,0002

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,0002778
	0,0002



3 Сварка металлов пропан-бутаномИсточник выброса №

Расчет выбросов загрязняющих веществ


М=
год
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год (5.1)
сек
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек
(5.2)
В -расход применяемого материала, кг/год
В= год
В=
час
200	кг/год
1,00	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0041667
	0,003

	301
	Диоксид азота
	0,0033333
	0,0024

	304
	Оксид азота
	0,0005417
	0,00039



4 Заточной станок d=350
Источник выброса №
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004
D - диаметр шлифовального круга, г/с;
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);
350 мм k =	0,2
	Наименование вещества
	Q
г/сек

	Пыль абразивная
	0,011

	Взвешенные вещества
	0,016



Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;
Т=	200 час/год
1 шт.
2 шт.
	Пыль абразивная

	секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=
	0,0022 г/сек
	(1)
	

	годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x
	T)/1000000 =
	0,003168 т/год
	(2)






























Взвешенные вещества
секундный выброс(1)
0,004608 т/год
(2)

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0032 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы
г/с
	Выбросы
т/год

	2930
	Пыль абразивная
	0,0022
	0,003168

	2902
	Взвешенные вещества
	0,0032
	0,004608



Источник выброса №	6049 Склады промежуточные для рудной мелочи №1, 2, 3А, 3Б, 4
Источник выделения №	1	Хранение фосфоритовых руд на складе
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	15800
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg° Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	1,330992
	27,59945


Источник выброса №	6050 Склады забалансовой мелочи №13,13А,13Б
Источник выделения №	1	Хранение кварцитовых руд
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где, т/год (3.2.5)

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,3
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,6
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,1
к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где	k6=	1,3
Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	15900
Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;
q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);
q'=	0,003
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg° Тд= 	
24	Тд= 67
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов
у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).
У= 0 Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2907
	Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния
	1,339416
	27,77413



Источник выброса №
Источник выброса №
6051
1
РМУ ДСФ
Заточной станок d=350
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004
D - диаметр шлифовального круга, г/с;
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);
350 мм
k =	0,2
	Наименование вещества
	Q г/сек

	Пыль абразивная
	0,016

	Взвешенные вещества
	0,024














Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт;
N - число станков на балансе предприятия, шт;
Пыль абразивная секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n= 0,0032 г/сек годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Взвешенные вещества секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n= 0,0048 г/сек годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Т= 300 час/год
1 шт.
1 шт.
	(1)
0,003456 т/год
	(2)

	(1)
	

	0,005184 т/год
	(2)





Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы
г/с
	Выбросы
т/год

	2930
	Пыль абразивная
	0,0032
	0,003456

	2902
	Взвешенные вещества
	0,0048
	0,005184



2 Токарно-винторезный станок
Источник выброса №
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2
Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);
Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт;	1 шт.
N - число станков на балансе предприятия, шт;	1 шт.
Q= 0,0056 г/сек
Т= 2000 час/год
Взвешенные вещества секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n=	0,00112 г/сек (1)
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =
0,008064 т/год
(2)

















Соответственно
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0,00112
	0,008064


Источник выброса № 3 Сверлильный станок

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,20,011 г/сек
400 час/год

Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6); Q Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;	Т
n - число одновременно работающих станков, шт;	1 шт.
N - число станков на балансе предприятия, шт;	2 шт.
Взвешенные вещества
секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0022 г/сек (1)
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =	0,006336 т/год (2)
Соответственно
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0,0022
	0,006336



Источник загрязнения №	6052	Ремонтные работы на территории ДСФ
Источник выделения № 1	Кислородно - ацетиленовая сварка
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Исходные данные:
В - сварочные материалы за год, кг 250 кг
Т - продолжительность сварочных работ за год, час/год;	200 час/год
Qi - удельный выброс вредного вещества на 1 килограмм карбида кальция,	22 г/кг
Кц- эффективность пылеподавлении, %	0
Диоксид азота годовой выброс
М(т/год) = (Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000 =	0,0055000 т/год
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00764 г/сек
Диоксид азота годовой выброс
М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,8 =	0,0044
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00611
Оксид азота годовой выброс
М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,13 =	0,000715
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,0009931
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0061111
	0,0044000

	304
	Оксид азота
	0,0009931
	0,0007150



Источник выделения № 2	Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год



=	Вчас * К m * (1-n), г/сек

qcek3600



В -расход применяемого материала, кг/год
В=
год В= час
600
кг/год
кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды марганца
К m =
1,1
табл.1
Фтористый водород
К m =
0,4

Оксиды железа
К m =
9,9


П = 0
П - степень очистки воздуха в аппарате
Т- продолжительность работы , час/год
Т=
200
Соответсвенно получим:
Код вещества
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
143
Оксиды марганца
0,0009167
0,00066
342
Фтористый водород
0,0003333
0,00024
123
Оксиды железа
0,00825
0,00594

Источник выделения №
3 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qгод
Вгод * К m * (1-п)
1000000
,т/год

_	Вчас * К m * (1-п)	,
^|сек	, г/сек
3600
В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200 кг/год
Вчас =	1,00 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =	13,9 табл.1

	Оксиды марганца
	К m =	1,09

	Фтористый водород
	К m =	0,93

	Фториды
	К m =	1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m =	1

	Оксид азота
	К m =	2,7

	Оксид углерода
	К m =	13,3



П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответственно получим:
	Код ве-
	Наименование
	Выбросы в

	щества
	загрязняющего
	атмосферу




вещества
	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,0038611
	0,00278

	143
	Оксиды марганца
	0,0003028
	0,000218

	
	Оксиды азота
	0,0008
	0,00054

	301
	Диоксид азота
	0,0006
	0,000432

	304
	Оксид азота
	0,0000975
	0,0000702

	337
	Оксид углерода
	0,00369
	0,00266

	342
	Фтористый водород
	0,0002583
	0,000186

	344
	Фториды
	0,0002778
	0,0002

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,0002778
	0,0002



4 Сварка металлов пропан-бутаномИсточник выброса №

Расчет выбросов загрязняющих веществ

М
год
Вгод * К m * (1-п)
1000000
,т/год
(5.1)
мсек
Вчас * К m * (1-п)
3600
, г/сек
(5.2)
В -расход применяемого материала, кг/год
В=
год
В=
час
600
0,30
кг/год
кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота
К m= 15
табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате
Т- продолжительность работы , час/год
П = 0
Т= 2000
Соответственно получим:
Код вещества
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
301
Диоксид азота
0,00125
0,009
301
Диоксид азота
0,001
0,0072
304
Оксид азота
0,0001625
0,00117


Расчет выброса вредных веществ от деревообрабатывающих станков
0038 Ремонтно-строительный участокИсточник выброса №
Источник выделения №

1	Станок комбинированный КСМ -1
Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.
Исходные данные:800	час/год
1,4	г/с
Кэф = 0,9
]= 0,8

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами)
1] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием
(в долях еденицы) Циклон ЦН-15
Пыль древесная годовой выброс
Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 =	0,72576 т/год
секундный выброс
Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,252 г/сек
Соответсвенно получим:
	Код
вещества
	Наименование вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/с
	т/год

	2936
	Пыль древесная
	0,252
	0,72576



Источник выделения №	2 Станок фуговальный СФ6-1А
Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.
Исходные данные:800	час/год
5,42	г/с
Кэф = 0,9
]= 0,8

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) ] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15
Пыль древесная годовой выброс
Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 = секундный выброс2,809728 т/год

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,9756 г/сек

Соответсвенно получим:
Код
вещества
Наименование вещества
Выбросы ЗВ


г/с
т/год
2936
Пыль древесная
0,9756
2,809728


Исходные данные:Источник выделения №
3	Станок токарный ПТ-40

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) j - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием
(в долях еденицы) Циклон ЦН-15
Пыль древесная годовой выброс800 час/год
0,39 г/с
Кэф = 0,9
j= 0,8

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-j)/1000000 = секундный выброс0,202176 т/год

Мг = (Кэф *Q) * (1-j)=	0,0702 г/сек
Соответсвенно получим:
Код
вещества
Наименование вещества
Выбросы ЗВ


г/с
т/год
2936
Пыль древесная
0,0702
0,202176

Источник выделения №
4 Станок сверлильный СВПГ
Исходные данные:
Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) j - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15
800 час/год
0,67 г/с
Кэф = 0,9
j= 0,8
Пыль древесная годовой выброс
Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-j)/1000000 = секундный выброс
Мг = (Кэф *Q) * (1-j)=	0,1206 г/сек
0,347328 т/год
Соответсвенно получим:
Код
вещества
Наименование вещества
Выбросы ЗВ


г/с
т/год
2936
Пыль древесная
0,1206
0,347328


Источник выброса №	6053	Ремонтно-строительный участок ДСФ
Источник выброса № 1	Заточной станок d=350
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004
D - диаметр шлифовального круга, г/с;350 мм
k =	0,2

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);
Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;
Т= 300 час/год
1 шт.
1 шт.
Пыль абразивная секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0032 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
(1)
0,003456 т/год
(2)
Взвешенные вещества секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0048 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
(1)
0,005184 т/год
(2)
Соответственно получим:
Код вещества
Наименование вещества
Выбросы
г/с
Выбросы
т/год
2930
Пыль абразивная
0,0032
0,003456
2902
Взвешенные вещества
0,0048
0,005184


	Наименование вещества
	Q г/сек

	Пыль абразивная
	0,016

	Взвешенные вещества
	0,024



	Источник выброса №
Источник выброса №
	0039 РМЦ
1 Токарно-винторезный станок



Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004Q= 0,0056 г/сек
Т= 3000 час/год
Источник выброса №

k - коэффициент гравитационного оседания ; k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);
Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; n - число одновременно работающих станков, шт;	1
N - число станков на балансе предприятия, шт; 2
Q= 0,0097 г/сек
Т= 2400 час/год
шт.
шт.

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2
Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);
Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;
	n - число одновременно работающих станков, шт;
	
	1 шт.

	N - число станков на балансе предприятия, шт;
	
	1 шт.

	Взвешенные вещества секундный выброс
	
	

	М(г/сек) = k x Q x n= 0,00112 г/сек
	(1)
	

	годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =
	0,012096 т/год
	(2)


Соответственно

	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0,00112
	0,012096


2 Тяжелый токарный станок



Взвешенные вещества секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n=	0,00194 г/сек (1) годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =	0,0335232 т/год (2)
СоответственноИсточник выброса №

	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0,00194
	0,0335232


3 Сверлильный станок

	
	Q=
Т=
	0,022
4000
	г/сек час/год

	шт.
	
	
	

	шт.
	
	
	


k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);
Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; n - число одновременно работающих станков, шт;	2
N - число станков на балансе предприятия, шт; 2
Взвешенные вещества

D - диаметр шлифовального круга, г/с;секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0088 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =
(1)
0,12672 т/год
(2)
Соответственно
Код вещества
Наименование вещества
Выбросы


г/с
т/год
2902
Взвешенные вещества
0,0088
0,12672

4 Фрезерный станок
Источник выброса №
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);
Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; n - число одновременно работающих станков, шт;	2
N - число станков на балансе предприятия, шт; 2
Q= 0,0167 г/сек
Т= 4000 час/год шт.
шт.
Взвешенные вещества секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,00668 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =
(1)
0,096192 т/год (2)
Соответственно
Код вещества
Наименование вещества
Выбросы


г/с
т/год
2902
Взвешенные вещества
0,00668
0,096192

Источник выброса №
5	Заточной станок d=350

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);
	Наименование вещества
	Q г/сек

	Пыль абразивная
	0,016

	Взвешенные вещества
	0,024



Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;350 мм k =	0,2
Т= 2400 час/год
1 шт.
1 шт.

	Пыль абразивная

	секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n=
	0,0032 г/сек
	(1)
	

	годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q
	x T)/1000000 =
	0,027648 т/год
	(2)


Взвешенные вещества секундный выброс


М(г/сек) = k x Q x n=	0,0048 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
(1)
0,041472 т/год (2)
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы
г/с
	Выбросы
т/год

	2930
	Пыль абразивная
	0,0032
	0,027648

	2902
	Взвешенные вещества
	0,0048
	0,041472



6 Шлифовальный станок
Источник выброса №
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004
D - диаметр шлифовального круга, г/с;
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);
400 мм
k =	0,2
	Наименование вещества
	Q г/сек

	Пыль абразивная
	0,02

	Взвешенные вещества
	0,03



Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;
Т= 2400 час/год
1 шт.
1 шт.
























(1)
0,03456 т/год
(2)
(1)
0,05184 т/год
(2)


Пыль абразивная секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,004 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Взвешенные вещества секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,006 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы
г/с
	Выбросы
т/год

	2930
	Пыль абразивная
	0,004
	0,03456

	2902
	Взвешенные вещества
	0,006
	0,05184




Источник загрязнения №	0040	Сварочные работыв РМЦ
Источник выделения № 1	Кислородно - ацетиленовая сварка
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Исходные данные:
В - сварочные материалы за год, кг 120 кг
Т - продолжительность сварочных работ за год, час/год;	100 час/год
Qi - удельный выброс вредного вещества на 1 килограмм карбида кальция,	22 г/кг
Кц- эффективность пылеподавлении, %	0
Диоксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000 =	0,0026400 т/год
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00733 г/сек
Диоксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,8 =	0,002112
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00587
Оксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,13 =	0,0003432
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,0009533
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0058667
	0,0021120

	304
	Оксид азота
	0,0009533
	0,0003432



Источник выделения № 2 Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Q =	Вгод * К m * (1-n),т/год

'■<год
1000000

_	Вчас * К m * (1-n)	,
q сек	, г/сек
3600
	В -расход применяемого материала, кг/год

	В=
год
	280
	кг/год

	В=
час
	0,4
	кг/час



К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды марганца
	К m =
	1,1
	табл.1

	Фтористый водород
	К m =
	0,4
	

	Оксиды железа
	К m =
	9,9
	



П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 700
Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	143
	Оксиды марганца
	0,0001222
	0,000308

	342
	Фтористый водород
	4,444E-05
	0,000112

	123
	Оксиды железа
	0,0011
	0,002772



3 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55Источник выделения №

Расчет выбросов загрязняющих веществ
	Qгод
	Вгод * К m * (1-п) ,т/год 1000000

	^ек
	Вчас * К m * (1-п) , г/сек 3600



В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	277 кг/год
Вчас =	0,46 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =	13,9 табл.1

	Оксиды марганца
	К m =	1,09

	Фтористый водород
	К m =	0,93

	Фториды
	К m =	1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m =	1

	Оксид азота
	К m =	2,7

	Оксид углерода
	К m =	13,3


П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т=
600

Соответственно получим:Источник выделения №

	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,0017825
	0,0038503

	143
	Оксиды марганца
	0,0001398
	0,0003019

	301
	Диоксид азота
	0,000277
	0,0005983

	304
	Оксид азота
	4,501E-05
	9,723E-05

	337
	Оксид углерода
	0,00171
	0,0036841

	342
	Фтористый водород
	0,0001193
	0,0002576

	344
	Фториды
	0,0001282
	0,000277

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,0001282
	0,000277


4 Сварка металлов электродами ОЗЛ

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
Вчас * К m * (1-n)	,
qCek=		1u		, г/сек
3600
В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	800 кг/год
Вчас =	2,00 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды железа
К m =	3,06 табл.1
Оксиды марганца
Фтористый водород
Оксиды хрома
К m =	0,37
К m =	0,42
К m =	0,47
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 400
Соответственно получим:
Код вещества
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
123
Оксиды железа
0,0017
0,002448
143
Оксиды марганца
0,0002056
0,000296
342
Фтористый водород
0,0002333
0,000336
203
Оксиды хрома
0,0002611
0,000376

5 Сварка металлов электродами НЖ
Источник выделения №
Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год

Вчас * К m * (1-n)	,
qCek=		iL	 , г/сек
3600
В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	800 кг/год
Вчас =	2,00 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
К m =	3,06	табл.1Оксиды железа
Оксиды марганца Фтористый водород
Оксиды хрома

К m =	0,37
К m =	0,42
К m =	0,47
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 400
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,0017
	0,002448

	143
	Оксиды марганца
	0,0002056
	0,000296

	342
	Фтористый водород
	0,0002333
	0,000336

	203
	Оксиды хрома
	0,0002611
	0,000376



6 Сварка металлов пропан-бутаномИсточник выброса №

Расчет выбросов загрязняющих веществ300

М
год
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
(5.1)
мсек
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек
(5.2)
В -расход применяемого материала, кг/год
В=
год
В=
час
0,15
кг/год
кг/час
m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота
К m= 15
табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате Т- продолжительность работы , час/год
n = 0
Т= 2000
Соответственно получим:

	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,000625
	0,0045

	301
	Диоксид азота
	0,0005
	0,0036

	304
	Оксид азота
	8,125E-05
	0,000585







Источник выброса №	0041 Труба кузнечного горна
Источник выделения № 1	Кузнечный горн
Литература: "Методика расчетов выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов". Приложение № 12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 18.04.2008г №100-п
	Наименование величин
	Обозна-
	Ед.изм.
	Числовые
	Примечание

	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	Вид топлива
	Дизельное топливо
	
	Число котлов данного типа-1 шт.

	Расход топлива
	В
	тн
	21,0
	19,440 г/с

	Время работы общее
	Т
	час
	300
	

	Время работы в день
	t
	час
	
	

	Зольность топлива
	А r
	
	0,025
	

	Значение коэфициента F1 в
	F
	
	0,01
	

	Доля твердых частиц
	N3
	
	0
	

	Содержание серы в топливе
	S r
	%
	0,3
	

	Доля оксидов серы, связываемых
	n ' so2
	
	0,1
	

	Доля оксидов серы улавливаемых в
	n "so2
	
	0
	

	Потери теплоты из-за химической
	q3
	%
	0,5
	

	Потери теп лоты из-за механической
	q4
	%
	0
	

	Низшая теплота сгорания
	Q
	МДж/м3
	42,75
	

	Коэффициент, учитывающий долю
	R
	
	0,65
	

	Коэффициент, характ еризующий
	К NO
	кг/ГДж
	0,0779
	

	Коэффицие нт, зависящий от
	g
	
	0
	

	РАСЧЕТЫ

	Диоксид азота
	Mi N02
	г/сек
	0,052
	Mi=Mi Nox * 0,8

	
	M N02
	т/год
	0,0559478
	M=MNox * 0,8

	Оксид азота
	Mi NO
	г/сек
	0,0084181
	Mi=Mi Nox * 0,13

	
	M NO
	т/год
	0,0090915
	M=MNox* 0,13

	Диоксид серы
	Mi so2
	г/сек
	0,105
	Mi=M * 1000000 / 3600 * T

	
	Mi so2
	т/год
	0,1134
	M = 0,02*B*Sr*(1-n'so2)*(1-n"so2)

	Оксид углерода
	Mi СО
	г/сек
	0,2701563
	Mi=M * 1000000 / 3600 * T

	
	Mi СО
	т/год
	0,2917688
	M = 0,001*B*q3*R*Q*(1-q4/100)

	Сажа
	Mi тв.
	г/сек
	0,0048611
	Mi=M * 1000000 / 3600 * T

	
	M тв.
	т/год
	0,00525
	M =B * Ar * F * (1-n)


540

541







[bookmark: bookmark464][bookmark: bookmark465]Источник выброса №6054 Кузнечное отделение
1 Закалка деталей

Источник выделения №
Методика определения вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения. Приложение №4 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 12.06.2014 года №221-0
Мгод=
Кх * Рр * n
1000000
,т/год

Кх -удельный показатель выделения компонента Х вредных веществ на единицу времени, г/кг Масло минеральное	Кх =	0,1 табл.2.1
Рр - расход перерабатываемого материала, кг/год	Рр = 30000 кг/год
т- время фактической и планируемой работы плавильных агрегатов за данный промежуток времени , час/год	т =	400
n- число однотипных и одинаковых по производительности плавильных агрегатов, шт
n = 1
Код ве-
Наименование загрязняющего
Выбросы в

щества
вещества
атмосферу



г/с
т/г
2735
Масло нефтяное (минеральное)
0,0020833
0,003


Источник выделения №
2 Отпуск деталей

Методика определения вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения. Приложение №4 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 12.06.2014 года №221-0
Расчет выбросов загрязняющих веществ

К х * Рр * n
мсек=
	 , г/сек
т * 3600


Мгод=
Кх * Рр * n
1000000
,т/год

Кх -удельный показатель выделения компонента Х вредных веществ на единицу времени, г/кг
Масло минеральное	Кх =	0,08 табл.2.1

Рр - расход перерабатываемого материала, кг/год
Рр = 30000
кг/год

Расчет выбросов загрязняющих веществ
	
	К х * Рр * n

	мсек=
		 , г/сек
т * 3600


т- время фактической и планируемой работы плавильных агрегатов за данный промежуток времени , час/год	т =	400
n- число однотипных и одинаковых по производительности плавильных агрегатов, шт
n = 1
	Код ве-
	Наименование загрязняющего
	Выбросы в
	

	щества
	вещества
	атмосферу
	

	
	
	г/с
	т/г

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	0,0016667
	0,0024



Источник загрязнения №	6055	Сварочные работыв РМЦ
Источник выделения № 1	Кислородно - ацетиленовая сварка
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Исходные данные:
В - сварочные материалы за год, кг 120 кг
Т - продолжительность сварочных работ за год, час/год;	100 час/год
Qi - удельный выброс вредного вещества на 1 килограмм карбида кальция,	22 г/кг
Кц- эффективность пылеподавлении, %	0
Диоксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000 =	0,0026400 т/год
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00733 г/сек
Диоксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,8 =	0,002112
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00587
Оксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,13 =	0,0003432
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,0009533
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0058667
	0,0021120

	304
	Оксид азота
	0,0009533
	0,0003432



Источник выделения № 2	Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год



Вчас * К m * (1-n)
сек

3600
В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	2000 кг/год
Вчас = 2,8571429 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды марганца
	К m =
	1,1
	табл.1

	Фтористый водород
	К m =
	0,4
	

	Оксиды железа
	К m =
	9,9
	



П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 700
Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	143
	Оксиды марганца
	0,000873
	0,0022

	342
	Фтористый водород
	0,0003175
	0,0008

	123
	Оксиды железа
	0,0078571
	0,0198



3 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55Источник выделения №

Расчет выбросов загрязняющих веществ
	Qгод
	Вгод * К m * (1-п) ,т/год 1000000

	^ек
	Вчас * К m * (1-п) , г/сек 3600



В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200 кг/год
Вчас =	0,33 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =	13,9	табл.1

	Оксиды марганца
	К m = 1,09

	Фтористый водород
	К m = 0,93

	Фториды
	К m = 1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m = 1

	Оксид азота
	К m = 2,7

	Оксид углерода
	К m = 13,3



П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 600
Соответственно получим:

	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,001287
	0,00278

	143
	Оксиды марганца
	0,0001009
	0,000218

	301
	Диоксид азота
	0,0002
	0,000432

	304
	Оксид азота
	0,0000325
	0,0000702

	337
	Оксид углерода
	0,00123
	0,00266

	342
	Фтористый водород
	8,611E-05
	0,000186

	344
	Фториды
	9,259E-05
	0,0002

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	9,259E-05
	0,0002


Источник выделения № 4 Сварка металлов электродами ОЗЛ

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
Вчас * К m * (1-n)	,
qCek=		1u		, г/сек
3600
В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	250 кг/год
Вчас =	0,63 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды железа
К m =	3,06 табл.1
Оксиды марганца
Фтористый водород
Оксиды хрома
К m =	0,37
К m =	0,42
К m =	0,47
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 400
Соответственно получим:
Код вещества
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
123
Оксиды железа
0,0005313
0,000765
143
Оксиды марганца
6,424E-05
0,0000925
342
Фтористый водород
7,292E-05
0,000105
203
Оксиды хрома
8,16E-05
0,0001175

5 Сварка металлов электродами НЖ
Источник выделения №
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Вгод * К m * (1-n)

год
,1/1 ид
1000000

_	Вчас * К m * (1-п)	,
qcek	, г/сек
3600
В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	150 кг/год
Вчас =	0,38 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
К m =	3,06	табл.1Оксиды железа
Оксиды марганца Фтористый водород
Оксиды хрома

К m =	0,37
К m =	0,42
К m =	0,47
П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 400
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,0003188
	0,000459

	143
	Оксиды марганца
	3,854E-05
	0,0000555

	342
	Фтористый водород
	4,375E-05
	0,000063

	203
	Оксиды хрома
	4,896E-05
	0,0000705



6 Сварка металлов пропан-бутаномИсточник выброса №

сек
Вчас * К m * (1-п)
3600
, г/сек
(5.2)

Расчет выбросов загрязняющих веществ
	М=
	Вгод * К m * (1-п)
	
	

	Мгод=
	1000000
	,т/год
	(5.1)


В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	600 кг/год
Вчас =	0,30 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Диоксид азотаК m= 15
П = 0
Т= 2000
табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате
Т- продолжительность работы , час/год
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,00125
	0,009

	301
	Диоксид азота
	0,001
	0,0072

	304
	Оксид азота
	0,0001625
	0,00117



Источник выброса №	6056	ЦЭКА
Источник выброса №	1	Токарно-винторезный станок
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004


k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);
Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт;
N - число станков на балансе предприятия, шт;
Q= 0,0056
Т= 3000
г/сек час/год
1 шт.
1 шт.
Взвешенные вещества секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,00112 г/сек
(1)
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =
0,012096 т/год
(2)
Соответственно
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0,00112
	0,012096



	k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2);
	k =
	0,2

	Q - удельное выделение пыли технологическим
	оборудованием, г/с (табл.6);
	
	
	Q=
	0,022
	г/сек

	Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;
	
	
	Т=
	4000
	час/год

	n - число одновременно работающих станков, шт;
	
	2
	шт.
	
	
	

	N - число станков на балансе предприятия, шт;
	
	
	2
	шт.
	
	
	

	Взвешенные вещества
	
	
	
	
	
	
	

	секундный выброс
	
	
	
	
	
	
	

	М(г/сек) = k x Q x n= 0,0088 г/сек
	(1)
	
	
	
	
	
	

	годовой выброс
	
	
	
	
	
	
	

	М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =
	0,12672 т/год
	
	(2)
	
	
	
	



Источник выброса №
2 Сверлильный станок
Соответственно
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0,0088
	0,12672



Источник выброса №
3	Заточной станок d=350
































350 мм
0,2

D - диаметр шлифовального круга, г/с;
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

	Наименование вещества
	Q г/сек

	Пыль абразивная
	0,016

	Взвешенные вещества
	0,024





Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт;
N - число станков на балансе предприятия, шт;
Пыль абразивная секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0032 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Взвешенные вещества секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0048 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Т= 2400 час/год
(1)
0,027648 т/год	(2)
(1)
0,041472 т/год	(2)
1 шт.
1 шт.
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы
г/с
	Выбросы
т/год

	2930
	Пыль абразивная
	0,0032
	0,027648

	2902
	Взвешенные вещества
	0,0048
	0,041472



4 Шлифовальный станок
Источник выброса №
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004
D - диаметр шлифовального круга, г/с;
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);
400 мм k =	0,2
	Наименование вещества
	Q г/сек

	Пыль абразивная
	0,02

	Взвешенные вещества
	0,03



Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;
Т= 2400 час/год
1 шт.
1 шт.
	Пыль абразивная

	секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n=
	0,004 г/сек
	(1)
	

	годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q
	x T)/1000000 =
	0,03456 т/год
	(2)








































Взвешенные вещества секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,006 г/сек(1)
0,05184 т/год
(2)

годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы
г/с
	Выбросы
т/год

	2930
	Пыль абразивная
	0,004
	0,03456

	2902
	Взвешенные вещества
	0,006
	0,05184





Источник выделения № 5 Кислородно - ацетиленовая сварка
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Исходные данные:
В - сварочные материалы за год, кг 120 кг
Т - продолжительность сварочных работ за год, час/год;	100 час/год
Qi - удельный выброс вредного вещества на 1 килограмм карбида кальция,	22 г/кг
Кц- эффективность пылеподавлении, %	0
Диоксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000 =	0,0026400 т/год
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00733 г/сек
Диоксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,8 =	0,002112
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00587
Оксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,13 =	0,0003432
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,0009533
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0058667
	0,0021120

	304
	Оксид азота
	0,0009533
	0,0003432



Источник выделения №	6	Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год


=	Вчас * К m * (1-n)
qcek
3600
, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	600 кг/год
Вчас = 0,8571429 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды марганца
	К m =
	1,1
	табл.1

	Фтористый водород
	К m =
	0,4
	

	Оксиды железа
	К m =
	9,9
	



П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 700
Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	143
	Оксиды марганца
	0,0002619
	0,00066

	342
	Фтористый водород
	9,524E-05
	0,00024

	123
	Оксиды железа
	0,0023571
	0,00594



Источник выделения №	7	Сварка металлов электродами УОНИ 13/55
Расчет выбросов загрязняющих веществ
	Qгод
	Вгод * К m * (1-п) ,т/год 1000000

	^ек
	Вчас * К m * (1-п) , г/сек 3600



В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200 кг/год
Вчас =	0,33 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =	13,9	табл.1

	Оксиды марганца
	К m = 1,09

	Фтористый водород
	К m = 0,93

	Фториды
	К m = 1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m = 1

	Оксид азота
	К m = 2,7

	Оксид углерода
	К m = 13,3



П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 600
Соответственно получим:

	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,001287
	0,00278

	143
	Оксиды марганца
	0,0001009
	0,000218

	301
	Диоксид азота
	0,0002
	0,000432

	304
	Оксид азота
	0,0000325
	0,0000702

	337
	Оксид углерода
	0,00123
	0,00266

	342
	Фтористый водород
	8,611E-05
	0,000186

	344
	Фториды
	9,259E-05
	0,0002

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	9,259E-05
	0,0002



Источник выброса № 8 Сварка металлов пропан-бутаном
Расчет выбросов загрязняющих веществ q - удельный выделения веществ, г/сек(таблицы 4.8);
М
год
Вгод * К m * (1-п)
1000000
,т/год
(5.1)
мсек
Вчас * К m * (1-п)
3600
, г/сек
(5.2)
В -расход применяемого материала, кг/год
В=
год
В=
час
600
0,30
кг/год кг/час
m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота
К m= 15
табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате Т- продолжительность работы , час/год
П = 0
Т= 2000
Соответственно получим:
Код вещества
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
301
Диоксид азота
0,00125
0,009
301
Диоксид азота
0,001
0,0072
304
Оксид азота
0,0001625
0,00117

Источник выделения № 9 Пайка
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3к
Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
Валовый выброс i-го загрязняющего вещества определяется по формуле:
М(т/год) =q х t х3600* 10-6, т/год	(4.29)
где:

Свинец и его соединени 0,0000075 г/сек
Оксид олова	0,0000033 г/сек
t - "чистое" время работы паяльником в год, час/годt= 500 час/год

Свинец и его соединения
М(т/год) =q х t х 3600 * 10-6=	0,0000135 т/год
Оксид олова
М(т/год) =q х t х 3600 * 10-6=	0,0000059 т/год
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/г

	168
	Оксид олова
	0,0000033
	0,0000059

	184
	Свинец и его неорганические соеден
	и0,0000075
	0,0000135



Источник выброса №	6056	ЦЭКА
Источник выделения №	10	Вулканизация электрокабелей
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
Валовые выделения загрязняющих веществ рассчитывается по формулам (4.24 - 4.27). Валовые выделения пыли от единицы оборудования рассчитывается по формуле:
Мгод = q х t х 3600 х 10-6, т/год (4.24) где:
q - удельное выделение пыли, при работе единицы оборудования (таблица 4.6), г/с; Шероховка мест повреждения камер	q =	0,0266 г/с
Шероховка мест повреждения покрышек	q =	0,051 г/с
t - среднее «чистое» время работы шероховального станка в год, час/год. t = 200 ч/год
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	3708
	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим
	0,0776
	0,055872



Приготовление, нанесение и сушка клея
Максимально разовый выброс бензина определяется по формуле:
Мсек = q х B / t х 3600, г/сек (4.26)
B - количество израсходованного бензина в день, кг;	B =	10 кг
t - время, затрачиваемое на приготовление, нанесение и сушку клея в день, час.	t = 200
Валовые выбросы бензина, углерода оксида и ангидрида сернистого в процессе ремонта РТИ определяются по формуле:
Мгод = q х B х 10-6, т/год (4.25)
q - удельное выделение загрязняющего вещества, г/кг ремонтных материалов, клея в процессе его нанесения с последующей сушкой и вулканизацией (таблица 4.7);
q = 900 г/кг
В - количество израсходованных ремонтных материалов в год, кг.	В =	130 кг
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/
	0,0125
	0,117



Максимально разовый выброс углерода оксида и ангидрида сернистого определяется по формуле:
Мсек = Мгод х 106 / t х 3600, г/сек (4.27)
где t - «чистое» время вулканизации на одном станке в год, час/год.	t = 200
Вулканизация камер
Диоксид серы	q = 0,0054	г/кг
Оксид углерода	q = 0,0018	г/кг
Соответственно получим:

	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	330
	Диоксид серы
	9,75E-07
	7,02E-07

	337
	Оксид углерода
	3,25E-07
	2,34E-07



Вулканизация
Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная кислота) /по молекуле HCl/	q = 0,025
Диоксид серы	q = 0,0039
Оксид углерода	q = 0,0015
Дивинил (Бута-1,3-диен )	q = 0,025
2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен)	q = 0,12
2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	q = 0,023
Пропен (Пропилен)	q = 0,0015
Этен (Этилен)	q = 0,26
Бензол	q = 0,014
Этенилбензол (Стирол)	q = 0,014
2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	q = 0,021
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)	q = 0,022
Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид)	q = 0,0055
Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)	q = 0,037
Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на суммарный органический	q = 0,29
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	316
	Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная
	4,51E-0476
	3,25E-06

	330
	Диоксид серы
	7,04E-07
	5,07E-07

	337
	Оксид углерода
	2,71E-07
	1,95E-07

	503
	Дивинил (Бута-1,3-диен )
	4,51E-06
	3,25E-06

	514
	2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен)
	2,17E-05
	1,56E-05

	516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)
	4,15E-06
	2,99E-06

	521
	Пропен (Пропилен)
	2,71E-07
	1,95E-07

	526
	Этен (Этилен)
	4,69E-05
	3,38E-05

	602
	Бензол
	2,53E-06
	1,82E-06

	620
	Этенилбензол (Стирол)
	2,53E-06
	1,82E-06

	930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)
	3,79E-06
	2,73E-06

	1215
	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)
	3,97E-06
	2,86E-06

	1611
	Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид)
	9,93E-07
	7,15E-07

	2001
	Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)
	6,68E-06
	4,81E-06

	2754
	Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на
	5,24E-05
	3,77E-05




Итого по источнику:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/с
	т/год

	316
	Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная кислота
	
	

	
	
	4,51E-06
	3,25E-06

	330
	Диоксид серы
	1,68E-06
	1,21E-06

	337
	Оксид углерода
	5,96E-07
	4,29E-07

	503
	Дивинил (Бута-1,3-диен )
	4,51E-06
	3,25E-06

	514
	2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен)
	2,17E-05
	1,56E-05

	516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)
	4,15E-06
	2,99E-06

	521
	Пропен (Пропилен)
	2,71E-07
	1,95E-07

	526
	Этен (Этилен)
	4,69E-05
	3,38E-05

	602
	Бензол
	2,53E-06
	1,82E-06

	620
	Этенилбензол (Стирол)
	2,53E-06
	1,82E-06

	930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)
	3,79E-06
	2,73E-06

	1215
	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)
	3,97E-06
	2,86E-06

	1611
	Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид)
	9,93E-07
	7,15E-07

	2001
	Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)
	6,68E-06
	4,81E-06

	2754
	Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на су
	5,24E-05
	3,77E-05

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на у
	г 0,0125
	0,117

	3708
	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по
	0,0776
	0,055872



Источник выброса №	0042 Труба
Источник выделения №	1 - 2	Сушка и пропитка лаком двигателей ( АК-113Ф)
Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004 Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328р.
Т- время работы покрасочного цеха2000 ч/год
0,5 кг/час
1,5 т/год
93 %
28 %
72 %
0
30 %

тм	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час
тф	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год	1500 кг/год
fp Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2
др1	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
др2	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
дх Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
П Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий
да Доля краски , потерянной в виде аэрозоля, (% мас.) Табл. 3
При покраске (летучая часть)
G (тм *fp*Sp1*Sx/1000000*3,6) *(1-п), г/с,
М= (тф*fp*dp1*dx/1000000) *(1-п), m/год,
Взвешенные вещества (нелетучая (сухая часть))
G = (тм* да * (100-fp)/10000 * 3,6)* (1-п) =	0,0029167 г/с
М = (тф* да * (100-fp) /10000)* (1-п) =	0,0315 m/год
	Код загрязняющ
	Наименование загрязняющего
	Содержан
	Максимал
	Валовый

	
	
	дх
	G
	М

	Сушка и пропитка лаком двигателей ( АК-113Ф)
	
	

	1042
	Спирт н-бутиловый
	20,7
	0,0074865
	0,0808542

	616
	Ксилол
	79,3
	0,0286802
	0,3097458

	2902
	Взвешенные вещества
	
	0,0029167
	0,0315



При сушке
G= (тм *fp*dp2*dx/1000000*3,6) *(1-п), г/с,
М= (тф*fp*dp2*dx/1000000) *(1-п), т/год,
	Код загрязняющ
	Наименование загрязняющего
	Содержан
	Максимал
	Валовый

	
	
	дх
	G
	М

	Сушка и пропитка лаком двигателей ( АК-113Ф)
	
	

	1042
	Спирт н-бутиловый
	20,7
	0,019251
	0,20791

	616
	Ксилол
	79,3
	0,073749
	0,79649




Суммарный выброс
	Код
	Наименование загрязняющего
	Мах.выбр
	Валовый

	616
	Ксилол
	0,102429
	1,106235

	1042
	Спирт н-бутиловый
	0,026738
	0,288765

	2902
	Взвешенные вещества
	0,002917
	0,031500



Источник выброса №	0043	РМУ АТЦ
Источник выброса №	1	Токарно-винторезный станок
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004Q= 0,0056 г/сек
Т= 3000 час/год
Источник выброса №

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2
Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);
Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;
	n - число одновременно работающих станков, шт;
	
	1 шт.

	N - число станков на балансе предприятия, шт;
	
	1 шт.

	Взвешенные вещества секундный выброс
	
	

	М(г/сек) = k x Q x n= 0,00112 г/сек
	(1)
	

	годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =
	0,012096 т/год
	(2)


Соответственно

	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0,00112
	0,012096


2 Фрезерный станок



k - коэффициент гравитационного оседания ; k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);
Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; n - число одновременно работающих станков, шт;	1
N - число станков на балансе предприятия, шт; 2
Q= 0,0167 г/сек
Т= 2200 час/год
шт.
шт.




Взвешенные вещества секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n=	0,00334 г/сек (1) годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =	0,0529056 т/год (2)
СоответственноИсточник выброса №

	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0,00334
	0,0529056


3 Сверлильный станок

	
	Q=
Т=
	0,022
4000
	г/сек час/год

	шт.
	
	
	

	шт.
	
	
	


k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);
Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; n - число одновременно работающих станков, шт;	2
N - число станков на балансе предприятия, шт; 2
Взвешенные вещества


секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0088 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =
(1)
0,12672 т/год
(2)
Соответственно
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0,0088
	0,12672



4	Заточной станок d=350
Источник выброса №
D - диаметр шлифовального круга, г/с;
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);
350 мм
k =	0,2
	Наименование вещества
	Q г/сек

	Пыль абразивная
	0,016

	Взвешенные вещества
	0,024



Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;
Т= 2400 час/год
1 шт.
1 шт.
Пыль абразивная секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0032 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
(1)
0,027648 т/год
(2)
Взвешенные вещества секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,0048 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
	(1)

	0,041472 т/год
	(2)



Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы
г/с
	Выбросы
т/год

	2930
	Пыль абразивная
	0,0032
	0,027648

	2902
	Взвешенные вещества
	0,0048
	0,041472



Источник выброса № 5 Плоско -шлифовальный станок
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004
D - диаметр шлифовального круга, г/с;
k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2);
400 мм
0,2










































Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);
	Наименование вещества
	Q г/сек

	Пыль абразивная
	0,02

	Взвешенные вещества
	0,03





Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;
n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;
Т= 800 час/год
1 шт.
1 шт.




(1)
0,01152 т/год
(2)

(1)
0,01728 т/год
(2)


Пыль абразивная секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,004 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Взвешенные вещества секундный выброс
М(г/сек) = k x Q x n=	0,006 г/сек
годовой выброс
М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы
г/с
	Выбросы
т/год

	2930
	Пыль абразивная
	0,004
	0,01152

	2902
	Взвешенные вещества
	0,006
	0,01728



Источник загрязнения №	0044	АТЦ
Источник выделения № 1	Кислородно - ацетиленовая сварка
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Исходные данные:
В - сварочные материалы за год, кг 120 кг
Т - продолжительность сварочных работ за год, час/год;	100 час/год
Qi - удельный выброс вредного вещества на 1 килограмм карбида кальция,	22 г/кг
Кц- эффективность пылеподавлении, %	0
Диоксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000 =	0,0026400 т/год
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00733 г/сек
Диоксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,8 =	0,002112
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00587
Оксид азота
годовой выброс
М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,13 =	0,0003432
секундный выброс
М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,0009533
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0058667
	0,0021120

	304
	Оксид азота
	0,0009533
	0,0003432



Источник выделения № 2	Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год



Вчас * К m * (1-n)
сек

3600
В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	600 кг/год
Вчас = 0,8571429 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды марганца
	К m =
	1,1
	табл.1

	Фтористый водород
	К m =
	0,4
	

	Оксиды железа
	К m =
	9,9
	



П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 700
Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	143
	Оксиды марганца
	0,0002619
	0,00066

	342
	Фтористый водород
	9,524E-05
	0,00024

	123
	Оксиды железа
	0,0023571
	0,00594



3 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55Источник выделения №

Расчет выбросов загрязняющих веществ
	Qгод
	Вгод * К m * (1-п) ,т/год 1000000

	^ек
	Вчас * К m * (1-п) , г/сек 3600



В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200 кг/год
Вчас =	0,33 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =	13,9	табл.1

	Оксиды марганца
	К m = 1,09

	Фтористый водород
	К m = 0,93

	Фториды
	К m = 1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m = 1

	Оксид азота
	К m = 2,7

	Оксид углерода
	К m = 13,3



П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 600
Соответственно получим:

	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,001287
	0,00278

	143
	Оксиды марганца
	0,0001009
	0,000218

	301
	Диоксид азота
	0,0002
	0,000432

	304
	Оксид азота
	0,0000325
	0,0000702

	337
	Оксид углерода
	0,00123
	0,00266

	342
	Фтористый водород
	8,611E-05
	0,000186

	344
	Фториды
	9,259E-05
	0,0002

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	9,259E-05
	0,0002



Источник выделения № 4 Сварка металлов электродами НЖ
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
Вчас * К m * (1-n)	,
qCek=		1u		, г/сек
3600
В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200 кг/год
Вчас =	0,50 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды железа
К m =	3,06 табл.1
Оксиды марганца
Фтористый водород
Оксиды хрома
К m =	0,37
К m =	0,42
К m =	0,47
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 400
Соответственно получим:
Код вещества
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
123
Оксиды железа
0,000425
0,000612
143
Оксиды марганца
5,139E-05
0,000074
342
Фтористый водород
5,833E-05
0,000084
203
Оксиды хрома
6,528E-05
0,000094

Источник выброса №
Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ


М
год
Вгод * К m * (1-п)
1000000
,т/год
(5.1)
мсек
Вчас * К m * (1-п)
3600
, г/сек
(5.2)
В -расход применяемого материала, кг/год
В=
год
В=
час
600
0,30
кг/год
кг/час
m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота
К m= 15
табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате Т- продолжительность работы , час/год
П = 0
Т= 2000
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,001
	0,0072

	304
	Оксид азота
	0,0001625
	0,00117

























Источник выброса №	0045	Аккумуляторное отделение
Источник выделения № 1	Зарядка кислотных аккумуляторов
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100 - п
t - продолжительность испытания в год, часов;
a1 - количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год, шт;
Q1 - номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, обслуживаемых предприятием, А/час
q - удельное выделение серной кислоты в граммах на еденицу заряжаемой емкости аккумулятора, г/час на 1А*час;
	Т=
	4096
	час/год

	a1=
	120
	шт

	Q1=
	190
	А/час

	q=
	1
	мг/А в час



Q1 - номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, обслуживаемых предприятием, А/час
Q1= А/час
n' - максимальное количество вышеуказанных батарей, которые можно подсоединить к зарядному устройству;
n'=	6 шт
	6СТ-190,
	Q1 =190
	а1= 20
	М1=
	0,00000342

	6СТ-132,
	Q2 =132
	а2= 20
	М2=
	0,000002376

	6СТ-100,
	Q3 =100
	а3= 20
	М3=
	0,0000018

	6СТ-90,
	Q4 =90
	а4= 20
	М4=
	0,00000162

	6СТ-60,
	Q5 = 60
	а5= 20
	М5=
	0,00000108

	6СТ-55
	Q6 = 55
	а6= 20
	М6=
	0,00000099



Мгод= 0,000011286
Мсек=
Пары серной кислоты
годовой выброс
Мгод = 0,9 х q х Q1 х a1 х 10-6 =
0,000011286 т/год
выброс за сутки
Мсут = 0,9 х q х (Q х n') х 10-9 =	0,000001026
секундный выброс
Мсек = Мсут * 106 / 3600 * t =
6,96E-08 г/сек
	Код
вещества
	Наименование вещества
	Выбросы
г/с
	Выбросы
т/год

	322
	Серная кислота
	7,0E-08
	0,000011286









































[bookmark: bookmark466][bookmark: bookmark467]Источник выделения № 2 Приготовление электролита
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100 - п
	Т - время приготовления щелочного электролита, ч/год;
	Т =
	50
	ч/год

	q - удельное выделение серной кислоты, г/кг;
	q=
	0,008
	г/кг

	m- количество приготовляемого электролита в год, кг;
	m=
	500
	кг



М(т/год) =q х m х 10-6=	0,000004
М(г/сек) =Мгод х 1000000/(Т х 3600)=	2,22E-05
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в

	
	
	г/с
	т/г

	322
	Серная кислота
	2,22E-05
	0,0000040



[bookmark: bookmark468][bookmark: bookmark469]Источник выделения № 3 Ремонт аккумуляторов
Литература: "Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий". Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100
Валовый выброс загрязняющего вещества определяется по формуле:
Мгод = q х S х t х 3600 х 10-6, т/год	(4.39.)
Где	q - удельный выброс загрязняющего вещества, г/с х м2 (таблица 4.11);
S	- площадь тигля в котром плавится свинец, битумеая мастика, м2;	S= 0,01
Удельное выделение свинца на ед.поверхности тигля, г/кг	q1=	0,0013
Удельное выделение масла минерального на ед.поверхности тигля, г/кг	q2= 0,003
Удельное выделение свинца при сборке 1 аккумулятора, г/ед	q3= 0,02
Количество ежегодно ремонтируемых аккумуляторов, шт	N= 60
Время нахождения свинца и мастики в расплавленном виде, сек	Т= 300
Максимально разовый выброс определяется по формуле:
Мсек = q х S, г/сек	(4.40.)
Соответственно
	Код
вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/с
	т/год

	184
	Свинец
	0,000013
	0,000230

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,00003
	0,0000324


Источник выброса №	0046	Медницкое отделение
Источник выделения № 1	Пайка радиаторов ПОС -30
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта. Приложение №21 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
Валовый выброс i-го загрязняющего вещества определяется по формуле:
	M(т/год) =q х t х3600* 10-6, т/год
	
	(4.29)
	

	где:
	
	
	

	q - удельный выделения веществ, г/сек(таблицы 4.8);
	
	
	

	Свинец и его соединения	0,0000075
	г/сек
	
	

	Оксид олова	0,0000033
	г/сек
	
	

	t - "чистое" время работы паяльником в год, час/год
	
	t=
	1000 час/год

	Свинец и его соединения
MCr/год) =q х t х 3600 * 10-6= Оксид олова
	0,000027
	т/год
	

	M^A^) =q х t х 3600 * 10-6=
	0,0000119
	т/год
	




	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/г

	168
	Оксид олова
	0,0000033
	0,0000119

	184
	Свинец и его неорганические соедени
	0,0000075
	0,000027



Отделение ремонта топливной аппаратурыИсточник выброса №
Источник выделения №
0047
1

Ремонт форсунок
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
Валовый выброс загрязняющего вещества при испытаниях и регулировке дизельной аппаратуры определяется по формуле:
	М(г/сек) = В1 х q / t х 3600, г/сек 0,547222222
	
	(4.49)
	

	М(т/год) = q х B х 10л6, т/год	0,3152
	
	(4.48)
	

	где:
	
	
	

	B - расход дизельного топлива за год на проведение испытаний, кг;
	B =
	400
	кг

	q - удельный выброс загрязняющего вещества, г/кг (таблица 4.13).
	q =
	788
	г/кг

	t - "чистое время" испытания и проверки в день, час;
	t =
	4
	час

	B1 - расход дизельного топлива за день, кг;
	B1 =
	10
	кг




Расчет для дизельных двигателей:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,547222222
	0,3152


Источник выделения №
2	Испытание топливной аппаратуры

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
Валовый выброс загрязняющего вещества при испытаниях и регулировке дизельной аппаратуры определяется по формуле:
	М(г/сек) = В1 х q / t х 3600, г/сек	0,044027778
	
	(4.49)
	

	М(т/год) = q х B х 10Л6, т/год	0,0317
	
	(4.48)
	

	где:
	
	
	

	B - расход дизельного топлива за год на проведение испытаний, кг;
	B =
	100
	кг

	q - удельный выброс загрязняющего вещества, г/кг (таблица 4.13).
	q =
	317
	г/кг

	t - "чистое время" испытания и проверки в день, час;
	t =
	4
	час

	B1 - расход дизельного топлива за день, кг;
	B1 =
	2
	кг




Расчет для дизельных двигателей:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,044027778
	0,0317



Расчет выброса вредных веществ в атмосферу от стенда обкатки двигателей
Источник выброса №	0048	Стенд обкатки двигателя
Источник выделения № 1	Обкатка бензиновых двигателей
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
Валовый выброс i-го загрязняющего вещества при обкатке бензинового двигателя под нагрузкой определяется по формуле:
	М(г/сек) = qir£ х
	г/сек
	(4.37)
	бензиновый двигатель

	М(г/сек) = яад х N^
	г/сек
	(4.37)
	дизельный двигатель


М(т/год) = М(г/сек) х tBn х nn х 60 х 10Л6	(4.37)

где:
q^, qinl - удельный выброс 1-го загрязняющего вещества бензиновым или дизельным двигателем на единицу мощности, г/л.с.хс;
ЫсрБ,	- средняя мощность, развиваемая при обкатке наиболее мощного бензинового и дизельного двигателя, л.с.
	nn - количество обкатанных двигателей n-й модели в год
	Исрб = 4,25
n= 20

	tKn - время обкатки двигателя n-й модели под нагрузкой, мин
	t= 30



	Тип
двигателя
	Вид обкатки
	Обозначение
	Еденица измерения
	Удельный выброс загрязняющих веществ

	
	
	
	
	Оксид углерода
	Оксиды
азота
	Углеводороды предельные C12-C19
	Диоксид серы
	Сажа

	Бензиновый
	под нагрузкой
	qir®
	г/л
	0,073
	-
	0,03
	0,008
	-



Расчет для дизельных двигателей:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	337
	Оксид углерода
	0,31025
	0,011169

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,1275
	0,00459

	330
	Диоксид серы
	0,034
	0,001224


Расчет выброса вредных веществ в атмосферу от стенда обкатки двигателей
Источник выброса №	0048	Стенд обкатки двигателя
Источник выделения № 2	Обкатка дизельных двигателей
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
Валовый выброс i-го загрязняющего вещества при обкатке бензинового двигателя под нагрузкой определяется по формуле:
	М(г/сек) = qir£ х N^
	г/сек
	(4.37)
	бензиновый двигатель

	М(г/сек) = яад х \
	г/сек
	(4.37)
	дизельный двигатель


М(т/год) = М(г/сек) х tBn х nn х 60 х 10Л6	(4.37)

где:
q^, q |гд - удельный выброс 1-го загрязняющего вещества бензиновым или дизельным двигателем на единицу мощности, г/л.с.хс;
N^, ^.рд - средняя мощность, развиваемая при обкатке наиболее мощного бензинового и дизельного двигателя, л.с.
ИсрД = 10,85
nn - количество обкатанных двигателей n-й модели в год	п= 20
tm - время обкатки двигателя n-й модели под нагрузкой, мин	t= 30
	Тип
двигателя
	Вид обкатки
	Обозначение
	Еденица измерения
	Удельный выброс загрязняющих веществ

	
	
	
	
	Оксид углерода
	Оксиды
азота
	Углеводороды предельные C12-C19
	Диоксид серы
	Сажа

	Дизельный
	под нагрузкой
	Зад
	г/л
	0,0045
	0,0015
	0,0007
	0,00015
	0,0001



Расчет для дизельных двигателей:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	337
	Оксид углерода
	0,048825
	0,0017577

	301
	Диоксид азота
	0,01302
	0,00046872

	304
	Оксид азота
	0,00211575
	7,6167E-05

	2754
	Углеводороды предельные C12-C19
	0,007595
	0,00027342

	330
	Диоксид серы
	0,0016275
	0,00005859

	328
	Сажа
	0,001085
	0,00003906


542

543




Источник выброса №	0049 Труба кузнечного горна
Источник выделения № 1	Кузнечный горн
Литература: "Методика расчетов выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов". Приложение № 12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 18.04.2008г №100-п
	Наименование величин
	Обозна-
	Ед.изм.
	Числовые
	Примечание

	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	Вид топлива
	Дизельное топливо
	
	Число котлов данного типа-1 шт.

	Расход топлива
	В
	тн
	6,000
	5,556 г/с

	Время работы общее
	Т
	час
	300
	

	Время работы в день
	t
	час
	
	

	Зольность топлива
	А r
	
	0,025
	

	Значение коэфициента F1 в
	F
	
	0,01
	

	Доля твердых частиц
	N3
	
	0
	

	Содержание серы в топливе
	S r
	%
	0,3
	

	Доля оксидов серы, связываемых
	n ' so2
	
	0,1
	

	Доля оксидов серы улавливаемых в
	n "so2
	
	0
	

	Потери теплоты из-за химической
	q3
	%
	0,5
	

	Потери теплоты из-за механической
	q4
	%
	0
	

	Низшая теплота сгорания
	Q
	МДж/м3
	42,75
	

	Коэффициент, учитывающий долю
	R
	
	0,65
	

	Коэффициент, характеризующий
	К NO
	кг/ГДж
	0,08
	

	Коэффициент, зависящий от
	g
	
	0
	

	РАСЧЕТЫ

	Диоксид азота
	Mi N02
M N02
	г/сек
т/год
	0,015
0,016416
	Mi=Mi Nox * 0,8
M=MNox * 0,8

	Оксид азота
	Mi NO M NO
	г/сек
т/год
	0,00247
0,0026676
	Mi=Mi Nox * 0,13
M=MNox* 0,13

	Диоксид серы
	Mi so2
Mi so2
	г/сек
т/год
	0,03
0,0324
	Mi=M * 1000000 / 3600 * T
M = 0,02*B*Sr*(1-n'so2)*(1-n"so2)

	Оксид углерода
	Mi СО
Mi СО
	г/сек
т/год
	0,0771875
0,0833625
	Mi=M * 1000000 / 3600 * T
M = 0,001*B*q3*R*Q*(1-q4/100)

	Сажа
	Mi тв. M тв.
	г/сек
т/год
	0,0013889
0,0015
	Mi=M * 1000000 / 3600 * T M =B * Ar * F * (1-n)


550

551




Источник выброса №
0050 Кузнечное отделение


Источник выделения №
[bookmark: bookmark470][bookmark: bookmark471]1 Закалка деталей


Методика определения вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения. Приложение №4 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 12.06.2014 года №221-0
Расчет выбросов загрязняющих веществ
сек
К х * Рр * n
т * 3600
, г/сек
М=
год
Кх * Рр * n
1000000
,т/год



Кх -удельный показатель выделения компонента Х вредных веществ на единицу времени, г/кг Масло минеральное	Кх =	0,1 табл.2.1
Рр - расход перерабатываемого материала, кг/год	Рр = 30000 кг/год
т- время фактической и планируемой работы плавильных агрегатов за данный промежуток времени , час/год	т =	400
n- число однотипных и одинаковых по производительности плавильных агрегатов, шт
n = 1
[bookmark: bookmark472][bookmark: bookmark473]Источник выделения №
[bookmark: bookmark474][bookmark: bookmark475]2	Отпуск деталей

	Код ве-
	Наименование загрязняющего
	Выбросы в
	

	щества
	вещества
	атмосферу
	

	
	
	г/с
	т/г

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	0,0020833
	0,003





Методика определения вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения. Приложение №4 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 12.06.2014 года №221-0
Расчет выбросов загрязняющих веществ
сек
К х * Рр * n
т * 3600
, г/сек
М=
год
Кх * Рр * n
1000000
,т/год

Кх -удельный показатель выделения компонента Х вредных веществ на единицу времени, г/кг Масло минеральное	Кх =	0,08 табл.2.1
Рр - расход перерабатываемого материала, кг/год	Рр = 30000 кг/год
т- время фактической и планируемой работы плавильных агрегатов за данный промежуток
времени , час/год	т =	400
n- число однотипных и одинаковых по производительности плавильных агрегатов, шт
n = 1
	Код ве-
	Наименование загрязняющего
	Выбросы в
	

	щества
	вещества
	атмосферу
	

	
	
	г/с
	т/г

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	0,0016667
	0,0024



Источник выброса №	0051	Отделение покраски
Источник выделения №	1	Эмаль НЦ-11
Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004 Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328р.
Т- время работы покрасочного цеха
тм Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час тф Фактический годовой расход ЛКМ, т/год	628 кг/год
fp Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2
Зр'	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
Зр"	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
Зх Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
П	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска
и сушка изделий
За Доля краски , потерянной в виде аэрозоля, (% мас.) Табл. 3
Кос коэффициент оседания аэрозоля ( в долях единицы) Табл.1
500 ч/год
2 кг/час
0,628 т/год
74,5 %
25 %
75 %
0
30 %
0,8

При покраске (летучая часть)
G (тм*)р*6р' *6х/1000000*3,6) *(1-п), г/с,
М= (тф *fp*6p' *6х/1000000) *(1-п), т/год,
Взвешенные вещества (нелетучая (сухая часть))
G = (тм* За * (100- fp)/10000 * 3,6)* (1-п) =	0,0425	г/с
М = (тф* За * (100-fp) /10000)* (1-п) =	0,048042 т/год
	Код загрязняющ
	Наименование загрязняющего
	Содержан
	Максимальн
	Валовый

	
	
	Зх
	G
	М

	Эмаль НЦ-11
	
	
	

	1210
	Бутилацетат
	25
	0,020694
	0,02339

	1240
	Этилацетат
	25
	0,020694
	0,02339

	1042
	Спирт н-бутиловый
	10
	0,008278
	0,00936

	1061
	Спирт этиловый
	15
	0,012417
	0,01404

	621
	Толуол
	25
	0,020694
	0,02339

	2902
	Взвешенные вещества
	
	0,034000
	0,03843


При сушке
G= (тм*/р *6р '' *6х/1000000*3,6) *(1-п), г/с,
М= (тфfp*6p'' *6х/1000000) *(1-п), т/год,


	Код загрязняющ
	Наименование загрязняющего
	Содержан
	Максимальн
	Валовый

	
	
	Зх
	G
	М

	Эмаль НЦ-11
	
	
	

	1210
	Бутилацетат
	25
	0,062083
	0,07018

	1240
	Этилацетат
	25
	0,062083333
	0,07018

	1042
	Спирт н-бутиловый
	10
	0,024833
	0,02807

	1061
	Спирт этиловый
	15
	0,037250
	0,04211

	621
	Толуол
	25
	0,062083
	0,07018




Суммарный выброс
	Код
	Наименование загрязняющего
	Мах.выброс
	Валовый

	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат
	0,082778
	0,093572

	1240
	Этилацетат
	0,082778
	0,093572

	1042
	Спирт н-бутиловый
	0,033111
	0,037429

	1061
	Спирт этиловый
	0,049667
	0,056143

	621
	Толуол
	0,082778
	0,093572

	2902
	Взвешенные вещества
	0,034000
	0,038434




Источник выброса №	6057	Мойка деталей
Источник выделения № 1	Мойка деталей в растворе щелочей
Литература: "Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий". Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100
Валовый выброс загрязняющего вещества при мойке определяется по формуле:
Мгод = q х S х t х 3600 х 10-6, т/год(4.39.)

q - удельный выброс загрязняющего вещества, г/с х м2 (таблица 4.11); Мойка деталей в соде каустической
Натрий гидрооксид	q = 0,055 г/с х м2
S	- площадь зеркала моечной ванны, м2;	S=1м2
час/год

t - время работы моечной установки в год, час/год.	t =400
Максимально разовый выброс определяется по формуле:
Мсек = q х S, г/сек (4.40.)
Соответственно получим:
Код
вещества
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы ЗВ


г/с
т/год




150
Натрий гидрооксид
0,055
0,0792


Источник выброса №	6058 Дверной проем шиномонтажного отделения
Источник выделения №	1	Вулканизация автокамер и покрышек
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
Валовые выделения загрязняющих веществ рассчитывается по формулам (4.24 - 4.27). Валовые выделения пыли от единицы оборудования рассчитывается по формуле:
Мгод = q х t х 3600 х 10-6, т/год (4.24)
где:
q - удельное выделение пыли, при работе единицы оборудования (таблица 4.6), г/с;
Шероховка мест повреждения камер	q =	0,0266 г/с
Шероховка мест повреждения покрышек	q =	0,051 г/с
t - среднее «чистое» время работы шероховального станка в год, час/год.
t = 400	ч/год
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в
атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	3708
	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим
	0,0776
	0,111744



Приготовление, нанесение и сушка клея
Максимально разовый выброс бензина определяется по формуле:
Мсек = q х B / t х 3600, г/сек (4.26)
B - количество израсходованного бензина в день, кг; B = 20 кг
t - время, затрачиваемое на приготовление, нанесение и сушку клея в день, час. t = 260
Валовые выбросы бензина, углерода оксида и ангидрида сернистого в процессе ремонта РТИ определяются по формуле:
Мгод = q х B х 10-6, т/год (4.25)
q - удельное выделение загрязняющего вещества, г/кг ремонтных материалов, клея в процессе его нанесения с последующей сушкой и вулканизацией (таблица 4.7);
q = 900 г/кг
В - количество израсходованных ремонтных материалов в год, кг. В = 130 кг
Соответственно получим:
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в
атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/
	0,019231
	0,117



Максимально разовый выброс углерода оксида и ангидрида сернистого определяется по формуле:

Мсек = Мгод х 106 / t х 3600, г/сек (4.27)
где t - «чистое» время вулканизации на одном станке в год, час/год.t = 400

Вулканизация камер
Диоксид серы	q = 0,0054	г/кг
Оксид углерода	q = 0,0018	г/кг
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	330
	Диоксид серы
	4,88E-07
	7,02E-07

	337
	Оксид углерода
	1,63E-07
	2,34E-07



Вулканизация покрышек
Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная кислота) /по молекуле HCl/	q = 0,025
Диоксид серы	q =	0,0039
Оксид углерода	q =	0,0015
Дивинил (Бута-1,3-диен )	q = 0,025
2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен)	q = 0,12
2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	q = 0,023
Пропен (Пропилен)	q =	0,0015
Этен (Этилен)	q = 0,26
Бензол	q = 0,014
Этенилбензол (Стирол)	q = 0,014
2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	q = 0,021
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)	q = 0,022
Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид)	q = 0,0055
Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)	q = 0,037
Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на суммарный органический	q = 0,29
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	316
	Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная
	2,26E-06
	3,25E-06

	330
	Диоксид сер ы
	3,52E-07
	5,07E-07

	337
	Оксид углерода
	1,35E-07
	1,95E-07

	503
	Дивинил (Бута-1,3-диен )
	2,26E-06
	3,25E-06

	514
	2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен)
	1,08E-05
	1,56E-05

	516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)
	2,08E-06
	2,99E-06

	521
	Пропен (Пропилен)
	1,35E-07
	1,95E-07

	526
	Этен (Этилен)
	2,35E-05
	3,38E-05

	602
	Бензол
	1,26E-06
	1,82E-06

	620
	Этенилбензол (Стирол)
	1,26E-06
	1,82E-06

	930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)
	1,9E-06
	2,73E-06

	1215
	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)
	1,99E-06
	2,86E-06

	1611
	Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид)
	4,97E-07
	7,15E-07

	2001
	Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)
	3,34E-06
	4,81E-06

	2754
	Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на
	2,62E-05
	3,77E-05




Итого по источнику:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/с
	т/год

	316
	Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная кислота
	
	

	
	
	2,26E-06
	3,25E-06

	330
	Диоксид серы
	8,4E-07
	1,21E-06

	337
	Оксид углерода
	2,98E-07
	4,29E-07

	503
	Дивинил (Бута-1,3-диен )
	2,26E-06
	3,25E-06

	514
	2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен)
	1,08E-05
	1,56E-05

	516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)
	2,08E-06
	2,99E-06

	521
	Пропен (Пропилен)
	1,35E-07
	1,95E-07

	526
	Этен (Этилен)
	2,35E-05
	3,38E-05

	602
	Бензол
	1,26E-06
	1,82E-06

	620
	Этенилбензол (Стирол)
	1,26E-06
	1,82E-06

	930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)
	1,9E-06
	2,73E-06

	1215
	Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)
	1,99E-06
	2,86E-06

	1611
	Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид)
	4,97E-07
	7,15E-07

	2001
	Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)
	3,34E-06
	4,81E-06

	2754
	Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на су
	2,62E-05
	3,77E-05

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на у
	г0,019231
	0,117

	3708
	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по
	0,0776
	0,111744



Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е
	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 26м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	26



Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 26	м3
VMax- Макс.производительность , м3/час	Умах= 3	м3/час
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара (приложение 15), г/м3	Ср(тах)= 2,25 г/м3м3
м3
1,6
г/м3

Q - Объем слитого нефтепродукта , м3	Qоз= 13
Qвл= 13
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= 1,19 г/м3 Сбвл= J - Удельные выбросы при проливах, г/м3	J= 50	г/м3
МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,000686 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,000686
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,000684

	и ароматические
	0,001875
	0,000686
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	1,92E-06


554
Источник выброса №	0055	Дыхательный клапан
Источник выДеления №	1	Резервуар V -26,0 м 3

555
Источник выброса №	0055	Дыхательный клапан
Источник выДеления №	1	Резервуар V -26,0 м 3




Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е
	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 26м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	26



Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 26	м3
VMax- Макс.производительность , м3/час	Умах= 3	м3/час
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара (приложение 15), г/м3	Ср(тах)= 2,25 г/м3м3
м3
1,6
г/м3

Q - Объем слитого нефтепродукта , м3	Qоз= 13
Qвл= 13
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= 1,19 г/м3 Сбвл= J - Удельные выбросы при проливах, г/м3	J= 50	г/м3
МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,000686 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,000686
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,000684

	и ароматические
	0,001875
	0,000686
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	1,92E-06



Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е
	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 26м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	26



Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 26	м3
VMax- Макс.производительность , м3/час	Умах= 3	м3/час
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара (приложение 15), г/м3	Ср(тах)= 2,25 г/м3м3
м3
1,6
г/м3

Q - Объем слитого нефтепродукта , м3	Qоз= 13
Qвл= 13
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= 1,19 г/м3 Сбвл= J - Удельные выбросы при проливах, г/м3	J= 50	г/м3
МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,000686 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,000686
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,000684

	и ароматические
	0,001875
	0,000686
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	1,92E-06



Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е
	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 26м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	26



Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 26	м3
VMax- Макс.производительность , м3/час	Умах= 3	м3/час
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара (приложение 15), г/м3	Ср(тах)= 2,25 г/м3м3
м3
1,6
г/м3

Q - Объем слитого нефтепродукта , м3	Qоз= 13
Qвл= 13
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= 1,19 г/м3 Сбвл= J - Удельные выбросы при проливах, г/м3	J= 50	г/м3
МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,000686 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,000686
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,000684

	и ароматические
	0,001875
	0,000686
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	1,92E-06






558

557




0056	Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

[bookmark: bookmark476][bookmark: bookmark477]1	Резервуар V-26,0м 3
Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" МООС РК.
	Категория ГСМ
	Бензин низкооктановый

	Вид резервуара
	Резервуары заглубленные

	Количество резервуаров
	резервуары 26м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3, тонн
	Укуб.м =	26	м3/год

	
	Ут =	18,98 т/год



Расчет выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров склада топлива Исходные данные:
где -
Np - Количество емкостей (расчет на 1 емкость при полном объеме) 1 шт. t - Время хранения нефтепродукта, час 8760 час
С1 - Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, (прил.12)	1176,12 г/м3
Кр(мах) - Опытный коэффициент прил.8	Кр(мах)= 0,8
Vч(мах) - Макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час
7,5 м3/час
Уоз, Увл - Средние удельные выбросы из резервуара соответственно в оз.и вл.периоды года, г/т (пр.12)
967,2 1331 г/т
Воз, Ввл - Количество закачиваемой жидкости в резервуар, м3	13	13 м3
Gхр - выбросы паров нефтепр. при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год (прил. 13) 0,066 т/г
Кнп - Опытный коэффициент прил.12	1
секундный выброс
М = С1 * Кр(мах) * Уч(мах)/3600 =	1,9602 г/с
годовой выброс
G =((Уоз*Ввл+Увл*Воз)*Кр(мах)*10л(-6))+^хр*Кнп*^) =	0,0899013 т/г
Идентификация состава выбросов
	
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование ЗВ
Мг=М1г*(С1/100)
Mi=Mr*(Ci/100)
	Состав вредного вещества в углеводор одах Ci, мае %
	Выбросы ЗВ после идентификации

	
	М1г
	Мт
	
	
	Ci
	М1г
	Мт

	Углеводороды
	
	
	
	Бензин низкооктановый
	

	Предельные
	1,9602
	0,0899013
	415
	Углеводороды предельные С1-С5
	75,47
	1,4793629
	0,0678485

	
	
	
	416
	Углеводороды предельные С6-С10
	18,37
	0,3600887
	0,0165149

	непредельные (по амиленам)
	
	
	501
	Пентилены (амилены-смесь изомер
	2,5
	0,049005
	0,0022475

	ароматические
	
	
	602
	Бензол
	2
	0,039204
	0,001798

	
	
	
	616
	Ксилол
	0,15
	0,0029403
	0,0001349

	
	
	
	621
	Толуол
	1,45
	0,0284229
	0,0013036

	
	
	
	627
	Этилбензол
	0,05
	0,0009801
	4,495E-05

	
	
	
	333
	Сероводород
	0
	0
	0




0057	Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

[bookmark: bookmark478][bookmark: bookmark479]1	Резервуар V-26,0м 3
Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" МООС РК.
	Категория ГСМ
	Бензин низкооктановый

	Вид резервуара
	Резервуары заглубленные

	Количество резервуаров
	резервуары 23м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3, тонн
	Укуб.м =	26	м3/год

	
	Ут =	18,98 т/год



Расчет выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров склада топлива Исходные данные:
где -
Np - Количество емкостей (расчет на 1 емкость при полном объеме) 1 шт. t - Время хранения нефтепродукта, час 8760 час
С1 - Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, (прил.12)	1176,12 г/м3
Кр(мах) - Опытный коэффициент прил.8	Кр(мах)= 0,8
Vч(мах) - Макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час
7,5 м3/час
Уоз, Увл - Средние удельные выбросы из резервуара соответственно в оз.и вл.периоды года, г/т (пр.12)
967,2 1331 г/т
Воз, Ввл - Количество закачиваемой жидкости в резервуар, м3	13	13 м3
Gхр - выбросы паров нефтепр. при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год (прил. 13) 0,081 т/г
Кнп - Опытный коэффициент прил.12	1
секундный выброс
М = С1 * Кр(мах) * Уч(мах)/3600 =	1,9602 г/с
годовой выброс
G =((Уоз*Ввл+Увл*Воз)*Кр(мах)*10л(-6))+^хр*Кнп*^) =	0,1049013 т/г
Идентификация состава выбросов
	
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование ЗВ
Мг=М1г*(С1/100)
Mi=Mr*(Ci/100)
	Состав вредного вещества в углеводор одах Ci, мае %
	Выбросы ЗВ после идентификации

	
	М1г
	Мт
	
	
	Ci
	М1г
	Мт

	Углеводороды
	
	
	
	Бензин низкооктановый
	

	Предельные
	1,9602
	0,1049013
	415
	Углеводороды предельные С1-С5
	75,47
	1,4793629
	0,079169

	
	
	
	416
	Углеводороды предельные С6-С10
	18,37
	0,3600887
	0,0192704

	непредельные (по амиленам)
	
	
	501
	Пентилены (амилены-смесь изомер
	2,5
	0,049005
	0,0026225

	ароматические
	
	
	602
	Бензол
	2
	0,039204
	0,002098

	
	
	
	616
	Ксилол
	0,15
	0,0029403
	0,0001574

	
	
	
	621
	Толуол
	1,45
	0,0284229
	0,0015211

	
	
	
	627
	Этилбензол
	0,05
	0,0009801
	5,245E-05

	
	
	
	333
	Сероводород
	0
	0
	0




0058	Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

[bookmark: bookmark480][bookmark: bookmark481]1	Резервуар V -23 м 3
Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" МООС РК.
	Категория ГСМ
	Бензин низкооктановый

	Вид резервуара
	Резервуары заглубленные

	Количество резервуаров
	резервуары 23м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3, тонн
	Укуб.м =	23	м3/год

	
	Ут =	16,79 т/год



Расчет выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров склада топлива
Исходные данные: где -
Np - Количество емкостей (расчет на 1 емкость при полном объеме) 1 шт.
t - Время хранения нефтепродукта, час 8760 час
С1 - Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, (прил.12)	1176,12 г/м3
Кр(мах) - Опытный коэффициент прил.8	Кр(мах)= 0,8
Vч(мах) - Макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час
7,5 м3/час
Уоз, Увл - Средние удельные выбросы из резервуара соответственно в оз.и вл.периоды года, г/т (пр.12)
967,2 1331 г/т
Воз, Ввл - Количество закачиваемой жидкости в резервуар, м3	11,5	11,5 м3
Gхр - выбросы паров нефтепр. при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год (прил. 13)
0,081 т/г
Кнп - Опытный коэффициент прил.12	1
секундный выброс
М = С1 * Кр(мах) * Уч(мах)/3600 =	1,9602 г/с
годовой выброс
G =((Уоз*Ввл+Увл*Воз)*Кр(мах)*10л(-6))+^хр*Кнп*^) =	0,1021434 т/г
Идентификация состава выбросов
	
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование ЗВ
Мг=М1г*(С1/100)
Mi=Mr*(Ci/100)
	Состав вредного вещества в углеводор одах Ci, мае %
	Выбросы ЗВ после идентификации

	
	М1г
	Мт
	
	
	Ci
	М1г
	Мт

	Углеводороды
	
	
	
	Бензин низкооктановый
	

	Предельные
	1,9602
	0,1021434
	415
	Углеводороды предельные С1-С5
	75,47
	1,4793629
	0,0770877

	
	
	
	416
	Углеводороды предельные С6-С10
	18,37
	0,3600887
	0,0187637

	непредельные (по амиленам)
	
	
	501
	Пентилены (амилены-смесь изомер
	2,5
	0,049005
	0,0025536

	ароматические
	
	
	602
	Бензол
	2
	0,039204
	0,0020429

	
	
	
	616
	Ксилол
	0,15
	0,0029403
	0,0001532

	
	
	
	621
	Толуол
	1,45
	0,0284229
	0,0014811

	
	
	
	627
	Этилбензол
	0,05
	0,0009801
	5,107E-05

	
	
	
	333
	Сероводород
	0
	0
	0



	Категория ГСМ
	масла

	Вид резервуара
	Резервуар наземной

	Количество резервуаров
	резервуар 0,97м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	0,97



Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	0,97
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3
Ср(тах)= 0,24 г/м3
	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	0,485
	м3
	Qвл=
	0,485

	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	
	
	

	Сроз= 0,15	г/м3
	Срвл=
	0,15
	г/м3
	
	

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	
	J=
	12,5
	г/м3
	

	Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т =	6,47E-05
	г/с
	
	
	
	

	МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5
	* J * ^оз + Qвл)/1000000)} =
	6,21E-06
	т/г


Соответственно получим:


	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	0,0001
	6,21E-06



0060	Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

1	Резервуар V -2,97 м 3
	Категория ГСМ
	масла

	Вид резервуара
	Резервуар наземной

	Количество резервуаров
	резервуар 2,97м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	2,97



Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	2,97
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3
Ср(тах)= 0,24 г/м3
	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	1,485
	м3
	Qвл=
	1,485

	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	
	
	

	Сроз=	0,15	г/м3
	Срвл=
	0,15
	г/м3
	
	

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	
	J=
	12,5
	г/м3
	

	Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т =	0,000198
	г/с
	
	
	
	

	МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5
	* J * ГОоз + Qвл)/1000000)} =
	1,9E-05
	т/г


Соответственно получим:


	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	0,000198
	1,9E-05




0061	Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

1	Резервуар V-2,91 м 3
	Категория ГСМ
	масла

	Вид резервуара
	Резервуар наземной

	Количество резервуаров
	резервуар 2,91м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	2,91



Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	2,91
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3
Ср(тах)= 0,24 г/м3
	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	1,455
	м3
	Qвл=
	1,455
	м3

	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	
	
	
	

	Сроз=	0,15	г/м3
	Срвл=
	0,15
	г/м3
	
	
	

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	
	J=
	12,5
	г/м3
	
	

	Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т =	0,000194
	г/с
	
	
	
	
	

	МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5
	* J * ГОоз + Qвл)/1000000)} =
	1,86E-05
	т/г
	


Соответственно получим:


	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	0,000194
	1,86E-05


559
Источник выброса №
Источник выделения №
0059	Дыхательный клапан
1	Резервуар V-0,97м 3
Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей
среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

562
Источник выброса №
Источник выделения №
0062	Дыхательный клапан
1	Резервуар V -2,75 м 3
Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей
среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

561





	Категория ГСМ
	масла

	Вид резервуара
	Резервуар наземной

	Количество резервуаров
	резервуар 2,75м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	2,75



Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	2,75
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3
Ср(тах)= 0,24 г/м3
	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	1,375
	м3
	Qвл=
	1,375

	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	
	
	

	Сроз=	0,15	г/м3
	Срвл=
	0,15
	г/м3
	
	

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	
	J=
	12,5
	г/м3
	

	Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т =	0,000183
	г/с
	
	
	
	

	МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5
	* J * ^оз + Qвл)/1000000)} =
	1,76E-05
	т/г


Соответственно получим:


	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	0,0002
	1,76E-05



0063	Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

1	Резервуар V -2,89 м 3
	Категория ГСМ
	масла

	Вид резервуара
	Резервуар наземной

	Количество резервуаров
	резервуар 2,89м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	2,89



Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	2,89
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3
Ср(тах)= 0,24 г/м3
	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	1,445
	м3
	Qвл=
	1,445
	м3

	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	
	
	
	

	Сроз=	0,15	г/м3
	Срвл=
	0,15
	г/м3
	
	
	

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	
	J=
	12,5
	г/м3
	
	

	Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т =	0,000193
	г/с
	
	
	
	
	

	МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5
	* J * ГОоз + Qвл)/1000000)} =
	1,85E-05
	т/г
	


Соответственно получим:


	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	0,000193
	1,85E-05




0064	Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

1	Резервуар V -1,04 м 3
	Категория ГСМ
	масла

	Вид резервуара
	Резервуар наземной

	Количество резервуаров
	резервуар 1,04м3 - 1шт.

	Объем хранения ГСМ за год в м3
	1,04




	Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч
	Усл =	1,04
	м3/ч

	Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и
	17), г/м3
	

	
	
	Ср(тах)= 0,24
	г/м3

	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3	Qоз=
	0,52	м3
	Qвл=	0,52
	м3


С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3

	Сроз=	0,15
	г/м3
	Срвл=
	0,15
	г/м3
	

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	
	J=
	12,5
	г/м3

	Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т =
	6,93E-05
	г/с
	
	
	6,66E-06 т/г

	МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5
	* J * ГОоз + Qвл)/1000000)} =
	


Соответственно получим:


	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	6,93E-05
	6,66E-06




563
Источник выброса №
Источник выделения №
0065	Дыхательный клапан
1	Резервуар V -1,04 м 3
Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей
среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е
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	Категория ГСМ
	масла

	Вид резервуара
	Резервуар наземной

	Количество резервуаров
	резервуар 1,04м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	1,04



Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	1,04 м3/ч
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3
Ср(тах)= 0,24 г/м3
	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	0,52
	м3
	Qвл=
	0,52
	м3

	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	
	
	
	

	Сроз=	0,15	г/м3
	Срвл=
	0,15
	г/м3
	
	
	

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	
	J=
	12,5
	г/м3
	
	

	Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т =	6,93E-05
	г/с
	
	
	
	
	

	MiCr/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5
	* J * ^оз + Qвл)/1000000)} =
	6,66E-06
	т/г
	


Соответственно получим:


	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	0,0001
	6,66E-06



0066	Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

1	Резервуар V -0,5 м 3
	Категория ГСМ
	масла

	Вид резервуара
	Резервуар наземной

	Количество резервуаров
	резервуар 0,5м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	0,5



Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	0,5	м3/ч
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3
Ср(тах)= 0,24 г/м3
	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	0,25
	м3
	Qвл=
	0,25
	м3

	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	
	
	
	

	Сроз=	0,15	г/м3
	Срвл=
	0,15
	г/м3
	
	
	

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	
	J=
	12,5
	г/м3
	
	

	Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т =	3,33E-05
	г/с
	
	
	
	
	

	МИт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5
	* J * ГОоз + Qвл)/1000000)} =
	3,2E-06
	т/г
	


Соответственно получим:


	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	3,33E-05
	3,2E-06




0067	Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

1	Резервуар V-0,5 м 3
	Категория ГСМ
	масла

	Вид резервуара
	Резервуар наземной

	Количество резервуаров
	резервуар 0,5м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	0,5




Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	0,5	м3/ч
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3
	
	
	
	
	Ср(тах)=
	0,24
	г/м3

	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	0,25
	м3
	Qвл=
	0,25
	м3

	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	
	
	
	

	Сроз=	0,15	г/м3
	Срвл=
	0,15
	г/м3
	
	
	

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	
	J=
	12,5
	г/м3
	
	

	Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т =	3,33E-05
	г/с
	
	
	
	
	

	МИт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5
	* J * ГОоз + Qвл)/1000000)} =
	3,2E-06
	т/г
	


Соответственно получим:


	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	2735
	Масло нефтяное (минеральное)
	3,33E-05
	3,2E-06



6059 Горловина бензобакаИсточник выброса №
Источник выделения №

1	Слив в бак автомобиля
	Von- Обьем слитого нефтепродукта, м3
	Усл=
	4400

	VTpk- Макс.производительность ТРК, м3/час
	Утрк=
	0,6

	Сp(max) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении баков
	
	

	автомашин (приложение 12), г/м3
	Сp(max)=
	3,92

	Q - Объем слитого нефтепродукта по данным АЗС, м3
	Qоз=
	2000

	
	Qвл=
	2400

	С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков
	
	

	автомобилей (приложение 15), г/м3
	Сбоз=
	1,19

	
	Сбвл=
	1,60

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J=
	125



М^г/сек) = (C6.a/M(max)*Vcn) / 3600 =	0,0006533
Mi(T/rog) ={(Сбоз*Qоз+Сбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qo3 + Qвл)/1000000)} =	0,28122
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
	Состав вредного ве - щества в углеводородах Ci, мac % от общего
(лите-ра)
Ci
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Расчет по формуле идентификации
М(г/сек)=Мi(г/сек)*(Ci/100)
М(т/год)=М^т/год)*(О/100)
	
	
	
	
	

	
	Mi(r/cek)
	Mi(T/rog)
	
	
	
	М(г/сек)
	М(т/год)

	
	
	
	Дизтопливо
	
	
	

	Углеводороды
	Предельные
	0,0006533
	0,28122
	2754
	Углеводороды предельные С1
	99,725
	0,0006515
	0,2804466

	
	и ароматические
	0,0006533
	0,28122
	333
	Сероводород
	0,28
	1,829E-06
	0,0007874
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6060 Горловина бензобакаИсточник выброса №
Источник выделения №

1 Слив в бак автомобиля
	VCI - Обьем слитого нефтепродукта, м3
	V,
	2200

	утрк - Макс.производительность ТРК, М/час
	Vтpк
	2,4

	Сба/мтах - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении баков
	
	

	автомашин (приложение 12), г/м3
	max Сб.а/м	=
	1176,12

	Q - Объем слитого нефтепродукта по данным АЗС, м3
	Q3=
	1000

	
	Ол=
	1200

	С - Концентрации паров нефтепродукта при заполнении баков
	
	

	автомобилей (приложение 15), г/м3
	оз Сб =
	520,0

	
	вл Сб =
	623,1

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J=
	125



М(г/сек) = (Сб.а/мтах * Vm) / 3600 =	0,78408
Mini од) {(.' '*Q> (.' ' *\>в. i !*|0'' ) + ( 0,5*J*(QO3 + Q>,.,)*10" H =	1,40522
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
	Состав вредного в е - щества в углеводородах Ci, мае % от общего (лите-ра)
Ci
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Расчет по формуле идентификации
М(г/сек)=М1(г/ сек)*(С| 100)
М(т/год)=М1(т/ год)*(С/100)
	
	
	
	
	

	
	Mi(r/cek)
	Mi(T/rog)
	
	
	
	М(г/сек)
	М(т/год)

	
	
	
	Бензин низкооктановый
	
	
	

	Углеводороды
	Предельные
	0,78408
	1,40522
	415
	Углеводороды предельны
	75,47
	0,59174518
	1,0605195

	
	
	0,78408
	1,40522
	416
	Углеводороды предельны
	18,38
	0,1441139
	0,2582794

	
	непредельные (по амилен
	0,78408
	1,40522
	501
	Пентилены (амилены-сме
	2,5
	0,019602
	0,0351305

	
	ароматическиие
	0,78408
	1,40522
	602
	Бензол
	2
	0,0156816
	0,0281044

	
	
	0,78408
	1,40522
	616
	Ксилол
	0,15
	0,00117612
	0,0021078

	
	
	0,78408
	1,40522
	621
	Толуол
	1,45
	0,01136916
	0,0203757

	
	
	0,78408
	1,40522
	627
	Этилбензол
	0,05
	0,00039204
	0,0007026

	
	
	0,78408
	1,40522
	333
	Сероводород
	0
	0
	0




	VCJI - Обьем слитого нефтепродукта, м3
	V=
сл
	1100

	VTpK - Макс.производительность ТРК, м3/час
	V=
трк
	2,4

	Сб а/мтах - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении баков
	
	

	автомашин (приложение 12), г/м3
	max
Сб.а/м	=
	1176,12

	Q - Объем слитого нефтепродукта по данным АЗС, м3
	Qоз=
	500

	
	Qвл=
	600

	С - Концентрации паров нефтепродукта при заполнении баков
	
	

	автомобилей (приложение 15), г/м3
	оз Сб =
	520,0

	
	вл
Сб =
	623,1

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J=
	125


Источник выброса №
Источник выделения №
6061 Горловина бензобака
1 Слив в бак автомобиля

Mi(r/cek) = (Сб a/Mmax * VJ / 3600 =	0,78408
Mi(T/rog)={(C6O3*Q„3+C6B”*QBn)*10-6) + ( 0,5*J*(QO3 + Qm)*10-6)} =	0,70261
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
	Состав вредного в е- щества в углеводородах Ci, маc % от общего (лите-ра)
Ci
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Расчет по формуле идентификации
М(г/сек)=М^г/сек)*(О/100)
М(т/год)=М^т/год)*(О/100)
	
	
	
	
	

	
	МЦг/сек)
	М|(т/год)
	
	
	
	М(г/сек)
	М(т/год)

	
	
	
	Бензин низкооктановый
	
	
	

	Углеводороды
	Предельные
	0,78408
	0,70261
	415
	Углеводороды предельны
	75,47
	0,59174518
	0,5302598

	
	
	0,78408
	0,70261
	416
	Углеводороды предельны
	18,38
	0,1441139
	0,1291397

	
	непредельные (по амилен
	0,78408
	0,70261
	501
	Пентилены (амилены-сме
	2,5
	0,019602
	0,0175653

	
	ароматическиие
	0,78408
	0,70261
	602
	Бензол
	2
	0,0156816
	0,0140522

	
	
	0,78408
	0,70261
	616
	Ксилол
	0,15
	0,00117612
	0,0010539

	
	
	0,78408
	0,70261
	621
	Толуол
	1,45
	0,01136916
	0,0101878

	
	
	0,78408
	0,70261
	627
	Этилбензол
	0,05
	0,00039204
	0,0003513

	
	
	0,78408
	0,70261
	333
	Сероводород
	0
	0
	0



Источник выброса №	0068	Труба
Источник выделения №	1	Циркулярная пила 12Д-5А (аналог Ц2Д-5А)
Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.
Исходные данные:800	час/год
1,53	г/с
Кэф = 0,9
]= 0,8

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами)
1] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием
(в долях еденицы) Циклон ЦН-15
Пыль древесная годовой выброс
Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 = секундный выброс0,793152 т/год

574

575

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,2754 г/сек




Соответсвенно получим:
	Код
вещества
	Наименование вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/с
	т/год

	2936
	Пыль древесная
	0,2754
	0,793152








2	Станок фуговальный СВ8-1А (аналог СФ4-4)Источник выделения №

Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.
Исходные данные:800	час/год
2,31	г/с
Кэф = 0,9
]= 0,8

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) ] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15
Пыль древесная годовой выброс
Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 =	1,197504 т/год
секундный выброс
Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,4158 г/сек
Соответсвенно получим:
	Код
вещества
	Наименование вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/с
	т/год

	2936
	Пыль древесная
	0,4158
	1,197504



Источник выделения №	3 Станок фрезерный ФА-4
Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра
охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.
Исходные данные:
Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами)
1] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием
(в долях еденицы) Циклон ЦН-15
Пыль древесная годовой выброс
Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 =	1,264896 т/год
секундный выброс
Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,4392 г/сек
Соответсвенно получим:
	Код
вещества
	Наименование вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/с
	т/год

	2936
	Пыль древесная
	0,4392
	1,264896



Источник выделения № 4 Станок токарный ПТ-400
Исходные данные:
Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) ] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15
Пыль древесная годовой выброс800	час/год
2,44	г/с
Кэф = 0,9
]= 0,8
800 час/год
0,45 г/с
Кэф = 0,9
]= 0,8

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 = секундный выброс0,23328 т/год

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,081 г/секСоответсвенно получим:
Код вещества
Наименование вещества
Выбросы ЗВ


г/с
т/год
2936
Пыль древесная
0,081
0,23328





800	час/год
8	г/с
Кэф = 0,9
]= 0,8

5 Станок строгальный С-26-4 (аналог С26-2)Источник выделения №

Исходные данные:
Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) ] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15
Пыль древесная

годовой выброс
Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-д)/1000000 =	4,1472 т/год
секундный выброс
Мг = (Кэф *Q) * (1-j)=	1,44 г/сек


Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/с
	т/год

	2936
	Пыль древесная
	1,44
	4,1472



Источник выделения №
6 Сверлильный станок СВА-2
Исходные данные:
Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) j - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15
800 час/год
0,56 г/с
Кэф = 0,9
j= 0,8
Пыль древесная годовой выброс
Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-j)/1000000 = секундный выброс
Мг = (Кэф *Q) * (1-j)=	0,1008 г/сек
0,290304 т/год
Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/с
	т/год

	2936
	Пыль древесная
	0,1008
	0,290304
























Источник выброса №	6062	Лесопильная рама
Источник выделения №	1	Лесопильная рама Р65-4М (аналог ЛС80-6С)
Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.
Исходные данные:600 час/год
5,14 г/с
Кэф = нет
]= 0

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;
Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами)
1] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием
(в долях еденицы)
Пыль древесная годовой выброс
Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 = секундный выброс11,1024 т/год

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	5,14 г/сек


Соответсвенно получим:
	Код
вещества
	Наименование вещества
	Выбросы ЗВ

	
	
	г/с
	т/год

	2936
	Пыль древесная
	5,14
	11,1024










Источник загрязнения №	6063	Участок погрузки
Источник выделения № 1	Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
qcek
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек



В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	1000	кг/год
Вчас =	5	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды марганца	К m =	1,1	табл.1
Фтористый водород	К m =	0,4
Оксиды железа	К m =	9,9
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т - продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	143
	Оксиды марганца
	0,0015278
	0,0011

	342
	Фтористый водород
	0,0005556
	0,0004

	123
	Оксиды железа
	0,01375
	0,0099



Сварка металлов электродами УОНИ 13/55Источник выделения №

Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qгод
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
^|сек
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	200	кг/год
Вчас =	1,00	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =
	13,9 табл.1

	Оксиды марганца
	К m =
	1,09

	Фтористый водород
	К m =
	0,93

	Фториды
	К m =
	1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m =
	1

	Оксид азота
	К m =
	2,7

	Оксид углерода
	К m =
	13,3



П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год
Т= 200

Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	123
	Оксиды железа
	0,0038611
	0,00278

	143
	Оксиды марганца
	0,0003028
	0,000218

	
	Оксиды азота
	0,0008
	0,00054

	301
	Диоксид азота
	0,0006
	0,000432

	304
	Оксид азота
	0,0000975
	0,0000702

	337
	Оксид углерода
	0,00369
	0,00266

	342
	Фтористый водород
	0,0002583
	0,000186

	344
	Фториды
	0,0002778
	0,0002

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,0002778
	0,0002



3 Сварка металлов пропан-бутаномИсточник выброса №

Расчет выбросов загрязняющих веществ


М=
год
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год (5.1)
сек
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек
(5.2)
В -расход применяемого материала, кг/год
В
год
В
час
1000 кг/год
5,00 кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0208333
	0,015

	301
	Диоксид азота
	0,0166667
	0,012

	304
	Оксид азота
	0,0027083
	0,00195

















Поверхность испарения
Покраска и сушка эмаль МЛ-152
Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004 Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328р.
Т- время работы покрасочного цеха
тм	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час
тф	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год	900 кг/год
fр	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2
8р'	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
8р"	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
8х	Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
П	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска
и сушка изделий
8а	Доля краски , потерянной в виде аэрозоля, (% мас.) Табл. 3
Кос	коэффициент оседания аэрозоля ( в долях единицы) Табл.1
200	ч/год
2 кг/час
0,9	т/год
57	%
28	%
72	%
0
30 %
нет
При покраске (летучая часть)
G= (тм*1р*8р'*8х/7000000*3,6)*(/-п), г/с,
М= (тф*1р*8р' *8х/7000000) *(7-п), rn/год,
	Взвешенные вещества (нелетучая (сухая часть))
G = (тм* 8а * (100 - Гр)/10000 * 3,6 )* (1-п) =
М = (тф* 8а * (100 - 1р) / 10000 )* (1-п) =
	0,071666667 г/с
0,1161	т/год



Наименование
загрязняющего
вещества
Содержание коМаксимальныВаловый выброс, т/г
бх
	1042 Спирт н-бутиловый
	20,85
	0,018487
	0,02995

	1048 Спирт изобутиловый
	9,59
	0,0085031
	0,01378

	2752 Уайт-спирит
	13
	0,0115267
	0,01867

	2750 Сольвент
	14,07
	0,0124754
	0,02021

	616 Ксилол
	39,76
	0,0352539
	0,05711

	621 Толуол
	2,73
	0,0024206
	0,00392

	2902 Взвешенные вещества
	
	0,0716667
	0,1161



Код загрязня	
Покраска и сушка эмаль МЛ-152
При сушке
G= (mM*fp*5p'' *5х/1000000*3,6)*(1-п), г/с,
М= (mф*fр*5р '' *5х/1000000)*(1-п), т/год,
Наименование
загрязняющего
вещества
Содержание коМаксимальныВаловый выброс, т/г
	1042 Спирт н-бутиловый
	20,85
	0,047538
	0,07701

	1048 Спирт изобутиловый
	9,59
	0,0218652
	0,03542

	2752 Уайт-спирит
	13
	0,02964
	0,04802

	2750 Сольвент
	14,07
	0,0320796
	0,05197

	616 Ксилол
	39,76
	0,0906528
	0,14686

	621 Толуол
	2,73
	0,0062244
	0,01008



5х
G
М
Код загрязня
Покраска и сушка эмаль МЛ-152
Суммарный выброс
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Код загрязня
1042
1048
2752
2750
616
621
2902
Содержание коМаксимальныВаловый выброс, т/г
G
М
0,066025
0,10696
0,0303683
0,0492
0,0411667
0,06669
0,044555
0,07218
0,1259067
0,20397
0,008645
0,014
0,0716667
0,1161


Наименование
загрязняющего
вещества
Спирт н-бутиловый
Спирт изобутиловый Уайт-спирит
Сольвент
Ксилол
Толуол
Взвешенные вещества
6064
3 - 4
Поверхность испарения
Краска водоэмульсионная (по аналогу АС-182)
Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004 Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328р.
Т- время работы покрасочного цеха
тм	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час
тф	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год	900 кг/год
fр	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2
8р'	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
8р"	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
8х	Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
П	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска
и сушка изделий
8а	Доля краски , потерянной в виде аэрозоля, (% мас.) Табл. 3
Кос	коэффициент оседания аэрозоля ( в долях единицы) Табл.1
200	ч/год
2 кг/час
0,9	т/год
57	%
28	%
72	%
0
30 %
нет
При покраске (летучая часть)
G= (mм*fр*8р' *6х/1000000*3,6) *(1-п), г/с,
М= (mф*fр*8р' *6х/1000000) *(1-п), т/гоД,
Взвешенные вещества (нелетучая (сухая часть))
G = (тм* 8а * (100 - £р)/10000 * 3,6 )* (1-q) =
М = (тф* 8а * (100 - £р) / 10000 )* (1-п) =
0,071666667 г/с
0,1161 т/год
	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл.
8х
	Максимальные выбросы, г/с,
G
	Валовый выброс, т/г
М

	Краска водоэмульсионная (по аналогу АС-182)

	2752
	Уайт-спирит
	13
	0,011526667
	0,0186732

	2750
	Сольвент
	14,07
	0,0124754
	0,0202101

	616
	Ксилол
	39,76
	0,035253867
	0,0571113

	2902
	Взвешенные вещества
	
	0,071666667
	0,1161



При сушке
G= (mм*fр*8р" *6х/1000000*3,6) *(1-п), г/с,
М= (mф*fр*8р" *6х/1000000) *(1-п), т/гоД,
	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл.
3 8х
	Максимальные выбросы, г/с,
G
	Валовый выброс, т/г
М

	Краска водоэмульсионная (по аналогу АС-182)

	2752
2750
616
	Уайт-спирит
Сольвент
Ксилол
	13
14,07
39,76
	0,02964
0,0320796
0,0906528
	0,0480168
0,051969
0,1468575



	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 8х
	Максимальные выбросы, г/с,
G
	Валовый выброс, т/г
М

	2752
	Уайт-спирит
	
	0,041166667
	0,06669

	2750
	Сольвент
	
	0,044555
	0,0721791

	616
	Ксилол
	
	0,125906667
	0,2039688

	2902
	Взвешенные вещества
	
	0,071666667
	0,1161



Суммарный выброс
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Источник выброса №	0069 Битумоплавильная установка
Источник выделения №	1	Сжигание топлива




	Наименование величин
	Обозначе
	Ед.изм.
	Число-
	Примечание

	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	Вид топлива
	Мазут
	Число котлов Данного типа	N=1urn.

	Расход топлива
	В
	тн
	40
	13,88889 г/с

	Время работы общее
	Т
	час
	800
	

	Время работы в день
	t
	час
	24
	

	Зольность топлива
	А r
	
	0,051
	

	Значение коэфициента F1 в зависимости от
	F
	
	0,01
	

	Доля твердых частиц
	N3
	
	0
	

	Содержание серы в топливе
	S r
	%
	0,92
	

	Доля оксидов серы, связываемых летучей
	n ' so2
	
	0,02
	

	Доляйоксидов серы улавливаемых в
	n "so2
	
	0
	

	Потери теплоты из-за химической
	q3
	%
	0,5
	

	Потери теп лоты из-за механической
	q4
	%
	0
	

	Низшая теплота сгорания
	Q
	МДж/м3
	40,53
	

	Коэффициент, учитывающий долю потери
	R
	
	0,65
	

	Коэффициент, характерийзующий
	К NO
	кг/ГДж
	0,085
	

	Коэффицие нт, зависящий отбстепени
	g
	
	0
	

	Колличество бванади я находя щегося в 1
	Gv
	г/т
	113,3333
	Gv=4000*Ar/1,8

	Доля ванадия, о/седающего с твердыми
	ОС
	
	0,07
	для котлов без промпаронагревателей

	Степень очистки дымовых газов в
	n
	%
	0
	

	РАСЧЕТЫ
	

	Мазутная зола в пересчете на ванадий
	Mi в.
	г/сек
	0,001464
	Mi=M * 1000000 / 3600 * T

	
	M в.
	т/год
	0,004216
	M =10-6 * Gv * B * (1-ОС)* (1-n)

	Диоксид серы
	Mi so2
	г/сек
	0,250444
	Mi=M * 1000000 / 3600 * T

	
	Mi so2
	т/год
	0,72128
	M = 0,02*B*Sr*(1-n'so2)*(1-n" so2)

	Оксид углерода
	Mi со
	г/сек
	0,182948
	Mi=M * 1000000 / 3600 * T

	
	Mi со
	т/год
	0,52689
	M = 0,001*B*q3*R*Q*(1-q4/100)

	Общий оксид азота
	Mi Nox
	г/сек
	0,047848
	Mi=M * 1000000 / 3600 * T

	
	M Nox
	т/год
	0,137802
	M = 0,001*B*Q*K Nox*(1-q)

	Диоксид азота
	Mi N02
	г/сек
	0,038278
	Mi=Mi Nox * 0,8

	
	M N02
	т/год
	0,110242
	M=MNox * 0,8

	Оксид азота
	Mi NO
	г/сек
	0,00622
	Mi=Mi Nox * 0,13

	
	M NO
	т/год
	0,017914
	M=MNox* 0,13



6065 Кровельные работы
[bookmark: bookmark482][bookmark: bookmark483]1 Сжигание топлива
Литература: Министерство экологии и биоресурсов Республики Казахстан. Республиканский научно-производственный центр эколого-экономического анализа и лицензирования "КАЗЭКОЭКСП", Алматы 1996г. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами»
Исходные данные:
	B0 -
	расход газа, т/год
	B0 =
	6,064 т/год

	tчас -
	продолжительность работы в часах, час/год
	tчас =
	800 ч/год

	QH -
	низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг
	QH =
	27,84 МДж/кг

	KNO2 -
	Количество оксидов азота образующихся на 1 Дж тепла, кг/Дж
	
	

	
	
	KNO2 =
	0,0594 кг/Дж

	b -
	доля снижения выбросов NO2 при использовании спец.устройств
	
	

	
	
	b =
	0

	Q3 -
	химическая неполнота сгорания топлива, %
	Q3 =
	0,5 %

	Q4 -
	механическая неполнота сгорания топлива, %
	Q4 =
	0%

	R -
	коэффициент потери теплоты от неполноты сгорания топлива
	R =
	0,5



Оксиды азота годовой выброс0,010028 т/год
0,0034819 г/сек

М(т/год)=[0,001* B0 * QH * KNO2* (1 - b)] = секундный выброс
М(г/сек) = [М(т/год)*1000000]/(1час*3600] =
Диоксид азота
	годовой выброс
МNO2(т/год)=[М(т/год) х 0,8] = секундный выброс
МNO2(г/сек) = [М(г/сек) х 0,8] =
	0,0080224 т/год
0,0027856 г/сек

	Оксид азота
годовой выброс
МNO(т/год)=[М(т/год) х 0,13] = секундный выброс
МNO(г/сек) = [М(г/сек) х 0,13] =
	0,0013036 т/год
0,0004527 г/сек

	Оксид углерода
годовой выброс
М(т/год) = [0,001* B0 *Q3 *QH*R*(1-Q4/100)] = секундный выброс
М(г/сек) = [М(т/год)*1000000]/^ас*3600] =
	0,0422054 т/год
0,0146547 г/сек




	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в
атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0027856
	0,0080224

	304
	Оксиды азота
	0,0004527
	0,0013036

	337
	Оксид углерода
	0,0146547
	0,0422054



Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №1 1 к Приказу Министраохраныокружающейсреды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10	,, xМсек =
(3.1.1)
,г/сек
, т/год	(3.1.2)

—1	2	3	4	5	7	8	9	432	x (1-n)
3600
а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-g)
где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева
средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,05
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки тобора проб.
k2=	0,03
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3. 1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,9
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,8
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;
Gчас=	1
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	1000
1] - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).	]=	0
Соответственно
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,018
	0,0648




2 Поверхность пыления склада пескаИсточник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
Мсек =	к3 x к4 x к5 x к6 x к7 x q' x S,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:
580
Источник выброса №	6066	Склад песка
Источник выделения №	1	Разгрузка песка на склад

582

583
Источник выброса №	6067	Склад извести
Источник выделения №	1	Разгрузка извести на склад

Мгод =
где
0,0864 x k3 x кд x k5 x kg x k7 x q' x S x [365-(Тсп+Тд)] x (1-g)
, т/год (3.2.5)




к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
1,2k3=

к4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
к4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=0,9

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
к7=	0,8
k6 -коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S
где
k6=
1,45

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;
S - поверхность пыления в плане, м2;	S=10,0

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения; q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда к3=1; к5=1 (таблица 3.1.1);
q'=
Тсп=
Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;
Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:
2xTg°
24	Тд=
0,002
58
Тд=
67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, климатическим справочникам), 720 часоврассматриваемый
либо определяется по

1] - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).Соответственно

	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,0025
	0,05196


]=


Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №1 1 к Приказу Министраохраныокружающейсреды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =
k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10
3600
x(1-g)
(3.1.1)
,г/сек

а валовой выброс по формуле:
Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-g), т/год (3.1.2)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева
средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k1=	0,04
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица
3.1.1) . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки тобора проб.
k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3. 1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,7
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	0,4
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5
Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;
Gчас=	0,5
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	106
1] - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).	]=	0
Соответственно
	Код
вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	128
	Кальций оксид (негашенная известь)
	0,0018667
	0,0014246




Источник выделения №
2 Гашение извести

"Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами" Ленинград, Гидрометеоиздат 1986 г.
Расчет проводится по формулам годовой выброс
Мщ(т/год) = (Q * P * q )/1000000 секундный выброс
Мщ(г/сек) = (Q * P )/(t * 60) где -
	Q-
	удельный выброс вредного вещества г/т
	Q= 0,012
	г/т

	Р-
	масса гашенной извести за 1 раз в тоннах
	Р= 106
	т

	t-
	продолжительность гашения извести за 1 раз в минутах
	t= 60
	мин

	q-
	число циклов гашения за период, шт
	q= 10
	



Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	150
	Натрий гидроксид
	0,0003533
	1,272E-05



	автомобилей (приложение 15), г/м3	Сбоз=
	1,19	г/м3
	Сбвл=
	1,6

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J= 50
	г/м3
	


Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-ег/м3
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 25м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	25




	Умах- Макс.производительность , м3/час
	Умах= 3
	м3/час

	Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара
	

	(приложение 15), г/м3
	Ср(тах)= 2,25	г/м3
	

	Q - Объем слитого нефтепродукта , м3
	Qоз=
	12,5	м3

	
	Qвл=
	12,5	м3


Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 25	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00066 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,00066
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,000658

	и ароматические
	0,001875
	0,00066
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	1,85E-06


590
Источник выброса №	0070	Дыхательный клапан
Источник выДеления №	1	Резервуар V -25,0 м 3

591
Источник выброса №	0070	Дыхательный клапан
Источник выДеления №	1	Резервуар V -25,0 м 3




	автомобилей (приложение 15), г/м3	Сбоз=
	1,19	г/м3
	Сбвл=
	1,6

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J= 50
	г/м3
	


Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-ег/м3
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 25м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	25




	Умах- Макс.производительность , м3/час
	Умах= 3
	м3/час

	Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара
	

	(приложение 15), г/м3
	Ср(тах)= 2,25	г/м3
	

	Q - Объем слитого нефтепродукта , м3
	Qоз=
	12,5	м3

	
	Qвл=
	12,5	м3


Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 25	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00066 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,00066
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,000658

	и ароматические
	0,001875
	0,00066
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	1,85E-06



	автомобилей (приложение 15), г/м3	Сбоз=
	1,19	г/м3
	Сбвл=
	1,6

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J= 50
	г/м3
	


Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-ег/м3
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 25м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	25




	Умах- Макс.производительность , м3/час
	Умах= 3
	м3/час

	Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара
	

	(приложение 15), г/м3
	Ср(тах)= 2,25	г/м3
	

	Q - Объем слитого нефтепродукта , м3
	Qоз=
	12,5	м3

	
	Qвл=
	12,5	м3


Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 25	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00066 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,00066
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,000658

	и ароматические
	0,001875
	0,00066
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	1,85E-06



	автомобилей (приложение 15), г/м3	Сбоз=
	1,19	г/м3
	Сбвл=
	1,6

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J= 50
	г/м3
	


Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-ег/м3
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 75м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	75




	Умах- Макс.производительность , м3/час
	Умах= 3
	м3/час

	Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара
	

	(приложение 15), г/м3
	Ср(тах)= 2,25	г/м3
	

	Q - Объем слитого нефтепродукта , м3
	Qоз=
	37,5	м3

	
	Qвл=
	37,5	м3


Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 75	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00198 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,00198
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,001974

	и ароматические
	0,001875
	0,00198
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	5,54E-06



	автомобилей (приложение 15), г/м3	Сбоз=
	1,19	г/м3
	Сбвл=
	1,6

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J= 50
	г/м3
	


Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-ег/м3
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 75м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	75




	Умах- Макс.производительность , м3/час
	Умах= 3
	м3/час

	Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара
	

	(приложение 15), г/м3
	Ср(тах)= 2,25	г/м3
	

	Q - Объем слитого нефтепродукта , м3
	Qоз=
	37,5	м3

	
	Qвл=
	37,5	м3


Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 75	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00198 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,00198
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,001974

	и ароматические
	0,001875
	0,00198
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	5,54E-06



	автомобилей (приложение 15), г/м3	Сбоз=
	1,19	г/м3
	Сбвл=
	1,6

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J= 50
	г/м3
	


Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-ег/м3
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 75м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	75




	Умах- Макс.производительность , м3/час
	Умах= 3
	м3/час

	Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара
	

	(приложение 15), г/м3
	Ср(тах)= 2,25	г/м3
	

	Q - Объем слитого нефтепродукта , м3
	Qоз=
	37,5	м3

	
	Qвл=
	37,5	м3


Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 75	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00198 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,00198
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,001974

	и ароматические
	0,001875
	0,00198
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	5,54E-06



	автомобилей (приложение 15), г/м3	Сбоз=
	1,19	г/м3
	Сбвл=
	1,6

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J= 50
	г/м3
	


Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-ег/м3
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 75м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	75




	Умах- Макс.производительность , м3/час
	Умах= 3
	м3/час

	Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара
	

	(приложение 15), г/м3
	Ср(тах)= 2,25	г/м3
	

	Q - Объем слитого нефтепродукта , м3
	Qоз=
	37,5	м3

	
	Qвл=
	37,5	м3


Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 75	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00198 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,00198
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,001974

	и ароматические
	0,001875
	0,00198
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	5,54E-06



	автомобилей (приложение 15), г/м3	Сбоз=
	1,19	г/м3
	Сбвл=
	1,6

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J= 50
	г/м3
	


Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-ег/м3
С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 75м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	75




	Умах- Макс.производительность , м3/час
	Умах= 3
	м3/час

	Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара
	

	(приложение 15), г/м3
	Ср(тах)= 2,25	г/м3
	

	Q - Объем слитого нефтепродукта , м3
	Qоз=
	37,5	м3

	
	Qвл=
	37,5	м3


Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 75	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с
М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00198 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) | МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,00198
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,001974

	и ароматические
	0,001875
	0,00198
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	5,54E-06



Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е
	Категория ГСМ
	Дизельное топливо

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 1000м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	1000



	VCI- Обьем слитого нефтепродукта, м3
	Усл= 1000	м3

	VMax- Макс.производительность , м3/час
	Vмaх= 3
	м3/час
	

	Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара
	
	

	(приложение 15), г/м3
	Ср(тах)= 2,25	г/м
	
	

	Q - Объем слитого нефтепродукта , м3
	Qоз=
	500
	м3

	
	QBI=
	500
	м3


С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков
	автомобилей (приложение 15), г/м3	Сбоз=
	1,19	г/м3
	Сбвл=
	1,6
	г/м3

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J= 50
	г/м3
	
	



Mi(r/cek)=(C6.a/M(max)*Vca) / 3600=	0,001875 г/с
Mi(T/rog) ={(C6o3*Qo3+C6ea*QBa)/1000000) + ( 0,5*J*(Qo3 + QBJI)/1000000)} =	0,026395 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100)
М(т/год)=МНт/год)*(Сл/100)
	Состав
ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	МИг/сек) I МИт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,001875
	0,026395
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,72
	0,00187
	0,026321

	и ароматические
	0,001875
	0,026395
	333
	Сероводород
	0,28
	5,25E-06
	7,39E-05


592
Источник выброса №	0078	Дефлектор
Источник выДеления №	1	Резервуар V -1000,0 м 3

#
Источник выброса №	0078	Дефлектор
Источник выДеления №	1	Резервуар V -1000,0 м 3




Источник выброса №
Источник выделения №
РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров". Министерство охраны окружающей среды РК РГП "Информационноаналитический центр охраны окружающей среды" МООС РК
	Категория ГСМ
	Бензин низкооктановый

	Вид резервуара
	Резервуары заг,уб,енные

	Ко,ичество резервуаров
	емкость - 75м3-1шт

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	75	м3



	Т - Время с,ива нефтепродукта, сек
	Т=
	17045

	Усл - Обьем слитого нефтепр. из автоцистерны в резервуар АЗС, М
	V. =
	75

	С,/"11' - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15), г/м3
	max
Ср	=
	580

	Q - Объем с,итого нефтепродукта, м3
	
	37,5

	
	Q.
	37,5

	С - Концентрации паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	оз
Ср =
	701,8

	
	Срвл=
	375,1

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J=
	125



Mi (г/сек) = ( Сртах ♦Усл ) / Т =	2,552
Mi (т/год) ={(СР03 * Q„ + Срвл * Q,„) * 10-6) + (0,5 * J * (QO3 + Qra) * 10-6)} =	0,04507125
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс
углеводородов
	Код
вещества
	Наименование вредных веществ
	Состав вредного в е- щества в углеводородах Ci, мае % от общего (лите-ра)
Ci
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Расчет по формуле идентификации
М(г/ сек)=М1(г/ сек)*(С'1 100)
М(т/год)=М1(т/год)*(0/100)
	
	
	
	
	

	
	Mi(r/cek)
	Mi(T/rog)
	
	
	
	М(г/сек)
	М(т/год)

	
	
	
	Бензин низкооктановый
	
	
	

	Углеводороды
	Предельные
	2,552
	0,04507125
	415
	Углеводороды предельны
	75,47
	1,9259944
	0,0340153

	
	
	2,552
	0,04507125
	416
	Углеводороды предельны
	18,38
	0,4690576
	0,0082841

	
	непредельные (по амилен
	2,552
	0,04507125
	501
	Пентилены (амилены-сме
	2,5
	0,0638
	0,0011268

	
	ароматическиие
	2,552
	0,04507125
	602
	Бензол
	2
	0,05104
	0,0009014

	
	
	2,552
	0,04507125
	616
	Ксилол
	0,15
	0,003828
	6,761E-05

	
	
	2,552
	0,04507125
	621
	Толуол
	1,45
	0,037004
	0,0006535

	
	
	2,552
	0,04507125
	627
	Этилбензол
	0,05
	0,001276
	2,254E-05

	
	
	2,552
	0,04507125
	333
	Сероводород
	0
	0
	0




Источник выброса №
Источник выделения №
РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров".
	Категория ГСМ
	Бензин низкооктановый

	Вид резервуара
	Резервуары заглубленные

	Количество резервуаров
	емкость - 75мМшт

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	75 м3



	Т - Время слива нефтепродукта, сек
	Т=
	17045

	Усл - Обьем слитого нефтепр. из автоцистерны в резервуар АЗС, м3
	Val =
	75

	Сртах - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15), г/м3
	max
Ср	=
	580

	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	37,5

	
	Q,^
	37,5

	С - Концентрации паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	Сроз=
	701,8

	
	вл
Ср =
	375,1

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J=
	125



Mi (г/сек) = ( Cpmax *Vm ) / Т =	2,552
Mi (т/год) ={(Ср03 * Q03 + Срш * Qra) * 10-6) + (0,5 * J * (Q03 + Qra) * 10-6)} =	0,04507125
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
	Состав вредного в е- щества в углеводородах Ci, мае % от общего (лите-ра)
Ci
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Расчет по формуле идентификации
М(г/ сек)=М1(г/ сек)*(С'1 100)
М(т/год)=М1(т/год)*(0/100)
	
	
	
	
	

	
	Mi(r/cek)
	Mi(T/rog)
	
	
	
	М(г/сек)
	М(т/год)

	
	
	
	Бензин низкооктановый
	
	
	

	Углеводороды
	Предельные
	2,552
	0,04507125
	415
	Углеводороды предельны
	75,47
	1,9259944
	0,0340153

	
	
	2,552
	0,04507125
	416
	Углеводороды предельны
	18,38
	0,4690576
	0,0082841

	
	непредельные (по амилен
	2,552
	0,04507125
	501
	Пентилены (амилены-сме
	2,5
	0,0638
	0,0011268

	
	ароматическиие
	2,552
	0,04507125
	602
	Бензол
	2
	0,05104
	0,0009014

	
	
	2,552
	0,04507125
	616
	Ксилол
	0,15
	0,003828
	6,761E-05

	
	
	2,552
	0,04507125
	621
	Толуол
	1,45
	0,037004
	0,0006535

	
	
	2,552
	0,04507125
	627
	Этилбензол
	0,05
	0,001276
	2,254E-05

	
	
	2,552
	0,04507125
	333
	Сероводород
	0
	0
	0


594
0079 Дыхательный клапан склад ГСМ
1 Резервуар V-75,0м3

593
0079 Дыхательный клапан склад ГСМ
1 Резервуар V-75,0м3




Источник выброса №	0081 Дыхательный клапан
Источник выДеления №	1	Резервуар V -25,0 м 3
Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС)и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е
	Категория ГСМ
	Керосин

	Вид резервуара
	Резервуар наземный

	Количество резервуаров
	резервуар 25м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год	м3
	25



	(приложение 15), г/м3
	Ср(тах)= 14,81
	г/м3

	Q - Объем слитого нефтепродукта , м3
	
	Qоз=
	12,5
	м3

	
	
	Qвл=
	12,5
	м3

	С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков
	
	

	автомобилей (приложение 15), г/м3
	Сбоз=	7,32
	г/м3
	Сбвл=
	13,31

	J - Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J=
	0,27
	г/м3
	


Vci- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 25	м3
VMax- Макс.производительность , м3/час	VMax= 3	м3/час
Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара
г/м3

М^г/сек)=(Сб.а/м(тах)^сл) / 3600=	0,012342 г/с
М1(т/год) = {(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(QQ3 + Qвл)/1000000)} =	0,000261 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
М(г/сек)=М^г/сек)*(Ф/100)
М(т/ год)=М!(т/ год)*(С1/100)
	Состав
ВВ в угл еводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	Углеводороды
	М1(г/сек) I МКт/год)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Дизтопливо
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,012342
	0,000261
	2754
	Углеводороды предельные С12-
	99,94
	0,012334
	0,000261

	и ароматические
	0,012342
	0,000261
	333
	Сероводород
	0,06
	7,41E-06
	1,57E-07


#

595




0082	Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

[bookmark: bookmark484][bookmark: bookmark485]1	Резервуар V -25,0 м3
Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" Министерство охраны окружающей среды РК.
РГП "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" МООС РК
	Категория ГСМ
	Масло

	Вид резервуара
	Резервуары наземные

	Количество резервуаров
	резервуары 25 м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	25
	




	Т -
	Время слива нефтепродукта, сек
	Т=
	5681,8182

	
	VCT - Обьем слитого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3
	VCT =
	25

	Ср(тах) - Макс .концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил. 15 и 17), г/м3
	Ср(тах)=
	0,24

	
	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	12,5

	
	
	Qвл=
	12,5

	
	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	Сроз=
	0,15

	
	
	Срвл=
	0,15

	J -
	Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J=
	12,5



Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Vci ) / Т =	0,001056
Mi (т/год) = {(Сроз * Qo3 + Срвл * Qвл)/1000000) + (0,5 * J * (Q03 + Qвл)/1000000)} =	0,00016
596

597

Соответственно получим:
Код
вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2735
Масло минеральное (нефтяное)
0,001056
0,00016






0083 Дыхательный клапанИсточник выброса №
Источник выделения №

[bookmark: bookmark486][bookmark: bookmark487]1	Резервуар V -100,0 м3
Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" Министерство охраны окружающей среды РК.
РГП "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" МООС РК
	Категория ГСМ
	Масло

	Вид резервуара
	Резервуары наземные

	Количество резервуаров
	резервуары 100м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	100




	Т -
	Время слива нефтепродукта, сек
	Т=
	22727,273

	
	VCT - Обьем слитого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3
	VCT =
	100

	Ср(тах) - Макс .концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил. 15 и 17), г/м3
	Ср(тах)=
	0,24

	
	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	50

	
	
	Qвл=
	50

	
	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	Сроз=
	0,15

	
	
	Срвл=
	0,15

	J -
	Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J=
	12,5



М (г/сек) = ( Ср(тах) *\;сл ) / Т =	0,001056
М (т/год) = {(Сроз * Qоз + Срвл * Qвл)/1000000) + (0,5 * J * (фз + Qвл)/1000000)} =	0,00064

Соответственно получим:
Код
вещ-ва
Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу


г/с
т/г
2735
Масло минеральное (нефтяное)
0,001056
0,00064


Источник выброса №	0084	Дыхательный клапан
Источник выДеления №	1	Резервуар V -25,0 м3
Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" Министерство охраны окружающей среды РК.
РГП "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" МООС РК
	Категория ГСМ
	Смесь для опрыскивания думпкаров (аналог масло)

	Вид резервуара
	
	Резервуары наземные

	Количество резервуаров
	резервуары 25 м3 - 1шт.

	Объем хранения
ГСМ за год в м3
	
	25




	Т -
	Время слива нефтепродукта, сек
	Т=
	5681,8182

	
	VCJ - Обьем слитого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3
	VCT =
	25

	Ср(тах) - Макс .концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил. 15 и 17), г/м3
	Ср(тах)=
	0,24

	
	Q - Объем слитого нефтепродукта, м3
	Qоз=
	12,5

	
	
	Qвл=
	12,5

	
	С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3
	Сроз=
	0,15

	
	
	Срвл=
	0,15

	J -
	Удельные выбросы при проливах, г/м3
	J=
	12,5



Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Vci ) / Т =	0,001056
Mi (т/год) = {(Сроз * Q03 + Срвл * Qвл)/1000000) + (0,5 * J * (Q03 + Qвл)/1000000)} =	0,00016


Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	2735
	Масло минеральное (нефтяное)
	0,001056
	0,00016







Источник выброса №	0085	Дефлектор
Источник выДеления №	1	Резервуар V -1000 м3
Литература: 5. Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е
Выбросы паров нефтепродуктов рассчитвыаются по формуле
секундный выброс :
598

599

М (г/с) =
С20 * Kt мах * Кр мах * V4 мах
3600
(5.6.1)



годовой выброс
С20 * (Юмах + Юмю) * Крср * Коб * В(5.6.2)

2 * 106 * р ж
	Категория ГСМ
	Мазут

	Вид резервуара
	Резервуар наземный вертикальный

	Количество резервуаров
	резервуар 1000м3

	Объем хранения ГСМ за год
	1000


Исходные данные:

где -
	Юмах, Юмш - опытные коэффициенты (приложение 7)
	Юмах=
	3,2

	
	Юмш =
	1,4

	VH мах - макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час
	VH мах=
	7,5

	С20 - концентрация паров нефтепродукта при температуре 20°С, г/м3
	С20 =
	6,53

	Кр - опытный коэффициент (приложение 8)
	Кр =
	0,88

	Коб - опытный коэффициент (приложение 10)
	Коб =
	2,5

	В- количество закачиваемой жидкости в резервуар, т/год
	В=
	1000

	рж- плотность жидкости т/м3
	рж=
	0,85



секундный выброс

М (г/с)= 0,0383093 г/с годовой выброс
G т/год = 0,0388727 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование вещества
	Суммарный выброс углеводородов
	Код
вещества
	Наименование
вредных
веществ
M(r/cek)=Mi(r/cek)*(Ci/100)
M(T/rog)=Mi(T/rog)*(Ci/100)
	Состав
ВВ в угл еводо родах Ci, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	
	Mi(r/cek)
	Mi(T/rog)
	
	
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Мазут
	
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,038309
	0,0388727
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,523
	0,038127
	0,038687

	и ароматические
	0,038309
	0,0388727
	333
	Сероводород
	0,48
	0,000184
	0,000187



Источник выделения №
1 Резервуар V -1000 м 3

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е
600
Источник выброса №	0086 Дефлектор

#

601

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитвыаются по формуле секундный выброс :



М (г/с) =
С20 * Kt мах * Кр мах * V4 мах
3600
(5.6.1)


годовой выброс
С20 * (Юмах + Юмю) * Крср * Коб * В(5.6.2)

2 * 106 * р ж
	Категория ГСМ
	Мазут

	Вид резервуара
	Резервуар наземный вертикальный

	Количество резервуаров
	резервуар 1000м3

	Объем хранения ГСМ за год
	1000



Исходные данные: где -
	Юмах=
	3,2

	Юмш =
	1,4

	V4 мах=
	7,5

	С20 =
	6,53

	Кр =
	0,88

	Коб =
	2,5

	В=
	1000


Юмах, Юмш - опытные коэффициенты (приложение 7)
V4 мах - макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час
С20 - концентрация паров нефтепродукта при температуре 20°С, г/м3
Кр - опытный коэффициент (приложение 8)
Коб - опытный коэффициент (приложение 10)
В- количество закачиваемой жидкости в резервуар, т/год

рж- плотность жидкости т/м3
рж=
0,85
секундный выброс

М (г/с)=	0,0383093 г/сгодовой выброс

G т/год =	0,0388727 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование
вещества
	Суммарный выброс
углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
	Состав
ВВ в углеводо родах Q, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	
	
	
	
	M(r/cek)=Mi(r/cek)*(Ci/100)
	
	
	

	
	Mi(r/cek)
	М1(т/год)
	
	М(т/год)=МИт/год)*(Сл/1()0)
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Мазут
	
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,038309
	0,0388727
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,523
	0,038127
	0,038687

	и ароматические
	0,038309
	0,0388727
	333
	Сероводород
	0,48
	0,000184
	0,000187



Источник выделения №
602
Источник выброса №	0087 Дыхательный клапан

#
Источник выброса №	0087 Дыхательный клапан

1 Резервуар V -1000 м 3




Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е
Выбросы паров нефтепродуктов рассчитвыаются по формуле секундный выброс :
М (г/с) =
С20 * Kt мах * Кр мах * V4 мах
3600
(5.6.1)


годовой выброс
С20 * (Юмах + Юмю) * Крср * Коб * В(5.6.2)

2 * 106 * р ж
	Категория ГСМ
	Мазут

	Вид резервуара
	Резервуар наземный вертикальный

	Количество резервуаров
	резервуар 1000м3

	Объем хранения ГСМ за год
	1000



Исходные данные: где -
	Юмах=
	3,2

	Юмш =
	1,4

	V4 мах=
	7,5

	С20 =
	6,53

	Кр =
	0,88

	Коб =
	2,5

	В=
	1000


Юмах, Юмш - опытные коэффициенты (приложение 7)
V4 мах - макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час
С20 - концентрация паров нефтепродукта при температуре 20°С, г/м3
Кр - опытный коэффициент (приложение 8)
Коб - опытный коэффициент (приложение 10)
В- количество закачиваемой жидкости в резервуар, т/год

604

605
Источник выброса №	0088 Труба котельной




рж- плотность жидкости т/м3
рж=
0,85
секундный выброс




М (г/с)=	0,0383093 г/сгодовой выброс

G т/год =	0,0388727 т/г
Идентификация состава выбросов
	Наименование
вещества
	Суммарный выброс
углеводородов
	Код вещества
	Наименование вредных веществ
	Состав
ВВ в углеводо родах Q, мас % от общего
	Выбросы загрязняющих веществ после идентификации

	
	
	
	
	M(r/cek)=Mi(r/cek)*(Ci/100)
	
	
	

	
	Mi(r/cek)
	М1(т/год)
	
	М(т/год)=МИт/год)*(Сл/1()0)
	Ci
	М(г/сек)
	М(т/год)

	Мазут
	
	
	
	
	
	
	

	Предельные
	0,038309
	0,0388727
	2754
	Углеводороды предельные С12
	99,523
	0,038127
	0,038687

	и ароматические
	0,038309
	0,0388727
	333
	Сероводород
	0,48
	0,000184
	0,000187




	№ ист.
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы за год
	Число источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, шт
	Объем
отходящего загрязненного воздуха
	Максимальная концентрация загрязняющего вещества, г/м3
	Код
вещества
	Наименование загрязняющего вещества выбрасываемого в атмосферу
	Секундный выброс загрязняющего вещества, г/с
	Годовой выброс загрязняющего вещества, т/год

	
	
	час
	
	м3/с
	мг/м3
	
	
	г/сек
	т/год

	№
	
	t
	M
	V
	C
	
	
	М^г/сек)
	М1(т/год)

	Годовой выброс вредного вещества Mi(T/rog)
	= [Щг/сек) * t * 3600]/1000000 =
	
	
	
	
	
	

	1- 2
	
	5628
	2
	1,8876
	15,36342445
	301
	Диоксид азота
	0,0290000
	0,5875632

	1- 2
	Котел ДЕ 10/14
	5628
	2
	1,888
	84,41053896
	304
	Оксид азота
	0,1593333
	3,2282208

	1- 2
	
	5628
	2
	1,888
	1356,343152
	330
	Диоксид серы
	2,5602333
	51,87237552

	1- 2
	
	5628
	2
	1,888
	1712,95119
	337
	Оксид углерода
	3,2333667
	65,51059536

	1- 2
	
	5628
	2
	1,888
	5,827505828
	110
	Мазутная зола
	0,0110000
	0,2228688


Источник выделения №
1- 2 Котел ДЕ 10/14

Испытательная промышленно санитарная лаборатория филиал ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау"
	№ источника выброса
	Наименование контролируемого вещества
	Дата отбора (результат испытаний, г/сек)
	Средний показатель

	
	
	19.11.14г
	26.02.15г
	16.03.16г.
	

	1- 2
	Двуокись азота (NO2)
	0,031000
	0,0350
	0,02100
	0,029000

	1- 2
	Оксид азота (NO)
	0,22000
	0,2350
	0,02300
	0,159333

	1- 2
	Диоксид серы (SO2)
	2,52270
	2,6970
	2,46100
	2,560233

	1- 2
	Оксид углерода(СО2)
	3,12420
	3,2575
	3,31840
	3,233367

	1- 2
	Мазутная зола
	0,01100
	0,00900
	0,01300
	0,011000




Расчет выбросов от систем ПГУУ Базисного склада ВМ
	№ источника
Выб.
	№ источника
Выд.
	Наименование источника
	Время работы час
	Высота выброса м
	Диаметр
устья трубы м
	Скорость
ГВС
м/сек
	Объем
ГВС
м3/сек
	Наименование пылегазоулавливающего (ПГУ) оборудования
	Степень очистки
%
	Концентрация на входе, мг/м3
	Код вещества
	Наименование
вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	т/г

	СекунДный выброс вреДного вещества Mi(r/cek) = [V * C/1000 ] =
ГоДовой выброс вреДного вещества Mi(т/гоД) = [Ш(г/сек) * t * 3600]/1000000 =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0089
	1
	Пересыпка аммиачной селитры
	2048
	15
	0,25
	15,06
	0,739
	Скруббер "Полый"
	80
	105
	303
	Аммиак
	0,0155
	21,00
	0,1144



Источник загрязнения №	6068	Участок погрузки
Источник выделения № 1	Сварка металлов электродами МР -4
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
Расчет выбросов загрязняющих веществ
608

607

Qrog
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
qcek
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек





В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	782	кг/год
Вчас =	3,91	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
Оксиды марганца	К m =	1,1	табл.1
Фтористый водород	К m =	0,4
Оксиды железа	К m =	9,9
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т - продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответсвенно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	143
	Оксиды марганца
	0,0011947
	0,0008602

	342
	Фтористый водород
	0,0004344
	0,0003128

	123
	Оксиды железа
	0,0107525
	0,0077418



Сварка металлов электродами УОНИ 13/55Источник выделения №

Расчет выбросов загрязняющих веществ
Qгод
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год
^|сек
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек



В -расход применяемого материала, кг/год
Вгод =	620	кг/год
Вчас =	3,10	кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг
	Оксиды железа
	К m =
	13,9 табл.1

	Оксиды марганца
	К m =
	1,09

	Фтористый водород
	К m =
	0,93

	Фториды
	К m =
	1

	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	К m =
	1

	Оксид азота
	К m =
	2,7

	Оксид углерода
	К m =
	13,3



П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т - продолжительность работы , час/год
Т= 200
Соответственно получим:Код ве-
щества

Наименование загрязняющего вещества
Выбросы в атмосферу
г/с | т/г

	123
	Оксиды железа
	0,0119694
	0,008618

	143
	Оксиды марганца
	0,0009386
	0,0006758

	
	Оксиды азота
	0,0023
	0,001674

	301
	Диоксид азота
	0,00186
	0,0013392

	304
	Оксид азота
	0,0003023
	0,0002176

	337
	Оксид углерода
	0,01145
	0,008246

	342
	Фтористый водород
	0,0008008
	0,0005766

	344
	Фториды
	0,0008611
	0,00062

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,0008611
	0,00062



3 Сварка металлов пропан-бутаномИсточник выброса №

Расчет выбросов загрязняющих веществ


М=
год
Вгод * К m * (1-n)
1000000
,т/год (5.1)
сек
Вчас * К m * (1-n)
3600
, г/сек
(5.2)
В -расход применяемого материала, кг/год
В
год
В
час
142
0,71
кг/год кг/час
К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3
П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0
Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200
Соответственно получим:
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	301
	Диоксид азота
	0,0029583
	0,00213

	301
	Диоксид азота
	0,0023667
	0,001704

	304
	Оксид азота
	0,0003846
	0,0002769

















Источник выброса №	6069	Разгрузка технической соли
Источник выделения № 1	Разгрузка соли
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п
Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10
3600	x (1-])	,г/сек (3.1.1)
а валовой выброс по формуле:
Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-])	, т/год (3.1.2)
где
k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева с k1=	0,03
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1 k2=	0,02
k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;
k3=	1,2
k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);
k4=	0,1
k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);
k5=	0,9
k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);
k7=	1
k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица
3.1.6) . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;
k8=	1
k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;
k9=	1
В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7
Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;
Gчас=	0,5
Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;
Grog=	60
1] - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).	]=	0
Соответственно получим:
	Код вещ-ва
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы в атмосферу

	
	
	г/с
	т/г

	152
	Натрий хлорид
	0,0063
	0,0027216




