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АННОТАЦИЯ

В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (сбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Цель работы – переработка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ с одновременным определением правил приема сточных вод в систему канализации и установлением норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в существующие приемники сточных вод.
Под предельно-допустимым сбросом загрязняющих веществ понимается масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольных пунктах.
Согласно проведенной инвентаризации на предприятии ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» выявлено 1 выпуска сточных вод.
Проектом определено 8 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод: БПК 5; ХПК; нефтепродукты; хлориды; сульфаты; фосфаты; взвешенные вещества; азот аммонийных солей.
Срок достижения нормативов НДС по всем ингредиентам – 2027г.
Установленные величины норм ПДС являются плановыми показателями, которые определяют объем водоохранных мероприятий, необходимых для достижения нормативного качества воды в приемнике очищенных сточных вод.
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ВВЕДЕНИЕ

Разработчик проекта НДС ТОО «КЭСО Отан - Тараз» расположенный по адресу г. Тараз, проспект Толе би 42 а.
Государственная лицензия №01584Р от 01.08.2013 г.
Расчеты допустимых величин показателей загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами. Предприятия произведены в соответствии со следующими нормативными документами:
· «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители», Кокшетау 2002;
· Методические указания «Условия сброса сточных вод на городские очистные сооружения», а также в соответствии с требованиями СанПиН N 4630-88 и «Правил приема вод в систему канализации населенных пунктов».
· «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты», Москва, 1989 г.;
· «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами», Алматы, 1994г.
· «Инструкция по контролю за работой очистных сооружений и отведением сточных вод», утвержденной приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РК №12П от 21.01.2002 г.;
· «Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами.» Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы 1995г.
· «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения Сан ПиН 4660-80». Москва, 1988 г.
· «Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов». ОНТИ АКХ им К.Д.Панфилова Москва 1984 г.
· «Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Республики Казахстан», РНД 211.2.03.01-97.
· «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых сбросов в водные объекты для предприятий». Алма-Ата, 1992 г.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Почтовый адрес.
Город                                      Жанатас
Область                                 Жамбылская
Республика                             Казахстан
Предприятие                         ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»
Адрес                                      080700, г. Жанатас, 1 микрорайон, 17 дом
БИН                                            221040010936  
ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» представляет собой горнорудный комбинат по добыче и переработке фосфоритной руды. 
Основными видами деятельности компании являются: проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.
В   состав    компании    также    входит    горно-перерабатывающий    комплекс
«Каратау». ГПК «Каратау» расположен на территории Жамбылской и Туркестанской областей Республики Казахстан в полосе шириной около 30 и протяженностью более 120 км.
Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» - добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау.
Проект разработан для промышленной площадки Дробильно-сортировочная
фабрика (далее ДСФ) ТОО «ГПК Казфосфат», которая
расположена в 3 км на юго-западе от города Жанатас, Сарысуского района,
Жамбылской области.
Потребность в разработке проекта возникла в связи с истечением срока
действия ранее разработанного проекта ПДС, согласованного в 2013 г.
Сведения о ранее действовавшем проекте и объемах сбросах (заключение
экологической экспертизы): заключение ГЭЭ на проект ПДС № 04-1444 от
03.07.2013г. 
Данным проектом рассматриваются сбросы производственных сточных вод в
шламонакопитель площадки ДСФ, расположенного в Сарысуском районе
Жамбылской области.
Промышленная площадка ДСФ является одним из основных подразделений
ТОО "ГПК «Каратау». Фабрика предназначена для получения сырья фосфатного
дробленного в диапазоне размеров куска от 0 до 85 мм, путем механического
дробления и, при необходимости, сортировки руды всех месторождений. По
технологическому уровню фабрика относится к комплексно-механизированной
поточной линии, в которой все основные операции производственного процесса
выполняются механизмами, агрегатами или иными видами оборудования со
взаимоувязанной производительностью.
Промышленная площадка Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)
ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 3 км на юго-западе от
города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области. Площадь занимаемой
территории ДСФ составляет 2987,6 га. Координаты расположения площадки:
широта - 43032/45.79//; долгота - 69041/0.22//
Жилая зона расположена на расстоянии более чем 3000 м в восточном
направлении.
Шламонакопитель ДСФ расположен в северном направлении на расстоянии
200м. Координаты расположения шламонакопителя: широта - 43033/1.56///;
долгота - 69040/54.41// 
Фактические концентрации загрязняющих веществ в смешанных водах, поступающих на шламонакопитель, были определены испытательной лабораторией ТОО «ГПК Казфосфат». Протоколы испытаний прилагаются.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
3.1  Характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав производственных сточных вод
Промышленная площадка Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)
филиала ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 3 км на юго-западе от
города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области. Площадь занимаемой
территории ДСФ составляет 2987,6 га. Жилая зона расположена на расстоянии
более чем 3000 м в восточном направлении.
На площадке ДСФ вода используется на хозяйственно-питьевые,
производственные нужды, полив и орошение. Водоснабжение хозяйственно питьевого значения обеспечивается из водопроводной сети г.Жанатас.
Водоснабжение производственных нужд осуществляется насосами марки ЦН -
400/210(2шт) из искусственного водоема «Центральный» (разрешение на
использование см. в приложении 3).
На площадке ДСФ сброс сточных вод осуществляется по канализационной
сети. Все загрязненные производственные сточные воды от систем ПГУУ,
орошения и т.д. на площадке ДСФ поступает в шламонакопитель. Все
хозяйственно-бытовые и близкие по своему составу к хозяйственно – бытовым,
сточные воды по внутри площадной канализационной сети сбрасываются в сети
городской канализации г.Жанатас.
Шламонакопитель площадки ДСФ общей площадью – 8,70 га, емкостью по
проекту -41,8 тыс.м³. Эксплуатация с 1971 года. Количество карт – 1 шт.,
размерами 212м х 410 м х 1,7м. Экран выполнен из трамбованной прессованной
смеси глины и щебня.
По данным «Баланса водопотребления и водоотведения» расчетный объем
водопотребления на производственной площадке составляет 725,198 тыс.м³/год, из
них:
- на хоз.питьевые нужды – 47,8186 тыс.м³/год;
- на производственные нужды – 671,9619 тыс.м³/год;
- на полив и орошение – 5,417 тыс.м³/год
Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 447,631
тыс.м³/год, из них
- хоз.бытовые сточные воды – 41,8186 тыс.м³/год
- производственные сточные воды – 399,8124 тыс.м³/год
Безвозвратное потребление - 277,567 тыс.м³/год
В связи с увеличением объема производства объем сбрасываемых сточных вод соответственно увеличится.
В результате осуществления производственной деятельности формируется 1
категория сточных вод:
• производственные сточные воды.

3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений

На площадке ДСФ сброс сточных вод осуществляется по канализационной
сети. Все загрязненные производственные сточные воды от систем ПГУУ,
орошения и т.д. на площадке ДСФ поступает в шламонакопитель. Все
хозяйственно-бытовые и близкие по своему составу к хозяйственно – бытовым,
сточные воды по внутриплощадной канализационной сети сбрасываются в сети
городской канализации г.Жанатас.
Шламонакопитель площадки ДСФ общей площадью – 8,70 га, емкостью по проекту -41,8 тыс.м³. Эксплуатация с 1971 года. Количество карт – 1 шт., размерами 212м х 410 м х 1,7м. Экран выполнен из трамбованной прессованной
смеси глины и щебня.

3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.
Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии   ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» и метод очистки сточных вод соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.



4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящие нормативы предельно допустимого сброса направлены:
· на обеспечение охраны грунтовых вод и рельефа местности от загрязнения ингредиентами, содержащимися в сточных водах Предприятия;
· на предотвращение нарушений в работе собственных канализационных сетей и очистных сооружений.
· Настоящие условия ПДС являются обязательными для всех подразделений и цехов Предприятия, которые производят сброс сточных вод в собственную канализационную систему.
· Предприятие, заключившее договор с ВКХ, на прием его сточных вод непосредственно в систему канализации ВКХ, в дальнейшем именуются Абонентом, а предприятие, дополнительно использующее канализационную систему Абонента, называется Субабонентом.
· Взаимоотношения между Абонентом и Субаобонентом строятся на основе «Правил пользования коммунальными водопроводом и канализацией в городах и районных центрах Республики Казахстан».
· 
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД

5.1. В систему канализации предприятия принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений; обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в, соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
5.2. Запрещается сбрасывать в систему канализации предприятия сточные воды с участков, цехов содержащие вещества способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках, оказывающие разрушительное действие на элементы сооружений канализации. Производить сброс веществ в концентрациях превышающих установленные нормативы.
5.3. Категорически запрещается сбрасывать в канализацию ЛВЖ, кислоты, примеси, токсичные растворимые и газообразные вещества в концентрациях ведущих к образованию в канализационных сетях и сооружениях токсичных газов или взрывоопасных смесей.
5.4. Запрещается сбрасывать в канализационные сети залповые сбросы сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД.

1. Контроль осуществляется путем анализов и замера объема сточных вод на входе водоприемных сооружений.
2. Предприятие обязано обеспечить органам государственного надзора проведение контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод в любое время суток, включая представление необходимых документов.
3. О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ информировать органы государственного надзора.
4. В случае превышения установленных нормативов ПДС предприятие обязано принять срочные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до установленных нормативов или прекратить сброс сточных вод.
5. Для фактического определения расхода и объема отводимых сточных вод. В случаях отсутствия указанных устройств основанием для определения объема водоотведения являются нормативные показатели расхода сточных вод.
6. Предприятие обязано систематически представлять отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса их в приемники. Периодичность представления отчетных данных и форм отчетности определяется органами государственного контроля.
7. Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.
8. Предприятие осуществляет контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод 1 раз в квартал по 13 загрязняющим веществам, по водовыпуску №1 в том числе: БПК5, ХПК, нитриты, нитраты, СПАВ, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, фосфаты, взвешенные вещества, азот аммонийных солей, железо, жиры.
Контроль осуществляется аккредитованной лабораторией по договору.
Перечень веществ, предусмотренных для контроля, периодичность контроля и кем будет осуществляться контроль указан в план графике аналитического контроля.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
· Предприятие несет ответственность за нарушение установленных «Условием сброса» нормативов сброса загрязняющих веществ в пруд-накопитель, земледельческие поля орошения и при поливе санитарно-защитной зоны, а также за аварии, несчастные случаи, возникшие и повлекшие за собой сверхнормативное загрязнение окружающей среды.
· Предприятие несет ответственность за техническое состояние водоприемных сооружений, за своевременность принятия мер по выявлению и устранению нарушений и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды.
· В соответствии с Налоговым кодексом РК предусмотрена плата за загрязнение окружающей среды за сбросом загрязняющих веществ:
· в пределах установленных лимитов;
· сверх установленных лимитов.
Ставки платежей за загрязнение окружающей среды установлены в Налоговом кодексе РК.
· Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных и сверх установленных лимитов рассчитываются предприятием самостоятельно, и представляется на согласование областному управлению охраны окружающей среды.
· Нормативы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается местным исполнительным органом путем выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
9 Основанием для установления нормативов сброса загрязняющих веществ является настоящий проект «ПДС».
· При отсутствии нормативов сброса загрязняющих веществ или с истекшим сроком действия ежегодного «Разрешения», а также за сверхнормативный сброс, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. При этом плата за сверхнормативные сбросы устанавливается расчетным путем, по материалам контроля органов государственного надзора и взимается в десятикратном размере.
· Платежи за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных и сверх установленных лимитов перечисляются предприятием ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. За не своевременное внесение платежей начисляется пеня за каждый день просрочки, включая день оплаты, в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан.
Плата взимается за каждый вид загрязнений в отдельности, в соответствии с действующими утвержденными тарифами.

8. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД.
Водоснабжение
На площадке ДСФ сброс сточных вод осуществляется по канализационной сети. Все загрязненные производственные сточные воды от систем ПГУУ, орошения и т.д. на площадке ДСФ поступает в шламонакопитель. Все хозяйственно-бытовые и близкие по своему составу к хозяйственно – бытовым, сточные воды по внутриплощадной канализационной сети сбрасываются в сети городской канализации г.Жанатас.
Шламонакопитель площадки ДСФ общей площадью – 8,70 га, емкостью по проекту -41,8 тыс.м³. Эксплуатация с 1971 года. Количество карт – 1 шт., размерами 212м х 410 м х 1,7м. Экран выполнен из трамбованной прессованной смеси глины и щебня.
В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:
·     производственные сточные воды.   Выпуск № 1 – производственные
· расход СВ по выпуску № 1 – 528,196 тыс.м³/год; 3162,28 м³/сут.; 60,296
м³/час;
· режим отведения - постоянный;
· конечный приемник СВ – шламонакопитель;
· нормируемые показатели - 8 наименований, в том числе: взвешенные вещества, БПК-5, ХПК, хлориды, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты, азот аммонийный.



Результаты инвентаризации выпусков сточных вод

Таблица №1


	Наименование предприятия (участка,цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, мм
	
Категория сточных вод

	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод
	Место сброса (приемник сточных вод)
	
Наименование загрязняющих веществ

	Концентрация
загрязняющих веществ за 2027-2036 г.г.

	
	
	
	
	ч/сут
	сут/год
	м3/ч
	м3/год
	
	
	макс
	средн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ДСФ
	1
	400
	Производственные
	24
	365
	60,29634703
	




528196
 
 
 
 
 
 
	Экранированный шламонакопитель
	Взвешенные вещества
	8300
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК-5
	90
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК
	420
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды
	500
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты
	900
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитриты
	2,5
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный
	1,3
	

	
	 Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 




Баланс водопотребления и водоотведения
	№№
п/п
 
 
 
 
 
	Наименование водо-
потребителей: 
цех, участок
 
 
 
 
	Ед.
изм.
 
 
 
 
 
	Произ-
водите-
льность
мощ-ть
(тн.)
 
 
	Расход воды на единицу изм. м3
	Годовой расход воды тыс.м3
	Безвозвратное
водопотребление
и потери воды
	 Кол-во выпускаемых 
 сточных вод на ед.  
 измерения, м3 
	 Кол-во выпускаемых 
 сточных вод на год  
 измерения,тыс. м3 
	 
 
       Примечание
 
 
 
 

	
	
	
	
	оборот-
но-пов-
торно
испол.
вода
 
	свежей из источников
	оборот-
но-пов-
торно
испол.
вода
 
	свежей из источников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	всего
 
 
 
 
	в том числе
	
	всего
 
 
 
 
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	произв.
техн.
нужды
 
	хоз.
питье
нужды
 
	полив
или
ороше-
ние
	
	
	произв.
техн.
нужды
 
	хоз.
питье
нужды
 
	полив
или
ороше-
ние
	на
ед.
изм.
м3
	всего
тыс м3
 
 
	всего
 
 
 
	в том числе
	всего
 
 
 
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	произв.
стоки
 
	хоз.
быт.
стоки
	
	произв.
стоки
 
	хоз.
быт.
сток
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	
	ДСФ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТР
	чел
	35
	 
	0,016
	 
	0,016
	 
	 
	0,1417
	 
	0,1417
	 
	 
	 
	0,016
	 
	0,016
	0,1417
	 
	0,1417
	СНиП 2-04-01-85 пр.3 п.12 253 дня

	 1
	Рабочие
	чел
	200
	 
	0,025
	 
	0,025
	 
	 
	1,2650
	 
	1,2650
	 
	 
	 
	0,025
	 
	0,025
	1,2650
	 
	1,2650
	СНиП 2-04-01-85 пр.3 п.31 253 дня

	2
	Душевые
	сетка
	18
	 
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	0,1265
	 
	0,1265
	 
	 
	 
	0,500
	 
	0,500
	0,1265
	 
	0,1265
	СНиП 2-04-01-85 пр 3 п 12. 253 дней

	3
	Столовая 
	1 усл. блюдо
	268
	 
	0,016
	 
	0,016
	 
	 
	0,0040
	 
	0,0040
	 
	 
	 
	0,016
	 
	0,016
	0,0040
	 
	0,0040
	СНиП 2.04.01-85 пр 3 п12. 253 дня

	4
	Паровой котел             ДЕ-10/14 
	шт
	2
	 
	1128
	1032
	96
	 
	 
	2,2560
	2,0640
	0,1920
	 
	271,94
	171,6226
	100,32
	4,32
	96
	16,0406
	0,0086
	16,0320
	Технический проект том. 4 книга 6 

	5
	Прачечная механизрованная
	кг сух.бел
	8000
	 
	0,075
	 
	0,075
	 
	 
	0,6000
	0,0000
	0,6000
	 
	 
	 
	0,075
	 
	0,075
	0,6000
	0,0000
	0,6000
	СНиП 2-04-01-85 пр 3 п. 11, 253 дней

	6
	Дробление руды
	тн.
	4002000
	 
	6856,20
	6750,72
	105,48
	 
	 
	596,4894
	587,3126
	9,1768
	 
	679,50
	59,1200
	6176,70
	6071,22
	105,48
	537,3730
	528,1960
	9,1770
	Технический проект том. 4 книга, 174 суток стр.62 табл.5

	7
	Полив зеленых насаждений
	м2
	90000
	 
	0,006
	 
	 
	0,006
	 
	97,200
	0,0000
	0,0000
	97,20
	0,006
	97,200
	0,00
	0,000
	0,000
	0,0000
	 
	 
	СНиП 2.04.01-85 пр 3 п32. 180 дня

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	698,0826
	589,3766
	11,5060
	97,2000
	 
	327,9426
	 
	 
	 
	555,5509
	528,2046
	27,3462
	 






	Производство
	Всего
	Водопотребление, тыс.м3/сут.
	Водоотведение, тыс.м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно –бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно –бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Водовыпуск №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ДСФ
	тн.
	9,1770000
	 
	 
	 
	9,1770000
	 
	 
	 
	3,1628503
	 
	Приложение 15 
к Методике определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду

	Столовая 
	1 усл. блюдо
	0,0040480
	 
	 
	 
	0,0040480
	0,0000000
	 
	 
	 
	0,0000160
	

	Душевые
	сетка
	0,0005000
	 
	 
	 
	0,0005000
	 
	 
	 
	 
	0,0005000
	

	Паровой котел             ДЕ-10/14 
	шт
	0,0633676
	 
	 
	 
	0,0633676
	 
	 
	 
	0,0633676
	
	

	Полив зеленых насаждений
	м2
	0,3841897
	 
	 
	 
	0,3841897
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	

	Прачечная механизрованная
	кг сух.бел
	0,0023715
	 
	 
	 
	0,0023715
	 
	 
	 
	 
	0,0023715
	

	ИТОГО
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,2262179
	0,0028875
	 




9. [bookmark: _Hlk127806480]ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДС (предельно-допустимых сбросов).

	[image: ]
	



где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки;
Н - первоначальная глубина залегания грунтовых вод от дна ПФ, м
It- глубина воды на ПФ, м
т- мощность водоносного горизонта, м
Р - периметр фильтрационного слоя, м =750
G- расход сточных вод, поступающих на ППФ, мJ/сутки =3035,609195
Тогда радиус купола растекания составит:
[image: ]
	




R=10,98006952
 Определение - количества выпадаемых атмосферных осадков производится по формуле:VA=HA*S, м3
где: НА - годовой слой атмосферных осадков, м
VA =1000*0,331 
Va=331м3/год
Определение количества испаряющейся влаги с поверхности полей подземной фильтрации вычисляют по формуле:
V„=Hи*S,m3
где: Ни - годовая испаряемость с открытой водной поверхности, м
S -площадь ППФ, м2.
VH =1000 * 1.1 VH=1100 м3/год
Vн=1100
м3/год
Тогда величина расхода фильтрационных вод равна:
Vф = Qф+VА -VH,м3
Vф =11099 + 331 - 1100, 0 м3/год
Vф =10330 м3/год
Так как мощность водоносного горизонта не превышает 20 м, то коэффициент учета мощности (L) равен 1,0.
Расчетный срок наращивания концентрации загрязняющих веществ (Т) в подземных водах под ППФ равняется:
Т= 15 +10 =25 лет
Длина пути, проходимая подземными водами за один год, составит
X = 365 * К * Iе
где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки Iе - градиент уклона естественного потока подземных вод
Х=365* 1,0 *'0,01, м
Х=3,65 м
Кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами равна:
	[image: ]





n= 1,246912451
Сброс т/год
По формуле (1) определяем предельно-допустимую концентрацию веществ (Спдс), поступающих на ПФ:


	№
	Наименование веществ
	Ед. изм
	Сф
	Кратность разбавления
	Спдс

	
	
	
	
	
	

	1
	Взвешенные вещества
	г/мЗ
	8519,1
	



1,24691245
	10622,57186

	2
	БПК-5
	г/мЗ
	86,5
	
	107,857927

	3
	ХПК
	г/мЗ
	335,9
	
	418,8378923

	4
	Хлориды
	г/мЗ
	431,6
	
	538,1674139

	5
	Сульфаты
	г/мЗ
	869,5
	
	1084,190376

	6
	Фосфаты
	г/мЗ
	2,18
	
	2,718269143

	7
	Нефтепродукты
	г/мЗ
	0,98
	
	1,221974202

	8
	Азот аммонийный
	г/мЗ
	1,6
	
	1,995059922



	№ п/п
	Наименование веществ
	Спдс расчет.
	Спдс фактич.
	Спдс

	 
	 
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	Взвешенные вещества
	10622,57186
	9000,0000
	9000,0000

	2
	БПК-5
	107,857927
	90,0000
	90,0000

	3
	ХПК
	418,8378923
	420,0000
	418,8379

	4
	Хлориды
	538,1674139
	500,0000
	500,0000

	5
	Сульфаты
	1084,190376
	900,0000
	900,0000

	6
	Фосфаты
	2,718269143
	2,7000
	2,7000

	7
	Нефтепродукты
	1,221974202
	1,0000
	1,0000

	8
	Азот аммонийный
	1,995059922
	1,3000
	1,3000






	








[bookmark: _Hlk127806488]Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод
Водовыпуск №1
	Расчет нормативов предельно - допустимых сбросов сточных вод 

	Наименование показателя
	ПДК
	фактическая концентрация
мг/ дм3
	фоновые концентрации мг/ дм3
	расчетные концентрации мг/ дм3
	нормы ПДС
мг/ дм3
	утвержденный ПДС

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	г/час
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Взвешенные вещества
	1,5454
	9000,0000
	8519,1000
	10622,5719
	9000,0000
	542667,12
	4753,7640

	БПК-5
	5,9000
	90,0000
	86,5000
	107,8579
	90,0000
	5426,6712
	47,5376

	ХПК
	33,5000
	420,0000
	335,9000
	418,8379
	418,8379
	25254,3949
	221,2285

	Хлориды
	191,8000
	500,0000
	873,1000
	538,1674
	500,0000
	30148,1735
	264,0980

	Сульфаты
	259,7000
	900,0000
	2710,1000
	1084,1904
	900,0000
	54266,7123
	475,3764

	Фосфаты
	0,4600
	2,7000
	1,5000
	2,7183
	2,7000
	162,8001
	1,4261

	Нефтепродукты
	4,6700
	1,0000
	0,9800
	1,2220
	1,0000
	60,2963
	0,5282

	Азот аммонийный
	1,1300
	1,3000
	1,6
	1,9951
	1,3000
	78,3853
	0,6867

	Итого:
	 
	5764,6455








[bookmark: _Hlk127806497]Нормативы сбросов загрязняющих веществ

	Номер выпуска
	Наименование показателя
	Существующее положение 2026г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу 2027-2036гг.
	Год достижения ПДС

	
	
	
	
	

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске,
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске,
	Сброс
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	мг/дм3
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	мг/дм3
	г/ч
	т/год
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Взвешенные вещества
	45,6410
	399,812
	9000,0000
	542667,1233
	4753,7640
	60,29635
	528,196
	9000,0000
	542667,1233
	4753,7640
	2027

	
	БПК-5
	
	
	90,0000
	5426,671233
	47,5376
	
	
	90,0000
	5426,671233
	47,5376
	2027

	
	ХПК
	
	
	418,8379
	25254,39491
	221,2285
	
	
	418,8379
	25254,39491
	221,2285
	2027

	
	Хлориды
	
	
	500,0000
	30148,17352
	264,0980
	
	
	500,0000
	30148,17352
	264,0980
	2027

	
	Сульфаты
	
	
	900,0000
	54266,71233
	475,3764
	
	
	900,0000
	54266,71233
	475,3764
	2027

	
	Фосфаты
	
	
	2,7000
	162,800137
	1,4261
	
	
	2,7000
	162,800137
	1,4261
	2027

	
	Нефтепродукты
	
	
	1,0000
	60,29634703
	0,5282
	
	
	1,0000
	60,29634703
	0,5282
	2027

	
	Азот аммонийный
	
	
	1,3000
	78,38525114
	0,6867
	
	
	1,3000
	78,38525114
	0,6867
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3379,854
	 
	 
	 
	 
	5764,6455
	 



Разработано для ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»


Расчет платежей за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами
	№
	Наименование загрязняющих веществ
	Сброс т/год
	МРП
	Ставка платы
	Сумма платежа

	1
	Взвешенные вещества
	4753,7640
	4325
	1
	20560029,3

	2
	БПК-5
	47,5376
	4325
	4
	822400,48

	3
	ХПК
	221,2285
	4325
	 
	0

	4
	Хлориды
	264,0980
	4325
	0,1
	114222,385

	5
	Сульфаты
	475,3764
	4325
	0,4
	822401,172

	6
	Фосфаты
	1,4261
	4325
	 
	0

	7
	Нефтепродукты
	0,5282
	4325
	268
	612236,62

	8
	Азот аммонийный
	0,6867
	4325
	34
	100979,235

	Итого:
	5764,6455
	 
	 
	23032269,2










ПЛАН-ГРАФИК
аналитического контроля за состоянием водных ресурсов для 
ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Таблица №2

	
№п/п
	
Производство, цех, участок
	Место отбора проб
(№ контрольного источ- ника выброса, сброса)
	Контролируемые ингредиенты
	Периодичность контроля
	Кем осуществляется
контроль
	Методика проведения
контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Водовыпуск 1
	точка сброса в шламонакопитель
	Взвешенные вещества 
БПК-5
ХПК
Хлориды
Сульфаты
Фосфаты
Нефтепродукты
Азот аммонийный
	ежеквартально
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно
утвержденных
методик









ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данной работе, основной целью явилось определение допустимых величин показателей загрязняющих веществ, и установление нормативов ПДС для шламонакопителя площадки ДСФ.
Принимается наиболее максимальная концентрация загрязняющих веществ.
Согласно гл. 3, п.12, п.п. 4 «Санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. Приказом министра национальной экономики РК от 20.03.2015г. №237) санитарно-защитная зона для производственной площадки ДСФ составляет 1000м, что соответствует I классу опасности, согласно санитарной классификации производственных объектов.
Согласно санитарно - эпидемиологическому заключению №125 от 28.05.2013г., выданным КГСЭН МЗ РК по Жамбылской области для шламонакопителя площадки ДСФ установлен санитарный разрыв (СР) - 500м
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