
НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к материалам документов для проведения ГЭЭ и получения экологического разрешения на воздействие для месторождения Дунга

	Краткая характеристика Наименование данных 
	Материалы документов для проведения ГЭЭ и получения экологического разрешения на воздействие в окружающую среду для месторождений Дунга
· Проекты НДВ, ПУО, ПЭК, план мероприятий по ООС на 2026 год Корректировка для м/р Дунга;
·  РООС к РП «Модернизация РВС 5000 м3 на м/р Дунга»

	Наименование объекта 
	Филиал «Dunga Operating GmbH»

	Юридический адрес предприятия 
	город Актау, микрорайон 12, здание 79/1

	Реквизиты 
	Филиал «Dunga Operating GmbH»
БИН 000941000344
Эколог – Каленов Нурбол, тел. 8 (702) 996 9280

	Вид основной деятельности 
	Добыча нефти 

	Форма собственности 
	Частная 

	Количество промплощадок и их адреса 
	ОКЭД 06100 Добыча сырой нефти и попутного газа

	Размер площади землепользования: 
СЗЗ 
	Ближайшими населенными пунктами являются поселки Саина Шапагатова и Акшукур, расположенные на расстоянии 14,0 и 32,0 км соответственно в южном направлении от месторождения. Через месторождение проходит асфальтированная автодорога, по которой осуществляется сообщение с городами: Актау, Форт-Шевченко, Жанаозен и поселками Саина Шапагатова, Акшукур и Таучик. Широко развита сеть грунтовых дорог, пригодных для передвижения автомобильного транспорта. Газопровод «Актау - Форт-Шевченко» проходит вдоль асфальтированной автодороги на расстоянии 2,0 км. Нефтепровод «Каламкас – Актау», соединяющий группу нефтяных месторождений полуострова Бузачи с магистральным нефтепроводом «Жанаозен-Атырау-Самара», находится на расстоянии 8,0 км от восточного контура месторождения. Ближайшие нефтяные месторождения Каражанбас и Каламкас расположены на расстоянии 120,0 км. Линия электропередач 220-110 кВт проходит через район рассматриваемого месторождения. В пределах горного отвода месторождения и его окрестностях отсутствуют здания и сооружения, сельскохозяйственные и лесные угодья.
Площадь горного отвода составляет 28125,9 га со следующими координатами угловых точек:
1. 44о06’00’’ с.ш. 50о52’00’’ в.д.
1. 44о08’00’’ с.ш. 50о52’00’’в.д.
1. 44о08’00’’ с.ш. 51о10’00’’в.д.
1. 44о00’00’’ с.ш. 51о10’00’’в.д.
1. 44о00’00’’ с.ш. 51о02’00’’в.д.
Площадь земельного отвода месторождения Дунга составляет 8 488,2733 га.
· 



Нефтегазовое месторождение Дунга расположенного на территории Западного Казахстана, в Тупкараганском районе Мангистауской области в 52 км к северо-востоку от г.Актау, в 7.5 км от акватории Каспийского моря. Разработка месторождения производится филиалом «Dunga Operating GmbH».
Основная производственная деятельность филиала компании «Dunga Operating GmbH» в Республике Казахстан направлена на добычу и подготовку сырой нефти на месторождении Дунга.
Внутрипромысловый сбор добываемой продукции месторождения Дунга осуществляется по герметизированной лучевой системе, которая состоит из добывающих скважин, выкидных линий, индивидуальных для каждой скважины, и четырех манифольдов, где осуществляется поскважинный замер входных потоков и их объединение для дальнейшей совместной транспортировки на центральный пункт сбора (ЦПС).
На месторождении Дунга эксплуатируются следующие основные объекты и сооружения (всего 22 площадок основного производства):
· 001: Центральный пункт сбора нефти;
· 002: Установка подготовки газа;
· 003: Эксплуатационные и нагнетательные (НГК) скважины, узел приема скребков;
· 004: Коммерческий узел учета нефти;
· 005: Автозаправочная станция;
· 006: Морская насосная;
· 007: Участок газопровода от УПГ до врезки в магистральный газопровод «Актау-Форт- Шевченко»
· 008: Вахтовый поселок;
· 009: Газотурбинные электростанции Taurus-60 (ГТЭС);
· 010: Установки системы подготовки и закачки воды (морской, пластовой);
· 011: Строительно-монтажные работы;
· 012: Капитальный ремонт скважин. Подъемный агрегат АПР-80-1;
· 013: Капитальный ремонт скважин. Подъемный агрегат АПР-80-2;
· 014: Капитальный ремонт скважин. Подъемный агрегат АПР-80-3;
· 015: Капитальный ремонт скважин. Подъемный агрегат АПР-80-4;
· 016: Капитальный ремонт скважин. База;
· 017: Главный склад.
· 018: Временная База 1
· 019 Временная База 2
· 020: ЦПС. Модификация системы затворного газа
· 021: ЦПС. Модификация системы противопожарной защиты
· 022: Гидроразрыв пласта
· 023: Солянокислотнная обработка скважин;
· 024: Физическая ликвидация скважин
В настоящее время месторождение Дунга в стадии промышленной эксплуатации, бурение и испытание разведочных скважин не предусмотрено.
В соответствии с классификацией производственных объектов, изложенной в ст.40 Экологического Кодекса республики Казахстан Филиал Компании «Dunga Operating GmbH»., как предприятие, основной производственной деятельность которого является разведка и добыча нефти и газа имеет I категорию и соответствующим размером санитарно-защитной зоны – 1000 м. согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 раздела 3, п. 11, пп. 3 производства по добыче нефти при выбросе сероводорода от 0,5 до 1 тонн в сутки, а также с высоким содержание м летучих углеводородов. 
Согласно данной корректировке Проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) на 2026 год, на объектах оператора действуют 550 стационарных источников выбросов, в том числе 152 организованных и 398 неорганизованных
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов месторождения Дунга на 2027 год составит 1736,587372 тонн (в том числе от факела ВД/НД – 106,11132 тонн).
В целом от объектов оператора в атмосферу будут выделяться, загрязняющие вещества 45 наименований 1-4 класса опасности из них 10 веществ обладают суммирующим действием при совместном присутствии в атмосферном воздухе и образуют 10 групп суммации.
Объем сжигаемого газа на факельных установках при постоянных и периодических сбросах на период нормирования (2027 год) согласно Разрешению на сжигание сырого газа в факелах KZ22VPC00029157 от 17.04.2026 г. составит 2,116321 млн.м3 газа, в том числе V6 = 0,0 млн. м3, V7 = 1,032357 млн.м3, V8 = 1,083964 млн.м3, V9 = 0,0 млн.м3.
Настоящий проект разработан на 2026 год и основывается на прогнозных сведениях Компании об объемах работ и расходе материалов на этот период.
Для подготовки данного проекта были использованы следующие сведения:
· проекты нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов месторождения Дунга на 2026 год.
· программа развития переработки сырого газа на месторождении Дунга на 2026-2028 гг. (на период 2027-2028 гг.).;
· исходные данные для разработки проекта НДВ;
· проекты намечаемой деятельности на перспективу (РООС) – период эксплуатации 2026 год (Приложение 22).
Проектная мощность производства согласно ПРПСГ на 2027 г.:
· добыча нефти – 715 100.0 т/год;
· добыча газа – 53 400 000.0 м3/год.
В рамках контроля за соблюдением установленных нормативов НДВ на основных организованных источниках выбросов, таких как дизельные генераторы, печи подогрева нефти и факельная установка проводились инструментальные замеры концентраций загрязняющих веществ.
Инструментальные замеры на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляли специалисты аккредитованной аналитической лаборатории ТОО «АККУТЕСТ» универсальными измерительными приборами – газоанализаторами.
Основной вид деятельности месторождения Дунга является добыча нефти, капитальный ремонт скважин, очистка резервуаров нефти, строительно-монтажные работы. Технологически связанные услуги и работы, выполняемые подрядными организациями, включены в Программу согласно ст. 12, п.6 и ст.106, п.2 ЭК РК.
Общий лимит накопления отходов на месторождении Дунга составляет  13290,1301 т/год, из них отходы производства – 12563,4441 т/год и отходы потребления – 726,686 т/год.
На контрактной территории расположено 14 площадок и 6 временных баз для временного накопления отходов. Все образованные отходы будут собираться в контейнеры на месте их образования с последующей передачей сторонним организациям на договорной основе не реже одного раза в шесть месяцев.
Все образованные отходы будут собираться в контейнеры на месте их образования с последующей передачей сторонним организациям на договорной основе не реже одного раза в шесть месяцев.

