
НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Недропользователем месторождения является ТОО СП «Куатамлонмунай», имеющее лицензию на право пользования недрами для разведки углеводородного сырья, Контракт с Государственным Комитетом по инвестициям (Компетентный орган) на разведку и добычу на месторождении Коныс № 18 от 04.11.1994 г. В административно-территориальном отношении планируемые скважины расположены на территории Сырдарьинского района Кызылординской области. Географические координаты скважин: 
Географические координаты проектируемой оценочной скважины №747: 45˚ 57' 3 ".846 N, 65˚10' 43".760 E; 
[bookmark: _Toc210311840]Географические координаты проектируемой оценочной скважины №748: 45˚ 52' 51 ".889 N, 65˚9' 13".441 E.
Раздел «Охрана окружающей среды (ООС)» к «Групповому техническому проекту на строительство оценочных скважин К-747 и К-748 проектной глубиной 1350 м на месторождении Коныс» разработан в рамках договора № 283-02-27 от 22.07.2026 г., заключенных между ТОО «Куатамлонмунай» и ТОО «Проектный институт «OPTIMUM». 
Строительство скважин К-747 и К-748 будет проходить в 2026-2027 гг. 
Общая продолжительность планируемых работ составляет 124 день и состоит из следующих видов работ:
- строительно-монтажные работы – 3 сут.;
- подготовительные работы, бурение и крепление – 26 сут.;
- испытание – 95 сут.
Согласно техническому проекту, таблицы 3.3 технического проекта размеры отводимых во временное пользование земельных участков на скважину отводится 1 га территории.  
Для испытания (опробования) скважины будет применена установка УПА-60/80 или аналог.
Выбросы в атмосферу
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованный источник выброса оборудован устройством для направленного вывода в атмосферу загрязняющих веществ (выхлопная труба, дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов – это выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков. К организованным источникам выбросов относятся выхлопные трубы дизельных агрегатов.
Источниками загрязнения атмосферы в процессе строительства проектируемой оценочной скважины К-747 на месторождении Коныс являются:
В 2026 году:
Строительно-монтажные работы
•	Источник № 0001 – Дизельный двигатель сварочного агрегата АСД-300;
•	Источник № 6001 – Пыление грунта от работы бульдозера;
•	Источник № 6002 – Пыление при разработке грунта экскаватором;
•	Источник № 6003 – Сварочные работы.
Подготовительные работы, бурение-крепление
•	Источник № 0002 – Буровая установка;
•	Источник № 0003 – Буровые насосы;
•	Источник № 0004 – Цементировочный агрегат;
•	Источник № 0005 – Дизельная электростанция ДЭС-320;
•	Источники № 6004-6008 – Ёмкость для бурового раствора, V= 40 м3;
•	Источник № 6009-6010 – Емкость бурового шлама, V= 20 м3;
•	Источники № 6011 – Доливная емкость, V=20 м3.
Испытание/освоение скважины и сжигание газа на факеле
•	Источники № 0006 – Установка для освоения (испытания), ДВС–ЯМЗ238;
•	Источники № 0007 – Цементировочный агрегат ЦА-320;
•	Источник № 0008 – Дизельная электростанция ДЭС-50;
•	Источник № 0009 – Факел (объект I);
•	Источник № 6012 – Газосепаратор;
•	Источники № 6013-6015 – Ёмкость раствора, V= 40 м3;
•	Источник № 6016 – Доливная емкость, V=10 м3;
•	Источник № 6017-6018 – Ёмкость для пластовых флюидов, V= 40м3;
•	Источник № 6019 – Емкость для ГСМ, V= 20 м3;
•	Источник № 6020 – Емкость для масел, V= 5 м3.	
Весь период строительства скважины в 2026 году:
•	Источник № 6021 – Емкость для дизтоплива, V= 40 м3;
•	Источник № 6022 – Емкость для маслел, V=5 м3;
•	Источник № 6023 – Емкость для отработанноых масел, V= 2м3.
Общее количество источников выбросов в 2026 году составляет 32 ед. Из них 9 источников – организованных, и 23 – неорганизованные источники выбросов. 
В 2027 году:
Испытание/освоение скважины и сжигание газа на факеле
•	Источники № 0006 – Установка для освоения (испытания), ДВС-ЯМЗ 238;
•	Источники № 0007 – Цементировочный агрегат ЦА-320;
•	Источник № 0008 – Дизельная электростанция ДЭС-50;
•	Источник № 0009 – Факел (объект I);
•	Источник № 0009 – Факел (объект II);
•	Источник № 6012 – Газосепаратор;
•	Источники № 6013-6015 – Ёмкость раствора, V= 40 м3;
•	Источник № 6016 – Доливная емкость, V=10 м3;
•	Источник № 6017-6018 – Ёмкость для пластовых флюидов, V= 40м3;
•	Источник № 6019 – Емкость для ГСМ, V= 20 м3.
Весь период строительства скважины в 2027 году:
•	Источник № 6022 – Емкость для маслел, V=5 м3;
•	Источник № 6023 – Емкость для отработанноых масел, V= 2м3.
Общее количество источников выбросов в 2027 году составляет 12 ед. Из них 4 источников – организованных, и 8 – неорганизованные источники выбросов.
Источниками загрязнения атмосферы в процессе строительства проектируемой оценочной скважины К-748 на месторождении Коныс являются:
В 2026 году:
Строительно-монтажные работы
•	Источник № 0101 – Дизельный двигатель сварочного агрегата АСД-300;
•	Источник № 6101 – Пыление грунта от работы бульдозера;
•	Источник № 6102 – Пыление при разработке грунта экскаватором;
•	Источник № 6103 – Сварочные работы.
Подготовительные работы, бурение-крепление
•	Источник № 0102 – Буровая установка;
•	Источник № 0103 – Буровые насосы;
•	Источник № 0104 – Цементировочный агрегат;
•	Источник № 0105 – Дизельная электростанция ДЭС-320;
•	Источники № 6104-6108 – Ёмкость для бурового раствора, V= 40 м3;
•	Источник № 6109-6110 – Емкость бурового шлама, V= 20 м3;
•	Источники № 6111 – Доливная емкость, V=20 м3.
Испытание/освоение скважины и сжигание газа на факеле
•	Источники № 0106 – Установка для освоения (испытания), ДВС–ЯМЗ238;
•	Источники № 0107 – Цементировочный агрегат ЦА-320;
•	Источник № 0108 – Дизельная электростанция ДЭС-50;
•	Источник № 0109 – Факел (объект I);
•	Источник № 6112 – Газосепаратор;
•	Источники № 6113-6115 – Ёмкость раствора, V= 40 м3;
•	Источник № 6116 – Доливная емкость, V=10 м3;
•	Источник № 6117-6118 – Ёмкость для пластовых флюидов, V= 40м3;
•	Источник № 6119 – Емкость для ГСМ, V= 20 м3;
•	Источник № 6120 – Емкость для масел, V= 5 м3.	
Весь период строительства скважины в 2026 году:
•	Источник № 6121 – Емкость для дизтоплива, V= 40 м3;
•	Источник № 6122 – Емкость для маслел, V=5 м3;
•	Источник № 6123 – Емкость для отработанноых масел, V= 2м3.
Общее количество источников выбросов в 2026 году составляет 32 ед. Из них 9 источников – организованных, и 23 – неорганизованные источники выбросов. 
В 2027 году:
Испытание/освоение скважины и сжигание газа на факеле
•	Источники № 0106 – Установка для освоения (испытания), ДВС-ЯМЗ 238;
•	Источники № 0107 – Цементировочный агрегат ЦА-320;
•	Источник № 0108 – Дизельная электростанция ДЭС-50;
•	Источник № 0109 – Факел (объект I);
•	Источник № 0109 – Факел (объект II);
•	Источник № 6112 – Газосепаратор;
•	Источники № 6113-6115 – Ёмкость раствора, V= 40 м3;
•	Источник № 6116 – Доливная емкость, V=10 м3;
•	Источник № 6117-6118 – Ёмкость для пластовых флюидов, V= 40м3;
•	Источник № 6119 – Емкость для ГСМ, V= 20 м3.
Весь период строительства скважины в 2027 году:
•	Источник № 6122 – Емкость для маслел, V=5 м3;
•	Источник № 6123 – Емкость для отработанноых масел, V= 2м3.
Общее количество источников выбросов в 2027 году составляет 12 ед. Из них 4 источников – организованных, и 8 – неорганизованные источники выбросов.
Валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от стационарных источников в период бурения (СМР, подготовительные работы, бурение) в 2026 году составит 24,0336007 г/с и 27,53809598 тонн, в период испытания (освоения) в 2027 году составит 8,612500765 г/с и 8,642366195 тонн. Общее количество выбросов загрязняющих веществ за 2026-2027 гг. составит 32,646101 г/с и 36,180462 тонн.
Работы, предусмотренные проектом, проводятся последовательно и носят локальный характер. Поэтому выбросы загрязняющих веществ, образующиеся в результате проведения работ, можно принять в качестве декларируемого количества загрязняющих веществ. На основании результатов расчета выбросов в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы которых предложены в качестве декларируемых.
В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями "Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий". Астана 2014 г.
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ)
Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 
Неблагоприятными метеорологическими условиями при проектируемых работах могут быть:
• температурные инверсии;
• пыльные бури;
• штиль;
• туманы.
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте в воздухе концентраций примесей вредных химических веществ из-за формирования неблагоприятных метеоусловий.
Исходя из специфики работ, в период НМУ предусмотрены три режима работы:
Первый – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 15–20 %, носит организационно-технический характер и не приводит к существенным затратам и снижению производительности.
Второй – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 20–40 % за счет сокращения производительности производства:
­ усиление контроля за всеми технологическими процессами;
­ ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;
­ проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.
­ сокращение объемов погрузочно-разгрузочных работ.
Третий – предусматривает сокращение выбросов вредных веществ на 40-60 %:
­ ограничение работ, связанных с перемещением грунта на площадке, остановка работы автотранспорта и механизмов;
­ прекращение погрузочно-разгрузочных работ;
­ ограничение строительных работ вплоть до полной остановки.
­ запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки сыпучего сырья, являющихся источниками загрязнения; 
­ остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;
­ запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.
Водопотребление
На территории месторождения и вблизи него нет источников питьевого водоснабжения. Для технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения нефтяного месторождения Коныс, расположенного на территории Сырдарьинского района Кызылординской области, используется водозабор подземных вод верхнемеловых туронских отложений месторождения «Коныс». Разрешение на специальное водопользование № 8-28/1006 Серия АРА/СырДар/ выдано на срок до 1 июня 2031 года.
Водопотребление в период бурения скважин: всего расход воды на 1 скважину – 888,48 м3/цикл, из них: на хоз-бытовые нужды, в том числе питьевые нужды – 572,83 м3/цикл, на технические нужды – 307,84 м3/ цикл; на 2 скважины ориентировочно – 1776,96 м3/цикл, из них: на хоз-бытовые нужды, в том числе питьевые нужды – 1096,28 м3/цикл, на технические нужды – 615,68 м3/ цикл.
Основными эмиссиями при бурении скважин являются - буровые сточные воды; Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80 % мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. Сливаясь с оборудования, по бетонированным желобкам БСВ стекают в шламовую емкость. Объем образования буровых сточных вод составит 409,23 м3 на 1 скважину и 418,46 м3 на 2 скважины. Все образующиеся сточные воды будут собираться в емкость, и для очистки и сброса передаваться специализированным организациям, имеющим экологическое разрешение на сброс сточных вод, на договорной основе, по результатам проведенного тендера.
Виды и объемы образования отходов
Процесс строительства скважины сопровождается образованием различных видов отходов.
В процессе строительства скважины образуются следующие группы отходов:
· производственные;
· коммунальные.
Все виды и типы образующихся отходов, в первую очередь, зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций:
· при приготовлении бурового и тампонажного растворов;
· в процессе строительства и освоения скважин;
· при вспомогательных работах.
Основными отходами при бурении скважины являются:
· отработанный буровой раствор;
· буровой шлам;
· металлолом;
· промасленная ветошь;
· огарки электродов;
· использованная тара;
· отработанные масла;
· коммунальные отходы;
· пищевые отходы.
Отработанный буровой раствор (ОБР) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. Код отхода – 01 05 06*, уровень опасности – опасные отходы. Объем образования за весь период строительства скважины – 235,3088 тонн.
Буровой шлам (БШ) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Код отхода – 01 05 05*, уровень опасности – опасные отходы. Объем образования за весь период строительства скважины – 184,4534 тонн.
Металлолом (лом черных мет.) – Процесс, при котором происходит образование отходов: различные строительные работы, техническое обслуживание и демонтаж. К этому виду отходов относятся металлические отходы в виде обрезков труб, балок, швеллеров, проволока, отработанные долота. Собирается на площадке для временного складирования металлолома, по мере накопления вывозятся специализированной организацией. Код отхода – 16 01 17, Уровень опасности – неопасный отход. Объем образования за весь период строительства скважины – 0,1 тонн.
Промасленная ветошь относится к опасным видам отходов. Основные компоненты отходов (95,15%): текстиль – 67,8, минеральное масло - 16,2%, SiO2 – 1,85%, смолистый остаток – 9,3%. Код отхода – 15 02 02*, уровень опасности – опасные отходы. Объем образования за весь период строительства скважины – 0,0254 тонн.
Отработанные масла образуются в процессе эксплуатации автотранспорта, при работе двигателей. Отработанные масла собираются в герметичную емкость, вывозятся специализированной организацией. Код отхода – 13 02 08*, Уровень опасности – опасные отходы. Объем образования за весь период строительства скважины – 0,0,1090 тонн.
Использованная тара (металлические бочки, мешки из-под химреагентов) - Твёрдые, металлические или пластмассовые инертные емкости. Подлежат передаче специализированным предприятиям для переработки. Код отхода – 15 01 10*, Уровень опасности – опасные отходы. Объем образования за весь период строительства скважины – 1,6913 тонн.
Огарки сварочных электродов - остатки неиспользованных электродов при сварке. Основные компоненты отходов (95,53%): Fe2O3 – 79,2%, Al2O3 – 6,13%, MgO – 8,9% Cu – 1,3%. Код отхода – 12 01 13, Уровень опасности – неопасные отходы. Объем образования за весь период строительства скважины – 0,0009 тонн.
Коммунальные отходы – Основные компоненты коммунальных отходов: бумага и картон — 37%, пищевые отходы — 24%, пластмассы — 11%, стекло — 5%, текстиль и другое — 23%. К данному виду отходов относятся тара от пищевых продуктов – бумага, пластмассовые, стеклянные банки и бутылки, и пищевые отходы. Код отхода – 20 03 01, Уровень опасности – неопасные отходы. Объем образования за весь период строительства скважины – 1,0179 тонн.
Пищевые отходы образуются при приготовлении и приеме пищи в столовой. Представляют собой органику. Код отхода – 20 01 08, Уровень опасности – неопасные отходы.
Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами. Объем образования за весь период строительства скважины – 0,5608 тонн.
Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.
Все отходы, образующиеся в производственной деятельности по мере накопления, сдаются для утилизации, в соответствии с договорами, сторонним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности.
Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.
Оценка воздействия
В соответствии со шкалой масштабов воздействия и градацией экологических последствий, проведена оценка воздействия реализации проектных решений на компоненты окружающей среды.
[bookmark: _Hlk178259228]Атмосферный воздух. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к локальному типу загрязнения, на границе санитарно-защитной зоны концентрации не превышают допустимых уровней. Временной масштаб воздействия будет многолетним.
Поверхностные и подземные воды. На период проведения работ сброс сточных вод в поверхностные водные источники производиться не будет. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.
[bookmark: _Hlk156574151]Физическое воздействие.
Световое воздействие ожидается в ночное время в процессе производства строительных работ, а также при передвижении автотранспорта, в целом воздействие источников света в процессе проектируемых работ будет носить незначительный и локальный характер.
Отсутствие мощных источников электромагнитного излучения при проведении работ позволяет предположить, что данный вид воздействия будет иметь малое значение и на ограниченных участках.
Основное шумовое воздействие связано с работой строительной техники, дизельных установок и на ограниченных участках. По окончанию процесса строительства воздействие шумовых эффектов значительно уменьшится.
В процессе строительства скважины на месторождении величина воздействия вибрации от дизельных установок, буровых насосов и спецтехники будет незначительная, и уменьшится после окончания процесса строительства.
В целом же воздействие физических факторов на состояние окружающей среды при строительстве скважины может быть оценено как низкое.
Почвенно-растительный покров. В рамках данного раздела воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный характер. Временной масштаб воздействия будет продолжительным.
Растительность и животный мир. Работы, при соблюдении предусмотренных проектом технологических решений, не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде флоры и фауны в рассматриваемом районе. Общая интегральная оценка – воздействие средней значимости.
Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.
Население и здоровье населения. Ввиду характера планируемой деятельности и незначительности вклада в общее состояние окружающей природной среды, существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.
Как следует из приведенной матрицы комплексной оценки воздействия на компоненты окружающей среды, общая интегральная оценка воздействия - средней значимости.
Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.
Мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду
• содержание дизельных двигателей в исправном состоянии и своевременный ремонт поршневой системы; 
• для предотвращения повышенного загрязнения атмосферы выбросами необходимо проводить контроль на содержание выхлопных газов от дизельных двигателей на соответствие нормам и систематически регулировать аппаратуру; 
• для поддержания консистенции смазочных масел применение специальных присадок; 
• проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации; 
• четкая организация учета водопотребления и водоотведения; 
• обеспечение прочности и герметичности трубопроводов; 
• своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования; 
• сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения; 
• обустройство мест локального сбора и хранения отходов; 
• раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях; 
• предотвращение разливов ГСМ; 
• движение автотранспорта только по отведенным дорогам; 
• захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах; 
• запрет на вырубку кустарников и разведение костров; 
• маркировка и ограждение опасных участков; 
• создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты; 
• запрет на охоту в районе контрактной территории; 
• разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта; 
• ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время на месторождении; 
• выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы.
[bookmark: _Hlk156574464]Организация экологического мониторинга
С целью выполнения экологических требований предприятием разрабатывается программа производственного экологического контроля окружающей среды месторождения.
Программа определяет порядок и методы:
· проведение мониторинга за состоянием компонентов природной среды - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира;
· выявления последствий аварийных и нештатных ситуаций, связанных с нарушением и загрязнением компонентов окружающей среды;
· проведения отбора проб воздуха, воды, почв, лабораторных исследований и обработки полученных результатов;
· число и месторасположение пунктов наблюдения;
· периодичность отбора проб;
· описание методики отбора проб, проведения анализов и интерпретации результатов;
· составления необходимых документов по результатам проведенного мониторинга.
Согласно разработанной программе, рекомендуется проводить: контроль атмосферного воздуха, контроль за качеством подземных вод, мониторинг почв, мониторинг растительного покрова, мониторинг состояния животного мира, мониторинг обращения с отходами и мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций. Данные мониторинговые наблюдения способствуют минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду.
