Проект нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для месторождения Карабулак на 2027 год
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Государственная лицензия № 01402Р от 08.07.2011 г., выданная Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан, на выполнение услуг в области природоохранного проектирования и нормирования.
АННОТАЦИЯ
Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) вредных веществ в атмосферу разработан для месторождения Карабулак. Акционерное общество «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» (далее АО «ПККР»), осуществляющего промышленную разработку месторождений нефти и газа на основании соответствующей лицензии на недропользование.

Разработка проекта НДВ на 2027 год вызвана в связи с  окончанием периода действия разрешения на воздействие с включением дополнительных разделов ООС к проектам строительства объектов, вводимых в 2027 году для обеспечения текущей деятельности предприятия:

1. КВ 25-02-01 Строительство выкидных линий от скважин №60 и 64 на месторождении Карабулак. Улытауского района области Улытау.
2. КВ 25-09 Строительство нагнетательных линий к скв. №№41, 94 на месторождении Карабулак. Улытауская область Улытауский район.

3. Дополнение группового технического проекта на бурение разведочно-эксплуатационных скважины глубиной 1500 м (±250) на месторождении КАРАБУЛАК контрактной территории №4539.

При разработке настоящего проекта НДВ учтены эмиссии загрязняющих веществ, охваченные разделами ООС к рабочим проектам, переходящим с 2026 года, реализация которых будет осуществлена в 2027 году:
1. КВ 26-17-01
Обустройство добывающих скважин № 66, 67 на месторождении Карабулак. Улытауский район области Улытау.
По степени воздействия на окружающую среду Месторождение Карабулак АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» относится ко I категории. Аварийные и залповые выбросы отсутствуют.
В Приложение прикреплено ПРПСГ по месторождению Карабулак АО «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз» на 2027-2029 гг. Программа развития переработки сырого газа на 2027 г. утверждена Рабочей группой МЭ РК №13-1-0/3828-вн от 15.05.2026 г Протокол №8/3-2. Согласно этого Протокола было получено Разрешение на сжигание газа в факеле №KZ14VPC00029689 от 10.07.2026 г. (прикреплено в Приложении).
Исходными данными для разработки проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) на 2027 годы для месторождения Карабулак являются сведения, отраженные «Программа развития переработки сырого газа по месторождению Карабулак АО «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз» и исходные данные месторождения Карабулак, представленные заказчиком.

Проект НДВ включает в себя общие сведения о предприятии и характеристику применяемого оборудования, расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ, обоснование санитарно-защитной зоны, а также нормативы выбросов загрязняющих веществ. Итого на 2027 год в месторождении Карабулак на период СМР, эксплуатации, КРС насчитывается всего:

	№

п/п
	Наименовние проекта
	Всего источников
	Организованных

/неорганизованных
	Не нормируется

	1. 
	Эксплуатация м/р Карабулак на 2027 г
	131
	52/26
	53

	2. 
	КРС на 2027 г
	8
	8/1
	-

	3. 
	РООС к Дополнение группового технического проекта на бурение разведочно-эксплуатационных скважины глубиной 1500 м (±250) на месторождении КАРАБУЛАК контрактной территории №4539
	49
	29/20
	-

	4. 
	Строительство выкидных линий от скважин №60 и 64 на месторождении Карабулак. Улытауского района области Улытау
	8
	2/6
	-

	5. 
	СТРОИТЕЛЬСТВО НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ К СКВ №№41, 94 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАБУЛАК. УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ УЛЫТАУСКИЙ
	9
	2/7
	-

	6. 
	ОБУСТРОЙСТВО ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН № 66, 67 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАБУЛАК. УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
	11
	4/7
	-

	Всего
	
	216
	97/67
	53


В 2027 году согласно исходных данных заказчика предусмотрено капитальный ремонт скважин (КРС) всего 8 скважин.
Примечание. Количество скважин может варьироваться в зависимости от производственной необходимости

Примечание: на период эксплуатации добавлены всего 2 организованных источника -дренажная емкость V-2м3(№0143,0144), также два неорганизованных источника- Камера запуска и приема скребка ( не нормируется) согласно раздела ООС к РП «Обустройство добывающих скважин № 66, 67 на месторождении Карабулак. Улытауский район области Улытау». 

Итого в 2027 году источниками предприятия от эксплуатации с включением КРС, СМР будет выброшено ~ 388,0660469 т/год. Из них:

	№

п/п
	Наименование проекта
	г/сек
	т/год

	1. 
	м/р Карабулак эксплуатация
	10,496917751
	12,9528467252

	2. 
	Капитальный ремонт скважин
	16,338886152
	20,2185615996

	3. 
	РООС к Дополнение группового технического проекта на бурение разведочно-эксплуатационных скважины глубиной 1500 м (±250) на месторождении КАРАБУЛАК контрактной территории №4539
	80,27724872
	247,0806687

	       4.
	Строительство выкидных линий от скважин №60 и 64 на месторождении Карабулак. Улытауского района области Улытау
	1,674726091
	0,419936084

	5.
	СТРОИТЕЛЬСТВО НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ К СКВ №№41, 94 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАБУЛАК. УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ УЛЫТАУСКИЙ
	2,375495976
	1,857664957

	6.
	ОБУСТРОЙСТВО ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН № 66, 67 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАБУЛАК. УЛЫТАУСКИЙ РАЙОН ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
	    5,318108026

	        3,9377559

	Всего
	
	116,4813827
	286,467434


Сравнительный анализ по выбросам ЗВ на 2026 и 2027 годы
	2026 год 
	2026 год (корректировка)
	2027 год

	306,412355181 т/год
	388,0660469т/год
	397,486672365

	Из них:

	от СМР – 283,523355181 т
	от СМР – 364,9139636т
	от СМР – 364,315264041т

	Выбросы при КРС – 10,087 т
	Выбросы при КРС – 10,0915 т
	Выбросы при КРС – 20,21856 т

	Эксплуатация –12,802 т/год

Из них:


	Эксплуатация –13,06058126 т/год

Из них:


	Эксплуатация –12,9528467252 т/год

Из них:



	Выбросы от печи – 0 т (от расхода газа на 2026 год – 0 млн м3)
	Выбросы от печи – 0 т (от расхода газа на 2026 год – 0 млн м3)
	Выбросы от печи – 0 т (от расхода газа на 2027 год –

	Выбросы от факела – 0,169000169 т (от расхода газа на 2026 год – 0,005 млн м3)
	Выбросы от факела – 0,169000169 т (от расхода газа на 2026 год – 0,005 млн м3)
	Выбросы от факела – 0,049175631 т (от расхода газа на 2027 год – 0,001 млн м3)

	Выбросы от всех ДЭС – 2,46 т 
	Выбросы от всех ДЭС – 2,46 т 
	Выбросы от всех ДЭС – 2,46 т

	Выбросы от резервуаров и емкости нефти – 5,145 т (расход нефти 86,4 тыс. т)
	Выбросы от резервуаров и емкости нефти – 5,145 т (расход нефти 86,4 тыс. т)
	Выбросы от резервуаров и емкости нефти – 5,157 т (расход нефти 86,6 тыс. т)


Из представленной таблицы выбросы на период эксплуатации уменьшились на 0,1077 тонн, это обусловлено уменьшением расхода газа на сжигание на факеле. 
При разработке НДВ выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации м/р Карабулак уменьшились незначительно - на 0,82%, что объясняется реализацией  проектов перечисленных выше. 
          Фактические, нормативные и исходные показатели по месторождению Карабулак 2025 г. по 2027 г.

Проектные и фактические технологические показатели
	№п/п
	Наименование
	
	Количество

	
	
	2025 г.
	2025 год (корректировка)
	2026 г.
	2026 г. (корректировка)
	2027 г.

	1
	Добыча нефти, тыс. т
	57,4
	57,4
	86,4
	86,4
	86,6

	2
	Добыча газа, млн. м3

Из них:

На печи подогрева

На ГТУ Кумколь

На сжигание
	2,191

0

2,190

0,001
	2,191

0

2,190

0,001
	3,283
0

3,178
0,005
	3,283
0

3,178
0,005
	3,284
0

3,283

0,001

	3
	Фактические выбросы, т
	3,78
	3,618
	1 кв 2026г-2,73291 т/период
	-
	-

	4
	Нормативные выбросы при эксплуатации, т
	8,205
	8,205
	12,802
	13,06058
	12,9528


При разработке проекта НДВ проектные технологические показатели изменились.

Из представленной таблицы следует, что выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации уменьшились на 0,1077 т, что обусловлено изменением расхода газа на сжигание газа на факеле.

В целом при разработке НДВ уменьшение выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации месторождения Карабулак является незначительным и составляет 0,82 %, что обусловлено реализацией вышеуказанных проектов.

ПРПСГ выполнена для уточнения технологических показателей, согласно проекта разработки м/р Карабулак и Анализа разработки м/р Карабулак
Руководствуясь п. 5 Методики определения нормативов эмиссий, вместе с заявлением на получение экологического разрешения разработан проект нормативов допустимых выбросов (а также ПУО), где рассчитаны и обоснованы нормативы в привязке к соответствующей проектной документации:
- Технологической схеме разработки месторождения Карабулак (Заключение ГЭЭ №KZ44VCY00026937,  от 21.08.2015 г. на ПредОВОС);
- «Проект разработки месторождения Карабулак» (Протокол ЦКРР РК №30/1 от 18.08.2022 г.);

- «Анализ разработки месторождения Карабулак» (Протокол ЦКРР РК №48/3 от 15.02.2024 г.).

-  «ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРОГО ГАЗА АО «ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ» на период 2027-2029 гг.» по месторождению Карабулак (с технологическими показателями на 2027 г.)
В соответствии ст. 23 Кодекса «О недрах и недропользовании» проектными являются документы, содержащие планы, способы, методику, технические условия, технологические показатели, объем, сроки и иные параметры работ, проводимые недропользователем

2. На данном этапе выбросы КРС учитывались по исходным данным на проектирование.

При расчете нормативов валовых выбросов предприятия на 2027 год наряду с утвержденными технологическими показателями также учитывалась фактическая максимальная нагрузка оборудования за последние 2-3 года.

Срок действия установленных допустимых выбросов определяется сроком действия заключений государственной экологической экспертизы, выданных на проекты, которые содержат нормативы выбросов.
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ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для месторождения Карабулак АО «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз» разработан на основании нормативно-правовых актов Республики Казахстан, базовыми из них являются следующие:

· Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК; 

· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»; 

· Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам»; 

· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2.
Дополнительно были использованы данные, представленные заказчиком (приложение № 1).

При разработке проекта НДВ использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.

Проект НДВ выполнен проектной компанией ТОО «Сыр-Арал сараптама» (Государственная лицензия № 01402Р от 08.07.2011 г., выданная Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан). 
	Заказчик

проекта нормативов эмиссий (НДВ)

	Акционерное Общество (АО)

	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

	Юридический и фактический адрес: РК,

	120014, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13

	Тел: (7242) 26-10-53

	Факс (7242) 26-10-42, 26-12-20, 27-72-71

	(7242) 29-97-34


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
1.1. Краткая характеристика расположения
Наименование предприятия: АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз». 
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13. Наименование объекта: месторождение Карабулак
Вид деятельности: промышленная разработка месторождений.
В административном отношении месторождение Карабулак расположено на территории области Ұлытау.
Ближайшими населенными   пунктами   и   железнодорожными   станциями   являются село Косколь Коскольского сельского округа – (к северу 95,87 км.), г. Кызылорда (к югу 190 км), г. Жезказган (к северо-востоку 200 км), ж-д. станция Жосалы (к юго-западу 160 км). К югу (~40 км) от месторождения Карабулак находится месторождение Арыскум, куда через систему межпромысловых трубопроводов жидкость транспортируется в Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН), где производится ее подготовка до товарного качества и сдача потребителю.
К юго-востоку (55 км) от месторождения Карабулак находится нефтепромысел Кумколь, нефть которого транспортируется по нефтепроводу Кумколь-Каракоин до магистрального нефтепровода Павлодар-Атасу-Шымкент.
Выход на экспортный маршрут (в Китай) возможен по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь- Атасу-Алашанькоу.
Дорожная сеть представлена межпромысловыми песчано-гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в зимний период из-за снежных заносов и непроходимы в период весенней распутицы.
Гидросеть и поверхностные источники водоснабжения отсутствуют. Источниками водоснабжения являются артезианские скважины, имеющие дебит от 5 до 15 л/сек, с минерализацией до 4 г/л.
Согласно Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выданного 24.08.2021 г. РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК месторождение Карабулак АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» относится к I категории опасности.
Недропользователем месторождения Карабулак является АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз», имеющее Контракт на добычу углеводородного сырья № 4539-УВС-МЭ от 13.11.2017 г. с Министерством энергетики Республики Казахстан. Срок действия Контракта на недропользоание до 2042 г.
25.06.2024 г. Рабочая группа Министерства Энергетики РК утвердила «Программу развития переработки сырого газа по месторождениям АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»» на период 2024-2025 гг. (Протокол №8/5-3 от 28.05.2024 г. представлен в приложении 10).
Нефтяная продукция с месторождения Карабулак по системе трубопроводов направляется на ЦППН м/р Арыскум, где производится подготовка нефти и дальнейшая транспортировка на м/р Кумколь для сдачи в магистральный трубопровод. Попутно-добываемый сырой газ, направляется на газокомпрессорную станцию (ГКС) м/р Кызылкия для дальнейшей перекачки на объекты использования газа.
На месторождении Карабулак промышленная разработка проводится с 2017 года.
Месторождение эксплуатируется в соответствии с документом «Технологическая схема разработки месторождения Карабулак» (письмо утверждения КГН МИиР РК № 27-5-108-и от 19.01.2016 г.).
Геологическое строение месторождения Карабулак относится к сложным, обусловленное невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов по площади и разрезу, а также тектоническими нарушениями. В геологическом строении месторождения
участвуют
отложения
палеозойской
группы,
юрской,
меловой,
палеогеновой
и неогенчетвертичных систем.
Согласно принятым проектным решениям выделен единственный эксплуатационный объект – горизонт PZ, состоящий из трёх самостоятельных сводов (Центральный, Юго-Западный и Северо-Западный).
Промышленная нефтегазоносность на месторождении Карабулак доказана опробыванием горизонта PZ, приурочен к карбонатному образованию нижнего карбона. На 01.01.2020 г. добыча нефти с начала разработки достигла 711,7 тыс. т., добыча газа 11,2 млн. м3.
Начальные геологические запасы нефти и растворенного газа по выявленным залежам были утверждены ГКЗ РК (Протокол № 1662-16-П от 08.04.2016 г.).
Начальные геологические / извлекаемые запасы нефти:
· по категории С1 составляют 8211 / 2925 тыс.т.;
· по категории С2 составляют 276 / 59 тыс.т.
Начальные геологические / извлекаемые запасы газа растворенного в нефти:
· по категории С1 составили 323 / 116 млн. м3;
· по категории С2 составили 9 / 2 млн.м3.
Режим работы месторождения: 24 часа в сутки, 365 дней в год. Скважины обслуживаются согласно утвержденного графика вахтовым методом. Для обслуживания используется персонал, проживающий в существующем вахтовом поселке.
Электроснабжение участков – имеющиеся ДЭС в основном переведены в резерв в связи с подключением объектов месторождения к ЛЭП от ГТУ Кумколь. 
Теплоснабжение административно-бытовых помещений на участках месторождения производится от электрокалориферов.
            1.2. Карта-схема
Карта-схема расположения источников с нанесенными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена в приложении 4.
1.3. Ситуационная карта-схема района размещения объекта
Обзорная карта расположения месторождения Карабулак представлена в приложении 5.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
2.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки загрязнения атмосферы
Основной вид деятельности – промышленная разработка месторождения Карабулак.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: факельная установка, трубы печей подогрева нефти, дыхательные клапаны резервуаров для хранения нефтепродуктов, фланцевые соединения и запорно-регулирующая аппаратура скважин, сепараторов и буровых насосов.
Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии зависит от количества действующих скважин, объемов добычи нефти и газа, а соответственно и от количества действующего на объектах оборудования, в основном печей подогрева нефти. В связи с изменением данных показателей, изменяются и ежегодные выбросы ЗВ в атмосферу.
Показатели распределения добычи сырого газа по месторождению Карабулак на 2027 год представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Показатели использования газа м/р Карабулак
	№
	Наименование
	На 2027 год

	1
	Добыча газа, млн. м3
	3,284

	2
	Расход газа на нужды печей подогрева, млн. м3
	0

	3
	Транспортировка газа для использования на объектах использования (ГТУ, ГКС), млн. м3
	3,283

	4
	Технологически неизбежное сжигание газа, млн. м3
	0,001


Недропользователем месторождения Карабулак является АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз», имеющее Контракт на добычу углеводородного сырья № 4539-УВС-МЭ от 13.11.2017 г. с Министерством энергетики Республики Казахстан.
На месторождении Карабулак промышленная разработка проводится с 2017 года. Месторождение эксплуатируется в соответствии с документом «Технологическая схема разработки месторождения Карабулак» (письмо утверждения КГН МИиР РК № 27-5-108-и от 19.01.2016 г.).
Проектным решением выделен эксплуатационный объект – горизонт PZ, состоящий из трёх самостоятельных сводов (Центральный, Юго-Западный и Северо-Западный).
Промышленная нефтегазоносность на месторождении Карабулак доказана опробыва- нием горизонта PZ, приурочен к карбонатному образованию нижнего карбона.
Начальные геологические запасы нефти и растворенного газа по выявленным залежам были утверждены ГКЗ РК (Протокол № 1662-16-П от 08.04.2016 г.).

Начальные геологические / извлекаемые запасы нефти:
· по категории С1 составляют 8211 / 2925 тыс.т.;
· по категории С2 составляют 276 / 59 тыс.т.
Начальные геологические / извлекаемые запасы газа, растворенного в нефти:

· по категории С1 составили 323 / 116 млн. м3;

· по категории С2 составили 9 / 2 млн. м3.

Свойства нефти в поверхностных условиях.
Нефть продуктивного горизонта PZ на Центральном своде содержит в среднем: парафина – 5,4 %, серы – 0,065 %, смолы– 1,84 %, асфальтенов – 0,22 % и мехпримесей – 0,0178 %.
Нефть продуктивного горизонта PZ на Юго-Западном своде содержит в среднем: парафина – 6,7 %, серы – 0,07 %, смолы – 2,14 %, асфальтенов – 0,21 % и мехпримесей – 0,0075 %.
Нефть продуктивного горизонта PZ на Северном своде содержит в среднем: парафина – 5,2 %, серы – 0,026 %, смолы – 1,03 %, асфальтенов – 0,08 % и мехпримесей – 0,0064 %.
Нефть продуктивного горизонта PZ легкая, парафинистая, малосернистая, малосмолистая, маловязкая.
Выход бензиновых фракций, выкипающих до 2000 ℃, в среднем составляет по ЦС – 48,8

%, по ЮЗС – 44 % и по СС – 65 %, а выход керосиновых фракций, выкипающих до 3000 ℃, в среднем составляет по ЦС – 67,1 %, по ЮЗС – 64,2 % и по СС – 75,7 %.
Средняя плотность нефти в поверхностных условиях на Центральном своде составляет
· 0,780 г/см3, на Юго-Западном своде – 0,782 г/см3, на Северном своде – 0,714 г/см3.
Состав и свойства нефти в пластовых условиях.
По Центральному своду средняя плотность нефти составляет 0,7372 г/см3, среднее дав- ление насыщение по пробам составило 0,87 МПа. Динамическая вязкость в среднем составила 1,4746 мПа∙с. Газосодержание изменялось от 21,7 до 50,5 м3/т, и в среднем составило 38,5 м3/т. По  Юго-Западному своду по  результатам исследования  плотность  нефти  составила 0,7471 г/см3, газосодержание 34,8 м3/т. Температура в пластовых условиях в среднем соста-
вила 51,18 ℃. Пластовое давление 10.99 МПа. Объемный коэффициент составил 1.134.

По Северному своду средняя плотность нефти составила 0.691 г/см3. Давление насыщение изменялось от 0.63 до 0.76 МПа, среднее давление насыщение по пробам составило 0.695 МПа.
Динамическая вязкость изменялась от 0.733 мПа∙с до 0,904 мПа∙с, и в среднем составила 0,821 мПа∙с. Газосодержание в среднем составило 45 м3/м3.

Система внутрипромыслового трубопроводного сбора и подготовки добываемой продукции месторождения Карабулак обустроена для обеспечения герметизированного сбора, по скважинного замера и промыслового транспорта добываемой продукции к объекту подготовки для доведения промыслового потока нефти и газа до товарной кондиции и сдачи потребителю.

На месторождении Карабулак введены в эксплуатацию замерные установки типа «Спутник» (ЗУ – 1, 2, 3, 4), с подключенными к ним выкидными линиями со скважин месторождения. На замерных установках осуществляется поскважинный замер продукции. На ЗУ по рабочему манифольду нефтегазовая смесь подогревается на печах подогрева нефти и далее подаётся в общий трубопровод в нефтяной коллектор на манифольд (М-1 и М-2), откуда поступает в трубопровод Карабулак – Северо-Западный Кызылкия. На месторождении Северо-Западная Кызылкия, проводится предварительное разделение газожидкостной смеси на нефть, газ и далее нефть откачивается на ЦППН м/р Арыскум. Выделившийся газ направляется на газокомпрессорную станцию (ГКС) Кызылкия, откуда распределяется по газопроводам на производственные объекты ГТУ м/р Кумколь и ГКС м/р Арыскум.
На балансе предприятия имеется передвижная техника. Согласно п. 17 ст. 202 Экологического Кодекса РК нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются.
При разработке проекта нормативов НДВ установлено, что в 2027 году на период эксплуатации будет работать сто двадцать семь источников, семьдесят семь из которых с неорганизованным выбросом. На печи подогрева нефти не было предусмотрено расход газа.

	
	Организованные источники
	
	Неорганизованные источники

	0001
	Печь ПП-0,63
	6003
	Сепаратор Арго

	0002
	Дренажная емкость V- 8 м3
	6004
	Манифольд

	0005
	Печь ПП-0,63
	6008
	Сепаратор Арго

	0006
	Печь ПП-0,63
	6009
	Манифольд

	0007
	Дренажная емкость V- 8 м3
	6014
	Насос

	0010
	Печь ПП-0,63
	6017
	Насос

	0011
	Факел
	6029
	Насос

	0012
	ДЭС 108 кВт
	6033
	ЗРА и ФС скв Узел №53

	0013
	Емкость для д/т
	6034
	Насос

	0015
	ДЭС 108 кВт
	6038
	ЗРА и ФС скв Узел №54

	0016
	Емкость для д/т
	6039
	Насос

	0026
	ДЭС 108 кВт
	6042
	Насос

	0027
	Емкость для д/т
	6046
	Насос

	0030
	ДЭС 108 кВт
	6047
	ЗРА и ФС скв Узел №37

	0031
	Емкость для д/т
	6052
	ЗРА и ФС скв Узел №46

	0035
	ДЭС 108 кВт
	6056
	Насос

	0036
	Емкость для д/т
	6057
	ЗРА и ФС скв Узел №49

	0040
	ДЭС 108 кВт
	6061
	Насос

	0041
	Емкость для д/т
	6062
	ЗРА и ФС скв Узел №57

	0045
	Резервуары для нефти V-50 м3
	6066
	Насос

	0048
	ДЭС 108 кВт
	6067
	ЗРА и ФС скв 42

	0049
	Емкость для д/т
	6071
	Насос

	0053
	ДЭС 108 кВт
	6072
	ЗРА и ФС скв Узел №69

	0054
	Емкость для д/т
	6076
	Насос

	0058
	ДЭС 108 кВт
	6077
	ЗРА и ФС скв Узел №Р62

	0059
	Емкость для д/т
	6089
	Насос

	0060
	Резервуары для нефти V-50 м3
	6090
	ЗРА и ФС скв Узел №36

	0063
	ДЭС 108 кВт
	6111
	ЗРА и ФС скв Узел №7

	0064
	Емкость для д/т
	6112
	ЗРА и ФС скв Узел №12

	0065
	Резервуары для нефти V-50 м3
	6113
	ЗРА и ФС скв Узел №14

	0068
	ДЭС 108 кВт
	6114
	ЗРА и ФС скв Узел №15

	0069
	Емкость для д/т
	6115
	ЗРА и ФС скв Узел №23

	0073
	ДЭС 108 кВт
	6116
	ЗРА и ФС скв Узел №25

	0074
	Емкость для д/т
	6117
	ЗРА и ФС скв Узел №29

	0087
	ДЭС 108 кВт
	6118
	ЗРА и ФС скв Узел №6

	0088
	Емкость для д/т
	6119
	ЗРА и ФС скв Узел №8

	0122
	ДЭС 108 кВт
	6120
	ЗРА и ФС скв Узел №9

	0124
	Дренажная емкость V- 8 м3
	6121
	ЗРА и ФС скв Узел №16

	0130
	Дренажная емкость V- 8 м3
	6126
	Сепаратор Арго

	0131
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6128
	ЗРА и ФС

	0132
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6131
	Сепаратор Арго

	0133
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6133
	ЗРА и ФС скв

	0134
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6134
	Насос

	0135
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6135
	Насос

	0136
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6136
	Насос

	0137
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6137
	Насос

	0138
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6138
	Насос

	0139
	Дизельная электростанция 300 кВа
	6139
	Насос

	0140
	Резервуар для дизтоплива 1 м3
	6140
	Насос

	 0141
	  Дренажная емкость V- 2 м3 м3 

	6141
	Насос

	  0142
	 Дренажная емкость V- 2 м3 м3 


	6142
	Насос

	0143
	Дренажная емкость 2м3(РООС к РП «Обустройство добывающих скважин № 66, 67 на месторождении Карабулак. Улытауский район области Улытау»)
	6143
	Насос

	0144
	Дренажная емкость 2м3(РООС к РП «Обустройство добывающих скважин № 66, 67 на месторождении Карабулак. Улытауский район области Улытау»)
	6144
	Насос

	
	
	6145
	ЗРА и ФС

	
	
	6146
	ЗРА и ФС

	
	
	6147
	ЗРА и ФС

	
	
	6148
	ЗРА и ФС

	
	
	6149
	ЗРА и ФС

	
	
	6169
	ЗРА и ФС(РООС к РП «Обустройство добывающих скважин № 66, 67 на месторождении Карабулак. Улытауский район области Улытау»)

	
	
	6170
	ЗРА и ФС(РООС к РП «Обустройство добывающих скважин № 66, 67 на месторождении Карабулак. Улытауский район области Улытау»)


При капитальном ремонте скважин

	Номер источника выбросов на

карте- схеме
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Hаименование вещества

	
	Наименование
	Количество, шт.
	

	1
	2
	3
	5

	1000
	УПА (передвижной)
	1
	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид, Бенз/а/пирен, Формальдегид, Алканы С12-19

	1001
	ЦА (передвижной)
	1
	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид

	1002
	АДПМ (передвижной)
	1
	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид, Бенз/а/пирен, Формальдегид, Алканы С12-19

	1003
	ДЭС (передвижной)
	1
	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид, Бенз/а/пирен, Формальдегид, Алканы С12-19

	1004
	САГ (передвижной)
	1
	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид, Бенз/а/пирен, Формальдегид, Алканы С12-19

	1005
	Емкость для д/т 
	1
	Сероводород, Алканы С12-19

	1006
	ППУА
	1
	Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид

	6100
	Сварочные работы
	1
	Железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азота (IV) диоксид, углерод оксид, фтористый водород, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20


При разработке проекта нормативов НДВ установлено, что в 2027 году при капитальном ремонте скважин будет работать 8 источников, один из которых с неорганизованным выбросом.
Примечание. Количество скважин может варьироваться в зависимости от производственной необходимости
2.1.1 Расход газа
На месторождении основное и вспомогательное оборудование, связанное с подготовкой и транспортировкой газа, требует периодического технического обслуживания (очистка, смазка, замена масла и охлаждающей жидкости) с остановкой на время технического обслуживания, устранения выявленных дефектов, ремонта и ревизии. В соответствии с этим во всех промысловых объектах разрабатывается график планово-предупредительных ремонтов (ППP), технического ремонта (ТО), капитальных ремонтов (KP), графики пуско-наладки вновь вводимого оборудования.
Наличие в системе объектов системы сбора, подготовки, транспорта газа, внутрипромысловых и межпромысловых газосборных сетей, сборных пунктов (CП), газокомпрессорных станций (ГКС), межплощадочных соединений газопроводов и оборудования, и т.д. обуславливает необходимость количественной оценки объемов технологически неизбежного сжигания газа на время проведения технического обслуживания, ремонт, ревизию.
Основным объектом, влияющим на технологически неизбежное сжигание сырого газа на месторождении Карабулак является объект газокомпрессорной станции (ГКС) м/р Кызылкия. Свободные излишки газа м/р Карабулак направляются на ГКС м/р Кызылкия, поэтому при технологически необходимых остановках оборудования ГКС в целях производственной безопасности производится сжигание газа.
Объем газа технологически неизбежного сжигания по месторождениям AO «ПKKP» рассчитан в соответствии с «Методикой расчетов нормативов и объемов сжигания попутного и (или) природного газа при проведении нефтяных операции» утвержденной приказом № 164 от 5 мая 2018 года Министром энергетики Республики Казахстан.
Объем неизбежного сжигания определяется по формуле:
V = V6 + V7 + V8 + V9
где V - объем технологически неизбежного сжигания газа, м3;
V6 - объем сжигаемого газа при пусконаладке технологического оборудования (опреде- ляется паспортными, техническими характеристиками оборудования и планом пусконаладоч- ных работ), м3;
V7 - объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования (опреде- ляется техническими документациями по режиму эксплуатации, паспортными характеристи- ками оборудования), м3;

V8 - объем сжигаемого газа при техническом обслуживании и ремонтных работах тех- нологического оборудования, (определяется техническими документациями при эксплуата- ции оборудования и графиками текущего, капитального ремонтов), м3;
V9 - объем сжигаемого газа при технологических сбоях, м3.
На месторождении Карабулак объем технологически неизбежного сжигания газа складывается из объемов сжигания при эксплуатации нефтегазового оборудования (дежурная горелка) (V7) и при проведении ремонтных работ (V8) основного технологического газового оборудования (ГТУ и газокомпрессорной станции (ГКС) на месторождении Кызылкия).
Исходными данными для разработки проекта нормативов эмиссий, в т.ч., являются сведения, отраженные в Корректировке «Программы развития переработки сырого газа АО «ПККР» на период 2024-2026 гг.» по месторождению Карабулак.
23 мая 2025 г., на заседании Рабочей группы Министерства энергетики PK по выработке предложений по утверждению Программ развития переработки сырого газа, внесению изменений и дополнений в утвержденные Программы утилизации газа и Программы развития переработки сырого газа были приняты к сведению и согласованы объемы технологически неизбежного сжигания газа по месторождению Карабулак (протокол № 6/4-4 от 16.06.2025 г., представлен в приложении).
Согласно данным «Программы развития переработки сырого газа» на 2027-2029 годы, протокола согласования рабочей группы при Министерстве энергетики PK (протокол № 8/3-2 от 15.05.2026 г. представлен в приложении) и Разрешения на сжигание в факелах сырого газа № KZ14VPC00029689 от 10.07.2026 г. на 2027 год (представлено в приложении) на месторождении Карабулак запланированный объем технологически неизбежного сжигания газа на 01.01-31.12.2027 год составляет 0,001 млн. м3.
Расчет объемов сжигания сырого газа по данным «Программы развития переработки сырого газа» на 2025-2027 гг. приведены ниже.
Расчет объема сжигаемого газа при пуско-наладке оборудования (V6)
На месторождении Карабулак на рассматриваемый период планируется бурение и ввод новых скважин, вследствие этого, предусматривается пусконаладочный период (3 суток) при запуске новых скважин (V6). Объемы сжигания при пуске-наладке

	Годы
	Бурение скважин, ед
	Ввод скважин, ед
	Добыча нефти,тн/сут
	г/ф, м3/тн
	Газ, м3/сут
	сжигание при пусконаладке, 3 сут., млн.м3

	2025 г.
	2
	2
	3,3
	38,2
	252
	0,001

	2026 г.
	4
	4
	6,7
	38,2
	255,9
	0,005

	2027 г.
	2
	2
	6,4
	37,9
	242,6
	0,001


Расход газа на собственные нужды месторождения Карабулак на 2026-2027 гг.
Расход газа на печи подогрева нефти м/р Карабулак на 2026-2027 годы не предусмотрены 0 м3.

Объемы технологически неизбежного сжигания газа на месторождении Карабулак
	Период
	Технологически неизбежное сжигание сырого газа, млн м3

	
	V6, при пуско-наладке оборудования
	V7, при эксплуатации обор-я 
	V8, при ТО и ремонтных работах
	V9, при технологических сбоях
	VV, Всего

	2025г.
	0,001
	0
	0
	0
	0,001

	2026г.
	0,005
	0
	0
	0
	0,005

	2027г.
	0,001455
	0
	0
	0
	0,001455


В целях рационального использования излишки добытого сырого газа после сепарации транспортируют на газокомпрессорную станцию (ГКС) месторождения Кызылкия. С ГКС м/р Кызылкия газ распределяется по двум направлениям: основная часть объемов откачивается на ГТУ м/р Кумколь для выработки электроэнергии, также при излишках газа, часть объемов направляется на ГКС м/р Арыскум для закачки в пласт. Распределение по направлениям зависит от потребности по нагрузке на ГТУ м/р Кумколь.

2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы
На источниках выбросов оператора не имеется газопылеулавливающих установок.
2.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту
Под наилучшими доступными технологиями понимаются технологии и организационные мероприятия, которые позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду, в целом, и осуществление которых не требует затрат.

Понятие технология – включает в себя как саму используемую технологию, так и ее разработку, строительство, введение в эксплуатацию, работу и вывод из эксплуатации.
Технологии являются доступными, если они разработаны в масштабе, необходимом для реализации в соответствующих промышленных секторах, с экономически приемлемыми условиями, на основе выгод и затрат, приемлемого для предприятия.
Технология являются наилучшими, если они наиболее эффективны в достижении высокого общего уровня охраны окружающей среды, в целом.
Разработка технологических процессов осуществлялась также с учетом мероприятий по обеспечению безопасности производства в области охраны окружающей среды.
К таким мероприятиям относятся следующие:
· Резервуарный парк ЦКППН оснащен современной системой автоматики. Система автоматики обеспечивает поддержание технологического режима налива и откачки из резервуаров в заданных пределах. В случае отклонений, срабатывает сигнализация, и оператор с помощью средств дистанционного управления может своевременно отрегулировать процесс;
· Предусмотрена защита оборудования от превышения давления с помощью предохранительных клапанов.
Сокращение объемов выбросов и, вследствие этого, снижение приземных концентраций, обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение выделения вредных веществ и обеспечение безопасных условий труда, являются:
· обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов, трубопроводов и их соединений;
· размещение вредных и взрыво-пожароопасных процессов на отдельных открытых площадках;

· защита от повышения давления на напоре насосов;
· аварийное автоматическое закрытие отсекающих задвижек на технологических трубопроводах прекращение всех технологических процессов;
· антикоррозионное покрытие наружных поверхностей всех технологических трубопроводов.
Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию в соответствии со стандартами. Все технологические трубопроводы после монтажа или замены подвергаются контролю сварных стыков и гидравлическому испытанию.

Резервуары вертикальные РВС, используемые в АО «Петро Казахстан Кумколь Ресор- сиз» изготовлены с плавающей крышей. Плавающие крыши, находящиеся внутри резервуара РВС на поверхности жидкости, предназначены для сокращения потерь ее от испарения. Использование данной технологии существенно снижает выбросы углеводородов и исключают возможность возникновения аварийных ситуаций с негативными экологическими последствиями.
При бурении скважин используется промывка буровых растворов на основе пресноводных гелей, не используются буровые растворы на нефтяной основе, использование буровых растворов на дизельной основе с повторным их использованием.
В компании широко используется химизация технологических процессов, на которые ежегодно затрачивается порядка 4 млн. долларов США. В том числе, используются ингибиторы коррозии, бактерициды – для уничтожения, контроля популяций аэробных и анаэробных бактерий. Применение бактерицидов, также направлено на предотвращение образования и выбросов сероводорода.
Реализация указанных мероприятий и конструкций соответствует Перечню наилучших доступных технологий согласно ЭК РК.

В 2024-2025 году для обеспечения основных технологических процессов и борьбы с осложнениями, сопутствующими добыче на месторождениях АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» будут широко применяться химические реагенты.
YH-11 – деэмульгатор. Предназначен для разрушения водонефтяных эмульсий. Обеспечивает обезвоживание и обессоливание нефти путем отделения воды от нефти. Данный реагент предназначен для разрушения водонефтяной эмульсий перед поступлением с ЦППН,

УПСВ. Обеспечивает отделение воды от нефти в сепараторах, отстойниках. В ЦППН – обеспечивает окончательную подготовку товарной нефти до 1 группы. В УПСВ – обеспечивает предварительный сброс пластовой воды с трехфазного сепаратора.

Ингибитор солеотложения YH-301 и диспергатор минеральных отложений Рандим -4021.
Закупка ингибиторов солеотложения производиться у ТОО «Хуа Ю Интернационал в Кызылорде» и ТОО «Рауан Налко». Ингибиторы солеотложения будут применяться на м/р Кумколь ЮГ, Южный Кумколь, Восточный Кумколь, Юго-Западный Карабулак, Кызылкия, Арыскум.
Предназначен для предотвращения выпадения солевых отложений внутри трубопроводов нефтесборных, водосборных коллекторов, оборудования. Реагент подается непрерывно в скважины, коллектора системы сбора нефти с ГУ, ЗУ, выкидные линии скважины, УПСВ, ЦППН.
Ингибитор коррозии YH-201 и Ранкор-1101. Закуп ингибитора коррозии производится у ТОО «Хуа Ю Интернационал в Кызылорде» и ТОО «РауанНалко», которые будут применяться на м/р Кумколь ЮГ, Южный Кумколь, Восточный Кумколь, Юго-Западный Карабулак, Кызылкия, Арыскум. Реагенты предназначены для предотвращения коррозии трубопроводов, оборудования в системе сбора и подготовки нефти. Реагент подаётся непрерывно в коллекторную систему, на выкидные линии скважин, в затрубное пространство скважин, в коллектора на прием сепараторов, на ГУ, ЗУ, УПСВ, ЦППН.

Бактерицид YH-501, Бактерицид Ранцид-7004. Бактерицид применяется для уничтожения и контроля популяций аэробных и анаэробных бактерий. Бактерицид подаётся периодически на вход в резервуар пластовой воды 1 раз в неделю в течении 4-х часов, с ударной дозировкой. На м/р Кумколь закачивается периодический, в резервуары пластовой воды в связи актуальностью проблем коррозий. На м/р КАМ ведется обработка резервуаров пластовой воды.

Отдел Химических систем рекомендует, по согласованию с Директорами по эксплуатации месторождений, смену типа применяемого бактерицида через каждые шесть месяцев применения с целью недопущения адаптации бактерий.
PАНДАП-6021 диспергатор асфальто-смолистых парафиновых отложений. Данный тип реагента используется для предотвращения повторного отложения парафина при снижении температуры несущей жидкости после проведения ОГН или ОГВ. Реагентом обрабатывается объём нефти используемой в качестве теплоносителя для проведения ОГН или ОГВ в системе добычи и нефтесбора. Реагент добавляется в автоцистерну в процессе её заполнения нефтью из расчёта 1л/1тн. Нефти. Также, данный реагент успешно применяется для контроля парафина в системе добычи м/р Арыскум, Юго-Западный Карабулак, Кызылкия, Юго-Восточный Кызылкия, реагент закачивается в трубопроводы непрерывно.

Рауан-141 – Ингибитор гидратообразования. Данный реагент предназначен для предотвращения образования гидратных пробок в газовых линиях и установках. Также применяется для снятия осложнений связанных с образованием гидратных пробок в скважинах по закачке газа в пласт. Данный реагент применяется в газовых линиях ЦУГ, полевых компрессорах, газокомпрессорной станций м/р Кумколь, КАМ. Закачка на м/р Кумколь в основном ведется осенью, весной, зимой. В летнее время закачка ингибитора гидратов останавливается в связи отсутствием проблем гидратных пробок. На м/р Арыскум в ЦУГ, ГКС закачка ведется непрерывно круглый год в связи с проблемами гидратных пробок. Расход реагента регулируется в зависимости от режима работы установки по закачке газа.
Депрессорная присадка Рандеп-5102. Депрессорная присадка, предназначена для транспортировки товарной нефти по магистральным трубопроводам путем снижения точки застывания в холодное время года. Применение данного типа реагента, одно из обязательных условий, при сдаче товарной нефти в систему магистрального трубопровода АО «КТО». Добавление реагента закачки в сдаваемую товарную нефть с дозировкой 200 гр/тн.

В качестве топлива для горелок печей подогрева нефти, для выработки электроэнергии на ГПУ, а также факельной установке используется добытый на месторождении очищенный нефтяной газ.
В резервуарах с плавающей крышей используются высокоэффективные уплотнители.
На шлангах используются самоуплотняющиеся соединительные муфты.
Установлены приборы для предупреждения переполнения емкостей и аварийные датчики уровня, работающие независимо от измерительной системы резервуаров.

2.4. Перспектива развития
Проект нормативов эмиссий разработан на 2027 год.

Нефтяная продукция с месторождения Карабулак по системе трубопроводов направляется на ЦППН м/р Арыскум, где производится подготовка нефти и дальнейшая транспортировка на м/р Кумколь для сдачи в магистральный трубопровод. Попутно-добываемый сырой газ, направляется на газокомпрессорную станцию (ГКС) м/р Кызылкия для дальнейшей перекачки на объекты использования газа. 

На месторождении Карабулак введены в эксплуатацию замерные установки типа «Спутник» (ЗУ-1, 2, 3, 4), с подключенными к ним выкидными линиями со скважин месторождения. На замерных установках осуществляется поскважинный замер продукции. На ЗУ по-рабочему манифольду нефтегазовая смесь подозревается на печах подогрева нефти и далее подаётся в общий трубопровод в нефтяной коллектор на манифольд (М-1 и М-2), откуда поступает в трубопровод Карабулак — Северо-Западный Кызылкия. На месторождении Северо-Западная Кызылкия, проводится предварительное разделение газожидкостной смеси на нефть, газ и далее нефть откачивается на ЦППН м/р Арыскум. Выделившийся газ направляется на газокомпрессорную станцию (ГКС) Кызылкия, откуда распределяется по газопроводам на производственные объекты ГТУ м/р Кумколь и ГКС м/р Арыскум.

Печи подогрева нефти в 2027 году не будут работать, так как на них не предусмотрен расход газа. 

Таблица 2.4.1 — Добыча нефти и газа на 2027 год
	Карабулак
	Добыча нефти,тыс.т
	Добыча газа, млн.м3
	Бурение

	2027 г.
	86,6
	3,284
	3


2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ
Согласно «Указаниям по проектированию котельных установок», Госстрой. Москва, 1964 г., скорость газов на выходе из трубы, при минимальной нагрузке котельной, из условий предупреждения задувания должна быть не менее 2,5 м/сек при естественной тяге.
Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год
Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год
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	1325
	Формальдегид 
	0.0010287
	14.110
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.952
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	035
	
	Емкость для д/ т
	1
	720
	
	0027
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-3694
	3917
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.00000183
	0.241
	0.000002195
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000651
	85.727
	0.000782
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	036
	
	ДЭС 108 кВт
	1
	720
	
	0030
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	-3154
	3165
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.09216
	1264.110
	0.064
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид 
	0.014976
	205.418
	0.0104
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0042858
	58.786
	0.00285715
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.036
	493.793
	0.025
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	1275.632
	0.065
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.001
	0.0000001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0.0010287
	14.110
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.952
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	036
	
	Емкость для д/
	1
	720
	
	0031
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	-2343
	3623
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.00000183
	0.241
	0.000002195
	2027

	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000651
	85.727
	0.000782
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	037
	
	ДЭС 108 кВт
	1
	720
	
	0035
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	-2343
	3623
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.09216
	1264.110
	0.064
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.014976
	205.418
	0.0104
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0042858
	58.786
	0.00285715
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.036
	493.793
	0.025
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	1275.632
	0.065
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.001
	0.0000001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0.0010287
	14.110
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.952
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	037
	
	Емкость для д/
	1
	720
	
	0036
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-3694
	3917
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.00000183
	0.241
	0.000002195
	2027

	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000651
	85.727
	0.000782
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	032
	
	ДЭС 108 кВт
	1
	720
	
	0040
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	-1238
	3754
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.09216
	1264.110
	0.064
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.014976
	205.418
	0.0104
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0042858
	58.786
	0.00285715
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.036
	493.793
	0.025
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	1275.632
	0.065
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.001
	0.0000001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0.0010287
	14.110
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.952
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	032
	
	Емкость для д/ т
	1
	720
	
	0041
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-3694
	3917
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.00000183
	0.241
	0.000002195
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000651
	85.727
	0.000782
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	009
	
	Резервуар для
	1
	8760
	
	0045
	4
	0.1
	0.42
	0.
	15
	-216
	3036
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.000133
	42.534
	0.00103
	2027

	
	
	нефти 50 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0032987
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	51360.892
	1.2456
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	18996.494
	0.4607
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	248.170
	0.00602
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	78.033
	0.0019
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	156.065
	0.00378
	2027

	032
	
	ДЭС 108 кВт
	1
	720
	
	0048
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	-486
	3236
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.09216
	1264.110
	0.064
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.014976
	205.418
	0.0104
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0042858
	58.786
	0.00285715
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.036
	493.793
	0.025
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	1275.632
	0.065
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.001
	0.0000001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0010287
	14.110
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.952
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	032
	
	Емкость для д/ т
	1
	720
	
	0049
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-3694
	3917
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000183
	0.241
	0.000002195
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000651
	85.727
	0.000782
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	032
	
	ДЭС 108 кВт
	1
	720
	
	0053
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	394
	1731
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.09216
	1264.110
	0.064
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.014976
	205.418
	0.0104
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0042858
	58.786
	0.00285715
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.036
	493.793
	0.025
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	1275.632
	0.065
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.001
	0.0000001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0010287
	14.110
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.952
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	032
	
	Емкость для д/
	1
	720
	
	0054
	3
	0.1
	1.02
	0.
	200
	-3694
	3917
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000183
	0.241
	0.000002195
	2027

	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000651
	85.727
	0.000782
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	012
	
	ДЭС 108 кВт
	1
	720
	
	0058
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	-3107
	3682
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.09216
	1264.110
	0.064
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид 
	0.014976
	205.418
	0.0104
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0042858
	58.786
	0.00285715
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.036
	493.793
	0.025
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	1275.632
	0.065
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.001
	0.0000001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0.0010287
	14.110
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.952
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	012
	
	Емкость для д/ т
	1
	720
	
	0059
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-3694
	3917
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.00000366
	0.482
	0.00000439
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.001303
	171.586
	0.001564
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	012
	
	Резервуар для
	1
	8760
	
	0060
	4
	0.1
	0.42
	0.
	15
	-2331
	2930
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.000133
	42.534
	0.00103
	2027

	
	
	нефти 50 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0032987
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	51360.892
	1.2456
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	18996.494
	0.4607
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	248.170
	0.00602
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	78.033
	0.0019
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	156.065
	0.00378
	2027

	013
	
	ДЭС 108 кВт
	1
	720
	
	0063
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	-569
	39
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.09216
	1264.110
	0.064
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид 
	0.014976
	205.418
	0.0104
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0042858
	58.786
	0.00285715
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.036
	493.793
	0.025
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	1275.632
	0.065
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.001
	0.0000001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0.0010287
	14.110
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.952
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	013
	
	Емкость для д/ т
	1
	720
	
	0064
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-345
	732
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.00000183
	0.241
	0.000002195
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000651
	85.727
	0.000782
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	013
	
	Резервуар для
	1
	8760
	
	0065
	4
	0.1
	0.42
	0.
	15
	-898
	2624
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.000133
	42.534
	0.00103
	2027

	
	
	нефти 50 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0032987
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	51360.892
	1.2456
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	18996.494
	0.4607
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	248.170
	0.00602
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	78.033
	0.0019
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	156.065
	0.00378
	2027

	032
	
	ДЭС 108 кВт
	1
	720
	
	0068
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	-733
	2272
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.09216
	1264.110
	0.064
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.014976
	205.418
	0.0104
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0042858
	58.786
	0.00285715
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.036
	493.793
	0.025
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	1275.632
	0.065
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.001
	0.0000001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0010287
	14.110
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.952
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	032
	
	Емкость для д/
	1
	720
	
	0069
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-3694
	3917
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000183
	0.241
	0.000002195
	2027

	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000651
	85.727
	0.000782
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	032
	
	ДЭС 108 кВт
	1
	720
	
	0073
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	-240
	956
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.09216
	1264.110
	0.064
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид 
	0.014976
	205.418
	0.0104
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0042858
	58.786
	0.00285715
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.036
	493.793
	0.025
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	1275.632
	0.065
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.001
	0.0000001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0010287
	14.110
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.952
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	032
	
	Емкость для д/
	1
	720
	
	0074
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-3694
	3917
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.00000183
	0.241
	0.000002195
	2027

	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000651
	85.727
	0.000782
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	032
	
	ДЭС 108 квт
	1
	720
	
	0087
	2
	0.2
	9.38
	0.
	200
	-2284
	4893
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.09216
	1263.520
	0.064
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2946814
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.014976
	205.322
	0.0104
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0042858
	58.759
	0.00285715
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.036
	493.563
	0.025
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	1275.037
	0.065
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.001
	0.0000001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0010287
	14.104
	0.0007143
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0248571
	340.793
	0.01714285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	032
	
	Емкость для д/ т
	1
	720
	
	0088
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-3694
	3917
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00000183
	0.241
	0.000002195
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000651
	85.727
	0.000782
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	030
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	0124
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000133
	17.514
	0.0001368
	2027

	
	
	емкость V-8 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	21148.678
	0.1652
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	7822.114
	0.0611
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	102.188
	0.000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	32.131
	0.000251
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	64.262
	0.000502
	2027

	031
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	0130
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-533
	4658
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.000133
	17.514
	0.0001368
	2027

	
	
	емкость V-8 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	21148.678
	0.1652
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	7822.114
	0.0611
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	102.188
	0.000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	32.131
	0.000251
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	64.262
	0.000502
	2027

	030
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	0131
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000133
	17.514
	0.0001368
	2027

	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	21148.678
	0.1652
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	7822.114
	0.0611
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	102.188
	0.000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	32.131
	0.000251
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	64.262
	0.000502
	2027

	009
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	0132
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000133
	17.514
	0.0001368
	2027

	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	21148.678
	0.1652
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	7822.114
	0.0611
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	102.188
	0.000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	32.131
	0.000251
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	64.262
	0.000502
	2027

	035
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	0133
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000133
	17.514
	0.0001368
	2027

	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	21148.678
	0.1652
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	7822.114
	0.0611
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	102.188
	0.000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	32.131
	0.000251
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	64.262
	0.000502
	2027

	033
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	0134
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000133
	17.514
	0.0001368
	2027

	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	21148.678
	0.1652
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	7822.114
	0.0611
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	102.188
	0.000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	32.131
	0.000251
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	64.262
	0.000502
	2027

	034
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	0135
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.000133
	17.514
	0.0001368
	

	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	21148.678
	0.1652
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	7822.114
	0.0611
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	102.188
	0.000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	32.131
	0.000251
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	64.262
	0.000502
	2027

	036
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	0136
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.000133
	17.514
	0.0001368
	2027

	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	21148.678
	0.1652
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	7822.114
	0.0611
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	102.188
	0.000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	32.131
	0.000251
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	64.262
	0.000502
	2027

	037
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	0137
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000133
	17.514
	0.0001368
	2027

	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	21148.678
	0.1652
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	7822.114
	0.0611
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	102.188
	0.000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	32.131
	0.000251
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	64.262
	0.000502
	2027

	039
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	0138
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000133
	17.514
	0.0001368
	2027

	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1606
	21148.678
	0.1652
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0594
	7822.114
	0.0611
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	102.188
	0.000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.000244
	32.131
	0.000251
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	64.262
	0.000502
	2027

	029
	
	Дизельная
	1
	50
	
	0139
	2
	0.15
	15.32
	0.
	200
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.4096
	2622.010
	0.0188928
	2027

	
	
	электростанция
	
	
	
	
	
	
	
	2707267
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	300 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.06656
	426.076
	0.00307008
	2027

	
	
	Дизельная
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	электростанция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.019048
	121.934
	0.00084343
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	Сероводород (
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	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.002014
	
	0.0635
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000745
	
	0.0235
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
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	0.0003066
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00000306
	
	0.0000964
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
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	Метилбензол (349)
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	ЗРА и ФС скв
	1
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	6047
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	-1203
	1520
	1
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	Смесь углеводородов
	
	
	
	

	
	
	Узел №37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	037
	
	ЗРА и ФС
	1
	8760
	
	6049
	3
	
	
	
	15
	-3737
	1863
	1
	1
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	010
	
	ЗРА и ФС скв
	1
	8760
	
	6052
	3
	
	
	
	15
	-2360
	2999
	1
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	Смесь углеводородов
	
	
	
	

	
	
	Узел №46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
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	Насос
	1
	8760
	
	6056
	3
	
	
	
	15
	-1962
	2629
	1
	1
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001668
	
	0.0000526
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.002014
	
	0.0635
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000745
	
	0.0235
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.00000973
	
	0.0003066
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00000306
	
	0.0000964
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
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	6057
	3
	
	
	
	15
	-2672
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	1
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	6061
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	15
	-3141
	2516
	1
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	0333
	Сероводород (
	0.000001668
	
	0.0000526
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.002014
	
	0.0635
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000745
	
	0.0235
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.00000973
	
	0.0003066
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00000306
	
	0.0000964
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
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	Метилбензол (349)
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	ЗРА и ФС скв
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	2502
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	1
	8760
	
	6066
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	1
	1
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001668
	
	0.0000526
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.002014
	
	0.0635
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000745
	
	0.0235
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.00000973
	
	0.0003066
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00000306
	
	0.0000964
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
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	Метилбензол (349)
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	Насос
	1
	8760
	
	6071
	2
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	-2104
	2842
	1
	1
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001668
	
	0.0000526
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.002014
	
	0.0635
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0000745
	
	0.0235
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.00000973
	
	0.0003066
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00000306
	
	0.0000964
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
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	ЗРА и ФС скв
	1
	8760
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	Узел №69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
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	Насос
	1
	8760
	
	6076
	2
	
	
	
	200
	-3354
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	1
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	0333
	Сероводород (
	0.000001668
	
	0.0000526
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.002014
	
	0.0635
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000745
	
	0.0235
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.00000973
	
	0.0003066
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00000306
	
	0.0000964
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
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	Сероводород (
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	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.002014
	
	0.0635
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000745
	
	0.0235
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.00000973
	
	0.0003066
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
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	6114
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	Смесь углеводородов
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	Смесь углеводородов
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	ЗРА и ФС скв
	1
	8760
	
	6116
	2
	
	
	
	15
	-6392
	3524
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	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027
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	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	024
	
	ЗРА и ФС скв
	1
	8760
	
	6117
	2
	
	
	
	15
	-6222
	3623
	1
	1
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	Узел №29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1502*)
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	ЗРА и ФС скв
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	8760
	
	6118
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	3652
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	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027
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	предельных С1-С5 (
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	Смесь углеводородов
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	Сепаратор Арго
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	6126
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	15
	-4333
	2644
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	Смесь углеводородов
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	предельных С1-С5 
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	ЗРА и ФС
	1
	8760
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	15
	-3737
	1863
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	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027
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	-3141
	2516
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	2027
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	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000745
	
	0.0235
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.00000973
	
	0.0003066
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
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	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	
	0.0001927
	2027

	032
	
	Насос
	1
	8760
	
	6160
	3
	
	
	
	15
	-3695
	3595
	1
	1
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.000001668
	
	0.0000526
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.002014
	
	0.0635
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.000745
	
	0.0235
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.00000973
	
	0.0003066
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00000306
	
	0.0000964
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	
	0.0001927
	2027

	032
	
	ЗРА и ФС
	1
	8760
	
	6161
	3
	
	
	
	15
	-3737
	1863
	1
	1
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	032
	
	ЗРА и ФС
	1
	8760
	
	6162
	3
	
	
	
	15
	-3737
	1863
	1
	1
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	032
	
	ЗРА и ФС
	1
	8760
	
	6163
	3
	
	
	
	15
	-3737
	1863
	1
	1
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	040
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	6164
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	емкость
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	подземный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	патрубкой ЗРА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	
	
	
	2027

	040
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	6165
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	емкость
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	подземный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	патрубкой ЗРА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	
	
	
	2027

	040
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	6166
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	емкость
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	подземный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	патрубкой ЗРА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	
	
	
	2027

	040
	
	Дренажная
	1
	8760
	
	6167
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	емкость
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	подземный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	
	
	патрубкой ЗРА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	
	
	
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	
	
	
	2027

	040
	
	Камера запуска
	1
	8760
	
	6168
	3
	0.1
	1.02
	0.
	15
	-627
	4951
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	
	
	
	2027

	
	
	скребка
	
	
	
	
	
	
	
	0080111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1502*)
	
	
	
	

	041
	
	Камера запуска
	1
	8760
	
	6169
	2
	
	
	
	15
	0
	0
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и приёма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	скребка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	042
	
	Камера запуска
	1
	8760
	
	6170
	2
	
	
	
	15
	0
	0
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и приёма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	скребка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2.5.1. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов НДВ на 2027 при проведении КРС
КРС м/р Карабулак на 2027 г (8 скважин)
	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конца линей
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного источника
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ширина
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадного
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источника
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	002
	
	УПА
	1
	150
	
	1000
	2
	0.15
	13.9
	0.
	200
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	1.024
	7222.893
	2.048
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2456333
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид 
	0.1664
	1173.720
	0.3328
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.04762
	335.893
	0.0914288
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.4
	2821.443
	0.8
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	1.033333336
	7288.727
	2.08
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000001144
	0.008
	0.0000032
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0.01143
	80.623
	0.0228576
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.27619
	1948.136
	0.5485712
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	002
	
	ЦА
	1
	200
	
	1001
	2
	0.15
	13.9
	0.
	200
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.61888
	4365.336
	0.44544
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2456333
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид 
	0.100568
	709.367
	0.072384
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0556
	392.181
	0.04
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	1.307712
	9224.086
	0.9408
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	3.09136
	21805.238
	2.224
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(584)
	
	
	
	

	002
	
	АДПМ
	1
	150
	
	1002
	2
	0.15
	13.9
	0.
	200
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	1.024
	7222.893
	2.048
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2456333
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.1664
	1173.720
	0.3328
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.04762
	335.893
	0.0914288
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.4
	2821.443
	0.8
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	1.033333336
	7288.727
	2.08
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000001144
	0.008
	0.0000032
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0.01143
	80.623
	0.0228576
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.27619
	1948.136
	0.5485712
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	002
	
	ДЭС
	1
	200
	
	1003
	2
	0.15
	13.9
	0.
	200
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.682666664
	4815.262
	1.024
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2456333
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.110933336
	782.480
	0.1664
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.031746664
	223.928
	0.0457144
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.266666664
	1880.962
	0.4
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.688888888
	4859.151
	1.04
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.00000076
	0.005
	0.0000016
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0.00762
	53.748
	0.0114288
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.184126664
	1298.757
	0.2742856
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	002
	
	САГ
	1
	100
	
	1004
	2
	0.15
	13.9
	0.
	200
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.512711112
	3616.463
	0.5504
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2456333
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.083315552
	587.675
	0.08944
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.031111112
	219.446
	0.0342856
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.171111112
	1206.951
	0.18
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.56
	3950.020
	0.6
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000576
	0.004
	0.0000008
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0.006667112
	47.027
	0.0068572
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.159999776
	1128.576
	0.1714284
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	002
	
	Емкость для
	1
	200
	
	1005
	2
	0.15
	13.9
	0.
	200
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород 
	0.000056
	0.395
	0.0000142016
	2027

	
	
	дизтоплива
	
	
	
	
	
	
	
	2456333
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.019944
	140.677
	0.005057798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	002
	
	ППУА
	1
	48
	
	1006
	2
	0.15
	13.9
	0.
	200
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.08288
	584.603
	0.001792
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2456333
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид 
	0.013468
	94.998
	0.0002912
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.01944
	137.122
	0.00042
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0.4572288
	3225.112
	0.0098784
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	1.080864
	7623.990
	0.023352
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	002
	
	Сварочные
	1
	100
	
	6100
	2
	
	
	
	200
	10000
	
	1
	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.03088
	
	0.00556
	2027

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000
	
	1
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.002424
	
	0.000436
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.006
	
	0.00108
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.029552
	
	0.00532
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0020664
	
	0.000372
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.002224
	
	0.0004
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые - 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.002224
	
	0.0004
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	


2.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов
Анализ аварийных ситуаций
При штатной эксплуатации производственные объекты не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологически процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.

Потенциальные причины аварий
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на три взаимосвязанные группы:
· отказы оборудования;
· ошибочные действия персонала;
· внешние воздействия природного и техногенного характера.
Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.
К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:

· землетрясения;
· ураганные ветры;
· повышенные атмосферные осадки и грозовые явления;
Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.
Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.
Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».
Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении технологических требований и требований по ТБ и ОЗ не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, и представлять опасности для населения ближайших жилых массивов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения.
Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха.
2.7.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и соответствующие им величины выбросов по предприятию в целом представлены в таблице 2.7.1
Таблица 2.7.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год
	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	1,630000095
	0,856678168
	21,4169542

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,261248
	0,13827008
	2,30450133

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,089643463
	0,041843292
	0,83686584

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,628
	0,33238
	6,6476

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,003419178
	0,006287508
	0,7859385

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	1,771133964
	0,902757123
	0,30091904

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,003720016
	0,000964228
	0,00001928

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	4,0957718
	7,55785459
	0,15115709

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	1,5142003
	2,795705782
	0,09319019

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,01978758
	0,0365140188
	0,36514019

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,00622072
	0,0115032744
	0,05751637

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,01244144
	0,02294394896
	0,03823991

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000001795
	0,00000133
	1,33

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0179451
	0,009496762
	0,9496762

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,4433843
	0,23964662
	0,23964662

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	10,496917751
	12,9528467252
	35,5173648

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Таблица 2.7.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год
КРС м/р Карабулак на 2027 г (8 скважин)
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,03088
	0,00556
	0,139

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,002424
	0,000436
	0,436

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	3,951137776
	6,118712
	152,9678

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,641084888
	0,9941152
	16,5685867

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,233137776
	0,3032776
	6,065552

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	3,002718576
	3,1306784
	62,613568

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,000056
	0,0000142016
	0,0017752

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	7,51733156
	8,052672
	2,684224

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0020664
	0,000372
	0,0744

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,002224
	0,0004
	0,01333333

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000003624
	0,0000088
	8,8

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,037147112
	0,0640012
	6,40012

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,91645044
	1,547914198
	1,5479142

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,002224
	0,0004
	0,004

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	16,338886152
	20,2185615996
	258,316273

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


2.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета НДВ
Определение величин выбросов загрязняющих веществ от оборудования проведено расчетными методами в соответствии с со следующими методическими документами:
· «Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии». Приложение 2 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. № 221–Ө.

· Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

· "Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008 г.

· Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимуму возможной работы производства. Фактические выбросы будут значительно меньше. Протоколы расчетов представлены в приложении 5.

2.9. Определение категории предприятия
Согласно статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня и риска такого воздействия подразделяются на четыре категории:
1) объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты I категории);

2) объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду (объекты II категории);
3) объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты III категории);

4) объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду (объекты IV категории).

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются следующие размеры СЗЗ в зависимости от классов опасности предприятия:
· 1) объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 м и более;
· 2) объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 м до 999 м;

· 3) объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 м до 499 м;
· 4) объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 м до 299 м;

· 5) объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 м до 99 м.

Месторождение Карабулак АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 относится к 1 классу опасности.
Согласно Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, относится к I категории.
3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ
3.1. Программы автоматизированного расчета загрязнения атмосферы
Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» (г. Новосибирск). Программа согласована с ГГО им. А.И. Воейкова и в соответствии с «Инструкцией по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» разрешена Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды к применению в Республике Казахстан.
3.2.Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города
Расчеты величин концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на су- ществующее положение; метеорологические характеристики, определяющие условия рас- сеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере, карты-схемы с изолиниями расчетных концентраций (максимальных, на границе области воздействия) всех вредных веществ; нор- мативы НДВ для всех ингредиентов, загрязняющих атмосферу и другие разделы, соответ- ствующие требуемому объему тома НДВ для всех ингредиентов, загрязняющих атмосферу, сроки их достижения и другие требуемые разделы, выполнены с использованием про- граммы «Эра», версия 3.0.

Район несейсмичен. Рельеф местности ровный с перепадом высот не более 50 м на 1 км, следовательно, согласно [11] безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности - 1.

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200 [11].
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А Коэффициент рельефа местности в городе

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого ме- сяца года, Т, °С

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С

Среднегодовая роза ветров, %

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З

СЗ

Среднегодовая скорость ветра, м/с
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с
	200

1.00

25.9

-22.6
9.0

16.0

9.0

12.0

10.0

24.0

13.0

7.0

3.0

7.0


3.3. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на существующее положение и с учетом перспективы развития
Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК) проведен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Алматы, 1997 г. (реализованного в ПК «Эра») в условиях реально возможного совпадения по времени операций с учетом периода года (зима, лето).
Расчет уровня загрязнения проводился на границе области воздействия. Расчеты концентраций ЗВ были проведены для основного технологического оборудования на теплый период года, когда наблюдается наибольшая его нагрузка с учетом источников строительства и эксплуатации объекта.
Селитебная зона вблизи территории месторождения отсутствует, постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в районе расположения месторождения нет, в связи с этим расчет рассеивания производился без учета фоновых концентраций.
Селитебная зона располагается на большом расстоянии от территории месторождения (ближайшими населенными пунктами и железнодорожными станциями являются Коскольский сельский округ (село Косколь) – к северу 95,87 км., г. Кызылорда – к югу 190 км, г. Жезказган – к северо-востоку 200 км, ж-д. станция Жосалы – к юго-западу 160 км), в связи с этим расчет рассеивания на границе жилой зоны не проводился.
Результаты расчета величин приземных концентраций представлены в таблице 3.3.1, необходимости расчета рассеивания предоставлена в таблице 3.3.2. Протоколы расчетов рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферного воздуха представлены в приложении 6.

Таблица 3.3.1 - Сводная таблица результатов расчетов величин приземных концентраций на 2027 год
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Таблица 3.3.2 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2027 год
Проект НДВ м/р Карабулак
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.261248
	2
	0.6531
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.089643463
	6.07
	0.5976
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	1.771133964
	4.06
	0.3542
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	
	
	50
	0.003720016
	26.5
	0.000002808
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	
	
	50
	4.0957718
	2.71
	0.0819
	Нет

	
	(1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	
	
	30
	1.5142003
	2.72
	0.0505
	Нет

	
	(1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	0.3
	0.1
	
	0.01978758
	2.71
	0.066
	Нет

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
	0.2
	
	
	0.00622072
	2.71
	0.0311
	Нет

	
	(203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.6
	
	
	0.01244144
	2.71
	0.0207
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.000001795
	2
	0.1795
	Да

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 
	1
	
	
	0.4433843
	2.02
	0.4434
	Да

	
	(Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) 
	
	
	
	
	
	
	

	
	(10)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	1.630000095
	2.34
	8.150
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.628
	2
	1.256
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.003419178
	2.72
	0.4274
	Да

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.05
	0.01
	
	0.0179451
	2
	0.3589
	Да

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


КРС м/р Карабулак на 2027 г. (8 скважин)

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)
	
	0.04
	
	0.03088
	2
	0.0772
	Нет

	
	(диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.002424
	2
	0.2424
	Да

	
	марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.641084888
	2
	1.6027
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.233137776
	2
	1.5543
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	
	7.51733156
	2
	1.5035
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.000003624
	2
	0.3624
	Да

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.91645044
	2
	0.9165
	Да

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.002224
	2
	0.0074
	Нет

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	3.951137776
	2
	19.7557
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3.002718576
	2
	6.0054
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.000056
	2
	0.007
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0020664
	2
	0.1033
	Да

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.002224
	2
	0.0111
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.05
	0.01
	
	0.037147112
	2
	0.7429
	Да

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


            По всем веществам и суммациям на границе зоны воздействия (1000 м) не оказывается существенного влияния (не превышают 1.0 ПДК), следовательно, величина выбросов этих веществ может быть принята в качестве НДВ. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения, предоставлен в таблице 3.5.
Оператором разработан план технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, включающий в себя мероприятия по обеспечению прочности и герметичности технических аппаратов, запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), фланцевых соединений (ФС) и соединений трубопроводов. Данные мероприятия позволят снизить выбросы смеси углеводородов предельных С1-С5 от запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) и фланцевых соединений (ФС) на 100 %. План технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3. ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов допустимых выбросов на 2027 год
	Наименование мероприятий
	Наимено- вание вещества
	N
источ вы- бро са на карте
схеме объ- екта
	З н а ч е н и е
в ы б р о с о в
	Сроки выполне- ния мероприя- тий, кв.,год
	Затраты на реа- лизацию меро- приятий, тыс.тенге

	
	
	
	до  реализации ме- роприятия
	после реали- зации меро- приятия
	начало
	окон- чание
	капи- тало- влож.
	основ- ная дея- тель- ность

	
	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Обеспечение прочности герметичности техн. аппара- тов, ЗРА, ФС
и соед. трубо- проводов
	(0415)
Смесь уг- леводоро- дов пре- дельных С1-С5
	6003
	0.01209
	0.393
	
	
	1кв 2027
	4кв 2027
	
	

	
	
	6004
	0.01108
	0.343
	
	
	
	
	
	

	
	
	6008
	0.01209
	0.393
	
	
	
	
	
	

	
	
	6009
	0.02216
	0.686
	
	
	
	
	
	

	
	
	6033
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6038
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6047
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6052
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6057
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6062
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6067
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6072
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6077
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6090
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6111
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6112
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6113
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6114
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6115
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6116
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6117
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6118
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6119
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6120
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6121
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6126
	0.01209
	0.393
	
	
	
	
	
	

	
	
	6128
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6131
	0.01209
	0.393
	
	
	
	
	
	

	
	
	6133
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6145
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6146
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6147
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6148
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6149
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6150
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6151
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6152
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6153
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6154
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6155
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6156
	0.01108
	0.343
	
	
	
	
	
	

	
	
	6157
	0.01209
	0.393
	
	
	
	
	
	

	
	
	6158
	0.02216
	0.686
	
	
	
	
	
	

	
	
	6161
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6162
	0.011089
	0.3258
	
	
	
	
	
	

	
	
	6163
	0,00406
	0,1183
	
	
	
	
	
	

	
	
	6169
	0,001722
	0,054379
	
	
	
	
	
	

	
	
	6170
	0,001722
	0,054379
	
	
	
	
	
	

	В целом по предприятию в резуль- тате реализации всех мероприя- тий:
	0.533634
	15,978858
	
	
	
	
	
	


3.4. Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту
Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно допустимых выбросов, на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения производства, увеличения объемов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, увеличение источников загрязнения и как следствие изменение нормативов.
Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего окружающую среду. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения представлен в таблице 3.4.1. Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему веществу и источникам выбросов приведены в таблицах 3.4.2.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.
Таблица 3.4.1. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,


	группы
	
	
	
	
	цех, участок )

	суммации
	
	в жилой
	на границе
	в жилой
	на грани
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	санитарно -
	зоне
	це СЗЗ
	ист.
	
	

	
	
	
	защитной зоны
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение (2027 год.)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	
	0.3410149/0.068203
	
	333/-942
	0139
	
	74.1
	Вахтовый

	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	поселок

	
	
	
	
	
	
	0073
	
	5.2
	Скважины Р6-Р11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Карабулак скв

	
	
	
	
	
	
	0063
	
	4.9
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота
	
	0.0276812/0.0110725
	
	283/-958
	0139
	
	74.2
	Вахтовый

	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	поселок

	
	
	
	
	
	
	0073
	
	5.2
	Скважины Р6-Р11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Карабулак скв

	
	
	
	
	
	
	0063
	
	4.7
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	0.0111327/0.0016699
	
	402/-914
	0139
	
	74.1
	Вахтовый

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	поселок

	
	
	
	
	
	
	0063
	
	5.6
	Карабулак скв

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42

	
	
	
	
	
	
	0073
	
	5
	Скважины Р6-Р11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	0.0532331/0.0266166
	
	283/-958
	0139
	
	74.2
	Вахтовый

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	поселок

	
	газ, Сера (IV) оксид) 
	
	
	
	
	0073
	
	5.2
	Скважины Р6-Р11

	
	(516)
	
	
	
	
	
	
	
	Карабулак скв

	
	
	
	
	
	
	0063
	
	4.7
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород 
	
	0.0221307/0.000177
	
	-815/
	0124
	
	10.2
	ГУ Спутник-3

	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	5933
	0131
	
	10.2
	ГУ Спутник-3

	

	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	0132
	
	10.2
	Карабулак скв

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37

	0337
	Углерод оксид (Окись
	
	0.0138402/0.0692012
	
	333/-942
	0139
	
	73.7
	Вахтовый

	
	углерода, Угарный газ)
	
	
	
	
	
	
	
	поселок

	
	(584)
	
	
	
	
	0073
	
	5.1
	Скважины Р6-Р11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Карабулак скв

	
	
	
	
	
	
	0063
	
	4.9
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь)
	
	0.0152114/0.0007606
	
	283/-958
	0139
	
	74.2
	Вахтовый

	
	(609)
	
	
	
	
	
	
	
	поселок

	
	
	
	
	
	
	0073
	
	5.2
	Скважины Р6-Р11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Карабулак скв

	
	
	
	
	
	
	0063
	
	4.7
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2754
	Алканы С12-19 /в
	
	0.018528/0.018528
	
	333/-942
	0139
	
	73.6
	Вахтовый

	
	пересчете на С/ 
	
	
	
	
	
	
	
	поселок

	
	(Углеводороды предельные
	
	
	
	
	0073
	
	5.1
	Скважины Р6-Р11

	
	С12-С19 (в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	Карабулак скв

	
	С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	0063
	
	4.9
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

	07(31) 0301
	Азота (IV) диоксид 
	
	0.3942464
	
	333/-942
	0139
	
	74.1
	Вахтовый

	
	(Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	поселок

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	
	0073
	
	5.2
	Скважины Р6-Р11

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	Карабулак скв

	
	газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	0063
	
	4.9
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37(39) 0333
	Сероводород 
	
	0.0240648
	
	-815/
	0124
	
	9.4
	ГУ Спутник-3

	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	5933
	0131
	
	9.4
	ГУ Спутник-3

	
	Формальдегид (Метаналь)
	
	
	
	
	0132
	
	9.4
	Карабулак скв

	1325
	(609)
	
	
	
	
	
	
	
	37

	44(30) 0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	0.0548907
	
	283/-958
	0139
	
	71.9
	Вахтовый

	
	сернистый, Сернистый
	
	
	
	
	
	
	
	поселок

	
	газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	0073
	
	5
	Скважины Р6-Р11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Карабулак скв

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	0063
	
	4.6
	42


Таблица 3.4.2. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

                    Проект НДВ м/р Карабулак

	Производство
цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
2026 год
	на 2027 год
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ГУ Спутник-1
	0011
	0,046024011
	0,019882373
	0,022320095
	0,005785368
	0,022320095
	0,005785368
	2027

	Карабулак скв 57
	0058
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Карабулак скв 42
	0063
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Вахтовый поселок
	0139
	0,4096
	0,0188928
	0,4096
	0,0188928
	0,4096
	0,0188928
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0040
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0048
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0053
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0068
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0073
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0087
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Скважина 70
	0012
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Скважина 71
	0015
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Скважина 72
	0026
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Скважина 80
	0030
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Скважина 84
	0035
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	0,09216
	0,064
	2027

	Итого:
	 
	1,653704011
	0,870775173
	1,630000095
	0,856678168
	1,630000095
	0,856678168
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	1,653704011
	0,870775173
	1,630000095
	0,856678168
	1,630000095
	0,856678168
	 

	**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 57
	0058
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Карабулак скв 42
	0063
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Вахтовый поселок
	0139
	0,06656
	0,00307008
	0,06656
	0,00307008
	0,06656
	0,00307008
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0040
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0048
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0053
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0068
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0073
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0087
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Скважина 70
	0012
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Скважина 71
	0015
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Скважина 72
	0026
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Скважина 80
	0030
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Скважина 84
	0035
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	0,014976
	0,0104
	2027

	Итого:
	 
	0,261248
	0,13827008
	0,261248
	0,13827008
	0,261248
	0,13827008
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,261248
	0,13827008
	0,261248
	0,13827008
	0,261248
	0,13827008
	 

	**0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ГУ Спутник-1
	0011
	0,030682674
	0,013254915
	0,014880063
	0,003856912
	0,014880063
	0,003856912
	2027

	Карабулак скв 57
	0058
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Карабулак скв 42
	0063
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Вахтовый поселок
	0139
	0,019048
	0,00084343
	0,019048
	0,00084343
	0,019048
	0,00084343
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0040
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0048
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0053
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0068
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0073
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0087
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Скважина 70
	0012
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Скважина 71
	0015
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Скважина 72
	0026
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Скважина 80
	0030
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Скважина 84
	0035
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	0,0042858
	0,00285715
	2027

	Итого:
	 
	0,105446074
	0,051241295
	0,089643463
	0,041843292
	0,089643463
	0,041843292
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,105446074
	0,051241295
	0,089643463
	0,041843292
	0,089643463
	0,041843292
	 

	**0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 57
	0058
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Карабулак скв 42
	0063
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Вахтовый поселок
	0139
	0,16
	0,00738
	0,16
	0,00738
	0,16
	0,00738
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0040
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0048
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0053
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0068
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0073
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0087
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Скважина 70
	0012
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Скважина 71
	0015
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Скважина 72
	0026
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Скважина 80
	0030
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Скважина 84
	0035
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	0,036
	0,025
	2027

	Итого:
	 
	0,628
	0,33238
	0,628
	0,33238
	0,628
	0,33238
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,628
	0,33238
	0,628
	0,33238
	0,628
	0,33238
	 

	**0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ГУ Спутник-1
	0002
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	ГУ Спутник-2
	0007
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	Карабулак скв 37
	0045
	0,000133
	0,00103
	0,000133
	0,00103
	0,000133
	0,00103
	2027

	Карабулак скв 37
	0132
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	Карабулак скв 57
	0059
	0,00000366
	0,00000439
	0,00000366
	0,00000439
	0,00000366
	0,00000439
	2027

	Карабулак скв 57
	0060
	0,000133
	0,00103
	0,000133
	0,00103
	0,000133
	0,00103
	2027

	Карабулак скв 42
	0064
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Карабулак скв 42
	0065
	0,000133
	0,00103
	0,000133
	0,00103
	0,000133
	0,00103
	2027

	Вахтовый поселок
	0140
	0,00000183
	2,192E-06
	0,00000183
	2,192E-06
	0,00000183
	2,192E-06
	2027

	ГУ Спутник-3
	0124
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	ГУ Спутник-3
	0131
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	ГУ Спутник-4
	0130
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0041
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0049
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0054
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0069
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0074
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0088
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважина 70
	0013
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважина 70
	0134
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	Скважина 71
	0016
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважина 71
	0135
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	Скважина 72
	0027
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважина 72
	0133
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	Скважина 80
	0031
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважина 80
	0136
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	Скважина 84
	0036
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	0,00000183
	2,195E-06
	2027

	Скважина 84
	0137
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	Карабулак скв
	0138
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	Скважина 60
	0141
	0,00001488
	5,30E-08
	0,000133
	0,0001368
	0,000133
	0,0001368
	2027

	Скважина 64
	0142
	0,00001488
	5,30E-08
	0,00001488
	5,30E-08
	0,00001488
	5,30E-08
	2027

	Скважина 66
	0143
	0,0006618
	0,00007764
	0,0006618
	0,00007764
	0,0006618
	0,00007764
	2027

	Скважина 67
	0144
	0,0006618
	0,00007764
	0,0006618
	0,00007764
	0,0006618
	0,00007764
	2027

	Итого:
	 
	0,00337581
	0,004919908
	0,00337581
	0,004919908
	0,00337581
	0,004919908
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 24
	6014
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 27
	6017
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 32
	6029
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 53
	6034
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 54
	6039
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 11
	6042
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 37
	6046
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 49
	6056
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 57
	6061
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 42
	6066
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 69
	6071
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 62
	6076
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Карабулак скв 36
	6089
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6139
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6140
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6141
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6142
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6143
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6144
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6159
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6160
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважина 70
	6134
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважина 71
	6135
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважина 72
	6136
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважина 80
	6137
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Скважина 84
	6138
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	0,000001668
	0,0000526
	2027

	Итого:
	 
	0,000043368
	0,0013676
	0,000043368
	0,0013676
	0,000043368
	0,0013676
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,003419178
	0,006287508
	0,003419178
	0,006287508
	0,003419178
	0,006287508
	 

	**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ГУ Спутник-1
	0011
	0,30682674
	0,132549152
	0,14880063
	0,038569123
	0,14880063
	0,038569123
	2027

	Карабулак скв 57
	0058
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Карабулак скв 42
	0063
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Вахтовый поселок
	0139
	0,413333334
	0,019188
	0,413333334
	0,019188
	0,413333334
	0,019188
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0040
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0048
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0053
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0068
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0073
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0087
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Скважина 70
	0012
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Скважина 71
	0015
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Скважина 72
	0026
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Скважина 80
	0030
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Скважина 84
	0035
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	0,093
	0,065
	2027

	Итого:
	 
	1,929160074
	0,996737152
	1,771133964
	0,902757123
	1,771133964
	0,902757123
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	1,929160074
	0,996737152
	1,771133964
	0,902757123
	1,771133964
	0,902757123
	 

	**0410, Метан (727*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ГУ Спутник-1
	0011
	0,007670669
	0,003313729
	0,003720016
	0,000964228
	0,003720016
	0,000964228
	2027

	Итого:
	 
	0,007670669
	0,003313729
	0,003720016
	0,000964228
	0,003720016
	0,000964228
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,007670669
	0,003313729
	0,003720016
	0,000964228
	0,003720016
	0,000964228
	 

	**0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ГУ Спутник-1
	0002
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	ГУ Спутник-2
	0007
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	Карабулак скв 37
	0045
	0,1606
	1,2427
	0,1606
	1,2456
	0,1606
	1,2456
	2027

	Карабулак скв 37
	0132
	0,1606
	0,1652
	0.1606
	0.1652
	0.1606
	0.1652
	2027

	Карабулак скв 57
	0060
	0,1606
	1,2427
	0,1606
	1,2456
	0,1606
	1,2456
	2027

	Карабулак скв 42
	0065
	0,1606
	1,2427
	0,1606
	1,2456
	0,1606
	1,2456
	2027

	ГУ Спутник-3
	0124
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	ГУ Спутник-3
	0131
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	ГУ Спутник-4
	0130
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	Скважина 70
	0134
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	Скважина 71
	0135
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	Скважина 72
	0133
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	Скважина 80
	0136
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	Скважина 84
	0137
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	Карабулак скв
	0138
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	0,1606
	0,1652
	2027

	Скважина 60
	0141
	0,0179701
	6,41E-05
	0,0179701
	6,41E-05
	0,0179701
	6,41E-05
	2027

	Скважина 64
	0142
	0,0179701
	6,41E-05
	0,0179701
	6,41E-05
	0,0179701
	6,41E-05
	2027

	Скважина 66
	0143
	0,002065818
	0,00345252
	0,7992338
	0,09376324
	0,7992338
	0,09376324
	2027

	Скважина 67
	0144
	0,002065818
	0,00345252
	0,7992338
	0,09376324
	0,7992338
	0,09376324
	2027

	Итого:
	 
	4,0434078
	5,89815459
	4,0434078
	5,90685459
	4,0434078
	5,90685459
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 24
	6014
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 27
	6017
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 32
	6029
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 53
	6034
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 54
	6039
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 11
	6042
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 37
	6046
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 49
	6056
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 57
	6061
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 42
	6066
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 69
	6071
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 62
	6076
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Карабулак скв 36
	6089
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6139
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6140
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6141
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6142
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6143
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6144
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6159
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6160
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважина 70
	6134
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважина 71
	6135
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважина 72
	6136
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважина 80
	6137
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Скважина 84
	6138
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	0,002014
	0,0635
	2027

	Итого:
	 
	0,052364
	1,651
	0,052364
	1,651
	0,052364
	1,651
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	4,0957721
	7,54915459
	4,0957718
	7,55785459
	4,0957718
	7,55785459
	 

	**0416, Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ГУ Спутник-1
	0002
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	ГУ Спутник-2
	0007
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	Карабулак скв 37
	0045
	0,0594
	0,4596
	0,0594
	0,4607
	0,0594
	0,4607
	2027

	Карабулак скв 37
	0132
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	Карабулак скв 57
	0060
	0,0594
	0,4596
	0,0594
	0,4607
	0,0594
	0,4607
	2027

	Карабулак скв 42
	0065
	0,0594
	0,4596
	0,0594
	0,4607
	0,0594
	0,4607
	2027

	ГУ Спутник-3
	0124
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	ГУ Спутник-3
	0131
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	ГУ Спутник-4
	0130
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	Скважина 70
	0134
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	Скважина 71
	0135
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	Скважина 72
	0133
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	Скважина 80
	0136
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	Скважина 84
	0137
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	Карабулак скв
	0138
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	0,0594
	0,0611
	2027

	Скважина 60
	0141
	0,0066464
	2,37E-05
	0,0066464
	2,37E-05
	0,0066464
	2,37E-05
	2027

	Скважина 64
	0142
	0,0066464
	2,37E-05
	0,0066464
	2,37E-05
	0,0066464
	2,37E-05
	2027

	Скважина 66
	0143
	0,295604
	0,0346792
	0,295604
	0,0346792
	0,295604
	0,0346792
	2027

	Скважина 67
	0144
	0,295604
	0,0346792
	0,295604
	0,0346792
	0,295604
	0,0346792
	2027

	Итого:
	 
	1,4955008
	2,181405782
	1,4955008
	2,184705782
	1,4955008
	2,184705782
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 24
	6014
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 27
	6017
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 32
	6029
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 53
	6034
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 54
	6039
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 11
	6042
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 37
	6046
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 49
	6056
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 57
	6061
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 42
	6066
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 69
	6071
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 62
	6076
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Карабулак скв 36
	6089
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6139
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6140
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6141
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027


	Скважины Р6-Р11
	6142
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6143
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6144
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6159
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6160
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважина 70
	6134
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважина 71
	6135
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважина 72
	6136
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважина 80
	6137
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Скважина 84
	6138
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	0,000745
	0,0235
	2027

	Итого:
	 
	0,0186995
	0,611
	0,0186995
	0,611
	0,0186995
	0,611
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	1,5148708
	2,792405782
	1,5142003
	2,795705782
	1,5142003
	2,795705782
	 

	**0602, Бензол (64)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ГУ Спутник-1
	0002
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	ГУ Спутник-2
	0007
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	Карабулак скв 37
	0045
	0,000776
	0,006
	0,000776
	0,00602
	0,000776
	0,00602
	2027

	Карабулак скв 37
	0132
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	Карабулак скв 57
	0060
	0,000776
	0,006
	0,000776
	0,00602
	0,000776
	0,00602
	2027

	Карабулак скв 42
	0065
	0,000776
	0,006
	0,000776
	0,00602
	0,000776
	0,00602
	2027

	ГУ Спутник-3
	0124
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	ГУ Спутник-3
	0131
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	ГУ Спутник-4
	0130
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	Скважина 70
	0134
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	Скважина 71
	0135
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	Скважина 72
	0133
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	Скважина 80
	0136
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	Скважина 84
	0137
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	Карабулак скв
	0138
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	0,000776
	0,000798
	2027

	Скважина 60
	0141
	0,0000868
	3,09E-07
	0,0000868
	3,09E-07
	0,0000868
	3,09E-07
	2027

	Скважина 64
	0142
	0,0000868
	3,09E-07
	0,0000868
	3,09E-07
	0,0000868
	3,09E-07
	2027

	Скважина 66
	0143
	0,0038605
	0,0004529
	0,0038605
	0,0004529
	0,0038605
	0,0004529
	2027

	Скважина 67
	0144
	0,0038605
	0,0004529
	0,0038605
	0,0004529
	0,0038605
	0,0004529
	2027

	Итого:
	 
	0,0195346
	0,028482419
	0,0195346
	0,0285424188
	0,0195346
	0,0285424188
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 24
	6014
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 27
	6017
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 32
	6029
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 53
	6034
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 54
	6039
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 11
	6042
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 37
	6046
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 49
	6056
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 57
	6061
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 42
	6066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 69
	6071
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 62
	6076
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Карабулак скв 36
	6089
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6139
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6140
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6141
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6142
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6143
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6144
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6159
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6160
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважина 70
	6134
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважина 71
	6135
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважина 72
	6136
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважина 80
	6137
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Скважина 84
	6138
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	0,00000973
	0,0003066
	2027

	Итого:
	 
	0,00025298
	0,0079716
	0,00025298
	0,0079716
	0,00025298
	0,0079716
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,01978758
	0,036454019
	0,01978758
	0,0365140188
	0,01978758
	0,0365140188
	 

	**0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ГУ Спутник-1
	0002
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	ГУ Спутник-2
	0007
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	Карабулак скв 37
	0045
	0,000244
	0,0019
	0,000244
	0,0019
	0,000244
	0,0019
	2027

	Карабулак скв 37
	0132
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	Карабулак скв 57
	0060
	0,000244
	0,0019
	0,000244
	0,0019
	0,000244
	0,0019
	2027

	Карабулак скв 42
	0065
	0,000244
	0,0019
	0,000244
	0,0019
	0,000244
	0,0019
	2027

	ГУ Спутник-3
	0124
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	ГУ Спутник-3
	0131
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	ГУ Спутник-4
	0130
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	Скважина 70
	0134
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	Скважина 71
	0135
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	Скважина 72
	0133
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027


	Скважина 80
	0136
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	Скважина 84
	0137
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	Карабулак скв
	0138
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	0,000244
	0,000251
	2027

	Скважина 60
	0141
	2,728E-05
	9,72E-08
	2,728E-05
	9,72E-08
	2,728E-05
	9,72E-08
	2027

	Скважина 64
	0142
	2,728E-05
	9,72E-08
	2,728E-05
	9,72E-08
	2,728E-05
	9,72E-08
	2027

	Скважина 66
	0143
	0,0012133
	0,00014234
	0,0012133
	0,00014234
	0,0012133
	0,00014234
	2027

	Скважина 67
	0144
	0,0012133
	0,00014234
	0,0012133
	0,00014234
	0,0012133
	0,00014234
	2027

	Итого:
	 
	0,00614116
	0,008996874
	0,00614116
	0,0089968744
	0,00614116
	0,0089968744
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 24
	6014
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 27
	6017
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 32
	6029
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 53
	6034
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 54
	6039
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 11
	6042
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 37
	6046
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 49
	6056
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 57
	6061
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 42
	6066
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 69
	6071
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 62
	6076
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Карабулак скв 36
	6089
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6139
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6140
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6141
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6142
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6143
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6144
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6159
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6160
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважина 70
	6134
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважина 71
	6135
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважина 72
	6136
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважина 80
	6137
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Скважина 84
	6138
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	0,00000306
	0,0000964
	2027

	Итого:
	 
	0,00007956
	0,0025064
	0,00007956
	0,0025064
	0,00007956
	0,0025064
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,00622072
	0,011503274
	0,00622072
	0,0115032744
	0,00622072
	0,0115032744
	 

	**0621, Метилбензол (349)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ГУ Спутник-1
	0002
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	ГУ Спутник-2
	0007
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	Карабулак скв 37
	0045
	0,000488
	0,00377
	0,000488
	0,00378
	0,000488
	0,00378
	2027

	Карабулак скв 37
	0132
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	Карабулак скв 57
	0060
	0,000488
	0,00377
	0,000488
	0,00378
	0,000488
	0,00378
	2027

	Карабулак скв 42
	0065
	0,000488
	0,00377
	0,000488
	0,00378
	0,000488
	0,00378
	2027

	ГУ Спутник-3
	0124
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	ГУ Спутник-3
	0131
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	ГУ Спутник-4
	0130
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	Скважина 70
	0134
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	Скважина 71
	0135
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	Скважина 72
	0133
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	Скважина 80
	0136
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	Скважина 84
	0137
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	Карабулак скв
	0138
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	0,000488
	0,000502
	2027

	Скважина 60
	0141
	5,456E-05
	1,94E-07
	5,456E-05
	1,94E-07
	5,456E-05
	1,94E-07
	2027

	Скважина 64
	0142
	5,456E-05
	1,94E-07
	5,456E-05
	1,94E-07
	5,456E-05
	1,94E-07
	2027

	Скважина 66
	0143
	0,0024266
	0,00028468
	0,0024266
	0,00028468
	0,0024266
	0,00028468
	2027

	Скважина 67
	0144
	0,0024266
	0,00028468
	0,0024266
	0,00028468
	0,0024266
	0,00028468
	2027

	Итого:
	 
	0,01228232
	0,017903749
	0,01228232
	0,01793374896
	0,01228232
	0,01793374896
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 24
	6014
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 27
	6017
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 32
	6029
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 53
	6034
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 54
	6039
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 11
	6042
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 37
	6046
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 49
	6056
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 57
	6061
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 42
	6066
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 69
	6071
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 62
	6076
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Карабулак скв 36
	6089
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6139
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6140
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6141
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6142
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6143
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6144
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6159
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважины Р6-Р11
	6160
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважина 70
	6134
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважина 71
	6135
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважина 72
	6136
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважина 80
	6137
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Скважина 84
	6138
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	0,00000612
	0,0001927
	2027

	Итого:
	 
	0,00015912
	0,0050102
	0,00015912
	0,0050102
	0,00015912
	0,0050102
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,01244144
	0,022913949
	0,01244144
	0,02294394896
	0,01244144
	0,02294394896
	 

	**0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 57
	0058
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Карабулак скв 42
	0063
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Вахтовый поселок
	0139
	0,000000456
	0,00000003
	0,000000456
	0,00000003
	0,000000456
	0,00000003
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0040
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0048
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0053
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0068
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0073
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0087
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Скважина 70
	0012
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Скважина 71
	0015
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Скважина 72
	0026
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Скважина 80
	0030
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Скважина 84
	0035
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	0,000000103
	0,0000001
	2027

	Итого:
	 
	0,000001795
	0,00000133
	0,000001795
	0,00000133
	0,000001795
	0,00000133
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,000001795
	0,00000133
	0,000001795
	0,00000133
	0,000001795
	0,00000133
	 

	**1325, Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 57
	0058
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Карабулак скв 42
	0063
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Вахтовый поселок
	0139
	0,004572
	0,00021086
	0,004572
	0,00021086
	0,004572
	0,00021086
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0040
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0048
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0053
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0068
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0073
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0087
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Скважина 70
	0012
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027


	Скважина 71
	0015
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Скважина 72
	0026
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Скважина 80
	0030
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Скважина 84
	0035
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	0,0010287
	0,0007143
	2027

	Итого:
	 
	0,0179451
	0,009496762
	0,0179451
	0,009496762
	0,0179451
	0,009496762
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,0179451
	0,009496762
	0,0179451
	0,009496762
	0,0179451
	0,009496762
	 

	**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Карабулак скв 57
	0058
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Карабулак скв 57
	0059
	0,001303
	0,001564
	0,001303
	0,001564
	0,001303
	0,001564
	2027

	Карабулак скв 42
	0063
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Карабулак скв 42
	0064
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Вахтовый поселок
	0139
	0,110476
	0,00506057
	0,110476
	0,00506057
	0,110476
	0,00506057
	2027

	Вахтовый поселок
	0140
	0,000651
	0,000781
	0,000651
	0,000781
	0,000651
	0,000781
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0040
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0041
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0048
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0049
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0053
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0054
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0068
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0069
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0073
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0074
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0087
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважины Р6-Р11
	0088
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Скважина 70
	0012
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважина 70
	0013
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Скважина 71
	0015
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважина 71
	0016
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Скважина 72
	0026
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважина 72
	0027
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Скважина 80
	0030
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважина 80
	0031
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Скважина 84
	0035
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	0,0248571
	0,01714285
	2027

	Скважина 84
	0036
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	0,000651
	0,000782
	2027

	Итого:
	 
	0,4433843
	0,23964662
	0,4433843
	0,23964662
	0,4433843
	0,23964662
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,4433843
	0,23964662
	0,4433843
	0,23964662
	0,4433843
	0,23964662
	 

	Всего по объекту:
	10,69907184
	13,06058126
	10,496917751
	12,9528467252
	10,496917751
	12,9528467252
	 

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	10,626802513
	10,7817254634
	10,425319223
	10,6739909252
	10,425319223
	10,6739909252
	 

	в том числе факелы**

	V6 (при пуско-наладке)

	(0301) Азота (IV) диоксид

	0011
	0,046024011
	0,019882373
	0,022320095
	   0,005785368
	0,022320095
	   0,005785368
	2027

	(0328) Углерод

	0011
	0,030682674
	0,013254915
	   0,014880063
	0,003856912
	   0,014880063
	0,003856912
	2027

	(0337) Углерод оксид

	0011
	0,30682674
	0,132549152
	0,14880063
	0,038569123
	0,14880063
	0,038569123
	2027

	(0410) Метан

	0011
	0,007670669
	0,003313729
	   0,003720016
	0,000964228
	   0,003720016
	0,000964228
	2027

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,071598528
	2,2788558
	0,071598528
	2,2788558
	0,071598528
	2,2788558
	 


Таблица 3.4.2. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту
КРС м/р Карабулак на 2027 г (8 скважин)

	Производство
цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение

на 2026 год
	на 2027 год
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	6100
	0,01544
	0,00278
	0,03088
	0,00556
	0,03088
	0,00556
	2027


	Итого:
	 
	0,01544
	0,00278
	0,03088
	0,00556
	0,03088
	0,00556
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,01544
	0,00278
	0,03088
	0,00556
	0,03088
	0,00556
	2027

	0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	6100
	0,001212
	0,000218
	0,002424
	0,000436
	0,002424
	0,000436
	2027

	Итого:
	 
	0,001212
	0,000218
	0,002424
	0,000436
	0,002424
	0,000436
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,001212
	0,000218
	0,002424
	0,000436
	0,002424
	0,000436
	2027

	0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	1000
	0,512
	1,024
	1,024
	2,048
	1,024
	2,048
	2027

	КРС
	1001
	0,30944
	0,2228
	0,61888
	0,44544
	0,61888
	0,44544
	2027

	КРС
	1002
	0,512
	1,024
	1,024
	2,048
	1,024
	2,048
	2027

	КРС
	1003
	0,341333332
	0,512
	0,682666664
	1,024
	0,682666664
	1,024
	2027

	КРС
	1004
	0,256355556
	0,2752
	0,512711112
	0,5504
	0,512711112
	0,5504
	2027

	КРС
	1006
	-
	-
	0,08288
	0,001792
	0,08288
	0,001792
	

	Итого:
	 
	1,931128888
	3,058
	3,945137776
	6,117632
	3,945137776
	6,117632
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	6100
	0,003
	0,00054
	0,006
	0,00108
	0,006
	0,00108
	2027

	Итого:
	 
	0,003
	0,00054
	0,006
	0,00108
	0,006
	0,00108
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	1,934128888
	3,05854
	3,951137776
	6,118712
	3,951137776
	6,118712
	2027

	0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	1000
	0,0832
	0,1664
	0,1664
	0,3328
	0,1664
	0,3328
	2027

	КРС
	1001
	0,050284
	0,0362
	0,100568
	0,072384
	0,100568
	0,072384
	2027

	КРС
	1002
	0,0832
	0,1664
	0,1664
	0,3328
	0,1664
	0,3328
	2027

	КРС
	1003
	0,055466668
	0,0832
	0,110933336
	0,1664
	0,110933336
	0,1664
	2027

	КРС
	1004
	0,041657776
	0,04472
	0,083315552
	0,08944
	0,083315552
	0,08944
	2027

	КРС
	1006
	-
	-
	0,013468
	0,0002912
	0,013468
	0,0002912
	

	Итого:
	 
	0,313808444
	0,49692
	0,641084888
	0,9941152
	0,641084888
	0,9941152
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,313808444
	0,49692
	0,641084888
	0,9941152
	0,641084888
	0,9941152
	2027

	0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	1000
	0,02381
	0,0457144
	0,04762
	0,0914288
	0,04762
	0,0914288
	2027

	КРС
	1001
	0,0278
	0,02
	0,0556
	0,04
	0,0556
	0,04
	2027

	КРС
	1002
	0,02381
	0,0457144
	0,04762
	0,0914288
	0,04762
	0,0914288
	2027

	КРС
	1003
	0,015873332
	0,0228572
	0,031746664
	0,0457144
	0,031746664
	0,0457144
	2027

	КРС
	1004
	0,015555556
	0,0171428
	0,031111112
	0,0342856
	0,031111112
	0,0342856
	2027

	КРС
	1006
	-
	-
	0,01944
	0,00042
	0,01944
	0,00042
	

	Итого:
	 
	0,106848888
	0,1514288
	0,233137776
	0,3032776
	0,233137776
	0,3032776
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,106848888
	0,1514288
	0,233137776
	0,3032776
	0,233137776
	0,3032776
	2027

	0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	1000
	0,2
	0,4
	0,4
	0,8
	0,4
	0,8
	2027

	КРС
	1001
	0,653856
	0,4704
	1,307712
	0,9408
	1,307712
	0,9408
	2027

	КРС
	1002
	0,2
	0,4
	0,4
	0,8
	0,4
	0,8
	2027

	КРС
	1003
	0,133333332
	0,2
	0,266666664
	0,4
	0,266666664
	0,4
	2027

	КРС
	1004
	0,085555556
	0,09
	0,171111112
	0,18
	0,171111112
	0,18
	2027

	КРС
	1006
	-
	-
	0,4572288
	0,0098784
	0,4572288
	0,0098784
	

	Итого:
	 
	1,272744888
	1,5604
	3,002718576
	3,1306784
	3,002718576
	3,1306784
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	1,272744888
	1,5604
	3,002718576
	3,1306784
	3,002718576
	3,1306784
	2027

	0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	1005
	0,000028
	7,1008E-06
	0,000056
	0,0000142016
	0,000056
	0,0000142016
	2027

	Итого:
	 
	0,000028
	7,1008E-06
	0,000056
	0,0000142016
	0,000056
	0,0000142016
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,000028
	7,1008E-06
	0,000056
	0,0000142016
	0,000056
	0,0000142016
	2027

	0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	1000
	0,516666668
	1,04
	1,033333336
	2,08
	1,033333336
	2,08
	2027

	КРС
	1001
	1,54568
	1,112
	3,09136
	2,224
	3,09136
	2,224
	2027

	КРС
	1002
	0,516666668
	1,04
	1,033333336
	2,08
	1,033333336
	2,08
	2027

	КРС
	1003
	0,344444444
	0,52
	0,688888888
	1,04
	0,688888888
	1,04
	2027

	КРС
	1004
	0,28
	0,3
	0,56
	0,6
	0,56
	0,6
	2027

	КРС
	1006
	-
	-
	1,080864
	0,023352
	1,080864
	0,023352
	

	Итого:
	 
	3,20345778
	4,012
	7,48777956
	8,047352
	7,48777956
	8,047352
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	6100
	0,014776
	0,00266
	0,029552
	0,00532
	0,029552
	0,00532
	2027

	Итого:
	 
	0,014776
	0,00266
	0,029552
	0,00532
	0,029552
	0,00532
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	3,21823378
	4,01466
	7,51733156
	8,052672
	7,51733156
	8,052672
	2027

	0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	6100
	0,0010332
	0,000186
	0,0020664
	0,000372
	0,0020664
	0,000372
	2027

	Итого:
	 
	0,0010332
	0,000186
	0,0020664
	0,000372
	0,0020664
	0,000372
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,0010332
	0,000186
	0,0020664
	0,000372
	0,0020664
	0,000372
	2027

	0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	6100
	0,001112
	0,0002
	0,002224
	0,0004
	0,002224
	0,0004
	2027

	Итого:
	 
	0,001112
	0,0002
	0,002224
	0,0004
	0,002224
	0,0004
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,001112
	0,0002
	0,002224
	0,0004
	0,002224
	0,0004
	2027

	0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	1000
	0,000000572
	0,0000016
	0,000001144
	0,0000032
	0,000001144
	0,0000032
	2027

	КРС
	1002
	0,000000572
	0,0000016
	0,000001144
	0,0000032
	0,000001144
	0,0000032
	2027

	КРС
	1003
	0,00000038
	0,0000008
	0,00000076
	0,0000016
	0,00000076
	0,0000016
	2027

	КРС
	1004
	0,000000288
	0,0000004
	0,000000576
	0,0000008
	0,000000576
	0,0000008
	2027

	Итого:
	 
	0,000001812
	0,0000044
	0,000003624
	0,0000088
	0,000003624
	0,0000088
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,000001812
	0,0000044
	0,000003624
	0,0000088
	0,000003624
	0,0000088
	2027

	1325, Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	1000
	0,005715
	0,0114288
	0,01143
	0,0228576
	0,01143
	0,0228576
	2027

	КРС
	1002
	0,005715
	0,0114288
	0,01143
	0,0228576
	0,01143
	0,0228576
	2027

	КРС
	1003
	0,00381
	0,0057144
	0,00762
	0,0114288
	0,00762
	0,0114288
	2027

	КРС
	1004
	0,003333556
	0,0034286
	0,006667112
	0,0068572
	0,006667112
	0,0068572
	2027

	Итого:
	 
	0,018573556
	0,0320006
	0,037147112
	0,0640012
	0,037147112
	0,0640012
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,018573556
	0,0320006
	0,037147112
	0,0640012
	0,037147112
	0,0640012
	2027

	2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	1000
	0,138095
	0,2742856
	0,27619
	0,5485712
	0,27619
	0,5485712
	2027

	КРС
	1002
	0,138095
	0,2742856
	0,27619
	0,5485712
	0,27619
	0,5485712
	2027

	КРС
	1003
	0,092063332
	0,1371428
	0,184126664
	0,2742856
	0,184126664
	0,2742856
	2027

	КРС
	1004
	0,079999888
	0,0857142
	0,159999776
	0,1714284
	0,159999776
	0,1714284
	2027

	КРС
	1005
	0,009972
	0,002528899
	0,019944
	0,005057798
	0,019944
	0,005057798
	2027

	Итого:
	 
	0,45822522
	0,773957099
	0,91645044
	1,547914198
	0,91645044
	1,547914198
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,45822522
	0,773957099
	0,91645044
	1,547914198
	0,91645044
	1,547914198
	2027

	2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	КРС
	6100
	0,001112
	0,0002
	0,002224
	0,0004
	0,002224
	0,0004
	2027

	Итого:
	 
	0,001112
	0,0002
	0,002224
	0,0004
	0,002224
	0,0004
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	0,001112
	0,0002
	0,002224
	0,0004
	0,002224
	0,0004
	2027

	 Всего по объекту:          
	7,342502676
	10,091502
	16,338886152
	20,2185615996
	16,338886152
	20,2185615996
	 

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	7,304817476
	10,084718
	16,263515752
	20,2049935996
	16,263515752
	20,2049935996
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,0376852
	0,006784
	0,0753704
	0,013568
	0,0753704
	0,013568
	 


3.5. Уточнение границ области воздействия объекта
3.5.1. Данные о пределах области воздействия
Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.
Месторождение располагается в области Ұлытау, Улытауском районе. Функциональное использование территории в районе расположения предприятия вполне рационально, соответствует специфике предприятия и позволяет осуществлять поставленные производственные и технологические задачи на должном уровне.
Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций были выполнены по программному комплексу «Эра», версия 3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» (г. Новосибирск).
В ПК «Эра» реализована «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», РНД 211.2.01.01- 97 (ОНД-86).
При расчетах уровня загрязнения были приняты следующие критерии качества атмосферного воздуха:
· максимально-разовые предельно допустимые концентрации (ПДК м.р.);

· ориентировочные безопасные уровни воздействия – ОБУВ.
При моделировании рассеивания приняты расчетные прямоугольники со следующими параметрами:
	№
	Производственная площадка
	Параметры прямоугольника

	
	
	ширина (м)
	высота (м)
	шаг (м)

	1
	Месторождение Карабулак
	10 000
	10 000
	500


Расчетные прямоугольники выбраны таким образом, чтобы охватить единым расчетом район расположения производственной площадки.
Расчеты выполнены по всем загрязняющим веществам и группам веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным действием, с учетом одновременности работы оборудования, на более худшие условия для рассеивания загрязняющих веществ холодный и теплый периоды года.
Наибольший вклад в значение приземных концентраций этих веществ вносят основные источники скважины.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ отходящих от источников выбросов предприятия представлен в приложении 6.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ, отходящих от источников АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» в атмосферный воздух, показал, что на границе зоны воздействия по всем загрязняющим веществам приземные концентрации, не превышают предельно допустимых значений (ПДК), установленных санитарными нормами.
3.5.2.Обоснование размера зоны воздействия по факторам физического воздействия
Наиболее распространенными факторами физического воздействия на атмосферный воздух, являются шум, вибрация и электромагнитное излучение.
В период работы предприятия кратковременное шумовое и вибрационное воздействие на окружающую среду будет только от работ механизмов и машин.
Шумовое и вибрационное воздействие будет минимальным для окружающей среды и отсутствует для населения.

Работа производится на существующей площадке и проходит вне населенных пунктов, по открытой местности.
Так как все оборудование и техника проходит ежегодный технический контроль, и допускается к работе в случае положительного результата контроля, следовательно, уровни шума и вибрации на рабочих местах не превысят допустимые значения. 

Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ. Параметры применяемых машин и оборудование в части отработанных газов, шума, вибрации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия изготовителя.
3.5.3. Обоснование зоны воздействия по совокупности показателей
Ситуационная карта-схема расположения предприятия с обозначенной на ней санитарно-защитной зоной по совокупности факторов представлена в приложении 4.

Результаты расчета рассеяния вредных веществ в атмосфере, уровня шумового воздействия, а также определение степени влияния других физических воздействий, позволяют сделать вывод о достаточности существующей нормативной санитарно-защитной зоны.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.
Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях разработаны в соответствии с Приложением 40 к приказу Министра ООС РК от 29 ноября 2010 года № 298 и предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:
· пыльные бури;
· штиль;

· температурная инверсия;

· высокая относительная влажность.
Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Гидрометцентра о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.
Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет Филиал Казгидромета. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии.
Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов. Настоящим проектом предусматривается разработка мероприятий для источников, дающих наибольший вклад в общую сумму загрязнения атмосферы.

С учетом прогноза НМУ предприятия разрабатывают мероприятия по трем режимам работы:
· организационно-технические, которые могут быть быстро осуществлены, не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия (первый режим);
· мероприятия, связанные с временным сокращением производительности предприятия, прекращением отдельных операций и работ (второй, третий режимы).
Согласно «Методики по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, имеющие стационарные источники выбросов, расположенные в населенных пунктах, где подразделениями «Казгидромета» проводятся прогнозирования НМУ.
В связи с отсутствием постов «Казгидромета» по прогнозированию НМУ в зоне воздействия объекта (приложение 8), разработка мероприятий по кратковременному снижению выбросов на период наступления НМУ в районе размещения месторождения нецелесообразна.
5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ
Согласно РНД 211.3.01.06-97 «Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы». Алматы, 1997 [11] контроль за соблюдением нормативов НДВ включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению НДВ и эффективности эксплуатации очистных установок.

План-график контроля за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов представлен в таблице 5.1.2.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ осуществляется силами предприятия либо сторонней организацией, привлекаемой на договорных началах, и проводится на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.
Таблица 5.1.1. Расчет категории источников, подлежащих контролю

на существующее положение
	

	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	Номе
	Наименование
	Высота
	КПД
	Код
	ПДКм.р
	Масса
	М*100
	Максимальная
	Cм*100
	Катего-

	исто
	источника
	источ-
	очистн.
	веще-
	( ОБУВ,
	выброса (M)
	
	приземная
	--------
	рия

	чник
	выброса
	ника,
	сооруж.
	ства
	10*ПДКс.с.)
	c учетом
	ПДК*Н*(100-
	концентрация
	ПДК*(100-
	источ-

	
	
	м
	%
	
	мг/м3
	очистки,г/с
	-КПД)
	(См) мг/м3
	КПД)
	ника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	Площадка
	1
	
	
	
	

	0002
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0007
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0011
	
	26.5
	
	0301
	0.2
	0.022320095
	0.0042
	0.0009
	0.0045
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.014880063
	0.0037
	0.0018
	0.012
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.14880063
	0.0011
	0.006
	0.0012
	2

	
	
	
	
	0410
	*50
	0.003720016
	0.000003
	0.0001
	0.000002
	2

	0012
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0013
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00003
	0.0038
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.009
	0.009
	2

	0015
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0016
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00003
	0.0038
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.009
	0.009
	2

	0026
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0027
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00003
	0.0038
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.009
	0.009
	2

	0030
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0031
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00001
	0.0013
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.0041
	0.0041
	2

	0035
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0036
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00003
	0.0038
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.009
	0.009
	2
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0040
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0041
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00003
	0.0038
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.009
	0.009
	2

	0045
	
	4
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0009
	0.1125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	1.1382
	0.0228
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.421
	0.014
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0055
	0.0183
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0017
	0.0085
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0035
	0.0058
	2

	0048
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0049
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00003
	0.0038
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.009
	0.009
	2

	0053
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0054
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.0343
	0.0343
	2


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0058
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0059
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000366
	0.0001
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.001303
	0.0001
	0.0181
	0.0181
	2

	0060
	
	4
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0009
	0.1125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	1.1382
	0.0228
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.421
	0.014
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0055
	0.0183
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0017
	0.0085
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0035
	0.0058
	2

	0063
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0064
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00003
	0.0038
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.009
	0.009
	2

	0065
	
	4
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0009
	0.1125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	1.1382
	0.0228
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.421
	0.014
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0055
	0.0183
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0017
	0.0085
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0035
	0.0058
	2

	0068
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0069
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00003
	0.0038
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.009
	0.009
	2

	0073
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0074
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00003
	0.0038
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.009
	0.009
	2

	0087
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.09216
	0.0461
	0.5762
	2.881
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.014976
	0.0037
	0.0936
	0.234
	2

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.0042858
	0.0029
	0.0804
	0.536
	2

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.036
	0.0072
	0.2251
	0.4502
	2

	
	
	
	
	0337
	5
	0.093
	0.0019
	0.5814
	0.1163
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000103
	0.001
	0.000002
	0.2
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.0010287
	0.0021
	0.0064
	0.128
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.0248571
	0.0025
	0.1554
	0.1554
	2

	0088
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.00003
	0.0038
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.009
	0.009
	2

	0124
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0130
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0131
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0132
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0133
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0134
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0135
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0136
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0137
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0138
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000133
	0.0017
	0.0018
	0.225
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.1606
	0.0003
	2.2271
	0.0445
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0594
	0.0002
	0.8237
	0.0275
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.000776
	0.0003
	0.0108
	0.036
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.000244
	0.0001
	0.0034
	0.017
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.000488
	0.0001
	0.0068
	0.0113
	2

	0139
	
	2
	
	0301
	0.2
	0.4096
	0.2048
	2.1817
	10.9085
	1

	
	
	
	
	0304
	0.4
	0.06656
	0.0166
	0.3545
	0.8863
	1

	
	
	
	
	0328
	0.15
	0.019048
	0.0127
	0.3044
	2.0293
	1

	
	
	
	
	0330
	0.5
	0.16
	0.032
	0.8522
	1.7044
	1

	
	
	
	
	0337
	5
	0.413333334
	0.0083
	2.2016
	0.4403
	2

	
	
	
	
	0703
	**0.000001
	0.000000456
	0.0046
	0.00001
	1
	2

	
	
	
	
	1325
	0.05
	0.004572
	0.0091
	0.0244
	0.488
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.110476
	0.011
	0.5884
	0.5884
	1

	0140
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.00000183
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	2754
	1
	0.000651
	0.0001
	0.0233
	0.0233
	2

	0141
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.00001488
	0.0002
	0.0005
	0.0625
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.0179701
	0.00004
	0.6418
	0.0128
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0066464
	0.00002
	0.2374
	0.0079
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.0000868
	0.00003
	0.0031
	0.0103
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00002728
	0.00001
	0.001
	0.005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00005456
	0.00001
	0.0019
	0.0032
	2

	0142
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.00001488
	0.0002
	0.0005
	0.0625
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.0179701
	0.00004
	0.6418
	0.0128
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0066464
	0.00002
	0.2374
	0.0079
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.0000868
	0.00003
	0.0031
	0.0103
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00002728
	0.00001
	0.001
	0.005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00005456
	0.00001
	0.0019
	0.0032
	2


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0143
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.0006618
	0.0083
	0.0236
	2.95
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.7992338
	0.0016
	28.5459
	0.5709
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.295604
	0.001
	10.5579
	0.3519
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.0038605
	0.0013
	0.1379
	0.4597
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.0012133
	0.0006
	0.0433
	0.2165
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.0024266
	0.0004
	0.0867
	0.1445
	2

	0144
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.0006618
	0.0083
	0.0236
	2.95
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.7992338
	0.0016
	28.5459
	0.5709
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.295604
	0.001
	10.5579
	0.3519
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.0038605
	0.0013
	0.1379
	0.4597
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.0012133
	0.0006
	0.0433
	0.2165
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.0024266
	0.0004
	0.0867
	0.1445
	2

	6003
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6004
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6008
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6009
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6014
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6017
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6029
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6033
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6034
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6038
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6039
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6042
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6046
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6047
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6049
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6052
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6056
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6061
	
	4
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00001
	0.0013
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0143
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0053
	0.0002
	2


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00002
	0.0001
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.00004
	0.0001
	2

	6066
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0719
	0.0014
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0266
	0.0009
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0003
	0.001
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.0001
	0.0005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0002
	0.0003
	2

	6067
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6071
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0719
	0.0014
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.0000745
	0.0000002
	0.0027
	0.0001
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0003
	0.001
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.0001
	0.0005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0002
	0.0003
	2

	6072
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6076
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0719
	0.0014
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0266
	0.0009
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0003
	0.001
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.0001
	0.0005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0002
	0.0003
	2

	6077
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6089
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0719
	0.0014
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0266
	0.0009
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0003
	0.001
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.0001
	0.0005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0002
	0.0003
	2

	6090
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6111
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6112
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6113
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6114
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6115
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6116
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6117
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6118
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6119
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6120
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6121
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6126
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6128
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6131
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6133
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6134
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0719
	0.0014
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0266
	0.0009
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0003
	0.001
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.0001
	0.0005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0002
	0.0003
	2

	6135
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0719
	0.0014
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0266
	0.0009
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0003
	0.001
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.0001
	0.0005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0002
	0.0003
	2

	6136
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0719
	0.0014
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0266
	0.0009
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0003
	0.001
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.0001
	0.0005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0002
	0.0003
	2

	6137
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0719
	0.0014
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0266
	0.0009
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0003
	0.001
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.0001
	0.0005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0002
	0.0003
	2

	6138
	
	2
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.0001
	0.0125
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0719
	0.0014
	2


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0266
	0.0009
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0003
	0.001
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.0001
	0.0005
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0002
	0.0003
	2

	6139
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6140
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6141
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6142
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6143
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6144
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6145
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6146
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6147
	
	2
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6148
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6150
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6151
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6152
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6153
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6154
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6155
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6156
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6157
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6158
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6159
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6160
	
	3
	
	0333
	0.008
	0.000001668
	0.00002
	0.00002
	0.0025
	2

	
	
	
	
	0415
	*50
	0.002014
	0.000004
	0.0279
	0.0006
	2

	
	
	
	
	0416
	*30
	0.000745
	0.000002
	0.0103
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0602
	0.3
	0.00000973
	0.000003
	0.0001
	0.0003
	2

	
	
	
	
	0616
	0.2
	0.00000306
	0.000002
	0.00004
	0.0002
	2

	
	
	
	
	0621
	0.6
	0.00000612
	0.000001
	0.0001
	0.0002
	2

	6161
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6162
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6163
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	6164
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0416
	*30
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0602
	0.3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0616
	0.2
	-
	-
	-
	-
	-


	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	0621
	0.6
	-
	-
	-
	-
	-

	6165
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0416
	*30
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0602
	0.3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0616
	0.2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0621
	0.6
	-
	-
	-
	-
	-

	6166
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0416
	*30
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0602
	0.3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0616
	0.2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0621
	0.6
	-
	-
	-
	-
	-

	6167
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0416
	*30
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0602
	0.3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0616
	0.2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	0621
	0.6
	-
	-
	-
	-
	-

	6168
	
	3
	
	0415
	*50
	-
	-
	-
	-
	-

	Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

	2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

	3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c

	4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ


Таблица 5.1.2. П л а н  -  г р а ф и к контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) на существующее положение

	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год
	 
	 
	 
	
	

	N исто
чника,
N конт
роль-
ной
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля
	

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	I.  На источниках выброса.

	0002
	ГУ Спутник-1
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0007
	ГУ Спутник-2
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0011
	ГУ Спутник-1
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,022320095
	237,759972
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,014880063
	158,506645
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,14880063
	1585,06645
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/ кварт
	0,003720016
	39,6266638
	Силами предприятия
	0001
	

	0012
	Скважина 70
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0013
	Скважина 70
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0015
	Скважина 71
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0016
	Скважина 71
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0026
	Скважина 72
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0027
	Скважина 72
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0030
	Скважина 80
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0031
	Скважина 80
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0035
	Скважина 84
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0036
	Скважина 84
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0040
	Скважины Р6-Р11
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0041
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0045
	Карабулак скв 37
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	42,534
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	51360,892
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	18996,494
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	248,17
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	78,033
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	156,065
	Силами предприятия
	0001
	

	0048
	Скважины Р6-Р11
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0049
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0053
	Скважины Р6-Р11
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0054
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0058
	Карабулак скв 57
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	


	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0059
	Карабулак скв 57
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	3,66E-06
	0,481969
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,001303
	171,5861
	Силами предприятия
	0001
	

	0060
	Карабулак скв 57
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	42,534
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	51360,892
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	18996,494
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	248,17
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	78,033
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	156,065
	Силами предприятия
	0001
	

	0063
	Карабулак скв 42
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0064
	Карабулак скв 42
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0065
	Карабулак скв 42
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	42,534
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	51360,892
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	18996,494
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	248,17
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	78,033
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	156,065
	Силами предприятия
	0001
	

	0068
	Скважины Р6-Р11
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0069
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0073
	Скважины Р6-Р11
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1264,11
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,4179
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,78607
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,7931
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,632
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001413
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,11014
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,9518
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0074
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0087
	Скважины Р6-Р11
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,09216
	1263,52
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,014976
	205,322
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,004286
	58,75863
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,036
	493,5626
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,093
	1275,037
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,03E-07
	0,001412
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,001029
	14,10355
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,024857
	340,7926
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0088
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	0,240984
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	85,72721
	Силами предприятия
	0001
	

	0124
	ГУ Спутник-3
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0130
	ГУ Спутник-4
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0131
	ГУ Спутник-3
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0132
	Карабулак скв 37
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0133
	Скважина 72
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0134
	Скважина 70
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0135
	Скважина 71
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0136
	Скважина 80
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0137
	Скважина 84
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0138
	Карабулак скв
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000133
	17,51416
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,1606
	21148,68
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0594
	7822,114
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,000776
	102,1879
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,000244
	32,13124
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,000488
	64,26248
	Силами предприятия
	0001
	

	0139
	Вахтовый поселок
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,4096
	2622,009
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,06656
	426,0765
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,019048
	121,9337
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,16
	1024,222
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,413333
	2645,908
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	4,56E-07
	0,002919
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,004572
	29,26715
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,110476
	707,1999
	Аккредитованная лаборатория
	0002
	

	0140
	Вахтовый поселок
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,83E-06
	1,213877
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,000651
	431,8217
	Силами предприятия
	0001
	

	0141
	Устье скважины №60
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,00001488
	1,85742283
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,0179701
	2243,15013
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0066464
	829,648862
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,0000868
	10,8349665
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,00002728
	3,40527518
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,00005456
	6,81055036
	Силами предприятия
	0001
	

	0142
	Устье скважины №64
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,00001488
	0,19942959
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,0179701
	240,844734
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,0066464
	89,0785495
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,0000868
	1,16333927
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,00002728
	0,36562091
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,00005456
	0,73124182
	Силами предприятия
	0001
	

	0143
	Устье скважины №64
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,0006618
	9,35714297
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,7992338
	11300,3097
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,295604
	4179,52386
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,0038605
	54,583334
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,0012133
	17,1547621
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,0024266
	34,3095242
	Силами предприятия
	0001
	

	0144
	Скважина 66
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,0006618
	9,35714297
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,7992338
	11300,3097
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,295604
	4179,52386
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	0,0038605
	54,583334
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,0012133
	17,1547621
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,0024266
	34,3095242
	Силами предприятия
	0001
	

	6003
	ГУ Спутник-1
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6004
	ГУ Спутник-1
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6008
	ГУ Спутник-2
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6009
	ГУ Спутник-2
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6014
	Карабулак скв 24
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6017
	Карабулак скв 27
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6029
	Карабулак скв 32
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6033
	Карабулак скв 53
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6034
	Карабулак скв 53
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6038
	Карабулак скв 54
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6039
	Карабулак скв 54
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6042
	Карабулак скв 11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6046
	Карабулак скв 37
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6047
	Карабулак скв 37
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6052
	Карабулак скв 46
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6056
	Карабулак скв 49
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6057
	Карабулак скв 49
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6061
	Карабулак скв 57
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6062
	Карабулак скв 57
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6066
	Карабулак скв 42
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6067
	Карабулак скв 42
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6071
	Карабулак скв 69
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6072
	Карабулак скв 69
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6076
	Карабулак скв 62
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6077
	Карабулак скв 62
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6089
	Карабулак скв 36
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6090
	Карабулак скв 36
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6111
	Карабулак скв 7
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6112
	Карабулак скв 12
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6113
	Карабулак скв 14
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	


	6114
	Карабулак скв 15
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6115
	Карабулак скв 23
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6116
	Карабулак скв 25
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6117
	Карабулак скв 29
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6118
	Карабулак скв 6
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6119
	Карабулак скв 8
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6120
	Карабулак скв 9
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6121
	Карабулак скв 16
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6126
	ГУ Спутник-3
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6128
	ГУ Спутник-3
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6131
	ГУ Спутник-4
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6133
	ГУ Спутник-4
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6134
	Скважина 70
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6135
	Скважина 71
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6136
	Скважина 72
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6137
	Скважина 80
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6138
	Скважина 84
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6139
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6140
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6141
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6142
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6143
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6144
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6145
	Скважина 70
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6146
	Скважина 71
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6147
	Скважина 72
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6148
	Скважина 80
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6149
	Скважина 84
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6150
	Скважины Р6-Р11
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6151
	Скважины Р6-Р11
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6152
	Скважины Р6-Р11
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6153
	Скважины Р6-Р11
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6154
	Скважины Р6-Р11
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6155
	Скважины Р6-Р11
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6156
	ГУ Спутник-3
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6157
	ГУ Спутник-3
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6158
	ГУ Спутник-2
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6159
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6160
	Скважины Р6-Р11
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1,67E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,002014
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	0,000745
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	9,73E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	3,06E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	6,12E-06
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6161
	Скважины Р6-Р11
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6162
	Скважины Р6-Р11
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6163
	Карабулак скв
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6164
	Скважины 18, 19, 94 и Манифольд М-3
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6165
	Скважины 18, 19, 94 и Манифольд М-3
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6166
	Скважины 18, 19, 94 и Манифольд М-3
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6167
	Скважины 18, 19, 94 и Манифольд М-3
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6168
	Скважины 18, 19, 94 и Манифольд М-3
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6169
	Скважина 66
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	6170
	Скважина 67
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	Силами предприятия
	0001
	

	   ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.

	0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.


Таблица 5.1.1. П л а н  -  г р а ф и к контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) на существующее положение
	КРС м/р Карабулак на 2027 г (8 скважин)
	 
	 
	 
	
	

	N исто
чника,
N конт
роль-
ной
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	1000
	КРС
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1,024
	7222,89344
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,1664
	1173,72018
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,04762
	335,892759
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,4
	2821,44275
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1,033333336
	7288,72712
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	0,000001144
	0,00806933
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,01143
	80,6227265
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,27619
	1948,13568
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	1001
	КРС
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,61888
	4365,33622
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,100568
	709,367136
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,0556
	392,180542
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1,307712
	9224,08635
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	3,09136
	21805,2381
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	1002
	КРС
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1,024
	7222,89344
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,1664
	1173,72018
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,04762
	335,892759
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,4
	2821,44275
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1,033333336
	7288,72712
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	0,000001144
	0,00806933
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,01143
	80,6227265
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,27619
	1948,13568
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	1003
	КРС
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,682666664
	4815,26227
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,110933336
	782,480141
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,031746664
	223,928487
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,266666664
	1880,96181
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,688888888
	4859,15139
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	0,00000076
	0,00536074
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,00762
	53,7484844
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,184126664
	1298,7571
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	1004
	КРС
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,512711112
	3616,46262
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,083315552
	587,67515
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,031111112
	219,445553
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,171111112
	1206,95052
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,56
	3950,01985
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	0,000000576
	0,00406288
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,006667112
	47,027187
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,159999776
	1128,57552
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	1005
	КРС
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0,000056
	0,39500198
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,019944
	140,677135
	Силами предприятия
	0001

	1006
	КРС
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,08288
	584,602937
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,013468
	94,9979773
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,01944
	137,122118
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,4572288
	3225,11221
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1,080864
	7623,98974
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	6100
	КРС
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	0,03088
	 
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	0,002424
	 
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,006
	 
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,029552
	 
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	0,0020664
	 
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	1 раз/ кварт
	0,002224
	 
	Силами предприятия
	0001

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,002224
	 
	Силами предприятия
	0001
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 – Исходные данные
Расчет объемов сжигания сырого газа месторождения Карабулак в 2027-2028 году
1. (V6) Расчет объема сжигаемого газа при пусконаладке новых скважин

На месторождении Карабулак планируется бурение и ввод новых скважин, вследствие этого, предусматривается пусконаладочный период при запуске новых скважин (V6).

  Таблица 1.1 Объемы технологически неизбежного сжигания газа м/р Карабулак, при пуске-наладке   скважин (V6) в 2027-2028гг.
	Период, год
	Кол-во скважин
	Среднесут. дебит нефти на 1 скв., тн/сут
	Газовый фактор, м3/тн
	Среднесут. дебит газа на 1 скв. м3/тн
	Время пусконаладочных работ, сут
	Всего сожженно, млн. м3

	2027
	2
	6,400
	37,9
	242,6
	3
	0,001455

	2028
	1
	6,000
	37,8
	226,8
	3
	0,000680

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	0,002136


2. Объемы технологически неизбежного сжигания газа м/р Карабулак в 2027-2029 гг 

Таблица 2.1 Объемы технологически неизбежного сжигания газа м/р Карабулак в 2027-2029гг
	Период
	Технологически неизбежное сжигание сырого газа, млн м3

	
	V6, при пуско-наладке оборудования
	V7, при эксплуатации обор-я 
	V8, при ТО и ремонтных работах
	V9, при технологических сбоях
	VV, Всего

	2027
	0,001455
	0
	0
	0
	0,001455

	2028
	0,000680
	0
	0
	0
	0,000680

	2029
	0
	0
	0
	0
	0,002136


3. Использование газа для выработки электроэнергии

Таблица 3.1 Использование газа на выработку электроэнергии, м/р Карабулак
	Наименование
	Ед изм
	2027
	2028
	2029

	 Выработка Э/Э
	тыс.кВт*ч
	9649
	9275
	8730

	Удельный расход газа на выработку 1 кВт*ч
	м3
	0,34
	0,34
	0,34

	Расход газа на выработку Э/Э
	млн. м3
	3,281
	3,153
	2,968


Приложение 2 – Бланки инвентаризации

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

1. Источники выделения загрязняющих веществ на 2027 год
	ПККР 2027, НДВ мр Карабулак

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001) ГУ
	0002
	0002 01
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001368

	Спутник-1
	
	
	емкость V- 8 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	0011
	0011 02
	Факельная
	Продукты
	24
	72
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.005785368

	
	
	
	установка (при
	сгорания
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	пусконаладке
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.003856912

	
	
	
	V6)
	
	
	
	черный) (583)
	
	


	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.038569123

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	0410(727*)
	0.000964228

	
	6003
	6003 03
	Сепаратор Арго
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6004
	6004 04
	Манифольд
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(002) ГУ
	0007
	0007 05
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород 
	0333(518)
	0.0001368

	Спутник-2
	
	
	емкость V- 8 м3
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	6008
	6008 06
	Сепаратор Арго
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6009
	6009 07
	Манифольд
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6158
	6158 08
	Сепаратор
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(003)
	6014
	6014 09
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	Карабулак скв
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	(004)
	6017
	6017 10
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	Карабулак скв
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635


	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	(005)
	6029
	6029 11
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	Карабулак скв
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	(006)
	6033
	6033 12
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №53
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6034
	6034 13
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	(007)
	6038
	6038 14
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №54
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6039
	6039 15
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	


	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	(008)
	6042
	6042 16
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	Карабулак скв
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	(009)
	0045
	0045 17
	Резервуар для
	хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.00103

	Карабулак скв
	
	
	нефти 50 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	1.2456

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.4607

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.00602

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0019

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.00378

	
	0132
	0132 18
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001368

	
	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	6046
	6046 19
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526


	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6047
	6047 20
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	Узел №37
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(010)
	6052
	6052 21
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №46
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(011)
	6056
	6056 22
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	Карабулак скв
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	49
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6057
	6057 23
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	Узел №49
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(012)
	0058
	0058 24
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	Карабулак скв
	
	
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	57
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0059
	0059 25
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.00000439

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.001564

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0060
	0060 26
	Резервуар для
	хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.00103

	
	
	
	нефти 50 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	1.2456

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.4607

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.00602

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0019

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.00378

	
	6061
	6061 27
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964


	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6062
	6062 28
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	Узел №57
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(013)
	0063
	0063 29
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	Карабулак скв
	
	
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	42
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0064
	0064 30
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0065
	0065 31
	Резервуар для
	хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.00103

	
	
	
	нефти 50 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	1.2456


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.4607

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.00602

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0019

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	0.4607

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	

	
	6066
	6066 32
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород 
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6067
	6067 33
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	Узел №42
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(014)
	6071
	6071 34
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	Карабулак скв
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	69
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6072
	6072 35
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	Узел №69
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(015)
	6076
	6076 36
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород 
	0333(518)
	0.0000526

	Карабулак скв
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	62
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6077
	6077 37
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	Узел №62
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(016)
	6089
	6089 38
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	Карабулак скв
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6090
	6090 39
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	Узел №36
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(017)
	6111
	6111 40
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №7
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(018)
	6112
	6112 41
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №12
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(019)
	6113
	6113 42
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №14
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(020)
	6114
	6114 43
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №15
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(021)
	6115
	6115 44
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №23
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(022)
	6116
	6116 45
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №25
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(023)
	6117
	6117 46
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Карабулак скв
	
	
	Узел №29
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(024)
	6118
	6118 47
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №6
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(025)
	6119
	6119 48
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №8
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(026)
	6120
	6120 49
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №9
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(027)
	6121
	6121 50
	ЗРА и ФС скв
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	Карабулак скв
	
	
	Узел №16
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(029) Вахтовый
	0139
	0139 52
	Дизельная
	Выработка
	1
	50
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0094464

	поселок
	
	
	электростанция
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	300 кВА
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00153504

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.000421715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.00369

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.009594

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	1.5e-8

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) 
	1325(609)
	0.000105431

	
	
	
	
	
	
	
	(609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.002530285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0139
	0139 53
	Дизельная
	Выработка
	1
	50
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0094464


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	электростанция
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	300 кВА
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00153504

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.000421715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.00369

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.009594

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	1.5e-8

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) 
	1325(609)
	0.000105431

	
	
	
	
	
	
	
	(609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.002530285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0140
	0140 54
	Резервуар для
	
	
	720
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002192

	
	
	
	д/т 1 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000781

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	(030) ГУ
	0124
	0124 55
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001368

	Спутник-3
	
	
	емкость V-8 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	0131
	0131 56
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001368

	
	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	6126
	6126 57
	Сепаратор Арго
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6128
	6128 58
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6156
	6156 59
	Манифольд
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6157
	6157 60
	Сепаратор
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(031) ГУ
	0130
	0130 61
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001368

	Спутник-4
	
	
	емкость V-8 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	6131
	6131 62
	Сепаратор Арго
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6133
	6133 63
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(032) Скважины
	0040
	0040 64
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	Р6-Р11
	
	
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0041
	0041 65
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0048
	0048 66
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	
	
	
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0049
	0049 67
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0053
	0053 68
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	
	
	
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0054
	0054 69
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0068
	0068 70
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	
	
	
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0069
	0069 71
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0073
	0073 72
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	
	
	
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0074
	0074 73
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0087
	0087 74
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0088
	0088 75
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6139
	6139 76
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6140
	6140 77
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6141
	6141 78
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6142
	6142 79
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6143
	6143 80
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6144
	6144 81
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6150
	6150 82
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6151
	6151 83
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6152
	6152 84
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6153
	6153 85
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6154
	6154 86
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6155
	6155 87
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6159
	6159 88
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6160
	6160 89
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6161
	6161 90
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6162
	6162 91
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6163
	6163 92
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(033) Скважина
	0012
	0012 93
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	70
	
	
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) 
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	(609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) 
	
	


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0013
	0013 94
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород 
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0134
	0134 95
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001368

	
	
	
	емкость 2 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	6134
	6134 96
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6145
	6145 97
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(034) Скважина
	0015
	0015 98
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	71
	
	
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0016
	0016 99
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0135
	0135
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001368

	
	
	100
	емкость 2 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	6135
	6135
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	101
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6146
	6146
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	102
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(035) Скважина
	0026
	0026
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	72
	
	103
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0027
	0027
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	104
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0133
	0133
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001368

	
	
	105
	емкость 2 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	6136
	6136
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	106
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6147
	6147
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	107
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(036) Скважина
	0030
	0030
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	80
	
	108
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0031
	0031
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	109
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0136
	0136
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001368

	
	
	110
	емкость 2 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	6137
	6137
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	111
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6148
	6148
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	112
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(037) Скважина
	0035
	0035
	ДЭС 108 кВт
	Выработка
	24
	720
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064

	84
	
	113
	
	электроэнерг
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	ии
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0036
	0036
	Емкость для д/т
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002195

	
	
	114
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0137
	0137
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0001368

	
	
	115
	емкость 2 м3
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	6138
	6138
	Насос
	Перекачка
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000526

	
	
	116
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.0001927

	
	6149
	6149
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	117
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(038) Печи
	0001
	0001
	Печь ПП-0,63
	выработка
	
	
	
	
	

	подогрева
	
	118
	
	теплоэнергии
	
	
	
	
	

	нефти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0005
	0005
	Печь ПП-0,63
	выработка
	
	
	
	
	

	
	
	119
	
	теплоэнергии
	
	
	
	
	

	
	0006
	0006
	Печь ПП-0,63
	выработка
	
	
	
	
	

	
	
	120
	
	теплоэнергии
	
	
	
	
	

	
	0010
	0010
	Печь ПП-0,63
	выработка
	
	
	
	
	

	
	
	121
	
	теплоэнергии
	
	
	
	
	

	(039)
	0138
	0138
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород 
	0333(518)
	0.0001368

	Карабулак скв
	
	122
	емкость 2 м3
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.000502

	
	6163
	6163
	ЗРА и ФС
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	123
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(040) Скважины
	6164
	6164
	Дренажная
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	18, 19, 94 и
	
	124
	емкость
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	Манифольд М-3
	
	
	подземный с
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	

	
	
	
	патрубкой ЗРА
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	

	
	6165
	6165
	Дренажная
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	125
	емкость
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	подземный с
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	

	
	
	
	патрубкой ЗРА
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	

	
	6166
	6166
	Дренажная
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	126
	емкость
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	подземный с
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	

	
	
	
	патрубкой ЗРА
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	

	
	6167
	6167
	Дренажная
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	127
	емкость
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	подземный с
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	

	
	
	
	патрубкой ЗРА
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	

	
	6168
	6168
	Камера запуска
	ЗРА и ФС
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	128
	скребка
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	(041) Устье
	0141
	0141
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород 
	0333(518)
	5.3e-8

	скважины №60
	
	129
	емкость 2 м3
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.000064055

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.000023691

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0000003094

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	9.72e-8

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.00000019448

	(042) Устье
	0142
	0142
	Дренажная
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород 
	0333(518)
	5.3e-8

	скважины №64
	
	130
	емкость 2 м3
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.000064055

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0000236912

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0000003094

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	9.724e-8

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.00000019448

	(043) Скважина
	0143
	0143
	Дренажная
	
	24
	8760
	Сероводород 
	0333(518)
	0.00007764

	66
	
	131
	емкость 2м3
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.09376324

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0346792

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0004529

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.00014234

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.00028468

	
	6169
	6169
	Камера запуска
	
	
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	132
	и приема
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	скребка
	
	
	
	
	
	

	(044) Скважина
	0144
	0144
	Дренажная
	
	24
	8760
	Сероводород 
	0333(518)
	0.00007764

	67
	
	133
	емкость 2м3
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.09376324

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416(1503*)
	0.0346792

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	


	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602(64)
	0.0004529

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.00014234

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621(349)
	0.00028468

	
	6170
	6170
	Камера запуска
	
	
	8760
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	

	
	
	134
	и приема
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	скребка
	
	
	
	
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2027 год
	3. Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГУ Спутник-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0002
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	0011
	26.5
	0.777
	2.76
	1.3087027
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.022320095
	0.005785368

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.014880063
	0.003856912

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.14880063
	0.038569123

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0410 (727*)
	Метан (727*)
	0.003720016
	0.000964228

	6003
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6004
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГУ Спутник-2
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0007
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	6008
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6009
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6158
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6014
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6017
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6029
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6033
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6034
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6038
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6039
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.0020143
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6042
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0045
	4
	0.1
	0.42
	0.0032987
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000133
	0.00103

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	1.2456

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.4607

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.00602

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.0019

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.00378

	0132
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	6046
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6047
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6052
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6056
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6057
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0058
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0059
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.00000366
	0.00000439

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.001303
	0.001564

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	0060
	4
	0.1
	0.42
	0.0032987
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000133
	0.00103

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	1.2456

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.4607

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.00602

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.0019

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.00378

	6061
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6062
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0063
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0064
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0065
	4
	0.1
	0.42
	0.0032987
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000133
	0.00103

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	1.2456

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.4607

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.00602

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.0019

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.00378

	6066
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6067
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6071
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6072
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6076
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6077
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6089
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6090
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6111
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6112
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6113
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6114
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6115
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6116
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6117
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6118
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6119
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6120
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв 16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6121
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вахтовый поселок

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0139
	2
	0.15
	15.32
	0.2707267
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.4096
	0.0188928

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.06656
	0.00307008

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.019048
	0.00084343

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.16
	0.00738


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.413333334
	0.019188

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000456
	3e-8

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.004572
	0.000210862

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.110476
	0.00506057

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0140
	2
	0.05
	0.81
	0.0015904
	15
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.00000183
	0.000002192

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000781

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГУ Спутник-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0124
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	0131
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	6126
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6128
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6156
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6157
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ГУ Спутник-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0130
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	6131
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6133
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Скважины Р6-Р11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0040
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0041
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0048
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0049
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0053
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0054
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0068
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0069
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0073
	2
	0.2
	9.38
	0.2946814
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0074
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	200
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0087
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0088
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	200
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6139
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6140
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6141
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6142
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6143
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6144
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6150
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6151
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6152
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6153
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6154
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6155
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6159
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6160
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6161
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6162
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	6163
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скважина 70
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0012
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0013
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0134
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000133
	0.0001368


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	6134
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6145
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скважина 71
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0015
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0016
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0135
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	6135
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6146
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скважина 72
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0026
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0027
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0133
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	6136
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6147
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скважина 80
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0030
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0031
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0136
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	6137
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000001668
	0.0000526

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6148
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скважина 84
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0035
	2
	0.2
	9.38
	0.1263153
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.09216
	0.064

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.014976
	0.0104

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0042858
	0.00285715

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.036
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.093
	0.065

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000103
	0.0000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0010287
	0.0007143

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0248571
	0.01714285

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0036
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.00000183
	0.000002195

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000651
	0.000782

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0137
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	6138
	3
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000001668
	0.0000526


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.002014
	0.0635

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.000745
	0.0235

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00000306
	0.0000964

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927

	6149
	3
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Печи подогрева нефти

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	4
	0.2
	6.07
	0.1906947
	
	
	
	
	

	0005
	4
	0.2
	6.07
	0.1906947
	
	
	
	
	

	0006
	4
	0.2
	6.07
	0.1906947
	
	
	
	
	

	0010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карабулак скв

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0138
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000133
	0.0001368

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.1606
	0.1652

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0594
	0.0611

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.000244
	0.000251

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Скважины 18, 19, 94 и Манифольд М-3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6164
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	
	

	6165
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	
	

	6166
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	
	

	6167
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	
	

	6168
	3
	0.1
	1.02
	0.0080111
	15
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устье скважины №60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0141
	2
	0.1
	1.02
	0.0080111
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.00001488
	5.3e-8

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.0179701
	0.000064055


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0066464
	0.000023691

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.0000868
	0.0000003094

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00002728
	9.72e-8

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00005456
	0.00000019448

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устье скважины №64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0142
	2
	0.1
	0.2
	0.0746128
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.00001488
	5.3e-8

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.0179701
	0.000064055

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.0066464
	0.0000236912

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.0000868
	0.0000003094

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.00002728
	9.724e-8

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.00005456
	0.00000019448

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скважина 66
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	2
	0.25
	0.2
	0.0746128
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.0006618
	0.00007764

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.7992338
	0.09376324

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.295604
	0.0346792

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.0038605
	0.0004529

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.0012133
	0.00014234

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.0024266
	0.00028468

	6169
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Скважина 67
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0144
	2
	0.25
	0.2
	0.0746128
	
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.0006618
	0.00007764

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	0.7992338
	0.09376324

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0416 (1503*)
	Смесь углеводородов
	0.295604
	0.0346792

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602 (64)
	Бензол (64)
	0.0038605
	0.0004529

	
	
	
	
	
	
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-
	0.0012133
	0.00014234

	
	
	
	
	
	
	
	, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0.0024266
	0.00028468

	6170
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ПГО)на 2027 год
Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год
	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	проектный
	фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Сыр-Арал сараптама"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2027 год

	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	12.9528467252
	12.9528467252
	0
	0
	0
	0
	12.9528467252

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	0.041844622
	0.041844622
	0
	0
	0
	0
	0.041844622

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.041843292
	0.041843292
	0
	0
	0
	0
	0.041843292

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.00000133
	0.00000133
	0
	0
	0
	0
	0.00000133

	
	(54)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие:
	12.9110021032
	12.9110021032
	0
	0
	0
	0
	12.9110021032

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.856678168
	0.856678168
	0
	0
	0
	0
	0.856678168

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.13827008
	0.13827008
	0
	0
	0
	0
	0.13827008

	
	(6)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.33238
	0.33238
	0
	0
	0
	0
	0.33238

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.006287508
	0.006287508
	0
	0
	0
	0
	0.006287508

	
	(518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.902757123
	0.902757123
	0
	0
	0
	0
	0.902757123

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	0.000964228
	0.000964228
	0
	0
	0
	0
	0.000964228

	0415
	Смесь углеводородов
	7.55785459
	7.55785459
	0
	0
	0
	0
	7.55785459

	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Сыр-Арал сараптама"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2027 год

	Проект НДВ м/р Карабулак на 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0416
	Смесь углеводородов
	2.795705782
	2.795705782
	0
	0
	0
	0
	2.795705782

	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	0.0365140188
	0.0365140188
	0
	0
	0
	0
	0.0365140188

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-,
	0.0115032744
	0.0115032744
	0
	0
	0
	0
	0.0115032744

	
	п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.02294394896
	0.02294394896
	0
	0
	0
	0
	0.02294394896

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.009496762
	0.009496762
	0
	0
	0
	0
	0.009496762

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	0.23964662
	0.23964662
	0
	0
	0
	0
	0.23964662

	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	

	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	
	

	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

	

	1. Источники выделения загрязняющих веществ

	на 2027 год

	КРС м/р Карабулак на 2027 г (8 скважин)

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(002) КРС
	1000
	1000 01
	УПА
	Дымовая
	8
	150
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	2.048

	
	
	
	
	труба
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304(6)
	0.3328

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0914288

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	2.08

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
	0703(54)
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325(609)
	0.0228576

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.5485712

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	
	1001
	1001 01
	ЦА
	Дымовая
	8
	200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.44544

	
	
	
	
	труба
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304(6)
	0.072384

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.04

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.9408

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	2.224

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	1002
	1002 01
	АДПМ
	Дымовая
	8
	150
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	2.048

	
	
	
	
	труба
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304(6)
	0.3328

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0914288

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	2.08

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
	0703(54)
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325(609)
	0.0228576

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.5485712

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	
	1003
	1003 01
	ДЭС
	Дымовая
	8
	200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1.024

	
	
	
	
	труба
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304(6)
	0.1664

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0457144

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.04

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
	0703(54)
	0.0000016

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325(609)
	0.0114288

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.2742856

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	
	1004
	1004 01
	САГ
	Дымовая
	8
	100
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.5504

	
	
	
	
	труба
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304(6)
	0.08944

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0342856

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.18

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
	0703(54)
	0.0000008

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325(609)
	0.0068572

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.1714284

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	
	1005
	1005 01
	Емкость для
	Дыхательный
	8
	200
	Сероводород 
	0333(518)
	0.0000142016

	
	
	
	дизтоплива
	клапан
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.005057798

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	
	1006
	1006 01
	ППУА
	Выработка
	
	48
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.001792

	
	
	
	
	теплоэнергии
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304(6)
	0.0002912

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00042

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0098784

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.023352

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	6100
	6100 01
	Сварочные
	
	8
	100
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.00556

	
	
	
	работы
	
	
	
	пересчете на железо) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.000436

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00108

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00532

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000372

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0004

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0004

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения

	Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК)


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Сыр-Арал сараптама"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2027 год

	КРС м/р Карабулак на 2027 г (8 скважин)

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	КРС
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1000
	2
	0.15
	13.9
	0.2456333
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	1.024
	2.048

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.1664
	0.3328

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.04762
	0.0914288

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.4
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	1.033333336
	2.08

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
	0.000001144
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.01143
	0.0228576

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.27619
	0.5485712

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	1001
	2
	0.15
	13.9
	0.2456333
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.61888
	0.44544

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.100568
	0.072384

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0556
	0.04

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	1.307712
	0.9408

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	3.09136
	2.224

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	1002
	2
	0.15
	13.9
	0.2456333
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	1.024
	2.048

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.1664
	0.3328

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.04762
	0.0914288

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.4
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	1.033333336
	2.08

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
	0.000001144
	0.0000032

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.01143
	0.0228576

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.27619
	0.5485712

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	1003
	2
	0.15
	13.9
	0.2456333
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.682666664
	1.024

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.110933336
	0.1664

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.031746664
	0.0457144

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.266666664
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.688888888
	1.04

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
	0.00000076
	0.0000016

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00762
	0.0114288

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.184126664
	0.2742856

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	1004
	2
	0.15
	13.9
	0.2456333
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.512711112
	0.5504

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.083315552
	0.08944

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.031111112
	0.0342856

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.171111112
	0.18

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.56
	0.6

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)
	0.000000576
	0.0000008

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.006667112
	0.0068572

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.159999776
	0.1714284

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	1005
	2
	0.15
	13.9
	0.2456333
	200
	0333 (518)
	Сероводород 
	0.000056
	0.0000142016

	
	
	
	
	
	
	
	(Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.019944
	0.005057798

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	1006
	2
	0.15
	13.9
	0.2456333
	200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.08288
	0.001792

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.013468
	0.0002912

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.01944
	0.00042

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.4572288
	0.0098784

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	1.080864
	0.023352

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	6100
	2
	
	
	
	200
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.03088
	0.00556

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения 
	0.002424
	0.000436

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.006
	0.00108

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.029552
	0.00532

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0020664
	0.000372

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.002224
	0.0004

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.002224
	0.0004

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения

	Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК)


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

	ЭРА v3.0   

	3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ПГО)

	на 2027 год

	КРС м/р Карабулак на 2027 г (8 скважин)

	

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	проектный
	фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Сыр-Арал сараптама"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2027 год

	КРС м/р Карабулак на 2027 г (8 скважин)

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	20.2185615996
	20.2185615996
	0
	0
	0
	0
	20.2185615996

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	0.3100824
	0.3100824
	0
	0
	0
	0
	0.3100824

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.00556
	0.00556
	0
	0
	0
	0
	0.00556

	
	пересчете на железо) 
	
	
	
	
	
	
	

	
	(диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.000436
	0.000436
	0
	0
	0
	0
	0.000436

	
	пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.3032776
	0.3032776
	0
	0
	0
	0
	0.3032776

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.0004
	0.0004
	0
	0
	0
	0
	0.0004

	
	растворимые - (алюминия
	
	
	
	
	
	
	

	
	фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) 
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Фториды неорганические плохо
	
	
	
	
	
	
	

	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.0000088
	0.0000088
	0
	0
	0
	0
	0.0000088

	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0004
	0.0004
	0
	0
	0
	0
	0.0004

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие:
	19.9084791996
	19.9084791996
	0
	0
	0
	0
	19.9084791996

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	6.118712
	6.118712
	0
	0
	0
	0
	6.118712

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.9941152
	0.9941152
	0
	0
	0
	0
	0.9941152

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	3.1306784
	3.1306784
	0
	0
	0
	0
	3.1306784

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.0000142016
	0.0000142016
	0
	0
	0
	0
	0.0000142016

	0337
	Углерод оксид (Окись
	8.052672
	8.052672
	0
	0
	0
	0
	8.052672

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.000372
	0.000372
	0
	0
	0
	0
	0.000372

	
	соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0640012
	0.0640012
	0
	0
	0
	0
	0.0640012

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	1.547914198
	1.547914198
	0
	0
	0
	0
	1.547914198

	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	

	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	
	

	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3 – Расчеты валовых выбросов
Печи подогрева нефти
Источник загрязнения N 0001, труба 

Источник выделения N 001, Печь ПП-0,63 В 2027 году расход газа не предусмотрен

ГУ Спутник – 1
               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0002, Дренажная емкость

Источник выделения N 0002 01, Дренажная емкость V- 8 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 665

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 571

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1913.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 620

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1913.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 12

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0 · 1 = 0

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 665 · 0.1 · 12 / 3600 = 0.2217

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (571 · 1913.5 + 620 · 1913.5) · 0.1 · 10-6 + 0 = 0.228

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.228 / 100 = 0.1652

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.2217 / 100 = 0.1606

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.228 / 100 = 0.0611

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.2217 / 100 = 0.0594

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.228 / 100 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.2217 / 100 = 0.000776

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.228 / 100 = 0.000502

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.2217 / 100 = 0.000488

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.228 / 100 = 0.000251

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.2217 / 100 = 0.000244

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.228 / 100 = 0.0001368

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.2217 / 100 = 0.000133

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000133
	0.0001368

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.1606
	0.1652

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.0594
	0.0611

	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.000244
	0.000251

	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: Карабулак

Цех: ГУ Спутник-1

Источник: 0011

Наименование: Факельная установка (при пусконаладке V6)

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

	Компонент
	[%]об.
	[%]мас.
	Молек.мас.
	Плотность

	Метан(CH4)
	44.0876
	23.0567390
	16.043
	0.7162

	Этан(C2H6)
	12.3033
	12.0600993
	30.07
	1.3424

	Пропан(C3H8)
	21.2793
	30.5887849
	44.097
	1.9686

	Бутан(C4H10)
	11.1149
	21.0599287
	58.124
	2.5948

	Пентан(C5H12)
	2.5857
	6.08157873
	72.151
	3.2210268

	Азот(N2)
	7.3924
	6.75130037
	28.016
	1.2507

	Диоксид углерода(CO2)
	0.2799
	0.40156881
	44.011
	1.9648


Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 30.67638336

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 1.3255

Показатель адиабаты K (23): 

K =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (Ki * [i]о) = 1.11706304

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

    [i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.11706304 * (15 + 273) / 30.67638336)0.5 = 296.3153168

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.005613

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.005613 / (3.141592654 * 0.32) = 0.079407706

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.005613 * 1.3255 = 7.4400315

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.000267984 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 *  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 *  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) (xi * [i]о) / ((100-0) * 30.6763834) = 74.40255175

где xi  - число атомов углерода;

    [нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: 0.957;

   величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, диоксида азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

	Код
	Примесь
	УВ г/г
	M г/с

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	0.02
	0.14880063

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.003
	0.022320095

	0410
	Метан (727*)
	0.0005
	0.003720016

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.002
	0.014880063


Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 7.4400315 * (3.67 * 0.9984000 * 74.4025517 + 0.4015688)-0.1488006-0.0037200-0.0148801 = 20.14552521

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

    Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

    Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

    Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3: 13911.8

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (30.67638336)0.5 = 0.266

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ([i]о * Ao * xi / Mo) =  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0.203512758

где Ao  - атомная масса кислорода;

    xi  - количество атомов кислорода;

    Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о +  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 +  EQ \o\ac(\s\do12(i = 1);(;\s\up12( N)) ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0.203512758) = 15.72524011

где x - число атомов углерода;

    y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 15.72524011 = 16.72524011

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10): 
Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 15 + (13911.8 * (1-0.266) * 0.9984) / (16.72524011 * 0.4) = 1538.882933

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10): 
Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 15 + (13911.8 * (1-0.266) * 0.9984) / (16.72524011 * 0.39) = 1577.956854

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14): 
V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.005613 * 16.72524011 * (273 + 1577.956854) / 273 = 0.636503875

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.3 = 4.5

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 4.5 + 22 = 26.5

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 4.5 + 0.49 * 0.3 = 0.777

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 0.636503875 / 0.7772 = 1.338944992

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 * ( * Mi
где ( - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 72;

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	0.14880063
	0.038569123

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.022320095
	0.005785368

	0410
	Метан (727*)
	0.003720016
	0.000964228

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.014880063
	0.003856912


Источник загрязнения N 6003, Сепаратор Арго
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi - величина утечки потока i-го вида через одно уплотнение,
кг/час
	ni -число неподвижных уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность, в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	10
	0.365
	0.94
	0.012
	0.39

	Фланцы
	0.00038
	20
	0.05
	0.94
	0.00009
	0.003

	Итого:
	0.01209
	0.393


Источник загрязнения N 6004, Манифольд-1
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi - величина утечки потока i-го вида через одно уплотнение, кг/час
	ni -число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность, в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.34

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.00008
	0.003

	Итого:
	0.01108
	0.343


ГУ Спутник-2
РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0007, Дренажная емкость

Источник выделения N 0007 01, Дренажная емкость V- 8 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 665

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 571

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1913.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 620

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1913.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 12

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0 · 1 = 0

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 665 · 0.1 · 12 / 3600 = 0.2217

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (571 · 1913.5 + 620 · 1913.5) · 0.1 · 10-6 + 0 = 0.228

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.228 / 100 = 0.1652

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.2217 / 100 = 0.1606

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.228 / 100 = 0.0611

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.2217 / 100 = 0.0594

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.228 / 100 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.2217 / 100 = 0.000776

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.228 / 100 = 0.000502

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.2217 / 100 = 0.000488

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.228 / 100 = 0.000251

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.2217 / 100 = 0.000244

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.228 / 100 = 0.0001368

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.2217 / 100 = 0.000133
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000133
	0.0001368

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.1606
	0.1652

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.0594
	0.0611

	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.000244
	0.000251

	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502


Источник загрязнения N 6008, Сепаратор Арго
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi - величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni -число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	10
	0.365
	0.94
	0.012
	0.39

	Фланцы
	0.00038
	20
	0.05
	0.94
	0.00009
	0.003

	Итого:
	0.01209
	0.393


Источник загрязнения N 6009, Манифольд-2
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi - величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni -число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.34

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.00008
	0.003

	Итого:
	0.01108
	0.343


Источник загрязнения N 6158, Сепаратор
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорнорегулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где gi – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;

χi – доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента i
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Карабулак скважины
РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6014, Насос

Источник выделения N 6014 01, Насос

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Наименование оборудования: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1

GNV = 3

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.01

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q · N1 / 3.6 = 0.01 · 1 / 3.6 = 0.00278

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N · _T_) / 1000 = (0.01 · 1 · 8760) / 1000 = 0.0876

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00278 / 100 = 0.002014

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0876 / 100 = 0.0635

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00278 / 100 = 0.000745

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0876 / 100 = 0.0235

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00278 / 100 = 0.00000973

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0876 / 100 = 0.0003066

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00278 / 100 = 0.00000612

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0876 / 100 = 0.0001927

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00278 / 100 = 0.00000306

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0876 / 100 = 0.0000964

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00278 / 100 = 0.000001668

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0876 / 100 = 0.0000526

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000001668
	0.0000526

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.002014
	0.0635

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.000745
	0.0235

	0602
	Бензол (64)
	0.00000973
	0.0003066

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.00000306
	0.0000964

	0621
	Метилбензол (349)
	0.00000612
	0.0001927


Выбросы от источников 6017, 6029, 6034, 6039, 6042, 6046, 6056, 6061, 6066, 6071, 6076, 6089, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6159, 6160 аналогичны выбросам от источника 6014
Источники загрязнения N 6033, ЗРА и ФС скв.53
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность, в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6038, ЗРА и ФС скв.54
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность, в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0045, Дыхательный клапан

Источник выделения N 0045 01, Резервуар для нефти 50 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 665

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 571

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 14433
Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 620

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 14433
Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 12

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0 · 1 = 0

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 665 · 0.1 · 12 / 3600 = 0.2217

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (571 · 14433 + 620 · 14433) · 0.1 · 10-6 + 0 = 1.719
Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 1.719 / 100 = 1.2456
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.2217 / 100 = 0.1606

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 1.719 / 100 = 0.4607
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.2217 / 100 = 0.0594

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 1.719 / 100 = 0.00602
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.2217 / 100 = 0.000776

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 1.719 / 100 = 0.00378
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.2217 / 100 = 0.000488

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 1.719 / 100 = 0.0019
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.2217 / 100 = 0.000244

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 1.719 / 100 = 0.00103
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.2217 / 100 = 0.000133

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000133
	0.00103

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.1606
	1.2456

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.0594
	0.4607

	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	0.00602

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.000244
	0.0019

	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.00378


Выбросы от источников 0060, 0065 аналогичны выбросам от источника 0045
РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0132, Дренажная емкость

Источник выделения N 0132 01, Дренажная емкость 2 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 665

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 571

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1913.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 620

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1913.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 12

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0 · 1 = 0

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 665 · 0.1 · 12 / 3600 = 0.2217

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (571 · 1913.5 + 620 · 1913.5) · 0.1 · 10-6 + 0 = 0.228

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.228 / 100 = 0.1652

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.2217 / 100 = 0.1606

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.228 / 100 = 0.0611

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.2217 / 100 = 0.0594

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.228 / 100 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.2217 / 100 = 0.000776

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.228 / 100 = 0.000502

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.2217 / 100 = 0.000488

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.228 / 100 = 0.000251

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.2217 / 100 = 0.000244

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.228 / 100 = 0.0001368

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.2217 / 100 = 0.000133

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000133
	0.0001368

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.1606
	0.1652

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.0594
	0.0611

	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.000244
	0.000251

	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502


Источники загрязнения N 6047, ЗРА и ФС скв.37
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность, в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6052, ЗРА и ФС скв.46
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнени е, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6057, ЗРА и ФС скв.49
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнени е, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 0058 ДЭС 108 кВт
Источник выделения N 001,ДЭС 108 кВт

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 108

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 64.3

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 64.3 * 108 = 0.060555168    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.060555168 / 0.479396783 = 0.126315341    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 108 / 3600 = 0.093

Wi = qмi * Bгод = 13 * 5 / 1000 = 0.065

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 108 / 3600) * 0.8 = 0.09216

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 5 / 1000) * 0.8 = 0.064

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 108 / 3600 = 0.0248571

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 5 / 1000 = 0.01714285

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 108 / 3600 = 0.0042858

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 5 / 1000 = 0.00285715

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 108 / 3600 = 0.036

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 5 / 1000 = 0.025

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 108 / 3600 = 0.0010287

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 5 / 1000 = 0.0007143

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 108 / 3600 = 0.000000103

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 5 / 1000 = 0.0000001

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 108 / 3600) * 0.13 = 0.014976

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 5 / 1000) * 0.13 = 0.0104

Итого выбросы по веществам:

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.09216
	0.064
	0
	0.09216
	0.064

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.014976
	0.0104
	0
	0.014976
	0.0104

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0042858
	0.00285715
	0
	0.0042858
	0.00285715

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.036
	0.025
	0
	0.036
	0.025

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.093
	0.065
	0
	0.093
	0.065

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000103
	0.0000001
	0
	0.000000103
	0.0000001

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0010287
	0.0007143
	0
	0.0010287
	0.0007143

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.0248571
	0.01714285
	0
	0.0248571
	0.01714285


Выбросы от источников 0063 аналогичны выбросам от источника 0058
Источник загрязнения N 0059, Дыхательный клапан

Источник выделения N 0059 01, Емкость для д/т

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 6

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 6 / 3600 = 0.000653

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 2.5 + 3.15 · 2.5) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000784

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000784 / 100 = 0.000782

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000653 / 100 = 0.000651

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000784 / 100 = 0.000002195

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000653 / 100 = 0.00000183

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.00000366
	0.00000439

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.001303
	0.001564


Выбросы от источников 0064 аналогичны выбросам от источника 0059
Источники загрязнения N 6062, ЗРА и ФС скв. 57
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6067, ЗРА и ФС скв. 42
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно
	ni –число неподвижны х уплотнений
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	
	уплотнение, кг/час
	на потоке i- го вида, шт.
	герметичность, в долях единицы
	в долях единицы
	
	

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6072, ЗРА и ФС скв.69
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность, в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6077, ЗРА и ФС скв.62
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнени е, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6090, ЗРА и ФС скв.36
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнени е, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6111, ЗРА и ФС скв.7
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнени е, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6112, ЗРА и ФС скв.12
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнени е, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6113, ЗРА и ФС скв.14
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнени е, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6114, ЗРА и ФС скв.15
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока
	ni –число неподвижны
	χi –доля уплотнений на
	Сi- массовая концентраци
	Максимальн о-разовый
	Валовый выброс,

	
	i-го вида через одно уплотнение, кг/час
	х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	я вредного компонента в долях единицы
	выброс, г/с
	т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6115, ЗРА и ФС скв.23
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6116, ЗРА и ФС скв.25
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6117, ЗРА и ФС скв.29
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида через одно уплотнени е, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6118, ЗРА и ФС скв.6
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6119, ЗРА и ФС скв.8
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6120, ЗРА и ФС скв.9
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источники загрязнения N 6121, ЗРА и ФС скв.16
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен
	gi – величина
	ni –число
	χi –доля
	Сi- массовая
	Максимальн
	Валовый

	о-вание
	утечки потока
	неподвижны
	уплотнений на
	концентраци
	о-разовый
	выброс,

	
	i-го вида
	х
	потоке i-го вида,
	я вредного
	выброс,
	т/год

	
	через одно
	уплотнений
	потеряв-ших
	компонента
	г/с
	

	
	уплотнение,
	на потоке i-
	герметичность,
	в долях
	
	

	
	кг/час
	го вида, шт.
	в долях
	единицы
	
	

	
	
	
	единицы
	
	
	

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0124, Дренажная емкость

Источник выделения N 0124 01, Дренажная емкость V- 8 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 665

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 571

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1913.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 620

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1913.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 12

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0 · 1 = 0

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 665 · 0.1 · 12 / 3600 = 0.2217

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (571 · 1913.5 + 620 · 1913.5) · 0.1 · 10-6 + 0 = 0.228

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.228 / 100 = 0.1652

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.2217 / 100 = 0.1606

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.228 / 100 = 0.0611

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.2217 / 100 = 0.0594

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.228 / 100 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.2217 / 100 = 0.000776

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.228 / 100 = 0.000502

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.2217 / 100 = 0.000488

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.228 / 100 = 0.000251

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.2217 / 100 = 0.000244

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.228 / 100 = 0.0001368

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.2217 / 100 = 0.000133

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000133
	0.0001368

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.1606
	0.1652

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.0594
	0.0611

	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.000244
	0.000251

	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502


Выбросы от источников 0130 аналогичны выбросам от источника 0124
Источник загрязнения N 6126, Сепаратор Арго
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi - величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni -число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	10
	0.365
	0.94
	0.012
	0.39

	Фланцы
	0.00038
	20
	0.05
	0.94
	0.00009
	0.003

	Итого:
	0.01209
	0.393


Источники загрязнения N 6128, ЗРА и ФС
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимено вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовы й выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источник загрязнения N 6131, Сепаратор Арго
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимен о-вание
	gi - величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni -число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовый выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	10
	0.365
	0.94
	0.012
	0.39

	Фланцы
	0.00038
	20
	0.05
	0.94
	0.00009
	0.003

	Итого:
	0.01209
	0.393


Источники загрязнения N 6133, ЗРА и ФС
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента  i-го вида в потоке в долях единицы
	Наимено вание
	gi – величина утечки потока i-го вида
через одно уплотнение, кг/час
	ni –число неподвижны х уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв-ших герметичность,
в долях единицы
	Сi- массовая концентраци я вредного компонента в долях единицы
	Максимальн о-разовый выброс,
г/с
	Валовы й выброс, т/год

	Смесь углеводородов С1-С5

	ЗРА
	0.013
	9
	0.365
	0.94
	0.011
	0.323

	Фланцы
	0.00038
	18
	0.05
	0.94
	0.000089
	0.0028

	Итого:
	0.011089
	0.3258


Источник загрязнения N 0012, труба Источник выделения N 001,ДЭС 108 кВт
Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 108

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 64.3

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 64.3 * 108 = 0.060555168    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.060555168 / 0.479396783 = 0.126315341    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 108 / 3600 = 0.093

Wi = qмi * Bгод = 13 * 5 / 1000 = 0.065

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 108 / 3600) * 0.8 = 0.09216

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 5 / 1000) * 0.8 = 0.064

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 108 / 3600 = 0.0248571

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 5 / 1000 = 0.01714285

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 108 / 3600 = 0.0042858

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 5 / 1000 = 0.00285715

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 108 / 3600 = 0.036

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 5 / 1000 = 0.025

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 108 / 3600 = 0.0010287

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 5 / 1000 = 0.0007143

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 108 / 3600 = 0.000000103

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 5 / 1000 = 0.0000001

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 108 / 3600) * 0.13 = 0.014976

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 5 / 1000) * 0.13 = 0.0104

Итого выбросы по веществам:

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.09216
	0.064
	0
	0.09216
	0.064

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.014976
	0.0104
	0
	0.014976
	0.0104

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0042858
	0.00285715
	0
	0.0042858
	0.00285715

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.036
	0.025
	0
	0.036
	0.025

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.093
	0.065
	0
	0.093
	0.065

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000103
	0.0000001
	0
	0.000000103
	0.0000001

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0010287
	0.0007143
	0
	0.0010287
	0.0007143

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.0248571
	0.01714285
	0
	0.0248571
	0.01714285


Выбросы от источников 0015, 0026, 0030, 0035 аналогичны выбросам от источника 0012
Источник загрязнения N 0040

Источник выделения N 001,ДЭС 108 кВт

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 108

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 64.3

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 64.3 * 108 = 0.060555168    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.060555168 / 0.479396783 = 0.126315341    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 108 / 3600 = 0.093

Wi = qмi * Bгод = 13 * 5 / 1000 = 0.065

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 108 / 3600) * 0.8 = 0.09216

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 5 / 1000) * 0.8 = 0.064

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 108 / 3600 = 0.0248571

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 5 / 1000 = 0.01714285

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 108 / 3600 = 0.0042858

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 5 / 1000 = 0.00285715

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 108 / 3600 = 0.036

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 5 / 1000 = 0.025

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 108 / 3600 = 0.0010287

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 5 / 1000 = 0.0007143

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 108 / 3600 = 0.000000103

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 5 / 1000 = 0.0000001

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 108 / 3600) * 0.13 = 0.014976

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 5 / 1000) * 0.13 = 0.0104

Итого выбросы по веществам:

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.09216
	0.064
	0
	0.09216
	0.064

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.014976
	0.0104
	0
	0.014976
	0.0104

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0042858
	0.00285715
	0
	0.0042858
	0.00285715

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.036
	0.025
	0
	0.036
	0.025

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.093
	0.065
	0
	0.093
	0.065

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000103
	0.0000001
	0
	0.000000103
	0.0000001

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0010287
	0.0007143
	0
	0.0010287
	0.0007143

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.0248571
	0.01714285
	0
	0.0248571
	0.01714285


Выбросы от источников 0048, 0053, 0068, 0073, 0087 аналогичны выбросам от источника 0040

Источник загрязнения N 0013

Источник выделения N 0013 01, Емкость для д/т

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 6

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 6 / 3600 = 0.000653

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 2.5 + 3.15 · 2.5) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000784

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000784 / 100 = 0.000782

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000653 / 100 = 0.000651

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000784 / 100 = 0.000002195

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000653 / 100 = 0.00000183

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.00000366
	0.00000439

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.001303
	0.001564


Выбросы от источников 0016, 0027, 0031, 0036 аналогичны выбросам от источника 0013
Источник загрязнения N 0041

Источник выделения N 0041 01, Емкость для д/т

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 6

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 6 / 3600 = 0.000653

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 2.5 + 3.15 · 2.5) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000784

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000784 / 100 = 0.000782

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000653 / 100 = 0.000651

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000784 / 100 = 0.000002195

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000653 / 100 = 0.00000183

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.00000366
	0.00000439

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.001303
	0.001564


Выбросы от источников 0049, 0054, 0069, 0074, 0088 аналогичны выбросам от источника 0041
Источники загрязнения N 6145, ЗРА и ФС скв
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно- регулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6
где  gi  – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;
χi – доля уплотнений на  потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы;
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0131, Дренажная емкость

Источник выделения N 0131 01, Дренажная емкость 2 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 665

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 571

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1913.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 620

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1913.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 12

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0 · 1 = 0

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 665 · 0.1 · 12 / 3600 = 0.2217

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (571 · 1913.5 + 620 · 1913.5) · 0.1 · 10-6 + 0 = 0.228

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.228 / 100 = 0.1652

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.2217 / 100 = 0.1606

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.228 / 100 = 0.0611

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.2217 / 100 = 0.0594

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.228 / 100 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.2217 / 100 = 0.000776

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.228 / 100 = 0.000502

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.2217 / 100 = 0.000488

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.228 / 100 = 0.000251

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.2217 / 100 = 0.000244

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.228 / 100 = 0.0001368

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.2217 / 100 = 0.000133

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000133
	0.0001368

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.1606
	0.1652

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.0594
	0.0611

	0602
	Бензол (64)
	0.000776
	0.000798

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.000244
	0.000251

	0621
	Метилбензол (349)
	0.000488
	0.000502


Выбросы от источников 0133-0138 аналогичны выбросам от источника 0131
Источник загрязнения N 6156, Манифольд
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорнорегулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где gi – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;

χi – доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента i

[image: image5.jpg]Haumen | gi - Benmm4uHa ni -4uciIo Xi —moIst Ci- maccoBast | MakcumaneH | BanoBsrit
0-BaHHE | yTEUKU NOTOKA | HENOABIDKHBI | YIUIOTHEHHi Ha KOHIICHTPAIH | 0-Pa30BbIH BBIOpOC,
i-ro BUJa 4epe3 | X IIOTOKE i-TO BUJA, | S BPEIAHOTO BBIOpOC, T/TOx
OJIHO YIUIOTHEHUH | HOTEPSIB-IINX KOMIIOHEHTa | T/c
YIUIOTHEHHE, Ha IIOTOKE i- | TepMETHYHOCTS, B | B JOIIX
Kr/4ac TO BUJA, IIT. | JIOJNSIX €AUHUIB! | eJHHHUIIEI
Cwmecs yrieBogoponoB C1-C5
3PA 0.013 0.365 0.94 0.011 0.34
Omanns! | 0.00038 18 0.05 0.94 0.00008 0.003
Hroro: 0.01108 0.343





Источник загрязнения N 6157, Сепаратор
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорнорегулирующей арматуры.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле:
М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где gi – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно- регулирующей арматуры, кг/час;
ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;

χi – доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; Сi – массовая концентрация вредного компонента i
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Omanns! | 0.00038 20 0.05 0.94 0.00009 0.003
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Источник загрязнения N 6163, ЗРА и ФС 
Источник выделения N 001, ЗРА и ФС 
Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры. 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через наплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле: М = Σ Пi = (Σ gi * ni * χi * Сi) / 3,6 
где gi – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно-регулирующей арматуры, кг/час; 

ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.; 

χi – доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях ед.; 

Сi – массовая концентрация вредного компонента i-го вида в потоке в долях ед.;
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0139

Источник выделения N 001,Дизельная электростанция 300 кВА

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.738

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 240

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 62

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 62 * 240 = 0.1297536    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.1297536 / 0.479396783 = 0.270660139    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 240 / 3600 = 0.206666667

Wi = qмi * Bгод = 13 * 0.738 / 1000 = 0.009594

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 240 / 3600) * 0.8 = 0.2048

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 0.738 / 1000) * 0.8 = 0.0094464

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 240 / 3600 = 0.055238

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 0.738 / 1000 = 0.002530285

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 240 / 3600 = 0.009524

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 0.738 / 1000 = 0.000421715

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 240 / 3600 = 0.08

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 0.738 / 1000 = 0.00369

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 240 / 3600 = 0.002286

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 0.738 / 1000 = 0.000105431

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 240 / 3600 = 0.000000228

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.738 / 1000 = 0.000000015

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 240 / 3600) * 0.13 = 0.03328

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 0.738 / 1000) * 0.13 = 0.00153504

Итого выбросы по веществам:

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2048
	0.0094464
	0
	0.2048
	0.0094464

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.03328
	0.00153504
	0
	0.03328
	0.00153504

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.009524
	0.000421715
	0
	0.009524
	0.000421715

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.08
	0.00369
	0
	0.08
	0.00369

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.206666667
	0.009594
	0
	0.206666667
	0.009594

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000228
	0.000000015
	0
	0.000000228
	0.000000015

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.002286
	0.000105431
	0
	0.002286
	0.000105431

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.055238
	0.002530285
	0
	0.055238
	0.002530285


Источник загрязнения N 0139

Источник выделения N 001,Дизельная электростанция 300 кВА

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.738

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 240

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 62

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 62 * 240 = 0.1297536    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.1297536 / 0.479396783 = 0.270660139    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 240 / 3600 = 0.206666667

Wi = qмi * Bгод = 13 * 0.738 / 1000 = 0.009594

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 240 / 3600) * 0.8 = 0.2048

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 0.738 / 1000) * 0.8 = 0.0094464

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 240 / 3600 = 0.055238

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 0.738 / 1000 = 0.002530285

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 240 / 3600 = 0.009524

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 0.738 / 1000 = 0.000421715

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 240 / 3600 = 0.08

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 0.738 / 1000 = 0.00369

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 240 / 3600 = 0.002286

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 0.738 / 1000 = 0.000105431

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 240 / 3600 = 0.000000228

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 0.738 / 1000 = 0.000000015

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 240 / 3600) * 0.13 = 0.03328

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 0.738 / 1000) * 0.13 = 0.00153504

Итого выбросы по веществам:

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2048
	0.0094464
	0
	0.2048
	0.0094464

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.03328
	0.00153504
	0
	0.03328
	0.00153504

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.009524
	0.000421715
	0
	0.009524
	0.000421715

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.08
	0.00369
	0
	0.08
	0.00369

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.206666667
	0.009594
	0
	0.206666667
	0.009594

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000228
	0.000000015
	0
	0.000000228
	0.000000015

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.002286
	0.000105431
	0
	0.002286
	0.000105431

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.055238
	0.002530285
	0
	0.055238
	0.002530285


Источник загрязнения N 0140

Источник выделения N 0140 01, Резервуар для д/т 1 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 0.2

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 0.2

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 6

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 1

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 6 / 3600 = 0.000653

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 0.2 + 3.15 · 0.2) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000783

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000783 / 100 = 0.000781

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000653 / 100 = 0.000651

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000783 / 100 = 0.000002192

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000653 / 100 = 0.00000183

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.00000183
	0.000002192

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.000651
	0.000781


Источник загрязнения N 6164, Дренажная ёмкость V=2.0м3 на скв №65  

Источник выделения N 001, ЗРА и ФС 
Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005                                              Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов 

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть 

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 8 

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.39

KTMIN = 0.39

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 34

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.81

KTMAX = 0.81

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный 

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2 

Количество резервуаров данного типа, NR = 1 

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

 Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1 

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1 

Коэффициент , KPSR = 0.1 

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 1.2752

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.797

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 1.2752 / (0.797 · 2) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3 

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 72

, P = 72

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 70

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 70 + 45 = 87 Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 72 · 87 · (0.81 · 1 + 0.39) · 0.1 · 2.5 · 1.2752 / (107 · 0.797) = 0.0000884

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 72 · 87 · 0.81 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.0248

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0000884 / 100 = 0.000064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0248 / 100 = 0.01797

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0000884 / 100 = 0.0000237

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0248 / 100 =  0.00665

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0000884 / 100 = 0.0000003094

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0248 / 100 = 0.0000868

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0000884 / 100 = 0.0000001945

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0248 / 100 =

0.0000546

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0000884 / 100 = 0.0000000972

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0248 / 100 =

0.0000273

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.0179700
	0.0000640

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10(1503*)
	0.0066500
	0.0000237

	0602
	Бензол (64)
	0.0000868
	0.0000003094

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-

изомеров) (203)
	0.0000273
	0.0000000972

	0621
	Метилбензол (349)
	0.0000546
	0.0000001945


Источник загрязнения N 6165, Дренажная ёмкость V=2.0м3 на скв №19  

Источник выделения N 001, ЗРА и ФС

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов 

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть 

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 8 

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.39

KTMIN = 0.39

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 34

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.81

KTMAX = 0.81

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный 

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2 

Количество резервуаров данного типа, NR = 1 

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

 Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1 

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1 

Коэффициент , KPSR = 0.1 

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 1.2752

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.797

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 1.2752 / (0.797 · 2) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3 

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 72

, P = 72

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 70

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 70 + 45 = 87 Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 72 · 87 · (0.81 · 1 + 0.39) · 0.1 · 2.5 · 1.2752 / (107 · 0.797) = 0.0000884

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 72 · 87 · 0.81 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.0248

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0000884 / 100 = 0.000064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0248 / 100 =0.01797

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0000884 / 100 = 0.0000237

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0248 / 100 = 0.00665

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0000884 / 100 = 0.0000003094

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0248 / 100 =0.0000868

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0000884 / 100 = 0.0000001945

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0248 / 100 = 0.0000546

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0000884 / 100 = 0.0000000972

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0248 / 100 =0.0000273

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.0179700
	0.0000640

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10(1503*)
	0.0066500
	0.0000237

	0602
	Бензол (64)
	0.0000868
	0.0000003094

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-

изомеров) (203)
	0.0000273
	0.0000000972

	0621
	Метилбензол (349)
	0.0000546
	0.0000001945


Источник загрязнения N 6166, Дренажная ёмкость V=2.0м3 на скв №94  

Источник выделения N 001, ЗРА и ФС

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов 

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть 

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 8 

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.39

KTMIN = 0.39

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 34

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.81

KTMAX = 0.81

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный 

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2 

Количество резервуаров данного типа, NR = 1 

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

 Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1 

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1 

Коэффициент , KPSR = 0.1 

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 1.2752

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.797

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 1.2752 / (0.797 · 2) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3 

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 72

, P = 72

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 70

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 70 + 45 = 87 Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 72 · 87 · (0.81 · 1 + 0.39) · 0.1 · 2.5 · 1.2752 / (107 · 0.797) = 0.0000884

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 72 · 87 · 0.81 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.0248

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0000884 / 100 = 0.000064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0248 / 100 =0.01797

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0000884 / 100 = 0.0000237

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0248 / 100 = 0.00665

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0000884 / 100 = 0.0000003094

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0248 / 100 =0.0000868

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0000884 / 100 = 0.0000001945

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0248 / 100 =0.0000546

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0000884 / 100 = 0.0000000972

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0248 / 100 = 0.0000273

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.0179700
	0.0000640

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10(1503*)
	0.0066500
	0.0000237

	0602
	Бензол (64)
	0.0000868
	0.0000003094

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-

изомеров) (203)
	0.0000273
	0.0000000972

	0621
	Метилбензол (349)
	0.0000546
	0.0000001945


Источник загрязнения N 6167, Дренажная ёмкость V=2.0м3 на площадке М3  

Источник выделения N 001, ЗРА и ФС
Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов 

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть 

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 8 

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.39

KTMIN = 0.39

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 34

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.81

KTMAX = 0.81

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный 

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2 

Количество резервуаров данного типа, NR = 1 

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

 Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1 

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1 

Коэффициент , KPSR = 0.1 

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 1.2752

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.797

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 1.2752 / (0.797 · 2) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3 

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 72

, P = 72

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 70

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 70 + 45 = 87 Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 72 · 87 · (0.81 · 1 + 0.39) · 0.1 · 2.5 · 1.2752 / (107 · 0.797) = 0.0000884

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 72 · 87 · 0.81 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.0248

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0000884 / 100 = 0.000064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0248 / 100 = 0.01797

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0000884 / 100 = 0.0000237

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0248 / 100 =  0.00665

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0000884 / 100 = 0.0000003094

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0248 / 100 = 0.0000868

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0000884 / 100 = 0.0000001945

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0248 / 100 = 0.0000546

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0000884 / 100 = 0.0000000972

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0248 / 100 = 0.0000273

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.0179700
	0.0000640

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10(1503*)
	0.0066500
	0.0000237

	0602
	Бензол (64)
	0.0000868
	0.0000003094

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-

изомеров) (203)
	0.0000273
	0.0000000972

	0621
	Метилбензол (349)
	0.0000546
	0.0000001945


Источник загрязнения N 6168,  Камера приёма скребка 4”x 3”

Источник выделения N 001, ЗРА и ФС

Вредные вещества поступают в атмосферный воздух через неплотности фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через наплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен по следующей формуле: М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где gi – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно-регулирующей арматуры, кг/час;

ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;

χi – доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях ед.; 

Сi – массовая концентрация вредного компонента i-го вида в потоке в долях ед.;

	Наименование 
	gi –  величина утечки потока i-го вида через одно уплотнение,  кг/час
	ni –число неподвижны х          уплотнений на потоке i- го вида, шт.
	χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших  герметичность, в долях единицы
	Сi- массовая концентрация  вредного компонента в долях единицы
	Максимально – разовый выброс,  

г/с
	Валовый выброс, т/год

	0415 Смесь углеводородов  С1-С5

	ЗРА
	0.013
	3
	0.365
	0.94
	0.004
	0.1173

	Фланцы 
	0.0004
	6
	0.05
	0.94
	0.00006
	0.001

	Итого:
	0.00406
	0.1183

	После герметизации на 100%


	0
	0


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 0141

Источник выделения: 0141 01, Дренажная ёмкость V = 2,0м3

Список литературы:

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 8

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.39

KTMIN = 0.39

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 34

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.81

KTMAX = 0.81

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 1.2752

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.797

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 1.2752 / (0.797 · 2) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 72

, P = 72

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 70

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 70 + 45 = 87

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 72 · 87 · (0.81 · 1 + 0.39) · 0.1 · 2.5 · 1.2752 / (107 · 0.797) = 0.0000884

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 72 · 87 · 0.81 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.0248

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0000884 / 100 = 0.00006405464

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0248 / 100 = 0.01797008

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0000884 / 100 = 0.0000236912

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0248 / 100 = 0.0066464

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0000884 / 100 = 0.0000003094

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0248 / 100 = 0.0000868

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0000884 / 100 = 0.00000019448

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0248 / 100 = 0.00005456

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0000884 / 100 = 0.00000009724

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0248 / 100 = 0.00002728

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0000884 / 100 = 0.00000005304

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0248 / 100 = 0.00001488

Итоговая таблица выбросов

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.00001488
	5.304e-8

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.01797008
	0.00006405464

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.0066464
	0.0000236912

	0602
	Бензол (64)
	0.0000868
	0.0000003094

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.00002728
	9.724e-8

	0621
	Метилбензол (349)
	0.00005456
	0.00000019448


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 0142

Источник выделения: 0142 01, Дренажная ёмкость V = 2,0м3

Список литературы:

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет по п. 4

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 8

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.39

KTMIN = 0.39

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 34

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.81

KTMAX = 0.81

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год, B = 1.2752

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.797

Годовая оборачиваемость резервуара (4.1.13), NN = B / (RO · V) = 1.2752 / (0.797 · 2) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 72

, P = 72

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 70

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 70 + 45 = 87

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (4.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 72 · 87 · (0.81 · 1 + 0.39) · 0.1 · 2.5 · 1.2752 / (107 · 0.797) = 0.0000884

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (4.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 72 · 87 · 0.81 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.0248

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0000884 / 100 = 0.00006405464

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0248 / 100 = 0.01797008

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0000884 / 100 = 0.0000236912

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0248 / 100 = 0.0066464

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0000884 / 100 = 0.0000003094

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0248 / 100 = 0.0000868

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0000884 / 100 = 0.00000019448

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0248 / 100 = 0.00005456

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0000884 / 100 = 0.00000009724

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0248 / 100 = 0.00002728

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0000884 / 100 = 0.00000005304

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0248 / 100 = 0.00001488

Итоговая таблица выбросов

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.00001488
	5.304e-8

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.01797008
	0.00006405464

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.0066464
	0.0000236912

	0602
	Бензол (64)
	0.0000868
	0.0000003094

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.00002728
	9.724e-8

	0621
	Метилбензол (349)
	0.00005456
	0.00000019448


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник выделения:, Площадка для запуска скребка ( Не нормируется)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура 

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.013

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.013 · 1 = 0.004745

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.004745 / 3.6 = 0.001318

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001318 · 94 / 100 = 0.00123892

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00123892· 8760 · 3600 / 106 = 0.039071

Наименование оборудования: Фланцевые соединения 

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.00038

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.00038 · 2 = 0.000038

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000038 / 3.6 = 0.00001056

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 94

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00001056 · 94 / 100 = 0.00000993

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000993 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0003132

Сводная таблица расчетов:

	Оборудов.


	Общее кол-

во, шт.
	Время ра-

боты, ч/г

	Запорно-регулирующая арматура 
	1
	8760

	Фланцевые соединения 
	2
	8760


Итоговая таблица:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.001248852
	0.03993842


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник выделения:, Площадка для запуска скребка ( Не нормируется)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура 

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.013

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.013 · 1 = 0.004745

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.004745 / 3.6 = 0.001318

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001318 · 94 / 100 = 0.00123892

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00123892· 8760 · 3600 / 106 = 0.039071

Наименование оборудования: Фланцевые соединения 

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.00038

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.00038 · 2 = 0.000038

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000038 / 3.6 = 0.00001056

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 94

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00001056 · 94 / 100 = 0.00000993

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000993 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0003132

Сводная таблица расчетов:

	Оборудов.


	Общее кол-

во, шт.
	Время ра-

боты, ч/г

	Запорно-регулирующая арматура 
	1
	8760

	Фланцевые соединения 
	2
	8760


Итоговая таблица:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.001248852
	0.03993842


Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту « Обустройство добывающих скважин № 66, 67 на месторождении Карабулак. Улытауский район области Улытау » период эксплуатации

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 0143

Источник выделения: 0143 02, Дренажная емкость 2м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 45

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.01

KTMIN = 1.01

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 500

Плотность смеси, т/м3, RO = 1

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 500 / (1 · 2) = 250

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 450

, P = 450

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 40

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 40 + 45 = 69

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 450 · 69 · (1.09 · 1 + 1.01) · 0.1 · 1.35 · 500 / (107 · 1) = 0.1294

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 450 · 69 · 1.09 · 0.1 · 1 · 20) / 104 = 1.103

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1294 / 100 = 0.09376324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.103 / 100 = 0.7992338

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1294 / 100 = 0.0346792

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.103 / 100 = 0.295604

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1294 / 100 = 0.0004529

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.103 / 100 = 0.0038605

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1294 / 100 = 0.00028468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.103 / 100 = 0.0024266

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1294 / 100 = 0.00014234

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.103 / 100 = 0.0012133

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1294 / 100 = 0.00007764

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.103 / 100 = 0.0006618

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.0006618
	0.00007764

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.7992338
	0.09376324

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.295604
	0.0346792

	0602
	Бензол (64)
	0.0038605
	0.0004529

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0012133
	0.00014234

	0621
	Метилбензол (349)
	0.0024266
	0.00028468


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 0144

Источник выделения: 0144 02, Дренажная емкость 2м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 45

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.01

KTMIN = 1.01

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 500

Плотность смеси, т/м3, RO = 1

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 500 / (1 · 2) = 250

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 450

, P = 450

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 40

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 40 + 45 = 69

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 450 · 69 · (1.09 · 1 + 1.01) · 0.1 · 1.35 · 500 / (107 · 1) = 0.1294

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 450 · 69 · 1.09 · 0.1 · 1 · 20) / 104 = 1.103

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1294 / 100 = 0.09376324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.103 / 100 = 0.7992338

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1294 / 100 = 0.0346792

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.103 / 100 = 0.295604

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1294 / 100 = 0.0004529

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.103 / 100 = 0.0038605

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1294 / 100 = 0.00028468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.103 / 100 = 0.0024266

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1294 / 100 = 0.00014234

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.103 / 100 = 0.0012133

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1294 / 100 = 0.00007764

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.103 / 100 = 0.0006618

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.0006618
	0.00007764

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.7992338
	0.09376324

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.295604
	0.0346792

	0602
	Бензол (64)
	0.0038605
	0.0004529

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0012133
	0.00014234

	0621
	Метилбензол (349)
	0.0024266
	0.00028468


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6169, Камера запуска и приема скребка

Источник выделения N 6169, Камера запуска и приема скребка

Список литературы:

1, Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п,6,1, 6,2, 6,3 и 6,4)

2, Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3, Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211,2,02,09-2004, Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил,Б1), Q = 0,020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил,Б1), X = 0,293

Общее количество данного оборудования, шт,, N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8784

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6,1), G = X · Q · N = 0,293 · 0,020988 · 1 = 0,00615

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3,6 = 0,00615 / 3,6 = 0,00171

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0,00171 · 100 / 100 = 0,00171

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0,00171 · 8784 · 3600 / 106 = 0,054

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил,Б1), Q = 0,00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил,Б1), X = 0,03

Общее количество данного оборудования, шт,, N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8784

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6,1), G = X · Q · N = 0,03 · 0,00072 · 2 = 0,0000432

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3,6 = 0,0000432 / 3,6 = 0,000012

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0,000012 · 100 / 100 = 0,000012

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0,000012 · 8784 · 3600 / 106 = 0,000379

Сводная таблица расчетов:

	Оборудов,


	Технологич,

поток
	Общее кол-

во, шт,
	Время ра-

боты, ч/г

	Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)
	Поток №9
	1
	8784

	Фланцевые соединения (парогазовые потоки)
	Поток №9
	2
	8784


Итоговая таблица:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.001722
	0.054379


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6170, Камера запуска и приема скребка

Источник выделения N 6170, Камера запуска и приема скребка

Список литературы:

1, Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п,6,1, 6,2, 6,3 и 6,4)

2, Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3, Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211,2,02,09-2004, Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил,Б1), Q = 0,020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил,Б1), X = 0,293

Общее количество данного оборудования, шт,, N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8784

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6,1), G = X · Q · N = 0,293 · 0,020988 · 1 = 0,00615

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3,6 = 0,00615 / 3,6 = 0,00171

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0,00171 · 100 / 100 = 0,00171

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0,00171 · 8784 · 3600 / 106 = 0,054

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил,Б1), Q = 0,00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил,Б1), X = 0,03

Общее количество данного оборудования, шт,, N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8784

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6,1), G = X · Q · N = 0,03 · 0,00072 · 2 = 0,0000432

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3,6 = 0,0000432 / 3,6 = 0,000012

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0,000012 · 100 / 100 = 0,000012

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0,000012 · 8784 · 3600 / 106 = 0,000379

Сводная таблица расчетов:

	Оборудов,


	Технологич,

поток
	Общее кол-

во, шт,
	Время ра-

боты, ч/г

	Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)
	Поток №9
	1
	8784

	Фланцевые соединения (парогазовые потоки)
	Поток №9
	2
	8784


Итоговая таблица:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.001722
	0.054379


КРС на 2027 год
РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 1000, Дымовая труба

Источник выделения N 001, УПА

______________________________________________________________________

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 150

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 90

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 90 * 150 = 0.11772    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.11772 / 0.479396783 = 0.245558594    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам (от 1 скважины):

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.128
	0.256
	0
	0.128
	0.256

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0208
	0.0416
	0
	0.0208
	0.0416

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0059525
	0.0114286
	0
	0.0059525
	0.0114286

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.05
	0.1
	0
	0.05
	0.1

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.129166667
	0.26
	0
	0.129166667
	0.26

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000143
	0.0000004
	0
	0.000000143
	0.0000004

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00142875
	0.0028572
	0
	0.00142875
	0.0028572

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.03452375
	0.0685714
	0
	0.03452375
	0.0685714


Итого выбросы по веществам (от 8 скважин):

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1,024
	2,048
	0
	1,024
	2,048

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,1664
	0,3328
	0
	0,1664
	0,3328

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,04762
	0,0914288
	0
	0,04762
	0,0914288

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,4
	0,8
	0
	0,4
	0,8

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1,033333336
	2,08
	0
	1,033333336
	2,08

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000001144
	0,0000032
	0
	0,000001144
	0,0000032

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,01143
	0,0228576
	0
	0,01143
	0,0228576

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,27619
	0,5485712
	0
	0,27619
	0,5485712


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 1001

Источник выделения N 1001 01, ЦА

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 20

Расход топлива, г/с, BG = 27.8

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 200

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 180

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0836

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0836 · (180 / 200)0.25 = 0.0814

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 20 · 42.75 · 0.0814 · (1-0) = 0.0696

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 27.8 · 42.75 · 0.0814 · (1-0) = 0.0967

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0696 = 0.05568

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0967 = 0.07736

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0696 = 0.009048

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0967 = 0.012571

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 20 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 20 = 0.1176

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 27.8 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 27.8 = 0.163464

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 20 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.278

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 27.8 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.38642

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 20 · 0.025 · 0.01 = 0.005

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 27.8 · 0.025 · 0.01 = 0.00695

Итого (от 1 скважины):

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.07736
	0.05568

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.012571
	0.009048

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00695
	0.005

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.163464
	0.1176

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.38642
	0.278


Итого (от 8 скважин):

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,61888
	0,44544

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,100568
	0,072384

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0556
	0,04

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1,307712
	0,9408

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	3,09136
	2,224


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 1002

Источник выделения N 001,АДПМ

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 150

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 90

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 90 * 150 = 0.11772    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.11772 / 0.479396783 = 0.245558594    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам (от 1 скважины):

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.128
	0.256
	0
	0.128
	0.256

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0208
	0.0416
	0
	0.0208
	0.0416

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0059525
	0.0114286
	0
	0.0059525
	0.0114286

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.05
	0.1
	0
	0.05
	0.1

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.129166667
	0.26
	0
	0.129166667
	0.26

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000143
	0.0000004
	0
	0.000000143
	0.0000004

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00142875
	0.0028572
	0
	0.00142875
	0.0028572

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.03452375
	0.0685714
	0
	0.03452375
	0.0685714


Итого выбросы по веществам (от 8 скважин):

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1,024
	2,048
	0
	1,024
	2,048

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,1664
	0,3328
	0
	0,1664
	0,3328

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,04762
	0,0914288
	0
	0,04762
	0,0914288

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,4
	0,8
	0
	0,4
	0,8

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1,033333336
	2,08
	0
	1,033333336
	2,08

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000001144
	0,0000032
	0
	0,000001144
	0,0000032

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,01143
	0,0228576
	0
	0,01143
	0,0228576

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,27619
	0,5485712
	0
	0,27619
	0,5485712


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
Источник загрязнения N 1003

Источник выделения N 001,ДЭС

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 10

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 100

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 100 * 100 = 0.0872    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.0872 / 0.479396783 = 0.181895255    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	3.1
	3.84
	0.82857
	0.14286
	1.2
	0.03429
	3.42E-6


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	13
	16
	3.42857
	0.57143
	5
	0.14286
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам (от 1 скважины):

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.085333333
	0.128
	0
	0.085333333
	0.128

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.013866667
	0.0208
	0
	0.013866667
	0.0208

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.003968333
	0.0057143
	0
	0.003968333
	0.0057143

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.033333333
	0.05
	0
	0.033333333
	0.05

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.086111111
	0.13
	0
	0.086111111
	0.13

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000095
	0.0000002
	0
	0.000000095
	0.0000002

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0009525
	0.0014286
	0
	0.0009525
	0.0014286

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.023015833
	0.0342857
	0
	0.023015833
	0.0342857


Итого выбросы по веществам (от 8 скважин):

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.682666664
	1.024
	0
	0.682666664
	1.024

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.110933336
	0.1664
	0
	0.110933336
	0.1664

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.031746664
	0.0457144
	0
	0.031746664
	0.0457144

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.266666664
	0.4
	0
	0.266666664
	0.4

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.688888888
	1.04
	0
	0.688888888
	1.04

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.00000076
	0.0000016
	0
	0.00000076
	0.0000016

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00762
	0.0114288
	0
	0.00762
	0.0114288

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.184126664
	0.2742856
	0
	0.184126664
	0.2742856


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 1004

Источник выделения N 001,САГ

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 70

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 50

Температура отработавших газов Tог , K, 473

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 50 * 70 = 0.03052    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 473 / 273) = 0.479396783    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.03052 / 0.479396783 = 0.063663339    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	3.6
	4.12
	1.02857
	0.2
	1.1
	0.04286
	3.71E-6


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	15
	17.2
	4.28571
	0.85714
	4.5
	0.17143
	0.00002


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам (от 1 скважины):

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.064088889
	0.0688
	0
	0.064088889
	0.0688

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.010414444
	0.01118
	0
	0.010414444
	0.01118

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.003888889
	0.0042857
	0
	0.003888889
	0.0042857

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.021388889
	0.0225
	0
	0.021388889
	0.0225

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.07
	0.075
	0
	0.07
	0.075

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000072
	0.0000001
	0
	0.000000072
	0.0000001

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000833389
	0.00085715
	0
	0.000833389
	0.00085715

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.019999972
	0.02142855
	0
	0.019999972
	0.02142855


Итого выбросы по веществам (от 8 скважин):

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.512711112
	0.5504
	0
	0.512711112
	0.5504

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.083315552
	0.08944
	0
	0.083315552
	0.08944

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.031111112
	0.0342856
	0
	0.031111112
	0.0342856

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.171111112
	0.18
	0
	0.171111112
	0.18

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.56
	0.6
	0
	0.56
	0.6

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000576
	0.0000008
	0
	0.000000576
	0.0000008

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.006667112
	0.0068572
	0
	0.006667112
	0.0068572

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.159999776
	0.1714284
	0
	0.159999776
	0.1714284


РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 1005

Источник выделения N 1005 01, Емкость для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9
Нефтепродукт:Дизельное топливо
Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 12

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 12

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 4

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 4) / 3600 = 0.0025

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 12 + 1.6 · 12) · 10-6 = 0.0000335

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (12 + 12) · 10-6 = 0.0006

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000335 + 0.0006 = 0.000634

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000634 / 100 = 0.0006322248

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0025 / 100 = 0.002493

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000634 / 100 = 0.0000017752

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0025 / 100 = 0.000007

Итого выбросы по веществам (от 1 скважины):

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000007
	0.0000017752

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.002493
	0.0006322248


На 8 скважин

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000056
	1.42016E-05

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.019944
	0.005057798


Источник загрязнения: 1006
Источник выделения: 1006 01, ППУА

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 0.21

Расход топлива, г/с, BG = 9.72

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), 

QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 0.1

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 0.1

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.03116

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.03116 · (0.1 / 0.1)0.25 = 0.03116

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.21 · 42.75 · 0.03116 · (1-0) = 0.00028

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 9.72 · 42.75 · 0.03116 · (1-0) = 0.01295

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.00028 = 0.0002240

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01295 = 0.0103600

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.00028 = 0.0000364

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01295 = 0.0016835

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 0.21 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 0.21 = 0.0012348

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 9.72 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 9.72 = 0.0571536

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки:

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.21 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.0029190

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 9.72 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.1351080

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки:

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 0.21 · 0.025 · 0.01 = 0.0000525

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 9.72 · 0.025 · 0.01 = 0.0024300

Итого выбросы по веществам (от 1 скважины):

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.01036
	0.000224

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0016835
	0.0000364

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00243
	0.0000525

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0571536
	0.0012348

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.135108
	0.002919


Итого выбросы по веществам (от 8 скважин):

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.08288
	0.001792

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.013468
	0.0002912

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.01944
	0.00042

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.4572288
	0.0098784

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1.080864
	0.023352


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6100

Источник выделения N 6100 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед., ( = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 13.9

Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 13.9 · 50 / 106 · (1-0) = 0.000695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 13.9 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 1.09

Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 1.09 · 50 / 106 · (1-0) = 0.0000545

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 1.09 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 1

Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 1 · 50 / 106 · (1-0) = 0.00005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 1

Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 1 · 50 / 106 · (1-0) = 0.00005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 1 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000278

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 0.93

Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 0.93 · 50 / 106 · (1-0) = 0.0000465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 0.93 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0002583

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 2.7

Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 2.7 · 50 / 106 · (1-0) = 0.000135

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 2.7 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00075

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K EQ \o\ac(\s\do5( M);;\s\up5( X)) = 13.3

Степень очистки, доли ед., ( = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BГОД / 106 · (1-() = 13.3 · 50 / 106 · (1-0) = 0.000665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K EQ \o\ac(\s\do6( M);;\s\up6( X)) · BЧАС / 3600 · (1-() = 13.3 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.003694

Итого выбросы по веществам (от 1 скважины):

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.00386
	0.000695

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.000303
	0.0000545

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.00075
	0.000135

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.003694
	0.000665

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.0002583
	0.0000465

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.000278
	0.00005

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.000278
	0.00005


ИТОГО (от 8 скважин на 400 кг электрода):

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0.03088
	0.00556

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0.002424
	0.000436

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.006
	0.00108

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.029552
	0.00532

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.0020664
	0.000372

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые (615)
	0.002224
	0.0004

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)
	0.002224
	0.0004


Приложение 4 – Карта-схема предприятия

	
	Организованные источники
	
	Неорганизованные источники

	0001
	Печь ПП-0,63
	6003
	Сепаратор Арго

	0002
	Дренажная емкость V- 8 м3
	6004
	Манифольд

	0005
	Печь ПП-0,63
	6008
	Сепаратор Арго

	0006
	Печь ПП-0,63
	6009
	Манифольд

	0007
	Дренажная емкость V- 8 м3
	6014
	Насос

	0010
	Печь ПП-0,63
	6017
	Насос

	0011
	Факел
	6029
	Насос

	0012
	ДЭС 108 кВт
	6033
	ЗРА и ФС скв Узел №53

	0013
	Емкость для д/т
	6034
	Насос

	0015
	ДЭС 108 кВт
	6038
	ЗРА и ФС скв Узел №54

	0016
	Емкость для д/т
	6039
	Насос

	0026
	ДЭС 108 кВт
	6042
	Насос

	0027
	Емкость для д/т
	6046
	Насос

	0030
	ДЭС 108 кВт
	6047
	ЗРА и ФС скв Узел №37

	0031
	Емкость для д/т
	6052
	ЗРА и ФС скв Узел №46

	0035
	ДЭС 108 кВт
	6056
	Насос

	0036
	Емкость для д/т
	6057
	ЗРА и ФС скв Узел №49

	0040
	ДЭС 108 кВт
	6061
	Насос

	0041
	Емкость для д/т
	6062
	ЗРА и ФС скв Узел №57

	0045
	Резервуары для нефти V-50 м3
	6066
	Насос

	0048
	ДЭС 108 кВт
	6067
	ЗРА и ФС скв 42

	0049
	Емкость для д/т
	6071
	Насос

	0053
	ДЭС 108 кВт
	6072
	ЗРА и ФС скв Узел №69

	0054
	Емкость для д/т
	6076
	Насос

	0058
	ДЭС 108 кВт
	6077
	ЗРА и ФС скв Узел №Р62

	0059
	Емкость для д/т
	6089
	Насос

	0060
	Резервуары для нефти V-50 м3
	6090
	ЗРА и ФС скв Узел №36

	0063
	ДЭС 108 кВт
	6111
	ЗРА и ФС скв Узел №7

	0064
	Емкость для д/т
	6112
	ЗРА и ФС скв Узел №12

	0065
	Резервуары для нефти V-50 м3
	6113
	ЗРА и ФС скв Узел №14

	0068
	ДЭС 108 кВт
	6114
	ЗРА и ФС скв Узел №15

	0069
	Емкость для д/т
	6115
	ЗРА и ФС скв Узел №23

	0073
	ДЭС 108 кВт
	6116
	ЗРА и ФС скв Узел №25

	0074
	Емкость для д/т
	6117
	ЗРА и ФС скв Узел №29

	0087
	ДЭС 108 кВт
	6118
	ЗРА и ФС скв Узел №6

	0088
	Емкость для д/т
	6119
	ЗРА и ФС скв Узел №8

	0122
	ДЭС 108 кВт
	6120
	ЗРА и ФС скв Узел №9

	0124
	Дренажная емкость V- 8 м3
	6121
	ЗРА и ФС скв Узел №16

	0130
	Дренажная емкость V- 8 м3
	6126
	Сепаратор Арго

	0131
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6128
	ЗРА и ФС

	0132
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6131
	Сепаратор Арго

	0133
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6133
	ЗРА и ФС скв

	0134
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6134
	Насос

	0135
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6135
	Насос

	0136
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6136
	Насос

	0137
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6137
	Насос

	0138
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6138
	Насос

	0139
	Дизельная электростанция 1000 кВа
	6139
	Насос

	0140
	Резервуар для дизтоплива 1 м3
	6140
	Насос

	  0141
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6141
	Насос

	  0142
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6142
	Насос

	0143
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6143
	Насос

	0144
	Дренажная емкость V- 2 м3
	6144
	Насос

	
	
	6145
	ЗРА и ФС

	
	
	6146
	ЗРА и ФС

	
	
	6147
	ЗРА и ФС

	
	
	6148
	ЗРА и ФС

	
	
	6149
	ЗРА и ФС

	
	
	6150
	ЗРА и ФС

	
	
	6151
	ЗРА и ФС

	
	
	6152
	ЗРА и ФС

	
	
	6153
	ЗРА и ФС

	
	
	6154
	ЗРА и ФС

	
	
	6155
	ЗРА и ФС

	
	
	6156
	Манифольд

	
	
	6157
	Сепаратор

	
	
	6158
	Сепаратор

	
	
	6159
	Насос

	
	
	6160
	Насос

	
	
	6161
	ЗРА и ФС

	
	
	6162
	ЗРА и ФС

	
	
	6163
	ЗРА и ФС

	
	
	6164
	Дренажная емкость с патрубкой ЗРА

	
	
	6165
	Дренажная емкость с патрубкой ЗРА

	
	
	6166
	Дренажная емкость с патрубкой ЗРА

	
	
	6167
	Дренажная емкость с патрубкой ЗРА

	
	
	6168
	Камера приема скребка 

	
	
	6169
	Камера приема скребка 

	
	
	6170
	Камера приема скребка 


Приложение 5 – Ситуационная карта-схема расположения предприятия
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Приложение 6 - Протоколы расчетов величин выбросов
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Приложение 7 – Лицензия на природоохранное приоектирование
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