КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ)
Нормативы устанавливаются в связи с выполнением проекта «План Горных работ по добыче драгоценных и цветных металлов на месторождении Майлыкара открытым способом в Майском районе Павлодарской области».
В результате обследования предприятия установлено, что основными загрязнителями атмосферы являются: 
· Пыление при проведении горных работ, транспортировании и складировании ППС, вскрышных пород и руды; 
· Пыление при буровзрывных работах; 
· Выбросы загрязняющих веществ от работы горнотранспортного, вспомогательного оборудования и автотранспорта; 
· Выбросы загрязняющих веществ при хранении и заправке дизельным топливом, эксплуатации ДЭС и проведении сварочных работ.
На момент проведения инвентаризации на предприятии имеется 25 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: 3 организованный, 22 неорганизованных. 
[bookmark: _Hlk208240968]В процессе проведения работ в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества в количестве (с учетом автотранспорта): 2027 г. - 39,344232718 т; 2028 г. - 74,723013779 т. 
Нормативы предельно-допустимых выбросов по источникам и по площадке предприятия в целом устанавливаются на 2026-2035 гг. и составляют (без учета автотранспорта) :
· 2027 г. - 26,951828718 т/год; 
· 2028 г. - 62,330609779 т/год. 
В соответствии с требованиями подпунктом 1) пункта 5 Методики определения нормативов нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений эмиссий, указанных в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 ЭК РК.
Согласно п.17 ст.202 Экологического кодекса Республики Казахстан нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. Согласно Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников осуществляется в зависимости от единицы использованного топлива (неэтилированный бензин, дизельное топливо, сжиженный и сжатый газ).
При этом в настоящем проекте выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников с целью полной оценки воздействия предприятия на атмосферный воздух.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта) составят: 2027 г. – 12,392404 т; 2028 г. – 12,392404 т. 
Нормативное расстояние от источников выброса до границы санитарно-защитной зоны принимается согласно Приложения 1 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологическим требованиям по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2)» относится к пп.10) п.11, Раздела 3, который характеризуется: 10) производства по добыче металлоидов открытым способом, где санитарно-защитная зона (СЗЗ) для данного типа производства устанавливается размером не менее 1000 м. Объект относится к 1 классу по санитарной классификации объектов.
Ближайшая жилая зона расположена в западном направлении на расстоянии 520 м от крайних источников выбросов.
Предприятие ТОО «Altyn Group Qazaqstan (Алтын Групп Казахстан)» согласно п.п. 3.1 п.1 раздела 1 приложения 2 Кодекса: «добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых», относится к объектам I категории. 
	Срок достижения нормативов допустимых выбросов по всем загрязняющим веществам предусматривается в 2027 году.
	Нормативы допустимых выбросов устанавливаются сроком на 2 года (2027-2028 гг.).

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ (ПУО)
Программа управления отходами разработана для ТОО «Altyn Group Qazaqstan (Алтын Групп Казахстан)»  на период 2027-2028 гг. в соответствии с пунктом 1 статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан.
На территории для ТОО «Altyn Group Qazaqstan (Алтын Групп
Казахстан)» образуется 13 видов отходов. 
Опасных отходов образуется 7 видов, к ним относятся:
· 13 02 08*	Другие моторные трансмиссионные и смазочные масла (Отработанные масла)
· 16 06 01*	Свинцовые аккумуляторы (Батареи свинцовых аккумуляторов отработанные, с не слитым электролитом)
· 15 02 02*	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (Промасленная ветошь)
· 16 01 07*	Масляные фильтры (Отработанные промасленные фильтры)
· 15 01 10*	Упаковка содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (Тара из под взрывчатых веществ)
· 20 01 21*	Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (Отработанные люминесцентные лампы)
· 16 07 09*	Отходы, содержащие другие опасные вещества (Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров)

Неопасных отходов образуется 6 видов, к ним относятся:
· 12 01 13	Отходы сварки (Остатки и огарки сварочных электродов)
· 15 02 03	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02 (Отработанные воздушные фильтры)
· 16 01 03	Отработанные автошины (Старые пневматические шины)
· 16 01 17	Лом черных металлов
· 19 09 02      Шламы осветления сточных вод (Шлам зумпфов отстойников)
· 20 01 08	Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (Пищевые отходы)
· 20 03 01	Смешанные коммунальные отходы (Твердые коммунальные отходы)
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК)
Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период.
Период и частота осуществления наблюдений и измерений представлены в таблице
	Вид мониторинга
	Метод проведения
	Период наблюдения
	Частота замеров

	1
	2
	3
	4

	Операционный мониторинг

	Операционный мониторинг на предприятии осуществляется согласно технологического регламента производственного процесса и фиксируется отдельными документами на предприятии 

	Мониторинг эмиссий

	Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	расчетный *
	В течение года
	1 раз в квартал

	
	Контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ осуществляется согласно существующих методик при составлении статистической отчётности 2ТП-воздух и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды. 

	Мониторинг отходов производства и потребления
	расчетный
	В течение года
	постоянно

	
	Контроль образования и движения отходов осуществляется проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно ст. 347 Экологического кодекса РК, а также постоянно расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК.

	Мониторинг воздействия

	Мониторинг воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ
	инструментальный
	В течение года
	1 раз в квартал

	Мониторинг воздействия на подземные воды
	инструментальный
	В течение года
	1 раз в квартал


	Мониторинг воздействия на почвенный покров на границе СЗЗ
	
инструментальный
	В течение года
	1 раз в год 



* - при работе источников.

