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АННОТАЦИЯ

В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (сбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Цель работы – переработка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ с одновременным определением правил приема сточных вод в систему канализации и установлением норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в существующие приемники сточных вод.
Под предельно-допустимым сбросом загрязняющих веществ понимается масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольных пунктах.
Согласно проведенной инвентаризации на предприятии Филиал ТОО "ГПК Казфосфат"Чулактау площадка «Шолактау» выявлен 1 выпуск сточных вод.
Проектом определено 11 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод: нитриты; нитраты; железо ;БПК 5; ХПК; нефтепродукты; хлориды; сульфаты; фосфаты; взвешенные вещества; азот аммонийных солей.
Срок достижения нормативов ПДС по всем ингредиентам – 2023г.
Установленные величины норм ПДС являются плановыми показателями, которые определяют объем водоохранных мероприятий, необходимых для достижения нормативного качества воды в приемнике очищенных сточных вод.
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ВВЕДЕНИЕ

Разработчик проекта НДС ТОО «КЭСО Отан - Тараз» расположенный по адресу г. Тараз, проспект Толе би 42 а.
Государственная лицензия №01584Р от 01.08.2013 г.
Расчеты допустимых величин показателей загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами. Предприятия произведены в соответствии со следующими нормативными документами:
· «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители», Кокшетау 2002;
· Методические указания «Условия сброса сточных вод на городские очистные сооружения», а также в соответствии с требованиями СанПиН N 4630-88 и «Правил приема вод в систему канализации населенных пунктов».
· «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты», Москва, 1989 г.;
· «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами», Алматы, 1994г.
· «Инструкция по контролю за работой очистных сооружений и отведением сточных вод», утвержденной приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РК №12П от 21.01.2002 г.;
· «Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами.» Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы 1995г.
· «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения Сан ПиН 4660-80». Москва, 1988 г.
· «Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов». ОНТИ АКХ им К.Д.Панфилова Москва 1984 г.
· «Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Республики Казахстан», РНД 211.2.03.01-97.
· «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых сбросов в водные объекты для предприятий». Алма-Ата, 1992 г.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Почтовый адрес.
Город                                      Жанатас
Область                                 Жамбылская
Республика                             Казахстан
Предприятие                         ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»
Адрес                                      080700, г. Жанатас, 1 микрорайон, 17 дом
БИН                                            221040010936  
ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» представляет собой горнорудный комбинат по добыче и переработке фосфоритной руды. 
Основными видами деятельности компании являются: проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.
В   состав    компании    также    входит    горно-перерабатывающий    комплекс
«Каратау». ГПК «Каратау» расположен на территории Жамбылской и Туркестанской областей Республики Казахстан в полосе шириной около 30 и протяженностью более 120 км.
Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» - добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау.
Проект разработан для Месторождения Шолактау. 
Месторождение Шолактау с 1946 года по 1964 год отрабатывалось откры- тым (карьером), и с 1964 г. отрабатывается подземным (шахтным) способом. Ба- лансовые запасы на начало контракта на недропользование составляли 32,7 млн. тонн. Проектная мощность шахты 70,0 тыс. тонн в год, фактическая – 70 тыс. тонн. Площадь горного отвода – 58,5 га.
Месторождение вскрыто двумя вертикальными стволами: скипоклетьевым (главным) и клетьевым (вспомогательным), расположенными в висячем боку фос-форитного пласта. Для обработки месторождения на руднике принята проектом система подэтажного обрушения с отбойкой руды на открытую камеру и этажно- камерная система с комбинированной отбойкой и магазинированием руды. Отбой- ка руды в блоках производится взрыванием вертикальных и наклонных вееров глу- боких скважин. Бурение скважин производится станками Нкр-100. Очистные рабо- ты в блоке начинаются с разделки отрезной щели взрыванием глубоких скважин на образовавшуюся щель. Выпуск руды из камер производится до создания необхо- димого компенсационного пространства, для отбойки следующего слоя руды. До- ставка и погрузка руды производится погрузмашинами ППН-3 или скреперными лебедками ЛС-55-2С. Откатка руды осуществляется электровозами 14КР в вагонах ВГ-4. На момент окончания контракта №94 запасы составят 30,8 млн. тонн.
	№
	Наименование площадки
	Район
	Координаты, град.мин.сек.
	Занимаемая территория, га

	
	
	
	широта
	долгота
	

	1
	Шолактау
	Таласский
	43о08/58//
	70о28/23//
	953,48


Рудник Молодежный.
На площадке рудник Молодежный вода расходуется на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, полив и орошение, источником водоснабжения является водопровод КГП "Игiлiк" – 150,451 тыс.м³ и шахтные воды рудника Мо- лодежный – 1473,358 тыс.м³.
Хозяйственно-бытовые и близкие им по составу производственные сточные воды от вспомогательных цехов площадки Шолактау (АТЦ, РМЦ, ЭНЦ и др.), а также объектов расположенных в городе Каратау, отводятся в систему канализа- ции г. Каратау. Для указанных цехов и служб и участков, осуществляющих сброс сточных вод в систему канализации г. Каратау, установление ПДС данным проек- том не предусматривается.
Хвостохранилище рудника Молодежный расположено в 1,5 километрах на во- сток от промышленной площадки работает в режиме испарения, в качестве пруда- испарителя. Строительство хвостохранилища осуществлялось с учетом естествен- ного рельефа местности, на площади 74 га. В северо-восточной стороны было про- изведено строительство дамбы, высотой 30 метра. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 4-х отдельных карт, разделенных между собой и друг от друга дамбой.
В целях обеспечения предотвращения инфильтрации сточных вод из хвосто- хранилища в грунтовые воды, при подготовке ложа ГТС, в качестве экрана была использована полиэтиленовая пленка по песчано-гравийному основанию.
Хвостохранилище рудника Молодежный предназначен для приема шахтных вод. Полезная емкость шламонакопителя составляет 16 млн. м3, а площадь зеркала – 74 га. Эксплуатация с 1969 года. Экран выполнен из глинисто-скального грунта.
Для контроля за влиянием хвостохранилища на качество грунтовых вод име- ется сеть наблюдательных скважин.
По данным «Баланса водопотребления и водоотведения» расчетный объем во- допотребления на производственной площадке составляет 1623,8 тыс.м³/год, на все производственные и хозяйственно-бытовые нужды, полив и орошение.
Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 2700,0 тыс.м³/год, который представлен карьерными сточными водами, безвозвратное во- допотребление – 1036,1 тыс. м³/год.
В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:
· шахтные воды.
Характеристики приемников сточных вод ТОО «Казфосфат» ГКП «Каратау»

	№
	Наименование при- емника сточных вод
	Место располо- жения
	Площадь, га
	Глуби- на, м.
	Проектный объем млн. м3
	Год ввода в эксплан- тацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Хвостохранилище
	Площадка Чу- лактау
	74,0
	30
	16,0
	1969




.
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Ситуационный план промышленной площадки Шолактау
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
3.1  Характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав производственных сточных вод
Месторождение Шолактау с 1946 года по 1964 год отрабатывалось откры- тым (карьером), и с 1964 г. отрабатывается подземным (шахтным) способом. Ба- лансовые запасы на начало контракта на недропользование составляли 32,7 млн. тонн. Проектная мощность шахты 70,0 тыс. тонн в год, фактическая – 70 тыс. тонн. Площадь горного отвода – 58,5 га.
Месторождение вскрыто двумя вертикальными стволами: скипоклетьевым (главным) и клетьевым (вспомогательным), расположенными в висячем боку фос-

форитного пласта. Для обработки месторождения на руднике принята проектом система подэтажного обрушения с отбойкой руды на открытую камеру и этажно- камерная система с комбинированной отбойкой и магазинированием руды. Отбой- ка руды в блоках производится взрыванием вертикальных и наклонных вееров глу- боких скважин. Бурение скважин производится станками Нкр-100. Очистные рабо- ты в блоке начинаются с разделки отрезной щели взрыванием глубоких скважин на образовавшуюся щель. Выпуск руды из камер производится до создания необхо- димого компенсационного пространства, для отбойки следующего слоя руды. До- ставка и погрузка руды производится погрузмашинами ППН-3 или скреперными лебедками ЛС-55-2С. Откатка руды осуществляется электровозами 14КР в вагонах ВГ-4. На момент окончания контракта №94 запасы составят 30,8 млн. тонн.
	№
	Наименование площадки
	Район
	Координаты, град.мин.сек.
	Занимаемая территория, га

	
	
	
	широта
	долгота
	

	1
	Шолактау
	Таласский
	43о08/58//
	70о28/23//
	953,48


Площадка №1 – рудник Молодежный.
На площадке №1 рудник Молодежный вода расходуется на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, полив и орошение, источником водоснабжения является водопровод КГП "Игiлiк" – 150,451 тыс.м³ и шахтные воды рудника Мо- лодежный – 1473,358 тыс.м³.
Хозяйственно-бытовые и близкие им по составу производственные сточные воды от вспомогательных цехов площадки Шолактау (АТЦ, РМЦ, ЭНЦ и др.), а также объектов расположенных в городе Каратау, отводятся в систему канализа- ции г. Каратау. Для указанных цехов и служб и участков, осуществляющих сброс сточных вод в систему канализации г. Каратау, установление ПДС данным проек- том не предусматривается.
Хвостохранилище рудника Молодежный расположено в 1,5 километрах на во- сток от промышленной площадки работает в режиме испарения, в качестве пруда- испарителя. Строительство хвостохранилища осуществлялось с учетом естествен- ного рельефа местности, на площади 74 га. В северо-восточной стороны было про- изведено строительство дамбы, высотой 30 метра. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 4-х отдельных карт, разделенных между собой и друг от друга дамбой.
В целях обеспечения предотвращения инфильтрации сточных вод из хвосто- хранилища в грунтовые воды, при подготовке ложа ГТС, в качестве экрана была использована полиэтиленовая пленка по песчано-гравийному основанию.
Хвостохранилище рудника Молодежный предназначен для приема шахтных вод. Полезная емкость шламонакопителя составляет 16 млн. м3, а площадь зеркала – 74 га. Эксплуатация с 1969 года. Экран выполнен из глинисто-скального грунта.
Для контроля за влиянием хвостохранилища на качество грунтовых вод име- ется сеть наблюдательных скважин.
По данным «Баланса водопотребления и водоотведения» расчетный объем во- допотребления на производственной площадке составляет 1623,8 тыс.м³/год, на все производственные и хозяйственно-бытовые нужды, полив и орошение.
Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 2700,0 тыс.м³/год, который представлен карьерными сточными водами, безвозвратное во- допотребление – 1036,1 тыс. м³/год.
В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:
· шахтные воды.
Характеристики приемников сточных вод 

	№
	Наименование при- емника сточных вод
	Место располо- жения
	Площадь, га
	Глуби- на, м.
	Проектный объем млн. м3
	Год ввода в эксплан- тацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Хвостохранилище
	Площадка Чу- лактау
	74,0
	30
	16,0
	1969



3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений

На расчетный период сброс шахтных вод по площадке рудника Молодежный осуществляется в хвостохранилище площадью 74 га в объеме 2700,0 тыс.м3/год.
Хозяйственно-бытовые и близкие им по составу производственные сточные воды от вспомогательных цехов площадки Шолактау (АТЦ, РМЦ, ЭНЦ и др.), а также объектов расположенных в городе Каратау, отводятся в систему канализа- ции г. Каратау в объеме 388,03 тыс.м3. Для указанных цехов и служб и участков, осуществляющих сброс сточных вод в систему канализации г. Каратау, установле- ние ПДС данным проектом не предусматривается.
Хвостохранилище рудника Молодежный расположено в 1,5 километрах на во- сток от промышленной площадки работает в режиме испарения, в качестве пруда- испарителя. Строительство хвостохранилища осуществлялось с учетом естествен- ного рельефа местности, на площади 74 га. В северо-восточной стороны было про- изведено строительство дамбы, высотой 30 метра. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 4-х отдельных карт, разделенных между собой и друг от друга дамбой.
Хвостохранилище рудника Молодежный предназначен для приема шахтных вод. Полезная емкость шламонакопителя составляет 16 млн. м3, а площадь зеркала – 74 га. Эксплуатация с 1969 года. Экран выполнен из глинисто-скального грунта.

3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.
Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии   ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» и метод очистки сточных вод соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.



4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящие нормативы предельно допустимого сброса направлены:
· на обеспечение охраны грунтовых вод и рельефа местности от загрязнения ингредиентами, содержащимися в сточных водах Предприятия;
· на предотвращение нарушений в работе собственных канализационных сетей и очистных сооружений.
· Настоящие условия ПДС являются обязательными для всех подразделений и цехов Предприятия, которые производят сброс сточных вод в собственную канализационную систему.
· Предприятие, заключившее договор с ВКХ, на прием его сточных вод непосредственно в систему канализации ВКХ, в дальнейшем именуются Абонентом, а предприятие, дополнительно использующее канализационную систему Абонента, называется Субабонентом.
· Взаимоотношения между Абонентом и Субаобонентом строятся на основе «Правил пользования коммунальными водопроводом и канализацией в городах и районных центрах Республики Казахстан».
· 
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД

5.1. В систему канализации предприятия принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений; обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в, соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
5.2. Запрещается сбрасывать в систему канализации предприятия сточные воды с участков, цехов содержащие вещества способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках, оказывающие разрушительное действие на элементы сооружений канализации. Производить сброс веществ в концентрациях превышающих установленные нормативы.
5.3. Категорически запрещается сбрасывать в канализацию ЛВЖ, кислоты, примеси, токсичные растворимые и газообразные вещества в концентрациях ведущих к образованию в канализационных сетях и сооружениях токсичных газов или взрывоопасных смесей.
5.4. Запрещается сбрасывать в канализационные сети залповые сбросы сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД.

1. Контроль осуществляется путем анализов и замера объема сточных вод на входе водоприемных сооружений.
2. Предприятие обязано обеспечить органам государственного надзора проведение контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод в любое время суток, включая представление необходимых документов.
3. О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ информировать органы государственного надзора.
4. В случае превышения установленных нормативов ПДС предприятие обязано принять срочные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до установленных нормативов или прекратить сброс сточных вод.
5. Для фактического определения расхода и объема отводимых сточных вод. В случаях отсутствия указанных устройств основанием для определения объема водоотведения являются нормативные показатели расхода сточных вод.
6. Предприятие обязано систематически представлять отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса их в приемники. Периодичность представления отчетных данных и форм отчетности определяется органами государственного контроля.
7. Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.
8. Предприятие осуществляет контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод 1 раз в квартал по 13 загрязняющим веществам, по водовыпуску №1 в том числе: БПК5, ХПК, нитриты, нитраты, СПАВ, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, фосфаты, взвешенные вещества, азот аммонийных солей, железо, жиры.
Контроль осуществляется аккредитованной лабораторией по договору.
Перечень веществ, предусмотренных для контроля, периодичность контроля и кем будет осуществляться контроль указан в план графике аналитического контроля.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
· Предприятие несет ответственность за нарушение установленных «Условием сброса» нормативов сброса загрязняющих веществ в пруд-накопитель, земледельческие поля орошения и при поливе санитарно-защитной зоны, а также за аварии, несчастные случаи, возникшие и повлекшие за собой сверхнормативное загрязнение окружающей среды.
· Предприятие несет ответственность за техническое состояние водоприемных сооружений, за своевременность принятия мер по выявлению и устранению нарушений и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды.
· В соответствии с Налоговым кодексом РК предусмотрена плата за загрязнение окружающей среды за сбросом загрязняющих веществ:
· в пределах установленных лимитов;
· сверх установленных лимитов.
Ставки платежей за загрязнение окружающей среды установлены в Налоговом кодексе РК.
· Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных и сверх установленных лимитов рассчитываются предприятием самостоятельно, и представляется на согласование областному управлению охраны окружающей среды.
· Нормативы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается местным исполнительным органом путем выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
9 Основанием для установления нормативов сброса загрязняющих веществ является настоящий проект «ПДС».
· При отсутствии нормативов сброса загрязняющих веществ или с истекшим сроком действия ежегодного «Разрешения», а также за сверхнормативный сброс, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. При этом плата за сверхнормативные сбросы устанавливается расчетным путем, по материалам контроля органов государственного надзора и взимается в десятикратном размере.
· Платежи за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных и сверх установленных лимитов перечисляются предприятием ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. За не своевременное внесение платежей начисляется пеня за каждый день просрочки, включая день оплаты, в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан.
Плата взимается за каждый вид загрязнений в отдельности, в соответствии с действующими утвержденными тарифами.

8. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД.
Хвостохранилище рудник Молодежный.

На расчетный период сброс шахтных вод по площадке рудника Молодежный осуществляется в хвостохранилище площадью 74 га в объеме 2700,0 тыс.м3/год.
Хозяйственно-бытовые и близкие им по составу производственные сточные воды от вспомогательных цехов площадки Шолактау (АТЦ, РМЦ, ЭНЦ и др.), а также объектов расположенных в городе Каратау, отводятся в систему канализа- ции г. Каратау в объеме 388,03 тыс.м3. Для указанных цехов и служб и участков, осуществляющих сброс сточных вод в систему канализации г. Каратау, установле- ние ПДС данным проектом не предусматривается.
Хвостохранилище рудника Молодежный расположено в 1,5 километрах на во- сток от промышленной площадки работает в режиме испарения, в качестве пруда- испарителя. Строительство хвостохранилища осуществлялось с учетом естествен- ного рельефа местности, на площади 74 га. В северо-восточной стороны было про- изведено строительство дамбы, высотой 30 метра. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 4-х отдельных карт, разделенных между собой и друг от друга дамбой.
Хвостохранилище рудника Молодежный предназначен для приема шахтных вод. Полезная емкость шламонакопителя составляет 16 млн. м3, а площадь зеркала – 74 га. Эксплуатация с 1969 года. Экран выполнен из глинисто-скального грунта.
Выпуск № 1 – шахтные воды:
· расход СВ по выпуску № 1 – 2700,0 тыс.м³/год; 7397,26 м³/сут.; 308,219 м³/час;
· режим отведения - постоянный;
· конечный приемник СВ – хвостохранилище;
· нормируемые показатели – 11 наименований, в том числе: взвешанные вещества, БПК-5, ХПК, фосфаты, железо, сульфаты, хлориды, азот ам- монийный, итриты, нитраты, нефтепродукты.
Расчет водопотребления и водоотведения на производственной площадке представлены в таблице №2.
Для контроля за влиянием полей фильтрации на качество грунтовых вод име- ется сеть наблюдательных скважин.

.



Результаты инвентаризации выпусков сточных вод

Таблица №1


	Наименование предприятия (участка,цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, мм
	
Категория сточных вод

	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод
	Место сброса (приемник сточных вод)
	
Наименование загрязняющих веществ

	Концентрация
загрязняющих веществ за 2023-2026 г.г.

	
	
	
	
	ч/сут
	сут/год
	м3/ч
	м3/год
	
	
	макс
	средн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Рудник Молодежный
	1
	400
	Производственные
	24
	365
	60,29634703
	




528196
 
 
 
 
 
 
	Экранированный шламонакопитель
	Взвешенные вещества
	8300
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК-5
	90
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК
	420
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды
	500
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты
	900
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитриты
	2,5
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный
	1,3
	

	
	 Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 




Баланс водопотребления и водоотведения
	№ п/п
	Наименование водопотребителя (объект, цех, участок)
	Ед. изм.
	Производственная мощность
	Расход воды на единицу измерения
	Годовой расход воды (тыс.м3)
	Безвозвратное водопотребление и потери воды
	Количество выпускаемых сточных вод на единицу измерения, м3
	Количество выпускаемых сточных вод в год, тыс.м3
	Примечание

	
	
	
	
	Оборотно-повторно используемая вода
	Свежей из источников
	Оборотно-повторно используемая вода
	Свежей из источников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Всего
	Производственно-технические нужды
	Хозяйственно-бытовые нужды
	Полив или орошение
	
	Всего
	Производственно-технические нужды
	Хозяйственно-бытовые нужды
	Полив или орошение
	На ед. изм., м3
	Всего, тыс.м3
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Производственные стоки
	Хозяйственно-бытовые стоки
	
	Производственные стоки
	Хозяйственно-бытовые стоки
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	 
	Промплощадка "Шолактау"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	ПРШ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Добыча фосфоритных руд механическим, подземным  способом 
	т.
	400000
	 
	0,6
	0,5
	0,1
	 
	 
	240,000
	200,000
	40,000
	 
	 
	200,000
	0,1
	0
	0,1
	40,000
	0
	40,000
	Укрупненные нормы стр. 210 п.1

	2.
	ЭНЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Котел ДКВР 10/13
	шт.
	3
	 
	1032
	1032
	0
	 
	 
	557,280
	557,280
	0
	 
	 
	324,000
	432
	432
	0
	233,280
	233,280
	0
	Паспорт котла, 3 в работе 180 дней в году

	2.2.
	Подпитка системы теплоснабжения
	%
	10
	 
	103,2
	103,2
	0
	 
	 
	55,728
	55,728
	0
	 
	 
	55,728
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	Паспорт котла, 3 в работе 180 дней в году

	3.
	ГПЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Произвоство товарной руды методом классификации
	т.
	382000
	 
	0,23
	0,2
	0,03
	 
	 
	87,860
	76,400
	11,460
	 
	 
	76,400
	0,03
	0
	0,03
	11,460
	0
	11,460
	Укрупненные нормы стр. 211 п.4

	3.2.
	Производство фоссырья методом сухого помола
	т.
	875000
	1,4
	0,5
	0,4
	0,1
	 
	1225,000
	437,500
	350,000
	87,500
	 
	 
	350,000
	0,1
	0
	0,1
	87,500
	0
	87,500
	Укрупненные нормы стр. 211 п.3

	3.3.
	Производство доломитов без промывки
	т.
	50000
	 
	0,08
	0,08
	0
	 
	 
	4,000
	4,000
	0
	 
	 
	4,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Укрупненные нормы стр. 81 п.9

	3.4.
	Производство известняка без промывки
	т.
	200000
	 
	0,075
	0,075
	0
	 
	 
	15,000
	15,000
	0
	 
	 
	15,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Укрупненные нормы стр. 81 п.9

	3.5.
	Производство фоссырья методом классификации
	т.
	46000
	 
	0,23
	0,2
	0,03
	 
	 
	10,580
	9,200
	1,380
	 
	 
	9,200
	0,03
	0
	0,03
	1,380
	0
	1,380
	Укрупненные нормы стр. 211 п.4

	3.6.
	Полив зеленых насаждений
	м2
	151245
	 
	0,006
	0
	0
	0,006
	 
	163,345
	0
	0
	163,345
	0,006
	163,3446
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 180 дней

	4.
	РМЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Литейное производство
	т.
	40
	 
	10
	10
	0
	 
	 
	0,400
	0,400
	0
	 
	 
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Укрупненные нормы стр. 86 п.26

	5.
	АТЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Обслуживание легкового автотранспорта
	ед.
	8
	 
	60
	60
	0
	 
	 
	0,480
	0,480
	0
	 
	 
	0,00
	60
	60
	0
	0,480
	0,480
	0
	Квартирно-экспл. обеспечение войск

	5.2.
	Обслуживание грузового автотранспорта (до 5 т.)
	ед.
	20
	 
	80
	80
	0
	 
	 
	1,600
	1,600
	0
	 
	 
	0,0
	80
	80
	0
	1,600
	1,600
	0
	Квартирно-экспл. обеспечение войск

	5.3.
	Обслуживание грузового автотранспорта (более 5 т.)
	ед.
	31
	 
	115
	115
	0
	 
	 
	3,565
	3,565
	0
	 
	 
	0,000
	115
	115
	0
	3,565
	3,565
	0
	Квартирно-экспл. обеспечение войск

	6.
	ЖТК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Заправка тепловозов
	ед.
	3
	 
	3,2
	0
	3,2
	 
	 
	1,229
	0,00
	1,229
	 
	 
	1,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Паспорт, 128 рабочих дней

	6.2.
	Дозапрвка тепловозов
	ед.
	3
	 
	0,3
	0
	0,3
	 
	 
	0,115
	0,000
	0,115
	 
	 
	0,115
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Паспорт, 128 рабочих дней

	6.3.
	ИТР
	чел.
	12
	 
	0,016
	0
	0,016
	 
	 
	0,059
	0,000
	0,059
	 
	 
	0
	0,016
	0
	0,016
	0,059
	0,000
	0,059
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней

	6.4.
	Рабочие
	чел.
	64
	 
	0,025
	0
	0,025
	 
	 
	0,488
	0
	0,488
	 
	 
	0
	0,025
	0
	0,025
	0,488
	0
	0,488
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней

	6.5.
	Полив зеленых насаждений
	м2
	1245
	 
	0,006
	0
	0
	0,006
	 
	1,345
	0
	0
	1,345
	 
	0,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 180 дней

	7.
	Вспомогательные цеха
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	ИТР
	чел.
	125
	 
	0,016
	0
	0,016
	 
	 
	0,610
	0
	0,610
	 
	 
	0
	0,016
	0
	0,016
	0,610
	0
	0,610
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней

	7.2.
	Рабочие
	чел.
	377
	 
	0,025
	0
	0,025
	 
	 
	2,875
	0
	2,875
	 
	 
	0
	0,025
	0
	0,025
	2,875
	0
	2,875
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней

	7.3.
	Душевые
	шт.
	37
	 
	0,5
	0
	0,5
	 
	 
	4,736
	0
	4,736
	 
	 
	0
	0,5
	0
	0,5
	4,736
	0
	4,736
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 256 дней

	8.
	Полив и орошение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.
	Полив автодорог с щебеночным покрытием
	м2
	90000
	 
	0,006
	0
	0,003
	0,003
	 
	145,800
	0
	48,600
	97,200
	 
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39, 180 дней

	8.2.
	Орошение забоев при горных работах
	м3
	110000
	 
	0,09
	0
	0
	0,09
	 
	9,900
	0
	0
	9,900
	 
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39

	8.3.
	Полив дорог и площадок
	м2
	60000
	 
	0,001
	0
	0,0005
	0,0005
	 
	16,200
	0
	5,400
	10,800
	 
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39, 180 дней

	8.4.
	Полив зеленых насаждений
	м2
	124500
	 
	0,006
	0
	0
	0,006
	 
	134,460
	0
	0
	134,460
	 
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 180 дней

	 
	Всего по п/п "Шолактау":
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1225,000
	1895,153
	1273,653
	204,451
	417,049
	 
	1199,42
	 
	 
	 
	388,032
	238,925
	149,107
	 

	9.
	Водоотлив ПРШ тыс.м3
	 
	6237,800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Сброс шахтной воды ПРШ тыс.м3
	 
	########
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4547,098
	 
	Сброс в х/хранилище








	Производство
	Всего
	Водопотребление, тыс.м3/сут.
	Водоотведение, тыс.м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно –бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно –бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Водовыпуск №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПРШ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение 15 
к Методике определения
нормативов эмиссий в
окружающую среду

	Добыча фосфоритных руд механическим, подземным  способом 
	400000,000
	0,6575342
	 
	 
	 
	0,1095890
	0,5479452
	0,1095890
	 
	 
	0,1095890
	

	ЭНЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Котел ДКВР 10/13
	3,000
	3,0960000
	 
	 
	 
	 
	1,8000000
	1,2960000
	 
	1,2960000
	 
	

	Подпитка системы теплоснабжения
	10,000
	0,3096000
	 
	 
	 
	 
	0,3096000
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	ГПЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Произвоство товарной руды методом классификации
	382000
	0,2093151
	 
	 
	 
	0,0313973
	 
	0,0313973
	 
	 
	0,0313973
	

	Производство фоссырья методом сухого помола
	875000
	0,9589041
	 
	 
	 
	0,2397260
	 
	0,2397260
	 
	 
	0,2397260
	

	Производство доломитов без промывки
	50000
	0,0109589
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Производство известняка без промывки
	200000
	0,0410959
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Производство фоссырья методом классификации
	46000
	0,0252055
	 
	 
	 
	0,0037808
	 
	0,0037808
	 
	 
	0,0037808
	

	Полив зеленых насаждений
	1245
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90747
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	РМЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Литейное производство
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00109589
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	АТЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Обслуживание легкового автотранспорта
	8
	0,002666667
	 
	 
	 
	 
	0,33333333
	0,0026667
	 
	0,0026667
	 
	

	Обслуживание грузового автотранспорта (до 5 т.)
	20
	0,008888889
	 
	 
	 
	 
	0,44444444
	0,0088889
	 
	0,0088889
	 
	

	Обслуживание грузового автотранспорта (более 5 т.)
	31
	0,019805556
	 
	 
	 
	 
	0,63888889
	0,0198056
	 
	0,0198056
	 
	

	ЖТК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Заправка тепловозов
	3
	0,010
	 
	 
	 
	0,010
	0,010
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Дозапрвка тепловозов
	3
	0,001
	 
	 
	 
	0,001
	0,001
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	ИТР
	12
	0,00019
	 
	 
	 
	0,00019
	 
	0,0001920
	 
	 
	0,00019
	

	Рабочие
	64
	0,002
	 
	 
	 
	0,002
	 
	0,0016000
	 
	 
	0,002
	

	Полив зеленых насаждений
	1245
	0,00747
	 
	 
	 
	 
	0,00747
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Вспомогательные цеха
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	ИТР
	125
	0,002
	 
	 
	 
	0,002
	 
	0,0020000
	 
	 
	0,002
	

	Рабочие
	377
	0,009425
	 
	 
	 
	0,009425
	 
	0,0094250
	 
	 
	0,009425
	

	Душевые
	37
	0,015527869
	 
	 
	 
	0,0155279
	 
	0,0155279
	 
	 
	0,01552787
	

	Полив и орошение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Полив автодорог с щебеночным покрытием
	90000
	0,54
	 
	 
	 
	 
	0,54
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Орошение забоев при горных работах
	110000
	0,055
	 
	 
	 
	 
	0,055
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Полив дорог и площадок
	60000
	0,06
	 
	 
	 
	 
	0,06
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Полив зеленых насаждений
	124500
	0,747
	 
	 
	 
	 
	0,747
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Всего по п/п "Шолактау":
	 
	6,7886897
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0000000
	 
	 
	 
	

	Водоотлив ПРШ тыс.м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Сброс шахтной воды ПРШ тыс.м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,4578
	 
	 




9. [bookmark: _Hlk127806480]ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДС (предельно-допустимых сбросов).


	Радиус купола растекания ® определяется по формуле
	

	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки;
	
	
	

	Н - первоначальная глубина залегания грунтовых вод от дна ПФ, м
	
	

	It- глубина воды на ПФ, м
	
	
	
	
	

	т- мощность водоносного горизонта, м
	
	
	
	

	Р - периметр фильтрационного слоя, м =
	
	750
	
	

	G- расход сточных вод, поступающих на ППФ, мJ/сутки =12457,80219
	
	

	Тогда радиус купола растекания составит:
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	R=
	2,675528114
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Определение - количества выпадаемых атмосферных осадков производится по формуле:

	VA=HA*S, м3
	
	
	
	
	

	где: НА - годовой слой атмосферных осадков, м
	
	
	

	VA =1000*0,331 
	
	
	
	

	
	Va=
	331
	м3/год
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Определение количества испаряющейся влаги с поверхности полей подземной фильтрации вычисляют по формуле:

	V„=Hи*S,m3
	
	
	
	
	

	где: Ни - годовая испаряемость с открытой водной поверхности, м
	
	

	S -площадь ППФ, м2.
	
	
	

	VH =1000 * 1.1 VH=1100 м3/год
	
	

	
	
	Vн=
	1100
	м3/год
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Тогда величина расхода фильтрационных вод равна:
	
	
	

	Vф = Qф+VА -VH,м3
	
	
	

	Vф =4547098 + 331 - 1100, 0 м3/год
	
	
	
	

	Vф =
	4546329
	м3/год
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Так как мощность водоносного горизонта не превышает 20 м, то коэффициент учета мощности (L) равен 1,0.

	Расчетный срок наращивания концентрации загрязняющих веществ (Т) в подземных водах под ППФ равняется:

	Т= 15 +10 =25 лет
	
	
	
	
	

	Длина пути, проходимая подземными водами за один год составит
	
	

	X = 365 * К * Iе
	
	
	
	

	где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки Iе - градиент уклона естественного потока подземных вод

	Х=365* 1,0 *'0,01, м
	
	
	

	
	
	Х=
	3,65
	м
	
	

	Кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами равна:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	n=
	1,000612349
	
	Сброс т/год
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	По формуле (1) определяем предельно-допустимую концентрацию веществ (Спдс) поступающих на ПФ:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование веществ
	Ед. изм
	Сф
	Кратность разбавления
	Спдс
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Фосфаты
	г/мЗ
	2,1
	1,00061235
	2,101285932
	

	2
	Сульфаты 
	г/мЗ
	1350
	
	1350,826671
	

	3
	Железо 
	г/мЗ
	0,459
	
	0,459281068
	

	4
	Нитриты
	г/мЗ
	0,6
	
	0,600367409
	

	5
	Хлориды
	г/мЗ
	350
	
	350,2143221
	

	6
	Взвешенные вещества 
	г/мЗ
	1250
	
	1250,765436
	

	7
	БПК5
	г/мЗ
	116,9
	
	116,9715836
	

	8
	ХПК
	г/мЗ
	390
	
	390,238816
	

	9
	Нитраты
	г/мЗ
	13,6
	
	13,60832794
	

	10
	Нефтепродукты
	г/мЗ
	1,26
	
	1,260771559
	

	11
	Аммонийный азот
	г/мЗ
	2,4
	
	2,401469637
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование веществ
	Спдс расчет.
	Спдс фактич.
	Спдс
	
	

	 
	 
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	
	

	1
	Фосфаты
	2,101285932
	2,0000
	2,0000
	
	

	2
	Сульфаты 
	1350,826671
	900,0000
	900,0000
	
	

	3
	Железо 
	0,459281068
	0,5000
	0,4593
	
	

	4
	Нитриты
	0,600367409
	0,4000
	0,4000
	
	

	5
	Хлориды
	350,2143221
	160,0000
	160,0000
	
	

	6
	Взвешенные вещества 
	1250,765436
	1400,0000
	1250,7654
	
	

	7
	БПК5
	116,9715836
	120,0000
	116,9716
	
	

	8
	ХПК
	390,238816
	450,0000
	390,2388
	
	

	9
	Нитраты
	13,60832794
	14
	13,60832794
	
	

	10
	Нефтепродукты
	1,260771559
	1,3
	1,260771559
	
	

	11
	Аммонийный азот
	2,401469637
	2,5000
	2,4015
	
	






	








[bookmark: _Hlk127806488]Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод
Водовыпуск №1
	Расчет нормативов предельно - допустимых сбросов сточных вод 

	Наименование показателя
	ПДК
	фактическая концентрация
мг/ дм3
	фоновые концентрации мг/ дм3
	расчетные концентрации мг/ дм3
	нормы ПДС
мг/ дм3
	утвержденный ПДС

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	г/час
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Фосфаты
	0,6700
	2,0000
	2,1000
	2,1013
	2,0000
	1038,15
	9,0942

	Сульфаты 
	372,0000
	900,0000
	1350,0000
	1350,8267
	900,0000
	467167,58
	4092,3880

	Железо 
	0,1800
	0,5000
	0,4590
	0,4593
	0,4593
	238,40
	2,0884

	Нитриты
	0,1500
	0,4000
	0,6000
	0,6004
	0,4000
	207,63
	1,8188

	Хлориды
	128,5000
	160,0000
	350,0000
	350,2143
	160,0000
	83052,01
	727,5356

	Взвешенные вещества 
	952,5000
	1400,0000
	1250,0000
	1250,7654
	1250,7654
	649241,18
	5687,3528

	БПК5
	26,7000
	120,0000
	116,9000
	116,9716
	116,9716
	60717,04
	531,8812

	ХПК
	183,4000
	450,0000
	390,0000
	390,2388
	390,2388
	202563,25
	1774,4541

	Нитраты
	8,7
	14,0000
	13,6000
	13,6083
	13,6083
	7063,74
	61,8784

	Нефтепродукты
	0,5
	1,3000
	1,2600
	1,2608
	1,2608
	654,44
	5,7329

	Аммонийный азот
	0,88
	2,5000
	2,4000
	2,4015
	2,4015
	1246,54
	10,9197

	 Итого:
	
	
	
	
	
	
	12905,1441








[bookmark: _Hlk127806497]Нормативы сбросов загрязняющих веществ

	Номер выпуска
	Наименование показателя
	Существующее положение 2022г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу 2023-2026гг.
	Год достижения ПДС

	
	
	
	
	

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске,
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске,
	Сброс
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	мг/дм3
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	мг/дм3
	г/ч
	т/год
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Фосфаты
	308,2190
	2700,000
	0,67
	206,507
	1,809
	519,07509
	4547,098
	2,0000
	1038,150183
	9,0942
	2023

	
	Сульфаты 
	
	
	372
	114657,534
	1004,4
	
	
	900,0000
	467167,5822
	4092,3880
	2023

	
	Железо 
	
	
	0,18
	55,479
	0,486
	
	
	0,4593
	238,4013624
	2,0884
	2023

	
	Нитриты
	
	
	0,15
	46,233
	0,405
	
	
	0,4000
	207,6300365
	1,8188
	2023

	
	Хлориды
	
	
	128,5
	39306,164
	346,95
	
	
	160,0000
	83052,01461
	727,5356
	2023

	
	Взвешенные вещества 
	
	
	952,5
	293578,767
	2571,75
	
	
	1250,7654
	649241,1829
	5687,3528
	2023

	
	БПК5
	
	
	26,7
	8229,452
	72,09
	
	
	116,9716
	60717,03542
	531,8812
	2023

	
	ХПК
	
	
	183,4
	56527,397
	495,18
	
	
	390,2388
	202563,2491
	1774,4541
	2023

	
	Нитраты
	
	
	8,7
	2681,507
	23,490
	
	
	13,6083
	7063,74407
	61,8784
	2023

	
	Нефтепродукты
	
	
	0,5
	154,11
	1,350
	
	
	1,2608
	654,4351124
	5,7329
	2023

	
	Аммонийный азот
	
	
	0,9
	271,233
	2,376
	
	
	2,4015
	1246,543071
	10,9197
	2023

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	4520,286
	 
	 
	 
	 
	12905,1441
	 



Разработано для ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»


Расчет платежей за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами
	№
	Наименование загрязняющих веществ
	Сброс т/год
	МРП
	Ставка платы
	Сумма платежа

	1
	Фосфаты
	9,0942
	3450
	1
	31374,97482

	2
	Сульфаты 
	4092,3880
	3450
	4
	56474954,68

	3
	Железо 
	2,0884
	3450
	 
	0

	4
	Нитриты
	1,8188
	3450
	0,1
	627,4994964

	5
	Хлориды
	727,5356
	3450
	0,4
	1003999,194

	6
	Взвешенные вещества 
	5687,3528
	3450
	 
	0

	7
	БПК5
	531,8812
	3450
	268
	491777385,6

	8
	ХПК
	1774,4541
	3450
	34
	208143461,4

	Итого:
	12826,6132
	 
	 
	757431803,3









ПЛАН-ГРАФИК
аналитического контроля за состоянием водных ресурсов для 
ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Таблица №2

	
№п/п
	
Производство, цех, участок
	Место отбора проб
(№ контрольного источ- ника выброса, сброса)
	Контролируемые ингредиенты
	Периодичность контроля
	Кем осуществляется
контроль
	Методика проведения
контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Водовыпуск 1
	точка сброса в шламонакопитель
	Взвешенные вещества 
БПК-5
ХПК
Хлориды
Сульфаты
Фосфаты
Нефтепродукты
Азот аммонийный
	ежеквартально
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно
утвержденных
методик









ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В данной работе, основной целью явилось определение допустимых величин показателей загрязняющих веществ, и установление нормативов ПДС для шламонакопителя площадки ДСФ.
Принимается наиболее максимальная концентрация загрязняющих веществ.
Согласно «Санитарно-эпидемиологических требований по уста- новлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) санитарно- защитная зона для производственных площадок рудника «Аксай» составляет 500м, что соответствует II классу опасности, согласно санитарной классифика- ции производственных объектов.


11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс РК.
2. Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители. Алматы, 1997 г.
3. Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Алматы, 1994 г.
4. Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы, 1995 г.
5. Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно- допустимых сбросов в водные объекты для предприятий.
Алма-Ата, 1992 г.
6. Правила приема сточных вод в систему канализации населенных пунктов. РДС РК 1.04-11-2002 Алматы 2002 г.
7. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года
№ ҚР ДСМ-2 
8. СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
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