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4. Аннотация
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Проект НДВ ТОО «ГПК Казфосфат» разработан в связи разделением площадок с целью получения Разрешения на Воздействие по отдельности, а также корректировка проекта НДВ выполнена на основании учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329 от 2013 г., а также перерасчета валовых выбросов на Разработка проекта Нормативов Допустимых Выбросов (далее НДВ) выполнена на основании:

- изменения объема валовых выбросов;
- учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329  от 2013 г.).
Нормирование допустимых выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.

Предельно допустимый выброс (далее НДВ) норматив эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы, регулируют качество окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение  экологических систем и биологическое разнообразие.

Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу                                ТОО "ГПК Казфосфат". 
Проект выполнен в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10.03.2021  года № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. 
Настоящий том НДВ разработан на основании договора, заключенного между ТОО «КЭСО Отан-Тараз» и ТОО "ГПК Казфосфат".

ТОО «КЭСО Отан-Тараз»

ГСЛ №01584Р от 01.08.2013г.

БИН 130640020120

080000, г. Тараз, проспект Толе би 42 «А»

+7 7262 43-27-07, 45-23-45

ТОО "ГПК Казфосфат"

БИН 221040010936
Жамбылская обл., Сарысуйский район г. Жанатас, 1 микрорайон, дом 17.

Основой проекта являются материалы инвентаризации источников вы​бросов вредных веществ в атмосферу на существующее положение. Выбросы загрязняющих веществ состоят из 50 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 16 загрязняю​щих веществ, составляющих 9 групп суммации вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлены 147 источников загрязнения атмо​сферы, в том числе организованных источников - 52 и неорганизованных ис​точников - 95, для которых установлены нормативы выбросов.

Нормативы НДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2022 года, с последующим периодом нормирования до 2027 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий.

Валовые выбросы на существующее положение составляют 979,918 т/год, в том числе от организованных источников – 820,402 т/год, и от неорганизованных источников – 159,516 т/год.

Залповые выбросы присутсвуют при выполнении взрывных работ на карьере.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности. 
 5. ВВЕДЕНИЕ

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов  эмиссий в окружающую среду соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта НДВ для предприятий в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК  № 63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (НДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение НДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. по программному комплексу «Эра V 2.0 ».

За период производственной деятельности ТОО «ГПК Казфосфат» реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло.

При разработке проекта НДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблаго​приятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источ​ников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе экс​плуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загряз​няющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Неорганизованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нару​шения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной ра​боты по отсосу газа или хранения продукта.
Опасная скорость ветра – скорость ветра на установленной высоте, при кото​рой приземная концентрация от источника достигает максимального значения.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, кото​рая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного дейст​вия, включая отдаленные последствия.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

6. Общие сведения ОБ ОПЕРАТОРЕ.
	Областной центр  
	Тараз

	Область
	Жамбылская

	Республика
	Казахстан

	Предприятие
	ТОО «ГПК Казфосфат»

	Адрес
	Сарысуский р-н, г. Жанатас, 1 мкрн., дом № 17


Промплощадка «Шолактау» расположена 3,5 км на юг от города Каратау и является составной частью производственного комплекса филиала ТОО «Казфосфат» ГПК «Чулактау».
Эта промплощадка используется как одна из производственных баз ГПК «Чулактау» для дробления и сортировки руды, добытой в местных карьерах и рудниках. Здесь же сосредоточена и основная ремонтная база предприятия.
Технологическая схема переработки руды основана на постепенном дроблении и грохочении (просеивании) фосфоритной руды.
Площадка «Шолактау» ГПК «Чулактау» расположена в 2 километрах на юго-запад от города Каратау. Город Каратау удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 105 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами. 

Площадка «Шолактау» приурочена к месторождению фосфоритов «Чулактау» расположеного в Таласском районе Жамбылской области, в 2 км к юго-западу от города Каратау. Общие запасы фосфоритов, подлежащие добыче, составляют более 30,0 млн.тонн. Площадка «Шолактау» представлена подземным рудником «Молодежный», карьером доломитов «Чулактау», дробильно-размольной фабрикой (ДРФ), дробильно-сортировочным комплексом (ДСК), вспомогательными цехами. 
Площадь занимаемой территории промплощадки Шолактау составляет 953,48 га. 
Координаты расположения площадки: 
СШ – 43о08/58//;

ВД – 70о28/23//

На площадке «Шолактау» ГПК «Чулактау» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовом месторождении «Чулактау», для которого характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад.

Месторождение фосфоритов имеет большую протяженность (более 6 км) с выходом на дневную поверхность. Месторождение характеризуется крутым падением с юга на северо-восток. Месторождение фосфоритов Чулактау отрабатывается подземным способом (подземный рудник «Молодежный»). 

Горные работы на площадке «Шолактау» осуществляются кроме на месторождении фосфоритов Чулактау, на месторождении доломитов Чулактау, отвале некондиционных фосфоритовых руд и месторождении известняков Актау.

Месторождения доломитов Чулактау и известняков Актау отрабатываются открытым способом – карьерами.
Промплощадка Шолактау

Промплощадка Шолактау состоит из:

·  Подземного рудника «Молодежный» с ДСУ и подземного расходного склада

· ВМ;

·  Карьера доломитов Шолактау;

·  Административно-бытового комплекса;

·  Дробильно-сортировочного комплекса Актау;

·  Дробильно-размольной фабрики;

·  Ремонтно-механического участка;

·  Энергоцеха;

·  АТЦ;

·  Склада ГСМ;

·  Котельной на газе;

·  Хвостохранилища.
Подземный рудник «Молодежный».

Подземный рудник «Молодежный» административно входит в цех
«Подземный рудник Шолактау» и производит добычу фосфоритов месторождения Шолактау. Проектная мощность рудника – 800,0 тыс. т/год.
В связи с уменьшением спроса на фосфоритные руды, объем добычи составляет 70,0 тыс. т/год.

Все добычные работы производятся на 5-ом горизонте (отм +251 м). На 6-ом горизонте (отм +231 м) установлен дробильный комплекс и установка шахтного
водоотлива. 

Учитывая крепость пород, отбойку руд и вмещающих пород производят с
использованием буровзрывных работ. Бурение производится с использованием
буровых станков марки НКР-100М и перфораторов ПП-63.
Добычный блок состоит из двух подэтажей. Расстояние между подэтажами
30 метров. Для подготовки блоков к добыче производится комплекс проходческих
и нарезных работ, в которые входят проходка полевого, погрузочного и бурового
штрека, погрузочных ортов, бокового и отрезного восстающего, людских ходков и
др. погрузка горной массы и вагонетки производится погрузчиками ППН-3 и ПТ-4,
которые работают на сжатом воздухе.
Далее руды перевозятся на круговой опрокид, откуда поступают на
дробильный комплекс 6-го горизонта. Дробленная руда через скиповое отделение
скипами поднимается на дневную поверхность и разгружается на Дробильносортировочный участок, где проходит додрабливание и сортировку.  Дробленная вывозится на рудные склады, а вскрышные породы на специальные отвалы. 

Для обеспечения потребности рудника во взрывчатых материалах, на
руднике имеется подземный расходный склад ВМ.
Карьер доломитов «Шолактау».

Горные работы по добыче доломитов месторождения доломитов Шолактау производятся на карьере «Шолактау». В связи с уменьшением спроса, объем
добычи составляет не более 10,0 тыс. т/год. Учитывая крепость пород, отбойку руд и вскрышных пород производят с использованием буровзрывных работ. Бурение производится с использованием буровых станков шарошечного бурения марки БТС-150. Экскавация производится карьерными гусеничными экскаваторами марки ЭКГ-4,6, ЭКГ-5А. руда и вскрышные породы грузятся в карьерные бол ьшегрузные автосамосвалы БелАЗ, грузоподъемностью 42 тн. Далее руды перевозятся на рудные склады, а МТО на специальные отвалы вскрыши.
Рудные склады.

Руда на рудные склады доставляется автосамосвалами БелАЗ. В зависимости
от качества, по указанию геологической службы, они разгружаются на отдельные
участки склада. По указанию геолога, га каждом участке склада формируется партия руды, сходная по содержанию. По окончанию формирования склада готовая партия либо отгружается потребителю, либо вывозится для переработки на ДСК «Актау».
Административно-бытовой комплекс (АБК).

Административно–бытовой комплекс представлен 2-х этажным зданием и
предназначен для размещения:
(Руководства рудника и основных служб;
(Гардеробные и душевые для работников;
(Раскомандировки участков рудника;
(Медицинский пункт.
Ремонтно-механический участок.

(Механического ремонта горнотранспортного оборудования;
(Подготовки запчастей и комплектующих для горного оборудования.
Энергоцех.
Энергоцех предназначен для следующих целей:
(Электротехнического ремонта горнотранспортного оборудования;
(Подготовки запасных частей и комплектующих для горного оборудования;
(Ремонта линий электропередач;
(Обеспечения подземного рудника сжатым воздухом, водой, вентиляцией.
Склад ГСМ.

Склад ГСМ предназначен для заправки технологического автотранспорта и
бульдозерной техники, хранения ГСМ. Склад оборудован емкостями для хранения дизельного топлива, специальных масел и мазута для ЛОК Коктал. Каждый резервуар имеет собственную грунтовую обвалку высотой 1 м и шириной по верху 1,5 м, рассчитанную на аварийный разлив сех нефтепродуктов, находящихся на складе. Емкости хранения мазута – подземные.
Все резервуары оборудованы замерными люками, вентиляционными
патрубками (дыхательными клапанами), указателями уровня в баке и
молниеприемниками.
Автотранспортный цех.

Предназначен для обеспечения предприятия в автотранспорте.
Отдел технического контроля.

Предназначен для обеспечения теплом площадки рудника. Имеются котлы,
работающие на газе и на жидком топливе (мазут).
Жилая зона расположена на расстоянии 1100м в восточном направлении.
6.1  Определение категории опасности предприятия

Для определения категорий опасности предприятий используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2-тп (воздух). Категорию опасности предприятия (коп) рассчитывают по формуле: 
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где:

Мi – масса выброса i – того вещества, т/год;

ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – того вещества, мг/м3;

n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 

ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i – того вещества с вредностью сернистого газа. Показатели ai, в зависимости от класса опасности, приведены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1
	Константа
	Класс опасности 

	
	1
	2
	3
	4

	Аi
	1.7
	1.3
	1.0
	0.9


Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi (1, при Мi/ ПДКi (1 значения КОП не рассчитывают и приравнивают к нулю. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны.
Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ. 
По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности, граничные условия которых приведены в табл. 6.2.
Таблица 6.2
	Категория опасности предприятий
	Значения К О П

	I

II

III

IV
	КОП ( 106

106 ( КОП ( 104
104 ( КОП ( 103
КОП ( 103


Расчет КОП сведен в Таблице 6.3.
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	Расчет КОП

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.26978
	6.7445

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.024462
	24.462

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на
	
	0.02
	
	3
	0.000012
	0.0006

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (446)
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	0.001
	0.0003
	
	1
	0.000027
	0.09

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	

	0243
	Гексакис(циано-С)-феррат(4-)
	0.2
	0.08
	
	3
	0.00417
	0.052125

	
	железа (3+)(3:4) (ОС-6-11,
	
	
	
	
	
	

	
	Берлинская лазурь, Ферроцин,
	
	
	
	
	
	

	
	Железо ферроцианид, Железная
	
	
	
	
	
	

	
	лазурь) (131)
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.04
	
	2
	29.847748
	746.1937

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	0.2
	0.04
	
	4
	0.12
	3

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	3
	8.9845811
	149.743018

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0000808
	0.000808

	0322
	Серная кислота (517)
	0.3
	0.1
	
	2
	0.000002
	0.00002

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.15
	0.05
	
	3
	0.00032
	0.0064

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3
	133.9570904
	2679.14181

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	
	
	2
	0.0026723
	0.3340375

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	310.7920306
	103.597344

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.01428
	2.856

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.01008012
	0.336004

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 6.3

	Расчет КОП

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	1
	0.360667
	0.360667

	0410
	Метан (727*)
	
	
	50
	
	0.0132
	0.000264

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	50
	
	0.5415956
	0.01083191

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	30
	
	0.1429159
	0.00476386

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	1.5
	
	
	4
	0.018187
	0.01212467

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	

	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен,
	3
	1
	
	4
	0.0000026
	0.0000026

	
	Дивинил) (98)
	
	
	
	
	
	

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	10
	
	
	4
	0.0000238
	0.00000238

	0516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-
	0.5
	
	
	3
	0.0000023
	0.0000046

	
	Метилбутадиен-1,3) (351)
	
	
	
	
	
	

	0521
	Пропен (Пропилен) (473)
	3
	
	
	3
	0.0000004
	0.00000013

	0526
	Этен (Этилен) (669)
	3
	
	
	3
	0.000066
	0.000022

	0602
	Бензол (64)
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0149711
	0.149711

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	0.2
	
	
	3
	4.2280057
	21.1400285

	0618
	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-
	0.04
	
	
	3
	0.0000012
	0.00003

	
	пропен, а-Метилстирол) (356)
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	3
	2.8663481
	4.77724683

	0627
	Этилбензол (675)
	0.02
	
	
	3
	0.0003777
	0.018885

	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (
	0.02
	0.002
	
	2
	0.0000023
	0.00115

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	
	
	3
	1.19434
	11.9434

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	4
	1.6158
	0.32316

	1078
	Этан-1,2-диол (Гликоль,
	
	
	1
	
	0.719217
	0.719217

	
	Этиленгликоль) (1444*)
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	Расчет КОП

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	0.7
	
	0.9687
	1.38385714

	1140
	2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв,
	
	
	0.5
	
	1.49127
	2.98254

	
	Бутилгликоль, Этиленгликоль
	
	
	
	
	
	

	
	монобутиловый эфир) (210*)
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	
	
	4
	0.85247
	8.5247

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.35
	
	
	4
	0.7316
	2.09028571

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	0.05
	
	0.00741
	0.1482

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	0.2
	
	0.0705
	0.3525

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	
	1.24974
	1.24974

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	1
	
	
	4
	0.6598084
	0.6598084

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	3
	0.8309396
	5.53959733

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	0.002
	
	2
	0.613
	306.5

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.1
	
	3
	66.529914
	665.29914

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.5
	0.15
	
	3
	323.9248839
	2159.49923

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	


	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
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	Расчет КОП

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 4

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	
	0.1626048
	4.06512

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	0.1
	
	86.082912
	860.82912

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	979.91881272
	7775.14372


Значение КОП находится в пределах 106 ( КОП ( 104, следовательно, предприятие относится к I категории опасности, что является обоснованием объема и содержания данного проекта.
Ситуационная карта-схема (ситуационный план) производственных площадок  предприятия с нанесенными на ней производственными зданиями и сооружениями и указанными источниками выбросов в атмосферу с границей санитарно-защитной зоны (СЗЗ) представлены на рис. 1.
Карта расположения площадки Шолактау.
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Схема расположения ИЗА площадки Аксай.
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
7.1. Краткая характеристика технологии производства.
Переработка полезных ископаемых на предприятии производится без из​влечения полезных компонентов путем дробления и сортировки фосфоритной руды до требуемых размеров крупности и шихтовки руд различного качества для производства продукции требуемого качества. Качество вырабатываемой продукции отвечает требованиям ТУ649 РК -38835753 ТОО -01-00 «Сырье фосфатное дробленое Каратау» марки ФКТ-1 и ТУ 31 РК 38515646 ТОО -005-2003 «Сырье фосфатное дробленое Каратау» марки ФКТ-9.
В состав площадки Шолактау ГПК «Чулактау» входят следующие пере​рабатывающие подразделения:
· дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) ООФ;
· дробильно-сортировочный участок рудника «Молодежный» (ДСУ);
· дробильно-размольная фабрика (ДРФ);
· обогатительная фабрика.
Технология переработки руды основана на последовательном ее измель​чении до соответствующей кондиции, при которой из нее с минимальными за​тратами можно извлечь необходимые вещества.
Основными источниками выброса вредных веществ являются технологические процессы, связанные с добычей и переработкой минеральных ресурсов, погрузочно-разгрузочными работами, транспортировкой руды, а также вспо​могательные производства и участки.
На площадке Шолактау сосредоточены следующие основные добываю​щие и перерабатывающие технологические комплексы, вспомогательные цеха и участки.
ДСК «Актау»
Дробильно-сортировочный комплекс состоит из трех участков: дробильно-сортировочной установки, карьера по добыче доломитов месторождения Шолактау и карьера по добыче известняков месторождения Актауское-1.
Дробильно-сортировочный комплекс расположен на территории про​мышленной площадки Шолактау.
Комплекс ДСК предназначен для производства сырья фосфатного дроб​ленного, сортированных известняков и доломитов различных фракций путем механического дробления и сортировки по определенным классам крупности. Одновременно возможно производство продукции четырех классов крупности. Проектная мощность ДСК по исходному сырью составляет 1,0 млн. тонн в год. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 23672-79 «Доломит для стекольной промышленности», ГОСТ 23671-79 «Известняк для стекольной про​мышленности», ТУ649 РК-38835753 ТОО-01-00 «Сырье фосфатное дробленое Каратау» марки ФКТ-1 и ТУ 31 РК 38515646 ТОО -005-2003 «Сырье фосфат​ное дробленое Каратау» марки ФКТ-9. Крупное дробление происходит в щековой дробилке марки СМД - 110. После предварительного грохочения по классу 70 мм, дробленный материал поступал в дробилку мелкого дробления марки КМД-2200 и далее на сортировку по нужному классу крупности на грохота ГИСЛ-62. Готовая продукция складируется на прирельсовых открытых скла​дах.
Доставка руд со складов и карьеров, на приемный бункер ДСК, осущест​вляется автомобильным транспортом. Фосфоритная руда экскаватором ЭКГ -4,6 загружается в большегрузные автосамосвалы типа «Белаз-7523» и др., и завозится в приемный бункер ДСК. Объем бункера - 27 м .
Исходная руда крупностью не более 85мм из приемного бункера № 1 подается пластинчатым питателем марки 1С-15-80 через дробилку СМД -111,1, работающую в режиме течки, на конвейер № 3 с ширенной ленты 1000 мм и по нему транспортируется на грохот ГИСЛ-62а № 1. На грохоте стоит одна сетка с размерами ячеек 13×13 мм. Надрешетный продукт класс +13 мм поступает самотеком в приемную течку конусной дробилки КМД-2200 Т Подрешетный продукт (класс - 13+0мм) поступает течку на конвейер № 5 с ши​риной ленты 1000 мм. По конвейеру № 5 подрешетный продукт транспортиру​ется на грохот ГИСЛ - 62а № 2, где происходит сортировка дробленой руды по классу 10мм. Надрешетный продукт (класс +10мм) поступает на конвейер № 7 с шириной ленты 1000 мм и по нему транспортируется на накопительный бункер № 2, объемом =27 м3. С накопительного бункера № 2 (класс +10мм) выгружается в большегрузные автосамосвалы и отправляется на приемный бункер на додрабливание. Подрешетный продукт грохота № 2 (класс -10+0мм) попадает на конвейер № 8а с шириной ленты 650мм и по нему транспортируется на конвей​ер № 9 с шириной ленты 650мм. С конвейера №9 (класс -10+0мм) транспортируется в накопительный бункер № 3, объемом =27 м . Из накопительного бун​кера № 3 класс -10+0мм загружается в большегрузные автосамосвалы и отправ​ляется на промежуточные склады рудной мелочи и далее на формирование от​гружаемых штабелей сырья фосфатного дробленого марки ФКТ-9.
Пылевыделение на ДСК происходит при дроблении руды в узлах пере​грузки ее из дробилки на ленточный конвейер. Образующая при транспорти​ровке пыль в местах дробления, грохочения, перегрузочных узлах представляет мелкодисперсную фракцию готовой продукции.
В летний период времени для борьбы с запыленностью в воздухе производится поливка технологических дорог и орошение экскаваторных забоев гидромониторными установками на автомашине БелАЗ. 
Выбросы в атмосферу: 
· Крупное дробление: отсос воздуха производится с мест пересыпки доло​мита от питателя в дробилку, с дробилки на конвейер № 3. Очистка воздуха производится в циклонах ЦН - 15.

· Сортировка:
· отсос производится при пересыпке доломита с конвейера на грохот № 1 и с грохота № 1 на конвейер № 5. Очистка воздуха производится в циклонах ЦН - 15;
· отсос воздуха производится при пересыпке доломита с конвейера № 5 на грохот № 2 и с грохота № 2 на конвейер № 8. Очистка воздуха в циклонах ЦН - 15;
· отсос производится от мест пересылок доломита с конвейера № 8 на грохот № 3, пересыпка с грохота № 3 на конвейера №№ 8а, 10/1. Очистка происходит в циклонах ЦН - 15.
 Дробильно-сортировочный участок «Молодежный»

Дробильно-сортировочный участок рудника «Молодежный» предназна​чен для производства товарной руды (класс - 70+10 мм) и товарной мелочи (класс - 10+0 мм) методом механического дробления и сортировки фосфорит​ной руды подземной добычи по классу 10 мм. Качество вырабатываемой про​дукции отвечает требованиям ТУ649 РК-38835753 ТОО-01-00 «Сырье фос​фатное дробленое Каратау» марки ФКТ-1 и ТУ 31 РК 38515646 ТОО-005-2003 «Сырье фосфатное дробленое Каратау» марки ФКТ-9.
Проектная мощность ДСУ по перерабатываемой руде составляет 800,0 тыс. тонн в год. Производство ФКТ-1 осуществляется в один производственный поток. Рудная масса подземного рудника «Молодежный» подвергается дробле​нию до крупности 150 мм в дробилке СМД-111, расположенный в камере дроб​ления около шахтного ствола. Затем скиповым подъемником руда подается в приемный бункер, откуда пластинчатым питателем и ленточным конвейером транспортируется в конусную дробилку КСД-2200 ГР. Дробленая руда по сис​теме конвейеров поступает на сортировку по классу 10 мм на два грохота типа ГИЛ-52.
Надрешетный продукт (класс -70+10 мм) по конвейеру поступает в нако​пительный бункер, откуда автосамосвалами БелАЗ вывозится на накопитель​ные склады готовой продукции.
Подрешетный продукт (класс-10+0 мм) направляется в накопительный бункер и автосамосвалами БелАЗ вывозится на накопительные склады.
Склады готовой продукции - прирельсовые, открытые.
В случае производства товарной мелочи марки ФКТ-9, класс - 70+10 мм направляется на додрабливание в дробилке мелкого дробления КМД-2200 на ДСК. Продробленный продукт совместно с текущей мелочью (класс-10+0 мм) используется при формировании складов готовой продукции ФКТ-9.
Учитывая, что оставшаяся в блоках руда по содержанию Рг05 не обеспе​чивает требуемого качества продукции, в процессе производства рудной мело​чи часть продукта крупностью -70+10 мм с содержанием Р205 12-14 % удаляет​ся в отвалы. Практика работы показывает, что в руде «Молодежного» наи​меньшее содержание Рг05 (11-13%) приходится на руду крупностью -70+40мм  и удаление этого класса после среднего дробления позволяет обеспечить со​держание Р205 в рудной мелочи, отвечающее техническим требованиям.
Расчеты показывают, что удаление 20-25% кускового материала с содер​жанием Р205 11-13% повышает содержание в рудной мелочи на 1,5-1,6%.
Дробильно-размольная фабрика
Дробильно-размольная фабрика расположена на территории промыш​ленной площадка Шолактау, и предназначена для производства фоссырья тон​кого помола путем дробления и сухого размола фосфоритовой руды в шаровых мельницах типа «Полизиус», работающих в замкнутом цикле с воздушными сепараторами. Дробление производится в три стадии: крупное в щековой дро​билке СМД-110А, среднее - в двух конусных дробилках КСД-1750 и мелкое - в двух конусных дробилках КМД-1250. Производство фосмуки осуществля​ется в один технологический поток. Складирование продукции производится в двух силосных банках емкостью 4025тонн каждая, а также в четырех силосных банках емкостью 5500 тн каждая. Погрузка осуществляется в железнодорожные цистерны через погрузочные аппараты при помощи сжатого воздуха. Сущест​вует схема погрузки фосмуки в цистерны через промежуточные бункера непо​средственно с технологии.
Проектная и достигнутая мощности ДРФ по производству фоссырья тонкого помола составляют 875,0 тыс. тонн в год.
Обогатительная фабрика
Обогатительная фабрика предназначена для обогащения рудной мело​чи, образующейся при производстве товарной руды, методом карбонатно-фосфатной флотации с применением флотационных реагентов: Синтетические жирные кислоты (СЖК), высшие жирные спирты (ВЖС), фос​форная кислота, кальцинированная сода и жидкое стекло.
Проектная мощность обогатительной фабрики 1,4 млн. тонн флотокон-центрата в год. Комиссия Министерства химической промышленности опреде​лила мощность фабрики - 650,0 тыс. тонн флотоконцентрата в год.
За период эксплуатации на ОФ неоднократно производилась реконст​рукция и усовершенствование технологического оборудования, внедрялись но​вые технологии.

I. Ремонтные работы.
Ремонтные подразделения на площадке  Шолактау  представлены  следующими участками:
· ремонтно-механический цех;
· ремонтно-строительный участок;
· энергоцех;
· моторное отделение.
Ремонтно-механический цех включает в себя следующие подразделения:
· токарное отделение;
· кузнечно-сварочное отделение;
· литейное отделение для отливки стальных, черных и цветных ме​таллов;
· стержневое отделение.
Ремонтно-строительный участок включает в себя следующие подразделе​ния:
· бетонно-растворный узел;
· цех деревообработки.
Энергоцех включает в себя следующие подразделения:
· цех ремонта электрооборудования;
· котельная;
· компрессорная;
· участок ЦАМ.
Моторное отделение включает в себя следующие участки:
· ремонта двигателей ДВС;
· печь для обжига.
Вспомогательные подразделения.
Вспомогательные подразделения представлены следующими цехами:
· автотранспортный цех;
· отдел технического контроля;
· склады ГСМ.

Горный участок.
Горный участок включает в себя следующие объекты:
· доломитовый карьер;
· известняковый карьер;
· подземный рудник «Молодежный».
Технология горных работ на земной поверхности (доломитовый и известняковый карьеры) представлены ниже.
Технологические процессы рудоподготовки включают в себя бурение скважин, проведение взрывных работ, планировочные работы в забое при использовании бульдозерной техники. Бурение осуществляется станком шарошечного бурения типа СБШ-200 (при бурении скважин среднего диаметра) и станком БТС при бурении скважин малого диаметра. При взрывной разделке негабаритов используются шпуры диаметром 45 мм.
Выбросы при экскавации горной массы образуются при погрузке горной массы в технологический транспорт. Экскавация производится с использовани​ем электрических экскаваторов типа «прямая механическая лопата» ЭКГ-8, ЭКГ-4,6. В целях снижения запыленности в рабочей зоне, используется предва​рительное орошение забоев, подлежащих экскавации.
Выбросы при перевозке и разгрузке горной массы включают в себя вы​бросы от сдувания пыли с платформы технологического автотранспорта, пыль от технологических автодорог, пылевыделение при разгрузке горной массы на отвалах и рудных складах, планировочных работах с использованием бульдо​зерной техники.
Выбросы при отгрузке руд потребителям образуются экскавации гор​ной массы на рудных складах и погрузке ее в железнодорожные вагоны типа «думпкар».
Выбросы при хранении руд и материалов образуются при сдувании пы​ли с отвалов и рудных складов.
Ремонт технологических автодорог производится с использованием бульдозерной техники и автогрейдеров.
Технология работ на подземном руднике «Молодежный» включает в себя буре​ние скважин, проведение взрывных работ. Бурение осуществляется станками колонкового и шарошечного бурения. При взрывной раз​делке негабаритов и проходки горных выработок используются шпуры диаметром 45 мм.
Выбросы при перевозке и разгрузке горной массы включают в себя выбросы при пересыпке сыпучих материалов на земной поверхно​сти. Доставка горной массы из добычных участков подземного рудника «Молодежный» на земную поверхность, осуществляется скиповым подъемом рудника.
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Календарный план горных работ.
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Качественная и количественная оценка выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
	Производство
	Цех, участок
	Номер ИЗА
	Источники выброса
	Номер источника выделения
	Источники выброса загрязняющих веществ
	Время работы за год, час
	Источник выброса

	
	
	
	
	
	Наименование источника
	Количество, шт
	
	

	
	
	
	
	
	
	СП
	
	СП

	Горно-добывающее
	подземный рудник "Молодежный"
	0001
	Вентиляционный ствол
	001
	взрывные работы
	1
	672
	ствол

	
	
	
	
	002
	сварка электродами МР
	1
	700
	

	
	
	
	
	003
	сварка электродами УОНИ
	1
	600
	

	
	
	
	
	004
	пропан-бутановая газосварка
	1
	1000
	

	
	
	6001
	Ремонтные работы
	001
	сварка электродами МР
	1
	700
	неорг

	
	
	
	
	002
	сварка электродами УОНИ
	1
	300
	

	
	
	
	
	003
	пропан-бутановая газосварка
	1
	400
	

	
	
	6002
	Отделение шахтного подъема
	001
	заточной станок
	4
	100
	неорг

	
	
	
	
	002
	шлифовальный станок
	1
	200
	

	
	
	
	
	003
	сверлильный станок
	9
	100
	

	
	
	
	
	004
	Токарный станок
	3
	100
	

	
	
	
	
	005
	Модельный станок
	1
	200
	

	
	
	6003
	Дверной проем ДСУ
	001
	Разгрузка руды из скипов в приемный бункер
	1
	2400
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка вскрышных пород из скипов в приемный бункер
	1
	66
	

	
	
	0002
	ДАУ-9
	001
	Отсос с щековой дробилки КСД на конвейер №9
	1
	5000
	труба

	
	
	0003
	АУ-1
	002
	Пересыпка с конвейера №10 на конвейер №8
	1
	5000
	труба

	
	
	0004
	ДАУ-7
	003
	Пересыпка с конвейера №8 на конвейер №8А
	1
	5000
	труба

	
	
	0005
	ДАУ8
	004
	Пересыпка С КМД на конвейер №4/1
	1
	5000
	труба

	
	
	6004
	Бункер дробленных руд
	001
	Разгрузка руды в БелАЗ
	1
	140
	неорг

	
	
	6005
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка кондиционных руд на склад
	3
	194
	неорг

	
	
	
	
	002
	Перевозка некондиционных руд на отвал
	3
	1
	

	
	
	6006
	Работы на отвале некондиционных руд
	001
	Разгрузка некондиционных руд
	1
	1
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировочные работы
	1
	2
	

	
	
	
	
	003
	Погрузка некондиционных руд
	1
	1
	

	
	
	
	
	004
	Сдувание с отвала
	1
	8760
	

	
	
	6007
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка некондиционных руд с отвала на склад
	3
	1
	неорг

	
	
	6008
	Породный склад
	001
	Разгрузка из вагонеток
	1
	40
	неорг

	
	
	
	
	002
	Погрузка породы в БелАЗ
	1
	2
	

	
	
	
	
	003
	Сдувание со склад
	1
	8760
	

	
	
	6009
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка со склад на отвал
	1
	0,7
	неорг

	
	
	6010
	Разгрузка вскрышных пород
	001
	Разгрузка вскрышных пород в БелАЗы
	1
	22
	неорг

	
	
	6011
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка вскрышных пород на отвал
	1
	69,3
	неорг

	
	
	6012
	Работы на отвале №1
	001
	Разгрузка пород
	1
	5
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировочные работы
	1
	20
	

	
	
	
	
	003
	Сдувание с отвала
	1
	8760
	

	
	карьер доломитов Шолактау
	6013
	Буровые работы
	001
	Буровой станок БТС-150
	1
	400
	неорг

	
	
	
	
	002
	Перфоратор
	1
	200
	

	
	
	6014
	Взрывные работы
	001
	взрывные работы
	1
	0,8
	неорг

	
	
	6015
	Бульдозер
	001
	Планировочные работы
	1
	40
	неорг

	
	
	6016
	Экскаватор
	001
	Погрузка руды
	1
	6
	неорг

	
	
	
	
	002
	Погрузка вскрышных пород
	1
	12
	

	
	
	6017
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка вскрышных пород на отвал
	2
	34
	неорг

	
	
	6018
	Отвальные работы
	001
	Разгрузка на отвале
	1
	34
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировочные работы
	1
	6
	

	
	
	
	
	003
	Сдувание с отвала
	1
	6600
	

	
	
	6019
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка руды на рудный склад
	3
	13,3
	неорг

	
	
	6020
	Ремонтные работы
	001
	сварка электродами МР
	1
	100
	неорг

	
	
	
	
	002
	сварка электродами УОНИ
	1
	100
	

	
	
	
	
	003
	пропан-бутановая газосварка
	1
	100
	

	
	карьер известняков Актау
	6021
	Буровые работы
	001
	Буровой станок 2СБШ-200
	1
	800
	неорг

	
	
	
	
	002
	Буровой станок БТС-150
	1
	400
	

	
	
	
	
	003
	Перфоратор
	1
	400
	

	
	
	6022
	Взрывные работы
	001
	взрывные работы
	1
	1,7
	неорг

	
	
	6023
	Бульдозер
	001
	Планировочные работы
	1
	200
	неорг

	
	
	6024
	Экскаватор
	001
	Погрузка руды
	1
	57
	неорг

	
	
	
	
	002
	Погрузка вскрышных пород
	1
	14
	

	
	
	6025
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка вскрышных пород на отвал
	2
	31,3
	неорг

	
	
	6026
	Отвальные работы
	001
	Разгрузка на отвале
	1
	4,2
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировочные работы
	1
	20
	

	
	
	
	
	003
	Сдувание с отвала
	1
	6600
	

	
	
	6027
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка известняка на склад
	2
	125
	неорг

	
	
	6028
	Ремонтные работы
	001
	сварка электродами МР
	1
	100
	неорг

	
	
	
	
	002
	сварка электродами УОНИ
	1
	100
	

	
	
	
	
	003
	пропан-бутановая газосварка
	1
	200
	

	Перерабатывающее
	Склады
	6029
	Складские работы на прирельсовых складах сырой руды
	001
	Разгрузка руды Аксай
	1
	78
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка руды Шийлибулак
	1
	58
	

	
	
	
	
	003
	Планировочные работы на складе руд Аксай
	1
	400
	

	
	
	
	
	004
	Планировочные работы на складе руд Шийлибулак
	1
	100
	

	
	
	
	
	005
	Погрузка руды Аксай в БелАЗы
	1
	266
	

	
	
	
	
	006
	Погрузка руды Шийлибулак в БелАЗы
	1
	20
	

	
	
	
	
	007
	Поверхность сдувания со склада руды Аксай
	1
	8760
	

	
	
	
	
	008
	Поверхность сдувания со склада руды Шийлибулак
	1
	8760
	

	
	
	6030
	Складские работы на промежуточных складах сырой руды
	001
	Разгрузка руды рудника Молодежного на склад
	1
	29
	неорг

	
	
	
	
	002
	разгрузка доломитов на склад
	1
	2
	

	
	
	
	
	003
	Разгрузка известняков на склад
	1
	17
	

	
	
	
	
	004
	Планировочные работы
	1
	800
	

	
	
	
	
	005
	Погрузка руды рудника Молодежный в БелАЗы
	1
	100
	

	
	
	
	
	006
	Погрузка известняков в БелАЗы
	1
	57
	

	
	
	
	
	007
	Погрузка доломитов в БелАЗы
	1
	6
	

	
	
	
	
	008
	Поверхность сдувания
	1
	8760
	

	
	
	6031
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка со руд Аксай со склада на ДСК
	4
	750
	неорг

	
	
	
	
	002
	Перевозка со руд Шийлибулак со склада на ДСК
	4
	35
	

	
	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	6032
	Приемный бункер 
	001
	Разгрузка руды рудников Молодежный и Аксай
	1
	1067
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка доломитов  
	1
	17
	

	
	
	
	
	003
	Разгрузка известняков  
	1
	167
	

	
	
	
	
	004
	Разгрузка руды Шийлибулак
	1
	58
	

	
	
	0006
	АУ-1
	001
	Дробление руд рудников Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	6170
	труба

	
	
	
	
	002
	Дробление руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	0007
	АУ-2
	001
	Дробление руд рудников Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	6170
	труба

	
	
	
	
	002
	Дробление руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	0008
	АУ-3
	001
	Дробление руд рудников Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	6170
	труба

	
	
	
	
	002
	Дробление руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	0009
	АУ-4
	001
	Дробление руд рудников Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	6170
	труба

	
	
	
	
	002
	Дробление руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	6033
	Конвейер №3
	001
	Транспортировка руд рудников Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	6170
	неорг

	
	
	
	
	002
	Транспортировка руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	6034
	Конвейер №5
	001
	Транспортировка руд рудников Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	6170
	неорг

	
	
	
	
	002
	Транспортировка руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	6035
	Конвейер №8
	001
	Транспортировка руд рудников Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	6170
	неорг

	
	
	
	
	002
	Транспортировка руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	6036
	Конвейер №8А
	001
	Транспортировка руд рудников Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	6170
	неорг

	
	
	
	
	002
	Транспортировка руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	6037
	Конвейер №9
	001
	Разгрузка отсева руды Молодежный, Аксай, известняков в бункер
	1
	5920
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка отсева доломитов в бункер
	1
	80
	

	
	
	
	
	003
	Разгрузка отсева руды Шийлибулак в бункер
	1
	280
	

	
	
	
	
	004
	Транспортировка руд рудников Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	6170
	

	
	
	
	
	005
	Транспортировка руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	6038
	Бункер отсева
	001
	Разгрузка отсева руды Молодежный, Аксай, известняков в бункер
	1
	1184
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка отсева доломитов в бункер
	1
	16
	

	
	
	
	
	003
	Разгрузка отсева руды Шийлибулак в бункер
	1
	56
	

	
	
	
	
	004
	Разгрузка отсева руды Молодежный, Аксай, известняков в БелАЗ
	1
	118
	

	
	
	
	
	005
	Разгрузка отсева доломитов в БелАЗ
	1
	2
	

	
	
	
	
	006
	Разгрузка отсева руды Шийлибулак в БелАЗ
	1
	6
	

	
	
	6039
	Перевозка отсева на склады
	001
	Транспортировка отсева руды Аксай и Молодежный, доломитов и известняков
	4
	150
	неорг

	
	
	
	
	002
	Транспортировка отсева руды Шийлибулак 
	4
	7
	

	
	
	6040
	Конвейер №13
	001
	транспортировка руд Аксай, Молодежный, доломитов и известняков
	1
	6170
	неорг

	
	
	
	
	002
	транспортировка руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	6041
	Склад готовой продукции на ДСК "Актау"
	001
	Разгрузка надрешетного продукта руды Молодежный, Аксай, известняков на склад
	1
	2368
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка надрешетного продукта доломитов
	1
	32
	

	
	
	
	
	003
	Разгрузка надрешетного продукта руды Шийлибулак
	1
	112
	

	
	
	
	
	004
	Загрузка надрешетного продукта руды Молодежный, Аксай, известняков в БелАЗ
	1
	592
	

	
	
	
	
	005
	Загрузка надрешетного продукта доломитов в БелАЗ
	1
	8
	

	
	
	
	
	006
	Загрузка надрешетного продукта руды Шийлибулак в БелАЗ
	1
	28
	

	
	
	
	
	007
	Поверхность пыления руды Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	8760
	

	
	
	
	
	008
	Поверхность пыления руды Шийлибулак
	1
	8760
	

	
	
	6042
	Конвейер №7
	001
	транспортировка руд Аксай, Молодежный, доломитов и известняков
	1
	6170
	неорг

	
	
	
	
	002
	транспортировка руд Шийлибулак
	1
	417
	

	
	
	6043
	Склад продукции на ДСК "Актау"
	001
	Разгрузка подрешетного продукта руды Молодежный, Аксай, известняков на склад
	1
	947
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка подрешетного продукта доломитов
	1
	13
	

	
	
	
	
	003
	Разгрузка подрешетного продукта руды Шийлибулак
	1
	45
	

	
	
	
	
	004
	Загрузка подрешетного продукта руды Молодежный, Аксай, известняков в БелАЗ
	1
	237
	

	
	
	
	
	005
	Загрузка подрешетного продукта доломитов в БелАЗ
	1
	3
	

	
	
	
	
	006
	Загрузка подрешетного продукта руды Шийлибулак в БелАЗ
	1
	11
	

	
	
	
	
	007
	Поверхность пыления руды Молодежный, Аксай, доломитов и известняков
	1
	8760
	

	
	
	
	
	008
	Поверхность пыления руды Шийлибулак
	1
	8760
	

	
	
	6044
	Перевозка продукции на склады
	001
	транспортировка руд Аксай, Молодежный, доломитов и известняков
	4
	600
	неорг

	
	
	
	
	002
	транспортировка руд Шийлибулак
	4
	28
	

	
	
	6045
	Ремонтные работы
	001
	сварка электродами МР
	1
	700
	неорг

	
	
	
	
	002
	сварка электродами УОНИ
	1
	600
	

	
	
	
	
	003
	пропан-бутановая газосварка
	1
	1000
	

	
	Склады
	6046
	Склад готовой продукции (№№ 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19)
	001
	Разгрузка дробленных руд Молодежный, Аксай, известняков на склад
	1
	987
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка дробленной руды Шийлибулак
	1
	47
	

	
	
	
	
	003
	Планировочные работы на складах фосфоритов Молодежный, Аксай и известняков
	1
	1600
	

	
	
	
	
	004
	Планировочные работы на складах фосфоритов Шийлибулак
	1
	150
	

	
	
	
	
	005
	Погрузка дробленных руд Молодежный, Аксай, известняков в вагоны
	1
	338
	

	
	
	
	
	006
	Погрузка дробленной руды Шийлибулак в вагоны
	1
	16
	

	
	
	
	
	007
	Поверхность сдувания со склада руды Молодежный, Аксай и известняков
	1
	8760
	

	
	
	
	
	008
	Поверхность сдувания со склада руды Шийлибулак
	1
	8760
	

	
	
	6047
	Склад готовых доломитов (№№ 11, 11А, 12, 12А, 6, 22)
	001
	Разгрузка дробленных доломитов на склад
	1
	13
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировочные работы на складах доломитов
	1
	4
	

	
	
	
	
	003
	Погрузка доломитов в вагоны
	1
	5
	

	
	
	
	
	004
	Поверхность сдувания со склада доломитов
	1
	8760
	

	
	Дробильно-размольная фабрика
	6048
	Приемный бункер 
	001
	Разгрузка руды
	1
	200
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировка
	1
	800
	

	
	
	
	
	003
	Поверхность пыления
	1
	8760
	

	
	
	0010
	АУ-1
	001
	Дробилка ККД
	1
	3000
	труба

	
	
	6049
	Отделение среднего дробления
	001
	транспортировка руды по конвейеру №6
	1
	3000
	неорг

	
	
	0011
	АУ-2
	001
	Отсос конвейеров №6 и №6А
	1
	3000
	труба

	
	
	6050
	Отделение мелкого дробления
	001
	транспортировка руды по конвейеру 
	1
	3000
	неорг

	
	
	0012
	АУ-3
	001
	Отсос от дробилки КМД
	1
	4200
	труба

	
	
	6051
	Сушильное отделение
	001
	транспортировка руды по конвейеру 
	1
	4200
	неорг

	
	
	0013
	Труба
	001
	Сушильный барабан №1 Работа на мазуте
	1
	2810
	труба

	
	
	
	
	
	Сушильный барабан №1 Работа на газе
	
	1390
	

	
	
	
	
	002
	Сушильный барабан №2 Работа на мазуте
	1
	2810
	

	
	
	
	
	
	Сушильный барабан №2 Работа на газе
	
	1390
	

	
	
	
	
	003
	Сушильный барабан №3 Работа на мазуте
	1
	2810
	

	
	
	
	
	
	Сушильный барабан №3 Работа на газе
	
	1390
	

	
	
	
	
	004
	АУ с/б№1
	1
	4200
	

	
	
	
	
	005
	АУ с/б№2
	1
	4200
	

	
	
	
	
	006
	АУ с/б№3
	1
	4200
	

	
	
	6052
	Отделение мелкого дробления
	001
	транспортировка руды по конвейеру
	1
	4200
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка с конвейера №4 на конвейер №5
	1
	4200
	

	
	
	6053
	Размольное отделение
	001
	транспортировка руды по конвейеру 
	1
	4200
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка с конвейера №5 в бункер
	1
	4200
	

	
	
	0014
	АУ РУ №1
	001
	Размольная установка №1
	1
	6144
	труба

	
	
	0015
	АУ РУ №2
	001
	Размольная установка №2
	1
	6144
	труба

	
	
	0016
	АУ РУ №3
	001
	Размольная установка №3
	1
	6144
	труба

	
	
	0017
	АУ РУ №4
	001
	Размольная установка №4
	1
	6144
	труба

	
	
	0018
	АУ РУ №5
	001
	Размольная установка №5
	1
	6144
	труба

	
	
	0019
	АУ РУ №6
	001
	Размольная установка №6
	1
	6144
	труба

	
	
	0020
	АУ РУ №7
	001
	Размольная установка №7
	1
	6144
	труба

	
	
	0021
	АУ РУ №8
	001
	Размольная установка №8
	1
	6144
	труба

	
	
	0022
	АУ бункера РУ №6, 7, 8
	001
	Конвейер №5 и бункера РУ  6-8
	1
	6144
	труба

	
	
	0023
	АУ бункера РУ №1, 2
	001
	Конвейер №5 и бункера РУ  6-8
	1
	6144
	труба

	
	
	0024
	АУ
	001
	Узел перегрузки с конвейера №5 на конвейер №7
	1
	6144
	труба

	
	
	0025
	АУ
	001
	Узел перегрузки с бункера РУ№ 6, 7 на конвейер №5
	1
	6144
	труба

	
	
	0026
	АУ
	001
	Силосный склад №7, 8
	1
	6144
	труба

	
	
	6054
	Узел погрузки
	001
	Загрузка фоссфрья в ж/д цистерну
	1
	320
	неорг

	
	
	6055
	Узел погрузки
	001
	Загрузка фоссфрья в ж/д цистерну
	1
	320
	неорг

	
	
	6056
	Узел погрузки
	001
	Загрузка фоссфрья в ж/д цистерну
	1
	320
	неорг

	
	
	6057
	Сварочные работы
	001
	Сварка электродами МР
	2
	600
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	2
	450
	

	
	
	
	
	003
	Газосварка
	2
	2000
	

	
	
	
	
	004
	Кислородно-ацетиленовая газосварка
	1
	500
	

	
	
	6058
	Ремонтные работы
	001
	Сверлильный станок
	8
	600
	неорг

	
	
	
	
	002
	заточной станок
	4
	400
	

	
	
	
	
	003
	Токарный станок
	3
	600
	

	
	
	0027
	Вытяжная вентиляция
	001
	Фуговальный станок СФ-4
	1
	400
	труба

	
	
	
	
	002
	Строгальный станок
	1
	200
	

	Ремонтные работы
	Ремонтно-механический цех РМЦ
	6059
	Токарное отделение
	001
	Токарный станок
	11
	1200
	неорг

	
	
	
	
	002
	заточной станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	003
	Сверлильный станок
	4
	800
	

	
	
	
	
	004
	Горизонтально-фрезерный станок
	6
	1200
	

	
	
	
	
	005
	Зубо-фрезерный станок
	6
	1200
	

	
	
	
	
	006
	Вертикально-фрезерный станок
	3
	1200
	

	
	
	
	
	007
	Внутришлифовальный станок
	2
	1200
	

	
	
	
	
	008
	Плоскошлифовальный станок
	2
	1200
	

	
	
	
	
	009
	Алмазно-расточной станок
	1
	600
	

	
	
	6060
	Кузнечно-сварочное отделение (Дверной проем) 
	001
	Токарный станок
	8
	1200
	неорг

	
	
	
	
	002
	заточной станок
	7
	400
	

	
	
	
	
	003
	Сверлильный станок
	7
	800
	

	
	
	
	
	004
	Горизонтально-фрезерный станок
	2
	1200
	

	
	
	
	
	005
	Расточной станок
	2
	1200
	

	
	
	6061
	Сварочные работы
	001
	Сварка электродами МР
	2
	600
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	2
	450
	

	
	
	
	
	003
	Газосварка
	2
	2000
	

	
	
	
	
	004
	Кислородно-ацетиленовая газосварка
	1
	500
	

	
	
	0028
	Вытяжная вентиляция
	001
	Фуговальный станок СФ-4
	1
	200
	труба

	
	
	
	
	002
	Строгальный станок
	1
	400
	

	
	
	6062
	Склад угля
	001
	Поверхность пыления
	1
	8760
	неорг

	
	
	0029
	Труба
	001
	Кузнечный горн
	1
	600
	труба

	
	Литейное отделение РМЦ
	0030
	АУ
	001
	Засыпка бегунов сыпучими материалами
	1
	400
	труба

	
	
	0031
	Индукционная печь
	001
	Плавка стали
	1
	112
	труба

	
	
	
	
	002
	Плавка чугуна
	1
	128
	

	
	
	
	
	003
	Плавка цветных металлов на основе меди
	1
	120
	

	
	
	
	
	004
	Плавка цветных металлов на основе аллюминия
	1
	120
	

	
	
	6063
	Дверной проем  
	001
	Заливка стали в формы
	1
	112
	неорг

	
	
	
	
	002
	Заливка чугуна в формы
	1
	128
	

	
	
	
	
	003
	заливка цветных металлов на основе аллюминия в формы
	1
	128
	

	
	
	
	
	004
	Выбивка форм и стержней
	1
	60
	

	
	
	
	
	005
	Газовая резка
	1
	110
	

	
	
	0032
	АУ
	001
	Очистка деталей в голтовочном барабане
	1
	400
	труба

	
	
	0033
	Сушильная камера
	001
	Сушка стержней
	1
	160
	труба

	
	
	0034
	АУ
	001
	Просеивание формовочных смесей и горелой земли
	1
	200
	труба

	
	Моторное отделение РМЦ
	0035
	Печь плавки аллюминия
	001
	Печь на дизельном топливе
	1
	40
	труба

	
	
	
	
	002
	Плавка цветных металлов на основе аллюминия
	1
	8
	

	
	
	6064
	Дверной проем
	001
	Заливка цветных металлов на основе аллюминия в формы
	1
	22
	неорг

	
	
	
	
	002
	Токарный станок
	2
	400
	

	
	
	
	
	003
	Сверлильный станок
	3
	400
	

	
	
	
	
	004
	заточной станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	005
	Горизонтально-фрезерный станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	006
	Внутришлифовальный станок
	2
	600
	

	
	
	
	
	007
	Плоскошлифовальный станок
	4
	600
	

	
	
	
	
	008
	Алмазно-расточной станок
	1
	200
	

	
	
	6065
	Обкатка двигателей
	001
	Горячая обкатка
	1
	50
	неорг

	
	Ремонтно-строительный цех
	0036
	Цех деревообработки
	001
	Строгальный станок
	1
	200
	труба

	
	
	
	
	002
	Фуговальный станок СФ-4
	3
	400
	

	
	
	
	
	003
	Фрезерный станок
	3
	400
	

	
	
	
	
	004
	Ленточнопильный станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	005
	рейсмусовый станок
	2
	400
	

	
	
	
	
	006
	Сверлильный станок
	4
	400
	

	
	
	
	
	007
	Токарный станок
	3
	400
	

	
	
	
	
	008
	Торцовочный станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	009
	Циркулярная пила
	4
	400
	

	
	
	
	
	010
	Шипорезный станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	011
	шлифовальный станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	012
	полировальный станок
	1
	400
	

	
	
	6066
	Лесопильная рама
	001
	распиловка
	1
	600
	 

	
	
	6067
	Дверной проем цеха деревообработки
	001
	заточной станок
	6
	400
	неорг

	
	
	
	
	002
	ножеточильный станок
	1
	400
	

	
	
	6068
	Приемный бункер БРУ
	001
	Разгрузка щебня
	1
	50
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка песка
	1
	20
	

	
	
	
	
	003
	Разгрузка шлака
	1
	20
	

	
	
	
	
	004
	Разгрузка цемента
	1
	30
	

	
	
	6069
	Бетонно-растворный узел
	001
	Загрузка щебня
	1
	300
	неорг

	
	
	
	
	002
	Загрузка песка
	1
	300
	

	
	
	
	
	003
	Загрузка шлака
	1
	300
	

	
	
	
	
	004
	Загрузка цемента
	1
	300
	

	
	
	6070
	Сварочные работы
	001
	Сварка электродами МР
	1
	600
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	600
	

	
	
	
	
	003
	Газосварка
	1
	1000
	

	
	
	
	
	004
	Кислородно-ацетиленовая газосварка
	1
	500
	

	
	
	6071
	Покраска
	001
	покраска
	1
	750
	неорг

	
	
	6072
	Сушка после покраски
	001
	сушка  
	1
	750
	неорг

	Энергоснабжение
	Энергоцех
	0037
	Дефлектор
	001
	Слив, хранение мазута
	1
	8760
	труба

	
	
	0038
	Дефлектор
	001
	Слив, хранение мазута
	1
	8760
	труба

	
	
	0039
	Дефлектор
	001
	Слив, хранение мазута
	1
	8760
	труба

	
	
	6073
	Эстакада налива мазута
	001
	налив мазута в автоцистерны
	1
	304
	неорг

	
	
	0040
	Труба котельной
	001
	котлы на жидком и газообразном топливе
	4
	4200
	труба

	
	
	6074
	Котельная
	001
	Токарный станок
	1
	400
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сверлильный станок
	1
	400
	

	
	
	6075
	Электроремонтный цех
	001
	Токарный станок
	2
	400
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сверлильный станок
	2
	400
	

	
	
	
	
	003
	заточной станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	004
	Горизонтально-фрезерный станок
	2
	400
	

	
	
	
	
	005
	Вулканизация кабелей
	1
	320
	

	
	
	6076
	Сварочные работы
	001
	Сварка электродами МР
	1
	600
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	600
	

	
	
	
	
	003
	Газосварка
	1
	1000
	

	
	
	
	
	004
	Кислородно-ацетиленовая газосварка
	1
	500
	

	
	
	0041
	Сушка и пропитка двигателей
	001
	пропитка и сушка двигателей
	1
	800
	труба

	
	
	6077
	Компрессорная станция
	001
	Токарный станок
	2
	400
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сверлильный станок
	2
	400
	

	
	
	
	
	003
	заточной станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	004
	Горизонтально-фрезерный станок
	1
	400
	

	Автотранспорт
	Автотранспортный цех
	6078
	Сварочные работы
	001
	Сварка электродами МР
	1
	300
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	300
	

	
	
	
	
	003
	Газосварка
	1
	500
	

	
	
	
	
	004
	Кислородно-ацетиленовая газосварка
	1
	250
	

	
	
	6079
	Гараж
	001
	ремонт топливной аппаратуры
	1
	160
	неорг

	
	
	
	
	002
	ремонт форсунок
	1
	160
	

	
	
	
	
	003
	паяльные работы
	1
	1000
	

	
	
	
	
	004
	вулканизация камер
	1
	400
	

	
	
	
	
	005
	Токарный станок
	1
	600
	

	
	
	
	
	006
	комбинированный станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	007
	заточной станок
	1
	600
	

	
	
	
	
	008
	Сверлильный станок
	1
	400
	

	
	
	0042
	Зарядка аккумуляторов
	001
	зарядка аккумуляторов
	1
	4320
	труба

	
	
	6080
	Технологический транспорт
	001
	Дизеля
	30
	8760
	неорг

	
	Склад ГСМ с АЗС
	0043
	Дыхательный клапан
	001
	слив, хранение дизельного топлива
	1
	8760
	труба

	
	
	0044
	Дыхательный клапан
	001
	слив, хранение дизельного топлива
	1
	8760
	труба

	
	
	0045
	Дыхательный клапан
	001
	слив, хранение дизельного топлива
	1
	8760
	труба

	
	
	0046
	Дыхательный клапан
	001
	слив, хранение масел
	1
	8760
	труба

	
	
	0047
	Дыхательный клапан
	001
	слив, хранение масел
	1
	8760
	труба

	
	
	0048
	Дыхательный клапан
	001
	слив, хранение масел
	1
	8760
	труба

	
	
	0049
	Дыхательный клапан
	001
	слив, хранение керосина
	1
	8760
	труба

	
	
	0050
	Дыхательный клапан
	001
	слив, хранение низкооктановых бензинов
	1
	8760
	труба

	
	
	0051
	Дыхательный клапан
	001
	слив, хранение низкооктановых бензинов
	1
	8760
	труба

	
	
	0052
	Дыхательный клапан
	001
	слив, хранение высокооктановых бензинов
	1
	8760
	труба

	
	
	6081
	ТРК
	001
	Заправка в автотранспорт дизельного топлива
	1
	375
	неорг

	
	
	6082
	ТРК
	001
	Заправка в автотранспорт дизельного топлива
	1
	375
	неорг

	
	
	6083
	ТРК
	001
	Заправка в автотранспорт масел
	1
	9
	неорг

	
	
	6084
	ТРК
	001
	Заправка в автотранспорт масел
	1
	9
	неорг

	
	
	6085
	ТРК
	001
	Заправка в автотранспорт масел
	1
	9
	неорг

	
	
	6086
	ТРК
	001
	Заправка в автотранспорт керосина
	1
	23
	неорг

	
	
	6087
	ТРК
	001
	Заправка в автотранспорт низкооктановых бензинов
	1
	78
	неорг

	
	
	6088
	ТРК
	001
	Заправка в автотранспорт низкооктановых бензинов
	1
	78
	неорг

	
	
	6089
	ТРК
	001
	Заправка в автотранспорт высокооктановых бензинов
	1
	39
	неорг

	
	Дорожная служба
	6090
	Ремонт автодорог
	001
	Перевозка отсева доломита
	2
	12,5
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка отсева доломитов
	1
	12,5
	

	
	
	
	
	003
	Планировочные работы
	1
	800
	


Основными загрязняющими веществами от источников являютсяследующие 24 вещества: железа оксиды, марганец и его соединения, олово оксид, свинец и его неорганические соединения, азота диоксид, азота оксид, серная кислота, углерод черный, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды, смесь угдеводородов предельных,  ксилол, бензапирен, спирт н-бутиловый, масло минеральное, уайт-спирит, алканы С12-19, взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния), пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния, пыль абразивная.

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. 

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в Сарысуском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.
7.2. Краткая характеристика установок очистки газов 
и укрупненный анализ технического состояния. 

Комплекс ДСК. Для улавливания пыли, выделяющейся от питателя пластинчатого, конвейера, перегрузки руды на грохот, грохочения руды, дро​билки КМД-220, грохота ГИСЛ-62А и транспортировки руды по конвейерам применяются циклоны типа ЦН-15 со средней эксплуатационной степенью очистки 78-80%.
Циклоны ЦН-15 являются очень распространенным типом пылеулови​телей, разработанных Научно-исследовательским институтом очистки газов (НИИОгаз, г. Москва). Наклон входного патрубка и винтообразная крышка способствуют направлению вращающего газового потока вниз, что снижает гидравлическое сопротивление циклона. На выхлопной трубе иногда устанав​ливают улитку, раскручивающую вращающийся газовый поток.
Улавливание пыли в циклонах основано на использовании центробежной силы. Запыленный газовый поток обычно вводится в верхнюю часть корпуса циклона, представляющую собой в большинстве случаев цилиндр, заканчивающийся в нижней части конусом. Патрубок входа газа в циклон, в основном прямоугольной формы, обязательно располагают по касательной к окружности цилиндрической части. Газы выходят из аппарата через круглую трубу, распо​ложенную по оси циклона.
После входа в циклон газы движутся сверху вниз, вращаясь вначале в кольцевом пространстве между наружной цилиндрической поверхностью ци​клона и центральной входной трубой, а затем в корпусе циклона, образуя вра​щающий вихрь. При этом развиваются центробежные силы, под воздействием которых частицы пыли, взвешенные во вращающем газовом потоке, отбрасы​ваются к стенкам корпуса циклона как цилиндрической, так и конической его части, приблизившись, к корпусу циклона, газовый поток поворачивается и движется вверх к выходной трубе, образуя внутренний вращающийся вихрь. Частицы пыли, достигшие стенок циклона, перемещаются вместе с газами вниз, откуда через пылеотводящий патрубок выносятся из циклона. Движение частиц пыли вниз к пылеотводящему патрубку обусловлено не только влиянием силы тяжести, в первую очередь оно вызвано тем, что газовый поток у стенок цилин​дрической и конической частей корпуса циклона не только вращается, но и движется вдоль оси циклона к вершине его конуса. Поэтому циклон можно располагать не только вертикально конусов вниз, но и наклонно, горизонтально и даже вертикально конусом вверх, с движением газа снизу вверх по спирали.

Бетонно-растворный узел. Отходящие газы от бункера шлака, щебня, песка, цемента и их транспортировки проходят очистку в пылеосадительных камерах.
Пылесадительные камеры представляют собой простейшие сухие пылеуловители. Взвешенная в потоке пыль осаждается в них под действием сил тяжести. Устройство камер очень простое. Обычно это пустотелый или с горизонтальными полками во внутренней полости короб прямоугольного сечения с бункерами в нижней части для сбора пыли. Площадь сечения камеры значи​тельно больше площади сечения подводящих газоходов, вследствие чего газо​вый поток в них движется замедленно. Геометрические размеры камеры – дли​ну, ширину и высоту выбирают, исходя из условия, чтобы время пребывания потока в камере было больше, чем время осаждения частиц.
При одной и той же скорости газа в плоских, малой высоты осадительных камерах газ очищается лучше. Поэтому часто внутреннюю полость камер разделяют по высоте горизонтальными полками. Для удаления осадка полки делают поворотными или наклонными. С последних пыль удаляют отряхиванием.
Пылеосадительные камеры пригодны для улавливания крупных частиц. Общая степень улавливания пыли, содержащей крупные частицы, составляют для пылевых камер больших размеров примерно 30-40%. Чаще используют как предварительную ступень пылеулавливания перед более эффективными аппаратами. Основное их достоинство – простота конструкции и эксплуатации, небольшая стоимость, малое гидравлическое сопротивление.
Деревообрабатывающий цех. При работе пилорамы в атмосферу выде​ляется пыль древесная, очистка которой осуществляется в циклоне ЦН-15, принцип работы которого описан выше.
Для очистки отходящих от деревообрабатывающих станков газов уста​новлен циклон УЦ-38.
Циклоны УЦ-38. В циклонах этого типа ввод запыленного газа осуществляется по спирали Архимеда. У этих циклонов большое гидравлическое со​противление, но при этом высокая эффективность улавливания. Их целесообразно устанавливать в тех случаях, когда требуется высокая степень очистки газов и гидравлическое сопротивление не лимитируется. Условное обозначение типоразмера циклона: У - улиточный; Ц - циклон; цифра - диаметр цилиндри​ческой части циклона (мм). Коэффициент гидравлического сопротивления ци​клона УЦ отнесенный к скорости во входном патрубке составляет 20В (Б -диаметр циклона, м).
Литейный участок. При загрузке земли, порошкообразного материала в смеситель и очистке отливок в барабане выделяется неорганическая пыль, ко​торая проходит очистку в циклонах ЦН-15, принцип работы которых описан выше.
Механическая мастерская ДРЦ. Пыль древесная, образующаяся при работе фуговального станка и циркулярной пилы проходит очистку в циклоне ЦН-15, принцип работы которого описан выше.

РУДНИК «МОЛОДЕЖНЫЙ»
Участок ЦСУ. Пыль неорганическая, выделяющаяся при транспорти​ровке руды по конвейеру проходит очистку в циклоне ЦВП.
Циклон с водяной пленкой ЦВП. Корпус такого циклона представляет собой цилиндр, к нижней и верхней части которого касательно по ходу враще​ния присоединены патрубки для подвода запыленного и отвода очищенного га​зов. Внутренняя стенка циклона орошается водой, стекающая по ней в виде пленки. Водоподающие сопла установлены в верхней части цилиндра каса​тельно (с наклоном 30° вниз) к внутренней поверхности цилиндра по направле​нию вращения газового потока. Такое расположение сопел является обязатель​ным, т.к. предотвращает образование брызг и вынос из аппарата капель воды. Вода подводится к соплам через кольцевой коллектор. К нижней части цилин​дра приварен конус, к которому присоединяется гидрозатвор в виде коническо​го патрубка или ковша-мигалки. На входном патрубке имеется подвод воды к соплам для периодического смыва пылевых наростов, образующихся на грани​це сухой и смоченной поверхности, и люк с легко снимающейся крышкой. Ти​повые циклоны ЦВП имеют два исполнения - основное и скоростное. В скоро​стном исполнении сечение входа сужено в два раза и соответственно входная скорость в нем больше в два раза, чем в основном исполнении. Эффективность скоростного циклона выше: остаточная концентрация пыли в очищаемом воз​духе в два раза меньше.
Гидравлическое сопротивление циклона в зависимости от воздушной на​грузки и типа исполнения лежит в пределах от 400 до 2000 Па. Удельный рас​ход воды зависит от диаметра цилиндра аппарата. При диаметре цилиндра 1000 мм удельный расход воды составляет 0,1 л/м и изменяется обратно пропор​ционально размеру диаметра. В скоростном исполнении удельный расход воды в циклонах ЦВП в два раза меньше, чем в основном исполнении.
Участок дробления. Отходящие газы от узлов перегрузки с конвейера на конвейер и ее транспортировки проходят сухую очистку в циклонах ЦН-15, принцип работы которых описан выше и в аппаратах мокрого типа скрубберах вти.
Скруббер ВТИ – прямоточный циклон конструкции Всесоюзного теплотехнического института (ВТИ) представляет собой вертикальный стальной ци​линдр с коническим днищем. Во избежание быстрого износа вследствие коррозии и абразивного действия пыли скруббер внутри футеруется керамической плиткой, при нейтральных газах корпус циклон можно не футеровать. Вода подводится внутрь через специальные сопла, установленные на расстоянии 500 мм друг от друга, над которыми развешан брызгоулавливающий козырек. Струя воды, выходящая из сопла, направлена тангенциально к стенке в сторону вращения потока газа во избежание интенсивного уноса брызг. Образующаяся на стенке сплошная водяная пленка по спирали, направление которой совпадает с направлением вращения газового потока, непрерывно стекает вниз.

Частицы пыли, отбрасываемые на пленку под действием центробежных сил, захватываются ею и в виде шлама выводятся из скруббера через приемный бункер и гидравлический затвор.
Среднюю скорость газов, рассчитанную на полное сечение цилиндриче​ской части циклона, принимают равной 5,5 м/с. Циклоны изготавливают внут​ренним диаметром от 500 до 1600 мм с правым и левым вращением. Удельный расход воды для создания пленки жидкости на стенках циклона составляет око-ло 0,1-0,2 дм/м очищаемых газов. Степень улавливания пыли (частиц разме​ром 15-20 мкм) в мокрых циклонах ВТИ превышает 95%; частицы размером 2-5 мкм улавливаются примерно на 90 %.
Отходящие газы от узлов грохочения руды ГИЛ-52, дробления руды, перегрузки ее в приемный бункер, щековую дробилку СМД-110, перегрузки с бункера на конвейер проходят очистку в циклонах ЦН-15. На узлах по перегрузке руды с конвейера на дробилку КСД1750, с кон​вейера на бункера сушильных барабанов 1-3, транспортировки руды, перегруз​ки в мельницу, измельчении на мельнице, транспортировки фосссырья на сепа​ратор, сепарации, погрузки питателем в мельницы № 3-8 установлена двухсту​пенчатая система очистки, состоящая из циклонов ЦН-15 на 1 ступени и фильт​ров ФВК на II ступени.
Фильтры ФВК применяют для очистки аспирационного воздуха и ды​мовых газов с температурой до 70оС. Фильтр состоит из металлического раз​борного корпуса, разделенного вертикальными перегородками на независимые секции, в каждой из которых монтируются рукава из хлопчатобумажной фла​нели. Осажденная на внутренней поверхности рукавов пыль удаляется путем периодического встряхивания и собирается в конусных сборниках, откуда вы​водится шнеками. При встряхивании секции автоматически отключаются от всасывающего воздуховода перекидными клапанами, размещенными в специальных коробках. Наружный воздух через отверстие в клапанной коробке подается во встряхиваемую секцию, что способствует лучшей регенерации ткани.
Отходящие газы от узлов перегрузки с конвейера на пневмоконвейер, перегрузки фоссырья в силоса проходят очистку в рукавных фильтрах СМЦ-166 А.
Рукавные фильтры типа СМЦ предназначены для очистки сухих технологических газов. Особенностью этих аппаратов является то, что они компонуются из единичных фильтров площадью фильтрующей поверхности, указан​ной в технических характеристиках соответствующих фильтров. Каждая секция аппарата состоит из верхнего блока с подводящими газоходами, среднего блока и нижнего блока - бункерной части. Секция разделена вертикальной перегородкой на две независимые камеры, позволяющие производить фильтрацию га​за одновременно с регенерацией фильтрующей системы. Открытые с двух сто​рон рукава закреплены на верхней и нижней решетках. Уловленная пыль накапливается на внутренней поверхности рукавов. Пыль из бункера удаляется через затвор. Регенерация ткани производится либо путем одной обратной покамерной продувки рукавов сжатым воздухом или воздухом низкого давления.
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7.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии, 

технологического и пылегазоочисткого оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.   

Анализ технологического оборудования и применяемой технологии производства добычи и рудоподготовки позволяет сделать вывод о соответствии основных производств ТОО «ГПК Казфосфат» современному научно– техническому уровню в Республике Казахстан, в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Для защиты воздушной среды от технологических и аспирационных вы​бросов на предприятии выполняются следующие мероприятия:
· герметизация и уплотнение стыков и соединений на технологическом оборудовании и трубопроводах для предотвращения утечек вредно​стей;
· пылеподавление методом орошения мест пылеобразования;
· непрерывность процесса производства;

· сигнализация и блокировка процессов производства, предотвращаю​щих аварийные ситуации.
Пылеулавливающее и газоочистное оборудование соответствует современным нормативным требованиям по их эффективности.
7.4. Перспектива развития на 10 лет. 

Ввод новых производственных мощностей на период нормирования с 2023 года по 2026 год, ведущих к изменению качественного и количественного состава загрязняющих веществ, не предусматривается.
7.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены таблице 7.1.
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	001
	
	ДАУ-9
	1
	5000
	Труба
	0002
	12
	0.5
	19.8
	3.8877209
	31
	1910
	700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 2.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.005
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0002
	Скруббер ВТИ-9;
	2909
	100
	90.00/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.0622
	17.816
	1.1191
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 3.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	АУ-1
	1
	5000
	Труба
	0003
	12
	0.45
	19.8
	3.1490539
	31
	1920
	730
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	ДАУ-7
	1
	5000
	Труба
	0004
	12
	0.5
	19.9
	3.907365
	31
	1920
	735
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 3.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0003
	Циклон ЦН-15;
	2909
	100
	78.00/78.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.0969
	34.265
	1.745
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0004
	Скруббер ВТИ-9;
	2909
	100
	90.00/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.0469
	13.366
	0.8436
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 4.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	ДАУ-8
	1
	5000
	Труба
	0005
	12
	0.5
	19.6
	3.84846
	31
	1910
	735
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	АУ-1
	1
	6170
	Труба
	0006
	8
	0.4
	14.3
	1.7969952
	31
	1910
	740
	
	

	
	
	АУ-1
	1
	417
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 4.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0005
	Скруббер ВТИ-9;
	2909
	100
	90.00/90.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.0539
	15.596
	0.9693
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0006
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.286
	796.902
	1.9305
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 5.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	АУ-2
	1
	6170
	Труба
	0007
	8
	0.4
	15
	1.88496
	31
	1925
	770
	
	

	
	
	АУ-2
	1
	417
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 5.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.286
	796.902
	28.5645
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0007
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.4823
	284.922
	0.724
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 6.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	АУ-3
	1
	6170
	Труба
	0008
	8
	0.4
	14.5
	1.822128
	31
	1930
	770
	
	

	
	
	АУ-3
	1
	417
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 6.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4823
	284.922
	10.2789
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0008
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	2.0325
	1242.117
	3.0511
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 7.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	АУ-4
	1
	6170
	Труба
	0009
	8
	0.4
	14.4
	1.8095616
	31
	1935
	770
	
	

	
	
	АУ-4
	1
	417
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 7.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.0325
	1242.117
	45.145
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0009
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.8067
	496.420
	1.2109
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 8.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ-1
	1
	3000
	Труба
	0010
	4
	0.5
	18
	3.5343
	31
	2100
	1650
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ-2
	1
	3000
	Труба
	0011
	4
	0.4
	17
	2.136288
	31
	1560
	690
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 8.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.8067
	496.420
	17.1914
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0010
	Циклон ЦН-15;
	2909
	100
	80.00/80.
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.5293
	796.907
	27.3161
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0011
	Циклон ЦН-15;
	2909
	100
	80.00/80.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.7687
	400.690
	8.3017
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 9.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ-3
	1
	4200
	Труба
	0012
	8
	0.5
	18
	3.5343
	31
	2180
	1850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ сушильного
	1
	2810
	Труба
	0013
	18
	0.5
	16
	3.1415927
	31
	1850
	760
	
	

	
	
	барабана 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	АУ сушильного
	1
	2810
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	барабана 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 9.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0012
	Циклон ЦН-15;
	2909
	100
	80.00/80.
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.2608
	712.311
	34.1833
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0013
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.18936
	67.120
	2.62341
	2023

	
	Фильтр ФВК-90,
	
	
	00
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	Скруббер;
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.03216
	11.399
	4.64061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 10.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	АУ сушильного
	1
	2810
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	барабана 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	АУ сушильного
	1
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	барабана 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	АУ сушильного
	1
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	барабана 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	АУ сушильного
	1
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	барабана 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ РУ № 1
	1
	6144
	Труба
	0014
	22
	0.5
	14.8
	2.90598
	31
	1850
	765
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 10.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	2.247
	796.460
	22.719
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	2.64033
	935.878
	57.2235
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2904
	Мазутная зола
	0.009
	3.190
	0.105
	2023

	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ванадий/ (326)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.603
	213.736
	9.1155
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0014
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1859
	71.236
	4.1115
	2023

	
	Фильтр "Бетта";
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 11.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ РУ № 2
	1
	6144
	Труба
	0015
	22
	0.5
	15.2
	2.98452
	31
	1850
	770
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ РУ № 3
	1
	6144
	Труба
	0016
	22
	0.5
	15
	2.94525
	31
	1860
	750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 11.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0015
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1849
	68.988
	4.0907
	2023

	
	Фильтр "Бетта";
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0016
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1855
	70.135
	4.102
	2023

	
	Фильтр "Бетта";
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 12.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ РУ № 4
	1
	6144
	Труба
	0017
	22
	0.5
	15
	2.9452431
	31
	1860
	755
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	007
	
	АУ РУ № 5
	1
	6144
	Труба
	0018
	22
	0.5
	15
	2.9452431
	31
	1860
	760
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 12.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0017
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1908
	72.139
	4.2192
	2023

	
	Фильтр "Бетта";
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0018
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1908
	72.139
	4.2192
	2023

	
	Фильтр "Бетта";
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 13.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ РУ № 6
	1
	6144
	Труба
	0019
	22
	0.5
	15
	2.9452431
	31
	1880
	710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ РУ № 7
	1
	6144
	Труба
	0020
	22
	0.5
	15
	2.9452431
	31
	1600
	710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 13.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0019
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1908
	72.139
	4.2192
	2023

	
	Фильтр "Бетта";
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0020
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1908
	72.139
	4.2192
	2023

	
	Фильтр "Бетта";
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 14.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ РУ № 8
	1
	6144
	Труба
	0021
	22
	0.5
	15
	2.9452431
	31
	1600
	740
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ бункера РУ №
	1
	6144
	Труба
	0022
	22
	0.5
	14
	2.7489
	31
	1600
	770
	
	

	
	
	6, 7, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 14.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0021
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1908
	72.139
	4.2192
	2023

	
	Фильтр "Бетта";
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0022
	Фильтр ФВК;
	2909
	100
	96.00/96.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3077
	124.646
	6.8063
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 15.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ бункера РУ №
	1
	6144
	Труба
	0023
	22
	0.5
	16.5
	3.239775
	31
	1600
	800
	
	

	
	
	1, 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ
	1
	6144
	Труба
	0024
	22
	0.4
	14.2
	1.7844288
	31
	1600
	830
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	007
	
	АУ
	1
	6144
	Труба
	0025
	22
	0.5
	15.2
	2.98452
	31
	1600
	860
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 15.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0023
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1813
	62.315
	4.0108
	2023

	
	Фильтр ФВК;
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0024
	Циклон ЦН-15,
	2909
	100
	98.00/98.
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1141
	71.203
	2.5247
	2023

	
	Фильтр "Бетта";
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0025
	Фильтр ФВК;
	2908
	100
	98.00/98.
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1909
	71.227
	4.2227
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 16.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	АУ
	1
	6144
	Труба
	0026
	28
	0.5
	15
	2.94525
	31
	1600
	890
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Вытяжная
	1
	400
	Труба
	0027
	6
	0.1
	2.5
	0.019635
	31
	1600
	920
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 16.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0026
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.884
	712.311
	41.6711
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0027
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	9.198
	521643.063
	11.30112
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 17.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вытяжная
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Вытяжная
	1
	400
	Труба
	0028
	6
	0.1
	2.5
	0.019635
	31
	1600
	930
	
	

	
	
	вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вытяжная
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Кузнечный горн
	1
	600
	Труба
	0029
	6
	0.25
	5
	0.2454369
	80
	1580
	750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 17.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0028
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	9.198
	521643.063
	11.30112
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0029
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00738
	38.880
	0.01593
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0012
	6.322
	0.00259
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0466667
	245.855
	0.1008
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.1334
	702.794
	0.28815
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.45042
	2372.957
	0.9729
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 18.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	АУ
	1
	400
	Труба
	0030
	6
	0.3
	12
	0.848232
	31
	1600
	950
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Индукционная
	1
	110
	Труба
	0031
	8
	0.3
	8
	0.5654867
	31
	1580
	790
	
	

	
	
	печь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индукционная
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	печь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индукционная
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	печь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 18.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0030
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0577
	75.748
	0.083
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0031
	
	
	
	
	0243
	Гексакис(циано-С)-
	0.00976
	19.219
	0.00417
	2023

	
	
	
	
	
	
	феррат(4-)железа (3+)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(3:4) (ОС-6-11,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Берлинская лазурь,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ферроцин, Железо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ферроцианид, Железная
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 19.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Индукционная
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	печь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 19.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	лазурь) (131)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.154209
	303.667
	0.06622
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.000463
	0.912
	0.000197
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.780822
	1537.590
	0.1919
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00019
	0.374
	0.00008
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.026852
	52.877
	0.0116
	2023

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.08333
	164.093
	0.036
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 20.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	АУ
	1
	400
	Труба
	0032
	6
	0.3
	12
	0.84823
	31
	1560
	690
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 20.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.325733
	6549.014
	1.4205
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0032
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0577
	75.748
	0.083
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 21.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Сушильная
	1
	160
	Труба
	0033
	6
	0.2
	8
	0.2513274
	31
	1600
	1000
	
	

	
	
	камера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	АУ
	1
	200
	Труба
	0034
	6
	0.3
	14
	0.989604
	31
	1600
	1030
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	
	Печь плавки
	1
	40
	Труба
	0035
	4
	0.3
	5
	0.3534292
	31
	1600
	1060
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 21.2


	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0033
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00083
	3.677
	0.00048
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.07083
	313.826
	0.0408
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.03819
	169.208
	0.022
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0.02292
	101.551
	0.0132
	2023

	0034
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2374
	267.135
	0.1709
	2023

	
	
	
	
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0035
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.039321
	123.889
	0.00488
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 22.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	алюминия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Печь плавки
	1
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	алюминия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Строгальный
	1
	200
	Труба
	0036
	8
	0.4
	12
	1.5079645
	31
	1500
	935
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фуговальный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок ФС-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок ФС-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ленточнопильный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Рейсмусовый
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 22.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00367
	11.563
	0.001
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0009
	2.836
	0.000125
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.075
	236.303
	0.011
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.200041
	630.271
	0.0284
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.010101
	31.825
	0.0008
	2023

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.03131
	98.649
	0.00248
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	0036
	Циклон ЦН-15;
	2936
	100
	80.00/80.
	2936
	Пыль древесная (1039*
	9.8046
	7240.186
	25.585632
	2023

	
	
	
	
	00
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 23.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Торцовочный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Циркулярная
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пила
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шипорезный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Шлифовальный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Полировочный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Резервуар
	1
	8760
	Труба
	0037
	3
	0.2
	10
	0.3141593
	31
	1500
	925
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Резервуар
	1
	8760
	Труба
	0038
	3
	0.2
	10
	0.3141593
	31
	1500
	915
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 23.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0037
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0013931
	4.938
	0.000636
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.2888292
	1023.769
	0.1318845
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0038
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0013931
	4.938
	0.000636
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.2888292
	1023.769
	0.1318845
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 24.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	012
	
	Резервуар
	1
	8760
	Труба
	0039
	3
	0.2
	10
	0.3141593
	31
	1500
	915
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Водогрейный
	1
	4200
	Труба
	0040
	30
	0.5
	10
	1.9634954
	31
	1500
	905
	
	

	
	
	котел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Водогрейный
	1
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	котел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Водогрейный
	1
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	котел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Водогрейный
	1
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	котел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	013
	
	Зарядка
	1
	4320
	Труба
	0041
	5
	0.15
	5
	0.0883573
	31
	1500
	885
	
	

	
	
	аккумуляторов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Резервуар V-60
	1
	8760
	Дыхательный
	0042
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1450
	950
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 24.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0039
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0013931
	4.938
	0.000636
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.2888292
	1023.769
	0.1318845
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0040
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	1.508
	855.229
	26.708
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.244
	138.379
	4.34
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	17.856
	10126.637
	111.076
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	20.868
	11834.826
	252.492
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2904
	Мазутная зола
	0.08
	45.370
	0.508
	2023


	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ванадий/ (326)
	
	
	
	

	0041
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.000018
	0.227
	0.000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0042
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000053
	0.751
	0.0000666
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 25.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Резервуар V-60
	1
	8760
	Дыхательный
	0043
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1450
	940
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Резервуар V-60
	1
	8760
	Дыхательный
	0044
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1450
	930
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Резервуар V-10
	1
	8760
	Дыхательный
	0045
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1450
	920
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Резервуар V-10
	1
	8760
	Дыхательный
	0046
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1450
	910
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Резервуар V-10
	1
	8760
	Дыхательный
	0047
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1450
	900
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 25.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0018698
	265.103
	0.0237094
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0043
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000053
	0.751
	0.0000666
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0018698
	265.103
	0.0237094
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0044
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000053
	0.751
	0.0000666
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0018698
	265.103
	0.0237094
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0045
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.0002112
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0046
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.0002112
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0047
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.0002112
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 26.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Резервуар V-60
	1
	8760
	Дыхательный
	0048
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1450
	890
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Резервуар V-10
	1
	8760
	Дыхательный
	0049
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1450
	880
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Резервуар V-10
	1
	8760
	Дыхательный
	0050
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1450
	870
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 26.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0048
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000074
	10.492
	0.000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.1232192
	17470.222
	0.0033999
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0001234
	17.496
	0.0000034
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0049
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.5884983
	83438.263
	0.0865762
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.1433232
	20320.600
	0.0210848
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.0194944
	2763.948
	0.0028679
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0155956
	2211.170
	0.0022943
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0011697
	165.842
	0.0001721
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0113068
	1603.097
	0.0016634
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.0003899
	55.281
	0.0000574
	2023

	0050
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.5884983
	83438.263
	0.0865762
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 27.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Резервуар V-10
	1
	8760
	Дыхательный
	0051
	4
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1450
	860
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 27.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.1433232
	20320.600
	0.0210848
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.0194944
	2763.948
	0.0028679
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0155956
	2211.170
	0.0022943
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0011697
	165.842
	0.0001721
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0113068
	1603.097
	0.0016634
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.0003899
	55.281
	0.0000574
	2023

	0051
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.2180478
	30915.178
	0.0331948
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0805878
	11425.872
	0.0122684
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.0080556
	1142.136
	0.0012264
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0074111
	1050.758
	0.0011282
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0009344
	132.481
	0.0001423
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 28.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Пропитка и
	1
	800
	Труба
	0052
	4
	0.15
	5
	0.0883573
	31
	1500
	895
	
	

	
	
	сушка лаком
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропитка и
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сушка лаком
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный пост
	1
	700
	Сварка металлов
	6001
	2
	
	
	
	31
	3250
	-50
	20
	20

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 28.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0069922
	991.366
	0.0010645
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.0001933
	27.406
	0.0000294
	2023

	0052
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.10238
	1290.279
	0.7375
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.02679
	337.630
	0.1925
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6001
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.0222
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00219
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00775
	
	0.01062
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.00798
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.00112
	2023
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 29.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 29.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0006
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0006
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 30.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Заточной станок
	1
	100
	Дверной проем
	6002
	2
	
	1
	1
	31
	3250
	-50
	3252
	-50

	
	
	Шлифовальный
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Модельный
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Приемный бункер
	1
	2400
	Дверной проем ДСУ
	6003
	4
	
	1
	1
	31
	3220
	-50
	3224
	-50

	
	
	Приемный бункер
	1
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Бункер
	1
	1600
	Поверхность
	6004
	4
	
	
	
	31
	3200
	-50
	10
	10
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 30.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0089
	9.911
	0.0102744
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0048
	5.345
	0.00504
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	0.576
	641.407
	0.41472
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6003
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.3338
	371.704
	0.6675
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6004
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.6
	
	0.8064
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 31.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	дробленных руд
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	1
	170
	Поверхность
	6005
	4
	
	
	
	31
	3200
	-200
	100
	100

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Отвал
	1
	556
	Поверхность
	6006
	4
	
	
	
	31
	3400
	-240
	100
	100

	
	
	некондиционных
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 31.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6005
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.75
	
	1.3366
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6006
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.01
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.01
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 32.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Отвал
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	некондиционных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	некондиционных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	некондиционных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	некондиционных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	1
	75
	Поверхность
	6007
	4
	
	
	
	31
	1650
	850
	100
	100

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 32.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.01
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.06
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.02
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	4.0033133
	
	2.0501504
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6007
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.115
	
	0.5711
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 33.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Склад вскрышных
	1
	400
	Поверхность
	6008
	4
	
	
	
	31
	3250
	-100
	100
	200

	
	
	пород
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад вскрышных
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пород
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад вскрышных
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пород
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	2
	100
	Поверхность
	6009
	4
	
	
	
	31
	-1000
	-400
	200
	150


	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 33.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6008
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.42002
	
	0.0325
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6009
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	3.172
	
	0.571
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 34.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Разгрузка
	1
	44
	Поверхность
	6010
	4
	
	
	
	31
	-1000
	-400
	20
	30

	
	
	вскрышных пород
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в БелАЗы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	1
	136
	Поверхность
	6011
	4
	
	
	
	31
	-1000
	-400
	50
	100

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 34.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6010
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	4.2667
	
	0.2089
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6011
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.585
	
	0.3953
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 35.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Отвал № 1
	1
	10
	Поверхность
	6012
	4
	
	
	
	31
	2100
	-250
	150
	150

	
	
	Отвал № 1
	1
	20
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 1
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 1
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 35.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6012
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.01
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.01
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.01
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.06
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.02
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	11.364
	
	0.3683508
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 36.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Буровой станок
	1
	400
	Поверхность
	6013
	2
	
	
	
	31
	2100
	-250
	150
	150

	
	
	БТС-150
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ручной
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	перфоратор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Буровой станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БТС-150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 36.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6013
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.13
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.2
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.28
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000041
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.0643
	
	0.088776
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 37.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Взрывные работы
	1
	1
	Поверхность
	6014
	4
	
	
	
	31
	2050
	-300
	250
	250

	
	
	(
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комбинированный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	заряд)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Бульдозер
	1
	40
	Поверхность
	6015
	4
	
	
	
	31
	2100
	-250
	150
	150


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 37.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6014
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	2.97569
	
	0.01
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	1.78542
	
	0.01
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	8.57
	
	0.030852
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6015
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.01
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 38.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Бульдозер
	1
	40
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 38.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.02
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.03
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.13
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.04
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000004
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.164
	
	0.0236
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 39.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	002
	
	Экскаватор
	1
	1000
	Поверхность
	6016
	4
	
	
	
	31
	2100
	-250
	100
	400

	
	
	Экскаватор
	1
	1000
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологический
	2
	100
	Поверхность
	6017
	4
	
	
	
	31
	2100
	150
	100
	100


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 39.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6016
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.013
	
	0.0237
	2023


	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.013
	
	0.0356
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6017
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.273
	
	0.1925
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 40.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Карьер Шолактау
	1
	10
	Поверхность
	6018
	4
	
	
	
	31
	1650
	850
	550
	100

	
	
	(отвальные
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Карьер Шолактау
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(отвальные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Карьер Шолактау
	1
	6600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(отвальные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Карьер Шолактау
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(отвальные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 40.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6018
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.019
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.03
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.038
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.192
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.058
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000006
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 41.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Технологический
	1
	140
	Поверхность
	6019
	4
	
	
	
	31
	2100
	-250
	150
	200

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный пост
	1
	100
	Сварка металлов
	6020
	4
	
	
	
	31
	1600
	1000
	50
	50

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 41.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.5237
	
	0.2735539
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6019
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.846
	
	0.0405
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6020
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.00476
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 42.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Сварочный пост
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 42.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00044
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00775
	
	0.00279
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.00027
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	



	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 43.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Буровой станок
	1
	800
	Поверхность
	6021
	2
	
	
	
	31
	1600
	800
	100
	100

	
	
	2СБШ-200
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Буровой станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БТС-150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ручной
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 43.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6021
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.128
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.198
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.256
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 44.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	перфоратор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Взрывные работы
	1
	1
	Поверхность
	6022
	100
	
	
	
	31
	1650
	850
	150
	50

	
	
	(
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комбинированный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	заряд)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 44.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.28
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.384
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000041
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1058
	
	0.212112
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6022
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	1.291667
	
	0.008
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.775
	
	0.005
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	27.9
	
	0.1674
	2023
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 45.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Бульдозер
	1
	200
	Поверхность
	6023
	4
	
	
	
	31
	1600
	800
	100
	100

	
	
	Бульдозер
	1
	200
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 45.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6023
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.064
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.099
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.128
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.64
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.192
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 46.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м


	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Экскаватор
	1
	2000
	Поверхность
	6024
	4
	
	
	
	31
	1900
	700
	50
	100

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Технологический
	1
	35
	Поверхность
	6025
	4
	
	
	
	31
	1885
	760
	100
	100

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 46.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.164
	
	0.1179
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6024
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.036
	
	0.2611
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6025
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.357
	
	0.6419
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 47.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Отвал карьера
	1
	8
	Поверхность
	6026
	6
	
	
	
	31
	1856
	755
	100
	100

	
	
	известняков
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал карьера
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал карьера
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал карьера
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 47.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6026
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.006
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.01
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.013
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.064
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.019
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	32.964
	
	0.5269881
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 48.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Технологический
	2
	250
	Поверхность
	6027
	4
	
	
	
	31
	1550
	770
	300
	100

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Сварочный пост
	1
	100
	Сварка металлов
	6028
	4
	
	
	
	31
	1920
	810
	30
	30

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 48.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6027
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.353
	
	1.5878
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6028
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.00476
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 49.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 49.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.000242
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00775
	
	0.00504
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.00027
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 50.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Прирельсовый
	1
	250
	Поверхность
	6029
	4
	
	
	
	31
	1450
	680
	300
	300

	
	
	склад сырой
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 50.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6029
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.16
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.248
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.32
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 51.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	744
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 51.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.6
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.48
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000051
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	2.4543
	
	0.6402
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.7856
	
	7.248
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 52.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Промежуточный
	1
	340
	Поверхность
	6030
	4
	
	
	
	31
	1550
	770
	200
	200

	
	
	склад сырой
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточный
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточный
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточный
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточный
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточный
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточный
	1
	166
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 52.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6030
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.256
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.397
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.512
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	2.56
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.768
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000082
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	11.3773
	
	8.444
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 53.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточный
	1
	166
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Промежуточный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад сырой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Технологический
	2
	7400
	Поверхность
	6031
	4
	
	
	
	31
	1600
	840
	100
	100

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	3700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 53.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6031
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.145
	
	0.7838
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.357
	
	0.6419
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 54.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Приемный бункер
	1
	1067
	Поверхность
	6032
	4
	
	
	
	31
	1600
	830
	10
	10

	
	
	Приемный бункер
	1
	20
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приемный бункер
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приемный бункер
	1
	583
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 54.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6032
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.12
	
	0.0432
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.56
	
	0.7431
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 55.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 3
	1
	6170
	Поверхность
	6033
	6
	
	
	
	31
	1750
	850
	15
	1

	
	
	Конвейер № 3
	1
	400
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 55.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6033
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00000007
	
	0.0000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.00000007
	
	0.0000016
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 56.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 5
	1
	6170
	Поверхность
	6034
	6
	
	
	
	31
	1550
	680
	15
	1

	
	
	Конвейер № 5
	1
	400
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 56.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6034
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00000007
	
	0.0000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.00000007
	
	0.0000016
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 57.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 8
	1
	6170
	Поверхность
	6035
	6
	
	
	
	31
	1900
	750
	15
	1

	
	
	Конвейер № 8
	1
	400
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 57.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6035
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00000005
	
	0.0000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.00000005
	
	0.0000012
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 58.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 8А
	1
	6170
	Поверхность
	6036
	6
	
	
	
	31
	1950
	400
	15
	1

	
	
	Конвейер № 8А
	1
	400
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 58.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6036
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00000004
	
	0.0000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.00000004
	
	0.0000008
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 59.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 9
	1
	4000
	Поверхность
	6037
	6
	
	
	
	31
	2150
	500
	1
	15

	
	
	Конвейер № 9
	1
	80
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 9
	1
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 9
	1
	6170
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейер № 9
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 59.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6037
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.02500004
	
	0.0252001
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.08670004
	
	0.3072008
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 60.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Бункер отсева
	1
	5760
	Поверхность
	6038
	6
	
	
	
	31
	2160
	2300
	10
	10

	
	
	Бункер отсева
	1
	160
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бункер отсева
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бункер отсева
	1
	576
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бункер отсева
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бункер отсева
	1
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 60.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6038
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.275
	
	0.54
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.0084
	
	1.44
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 61.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	005
	
	Технологический
	4
	2960
	Поверхность
	6039
	4
	
	
	
	31
	2170
	2150
	100
	150

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	4
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 13
	1
	6170
	Поверхность
	6040
	6
	
	
	
	31
	2170
	2150
	1
	15


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 61.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6039
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.212
	
	0.5721
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.212
	
	1.5285
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6040
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00000007
	
	0.0000003
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 62.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Конвейер № 13
	1
	400
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склад готовой
	1
	5760
	Поверхность
	6041
	4
	
	
	
	31
	2160
	2300
	200
	200

	
	
	продукции на
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 62.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.00000007
	
	0.0000016
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6041
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	2.5048
	
	2.342
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 63.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Конвейер № 7
	1
	6170
	Поверхность
	6042
	6
	
	
	
	31
	2260
	2600
	15
	1

	
	
	Конвейер № 7
	1
	400
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 63.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	7.7005
	
	22.5751
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6042
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00000007
	
	0.0000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 64.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Склад продукции
	1
	6000
	Поверхность
	6043
	4
	
	
	
	31
	2000
	1850
	200
	300

	
	
	на ДСК "Актау"
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад продукции
	1
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 64.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.00000007
	
	0.0000016
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6043
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	2.5002
	
	1.4782
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 65.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	на ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад продукции
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад продукции
	1
	1440
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад продукции
	1
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад продукции
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад продукции
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад продукции
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на ДСК "Актау"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Технологический
	2
	1200
	Поверхность
	6044
	4
	
	
	
	31
	2000
	2100
	300
	300

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	2
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 65.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	8.1005
	
	24.3031
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6044
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.776
	
	0.6982
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 66.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сварочный пост
	1
	700
	Сварка металлов
	6045
	2
	
	
	
	31
	1850
	750
	20
	20

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 66.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.353
	
	0.7622
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6045
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.03054
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 67.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 67.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00285
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00775
	
	0.02574
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.01596
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.00168
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 68.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Склад готовой
	1
	4800
	Поверхность
	6046
	6
	
	
	
	31
	1600
	650
	200
	100

	
	
	продукции (№№
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1, 2, 3, 4, 16,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17, 18, 19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1, 2, 3, 4, 16,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17, 18, 19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 68.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6046
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.1778
	
	0.56
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.2755556
	
	0.868
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.3555556
	
	1.12
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	1.7777778
	
	5.6
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 69.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	1, 2, 3, 4, 16,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17, 18, 19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1, 2, 3, 4, 16,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17, 18, 19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	1640
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1, 2, 3, 4, 16,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17, 18, 19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1, 2, 3, 4, 16,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17, 18, 19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	1646
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1, 2, 3, 4, 16,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17, 18, 19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1, 2, 3, 4, 16,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17, 18, 19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 69.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.534
	
	1.68
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000056
	
	0.0000179
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	2.3432
	
	1.0525
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.569
	
	4.0479386
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 70.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	1, 2, 3, 4, 16,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17, 18, 19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовой
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1, 2, 3, 4, 16,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17, 18, 19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Склад готовых
	1
	14
	Поверхность
	6047
	6
	
	
	
	31
	1600
	655
	200
	100

	
	
	доломитов (№№
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11, 11А, 12,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12А, 6, 22)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовых
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	доломитов (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11, 11А, 12,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12А, 6, 22)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовых
	1
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	доломитов (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11, 11А, 12,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12А, 6, 22)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовых
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	доломитов (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11, 11А, 12,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12А, 6, 22)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад готовых
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	доломитов (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 70.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6047
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.128
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.198
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.256
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.28
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.384
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000041
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	8.081
	
	1.8937758
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 71.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	11, 11А, 12,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12А, 6, 22)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Приемный бункер
	1
	1800
	Поверхность
	6048
	4
	
	
	
	31
	1580
	680
	10
	10

	
	
	Приемный бункер
	1
	800
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приемный бункер
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приемный бункер
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 71.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6048
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.256
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.397
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.512
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	2.56
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.768
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000082
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.4039
	
	2.4248584
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 72.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Отделение
	1
	3000
	Поверхность
	6049
	6
	
	
	
	31
	1550
	680
	15
	1

	
	
	среднего
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Отделение
	1
	3000
	Поверхность
	6050
	4
	
	
	
	31
	1050
	980
	1
	15

	
	
	мелкого
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 72.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6049
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00000014
	
	0.0000016
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6050
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0000001
	
	0.000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 73.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сушильное
	1
	4200
	Поверхность
	6051
	3
	
	
	
	31
	1050
	980
	15
	1

	
	
	отделение
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Отделение
	1
	4200
	Поверхность
	6052
	3
	
	
	
	31
	1850
	750
	1
	15

	
	
	мелкого
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отделение
	1
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 73.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6051
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00000004
	
	0.0000005
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6052
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.04560004
	
	0.6895005
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 74.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	мелкого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Размольное
	1
	4200
	Поверхность
	6053
	10
	
	
	
	31
	2200
	1850
	15
	10

	
	
	отделение
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Размольное
	1
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отделение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Узел погрузки
	1
	2000
	Поверхность
	6054
	5
	
	
	
	31
	2200
	1880
	5
	5

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 74.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6053
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.03650009
	
	0.5516014
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6054
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.08
	
	0.0922
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 75.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Узел погрузки
	1
	2000
	Поверхность
	6055
	5
	
	
	
	31
	2210
	1880
	5
	5

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Узел погрузки
	1
	2000
	Поверхность
	6056
	5
	
	
	
	31
	2220
	1880
	5
	5

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 75.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6055
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.08
	
	0.0922
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6056
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.08
	
	0.0922
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 76.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	600
	Сварка металлов
	6057
	10
	
	
	
	31
	1590
	670
	30
	30

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кислородно-
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 76.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6057
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.02644
	
	0.04878
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0024332
	
	0.0046
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01421
	
	0.058792
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01478
	
	0.02394
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.001474
	
	0.00263
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00111
	
	0.0018
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 77.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сверлильный
	1
	600
	Дверной проем
	6058
	2
	
	1
	1
	31
	1850
	740
	1852
	740

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 77.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00111
	
	0.0018
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6058
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0049
	5.456
	0.0342
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 78.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Заточной станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Токарный станок
	1
	1200
	Дверной проем
	6059
	2
	
	1
	1
	31
	1855
	740
	1857
	740

	
	
	Заточной станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	4
	4800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зубофрезерный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вертикально-
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фрезерный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутришлифоваль
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ный станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Плоскошлифоваль
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ный станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алмазно-
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расточной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Токарный станок
	4
	4800
	Дверной проем
	6060
	2
	
	1
	1
	31
	1860
	740
	1862
	740

	
	
	Заточной станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 78.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.012672
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6059
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.02124
	23.652
	0.362592
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.00812
	9.042
	0.0496512
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6060
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.01474
	16.414
	0.2324736
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.022176
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 79.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Расточной
	4
	4800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Сварочный пост
	1
	600
	Сварка металлов
	6061
	2
	
	
	
	31
	1860
	742
	30
	20

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кислородно-
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 79.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6061
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.02644
	
	0.04878
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0024332
	
	0.0046
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01421
	
	0.058792
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01478
	
	0.02394
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0014744
	
	0.00263
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 80.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 80.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00111
	
	0.0018
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00111
	
	0.0018
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 81.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	008
	
	Склад угля
	1
	8760
	Поверхность
	6062
	2
	
	
	
	31
	1860
	744
	10
	10

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Заливка стали в
	1
	110
	Дверной проем
	6063
	40
	
	1
	1
	31
	1710
	730
	1714
	730

	
	
	формы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заливка чугуна
	1
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в формы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заливка цветных
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	металлов на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	основе алюминия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в формы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выбивка форм и
	1
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стержней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Резка металлов
	1
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пропанбутаном
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 81.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6062
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0018
	
	0.01481
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6063
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.02025
	22.549
	0.00802
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00031
	0.345
	0.00012
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.28861
	321.383
	0.06429
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0.55556
	618.646
	0.12
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 82.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 82.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0316
	Соляная кислота (163)
	0.000131
	0.146
	0.000061
	2023

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.04167
	46.402
	0.009
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	1.545994
	1721.546
	0.33569
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0000002
	0.0002
	0.0000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.000078
	0.087
	0.000005
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	10.97222
	12218.150
	2.37
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 83.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	
	Заливка цветных
	1
	22
	Дверной проем
	6064
	4
	
	1
	1
	31
	1840
	720
	1840
	723

	
	
	металлов на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	основе алюминия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в формы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Горизонтально-
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фрезерный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутришлифоваль
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ный станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Плоскошлифоваль
	1
	600
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 83.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6064
	
	
	
	
	0316
	Соляная кислота (163)
	0.000153
	0.170
	0.000012
	2023

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0000003
	0.0003
	0.00000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.022891
	25.490
	0.0722026
	2023
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 84.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	ный станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алмазно-
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расточной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	
	Обкатка
	1
	160
	Дверной проем
	6065
	4
	
	1
	1
	31
	1800
	710
	1804
	710

	
	
	двигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Лесопильная
	1
	600
	Поверхность
	6066
	2
	
	
	
	31
	1600
	705
	3
	3

	
	
	рама
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Заточной станок
	1
	400
	Дверной проем
	6067
	2
	
	1
	1
	31
	1610
	715
	1612
	715

	
	
	Ножеточильный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 84.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.01132
	12.605
	0.0399744
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6065
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01302
	14.498
	0.002344
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.002116
	2.356
	0.000381
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.001085
	1.208
	0.000195
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.001628
	1.813
	0.000293
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.048825
	54.369
	0.008789
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.007595
	8.457
	0.001367
	2023

	6066
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	17.352
	
	37.48032
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	6067
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00806
	8.975
	0.0346464
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.00428
	4.766
	0.0220032
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 85.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Бункер бетонно-
	1
	50
	Поверхность
	6068
	12
	
	
	
	31
	1050
	980
	10
	10

	
	
	растворного
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	узла (БРУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бункер бетонно-
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	растворного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	узла (БРУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бункер бетонно-
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	растворного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	узла (БРУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бункер бетонно-
	1
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	растворного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	узла (БРУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Бетонно-
	1
	300
	Поверхность
	6069
	4
	
	
	
	31
	1620
	720
	10
	10

	
	
	растворный узел
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(БРУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бетонно-
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	растворный узел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(БРУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бетонно-
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	растворный узел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(БРУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бетонно-
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	растворный узел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 85.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6068
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	2.13
	
	0.1977
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6069
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.183
	
	0.1977
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 86.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	(БРУ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Сварочный пост
	1
	600
	Сварка металлов
	6070
	4
	
	
	
	31
	1450
	450
	20
	30

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кислородно-
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 86.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6070
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.02856
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00263
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01271
	
	0.034672
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.01596
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.0016
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 87.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Покраска
	1
	750
	Поверхность
	6071
	2
	
	
	
	31
	1400
	350
	10
	10

	
	
	изделий
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 87.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6071
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0047
	
	0.12732
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.0054
	
	0.14619
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 88.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Покраска
	1
	750
	Поверхность
	6072
	2
	
	
	
	31
	1400
	350
	10
	10

	
	
	изделий
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Эстакада слива
	1
	304
	Поверхность
	6073
	5
	
	
	
	31
	1300
	650
	10
	10

	
	
	мазута
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Токарный станок
	1
	400
	Дверной проем
	6074
	2
	
	1
	1
	31
	1230
	560
	1232
	560

	
	
	Сверлильный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Токарный станок
	4
	1600
	Дверной проем
	6075
	2
	
	1
	1
	31
	1230
	570
	1230
	572

	
	
	Сверлильный
	2
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Горизонтально-
	2
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фрезерный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вулканизация
	1
	200
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 88.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0045
	
	0.12128
	2023

	6072
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.1213
	
	0.0007
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.1392
	
	0.37593
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.1155
	
	0.00066
	2023

	6073
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0002612
	
	0.0000762
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0541555
	
	0.0157958
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	6074
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00148
	1.648
	0.0021312
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6075
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000001
	0.0001
	0.0000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0316
	Соляная кислота (163)
	0.000009
	0.010
	0.0000078
	2023

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0000006
	0.0007
	0.0000004
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000019
	0.002
	0.0000016
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 89.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	кабелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 89.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-
	0.0000031
	0.003
	0.0000026
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бутадиен, Дивинил) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	98)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0514
	Изобутилен (2-
	0.0000275
	0.031
	0.0000238
	2023

	
	
	
	
	
	
	Метилпроп-1-ен) (282)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0516
	2-Метилбута-1,3-диен
	0.0000027
	0.003
	0.0000023
	2023

	
	
	
	
	
	
	(Изопрен, 2-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Метилбутадиен-1,3) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	351)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0521
	Пропен (Пропилен) (
	0.0000006
	0.0007
	0.0000004
	2023

	
	
	
	
	
	
	473)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0526
	Этен (Этилен) (669)
	0.0000761
	0.085
	0.000066
	2023

	
	
	
	
	
	0618
	1-(Метилвинил)бензол
	0.0000014
	0.002
	0.0000012
	2023

	
	
	
	
	
	
	(2-Фенил-1-пропен, а-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Метилстирол) (356)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (
	0.0000026
	0.003
	0.0000023
	2023

	
	
	
	
	
	
	Хлоропрен) (627)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.000048
	0.053
	0.0000416
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00802
	8.931
	0.0184896
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 90.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Сварочный пост
	1
	600
	Сварка металлов
	6076
	2
	
	
	
	31
	1230
	320
	10
	10

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кислородно-
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 90.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.003168
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6076
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.02856
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00263
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01271
	
	0.034672
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.01596
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.0016
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 91.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Токарный станок
	1
	400
	Дверной проем
	6077
	2
	
	1
	1
	31
	1230
	550
	1230
	552

	
	
	Сверлильный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 91.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6077
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00802
	8.931
	0.01368
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 92.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Горизонтально-
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фрезерный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	013
	
	Сварочный пост
	1
	300
	Сварка металлов
	6078
	2
	
	
	
	31
	1200
	650
	10
	10

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кислородно-
	1
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 92.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.003168
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6078
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.01428
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00131
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01271
	
	0.017336
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.00798
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.0008
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 93.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 93.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0006
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0006
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 94.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	013
	
	Ремонт
	1
	500
	Дверной проем
	6079
	2
	
	1
	1
	31
	1250
	320
	1252
	320

	
	
	топливной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт форсунок
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Паяльные работы
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вулканизация
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	автокамер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комбинированный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	013
	
	Технологический
	1
	4200
	Выхлопная труба
	6080
	2
	
	
	
	31
	1100
	250
	100
	100

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 94.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6079
	
	
	
	
	0168
	Олово оксид /в
	0.000003
	0.003
	0.000012
	2023

	
	
	
	
	
	
	пересчете на олово/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Олово (II) оксид) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	446)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0184
	Свинец и его
	0.000008
	0.009
	0.000027
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на свинец/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(513)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0025
	2.784
	0.0036
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.59125
	658.388
	0.3469
	2023

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00594
	6.615
	0.0117648
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.004752
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6080
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.8016
	
	25.28
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	1.2425165
	
	39.184
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	1.6032471
	
	50.56
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 95.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	ТРК
	1
	375
	Поверхность
	6081
	2
	
	
	
	31
	1000
	100
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	ТРК
	1
	375
	Поверхность
	6082
	2
	
	
	
	31
	1000
	105
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	ТРК
	1
	9
	Поверхность
	6083
	2
	
	
	
	31
	1000
	110
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	ТРК
	1
	9
	Поверхность
	6084
	2
	
	
	
	31
	1000
	115
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
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	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 95.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	8.0162354
	
	252.8
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	2.405
	
	75.84
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000257
	
	0.000809
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	6081
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000018
	
	0.0002416
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0006515
	
	0.0860474
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	6082
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000018
	
	0.0002416
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0006515
	
	0.0860474
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	6083
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00025
	
	0.0022588
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6084
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00025
	
	0.0022588
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 96.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	ТРК
	1
	9
	Поверхность
	6085
	2
	
	
	
	31
	1000
	120
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	ТРК
	1
	23
	Поверхность
	6086
	2
	
	
	
	31
	1000
	125
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	ТРК
	1
	78
	Поверхность
	6087
	2
	
	
	
	31
	1000
	130
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 96.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6085
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00025
	
	0.0022588
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6086
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000024
	
	0.0000031
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0000039
	
	0.0000051
	2023

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0039137
	
	0.0050911
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	6087
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.2958726
	
	0.1355411
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.072057
	
	0.0330097
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.009801
	
	0.0044899
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0078408
	
	0.0035919
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0005881
	
	0.0002694
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 97.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	ТРК
	1
	78
	Поверхность
	6088
	2
	
	
	
	31
	1000
	135
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	ТРК
	1
	39
	Поверхность
	6089
	2
	
	
	
	31
	1000
	140
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 97.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0056846
	
	0.0026041
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.000196
	
	0.0000898
	2023

	6088
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.2958726
	
	0.1355411
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.072057
	
	0.0330097
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.009801
	
	0.0044899
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0078408
	
	0.0035919
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0005881
	
	0.0002694
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0056846
	
	0.0026041
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.000196
	
	0.0000898
	2023

	6089
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.2652935
	
	0.0607663
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.0980492
	
	0.0224585
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.009801
	
	0.002245
	2023

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 98.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	
	Технологический
	1
	167
	Поверхность
	6090
	2
	
	
	
	31
	950
	630
	100
	100

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 98.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0090169
	
	0.0020654
	2023

	
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.0011369
	
	0.0002604
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.0085073
	
	0.0019486
	2023

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.0002352
	
	0.0000539
	2023

	6090
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.4
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.51
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	2.56
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.77
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000082
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	4.4563
	
	0.7788168
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 99.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	
	Полигон
	1
	167
	Поверхность
	6091
	2
	
	
	
	31
	10
	900
	200
	200

	
	
	строительных
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Полигон
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	строительных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Полигон
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	строительных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	
	Пост покраски
	1
	800
	Поверхность
	6092
	2
	
	
	
	31
	10
	900
	20
	20

	
	
	НЦ-132
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НЦ-132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПФ-115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 99.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6091
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	3.6467
	
	2.5449
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6092
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.086736
	
	1.61175
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.018222
	
	0.656
	2023

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.008889
	
	0.32
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 100.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПФ-115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КФ-248
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КФ-248
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	
	Пост покраски
	1
	800
	Поверхность
	6093
	2
	
	
	
	31
	10
	900
	20
	20

	
	
	Р-4
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Р-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Р-40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Р-40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Р-60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Р-60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 100.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.003556
	
	0.128
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1119
	Этилцеллозольв (1497*
	0.006667
	
	0.24
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.003556
	
	0.128
	2023

	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.003556
	
	0.128
	2023

	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2750
	Сольвент нафта (1149*
	0.006528
	
	0.0705
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.034514
	
	1.04775
	2023

	6093
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.04887
	
	1.8488
	2023

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.002778
	
	0.15
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.043479
	
	1.423
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1119
	Этилцеллозольв (1497*
	0.021544
	
	0.7287
	2023

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.036942
	
	0.71708
	2023

	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.009162
	
	0.5286
	2023

	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 101.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Р-646
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Р-646
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Олифа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Олифа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НЦ-314
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НЦ-314
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	
	Пост покраски
	1
	800
	Поверхность
	6094
	2
	
	
	
	31
	10
	900
	20
	20

	
	
	НЦ-2144
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НЦ-2144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	
	Пост покраски
	1
	800
	Поверхность
	6095
	2
	
	
	
	31
	10
	900
	20
	20

	
	
	ПХВ
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПХВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 101.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6094
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.00266
	
	0.00972
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.01804
	
	0.0648
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной
	0.0018
	
	0.00739
	2023

	
	
	
	
	
	
	кислоты бутиловый
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	эфир) (110)
	
	
	
	

	6095
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.045131
	
	1.74945
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Толуол (558)
	0.019444
	
	0.35
	2023

	
	
	
	
	
	1078
	Этан-1,2-диол (
	0.033737
	
	0.719217
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 102.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Водоэмульсия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Водоэмульсия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эмаль ВП-515
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эмаль ВП-515
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Клей 88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пост покраски
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Клей 88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 7.1

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау
	ЛИСТ 102.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Гликоль,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Этиленгликоль) (1444*
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1140
	2-Бутоксиэтанол (
	0.069041
	
	1.49127
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бутилцеллозольв,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бутилгликоль,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Этиленгликоль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	монобутиловый эфир) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	210*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	0.004167
	
	0.075
	2023

	
	
	
	
	
	
	(470)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.001897
	
	0.08005
	2023


7.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
По технологии производства залповые выбросы на предприятии предусмотрены при ведении взрывных работ. В случае возникновения аварийных служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую табли​цу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.
Источником залповых выбросов на месторождении Коккия ТОО «ГПК Казфосфат» являются взрывные работы, длительность эмиссии при взрывных работах - 10 мин/600 сек. 

Расчет рассеивания от залповых выбросов не проводился, т.к. залповые выбросы при взрывных работах не нормируются.
7.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 7.2.
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау Без Авто и Взрывов
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.17889
	0.26978
	6.7445

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0149132
	0.024462
	24.462

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на
	
	
	0.02
	
	3
	0.000003
	0.000012
	0.0006

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (446)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	
	0.001
	0.0003
	
	1
	0.000008
	0.000027
	0.09

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0243
	Гексакис(циано-С)-феррат(4-)
	
	0.2
	0.08
	
	3
	0.00976
	0.00417
	0.052125

	
	железа (3+)(3:4) (ОС-6-11,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Берлинская лазурь, Ферроцин,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Железо ферроцианид, Железная
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	лазурь) (131)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	2.30603
	29.847748
	746.1937

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.55556
	0.12
	3

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.2831461
	8.9845811
	149.743018

	0316
	Соляная кислота (163)
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.000293
	0.0000808
	0.000808

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.000018
	0.000002
	0.00002

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.001985
	0.00032
	0.0064

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	20.3392583
	133.9570904
	2679.14181

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0045364
	0.0026723
	0.3340375

	
	518)
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау Без Авто и Взрывов
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	26.3467839
	310.7920306
	103.597344

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.008886
	0.01428
	2.856

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0068905
	0.01008012
	0.336004

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	
	1
	
	
	1
	0.635798
	0.360667
	0.360667

	0410
	Метан (727*)
	
	
	
	50
	
	0.02292
	0.0132
	0.000264

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	2.3753023
	0.5415956
	0.01083191

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	0.6093974
	0.1429159
	0.00476386

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.0764474
	0.018187
	0.01212467

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен,
	
	3
	1
	
	4
	0.0000031
	0.0000026
	0.0000026

	
	Дивинил) (98)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	
	10
	
	
	4
	0.0000275
	0.0000238
	0.00000238

	
	282)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-
	
	0.5
	
	
	3
	0.0000027
	0.0000023
	0.0000046

	
	Метилбутадиен-1,3) (351)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0521
	Пропен (Пропилен) (473)
	
	3
	
	
	3
	0.0000006
	0.0000004
	0.00000013

	0526
	Этен (Этилен) (669)
	
	3
	
	
	3
	0.0000761
	0.000066
	0.000022

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0633047
	0.0149711
	0.149711

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.3658339
	4.2280057
	21.1400285

	
	) (322)
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау Без Авто и Взрывов
	ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0618
	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-
	
	0.04
	
	
	3
	0.0000014
	0.0000012
	0.00003

	
	пропен, а-Метилстирол) (356)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	
	0.6
	
	
	3
	0.1360183
	2.8663481
	4.77724683

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.0016003
	0.0003777
	0.018885

	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (
	
	0.02
	0.002
	
	2
	0.0000026
	0.0000023
	0.00115

	
	627)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.185717
	1.19434
	11.9434

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.065075
	1.6158
	0.32316

	1078
	Этан-1,2-диол (Гликоль,
	
	
	
	1
	
	0.033737
	0.719217
	0.719217

	
	Этиленгликоль) (1444*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	
	0.7
	
	0.028211
	0.9687
	1.38385714

	1140
	2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв,
	
	
	
	0.5
	
	0.069041
	1.49127
	2.98254

	
	Бутилгликоль, Этиленгликоль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	монобутиловый эфир) (210*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.042298
	0.85247
	8.5247

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.016885
	0.7316
	2.09028571

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.00675
	0.00741
	0.1482

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	
	0.2
	
	0.006528
	0.0705
	0.3525

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.156411
	1.24974
	1.24974

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	0.9316406
	0.6598084
	0.6598084

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.218909
	0.8309396
	5.53959733

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.089
	0.613
	306.5

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	35.47357369
	66.529914
	665.29914
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Шолактау Без Авто и Взрывов
	ЛИСТ 4

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.5
	0.15
	
	3
	134.63623384
	323.9248839
	2159.49923

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.03952
	0.1626048
	4.06512

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	0.1
	
	46.1286
	86.082912
	860.82912

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	272.47182783
	979.91881272
	7775.14372

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблице 7.3.
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	Таблица групп суммаций на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау

	
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	01(03)
	0303
	Аммиак (32)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	04(02)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на

	
	
	ванадий/ (326)

	
	
	

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	35(27)
	0184
	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете

	
	
	на свинец/ (513)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	42(28)
	0322
	Серная кислота (517)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	44(30)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	0401
	Углеводороды

	
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на

	
	
	ванадий/ (326)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль
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	Таблица групп суммаций на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау

	
	ЛИСТ 2

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	
	
	вращающихся печей, боксит) (495*)

	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	
	2936
	Пыль древесная (1039*)

	Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по

	Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от

	25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный

	код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.


8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ  РАССЕИВАНИЯ.

8.1 Метеорологическая  характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования город Тараз по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Метеорологические коэффициенты и характеристики

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	38

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-23.0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	16.0

	СВ
	11.0

	В
	5.0

	ЮВ
	8.0

	Ю
	24.0

	ЮЗ
	15.0

	З
	10.0

	СЗ
	11.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	5.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

8.2 Результаты расчетов рассеивания.
Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе "Эра-1.7" на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.

Следует иметь в виду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств (принтеров) персональных компьютеров карта может печататься с отклонениями масштаба, поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

С целью ускорения и упрощения расчетов рассеивания включены только вещества, для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м
где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ....) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + .....

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Результаты расчета сведены в таблицу 8.2.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 500 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 8.2
   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

      Город     :718  .

      Объект    :0004 ТОО "ГПК Казфосфат".

      Вар.расч. :3    существующее положение (2023 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1104 |   0.0028 |   0.0028 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.4063 |   0.0103 |   0.0103 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  17.988  |   0.7004 |   0.6856 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   1.4411 |   0.0547 |   0.0535 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8006 |   0.0505 |   0.0491 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0801 |   0.0006 |   0.0005 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.2091 |   0.0189 |   0.0184 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0826 |   0.0059 |   0.0059 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0093 |   0.0002 |   0.0002 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   0.2613 |   0.0188 |   0.0187 | 1.0000000 |  -  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.4010 |   0.0102 |   0.0102 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.2270 |   0.0018 |   0.0016 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  21.557  |   0.4925 |   0.4784 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8006 |   0.0506 |   0.0492 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  18.789  |   0.7477 |   0.7343 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8008 |   0.0561 |   0.0547 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.0859 |   0.0061 |   0.0061 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.                                                                                       
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	Таблица 8.3

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.17889
	8
	0.4472
	Да

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0149132
	4.67
	1.4913
	Да

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово
	
	0.02
	
	0.000003
	2
	0.000015
	Нет

	
	(II) оксид) (446)
	
	
	
	
	
	
	

	0243
	Гексакис(циано-С)-феррат(4-)железа (3+)(
	0.2
	0.08
	
	0.00987
	8
	0.0494
	Нет

	
	3:4) (ОС-6-11, Берлинская лазурь,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ферроцин, Железо ферроцианид, Железная
	
	
	
	
	
	
	

	
	лазурь) (131)
	
	
	
	
	
	
	

	0316
	Соляная кислота (163)
	0.2
	0.1
	
	0.000293
	20
	0.000073125
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	3.3111685
	3.33
	22.0745
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	50.5458128
	17.8
	0.5673
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	7.045798
	3.24
	7.0458
	Да

	0410
	Метан (727*)
	
	
	50
	0.02292
	6
	0.0005
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (
	
	
	50
	2.3753023
	3.28
	0.0475
	Нет

	
	1502*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (
	
	
	30
	0.6093974
	3.21
	0.0203
	Нет

	
	1503*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (
	1.5
	
	
	0.0764474
	3.23
	0.051
	Нет

	
	460)
	
	
	
	
	
	
	

	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (
	3
	1
	
	0.0000031
	2
	0.000001033
	Нет

	
	98)
	
	
	
	
	
	
	

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)
	10
	
	
	0.0000275
	2
	0.00000275
	Нет

	0516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-
	0.5
	
	
	0.0000027
	2
	0.0000054
	Нет
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	Таблица 8.3

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Метилбутадиен-1,3) (351)
	
	
	
	
	
	
	

	0521
	Пропен (Пропилен) (473)
	3
	
	
	0.0000006
	2
	0.0000002
	Нет

	0526
	Этен (Этилен) (669)
	3
	
	
	0.0000761
	2
	0.000025367
	Нет

	0602
	Бензол (64)
	0.3
	0.1
	
	0.0633047
	3.22
	0.211
	Да

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)
	0.2
	
	
	0.2339669
	2.9
	1.1698
	Да

	0618
	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен,
	0.04
	
	
	0.0000014
	2
	0.000035
	Нет

	
	а-Метилстирол) (356)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	0.0494823
	3.2
	0.0825
	Нет

	0627
	Этилбензол (675)
	0.02
	
	
	0.0016003
	3.22
	0.080
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.0000677
	3.32
	6.770
	Да

	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)
	0.02
	0.002
	
	0.0000026
	2
	0.0001
	Нет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.17139
	2.31
	1.7139
	Да

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное,
	
	
	0.05
	0.00675
	3.78
	0.135
	Да

	
	машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.1209
	2
	0.1209
	Да

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	0.6428114
	3.17
	0.6428
	Да

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.218909
	4.79
	0.4378
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	38.31933369
	17
	7.4986
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.5
	0.15
	
	179.92773384
	19.7
	18.3121
	Да

	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - известняк, мел,
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	Таблица 8.3

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау
	ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	
	
	
	
	

	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	0.03952
	2.57
	0.988
	Да

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	0.1
	38.28492
	4.23
	382.8492
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0184
	Свинец и его неорганические соединения /в
	0.001
	0.0003
	
	0.000008
	2
	0.008
	Нет

	
	пересчете на свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	9.183967
	23
	1.9922
	Да

	0303
	Аммиак (32)
	0.2
	0.04
	
	0.55556
	40
	0.0694
	Да

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.2831461
	28
	0.0253
	Да

	0322
	Серная кислота (517)
	0.3
	0.1
	
	0.000018
	5
	0.00006
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	24.6092624
	24.1
	2.0424
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.0031433
	3.19
	0.3929
	Да

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.008886
	3.91
	0.4443
	Да

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.0068905
	4.02
	0.0345
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в
	
	0.002
	
	0.089
	28.8
	0.1546
	Да

	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:
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	Таблица 8.3

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау
	ЛИСТ 4

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


8.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ НДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов НДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов НДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы НДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу 8.4.
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 1

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	0001
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	2023

	Всего:
	 
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6001
	0,01322
	0,0222
	0,01322
	0,0222
	0,01322
	0,0222
	2023

	Карьер доломитов Шолактау
	6020
	0,01322
	0,00476
	0,01322
	0,00476
	0,01322
	0,00476
	2023

	Карьер известняков Актау
	6028
	0,01322
	0,00476
	0,01322
	0,00476
	0,01322
	0,00476
	2023

	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	6045
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	6057
	0,02644
	0,02644
	0,02644
	0,04878
	0,02644
	0,04878
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	6061
	0,02644
	0,02644
	0,02644
	0,04878
	0,02644
	0,04878
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	6063
	0,01025
	0,00802
	0,02025
	0,00802
	0,02025
	0,00802
	2023

	Ремонтно-строительный цех
	6070
	0,01322
	0,02856
	0,01322
	0,02856
	0,01322
	0,02856
	2023

	Энергоцех
	6076
	0,01322
	0,02856
	0,01322
	0,02856
	0,01322
	0,02856
	2023

	Автотранспортный цех
	6078
	0,01322
	0,01428
	0,01322
	0,01428
	0,01322
	0,01428
	2023

	Всего:
	 
	0,15567
	0,19456
	0,16567
	0,23924
	0,16567
	0,23924
	 

	Итого:
	 
	0,16889
	0,2251
	0,17889
	0,26978
	0,17889
	0,26978
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	0001
	0,001217
	0,002848
	0,0012171
	0,00285
	0,0012171
	0,00285
	2023

	Всего:
	 
	0,001217
	0,002848
	0,0012171
	0,00285
	0,0012171
	0,00285
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6001
	0,001217
	0,002194
	0,0012171
	0,00219
	0,0012171
	0,00219
	2023

	Карьер доломитов Шолактау
	6020
	0,001217
	0,000438
	0,0012171
	0,00044
	0,0012171
	0,00044
	2023

	Карьер известняков Актау
	6028
	0,001217
	0,000438
	0,0012171
	0,000242
	0,0012171
	0,000242
	2023

	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	6045
	0,001217
	0,002848
	0,0012171
	0,00285
	0,0012171
	0,00285
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	6057
	0,002432
	0,004602
	0,0024332
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	6061
	0,002432
	0,004602
	0,0024332
	0,0046
	0,0024332
	0,0046
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	6063
	0,00031
	0,00012
	0,00031
	0,00012
	0,00031
	0,00012
	2023

	Ремонтно-строительный цех
	6070
	0,001217
	0,002628
	0,0012171
	0,00263
	0,0012171
	0,00263
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 2

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Энергоцех
	6076
	0,001217
	0,002628
	0,0012171
	0,00263
	0,0012171
	0,00263
	2023

	Автотранспортный цех
	6078
	0,001217
	0,001314
	0,0012171
	0,00131
	0,0012171
	0,00131
	2023

	Всего:
	 
	0,013693
	0,021812
	0,0136961
	0,021612
	0,0136961
	0,021612
	 

	Итого:
	 
	0,01491
	0,02466
	0,0149132
	0,024462
	0,0149132
	0,024462
	 

	 (0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Автотранспортный цех
	6079
	0,0000066
	0,00002376
	0,000003
	0,000012
	0,000003
	0,000012
	2023

	Всего:
	 
	0,0000066
	0,00002376
	0,000003
	0,000012
	0,000003
	0,000012
	 

	 (0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Автотранспортный цех
	6079
	0,000015
	0,000054
	0,000008
	0,000027
	0,000008
	0,000027
	2023

	Всего:
	 
	0,000015
	0,000054
	0,000008
	0,000027
	0,000008
	0,000027
	 

	 (0243) Гексакис(циано-С)-феррат(4-)железа (3+)(3:4) (ОС-6-11, Берлинская лазурь,(131)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Литейное отделение РМЦ
	0031
	0,00976
	0,00417
	0,00976
	0,00417
	0,00976
	0,00417
	2023

	Всего:
	 
	0,00976
	0,00417
	0,00976
	0,00417
	0,00976
	0,00417
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	0001
	8,1702
	0,18412
	0,00775
	0,09574
	0,00775
	0,09574
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	0013
	0,189
	1,92
	0,18936
	2,62341
	0,18936
	2,62341
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	0029
	0,00738
	0,01593
	0,00738
	0,01593
	0,00738
	0,01593
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	0031
	0,154209
	0,06622
	0,154209
	0,06622
	0,154209
	0,06622
	2023

	 
	0033
	0,00083
	0,00048
	0,00083
	0,00048
	0,00083
	0,00048
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	0035
	0,039321
	0,00488
	0,039321
	0,00488
	0,039321
	0,00488
	2023

	 
	0040
	1,508
	9,392
	1,508
	26,708
	1,508
	26,708
	2023

	Всего:
	 
	10,06894
	11,58363
	1,90685
	29,51466
	1,90685
	29,51466
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	6001
	0,00787
	0,008496
	0,00775
	0,01062
	0,00775
	0,01062
	2023

	Карьер доломитов Шолактау
	6014
	2,5
	0,02504
	 
	0,01
	 
	0,01
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 3

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6020
	0,0062
	0,002232
	0,00775
	0,00279
	0,00775
	0,00279
	2023

	Карьер известняков Актау
	6022
	7,23
	0,181
	 
	0,008
	 
	0,008
	2023

	 
	6028
	0,0062
	0,004032
	0,00775
	0,00504
	0,00775
	0,00504
	2023

	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	6045
	0,0062
	0,02059
	0,00775
	0,02574
	0,00775
	0,02574
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	6057
	0,01137
	0,05749
	0,01421
	0,058792
	0,01421
	0,058792
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	6061
	0,01137
	0,05749
	0,01421
	0,058792
	0,01421
	0,058792
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	6063
	0,28861
	0,06429
	0,28861
	0,06429
	0,28861
	0,06429
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	6065
	0,01302
	0,002344
	0,01302
	0,002344
	0,01302
	0,002344
	2023

	Ремонтно-строительный цех
	6070
	0,01017
	0,03819
	0,01271
	0,034672
	0,01271
	0,034672
	2023

	Энергоцех
	6076
	0,01017
	0,03819
	0,01271
	0,034672
	0,01271
	0,034672
	2023

	Автотранспортный цех
	6078
	0,01017
	0,019096
	0,01271
	0,017336
	0,01271
	0,017336
	2023

	Всего:
	 
	10,11135
	0,51848
	0,39918
	0,333088
	0,39918
	0,333088
	 

	Итого:
	 
	20,18029
	12,10211
	2,30603
	29,847748
	2,30603
	29,847748
	 

	 (0303) Аммиак (32)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Литейное отделение РМЦ
	6063
	0,55556
	0,12
	0,55556
	0,12
	0,55556
	0,12
	2023

	Всего:
	 
	0,55556
	0,12
	0,55556
	0,12
	0,55556
	0,12
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	0001
	1,328008
	0,029932
	 
	 
	 
	 
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	0013
	0,03
	0,312
	0,03216
	4,64061
	0,03216
	4,64061
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	0029
	0,0012
	0,00259
	0,0012
	0,00259
	0,0012
	0,00259
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	0035
	0,00367
	0,001
	0,00367
	0,001
	0,00367
	0,001
	2023

	 
	0040
	0,244
	1,528
	0,244
	4,34
	0,244
	4,34
	2023

	Всего:
	 
	1,606878
	1,873522
	0,28103
	8,9842
	0,28103
	8,9842
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6001
	0,001278
	0,0013806
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6014
	0,406
	0,00407
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6020
	0,001008
	0,0003627
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 4

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6022
	1,175
	0,0294
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6028
	0,001008
	0,0006552
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6045
	0,001008
	0,003346
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6057
	0,001848
	0,009342
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6061
	0,001848
	0,009342
	 
	 
	 
	 
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	6065
	0,002116
	0,000381
	0,002116
	0,000381
	0,002116
	0,000381
	2023

	 
	6070
	0,001653
	0,006206
	 
	 
	 
	 
	2023

	Энергоцех
	6075
	0,00000015
	0,00000013
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	0,0000001
	2023

	 
	6076
	0,001653
	0,006206
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6078
	0,001653
	0,0031036
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	1,59607315
	0,07379523
	0,0021161
	0,0003811
	0,0021161
	0,0003811
	 

	Итого:
	 
	3,20295115
	1,94731723
	0,2831461
	8,9845811
	0,2831461
	8,9845811
	 

	 (0316) Соляная кислота (163)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Литейное отделение РМЦ
	6063
	0,000131
	0,000061
	0,000131
	0,000061
	0,000131
	0,000061
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	6064
	0,000153
	0,000012
	0,000153
	0,000012
	0,000153
	0,000012
	2023

	Энергоцех
	6075
	0,000009
	0,000007813
	0,000009
	0,0000078
	0,000009
	0,0000078
	2023

	Всего:
	 
	0,000293
	0,000080813
	0,000293
	0,0000808
	0,000293
	0,0000808
	 

	 (0322) Серная кислота (517)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Автотранспортный цех
	0041
	 
	 
	0,000018
	0,000002
	0,000018
	0,000002
	2023

	 
	0042
	0,000018
	0,000002
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,000018
	0,000002
	0,000018
	0,000002
	0,000018
	0,000002
	 

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Моторное отделение РМЦ
	0035
	0,0009
	0,000125
	0,0009
	0,000125
	0,0009
	0,000125
	2023

	Всего:
	 
	0,0009
	0,000125
	0,0009
	0,000125
	0,0009
	0,000125
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6065
	0,001085
	0,000195
	0,001085
	0,000195
	0,001085
	0,000195
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 5

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	 
	0,001085
	0,000195
	0,001085
	0,000195
	0,001085
	0,000195
	 

	Итого:
	 
	0,001985
	0,00032
	0,001985
	0,00032
	0,001985
	0,00032
	 

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-размольная фабрика
	0013
	2,247
	22,719
	2,247
	22,719
	2,247
	22,719
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	0029
	0,0466667
	0,1008
	0,0466667
	0,1008
	0,0466667
	0,1008
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	0031
	0,000463
	0,000197
	0,000463
	0,000197
	0,000463
	0,000197
	2023

	 
	0033
	0,07083
	0,0408
	0,07083
	0,0408
	0,07083
	0,0408
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	0035
	0,075
	0,011
	0,075
	0,011
	0,075
	0,011
	2023

	 
	0040
	17,856
	111,076
	17,856
	111,076
	17,856
	111,076
	2023

	Всего:
	 
	20,2959597
	133,947797
	20,2959597
	133,947797
	20,2959597
	133,947797
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Литейное отделение РМЦ
	6063
	0,04167
	0,009
	0,04167
	0,009
	0,04167
	0,009
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	6065
	0,001628
	0,000293
	0,001628
	0,000293
	0,001628
	0,000293
	2023

	Энергоцех
	6075
	0,0000006
	0,000000481
	0,0000006
	0,0000004
	0,0000006
	0,0000004
	2023

	 
	6079
	0,0000018
	0,0000027
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0433004
	0,009296181
	0,0432986
	0,0092934
	0,0432986
	0,0092934
	 

	Итого:
	 
	20,339260
	133,9570932
	20,339258
	133,957090
	20,339258
	133,957090
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	0037
	0,0013931
	0,000636
	0,0013931
	0,000636
	0,0013931
	0,000636
	2023

	 
	0038
	0,0013931
	0,000636
	0,0013931
	0,000636
	0,0013931
	0,000636
	2023

	 
	0039
	0,0013931
	0,000636
	0,0013931
	0,000636
	0,0013931
	0,000636
	2023

	Склад ГСМ с АЗС
	0042
	 
	 
	0,0000053
	0,0000666
	0,0000053
	0,0000666
	2023

	 
	0043
	0,0000053
	0,0000666
	0,0000053
	0,0000666
	0,0000053
	0,0000666
	2023

	 
	0044
	0,0000053
	0,0000666
	0,0000053
	0,0000666
	0,0000053
	0,0000666
	2023

	 
	0045
	0,0000053
	0,0000666
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0048
	 
	 
	0,000074
	0,000002
	0,000074
	0,000002
	2023

	 
	0049
	0,0200074
	0,00000204
	 
	 
	 
	 
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 6

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	 
	0,0242026
	0,00210984
	0,0042692
	0,0021098
	0,0042692
	0,0021098
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	6073
	0,0002612
	0,0000762
	0,0002612
	0,0000762
	0,0002612
	0,0000762
	2023

	Склад ГСМ с АЗС
	6081
	0,0000018
	0,0002416
	0,0000018
	0,0002416
	0,0000018
	0,0002416
	2023

	 
	6082
	0,0000018
	0,0002416
	0,0000018
	0,0002416
	0,0000018
	0,0002416
	2023

	 
	6086
	0,0000024
	0,0000031
	0,0000024
	0,0000031
	0,0000024
	0,0000031
	2023

	Всего:
	 
	0,0002672
	0,0005625
	0,0002672
	0,0005625
	0,0002672
	0,0005625
	 

	Итого:
	 
	0,02446980
	0,0026723
	0,0045364
	0,0026723
	0,0045364
	0,0026723
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	0001
	11,67739
	0,23996
	0,00739
	0,06596
	0,00739
	0,06596
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	0013
	2,625
	26,556
	2,64033
	57,2235
	2,64033
	57,2235
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	0029
	0,1334
	0,28815
	0,1334
	0,28815
	0,1334
	0,28815
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	0031
	0,780822
	0,1919
	0,780822
	0,1919
	0,780822
	0,1919
	2023

	 
	0033
	0,03819
	0,022
	0,03819
	0,022
	0,03819
	0,022
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	0035
	0,200041
	0,0284
	0,200041
	0,0284
	0,200041
	0,0284
	2023

	 
	0040
	20,868
	129,824
	20,868
	252,492
	20,868
	252,492
	2023

	Всего:
	 
	36,322843
	157,15041
	24,668173
	310,31191
	24,668173
	310,31191
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	6001
	0,00739
	0,00798
	0,00739
	0,00798
	0,00739
	0,00798
	2023

	Карьер доломитов Шолактау
	6014
	3,57
	0,0343
	 
	0,01
	 
	0,01
	2023

	 
	6020
	0,00739
	0,00266
	0,00739
	0,00266
	0,00739
	0,00266
	2023

	Карьер известняков Актау
	6022
	10,33
	0,248
	 
	0,005
	 
	0,005
	2023

	 
	6028
	0,00739
	0,00266
	0,00739
	0,00266
	0,00739
	0,00266
	2023

	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	6045
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	6057
	0,01478
	0,02394
	0,01478
	0,02394
	0,01478
	0,02394
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	6061
	0,01478
	0,02394
	0,01478
	0,02394
	0,01478
	0,02394
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	6063
	1,545994
	0,33569
	1,545994
	0,33569
	1,545994
	0,33569
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	6065
	0,048825
	0,008789
	0,048825
	0,008789
	0,048825
	0,008789
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 7

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ремонтно-строительный цех
	6070
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	2023

	Энергоцех
	6075
	0,0000019
	0,0000016
	0,0000019
	0,0000016
	0,0000019
	0,0000016
	2023

	 
	6076
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	2023

	Автотранспортный цех
	6078
	0,00739
	0,00798
	0,00739
	0,00798
	0,00739
	0,00798
	2023

	 
	6079
	0,0000006
	0,0000009
	0,0025
	0,0036
	0,0025
	0,0036
	2023

	Всего:
	 
	15,576111
	0,74382151
	1,6786109
	0,4801206
	1,6786109
	0,4801206
	 

	Итого:
	 
	51,898954
	157,894231
	26,346783
	310,792030
	26,346783
	310,792030
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	0001
	0,000739
	0,001676
	0,0007422
	0,00168
	0,0007422
	0,00168
	2023

	Всего:
	 
	0,000739
	0,001676
	0,0007422
	0,00168
	0,0007422
	0,00168
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6001
	0,000739
	0,001118
	0,0007422
	0,00112
	0,0007422
	0,00112
	2023

	Карьер доломитов Шолактау
	6020
	0,000739
	0,000266
	0,0007422
	0,00027
	0,0007422
	0,00027
	2023

	Карьер известняков Актау
	6028
	0,000739
	0,000266
	0,0007422
	0,00027
	0,0007422
	0,00027
	2023

	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	6045
	0,000739
	0,001676
	0,0007422
	0,00168
	0,0007422
	0,00168
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	6057
	0,001477
	0,002634
	0,001474
	0,00263
	0,001474
	0,00263
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	6061
	0,001477
	0,002634
	0,0014744
	0,00263
	0,0014744
	0,00263
	2023

	Ремонтно-строительный цех
	6070
	0,000739
	0,001596
	0,0007422
	0,0016
	0,0007422
	0,0016
	2023

	Энергоцех
	6076
	0,000739
	0,001596
	0,0007422
	0,0016
	0,0007422
	0,0016
	2023

	Автотранспортный цех
	6078
	0,000739
	0,000798
	0,0007422
	0,0008
	0,0007422
	0,0008
	2023

	Всего:
	 
	0,008127
	0,012584
	0,0081438
	0,0126
	0,0081438
	0,0126
	 

	Итого:
	 
	0,008866
	0,01426
	0,008886
	0,01428
	0,008886
	0,01428
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	0001
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	0031
	0,00019
	0,00008
	0,00019
	0,00008
	0,00019
	0,00008
	2023

	Всего:
	 
	0,000746
	0,00128
	0,00075
	0,00128
	0,00075
	0,00128
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 8

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	6001
	0,000556
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	Карьер доломитов Шолактау
	6020
	0,000556
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	2023

	Карьер известняков Актау
	6028
	0,000556
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	2023

	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	6045
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	6057
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	6061
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	6063
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000001
	0,0000002
	0,0000001
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	6064
	0,0000003
	0,00000002
	0,0000003
	0,00000002
	0,0000003
	0,00000002
	2023

	Ремонтно-строительный цех
	6070
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Энергоцех
	6076
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Автотранспортный цех
	6078
	0,000556
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	Всего:
	 
	0,0061125
	0,00880012
	0,0061405
	0,00880012
	0,0061405
	0,00880012
	 

	Итого:
	 
	0,0068585
	0,01008012
	0,0068905
	0,01008012
	0,0068905
	0,01008012
	 

	 (0401) Углеводороды

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Литейное отделение РМЦ
	0031
	 
	 
	0,026852
	0,0116
	0,026852
	0,0116
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	0035
	 
	 
	0,010101
	0,0008
	0,010101
	0,0008
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,036953
	0,0124
	0,036953
	0,0124
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6065
	 
	 
	0,007595
	0,001367
	0,007595
	0,001367
	2023

	Автотранспортный цех
	6079
	 
	 
	0,59125
	0,3469
	0,59125
	0,3469
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,598845
	0,348267
	0,598845
	0,348267
	 

	Итого:
	 
	0
	0
	0,635798
	0,360667
	0,635798
	0,360667
	 

	 (0410) Метан (727*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Литейное отделение РМЦ
	0033
	0,02292
	0,0132
	0,02292
	0,0132
	0,02292
	0,0132
	2023

	Всего:
	 
	0,02292
	0,0132
	0,02292
	0,0132
	0,02292
	0,0132
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 9

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	0031
	0,026852
	0,0116
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0035
	0,010101
	0,0008
	 
	 
	 
	 
	2023

	Склад ГСМ с АЗС
	0048
	 
	 
	0,1232192
	0,0033999
	0,1232192
	0,0033999
	2023

	 
	0049
	0,1232192
	0,0033999
	0,5884983
	0,0865762
	0,5884983
	0,0865762
	2023

	 
	0050
	0,5884983
	0,0865762
	0,5884983
	0,0865762
	0,5884983
	0,0865762
	2023

	 
	0051
	0,5884983
	0,0865762
	0,2180478
	0,0331948
	0,2180478
	0,0331948
	2023

	 
	0052
	0,2180478
	0,0331948
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	1,5552166
	0,2221471
	1,5182636
	0,2097471
	1,5182636
	0,2097471
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6065
	0,007595
	0,001367
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6087
	0,2958726
	0,1355411
	0,2958726
	0,1355411
	0,2958726
	0,1355411
	2023

	 
	6088
	0,2958726
	0,1355411
	0,2958726
	0,1355411
	0,2958726
	0,1355411
	2023

	 
	6089
	0,2652935
	0,0607663
	0,2652935
	0,0607663
	0,2652935
	0,0607663
	2023

	Всего:
	 
	0,8646337
	0,3332155
	0,8570387
	0,3318485
	0,8570387
	0,3318485
	 

	 Итого:
	 
	2,4198503
	0,5553626
	2,3753023
	0,5415956
	2,3753023
	0,5415956
	 

	 (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ с АЗС
	0049
	 
	 
	0,1433232
	0,0210848
	0,1433232
	0,0210848
	2023

	 
	0050
	0,1433232
	0,0210848
	0,1433232
	0,0210848
	0,1433232
	0,0210848
	2023

	 
	0051
	0,1433232
	0,0210848
	0,0805878
	0,0122684
	0,0805878
	0,0122684
	2023

	 
	0052
	0,0805878
	0,0122684
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,3672342
	0,054438
	0,3672342
	0,054438
	0,3672342
	0,054438
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6087
	0,072057
	0,0330097
	0,072057
	0,0330097
	0,072057
	0,0330097
	2023

	 
	6088
	0,072057
	0,0330097
	0,072057
	0,0330097
	0,072057
	0,0330097
	2023

	 
	6089
	0,0980492
	0,0224585
	0,0980492
	0,0224585
	0,0980492
	0,0224585
	2023

	Всего:
	 
	0,2421632
	0,0884779
	0,2421632
	0,0884779
	0,2421632
	0,0884779
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 10

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого:
	 
	0,6093974
	0,1429159
	0,6093974
	0,1429159
	0,6093974
	0,1429159
	 

	 (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ с АЗС
	0049
	 
	 
	0,0194944
	0,0028679
	0,0194944
	0,0028679
	2023

	 
	0050
	0,0194944
	0,0028679
	0,0194944
	0,0028679
	0,0194944
	0,0028679
	2023

	 
	0051
	0,0194944
	0,0028679
	0,0080556
	0,0012264
	0,0080556
	0,0012264
	2023

	 
	0052
	0,0080556
	0,0012264
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0470444
	0,0069622
	0,0470444
	0,0069622
	0,0470444
	0,0069622
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6087
	0,009801
	0,0044899
	0,009801
	0,0044899
	0,009801
	0,0044899
	2023

	 
	6088
	0,009801
	0,0044899
	0,009801
	0,0044899
	0,009801
	0,0044899
	2023

	 
	6089
	0,009801
	0,002245
	0,009801
	0,002245
	0,009801
	0,002245
	2023

	Всего:
	 
	0,029403
	0,0112248
	0,029403
	0,0112248
	0,029403
	0,0112248
	 

	Итого:
	 
	0,0764474
	0,018187
	0,0764474
	0,018187
	0,0764474
	0,018187
	 

	 (0503) Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	6075
	0,000003
	0,00000269
	0,0000031
	0,0000026
	0,0000031
	0,0000026
	2023

	Всего:
	 
	0,000003
	0,00000269
	0,0000031
	0,0000026
	0,0000031
	0,0000026
	 

	 (0514) Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	6075
	0,0000275
	0,00002382
	0,0000275
	0,0000238
	0,0000275
	0,0000238
	2023

	Всего:
	 
	0,0000275
	0,00002382
	0,0000275
	0,0000238
	0,0000275
	0,0000238
	 

	 (0516) 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	6075
	0,00000274
	0,000002378
	0,0000027
	0,0000023
	0,0000027
	0,0000023
	2023

	Всего:
	 
	0,00000274
	0,000002378
	0,0000027
	0,0000023
	0,0000027
	0,0000023
	 

	 (0521) Пропен (Пропилен) (473)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	6075
	0,0000006
	0,000000481
	0,0000006
	0,0000004
	0,0000006
	0,0000004
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 11

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	 
	0,0000006
	0,000000481
	0,0000006
	0,0000004
	0,0000006
	0,0000004
	 

	 (0526) Этен (Этилен) (669)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	6075
	0,0000761
	0,000066059
	0,0000761
	0,000066
	0,0000761
	0,000066
	2023

	Всего:
	 
	0,0000761
	0,000066059
	0,0000761
	0,000066
	0,0000761
	0,000066
	 

	 (0602) Бензол (64)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ с АЗС
	0049
	 
	 
	0,0155956
	0,0022943
	0,0155956
	0,0022943
	2023

	 
	0050
	0,0155956
	0,0022943
	0,0155956
	0,0022943
	0,0155956
	0,0022943
	2023

	 
	0051
	0,0155956
	0,0022943
	0,0074111
	0,0011282
	0,0074111
	0,0011282
	2023

	 
	0052
	0,0074111
	0,0011282
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0386023
	0,0057168
	0,0386023
	0,0057168
	0,0386023
	0,0057168
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6086
	0,0000039
	0,0000051
	0,0000039
	0,0000051
	0,0000039
	0,0000051
	2023

	 
	6087
	0,0078408
	0,0035919
	0,0078408
	0,0035919
	0,0078408
	0,0035919
	2023

	 
	6088
	0,0078408
	0,0035919
	0,0078408
	0,0035919
	0,0078408
	0,0035919
	2023

	 
	6089
	0,0090169
	0,0020654
	0,0090169
	0,0020654
	0,0090169
	0,0020654
	2023

	Всего:
	 
	0,0247024
	0,0092543
	0,0247024
	0,0092543
	0,0247024
	0,0092543
	 

	Итого:
	 
	0,0633047
	0,0149711
	0,0633047
	0,0149711
	0,0633047
	0,0149711
	 

	 (0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	0040
	 
	 
	0,10238
	0,7375
	0,10238
	0,7375
	2023

	 
	0041
	0,10238
	0,7375
	 
	 
	 
	 
	2023

	Склад ГСМ с АЗС
	0049
	 
	 
	0,0011697
	0,0001721
	0,0011697
	0,0001721
	2023

	 
	0050
	0,0011697
	0,0001721
	0,0011697
	0,0001721
	0,0011697
	0,0001721
	2023

	 
	0051
	0,0011697
	0,0001721
	0,0009344
	0,0001423
	0,0009344
	0,0001423
	2023

	 
	0052
	0,0009344
	0,0001423
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,1056538
	0,7379865
	0,1056538
	0,7379865
	0,1056538
	0,7379865
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 12

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтно-строительный цех
	6071
	0,0472
	0,1273
	0,0047
	0,12732
	0,0047
	0,12732
	2023

	 
	6072
	0,1213
	0,3274
	0,1213
	0,0007
	0,1213
	0,0007
	2023

	Склад ГСМ с АЗС
	6087
	0,0005881
	0,0002694
	0,0005881
	0,0002694
	0,0005881
	0,0002694
	2023

	 
	6088
	0,0005881
	0,0002694
	0,0005881
	0,0002694
	0,0005881
	0,0002694
	2023

	 
	6089
	0,0011369
	0,0002604
	0,0011369
	0,0002604
	0,0011369
	0,0002604
	2023

	 
	6092
	 
	 
	0,086736
	1,61175
	0,086736
	1,61175
	2023

	 
	6095
	 
	 
	0,045131
	1,74945
	0,045131
	1,74945
	2023

	Всего:
	 
	0,1708131
	0,4554992
	0,2601801
	3,4900192
	0,2601801
	3,4900192
	 

	Итого:
	 
	0,2764669
	1,1934857
	0,3658339
	4,2280057
	0,3658339
	4,2280057
	 

	 (0618) 1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) (356)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	6075
	0,0000014
	1,2333E-06
	0,0000014
	0,0000012
	0,0000014
	0,0000012
	2023

	Всего:
	 
	0,0000014
	1,2333E-06
	0,0000014
	0,0000012
	0,0000014
	0,0000012
	 

	 (0621) Толуол (558)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ с АЗС
	0049
	 
	 
	0,0113068
	0,0016634
	0,0113068
	0,0016634
	2023

	 
	0050
	0,0113068
	0,0016634
	0,0113068
	0,0016634
	0,0113068
	0,0016634
	2023

	 
	0051
	0,0113068
	0,0016634
	0,0069922
	0,0010645
	0,0069922
	0,0010645
	2023

	 
	0052
	0,0069922
	0,0010654
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0296058
	0,0043922
	0,0296058
	0,0043913
	0,0296058
	0,0043913
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6087
	0,0056846
	0,0026041
	0,0056846
	0,0026041
	0,0056846
	0,0026041
	2023

	 
	6088
	0,0056846
	0,0026041
	0,0056846
	0,0026041
	0,0056846
	0,0026041
	2023

	 
	6089
	0,0085073
	0,0019486
	0,0085073
	0,0019486
	0,0085073
	0,0019486
	2023

	 
	6092
	 
	 
	0,018222
	0,656
	0,018222
	0,656
	2023

	 
	6093
	 
	 
	0,04887
	1,8488
	0,04887
	1,8488
	2023

	 
	9095
	 
	 
	0,019444
	0,35
	0,019444
	0,35
	2023

	Всего:
	 
	0,0198765
	0,0071568
	0,1064125
	2,8619568
	0,1064125
	2,8619568
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 13

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого:
	 
	0,0494823
	0,011549
	0,1360183
	2,8663481
	0,1360183
	2,8663481
	 

	 (0627) Этилбензол (675)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ с АЗС
	0049
	 
	 
	0,0003899
	0,0000574
	0,0003899
	0,0000574
	2023

	 
	0050
	0,0003899
	0,0000574
	0,0003899
	0,0000574
	0,0003899
	0,0000574
	2023

	 
	0051
	0,0003899
	0,0000574
	0,0001933
	0,0000294
	0,0001933
	0,0000294
	2023

	 
	0052
	0,0001933
	0,0000294
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0009731
	0,0001442
	0,0009731
	0,0001442
	0,0009731
	0,0001442
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6087
	0,000196
	0,0000898
	0,000196
	0,0000898
	0,000196
	0,0000898
	2023

	 
	6088
	0,000196
	0,0000898
	0,000196
	0,0000898
	0,000196
	0,0000898
	2023

	 
	6089
	0,0002352
	0,0000539
	0,0002352
	0,0000539
	0,0002352
	0,0000539
	2023

	Всего:
	 
	0,0006272
	0,0002335
	0,0006272
	0,0002335
	0,0006272
	0,0002335
	 

	Итого:
	 
	0,0016003
	0,0003777
	0,0016003
	0,0003777
	0,0016003
	0,0003777
	 

	 (0930) 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	6075
	0,0000026
	0,000002318
	0,0000026
	0,0000023
	0,0000026
	0,0000023
	2023

	Всего:
	 
	0,0000026
	0,000002318
	0,0000026
	0,0000023
	0,0000026
	0,0000023
	 

	 (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	0040
	 
	 
	0,02679
	0,1925
	0,02679
	0,1925
	2023

	 
	0041
	0,02679
	0,1925
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,02679
	0,1925
	0,02679
	0,1925
	0,02679
	0,1925
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтно-строительный цех
	6071
	0,0541
	0,1462
	0,0054
	0,14619
	0,0054
	0,14619
	2023

	 
	6072
	0,1392
	0,376
	0,1392
	0,37593
	0,1392
	0,37593
	2023

	 
	6092
	 
	 
	0,008889
	0,32
	0,008889
	0,32
	2023

	 
	6093
	 
	 
	0,002778
	0,15
	0,002778
	0,15
	2023

	 
	6094
	 
	 
	0,00266
	0,00972
	0,00266
	0,00972
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 14

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	 
	0,1933
	0,5222
	0,158927
	1,00184
	0,158927
	1,00184
	 

	Итого:
	 
	0,22009
	0,7147
	0,185717
	1,19434
	0,185717
	1,19434
	 

	 (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дорожная служба
	6092
	 
	 
	0,003556
	0,128
	0,003556
	0,128
	2023

	 
	6093
	 
	 
	0,043479
	1,423
	0,043479
	1,423
	2023

	 
	6094
	 
	 
	0,01804
	0,0648
	0,01804
	0,0648
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,065075
	1,6158
	0,065075
	1,6158
	 

	 (1078) Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дорожная служба
	6095
	 
	 
	0,033737
	0,719217
	0,033737
	0,719217
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,033737
	0,719217
	0,033737
	0,719217
	 

	 (1119) Этилцеллозольв (1497*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дорожная служба
	6092
	 
	 
	0,006667
	0,24
	0,006667
	0,24
	2023

	 
	6093
	 
	 
	0,021544
	0,7287
	0,021544
	0,7287
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,028211
	0,9687
	0,028211
	0,9687
	 

	 (1140) 2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, Этиленгликоль монобутиловый(210*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дорожная служба
	6095
	 
	 
	0,069041
	1,49127
	0,069041
	1,49127
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,069041
	1,49127
	0,069041
	1,49127
	 

	 (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дорожная служба
	6092
	 
	 
	0,003556
	0,128
	0,003556
	0,128
	2023

	 
	6093
	 
	 
	0,036942
	0,71708
	0,036942
	0,71708
	2023

	 
	6094
	 
	 
	0,0018
	0,00739
	0,0018
	0,00739
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,042298
	0,85247
	0,042298
	0,85247
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 15

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дорожная служба
	6092
	 
	 
	0,003556
	0,128
	0,003556
	0,128
	2023

	 
	6093
	 
	 
	0,009162
	0,5286
	0,009162
	0,5286
	2023

	 
	6095
	 
	 
	0,004167
	0,075
	0,004167
	0,075
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,016885
	0,7316
	0,016885
	0,7316
	 

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ с АЗС
	0045
	 
	 
	0,002
	0,0002112
	0,002
	0,0002112
	2023

	 
	0046
	0,002
	0,0002112
	0,002
	0,0002112
	0,002
	0,0002112
	2023

	 
	0047
	0,002
	0,0002112
	0,002
	0,0002112
	0,002
	0,0002112
	2023

	 
	0048
	0,002
	0,0002112
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,006
	0,0006336
	0,006
	0,0006336
	0,006
	0,0006336
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6083
	0,00025
	0,0022588
	0,00025
	0,0022588
	0,00025
	0,0022588
	2023

	 
	6084
	0,00025
	0,0022588
	0,00025
	0,0022588
	0,00025
	0,0022588
	2023

	 
	6085
	0,00025
	0,0022588
	0,00025
	0,0022588
	0,00025
	0,0022588
	2023

	Всего:
	 
	0,00075
	0,0067764
	0,00075
	0,0067764
	0,00075
	0,0067764
	 

	Итого:
	 
	0,00675
	0,00741
	0,00675
	0,00741
	0,00675
	0,00741
	 

	 (2750) Сольвент нафта (1149*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дорожная служба
	6092
	 
	 
	0,006528
	0,0705
	0,006528
	0,0705
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,006528
	0,0705
	0,006528
	0,0705
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Ремонтно-строительный цех
	6071
	0,0449
	0,1213
	0,0045
	0,12128
	0,0045
	0,12128
	2023

	 
	6072
	0,1155
	0,312
	0,1155
	0,00066
	0,1155
	0,00066
	2023

	 
	6092
	 
	 
	0,034514
	1,04775
	0,034514
	1,04775
	2023

	 
	6095
	 
	 
	0,001897
	0,08005
	0,001897
	0,08005
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 16

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	 
	0,1604
	0,4333
	0,156411
	1,24974
	0,156411
	1,24974
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	0037
	0,2888292
	0,1318845
	0,2888292
	0,1318845
	0,2888292
	0,1318845
	2023

	 
	0038
	0,2888292
	0,1318845
	0,2888292
	0,1318845
	0,2888292
	0,1318845
	2023

	 
	0039
	0,2888292
	0,1318845
	0,2888292
	0,1318845
	0,2888292
	0,1318845
	2023

	Склад ГСМ с АЗС
	0042
	 
	 
	0,0018698
	0,0237094
	0,0018698
	0,0237094
	2023

	 
	0043
	0,0018698
	0,0237094
	0,0018698
	0,0237094
	0,0018698
	0,0237094
	2023

	 
	0044
	0,0018698
	0,0237094
	0,0018698
	0,0237094
	0,0018698
	0,0237094
	2023

	 
	0045
	0,0018698
	0,0237094
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	0048
	 
	 
	0,0001234
	0,0000034
	0,0001234
	0,0000034
	2023

	 
	0049
	0,0001234
	0,0000034
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,8722204
	0,4667851
	0,8722204
	0,4667851
	0,8722204
	0,4667851
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Энергоцех
	6073
	0,0541555
	0,0157958
	0,0541555
	0,0157958
	0,0541555
	0,0157958
	2023

	 
	6075
	0,000048
	0,00004166
	0,000048
	0,0000416
	0,000048
	0,0000416
	2023

	 
	6079
	0,591
	0,3467
	 
	 
	 
	 
	2023

	Склад ГСМ с АЗС
	6081
	0,0006515
	0,0860474
	0,0006515
	0,0860474
	0,0006515
	0,0860474
	2023

	 
	6082
	0,0006515
	0,0860474
	0,0006515
	0,0860474
	0,0006515
	0,0860474
	2023

	 
	6086
	0,0039137
	0,0050911
	0,0039137
	0,0050911
	0,0039137
	0,0050911
	2023

	Всего:
	 
	0,6504202
	0,53972336
	0,0594202
	0,1930233
	0,0594202
	0,1930233
	 

	Итого:
	 
	1,5226406
	1,00650846
	0,9316406
	0,6598084
	0,9316406
	0,6598084
	 

	 (2902) Взвешенные частицы (116)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Литейное отделение РМЦ
	0031
	0,08333
	0,036
	0,08333
	0,036
	0,08333
	0,036
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	0035
	0,03131
	0,00248
	0,03131
	0,00248
	0,03131
	0,00248
	2023

	Всего:
	 
	0,11464
	0,03848
	0,11464
	0,03848
	0,11464
	0,03848
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	6002
	0,0089
	0,0102744
	0,0089
	0,0102744
	0,0089
	0,0102744
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 17

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Дробильно-размольная фабрика
	6058
	0,0049
	0,0342
	0,0049
	0,0342
	0,0049
	0,0342
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	6059
	0,02124
	0,362592
	0,02124
	0,362592
	0,02124
	0,362592
	2023

	 
	6060
	0,01474
	0,2324736
	0,01474
	0,2324736
	0,01474
	0,2324736
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	6063
	0,000078
	0,000005
	0,000078
	0,000005
	0,000078
	0,000005
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	6064
	0,022891
	0,0722026
	0,022891
	0,0722026
	0,022891
	0,0722026
	2023

	Ремонтно-строительный цех
	6067
	0,00806
	0,097632
	0,00806
	0,0346464
	0,00806
	0,0346464
	2023

	Энергоцех
	6074
	0,00148
	0,0021312
	0,00148
	0,0021312
	0,00148
	0,0021312
	2023

	 
	6075
	0,00802
	0,0184896
	0,00802
	0,0184896
	0,00802
	0,0184896
	2023

	 
	6077
	0,0078
	0,0130464
	0,00802
	0,01368
	0,00802
	0,01368
	2023

	Автотранспортный цех
	6079
	0,00594
	0,0117648
	0,00594
	0,0117648
	0,00594
	0,0117648
	2023

	Всего:
	 
	0,104049
	0,8548116
	0,104269
	0,7924596
	0,104269
	0,7924596
	 

	Итого:
	 
	0,218689
	0,8932916
	0,218909
	0,8309396
	0,218909
	0,8309396
	 

	 (2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-размольная фабрика
	0013
	0,009
	0,105
	0,009
	0,105
	0,009
	0,105
	2023

	 
	0040
	0,08
	0,508
	0,08
	0,508
	0,08
	0,508
	2023

	Всего:
	 
	0,089
	0,613
	0,089
	0,613
	0,089
	0,613
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	0001
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	0006
	1,28594
	1,93044
	1,286
	1,9305
	1,286
	1,9305
	2023

	 
	0007
	0,4823
	0,72404
	0,4823
	0,724
	0,4823
	0,724
	2023

	 
	0008
	2,03224
	3,0508
	2,0325
	3,0511
	2,0325
	3,0511
	2023

	 
	0009
	0,80682
	1,21118
	0,8067
	1,2109
	0,8067
	1,2109
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	0025
	0,190912
	4,222668
	0,1909
	4,2227
	0,1909
	4,2227
	2023

	 
	0026
	1,88416
	41,6746
	1,884
	41,6711
	1,884
	41,6711
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	0029
	0,45042
	0,9729
	0,45042
	0,9729
	0,45042
	0,9729
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	0030
	0,05766
	0,08304
	0,0577
	0,083
	0,0577
	0,083
	2023

	 
	0031
	3,3255693
	1,4205
	3,325733
	1,4205
	3,325733
	1,4205
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 18

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	0032
	0,05766
	0,08304
	0,0577
	0,083
	0,0577
	0,083
	2023

	 
	0034
	0,23736
	0,1709
	0,2374
	0,1709
	0,2374
	0,1709
	2023

	Всего:
	 
	10,8115973
	55,545308
	10,811913
	55,5418
	10,811913
	55,5418
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	6001
	0,000556
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	 
	6016
	 
	 
	0,013
	0,0237
	0,013
	0,0237
	2023

	Карьер доломитов Шолактау
	6020
	0,000556
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	2023

	Карьер известняков Актау
	6028
	0,000556
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	2023

	Склады
	6029
	1,6253
	20,3386
	2,4543
	0,6402
	2,4543
	0,6402
	2023

	 
	6030
	0,4234
	0,1485
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6031
	0,0453
	0,975
	0,145
	0,7838
	0,145
	0,7838
	2023

	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	6032
	0,2083
	0,0135
	0,12
	0,0432
	0,12
	0,0432
	2023

	 
	6033
	0,0000407
	0,0000611
	0,00000007
	0,0000001
	0,00000007
	0,0000001
	2023

	 
	6034
	0,0000407
	0,0000611
	0,00000007
	0,0000001
	0,00000007
	0,0000001
	2023

	 
	6035
	0,0000305
	0,0000458
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	2023

	 
	6036
	0,0000203
	0,00003053
	0,00000004
	0,0000001
	0,00000004
	0,0000001
	2023

	 
	6037
	0,0000203
	0,00003053
	0,02500004
	0,0252001
	0,02500004
	0,0252001
	2023

	 
	6038
	 
	 
	0,275
	0,54
	0,275
	0,54
	2023

	 
	6039
	 
	 
	0,212
	0,5721
	0,212
	0,5721
	2023

	 
	6040
	0,0000407
	0,0000611
	0,00000007
	0,0000003
	0,00000007
	0,0000003
	2023

	 
	6041
	 
	 
	2,5048
	2,342
	2,5048
	2,342
	2023

	 
	6042
	0,0000407
	0,0000611
	0,00000007
	0,0000001
	0,00000007
	0,0000001
	2023

	 
	6043
	 
	 
	2,5002
	1,4782
	2,5002
	1,4782
	2023

	 
	6044
	 
	 
	0,776
	0,6982
	0,776
	0,6982
	2023

	 
	6045
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Склады
	6046
	 
	 
	2,3432
	1,0525
	2,3432
	1,0525
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	6049
	 
	 
	0,00000014
	0,0000016
	0,00000014
	0,0000016
	2023

	 
	6050
	 
	 
	0,0000001
	0,000001
	0,0000001
	0,000001
	2023

	 
	6051
	 
	 
	0,00000004
	0,0000005
	0,00000004
	0,0000005
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 19

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6057
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	6061
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	0,00111
	0,0018
	2023

	 
	6062
	0,000783
	0,01685
	0,0018
	0,01481
	0,0018
	0,01481
	2023

	Литейное отделение РМЦ
	6063
	10,97222
	2,37
	10,97222
	2,37
	10,97222
	2,37
	2023

	Ремонтно-строительный цех
	6068
	0,06075
	0,005706
	2,13
	0,1977
	2,13
	0,1977
	2023

	 
	6069
	0,005284
	0,005706
	0,183
	0,1977
	0,183
	0,1977
	2023

	 
	6070
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Энергоцех
	6076
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Автотранспортный цех
	6078
	0,000556
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	Всего:
	 
	13,347682
	23,8830132
	24,6616606
	10,988114
	24,6616606
	10,988114
	 

	Итого:
	 
	24,159280
	79,4283212
	35,4735736
	66,529914
	35,4735736
	66,529914
	 

	 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	0002
	0,06218
	1,11917
	0,0622
	1,1191
	0,0622
	1,1191
	2023

	 
	0003
	0,096932
	1,744688
	0,0969
	1,745
	0,0969
	1,745
	2023

	 
	0004
	0,04686
	0,84348
	0,0469
	0,8436
	0,0469
	0,8436
	2023

	 
	0005
	0,05386
	0,96944
	0,0539
	0,9693
	0,0539
	0,9693
	2023

	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	0006
	1,28594
	28,56322
	1,286
	28,5645
	1,286
	28,5645
	2023

	 
	0007
	0,4823
	10,71294
	0,4823
	10,2789
	0,4823
	10,2789
	2023

	 
	0008
	2,03224
	45,14002
	2,0325
	45,145
	2,0325
	45,145
	2023

	 
	0009
	0,80682
	17,92096
	0,8067
	17,1914
	0,8067
	17,1914
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	0010
	2,52962
	27,31998
	2,5293
	27,3161
	2,5293
	27,3161
	2023

	 
	0011
	0,7686
	8,30088
	0,7687
	8,3017
	0,7687
	8,3017
	2023

	 
	0012
	2,26112
	34,18814
	2,2608
	34,1833
	2,2608
	34,1833
	2023

	 
	0013
	0,60288
	9,115548
	0,603
	9,1155
	0,603
	9,1155
	2023

	 
	0014
	0,18592
	4,112252
	0,1859
	4,1115
	0,1859
	4,1115
	2023

	 
	0015
	0,184946
	4,09071
	0,1849
	4,0907
	0,1849
	4,0907
	2023

	 
	0016
	0,185472
	4,102344
	0,1855
	4,102
	0,1855
	4,102
	2023

	 
	0017
	0,190772
	4,219554
	0,1908
	4,2192
	0,1908
	4,2192
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 20

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	0018
	0,190772
	4,219554
	0,1908
	4,2192
	0,1908
	4,2192
	2023

	 
	0019
	0,190772
	4,219554
	0,1908
	4,2192
	0,1908
	4,2192
	2023

	 
	0020
	0,190772
	4,219554
	0,1908
	4,2192
	0,1908
	4,2192
	2023

	 
	0021
	0,190772
	4,21954
	0,1908
	4,2192
	0,1908
	4,2192
	2023

	 
	0022
	0,307776
	6,807512
	0,3077
	6,8063
	0,3077
	6,8063
	2023

	 
	0023
	0,181328
	4,010686
	0,1813
	4,0108
	0,1813
	4,0108
	2023

	 
	0024
	0,114176
	2,52539
	0,1141
	2,5247
	0,1141
	2,5247
	2023

	Всего:
	 
	13,14283
	232,685116
	13,1426
	231,5154
	13,1426
	231,5154
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	6003
	0,3334
	0,6919
	0,3338
	0,6675
	0,3338
	0,6675
	2023

	 
	6004
	0,1094
	0,63
	1,6
	0,8064
	1,6
	0,8064
	2023

	 
	6005
	0,06815
	1,467
	2,75
	1,3366
	2,75
	1,3366
	2023

	 
	6006
	0,21975
	3,4922116
	4,0033133
	2,0501504
	4,0033133
	2,0501504
	2023

	 
	6007
	0,0428
	0,92
	2,115
	0,5711
	2,115
	0,5711
	2023

	 
	6008
	0,90648
	0,1984
	0,42002
	0,0325
	0,42002
	0,0325
	2023

	 
	6009
	0,0278
	0,598
	3,172
	0,571
	3,172
	0,571
	2023

	 
	6010
	0,3906
	0,0619
	4,2667
	0,2089
	4,2667
	0,2089
	2023

	 
	6011
	0,01792
	0,3855
	1,585
	0,3953
	1,585
	0,3953
	2023

	 
	6012
	0,36816
	3,81419
	11,364
	0,3683508
	11,364
	0,3683508
	2023

	Карьер доломитов Шолактау
	6013
	0,0606
	0,08407
	0,0643
	0,088776
	0,0643
	0,088776
	2023

	 
	6014
	14,8
	0,071
	 
	0,030852
	 
	0,030852
	2023

	 
	6015
	0,00316
	0,068
	0,164
	0,0236
	0,164
	0,0236
	2023

	 
	6016
	0,0325
	0,00395
	0,013
	0,0356
	0,013
	0,0356
	2023

	 
	6017
	0,01638
	0,3524
	1,273
	0,1925
	1,273
	0,1925
	2023

	 
	6018
	0,194434
	3,825626
	1,5237
	0,2735539
	1,5237
	0,2735539
	2023

	 
	6019
	0,01383
	0,2975
	0,846
	0,0405
	0,846
	0,0405
	2023

	Карьер известняков Актау
	6021
	0,1609
	0,30947
	0,1058
	0,212112
	0,1058
	0,212112
	2023

	 
	6022
	9,6
	0,1152
	 
	0,1674
	 
	0,1674
	2023

	 
	6023
	0,00316
	0,068
	0,164
	0,1179
	0,164
	0,1179
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 21

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6024
	0,1333
	0,01714
	0,036
	0,2611
	0,036
	0,2611
	2023

	 
	6025
	0,01723
	0,371
	0,357
	0,6419
	0,357
	0,6419
	2023

	 
	6026
	3,07276
	1,61
	32,964
	0,5269881
	32,964
	0,5269881
	2023

	 
	6027
	0,02907
	0,625
	0,353
	1,5878
	0,353
	1,5878
	2023

	Склады
	6029
	1,875044
	27,443
	2,7856
	7,248
	2,7856
	7,248
	2023

	 
	6030
	1,22652
	4,594295
	11,3773
	8,444
	11,3773
	8,444
	2023

	 
	6031
	0,0366
	0,787
	0,357
	0,6419
	0,357
	0,6419
	2023

	Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)
	6032
	0,2673
	0,252
	0,56
	0,7431
	0,56
	0,7431
	2023

	 
	6033
	0,0000407
	0,000904
	0,00000007
	0,0000016
	0,00000007
	0,0000016
	2023

	 
	6034
	0,0000407
	0,000904
	0,00000007
	0,0000016
	0,00000007
	0,0000016
	2023

	 
	6035
	0,0000305
	0,000678
	0,00000005
	0,0000012
	0,00000005
	0,0000012
	2023

	 
	6036
	0,00002034
	0,000452
	0,00000004
	0,0000008
	0,00000004
	0,0000008
	2023

	 
	6037
	0,0557034
	0,266052
	0,08670004
	0,3072008
	0,08670004
	0,3072008
	2023

	 
	6038
	0,4442
	0,5312
	1,0084
	1,44
	1,0084
	1,44
	2023

	 
	6039
	0,06892
	1,482
	0,212
	1,5285
	0,212
	1,5285
	2023

	 
	6040
	0,0000407
	0,001808
	0,00000007
	0,0000016
	0,00000007
	0,0000016
	2023

	 
	6041
	1,53555
	6,309525
	7,7005
	22,5751
	7,7005
	22,5751
	2023

	 
	6042
	0,0000407
	0,000904
	0,00000007
	0,0000016
	0,00000007
	0,0000016
	2023

	 
	6043
	1,5321
	4,0446
	8,1005
	24,3031
	8,1005
	24,3031
	2023

	 
	6044
	0,06892
	1,482
	0,353
	0,7622
	0,353
	0,7622
	2023

	Склады
	6046
	1,441728
	17,873621
	2,569
	4,0479386
	2,569
	4,0479386
	2023

	 
	6047
	1,78202
	26,367
	8,081
	1,8937758
	8,081
	1,8937758
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	6048
	0,61276
	3,995
	0,4039
	2,4248584
	0,4039
	2,4248584
	2023

	 
	6049
	0,0000814
	0,000879
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6050
	0,0000542
	0,000586
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6051
	0,00002034
	0,00030745
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6052
	0,00538034
	0,0813075
	0,04560004
	0,6895005
	0,0456000
	0,6895005
	2023

	 
	6053
	0,007644
	0,115577
	0,03650009
	0,5516014
	0,0365000
	0,5516014
	2023

	 
	6054
	0,000375
	0,0027
	0,08
	0,0922
	0,08
	0,0922
	2023
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 22

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	6055
	0,000375
	0,0027
	0,08
	0,0922
	0,08
	0,0922
	2023

	 
	6056
	0,000375
	0,0027
	0,08
	0,0922
	0,08
	0,0922
	2023

	Дорожная служба
	6090
	8,02486
	0,8951
	4,4563
	0,7788168
	4,4563
	0,7788168
	2023

	 
	6091
	0,04787
	0,6741
	3,6467
	2,5449
	3,6467
	2,5449
	2023

	Всего:
	 
	49,6563983
	117,28635
	121,4936338
	92,4094839
	121,49363
	92,4094839
	 

	Итого:
	 
	62,7992283
	349,97147
	134,6362338
	323,924883
	134,63623
	323,924883
	 

	 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	6002
	0,0048
	0,00504
	0,0048
	0,00504
	0,0048
	0,00504
	2023

	Дробильно-размольная фабрика
	6058
	0,0022
	0,012672
	0,0022
	0,012672
	0,0022
	0,012672
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	6059
	0,00812
	0,0496512
	0,00812
	0,0496512
	0,00812
	0,0496512
	2023

	 
	6060
	0,0022
	0,022176
	0,0022
	0,022176
	0,0022
	0,022176
	2023

	Моторное отделение РМЦ
	6064
	0,01132
	0,0399744
	0,01132
	0,0399744
	0,01132
	0,0399744
	2023

	Ремонтно-строительный цех
	6067
	0,00428
	0,0220032
	0,00428
	0,0220032
	0,00428
	0,0220032
	2023

	Энергоцех
	6075
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	2023

	 
	6077
	0,00242
	0,0038016
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	2023

	Автотранспортный цех
	6079
	0,0002
	0,004752
	0,0022
	0,004752
	0,0022
	0,004752
	2023

	Всего:
	 
	0,03774
	0,1632384
	0,03952
	0,1626048
	0,03952
	0,1626048
	 

	 (2936) Пыль древесная (1039*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Дробильно-размольная фабрика
	0027
	9,198
	11,30112
	9,198
	11,30112
	9,198
	11,30112
	2023

	Ремонтно-механический цех (РМЦ)
	0028
	9,198
	11,30112
	9,198
	11,30112
	9,198
	11,30112
	2023

	Ремонтно-строительный цех
	0036
	9,00684
	24,4368576
	9,8046
	25,585632
	9,8046
	25,585632
	2023

	Всего:
	 
	27,40284
	47,0390976
	28,2006
	48,187872
	28,2006
	48,187872
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Подземный рудник "Молодежный"
	6002
	0,576
	0,41472
	0,576
	0,41472
	0,576
	0,41472
	2023

	Ремонтно-строительный цех
	6066
	17,352
	37,48032
	17,352
	37,48032
	17,352
	37,48032
	2023

	Всего:
	 
	17,928
	37,89504
	17,928
	37,89504
	17,928
	37,89504
	 

	Итого:
	 
	45,33084
	84,9341376
	46,1286
	86,082912
	46,1286
	86,082912
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	Таблица 8.4

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто
	ЛИСТ 23

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Всего по объекту:          
	
	234,47732
	826,4177043
	272,471827
	979,9188127
	272,471827
	979,918812
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	
	122,97859
	642,2240171
	102,613902
	820,4027806
	102,613902
	820,402780
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	
	111,49873
	184,1936871
	169,857925
	159,5160321
	169,857925
	159,516032
	


8.4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ
Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).
Достоверность полноты исходных данных, принятых для расчета нормативов НДВ, основывается на инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ, проведенной «Исполнителем», согласованной «Заказчиком».

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК. Расчеты приведены в Приложении 1.
8.4.1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты по технико-технологическим данным разделов проекта, по аналогичным видам оборудования, а также расчётным путём.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу  на 2023-2026 в прил. 1.

8.5 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.
Согласно Экологического кодекса РК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Для данного предприятия ранее установленный размер СЗЗ 500 м СанПиН №334 и № 237, КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. подтвержден проведенным расчетом рассеивания.
Согласно письма № ЮЛН 00144/0 от 13.30.04 г. реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло, то в пересмотре санитарно-эпидемиологического заключения нет необходимости.
Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 266 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 381; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 469 м. 

Согласно  указаниям СП площадка относится к объектам 1 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 500 м. 
По характеру производства размеры СЗЗ для промплощадки предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка от площадки находится на расстоянии более 1000 м от границы предприятия. 
8. 6 ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Для каждого предприятия государственными органами охраны природы по ЭК устанавливаются лимиты эмиссий (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов НДВ.

На период достижения нормативов НДВ устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм НДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне НДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Согласно Налогового Кодекса РК по определению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, плата для предприятия определяется:

П = Мi * Кi * Р,

где

Мi - годовой выброс загрязняющих веществ, т/год;

Кi – количество МРП, минимальный расчетный показатель по РК; 

Р - ставка платы за выбросы в атмосферу, устанавливаемый за 1 тн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ согласно Налогового Кодекса. 

Расчет лимитированного выброса (т/год) приведен в таблице 8.5
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	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2024-2026 года

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,26978
	30
	3450
	27922,23

	
	(диЖелезо триоксид, Железа 
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на железо/
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в 
	0,024462
	
	3450
	0,00

	
	пересчете на марганца (IV) 
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на 
	0,000012
	
	3450
	0,00

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (446)
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические 
	0,000027
	3878
	3450
	361,24

	
	соединения /в пересчете на 
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	

	0243
	Гексакис(циано-С)-феррат(4-
	0,00417
	30
	3450
	431,60

	
	)железа (3+)(3:4) (ОС-6-11, 
	
	
	
	

	
	Берлинская лазурь, Ферроцин, 
	
	
	
	

	
	Железо ферроцианид, Железная 
	
	
	
	

	
	лазурь) (131)
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота 
	29,847748
	20
	3450
	2059494,61

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	0,12
	24
	3450
	9936,00

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	8,9845811
	20
	3450
	619936,10

	0316
	Соляная кислота (163)
	0,0000808
	
	3450
	0,00

	0322
	Серная кислота (517)
	0,000002
	20
	3450
	0,14

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) 
	0,00032
	24
	3450
	26,50

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид 
	133,957090
	20
	3450
	9243039,24

	
	сернистый, Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	0,0026723
	124
	3450
	1143,21

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
	310,792030
	0,32
	3450
	343114,40

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные 
	0,01428
	
	3450
	0,00

	
	соединения /в пересчете на фтор/
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо 
	0,01008012
	
	3450
	0,00

	
	растворимые - (алюминия фторид, 
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия 
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды 
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые 
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	0,360667
	0,32
	3450
	398,18

	0410
	Метан (727*)
	0,0132
	0,02
	3450
	0,91

	0415
	Смесь углеводородов предельных 
	0,5415956
	0,32
	3450
	597,92

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных 
	0,1429159
	0,32
	3450
	157,78

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь 
	0,018187
	0,32
	3450
	20,08

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	

	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, 
	0,0000026
	0,32
	3450
	0,00
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	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Дивинил) (98)
	
	
	
	

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) 
	0,0000238
	0,32
	3450
	0,03

	0516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 
	0,0000023
	0,32
	3450
	0,00

	
	2-Метилбутадиен-1,3) (351)
	
	
	
	

	0521
	Пропен (Пропилен) (473)
	0,0000004
	0,32
	3450
	0,00

	0526
	Этен (Этилен) (669)
	0,000066
	0,32
	3450
	0,07

	0602
	Бензол (64)
	0,0149711
	0,32
	3450
	16,53

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, 
	4,2280057
	0,32
	3450
	4667,72

	
	п-) (322)
	
	
	
	

	0618
	1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-
	0,0000012
	0,32
	3450
	0,00

	
	пропен, а-Метилстирол) (356)
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	2,8663481
	0,32
	3450
	3164,45

	0627
	Этилбензол (675)
	0,0003777
	0,32
	3450
	0,42

	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) 
	0,0000023
	0,32
	3450
	0,00

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	1,19434
	0,32
	3450
	1318,55

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	1,6158
	0,32
	3450
	1783,84

	1078
	Этан-1,2-диол (Гликоль, 
	0,719217
	0,32
	3450
	794,02

	
	Этиленгликоль) (1444*)
	
	
	
	

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	0,9687
	0,32
	3450
	1069,44

	1140
	2-Бутоксиэтанол 
	1,49127
	0,32
	3450
	1646,36

	
	(Бутилцеллозольв, Бутилгликоль, 
	
	
	
	

	
	Этиленгликоль монобутиловый 
	
	
	
	

	
	эфир) (210*)
	
	
	
	

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты 
	0,85247
	0,32
	3450
	941,13

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,7316
	0,32
	3450
	807,69

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,00741
	0,32
	3450
	8,18

	
	(веретенное, машинное, 
	
	
	
	

	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	0,0705
	0,32
	3450
	77,83

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1,24974
	0,32
	3450
	1379,71

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,6598084
	0,32
	3450
	728,43

	
	(в пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,8309396
	
	3450
	0,00

	2904
	Мазутная зола 
	0,613
	10
	3450
	21148,50

	
	теплоэлектростанций /в пересчете 
	
	
	
	

	
	на ванадий/ (326)
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая 
	66,529914
	10
	3450
	2295282,03

	
	двуокись кремния в %: 70-20 
	
	
	
	

	
	(шамот, цемент, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый 
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок, 
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола 
	
	
	
	

	
	углей казахстанских 
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая 
	323,924883
	10
	3450
	11175408,49

	
	двуокись кремния в %: менее 20 
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	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Площадка Чулактау Без Авто ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	(доломит, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел, 
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль 
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит)
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, 
	0,1626048
	10
	3450
	5609,87

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	86,082912
	10
	3450
	2969860,46

	 
	В С Е Г О:
	979,9188127
	
	
	28792293,88


9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.

Мероприятия на период НМУ.
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Характеристика выбросов вредных веществ на период НМУ.
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10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НДВ
Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ, который осуществляется согласно [9]. Контроль может осуществляться специализированной организацией, привлекаемой на договорных условиях.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению НДВ и проверку эффективности эксплуатации очистных установок.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК>0.5 выполняются неравенства:

М/ПДК>0.01Н при Н>10 м и М/ПДК>0.1Н при Н<10 м 

где:

М (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; 

ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация; 

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При Н<10 м принимают Н=10.

Источники 1 категории контролируются систематически. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически. 
В связи с тем, что организованные источники выбросов загрязняющих веществ имеют крайне малые объемы выделения, инструментальный контроль на них не представляется возможным.

Обеспечение соблюдения нормативов НДВ на предприятии гарантируется технологическим процессом. Контроль за ведением всех технологических параметров осуществляется дистанционно, с диспетчерского пункта. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров, технологический процесс останавливается до выявления и устранения причины.

Создавать стационарные посты наблюдения и контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ не целесообразно, так как при выявлении нарушения технологического процесса он будет остановлен, и на качество атмосферного воздуха это не повлияет. 
Инструментальный контроль осуществляется за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ, на контрольных точках.

Ответственность за своевременное проведение отбора и анализа проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ возлагается на главного инженера предприятия.

План-график производственного контроля за качеством атмосферного воздуха – прилагается.

	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ________ Турсынбеков С.У.

	
	
	«___» _______________ 2023 г.


	
	

	П л а н  -  г р а ф и к
	Таблица 5.7

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ(BCB) нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax) на сущ.пол

	Т. Рыскуловский район, ТОО «ГПК Казфосфат»
	ЛИСТ 1

	N ист.
	Производство,
	
	
	Период.
	Норматив
	
	

	Nконт.
	цех, участок.
	Контролируемое
	Периоди
	контроля
	выбросов НДВ(BCB)
	Кем
	Методика

	точки
	/Координаты
	вещество
	чность
	в перио-
	
	осуществляет
	проведения

	
	контрольной
	
	контро-
	ды НМУ
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	точки
	
	ля
	раз/сутк
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка № 1
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно

утвержден-ных

методик

	Т.
	
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	1 р/кв
	1 р/кв
	
	0.085
	
	

	1
	Х=1053 Y=-1363
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.4
	
	

	2
	Х=1890 Y=172
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	
	
	
	0.5
	
	

	3
	Х=1455 Y=-621
	Окись углерода 
	
	
	
	3.0
	
	

	
	
	Пыль неорганическая 20-70%
	
	
	
	0.5
	
	


	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	 
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ___________ Турсынбеков С.У.                        

	
	
	«___» _______________ 20__ г.


	ЭРА v1.7   
	Таблица 7.1

	ПЛАН мероприятий по охране окружающей среды 2024-2023 годы

	Жамбылская область, Т. Рыскуловский район, ТОО«GCJ»

	№№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Объем

планируемых работ
	Общая

Стоим.

тыс.тнг
	Источ.

Финанси-рования


	Срок выполнения
	План финансирования

тыс.тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год)

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Охрана воздушного бассейна

	1.1.
	Производственный экологический мониторинг эмиссий в атмосферу
	Отбор проб и анализ
	1500,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	214,286
	214,286
	214,286
	Соблюдение нормативов НДВ. 

	1.2
	Соблюдения технологического процесса 
	постоянно
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Соблюдение нормативов НДВ

	1.3.
	Уход и полив зеленых насаждений
	Полив зеленых насаждений в теплый период 
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.4.
	Озеленение территории  (100 шт.по АБК)
	Высадка   саженцев, характерных для данного района (70 шт./год)
	1000,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	142,9
	142,9
	142,9
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.5.
	Пылеподавление карьерных дорог
	Полив карьерных дорог
	
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Снижение выбросов пыли на 0,5 тн/год 
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