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1. ЦЕЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
Производственный экологический контроль атмосферного воздуха выполняется в соответствии с план-графиком аналитического контроля, который включает в себя наблюдение за эмиссиями у источников, количеством и качеством эмиссий и их измерением, а также период, продолжительность, частоту и перечень загрязняющих веществ, подлежащих инструментальному контролю за соблюдением нормативов эмиссий (график аналитического контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов, сбросов, состоянием почв и на контрольных точках – прилагаются в программе ведения производственного экологического контроля). 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
НМУ - неблагоприятных метеорологических условий.
ПГУУ - пылегазоулавливающих установок.
ДСФ – дробильно-сортировочная фабрика.
ЦОФ – центрально-обогатительная фабрика.
ИПСЛ- испытательная промышленно-санитарная лаборатория.

3. ПРОГРАММА
Настоящая Программа является внутренним документом Компании и разработано совместно испытательной промышленно-санитарной лаборатории ТОО «ГПК Казфосфат».
Наблюдения за состоянием объектов окружающей среды на территории промышленных площадок предприятия и на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ), планируется осуществлять в соответствии с «Планом-графиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках по ТОО «ГПК Казфосфат» на 2027-2036 годы».

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
Основная деятельность предприятия – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау. Промышленные площадки располагаются в предгорных районах Таласского района Жамбылской области.
В состав филиала ТОО «ГПК Казфосфат» «Чулактау» (далее по тексту «Предприятия») входит три отдельно выделенные промышленные площадки, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.
Климат в районе расположения предприятия резко континентальный, с большой амплитудой суточных и среднегодовых температур. Максимальные температуры в летний период составляют +420С, в зимний период -350С. 
Для региона характерны большие ветровые нагрузки (до 100 кг/м2), временами скорость ветра достигает 40 м/сек. Преимущественное направление ветров - юго-западный и северо-восточный.
Атмосферные осадки незначительные. Среднегодовое количество составляет 350 мм. Снежный покров в зимнее время неравномерный.
Месторождения приурочены к северо-западной ветви хребта Малый Каратау. Рельеф местности представляет собой узкие горные гряды, вытянутые с юго-востока на северо-запад на расстоянии до 40 км каждая. В районе промышленных площадок предприятия находятся поверхностные источники: река Бугунь в районе месторождения Аксай и река Коктал в районе профилактория Кок-Тал.
Минерализация подземных вод колеблется в больших пределах, и в целом составляет от 0,5 до 2,6 г/литр. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные.

5. ОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 
5.1. Краткая характеристика технологического процесса
Предприятие занимается добычей и переработкой минеральных ресурсов бассейна Каратау.
При ведении горных работ открытым способом принята автотранспортная система разработки породы во внешние отвалы. Так как средняя крепость пород колеблется от 10 до 16 по шкале проф. Протодъяконова М., то при производстве горных работ используют буровзрывные работы. Отбойка горной массы в карьерах (руда и вскрышные породы) производится буровзрывным способом, с использованием взрывных скважин среднего диаметра (214 мм). Погрузка взорванной горной массы в автотранспортные средства осуществляется карьерными экскаваторами ЭКГ-8, ЭКГ-5А. Параметры ведения горных работ контролируются маркшейдерской службой и отделом главного горняка.
Транспортировка руды на склады и отвального грунта из вскрышных пород на отвалы производится большегрузным технологическим автотранспортом (карьерные автосамосвалы БелАЗ), грузоподъемностью 40 тонн. Временное хранение руды на рудниках осуществляется на специально подготовленных рудных складах.
Транспортировка руды на фабрики осуществляется железнодорожным транспортом. 
Переработка руды на фабрике ДРФ включает в себя дробление руды до кондиционных размеров, с использованием в процессе измельчения дробильного оборудования большой производительности. Руда (сырье) из приемных бункеров пластинчатыми питателями подается в конусные (щековые) дробилки крупного дробления, где дробится до размеров минус 250 мм. Системой конвейеров руда подается в бункера среднего дробления и питателями в конусные дробилки среднего дробления (КСД-2200 Гр.) Разгрузочная щель дробилок 40-45 мм. Дробленая руда крупностью 0-100 мм системой конвейеров подается в бункера отделения сортировки.
Питателями руда подается на двухситовые грохота ГИЛ (ГИТ) ГИС -52.
Надрешетный продукт возвращается в корпус среднего дробления на дробилки КСД и КМД для додрабливания.
Подрешетный продукт системой конвейеров транспортируется на склады готовой продукции.
Полностью просеивающийся продукт класса тоже системой конвейеров транспортируется на склады готовой продукции.
 Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление) отводится на системы пылегазоочистки.
 Производство сырья фосфатного тонкого помола осуществляется на ДРЦ (дробильно размольный цех) с использованием шаровых мельниц «Полизиус – XXX». Хранение готового продукта осуществляется в силосных складах, общей емкостью 20000 тонн. Транспортировка и отгрузка фоссырья тонкого помола осуществляется с использованием пневмотранспорта. Запыленный воздух от мест пылевыделения (пересыпка, дробление и др.) отводится на системы пылегазоочистки. Отгрузка готовой продукции потребителям производится железнодорожным транспортом.
Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.
5.2. Характеристика производственной деятельности
Предприятие занимается добычей и переработкой минеральных ресурсов бассейна Каратау.
Добыча руды на карьерах (открытые горные работы) рудников Шийлибулак, Тьесай, известняков Аксай и Актау, доломитов Шолактау, производится буровзрывным способом. Транспортировка горной массы (руды на склады и отвального грунта из вскрышных пород на отвалы) производится большегрузным технологическим автотранспортом. Объем добычи руд осуществляется в соответствии с потребностью рынка сбыта.
При ведении горных работ подземным способом принята этажно-камерная система разработки с комбинированной отбойкой и магазинированием руды и этажно-камерная с отбойкой руды на открытую камеру.
Подготовка блока производится полевыми выработками: погрузочным штреком, погрузочными ортами, блоковыми восстающими и шестью подэтажными ортами.
Нарезные работы включают проведение бурового штрека и отрезного восстающего.
Проходка камер и горизонтальных выработок и околоствольных пород предусматривается с применением БВР. Бурение осуществляется станками НКР-100. Уборка породы производится погрузочными машинами ППН-2 с доставкой горной массы к стволу электровозным транспортом, электровозами КР-14 в вагонетках БРВ-4. Перед загрузкой в скипы руда подвергается крупному дроблению перед бункером – дозаторной, затем железнодорожным транспортом доставляются на склады перерабатывающих предприятий.
Транспортировка руды на фабрику ДРФ (промышленная площадка Шолактау) осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. 
Переработка руды на фабрике включает в себя дробление руды до кондиционных размеров. Отгрузка готовой продукции потребителям производится железнодорожным транспортом. Проектная мощность ДРФ составляет 800,0 тыс.тн/год.
На площадке Кок-Тал размещен профилакторий Кок-Тал, построенный для отдыха работников предприятия.
5.3. Наблюдения за параметрами технологического процесса
В целях соблюдения технологического процесса в пределах технологических норм, на фабрике предприятия (ДРФ) контроль ведения работ осуществляется с пультов операторами.
Ведение технологического процесса осуществляется с обязательным контролем за работой пылегазоулавливающих установок (ПГУУ), что обеспечивает своевременное устранение нарушений технологического процесса, способных привести к сверхнормативному выбросу загрязняющих веществ.
На других системах ПГУУ имеются установленные дифференциальные манометры, контролирующие разрежение в газовом тракте аспирационных систем.
Подача воды на орошение и в системы ПГУУ контролируется манометрами.
Контроль за параметрами работы систем ПГУУ методом инструментальных замеров (объем отходящих газов, температура и влажность газовоздушной смеси, концентрация пыли до и после очистки), осуществляется ежеквартально.
На котельных предприятия (котельные Шолактау, Аксай, Кок-Тал) расход топлива, контроль за температурой газов, отходящих от котлов и потреблением воды осуществляется централизованно, ежесменно, с пульта оператора. Определение концентраций загрязняющих веществ в отходящих газах осуществляется посредством инструментальных замеров.
Инструментальные замеры по определению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов производятся в соответствии с «Планами-графиками контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках». В процессе ведения работ по отбору проб и их анализу, используются методы измерений по ГОСТам, внесенным в реестр Республики Казахстан и поверенными средства измерения. 
Наблюдение за эмиссиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий и их изменением.
Производственный экологический контроль атмосферного воздуха выполняется в соответствии с план-графиком аналитического контроля, который включает в себя наблюдение за эмиссиями у источников, количеством и качеством эмиссий и их измерением, а также период, продолжительность, частоту и перечень загрязняющих веществ, подлежащих инструментальному контролю за соблюдением нормативов эмиссий (график аналитического контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов, сбросов, состояние почв и на контрольных точках – прилагаются в программе ведения производственного экологического контроля). На основе инструментальных определений качества эмиссий, расчетным путем производится определение количества эмиссий. Контроль за качеством проведения контроля и расчет количества эмиссий производится экологической службой предприятия. Периодичность (частота) проведения инструментальных определений соответствует нормативной документации и указана в «План-графиках аналитического контроля».
В «Чулактау» мониторинг по атмосферному воздуху планируется осуществлять методом отбора проб на стационарных постах, в соответствии с утвержденным «Планом-графиком аналитического контроля» промышленно-санитарной лабораторией филиала ТОО «ГПК Казфосфат» «Чулактау», по основным загрязняющим веществам, которые выбрасываются при производственной деятельности предприятия: пыли неорганической и древесной, оксидов азота и углерода, сварочному аэрозолю, оксиду углерода.

Информация о периоде, продолжительности и частоты осуществления производственного мониторинга и частоты осуществления производственного мониторинга и измерений.
Инструментальные определения эмиссий в окружающую среду, необходимых для производственного мониторинга, проводятся с 1999 года. 
Наблюдения осуществляются согласно «План-графиков контроля филиала ТОО «ГПК Казфосфат» «Чулактау» за соблюдение нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках», на основных источниках выбросов, сбросов, границах санитарно-защитных зон –ежемесячно, а на остальных источниках не реже одного раза в квартал. По результатам ведения мониторинга, при выявлении несоответствия фактических уровней (концентраций) нормативным, а также несоблюдения технологических режимов, незамедлительно принимаются меры по их устранению.
За время проведения производственного мониторинга, превышений уровня нормативов эмиссий в окружающую среду не выявлено.
5.4. Протокол действия в нештатных ситуациях
В целях исключения возникновения нештатных ситуаций и возможных негативных воздействия при этом на компоненты окружающей среды (несанкционированный или сверхнормативный выброс, сброс загрязняющих веществ, загрязнение почв и др.), производство осуществляется согласно технологическим нормам и регламентам, в каждом из которых есть раздел, включающий противоаварийные мероприятия:
соблюдение требований рабочих инструкций по обслуживанию оборудования;
соблюдение норм технологического режима;
снабжение персонала цеха спецодеждой, спецобувью, предусмотренными типовыми отраслевыми нормами, и средствами индивидуальной защиты;
проверка герметичности аппаратов, трубопроводов, арматуры;
проверка работы приточной и вытяжной вентиляции;
соблюдение мер защиты от статического электричества;
проведение регулярного наружного осмотра, а также, обтирки, чистки, смазки оборудования;
проверка состояния крепежных деталей и соединений.
 В местах, где могут образоваться взрывоопасные смеси, запрещается курить, вести огневые работы без оформления соответствующего разрешения, работать инструментом, который может вызвать искру.
Запрещается производить сварочные работы без специального разрешения, принимать пищу на рабочем месте, работать на неисправном оборудовании, оставлять рабочее место без надзора.
На предприятии имеется «Общий план ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденный директором филиала и согласованный Жамбылским областным управлением по ЧС.
В каждом цехе имеются Планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласованные главными специалистами филиала и утвержденные директором филиала, которые включают следующие разделы:
оценка устойчивости работы объекта;
определение наиболее целесообразных мероприятий по повышению устойчивости работы предприятия;
определение наиболее уязвимых и слабых мест производства;
привитие навыков у работающих действиям в условиях ЧС путем обучения, проведения учений и тренировок;
постоянное совершенствование нормативной базы объекта в части безопасности труда и ведения работ;
контроль за безопасным ведением работ, качеством проводимых профилактических и ремонтных работ;
разработка и осуществление мероприятий по снижению запасов хранения СДЯВ и других опасных средств (работа «с колес»);
внедрение новой техники, прогрессивных технологий и материалов, автоматизация производства;
установка автоматических газосигнализаторов;
планирование спасательных, других неотложных работ и эвакуации.
В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) – сильные инверсии температуры воздуха, штиль, туман, пыльные бури – предприятие обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению загрязняющих веществ в атмосферу. Мероприятия выполняются после получения предупреждения службами областного гидрометцентра. В состав предупреждения входят: ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеоусловий; ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ.
В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия I, II или III режима работы предприятия.
Мероприятия I режима работы предприятия
Мероприятия I режима – меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объема производства. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (15-20) %.
Проводятся мероприятия общего характера:
усиление контроля за соблюдением требований технологических регламентов производства на ремонтных участках;
ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу пыли и ГСМ;
интенсифицировать влажную уборку производственных помещений предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;
прекратить испытание оборудования, связанного с изменением технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Мероприятия II режима работы предприятия
Мероприятия II режима включают в себя все мероприятия I режима и связаны с применением дополнительных мероприятий, влияющих на технологический процесс, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (20-40) % за счет:
ограничения на 40 % погрузочно-разгрузочных, транспортных работ и если позволяет технологическое оборудование, уменьшения его производительности;
отключением, если это возможно по технологическому процессу, незагруженного оборудования;
ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия;
запрещением сжигания отходов производства и мусора, если оно осуществляется без использования специальных установок, оснащенных пылегазоулавливающими установками.

Мероприятия III режима работы предприятия
Мероприятия III режима включают в себя все мероприятия I и II режима, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия, а в некоторых, особо опасных условиях, предприятию следует полностью прекратить выбросы вредных веществ в атмосферу. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (40-60) %.
В целях этого необходимо:
полностью отказаться от сварочных, кузнечных работ;
запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источниками загрязнения (см. мероприятия I режима), а также, если это позволяет технологический процесс, остановить переработку сырья;
запретить работу автотранспортных средств с неотрегулированными двигателями;
запретить работу вспомогательных производств.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Экологическая служба на предприятии возглавляется начальником отдела охраны окружающей среды, который подчиняется директору предприятия. 
Начальнику отдела функционально подчиняются: инженера - экологи структурных подразделений предприятия, ответственные за охрану окружающей среды.
Промышленно-санитарная лаборатория осуществляет контроль за соблюдением установленных нормативов на источниках выбросов, концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитных зон и территории предприятия, качеством сбрасываемых сточных вод, состоянием подземных вод и почвы. 
Ответственность за ведением производственного мониторинга за состоянием окружающей среды возложена на главного инженера предприятия.
Вся информация о состоянии ведения производственного мониторинга, состоянии природоохранных сооружений и нарушениях, выявленных при их эксплуатации, передается директору предприятия, главному инженеру.
Отдел охраны окружающей среды, осуществляющий комплекс работ по производственному мониторингу окружающей среды, несет персональную ответственность за нарушения и несоблюдение установленных норм.
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7. МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
В состав предприятия входят 3 промышленных площадки, имеющие 250 источников выброса, из них организованных –80, в том числе оснащенных системами пылегазоочистки - 56. 
Запрашиваемые лимиты предусматриваются выбросов в объеме:
в 2018-2026 годы 2086,724 тонн загрязняющих веществ. Основная доля выбросов в объеме 1416,974 тонны (68 процентов), приходится на пыль неорганическую;
7.1. Мониторинг эмиссий
В соответствии с проектом ПДВ на предприятии 250 источников выброса, из них организованных – 80, оснащенных ПГУУ - 56. 
Основной объем выбросов загрязняющих веществ, планируемых к выбросу – более 68 % от всей массы, составляет пыль неорганическая. Выброс пыли неорганической в атмосферу составляет: 
от неорганизованных (сдувание пыли с отвалов, пересыпка сыпучих материалов, транспортировка и др.):
в 2018-2026 году -779,336 т (55%);
организованных источников (ПГУУ):
в 2018-2026 году – 425,092 т (30, %);
Для улавливания пыли на перерабатывающих фабриках предприятия в местах пересыпки руд и возможного пылевыделения (дробилки, размольные установки) установлены «сухая» и «мокрая» системы пылеулавливания. «Сухая» система очистки представлена циклонами ЦН-15, тканевыми фильтрами марки ФВК. «Мокрая» система пылеулавливания циклонами-промывателями ЦВП, СИОТ, полыми скрубберами, скруббером Вентури. Эффективность очистки составляет 80-98 %. 
В «Чулактау» мониторинг по атмосферному воздуху планируется осуществлять методом отбора проб на стационарных постах, в соответствии с утвержденным «Планом-графиком аналитического контроля» промышленно-санитарной лабораторией филиала ТОО «ГПК Казфосфат» «Чулактау», по основным загрязняющим веществам, которые выбрасываются при производственной деятельности предприятия: пыли неорганической и древесной, оксидов азота и углерода, сварочному аэрозолю, оксиду углерода.
7.2. Мониторинг воздействия
Наблюдения за состоянием объектов окружающей среды на территории промышленных площадок предприятия и на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ), планируется осуществлять в соответствии с «Планом-графиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках по филиалу ТОО «ГПК Казфосфат» «Чулактау» на 2023-2026 годы». Отбор проб атмосферного воздуха и их анализ производит промышленно-санитарная лаборатория предприятия, осуществляющая мониторинг состояния атмосферного воздуха на источниках выбросов, на границе СЗЗ методами измерений и приборного оснащения передвижной лаборатории на базе автомашины марки "Газель", согласно действующим ГОСТам и методам измерений. Приборы контроля поверены в порядке, установленном законодательством. Перечень методов измерений и используемых приборов прилагается (Таблица 1). Аккредитация лаборатории на стадии завершения. 
Учитывая удаленность расположения промышленных площадок друг от друга (до 40 км) и их количество (3 шт), а также значительные периметры санитарно-защитных зон и небольшой спектр основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух подразделениями предприятия, установка стационарных постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха на границах СЗЗ, не планируются. Отбор проб для определения качества атмосферного воздуха будет проводиться методом регулярного отбора проб на площадках наблюдения, расположенных на границах СЗЗ и территории промплощадок, с их последующим анализом в лабораторных условиях. 
Существующая система мониторинга обеспечивает достоверную и необходимую достоверность данных о воздействии производственной деятельности на качество окружающей среды в районе расположения подразделений предприятия.
7.3. Технические средства и методы проведения мониторинга
Работа предприятия планируется по круглосуточному графику, с установившимся режимом эксплуатации оборудования. В связи с этим мониторинг по выбросам от организованных источников выбросов пыли неорганической, пыли древесной, золе углей, а также оксидам азота, серы и углерода от котельных, планируется производить ежеквартально. 
Места отбора проб на определение концентраций загрязняющих веществ и объемов отходящих газов расположены в соответствии с требованиями нормативных документов и указаны на схемах отбора проб. Наблюдения и отбор проб осуществляются с начала деятельности предприятия.
Отбор проб осуществляется работниками ведомственной промышленно-санитарной лаборатории предприятия, поверенными средствами измерения, с использованием экспресс-анализов.
На площадках, расположенных на границах санитарно-защитных зон и на территории промышленных площадок, производственный мониторинг за качеством атмосферного воздуха ведется по пыли неорганической, оксидам азота, серы и углерода, углеводородам, серной кислоте. 
Перечень технических средств и методов ведения мониторинга представлен в таблице 1.



Средства и методы контроля качества атмосферного воздуха
Таблица 1
	Наименование вещества
	Средства измерения
	Методы измерения

	Пыль неорганическая в газоходах ПГУУ 
	Микроманометры марок ММН-2400  ММН-240 
Набор пневмометрических и пробоотборных трубок 
Аспиратор рудничный АЭРА 
Аспиратор марок М-822  АЭ-1Э  
Психрометр аспирационный МВ-4М
Весы лабораторные ВЛР-200
Набор гирь Г-2-210 
Посуда лабораторная
Электрошкаф сушильный лабораторный СНОЛ-3,5,3,5,3,5- И1
Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М,
Пневмометрическая трубка   ППСД,
Газоанализатор ГАНК-4А, 
	«Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок» №1719-77

	Пыль неорганическая в атмосферном воздухе 
	Аспиратор рудничный АЭРА 
Аспиратор марок М-822 АЭ-1Э  
Психрометр аспирационный МВ-4М
Весы лабораторные ВЛР-200
Набор гирь Г-2-210 
Посуда лабораторная
Электрошкаф сушильный лабораторный СНОЛ-3,5,3,5,3,5- И1
Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М,
Пневмометрическая трубка   ППСД,
Газоанализатор ГАНК-4А, 
	«Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок» №1719-77

	Сернистый ангидрид в атмосферном воздухе
	Аспиратор рудничный АЭРА 
Аспиратор марок М-822 АЭ-1Э  
Посуда лабораторная 
Фотоэлектроколориметр КФК-2
Газоанализатор ГАНК-4А, 
	«Методические указания по определению двуокиси серы в воздухе»

	Двуокись азота в атмосферном воздухе
	Аспиратор рудничный АЭРА 
Аспиратор марок М-822 АЭ-1Э  
Психрометр аспирационный МВ-4М
Посуда лабораторная 
Фотоэлектроколориметр КФК-2
Газоанализатор ГАНК-4А, 
	«Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе» №1638-77

	Сернистый ангидрид в газоходах 
	Аспиратор рудничный АЭРА 
Аспиратор марок М-822 АЭ-1Э  
Посуда лабораторная 
Фотоэлектроколориметр КФК-2
Газоанализатор ГАНК-4А, 
	«Методические указания по определению двуокиси серы в газоходах»

	Двуокись азота в газоходах 
	Аспиратор рудничный АЭРА 
Аспиратор марок М-822 АЭ-1Э  
Психрометр аспирационный МВ-4М
Посуда лабораторная 
Фотоэлектроколориметр КФК-2
Газоанализатор ГАНК-4А, 
	«Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в газоходах» 

	Оксид углерода в атмосферном воздухе 
	Аспиратор рудничный АЭРА 
Газоанализатор УГ-2
Психрометр аспирационный МВ-4М
Посуда лабораторная 
Фотоэлектроколориметр КФК-2
Газоанализатор ГАНК-4А, 

	«Методические указания по определению оксида углерода в воздухе»

	Оксид углерода в газоходах 
	Аспиратор марок М-822 АЭ-1Э 
Газоанализатор УГ-2
Психрометр аспирационный МВ-4М
Посуда лабораторная 
Фотоэлектроколориметр КФК-2
	«Методические указания по определению оксида углерода в газоходах»

	Углеводороды в воздухе
	Аспиратор рудничный АЭРА 
Психрометр аспирационный МВ-4М
Посуда лабораторная 
Фотоэлектроколориметр КФК-2
Газоанализатор ГАНК-4А, 
	«Методика определения содержания углеводородов в воздухе»

	Сварочный аэрозоль в воздухе
	Аспиратор рудничный АЭРА 
Психрометр аспирационный МВ-4М
Посуда лабораторная 
Фотоэлектроколориметр КФК-2
	«Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле» №4945-88

	Токсичность  отработанных газов автомобилей с бензиновым двигателем
	Газоанализатор Инфралит
	ГОСТ 17.2.2.03-87 «Нормы и методы измерений содержания окисис углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновым двигателем»

	Дымность отработавших газов
	Дымомер Мета
	ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений»





8. МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
8.1. Мониторинг эмиссий
Мониторинг за количеством отводимых сточных вод по предприятию осуществляется энергетической службой предприятия, с использованием поверенных приборов учета. 
Мониторинг за качеством отводимых сточных вод осуществляется ведомственной промышленно-санитарной лабораторией предприятия, в соответствии с «Графиком аналитического контроля за состоянием водных ресурсов по филиалу ТОО «ГПК Казфосфат» на 2027-2036 годы».

Характеристика источников водоснабжения 
Водоснабжение предприятия на 2023-2026 годы будет осуществляться:
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	Всего, тыс.м3/год, в том числе
	2082,
232
	2082,
232
	2082,
232
	2082,
232

	от поверхност-х источников водоснабж-ия
	255,5
	255,5
	255,5
	255,5

	от подземных источников водоснабж-ия
	1473,
358
	1473,
358
	1473,
358
	1473,
358

	От сторонних организаций
	353,362
	353,362
	353,362
	353,362



Характеристика водозаборов
Шахтный водоотлив рудника Молодежный. Водозабор подземный, один. Используются насосы марок ЦНС – 300/420 (7шт.);
Водозабор Ушбулак. Водозабор подземный, один. Используются насосы марок ЭЦВ-10-65/150 и ЭЦВ-8.
Сторонним организациям вода не поставляется.
Характеристика приемников сточных вод:
Рудник Молодежный – хвостохранилище экранированное, площадью 74 (га) 1200х615 (м), объемом 16 000 тыс. м3. Экран дамбы – глиняный затвор.  Срок эксплуатации – с 1976 года. Санитарно-защитная зона имеется.
Профилакторий Кок-Тал - поля фильтрации, площадью 2,06 га., количество карт-7 шт, размером 60м*49м*2м , находится в 300 метрах на юго-восток от площадки профилактория “Кок-Тал” и в 30 метрах на север от автодороги Тараз-Жанатас. Срок эксплуатации – с 1975 года. Санитарно-защитная зона имеется.
Промплощадка шахты «Аксай» - шламонакопитель экранированный, размером 150х300х5 расположен в двух км юго-западнее промплощадки. Срок эксплуатации – с 1982 года. Покрытие – насыпное, глина, трамбованная. Санитарно-защитная зона имеется.
Площадка Аксай - поля фильтрации экранированные, размером 250х300х3 м, находится в 1,5 км северо-восточнее площадки «Аксай», срок эксплуатации – с 1969 года. Покрытие - насыпное, глина, трамбованная. Санитарно-защитная зона имеется.
Характеристика водоотведения:
Рудник Молодежный – хвостохранилище.
Сброс сточных вод осуществляется по коллектору с использованием насосного оборудования. 
Категория отводимых сточных вод: производственные и шахтные. 
Режим сброса сточных вод – 365 дней в году.
Проектный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами по ПДС составляет 4520,286 т (2700 тыс.м3/год). Планируемый объем сброса загрязняющих веществ с шахтными сточными водами на 2018-2026 годы: 4520,286 т (2700 тыс.м3/год).
Профилакторий Кок-Тал - поля фильтрации. 
Сброс сточных вод осуществляется по коллектору с использованием насосного оборудования. 
Категория отводимых сточных вод: производственные и хозбытовые. 
Режим сброса сточных вод - 262 дней в году.
Проектный объем сброса сточных вод по ПДС составляет 65,15 т (117,838 тыс.м3/год). Планируемый объем сброса сточных вод на 2018-2026 годы: 65,15 т (117,838 тыс.м3/год).
Промплощадка шахты «Аксай» - шламонакопитель.
Сброс сточных вод производится самотеком.
Категория отводимых сточных вод – шахтные и производственные.
Режим сброса сточных вод  - 365 дней в году
Проектный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами по ПДС составляет 341,285 т (500 тыс.м3/год). Планируемый объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами на 2018-2026 годы: 341,285 т (500 тыс.м3/год).
Площадка Аксай - поля фильтрации.
Сброс сточных вод производится по канализационной системе, насосами. 
[bookmark: _GoBack]Категория отводимых сточных вод: хозяйственно-бытовыпроизводственные.
Режим сброса сточной воды 84 дней в году
Проектный объем сброса загрязняющих веществ со сточными водами по ПДС составляет 26,181 т (37,238 тыс.м3/год). Планируемый объем сброса сточных вод на 2018-2026 годы: 26,181 т (37,238 тыс.м3/год).
Мониторинг качества водных ресурсов
Мониторинг качества водных ресурсов предусматривает ведение контроля за качественным составом сбрасываемых сточных вод по существующим 4 водовыпускам: хвостохранилищу, полям фильтрации, шламонакопителю.  Мониторинг планируется осуществлять лабораторией, согласно плану-графику аналитического контроля - отбор проб воды по водовыпускам и их полный анализ. Контроль будет производиться по 13 ингредиентам:
Взвешенные вещества;
БПК – 5;
ХПК;
Хлориды;
Сульфаты;
Нитриты;
Нитраты;
Азот аммонийный;
СПАВ
Фосфаты;
Жиры;
Железо;
Нефтепродукты.
 График аналитического контроля за состоянием водных ресурсов разработан в соответствии с проектами ПДС и РНД 03.4.0.5.01-94г. Схемы с контрольными точками отбора проб - прилагаются.
8.2. Мониторинг воздействия сбросов загрязняющих веществ.
Мониторинг за состоянием подземных вод, планируется осуществлять из 11 контрольно-наблюдательных скважин, расположенных в районах приемников сточных вод.
Согласно план-графика аналитического контроля планируется отбор проб из наблюдательных скважин - 1 раз в полгода. Контроль будет производиться по 7 ингредиентам:
Сухой остаток;
Хлориды;
Сульфаты;
Нитраты;
Фосфаты;
Фтор;
Железо.
8.3. Технические средства и методы проведения мониторинга
Перечень технических средств и методов проведения мониторинга качества водных ресурсов представлен в таблице 2. 



Средства и методы контроля качества водных ресурсов
Таблица 2
	Наименование вещества
	Средства измерения
	Методы измерения

	Взвешенные вещества
	Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
Набор гирь Г-2-210 
Посуда лабораторная
Электрошкаф сушильный лабораторный СНОЛ-3,5,3,5,3,5- И1 
	«Гравиметрический ускоренный метод определения массовой концентрации взвешенных веществ в сточной, питьевой, промышленной водах» 


	Биохимическое потребление кислорода (БПК-5)
	Посуда лабораторная
Термостат 
Термометры лабораторные Фотоэлектроколориметры КФК-2 
	«Методы определения биохимического и химического потребления кислорода в сточной воде»  

	Химическое потребление кислорода
	Посуда лабораторная
Термостат 
Термометры лабораторные Фотоэлектроколориметры КФК-2 
	«Методы определения биохимического и химического потребления кислорода в сточной воде» 

	Хлориды
	Посуда лабораторная
Термостат 
Термометры лабораторные Фотоэлектроколориметры КФК-2
	«Меркуреметрический метод определения массовой концентрации хлоридов в питьевой, промышленной, сточных водах» 

	Сульфаты
	Посуда лабораторная
Термостат 
Термометры лабораторные 
Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
	СТ РК 1015-2000 «Вода. Гравиметрический метод определения содержания сульфатов в природных, сточных водах»  

	СПАВ
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
	«Методы определения синтетических поверхностно-активных веществ и нефтепродуктов в сточной воде» 

	Жиры
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
	«Методы определения жиров в сточных водах»

	Железо
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
Фотоэлектроколориметры КФК-2
	«Методы определения нитратов и железа в сточной воде» 

	Общий и аммонийный азот
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
Фотоэлектроколориметры КФК-2
	«Методика фотометрического определения массовой концентрации аммиака и ионов аммония в питьевой, промышленной, сточных водах с реактивом Неслера»

	Фосфаты
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
Фотоэлектроколориметры КФК-2
	«Методика фотометрического определения массовой концентрации полифосфатов в питьевой, промышленной и сточных водах» 

	Фтор
	Иономер рН-710 №2451
	«Ионометрический метод определения фтора в питьевой и промышленных водах» 

	Нефтепродукты
	Посуда лабораторная
Фотоэлектроколориметры КФК-2
	«Методы определения синтетических поверхностно-активных веществ и нефтепродуктов в сточной воде» 

	Нитриты
	Посуда лабораторная
Фотоэлектроколориметры КФК-2
	«Фотометрический метод определения массовой концентрации нитритов питьевой, промышленной, сточной водах» 

	Нитраты
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
Фотоэлектроколориметры КФК-2
	«Фотометрический метод определения массовой концентрации нитратов питьевой, промышленной, сточной водах»

	Сухой остаток
	Посуда лабораторная
Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
	«Гравиметрический метод определения сухого остатка в сточной, питьевой, промышленной водах»





9. МОНИТОРИНГ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
Мониторинг эмиссий (характеристика объемов образования, использования, реализации и утилизации отходов)
Объемы образования отходов производства и потребления:
	Наименование
	Норматив
	2023 год
	2024 год
	2025-2026 годы

	    Вскрыша
	151591,96 тонн
	
151591,96 тонн
	
151591,96 тонн
	
151591,96 тонн

	Отработанные автошины
	42,64 тонн
	0
	0
	0

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0,67 тонн
	0
	0
	0

	Отработанные люминесцент-е лампы
	0,08 тонн
	0
	0
	0

	Металлолом
	234,46 тонн
	0
	0
	0

	Золошлак
	16,904 тонн
	0
	0
	0

	Отходы краски
	0,48 тонн
	0
	0
	0

	Отработанные масла
	39,38 тонн
	0
	0
	0

	Нефтешлам 
	1,71 тонн
	0
	0
	0

	Промасленная ветошь
	7,62 тонн
	0
	0
	0

	Отходы извести
	4 тонн
	0
	0
	0

	Солевые отходы
	1,20 тонн
	0
	0
	0

	ТБО
	158,538 тонн
	0
	0
	0

	Медицинские отходы
	0,26 тонн
	0
	0
	0

	Разнородные древесные отходы
	67,2 тонн
	0
	0
	0

	Отработанные масляные фильтры
	0,13 тонн
	0
	0
	0

	Смет с территории
	12,5 тонн
	0
	0
	0

	Пищевые отходы
	102,21 тонн
	0
	0
	0

	Огарки сварочных электродов
	0,275 тонн
	0
	0
	0

	Карбид кальция
	0,05 тонн
	0
	0
	0

	Металлическая стружка
	10 тонн
	0
	0
	0



9.1. Характеристика полигонов:
Филиал ТОО «ГПК Казфосфат» «Чулактау» имеет следующие накопители отходов производства, вторичных материалов и отвального грунта из вскрышных пород:
А) Отвалы для складирования отвального грунта из вскрышных пород.
Площадка Аксай
№ 1 породный карьера Шийлибулак площадью 8,0 га;
№ 2 породный подземного рудника Аксай площадью 0,7 га;
№3 некондиционный месторождения Тьесай площадью 9,0 га;
№4 некондиционный месторождения Тьесай площадью 13,2 га;
№5 некондиционный месторождения Тьесай площадью 10,5 га;
золоотвал площадки Аксай площадью 2,8 га;
Площадка Шолактау (в том числе месторождение Актауское)
№ 3 породный подземного рудника Молодежный площадью 1,0 га.
№ 5 карьера Шолактау площадью 0,03 га.
Сроки эксплуатации – не регламентируется, начало эксплуатации с 2001 год
Б) Площадки складирования автошин:
площадка складирования автошин рудника Молодежный площадью 0,2 га.
площадка складирования автошин Аксай площадью 0,2 га.
Начало эксплуатации 2001 год. Окончание эксплуатации не регламентируется.
В) 	Площадки временного складирования металлолома, расположенные на территории промышленных площадок предприятия, имеют площадь от 40 до 600 м2. По мере накопления металлолома, производится его отгрузка потребителям.
Все имеющиеся накопители отходов и вторичных материалов в настоящее время используются или временно не эксплуатируются. 
9.2. Мониторинг воздействия.
 В соответствии с план-графиком аналитического контроля, промышленно-санитарная лаборатория осуществляет контроль за состоянием почв на границах санитарно-защитных зон промышленных площадок предприятия. 
План-график аналитического контроля за загрязнением почв, схемы расположения контрольных точек отбора проб - прилагаются.
Регулярность проведения отбора проб почв определена в соответствии с требованиями РНД 03.3.0.4.01-96.
9.3. Технические средства и методы проведения мониторинга
Отбор проб почв осуществляется в точках, согласованных с Шу-Таласским департаментом экологии, один раз в год. Регулярность проведения отбора проб почв определена в соответствии с требованиями РНД 03.3.0.4.01-96.
Проведение отбора проб почв и их анализ, осуществляет промышленно-санитарная лаборатория предприятия. Отбор проб почв осуществляется один раз в год. Регулярность проведения отбора проб почв определена в соответствии с требованиями РНД 03.3.0.4.01-96.. План-график аналитического контроля – прилагается.
Согласно «Графику аналитического контроля ...» планируется ежегодичный отбор проб почв на площадках. Контроль будет производиться по фосфатам. 
Схемы с расположением контрольных точек отбора проб – прилагаются





Средства и методы контроля качества почв

	Наименование вещества
	Средства измерения
	Методы измерения

	Фосфаты 
	Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
Набор гирь Г-2-210 
Посуда лабораторная
Электрошкаф сушильный лабораторный СНОЛ-3,5,3,5,3,5- И1 
Весы лабораторные ВЛР-200, ВЛР-20
	ГОСТ 26204-91 «Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО»





Начальник ОООС                                       А.Б. Баймуханов
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Согласовано  Директор по ОТ и ПБ  С. Стефурак    

Согласовано  Начальник  юридического отдела  А. Цой    

Согласовано  Начальник ОООС  А. Баймуханов    

Согласовано  Вед ущий  инженер  СМК  С. Серікбаев    

Разработал  Вед ущий  инженер  ОООС  Н. Оразымбет    
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