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АННОТАЦИЯ

В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (сбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Цель работы – переработка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ с одновременным определением правил приема сточных вод в систему канализации и установлением норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в существующие приемники сточных вод.
Под предельно-допустимым сбросом загрязняющих веществ понимается масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольных пунктах.
Согласно проведенной инвентаризации на предприятии Филиал ТОО "ГПК Казфосфат" Чулактау площадка «Шолактау» выявлен 2 выпуска сточных вод.
Водовыпуск №1-  поля фильтрации– смешанные сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные)
Водовыпуск №2 - шламонакопитель – шахтные воды
Проектом определено по водовыпуску №1 – 13 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод: нитриты; нитраты; железо ;БПК 5; ХПК; нефтепродукты; хлориды; сульфаты; фосфаты; взвешенные вещества; азот аммонийных солей, СПАВ, жиры.
По водовыпуску №2 – 11 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод: нитриты; нитраты; железо ;БПК 5; ХПК; нефтепродукты; хлориды; сульфаты; фосфаты; взвешенные вещества; азот аммонийных солей.
Срок достижения нормативов ПДС по всем ингредиентам – 2023г.
Установленные величины норм ПДС являются плановыми показателями, которые определяют объем водоохранных мероприятий, необходимых для достижения нормативного качества воды в приемнике очищенных сточных вод.
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ВВЕДЕНИЕ

Разработчик проекта НДС ТОО «КЭСО Отан - Тараз» расположенный по адресу г. Тараз, проспект Толе би 42 а.
Государственная лицензия №01584Р от 01.08.2013 г.
Расчеты допустимых величин показателей загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами. Предприятия произведены в соответствии со следующими нормативными документами:
· «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители», Кокшетау 2002;
· Методические указания «Условия сброса сточных вод на городские очистные сооружения», а также в соответствии с требованиями СанПиН N 4630-88 и «Правил приема вод в систему канализации населенных пунктов».
· «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты», Москва, 1989 г.;
· «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами», Алматы, 1994г.
· «Инструкция по контролю за работой очистных сооружений и отведением сточных вод», утвержденной приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РК №12П от 21.01.2002 г.;
· «Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами.» Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы 1995г.
· «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения Сан ПиН 4660-80». Москва, 1988 г.
· «Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов». ОНТИ АКХ им К.Д.Панфилова Москва 1984 г.
· «Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Республики Казахстан», РНД 211.2.03.01-97.
· «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых сбросов в водные объекты для предприятий». Алма-Ата, 1992 г.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Почтовый адрес.
Город                                      Жанатас
Область                                 Жамбылская
Республика                             Казахстан
Предприятие                         ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»
Адрес                                      080700, г. Жанатас, 1 микрорайон, 17 дом
БИН                                            221040010936  
ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» представляет собой горнорудный комбинат по добыче и переработке фосфоритной руды. 
Основными видами деятельности компании являются: проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.
В   состав    компании    также    входит    горно-перерабатывающий    комплекс
«Каратау». ГПК «Каратау» расположен на территории Жамбылской и Туркестанской областей Республики Казахстан в полосе шириной около 30 и протяженностью более 120 км.
Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» - добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау.
Проект разработан для Месторождения Аксай. 
Месторождение Аксай отрабатывалось с поверхности карьером до отметки
+620,0 м. Ниже этой отметки добыча руды ведётся подземным способом с 1987 го- да. Балансовые запасы на начало срока действия контракта составляли 116,6 млн. тонн, площадь горного отвода - 168,5 га.
Проектная мощность шахты – 186,0 тыс. тонн в год, фактическая 186,0 тыс. тонн. Вскрытие шахтного поля осуществляется штольней со стороны лежачего блока рудного тела. Длина шахты по верху – 5,5 км, глубина – 180 м. Проектом предусмотрена основная этажно-камерная система разработки с оставлением пото- лочины. Вскрытие шахтного поля осуществляется штольней со стороны лежачего блока рудного тела и двумя вентиляционными шурфами, расположенными в вися- чем боку рудного тела. Взрывание веерно расположенных скважинных зарядов осуществляется в открытую обнаженную камеру. Добычные работы ведутся по- грузмашинами ППН-3 и скреперными лебёдками ЛС-55-2С в глухие вагоны ВГ- 4,5. Которые вывозятся из шахты на рудные опрокиды, при помощи электровозов К-14. На момент окончания контракта №94 запасы составят 114,8 млн. тонн.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
3.1  Характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав производственных сточных вод

Месторождение Аксай отрабатывалось с поверхности карьером до отметки
+620,0 м. Ниже этой отметки добыча руды ведётся подземным способом с 1987 го- да. Балансовые запасы на начало срока действия контракта составляли 116,6 млн. тонн, площадь горного отвода - 168,5 га.
Проектная мощность шахты – 186,0 тыс. тонн в год, фактическая 186,0 тыс. тонн. Вскрытие шахтного поля осуществляется штольней со стороны лежачего блока рудного тела. Длина шахты по верху – 5,5 км, глубина – 180 м. Проектом предусмотрена основная этажно-камерная система разработки с оставлением пото- лочины. Вскрытие шахтного поля осуществляется штольней со стороны лежачего блока рудного тела и двумя вентиляционными шурфами, расположенными в вися- чем боку рудного тела. Взрывание веерно расположенных скважинных зарядов осуществляется в открытую обнаженную камеру. Добычные работы ведутся по- грузмашинами ППН-3 и скреперными лебёдками ЛС-55-2С в глухие вагоны ВГ- 4,5. Которые вывозятся из шахты на рудные опрокиды, при помощи электровозов К-14. На момент окончания контракта №94 запасы составят 114,8 млн. тонн.

ДСФ рудника «Аксай». Проектная мощность ДСФ – 2000,0 тыс.т. в год по переработке руды. Проектная часовая производительность – 360 т\час.
Качество	вырабатываемой	продукции	отвечает	требованием	ТУ649	РК- 38835753 ТОО-01-00 «Сырье фосфатное дробленое Чулактау» марки ФКТ-1 и ТУ31 РК 38515646 ТОО-005-2003 «Сырье фосфатное дробленое Чулактау» марки ФКТ-9. Исходная руда крупностью 0-850мм из приемного бункера емкостью 400т. Пла-
стинчатым питателем марки ПП-1, 1800*12000 направляется в ще- ковую дробилку ШКД-8-1200*1500, где происходит дробление до крупности 0-250мм., затем по ленточным конвейерам транспортируется на грохот ГИТ-51Н для предварительно- го грохочения по классу 70мм. Надрешетный про- дукт (класс -250+70мм) поступает на дробление в конусную дробилку среднего дробления КСД-200 Б. Продробленная руда и подрешетный продукт предварительного грохочения (класс – 70+0мм) объединяются на ленточном конвейере и далее транспортируются в про- межуточный бункер емкостью 50т, откуда роторными питателями руда подается на грохота марки ГИЛ-52А для сортировки по классу 10мм. В результате сортировки обра- зуются 2 фракции:
· надрешетный продукт (класс-70+10мм)
· подрешетный продукт (класс-10+0мм)
Руда фракции -10+0мм по конвейеру поступает на контрольные грохоче- ние на грохот ГИТ-51Н. Надрешетный материал (класс+70) конвейером транспортируется в приемно-разгрузочный бункер, откуда автосамосвалами
БелАЗ вывозится на приемный бункер ДСФ для повторного дробления или на формируемый склад товарной руды для отсыпки бровки безопасности.
Подрешетный продукт (класс+10-70мм) является готовой продукцией (ФКТ-1), через течку подается на конвейер и транспортируется в приемный бункер, откуда автосамосвалами БелАЗ вывозится на склады товарной руды.
Рудная мелочь (класс-10+0мм) по системе конвейеров при помощи барабанно- сбрасывающей тележки подается на открытый склад рудной мелочи под галереей
№ 7, откуда она загружается экскаватором типа ЭКГ-4,6 Б в автосамосвалы БелАЗ и выводится на накопительные склады. Склады сырой руды- открытые, готовой продукции- открытые, прирельсовые.
В силу производственной необходимости на прирельсовых складах ДСФ руд- ника «Аксай» производится формирование товарной рудной мелочи, которая соот- ветствует требованиям ТУ31 РК 38515646 ТОО-005-2003 «Сырье фосфатное дроб- леное Чулактау» марки ФКт-9. В качестве исходного сырья применяется текущая рудная мелочь, образующаяся при производстве сырья фосфатного дробленого Чу- лактау марки ФКТ-1, и ранее заскладированной рудной мелочи месторождения Аксай, Шиилибулак и Тьесай.
Ремонтные работы
Ремонтные	подразделения	на	площадке	Аксай	представлены	следующими участками:
· Ремонтно-механический цех:
· токарное отделение;
· кузнечное отделение.
· Энергоцех:
· котельная;
· компрессорная.

Вспомогательное подразделение.
Вспомогательное подразделение представлено следующими цехами:
· автотранспортный цех;
· отдел технического контроля;
· склады ГСМ.


3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений

На площадке подземный рудник (штольня) «Аксай» производственные сточные и шахтные воды отводятся в шламонакопитель штольни Аксай. 
Шламонакопитель расположен в 1 км на северо-восток от территории площадки штольни, за железнодорожной линией г. Каратау - г. Жанатас, работает в режиме испарения, в качестве пруда-испарителя.
Строительство шламонакопителя осуществлялось с учетом естественного ре- льефа местности. В северной части было произведено строительство дамбы, высо- той 12 метров. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 2 от- дельных карт, отделенных друг от друга дамбой. По мере заполнения первой кар- ты, из нее производится сброс на вторую карту.
В целях обеспечения предотвращения инфильтрации сточных вод из шламо- накопителя в грунтовые воды, при подготовке ложа ГТС, в качестве экрана была использована трамбованная глина.
Сброс сточных вод по площадке подземного рудника Аксай осуществляется по двум водовыпускам: шахтные и производственные сточный воды отводятся в шламонакопитель, а хозяйственно бытовые сточные воды отводятся в выгреб, с по- следующим вывозом на поля фильтрации рудника Аксай.
Для контроля за влиянием хвостохранилища на качество грунтовых вод име- ется сеть наблюдательных скважин.
Для приема карьерных вод на площадке расположен экранированный шламо- накопитель. Шламонакопитель объемом 2,417 млн. м3, площадь 24,5 га. Срок экс- плуатации - с 1987 года. Экран выполнен из насыпной прессованной глины.
Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 500,0 тыс.м³/год, в том числе:
· шахтные воды в объеме – 550,0тыс.м³/год;
В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:
· шахтные воды.
Поля фильтрации рудника Аксай.
На расчетный период общий сброс смешанных сточных вод по площадке №2 рудника Аксай, а также хозбытовых вывозимых из выгреба подземного рудника Аксай в поля фильтрации составляет 37,238 тыс.м3/год.
Сброс сточных вод осуществляется по канализационной сети, после предвари- тельной механической очистки в септике от взвешенных веществ на ПФ, которые
представляют собой инженерно-спланированными, огороженные валиками, до 0,8 метров и являются сооружениями полной биологической очистки. Для равномер- ного заполнения карты распланированы с продольными и поперечными уклонами. Сточная вода самотеком по распределительной сети подается на любой из участков ПФ.
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды площадки рудника Аксай отводятся на поля фильтрации.
Хозяйственно-бытовые сточные воды площадки штольни Аксай отводятся в экранированные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации рудника Аксай.
Поля фильтрации расположены в 6 км на запад от площадки рудника Аксай. Сброс сточных вод на поля от рудника осуществляется по канализационным сетям рудника.
Карты (4 шт) расположены в 2 ряда, с разделением в виде дамбы высотой 1 метр. Подвод воды к картам осуществляется по железобетонному лотку и металли- ческим трубам.
Поля фильтрации рудника «Аксай» предназначен для приема смешанных сточных вод. Полезная емкость поля фильтрации составляет 48 тысяч м3, а пло- щадь зеркала – 2,4 га. Эксплуатация с 1987 года. Экран выполнен из насыпной прессованной глины.






Характеристики приемников сточных вод ТОО «Казфосфат» ГКП «Каратау»

	№
	Наименование при- емника сточных вод
	Место располо- жения
	Площадь, га
	Глуби- на, м.
	Проектный объем млн. м3
	Год ввода в эксплан- тацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Поля фильтрации
	Рудник Аксай
	2,4
	2
	0,048
	1987

	4
	Шламонакопитель
	Подземный руд- ник (штольня) Аксай
	24,5
	12
	2,417
	1987



3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.
Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии   ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» и метод очистки сточных вод соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.



4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящие нормативы предельно допустимого сброса направлены:
· на обеспечение охраны грунтовых вод и рельефа местности от загрязнения ингредиентами, содержащимися в сточных водах Предприятия;
· на предотвращение нарушений в работе собственных канализационных сетей и очистных сооружений.
· Настоящие условия ПДС являются обязательными для всех подразделений и цехов Предприятия, которые производят сброс сточных вод в собственную канализационную систему.
· Предприятие, заключившее договор с ВКХ, на прием его сточных вод непосредственно в систему канализации ВКХ, в дальнейшем именуются Абонентом, а предприятие, дополнительно использующее канализационную систему Абонента, называется Субабонентом.
· Взаимоотношения между Абонентом и Субаобонентом строятся на основе «Правил пользования коммунальными водопроводом и канализацией в городах и районных центрах Республики Казахстан».
· 
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД

5.1. В систему канализации предприятия принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений; обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в, соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
5.2. Запрещается сбрасывать в систему канализации предприятия сточные воды с участков, цехов содержащие вещества способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках, оказывающие разрушительное действие на элементы сооружений канализации. Производить сброс веществ в концентрациях превышающих установленные нормативы.
5.3. Категорически запрещается сбрасывать в канализацию ЛВЖ, кислоты, примеси, токсичные растворимые и газообразные вещества в концентрациях ведущих к образованию в канализационных сетях и сооружениях токсичных газов или взрывоопасных смесей.
5.4. Запрещается сбрасывать в канализационные сети залповые сбросы сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД.

1. Контроль осуществляется путем анализов и замера объема сточных вод на входе водоприемных сооружений.
2. Предприятие обязано обеспечить органам государственного надзора проведение контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод в любое время суток, включая представление необходимых документов.
3. О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ информировать органы государственного надзора.
4. В случае превышения установленных нормативов ПДС предприятие обязано принять срочные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до установленных нормативов или прекратить сброс сточных вод.
5. Для фактического определения расхода и объема отводимых сточных вод. В случаях отсутствия указанных устройств основанием для определения объема водоотведения являются нормативные показатели расхода сточных вод.
6. Предприятие обязано систематически представлять отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса их в приемники. Периодичность представления отчетных данных и форм отчетности определяется органами государственного контроля.
7. Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.
8. Предприятие осуществляет контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод 1 раз в квартал по 13 загрязняющим веществам, по водовыпуску №1 и водовыпуску №2 в том числе: БПК5, ХПК, нитриты, нитраты, СПАВ, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, фосфаты, взвешенные вещества, азот аммонийных солей, железо, жиры.
Контроль осуществляется аккредитованной лабораторией.
Перечень веществ, предусмотренных для контроля, периодичность контроля и кем будет осуществляться контроль указан в план графике аналитического контроля.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
· Предприятие несет ответственность за нарушение установленных «Условием сброса» нормативов сброса загрязняющих веществ в пруд-накопитель, земледельческие поля орошения и при поливе санитарно-защитной зоны, а также за аварии, несчастные случаи, возникшие и повлекшие за собой сверхнормативное загрязнение окружающей среды.
· Предприятие несет ответственность за техническое состояние водоприемных сооружений, за своевременность принятия мер по выявлению и устранению нарушений и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды.
· В соответствии с Налоговым кодексом РК предусмотрена плата за загрязнение окружающей среды за сбросом загрязняющих веществ:
· в пределах установленных лимитов;
· сверх установленных лимитов.
Ставки платежей за загрязнение окружающей среды установлены в Налоговом кодексе РК.
· Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных и сверх установленных лимитов рассчитываются предприятием самостоятельно, и представляется на согласование областному управлению охраны окружающей среды.
· Нормативы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается местным исполнительным органом путем выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Основанием для установления нормативов сброса загрязняющих веществ является настоящий проект «ПДС».
· При отсутствии нормативов сброса загрязняющих веществ или с истекшим сроком действия ежегодного «Разрешения», а также за сверхнормативный сброс, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. При этом плата за сверхнормативные сбросы устанавливается расчетным путем, по материалам контроля органов государственного надзора и взимается в десятикратном размере.
· Платежи за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных и сверх установленных лимитов перечисляются предприятием ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. За не своевременное внесение платежей начисляется пеня за каждый день просрочки, включая день оплаты, в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан.
Плата взимается за каждый вид загрязнений в отдельности, в соответствии с действующими утвержденными тарифами.

8. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД.

	На площадке  рудник «Аксай» вода расходуется на производственные нужды, полив и орошение, источником водоснабжения является р.Ушбулак – 353,500 тыс.м³.
	Водоснабжение производственных нужд осуществляется насосами марки ЭЦВ-6-10/85, ЭЦВ-8-25/100, К-45/55. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды площадки рудника Аксай отводятся на поля фильтрации. Хозяйственно-бытовые сточные воды площадки штольни Аксай отводятся в экранированные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации рудника Аксай. Объем водопотребления на производственной площадке составляет 255,513 тыс.м³/год, все на производственные нужды. Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 37238 тыс.м³/год, который представлен смешанными сточными водами (хозяйственно-бытовые и производственные стоки), безвозвратное водопотребление – 218,275 тыс. м³/год. В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод: смешанные сточные воды.
	Выпуск № 1 (поля фильтрации) – смешанные сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные): расход сточных вод по выпуску № 1 – 28,514 тыс.м³/год; режим отведения - постоянный; нормируемые показатели – 13 наименований, в том числе: взвешанные вещества, БПК-5, ХПК, фосфаты, железо, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, СПАВ, нитриты, нитраты, нефтепродукты, жиры.
	На площадке  подземный рудник (штольня) «Аксай» производственные сточные и шахтные воды отводятся в шламонакопитель штольни Аксай. Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 550,0 тыс.м³/год, в том числе: шахтные воды в объеме – 550,0тыс.м³/год. В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод: шахтные воды.
	Выпуск № 2 (шламонакопитель) – шахтные воды: расход сточных вод по выпуску№ 2 – 550,0 тыс.м³/год; режим отведения – постоянный; нормируемые показатели – 11 наименований, в том числе: взвешенные вещества, БПК-5, ХПК, фосфаты, железо, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитриты, нитраты, нефтепродукты.



Результаты инвентаризации выпусков сточных вод

	Наименование предприятия (участка,цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, мм
	Катего- рия сточных вод
	Режим от- ведения сточных
вод
	Расход сбрасыва- емых сточных вод
	Место сброса (приемник сточных вод)
	Наименование за- грязняющих ве- ществ
	Концентрация за- грязняющих веществ за 2014-2016 г.г.

	
	
	
	
	ч/
сут
	сут/
год
	м3/ч
	м3/год
	
	
	макс
	средн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Площадка №1 – рудник «Аксай» 
	1
	150
	Смешан- ные сточные воды
	24
	365
	4,251
	37237,7
	Поля фильтра- ции
	Фосфаты
	0,03
	0,024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты
	419,7
	335,457

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Железо
	0,05
	0,030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитриты
	0,04
	0,029

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды
	220,8
	176,173

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные веще-
ства
	12,2
	7,750

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК-5
	5,4
	3,537

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК
	22,3
	17,394

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты
	8,5
	6,215




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СПАВ
	0,3
	0,210

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жиры
	4,1
	2,626

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,25
	0,192

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный
	9,41
	3,387

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого:
	703,08
	553,023

	Площадка №2 – подземный руд- ник (штольня)
«Аксай» 
	1
	150
	Шахтные
	24
	365
	57,078
	500000
	Экраниро- ванный шламона- копитель
	Фосфаты
	0,25
	0,191

	
	
	
	воды
	
	
	
	
	
	Сульфаты
	320,4
	288,300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Железо
	0,21
	0,160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитриты
	0,4
	0,281

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды
	113,3
	111,046

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные веще- ства
	48
	43,238

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК-5
	50,3
	40,559

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК
	140
	129,202

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты
	8,6
	7,345

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,51
	0,436

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный
	0,6
	0,280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	682,57
	621,04







Баланс водопотребления и водоотведения
	№ п/п
	Наименование водопотребителя (объект, цех, участок)
	Ед. изм.
	Производственная мощность
	Расход воды на единицу измерения
	Годовой расход воды (тыс.м3)
	Безвозвратное водопотребление и потери воды
	Количество выпускаемых сточных вод на единицу измерения, м3
	Количество выпускаемых сточных вод в год, тыс.м3
	Примечание

	
	
	
	
	Оборотно-повторно используемая вода
	Свежей из источников
	Оборотно-повторно используемая вода
	Свежей из источников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Всего
	Производственно-технические нужды
	Хозяйственно-бытовые нужды
	Полив или орошение
	
	Всего
	Производственно-технические нужды
	Хозяйственно-бытовые нужды
	Полив или орошение
	На ед. изм., м3
	Всего, тыс.м3
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Производственные стоки
	Хозяйственно-бытовые стоки
	
	Производственные стоки
	Хозяйственно-бытовые стоки
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	 
	Промплощадка р. "Аксай"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	ГПЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.
	Произвоство товарной руды методом классификации
	т.
	700000
	 
	0,2
	0,2
	0
	 
	 
	140
	140
	0
	 
	 
	119
	0,03
	0
	0,03
	21,000
	0
	21,000
	Укрупненные нормы стр. 211 п.4

	10.2.
	Производство известняка без промывки
	т.
	80000
	 
	0,075
	0,075
	0
	 
	 
	6
	6
	0
	 
	 
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Укрупненные нормы стр. 81 п.9

	11.
	АТЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.
	Обслуживание легкового автотранспорта
	ед.
	1
	 
	60
	60
	0
	 
	 
	0,06
	0,06
	0
	 
	 
	0,00
	60
	60
	0
	0,060
	0,060
	0
	Квартирно-экспл. обеспечение войск

	11.2.
	Обслуживание грузового автотранспорта (до 5 т.)
	ед.
	1
	 
	80
	80
	0
	 
	 
	0,08
	0,08
	0
	 
	 
	0,0
	80
	80
	0
	0,080
	0,080
	0
	Квартирно-экспл. обеспечение войск

	11.3.
	Обслуживание грузового автотранспорта (более 5 т.)
	ед.
	5
	 
	115
	115
	0
	 
	 
	0,575
	0,575
	0
	 
	 
	0,000
	115
	115
	0
	0,575
	0,575
	0
	Квартирно-экспл. обеспечение войск

	12.
	Вспомогательные цеха
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1.
	ИТР
	чел.
	7
	 
	0,016
	0
	0,016
	 
	 
	0,034
	0,000
	0,034
	 
	 
	0
	0,016
	0
	0,016
	0,034
	0,000
	0,034
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней

	12.2.
	Рабочие
	чел.
	60
	 
	0,025
	0
	0,025
	 
	 
	0,458
	0
	0,458
	 
	 
	0
	0,025
	0
	0,025
	0,458
	0
	0,458
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней

	12.3.
	Душевые
	шт.
	14
	 
	0,5
	0
	0,5
	 
	 
	1,792
	0
	1,792
	 
	 
	0
	0,5
	0
	0,5
	1,792
	0
	1,792
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 256 дней

	13.
	Полив и орошение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.
	Полив автодорог с щебеночным покрытием
	м2
	30000
	 
	0,003
	0
	0
	0,003
	 
	16,200
	0
	0
	16,200
	 
	16,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39, 180 дней

	13.2.
	Орошение забоев при горных работах
	м3
	73600
	 
	0,09
	0
	0
	0,09
	 
	6,624
	0
	0
	6,624
	 
	6,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39

	13.3.
	Полив дорог и площадок
	м2
	45000
	 
	0,001
	0
	0
	0,0005
	 
	4,050
	0
	0
	4,050
	 
	4,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Охрана окружающей среды при разработке месорождений открытым способом, стр. 39, 180 дней

	13.4.
	Полив зеленых насаждений
	м2
	5000
	 
	0,006
	0
	0
	0,006
	 
	5,400
	0
	0
	5,400
	 
	5,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 180 дней

	 
	Всего по п/п р. "Аксай":
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,273
	146,715
	2,284
	32,274
	 
	157,274
	 
	 
	 
	23,999
	0,715
	23,284
	 

	 
	Промплощадка шахты "Аксай"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	ПРШ (шахта "Аксай")
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1.
	Добыча фосфоритных руд механическим, подземным  способом 
	т.
	265000
	 
	0,6
	0,5
	0,1
	 
	 
	159,000
	132,500
	26,500
	 
	 
	132,5
	0,1
	0
	0,1
	26,500
	0
	26,500
	Укрупненные нормы стр. 210 п.1

	14.2.
	Полив зеленых насаждений
	м2
	1000
	 
	0,006
	0
	0
	0,006
	 
	1,080
	0,000
	0
	1,080
	 
	0,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 180 дней

	12.1.
	ИТР
	чел.
	26
	 
	0,016
	0
	0,016
	 
	 
	0,127
	0,000
	0,127
	 
	 
	0
	0,016
	0
	0,016
	0,127
	0,000
	0,127
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней

	12.2.
	Рабочие
	чел.
	147
	 
	0,025
	0
	0,025
	 
	 
	1,121
	0
	1,121
	 
	 
	0
	0,025
	0
	0,025
	1,121
	0
	1,121
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 305 рабочих дней

	12.3.
	Душевые
	шт.
	23
	 
	0,5
	0
	0,5
	 
	 
	2,944
	0
	2,944
	 
	 
	0
	0,5
	0
	0,5
	2,944
	0
	2,944
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 256 дней

	15.
	Водоотлив ПРШ (шахта "Аксай") 
	 
	500
	тыс.м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Сброс шахтной воды ПРШ (шахта "Аксай") тыс.м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,000
	 
	Сброс в шламонакопитель

	 
	Всего по п/п ш. "Аксай":
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,272
	132,500
	30,692
	1,080
	 
	132,500
	 
	 
	 
	530,692
	500,000
	30,692
	 

	 
	Промплощадка шахты "Аксай"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	ПРШ (шахта "Аксай")
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1.
	Полив зеленых насаждений
	м2
	570
	 
	0,006
	 
	 
	0,006
	 
	6,156
	 
	 
	6,156
	0,006
	0,626
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 183 дней

	16.2.
	Наполнение трубопровода системы отопления
	км
	1,2
	 
	75
	75
	 
	 
	 
	0,090
	0,090
	 
	 
	75
	90,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Методические указания по определения расхода топлива, электроэнергий, воды для определения теплоэнрегий СНИП 2.04.01-85

	16.3.
	Подпитка систем теплоснабжения на всполнение нормируемых утечек
	%
	90
	 
	0,025
	0,025
	 
	 
	 
	0,405
	0,405
	 
	 
	0,025
	0,412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Методические указания по определения расхода топлива, электроэнергий, воды для определения теплоэнрегий СНИП 2.04.01-85

	16.4.
	Уборка помещений
	м2
	2458,45
	 
	0,03
	0,03
	 
	 
	 
	22,126
	22,126
	 
	 
	0,03
	5,391
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 300 дней

	16.5.
	Бытовые нужды (унитаз)
	шт.
	13
	 
	0,083
	 
	0,083
	 
	 
	323,700
	 
	323,700
	 
	 
	 
	0,083
	0
	0,083
	0,324
	0
	0,324
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 300 дней

	16.6.
	Полив автодороги и площадок
	м2
	1364
	 
	0,0025
	 
	0,0025
	 
	 
	1,023
	 
	1,023
	 
	0,025
	1,023
	0
	0
	0
	0,000
	0
	0,000
	СНИП 2.04.01-85 пр.3, п.12 300 дней

	17.
	Водоотлив ПРШ (шахта "Аксай") 
	 
	500
	тыс.м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	Сброс шахтной воды ПРШ (шахта "Аксай") тыс.м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,0
	 
	Сброс в шламонакопитель

	 
	Всего по п/п ш. "Аксай":
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	353,500
	22,621
	324,723
	6,156
	 
	97,452
	 
	 
	 
	50,324
	50,0
	0,324
	 








9. [bookmark: _Hlk127806480]ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДС (предельно-допустимых сбросов).

Водовыпуск №1 (поля фильтрации)
Радиус купола растекания ® определяется по формуле
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки;
	
	
	

	Н - первоначальная глубина залегания грунтовых вод от дна ПФ, м
	
	

	It- глубина воды на ПФ, м
	
	
	
	
	

	т- мощность водоносного горизонта, м
	
	
	
	

	Р - периметр фильтрационного слоя, м =750
	
	
	
	

	G- расход сточных вод, поступающих на ППФ, мJ/сутки =78,12
	
	
	

	Тогда радиус купола растекания составит:
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	R=426,6666667
 

	Определение - количества выпадаемых атмосферных осадков производится по формуле:

	VA=HA*S, м3
	
	
	
	
	

	где: НА - годовой слой атмосферных осадков, м
	
	
	

	VA =1000*0,331 
	
	
	
	

	
	Va=331 м3/год
	
	
	
	
	

	Определение количества испаряющейся влаги с поверхности полей 
подземной фильтрации вычисляют по формуле:

	V„=Hи*S,m3
	
	
	
	
	

	где: Ни - годовая испаряемость с открытой водной поверхности, м
	
	

	S -площадь ППФ, м2.
	
	
	

	VH =1000 * 1.1 VH=1100 м3/год
	
	
	

	
	
	Vн=1100 м3/год
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Тогда величина расхода фильтрационных вод равна:
	
	
	

	Vф = Qф+VА -VH,м3
	
	
	

	Vф =28514 + 331 - 1100, 0 м3/год
	
	
	
	

	Vф =
	27745 м3/год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Так как мощность водоносного горизонта не превышает 20 м, то коэффициент учета 
мощности (L) равен 1,0.

	Расчетный срок наращивания концентрации загрязняющих веществ (Т) в подземных водах под ППФ равняется:

	Т= 15 +10 =25 лет
	
	
	
	
	

	Длина пути, проходимая подземными водами за один год составит
	
	

	X = 365 * К * Iе
	
	
	
	

	где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки Iе - градиент уклона естественного потока подземных вод

	Х=365* 1,0 *'0,01, м
	
	
	

	
	
	Х=
	3,65
	м
	
	

	Кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами равна:
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	n=
	1,100340204
	
	Сброс т/год
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	По формуле (1) определяем предельно-допустимую концентрацию веществ (Спдс) поступающих на ПФ:

	
	
	
	
	
	
	



	№
	Наименование веществ
	Ед. изм
	Сф
	Кратность разбавления
	Спдс

	
	
	
	
	
	

	1
	Фосфаты
	г/мЗ
	1,71
	1,1003402
	1,881581748

	2
	Сульфаты 
	г/мЗ
	1487,9
	
	1637,196189

	3
	Железо 
	г/мЗ
	0,88
	
	0,968299379

	4
	Нитриты
	г/мЗ
	2,1
	
	2,310714428

	5
	Хлориды
	г/мЗ
	455
	
	500,6547927

	6
	Взвешенные вещества 
	г/мЗ
	225
	
	247,5765458

	7
	БПК5
	г/мЗ
	14,6
	
	16,06496697

	8
	ХПК
	г/мЗ
	101
	
	111,1343606

	9
	Нитраты
	г/мЗ
	14,5
	
	15,95493295

	10
	ПАВ
	г/мЗ
	1,6
	
	1,760544326

	11
	Жиры
	г/мЗ
	4,9
	
	5,391666998

	12
	Нефтепродукты
	г/мЗ
	1,456
	
	1,602095337

	13
	Аммонийный азот
	г/мЗ
	21,3
	
	23,43724634









	№ п/п
 
	Наименование веществ
 
	Спдс расчет.
	Спдс фактич.
	Спдс

	
	
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	Фосфаты
	1,881581748
	1,8
	1,8000

	2
	Сульфаты 
	1637,196189
	1000
	1000,0000

	3
	Железо 
	0,968299379
	0,9
	0,9000

	4
	Нитриты
	2,310714428
	2
	2,0000

	5
	Хлориды
	500,6547927
	450
	450,0000

	6
	Взвешенные вещества 
	247,5765458
	220
	220,0000

	7
	БПК5
	16,06496697
	13
	13,0000

	8
	ХПК
	111,1343606
	100
	100,0000

	9
	Нитраты
	15,95493295
	15
	15

	10
	ПАВ
	1,760544326
	2
	1,760544326

	11
	Жиры
	5,391666998
	5
	5,0000

	12
	Нефтепродукты
	1,602095337
	1,5
	1,5000

	13
	Аммонийный азот
	23,43724634
	20
	20,0000



	








[bookmark: _Hlk127806488]Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод
Водовыпуск №1
	Расчет нормативов предельно - допустимых сбросов сточных вод 

	Наименование показателя
	ПДК
	фактическая концентрация
мг/ дм3
	фоновые концентрации мг/ дм3
	расчетные концентрации мг/ дм3
	нормы ПДС
мг/ дм3
	утвержденный ПДС

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	г/час
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Фосфаты
	0,6700
	1,8000
	1,7100
	1,8816
	1,8000
	5,86
	0,0513

	Сульфаты 
	0,6700
	1000,0000
	1487,9000
	1637,1962
	1000,0000
	3255,04
	28,5141

	Железо 
	0,6700
	0,9000
	0,8800
	0,9683
	0,9000
	2,93
	0,0257

	Нитриты
	0,6700
	2,0000
	2,1000
	2,3107
	2,0000
	6,51
	0,0570

	Хлориды
	0,6700
	450,0000
	455,0000
	500,6548
	450,0000
	1464,77
	12,8314

	Взвешенные вещества 
	0,6700
	220,0000
	225,0000
	247,5765
	220,0000
	716,11
	6,2731

	БПК5
	0,6700
	13,0000
	14,6000
	16,0650
	13,0000
	42,32
	0,3707

	ХПК
	0,6700
	100,0000
	101,0000
	111,1344
	100,0000
	325,50
	2,8514

	Нитраты
	0,6700
	15,0000
	14,5000
	15,9549
	15,0000
	48,83
	0,4277

	ПАВ
	0,6700
	2,0000
	1,6000
	1,7605
	1,7605
	5,73
	0,0502

	Жиры
	0,6700
	5,0000
	4,9000
	5,3917
	5,0000
	16,28
	0,1426

	Нефтепродукты
	0,6700
	1,5000
	1,4560
	1,6021
	1,5000
	4,88
	0,0428

	Аммонийный азот
	0,6700
	20,0000
	21,3000
	23,4372
	20,0000
	65,10
	0,5703








[bookmark: _Hlk127806497]Нормативы сбросов загрязняющих веществ

	
	Номер выпуска
	Наименование показателя
	Существующее положение 2022г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу 2023-2026гг.
	Год достижения ПДС

	
	
	
	
	

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске,
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске,
	Сброс
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	мг/дм3
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	мг/дм3
	г/ч
	т/год
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Фосфаты
	4,2510
	37,238
	0,03
	0,1287
	0,001
	3,25504
	28,514
	1,8000
	5,859064726
	0,0513
	2023

	
	Сульфаты 
	
	
	419,7
	1784,092
	15,629
	
	
	1000,0000
	3255,035959
	28,5141
	2023

	
	Железо 
	
	
	0,05
	0,213
	0,002
	
	
	0,9000
	2,929532363
	0,0257
	2023

	
	Нитриты
	
	
	0,04
	0,17
	0,001
	
	
	2,0000
	6,510071918
	0,0570
	2023

	
	Хлориды
	
	
	220,8
	938,593
	8,222
	
	
	450,0000
	1464,766182
	12,8314
	2023

	
	Взвешенные вещества 
	
	
	12,2
	51,861
	0,454
	
	
	220,0000
	716,107911
	6,2731
	2023

	
	БПК5
	
	
	5,4
	22,955
	0,201
	
	
	13,0000
	42,31546747
	0,3707
	2023

	
	ХПК
	
	
	22,3
	94,794
	0,83
	
	
	100,0000
	325,5035959
	2,8514
	2023

	
	Нитраты
	
	
	8,5
	36,132
	0,317
	
	
	15,0000
	48,82553938
	0,4277
	2023

	
	ПАВ
	
	
	0,3
	1,275
	0,011
	
	
	1,7605
	5,730635088
	0,0502
	2023

	
	Жиры
	
	
	4,1
	17,429
	0,153
	
	
	5,0000
	16,27517979
	0,1426
	2023

	
	Нефтепродукты
	 
	 
	0,3
	1,063
	0,009
	 
	 
	1,5000
	4,882553938
	0,0428
	 

	
	Аммонийный азот
	 
	 
	9,4
	40,001
	0,350
	 
	 
	20,0000
	65,10071918
	0,5703
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,180
	 
	 
	 
	 
	52,2082
	 



	
Разработано для ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»
Водовыпуск №2 (шламонакопитель)

	Радиус купола растекания ® определяется по формуле
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	где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки;
	
	
	

	Н - первоначальная глубина залегания грунтовых вод от дна ПФ, м
	
	

	It- глубина воды на ПФ, м
	
	
	
	
	

	т- мощность водоносного горизонта, м
	
	
	
	

	Р - периметр фильтрационного слоя, м =
	
	850
	
	

	G- расход сточных вод, поступающих на ППФ, мJ/сутки =
	
	1506,486
	

	Тогда радиус купола растекания составит:
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	R=
	22,12513093
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Определение - количества выпадаемых атмосферных осадков производится по формуле:

	VA=HA*S, м3
	
	
	
	
	

	где: НА - годовой слой атмосферных осадков, м
	
	
	

	VA =1000*0,331 
Va= 331  м3/год

	
	
	
	
	
	
	

	Определение количества испаряющейся влаги с поверхности полей подземной фильтрации вычисляют по формуле:

	V„=Hи*S,m3
	
	
	
	
	

	где: Ни - годовая испаряемость с открытой водной поверхности, м
	
	

	S -площадь ППФ, м2.
	
	
	

	VH =1000 * 1.1 VH=1100 м3/год
	
	
	

	Vн=1100м3/год

	
	
	
	
	
	
	

	Тогда величина расхода фильтрационных вод равна:
	
	
	

	Vф = Qф+VА -VH,м3
Vф =550000 + 331 - 1100, 0 м3/год

	Vф =549231 м3/год

	Так как мощность водоносного горизонта не превышает 20 м, то коэффициент учета мощности (L) равен 1,0.

	Расчетный срок наращивания концентрации загрязняющих веществ (Т) в подземных водах под ППФ равняется:

	Т= 15 +10 =25 лет
	
	
	
	
	

	Длина пути, проходимая подземными водами за один год составит
	
	

	X = 365 * К * Iе
	
	
	
	

	где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки Iе - градиент уклона естественного потока подземных вод

	Х=365* 1,0 *'0,01, м
	
	
	

	
	
	Х=
	3,65
	м
	
	

	Кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами равна:
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	n=
	1,005068794
	
	Сброс т/год
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	По формуле (1) определяем предельно-допустимую концентрацию веществ (Спдс) поступающих на ПФ:

	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование веществ
	Ед. изм
	Сф
	Кратность разбавления
	Спдс
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Фосфаты
	г/мЗ
	1,55
	1,00506879
	1,557856631
	

	2
	Сульфаты 
	г/мЗ
	922
	
	926,6734283
	

	3
	Железо 
	г/мЗ
	0,711
	
	0,714603913
	

	4
	Нитриты
	г/мЗ
	0,77
	
	0,773902972
	

	5
	Хлориды
	г/мЗ
	155,2
	
	155,9866769
	

	6
	Взвешенные вещества 
	г/мЗ
	179,6
	
	180,5103555
	

	7
	БПК5
	г/мЗ
	81
	
	81,41057234
	

	8
	ХПК
	г/мЗ
	192
	
	192,9732085
	

	9
	Нитраты
	г/мЗ
	11,6
	
	11,65879801
	

	10
	Нефтепродукты
	г/мЗ
	2,1
	
	2,110644468
	

	11
	Аммонийный азот
	г/мЗ
	3,14
	
	3,155916014
	
















	
	
	
	
	

	№ п/п
 
	Наименование веществ
 
	Спдс расчет.
	Спдс фактич.
	Спдс

	
	
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	Фосфаты
	1,557856631
	1,6
	1,5579

	2
	Сульфаты 
	926,6734283
	650
	650,0000

	3
	Железо 
	0,714603913
	0,7
	0,7000

	4
	Нитриты
	0,773902972
	0,8
	0,7739

	5
	Хлориды
	155,9866769
	150
	150,0000

	6
	Взвешенные вещества 
	180,5103555
	175
	175,0000

	7
	БПК5
	81,41057234
	80
	80,0000

	8
	ХПК
	192,9732085
	170
	170,0000

	9
	Нитраты
	11,65879801
	12
	11,65879801

	10
	Нефтепродукты
	2,110644468
	2
	2

	11
	Аммонийный азот
	3,155916014
	3,2
	3,1559





	Расчет нормативов предельно - допустимых сбросов сточных вод 

	Наименование показателя
	ПДК
	фактическая концентрация
мг/ дм3
	фоновые концентрации мг/ дм3
	расчетные концентрации мг/ дм3
	нормы ПДС
мг/ дм3
	утвержденный ПДС

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	г/час
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Фосфаты
	0,2500
	1,6000
	1,5500
	1,5579
	1,5579
	97,81
	0,8568

	Сульфаты 
	320,4000
	650,0000
	922,0000
	926,6734
	650,0000
	40810,50
	357,5000

	Железо 
	0,2100
	0,7000
	0,7110
	0,7146
	0,7000
	43,95
	0,3850

	Нитриты
	0,4000
	0,8000
	0,7700
	0,7739
	0,7739
	48,59
	0,4256

	Хлориды
	113,3000
	150,0000
	155,2000
	155,9867
	150,0000
	9417,81
	82,5000

	Взвешенные вещества 
	48,0000
	175,0000
	179,6000
	180,5104
	175,0000
	10987,44
	96,2500

	БПК5
	50,3000
	80,0000
	81,0000
	81,4106
	80,0000
	5022,83
	44,0000

	ХПК
	140,0000
	170,0000
	192,0000
	192,9732
	170,0000
	10673,52
	93,5000

	Нитраты
	8,6000
	12,0000
	11,6000
	11,6588
	11,6588
	732,00
	6,4123

	Нефтепродукты
	0,5100
	2,0000
	2,1000
	2,1106
	2,0000
	125,57
	1,1000

	Аммонийный азот
	0,6000
	3,2000
	3,1400
	3,1559
	3,1559
	198,15
	1,7358





	
Номер выпуска
	Наименование показателя
	Существующее положение 2022г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу 2023-2026гг.
	Год достижения ПДС

	
	
	
	
	

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске,
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске,
	Сброс
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	мг/дм3
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	мг/дм3
	г/ч
	т/год
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2
	Фосфаты
	57,0800
	500,000
	0,2500
	14,269
	0,125
	62,78539
	550,000
	1,5579
	97,81063323
	0,8568
	2023

	
	Сульфаты 
	
	
	320,4000
	18287,671
	160,2
	
	
	650,0000
	40810,50228
	357,5000
	2023

	
	Железо 
	
	
	0,2100
	11,986
	0,105
	
	
	0,7000
	43,94977169
	0,3850
	2023

	
	Нитриты
	
	
	0,4000
	22,831
	0,2
	
	
	0,7739
	48,58979845
	0,4256
	2023

	
	Хлориды
	
	
	113,3000
	4644,895
	56,65
	
	
	150,0000
	9417,808219
	82,5000
	2023

	
	Взвешенные вещества 
	
	
	48,0000
	2739,726
	24
	
	
	175,0000
	10987,44292
	96,2500
	2023

	
	БПК5
	
	
	50,3000
	2871,005
	25,15
	
	
	80,0000
	5022,83105
	44,0000
	2023

	
	ХПК
	
	
	140,0000
	7990,868
	70
	
	
	170,0000
	10673,51598
	93,5000
	2023

	
	Нитраты
	
	
	8,6000
	490,868
	4,300
	
	
	11,6588
	732,0021584
	6,4123
	2023

	
	Нефтепродукты
	
	
	0,5100
	29,11
	0,255
	
	
	2,0000
	125,5707763
	1,1000
	2023

	
	Аммонийный азот
	
	
	0,6000
	34,247
	0,300
	
	
	3,1559
	198,1454118
	1,7358
	2023

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	341,285
	 
	 
	 
	 
	684,6656
	 







Расчет платежей за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами
Водовыпуск №1
	№
	Наименование загрязняющих веществ
	Сброс т/год
	МРП
	Ставка платы
	Сумма платежа

	1
	Фосфаты
	0,0513
	3450
	 
	0

	2
	Сульфаты 
	28,5141
	3450
	0,4
	39349,4787

	3
	Железо 
	0,0257
	3450
	134
	11863,86783

	4
	Нитриты
	0,0570
	3450
	670
	131820,7536

	5
	Хлориды
	12,8314
	3450
	0,1
	4426,816354

	6
	Взвешенные вещества 
	6,2731
	3450
	1
	21642,21329

	7
	БПК5
	0,3707
	3450
	4
	5115,432231

	8
	ХПК
	2,8514
	3450
	34
	334470,569

	9
	Нитраты
	0,4277
	3450
	
	0

	10
	ПАВ
	0,0502
	3450
	27
	4676,163848

	11
	Жиры
	0,1426
	3450
	
	0

	12
	Нефтепродукты
	0,0428
	3450
	268
	39546,22609

	13
	Аммонийный азот
	0,5703
	3450
	34
	66894,11379

	
	Итого:
	52,2082
	
	
	659805,6347


Водовыпуск №2
	№
	Наименование загрязняющих веществ
	Сброс т/год
	МРП
	Ставка платы
	Сумма платежа

	1
	Фосфаты
	0,8568
	3450
	 
	0

	2
	Сульфаты 
	357,5000
	3450
	0,4
	493350

	3
	Железо 
	0,3850
	3450
	134
	177985,5

	4
	Нитриты
	0,4256
	3450
	670
	983882,1954

	5
	Хлориды
	82,5000
	3450
	0,1
	28462,5

	6
	Взвешенные вещества 
	96,2500
	3450
	1
	332062,5

	7
	БПК5
	44,0000
	3450
	4
	607200

	8
	ХПК
	93,5000
	3450
	 
	0

	9
	Нитраты
	6,4123
	3450
	1
	22122,56923

	10
	Нефтепродукты
	1,1000
	3450
	268
	1017060

	11
	Аммонийный азот
	1,7358
	3450
	34
	203603,9216

	
	Итого:
	684,6656
	
	
	3865729,186








ПЛАН-ГРАФИК
аналитического контроля за состоянием водных ресурсов для 
ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»
	
№ п/п
	
Производство, цех, участок
	Место отбора проб (№ кон- трольного источника выброса, сброса)
	
Контролируемые ин- гредиенты
	
Периодичность контроля
	Кем
осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Рудник «Аксай» 

	2
	Водовыпуск 1
	точка сброса на поля фильтра- ции
	Фосфаты
	ежеквартально
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно утвержденных методик

	
	
	
	Сульфаты
	
	
	

	
	
	
	Железо
	
	
	

	
	
	
	Нитриты
	
	
	

	
	
	
	Хлориды
	
	
	

	
	
	
	Взвешенные вещества
	
	
	

	
	
	
	БПК-5
	
	
	

	
	
	
	ХПК
	
	
	

	
	
	
	Нитраты
	
	
	

	
	
	
	СПАВ
	
	
	

	
	
	
	Жиры
	
	
	

	
	
	
	Нефтепродукты
	
	
	

	
	
	
	Азот аммонийный
	
	
	

	Подземный рудник (штольня) «Аксай» 

	3
	Водовыпуск 2
	точка сброса в шламонакопи- тель
	Фосфаты
	ежеквартально
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно утвержденных методик

	
	
	
	Сульфаты
	
	
	

	
	
	
	Железо
	
	
	

	
	
	
	Нитриты
	
	
	

	
	
	
	Хлориды
	
	
	

	
	
	
	Взвешенные вещества
	
	
	

	
	
	
	БПК-5
	
	
	

	
	
	
	ХПК
	
	
	

	
	
	
	Нитраты
	
	
	

	
	
	
	Нефтепродукты
	
	
	

	
	
	
	Азот аммонийный
	
	
	



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В данной работе, основной целью явилось определение допустимых величин показателей загрязняющих веществ, и установление нормативов ПДС для шламонакопителя площадки ДСФ.
Принимается наиболее максимальная концентрация загрязняющих веществ.
Согласно «Санитарно-эпидемиологических требований по уста- новлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) санитарно- защитная зона для производственных площадок рудника «Аксай» составляет 500м, что соответствует II классу опасности, согласно санитарной классифика- ции производственных объектов.


11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс РК.
2. Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители. Алматы, 1997 г.
3. Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Алматы, 1994 г.
4. Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы, 1995 г.
5. Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно- допустимых сбросов в водные объекты для предприятий.
Алма-Ата, 1992 г.
6. Правила приема сточных вод в систему канализации населенных пунктов. РДС РК 1.04-11-2002 Алматы 2002 г.
7. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года
№ ҚР ДСМ-2 
8. СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
ТОО «КЭСО Отан Тараз»			39
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