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4. Аннотация
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Проект НДВ ТОО «ГПК Казфосфат» разработан в связи разделением площадок с целью получения Разрешения на Воздействие по отдельности, а также корректировка проекта НДВ выполнена на основании учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329 от 2013 г., а также перерасчета валовых выбросов на Разработка проекта Нормативов Допустимых Выбросов (далее НДВ) выполнена на основании:

- изменения объема валовых выбросов;
- учета источников выбросов вредных веществ, вводимые для обеспечения текущей хозяйственной деятельности предприятия без разработки рабочих проектов (п. 14 Прил. к приказу министра окружающей среды и водных ресурсов РК № 329  от 2013 г.).
Нормирование допустимых выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.

Предельно допустимый выброс (далее НДВ) норматив эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы, регулируют качество окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение  экологических систем и биологическое разнообразие.

Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу                                ТОО "ГПК Казфосфат". 
Проект выполнен в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10.03.2021  года № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. 
Настоящий том НДВ разработан на основании договора, заключенного между ТОО «КЭСО Отан-Тараз» и ТОО "ГПК Казфосфат".

ТОО «КЭСО Отан-Тараз»

ГСЛ №01584Р от 01.08.2013г.

БИН 130640020120

080000, г. Тараз, проспект Толе би 42 «А»

+7 7262 43-27-07, 45-23-45

ТОО "ГПК Казфосфат"

БИН 221040010936
Жамбылская обл., Сарысуйский район г. Жанатас, 1 микрорайон, дом 17.

Основой проекта являются материалы инвентаризации источников вы​бросов вредных веществ в атмосферу на существующее положение. Выбросы загрязняющих веществ состоят из 14 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 5 загрязняю​щих веществ, составляющих 4 групп суммации вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлены 94 источников загрязнения атмо​сферы, в том числе организованных источников - 21 и неорганизованных ис​точников - 73, для которых установлены нормативы выбросов.

Нормативы НДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2022 года, с последующим периодом нормирования до 2027 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий.

Валовые выбросы на существующее положение составляют 1009,846 т/год, в том числе от организованных источников – 830,720 т/год, и от неорганизованных источников – 179,126 т/год.

Залповые выбросы присутсвуют при выполнении взрывных работ на карьере Коккия и Южный.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности. 
 5. ВВЕДЕНИЕ

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов  эмиссий в окружающую среду соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта НДВ для предприятий в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК  № 63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (НДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение НДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. по программному комплексу «Эра V 2.0 ».

За период производственной деятельности ТОО «ГПК Казфосфат» реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло.

При разработке проекта НДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблаго​приятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источ​ников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе экс​плуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загряз​няющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Неорганизованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нару​шения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной ра​боты по отсосу газа или хранения продукта.
Опасная скорость ветра – скорость ветра на установленной высоте, при кото​рой приземная концентрация от источника достигает максимального значения.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, кото​рая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного дейст​вия, включая отдаленные последствия.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.

6. Общие сведения ОБ ОПЕРАТОРЕ.
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Площадка Аксай является одним их основных подразделений ГПК «Чулактау». Площадка «Аксай» приурочена к месторождению фосфоритов «Аксай» расположенного в Таласском районе Жамбылской области, в 32 км к северо-западу от города Каратау. С городом Каратау площадка «Аксай» соединена автомобильной и железной дорогой.

Основные технологические процессы, производящиеся на площадке рудника, ориентированы на добычу минерального сырья бассейна Чулактау и техногенных минеральных образований (далее по тексту ТМО), ранее заскладированных в отвалах и складах, их дробление и отгрузка потребителю.
Площадь занимаемой территории рудника Аксай составляет 1730,45 га. 
Координаты расположения площадки: 

СШ - 43о21/32//;

ВЛ- 70о10/52//.

На площадке расположен комплекс сооружений и оборудования, предназначенного для добычи, приема, транспортировки, хранения и дробления добытых руд, ремонтных участков.

Общие запасы фосфоритов, подлежащие добыче, составляют более 30,0 млн.тонн. Площадка Аксай делится на две площадки: площадка рудника Аксай, куда входят карьер Шийли-Булак, карьер Тьесай, карьер известняков Аксай, дробильно-сортировочная фабрика и вентиляционные стволы подземного рудника Аксай. На второй площадке размещаются площадка подземного рудника Аксай (штольня).
Общие запасы фосфоритов, подлежащие добыче, составляют более 30,0 млн.тонн. Площадка Аксай делится на две площадки: площадка рудника Аксай, куда входят карьер Шийли-Булак, карьер Тьесай, карьер известняков Аксай, дробильно-сортировочная фабрика и вентиляционные стволы подземного рудника Аксай. На второй площадке размещаются площадка подземного рудника Аксай (штольня).

Площадка Аксай состоит из:

(Подземного рудника Аксай;

(Карьера Шийлибулак;

(Карьера известняков Аксай;

(Отвалов некондиционных руд месторождения Тьесай;

(Дробильно-сортировочной фабрика (ДСФ Аксай;

(Прирельсовых рудных складов;

(Административно-бытового комплекса;

(Ремонтно-механического цеха:

(Склада ГСМ, АТЦ;

(Котельная.

Добыча фосфоритовых руд и известняка.

Добыча фосфоритовых руд и известняка осуществляется методом открытых и подземных горных работ. Фосфориты и известняк добываются на:

1. Карьере Шийлибулак – проектная мощность 14,0 тыс.тн\год;

2. Отвалах карьера Тьесай (некондиционные руды) – проектная мощность 275,0 тыс.тн\год;

3. Подземном руднике «Аксай» - проектная мощность 300,0 тыс.тн\год.

4. Карьер известняков Аксай – проектная мощность 15,0 тыс.тн/год.

Рудник «Аксай» осуществляет добычу и первичную переработку руд: 

1. Фосфоритового карьера Шийлибулак;

2. Некондиционных руд карьера Тьесай;

3. Фосфоритового месторождения Аксай (подземный рудник «Аксай»);

4. Известняков месторождения Аксай.

Рудник «Аксай» осуществляет добычу и первичную переработку руд: 

5. Фосфоритового карьера Шийлибулак;

6. Некондиционных руд карьера Тьесай;

7. Фосфоритового месторождения Аксай (подземный рудник «Аксай»);

8. Известняков месторождения Аксай.

Месторождение фосфоритов имеет большую протяженность (более 20 км) с выходом на дневную поверхность. В южной части месторождения фосфоритов добыча осуществляется открытым способом (карьер Шийли-Булак), а в центральной и северной части – подземным рудником Аксай. На отвалах карьера Тьесай осуществляется добыча некондиционных руд. 

Кроме фосфоритов на площадке Аксай производится добыча и переработка известняков.

Жилой застройки, лесов, транспортных магистралей соединяющих города и поселки, особо охраняемых территорий и сельскохозяйственных угодий, пастбищ  на расстоянии 12 км от площадки Аксай - нет.
6.1  Определение категории опасности предприятия

Для определения категорий опасности предприятий используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2-тп (воздух). Категорию опасности предприятия (коп) рассчитывают по формуле: 


[image: image1.wmf],

)

(

1

å

=

=

n

i

ai

ПДКi

Mi

КОП


где:

Мi – масса выброса i – того вещества, т/год;

ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – того вещества, мг/м3;

n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 

ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i – того вещества с вредностью сернистого газа. Показатели ai, в зависимости от класса опасности, приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2

	Константа
	Класс опасности 

	
	1
	2
	3
	4

	Аi
	1.7
	1.3
	1.0
	0.9


Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi (1, при Мi/ ПДКi (1 значения КОП не рассчитывают и приравнивают к нулю. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны.
Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ. 
По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности, граничные условия которых приведены в табл. 2.3.
Таблица 2.3

	Категория опасности предприятий
	Значения К О П

	I

II

III

IV
	КОП ( 106

106 ( КОП ( 104
104 ( КОП ( 103
КОП ( 103


Расчет КОП сведен в Таблице 2.4.
	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	
	
	
	Таблица 2.4

	Расчет КОП

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.20148
	5.037

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.01885
	18.85

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на
	
	0.02
	
	3
	0.000012
	0.0006

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (446)
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	0.001
	0.0003
	
	1
	0.000027
	0.09

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.2
	0.04
	
	2
	8.942377
	223.559425

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	3
	1.24832
	20.8053333

	0322
	Серная кислота (517)
	0.3
	0.1
	
	2
	0.000011
	0.00011

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3
	48.5856
	971.712

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.008
	
	
	2
	0.00124135
	0.15516875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	139.624065
	46.541355

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.01104
	2.208

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0078
	0.26

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	1
	0.3469
	0.3469

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	0.2
	
	
	3
	0.12802
	0.6401

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	0.1
	
	
	3
	0.52213
	5.2213

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	0.05
	
	0.0041295
	0.08259


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	
	
	
	Таблица 2.4

	Расчет КОП

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки,т/год
	

	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	(M)
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	9
	10

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	
	0.12194
	0.12194

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	1
	
	
	4
	0.442106338
	0.44210634

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	3
	0.1423152
	0.948768

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.3
	0.1
	
	3
	388.3215361
	3883.21536

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	0.5
	0.15
	
	3
	421.1263167
	2807.50878

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	
	0.050688
	1.2672

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	1009.84690519
	7989.01404


Значение КОП находится в пределах 106 ( КОП ( 104, следовательно, предприятие относится к I категории опасности, что является обоснованием объема и содержания данного проекта.
Ситуационная карта-схема (ситуационный план) производственных площадок  предприятия с нанесенными на ней производственными зданиями и сооружениями и указанными источниками выбросов в атмосферу с границей санитарно-защитной зоны (СЗЗ) представлены на рис. 1.
Карта расположения площадки Аксай.
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Схема расположения ИЗА площадки Аксай.
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
7.1. Краткая характеристика технологии производства.
Площадка Аксай делится на две площадки: площадка рудника Аксай, куда входят карьер Шийли-Булак, карьер Тьесай, карьер известняков Аксай, дробильно-сортировочная фабрика и вентиляционные стволы подземного рудника Аксай. На второй площадке размещаются площадка подземного рудника Аксай (штольня).

Площадка Аксай состоит из:

(Подземного рудника Аксай;

(Карьера Шийлибулак;

(Карьера известняков Аксай;

(Отвалов некондиционных руд месторождения Тьесай;

(Дробильно-сортировочной фабрика (ДСФ Аксай;

(Прирельсовых рудных складов;

(Административно-бытового комплекса;

(Ремонтно-механического цеха:

(Склада ГСМ, АТЦ;

(Котельная.

Добыча фосфоритовых руд и известняка.

Добыча фосфоритовых руд и известняка осуществляется методом открытых и подземных горных работ.
Подземный рудник Аксай.

Подземный рудник Аксай административно входит в цех «Подземный
рудник Шолактау» и производит добычу фосфоритов месторождения Аксай.
Проектная мощность рудника – 2000,0 тыс. т/год, введенная мощность – 1000, 0 тыс. т/год. В связи с уменьшением спроса на фосфоритные руды, объем добычи
составляет 300,0 тыс. т/год. Месторождение Аксай вскрыто с северной стороны штольней.
Все добычные работы производятся га 1-ом горизонте (отм +560 м).
Учитывая крепость пород, отбойку руд и вмещающих пород производят с
использованием буровзрывных работ. Бурение производится с использованием
буровых станков марки НКР 1000М и перфораторов ПП-63.
Добычной блок состоит из трех подэтажей. Расстояние между подэтажами –
20 метров. Для подготовки блока к добыче производится комплекс проходческих и
нарезных работ, в которые входят проходка полевого, погрузочного и бурового
штрека, погрузочных ортов, блокового и отрезного восстающего, людских ходков и др.
Погрузка горной массы в вагонетки производится погрузчиками ППН-3 и
ПТ-4, которые работают на сжатом воздухе. Далее руды грузятся в вагонетки и электрокарами вывозятся на приштольневую площадку на круговой опрокид, откуда поступают в бункер. Из бункера руды (или порода) перегружаются в автосамосвалы БелАЗ и вывозятся на прирельсовые рудные склады. а вскрышные  породы на специальные отвалы.
Для обеспечения потребности рудника во взрывчатых материалах на руднике
имеется подземный расходный склад расходный склад ВМ. 

На приштольневой площадке имеется котельная. Административно-бытовой комплекс штольни.
Карьер «Шийлибулак».

Горные работы по добыче фосфоритов производятся на карьере
«Шийлибулак», в связи с уменьшением спроса на фосфоритные руды, объем
добычи составляет 14,0 тыс. т/год.
Учитывая крепость породы, отбойку руд и вскрышных пород производят с
использованием буровзрывных работ. Бурение производится с использованием
буровых станков шарошечного бурения марки 2СБШ-200 и БТС-150.
Экскавация производится карьерными гусеничными экскаваторами марки
ЭКГ05А, ЭКГ-4,6. Руда, фосфато-кремнистые сланцы (некондиционные руды с
содержанием полезного компонента значительно ниже требуемых норм) и
вскрышные породы грузятся в карьерные большегрузные автосамосвалы БелАЗ, грузоподъемностью 42, 45 тонн.
Далее руды перевозятся на рудные склады, а фосфато-кремнистые сланцы и
вскрышные породы на специальные отвалы. Фосфато-кремниевые сланцы и
вскрышные породы на специальные отвалы. Фосфато-кремниевые сланцы
складируются отдельно от вскрышных пород с целью их использования в будущем,
после разработки технологий их переработки.
Карьер известняков Аксай.

Годовая производительность карьера составляет 15,0 тыс.тн\год.
Горные работы по добыче известняков производятся на карьере известняков
Аксай.
Учитывая крепость породы, отбойку руд и вскрышных пород производят с
использованием буровзрывных работ. Бурение производится с использованием
буровых станков шарошечного бурения марки 2СБШ-200 и БТС-150.
Экскавация производится карьерными гусеничными экскаваторами марки
ЭКГ05А, ЭКГ-4,6. Руда, фосфато-кремнистые сланцы (некондиционные руды с
содержанием полезного компонента значительно ниже требуемых норм) и
вскрышные породы грузятся в карьерные большегрузные автосамосвалы БелАЗ,
грузоподъемностью 42, 45 тонн.
Далее руды перевозятся на рудные склады ДСФ Аксай, а вскрышные породы
на специальные отвалы.
Отвалы некондиционных руд месторождения Тьесай.

На отвалах карьера Тьесай осуществляются работы по отгрузке некондиционных фосфоритовых руд. Содержание двуокиси кремния в рудах более
20%.
Буровзрывные работы не производятся. Погрузка (экскавация) горной массы
в автотранспорт осуществляется экскаваторами ЭКГ-5А. Экскавация горной массы
производится селективно, с разделением на отвальные породы и некондиционные
руды. Для уменьшения пылевыделения, при погрузке используется
предварительное орошение забоя водой.
Некондиционные руды с отвалов вывозятся автосамосвалами БелАЗ, с
грузоподъемностью 40 тонн. Вскрышные породы оставляются на отвалах.
Добытая руда вывозится большегрузным автотранспортом на рудные
склады дробильно-сортировочной фабрики.
Дробильно-сортировочной фабрика.

Проектная мощность ДСФ – 2000,0 тыс.тн\год. На период действия ПДВ
суммарный объем выпускаемой продукции составит 1000,0 тыс.тн. Выпускаемая
продукция предсталена следующими видами:
1. Сырье фосфатное Чулактау ФКТ-1 (для термообработки)
2. Сырье фосфатное Чулактау ФКТ-5 (для термообработки)
3. Сырье фосфатное Чулактау ФКТ-11 (для термообработки)
4. Известняки дробленные
Готовая продукция отличается друг от друга крупностью куска и содержанием полезного компонента, обеспечивающегося за счет дозирования руд с разных месторождений. Содержание двуокиси кремния в рудах карьеров Шийлибулак и Тьесай более 20% двуокиси кремния, а в рудах Аксай и известняках менее 20%.
Готовая продукция, кроме известняков, содержит более 20% двуокиси кремния. Фосфоритовая руда подземного рудника Аксай железнодорожным
транспортом поступает на склады сырых руд. Вся привезенная и добытая
фосфоритовая руда и известняки, крупностью 0-850 мм автотранспортом завозятся
отделения крупного дробления, в приемный бункер ДСФ емкость 400 тн.
Пластинчатым питателем ПП-1 руда подается в щековую дробилку ЩКД -8-1200,
где измельчается до крупности +0-250 мм. Запыленный воздух от узла пересыпки
на дробилку и разгрузки с дробилки на конвейер №1 отводится в аспирационную
систему, оборудованную циклоном ЦН-15.
Из корпуса крупного дробления руда поступает в корпус среднего дробления.
В корпусе среднего дробления дробленный продукт поступает на грохот ГИТ-51,
где происходит рассев на фракции +0-70 мм и +70-250 мм. Надрешетный продукт
поступает на конусную дробилку КСД-200, где дробится до класса +0-70 мм.
Подрешетный продукт с грохота класса +0-70 мм и дробленный надрешетный продукт поступают на конвейер №2 и транспортируются в промежуточный бункер. Запыленный воздух от узлов пересыпки отводится в аспирационные системы, оборудованные циклонами ЦН-15.
С промежуточного бункера продукция поступает на грохота ГИЛ-52 где
происходит рассев на фракции +0-10 мм и +10-70 мм. Запыленный воздух от узлов
пересыпки отводится в аспирационные системы, оборудованные циклонами ЦН-15.
Готовая продукция класса +0-10 мм по конвейеру подается на контроль- ное
грохочение на грохотах ГИТ-51. Продукция класса +10-70 мм транспор- тируется в
приемно-разгрузочный бункер, откуда автотранспортом вывозит- ся или на рудные
склады, или завозится обратно в приемный бункер. Запыленный воздух от узлов
пересыпки отводится в аспирационные системы, оборудованные циклонами ЦН-15.
Продукция класса +0-10 мм (марки ФКТ-1 и ФКТ-11) конвейером подается в
промежуточный бункер. С промежуточного бункера готовая продукция
разгружается или в ж\д вагоны и самосвалами вывозится на склады готовой
продукции. При необходимости рудная мелочь системой конвейеров подается на
галерейные склады.
Вся готовая продукция со складов ДСФ отгружается в вагоны при помощи
экскаваторов типа ЭКГ-5 и ЭКГ-8. В холодное время года, для исключения
прилипания руд в вагонах, используется предварительная обработка вагонов
смесью на основе дизельного топлива и отработанных масел.
В качестве бульдозерной техники используются тяжелые гусеничные
бульдозера типа Т-330, колесные типа К-700 и грейдера на базе тягачей МоАЗ.
Прирельсовые рудные склады
Руда на прирельсовые рудные склады доставляется автосамосвалами БелАЗ.
В зависимости от качества, по указанию геологической службы, они разгружаются
на отдельные участки склада.
о указанию геолога, на каждом участке склада формируется партия руды,
сходная по содержанию. Готовая партия отгружается экскаваторами ЭКГ-5А в железнодорожные вагоны типа «Думпкар» и потребителям.
Административно-бытовой комплекс (АБК).

Административно-бытовой корпус представлен 2-х этажным зданием и
предназначен для размещения:
(Руководства рудника и основных служб;
(Гардеробные работников;
(Раскомандировки участков;
(Столовая;
(Медицинский пункт.
Ремонтно-механический цех.

Ремонтно-механический цех (РМЦ) расположен в северной части площадки и
предназначен для ремонта горно-технического и технологичес- кого оборудования.
В состав РМЦ входят: токарное отделение, сварочное отделение, кузница
работающая на угле.
Ремонтно-механический цех предназначен для следующих целей:
(Оперативного механического ремонта горнотранспортного оборудования:
(Подготовки запасных частей и комплектующих для горного оборудования.
Склад ГСМ.

Склад ГСМ предназначен для заправки технологического автотранспорта и
бульдозерной техники, работающей на площадке.
Склад оборудован емкостями для хранения дизельного топлива.
Специальных масел. Каждый резервуар имеет собственную грунтовую обвалку
высотой 1 м и шириной по верху 1.5 м, рассчитанную на аварийный разлив всех
нефтепродуктов, находящихся на складе. Все резервуары оборудованы замерными
люками, вентиляционными патрубками (дыхательными клапанами), указателями
уровня в баке и молниеприемниками.
АТЦ.

АТЦ предназначен для ремонта, стоянки технологического автотранспорта.
Автотранспортный цех расположен в центральной части площадки,
между ДСФ и административно-бытовом комплексе. В автотранспортном цехе
осуществляется ремонт, обслуживание и заправка топливом автомобильного транспорта и бульдозерной техники.
Ремонтные работы осуществляются с использованием станочного парка,
расположенного в боксах.
Ремонт и зарядка кислотных аккумуляторов производится в отдельном
помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией.
Склад ГСМ с заправкой расположен в северной части площадки.
Ремонт автодорог производится с использованием отсева известняков
Котельная.

Котельная промплощадки Аксай предназначена обеспечения теплом
площадки рудника Аксай и для подачи теплого воздуха в подземный рудник Аксай.
Котельная работает на угле. Уголь для котельной на территорию площад- ки
завозится железнодорожным транспортом. Разгрузка угля осуществляется на
прирельсовом угольном складе, имеющего твердое основание. Со склада уголь
автотранспортом завозится в приемный бункер котельной. Подача угля в бункер
осуществляется с помощью бульдозера.
Подача угля к печам осуществляется по конвейеру, расположенного в
закрытой галерее. Сжигание угля осуществляется в печах, оборудованных
батарейными циклонами БЦ-2.
Разгрузка шлака производится в автомашину, с последующим вывозом на
шлакоотвал.
Хранение соли для котельной производится в закрытой металлической
емкости. Котельная штольни Аксай предназначена обеспечения теплом площадки
штольни подземного рудника Аксай.
Котельная работает на угле. Уголь для котельной на территорию площадки
завозится автомобильным транспортом. Разгрузка угля осуществляется на
угольном складе, имеющего твердое основание. Подача угля осуществляется
вручную.
Сжигание угля осуществляется в печах, котельная оснащена системами
ПГУУ БЦ2-5.
Разгрузка шлака производится в автомашину, с последующим вывозом на
шлакоотвал площадки Аксай по асфальтированным дорогам.
Промышленная котельная предназначена для обеспечения тепла подземного рудника Акса и ДСФ Аксай, на твердом топливе.
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Календарный план горных работ.
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Основными источниками выброса загрязняющих веществ являются:
- технологические процессы рудоподготовки (бурение, взрывание горных пород);
- экскавация горной массы;
- выбросы при перевозке и разгрузке горной массы;
- выбросы при дроблении минерального сырья;
- выбросы при отгрузке руд потребителям;
- выбросы при хранении руд и материалов;
- выбросы от котельных;
- ремонтно-восстановительные работы.

Горный участок.

Горные работы на земной поверхности производится на следующих
объектах:
- карьер Шиилибулак;
- отвалы карьера Тьесай;
- отвал некондиционных руд;
- карьер известняков.
Технологические процессы рудоподготовки включают в себя бурение
скважин, проведение взрывных работ, планировочные работы в забое при
использовании бульдозерной техники. Бурение осуществляется станком
шарошечного бурения типа СБШ-200 (при бурении скважин среднего диаметра) и станком БТС при бурении скважин малого диаметра. При взрывной
разделке негабаритов используются шпуры диаметром 45мм.
Выбросы при экскавации горной массы образуются при погрузке горной
массы в технологический транспорт. Экскавация производится с использование электрических экскаваторов типа «прямая механическая лопата» ЭКГ-8,
ЭКГ-4,6. В целях снижения запыленности в рабочей зоне, используется предварительное орошение забоев, подлежащих экскавации.
Выбросы при перевозке и разгрузке горной массы включают в себя выбросы от сдувания пыли с платформы технологического автотранспорта, пыль от технологических автодорог, пылевыделение при разгрузке горной массы на отвалах и рудных складах, планировочных работах с использованием бульдозерной техники.
Выбросы при отгрузке руд потребителям образуются экскавации гор- ной
массы на рудных складах и погрузке ее в железнодорожные вагоны типа
«думпкар».
Выбросы при хранении руд и материалов образуются при сдувании пыли
с отвалов и рудных складов. 

Ремонт технологических автодорог производится с использованием
бульдозерной техники и автогрейдеров.
Технология работ на подземном руднике «Аксай» состоит:
- Технологические процессы рудоподготовки включают в себя бурение
скважин, проведение взрывных работ. Бурение осуществляется станками
колонкового и шарошечного бурения. При взрывной разделке негабаритов и
проходки горных выработок используется шпуры диаметром 45мм.
- Выбросы при перевозке и разгрузке горной массы включают в себя
выбросы при пересыпке сыпучих материалов на земной поверхности.
Доствка горной массы из добычных участков подземного рудника на земную,
поверхность, осуществляется железнодорожным транспортом рудника на
электрической тяге.
ДСФ рудника «Аксай».

Проектная мощность ДСФ – 2000,0 тыс.т. в год по переработке руды.
Проектная часовая производительность – 360 т\час.
Качество вырабатываемой продукции отвечает требованием ТУ649 РК-
38835753 ТОО-01-00 «Сырье фосфатное дробленое Чулактау» марки ФКТ-1
и ТУ31 РК 38515646 ТОО-005-2003 «Сырье фосфатное дробленое Чулактау»
марки ФКТ-9.
Исходная руда крупностью 0-850мм из приемного бункера емкостью
400т. Пластинчатым питателем марки ПП-1, 1800*12000 направляется в щековую дробилку ШКД-8-1200*1500, где происходит дробление до крупности
0-250мм., затем по ленточным конвейерам транспортируется на грохот ГИТ-51Н для предварительного грохочения по классу 70мм. Надрешетный продукт (класс -250+70мм) поступает на дробление в конусную дробилку
среднего дробления КСД-200Б. Продробленная руда и подрешетный 
продукт предварительного грохочения (класс – 70+0мм) объединяются на
ленточном конвейере и далее транспортируются в промежуточный бункер
емкостью 50т, откуда роторными питателями руда подается на грохота марки
ГИЛ-52А для сортировки по классу 10мм. В результате сортировки образуются 2 фракции:
- надрешетный продукт (класс-70+10мм)
 - подрешетный продукт (класс-10+0мм)
Руда фракции -10+0мм по конвейеру поступает на контрольные грохочение на грохот ГИТ-51Н. Надрешетный материал (класс+70) конвейером
транспортируется в приемно-разгрузочный бункер, откуда автосамосвалами
БелАЗ вывозится на приемный бункер ДСФ для повторного дробления или
на формируемый склад товарной руды для отсыпки бровки безопасности.
Подрешетный продукт (класс+10-70мм) является готовой продукцией
(ФКТ-1), через течку подается на конвейер и транспортируется в приемный
бункер, откуда автосамосвалами БелАЗ вывозится на склады товарной руды.
Рудная мелочь (класс-10+0мм) по системе конвейеров при помощи
барабанно-сбрасывающей тележки подается на открытый склад рудной
мелочи под галереей № 7, откуда она загружается экскаватором типа ЭКГ-4,6
Б в автосамосвалы БелАЗ и выводится на накопительные склады. Склады
сырой руды- открытые, готовой продукции- открытые, прирельсовые.
В силу производственной необходимости на прирельсовых складах ДСФ
рудника «Аксай» производится формирование товарной рудной мелочи,
которая соответствует требованиям ТУ31 РК 38515646 ТОО-005-2003
«Сырье фосфатное дробленое Чулактау» марки ФКт-9. В качестве исходного
сырья применяется текущая рудная мелочь, образующаяся при производстве
сырья фосфатного дробленого Чулактау марки ФКТ-1, и ранее заскладированной рудной мелочи месторождения Аксай, Шиилибулак и Тьесай.
Ремонтные работы.

Ремонтные подразделения на площадке Аксай представлены следующими
участками:
- Ремонтно-механический цех:
- токарное отделение;
- кузнечное отделение.
- Энергоцех:
- котельная;
- компрессорная.
Вспомогательное подразделение.

Вспомогательное подразделение представлено следующими цехами:
- автотранспортный цех;
- отдел технического контроля;
- склады ГСМ. 

Основной вклад в валовый выброс предприятия вносят пыль неорганическая ниже 20% SiO2, пыль неорганическая 70- 20% SiO2, железа оксиды, марганец и его соединения, олово оксид, свинец и его неорганические соединения, азота диоксид, азота оксид, серная кислота, углерод черный, серы диоксид,  сероводород, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические, смесь угдеводородов предельных, ксилол, бензапирен, спирт  н-бутиловый, масло минеральное, уайт-спирит, алканы С12-19, взвешенные частицы , пыль абразивная.

Качественная и количественная оценка выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
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	Наименование источника
	Количество, шт
	
	

	
	
	
	
	
	
	СП
	
	СП

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Горно-добывающее
	карьер Шийлибулак
	6001
	Буровзрывные работы
	001
	Буровой станок 2СБШ-200МН
	2
	4608
	неорг

	
	
	
	
	002
	Буровой станок БТС-150
	1
	400
	

	
	
	
	
	003
	Ручной перфоратор
	1
	400
	

	
	
	6002
	Взрывные работы
	001
	Взрывные работы
	1
	8,3
	неорг

	
	
	6003
	Бульдозер
	001
	Планировочные работы
	1
	400
	неорг

	
	
	6004
	Горно-технологическое оборудование
	001
	Погрузка руды
	1
	120
	неорг

	
	
	
	
	002
	Погрузка вскрышных пород
	1
	630
	

	
	
	6005
	Технологический транспорт
	001
	перевозка вскрыши на отвал
	3
	630
	неорг

	
	
	6006
	Отвальные работы
	001
	Разгрузка на отвале
	1
	630
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сдувание с отвала
	1
	8760
	

	
	
	
	
	003
	Планировочные работы
	1
	600
	

	
	
	6007
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка руды на рудный склад
	3
	117
	неорг

	
	
	6008
	Ремонтные работы
	001
	Сварка электродами МР
	1
	300
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	300
	

	
	
	
	
	003
	Газовая сварка
	1
	400
	

	
	Отвалы карьера Тьесай
	6009
	Отвал №3
	001
	Планировочные работы
	1
	2400
	неорг

	
	
	
	
	002
	Погрузка руды
	1
	1200
	

	
	
	
	
	003
	Сдувание с отвала
	1
	8760
	

	
	
	6010
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка руды на рудный склад
	3
	1200
	неорг

	
	
	6011
	Ремонтные работы
	001
	Сварка электродами МР
	1
	100
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	100
	

	
	
	
	
	003
	Газовая сварка
	1
	200
	

	
	
	6012
	Отвал №4
	001
	Сдувание с отвала
	1
	8760
	неорг

	
	
	6013
	Отвал №5
	001
	Сдувание с отвала
	1
	8760
	неорг

	
	Карьер известняков Аксай
	6014
	Буровзрывные работы
	001
	Буровой станок 2СБШ-200МН
	1
	2400
	неорг

	
	
	
	
	002
	Буровой станок БТС-150
	1
	400
	

	
	
	
	
	003
	Ручной перфоратор
	1
	400
	

	
	
	6015
	Взрывные работы
	001
	Взрывные работы
	1
	1,7
	неорг

	
	
	6016
	Бульдозер
	001
	Планировочные работы
	1
	600
	неорг

	
	
	6017
	Горно-технологическое оборудование
	001
	Погрузка руды
	1
	100
	неорг

	
	
	
	
	002
	Погрузка вскрышных пород
	1
	300
	

	
	
	6018
	Технологический транспорт
	001
	перевозка вскрыши на отвал
	2
	287
	неорг

	
	
	6019
	Отвальные работы
	001
	Разгрузка на отвале
	1
	287
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сдувание с отвала
	1
	8760
	

	
	
	
	
	003
	Планировочные работы
	1
	200
	

	
	
	6020
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка известняка на рудный склад
	5
	30
	неорг

	
	
	6021
	Ремонтные работы
	001
	Сварка электродами МР
	1
	100
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	100
	

	
	
	
	
	003
	Газовая сварка
	1
	200
	

	Перерабатывающее
	ДСФ
	6022
	Склад руды штольни Аксай
	001
	Разгрузка на склад
	1
	77,5
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировочные работы
	1
	200
	

	
	
	
	
	003
	Погрузка руды в БелАЗ
	1
	465
	

	
	
	
	
	004
	Поверхность сдувания
	1
	8760
	

	
	
	6023
	Технологический транспорт
	001
	перевозка руды штольни Аксай на склад
	4
	465
	неорг

	
	
	6024
	Склад сырых руд
	001
	разгрузка руды Шийлибулак и Тьесай
	1
	1261
	неорг

	
	
	
	
	002
	разгрузка руды Аксай
	1
	465
	

	
	
	
	
	003
	разгрузка известняков
	1
	30
	

	
	
	
	
	004
	планировочные работы на складе фосфоритов Шийлибулак и Тьесай
	1
	600
	

	
	
	
	
	005
	планировочные работы на складе фосфоритов Аксай и известняков
	1
	650
	

	
	
	
	
	006
	погрузка руды Шийлибулак и Тьесай в БелАЗы
	1
	723
	

	
	
	
	
	007
	погрузка руды Аксай и известняков в БелАЗы
	1
	483
	

	
	
	
	
	008
	Поверхность сдувания склад фосфоритов Шийлибулак и Тьесай
	1
	8760
	

	
	
	
	
	009
	Поверхность сдувания склад фосфоритов Аксай
	1
	8760
	

	
	
	
	
	010
	Поверхность сдувания склада известняков
	1
	8760
	

	
	
	6025
	Технологический транспорт
	001
	Перевозка фосфоритов Шийлибулак и Тьесай в приемный бункер
	3
	803
	неорг

	
	
	
	
	002
	Перевозка фосфоритов Аксай и известняков в приемный бункер
	3
	537
	

	
	
	6026
	Приемный бункер ДСФ
	001
	Разгрузка фосфоритов Шийлибулак и Тьесай
	1
	241
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка фосфоритов Аксай
	1
	155
	

	
	
	
	
	003
	разгрузка известняков
	1
	6
	

	
	
	0001
	Отсос с щековой дробилки ОКД
	001
	производство дробленных фосфоритов
	1
	2750
	труба

	
	
	
	
	002
	производство дробленного известняка
	1
	3204
	

	
	
	0002
	Пересыпка на конвейер №№ 1, 2
	001
	производство дробленных фосфоритов
	1
	2750
	труба

	
	
	
	
	002
	производство дробленного известняка
	1
	3204
	

	
	
	0003
	Пересыпка с конвейера на КСД
	001
	производство дробленных фосфоритов
	1
	2750
	труба

	
	
	
	
	002
	производство дробленного известняка
	1
	3204
	

	
	
	0004
	Пересыпка с КСД на конвейер №3
	001
	производство дробленных фосфоритов
	1
	2750
	труба

	
	
	
	
	002
	производство дробленного известняка
	1
	3204
	

	
	
	0005
	Пересыпка на конвейера №4м и №7М
	001
	производство дробленных фосфоритов
	1
	2750
	труба

	
	
	
	
	002
	производство дробленного известняка
	1
	3204
	

	
	
	0006
	Пересыпка на конвейера №4Т и №4М
	001
	производство дробленных фосфоритов
	1
	2750
	труба

	
	
	
	
	002
	производство дробленного известняка
	1
	3204
	

	
	
	0007
	Грохота №1, 2, 3, 4
	001
	производство дробленных фосфоритов
	1
	2750
	труба

	
	
	
	
	002
	производство дробленного известняка
	1
	3204
	

	
	
	0008
	Пересыпка на конвейера №4Т на грохот №5
	001
	производство дробленных фосфоритов
	1
	2750
	труба

	
	
	
	
	002
	производство дробленного известняка
	1
	3204
	

	
	
	0009
	Конвейера №5Т и 5
	001
	производство дробленных фосфоритов
	1
	2750
	труба

	
	
	
	
	002
	производство дробленного известняка
	1
	3204
	

	
	
	6027
	Галерейный склад фосфоритовых руд
	001
	Разгрузка на склад
	1
	2375
	неорг

	
	
	
	
	002
	Поверхность сдувания
	1
	8760
	

	
	
	
	
	003
	Погрузка в БелАЗы
	1
	1319
	

	
	
	6028
	Галерейный склад известняков
	001
	Разгрузка на склад
	1
	36
	неорг

	
	
	
	
	002
	Поверхность сдувания
	1
	8760
	

	
	
	
	
	003
	Погрузка в БелАЗы
	1
	20
	

	
	
	6029
	Перевозка готовой продукции с галлерейных складов на прирельсовые склады и склады рудной мелочи
	001
	перевозка дробленных фосфоритов и известняков
	3
	1339
	неорг

	
	
	6030
	Бункер отсева и рудной мелочи
	001
	разгрузка готовых фосфоритовых руд
	1
	475
	неорг

	
	
	
	
	002
	разгрузка недодробленных фосфоритовых руд
	1
	142,5
	

	
	
	
	
	003
	разгрузка недодробленных известняков
	1
	2,16
	

	
	
	6031
	Перевозка недодробленных руд в приемный бункер ДСФ
	001
	перевозка фосфоритовых руд и известняков
	3
	482
	неорг

	
	
	6032
	Складские работы на складах готового фоссырья
	001
	Разгрузка дробленных фосфоритов
	1
	1319
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировочные работы
	1
	600
	

	
	
	
	
	003
	Погрузка дробленных фосфоритов в вагоны
	1
	528
	

	
	
	
	
	004
	Поверхность сдувания
	1
	8760
	

	
	
	6033
	Перевозка готовых руд на склады рудной мелочи
	001
	перевозка дробленных фосфоритов
	3
	950
	неорг

	
	
	6034
	Складские работы на складах рудной мелочи
	001
	Разгрузка дробленных фосфоритов
	1
	1000
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировочные работы
	1
	400
	

	
	
	
	
	003
	Погрузка дробленных фосфоритов
	1
	168
	

	
	
	
	
	004
	Поверхность сдувания
	1
	8760
	

	
	
	6035
	Складские работы на складах дробленных известняков
	001
	разгрузка известняков
	1
	3
	неорг

	
	
	
	
	002
	планировочные работы
	1
	200
	

	
	
	
	
	003
	погрузка известняков в вагоны
	1
	4
	

	
	
	
	
	004
	Поверхность сдувания
	1
	8760
	

	
	
	6036
	Сварочные работы
	001
	Сварка электродами МР
	1
	700
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	600
	

	
	
	
	
	003
	Газовая сварка
	1
	1000
	

	
	
	
	
	004
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	1
	500
	

	
	
	6037
	РМУ
	001
	Токарный станок
	1
	600
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сверлильный станок
	1
	600
	

	
	
	
	
	003
	Заточной станок
	1
	400
	

	Технология
	АТЦ
	6038
	Технологический транспорт
	001
	Технологический транспорт
	16
	8760
	неорг

	Горно-добывающее
	штольня Аксай
	0010
	Портал штольни
	001
	Взрывные работы
	1
	672
	ствол шахты

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами МР
	1
	700
	

	
	
	
	
	003
	Сварка электродами УОНИ
	1
	600
	

	
	
	
	
	004
	Газовая сварка
	1
	1000
	

	
	
	6039
	Опрокидывающая установка №1
	001
	Разгрука из вагонеток
	1
	700
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка из бункера в БелАЗ
	1
	350
	

	
	
	6040
	Опрокидывающая установка №2
	001
	Разгрузка фосфоритов из вагонеток
	1
	44
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка фосфоритов из бункера в БелАЗ
	1
	22
	

	
	
	
	
	003
	Разгрузка породы из вагонеток
	1
	60
	

	
	
	
	
	004
	Разгрузка породы из бункера в БелАЗ
	1
	30
	

	
	
	6041
	Перевозка руды на прирельсовый склад
	001
	перевозка от опрокида №1
	1
	875
	неорг

	
	
	
	
	002
	перевозка от опрокида №2
	1
	55
	

	
	
	6042
	Складские работы на прирельсовых складах штольни
	001
	Разгрузка фосфоритовых руд
	1
	417
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировочные работы
	1
	600
	

	
	
	
	
	003
	Погрузка в вагоны
	1
	109
	

	
	
	
	
	004
	Поверхность пыления
	1
	8760
	

	
	
	6043
	Технологический транспорт
	001
	перевозка породы на отвал
	1
	187
	неорг

	
	
	6044
	Отвальные работы
	001
	Разгрузка породы
	1
	26
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировочные работы
	1
	11
	

	
	
	
	
	003
	Поверхность пыления
	1
	8760
	

	
	
	6045
	Сварочные работы
	001
	Сварка электродами МР
	1
	700
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	600
	

	
	
	
	
	003
	Газовая сварка
	1
	1000
	

	
	
	
	
	004
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	1
	500
	

	
	
	6046
	РМУ
	001
	Сверлильный станок
	1
	600
	неорг

	
	
	
	
	002
	Заточной станок
	1
	400
	

	Теплоснабжение
	Склад угля
	6047
	Прирельсовый склад угля
	001
	прием, хранение угля
	1
	8760
	неорг

	
	Котельная площадки Аксай
	6048
	Перевозка угля на котельную
	001
	Перевозка
	1
	51
	неорг

	
	
	6049
	Склад угля
	001
	Разгрузка, хранение угля
	1
	8760
	неорг

	
	
	
	
	002
	Планировка
	1
	100
	

	
	
	6050
	Галлерея
	001
	Разгрузка угля на конвейер
	1
	800
	неорг

	
	
	
	
	002
	Транспортировка угля по конвейеру
	1
	800
	

	
	
	
	
	003
	Разгрузка угля с конвейера на питатели
	1
	800
	

	
	
	0011
	Труба
	001
	Сжигание угля
	3
	4364
	труба

	
	
	6051
	Разгрузка шлака в автомашины
	001
	пересыпка шлака
	1
	33,84
	неорг

	
	
	6052
	Перевозка шлака на золоотвал
	001
	перевозка
	1
	34
	неорг

	
	
	6053
	Золоотвал
	001
	разгрузка шлака
	1
	40,6
	неорг

	
	
	
	
	002
	планировочные работы
	1
	4
	

	
	
	
	
	003
	поверхность сдувания
	1
	8760
	

	
	Котельная площадки штольни Аксай
	6054
	Перевозка угля на котельную штольни
	001
	Перевозка
	2
	40
	неорг

	
	
	6055
	Склад угля
	001
	прием, хранение угля
	1
	8760
	неорг

	
	
	0012
	Труба
	001
	Сжигание угля
	2
	6200
	труба

	
	
	6056
	Склад золы
	001
	разгрузка, хранение золы
	1
	8760
	неорг

	
	
	
	
	002
	загрузка шлака в автомашину
	1
	33,84
	

	
	
	6057
	Перевозка шлака на золоотвал
	001
	перевозка
	1
	34
	неорг

	
	Ремонтные работы
	6058
	Сварочные работы
	001
	Сварка электродами МР
	1
	700
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	600
	

	
	
	
	
	003
	Газовая сварка
	1
	1000
	

	
	
	
	
	004
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	1
	1000
	

	
	
	6059
	Ремонтные работы
	001
	Сверлильный станок
	2
	400
	неорг

	
	
	
	
	002
	Токарный станок
	2
	600
	

	
	
	
	
	003
	Фрезерный станок
	1
	400
	

	
	
	
	
	004
	Заточной станок
	3
	800
	

	
	
	
	
	005
	Строгальный станок
	1
	400
	

	Автотранспортный цех
	Склад ГСМ
	0013
	Дыхательный клапан
	001
	Слив, хранение дизельного топлива
	1
	8760
	труба

	
	
	0014
	Дыхательный клапан
	001
	Слив, хранение дизельного топлива
	1
	8760
	труба

	
	
	0015
	Дыхательный клапан
	001
	Слив, хранение дизельного топлива
	1
	8760
	труба

	
	
	0016
	Дыхательный клапан
	001
	Слив, хранение масел
	1
	8760
	труба

	
	
	0017
	Дыхательный клапан
	001
	Слив, хранение масел
	1
	8760
	труба

	
	
	0018
	Дыхательный клапан
	001
	Слив, хранение масел
	1
	8760
	труба

	
	
	6060
	ТРК
	001
	заправка дизельного топлива в автотранспорт
	1
	687,5
	неорг

	
	
	6061
	ТРК
	001
	заправка дизельного топлива в автотранспорт
	1
	687,5
	неорг

	
	
	6062
	ТРК
	001
	заправка масел в автотранспорт
	1
	5,6
	неорг

	
	
	6063
	ТРК
	001
	заправка масел в автотранспорт
	1
	5,6
	неорг

	
	
	6064
	ТРК
	001
	заправка масел в автотранспорт
	1
	5,6
	неорг

	
	Автогараж
	6065
	Сварочные работы
	001
	Сварка электродами МР
	1
	600
	неорг

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	400
	

	
	
	
	
	003
	Газовая сварка
	1
	1000
	

	
	
	
	
	004
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	1
	500
	

	
	
	6066
	Ремонтные работы
	001
	ремонт форсунок
	1
	160
	неорг

	
	
	
	
	002
	ремонт топливной аппаратуры
	1
	200
	

	
	
	
	
	003
	паяльные работы
	1
	1000
	

	
	
	
	
	004
	вулканизация автокамер
	1
	400
	

	
	
	
	
	005
	Токарный станок
	3
	600
	

	
	
	
	
	006
	Фрезерный станок
	1
	600
	

	
	
	
	
	007
	Комбинированный станок
	1
	600
	

	
	
	
	
	008
	Заточной станок
	2
	800
	

	
	
	0019
	Труба вытяжной вентиляции
	001
	Зарядка аккумуляторов
	1
	4320
	труба

	
	Автодороги
	6067
	Ремонт автодорог
	001
	Перевозка отсева известняка
	2
	167
	неорг

	
	
	
	
	002
	Разгрузка отсева
	1
	50
	

	
	
	
	
	003
	Планировочные работы
	1
	800
	

	Ремонтные работы
	Ремонтно-механический цех
	6068
	Склад угля
	001
	прием, хранение угля
	1
	8760
	неорг

	
	
	0020
	Труба
	001
	Горн на угле
	1
	1200
	труба

	
	
	6069
	Склад золы
	001
	разгрузка, хранение золы
	1
	8760
	неорг

	
	
	
	
	002
	загрузка шлака в автомашину
	1
	1
	

	
	
	6070
	Погрузка шлака
	001
	погрузка шлака
	1
	1
	неорг

	
	
	6071
	Перевозка шлака на золоотвал
	001
	перевозка
	1
	0,5
	неорг

	
	
	0021
	Труба вытяжной вентиляции
	001
	Сварка электродами МР
	1
	800
	труба

	
	
	
	
	002
	Сварка электродами УОНИ
	1
	600
	

	
	
	
	
	003
	Газовая сварка
	1
	1000
	

	
	
	
	
	004
	Кислородно-ацетиленовая сварка
	1
	500
	

	
	
	6072
	Дверной проем РМЦ
	001
	Токарный станок
	2
	600
	неорг

	
	
	
	
	002
	Фрезерный станок
	3
	800
	

	
	
	
	
	003
	Сверлильный станок
	1
	600
	

	
	
	
	
	004
	Заточной станок
	2
	800
	

	
	
	
	
	005
	Строгальный станок
	1
	400
	

	
	Строительные работы
	6073
	Покрасочные работы
	001
	Покраска
	1
	750
	неорг

	
	
	
	
	002
	сушка
	1
	750
	


Источник № 6001, Бурение скважин. Буровые работы производятся буровыми станками СБШ-250, БТС-150, с системой гидрообеспылевания,  ручной перфоратор для бурения скважин диаметром 250 мм, 150 мм, 45 мм. 

Загрязняющими веществами является пыль неорганическая 20-70% SiO2.

Источник № 6002, Взрывные работы. После предварительного бурения скважин их заряжают ВВ и раз в неделю проводят взрывные работы. В качестве ВВ применяется игданит, граммонит 79/21, качестве боевика применяется аммонит - 6ЖВ. Загрязнение атмосферного воздуха при взрывных работах происходит за счет выделения вредных веществ из пылегазового облака и выделения газов из взорванной горной массы. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2, диоксид азота, оксид углерода.

Источник № 6003, Технологический транспорт. Планировочные работы в карьере. Проведен расчет выбросов при перемещении с одновременной планировкой техники по складу. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник № 6004, Погрузка горной массы. Проектом предусматривается использование горно-технологического оборудования и дск.
Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник 6005 – Транспортировка горной массы. Транспортировка горной массы из карьера предусматривается автосамосвалами грузоподъемностью до 50 тонн. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли неорганической в результате взаимодействия колес с полотном  дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник № 6015 – Транспортировка руды на прирельсовый склад. Транспортировка горной массы из карьера предусматривается автосамосвалами грузоподъемностью до 50 тн. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли неорганической в результате взаимодействия колес с полотном  дороги и сдува ее с поверхности материала, груженного в кузов машины. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.

Источник № 6016 – Прирельсовый склад. Поргузочно-выемочные работы руды на складе. Проведен расчет выбросов при выгрузке (пересыпке) из автосамосвалов и поверхности пыления. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник № 6017 – Склад кварцитовой мелочи. Поргузочно-выемочные работы руды на складе. Проведен расчет выбросов при выгрузке (пересыпке) из автосамосвалов и поверхности пыления. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник № 6018 – Ремонтные работы на карьерах. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65.

Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая.
Источник 6020 –Технологический транспорт.  Технологический транспорт и другая карьерная техника, работающая за счет сжигания дизельного топлива и бензина в двигателях внутреннего сгорания. Загрязняющими веществами являются окись углерода (СО), углероды, двуокись азота, сажа, сернистый газ, бенз(а)пирен.

Источник 6021 – Технологический транспорт. Технологический транспорт/ремонт автодорог. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник 6022 – Статическое хранение материалов . Проведен расчет выбросов при статическом хранении материала на скале угля. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник 0001 – Водогрейные котлы. Проведен расчет выбросов при при сжигании топлива в  котлах паропроизводительностью до 30 т/час. Загрязняющими веществами азот диоксид, азота оксид, углерод оксид, ангидрид сернистый, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Источник 6023 – Статическое хранение материалов . Проведен расчет выбросов при статическом хранении материала на скале золы. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Источник 0002 – Котельная. Проведен расчет выбросов от  предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов. П. 3.3. Загрязняющими веществами азот диоксид, азота оксид, углерод оксид, ангидрид сернистый, сажа.
Источник 0003-0006 – Резервуар V-60,0 м3. Проведен расчет выбросов от  наземных резервуаров хранения ГСМ. Загрязняющими веществами являются углеводороды С12-19 и сероводород.
Источник 0007-0008 – Резервуар V-30,0 м3. Проведен расчет выбросов от  наземных резервуаров хранения ГСМ. Загрязняющими веществами являются пары масла минерального.
Источник 6027-6028 – Топливо-раздаточные колонки (ТРК). Для разлива ГСМ используются ТРК, из них 1 ТРК для разлива ДТ, 1 ТРК для бензина. Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК). Загрязняющими веществами являются углеводороды С12-19 и сероводород.
Источник 6031 – Ремонтные работы РМУ. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65, работы станочного парка. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая, взвешенные вещества, пыль неорганическая 70- 20% SiO2.
Источник 6032 – Ремонтные работы шиномонтажного отделения. Расчет произведен от вулканизации автокамер, кислородно-ацетиленовой сварки.

Источник 6033 – Сварочный пост ЭРУ. Ремонтные работы при сварке и работе станочного парка. Расход электродов марки  МР-4, УОНИ 13/65. Загрязняющими веществами являются оксиды марганца, фтористый водород, окислы железа, пыль неорганическая
Источник 6034 – Покрасочные работы. Ремонтные работы по благоустройству территории. Загрязняющими веществами являются уайт-спирит, ксилол, спирт н-бутиловый.
Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. 

Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

По данным Казгидромет в Сарысуском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.
7.2. Краткая характеристика установок очистки газов 
и укрупненный анализ технического состояния. 

На объектах ТОО «ГПК Казфосфат» пылегазоочистное оборудование отсутствует. 
С целью снижения потерь при хранении ГСМ, на емкостях хранения установлены дыхательные клапаны.
7.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии, 

технологического и пылегазоочисткого оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.   

В соответствии с проектом ПДВ на предприятии имеется 85 ИЗА, в том числе 58 организованных.
Источники ДСФ оснащены газоочистными и пылеулавливающими
установками и представлены в нижеследующей таблице.
Циклоны ЦН-15 являются очень распространенным типом пылеуловителей, разработанных Наклон входного патрубка и винтообразная крышка
способствуют направлению вращающего газового потока вниз, что снижает
гидравлическое сопротивление циклона. На выхлопной трубе иногда уста -
навливают улитку, раскручивающую вращающийся газовый поток.
Улавливание пыли в циклонах основано на использовании центробежной
силы. Запыленный газовый поток обычно вводится в верхнюю часть корпуса
циклона, представляющую собой в большинстве случаев цилиндр, заканчивающийся в нижней части конусом. Патрубок входа газа в циклон, в основном прямоугольной формы, обязательно располагают по касательной к
окружности цилиндрической части. Газы выходят из аппарата через круглую трубу, расположенную по оси циклона.
После входа в циклон газы движутся сверху вниз, вращаясь вначале в
кольцевом пространстве между наружной цилиндрической поверхностью
циклона и центральной входной трубой, а затем в корпусе циклона, образуя
вращающий вихрь. При этом развиваются центробежные силы, под воздействием которых частицы пыли, взвешенные во вращающем газовом потоке, отбрасываются к стенкам корпуса циклона как цилиндрической, так и конической его части, приблизившись, к корпусу циклона, газовый поток поворачивается и движется вверх к выходной трубе, образуя внутренний вращающийся вихрь. Частицы пыли, достигшие стенок циклона, перемещаются вместе с
газами вниз, откуда через пылеотводящий патрубок выносятся из циклона.
Движение частиц пыли вниз к пылеотводящему патрубку обусловлено не
только влиянием силы тяжести, в первую очередь оно вызвано тем, что
газовый поток у стенок цилиндрической и конической частей корпуса циклона не только вращается, но и движется вдоль оси циклона к вершине его
конуса. Поэтому циклон можно распологать не только вертикально конусов
вниз, но и наклонно, горизонтально и даже вертикально конусом вверх, с
движением газа снизу вверх по спирали.

Батарейные циклоны типа БЦ-2 предназначены для улавливания
золы, уносимой газами из паровых стационарных котлов производительностью до 20т\ч при сжигании твердых видов топлива. В зависимости от типоразмера батарейные циклоны имеют от 20 до 56 цельнолитых циклонных
элементов внутренним диаметром цилиндрической части 254мм. 
Каждый аппарат разделен на две параллельно работающие секции. При
пониженных нагрузках одну из секций можно отключить шибером. На
крышках каждой секции могут быть установлены предохранительные клапаны. Условное обозначение типоразмера: БЦ-батарейный циклон; 2- количество секций; следующая цифра 5 – число рядов по глубине. 
Анализ технологического оборудования и применяемой технологии производства добычи и рудоподготовки позволяет сделать вывод о соответствии основных производств ТОО «ГПК Казфосфат» современному научно– техническому уровню в Республике Казахстан, в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Для защиты воздушной среды от технологических и аспирационных вы​бросов на предприятии выполняются следующие мероприятия:
· герметизация и уплотнение стыков и соединений на технологическом оборудовании и трубопроводах для предотвращения утечек вредно​стей;
· пылеподавление методом орошения мест пылеобразования;
· непрерывность процесса производства;

· сигнализация и блокировка процессов производства, предотвращаю​щих аварийные ситуации.
7.4. Перспектива развития на 10 лет. 

Ввод новых производственных мощностей на период нормирования с 2023 года по 2026 год, ведущих к изменению качественного и количественного состава загрязняющих веществ, не предусматривается.
7.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены таблице 3.3.
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	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	конвейер №№ 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пересыпка на
	1
	3204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер №№ 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Пересыпка с
	1
	2750
	Труба
	0003
	14
	0.45
	28.98
	4.6090699
	31
	1920
	730
	
	

	
	
	конвейера на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 2.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	


	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.5798
	623.281
	29.7561
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0003
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.7775
	912.645
	37.3975
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 3.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	КСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пересыпка с
	1
	3204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейера на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Пересыпка с КСД
	1
	2750
	Труба
	0004
	14
	0.45
	28.98
	4.6090699
	31
	1920
	735
	
	

	
	
	на конвейер № 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пересыпка с КСД
	1
	3204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 3.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	3.7775
	912.645
	43.5714
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0004
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.2899
	311.640
	12.7699
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 4.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	на конвейер № 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Пересыпка на
	1
	2750
	Труба
	0005
	14
	0.5
	27.94
	5.486019
	31
	1910
	735
	
	

	
	
	конвейера № 4М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и № 7М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пересыпка на
	1
	3204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 4.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.2899
	311.640
	14.8781
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0005
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.316
	267.122
	13.0281
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 5.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	конвейера № 4М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и № 7М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Пересыпка на
	1
	2750
	Труба
	0006
	12
	0.5
	27.94
	5.4860062
	31
	1910
	740
	
	

	
	
	конвейера № 4Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и № 4М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пересыпка на
	1
	3204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейера № 4Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 5.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.316
	267.122
	15.179
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0006
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.2063
	244.856
	11.9425
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 6.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	и № 4М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Грохота №№ 1,
	1
	2750
	Труба
	0007
	12
	0.45
	28.98
	4.6090806
	31
	1925
	770
	
	

	
	
	2, 3, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Грохота №№ 1,
	1
	3204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2, 3, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 6.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.2063
	244.856
	13.9141
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0007
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.6584
	400.669
	16.4184
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 7.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Пересыпка на
	1
	2750
	Труба
	0008
	12
	0.45
	28.98
	4.6090699
	31
	1930
	770
	
	

	
	
	конвейера № 4Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на грохот № 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пересыпка на
	1
	3204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейера № 4Т
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на грохот № 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 7.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.6584
	400.669
	19.1289
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0008
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	4.1461
	1001.699
	41.046
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 8.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Конвейера №№ 5Т
	1
	2750
	Труба
	0009
	12
	0.45
	28.98
	4.6090699
	31
	1935
	770
	
	

	
	
	и 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Конвейера №№ 5Т
	1
	3204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 8.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	4.1460599
	1001.690
	47.8223136
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0009
	Циклон ЦН-15;
	2908
	100
	80.00/80.
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.8696559
	934.910
	38.3095937
	2023

	
	
	2909
	100
	00
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.00/80.
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 9.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Портал штольни
	1
	1
	Ствол шахты
	0010
	4
	10
	10
	785.3981634
	31
	2100
	1650
	
	

	
	
	Портал штольни
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Портал штольни
	1
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Портал штольни
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Портал штольни
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 9.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	3.8696559
	934.910
	44.6341594
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	0010
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	0.019
	0.03054
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	0.002
	0.00285
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 10.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 10.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.34185
	0.485
	0.90574
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.20785
	0.295
	0.54596
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	0.001
	0.00168
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	0.0008
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0008
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 11.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Котлы водяные
	3
	13092
	Труба
	0011
	30
	0.8
	8.5
	4.272566
	80
	1560
	690
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 11.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0011
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.4057
	122.780
	6.374
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.06593
	19.953
	1.036
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	2.5665
	776.720
	40.32
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	7.33652
	2220.309
	115.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.7156
	1124.481
	58.374
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 12.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Котлы водяные
	2
	12400
	Труба
	0012
	10
	0.5
	8
	1.5707963
	80
	2180
	1850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 12.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0012
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.05711
	47.012
	1.27473
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00928
	7.639
	0.20714
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.3612903
	297.405
	8.064
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	1.03279
	850.167
	23.05195
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.4871
	2870.494
	77.832
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 13.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Резервуар V-60
	1
	8760
	Дыхательный
	0013
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1850
	760
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Резервуар V-60
	1
	8760
	Дыхательный
	0014
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1850
	765
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Резервуар V-60
	1
	8760
	Дыхательный
	0015
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1850
	770
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Резервуар V-10
	1
	8760
	Дыхательный
	0016
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1860
	750
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 13.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0013
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000525
	7.444
	0.00012205
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0186975
	2650.962
	0.043468646
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0014
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000525
	7.444
	0.00012205
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0186975
	2650.962
	0.043468646
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0015
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000525
	7.444
	0.00012205
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.0186975
	2650.962
	0.043468646
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	0016
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.0001216
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 14.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Резервуар V-10
	1
	8760
	Дыхательный
	0017
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1860
	755
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Резервуар V-10
	1
	8760
	Дыхательный
	0018
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	1860
	760
	
	

	
	
	м3
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	
	Вытяжная
	1
	4320
	Труба
	0019
	5
	0.15
	10
	0.1767146
	31
	1880
	710
	
	

	
	
	вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Кузнечный горн
	1
	1200
	Труба
	0020
	4
	0.2
	8
	0.2513274
	80
	1600
	710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 14.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0017
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.0001216
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0018
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.002
	283.563
	0.0001216
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	0019
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.000018
	0.113
	0.000011
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0020
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00738
	37.969
	0.03187
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0012
	6.174
	0.00518
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0466667
	240.093
	0.2016
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.1334
	686.322
	0.5763
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 15.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Вытяжная
	1
	800
	Труба
	0021
	6
	0.25
	5
	0.2454369
	31
	1600
	740
	
	

	
	
	вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вытяжная
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вытяжная
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вытяжная
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 15.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.45042
	2317.341
	1.9458
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	0021
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	59.979
	0.03252
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	5.522
	0.00307
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01271
	57.666
	0.034672
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	33.529
	0.01596
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 16.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 16.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	3.367
	0.00176
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	2.541
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	2.541
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 17.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Станки СБШ-250
	2
	9216
	Поверхность
	6001
	4
	
	
	
	31
	3250
	-50
	250
	100

	
	
	Станок БТС-150
	1
	400
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	2
	9216
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ручной
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	перфоратор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 17.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6001
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.13
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.2
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.28
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000041
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1983
	
	1.028592
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 18.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Взрывные работы
	1
	1
	Поверхность
	6002
	120
	
	
	
	31
	3250
	-50
	250
	100

	
	
	(
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комбинированный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	заряд)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 18.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	26.16667
	
	0.09
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	15.7
	
	0.06
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	75.36
	
	0.271296
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 19.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Бульдозер
	1
	400
	Поверхность
	6003
	4
	
	
	
	31
	3250
	-50
	250
	100

	
	
	Бульдозер
	1
	400
	пыления
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	Таблица 3.3


	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 19.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6003
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.13
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.2
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.28
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000041
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.002771
	
	0.05962
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 20.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Экскаватор
	1
	1000
	Поверхность
	6004
	4
	
	
	
	31
	3200
	-50
	350
	100

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	3
	1890
	Поверхность
	6005
	4
	
	
	
	31
	3200
	-200
	200
	300

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 20.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6004
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.013
	
	0.0475
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6005
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.044
	
	0.0988
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 21.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.


	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Отвал № 1
	1
	630
	Поверхность
	6006
	12
	
	
	
	31
	3400
	-240
	100
	100

	
	
	Отвал № 1
	1
	8760
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 1
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 1
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 21.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6006
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.2551667
	
	4.1472569
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 22.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Технологический
	3
	1500
	Поверхность
	6007
	4
	
	
	
	31
	1650
	850
	200
	200

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный пост
	1
	300
	Сварка металлов
	6008
	2
	
	
	
	31
	3250
	-100
	30
	15

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 22.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6007
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.41
	
	0.594
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6008
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.01428
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00131
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 23.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 23.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00775
	
	0.01062
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.00798
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.0008
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0006
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0006
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 24.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Отвал № 3
	1
	2400
	Поверхность
	6009
	4
	
	
	
	31
	-1000
	-400
	200
	150

	
	
	Тьесай
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 3
	1
	2400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тьесай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 3
	1
	2400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тьесай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал № 3
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Тьесай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 24.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6009
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.77
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	1.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	1.54
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	7.68
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	2.3
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000246
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 25.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника


	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 25.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2120288
	
	3.427872
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1637
	
	1.4146
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 26.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	002
	
	Технологический
	3
	3600
	Поверхность
	6010
	4
	
	
	
	31
	-1000
	-400
	265
	125

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный пост
	1
	100
	Сварка металлов
	6011
	2
	
	
	
	31
	-1000
	-400
	250
	200

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 26.2


	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	6010
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.022
	
	0.047
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6011
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.00476
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00044
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00775
	
	0.00504
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.00266
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 27.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 27.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.00027
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 28.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Отвал № 4
	1
	8760
	Поверхность
	6012
	4
	
	
	
	31
	-1000
	-400
	200
	150

	
	
	Тьесай
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Отвал № 5
	1
	8760
	Поверхность
	6013
	4
	
	
	
	31
	-1000
	-400
	200
	150

	
	
	Тьесай
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 28.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6012
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.06336
	
	1.5054336
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6013
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.06336
	
	1.5054336
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 29.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Буровой станок
	1
	2400
	Поверхность
	6014
	2
	
	
	
	31
	70
	50
	20
	20

	
	
	СБШ-250МН
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Буровой станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БТС-150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ручной
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	перфоратор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 29.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6014
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0889
	
	0.13
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.2
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.28
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000041
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 30.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Взрывные работы
	1
	1
	Поверхность
	6015
	30
	
	
	
	31
	50
	60
	10
	10

	
	
	(
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комбинированный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	заряд)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 30.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1285
	
	0.64944
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6015
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	10.6875
	
	0.064125
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	6.4125
	
	0.038475
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	230.85
	
	1.3851
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 31.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Технологический
	1
	600
	Поверхность
	6016
	4
	
	
	
	31
	2050
	-300
	250
	250

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 31.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6016
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.1637
	
	0.1768188
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 32.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Экскаватор (
	1
	1000
	Поверхность
	6017
	4
	
	
	
	31
	2100
	-250
	150
	150

	
	
	горно-
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	технологическое
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Технологический
	2
	600
	Поверхность
	6018
	4
	
	
	
	31
	1650
	850
	550
	100

	
	
	транспорт на
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	карьере
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 32.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6017
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.013
	
	0.0475
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6018
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.705
	
	0.7285
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 33.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Отвал "
	1
	287
	Поверхность
	6019
	12
	
	
	
	31
	2100
	150
	100
	100

	
	
	Северный"
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал "
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Северный"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал "
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Северный"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал "
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Северный"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 33.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6019
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.06
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.1
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.13
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.64
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5370333
	
	0.7887
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3


	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 34.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Карьер
	5
	2000
	Поверхность
	6020
	12
	
	
	
	31
	2100
	150
	100
	100

	
	
	известняков
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Сварочный пост
	1
	100
	Сварка маталлов
	6021
	2
	
	
	
	31
	50
	100
	5
	5

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 34.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6020
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.0456
	
	0.981
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6021
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.00476
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00044
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00775
	
	0.00504
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 35.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	


	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 35.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.00266
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.00027
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 36.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Склад руды
	1
	800
	Поверхность
	6022
	4
	
	
	
	31
	1600
	1000
	100
	50

	
	
	штольни Аксай
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад руды
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	штольни Аксай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Склад руды
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	штольни Аксай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад руды
	1
	1550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	штольни Аксай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад руды
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	штольни Аксай
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 36.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6022
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.06
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.1
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.13
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.64
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.0866
	
	4.2722094
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 37.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Технологический
	4
	2000
	Поверхность
	6023
	4
	
	
	
	31
	1600
	800
	300
	100

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Склад сырых руд
	1
	1261
	Поверхность
	6024
	4
	
	
	
	31
	1650
	850
	150
	50

	
	
	Склад сырых руд
	1
	465
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад сырых руд
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 37.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6023
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.652
	
	4.7728
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6024
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.4
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.62
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 38.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Склад сырых руд
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад сырых руд
	1
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад сырых руд
	1
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад сырых руд
	1
	3300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад сырых руд
	1
	3700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад сырых руд
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад сырых руд
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад сырых руд
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 38.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.8
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	4
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	1.2
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000128
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2207011
	
	1.0135792
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.3951211
	
	4.550149
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 39.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Перевозка
	3
	2100
	Поверхность
	6025
	6
	
	
	
	31
	1885
	760
	10
	10

	
	
	недодробленных
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд в приемный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бункер ДСФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перевозка
	3
	2100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	недодробленных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд в приемный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бункер ДСФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 39.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6025
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.015
	
	2.7415
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.015
	
	1.8277
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 40.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Бункер отсева и
	1
	1500
	Поверхность
	6026
	4
	
	
	
	31
	1920
	810
	20
	10

	
	
	рудной мелочи
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бункер отсева и
	1
	142.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рудной мелочи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бункер отсева и
	1
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	рудной мелочи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 40.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6026
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.6
	
	2.1234
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.8
	
	0.144
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 41.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Галерейный
	1
	4655
	Поверхность
	6027
	2
	
	
	
	31
	0
	20
	20
	20

	
	
	склад
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фосфоритовых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фосфоритовых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фосфоритовых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Галерейный
	1
	750
	Поверхность
	6028
	6
	
	
	
	31
	1855
	755
	10
	10

	
	
	склад
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 41.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6027
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.8013
	
	10.1209
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6028
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	5.8004
	
	3.7705
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 42.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерейный
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Перевозка
	3
	4020
	Поверхность
	6029
	4
	
	
	
	31
	1600
	840
	100
	50

	
	
	готовых руд на
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склады рудной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Приемный бункер
	1
	200
	Поверхность
	6030
	4
	
	
	
	31
	1900
	700
	10
	10

	
	
	ДСФ
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приемный бункер
	1
	167
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приемный бункер
	1
	57.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 42.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6029
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.538
	
	12.2148
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6030
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	8
	
	5.76
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 43.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника


	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Технологический
	3
	1446
	Поверхность
	6031
	4
	
	
	
	31
	1600
	800
	300
	200

	
	
	транспорт на
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДСФ
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 43.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	5
	
	0.0389
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6031
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.586
	
	2.7526
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 44.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Склады готового
	1
	2641
	Поверхность
	6032
	4
	
	
	
	31
	1550
	770
	100
	40

	
	
	фоссырья
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады готового
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фоссырья
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады готового
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фоссырья
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады готового
	1
	1056
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фоссырья
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады готового
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	фоссырья
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 44.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6032
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0177778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	6.4868
	
	35.1162
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 45.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Перевозка
	3
	2850
	Поверхность
	6033
	2
	
	
	
	31
	0
	0
	20
	30

	
	
	готовой
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	продукции с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	галерейных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	складов на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прирельсовый
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад и рудной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Склады рудной
	1
	1000
	Поверхность
	6034
	4
	
	
	
	31
	1600
	830
	100
	50

	
	
	мелочи (№№ 1а,
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1т, 2, 2-бис,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	3, 8, 8а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады рудной
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи (№№ 1а,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1т, 2, 2-бис,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3, 8, 8а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 45.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6033
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.649
	
	9.0613
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6034
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.13
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.2
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.26
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 46.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Склады рудной
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи (№№ 1а,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1т, 2, 2-бис,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3, 8, 8а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады рудной
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи (№№ 1а,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1т, 2, 2-бис,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3, 8, 8а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склады рудной
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	мелочи (№№ 1а,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1т, 2, 2-бис,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3, 8, 8а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Склад
	1
	300
	Поверхность
	6035
	4
	
	
	
	31
	1750
	850
	50
	100

	
	
	дробленных
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6, 6а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробленных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 46.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.28
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000041
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	10.2482
	
	14.1812
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6035
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.06
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.1
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.13
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 47.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	6, 6а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробленных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6, 6а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробленных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6, 6а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробленных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	известняков (№№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6, 6а)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Сварочный пост
	1
	700
	Сварка металлов
	6036
	4
	
	
	
	31
	1550
	680
	500
	400

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 47.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.64
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.000002
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	20.6682
	
	2.5199
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6036
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.03054
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0067171
	
	0.00285
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 48.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Кислородно-
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 48.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01271
	
	0.034672
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.01596
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.00168
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 49.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Токарный станок
	1
	600
	Дверной проем
	6037
	3
	
	1
	1
	31
	1900
	750
	1903
	750

	
	
	Сверлильный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Технологический
	1
	5000
	Поверхность
	6038
	3
	
	
	
	31
	-1000
	400
	450
	265

	
	
	транспорт (
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	БелАЗы)
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 49.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6037
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00468
	5.211
	0.0078048
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.003168
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6038
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.5333
	
	16.82
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.8266667
	
	26.07
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	1.0666667
	
	33.64
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 50.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Опрокидывающаяс
	1
	700
	Поверхность
	6039
	6
	
	
	
	31
	2150
	2150
	5
	10

	
	
	я установка № 1
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Опрокидывающаяс
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	я установка № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Опрокидывающаяс
	1
	400
	Поверхность
	6040
	6
	
	
	
	31
	2160
	2300
	5
	10

	
	
	я установка № 2
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Опрокидывающаяс
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	я установка № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Опрокидывающаяс
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 50.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	5.3333333
	
	168.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	1.6
	
	50.46
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000171
	
	0.0005382
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	6039
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	3
	
	5.04
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6040
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	4
	
	7.6
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 51.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	я установка № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Опрокидывающаяс
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	я установка № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Перевозка руд
	1
	875
	Поверхность
	6041
	6
	
	
	
	31
	2170
	2150
	50
	150

	
	
	на прирельсовый
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перевозка руд
	1
	875
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на прирельсовый
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Прирельсовый
	1
	417
	Поверхность
	6042
	6
	
	
	
	31
	2170
	2150
	50
	200

	
	
	склад
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	588
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	600
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 51.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6041
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	1.128
	
	3.5538
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6042
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.19
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.3
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.38
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 52.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прирельсовый
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	склад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Технологический
	1
	625
	Поверхность
	6043
	4
	
	
	
	31
	2160
	2300
	100
	300

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 52.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	1.92
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.58
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000061
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	16.5707
	
	17.6962
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6043
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.705
	
	0.4747
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 53.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Отвал штольни
	1
	100
	Поверхность
	6044
	4
	
	
	
	31
	2260
	2600
	100
	100

	
	
	Отвал штольни
	1
	50
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал штольни
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Отвал штольни
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 53.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6044
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.02
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.02
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.03
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.16
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.05
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.0000005
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	2.852
	
	2.4066696
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 54.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Сварочный пост
	1
	700
	Сварка металлов
	6045
	4
	
	
	
	31
	2000
	1850
	200
	300

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кислородно-
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 54.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6045
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.03054
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00285
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01271
	
	0.034672
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.01596
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.00168
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 55.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 55.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 56.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Сверлильный
	1
	600
	Дверной проем
	6046
	3
	
	1
	1
	31
	2000
	2100
	2003
	2100

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Прирельсовый
	1
	8760
	Поверхность
	6047
	4
	
	
	
	31
	1850
	750
	50
	5

	
	
	склад угля
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Технологический
	1
	51
	Поверхность
	6048
	3
	
	
	
	31
	1600
	650
	200
	100

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 56.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6046
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00342
	3.808
	0.0050832
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.003168
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6047
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.01392
	
	0.44056
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6048
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.707
	
	0.1298
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 57.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Склад угля (
	1
	8760
	Поверхность
	6049
	4
	
	
	
	31
	1600
	655
	5
	5

	
	
	котельная)
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад угля (
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	котельная)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад угля (
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	котельная)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 57.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6049
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.03
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.05
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.06
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.32
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.1
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.000001
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0902
	
	0.08644
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 58.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Галерея подачи
	1
	800
	Поверхность
	6050
	8
	
	
	
	31
	1580
	680
	30
	4

	
	
	угля
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерея подачи
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	угля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Галерея подачи
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	угля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Золоотвал
	1
	500
	Поверхность
	6051
	8
	
	
	
	31
	1050
	980
	150
	200

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 58.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6050
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0018
	
	0.00512
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6051
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.01666667
	
	0.0203
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 59.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Технологический
	1
	34
	Поверхность
	6052
	2
	
	
	
	31
	1050
	980
	300
	300

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Склад золы
	1
	500
	Поверхность
	6053
	4
	
	
	
	31
	1550
	680
	5
	5

	
	
	Склад золы
	1
	500
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад золы
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Склад золы
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 59.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6052
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.762
	
	0.2157
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6053
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0889
	
	0.00128
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.1377778
	
	0.00198
	2023

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 60.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Технологический
	1
	40
	Поверхность
	6054
	2
	
	
	
	31
	1850
	750
	225
	110

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 60.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	


	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1777778
	
	0.00256
	2023

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	
	0.0128
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	
	0.00384
	2023

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	
	0.000000041
	2023

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.364
	
	0.373816
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6054
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.357
	
	0.0514
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 61.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Склад угля
	1
	8760
	Поверхность
	6055
	2
	
	
	
	31
	2200
	1850
	5
	5

	
	
	штольни
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Склад золы
	1
	8760
	Поверхность
	6056
	2
	
	
	
	31
	2200
	1880
	5
	5

	
	
	штольни
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 61.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6055
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00348
	
	0.10997
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6056
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0358393
	
	0.0871
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 62.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Склад золы
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	штольни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Технологический
	1
	34
	Поверхность
	6057
	2
	
	
	
	31
	1050
	980
	255
	110

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Сварочный пост
	1
	700
	Сварка металлов
	6058
	4
	
	
	
	31
	1580
	680
	50
	50

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 62.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6057
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.355
	
	0.0434
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6058
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.03054
	2023

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 63.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Сварочный пост
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кислородно-
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 63.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00285
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01271
	
	0.043604
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.01596
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.00168
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 64.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Сверлильный
	2
	800
	Дверной проем
	6059
	3
	
	1
	1
	31
	1590
	670
	1593
	670

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	2
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Строгальный
	1
	400
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 64.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0012
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6059
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.01024
	11.403
	0.0417312
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.019008
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 65.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	ТРК
	1
	3000
	Поверхность
	6060
	2
	
	
	
	31
	1850
	740
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	ТРК
	1
	3000
	Поверхность
	6061
	2
	
	
	
	31
	1860
	742
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	ТРК
	1
	3000
	Поверхность
	6062
	2
	
	
	
	31
	1860
	744
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	ТРК
	1
	3000
	Поверхность
	6063
	2
	
	
	
	31
	1860
	740
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	ТРК
	1
	3000
	Поверхность
	6064
	2
	
	
	
	31
	1860
	740
	5
	5

	
	
	
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	
	Сварочный пост
	1
	600
	Сварка металлов
	6065
	4
	
	
	
	31
	1710
	730
	15
	5


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 65.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6060
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000011
	
	0.0004376
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.003909
	
	0.1558502
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	6061
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000011
	
	0.0004376
	2023

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды
	0.003909
	
	0.1558502
	2023

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	6062
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00025
	
	0.0012549
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6063
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00025
	
	0.0012549
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6064
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00025
	
	0.0012549
	2023

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	6065
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.01322
	
	0.023
	2023
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 66.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	МР-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный пост
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УОНИ-13/55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пропанбутановая
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кислородно-
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ацителеновая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сварка
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 66.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0012171
	
	0.00219
	2023

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.01271
	
	0.033592
	2023

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	
	0.01064
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0007422
	
	0.00122
	2023

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.0008
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 67.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	
	Топливная
	1
	500
	Дверной проем
	6066
	4
	
	1
	1
	31
	1840
	720
	1840
	723

	
	
	аппаратура
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Топливная
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппаратура
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Паяльные работы
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вулканизация
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 67.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	
	0.0008
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6066
	
	
	
	
	0168
	Олово оксид /в
	0.000003
	0.003
	0.000012
	2023

	
	
	
	
	
	
	пересчете на олово/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Олово (II) оксид) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	446)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0184
	Свинец и его
	0.000008
	0.009
	0.000027
	2023

	
	
	
	
	
	
	неорганические
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 68.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Токарный станок
	3
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фрезерный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Комбинированный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Технологический
	2
	334
	Поверхность
	6067
	4
	
	
	
	31
	-1000
	400
	450
	265

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Технологический
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Склад угля
	1
	8760
	Поверхность
	6068
	2
	
	
	
	31
	1600
	705
	2
	2


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 68.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на свинец/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(513)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0025
	2.784
	0.0036
	2023

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.5912502
	658.389
	0.3469
	2023

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0085
	9.465
	0.0353232
	2023

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.450
	0.012672
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	6067
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	3.48
	
	2.5149
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	6068
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0018
	
	0.01481
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 69.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Склад золы
	1
	8760
	Поверхность
	6069
	2
	
	
	
	31
	1610
	715
	2
	2

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Склад шлака
	1
	500
	Поверхность
	6070
	2
	
	
	
	31
	1610
	715
	2
	2


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 69.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6069
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.002506
	
	0.079
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6070
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.2538
	
	0.0009
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 70.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Технологический
	1
	50
	Поверхность
	6071
	2
	
	
	
	31
	0
	0
	20
	20

	
	
	транспорт
	
	
	пыления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Токарный станок
	2
	1200
	Дверной проем
	6072
	2
	
	1
	1
	
	0
	0
	2
	0


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 70.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6071
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	1.13
	
	0.002
	2023

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	6072
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.01024
	10.240
	0.0523728
	2023


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 71.1

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Фрезерный
	3
	2400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Строгальный
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	012
	
	Покраска
	1
	750
	Поверхность
	6073
	4
	
	
	
	31
	1450
	450
	60
	35

	
	
	изделий
	
	
	испарения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска
	1
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	изделий
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 71.2

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0022
	2.200
	0.012672
	2023

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6073
	
	
	
	
	0616
	Ксилол (смесь
	0.126
	
	0.12802
	2023

	
	
	
	
	
	
	изомеров о-, м-, п-)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(322)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.1446
	
	0.52213
	2023

	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.01
	
	0.12194
	2023


7.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
По технологии производства залповые выбросы на предприятии предусмотрены при ведении взрывных работ. В случае возникновения аварийных служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую табли​цу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.
Источником залповых выбросов на месторождении Коккия ТОО «ГПК Казфосфат» являются взрывные работы, длительность эмиссии при взрывных работах - 10 мин/600 сек. 

Расчет рассеивания от залповых выбросов не проводился, т.к. залповые выбросы при взрывных работах не нормируются.
7.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 7.2.
	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай Без Авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.11898
	0.20148
	5.037

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0164539
	0.01885
	18.85

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на
	
	
	0.02
	
	3
	0.000003
	0.000012
	0.0006

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (446)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	
	0.001
	0.0003
	
	1
	0.000008
	0.000027
	0.09

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	37.75301
	8.942377
	223.559425

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.07641
	1.24832
	20.8053333

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.000018
	0.000011
	0.00011

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	2.974457
	48.5856
	971.712

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0001795
	0.00124135
	0.15516875

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	30.88468
	139.624065
	46.541355

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0066798
	0.01104
	2.208

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00504
	0.0078
	0.26

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	
	1
	
	
	1
	0.5912502
	0.3469
	0.3469
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	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.126
	0.12802
	0.6401

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.1446
	0.52213
	5.2213

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.00675
	0.0041295
	0.08259

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.01
	0.12194
	0.12194

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	0.0639105
	0.442106338
	0.44210634

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.03708
	0.1423152
	0.948768

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	126.00204877
	388.3215361
	3883.21536

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.5
	0.15
	
	3
	353.4363369
	421.1263167
	2807.50878

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.011
	0.050688
	1.2672

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	552.26489557
	1009.84690519
	7989.01404

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблице 5.2.
	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"                               Таблица 2.3

	

	Таблица групп суммаций на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	35(27)
	0184
	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете

	
	
	на свинец/ (513)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	42(28)
	0322
	Серная кислота (517)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	44(30)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

	
	
	вращающихся печей, боксит) (495*)

	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по

	Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от

	25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный

	код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.


8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ  РАССЕИВАНИЯ.

8.1 Метеорологическая  характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.

Согласно картам климатического районирования город Тараз по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.

Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Метеорологические коэффициенты и характеристики

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	38

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-23.0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	16.0

	СВ
	11.0

	В
	5.0

	ЮВ
	8.0

	Ю
	24.0

	ЮЗ
	15.0

	З
	10.0

	СЗ
	11.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	5.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

8.2 Результаты расчетов рассеивания.
Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе "Эра-1.7" на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.

Следует иметь в виду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств (принтеров) персональных компьютеров карта может печататься с отклонениями масштаба, поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

С целью ускорения и упрощения расчетов рассеивания включены только вещества, для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м
где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ....) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + .....

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Результаты расчета сведены в таблицу 8.2.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 500 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 5.4
   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

      Город     :718  

      Объект    :0004 ТОО "ГПК Казфосфат" 

      Вар.расч. :3    существующее положение (2023 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1104 |   0.0028 |   0.0028 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.4063 |   0.0103 |   0.0103 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  17.988  |   0.7004 |   0.6856 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   1.4411 |   0.0547 |   0.0535 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8006 |   0.0505 |   0.0491 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0801 |   0.0006 |   0.0005 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.2091 |   0.0189 |   0.0184 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0826 |   0.0059 |   0.0059 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0093 |   0.0002 |   0.0002 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   0.2613 |   0.0188 |   0.0187 | 1.0000000 |  -  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.4010 |   0.0102 |   0.0102 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.2270 |   0.0018 |   0.0016 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  21.557  |   0.4925 |   0.4784 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8006 |   0.0506 |   0.0492 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  18.789  |   0.7477 |   0.7343 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8008 |   0.0561 |   0.0547 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.0859 |   0.0061 |   0.0061 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.                                                                                       
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	Таблица 2.2

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.20788
	2.89
	0.5197
	Да

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0164539
	3.7
	1.6454
	Да

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово
	
	0.02
	
	0.000003
	4
	0.000015
	Нет

	
	(II) оксид) (446)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.07641
	27.2
	0.007
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	3.0311115
	4.45
	20.2074
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	50.4402357
	47.5
	0.2124
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	6.4632502
	4.41
	6.4633
	Да

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)
	0.2
	
	
	0.126
	4
	0.630
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.0000619
	4.45
	6.190
	Да

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.1446
	4
	1.446
	Да

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное,
	
	
	0.05
	0.00675
	2.89
	0.135
	Да

	
	машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.01
	4
	0.010
	Нет

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	0.0639105
	2.88
	0.0639
	Нет

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	0.03708
	2.95
	0.0742
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	126.00204877
	75.8
	5.5391
	Да

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
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	Таблица 2.2

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.5
	0.15
	
	353.4363369
	21.7
	32.5232
	Да

	
	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся
	
	
	
	
	
	
	

	
	печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	0.011
	3
	0.275
	Да

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0184
	Свинец и его неорганические соединения /в
	0.001
	0.0003
	
	0.000008
	4
	0.008
	Нет

	
	пересчете на свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	39.61981
	87.9
	2.253
	Да

	0322
	Серная кислота (517)
	0.3
	0.1
	
	0.000018
	5
	0.00006
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	6.7255685
	14.5
	0.9271
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	0.0001795
	2.88
	0.0224
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.0066798
	3.56
	0.334
	Да

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.00504
	3.56
	0.0252
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.


8.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ НДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов НДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов НДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы НДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам НДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу 8.4.
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	Таблица 5.6

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай Без Авто
	ЛИСТ 1

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2024-2026 года
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Штольня Аксай
	0010
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	2023

	РМЦ
	0021
	0,01322
	0,003252
	0,01322
	0,03252
	0,01322
	0,03252
	2023

	Всего:
	 
	0,02644
	0,033792
	0,02644
	0,06306
	0,02644
	0,06306
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	

	Карьер Шийлибулак
	6008
	0,01322
	0,01428
	0,01322
	0,01428
	0,01322
	0,01428
	2023

	Отвалы карьера Тьесай
	6011
	0,01322
	0,00476
	0,01322
	0,00476
	0,01322
	0,00476
	2023

	Карьер известняков Аксай
	6021
	0,01322
	0,00476
	0,01322
	0,00476
	0,01322
	0,00476
	2023

	ДСФ
	6036
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	2023

	Штольня Аксай
	6045
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	6058
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	0,01322
	0,03054
	2023

	Автогараж
	6065
	0,01322
	0,023
	0,01322
	0,023
	0,01322
	0,023
	2023

	Всего:
	 
	0,09254
	0,13842
	0,09254
	0,13842
	0,09254
	0,13842
	 

	Итого:
	 
	0,11898
	0,172212
	0,11898
	0,20148
	0,11898
	0,20148
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Штольня Аксай
	0010
	0,001217
	0,002848
	0,0012171
	0,00285
	0,0012171
	0,00285
	2023

	РМЦ
	0021
	0,001217
	0,003068
	0,0012171
	0,00307
	0,0012171
	0,00307
	2023

	Всего:
	 
	0,002434
	0,005916
	0,0024342
	0,00592
	0,0024342
	0,00592
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Карьер Шийлибулак
	6008
	0,001217
	0,001314
	0,0012171
	0,00131
	0,0012171
	0,00131
	2023

	Отвалы карьера Тьесай
	6011
	0,001217
	0,000438
	0,0012171
	0,00044
	0,0012171
	0,00044
	2023

	Карьер известняков Аксай
	6021
	0,001217
	0,000438
	0,0012171
	0,00044
	0,0012171
	0,00044
	2023

	ДСФ
	6036
	0,001217
	0,002848
	0,0067171
	0,00285
	0,0067171
	0,00285
	2023

	Штольня Аксай
	6045
	0,001217
	0,002848
	0,0012171
	0,00285
	0,0012171
	0,00285
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	6058
	0,001217
	0,002848
	0,0012171
	0,00285
	0,0012171
	0,00285
	2023

	Автогараж
	6065
	0,001217
	0,002192
	0,0012171
	0,00219
	0,0012171
	0,00219
	2023

	Всего:
	 
	0,008519
	0,012926
	0,0140197
	0,01293
	0,0140197
	0,01293
	 

	Итого:
	 
	0,010953
	0,018842
	0,0164539
	0,01885
	0,0164539
	0,01885
	 

	 (0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Автогараж
	6066
	0,0000033
	0,00001188
	0,000003
	0,000012
	0,000003
	0,000012
	2023

	Всего:
	 
	0,0000033
	0,00001188
	0,000003
	0,000012
	0,000003
	0,000012
	 

	 (0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Автогараж
	6066
	0,0000075
	0,000027
	0,000008
	0,000027
	0,000008
	0,000027
	2023

	Всего:
	 
	0,0000075
	0,000027
	0,000008
	0,000027
	0,000008
	0,000027
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Штольня Аксай
	0010
	12,8562
	0,50259
	0,34185
	0,90574
	0,34185
	0,90574
	2023

	Котельная площадки Аксай
	0011
	0,406
	6,38
	0,4057
	6,374
	0,4057
	6,374
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	0012
	0,0571
	1,275
	0,05711
	1,27473
	0,05711
	1,27473
	2023

	РМЦ
	0020
	0,0096
	0,0415
	0,00738
	0,03187
	0,00738
	0,03187
	2023

	 
	0021
	0,008185
	0,03819
	0,01271
	0,034672
	0,01271
	0,034672
	2023

	Всего:
	 
	13,337085
	8,23728
	0,82475
	8,621012
	0,82475
	8,621012
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Карьер Шийлибулак
	6002
	14,64
	0,22
	26,16667
	0,09
	26,16667
	0,09
	2023

	 
	6008
	0,0062
	0,008496
	0,00775
	0,01062
	0,00775
	0,01062
	2023

	Отвалы карьера Тьесай
	6011
	0,0062
	0,004032
	0,00775
	0,00504
	0,00775
	0,00504
	2023

	Карьер известняков Аксай
	6015
	3,32
	0,0415
	10,6875
	0,064125
	10,6875
	0,064125
	2023

	 
	6021
	0,0062
	0,004032
	0,00775
	0,00504
	0,00775
	0,00504
	2023

	ДСФ
	6036
	0,01017
	0,03819
	0,01271
	0,034672
	0,01271
	0,034672
	2023

	Штольня Аксай
	6045
	0,01017
	0,03819
	0,01271
	0,034672
	0,01271
	0,034672
	2023

	 
	6049
	0,0889
	0,03
	 
	 
	 
	 
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	6058
	0,01017
	0,05579
	0,01271
	0,043604
	0,01271
	0,043604
	2023

	Автогараж
	6065
	0,01017
	0,037328
	0,01271
	0,033592
	0,01271
	0,033592
	2023

	Всего:
	 
	18,10818
	0,477558
	36,92826
	0,321365
	36,92826
	0,321365
	 

	 Итого:
	 
	31,445265
	8,714838
	37,75301
	8,942377
	37,75301
	8,942377
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	0010
	2,089008
	0,081746
	 
	 
	 
	 
	2023

	Котельная площадки Аксай
	0011
	0,0659
	1,036
	0,06593
	1,036
	0,06593
	1,036
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	0012
	0,00928
	0,2072
	0,00928
	0,20714
	0,00928
	0,20714
	2023

	РМЦ
	0020
	0,00156
	0,00675
	0,0012
	0,00518
	0,0012
	0,00518
	2023

	 
	0021
	0,0013305
	0,006206
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	2,1670785
	1,337902
	0,07641
	1,24832
	0,07641
	1,24832
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6002
	2,38
	0,03575
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6008
	0,001008
	0,0013806
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6011
	0,001008
	0,0006552
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6015
	0,54
	0,00675
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6021
	0,001008
	0,0006552
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6036
	0,001653
	0,006206
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6045
	0,001653
	0,006206
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6058
	0,001653
	0,009066
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6065
	0,001653
	0,006066
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	2,929636
	0,072735
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	5,0967145
	1,410637
	0,07641
	1,24832
	0,07641
	1,24832
	 

	 (0322) Серная кислота (517)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Автогараж
	0019
	0,000018
	0,000011
	0,000018
	0,000011
	0,000018
	0,000011
	2023

	Всего:
	 
	0,000018
	0,000011
	0,000018
	0,000011
	0,000018
	0,000011
	 

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6049
	0,01377778
	0,05
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,01377778
	0,05
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Котельная площадки Аксай
	0011
	2,566
	40,3
	2,5665
	40,32
	2,5665
	40,32
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	0012
	0,361
	8,06
	0,3612903
	8,064
	0,3612903
	8,064
	2023

	РМЦ
	0020
	0,0467
	0,2016
	0,0466667
	0,2016
	0,0466667
	0,2016
	2023

	Всего:
	 
	2,9737
	48,5616
	2,974457
	48,5856
	2,974457
	48,5856
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6049
	0,1777778
	0,06
	 
	 
	 
	 
	2023

	 
	6066
	0,00000187
	0,0000027
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,17777967
	0,0600027
	0
	0
	0
	0
	 

	Итого:
	 
	3,15147967
	48,6216027
	2,974457
	48,5856
	2,974457
	48,5856
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0013
	0,0000525
	0,00012095
	0,0000525
	0,00012205
	0,0000525
	0,00012205
	2023

	 
	0014
	0,0000525
	0,00012095
	0,0000525
	0,00012205
	0,0000525
	0,00012205
	2023

	 
	0015
	0,0000525
	0,00012095
	0,0000525
	0,00012205
	0,0000525
	0,00012205
	2023

	Всего:
	 
	0,0001575
	0,00036285
	0,0001575
	0,00036615
	0,0001575
	0,00036615
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6060
	0,000011
	0,000443
	0,000011
	0,0004376
	0,000011
	0,0004376
	2023

	 
	6061
	0,000011
	0,000443
	0,000011
	0,0004376
	0,000011
	0,0004376
	2023

	Всего:
	 
	0,000022
	0,000886
	0,000022
	0,0008752
	0,000022
	0,0008752
	 

	Итого:
	 
	0,0001795
	0,00124885
	0,0001795
	0,00124135
	0,0001795
	0,00124135
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Штольня Аксай
	0010
	18,35739
	0,67696
	0,20785
	0,54596
	0,20785
	0,54596
	2023

	Котельная площадки Аксай
	0011
	7,34
	115,3
	7,33652
	115,26
	7,33652
	115,26
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	0012
	1,033
	23,06
	1,03279
	23,05195
	1,03279
	23,05195
	2023

	РМЦ
	0020
	0,1335
	0,577
	0,1334
	0,5763
	0,1334
	0,5763
	2023

	 
	0021
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	2023

	Всего:
	 
	26,87128
	139,62992
	8,71795
	139,45017
	8,71795
	139,45017
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Карьер Шийлибулак
	6002
	20,93
	0,3014
	15,7
	0,06
	15,7
	0,06
	2023

	 
	6008
	0,00739
	0,00798
	0,00739
	0,00798
	0,00739
	0,00798
	2023

	Отвалы карьера Тьесай
	6011
	0,00739
	0,00266
	0,00739
	0,00266
	0,00739
	0,00266
	2023

	Карьер известняков Аксай
	6015
	4,74
	0,0569
	6,4125
	0,038475
	6,4125
	0,038475
	2023

	 
	6021
	0,00739
	0,00266
	0,00739
	0,00266
	0,00739
	0,00266
	2023

	ДСФ
	6036
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	2023

	Штольня Аксай
	6045
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	2023

	 
	6049
	0,8888889
	0,32
	 
	 
	 
	 
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	6058
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	0,00739
	0,01596
	2023

	Автогараж
	6065
	0,00739
	0,01064
	0,00739
	0,01064
	0,00739
	0,01064
	2023

	 
	6066
	0,00000062
	0,0000009
	0,0025
	0,0036
	0,0025
	0,0036
	2023

	Всего:
	 
	26,6106195
	0,7501209
	22,16673
	0,173895
	22,16673
	0,173895
	 

	Итого:
	 
	53,4818995
	140,3800409
	30,88468
	139,624065
	30,88468
	139,624065
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Штольня Аксай
	0010
	0,000739
	0,001676
	0,0007422
	0,00168
	0,0007422
	0,00168
	2023

	РМЦ
	0021
	0,000739
	0,001756
	0,0007422
	0,00176
	0,0007422
	0,00176
	2023

	Всего:
	 
	0,001478
	0,003432
	0,0014844
	0,00344
	0,0014844
	0,00344
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Карьер Шийлибулак
	6008
	0,000739
	0,000798
	0,0007422
	0,0008
	0,0007422
	0,0008
	2023

	Отвалы карьера Тьесай
	6011
	0,000739
	0,000266
	0,0007422
	0,00027
	0,0007422
	0,00027
	2023

	Карьер известняков Аксай
	6021
	0,000739
	0,000266
	0,0007422
	0,00027
	0,0007422
	0,00027
	2023

	ДСФ
	6036
	0,000739
	0,001676
	0,0007422
	0,00168
	0,0007422
	0,00168
	2023

	Штольня Аксай
	6045
	0,000739
	0,001676
	0,0007422
	0,00168
	0,0007422
	0,00168
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	6058
	0,000739
	0,001676
	0,0007422
	0,00168
	0,0007422
	0,00168
	2023

	Автогараж
	6065
	0,000739
	0,001224
	0,0007422
	0,00122
	0,0007422
	0,00122
	2023

	Всего:
	 
	0,005173
	0,007582
	0,0051954
	0,0076
	0,0051954
	0,0076
	 

	Итого:
	 
	0,006651
	0,011014
	0,0066798
	0,01104
	0,0066798
	0,01104
	 

	 (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Штольня Аксай
	0010
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	РМЦ
	0021
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Всего:
	 
	0,001112
	0,0024
	0,00112
	0,0024
	0,00112
	0,0024
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Карьер Шийлибулак
	6008
	0,000556
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	Отвалы карьера Тьесай
	6011
	0,000556
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	2023

	Карьер известняков Аксай
	6021
	0,000556
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	2023

	ДСФ
	6036
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Штольня Аксай
	6045
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	6058
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Автогараж
	6065
	0,000556
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	2023

	Всего:
	 
	0,003892
	0,0054
	0,00392
	0,0054
	0,00392
	0,0054
	 

	Итого:
	 
	0,005004
	0,0078
	0,00504
	0,0078
	0,00504
	0,0078
	 

	 (0401) Углеводороды

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Автогараж
	6066
	 
	 
	0,5912502
	0,3469
	0,5912502
	0,3469
	2023

	Всего:
	 
	0
	0
	0,5912502
	0,3469
	0,5912502
	0,3469
	 

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6049
	0,267
	0,1
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,267
	0,1
	0
	0
	0
	0
	 

	 (0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	РМЦ
	6073
	0,1685
	0,4547
	0,126
	0,12802
	0,126
	0,12802
	2023

	Всего:
	 
	0,1685
	0,4547
	0,126
	0,12802
	0,126
	0,12802
	 

	 (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6049
	0,0000028
	0,000001
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,0000028
	0,000001
	0
	0
	0
	0
	 

	 (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	РМЦ
	6073
	0,1933
	0,5222
	0,1446
	0,52213
	0,1446
	0,52213
	2023

	Всего:
	 
	0,1933
	0,5222
	0,1446
	0,52213
	0,1446
	0,52213
	 

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0016
	0,002
	0,0001216
	0,002
	0,0001216
	0,002
	0,0001216
	2023

	 
	0017
	0,002
	0,0001216
	0,002
	0,0001216
	0,002
	0,0001216
	2023

	 
	0018
	0,002
	0,0001216
	0,002
	0,0001216
	0,002
	0,0001216
	2023

	Всего:
	 
	0,006
	0,0003648
	0,006
	0,0003648
	0,006
	0,0003648
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6062
	0,00025
	0,0012549
	0,00025
	0,0012549
	0,00025
	0,0012549
	2023

	 
	6063
	0,00025
	0,0012549
	0,00025
	0,0012549
	0,00025
	0,0012549
	2023

	 
	6064
	0,00025
	0,0012549
	0,00025
	0,0012549
	0,00025
	0,0012549
	2023

	Всего:
	 
	0,00075
	0,0037647
	0,00075
	0,0037647
	0,00075
	0,0037647
	 

	Итого:
	 
	0,00675
	0,0041295
	0,00675
	0,0041295
	0,00675
	0,0041295
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	РМЦ
	6073
	0,1604
	0,4333
	0,01
	0,12194
	0,01
	0,12194
	2023

	Всего:
	 
	0,1604
	0,4333
	0,01
	0,12194
	0,01
	0,12194
	 

	 (2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Склад ГСМ
	0013
	0,0186975
	0,04307535
	0,0186975
	0,043468646
	0,0186975
	0,043468646
	2023

	 
	0014
	0,0186975
	0,04307535
	0,0186975
	0,043468646
	0,0186975
	0,043468646
	2023

	 
	0015
	0,0186975
	0,04307535
	0,0186975
	0,043468646
	0,0186975
	0,043468646
	2023

	Всего:
	 
	0,0560925
	0,12922605
	0,0560925
	0,130405938
	0,0560925
	0,130405938
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6060
	0,003909
	0,1577556
	0,003909
	0,1558502
	0,003909
	0,1558502
	2023

	 
	6061
	0,003909
	0,1577556
	0,003909
	0,1558502
	0,003909
	0,1558502
	2023

	 
	6066
	0,591
	0,3467
	 
	 
	 
	 
	2023

	Всего:
	 
	0,598818
	0,6622112
	0,007818
	0,3117004
	0,007818
	0,3117004
	 

	Итого:
	 
	0,6549105
	0,79143725
	0,0639105
	0,442106338
	0,0639105
	0,442106338
	 

	 (2902) Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ДСФ
	6037
	0,00666
	0,0078032
	0,00468
	0,0078048
	0,00468
	0,0078048
	2023

	Штольня Аксай
	6046
	0,00342
	0,0050832
	0,00342
	0,0050832
	0,00342
	0,0050832
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	6059
	0,00898
	0,036288
	0,01024
	0,0417312
	0,01024
	0,0417312
	2023

	Автогараж
	6066
	0,0085
	0,0353232
	0,0085
	0,0353232
	0,0085
	0,0353232
	2023

	РМЦ
	6072
	0,01024
	0,0523728
	0,01024
	0,0523728
	0,01024
	0,0523728
	2023

	Всего:
	 
	0,0378
	0,1368704
	0,03708
	0,1423152
	0,03708
	0,1423152
	 

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ДСФ
	0001
	3,2249
	31,92652
	3,2247
	31,9247
	3,2247
	31,9247
	2023

	 
	0002
	2,57992
	25,5412
	2,5798
	25,5397
	2,5798
	25,5397
	2023

	 
	0003
	3,77774
	37,39962
	3,7775
	37,3975
	3,7775
	37,3975
	2023

	 
	0004
	1,28996
	12,7706
	1,2899
	12,7699
	1,2899
	12,7699
	2023

	 
	0005
	1,31592
	13,0276
	1,316
	13,0281
	1,316
	13,0281
	2023

	 
	0006
	1,20626
	11,94198
	1,2063
	11,9425
	1,2063
	11,9425
	2023

	 
	0007
	1,65852
	16,41934
	1,6584
	16,4184
	1,6584
	16,4184
	2023

	 
	0008
	4,1463
	41,04838
	4,1461
	41,046
	4,1461
	41,046
	2023

	 
	0009
	3,86988
	38,31182
	3,8696559
	38,3095937
	3,8696559
	38,3095937
	2023

	Штольня Аксай
	0010
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Котельная площадки Аксай
	0011
	3,716
	58,4
	3,7156
	58,374
	3,7156
	58,374
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	0012
	3,49
	77,8
	3,4871
	77,832
	3,4871
	77,832
	2023

	РМЦ
	0020
	0,4505
	1,946
	0,45042
	1,9458
	0,45042
	1,9458
	2023

	 
	0021
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Всего:
	 
	30,727012
	366,53546
	30,7225959
	366,5305937
	30,7225959
	366,5305937
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Карьер Шийлибулак
	6001
	0,1968
	2,34707
	0,1983
	1,028592
	0,1983
	1,028592
	2023

	 
	6002
	37,7
	0,2713
	75,36
	0,271296
	75,36
	0,271296
	2023

	 
	6003
	0,002771
	0,05962
	0,002771
	0,05962
	0,002771
	0,05962
	2023

	 
	6004
	0,001018
	0,0044
	0,013
	0,0475
	0,013
	0,0475
	2023

	 
	6007
	0,0409
	0,88
	1,41
	0,594
	1,41
	0,594
	2023

	 
	6008
	0,000556
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	0,00056
	0,0006
	2023

	Отвалы карьера Тьесай
	6009
	2,133
	5,8311216
	0,2120288
	3,427872
	0,2120288
	3,427872
	2023

	 
	6010
	0,00671
	0,029
	0,022
	0,047
	0,022
	0,047
	2023

	 
	6011
	0,000556
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	2023

	 
	6012
	2,0592
	4,4300805
	0,06336
	1,5054336
	0,06336
	1,5054336
	2023

	 
	6013
	1,638
	3,5239277
	0,06336
	1,5054336
	0,06336
	1,5054336
	2023

	Карьер известняков Аксай
	6021
	0,000556
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	0,00056
	0,0002
	2023

	ДСФ
	6024
	0,460513
	9,6399135
	0,2207011
	1,0135792
	0,2207011
	1,0135792
	2023

	 
	6025
	0,0299
	0,643
	1,015
	2,7415
	1,015
	2,7415
	2023

	 
	6026
	0,01453
	0,0126
	3,6
	2,1234
	3,6
	2,1234
	2023

	 
	6030
	 
	 
	8
	5,76
	8
	5,76
	2023

	 
	6036
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Штольня Аксай
	6045
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Котельная площадки Аксай
	6047
	0,174
	3,74
	0,01392
	0,44056
	0,01392
	0,44056
	2023

	 
	6048
	0,0152
	0,327
	0,707
	0,1298
	0,707
	0,1298
	2023

	 
	6049
	0,008135
	0,175
	0,0902
	0,08644
	0,0902
	0,08644
	2023

	 
	6050
	0,00624
	0,017971
	0,0018
	0,00512
	0,0018
	0,00512
	2023

	 
	6051
	0,00667
	0,000812
	0,01666667
	0,0203
	0,01666667
	0,0203
	2023

	 
	6052
	0,00897
	0,193
	1,762
	0,2157
	1,762
	0,2157
	2023

	 
	6053
	0,16583
	3,4250956
	0,364
	0,373816
	0,364
	0,373816
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	6054
	0,02305
	0,496
	0,357
	0,0514
	0,357
	0,0514
	2023

	 
	6055
	0,00435
	0,0936
	0,00348
	0,10997
	0,00348
	0,10997
	2023

	 
	6056
	0,0322506
	0,00929
	0,0358393
	0,0871
	0,0358393
	0,0871
	2023

	 
	6057
	0,0053
	0,114
	0,355
	0,0434
	0,355
	0,0434
	2023

	 
	6058
	0,000556
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	0,00056
	0,0012
	2023

	Автогараж
	6065
	0,000556
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	0,00056
	0,0008
	2023

	РМЦ
	6068
	0,000783
	0,01685
	0,0018
	0,01481
	0,0018
	0,01481
	2023

	 
	6069
	0,0002506
	0,00539
	0,002506
	0,079
	0,002506
	0,079
	2023

	 
	6070
	0,01128
	0,0000406
	0,2538
	0,0009
	0,2538
	0,0009
	2023

	 
	6071
	0,01115
	0,24
	1,13
	0,002
	1,13
	0,002
	2023


	Всего:
	 
	44,76069
	36,531482
	95,279452
	21,7909424
	95,279452
	21,7909424
	 

	Итого:
	 
	75,48770
	403,06694
	126,00204
	388,321536
	126,00204
	388,321536
	 

	 (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ДСФ
	0001
	3,2249
	37,19728
	3,2247
	37,1951
	3,2247
	37,1951
	2023

	 
	0002
	2,57992
	29,75782
	2,5798
	29,7561
	2,5798
	29,7561
	2023

	 
	0003
	3,77774
	43,57396
	3,7775
	43,5714
	3,7775
	43,5714
	2023

	 
	0004
	1,28996
	14,87892
	1,2899
	14,8781
	1,2899
	14,8781
	2023

	 
	0005
	1,31592
	15,17834
	1,316
	15,179
	1,316
	15,179
	2023

	 
	0006
	1,20626
	13,91348
	1,2063
	13,9141
	1,2063
	13,9141
	2023

	 
	0007
	1,65852
	19,13004
	1,6584
	19,1289
	1,6584
	19,1289
	2023

	 
	0008
	4,1463
	47,82508
	4,1460599
	47,8223136
	4,1460599
	47,8223136
	2023

	 
	0009
	3,86962
	44,63384
	3,8696559
	44,6341594
	3,8696559
	44,6341594
	2023

	Всего:
	 
	23,06914
	266,08876
	23,0683158
	266,079173
	23,0683158
	266,079173
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 
	6004
	0,0016
	0,0363
	 
	 
	 
	 
	2023

	Карьер Шийлибулак
	6005
	0,0385
	0,828
	0,044
	0,0988
	0,044
	0,0988
	2023

	 
	6006
	0,430784
	8,557704
	1,2551667
	4,1472569
	1,2551667
	4,1472569
	2023

	Отвалы карьера Тьесай
	6009
	0,004255
	0,0915
	0,1637
	1,4146
	0,1637
	1,4146
	2023

	Карьер известняков Аксай
	6014
	0,0785
	0,24187
	0,1285
	0,64944
	0,1285
	0,64944
	2023

	 
	6015
	12,06
	0,0723
	230,85
	1,3851
	230,85
	1,3851
	2023

	 
	6016
	0,00498
	0,1071
	0,1637
	0,1768188
	0,1637
	0,1768188
	2023

	 
	6017
	0,01054
	0,01681
	0,013
	0,0475
	0,013
	0,0475
	2023

	 
	6018
	0,01723
	0,371
	0,705
	0,7285
	0,705
	0,7285
	2023

	 
	6019
	0,542185
	11,33796
	0,5370333
	0,7887
	0,5370333
	0,7887
	2023

	 
	6020
	0,0456
	0,981
	0,0456
	0,981
	0,0456
	0,981
	2023

	ДСФ
	6022
	3,440255
	25,0625
	1,0866
	4,2722094
	1,0866
	4,2722094
	2023

	 
	6023
	0,0422
	0,908
	2,652
	4,7728
	2,652
	4,7728
	2023

	 
	6024
	0,751955
	11,3249982
	2,3951211
	4,550149
	2,3951211
	4,550149
	2023

	 
	6025
	0,0299
	0,643
	1,015
	1,8277
	1,015
	1,8277
	2023

	 
	6026
	0,925
	0,1809
	0,8
	0,144
	0,8
	0,144
	2023

	 
	6027
	1,2467
	23,523057
	1,8013
	10,1209
	1,8013
	10,1209
	2023

	 
	6028
	0,4621
	5,9997946
	5,8004
	3,7705
	5,8004
	3,7705
	2023

	 
	6029
	0,03496
	0,752
	2,538
	12,2148
	2,538
	12,2148
	2023

	 
	6030
	7,347
	3,735
	5
	0,0389
	5
	0,0389
	2023

	 
	6031
	0,0356
	0,766
	1,586
	2,7526
	1,586
	2,7526
	2023

	 
	6032
	8,07778
	163,12288
	6,4868
	35,1162
	6,4868
	35,1162
	2023

	 
	6033
	0,0356
	0,766
	2,649
	9,0613
	2,649
	9,0613
	2023

	 
	6034
	4,482555
	25,254581
	10,2482
	14,1812
	10,2482
	14,1812
	2023

	 
	6035
	2,79728
	1,5044213
	20,6682
	2,5199
	20,6682
	2,5199
	2023

	Штольня Аксай
	6039
	0,6975
	3,348
	3
	5,04
	3
	5,04
	2023

	 
	6040
	0,9915
	3,4892
	4
	7,6
	4
	7,6
	2023

	 
	6041
	0,03008
	0,6472
	1,128
	3,5538
	1,128
	3,5538
	2023

	 
	6042
	2,34778
	12,8522405
	16,5707
	17,6962
	16,5707
	17,6962
	2023

	 
	6043
	0,0108
	0,2323
	0,705
	0,4747
	0,705
	0,4747
	2023

	 
	6044
	0,318215
	6,8108032
	2,852
	2,4066696
	2,852
	2,4066696
	2023

	Автодороги
	6067
	0,05003
	0,78992
	3,48
	2,5149
	3,48
	2,5149
	2023

	Всего:
	 
	47,388964
	314,354339
	330,36802
	155,0471437
	330,368021
	155,0471437
	 

	Итого:
	 
	70,458104
	580,443099
	353,43633
	421,1263167
	353,436336
	421,1263167
	 

	 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	ДСФ
	6037
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	2023

	Штольня Аксай
	6046
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	0,0022
	0,003168
	2023

	Котельная площадки штольни Аксай
	6059
	0,00346
	0,0244512
	0,0022
	0,019008
	0,0022
	0,019008
	2023

	Автогараж
	6066
	0,0022
	0,012672
	0,0022
	0,012672
	0,0022
	0,012672
	2023

	РМЦ
	6072
	0,0022
	0,012672
	0,0022
	0,012672
	0,0022
	0,012672
	2023

	Всего:
	 
	0,01226
	0,0561312
	0,011
	0,050688
	0,011
	0,050688
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:          
	
	240,7776
	1185,3970
	552,26489
	1009,84690
	552,26489
	1009,84690
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным источникам:
	99,23902
	830,56642
	66,478225
	830,720836
	66,478225
	830,720836
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	141,5386
	354,83067
	485,78667
	179,126068
	485,78667
	179,126068
	


8.4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ
Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).
Достоверность полноты исходных данных, принятых для расчета нормативов НДВ, основывается на инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ, проведенной «Исполнителем», согласованной «Заказчиком».

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК. Расчеты приведены в Приложении 1.
8.4.1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты по технико-технологическим данным разделов проекта, по аналогичным видам оборудования, а также расчётным путём.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу  на 2023-2026 в прил. 1.

8.5 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.
Согласно Экологического кодекса РК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Для данного предприятия ранее установленный размер СЗЗ 500 м СанПиН №334 и № 237, КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г. подтвержден проведенным расчетом рассеивания.
Согласно письма № ЮЛН 00144/0 от 13.30.04 г. реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло, то в пересмотре санитарно-эпидемиологического заключения нет необходимости.
Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации,  устанавливаемый по оценке риска, составляет 386 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 412; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 499 м. 

Согласно  указаниям СП площадка относится к объектам 1 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ 500 м. 
По характеру производства размеры СЗЗ для промплощадки предприятия ТОО "ГПК Казфосфат" устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка от площадки находится на расстоянии более 1000 м от границы предприятия. 
8. 6 ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Для каждого предприятия государственными органами охраны природы по ЭК устанавливаются лимиты эмиссий (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов НДВ.

На период достижения нормативов НДВ устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм НДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне НДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Согласно Налогового Кодекса РК по определению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, плата для предприятия определяется:

П = Мi * Кi * Р,

где

Мi - годовой выброс загрязняющих веществ, т/год;

Кi – количество МРП, минимальный расчетный показатель по РК; 

Р - ставка платы за выбросы в атмосферу, устанавливаемый за 1 тн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ согласно Налогового Кодекса. 

Расчет лимитированного выброса (т/год) приведен в таблице 8.1
	ЭРА v2.5 ТОО "КЭСО-Отан"    
	
	Таблица 5.7

	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2024-2026 года

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай Без Авто

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	Разведка
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,20148
	30
	3450
	20853,18

	
	(диЖелезо триоксид, Железа 
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на железо/
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в 
	0,01885
	
	3450
	0,00

	
	пересчете на марганца (IV) 
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на 
	0,000012
	
	3450
	0,00

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (446)
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические 
	0,000027
	33986
	3450
	3165,80

	
	соединения /в пересчете на 
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота 
	8,942377
	20
	3450
	617024,01

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	1,24832
	20
	3450
	86134,08

	0322
	Серная кислота (517)
	0,000011
	
	3450
	0,00

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид 
	48,5856
	20
	3450
	3352406,40

	
	сернистый, Сернистый газ, Сера 
	
	
	
	

	
	(IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	0,00124135
	124
	3450
	531,05

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, 
	139,624065
	0,32
	3450
	154144,97

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные 
	0,01104
	
	3450
	0,00

	
	соединения /в пересчете на фтор/ 
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо 
	0,0078
	
	3450
	0,00

	
	растворимые - (алюминия фторид, 
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия 
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды 
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые 
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	0,3469
	0,32
	3450
	382,98

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, 
	0,12802
	0,32
	3450
	141,33

	
	п-) (322)
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	0,52213
	0,32
	3450
	576,43

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,0041295
	0,32
	3450
	4,56

	
	(веретенное, машинное, 
	
	
	
	

	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,12194
	0,32
	3450
	134,62

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,442106338
	0,32
	3450
	488,09

	
	(в пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,1423152
	
	3450
	0,00

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая 
	388,3215361
	10
	3450
	13397093,00

	
	двуокись кремния в %: 70-20 
	
	
	
	

	
	(шамот, цемент, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый 
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок, 
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола 
	
	
	
	

	
	углей казахстанских 
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая 
	421,1263167
	10
	3450
	14528857,93

	
	двуокись кремния в %: менее 20 
	
	
	
	

	
	(доломит, пыль цементного 
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел, 
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль 
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит)
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, 
	0,050688
	10
	3450
	1748,74

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	1009,846905
	
	
	32163687,15


9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.

Мероприятия на период НМУ.
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Характеристика выбросов вредных веществ на период НМУ.
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10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НДВ
Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ, который осуществляется согласно [9]. Контроль может осуществляться специализированной организацией, привлекаемой на договорных условиях.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению НДВ и проверку эффективности эксплуатации очистных установок.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК>0.5 выполняются неравенства:

М/ПДК>0.01Н при Н>10 м и М/ПДК>0.1Н при Н<10 м 

где:

М (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; 

ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация; 

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При Н<10 м принимают Н=10.

Источники 1 категории контролируются систематически. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически. 
В связи с тем, что организованные источники выбросов загрязняющих веществ имеют крайне малые объемы выделения, инструментальный контроль на них не представляется возможным.

Обеспечение соблюдения нормативов НДВ на предприятии гарантируется технологическим процессом. Контроль за ведением всех технологических параметров осуществляется дистанционно, с диспетчерского пункта. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров, технологический процесс останавливается до выявления и устранения причины.

Создавать стационарные посты наблюдения и контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ не целесообразно, так как при выявлении нарушения технологического процесса он будет остановлен, и на качество атмосферного воздуха это не повлияет. 
Инструментальный контроль осуществляется за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ, на контрольных точках.

Ответственность за своевременное проведение отбора и анализа проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ возлагается на главного инженера предприятия.

План-график производственного контроля за качеством атмосферного воздуха – прилагается.

	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ________ Турсынбеков С.У.

	
	
	«___» _______________ 2023 г.


	
	

	П л а н  -  г р а ф и к
	Таблица 5.7

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ(BCB) нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax) на сущ.пол

	Т. Рыскуловский район, ТОО «ГПК Казфосфат»
	ЛИСТ 1

	N ист.
	Производство,
	
	
	Период.
	Норматив
	
	

	Nконт.
	цех, участок.
	Контролируемое
	Периоди
	контроля
	выбросов НДВ(BCB)
	Кем
	Методика

	точки
	/Координаты
	вещество
	чность
	в перио-
	
	осуществляет
	проведения

	
	контрольной
	
	контро-
	ды НМУ
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	точки
	
	ля
	раз/сутк
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка № 1
	Аккредитованная лаборатория
	Согласно

утвержден-ных

методик

	Т.
	
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	1 р/кв
	1 р/кв
	
	0.085
	
	

	1
	Х=1053 Y=-1363
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.4
	
	

	2
	Х=1890 Y=172
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	
	
	
	0.5
	
	

	3
	Х=1455 Y=-621
	Окись углерода 
	
	
	
	3.0
	
	

	
	
	Пыль неорганическая 20-70%
	
	
	
	0.5
	
	


	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	 
	Директор ТОО «ГПК Казфосфат» ___________ Турсынбеков С.У.                        

	
	
	«___» _______________ 20__ г.


	ЭРА v1.7   
	Таблица 7.1

	ПЛАН мероприятий по охране окружающей среды 2024-2023 годы

	Жамбылская область, Т. Рыскуловский район, ТОО«GCJ»

	№№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Объем

планируемых работ
	Общая

Стоим.

тыс.тнг
	Источ.

Финанси-рования


	Срок выполнения
	План финансирования

тыс.тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год)

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Охрана воздушного бассейна

	1.1.
	Производственный экологический мониторинг эмиссий в атмосферу
	Отбор проб и анализ
	1500,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	214,286
	214,286
	214,286
	Соблюдение нормативов НДВ. 

	1.2
	Соблюдения технологического процесса 
	постоянно
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Соблюдение нормативов НДВ

	1.3.
	Уход и полив зеленых насаждений
	Полив зеленых насаждений в теплый период 
	-
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.4.
	Озеленение территории  (100 шт.по АБК)
	Высадка   саженцев, характерных для данного района (70 шт./год)
	1000,0
	Собствен.

средства
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	142,9
	142,9
	142,9
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.5.
	Пылеподавление карьерных дорог
	Полив карьерных дорог
	
	Без затрат
	01.01.2024г.
	31.12.2026г
	-
	-
	-
	Снижение выбросов пыли на 0,5 тн/год 


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Экологический Кодекс Республики Казахстан.

Налоговый Кодекс Республики Казахстан.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых вредных веществ промышленными предприятиями.

Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (НДВ) для предприятий Республики Казахстан. РНД 211.2.02.02-97, Алматы, 1997г.
РНД 211.2.01.01-97 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Алматы, 1997 (взамен ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Госкомгидромет. 1987).
СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов» РК № 237 от 20.03.15 г.

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приложение к приказу и.о. министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан  № 329 от 2013 года.

МСН 2.04.01.98 Строительная климатология (взамен СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. М.. Госкомитет по делам строительства.

Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. Алма-Ата. 1991 г.
Перечень ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Приложения 1 и 2 к «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к атмосферному воздуху», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 18.08.2004 г. № 629.
Методика по проведению инвентаризации вредных  физических воздействий на атмосферный воздух и их источников.

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении  лакокрасочных  материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004;

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов. РНД 211.2.02.06-2004;

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004;

Инструкция по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу РНД 211.02.03.-97;

Методика расчета концентраций в  атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86 ГОСКОМГИДРОМЕТ.

Методика по проведению инвентаризации вредных  физических воздействий на атмосферный воздух и их источников. от 18 июля 2007 года № 229 – п;

Правила инвентаризации выбросов парниковых газов и потребления озоноразрушающих веществ. от «13» декабря 2007 г. № 348-п;

Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. от 18 апреля 2008г. № 100-п;

Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  18.04.2008г. №100 –п);

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов. РНД 211.2.02.05-2004

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов. РНД 211.2.02.06-2004

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. РНД 211.2.02.03-2004.

 Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных приложение 3.  Приказ Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06. 2014 г. № 221-Ө.
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников согласно приложение 8. Приказ Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06. 2014 г. № 221-Ө.

 Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов согласно приложение 11. Приказ Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06. 2014 г. № 221-Ө.

 Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий согласно приложение 12. Приказ Министра ОС и водных ресурсов РК от 12.06. 2014 г. № 221-Ө.

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение № 13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  18.04.2008г. №100 –п);
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  18.04.2008г. №100 –п);

Расчет выбросов ЗВ на 2023-2026 г.
Источник загрязнения № 6001, Буровзрывные работы на карьер Шийлибулак

Источник выделения № 001, Бурение скважин

 В связи с особенностями геологического строения месторождения, химическими составами руд и породослагающих минералов, выброс пыли при буровых, взрывных и планировочных работах принимается по максимальной составляющей- пыль с содержанием SiO2 20-70%.

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Буровой станок 2СБШ-200

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -250 мм (от 200 до 250 мм)
Число станков данного типа: , NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1
Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=1,29
Система пылеподавления, орошение водой

Степень очистки пылеочистной установки, % ή=95

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =4608

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,129
Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 2,1399
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	0,129
	0,9288


Источник загрязнения № 6001, Буровзрывные работы на карьер Шийлибулак

Источник выделения № 002, Бурение скважин БТС

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Буровой станок БТС-150

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -150 мм (от 105 до 150 мм)
Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=0,064

Система пылеподавления, нет

Степень очистки пылеочистной установки, % ή=0

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =400

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,064

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 0,09216

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	0,064
	0,09216


Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год,        В=12,8

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =400

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,28000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,13

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,38

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,20

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,25600

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,13

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,28

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,38

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,26

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,20

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000041


Источник выделения № 004, Бурение шпуров

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Ручной перфоратор

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -45 мм 
Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=0,325

Система пылеподавления, нет

Степень очистки пылеочистной установки, % , ή=0

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =400

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,0053
Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 0,007632
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	0,0053
	0,007632


Источник загрязнения № 6002, Взрывные работы

Источник выделения № 001, Взрывные работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Взрывные работы
Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Общее количество добываемой породы, тн/год, V = 47100
Взрывчатое вещество: Комбинированный заряд (Граммонит 79/21+ Аммонит 6 ЖВ+ Игданит)
Расход ВВ, тн, N=36,68
Годовое количество взрывов, шт., К=1
Количество материала, поднимаемого  при взрыве  1 кг ВВ, тн/кг, а1=4,5

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли, размером 0-50 мкм, а2=0,00002

Коэффициент, учитывающий влияние обводнения скважин и предварительного увлажнения забоя, а4=0,5

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Рв=1,2

Величина заряда ВВ, кг, Д=6280
Продолжительность эмиссии пыли, сек, Т=600

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т, 

q =0,0025, для оксидов азота, 

q =0,001, для оксидов углерода

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание, для газов: К =1

Коэфф., учитывающий выделения ЗВ из взорванной горной массы,

для оксидов углерода, а =1,5

для оксидов азота, а =1

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = а1 * а2 * Рв * Д * 10 ^ 6 / Т
_G_ = 75,36
Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = К * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 0,271
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Количество оксида азота, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,09
_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=26,1667
Примесь:0337 Оксид углерода

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,06
_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=15,7
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	26,16667
	0,09

	0337
	Углерод оксид
	15,70000
	0,06

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	75,36
	0,271296


Источник загрязнения № 6003, Технологический транспорт (Бульдозер, трактор) 

                                                          на карьере Шийлибулак

Источник выделения № 001, Планировочные работы в карьере

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =400

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,002771
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,0,05962
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                    
	0,002771
	0,05962


Источник выделения № 002, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=12,8

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =400

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,28000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,13

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,38

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,20

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,25600

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,13

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,28

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,38

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,26

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,20

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000041


Источник загрязнения № 6004, Горнотехнологическое оборудование (Экскаватор) 

Источник выделения № 001, Погрузка руды

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Вид оборудования: ЭКГ-5

Количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа, m=2

Удельное выделение пыли отгружаемого материала эксакватором, (табл. 3.1.9), г/м3 q = 7,2

Максимальный объем перегружаемого материала экскаватором, м3/час, V=47,1

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия,  (табл. 3.1.2), К3 =1,4

Влажность материала в диапазоне: до 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , к5=0,1

Эффективность средств пылеподавления, ή=0,5

Время работы, час/год, _T_ =1000
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.1.3) , 

_G_ = m * (q * V * K3 * K5 * ( 1 - ή )) / 3600

_G_ = 0,013188

Валовый выброс, т/год ,
 _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,0474768
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,013
	0,0475


Источник загрязнения № 6005, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка вскрышных пород на отвал

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =3

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =2

Vср = N * Z / n

Vср =2,00

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 

0,01
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =630,0

Пылеподавление дорог - полив территории  ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3* С7 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =4,230

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =9,5932

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,044
	0,0988


Источник загрязнения № 6006, Отвальные работы на отвале №1 карьера Шийлибулак 

Источник выделения № 001,Разгрузка вскрышных пород на отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: вскрышные породы (по аналогу доломит)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =630,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=180,0

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,9

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =2,0412

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,9000
	2,0412


Источник загрязнения № 6006, Отвальные работы на отвале №1 карьера Шийлибулак 

Источник выделения № 002, Поверхность пыления

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Отработанная порода

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов), Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =113400

Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =180

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала, 

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется  экспериментально, либо принимается по справочным данных доли единицы ), N =0 

Площадь пылящей поверхности отвала, м2,

Действующий, S =10000

Менее 3-х лет, S =43900

Более 3-х лет, S =107700

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 = 0,27216

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,1915

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 = 0,57024

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,10536

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс в первые три года после прекращения эксплуатации отвала, т/год (9.14),

M3 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M3 = 1,22829696
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G3 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G3 =0,051696

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =2,07069696

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G2 =0,1915

наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 
	0,191466667
	2,07069696


Источник выделения № 003, Планировочные  работы на вскрышном отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 
0,01
Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =600

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,01637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,03536

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,03536


Источник загрязнения № 6006, Отвальные работы на отвале №1 карьера Шийлибулак 

Источник выделения № 004, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=19,2

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =600

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С =0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,92000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,19

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,58

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,30

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,38400

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,19

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,92

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,58

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,38

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,30

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000061


Источник загрязнения № 6007, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка руды с карьера Шийлибулак 

                                                      на рудный склад

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2,5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =2

Vср = N * Z / n

Vср =1,67

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,01
Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0,01
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =120,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =1,41
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,594
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	1,410
	0,5940


Источник загрязнения №  6008, Ремонтные работы в карьере Шийлибулак

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год ,В=600

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,00594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00066

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,00594

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000611111
	0,00066

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00024


Источник загрязнения №  6008, Ремонтные работы в карьере Шийлибулак

Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год ,  B =600

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,00834

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000654

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Газы:

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000558

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00162

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00798

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,00834

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00065

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00162

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,00798

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00056

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00056
	0,00060

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00060


Источник загрязнения №  6008, Ремонтные работы в карьере Шийлибулак

Источник выделения № 003, Сварка металлов пропанбутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =600

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,009


Источник загрязнения № 6009, Работы на отвале №3 Тьесай

Источник выделения № 001, Планировочные работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =2400

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =1,4146

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	1,4146


Источник выделения № 002, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=76,8

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =2400

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=7,68000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,77

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=2,30

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=1,19

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,53600

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00002

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,77

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	7,68

	0401
	Углеводороды
	0,267
	2,30

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	1,54

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	1,19

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000246


Источник выделения № 003, Погрузка руды

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Вид оборудования: экскаватор  ЭКГ-5
Количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа, m=1

Удельное выделение пыли отгружаемого материала эксакватором, (табл. 3.1.9), г/м3 q = 21,8

Максимальный объем перегружаемого материала экскаватором, м3/час, V=125

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия,  (табл. 3.1.2), К3 =1,4

Влажность материала в диапазоне: до 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , к5=0,2

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Время работы, час/год , _T_ =2400
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.1.3) , 

_G_ = m * (q * V * K3 * K5 * ( 1 - ή )) / 3600

_G_ = 0,211944444

Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =1,8312
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,212
	1,8312


Источник выделения № 004, Поверхность пыления

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками. Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Отработанная порода

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала: для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов), Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =0

Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =0,0432

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Площадь пылящей поверхности отвала, м2,

Действующий, S =10000

Менее 3-х лет, S =10000

Более 3-х лет, S =90000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0000288

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =0,57024

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,024

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс в первые три года после прекращения эксплуатации отвала, т/год (9.14),

M3 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M3 =1,026432

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G3 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G3 =0,0432

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =1,596672

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G2 =0,0000288

наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,0000288
	1,596672


Источник загрязнения № 6010, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка руды с отвала №3 Тьесай на рудный склад

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =2

Vср = N * Z / n

Vср =1,33

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 =0,01
Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =1200,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =2,820

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =12,183

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,022
	0,0470


Источник загрязнения №  6011, Ремонтные работы на отвалах Тьесай

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год , В=200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,00198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00022

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,00198

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000611111
	0,00022

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00008


Источник загрязнения №  6011, Ремонтные работы на отвалах Тьесай

Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год ,  B =200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час ,  BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,00278

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000218

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Газы:

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000186

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 = 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00054

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,00278

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00022

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00054

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,00266

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00019

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,00056
	0,00020

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00020


Источник загрязнения №  6011, Ремонтные работы на отвалах Тьесай

Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =300

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Газы:

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0045

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

 _G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0045


Источник загрязнения № 6012-6013, Отвал №4-№5 Тьесай

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Отработанная порода

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала: для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов), Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =0

Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =0

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала, 

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0

Площадь пылящей поверхности отвала, м2,

Действующий, S =0

Менее 3-х лет, S =0

Более 3-х лет, S =132000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0000

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =0

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс в первые три года после прекращения эксплуатации отвала, т/год (9.14),

M3 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M3 =1,5054336

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G3 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G3 =0,06336

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =1,5054336

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G3 =0,06336

наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,06336
	1,5054336


Источник загрязнения № 6014, Буровзрывные работы на карьере известняков

Источник выделения № 001, Бурение скважин

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Буровой станок 2СБШ-200

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -250 мм (от 200 до 250 мм)
Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=1,29
Система пылеподавления, орошение водой

Степень очистки пылеочистной установки, % ή=95

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =2400

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,0645
Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 0,5573
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	0,0645
	0,55728


Источник выделения № 002, Бурение скважин БТС

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Буровой станок БТС-150

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -150 мм (от 105 до 150 мм)
Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=0,059
Система пылеподавления, нет

Степень очистки пылеочистной установки, % ή=0

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =400

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,059
Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 0,084
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	0,0590
	0,08496


Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год,        В=12,8

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =400

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,28000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,13

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,38

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,20

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,25600

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,13

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,28

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,38

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,26

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,20

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000041


Источник выделения № 004, Бурение шпуров

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Буровые работы
Вид оборудования: Ручной перфоратор

Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Диаметр скважины: d -45 мм 
Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Количество пыли, выделяющейся при бурении одним станком, г/сек (табл. 3.1), g=0,0053
Система пылеподавления, нет

Степень очистки пылеочистной установки, % ή=0

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =400

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = (N * g * (100-ή)) / 100
_G_ = 0,005
Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = 3600 * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 0,0072
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	0,005
	0,0072


Источник загрязнения № 6015, Взрывные работы на карьере известняков

Источник выделения № 001, Взрывные работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Технологический процесс: Взрывные работы
Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Общее количество добываемой породы, тн/год, V = 34992

Взрывчатое вещество: Комбинированный заряд ( Граммонит 79/21+Аммонит6ЖБ+Игданит)
Расход ВВ, тн, N=25,65

Годовое количество взрывов, шт., К=10

Количество материала, поднимаего при взрыве  1 кг ВВ, тн/кг, а1=4,5

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли, размером 0-50 мкм, а2=0,00002

Коэффициент, учитывающий влияние обводнения скважин и предварительного увлажнения забоя, а4=0,5

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Рв=1,2

Величина заряда ВВ, кг, Д=2665

Продолжительность эмиссии пыли, сек, Т=600

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т, 

q =0,0025, для оксидов азота

q =0,001, для оксидов углерода

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание, для газов: К =1

Коэфф., учитывающий выделения ЗВ из взорванной горной массы,

для оксидов углерода, а =1,5

для оксидов азота, а =1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = а1 * а2 * Рв * Д * 10 ^ 6 / Т
_G_ = 230,85

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

 _M_ = К * _T_ * G / 10 ^ 6 
 _M_ = 1,3851

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Количество оксида азота, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,064125

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=10,6815

Примесь:0337 Оксид углерода

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,0384

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=6,4125

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	10,6875
	0,064125

	0337
	Углерод оксид
	6,4125
	0,038475

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	230,85
	1,3851


Источник загрязнения № 6016, Технологический транспорт (Бульдозер, трактор) 

                                                          на карьере известняков

Источник выделения № 001, Планировочные работы в карьере

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =300
Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,176
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,1768188


Источник выделения № 002, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА 

Расход дизельного топлива, тн/год,  В=19,2

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =600

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,92000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,19

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,58

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,30

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,38400

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,19

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,92

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,58

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,38

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,30

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000061


Источник загрязнения № 6017, Горнотехнологическое оборудование (Экскаватор) 

                                                          на карьере известняков

Источник выделения № 001, Погрузка горной массы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа, m=2

Удельное выделение пыли отгружаемого материала эксакватором, (табл. 3.1.9), г/м3 q = 7,2
Максимальный объем перегружаемого материала экскаватором, м3/час, V=47,1
Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия,  (табл. 3.1.2), К3 =1,4

Влажность материала в диапазоне: до 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), к5=0,1

Эффективность средств пылеподавления, ή=0,5

Время работы, час/год , _T_ =1000
Примесь:290- Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.1.3) , 

_G_ = m * (q * V * K3 * K5 * ( 1 - ή )) / 3600

_G_ = 0,013188

Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,047476
8Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния                           
	0,013
	0,0475


Источник загрязнения № 6018, Технологический транспорт на карьере известняков

Источник выделения № 001, Транспортировка вскрышных пород на отвал

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =4

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,5

Vср = N * Z / n

Vср =1,00

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =300,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,705
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,7285
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,705
	0,7285


Источник загрязнения № 6019, Отвальные работы на отвале "Северный" 

                                                           карьера известняков 

Источник выделения № 001, Разгрузка вскрышных пород на отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: вскрышные породы (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =287,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=80

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,4

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,4133

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,3200
	0,3306


Источник выделения № 002, Поверхность пыления

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Отработанная порода
Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала: для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов), Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =22950

Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =80

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала, 

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется N =0

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , 

Площадь пылящей поверхности отвала, м2,

Действующий, S =2000

Менее 3-х лет, S =5600

Более 3-х лет, S =15000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,05508

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0533

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =0,114048

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,01344

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс в первые три года после прекращения эксплуатации отвала, т/год (9.14),

M3 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M3 =0,171072

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G3 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G3 =0,0072

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =0,3402

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G2 =0,053333

наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,053333333
	0,3402


Источник выделения № 003, Планировочные работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =200

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,1179

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,1179


Источник выделения № 004, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=6,4

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =200

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,64000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,06

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,19

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,10

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,12800

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,06

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	0,64

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,19

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,13

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,10

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000020


Источник загрязнения № 6020, Технологический транспорт на карьере известняков

Источник выделения № 001, Транспортировка известняка на склад

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =5

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =1,5

Vср = N * Z / n

Vср =0,60

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической 

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =400,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,0456
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,981
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0.0456
	0,981


Источник загрязнения №  6021, Ремонтные работы на карьере известняков

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год , В=200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,00198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00022

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,00198

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000611111
	0,00022

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00008


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год ,  B =200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,00278

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000218

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000186

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00054

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,00278

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00022

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00054

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,00266

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00019

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00056
	0,00020

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00020


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =300

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0045

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0045


Источник загрязнения № 6022, Складские работы на прирельсовых складах сырой руды

Источник выделения № 001,Разгрузка фосфоритовых руд штольни Аксай 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, гравитационного оседания, К1=0,6

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =800,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=375
Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,45
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,296
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,4500
	1,2960


Источник выделения № 002, Планировочные работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =150
Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,0,88
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1637
	0,0884094


Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=6,4

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =200

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,64000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,06

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,19

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,10

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,12800

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,06

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	0,64

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,19

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,13

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,10

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000020


Источник загрязнения № 6022, Складские работы на прирельсовых складах сырой руды

Источник выделения № 004, Погрузка аксайской руды в БелАЗы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%
Коэффициент, гравитационного оседания, К1=0,6
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1550
Объем грунта, м3, V=110000
Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,72

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=93
Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,4633
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =2,5851
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	0,4633
	2,5851


Источник выделения № 005 Поверхность пыления

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) ,  K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада: для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =4000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =0

Время работы транспорта, час/год Т3=200

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,3027

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0096

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0096
	0,3027


Источник загрязнения № 6023, Технологический транспорт на ДСФ

Источник выделения № 001, Транспортировка руды штольни Аксай на склад сырой руды

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =4

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2,5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =1,5

Vср = N * Z / n

Vср =0,94

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =500,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =2,652

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =9,5648

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	2,652
	4,7728


Источник загрязнения № 6024, Складские работы на складах сырой руды

Источник выделения № 001,Разгрузка фосфоритовых руд Шийлибулак и Тьесай на складе

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1261,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=229,18

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=00,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2908 Пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,01388
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,063
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0.01388
	0.063


Источник выделения № 002,Разгрузка фосфоритовых руд штольни Аксай на складе

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =465,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=400,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,1
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,1674
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0.1
	0.1674


Источник выделения № 003,Разгрузка известняков на складе

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняки

Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =30,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=240,00

Высота пересыпки, м, Н=5
Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,1
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,0108
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0.1
	0.0108


Источник выделения № 004, Планировочные работы на складах фосфоритов 

                                                    Шийлибулак и Тьесай

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =600

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год ,

 _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,1178
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,1637211
	0,1178792


Источник выделения № 005, Планировочные работы на складах фосфоритов 

                                                      штольни Аксай и известняков

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =650

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,147
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1637211
	0,147349


Источник выделения № 006, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=40

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1250

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=4,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,40

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=1,20

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,62

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,80000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,40

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	4,00

	0401
	Углеводороды
	0,267
	1,20

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,80

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,62

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000128


Источник выделения № 007, Погрузка руды Шийлибулак и Тьесай в БелАЗы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал:фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Вид оборудования: ЭКГ-5

Количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа, m=1

Удельное выделение пыли отгружаемого материала эксакватором, (табл. 3.1.9), г/м3 q = 7,2

Максимальный объем перегружаемого материала экскаватором, м3/час, V=56,6

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия,  (табл. 3.1.2), К3 =1,4

Влажность материала в диапазоне: до 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , к5=0,1

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Время работы, час/год , _T_ =3300
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.1.3) , 

_G_ = m * (q * V * K3 * K5 * ( 1 - ή )) / 3600

_G_ = 0,015848

Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,18827424
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,016
	0,1883


Источник выделения № 008, Погрузка аксайской руды и известняков в БелАЗы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды и известняки (по аналогу известняка)
Вид оборудования: ЭКГ-5

Удельное выделение пыли отгружаемого материала эксакватором, (табл. 3.1.9), г/м3 q =7,2

Максимальный объем перегружаемого материала экскаватором, м3/час, V=56,6

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия,  (табл. 3.1.2), К3 =1,4

Влажность материала в диапазоне: до 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4),к5=0,1

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Время работы, час/год,_T_ =3700
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.1.3) ,

_G_ = m * (q * V * K3 * K5 * ( 1 - ή )) / 3600

_G_ =0,015848

Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_
_M_ =0,21109536
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                    
	2,0000
	3,4776


Источник выделения № 009, Поверхность пыления склада фосфоритов 

                                                    Шийлибулак и Тьесай (склад №1, 2, 3, 4, 6, 7)

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада: для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =11300

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2908 Пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,6444

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0271

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,0271
	0,6444


Источник выделения № 010, Поверхность пыления склада фосфоритов Аксай (склад №3, 4)

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада: для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =8000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,4562

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0192

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0192
	0,4562


Источник выделения № 011, Поверхность пыления склада известняков 

                                                      (склад №5, 9, 9а, 11, 11а)

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада: для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =5100

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,2908

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0122

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0122
	0,2908


Источник загрязнения № 6025, Перевозка руды в приемный бункер ДСФ 

                                                          с промежуточных складов

Источник выделения № 001, перевозка руды Шийлибулак и Тьесай

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =3

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,8

Vср = N * Z / n

Vср =0,80

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =600,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =1,015
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =2,7415
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	1,015
	2,7415


Источник загрязнения № 6025, Перевозка руды в приемный бункер ДСФ 

                                                          с промежуточных складов

Источник выделения № 002, перевозка руды штольни Аксай и известняков

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =3

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,8

Vср = N * Z / n

Vср =0,80

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =700,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =1,015
Валовый выброс, т/год ,

 _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =1,8277
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,015
	1,8277


Источник загрязнения № 6026, Приемный бункер ДСФ

Источник выделения № 001,Разгрузка фосфоритовых руд Шийлибулак и Тьесай 

                                                    и на додрабливание
В связи с тем, что руды с карьеров Шийлибулак и Тьесай, а также подземного рудника Аксай перемешиваются для получения дробленных фосфоритов определенного качества, то выбросы при получении готового продукта рассчитываются по показателям готового продукта - содержание SiO2 20-70%.

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1500,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=200,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2908 Пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1,8000

Валовый выброс, т/год,

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,5617

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	1,8000
	1,5617


Источник выделения № 002,Разгрузка фосфоритовых руд штольни Аксай 

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	1,8000
	1,5617


Источник выделения № 003,Разгрузка известняков и на додрабливание

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняки

Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =6,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=200,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,8
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,144
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,8000
	0,1440


РАСЧЕТ выбросов от систем ПГУУ ДСФ "Аксай"

	№
	Наименование источника
	Загрязняющее вещество
	Время работы ИЗА, час
	Наличие системы ПГУУ
	Эффективность ПГУУ, %
	Диаметр газохода, м
	Скорость газа, м/сек
	Объем газов, м3/сек
	Концентрация на входе, мг/м3
	Выброс

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0001
	Отсос с щековой дробилки ОКД
	2908    
	2750
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	3500
	3,2247
	31,9247

	
	
	2909    
	3204
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	3500
	3,2247
	37,1951

	0002
	Пересыпка на конвейер №№ 1, 2
	2908    
	2750
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	2800
	2,5798
	25,5397

	
	
	2909    
	3204
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	2800
	2,5798
	29,7561

	0003
	Пересыпка с конвейера на КСД
	2908    
	2750
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	4100
	3,7775
	37,3975

	
	
	2909    
	3204
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	4100
	3,7775
	43,5714

	0004
	Пересыпка с КСД на конвейер №3
	2908    
	2750
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	1400
	1,2899
	12,7699

	
	
	2909    
	3204
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	1400
	1,2899
	14,8781

	0005
	Пересыпка на конвейера №4м и №7М
	2908    
	2750
	циклон ЦН-15
	80
	0,5
	27,94
	5,483
	1200
	1,3160
	13,0281

	
	
	2909    
	3204
	циклон ЦН-15
	80
	0,5
	27,94
	5,483
	1200
	1,3160
	15,1790

	0006
	Пересыпка на конвейера №4Т и №4М
	2908    
	2750
	циклон ЦН-15
	80
	0,5
	27,94
	5,483
	1100
	1,2063
	11,9425

	
	
	2909    
	3204
	циклон ЦН-15
	80
	0,5
	27,94
	5,483
	1100
	1,2063
	13,9141

	0007
	Грохота №1, 2, 3, 4
	2908    
	2750
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	1800
	1,6584
	16,4184

	
	
	2909    
	3204
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	1800
	1,6584
	19,1289

	0008
	Пересыпка на конвейера №4Т на грохот №5
	2908    
	2750
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	4500
	4,1461
	41,0460

	
	
	2909    
	3204
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	4500
	4,1460599
	47,8223136

	0009
	Конвейера №5Т и 5
	2908    
	2750
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,607
	4200
	3,8696559
	38,3095937

	
	
	2909    
	3204
	циклон ЦН-15
	80
	0,45
	28,98
	4,6067
	4200
	3,8696559
	44,6341594


Источник загрязнения № 6027, Галерейный склад фосфоритовых руд

Источник выделения № 001,Разгрузка дробленных фосфоритовых руд 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество мест разгрузки  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4655,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=200,00

Высота пересыпки, м, Н=4

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=1
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1,0
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =5,76
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,0000
	5,7600


Источник выделения № 002 Поверхность пыления склада фосфоритов

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада: для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =540

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =
Время работы транспорта, час/год Т3=0

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,0409

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0013

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0013
	0,0409


Источник выделения № 003, Погрузка дробленных фосфоритовых руд в БелАЗ

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1500
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=200,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,8
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =4,32
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,8000
	4,3200


Источник загрязнения № 6028, Галерейный склад известняков

Источник выделения № 001,Разгрузка известняков

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняки

Количество мест разгрузки  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =36,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=200,00

Высота пересыпки, м, Н=4

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=2

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =4,0000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,5184
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	4,0000
	0,5184


Источник выделения № 002 Поверхность пыления склада известняков

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада:

для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =160

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =0

Время работы транспорта, час/год Т3=0

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,0121

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0004

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0004
	0,0121


Источник выделения № 003, Погрузка дробленных известняков

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняки

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =500
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=200,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1,8000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =3,24
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,8000
	3,2400


Источник загрязнения № 6029, Перевозка готовой продукции с галерейных складов 

                                                           на прирельсовые склады и склады рудной мелочи

Источник выделения № 001, перевозка дробленных фосфоритов, известняков 

                                                     на прирельсовые склады и склады рудной мелочи

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =3

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =1,2

Vср = N * Z / n

Vср =1,20

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =1340,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =2,538
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =12,31248
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	2,538
	12,2348


Источник загрязнения № 6030, Бункер отсева и рудной мелочи

Источник выделения № 001,Разгрузка готовых фосфоритовых руд 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =200,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=1000,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2908 Пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =4,0
Валовый выброс, т/год,

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =2,88
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	4,0000
	2,8800


Источник выделения № 002,Разгрузка фосфоритовых руд штольни Аксай 

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	4,0
	2,88


Источник выделения № 003, Разгрузка недодробленных известняков

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняки

Количество мест разгрузки  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =18,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=1000,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =5,0000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,3240

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	5,0000
	0,0389


Источник загрязнения № 6031, Перевозка недодробленных руд в приемный бункер ДСФ 

Источник выделения № 001, перевозка фосфоритовых руд и известняков

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2,5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =1,5

Vср = N * Z / n

Vср =1,25

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =482,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =1,586
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =2,7526
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,586
	2,7526


Источник загрязнения № 6032, Складские работы на складах готового фоссырья 

                                                          (склады №1, 2, 3, 4, 5)

Источник выделения № 001, Разгрузка дробленных фосфоритов на складе

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =2641,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=360,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1,8000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =17,1137

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,8000
	17,1137


Источник выделения № 002, Планировочные работы на складах 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =600

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,3536

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,164
	0,3536


Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год,  В=19,2

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =600

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,92000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,19

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,58

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,30

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,38400

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,19

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,92

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,58

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,38

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,30

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000061


Источник выделения № 004, Погрузка дробленных фосфоритов в вагоны

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1056

Объем грунта, м3, V=367700

Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,72

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=900,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) ,

 G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =4,5000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =17,1072

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	4,5000
	17,1072


Источник выделения № 005, Поверхность пыления склада дробленных фосфоритов

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада: для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =9500

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Время работы транспорта, час/год Т3=305

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,5417

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0228

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0228
	0,5417


Источник загрязнения № 6033, Перевозка готовых руд на склады рудной мелочи

Источник выделения № 001, перевозка дробленных фосфоритов

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2,5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =1,5

Vср = N * Z / n

Vср =1,25

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =950,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =2,649

Валовый выброс, т/год ,

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =9,0613

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	2,649
	9,0613


Источник загрязнения № 6034, Складские работы на складах рудной мелочи 

                                                         (склады №1а, 1т, 2, 2-бис, 3, 7, 8, 8А)

Источник выделения № 001,Разгрузка дробленных фосфоритов на складе

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1000,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=286,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1,4300

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =5,1480

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,4300
	5,1480


Источник загрязнения № 6034, Складские работы на складах рудной мелочи 

                                                         (склады №1а, 1т, 2, 2-бис, 3, 7, 8, 8А)

Источник выделения № 002, Планировочные работы на складах 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =400

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,2358

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,164
	0,2358


Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ДИЗЕЛЬНОГО ПРИВОДА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=12,8

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =400

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,28000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,13

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,38

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,20

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,25600

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,13

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,28

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,38

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,26

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,20

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000041


Источник выделения № 004, Погрузка дробленных фосфоритов в вагоны

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =168

Объем грунта, м3, V=367700

Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,72

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=1700,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =8,5000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =5,1408

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	8,5000
	5,1408


Источник выделения № 005, Поверхность пыления склада дробленных фосфоритов

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) ,  K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада: для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =64250

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Время работы транспорта, час/год Т3=305

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =3,6638

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,1542

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1542
	3,6638


Источник загрязнения № 6035, Складские работы на складах 

                                                          дробленных известняков (склад №6, 6а)

Источник выделения № 001,Разгрузка известняков на складе

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняки

Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =300,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=24,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,12

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,1296

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1200
	0,1296


Источник выделения № 002, Планировочные работы на складах 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =200

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,1179

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,164
	0,1179


Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ДИЗЕЛЬНОГО ПРИВОДА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=6,4

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =200

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,64000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,06

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,19

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,10

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,12800

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,06

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	0,64

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,19

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,13

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,10

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000020


Источник выделения № 004, Погрузка дробленных известняков в вагоны

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняки

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =71

Объем грунта, м3, V=2880

Насыпной вес , тн/м3,  В1=2,72

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=1700,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =8,5000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =2,1726

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	8,5000
	2,1726


Источник выделения № 005 Поверхность пыления склада дробленных известняков

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) ,  K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада:

для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =1750

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,0998

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0042

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0042
	0,0998


Источник загрязнения № 6036, Сварочные работы

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год , В=1400

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01386

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00154

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,01386

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000611111
	0,00154

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00056


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01668

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001308

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Газы:

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001116

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,01596

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,01668

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00131

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00324

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,01596

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00112

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00056
	0,00120

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00120


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0225


Источник выделения № 004, кислородно-ацетиленовая сварка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Кислородно-ацетиленовая
Расход сварочных материалов, кг/год , Р=1000

Количество израсходованного ацетилена В=406

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =0,812

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =22

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * BMAX / 10 ^ 6 
_M_ =0,008932

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0050

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00496
	0,008932


Источник загрязнения №  6037, Дверной проем РМУ

Источник выделения № 001, металлообработка на токарном станке

  Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Токарный станок
Время работы ед.оборудования, ч/д: , T =2

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =600

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0063

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0027216

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: ,

 _G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00126

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00126
	0,0027216


Источник выделения № 002, металлообработка на сверлильном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Сверлильные станки (ЭМ 102)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =600

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0011

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0004752

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00022

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00022
	0,0004752


Источник выделения № 003, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: Без охлаждения
Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =400

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ =1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,003168

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,004608

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = KN * GV * NS1
 _G_ =0,0032

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,004608

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,003168


Источник загрязнения № 6038, Технологический автотранспорт (БелАЗы)

Источник выделения № 001, Выхлопная труба
Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год,  В=1681,92

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =8760

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=168,19200

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =5,333333

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=16,82

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,5333

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С =0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=50,46

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =1,6000

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=26,07

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,8267

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=33,63840

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =1,0666667

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00054

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000171

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,5333
	16,82

	0337
	Углерод оксид
	5,3333333
	168,19

	0401
	Углеводороды
	1,600
	50,46

	0330
	Сернистый ангидрид
	1,0666667
	33,64

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,8266667
	26,07

	0703
	Бензапирен
	0,0000171
	0,0005382


Источник загрязнения № 0010, Портал штольни

Источник выделения № 001, Взрывные работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

В связи с тем, что взрывание и проветривание производится в обводненных условиях, вся пыль оседает внутри шахты.

Технологический процесс: Взрывные работы
Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Общее количество добываемой породы, тн/год, V = 800000

Взрывчатое вещество: типа Граммонит 79/21
Расход ВВ, тн, N=308,3

Годовое количество взрывов, шт., К=56

Количество материала, поднимаемого при взрыве  1 кг ВВ, тн/кг, а1=4,5

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли, размером 0-50 мкм, а2=0,00002

Коэффициент, учитывающий влияние обводнения скважин и предварительного увлажнения забоя,

а4=0,5

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Рв=1,2

Величина заряда ВВ, кг, Д=5505

Продолжительность эмиссии, сек, Т=43200

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание, для газов: К =1

Коэфф., учитывающий выделения ЗВ из взорванной горной массы,

для оксидов углерода, а =1,5

для оксидов азота, а =1

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т, q =0,0025

Количество оксида азота, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,77

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=0,3186

Примесь:0337 Оксид углерода

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т, q =0,001

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,46

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=0,1912

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,31860
	0,77

	0337
	Углерод оксид
	0,19116
	0,46


Источник загрязнения № 0010, Портал штольни

Источник выделения № 002, Взрывные работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Технологический процесс: Взрывные работы
Тип породы: Породы средней и выше средней крепости
Общее количество добываемой породы, тн/год, V = 102000

Взрывчатое вещество: типа Аммонит 6 ЖВ
Расход ВВ, тн, N=45

Годовое количество взрывов, шт., К=1008

Количество материала, поднимаемого при взрыве  1 кг ВВ, тн/кг, а1=4,5

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли, размером 0-50 мкм, а2=0,00002

Коэффициент, учитывающий влияние обводнения скважин и предварительного увлажнения забоя,

а4=0,5

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Рв=1,2

Величина заряда ВВ, кг, Д=45

Продолжительность эмиссии, сек, Т=7200

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т,

q =0,0025, для оксидов азота

q =0,001, для оксидов углерода

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание, для газов: К =1

Коэфф., учитывающий выделения ЗВ из взорванной горной массы,

для оксидов углерода, а =1,5

для оксидов азота, а =1

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т, q =0,0025

Количество оксида азота, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,11

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=0,0155

Примесь:0337 Оксид углерода

Удельное выделение ЗВ при взрыве 1 т ВВ, (табл. 9.7-9.6), т/т, q =0,001

Количество оксида углерода, выделяющегося при взрывных работах:

_М_ = а * К * q * N * ( 1 - η ), т/год
_М_ =0,07

_G_= _М_ * 1000000 / (Т * К ), г/с
_G_=0,0093

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,01550
	0,11

	0337
	Углерод оксид
	0,00930
	0,07


Источник выделения № 003, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год ,В=1400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час ,  BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01386

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00154

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,01386

	0143
	Марганец и его соединения / 
	0,000611111
	0,00154

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00056


Источник выделения № 004, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01668

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001308

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Газы:

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001116

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,01596

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,01668

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00131

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00324

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,01596

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00112

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00056
	0,00120

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00120


Источник выделения № 005, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0225


Источник загрязнения № 6039, Опрокидывающая установка №1

Источник выделения № 001, Рагрузка фосфоритовых руд 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество мест разгрузки  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =700,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=250,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1,0
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =2,52
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,0000
	2,5200


Источник выделения № 002, Разгрузка фосфоритовых руд в БелАЗ

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество мест разгрузки  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1000,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=500,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =2,0
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =2,52
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	2,0000
	2,5200


Источник загрязнения № 6040, Опрокидывающая установка №2

Источник выделения № 001,Рагрузка фосфоритовых руд 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество мест разгрузки  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =400,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=250,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1,0
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,584
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,0000
	1,5840


Источник выделения № 002, Разгрузка фосфоритовых руд в БелАЗ

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество мест разгрузки  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1000,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=500,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,584
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,0000
	1,5840


Источник выделения № 003,Рагрузка породы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняки

Количество мест разгрузки  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =60,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=250,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =1,2500

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,9000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,0000
	0,2160


Источник загрязнения № 6040, Опрокидывающая установка №2

Источник выделения № 004, Разгрузка породы в БелАЗ

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняки

Количество мест разгрузки  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =60,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=500,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =2,5000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,9000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	1,0000
	0,2160


Источник загрязнения № 6041, Перевозка руд на прирельсовый склад

Источник выделения № 001, перевозка фосфоритовых руд от опрокида №1

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,4

Vср = N * Z / n

Vср =2,00

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =875,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,564
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =1,776
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,564
	1,7769


Источник выделения № 002, перевозка фосфоритовых руд от опрокида №2

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,4

Vср = N * Z / n

Vср =2,00

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =875,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,564
Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =1,776
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,564
	1,7769


Источник загрязнения № 6042, Складские работы на прирельсовых складах штольни

Источник выделения № 001,Разгрузка фосфоритовых руд на складе

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =100
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=2400,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =9,6
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =2,6784
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	9,6000
	2,6784


Источник выделения № 002, Планировочные работы на складах 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =200
Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,1179
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,164
	0,1179


Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=19,2

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =600

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=1,92000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,19

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,58

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,30

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,38400

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00001

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,19

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	1,92

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,58

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,38

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,30

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000061


Источник выделения № 004, Погрузка фосфоритов в вагоны

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: фосфоритовые руды (по аналогу известняка)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =150
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=1700,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент,  учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =6,8
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =14,688
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	6,8000
	14,6880


Источник выделения № 005 Поверхность пыления склада фосфоритов

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с поверхности рудного склада

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K3 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K4 =0,2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с рудного склада: для действующих карьеров ,К7 =1

Площадь пыления , м2, F =2800

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =0

Время работы транспорта, час/год Т3=305

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

W = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующего склада, т/год (9.14),

M1 = 86,4 * K4 * K3 * K7 * F * W * γ * ( 365 - ТС ) 

M1 =0,2119

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G1 = K4 * K3 * K7 * F / 100000 

G1 =0,0067

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,0067
	0,2119


Источник загрязнения № 6043, Перевозка породы на отвал

Источник выделения № 001, перевозка породы от опрокида №2 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,5

Vср = N * Z / n

Vср =1,00

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =625,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,707

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,4747
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,705
	0,4747


Источник загрязнения № 6044, Отвальные работы на отвале штольни

Источник выделения № 001,Разгрузка породы на складе

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняки

Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =100,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=576,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =2,304
Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0829
Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	2,3040
	0,8294


Источник выделения № 002, Планировочные работы на отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =50

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,0295

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,164
	0,0295


Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ДИЗЕЛЬНОГО ПРИВОДА

Расход дизельного топлива, тн/год, В=1,6

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =50

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,16000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,02

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,05

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,02

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,03200

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,02

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	0,16

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,05

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,03

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,02

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000005


Источник выделения № 004 Поверхность пыления отвала

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Отработанная порода

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала: для действующих отвалов,К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов), Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =576000

Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =576

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется N =0

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , 

Площадь пылящей поверхности отвала, м2,

Действующий, S =2000

Менее 3-х лет, S =4000

Более 3-х лет, S =4500

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =1,3824

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,3840

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =0,114048

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,0096

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс в первые три года после прекращения эксплуатации отвала, т/год (9.14),

M3 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M3 =0,0513216

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G3 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G3 =0,00216

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =1,5477696

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G2 =0,3840

наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 
	0,384
	1,5477696


Источник загрязнения № 6045, Сварочные работы

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год , В=1400

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01386

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00154

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,01386

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000611111
	0,00154

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00056


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01668

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001308

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , 

GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001116

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,01596

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,01668

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00131

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00324

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,01596

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00112

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,00056
	0,00120

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00120


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0225


Источник выделения № 004, кислородно-ацетиленовая сварка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Кислородно-ацетиленовая
Расход сварочных материалов, кг/год , Р=1000

Количество израсходованного ацетилена В=406

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =0,812

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =22

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * BMAX / 10 ^ 6 
_M_ =0,008932

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0050

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00496
	0,008932


Источник загрязнения №  6046, Дверной проем РМУ

Источник выделения № 001, металлообработка на сверлильном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Сверлильные станки (ЭМ 102)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =600

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0011

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0004752

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00022

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00022
	0,0004752


Источник выделения № 002, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: Без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год,  _T_ =400

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ =1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 

_M_ =0,003168

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = KN * GV * NS1

_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 

_M_ =0,004608

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = KN * GV * NS1

 _G_ =0,0032

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,004608

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,003168


Источник загрязнения № 6047, Прирельсовый склад угля

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Перевозка угля на котельную площадки осуществляется автосамосвалами БелАЗ

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Уголь

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB = 1,5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 3

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD =4820

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час , MH =60

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с

Коэффициент измельчения материала , F =0,1

Площадь основания штабелей материала, м2 , S=400

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 =1,45

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,0020822

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0072

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20),

M2 = 31.5 * K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000

M2 =0,43848

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000 

G2 =0,01392

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2
_M_ =0,44056224

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_=G1=0,01392

наблюдается в процессе формирования склада

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,01392
	0,44056


Источник загрязнения № 6048, Перевозка угля на котельную промплощадки

Источник выделения № 001, перевозка угля на котельную и РМЦ

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,5

Vср = N * Z / n

Vср =1,00

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , 

C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =51,0

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,707

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,1298

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,707
	0,1298


Источник загрязнения № 6049, Склад угля котельной

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками 

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Уголь

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB = 1,5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 3

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD =4000

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час , MH =60

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с

Коэффициент измельчения материала , F =0,1

Площадь основания штабелей материала, м2 , S=50

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 =1,45

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,0017280

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0072

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20),

M2 = 31.5 * K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000

M2 =0,05481

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000 

G2 =0,00174

Итого валовый выброс, т/год,

 _M_ = M1 + M2
_M_ =0,056538

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_=G1=0,0072

наблюдается в процессе формирования склада

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00720
	0,05654


Источник выделения № 002, Планировочные работы 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,01

Vср = N * Z / n

Vср =0,200

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,0832

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,0299

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,083
	0,0299


Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

Расход дизельного топлива, тн/год,        В=3,2

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =100

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,32000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,03

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,10

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,05

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,06400

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,03

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	0,32

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,10

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,06

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,05

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,0000010


Источник загрязнения № 6050, Галерея подачи угля

Источник выделения № 001,Разгрузка угля на конвейер

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками. 

Вид работ: Расчет выбросов от перегрузки пылящих материалов (п. 9.3.3)

Материал: Уголь

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB = 1,5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 3

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD =4000

Максимальное количество материала, поступающего на перегрузку, т/час , MH =5

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с

Коэффициент измельчения материала , F =0,1

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,0017280

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0006

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00060
	0,00173


Источник выделения № 002, транспортировка угля конвейером

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3.3 Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5

Длина конвейера, м, I= 40

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Влажность материала в диапазоне: до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Время работы оборудования, час/год, Т1=800

Коэфф., измельчения массы, γ =0,1

Степень улавливания твердых частиц, %, ή=0

Удельная сдуваемость твердых частиц с ленточного конвейера

Wк = 0,3 * 10 ^ -5кг / м2 * с =0,000003

Поправочный коэффициент, РНД 211.2.02.06-2004, п. 5.3.2, К=0,4

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности рудного склада:

Валовый выброс с действующей площади, т/год (9.14),

M2 = 3,6 * K0 * K1 * L * I * Wк * γ * T * (  1 - ή  ) 

M2 =0,00166

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = 3 * K0 * K1 * L * I *  γ *  ( 1  -ή  ) / 1000 

G2 =0,000576

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,0006
	0,00166


Источник выделения № 003, Разгрузка угля с конвейера

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками 

Вид работ: Расчет выбросов от перегрузки пылящих материалов (п. 9.3.3)

Материал: Уголь

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB = 1,5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 3

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD =4000

Максимальное количество материала, поступающего на перегрузку, т/час , MH =5

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с

Коэффициент измельчения материала , F =0,1

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M3= K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M3=0,0017280

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G3 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G3 =0,0006

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,0006
	0,00173


Источник загрязнения № 0011, Труба котельной промплощадки

Источник выделения № 001, котлы водяные

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. 

 Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в  

котлах паропроизводительностью до 30 т/час.

Вид топлива , K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
Расход топлива, т/год , BT = 4000

Расход топлива, г/с , BG = 254,608

Месторождение , M = _NAME_ =Экибастузский бассейн
Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3(прил. 2.1) , QR = 3700

Пересчет в МДж , QR * 0.004187 
 QR = 15,49

Зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 42,3

Сернистость топлива, % (для газа в мг/м3)(прил. 2.1) , SR = 0,56

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, квт , QN =30

Фактическая мощность котлоагрегата, квт , QF =27

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO =0,132

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B=0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),

KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25

KNO =0,1286

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),

MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B)

MNOT =7,967081

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), 

MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) 

MNOG =0,5071215

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс азота диоксида (0301), т/год , 

_M_ = 0.8 * MNOT
_M_ =6,3736648

Выброс азота диоксида (0301), г/с , 

_G_ = 0.8 * MNOG 
_G_ =0,4056972

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год,

_M_ = 0.13 * MNOT

_M_ =1,0357205

Выброс азота оксида (0304), г/с, 

_G_ = 0.13 * MNOG

_G_ =0,0659258

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2=0,1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S=0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2),

_M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT

_M_ =40,32

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2),

_G_ = 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG

_G_ =2,5664528

Примесь:0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 7,00

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 2

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты, R=1

Тип топки: Неподвижная решетка и ручной заброс

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , 

CCO = QR * Q3 * R 
 CCO =30,984

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , 

_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) 

_M_ = 115,25974

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , 

_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) 

_G_ = 7,33652

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Коэффициент учета доли золы в уносе, (табл. 2.1) , F = 0,0023

Тип топки: Неподвижная решетка и ручной заброс
Наличие ПГУУ: Циклон БЦ-2

Эффективность очистки, в долях, ή = 0,85

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , 

_M_ = BT * AR * F * (1 - ή )
_M_ = 389,16

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) ,

 _G_ = BG * AR * F * (1 - ή )
 _G_ =24,77085

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	0,40570
	6,37366

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)  
	0,06593
	1,03572

	0337
	Углерод оксид    
	7,33652
	115,25974

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	2,566452796
	40,32

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% 
	24,77085
	389,16


С очисткой

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	0,40570
	6,37366

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)  
	0,06593
	1,03572

	0337
	Углерод оксид    
	7,33652
	115,25974

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	2,56645
	40,32000

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	3,71563
	58,37400


Источник загрязнения № 6051, Разгрузка шлака

Источник выделения № 001, разгрузка шлака

Перевозка шлака от котельной осуществляется автосамосвалами типа КамАЗ, КрАЗ и др.

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками 

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Шлак

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB=1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q =200

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на разгрузку, т/год , MGOD =1692

Максимальное количество материала, поступающего на разгрузку, т/час , MH =50

Размер куска в диапазоне: 1 - 3 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]) , F =0,8

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе пересыпки:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,0203040

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,16666667

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,166667
	0,0203


Источник загрязнения № 6052, Перевозка шлака на отвал

Источник выделения № 001, перевозка 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,5

Vср = N * Z / n

Vср =2,50

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =34,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =1,764

Валовый выброс, т/год ,

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,216

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	1,764
	0,2159


Источник загрязнения № 6053, Шлаковый отвал

Источник выделения № 001, разгрузка шлака

На отвал поступает шлак от котельных промплощадки Аксай и штольни Аксай, горна РМЦ

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками 

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Шлак

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB=1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q =200

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на разгрузку, т/год , MGOD =2030

Максимальное количество материала, поступающего на разгрузку, т/час , MH =50

Размер куска в диапазоне: 1 - 3 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]) , F =0,8

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе пересыпки:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,0243600

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,16666667

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,166667
	0,0244


Источник выделения № 002, Планировочные работы на отвале

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,400

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =4

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,1637

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,0024

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,164
	0,0024


Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ДИЗЕЛЬНОГО ПРИВОДА
Расход дизельного топлива, тн/год, В=0,128

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14), w =0,032

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,01280

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,888889

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,00

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0889

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=0,00

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,2667

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=0,00

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1378

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=0,00256

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,1777778

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000028

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,0889
	0,00128

	0337
	Углерод оксид
	0,8888889
	0,0128

	0401
	Углеводороды
	0,267
	0,00384

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,1777778
	0,00256

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,1377778
	0,00198

	0703
	Бензапирен
	0,0000028
	0,000000041


Источник выделения № 004, Поверхность пыления отвала

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Отработанная порода

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов), Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =2030

Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =50

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется N =0

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , 

Площадь пылящей поверхности отвала, м2,

Действующий, S =1000

Менее 3-х лет, S =4000

Более 3-х лет, S =25000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =90

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,004872

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0333

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =0,057024

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,0096

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс в первые три года после прекращения эксплуатации отвала, т/год (9.14),

M3 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M3 =0,28512

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G3 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G3 =0,012

Итого валовый выброс, т/год,

 _M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =0,347016

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G2 =0,0333

наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,033333333
	0,347016


Источник загрязнения № 6054, Перевозка угля на котельную штольни

Источник выделения № 001, перевозка угля на котельную

Все работы по перевозке угля на котельную штольни Аксай, шлака на золоотвал, осуществляются автосамосвалами типа КамАЗ, КрАЗ и др. Перевозка осуществляется по асфальтированным автодорогам.

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,5

Vср = N * Z / n

Vср =0,25

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =40,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,357

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,0514

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,357
	0,0514


Источник загрязнения № 6055, Склад угля

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками 

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Уголь

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB = 1,5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 3

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD =800

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час , MH =20

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с

Коэффициент измельчения материала , F =0,1

Площадь основания штабелей материала, м2 , S=100

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 =1,45

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,0003456

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0024

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20),

M2 = 31.5 * K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000

M2 =0,10962

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000 

G2 =0,00348

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2
_M_ =0,1099656

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_=G1=0,00348

наблюдается в процессе формирования склада

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00348
	0,10997


Источник загрязнения № 0012, Труба котельной штольни

Источник выделения № 001, котлы водяные

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами.  Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в  

котлах паропроизводительностью до 30 т/час.

Вид топлива , K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
Расход топлива, т/год , BT = 800

Расход топлива, г/с , BG = 35,842

Месторождение , M = _NAME_ =Экибастузский бассейн
Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3(прил. 2.1) , QR = 3700

Пересчет в МДж, 

QR * 0.004187 
 QR = 15,49

Зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 42,3

Сернистость топлива, % (для газа в мг/м3)(прил. 2.1) , SR = 0,56

Наличие ПГУУ: нет

Эффективность очистки, в долях, ή = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, квт , QN =30

Фактическая мощность котлоагрегата, квт , QF =27

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO =0,132

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B=0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),

KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25

KNO =0,1286

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),

MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B)

MNOT =1,5934162

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), 

MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) 

MNOG =0,0713896

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс азота диоксида (0301), т/год , 

_M_ = 0.8 * MNOT
_M_ =1,274733

Выброс азота диоксида (0301), г/с , 

_G_ = 0.8 * MNOG 
_G_ =0,0571117

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год,

_M_ = 0.13 * MNOT

_M_ =0,2071441

Выброс азота оксида (0304), г/с, 

_G_ = 0.13 * MNOG

_G_ =0,0092806

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2=0,1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S=0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2),

_M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT

_M_ =8,064

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2),

_G_ = 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG

_G_ =0,3612903

Примесь:0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 7,00

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 2

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты, R=1

Тип топки: Неподвижная решетка и ручной заброс

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , 

CCO = QR * Q3 * R 
 CCO =30,984

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , 

_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) 

_M_ = 23,05195

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , 

_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) 

_G_ = 1,03279

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Коэффициент учета доли золы в уносе, (табл. 2.1) , F = 0,0023

Тип топки: Неподвижная решетка и ручной заброс
Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) ,

_M_ = BT * AR * F * (1 - ή )
_M_ = 77,832

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , 

_G_ = BG * AR * F * (1 - ή )
 _G_ =3,48710

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	0,05711
	1,27473

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)  
	0,00928
	0,20714

	0337
	Углерод оксид    
	1,03279
	23,05195

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,361290323
	8,064

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% 
	3,48710
	77,832


Источник загрязнения № 6056, Склад золы штольни

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками. 

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Зола

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB=1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q =200

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD =338,4

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час , MH =0,0085

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности штабеля материала, w = 2 * 10 ^ -6 кг / м2 * с

Размер куска в диапазоне: 1 - 3 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]) , F =0,8

Площадь основания штабелей материала, м2 , S =9

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 =1,45

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,0040608

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,00002833

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20),

M2 = 31.5 * K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000

M2 =0,0789

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000

G2 =0,002506

Итого валовый выброс, т/год , 

_M_ = M1 + M2
_M_ =0,0830

Максимальный из разовых выброс, г/с ,наблюдается в процессе сдувания,  _G_ = G2 =0,002506

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,002506
	0,0830


Источник загрязнения № 6056, Склад золы штольни

Источник выделения № 002, погрузка шлака в машину

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками 

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Шлак

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB=1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q =200

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на разгрузку, т/год , MGOD =338,4

Максимальное количество материала, поступающего на разгрузку, т/час , MH =10

Размер куска в диапазоне: 1 - 3 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]) , F =0,8

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе пересыпки:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,0040608

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,03333333

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,033333
	0,0041


Источник загрязнения № 6057, Перевозка шлака со штольни на отвал

Источник выделения № 001, перевозка 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,5

Vср = N * Z / n

Vср =0,50

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =34,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =0,355

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,0434

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,355
	0,0434


Источник загрязнения №6058, Сварочные работы

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год ,В=1400

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01386

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00154

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,01386

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000611111
	0,00154

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00056


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01668

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001308

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001116

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,01596

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,01668

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00131

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00324

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,01596

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00112

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00056
	0,00120

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00120


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Газы:

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0225


Источник выделения № 004, кислородно-ацетиленовая сварка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Кислородно-ацетиленовая
Расход сварочных материалов, кг/год ,  Р=2000

Количество израсходованного ацетилена, В=812

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =0,812

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =22

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * BMAX / 10 ^ 6 
_M_ =0,017864

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0050

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00496
	0,017864


Источник загрязнения №  6059, Дверной проем котельной

Источник выделения № 001, металлообработка на сверлильном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Сверлильные станки (ЭМ 102)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =400

Число станков данного типа: , NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0011

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0006336

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00022

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00022
	0,0006336


Источник выделения № 002, металлообработка на токарном станке

 Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Токарный станок
Время работы ед.оборудования, ч/д: , T =4

Число станков данного типа: , NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =600

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0063

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0054432

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00126

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00126
	0,0054432


Источник выделения № 003, металлообработка на фрезерном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Фрезерный станок
Время работы ед.оборудования, ч/д: , T =2

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =400

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0139

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0040032

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00278

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00278
	0,0040032


Источник выделения № 004, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: Без охлаждения
Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =800

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ =3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,019008

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,027648

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,

 _G_ = KN * GV * NS1
 _G_ =0,0032

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,027648

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,019008


Источник выделения № 005, металлообработка на строгальном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Строгальный станок (по аналогии с фрезерным)
Время работы ед.оборудования, ч/д: , T =2

Число станков данного типа: ,NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =400

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0139

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0040032

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: ,

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00278

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00278
	0,0040032


Источник загрязнения № 0013-0015, Дыхательный клапан

Источник выделения № 001,  Резервуар V-26,0 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Конструкция резервуара: подземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX=2,25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ=730

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3, (Прил. 15), COZ=0,99

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL=920

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3,  (Прил. 15), CVL=1,33

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час VSL=30

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

GR = ( CMAX * VSL ) / 3600

GR=0,01875

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)

MZAK = ( COZ * QOZ + CVL * QVL ) * 10^-6

MZAK=0,0019463

Удельный выброс при проливах, г/м3 J=50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5)

MPRR = 0.5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10 ^ (-6) 

MPRR=0,04125

Валовый выброс, т/год (9.2.3)

MR = MZAK + MPRR

MR=0,0431963

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный  органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_ = CI * M / 100

_M_=0,0430754

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0186975

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_ = CI * M / 100

_M_=0,00012095

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0000525

Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000525
	0,00012095

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0186975
	0,04307535


Источник загрязнения № 0016-0018, Дыхательный клапан

Источник выделения № 001, Резервуар V-10,0 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004. Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла
Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3, (Прил. 15) , CMAX =0,24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ =9

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3, (Прил. 15) , COZ =0,15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL =10

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3, (Прил. 15) , CVL =0,15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час , VSL =30

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , 

GR = (CMAX * VSL) / 3600

GR =0,002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4) , 

MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^ -6 

MZAK =0,00000285

Удельный выброс при проливах, г/м3 , J =12,5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , 

MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10 ^ (-6) 

MPRR =0,00011875

Валовый выброс, т/год (9.2.3) , 

MR = MZAK + MPRR
MR =0,0001216

Примесь:2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)

Концентрация ЗВ в парах, % масс, (Прил. 14) , CI =100

Валовый выброс, т/год, (5.2.5) , 

_M_ = CI * M / 100 

_M_ =0,0001216

Максимальный из разовых выброс, г/с, (5.2.4) , 

_G_ = CI * G / 100

_G_ =0,002

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,002
	0,0001216


Источник загрязнения № 6060-6061, ТРК

Источник выделения № 001, Бензобак авто

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004 Расчет по п.9

Нефтепродукт: Дизельное топливо
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил.17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков машин, г/м3 (Прил.12),

СМАХ =3,92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ =1095

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил.15), САМОZ =1,19

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1380

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил.15), CAMVL = 1,6

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V =60

VTRK = V*60/10000 = 3,60

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта, NN= 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 

GB = 0,0039200

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), 

MBA = ( CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL ) * 10^(-6)

MBA = 0,0035111

Удельный выброс при проливах, г/м3, J =125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8),

MPRA  =  0,5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10^(-6)

MPRA =0,1547

Валовый выброс, т/год (9.2.6),

MTRK  =  MBA + MPRA  
MTRK = 0,1582

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный  органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_ = CI * M / 100

_M_=0,1577556

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_ = CI * G / 100

_G_=0,0039090

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_ = CI * M / 100

_M_=0,0004430

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_ = CI * G / 100

_G_=0,0000110

Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000110
	0,0004430

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0039090
	0,1577556


Источник загрязнения № 6062-6064, ТРК

Источник выделения № 001, заправка в автотранспорт

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004 Расчет по п.9

Нефтепродукт: Масла
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил.17)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков машин, г/м3 (Прил.12),СМАХ =0,25

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ =9

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил.15), САМОZ =0,24

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 11

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил.15), CAMVL = 0,25

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V =60

VTRK = V*60/10000 

VTRK == 3,60

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта, NN= 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 

GB = 0,0002500

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), 

MBA = ( CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL ) * 10^(-6)

MBA = 0,0000049

Удельный выброс при проливах, г/м3, J =125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8),

MPRA  =  0,5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10^(-6)

MPRA =0,0013

Валовый выброс, т/год (9.2.6),

MTRK  =  MBA + MPRA  
MTRK = 0,0013

Примесь:2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=100

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_ = CI * M / 100

_M_=0,0012549

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_ = CI * G / 100

_G_=0,0002500

Итого:

	Код
	Примесь                               
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0,0002500
	0,0012549


Источник загрязнения № 6065, Сварочные работы

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год ,В=1200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01188

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00132

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,01188

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000611111
	0,00132

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00048


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год , B =800

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01112

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000872

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000744

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00216

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,01064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,01112

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00087

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00216

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,01064

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00074

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,00056
	0,00080

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00080


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Газы:

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0225


Источник выделения № 004, кислородно-ацетиленовая сварка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Кислородно-ацетиленовая
Расход сварочных материалов, кг/год , Р=1000

Количество израсходованного ацетилена В=406

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =0,812

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =22

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * BMAX / 10 ^ 6 
_M_ =0,008932

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0050

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00496
	0,008932


Источник загрязнения №  6066, Дверной проем гаража

Источник выделения № 001, Ремонт форсунок

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №3 к Приказу МООС РК №100 от 18.04.2008 г

Расход дизельного топлива за год, кг, В=400

Расход дизельного топлива за день, кг, В1=10

Добавление веретенного масла -нет
Удельный выброс дизельного топлива (табл 4.13), г/кг, q=788

Время испытаний в день, час,     Т=4

Примесь:0401 Углеводороды

Мгод=q *В *0,000001

Мгод=0,3152

Максимально разовый выброс, 

Мсек = В1 *q /(Т*3600)
Мсек=0,547222222

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0401
	Углеводороды
	0,547222
	0,315200


Источник выделения № 002, Испытание топливной аппаратуры

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №3 к Приказу МООС РК №100 от 18.04.2008 г

Расход дизельного топлива за год, кг, В=100

Расход дизельного топлива за день, кг, В1=2

Добавление веретенного масла -нет
Удельный выброс дизельного топлива (табл 4.13), г/кг, q=317

Время испытаний в день, час,     Т=4

Примесь:0401 Углеводороды

Валовый выброс, т/год (1) 

Мгод=q  * В  * 0,000001

Мгод=0,0317

Максимально разовый выброс, 

Мсек = В1 *q / ( Т * 3600 )
Мсек=0,044027778

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0401
	Углеводороды
	0,044028
	0,031700


Источник выделения № 003, паяльные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №3 к Приказу МООС РК №100 от 18.04.2008 г

Вид пайки: электропаяльником 
Количество израсходованного припоя за год,  m=400

Вид используемого припоя: ПОС-30
Время пайки за год, час,     Т=1000

Примесь:0184 Свинец и его соединения

Удельное выделение, г/сек  q=0,0000075

Мгод=q * Т * 3600 * 0,000001

Мгод=0,000027

Максимально разовый выброс, Мсек = q =0,0000075

Примесь:0168 Оксиды олова

Удельное выделение, г/сек    

q=0,0000033

Мгод=q * Т * 3600 * 0,000001

Мгод=0,00001188

Максимально разовый выброс, Мсек = q =0,0000033

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0184
	Свинец и его соединения
	0,000008
	0,000027

	0168
	Оксиды олова
	0,000003
	0,000012


Источник выделения № 004, Вулканизация автокамер

Список литературы:

Удельные показатели характеристик загрязнений выделяемых в атмосферу предприятиями Госкомсельхозтехники ССР. М 1985 г.

Операция тех.процесса: Вулканизация автокамер
Применяемые вещества и материалы, Резина
Расход резины кг/год:  М1=500

Удельный выброс окиси углерода, Кх г/кг,  Кх=0,018

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =400

Примесь:0337 Окись углерода

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = Kв * _T_ * М1/ 10 ^ 6 
_M_ =0,0036

Максимальный из разовых выброс, г/с 

_G_ = М*1000000/Т*3600

_G_ =0,0025

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	 Окись углерода
	0,00250
	0,0036


Источник выделения № 005, металлообработка на токарном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Токарный станок
Время работы ед.оборудования, ч/д: , T =2

Число станков данного типа: , NS =3

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =600

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0063

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0081648

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00126

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00126
	0,0081648


Источник выделения № 006, металлообработка на фрезерном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Фрезерный станок
Время работы ед.оборудования, ч/д: , T =2

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =600

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0139

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0060048

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00278

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00278
	0,0060048


Источник выделения № 007, металлообработка на комбинированном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Комбинированный станок (аналог токарный)
Время работы ед.оборудования, ч/д: , T =2

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =600

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0063

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0027216

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00126

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00126
	0,0027216


Источник выделения № 008, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: Без охлаждения
Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =800

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ =2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,012672

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,018432

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,

_G_ = KN * GV * NS1
 _G_ =0,0032

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,018432

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,012672


Источник загрязнения №  0019, Отделение зарядки аккумуляторов

Источник выделения № 001, Зарядка кислотных аккумуляторов

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №3 к Приказу МООС РК №100 от 18.04.2008 г

Номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, А*час, Qi

6СТ-190,      Q1 =190

6СТ-132,      Q2 =132

6СТ-100,      Q3 =100

6СТ-90,       Q4 =90

6СТ-60,       Q5 =60

6СТ-55,        Q6 =55

Максимальная емкость аккумуляторных батарей на предприятии, А*час, Q=190

Количество проведенных зарядок батарей за год, ед, 

аi=6СТ-190,  а1 =20

6СТ-132,      а2 =20

6СТ-100,      а3 =20

6СТ-90,       а4 =20

6СТ-60,       а5 =20

6СТ-55,       а6 =20

Удельное выделение серной кислоты, мг/А*час,   q=1

Максимальное количество батарей, которые можно присоединить одновременно к зарядному устройству, шт, n=6

Цикл проведения зарядки в день, час, Т=16

Валовый выброс серной кислоты, 

Мгод=Σ0,9 * q * Qi * аi *0,000000001
Мгод=0,000011

Максимально разовый выброс, 

Мсек = Мсут*1000000/(Т*3600)
Мсут=0,9 * q * (Q * n)*0,000000001

Мсут =0,000001026

Мсек =0,0000178

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0322
	Серная кислота
	0,000018
	0,000011


Источник загрязнения № 6067, Ремонт автодорог

Источник выделения № 001, Транспортировка отсева известняка

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =3

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =1,5

Vср = N * Z / n

Vср =2,25

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =167,0

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =3,176

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =1,9094

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	3,176
	1,9094


Источник выделения № 002, Разгрузка отсева известняка

" Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: известняк

Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =50,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=20,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Коэффициент, учитывающий местные условия, Р5=1

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,1000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,0180

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,1000
	0,0180


Источник выделения № 003, Планировочные  работы

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,1

Vср = N * Z / n

Vср =0,500

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =800

Примесь:2909 Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n 

_G_ =0,2040

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,5875

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния                           
	0,2040
	0,5875


Источник загрязнения № 6068, Склад угля

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками 

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Уголь

Влажность материала в диапазоне: 8.0 - 9.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0,3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB = 1,5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 3

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD =20

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час , MH =10

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности штабеля материала, w = 1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с

Коэффициент измельчения материала , F =0,1

Площадь основания штабелей материала, м2 , S=9

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 =1,45

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,0000130

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0018

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20),

M2 = 31.5 * K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000

M2 =0,0147987

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000 

G2 =0,0004698

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2
_M_ =0,01481166

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_=G1=0,0018 наблюдается в процессе формирования склада

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00180
	0,01481


Источник загрязнения № 0020, Труба РМЦ

Источник выделения № 001, горн

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в  

котлах паропроизводительностью до 30 т/час.

Вид топлива , K3 = Твердое (уголь, торф и др.)
Расход топлива, т/год , BT = 20

Расход топлива, г/с , BG = 4,630

Месторождение , M = _NAME_ =Экибастузский бассейн
Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3(прил. 2.1) , QR = 3700

Пересчет в МДж ,

QR * 0.004187 
 QR = 15,49

Зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 42,3

Сернистость топлива, % (для газа в мг/м3)(прил. 2.1) , SR = 0,56

Наличие ПГУУ: нет

Эффективность очистки, в долях, ή = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, квт , QN =300

Фактическая мощность котлоагрегата, квт , QF =270

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO =0,132

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B=0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),

KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25

KNO =0,1286

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),

MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B)

MNOT =0,0398354

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), 

MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) 

MNOG =0,0092212

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс азота диоксида (0301), т/год , 

_M_ = 0.8 * MNOT
_M_ =0,0318683

Выброс азота диоксида (0301), г/с , 

_G_ = 0.8 * MNOG 
_G_ =0,0073769

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год,

_M_ = 0.13 * MNOT

_M_ =0,0051786

Выброс азота оксида (0304), г/с, 

_G_ = 0.13 * MNOG

_G_ =0,0011988

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2=0,1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S=0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2),

_M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT

_M_ =0,2016

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2),

_G_ = 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG

_G_ =0,0466667

Примесь:0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 7,00

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 2

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты, R=1

Тип топки: Неподвижная решетка и ручной заброс

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , 

CCO = QR * Q3 * R 
 CCO =30,984

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , 

_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) 

_M_ = 0,57630

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , 

_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) 

_G_ = 0,13340

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Коэффициент учета доли золы в уносе, (табл. 2.1) , F = 0,0023

Тип топки: Неподвижная решетка и ручной заброс

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , 

_M_ = BT * AR * F * (1 - ή )
_M_ = 1,9458

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , 

_G_ = BG * AR * F * (1 - ή )
 _G_ =0,45042

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	0,00738
	0,03187

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)  
	0,00120
	0,00518

	0337
	Углерод оксид    
	0,13340
	0,57630

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,046666667
	0,2016

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% 
	0,45042
	1,9458


Источник загрязнения № 6069, Склад шлака

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками 

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Шлак

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Местные условия: склады, хранилища открытый с 1 стороны

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 =1

Высота падения материала, м , GB=1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 =0,5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q =200

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD =8,46

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час , MH =0,0085

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 2 * 10 ^ -6 кг / м2 * с

Размер куска в диапазоне: 1 - 3 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]) , F =0,8

Площадь основания штабелей материала, м2 , S =9

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 =1,45

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18),

M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,0001015

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19),

G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,00002833

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20),

M2 = 31.5 * K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000

M2 =0,0789

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K4 * K6 * W * 10 ^ -6 * F * S * (1-N) * 1000

G2 =0,002506

Итого валовый выброс, т/год , 

_M_ = M1 + M2
_M_ =0,0790

Максимальный из разовых выброс, г/с ,наблюдается в процессе сдувания,  _G_ = G2 =0,002506

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,002506
	0,0790


Источник загрязнения № 6070, Склад шлака

Источник выделения № 001, Погрузка шлака

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: шлак (по аналогу песка)
Количество транспорта  - 1 ед.

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.5.3), Р1=0,09

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.5.3), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.5.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1,0

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=8,46

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  q * В * 1000000) / 3600  
G1 =0,2538

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =0,0009

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,2538
	0,0009


Источник загрязнения № 6071, Перевозка шлака

Источник выделения № 001, Транспортировка шлака на отвал

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,8

Vср = N * Z / n

Vср =1,60

Коэфф., учитывающий cреднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.5.8) , C2 =3,5

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =12

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =0,5

Пылеподавление дорог - полив территории ή=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G1 =1,130

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M1 =0,002

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	1,130
	0,0020


Источник загрязнения №0021, Труба вытяжной вентиляции

Источник выделения № 001, Сварка металлов электродами МР-4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР, КНР -4 ( по аналогу МР-4)

Расход сварочных материалов, кг/год ,В=1600

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01584

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0055

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00176

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000611111

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000222222

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,0055
	0,01584

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000611111
	0,00176

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000222222
	0,00064


Источник выделения № 002, Сварка металлов электродами УОНИ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01668

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,007722222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001308

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000605556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,000555556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,001116

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,000516667

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,01596

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,007388889

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00772
	0,01668

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000606
	0,00131

	0301
	Азот диоксид
	0,00150
	0,00324

	0337
	Углерод оксид 
	0,00739
	0,01596

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,00052
	0,00112

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,00056
	0,00120

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00056
	0,00120


Источник выделения № 003, Сварка металлов пропан-бутаном

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0225

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0063

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00625
	0,0225


Источник выделения № 004, кислородно-ацетиленовая сварка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Кислородно-ацетиленовая

Расход сварочных материалов, кг/год , Р=1000

Выход ацетилена с 1 кг карбида кальция, кг/кг 0,406

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =0,812

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =22

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * BMAX / 10 ^ 6 
_M_ =0,008932

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0050

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,00496
	0,008932


Источник загрязнения № 6072, Дверной проем РМЦ

Источник выделения № 001, металлообработка на токарном станке

  Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Токарный станок
Время работы ед.оборудования, ч/д: , T =2

Число станков данного типа: , NS =2

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =600

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0063

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0054432

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00126

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00126
	0,0054432


Источник выделения № 002, металлообработка на фрезерном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Фрезерный станок
Время работы ед.оборудования, ч/д: , T =4

Число станков данного типа: , NS =3

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =800

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0139

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0240192

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00278

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00278
	0,0240192


Источник выделения № 003, металлообработка на сверлильном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка  чугунных деталей
Вид оборудования: Сверлильные станки (ЭМ 102)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =600

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0011

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0004752

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00022

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00022
	0,0004752


Источник выделения № 004, металлообработка на заточном станке

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: Без охлаждения
Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =800

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ =2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,011

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,012672

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = KN * GV * NS1
_G_ =0,0022

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1) , 

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 
_M_ =0,018432

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , 

_G_ = KN * GV * NS1
 _G_ =0,0032

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,0032
	0,018432

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)                                    
	0,0022
	0,012672


Источник выделения № 005, металлообработка на строгальном станке

  Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов
Тип расчета: Без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей
Вид оборудования: Строгальный станок (аналог фрезерный)
Время работы ед.оборудования, ч/д: , T =2

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =400

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0139

Валовый выброс ЗВ,т/год: , 

_M_ = GV * T * N * NS *KNAB* 3600 / 10 ^ 6 

_M_ =0,0040032

Максимально разовый выброс ЗВ,г/с: , 

_G_ =KNAB * GV * NS1
_G_ = 0,00278

Итого:  

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества                    
	0,00278
	0,0040032


	РАСЧЕТ

выбросов загрязняющих веществ при покрасочных работах (краска типа МЛ-158)

РНД 211.2.02.05-2004

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ ИЗА 
	Расход краски всего, тн
	Расход краски максимальный, кг/час
	Время сушки, час
	Код загрязняющего вещества
	Содержание компонента в летучей части, %
	Доля растворителя, выделившегося при покраске, %
	Доля растворителя, выделившегося при сушке, %
	Доля летучей части, содержащейся в краске, %
	Степень очистки, %
	Выброс

	
	mф
	mм
	t сушки
	 
	q
	Qр
	Qр1
	Qх
	п
	

	6073
	Выбросы при покраске 
	 
	 
	 
	

	
	Расчет по формулам
	М(т/год) = mф * q * Qр * Qх/1000000 * (1-п)
	 
	тн/год
	 

	
	
	М(гр/сек) = mм * q * Qр * Qх /(10000*3600) * (1-п)
	 
	 
	гр/сек

	
	3
	4
	 
	1042
	47
	28
	 
	37,03
	0
	0,14619
	0,0054

	
	
	
	
	2752
	47
	28
	 
	30,72
	0
	0,12128
	0,0045

	
	
	
	
	0616
	47
	28
	 
	32,25
	0
	0,12732
	0,0047

	
	Выбросы при сушке
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Расчет по формулам
	М(т/год) = mф * q * Qр1 * Qх/1000000 * (1-п)
	 
	 
	 

	
	
	М(гр/сек) = mм * q * Qр1 * Qх /(10000*3600) * (1-п)
	 
	 
	 

	
	3
	4
	420
	1042
	47
	 
	72
	37,03
	0
	0,37593
	0,1392

	
	
	
	
	2752
	47
	 
	72
	30,72
	0
	0,00066
	0,1155

	
	
	
	
	0616
	47
	 
	72
	32,25
	0
	0,00070
	0,1213


	УТВЕРЖДАЮ

	Руководитель оператора

	

	

	______________________

	(Фамилия, имя, отчество

	(при наличии))

	______________________

	(подпись)

	

	"__"_________2023 г

	

	М.П.

	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 1

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Карьер
	6001
	6001 01
	Станки СБШ-250
	Буровые
	24
	9216
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.9288

	Шийлибулак
	
	
	
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6001
	6001 02
	Станок БТС-150
	Буровые
	12
	400
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.09216

	
	
	
	
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 2

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6001
	6001 03
	Технологический
	Буровые
	24
	9216
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.13

	
	
	
	транспорт
	работы
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.28

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6001
	6001 04
	Ручной
	Буровые
	12
	400
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.007632

	
	
	
	перфоратор
	работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 3

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6002
	6002 01
	Взрывные работы
	Взрывы
	0.01
	1
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.09

	
	
	
	(
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	Комбинированный
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.06

	
	
	
	заряд)
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.271296

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Бульдозер
	Планировочны
	12
	400
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.05962

	
	
	
	
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 4

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	6003 02
	Бульдозер
	ДВС
	12
	400
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.28

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6004
	6004 01
	Экскаватор
	Погрузка
	12
	1000
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0475

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 5

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6005
	6005 01
	Технологический
	Перевозка
	24
	1890
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0988

	
	
	
	транспорт
	вскрыши на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвал
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 01
	Отвал № 1
	Разгрузка
	8
	630
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.0412

	
	
	
	
	вскрыши на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвале
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 02
	Отвал № 1
	Сдувание с
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.0706969

	
	
	
	
	отвала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 03
	Отвал № 1
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.03536


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 6

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	е работы на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	вскрышном
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	отвале
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6006
	6006 04
	Отвал № 1
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6007
	6007 01
	Технологический
	Перевозка
	24
	1500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.594

	
	
	
	транспорт
	руды на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	рудный склад
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 7

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6008
	6008 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	300
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00594

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00066

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00024

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6008
	6008 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	300
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00834

	
	
	
	УОНИ-13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00065

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00162

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00798

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 8

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00056

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6008
	6008 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	400
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.009

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	(002) Отвалы
	6009
	6009 01
	Отвал № 3
	Планировочны
	8
	2400
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.4146

	карьера Тьесай
	
	
	Тьесай
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 9

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6009
	6009 02
	Отвал № 3
	Технологичес
	8
	2400
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.77

	
	
	
	Тьесай
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	1.19

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	7.68

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	2.3

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000246

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6009
	6009 03
	Отвал № 3
	Погрузка
	12
	2400
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.8312

	
	
	
	Тьесай
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 10

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6009
	6009 04
	Отвал № 3
	Сдувание с
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.596672

	
	
	
	Тьесай
	отвала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6010
	6010 01
	Технологический
	Перевозка
	24
	3600
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.047

	
	
	
	транспорт
	руды на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	рудный склад
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6011
	6011 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	100
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00198

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 11

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00022

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00008

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6011
	6011 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	100
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ-13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00022

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00054

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00019

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 12

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6011
	6011 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0045

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6012
	6012 01
	Отвал № 4
	Сдувание с
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.5054336

	
	
	
	Тьесай
	отвала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6013
	6013 01
	Отвал № 5
	Сдувание с
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.5054336


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 13

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Тьесай
	отвала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	(003) Карьер
	6014
	6014 01
	Буровой станок
	Бурение
	8
	2400
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.55728

	известняков
	
	
	СБШ-250МН
	скважин
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	Аксай
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6014
	6014 02
	Буровой станок
	Бурение
	8
	400
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.08496

	
	
	
	БТС-150
	скважин
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6014
	6014 03
	Технологический
	Бурение
	8
	400
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.13


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 14

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	транспорт
	скважин
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.28

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6014
	6014 04
	Ручной
	Бурение
	8
	400
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0072

	
	
	
	перфоратор
	скважин
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6015
	6015 01
	Взрывные работы
	Взрывы
	0.01
	1
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.064125

	
	
	
	(
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	Комбинированный
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.038475

	
	
	
	заряд)
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 15

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.3851

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6016
	6016 01
	Технологический
	Планировочны
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1768188

	
	
	
	транспорт
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6016
	6016 02
	Технологический
	Планировочны
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	транспорт
	е работы
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 16

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6017
	6017 01
	Экскаватор (
	Погрузка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0475

	
	
	
	горно-
	горной массы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	технологическое
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	оборудование)
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6018
	6018 01
	Технологический
	Перевозка
	16
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.7285

	
	
	
	транспорт на
	известняка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	карьере
	на склад
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	известняков
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 01
	Отвал "
	Разгрузка
	8
	287
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3306

	
	
	
	Северный"
	вскрышных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	пород на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	отвале
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 17

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 02
	Отвал "
	Сдувание с
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3402

	
	
	
	Северный"
	отвала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 03
	Отвал "
	Планировочны
	8
	200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1179

	
	
	
	Северный"
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6019
	6019 04
	Отвал "
	Технологичес
	8
	200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.06

	
	
	
	Северный"
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.64


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 18

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.000002

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6020
	6020 01
	Карьер
	Транспортиро
	40
	2000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.981

	
	
	
	известняков
	вка
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	на склад
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6021
	6021 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	100
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00198

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00022

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00008

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6021
	6021 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	100
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.00278

	
	
	
	УОНИ-13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 19

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00022

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00054

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00019

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 20

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6021
	6021 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0045

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	(004) ДСФ
	0001
	0001 01
	Отсос с щековой
	Производство
	12
	2750
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	159.6235

	
	
	
	дробилки ОКД
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0001
	0001 02
	Отсос с щековой
	Производство
	12
	3204
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	185.9755

	
	
	
	дробилки ОКД
	дробленного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0002
	0002 01
	Пересыпка на
	Производство
	12
	2750
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	127.6985

	
	
	
	конвейер №№ 1,
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 21

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	2
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0002
	0002 02
	Пересыпка на
	Производство
	12
	3204
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	148.7805

	
	
	
	конвейер №№ 1,
	дробленного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	2
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0003
	0003 01
	Пересыпка с
	Производство
	12
	2750
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	186.9875

	
	
	
	конвейера на
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	КСД
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 22

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0003
	0003 02
	Пересыпка с
	Производство
	12
	3204
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	217.857

	
	
	
	конвейера на
	дробленного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	КСД
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0004
	0004 01
	Пересыпка с КСД
	Производство
	12
	2750
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	63.8495

	
	
	
	на конвейер № 3
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0004
	0004 02
	Пересыпка с КСД
	Производство
	12
	3204
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	74.3905

	
	
	
	на конвейер № 3
	дробленного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 23

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0005
	0005 01
	Пересыпка на
	Производство
	12
	2750
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	65.1405

	
	
	
	конвейера № 4М
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	и № 7М
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0005
	0005 02
	Пересыпка на
	Производство
	12
	3204
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	75.895

	
	
	
	конвейера № 4М
	дробленного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	и № 7М
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0006
	0006 01
	Пересыпка на
	Производство
	12
	2750
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	59.7125

	
	
	
	конвейера № 4Т
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	и № 4М
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 24

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0006
	0006 02
	Пересыпка на
	Производство
	12
	3204
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	69.5705

	
	
	
	конвейера № 4Т
	дробленного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	и № 4М
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0007
	0007 01
	Грохота №№ 1,
	Производство
	12
	2750
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	82.092

	
	
	
	2, 3, 4
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0007
	0007 02
	Грохота №№ 1,
	Производство
	12
	3204
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	95.6445

	
	
	
	2, 3, 4
	дробленного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 25

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0008
	0008 01
	Пересыпка на
	Производство
	12
	2750
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	205.23

	
	
	
	конвейера № 4Т
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	на грохот № 5
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0008
	0008 02
	Пересыпка на
	Производство
	12
	3204
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	239.111568

	
	
	
	конвейера № 4Т
	дробленного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	на грохот № 5
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	0009
	0009 01
	Конвейера №№ 5Т
	Производство
	12
	2750
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	191.5479685

	
	
	
	и 5
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 26

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0009
	0009 02
	Конвейера №№ 5Т
	Производство
	12
	3204
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	223.170797

	
	
	
	и 5
	дробленного
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6022
	6022 01
	Склад руды
	Разгрузка
	8
	800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.296

	
	
	
	штольни Аксай
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд штольни
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	Аксай на
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	склад
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6022
	6022 02
	Склад руды
	Планировочны
	8
	200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0884094

	
	
	
	штольни Аксай
	е работы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 27

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6022
	6022 03
	Склад руды
	Технологичес
	8
	200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.06

	
	
	
	штольни Аксай
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.64

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.000002

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6022
	6022 04
	Склад руды
	Погрузка
	8
	1550
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.5851

	
	
	
	штольни Аксай
	аксайской
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руды в
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	БелАЗы
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6022
	6022 05
	Склад руды
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3027

	
	
	
	штольни Аксай
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 28

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6023
	6023 01
	Технологический
	Перевозка
	32
	2000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	4.7728

	
	
	
	транспорт
	руды штольни
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	Аксай и
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	известняков
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6024
	6024 01
	Склад сырых руд
	Разгрузка
	8
	1261
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.063

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	Шийлибулак и
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	Тьесай
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6024
	6024 02
	Склад сырых руд
	Разгрузка
	8
	465
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1674

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд штольни
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 29

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	Аксай
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6024
	6024 03
	Склад сырых руд
	Разгрузка
	8
	50
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0108

	
	
	
	
	известняков
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6024
	6024 04
	Склад сырых руд
	Планировка
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.1178792

	
	
	
	
	на складах
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	Шийлибулак и
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	Тьес
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6024
	6024 05
	Склад сырых руд
	Планировка
	8
	650
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.147349

	
	
	
	
	на складах
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 30

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	штольни
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	Аксай
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6024
	6024 06
	Склад сырых руд
	Технологичес
	8
	1250
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.4

	
	
	
	
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.62

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	4

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	1.2

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000128

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6024
	6024 07
	Склад сырых руд
	Погрузка
	8
	3300
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.1883

	
	
	
	
	руды
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	Шийлибулак и
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	Тьесай в
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	БелАЗы
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 31

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6024
	6024 08
	Склад сырых руд
	Погрузка
	8
	3700
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.4776

	
	
	
	
	аксайской
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руды и
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	известняков
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	в БелАЗы
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6024
	6024 09
	Склад сырых руд
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.6444

	
	
	
	
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	известняков
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	(склад № 1,
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	2,3,4,6,
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6024
	6024 10
	Склад сырых руд
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.4562

	
	
	
	
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	Аксай
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 32

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6024
	6024 11
	Склад сырых руд
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.2908

	
	
	
	
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	известняков
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6025
	6025 01
	Перевозка
	Перевозка
	24
	2100
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.7415

	
	
	
	недодробленных
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	руд в приемный
	руд
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	бункер ДСФ
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6025
	6025 02
	Перевозка
	Перевозка
	24
	2100
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.8277

	
	
	
	недодробленных
	недодробленн
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	руд в приемный
	ых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	бункер ДСФ
	известняков
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 33

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6026
	6026 01
	Бункер отсева и
	Разгрузка
	8
	1500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.5617

	
	
	
	рудной мелочи
	готовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6026
	6026 02
	Бункер отсева и
	Разгрузка
	8
	142.5
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.5617

	
	
	
	рудной мелочи
	недодробленн
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	ых
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	фосфоритовых
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6026
	6026 03
	Бункер отсева и
	Разгрузка
	8
	18
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.144

	
	
	
	рудной мелочи
	недодробленн
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	ых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	известняков
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 34

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6027
	6027 01
	Галерейный
	Разгрузка
	8
	4655
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	5.76

	
	
	
	склад
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	фосфоритовых
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	руд
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6027
	6027 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0409

	
	
	
	склад
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	фосфоритовых
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	руд
	руд
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6027
	6027 03
	Галерейный
	Погрузка
	8
	1500
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	4.32

	
	
	
	склад
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	фосфоритовых
	фосфоритовых
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	руд
	руд в БелАЗы
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 35

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6028
	6028 01
	Галерейный
	Разгрузка
	8
	750
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.5184

	
	
	
	склад
	известняков
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	известняков
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6028
	6028 02
	Галерейный
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0121

	
	
	
	склад
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	известняков
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6028
	6028 03
	Галерейный
	Погрузка
	8
	500
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.24

	
	
	
	склад
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	известняков
	известняков
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 36

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6029
	6029 01
	Перевозка
	Перевозка
	24
	4020
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	12.2148

	
	
	
	готовых руд на
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	склады рудной
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	мелочи
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6030
	6030 01
	Приемный бункер
	Разгрузка
	8
	200
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.88

	
	
	
	ДСФ
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	Шийлибулак и
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	Тьесай
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6030
	6030 02
	Приемный бункер
	Разгрузка
	8
	167
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	2.88

	
	
	
	ДСФ
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд штольни
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	Аксай
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 37

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6030
	6030 03
	Приемный бункер
	Разгрузка
	8
	57.5
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0389

	
	
	
	ДСФ
	известняков
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	додрабливани
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	е
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6031
	6031 01
	Технологический
	Перевозка
	24
	1446
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.7526

	
	
	
	транспорт на
	фосфоритовой
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	ДСФ
	руды и
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	известняков
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6032
	6032 01
	Склады готового
	Разгрузка
	8
	2641
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	17.1137

	
	
	
	фоссырья
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	на складе
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 38

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6032
	6032 02
	Склады готового
	Планировка
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.3536

	
	
	
	фоссырья
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6032
	6032 03
	Склады готового
	Технологичес
	8
	600
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	фоссырья
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6032
	6032 04
	Склады готового
	Погрузка
	8
	1056
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	17.1072

	
	
	
	фоссырья
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	фосфоритов в
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	вагоны
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 39

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6032
	6032 05
	Склады готового
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.5417

	
	
	
	фоссырья
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6033
	6033 01
	Перевозка
	Перевозка
	24
	2850
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	9.0613

	
	
	
	готовой
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	продукции с
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	галерейных
	на
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	складов на
	прирельсовый
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	прирельсовый
	ск
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	склад и рудной
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6034
	6034 01
	Склады рудной
	Разгрузка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	5.1408

	
	
	
	мелочи (№№ 1а,
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	1т, 2, 2-бис,
	фосфоритов
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	3, 8, 8а)
	на складе
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 40

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6034
	6034 02
	Склады рудной
	Планировка
	8
	400
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.2358

	
	
	
	мелочи (№№ 1а,
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	1т, 2, 2-бис,
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	3, 8, 8а)
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6034
	6034 03
	Склады рудной
	Технологичес
	8
	400
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.13

	
	
	
	мелочи (№№ 1а,
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	1т, 2, 2-бис,
	транспорт на
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.2

	
	
	
	3, 8, 8а)
	складах
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.28

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6034
	6034 04
	Склады рудной
	Погрузка
	8
	400
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	5.1408

	
	
	
	мелочи (№№ 1а,
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	1т, 2, 2-бис,
	фосфоритов в
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	3, 8, 8а)
	вагоны
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 41

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6034
	6034 05
	Склады рудной
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	3.6638

	
	
	
	мелочи (№№ 1а,
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	1т, 2, 2-бис,
	дробленных
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	3, 8, 8а)
	фосфоритов
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6035
	6035 01
	Склад
	Разгрузка
	8
	300
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1296

	
	
	
	дробленных
	известняков
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	известняков (№№
	на складе
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	6, 6а)
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6035
	6035 02
	Склад
	Планировка
	8
	200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1179

	
	
	
	дробленных
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	известняков (№№
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	6, 6а)
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 42

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6035
	6035 03
	Склад
	Технологичес
	8
	200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.06

	
	
	
	дробленных
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	известняков (№№
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.1

	
	
	
	6, 6а)
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.64

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.000002

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6035
	6035 04
	Склад
	Погрузка
	8
	200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.1726

	
	
	
	дробленных
	дробленных
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	известняков (№№
	фосфоритов в
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	6, 6а)
	вагоны
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6035
	6035 05
	Склад
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0998

	
	
	
	дробленных
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	известняков (№№
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 43

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	6, 6а)
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6036
	6036 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	700
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01386

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00154

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00056

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6036
	6036 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01668

	
	
	
	УОНИ-13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00131

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00324

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.01596

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 44

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00112

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6036
	6036 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0225

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6036
	6036 04
	Кислородно-
	Сварка
	8
	500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.008932

	
	
	
	ацителеновая
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 45

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	

	
	6037
	6037 01
	Токарный станок
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0027216

	
	
	
	
	отка
	
	
	
	
	

	
	6037
	6037 02
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0004752

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6037
	6037 03
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	400
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.004608

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.003168

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	(005) АТЦ
	6038
	6038 01
	Технологический
	Транспортные
	24
	5000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	16.82

	
	
	
	транспорт (
	работы
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	БелАЗы)
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	26.07

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	33.64

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	168.19

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	50.46

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0005382

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	(006) Штольня
	0010
	0010 01
	Портал штольни
	Взрывные
	0.1
	1
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.77

	Аксай
	
	
	
	работы
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	Граммонит
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.46

	
	
	
	
	79/21
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 46

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0010
	0010 02
	Портал штольни
	Взрывные
	0.1
	1
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.11

	
	
	
	
	работы
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	Аммонит 6 ЖВ
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.07

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0010
	0010 03
	Портал штольни
	Сварочный
	8
	700
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01386

	
	
	
	
	пост МР-4
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00154

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00056

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	0010
	0010 04
	Портал штольни
	Сварочный
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01668

	
	
	
	
	пост УОНИ-
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	16/55
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00131

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00324

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.01596

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 47

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00112

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0010
	0010 05
	Портал штольни
	Пропанбутано
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0225

	
	
	
	
	вая сварка
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6039
	6039 01
	Опрокидывающаяс
	Разгрузка
	8
	700
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.52

	
	
	
	я установка № 1
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 48

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6039
	6039 02
	Опрокидывающаяс
	Разгрузка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.52

	
	
	
	я установка № 1
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в БелАЗы
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6040
	6040 01
	Опрокидывающаяс
	Разгрузка
	8
	400
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.584

	
	
	
	я установка № 2
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6040
	6040 02
	Опрокидывающаяс
	Разгрузка
	8
	1000
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	5.584

	
	
	
	я установка № 2
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд в БелАЗы
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 49

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6040
	6040 03
	Опрокидывающаяс
	Разгрузка
	8
	200
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.216

	
	
	
	я установка № 2
	породы
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6040
	6040 04
	Опрокидывающаяс
	Разгрузка
	8
	100
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.216

	
	
	
	я установка № 2
	породы в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	БелАЗы
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6041
	6041 01
	Перевозка руд
	Перевозка
	8
	875
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.7769

	
	
	
	на прирельсовый
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	склад
	руд от
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	опрокида № 1
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 50

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6041
	6041 02
	Перевозка руд
	Перевозка
	8
	875
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.7769

	
	
	
	на прирельсовый
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	склад
	руд от
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	опрокида № 2
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6042
	6042 01
	Прирельсовый
	Разгрузка
	8
	417
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	2.6784

	
	
	
	склад
	фосфоритовых
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	руд на
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	складе
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6042
	6042 02
	Прирельсовый
	Планировка
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.1179

	
	
	
	склад
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 51

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6042
	6042 03
	Прирельсовый
	Технологичес
	8
	588
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.19

	
	
	
	склад
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.58

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6042
	6042 04
	Прирельсовый
	Погрузка
	8
	600
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	14.688

	
	
	
	склад
	фосфоритов в
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	вагоны
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6042
	6042 05
	Прирельсовый
	Сдувание со
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.2119

	
	
	
	склад
	склада
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 52

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6043
	6043 01
	Технологический
	Перевозка
	8
	625
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.4747

	
	
	
	транспорт
	породы от
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	опрокида № 2
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6044
	6044 01
	Отвал штольни
	Разгрузка
	8
	100
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.8294

	
	
	
	
	породы на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвале
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6044
	6044 02
	Отвал штольни
	Планировка
	8
	50
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.0295

	
	
	
	
	на отвале
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 53

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6044
	6044 03
	Отвал штольни
	Технологичес
	8
	50
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.02

	
	
	
	
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.02

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.03

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.16

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.0000005

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6044
	6044 04
	Отвал штольни
	Сдувание с
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.5477696

	
	
	
	
	отвала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6045
	6045 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	700
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01386

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 54

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00154

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00056

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6045
	6045 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01668

	
	
	
	УОНИ-13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00131

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00324

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.01596

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00112

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 55

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6045
	6045 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0225

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6045
	6045 04
	Кислородно-
	Сварка
	8
	500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.008932

	
	
	
	ацителеновая
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	

	
	6046
	6046 01
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0004752

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6046
	6046 02
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	400
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.004608

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.003168

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	(007)
	0011
	0011 01
	Котлы водяные
	Теплоэнергия
	72
	13092
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	6.374

	Котельная
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	площадки Аксай
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	1.036


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 56

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	40.32

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	115.26

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	58.374

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6047
	6047 01
	Прирельсовый
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.44056

	
	
	
	склад угля
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 57

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6048
	6048 01
	Технологический
	Перевозка
	8
	51
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.1298

	
	
	
	транспорт
	угля на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	котельную и
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	РМЦ
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6049
	6049 01
	Склад угля (
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.05654

	
	
	
	котельная)
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6049
	6049 02
	Склад угля (
	Планировка
	8
	100
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0299

	
	
	
	котельная)
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 58

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6049
	6049 03
	Склад угля (
	Технологичес
	8
	100
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.03

	
	
	
	котельная)
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6050
	6050 01
	Галерея подачи
	Разгрузка
	8
	800
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.00173

	
	
	
	угля
	угля на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейер
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 59

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6050
	6050 02
	Галерея подачи
	Транспортиро
	8
	800
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.00166

	
	
	
	угля
	вка угля на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейере
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6050
	6050 03
	Галерея подачи
	Разгрузка
	8
	800
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.00173

	
	
	
	угля
	угля с
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	конвейера
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6051
	6051 01
	Золоотвал
	Разгрузка
	8
	500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0203

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 60

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6052
	6052 01
	Технологический
	Перевозка
	8
	34
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.2157

	
	
	
	транспорт
	золы на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	золоотвал
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6053
	6053 01
	Склад золы
	Разгрузка
	8
	500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0244

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 61

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6053
	6053 02
	Склад золы
	Планировка
	8
	500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0024

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6053
	6053 03
	Склад золы
	Технологичес
	8
	500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00128

	
	
	
	
	кий
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	транспорт
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00198

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.00256

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0128

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	0401
	0.00384

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.000000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	6053
	6053 04
	Склад золы
	Сдувание с
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.347016

	
	
	
	
	отвала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 62

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	(008)
	0012
	0012 01
	Котлы водяные
	Теплоэнергия
	48
	12400
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1.27473

	Котельная
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	площадки
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.20714

	штольни Аксай
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	8.064

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	23.05195

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	77.832

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 63

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6054
	6054 01
	Технологический
	Перевозка
	8
	40
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0514

	
	
	
	транспорт
	угля на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	котельную
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	штольни
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6055
	6055 01
	Склад угля
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.10997

	
	
	
	штольни
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6056
	6056 01
	Склад золы
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.083

	
	
	
	штольни
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 64

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6056
	6056 02
	Склад золы
	Погрузка
	8
	500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0041

	
	
	
	штольни
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6057
	6057 01
	Технологический
	Перевозка
	8
	34
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0434

	
	
	
	транспорт
	золы со
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	штольни на
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	отвал
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6058
	6058 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	700
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01386


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 65

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00154

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00056

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6058
	6058 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01668

	
	
	
	УОНИ-13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00131

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00324

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.01596

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00112

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 66

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6058
	6058 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0225

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6058
	6058 04
	Кислородно-
	Сварка
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.017864

	
	
	
	ацителеновая
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	

	
	6059
	6059 01
	Сверлильный
	Металлообраб
	16
	800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0006336

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6059
	6059 02
	Токарный станок
	Металлообраб
	16
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0054432

	
	
	
	
	отка
	
	
	
	
	

	
	6059
	6059 03
	Фрезерный
	Металлообраб
	8
	400
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0040032


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 67

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6059
	6059 04
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.027648

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.019008

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6059
	6059 05
	Строгальный
	Металлообраб
	8
	400
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0040032

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	(009) Склад
	0013
	0013 01
	Резервуар V-60
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.00012205

	ГСМ
	
	
	м3
	дизтоплива
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.043468646

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0014
	0014 01
	Резервуар V-60
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.00012205

	
	
	
	м3
	дизтоплива
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.043468646

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0015
	0015 01
	Резервуар V-60
	Хранение
	24
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.00012205

	
	
	
	м3
	дизтоплива
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.043468646

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	0016
	0016 01
	Резервуар V-10
	Хранение
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0001216

	
	
	
	м3
	масла
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0017
	0017 01
	Резервуар V-10
	Хранение
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0001216

	
	
	
	м3
	масла
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 68

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	0018
	0018 01
	Резервуар V-10
	Хранение
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0001216

	
	
	
	м3
	масла
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	6060
	6060 01
	ТРК
	Заправка
	8
	3000
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0004376

	
	
	
	
	дизтопливом
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.1558502

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6061
	6061 01
	ТРК
	Заправка
	8
	3000
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0004376

	
	
	
	
	дизтопливом
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные
	2754(10)
	0.1558502

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	
	6062
	6062 01
	ТРК
	Заправка
	8
	3000
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0012549

	
	
	
	
	маслом
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	6063
	6063 01
	ТРК
	Заправка
	8
	3000
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0012549

	
	
	
	
	маслом
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	6064
	6064 01
	ТРК
	Заправка
	8
	3000
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0012549

	
	
	
	
	маслом
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	(010)
	0019
	0019 01
	Вытяжная
	Зарядка
	8
	4320
	Серная кислота (517)
	0322(517)
	0.000011

	Автогараж
	
	
	вентиляция
	аккумуляторо
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	в
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 69

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6065
	6065 01
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01188

	
	
	
	МР-4
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00132

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00048

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6065
	6065 02
	Сварочный пост
	Сварка
	8
	400
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01112

	
	
	
	УОНИ-13/55
	металлов
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00087

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00216

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.01064

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00074

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0008


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 70

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6065
	6065 03
	Пропанбутановая
	Сварка
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0225

	
	
	
	сварка
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	6065
	6065 04
	Кислородно-
	Сварка
	8
	500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.008932

	
	
	
	ацителеновая
	металлов
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	сварка
	
	
	
	
	
	

	
	6066
	6066 01
	Топливная
	Ремонт
	8
	500
	Углеводороды
	0401
	0.3152

	
	
	
	аппаратура
	топливной
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	аппаратуры
	
	
	
	
	

	
	6066
	6066 02
	Топливная
	Ремонт
	8
	500
	Углеводороды
	0401
	0.0317


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 71

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	аппаратура
	форсунок
	
	
	
	
	

	
	6066
	6066 03
	Паяльные работы
	Паяльные
	8
	500
	Олово оксид /в пересчете
	0168(446)
	0.000012

	
	
	
	
	работы
	
	
	на олово/ (Олово (II)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (446)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Свинец и его
	0184(513)
	0.000027

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические соединения
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на свинец/ (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	513)
	
	

	
	6066
	6066 04
	Вулканизация
	Вулканизация
	8
	200
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0036

	
	
	
	
	автокамер
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6066
	6066 05
	Токарный станок
	Металлообраб
	24
	1800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0081648

	
	
	
	
	отка
	
	
	
	
	

	
	6066
	6066 06
	Фрезерный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0060048

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6066
	6066 07
	Комбинированный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0027216

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6066
	6066 08
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.018432

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.012672

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	(011)
	6067
	6067 01
	Технологический
	Транспортиро
	16
	334
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	1.9094

	Автодороги
	
	
	транспорт
	вка отсева
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 72

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6067
	6067 02
	Технологический
	Разгрузка
	8
	50
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.018

	
	
	
	транспорт
	отсева
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	известняка
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	6067
	6067 03
	Технологический
	Планировка
	8
	800
	Пыль неорганическая,
	2909(495*)
	0.5875

	
	
	
	транспорт
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	(012) РМЦ
	0020
	0020 01
	Кузнечный горн
	Теплоэнергия
	8
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.03187

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00518

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.2016

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.5763


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 73

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	1.9458

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0021
	0021 01
	Вытяжная
	Сварочный
	8
	800
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01584

	
	
	
	вентиляция
	пост МР-4
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00176

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00064

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	0021
	0021 02
	Вытяжная
	Сварочный
	8
	600
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.01668

	
	
	
	вентиляция
	пост УОНИ-
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	13/55
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 74

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00131

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.00324

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.01596

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00112

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 75

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	0021
	0021 03
	Вытяжная
	Пропанбутано
	8
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0225

	
	
	
	вентиляция
	вая сварка
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	0021
	0021 04
	Вытяжная
	Кислородно-
	8
	500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.008932

	
	
	
	вентиляция
	ацителеновая
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	сварка
	
	
	
	
	

	
	6068
	6068 01
	Склад угля
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.01481

	
	
	
	
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6069
	6069 01
	Склад золы
	Хранение
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.079

	
	
	
	
	материала
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 76

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6070
	6070 01
	Склад шлака
	Погрузка
	8
	500
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0009

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6071
	6071 01
	Технологический
	Перевозка
	8
	50
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.002

	
	
	
	транспорт
	золы на
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	отвал
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6072
	6072 01
	Токарный станок
	Металлообраб
	16
	1200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0054432

	
	
	
	
	отка
	
	
	
	
	

	
	6072
	6072 02
	Фрезерный
	Металлообраб
	24
	2400
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0240192

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 77

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6072
	6072 03
	Сверлильный
	Металлообраб
	8
	600
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0004752

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6072
	6072 04
	Заточной станок
	Металлообраб
	8
	800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.018432

	
	
	
	
	отка
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.012672

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6072
	6072 05
	Строгальный
	Металлообраб
	8
	400
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0040032

	
	
	
	станок
	отка
	
	
	
	
	

	
	6073
	6073 01
	Покраска
	Покраска
	8
	750
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.12732

	
	
	
	изделий
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.1462

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.12128

	
	6073
	6073 02
	Покраска
	Сушка
	8
	750
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0616(322)
	0.0007

	
	
	
	изделий
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	1042(102)
	0.37593

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.00066

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики

	РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 1

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карьер Шийлибулак

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6001
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.28

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.38

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.1983
	1.028592

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 2

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6002
	120
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	26.16667
	0.09

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	15.7
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	75.36
	0.271296

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6003
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.28


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 3

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.38

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.002771
	0.05962

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6004
	4
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.013
	0.0475

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 4

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6005
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.044
	0.0988

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6006
	12
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.2551667
	4.1472569

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 5

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6007
	4
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	1.41
	0.594

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6008
	2
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.01428

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012171
	0.00131

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00775
	0.01062

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.00798

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 6

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0007422
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0006

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отвалы карьера Тьесай

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 7

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6009
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.77

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	1.19

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	7.68

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	2.3

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000246

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2120288
	3.427872

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1637
	1.4146

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 8

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6010
	4
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.022
	0.047

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6011
	2
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.00476

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012171
	0.00044

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00775
	0.00504

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 9

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0007422
	0.00027

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6012
	4
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.06336
	1.5054336


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 10

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6013
	4
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.06336
	1.5054336

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карьер известняков Аксай

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6014
	2
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.0889
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 11

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.28

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.38

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1285
	0.64944

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6015
	30
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	10.6875
	0.064125

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	6.4125
	0.038475

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 12

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	230.85
	1.3851

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6016
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.1637
	0.1768188

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 13

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6017
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.013
	0.0475

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6018
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.705
	0.7285

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6019
	12
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.13


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 14

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	0.64

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.19

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.000002

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.5370333
	0.7887

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6020
	12
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.0456
	0.981

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6021
	2
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.00476


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 15

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012171
	0.00044

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00775
	0.00504

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.00266

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0007422
	0.00027

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 16

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ДСФ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	12
	0.45
	28.98
	4.6090806
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	3.2247
	31.9247

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	3.2247
	37.1951

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 17

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0002
	12
	0.45
	28.98
	4.6090699
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	2.5798
	25.5397

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	2.5798
	29.7561

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0003
	14
	0.45
	28.98
	4.6090699
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	3.7775
	37.3975

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 18

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	3.7775
	43.5714

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0004
	14
	0.45
	28.98
	4.6090699
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	1.2899
	12.7699

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.2899
	14.8781


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 19

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0005
	14
	0.5
	27.94
	5.486019
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	1.316
	13.0281

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.316
	15.179

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 20

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	0006
	12
	0.5
	27.94
	5.4860062
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	1.2063
	11.9425

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.2063
	13.9141

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0007
	12
	0.45
	28.98
	4.6090806
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	1.6584
	16.4184

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 21

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.6584
	19.1289

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0008
	12
	0.45
	28.98
	4.6090699
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	4.1461
	41.046

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	4.1460599
	47.8223136

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 22

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	0009
	12
	0.45
	28.98
	4.6090699
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	3.8696559
	38.3095937

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	3.8696559
	44.6341594

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6022
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.1


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 23

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	0.64

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.19

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.000002

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.0866
	4.2722094

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6023
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	2.652
	4.7728

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 24

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6024
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.62

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.8

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	4

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	1.2

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000128

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2207011
	1.0135792

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	2.3951211
	4.550149


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 25

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6025
	6
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	1.015
	2.7415

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.015
	1.8277

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 26

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	6026
	4
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	3.6
	2.1234

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.8
	0.144

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6027
	2
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.8013
	10.1209

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 27

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6028
	6
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	5.8004
	3.7705

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6029
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	2.538
	12.2148

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6030
	4
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	8
	5.76

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 28

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	5
	0.0389

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6031
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.586
	2.7526

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6032
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0177778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 29

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	6.4868
	35.1162

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6033
	2
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	2.649
	9.0613

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6034
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.2


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 30

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.26

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.28

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.38

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	10.2482
	14.1812

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6035
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 31

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	0.64

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.19

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.000002

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	20.6682
	2.5199

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6036
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.03054

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0067171
	0.00285

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.01271
	0.034672

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.01596

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 32

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0007422
	0.00168

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6037
	3
	
	1
	1
	31
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.00468
	0.0078048

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.003168

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 33

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	АТЦ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6038
	3
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.5333
	16.82

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.8266667
	26.07

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	1.0666667
	33.64

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	5.3333333
	168.19

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	1.6
	50.46

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000171
	0.0005382

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Штольня Аксай

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0010
	4
	10
	10
	785.3981634
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.03054

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012171
	0.00285

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 34

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.34185
	0.90574

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.20785
	0.54596

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0007422
	0.00168

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 35

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6039
	6
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	3
	5.04

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6040
	6
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	4
	7.6

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6041
	6
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	1.128
	3.5538

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 36

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6042
	6
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.38

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	1.92

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.58

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000061

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	16.5707
	17.6962

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6043
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	0.705
	0.4747

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 37

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6044
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.02

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.02

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.03

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	0.16

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.05

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.0000005

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	2.852
	2.4066696

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 38

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	6045
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.03054

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012171
	0.00285

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.01271
	0.034672

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.01596

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0007422
	0.00168

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0012


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 39

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6046
	3
	
	1
	1
	31
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.00342
	0.0050832

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.003168

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная площадки Аксай

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0011
	30
	0.8
	8.5
	4.272566
	80
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.4057
	6.374

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.06593
	1.036

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	2.5665
	40.32

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	7.33652
	115.26

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 40

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	3.7156
	58.374

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6047
	4
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.01392
	0.44056

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6048
	3
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.707
	0.1298

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 41

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6049
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.03

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.1

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.000001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0902
	0.08644

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 42

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6050
	8
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0018
	0.00512

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6051
	8
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.01666667
	0.0203

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6052
	2
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	1.762
	0.2157

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 43

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6053
	4
	
	
	
	31
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0889
	0.00128

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.1377778
	0.00198

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.1777778
	0.00256

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.8888889
	0.0128

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.267
	0.00384

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.0000028
	0.000000041

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.364
	0.373816

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 44

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная площадки штольни Аксай

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0012
	10
	0.5
	8
	1.5707963
	80
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.05711
	1.27473

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.00928
	0.20714

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.3612903
	8.064

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	1.03279
	23.05195

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	3.4871
	77.832

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 45

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6054
	2
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.357
	0.0514

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6055
	2
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00348
	0.10997

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6056
	2
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0358393
	0.0871


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 46

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6057
	2
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.355
	0.0434

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6058
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.03054

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012171
	0.00285

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 47

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.01271
	0.043604

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.01596

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0007422
	0.00168

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 48

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6059
	3
	
	1
	1
	31
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.01024
	0.0417312

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.019008

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Склад ГСМ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0013
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000525
	0.00012205

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0186975
	0.043468646

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0014
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000525
	0.00012205

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0186975
	0.043468646

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0015
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000525
	0.00012205

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.0186975
	0.043468646

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	0016
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.002
	0.0001216

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 49

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0017
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.002
	0.0001216

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	0018
	3
	0.1
	1
	0.007854
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.002
	0.0001216

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	6060
	2
	
	
	
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000011
	0.0004376

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.003909
	0.1558502

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	6061
	2
	
	
	
	31
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000011
	0.0004376

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Углеводороды предельные
	0.003909
	0.1558502

	
	
	
	
	
	
	
	С12-С19 (в пересчете на С)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(10)
	
	

	6062
	2
	
	
	
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00025
	0.0012549

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	6063
	2
	
	
	
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00025
	0.0012549

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	6064
	2
	
	
	
	31
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00025
	0.0012549

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 50

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Автогараж
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0019
	5
	0.15
	10
	0.1767146
	31
	0322 (517)
	Серная кислота (517)
	0.000018
	0.000011

	6065
	4
	
	
	
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.023

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012171
	0.00219

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.01271
	0.033592

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.01064

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0007422
	0.00122

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 51

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6066
	4
	
	1
	1
	31
	0168 (446)
	Олово оксид /в пересчете на
	0.000003
	0.000012

	
	
	
	
	
	
	
	олово/ (Олово (II) оксид) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	446)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0184 (513)
	Свинец и его неорганические
	0.000008
	0.000027

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	свинец/ (513)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0025
	0.0036

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0401
	Углеводороды
	0.5912502
	0.3469

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.0085
	0.0353232

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.012672


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 52

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Автодороги
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6067
	4
	
	
	
	31
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая,
	3.48
	2.5149

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: менее 20 (доломит,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль вращающихся
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	печей, боксит) (495*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	РМЦ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0020
	4
	0.2
	8
	0.2513274
	80
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.00738
	0.03187

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0012
	0.00518

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0466667
	0.2016

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.1334
	0.5763

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 53

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.45042
	1.9458

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	0021
	6
	0.25
	5
	0.2454369
	31
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (
	0.01322
	0.03252

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения /
	0.0012171
	0.00307

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.01271
	0.034672

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.00739
	0.01596

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0007422
	0.00176

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 54

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические
	0.00056
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	растворимые /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.00056
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6068
	2
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0018
	0.01481

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 55

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6069
	2
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.002506
	0.079

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6070
	2
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.2538
	0.0009

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6071
	2
	
	
	
	31
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	1.13
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 56

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6072
	2
	
	1
	1
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0.01024
	0.0523728

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд
	0.0022
	0.012672

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	6073
	4
	
	
	
	31
	0616 (322)
	Ксилол (смесь изомеров о-,
	0.126
	0.12802

	
	
	
	
	
	
	
	м-, п-) (322)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1042 (102)
	Бутан-1-ол (Бутиловый
	0.1446
	0.52213

	
	
	
	
	
	
	
	спирт) (102)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0.01
	0.12194

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной

	экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай

	ЛИСТ 1

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	ДСФ
	
	
	

	0001 01
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2908
	100

	0001 02
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2909
	100

	0002 01
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2908
	100

	0002 02
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2909
	100

	0003 01
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2908
	100

	0003 02
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2909
	100

	0004 01
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2908
	100

	0004 02
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2909
	100

	0005 01
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2908
	100

	0005 02
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2909
	100

	0006 01
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2908
	100

	0006 02
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2909
	100

	0007 01
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2908
	100

	0007 02
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2909
	100

	0008 01
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2908
	100

	0008 02
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2909
	100

	0009 01
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2908
	100

	0009 02
	Циклон ЦН-15
	80
	80
	2909
	100


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 1

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	3330.05225593
	857.774422429
	2472.2778335
	494.4555667
	1977.8222668
	0
	1352.22998913

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	2818.07389574
	345.796062241
	2472.2778335
	494.4555667
	1977.8222668
	0
	840.251628941

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (
	0.33148
	0.33148
	0
	0
	0
	0
	0.33148

	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01885
	0.01885
	0
	0
	0
	0
	0.01885

	
	пересчете на марганца (IV)
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на
	0.000012
	0.000012
	0
	0
	0
	0
	0.000012

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	446)
	
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	0.000027
	0.000027
	0
	0
	0
	0
	0.000027

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	30.25198
	30.25198
	0
	0
	0
	0
	30.25198

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.0078
	0.0078
	0
	0
	0
	0
	0.0078

	
	растворимые - (алюминия
	
	
	
	
	
	
	

	
	фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 2

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Фториды неорганические плохо
	
	
	
	
	
	
	

	
	растворимые /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.000623941
	0.000623941
	0
	0
	0
	0
	0.000623941

	
	(54)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1423152
	0.1423152
	0
	0
	0
	0
	0.1423152

	2908
	Пыль неорганическая,
	1301.8271109
	159.9451424
	1141.8819685
	228.3763937
	913.5055748
	0
	388.3215361

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая,
	1485.4430087
	155.0471437
	1330.395865
	266.079173
	1064.316692
	0
	421.1263167

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: менее 20 (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	известняк, мел, огарки,
	
	
	
	
	
	
	

	
	сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	495*)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд
	0.050688
	0.050688
	0
	0
	0
	0
	0.050688

	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 3

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Газообразные, жидкие:
	511.97836019
	511.978360188
	0
	0
	0
	0
	511.978360189

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	28.313657
	28.313657
	0
	0
	0
	0
	28.313657

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	1.24832
	1.24832
	0
	0
	0
	0
	1.24832

	
	(6)
	
	
	
	
	
	
	

	0322
	Серная кислота (517)
	0.000011
	0.000011
	0
	0
	0
	0
	0.000011

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	87.60816
	87.60816
	0
	0
	0
	0
	87.60816

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.00124135
	0.00124135
	0
	0
	0
	0
	0.00124135

	
	(518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	334.706865
	334.706865
	0
	0
	0
	0
	334.706865

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.01104
	0.01104
	0
	0
	0
	0
	0.01104

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	58.87074
	58.87074
	0
	0
	0
	0
	58.87074

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-
	0.12802
	0.12802
	0
	0
	0
	0
	0.12802

	
	, п-) (322)
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)
	0.52213
	0.52213
	0
	0
	0
	0
	0.52213

	
	(102)
	
	
	
	
	
	
	

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	0.0041295
	0.0041295
	0
	0
	0
	0
	0.0041295

	
	веретенное, машинное,
	
	
	
	
	
	
	

	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2023 год

	Талаский р-н, ТОО "Казфосфат" ГПК "Чулактау" Рудник Аксай
	ЛИСТ 4

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.12194
	0.12194
	0
	0
	0
	0
	0.12194

	2754
	Углеводороды предельные С12-
	0.442106338
	0.442106338
	0
	0
	0
	0
	0.442106338

	
	С19 (в пересчете на С) (10)
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