КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Проектом предусматривается ликвидация последствий разведки углеводородов на участке Нуралинский ТОО «СТРОЙИНФОРМ Б И К».
В проекте отражены объёмы работ с целью приведения производственных объектов и земельных участков в состояние, обеспечивающеебезопасность жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Данныемероприятияпредусматриваютнижеследующиевидыработ:
· физическую ликвидацию скважин с установкой цементных мостов;
· оборудованиеустьяскважин(установкатумбиреперов);
· демонтаж наземногои подземного оборудования скважин икоммуникацийсвывозомзапределыучастка(приналичии);
· техническуюрекультивациюземли(приустьевыхплощадок);
· утилизациюотходов.
По участку Нуралинский ликвидации подлежат - 2 скважины. 
Расчет объема рекультивируемых земель был рассчитан исходя из следующих факторов:
· территория, принятая на рекультивацию скважин, составляет 10 на 10 м. на одну скважину;
· средневзвешенная глубина почвенного слоя принята – 0.2 м.;
Территория, принятая на рекультивацию скважин, составляет 10м×10м. Скважины участок Нуралинский – 2. Итого 10 х 10 х 2 = 200 м2. Средневзвешенная глубина почвенного слоя принята – 0.2 м. Таким образом, получается объем рекультивации земли на одну скважину составляет – 10х10х0.2 =20 м3.
В административном отношении территория разведочного блока расположена в пределах Сырдарьинского района Кызылординской области Республики Казахстан.
Географически площадь относится к юго-западной части Торгайского нефтегазоносного бассейна. Рассматриваемый район расположен в пределах блоков XXIX -38-D (частично), E (частично), F (частично). Площадь участка составляет 126,68 км2.
Ближайшими населенными пунктами являются г. Кызылорда (122 км), и ст. Теренозек (106 км.).
Объект находиться за пределами водоохраной зоны и полосы. Река Сырдарья протекает на расстоянии порядка 111 км от объекта. 

Атмосферный воздух
В результате проведенной предварительной инвентаризации источников загрязнения атмосферы выявлено 12 источников загрязнения, 6 из них организованные и 6 неорганизованные источников загрязнения.
На источниках выбросов загрязняющих веществ предусматривается гидропылеподавление, в результате чего выбросы будут снижены на 80%. Экологический эффект при этом составит 0,006470761 тонны в год.
Расчетом выявлено, что при разведке будут иметь место выбросы в следующем количестве - 1.05263834466 г/с и 1.7896469002 тонн/год.
Выбросы от передвижного автотранспорта составляют 0,3336т/год. Согласно п. 17 ст. 202 Экологического кодекса РК выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников в нормативы эмиссии не включены.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:
[bookmark: _Toc94817094]№0001 - ЦА-320 
№0002 - УПА-80/60
№0003 - ДЭС
№0004 - САГ
№0005 - Резервуар  для дизельного топлива 10 м3
№0006 - Резервуар для тех.масла 2м3
№6002 - Снятие грунта (ПРС)
№6003 - Нанесение грунта (ПРС)
№6004 - Планировка площадки
№6005 - Экскаватор-погрузчик Hidromek
№6006 - Автогрейдер
Выбросы от ДВС передвижных источников
Согласно п. 17 ст. 202 Экологического кодекса РК выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников в нормативы эмиссии не включены.
По результатам расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе можно заключить, что загрязнения воздушного бассейна происходить лишь на территории объекта и существенного вклада в экологическую обстановку данного района не оказывают.
[bookmark: _Toc79477625][bookmark: _Toc277331328][bookmark: _Toc296424086][bookmark: _Toc297638831]Водные ресурсы
Вода для хоз-бытовых и производственных нужд доставляется привозным способом. Для питьевых целей используется бутилированная вода. 
Качество питьевой воды должно отвечать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества» и качество воды используемой в хозяйственно-питьевых целях должно отвечать требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждённый Приказом Министра здравоохранения РК от 20.02.2023 г. №26. 
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников при ликвидации последствий разведки углеводородовобъекта составит:
- водопотребление – 3,888 м3/сут, 77,76 м3/год;
- водоотведение - 3,888 м3/сут, 77,76 м3/год.
Объем технической воды составит – 10,375 м3.
Хозяйственно-бытовые сточные воды по коллектору поступают в емкость для сбора отработанной воды (септик). По мере заполнения стоки будут откачиваться и вывозится специальной организацией на договорной основе.
Сброса сточных вод в природные водоёмы и водотоки не предусматривается. 
Проживание работников предусмотрено в жилых вагонах.
Отходы производства и потребления 
Основными отходами в процессе выполнения работ являются:
· промасленная ветошь
· отработанные масла
· тара из-под хим. реагентов
· смешанные коммунальные отходы
· огарки сварочных электродов
· металлолом
Общее количество отходов 4,244404 тонны в год.
Согласно п.2 статьи 321 ЭК РК Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.
[bookmark: z3460]Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.
Все без исключения отходы производства и потребления в процессе реализации проектируемых работ передаются для утилизации специализированной организации согласно заключенному договору предприятиям имеющим лицензию на выполнение работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.
Охрана недра 
Минеральные и сырьевые ресурсы в зоне воздействия намечаемого объекта отсутствуют.
Внешние транспортные перевозки сыпучих материалов в период добычных работ будут осуществляться по существующим автомобильным дорогам. 
Реализация проекта не окажет прямого воздействия на недра.
Флора и фауна
На проектируемой территории отсутствуют животные и растения, занесенные в Красную книгу. Пути миграции диких животных отсутствуют. 
В близи проектируемых работ нет культурных памятников, заповедных зон, заказников и других особо охраняемых природных объектов.
Физическое воздействие 
В районе размещения проектируемого объекта нет опасного для жизни людей шума, вибрации, электромагнитных полей и напряжения, которое оказывало бы неблагоприятное действие на состояние здоровья населения.
Радиационная безопасность 
Радиоэкологическая ситуация проектируемой территории стабильная. Потенциальные источники радиации отсутствуют. 
Социально-экономическая среда
Наиболее явным положительным воздействием проектируемых работ на трудовую занятость населения - это создание некоторого числа рабочих мест в области. Так же проектируемый объект имеет большое социальное значение для населения аульного округа Махамбет, города Кызылора. Основным направлением ИП «Калыков Б.С.» является выпуск  жженого кирпича и кирпича сырца, используемого для кладки наружных и внутренних стен для жилищного строительства  и других элементов зданий и сооружений. 
Природоохранные мероприятия по уменьшению вредного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и улучшению экологической ситуации.
Атмосферный воздух:
· применять такие устройства и методы работы, чтобы минимизировать выбросы пыли, газов или эмиссию других веществ;
· обеспечить эффективное разбрызгивание воды в период доставки материалов, когда особенно образуется пыль и должен увлажнить материалы во время сухой и ветреной погоды;
· использовать эффективную систему очистки струями воды в период доставки и обработки материалов, когда вероятно возникновение пыли, а штабели запасенных материалов увлажняются в период сухой и ветреной погоды;
· строительный транспорт и машины должны быть в исправном рабочем состоянии, двигатели должны быть выключены, когда транспорт и техника не используются;
· любое транспортное средство с открытым кузовом, используемое для транспортировки и потенциально пылящее, должно иметь соответствующие боковые приспособления и задний борт. 
Подземные и поверхностные воды:
· запрещается сливать и сваливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места рельефа;
· необходимо чтобы все постоянные и временные водотоки и водосбор на строительной площадке и за ее пределами содержались в чистоте, были свободными от мусора и отходов;
· при строительстве не допускать применение стокообразующих технологии или процессов;
· при производстве земляных работ не допускать сброс грунта за пределы обозначенной на генплане границы временного отвода. 
· не допускать базирование специальной строительной техники и автотранспорта на водоохраной зоне и полосе;
· оборудовать место временного нахождения рабочих резервуаром для сбора образующихся хозбытовых стоков и контейнером для сбора и хранения ТБО.
Почва:
- хранение строительных материалов предусматривается только на специально выделенных и оборудованных для этого площадках;
- запрещается слив любых загрязняющих веществ в воду и почву;
- сбор и удаление отходов для утилизации;
- сокращение объема образования отходов;
- удаление или обезвреживания отходов и вторичных материалов только в разрешенных для этого местах;
- приобретение материалов в бестарном виде или в возвратной таре;
- не смешивание отходов различных классов опасности;
- установить контроль за раздельным сбором мусора с обязательной утилизацией годных для вторичной переработки отходов;
- своевременно проводить уборку территории;
- поддерживать в чистоте площадку для сбора мусора. Следить за исправностью контейнеров. Регулярно вывозить мусор с территории строительства;
- использование нормативных документов, правил и международных стандартов для удаления отходов, применяемых в РК.
Последствия данной деятельности будут незначительны и не окажут особого влияния на  экологическую  обстановку  района  при  строгом  выполнении  природоохранных  мероприятий,  предусмотренных  проектом.




