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В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.
Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК Казфосфат» – добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау. 
В состав ТОО «ГПК Казфосфат» (далее по тексту предприятия) входит двенадцать отдельно выделенных промышленных площадок, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.
В данном проекте рассматривается площадка Дробильно-сортировочной фабрики  (далее ДСФ).
В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на
фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с
общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от
областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и
железной дорогами.
Площадка ДСФ ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 3 км на юго-западе от города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области. 
Площадь занимаемой территории ДСФ составляет 2987,6 га.
Проектная мощность по переработке фосруды составляет 8,8 млн тонн сырой
руды в год. Основной процесс состоит из двух потоков (очередей/ниток):
- первая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;
- вторая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;
в том числе за счет расширения по 0,4 млн. тонн на каждую нитку. На площадке расположен комплекс сооружений и оборудования, предназначенного для приема, хранения дробленых руд, их измельчения и сушки.
Данным проектом рассматривается прием и переработка фосфоритной руды, в объеме 2 800 000 тонн, кремниевых руд 240 000 тонн.
Технологический процесс производства «Сырья фосфатного дробленого
ТОО «ГПК Казфосфат» (марок ФКТ-1, ФКТ-2, ФКТ-5, ФКТ-8, ФКТ-11), «Руды дробленой для ЦОФ сортированной» и «Руды дробленой для ЦОФ несортированной» включает следующие основные операции:
- подготовка сырья: прием сырья (руды), работы по усреднению руд;
- первая стадия дробления (крупное дробление);
- вторая стадия дробления (среднее дробление);
- сортировка руды по крупности (грохочение);
додрабливание при необходимости;
- складирование готовой продукции.
Производительность фабрики определяется в целом производительностью
двух дробилок крупного дробления ККД-1200/150 установленных в голове
технологических потоков.
Характеристика исходного сырья.
Исходным сырьем для производства «Сырья фосфатного дробленого
«Каратау» являются фосфоритные руды месторождений бассейна «Каратау».
Микрозернистые фосфоритные руды представляют собой плотные плитчатые
породы темно-серого цвета. Основными минеральными компонентами фосфоритов
являются фосфаты, доломит, кварц, халцедон, полевые шпаты, гидрослюды,
силикаты магния и пирит. Основная масса фосфоритового вещества представлена
фторкарбонатапатитом. В зависимости от количественных соотношений указанных
минералов и их взаимопрорастания с фосфатом, а также с учетом существующих
требований промышленности к качеству поставляемого на переработку фоссырья
выделяются разновидности руд:
- субмономинеральные (богатые);
- кремнисто-карбонатные (рядовые);
- фосфато-кремнисто-глинистые (бедные).
Сырьем для производства «Сырья фосфатного дробленого «Каратау» марки
ФКТ-5 является высококремнистая слабофосфатизированная руда (кремни),
представленная в основном минералами кремнезема, зернами кварца, халцедона,
которые составляют основную долю нерастворимого остатка (НО).
Максимальная крупность кусков руды, поступающей с месторождений
фосфоритовых руд, должна быть не более 1000 мм по среднему значению в трех
измерениях: длина, ширина, высота.
Параметры ведения технологического процесса контролируется отделом главного технолога.
Климатические условия, масштабы предстоящей деятельности обуславливают применение цикличной технологии производства вскрышных и добычных работ с использованием механических лопат в комплексе с автомобильным транспортом.
Ближайшие населенные г. Жанатас расположены на расстоянии более 1 км от ЦОФ. 
На рассматриваемой площади никакой инфраструктуры не имеется.
При эксплуатации связь между объектом и городом осуществляется по существующим автомобильным дорогам районного центра Жамбылской области. Транспортные связи весьма благоприятные.
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Карта расположения площадки ДСФ.
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Схема расположения ИЗА площадки ДСФ.
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Промышленная площадка Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)
ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 3 км на юго-западе от
города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области. 
Площадь занимаемой территории ДСФ составляет 2987,6 га. 
Координаты расположения площадки: 
СШ – 43о035/38//; 
ВД - 69о042/47//.
Жилая зона расположена на расстоянии более чем 3000 м в восточном
направлении.
Выбросы загрязняющих веществ состоят из 55 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 19 загрязняющих веществ, составляющих 10 групп суммации вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлены 150 источников загрязнения атмосферы, в том числе организованных источников - 83 и неорганизованных источников - 67, для которых установлены нормативы выбросов.
Нормативы НДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2026 года, с последующим периодом нормирования до 2037 года с учетом выполнения воздухоохранных мероприятий.
Валовые выбросы на существующее положение составляют 2001,623 т/год, в том числе от организованных источников – 324,872 т/год, и 1676.75078876 т/год от неорганизованных источников.
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 
По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к I категории 1 класса опасности. В проекте установлены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), расчетного прямоугольника (РП), нормативы предельно допустимых выбросов по ингредиентам и сроки их достижения.
Содержание и объем разработанного для предприятия проекта соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов НДВ для предприятий с I категорией опасности. 
В ТОО «ГПК Казфосфат» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовых месторождениях, для которых характерно пластовое залегание с
общим направлением с юго-востока на северо-запад. Город Жанатас удален от
областного центра г. Тараз на расстоянии 170 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами.
Проектная мощность по переработке фосруды составляет 8,8 млн тонн сырой
руды в год. 
Основной процесс состоит из двух потоков (очередей/ниток):
- первая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;
- вторая технологическая нитка – 4,4 млн. тонн;
в том числе за счет расширения по 0,4 млн. тонн на каждую нитку.
Производительность фабрики определяется в целом производительностью
двух дробилок крупного дробления ККД-1200/150 установленных в голове
технологических потоков. Производительность фабрики определяется двумя
головными дробилками крупного дробления ККД-1200/150 выпуска
«Уралмашзавода». Имеется две технологических нитки до отделения сортировки,
далее по одной: на галерейные склады и на усреднительные комплексы. Фабрика
предназначена для получения сырья фосфатного дробленного в диапазоне
размеров куска от 0 до 85 мм, путем механического дробления и, при
необходимости, сортировки руды всех месторождений. По технологическому
уровню фабрика относится к комплексно-механизированной поточной линии, в
которой все основные операции производственного процесса выполняются
механизмами, агрегатами или иными видами оборудования со взаимоувязанной
производительностью. Исходное сырье крупностью менее 1000 мм из двух
приемных бункеров емкостью по 2500 тонн каждый двумя пластинчатыми
питателями подается на колосниковые грохоты с размером щели 150-180мм.
Надрешетный продукт грохотов - 1000 + 150 мм самотеком попадает в две
дробилки крупного дробления, где дробится до крупности - 300 + 0 мм.
Подрешетный продукт колосниковых грохотов, продробленный в дробилках
материал и просыпь из-под пластинчатых питателей системой из двух конвейеров
на каждый поток подается в бункера среднего дробления.
Руда из бункеров среднего дробления питателями (дисковыми – 4 ед. и
пластинчатыми – 2ед.) подается через колосниковые грохоты в конусные дробилки
среднего дробления КСД-2200 Гр – 4 ед. Дробленый материал до крупности –100 +
0 мм системой из трех конвейеров, затем через две разгрузочные тележки
транспортируется и распределяется по бункерам отделения «сортировки». Из
бункеров дробленый материал ленточными питателями подается на грохота ГИЛ-
52 – 12 ед., где разделяется на 3 класса по крупности.
• надрешетный продукт + 70 мм отправляется на додрабливание;
• продукт - 70 + 10 мм - (среднекусковой);
• продукт - 10 + 0 мм - (мелкокусковой).
Материал крупностью + 70 мм двумя конвейерами загружается в бункер узла
додрабливания. Далее материал проходит через дробилки додрабливания КМД-
2200 – 2 ед. и следует в отделение «сортировки» на повторное грохочение по выше
описанной схеме.
Продукт -10+0 (мелкокусковой) системой из трех конвейеров направляется на
прирельсовые склады рудной мелочи и по мере формирования штабелей (до 14
тыс. тонн) отгружается потребителю. Продукт –70 +10 (среднекусковой) пяти
конвейерами направляется на галерейные склады или системой из шести
конвейеров на ленточные склады, оборудованные усреднительными комплексами
У2Р-600. По мере необходимости продукт -70 +10 (среднекусковой) системой из
четырех конвейеров отгружается потребителю 
Перечень оборудования.
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Доставка сырой руды с карьеров «Коксу», «Кистас», «Северо-Западный», 4-го
участка карьера «Центральный» осуществляется железнодорожным транспортом
на прирельсовые склады №№ 20а, 20б, 21 участка усреднения. При работе
фабрики непосредственно в приемные бункера №№ 1, 2 сырая руда разгружается
думпкарами: 1800-2700 тонн. Разгрузка вагонов-самосвалов (думпкаров) производится подачей сжатого воздуха с компрессорной станции участка
усреднения, а при ее аварии или отсутствии электроэнергии тепловозами.
Возможна доставка фоссырья на промежуточные склады и приемные бункера ДСФ
с промежуточных рудных складов автосамосвалами БелАЗ.
Склады № 20;21 представляет собой железнодорожный тупик, с одной стороны которого расположен укрепленный откос, на который производится разгрузка думпкаров. На 5 метров ниже уровня рельсового пути расположена рабочая площадка экскаватора, на которую производится складирование разгружаемой руды.
Прирельсовый склад №20а, 20б по длине условно делится на два участка.
Емкость каждого участка, при условии перекидки руды экскаватором ЭКГ-8И –
13000тонн; общая емкость склада №20 26 тыс.тонн сырой руды. Смешивание
разных типов руды не допускается.
Прирельсовый склад №21 имеет один участок емкостью –12000 тонн. Отгрузка руды со складов разрешается по письменному геологическому указанию геолога фабрики по отработке рудных складов.
Отработка складов производится экскаваторами ЭКГ-8И и ЭКГ–4,6 (5А) в соответствии с паспортом отработки.
Формирование штабелей «сырых» руд.
Руда из карьеров месторождения «Жанатас» доставляется на усреднительные рудные склады «сырых» руд №№0-12,22-26 автомобильным транспортом, а из
карьеров месторождений «Кок-Су», «Кок-Джон», «Жанатас-4 блок»
железнодорожным транспортом, в думпкарах на прирельсовые склады №20,21.
Прием руды осуществляется участком «Усреднение». Принятая руда с прирельсовых складов №20,21 вывозится а/самосвалами
«БелАЗ» на усреднительные склады №0-12, согласно качества по типу руд и
складируется в штабеля или вывозится в приемные бункера ДСФ. Отсыпка руды
производится рядами с последовательной разгрузкой а/самосвалов «БелАЗ» на
каждые 4 метра, окончание первого ряда служит началом второго и так до
окончания формирования штабеля. Смешивание различных типов руд не
допускается.
На разгрузочную площадку склада подача а/самосвалов «БелАЗ» осуществляется задним ходом до предохранительной бровки. Выгруженная масса
сталкивается бульдозером таким образом, чтобы сохранилась предохранительная
бровка.
Формирование штабелей по каждому сорту руды производится поочередно:
один формируется, другой –отрабатывается.
Отработка сформированных штабелей.
Отработка сформированных штабелей производится экскаваторами ЭКГ-8И, ЭКГ 5А.
Отработка производится двумя вариантами:
а) при длине штабеля более 10 м –заходками шириной до 5-ти метров вкрест
простирания уложенных слоев, т.е. перпендикулярно к эстакаде до самого борта.
б) при длине штабеля менее 10 м- экскаватор становится вдоль борта к забою, и отгрузка производится параллельно эстакаде.
Расшихтовка производится двумя вариантами:
1 вариант: Вся площадь засыпается отсевом богатой руды.
2 вариант: Поверхность штабеля отсева руды срезается бульдозером от 0,5 до 2-х метров по высоте, движением бульдозера вперед по ходу формирования штабеля от начала эстакады до конца штабеля. На подготовленную таким образом поверхность штабеля, складируется отсев богатой руды от начала эстакады,
дальнейшее формирование аналогично формированию штабелей отсева руды, т.е.
параллельными рядами с последовательной разгрузкой а/самосвалов «БелАЗ».
Если весь объем отсева богатой руды, требуемый для расшихтовки не вмещается, то оставшийся объем отсева богатой руды равномерно складируется по всей площади штабеля кучками.
По окончании расшихтовки штабеля вдоль пионерской дамбы а/самосвалы
«БелАЗ» производят разгрузку отсева руды для создания предохранительной
бровки. Объем и количество обваловки учитывается в последующем штабеле.
Отработка (отгрузка) промежуточных складов осуществляется экскаватором
ЭКГ-5А и ЭКГ-8И по схеме.
а) при объеме штабеля -1000 тонн. экскаватор становится вдоль борта к забою, при черпании отсева руды ковш должен двигаться снизу верх и наполнятся за один прием с забором отсева руды от основания до верха штабеля: наполнение ковша только с подошвы штабеля не допускается. Отсев руды загружается в а/самосвалы «БелАЗ» и вывозится на прирельсовые склады ДСФ.
б) при объеме штабеля более 5,0 тыс. тонн экскаватор становится вкрест
простирания рядов отсыпки штабеля, т.е. перпендикулярно эстакаде с шириной
заходки в зависимости от объема штабеля. Выполнив одну заходку экскаватор
возвращается в исходное положение и начинает вторую.
Прирельсовые склады формируются с любого сформированного
промежуточного усреднительного склада, а из-под течки ДСФ формируется
прирельсовый склад №10а только для отсева кварцитовой руды, а также отсев
кварцитовой руды вывозится а/самосвалами «БелАЗ» на склад отсева кварцитовой
руды №13, которая отгружается для производственных нужд рудников.
В зимнее время, при минусовой температуре воздуха, внутренние стенки
думпкаров орошаются специальным незамерзающим составом. В случае налипания
или примерзания руды к стенкам и днищу думпкаров и невозможностью разгрузки
используется вибропогружатель, навешиваемый на ковш экскаватора ЭКГ-5А.
Руда со складов №№20,21 экскаваторами ЭКГ–4,6 (5А) или ЭКГ–8И
загружается в автосамосвалы «Белаз-549» и завозится в приемные бункера
фабрики.
При накоплении руды на складах №№20,21 свыше объема склада, руда а/с
БелАЗ вывозится на промежуточные склады №№0-12 для складирования согласно
качественного состава и типа руды.
Исходное сырье крупностью не более 1000 мм из приемных бункеров №№1,2
подается пластинчатыми питателями №№ 1,2 на колосниковые грохота для
предварительного грохочения. Надрешетный продукт +150-1000мм попадает
самотеком в конусные дробилки типа ККД-1200/150, где дробится до крупности –
0-300мм. Подрешетный продукт колосниковых грохотов, и продробленный в
дробилках материал подается на ленточные конвейера №№3,4 для доставки в
отделение среднего дробления. Просыпь с пластинчатых питателей по конвейерам
№№ 1,2 подается на конвейеры №№ 3,4.
Руда из двухсекционных бункеров № 4,5 отделения среднего дробления
дисковыми питателями типа ДТ-20 и пластинчатыми питателями типа ПП-800
через колосниковые грохота подается в конусные дробилки типа КСД-2200Гр по одной или двум технологическим линиям:
- по первой технологической линии – дробилки КСД-2200Гр № 5 или 6;
- по второй технологической линии – дробилки КСД-2200Гр №7 или 8;
- додрабливание - дробилки КМД-2200.
Пройдя стадию среднего дробления руда крупностью 0-85 мм по течкам
перегрузочных узлов поступает на ленточные конвейера №5-10, которые
перегружают руду на ленточные конвейера №№ 11,12, а последние – на конвейера
№№ 13,14, на которых установлены разгрузочные тележки. При помощи
разгрузочных тележек дробленая руда распределяется по 15-ти бункерам № 6-21
отделения сортировки, емкостью по 100 тонн каждый.
Сортировка дробленной руды производится двухситовыми грохотами №№ 5;8-
18 типа ГИЛ-52:
- верхние сита с размером ячеек: 65х65; 50х50; 40х40; 32х32мм;
нижние сита с размером ячеек: 25х25; 20х20; 16х16; 13х13; 10х10мм.
Выбор и установка сит по типоразмеру ячеек зависит от марки выпускаемой
продукции, влажности, наличия глинистых примесей, времени года и т.д.
Дробленая руда крупностью 0-85 мм поступает на грохота из бункеров
отделения сортировки. Технология сортировки включает получение:
надрешетного продукта верхнего сита – идущего на до драбливание;
подрешетный продукт верхнего сита (надрешетный продукт нижнего сита) –
идет в готовую продукцию в зависимости от перерабатываемых руд, назначения
товарной продукции;
подрешетный продукт нижнего сита – идет в готовую продукцию или в отвал в зависимости от назначения полученной мелочи.
После операции грохочения сортированная руда класса –70+10мм системой
конвейеров подается на штабелеукладчик Щ2К-750/2, при помощи которого
формируется (нарабатывается) штабель на складах № 1,2,3,4. Или же складируется
на галерейные участки № 1-8, а сортированная руда мелкокусковая класс –10+0 мм
конвейером №20а подается на площадку ДСУ под экскаватор.
Надрешетный продукт с верхнего сита грохотов, по конвейерам № 15-16
подается в двухсекционные бункера узла додрабливания, из которых при помощи
дисковых питателей ДТ-20 подается на додрабливание в конусные дробилки №№
3, 4 типа КМД-2200. Додробленная руда по течкам перегрузочных узлов поступает
на ленточные конвейеры №№5, 6, с которых возвращается на конвейеры №№11,
12, где смешивается с рудой, поступающей на грохота, образуя замкнутый цикл
дробления.
Складирование готовой продукции (за исключением мелочи) производится:
ФКТ-1- на склады усреднительного комплекса №1 или галерейные склады;
ФКТ-5 – на склады усреднительного комплекса №2;
Руда дробленая для ЦОФ (сортированная, не сортированная) – на галерейные
склады.
Складирование готовой продукции на склады усреднительного комплекса №№ 1, 2 ,3,4 включает в себя подачу руды с конвейера № 17 на конвейер № 21, далее на конвейер № 22 или на конвейера №№21/1, 24а, которые доставляют руду на штабелеукладчик Щ2К-750-2, работающий на формировании складов в
челночном режиме.
Технологические параметры: Штабелеукладчик Щ2К-750-2 
· оптимальная скорость движения штабелеукладчика – 0,8 м/с;
· число укладываемых слоев руды – до 900;
· ширина основания формируемого склада – до 24 м;
· высота склада – до 9 м;
· угол естественного откоса – 34-360;
· минимальный объем штабеля – 10000 тонн;
Складирование готовой продукции всех марок на галерейные склады
производится путем доставки руды системой конвейеров на конвейер с
разгрузочной тележкой, при помощи которой происходит отсыпка руды в конус на
складе.
При переходе с одного вида продукции на другой при необходимости вся
технологическая линия, включая бункера, течки и подошву складов должны быть
очищены от предыдущей продукции.
Отгрузка продукции марки ФКТ-1,ФКТ-5 со складов усреднительных
комплексов производится в полувагоны с одновременным взвешиванием на
железнодорожных весах в местах погрузки на станции «Карьерная».
Отгрузка со складов усреднительного комплекса №№1,2 производится при
помощи роторной усреднительной машины У2Р-600-2 на ленточные конвейера
№11/1 или №11/2 далее по системе ленточных конвейеров №№12,13,14 попадает в
погрузочные бункера, из которых продукция, через секторные затворы,
загружается в полувагоны, отгрузка со складов усреднительного комплекса
№№3,4 производится при помощи роторной усредительной машины У2Р-600-2 на
ленточные конвейера №№ 30/1 или 30/2, 31, 33 или 32, 33 попадает в погрузочные
бункера, из которых продукция, через секторные затворы, загружаются в
полувагоны.
Отгрузка «Руды дробленой для ЦОФ» сортированной, несортированной, и
ФКТ-1 производится с галерейных складов самотеком, и с помощью бульдозера,
через воронки и течки на поточную линию конвейеров
№№176,177,257А,257Б,210,301,303, далее в погрузбункера и через секторные
затворы загружается в вагоны – самосвалы (думпкары) или в полувагоны
одновременно взвешивая на железнодорожных весах.
Производимая на фабрике продукция не является пожаро-взрывоопасной, не токсична, не подвержена разложению с выделением опасных веществ, способных вызвать ожоги, отравления, пожары или взрывы.
Реагенты в технологическом процессе не применяются.
ДСФ.
Разгрузка фосфоритовых руд из ж/д думпкаров на склад №20 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001/001). Время работы
составляет 1400 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка кремневых руд из ж/д думпкаров на склад №20 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001/002). Время работы
составляет 120 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
ИЗА выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния.
Хранение фосфоритовых руд на складе №20 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6001/003). Площадь склада 1816 м2. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Хранение кремневых руд на складе №20. Площадь склада 200 м2
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6001/004). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая:
более 70% двуокиси кремния.
Погрузка фосфоритовых руд в БелАзы склада №20 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6001/005). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Погрузка кремневых руд в БелАЗы склада №20 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6001/006). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния.
Разгрузка фосфоритовых руд из ж/д думпкаров на склад №21 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6002/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Хранение фосфоритовых руд на складе №21 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6002/002). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Погрузка фосфоритовых руд в БелАЗы со склада №21 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6002/003). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке руд со складов №20 и №21 на склады №0-
12 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6003/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка фосфоритовых руд на промежуточные склады №0-12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка кремневых руд на промежуточные склады №0-12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/002). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния.
Хранение фосфоритовых руд на промежуточных складах №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/003). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Хранение кремневых руд на промежуточных складах №0-12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/004). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70 двуокиси кремния.
Планировочные работы на промежуточных складах №0-12 фосфоритовых
руд (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/005). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Транспортировка фосфоритовых руд на промежуточные склады №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/006). Выхлопная
труба, дизельное топливо. ИЗА выделяются следующие вещества: углерод оксид, азот оксид, углеводороды, сажа, сернистый ангидрид, бензапирен.
Планировочные работы на промежуточных складах №0-12кремневых руд
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/007). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Погрузка фосфоритовых руд в БелАЗ с промежуточных складов №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/009). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Погрузка кремневых руд в БелАЗы с промежуточных складов №0-12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6004/010). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке руды с промежуточных складов №0-12 в
приемный бункер (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№6005/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка кремневых руд на склад №21А (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6006/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Хранение кремневых руд на складе №21А (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6006/002). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Погрузка кремневых руд в БелАЗы со склада №21А (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6006/003). Время работы составляет 20
ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час. ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 70% двуокиси кремния.
Транспортировка руд со склада №21А на приемный бункер (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6007/001). Технологический
транспорт ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка фосфоритовых руд из БелАзов в приемный бункер (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6008/001). Время работы
составляет 6600 ч/год. Количество перерабатываемого материала 424 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Разгрузка кремневых руд из БелАзов приемный бункер (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6008/002). Время работы составляет 240
ч/год. Количество перерабатываемого материала 500 т/час. ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Разгрузка фосфоритовых руд из думпкаров в приемный бункер (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6008/003). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Сварка металлов электродами МР-4 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу №6009/001). Ремонтные работы на складах. Данным
источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: железо оксиды (0123), марганец и его соединения,
фтористые газообразные соединения.
Сварка металлов электродами УОНИ-13/55 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6009/002). Ремонтные работы на складах.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические, фтористые газообразования, азот диоксид, углерод оксид.
Сварка металлов пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу №6009/003). Ремонтные работы на складах. Газовая сварка
с использованием пропанобутановой смеси. ИЗА выделяются следующие вещества: азот оксид.
Хранение руд на складе №15 суспензионной фабрики (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6010/001). ИЗА выделяются
следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55,  пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6011/001). Ремонтные работы в отделении крупного дробления. ИЗА  выделяются следующие вещества:  железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо  растворимые, фтористые газообразования, азот диоксид, углерод оксид.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по галерейному
конвейеру (складу) №3 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№6012/001). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м.
Время работы составляет 2272 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по галерейному конвейеру
№3 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6012/002).
Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м. Время работы
составляет 67 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по галерейному
конвейеру №4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№6013/001). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по галерейному конвейеру
№4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6013/002).
Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 250 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по галерейному складу
(конвейеру) №5 отделения среднего дробления (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6014/001). Ширина ленты конвейера 1,4
м. Длина ленты конвейера 60 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по галерейному складу
(конвейеру) №5 отделения среднего дробления (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №6014/002). Ширина ленты конвейера 1,4
м. Длина ленты конвейера 60 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №5 на конвейер
№11отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/003). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №5 на конвейер №11
отделение среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/004). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №10
отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/005). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
60 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №10
отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/006). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
60 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №10 на конвейер
№12 отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/007). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №10 на конвейер №12
отделения среднего дробления (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу №6014/008). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Отделение среднего дробления. Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55, пропан-бутаном и станочный парк (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу №6014/009). ИЗА выделяются
следующие вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические, азот диоксид, углерод оксид.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №11
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/001). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №11
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/002). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №11 на конвейер
№13 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/003). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №11 на конвейер №13
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/004). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №12
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/005). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №12
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/006). Ширина ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 165 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №12 на конвейер
№14 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/007). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество 
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №12 на конвейер
№14 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/008). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №13
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/009). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №13
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/010). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №13 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/011). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №13 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/012). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №14
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/013). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 4544 ч. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №14
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/014). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 95 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №14 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/015). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 450 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №14 в бункер
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/016). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55, пропан-бутан,  (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6015/017). ИЗА выделяются следующие вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые 
газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид , углерод оксид.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд на конвейер №15.отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/020). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 150 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №11 на конвейер
№13 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/021). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 134 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №15
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/022). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 233 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния.
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №15
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/023). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 233 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 20% двуокиси кремния 
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд на конвейер №17 отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/024). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 200 т/час. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 
Пыление при разгрузке кремневых руд на конвейер №17 отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/025). Время работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния .
Пыление при транспортировке фосфоритовых руд по конвейеру №17
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/026). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 107 м.
Время работы составляет 4544 ч. Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №17
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/027). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 107 м.
Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния .
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №17 на конвейер
№21 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/028). Время работы составляет 2744 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 200 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кремневых руд с конвейера №17 на конвейер
№21 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/029). Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд с конвейера №17 на конвейер
№23 отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/030). Время работы составляет 2800 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 200 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния .
Пыление при разгрузке рудной мелочи на конвейер №18 отделения
сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6015/031). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №18
отделения сортировки (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6015/032). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 102 м.
Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №18 на конвейер
№19 отделения сортировки(источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6015/033).. Время работы составляет 2272 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Отделение сортировки. 
Заточной станок (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6015/034). 
Склеивание и сушка транспортной ленты. (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6015/035-036).
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №23 ПУ-1
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6016/001). Ширина
ленты конвейера 1,6 м. Длина ленты конвейера 114 м. Время работы составляет
4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №24
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6017/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 114 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №24 на галерейный
склад (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6017/002).
Время работы составляет 2272 ч/год. Количество перерабатываемого материала
250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №25
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6018/001).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
56 м. Время работы составляет 2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №25 на конвейер
№26 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6018/002).Галерейные конвейера. Время работы составляет 2272 ч/год.
Количество перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №26
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6018/003).
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Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
114 м. Время работы составляет 2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №26 на галерейный
скла (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6018/004) д.
Галерейные конвейера. Время работы составляет 2272 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру
№19.Галерейный конвейера (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6019/001). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты
конвейера 128 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кварцитовой мелочи по конвейеру
№19.Галерейные конвейера (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6019/002). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты
конвейера 128 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №19 на конвейер
№20.Галерейные конвейера (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6019/003). Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи с конвейера №19 на
конвейер №20 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6019/004). Галерейные конвейера. Время работы составляет 134 ч/год.
Количество перерабатываемого материала 750 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №20
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/005).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
193 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кварцитовой мелочи по конвейеру №20
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/006).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
193 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №20 на конвейер
№20А (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6019/007).
Галерейные конвейера. Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи с конвейера №20 на
конвейер №20А (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6019/008). Галерейные конвейер. Время работы составляет 130 ч/год.
Количество перерабатываемого материала 750 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №20А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/009).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
12 м. Время работы составляет 4544 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кварцитовой мелочи по конвейеру №20А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6019/010).
Галерейные конвейера. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
12 м. Время работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №20А на склад
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6019/011).
Галерейные конвейера. Время работы составляет 4544 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи с конвейера №20А на склад
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №6019/012).
Галерейные конвейера. Время работы составляет 134 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 750 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру
№21.Конвейер №21 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6020/001). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 320 м. Время
работы составляет 2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру
№21.Конвейер №21 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6020/002). Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 320 м. Время
работы составляет 134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №22
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 390 м. Время работы составляет
1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру №22
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/002). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 390 м. Время работы составляет
134 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №22 в машину Ш2К-
750 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/003). Время
работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала 250
т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кремневой руды с конвейера №22 в машину
Ш2К-750 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6021/004).
Время работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого материала
448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру Ш2К-750
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/001). Машина Ш2К-750. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 12 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремневых руд по конвейеру Ш2К-750
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/002). Машина
Ш2К-750. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 12 м. Время
работы составляет 134 ч. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№1 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/003).
Машина Ш2К-750. Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кремневой руды с конвейера Ш2К-750 на склад
№1 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/004).
Машина Ш2К-750. Время работы составляет 67 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№2 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/005).
Машина Ш2К-750. Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке кремневой руды с конвейера Ш2К-750 на склад
№2. (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6022/006)
Машина Ш2К -750. Время работы составляет 67 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 448 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №22А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6023/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 100 м. Время работы составляет
1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №22А на конвейер
№24 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6023/002).
Время работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала
250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру №24
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6024/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 390 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера №24 на машину
Ш2К-750 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6024/002).
Время работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала
250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке рудной мелочи по конвейеру Ш2К-750
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6025/001). Машина
Ш2К-750 комплекса 2. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера
12 м. Время работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№3. Машина комплекса 2 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6025/002). Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад
№4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6025/003).
Машина комплекса 2. Время работы составляет 568 ч/год. Количество
перерабатываемого материала 250 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Склад под течкой.
Хранение фосфоритовых руд склада под течкой (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/001). Площадь склада 300 м2. Время
работы составляет 6000 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Хранение кварцитовой мелочи склада под течкой (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/002). Площадь склада 300 м2. Время
работы составляет 1400 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке фосфоритовых руд в БелАЗы со склада под течкой
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/003). Время работы
составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке кварцитовой мелочи в БелАЗы со склада под течкой
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/004). Время работы
составляет 101 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе под течкой (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/005). Время работы составляет 200
ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Технологический автотранспорт. ДВС. Выхлопная труба (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6026/006). Время работы составляет 200
ч/год. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: углерод оксид (0337), азот оксид (0301),
углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый ангидрид (0330), бензапирен (0703).
Пыление при транспортировке руд со склада под течкой на склады готовой
продукции №8-10 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу №
6027/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Транспортировка руд со склада под течкой на склады готовой продукции №8-
10 ДВС (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6027/002).
Выхлопная труба, дизельное топливо. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углерод
оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый
ангидрид (0330), бензапирен (0703).
Склады готовой продукции № 8-10.
Пыление при разгрузке фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу № 6028/001). Склады готовой продукции №8-10. Время
работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000
т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Хранение фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6028/002). Склады готовой продукции №8-10. Площадь склада 2407
м2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке фосфоритовых руд в вагоны (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6028/003). Склады готовой продукции №8-
10. Время работы составляет 1136 ч/год. Количество перерабатываемого материала
1000 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6028/004). Склады готовой продукции №8-10. Время работы
составляет 200 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Склады готовой продукции №8-10 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 6028/005). ДВС. Выхлопная труба. Расход дизельного топлива 7,5
тн/год. Время работы составляет 200 ч/год. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углерод
оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый
ангидрид (0330), бензапирен (0703).
Склады кварцитовой мелочи № 7, 11
Пыление при транспортировке кварцитов со склада под течкой на склады
кварцитовой мелочи №7,11 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 6029/001). ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Транспортировка кварцитов со склада под течкой на склады кварцитовой
мелочи №7,11 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6029/002).
ДВС. Выхлопная труба, дизельное топливо. Время работы составляет 101 ч/год.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: углерод оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды
(0401), сажа (0328), сернистый ангидрид (0330), бензапирен (0703).
Пыление при разгрузке кварцитовой мелочи (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6030/001). Склады кварцитовой мелочи №7,11. Время
работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого материала 1000 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Хранение кварцитовой мелочи (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6030/002). Склады кварцитовой мелочи №7,11. Площадь склада
1160м2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке кварцитовой мелочи в вагоны (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6030/003). Склады кварцитовой мелочи
№7,11. Время работы составляет 134 ч/год. Количество перерабатываемого
материала 1000 т/час. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6030/004). Склады кварцитовой мелочи №7,11. Время работы
составляет 100 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Склады кварцитовой мелочи №7,11 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 6030/005). ДВС. Выхлопная труба. Расход дизельного топлива 3,7
тн/год. Время работы составляет 100 ч/год. Данным источником выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углерод
оксид (0337), азот оксид (0301), углеводороды (0401), сажа (0328), сернистый
ангидрид (0330), бензапирен (0703).
Склады забалансовой мелочи № 13, 14
Хранение забалансовой мелочи (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6031/001). Склады забалансовой мелочи №13, 14. Площадь склада
8750 м2. Время работы составляет 6600 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Галерейные склады №1, 2, 3, 4
Хранение фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6032/001). Галерейные склады №1,2,3,4. Площадь склада 4400м2.
Время работы составляет 8760 ч/год. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6032/002). Галерейные склады № 1,2,3,4. Время работы составляет
1000 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Галерейные склады № 5, 6, 7, 8
Хранение фосфоритовых руд (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6033/001). Галерейные склады № 5,6,7,8. Площадь склада 4460 м2.
Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Планировочные работы на складе (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6033/002). Галерейные склады № 5,6,7,8. Время работы составляет
1000 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Галерейные склады.
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №176
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/001). Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №177
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/002). Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч . ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №257А
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/003). Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру № 257Б.
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6034/004) Галерейные
склады. Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 87 м. Время
работы составляет 1136 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру № 210
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6035/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 165 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №301
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/001). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 110 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке дробленной руды с конвейера №301 на конвейер №303 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/002). Время работы составляет 2276 ч/год. Количество перерабатываемого материала 250 т/час.
Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке дробленной руды по конвейеру №303
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/003). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 110 м. Время работы составляет
2272 ч. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при разгрузке дробленной руды с конвейера №303 в бункер
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6036/004). Время работы
составляет 2276 ч/год. Количество перерабатываемого материала 250 т/час.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
ЖД, 5, 13, 9 путь.
Пыление при погрузке дробленной руды в думпкары. ЖД, 5 путь (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6037/001). Время работы
составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Склады комплексные № 1, 2.
Хранение фосфоритовых руд на складе №1 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6038/001). Склады-комплекс №1,2. Площадь склада №1
составляет 5520 м2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. Хранение кремневых руд на складе №2 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6038/002). Склады-комплекс №1,2. Площадь склада №2
составляет 5520 м 2. Время работы составляет 8760 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке руды со склада №1 машиной У2Р600 на конвейер
№11/2 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/003).
Склады-комплекс №1,2. Время работы составляет 569 ч/год. Производительность
500 т/час. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке руды по конвейеру №11/2 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/004). Склады-комплекс №1,2. Время
работы составляет 569 ч/год. Длина ленты конвейера 400 м. Ширина ленты
конвейера 1,4 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при погрузке кремней со склада №2 машиной У2Р600 на конвейер
№11/2 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/005).
Склады-комплекс №1,2. Производительность составляет 500 т/час. Время работы
569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремней по конвейеру №11/2 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6038/006). Склады-комплекс №1,2.
Ширина ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 400 м. Время работы
составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Подземные конвейера № 12, № 30/1, № 30/2
Пыление при транспортировке руды по подземному конвейеру №12 (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6039/001). Ширина ленты
конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 120 м. Время работы составляет 569 ч/год.
ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремней по подземному конвейеру №12
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6039/002). Ширина
ленты конвейера 1,4 м. Длина ленты конвейера 120 м. Время работы составляет
569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Конвейер № 13-14, 33, 44
Пыление при транспортировке руды по конвейеру №13 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6040/001). Ширина ленты конвейера 1,4 м.
Длина ленты конвейера 230 м. Время работы составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния. 
Пыление при транспортировке кремней по конвейеру №13 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 6040/002). Ширина ленты конвейера 1,4 м.
Длина ленты конвейера 230 м. Время работы составляет 569 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: 70% двуокиси кремния. 
Участок погрузки. 
Сварка металлов электродами МР-4,  УОНИ-13/55, пропанбутановой смеси (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 6048/001). Участок погрузки. ИЗА выделяются следующие  вещества: железо  оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные
соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид, углерод оксид.
Сварка металлов пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6048/003). Участок погрузки. Газовая сварка стали с использованием. Склады промежуточные для ручной мелочи № 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4
Хранение фосфоритовых руд на складе (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 6049/001). Склады промежуточные для рудной мелочи
№1,2,3А,3Б,4. Площадь 15800 м2. Время работы составляет 6600 ч/год. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая: менее 20% двуокиси.
РМЦ кузнечное отделение
Закалка деталей, о деталей,  кислородно-ацетиленовая газосварка, МР-4,  УОНИ – 13/55, ОЗЛ, НЖ-13, пропанбутановой смеси (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6054/001). ИЗА выделяются следующие вещества: масло минеральное, железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид, углерод  оксид, хрома оксиды.
ЦЭКА
Токарно-винторезный станок 16К25,  вертикально сверлильный станок (2Н118, 2Н55), заточной станок, шлифовальный станок, кислородно-ацетиленовая газосварка, МР-4, УОНИ – 13/55, пропан-бутаном, вулканизация кабелей ИЗА выделяются следующие вещества: масло минеральное, железо оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо растворимые, азот диоксид, углерод  оксид, дивинил, изопрен, хлоропрен, оксиды этилена пропилена, этилен, изобутилен, хлористый водоро, метилстирол, сернистый ангидрид, алифатические предельные углерода.
АТЦ
Мойка деталей в растворе щелочи, шероховальный станок, вулканизация автошин. ИЗА выделяются окись углерода.
Горловина бензобака. Бензобак Дизельное топливо. 
Горловина бензобака. Бензобак авто на бензине.
РСЦ
 Лесопильная рама Р65-4М ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная.
Сварка металлов электродами МР-4, УОНИ – 13/55,  пропан-бутаном (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 6063/002). Сварочные работы. ИЗА выделяются следующие
вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, пыль
неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, фториды неорганические плохо
растворимые, фтористые газообразные соединения, азот диоксид,  углерод оксид.
Поверхность испарения (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 6064/001-002). Покраска и сушка. Эмаль МЛ-152, расход 8 т/год.
Организованные источники ДСФ.
Дробилка КД №1 ОКД (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0001). Время работы составляет 2272 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
20 м. Диаметр D=0,78 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Дробилка КД №2 ОКД (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0002). Время работы составляет 2272 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
20 м. Диаметр D=0,78 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Дробилка КСД №5,6 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0003). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=35 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Дробилка КСД №7,8 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0004). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
35 м. Диаметр D=0,65 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Дробилка КМД №3 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0005). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
35 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Дробилка КМД №4 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№0006). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н=
35 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Пересыпка с конвейера №15 на конвейер №16 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №0007). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,65 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Пересыпка на повторное дробление №1 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0008). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота
вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Пересыпка на повторное дробление №2 (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0009). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота
вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Пересыпка с конвейера №11-12 на конвейер №13-14 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0010). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №5 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0011).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №6 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0012).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №7 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0013).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №8 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0014).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №9 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0015).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №10 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0016).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,8 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №11 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0017).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. Данным ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №1 2(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0018).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №13 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0019).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №14 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0020).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот № 15 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0021).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,71 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №16 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0022).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №17 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0023).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №18 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0024).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Грохот №19 (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0025).
Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной трубы Н= 35 м.
Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №19 на конвейер №23 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0026). Время работы составляет 4544 ч/год
Высота вентиляционной трубы Н= 35 м. Диаметр D=0,75 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №23 на конвейер №25 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0027). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния. 
Перезагрузка с конвейера №25 на конвейер №26 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0028). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния. 
Перезагрузка с конвейера № 257 на конвейер № 210 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0029). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния. 
Перезагрузка с конвейера №176, 177 на конвейер № 210 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0030). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,5 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния. 
Перезагрузка на конвейер №22 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0031). Время работы составляет 4544 ч/год. Высота вентиляционной
трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,65 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №11/2 на конвейер №12 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0032). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №12 на конвейер №13 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0033). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,62 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №13 на конвейер №14 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0034). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,71 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №11/1 на конвейер №12 начало (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0035). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,62 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №11/1 на конвейер №12 конец (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0035). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,62 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №30/2 на конвейер №32 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу №0036). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Перезагрузка с конвейера №31-32 на конвейер №33 (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0037). Время работы составляет 4544 ч/год.
Высота вентиляционной трубы Н= 15 м. Диаметр D=0,6 м. ИЗА выделяются следующие вещества: пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния, пыль неорганическая более 70% двуокиси кремния.
Ремонтно-строительный участок ДСФ.
Ремонтно-строительный участок ДСФ Станок комбинированный КСМ-1, фуговальный СФ6-1А, станок токарный ПТ-40, сверлильный СВПГ, токарно-винторезный станок, ТТС, сверлильный станок, фрезерный, шлифовальный станок, сварка кислородно-ацетиленовая,пропан-бутановая, МР-4, УОНИ, ОЗЛ, труба кузнечного горна. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная, взвешенные вещества, пыль абразивная, железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, сажа,
ЦЭКА
Сушка и пропитка лаком двигателей ИЗА выбросовзагрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: спирт н бутиловый, ксилол.
РМУ 
РМУ АТЦ. Токарно-винторезный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, заточный станок, плоско - шлифовальный станок, кислородно – ацетиленовая,  МР-4 УОНИ – 13/55 НЖ- пропан-бутанан. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная, взвешенные вещества, пыль абразивная, железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азот диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, сажа,
Аккумуляторное отделение. Зарядка кислотных аккумуляторов 
загрязняющих веществ в атмосферу № 0045/003). Время работы составляет 300 ч/год, 1 ч/сут. ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное, свинец и его соединения.
Медницкое отделение (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0046/001). Пайка. Время работы составляет 1000 ч/год, 4 ч/сут. ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества свинец и его соединения, оксиды олова.
Отделение ремонта топливной аппаратуры. Ремонт форсунок (источник
выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0047/001). Время работы
составляет 1024 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углеводороды (0401).
Отделение ремонта топливной аппаратуры. Испытание топливной аппаратуры
(источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу № 0047/002). Время работы
составляет 1024 ч/год, 3 ч/сут. Расход дизельного топлива составляет 100 кг/год.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: углеводороды (0401).
Стенд обкатки двигателей. Обкатка бензиновых двигателей (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0048/001). Время работы составляет 10
ч/год, 1 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: углерода оксид (0337), углеводород (0401), серы
диоксид (0330).
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Стенд обкатки двигателей. Обкатка дизельных двигателей. (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0048/002) Время работы составляет 10
ч/год, 1 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: углерода оксид (0337), углеводороды
предельные С12-19 (2754), диоксид азота (0301), оксид азота (0304), серы диоксид
(0330), сажа (0328).
Труба кузнечного горна.Кузнечный горн (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0049/001). Число оборудования данного типа работающих
одновременно– 1 шт. Время работы составляет 300 ч/год, 1 ч/сут. Данным
источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие
вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид) (0301), азот (II) оксид (азота оксид)
(0304), углерод оксид (0337), ангидрид сернистый (0330), углерод черный (сажа)
(0328).
Кузнечное отделение. Закалка деталей (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0050/001). Время работы составляет 400 ч/год, 2 ч/сут.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: масло минеральное (2735).
Кузнечное отделение. Отпуск деталей (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0050/002). Время работы составляет 400 ч/год, 2 ч/сут.
Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяются
следующие вещества: масло минеральное (2735).
Отделение покраски. Покраска автомобилей и сушка (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0051/001). Время работы составляет 500
ч/год, 2 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: бутилацетат (1210), этилацетат (1240), спирт нбутиловый (1042), спирт этиловый (1061), толуол (0621).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0052-0055/001). АЗС. Резервуар V-26,0 м3. Дизельное топливо. Время работы
составляет 8760 ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: сероводород (0333),
углеводороды предельные С12-19 (2754).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0056-0057/001). АЗС. Резервуар V-26 м3. Бензин. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: смесь углеводородов предельных С1-С5 (0415),
смесь углеводородов предельных С6-С10 (0416), пентилены (0501), бензол (0602),
толуол (0621), этилбензол (0627), ксилол (0616).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0058/001). АЗС. Резервуар V-23 м3. Бензин. Время работы составляет 8760 ч/год,
24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
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выделяются следующие вещества: смесь углеводородов предельных С1-С5 (0415),
смесь углеводородов предельных С6-С10 (0416), пентилены (0501), бензол (0602),
толуол (0621), этилбензол (0627), ксилол (0616).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0059/001). АЗС. Резервуар V-0,97 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0060/001). АЗС. Резервуар V-2,97 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0061/001). АЗС. Резервуар V-2,91 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0062/001). АЗС. Резервуар V-2,75 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0063/001). АЗС. Резервуар V-2,89 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0064-0065/001). АЗС. Резервуар V-1,04 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
Дыхательный клапан (источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ 0066-0067/001). АЗС. Резервуар V-0,5 м3. Масла. Время работы составляет 8760
ч/год, 24 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
выделяются следующие вещества: масло минеральное нефтяное (2735).
РСЦ
Труба. Циркулярная пила 12Д-5А (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0068/001). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Фуговальный станок СВ8-1А (источник выброса загрязняющих
веществ в атмосферу № 0068/002). Количество станков данного типа – 1 шт. Время
работы составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
68
Труба. Фрезерный станок ФА-4 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0068/003). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Токарный станок ПТ-400 (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0068/004). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Строгальный станок С-26-4 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 0068/005). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Труба. Сверлильный станок СВА-2 (источник выброса загрязняющих веществ
в атмосферу № 0068/006). Количество станков данного типа – 1 шт. Время работы
составляет 800 ч/год, 3 ч/сут. Данным источником выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: пыль древесная (2936).
Кровельные работы
Битумоплавильная установка. Сжигание топлива (источник выброса
загрязняющих веществ в атмосферу № 0069/001). Мазут топочный М-100. Время
работы составляет 500 ч/год, 2 ч/сут. ИЗА в атмосферу выделяются следующие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, мазутная зола .
Склад ГСМ. 
Резервуары хранения ГСМ дизельное топлива и бензина Время
работы составляет 8760 ч/год, 24 ч/сут. ИЗА загрязняющих веществ в атмосферу выделяются следующие вещества: углеводороды предельные, сероводород, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, толуол, этилбензол, ксилол, масло минеральное
Труба. Котел ДЕ10/14. Мазут топочный М-100 ИЗА атмосферу выделяются следующие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, мазутная зола.
Пересыпка аммиачной селитры (источник выброса загрязняющих веществ в
атмосферу № 0089). Данным источником выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу выделяются следующие вещества: аммиак (0303)
 На существующее положение на ДСФ имеется 158 ИЗА, в т. С. 89 организованных.
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[image: ] Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.
Особенностями климата расположения Жамбылской области является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие -42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до + 18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.
Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.
Согласно картам климатического районирования Жамбылская область по климатическим условиям относится к категории II В.
Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.
Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.
Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 
Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.
Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.
Количество осадков за год составляет 500-600 мм.
Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. 
Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
По данным Казгидромет в Сарысуском районе ПНЗ отсутствует, но анализы на границе СЗЗ действующего предприятия приложены.

7.2. Краткая характеристика установок очистки газов 
и укрупненный анализ технического состояния. 
В соответствии с проектом ПДВ на предприятии имеется 158 источников
выброса загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 89 организованных.
Циклоны ЦН-15 являются очень распространенным типом пылеуловителей, разработанных Научно-исследовательским институтом очистки газов (НИИОгаз, г. Москва). Наклон входного патрубка и винтообразная крышка способствуют направлению вращающего газового потока вниз, что снижает гидравлическое сопротивление циклона. На выхлопной трубе иногда устанавливают улитку, раскручивающую вращающийся газовый поток.
Улавливание пыли в циклонах основано на использовании центробежной силы. Запыленный газовый поток обычно вводится в верхнюю часть корпуса циклона, представляющую собой в большинстве случаев цилиндр, заканчивающийся в нижней части конусом. Патрубок входа газа в циклон, в основном прямоугольной формы, обязательно располагают по касательной к окружности цилиндрической части. Газы выходят из аппарата через круглую трубу, расположенную по оси циклона.
После входа в циклон газы движутся сверху вниз, вращаясь вначале в кольцевом пространстве между наружной цилиндрической поверхностью циклона и центральной входной трубой, а затем в корпусе циклона, образуя вращающий вихрь. При этом развиваются центробежные силы, под воздействием которых частицы пыли, взвешенные во вращающем газовом потоке, отбрасываются к стенкам корпуса циклона как цилиндрической, так и конической его части, приблизившись, к корпусу циклона, газовый поток поворачивается и движется вверх к выходной трубе, образуя внутренний вращающийся вихрь. Частицы пыли, достигшие стенок циклона, перемещаются вместе с газами вниз, откуда через пылеотводящий патрубок выносятся из циклона. Движение частиц пыли вниз к пылеотводящему патрубку обусловлено не только влиянием силы тяжести, в первую очередь оно вызвано тем, что газовый поток у стенок цилиндрической и конической частей корпуса циклона не только вращается, но и движется вдоль оси циклона к вершине его конуса. Поэтому циклон можно располагать не только вертикально конусов вниз, но и наклонно, горизонтально и даже вертикально конусом вверх, с движением газа снизу вверх по спирали.
Полый скруббер ударного действия «Прима» представляет собой вертикальный полый цилиндр из листовой стали с коническим днищем. Действие скрубберов ударного действия основано на принципе дробления жидкости на капли при ударе запыленного газового потока о ее поверхность. В нем газовый поток проходит через щель выходной трубы со скоростью 35-55 м/с, ударяется о поверхность жидкости и образует завесу из ее капель. Уровень жидкости в скруббере ударного действия ниже кромки на несколько миллиметров (до 5-10). Основными преимуществами полых скрубберов является малогабаритность и малая засоряемость.
Циклон СИОТ характеризуется полным отсутствием цилиндрической части и треугольной формой входного патрубка. По сравнению с другими типами этих пылеуловителей циклоны СИОТ имеют наименьшую высоту и могут устанавливаться внутри помещений с малой высотой. По эффективности циклоны СИОТ и ЦН-15 при равных величинах гидравлического сопротивления и расхода газа равноценны.
Пересыпки с конвейера №16 на №17. Очистка осуществляется двухступенчатой системой очистки, состоящей из циклона ЦН-15 и циклона с водяной пленкой ЦВП.


7.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов. 
За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
По технологии производства залповые выбросы на предприятии не предусмотрены. В случае возникновения аварийных служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую таблицу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.


7.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 7.2.
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	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.1379698
	0.1347341
	3.3683525

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0128
	Кальций оксид (Негашеная известь)
	
	
	
	0.3
	
	0.0018667
	0.0014246
	0.00474867

	
	(635*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0138832
	0.0137299
	13.7299

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.0553533
	0.0792127
	7.92127

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0152
	Натрий хлорид (Поваренная соль) (
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.0063
	0.0027216
	0.018144

	
	415)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0168
	Олово оксид /в пересчете на
	
	
	0.02
	
	3
	0.0000066
	0.0000178
	0.00089

	
	олово/ (Олово (II) оксид) (446)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	
	0.001
	0.0003
	
	1
	0.000028
	0.0002705
	0.90166667

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0203
	Хром /в пересчете на хром (VI)
	
	
	0.0015
	
	1
	0.0007179
	0.001034
	0.68933333

	
	оксид/ (Хром шестивалентный) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	647)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.2556859
	0.87414233
	21.8535582

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0303
	Аммиак (32)
	
	0.2
	0.04
	
	4
	0.0031
	0.02288
	0.572

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.1953819
	3.27463122
	54.577187

	0316
	Соляная кислота (163)
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0000067
	0.0000064
	0.000064

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.00002227
	0.0000152
	0.000152

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.007335
	0.006789
	0.13578

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	2.9809076
	52.7407404
	1054.81481

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0006288
	0.0013963
	0.1745375

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	4.1809989
	66.5062796
	22.1687599

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0070361
	0.0067412
	1.34824

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0033537
	0.003002
	0.10006667

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	9.4735677
	1.8829151
	0.0376583

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	2.3066091
	0.4585363
	0.01528454

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.313819
	0.062373
	0.041582

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0503
	Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен,
	
	3
	1
	
	4
	0.0000067
	0.0000064
	0.0000064

	
	Дивинил) (98)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0514
	Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (
	
	10
	
	
	4
	0.0000325
	0.0000312
	0.00000312

	
	282)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0516
	2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-
	
	0.5
	
	
	3
	0.0000061
	0.0000058
	0.0000116

	
	Метилбутадиен-1,3) (351)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0521
	Пропен (Пропилен) (473)
	
	3
	
	
	3
	0.0000003
	0.0000003
	0.0000001




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 3

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0526
	Этен (Этилен) (669)
	
	3
	
	
	3
	0.0000704
	0.0000676
	0.00002253

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.1910589
	0.0499019
	0.499019

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.4564056
	1.967917
	9.839585

	
	) (322)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0620
	Винилбензол (Стирол, Этилбензол)
	
	0.04
	0.002
	
	2
	0.0000037
	0.00000362
	0.00181

	
	(121)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	
	0.6
	
	
	3
	0.6623249
	2.2437463
	3.73957717

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.0062763
	0.0012472
	0.06236

	0930
	2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (
	
	0.02
	0.002
	
	2
	0.0000056
	0.0000054
	0.0027

	
	627)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (
	
	0.1
	
	
	3
	0.1258735
	0.4331542
	4.331542

	
	102)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1048
	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый
	
	0.1
	
	
	4
	0.0303683
	0.0492
	0.492

	
	спирт) (383)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	
	5
	
	
	4
	0.024834
	0.02808
	0.005616

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	
	0.1
	
	
	4
	0.082777
	0.09357
	0.9357

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1215
	Дибутилфталат (Фталевой кислоты
	
	
	
	0.1
	
	0.0000058
	0.0000056
	0.000056

	
	дибутиловый эфир, Дибутилбензол-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,2-дикарбонат) (346*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1240
	Этилацетат (674)
	
	0.1
	
	
	4
	0.0827773
	0.09357
	0.9357

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0.35
	
	
	4
	0.083334
	0.45
	1.28571429

	1611
	Оксиран (Этилена оксид,
	
	0.3
	0.03
	
	3
	0.0000013
	0.0000014
	0.00004667

	
	Эпоксиэтилен) (437)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	Акрилонитрил (Акриловой кислоты
	
	
	0.03
	
	2
	0.0000099
	0.0000096
	0.00032

	
	нитрил, пропеннитрил) (9)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	
	5
	1.5
	
	4
	0.031731
	0.234
	0.156

	
	/в пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 4

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2735
	Масло минеральное нефтяное (
	
	
	
	0.05
	
	0.0118189
	0.0118919
	0.237838

	
	веретенное, машинное, цилиндровое
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2750
	Сольвент нафта (1149*)
	
	
	
	0.2
	
	0.08911
	0.1443591
	0.7217955

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.0823334
	0.13338
	0.13338

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	0.8781001
	0.7895074
	0.7895074

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	0.3527368
	0.91970928
	6.1313952

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	
	
	0.002
	
	2
	0.0111464
	0.2232904
	111.6452

	
	/в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.15
	0.05
	
	3
	223.5805183
	283.1614217
	5663.22843

	
	двуокись кремния в %: более 70 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Динас) (493)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.0237808
	0.119657
	1.19657

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.5
	0.15
	
	3
	319.097283
	1571.84003594
	10478.9336

	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	доломит, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - известняк, мел,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	огарки, сырьевая смесь, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вращающихся печей, боксит) (495*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.02156
	0.0912384
	2.28096




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 5

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	0.1
	
	5.55706
	12.3035328
	123.035328

	3708
	Пыль резины на основе
	
	
	
	0.02
	
	0.1552
	0.167616
	8.3808

	
	метилвинилдихлорсилана /по
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	летучим хлорсодержащим
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	компонентам/ (1074*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	571.58312897
	2001.62375665
	17601.4766

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)





При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблице 5.2.
	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"                               Таблица 2.3

	

	Таблица групп суммаций на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	01(03)
	0303
	Аммиак (32)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	04(02)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на

	
	
	ванадий/ (326)

	
	
	

	07(31)
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	35(27)
	0184
	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете

	
	
	на свинец/ (513)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	41(35)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	42(28)
	0322
	Серная кислота (517)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	44(30)
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	46(40)
	0302
	Азотная кислота (5)

	
	0316
	Соляная кислота (163)

	
	0322
	Серная кислота (517)

	
	
	

	59(71)
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на

	
	
	ванадий/ (326)

	
	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: более 70 (Динас) (493)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей
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	Таблица групп суммаций на существующее положение

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ
	ЛИСТ 2

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

	
	
	вращающихся печей, боксит) (495*)

	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	
	2936
	Пыль древесная (1039*)

	
	3708
	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по

	
	
	летучим хлорсодержащим компонентам/ (1074*)

	Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по

	Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от

	25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный

	код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА.







   
Разработано для  ТОО ГПК Казфосфат»


 Результаты расчетов рассеивания.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 1000 м нет ни по одному веществу. 
Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.
Таблица 5.4
   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
      Город     :718  
      Объект    :0004 ТОО "ГПК Казфосфат".
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|
----<----------------------------------------------------------------------------------------
| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.1104 |   0.0028 |   0.0028 | 0.4000000*|  3  |
|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |
|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |
| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   0.4063 |   0.0103 |   0.0103 | 0.0100000 |  2  |
|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |
|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  17.988  |   0.7004 |   0.6856 | 0.2000000 |  2  |
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |
|      | (6)                             |          |          |          |           |     |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   1.4411 |   0.0547 |   0.0535 | 0.1500000 |  3  |
|      | (583)                           |          |          |          |           |     |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8006 |   0.0505 |   0.0491 | 0.5000000 |  3  |
|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |
|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0801 |   0.0006 |   0.0005 | 0.0080000 |  2  |
|      | (518)                           |          |          |          |           |     |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.2091 |   0.0189 |   0.0184 | 5.0000000 |  4  |
|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |
| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0826 |   0.0059 |   0.0059 | 0.0200000 |  2  |
|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |
|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |
| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0093 |   0.0002 |   0.0002 | 0.2000000 |  2  |
|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |
|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |
| 0401 | Углеводороды                    |   0.2613 |   0.0188 |   0.0187 | 1.0000000 |  -  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.4010 |   0.0102 |   0.0102 | 0.0000100*|  1  |
|      | (54)                            |          |          |          |           |     |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.2270 |   0.0018 |   0.0016 | 1.0000000 |  4  |
|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  21.557  |   0.4925 |   0.4784 | 0.3000000 |  3  |
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |
|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |
| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8006 |   0.0506 |   0.0492 |           |     |
| __31 | 0301 + 0330                     |  18.789  |   0.7477 |   0.7343 |           |     |
| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8008 |   0.0561 |   0.0547 |           |     |
| __71 | 0342 + 0344                     |   0.0859 |   0.0061 |   0.0061 |           |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.
  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    
     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.                                                                                       
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 1

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0062825
	0.0115183
	0.0062825
	0.0115183
	0.0062825
	0.0115183
	2013

	
	0044
	0.0040691
	0.009332
	0.0040691
	0.009332
	0.0040691
	0.009332
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0130764
	0.00872
	0.0130764
	0.00872
	0.0130764
	0.00872
	2013

	
	6011
	0.0121261
	0.00872
	0.0121261
	0.00872
	0.0121261
	0.00872
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	2013

	
	6052
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	0.0121111
	0.00872
	2013

	
	6055
	0.0099942
	0.023804
	0.0099942
	0.023804
	0.0099942
	0.023804
	2013

	
	6056
	0.0036441
	0.00872
	0.0036441
	0.00872
	0.0036441
	0.00872
	2013

	
	6063
	0.0176111
	0.01268
	0.0176111
	0.01268
	0.0176111
	0.01268
	2013

	
	6068
	0.0227219
	0.0163598
	0.0227219
	0.0163598
	0.0227219
	0.0163598
	2013

	Всего:
	
	0.1379698
	0.1347341
	0.1379698
	0.1347341
	0.1379698
	0.1347341
	2013

	(0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6067
	0.0018667
	0.0014246
	0.0018667
	0.0014246
	0.0018667
	0.0014246
	2013

	Всего:
	
	0.0018667
	0.0014246
	0.0018667
	0.0014246
	0.0018667
	0.0014246
	2013

	(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 2

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0006732
	0.0012019
	0.0006732
	0.0012019
	0.0006732
	0.0012019
	2013

	
	0044
	0.0004141
	0.000952
	0.0004141
	0.000952
	0.0004141
	0.000952
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0012952
	0.000878
	0.0012952
	0.000878
	0.0012952
	0.000878
	2013

	
	6011
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	2013

	
	6052
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	0.0012195
	0.000878
	2013

	
	6055
	0.0010765
	0.002566
	0.0010765
	0.002566
	0.0010765
	0.002566
	2013

	
	6056
	0.0003628
	0.000878
	0.0003628
	0.000878
	0.0003628
	0.000878
	2013

	
	6063
	0.0018306
	0.001318
	0.0018306
	0.001318
	0.0018306
	0.001318
	2013

	
	6068
	0.0021333
	0.001546
	0.0021333
	0.001546
	0.0021333
	0.001546
	2013

	Всего:
	
	0.0138832
	0.0137299
	0.0138832
	0.0137299
	0.0138832
	0.0137299
	2013

	(0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6057
	0.055
	0.0792
	0.055
	0.0792
	0.055
	0.0792
	2013

	
	6067
	0.0003533
	0.0000127
	0.0003533
	0.0000127
	0.0003533
	0.0000127
	2013

	Всего:
	
	0.0553533
	0.0792127
	0.0553533
	0.0792127
	0.0553533
	0.0792127
	2013

	(0152) Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6069
	0.0063
	0.0027216
	0.0063
	0.0027216
	0.0063
	0.0027216
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 3

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.0063
	0.0027216
	0.0063
	0.0027216
	0.0063
	0.0027216
	2013

	(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0046
	0.0000033
	0.0000119
	0.0000033
	0.0000119
	0.0000033
	0.0000119
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6056
	0.0000033
	0.0000059
	0.0000033
	0.0000059
	0.0000033
	0.0000059
	2013

	Всего:
	
	0.0000066
	0.0000178
	0.0000066
	0.0000178
	0.0000066
	0.0000178
	2013

	(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0045
	0.000013
	0.00023
	0.000013
	0.00023
	0.000013
	0.00023
	2013

	
	0046
	0.0000075
	0.000027
	0.0000075
	0.000027
	0.0000075
	0.000027
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6056
	0.0000075
	0.0000135
	0.0000075
	0.0000135
	0.0000075
	0.0000135
	2013

	Всего:
	
	0.000028
	0.0002705
	0.000028
	0.0002705
	0.000028
	0.0002705
	2013

	(0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0005222
	0.000752
	0.0005222
	0.000752
	0.0005222
	0.000752
	2013

	
	0044
	0.0000652
	0.000094
	0.0000652
	0.000094
	0.0000652
	0.000094
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6055
	0.0001305
	0.000188
	0.0001305
	0.000188
	0.0001305
	0.000188
	2013

	Всего:
	
	0.0007179
	0.001034
	0.0007179
	0.001034
	0.0007179
	0.001034
	2013

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 4

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0063944
	0.00577183
	0.0063944
	0.00577183
	0.0063944
	0.00577183
	2013

	
	0041
	0.052
	0.0559478
	0.052
	0.0559478
	0.052
	0.0559478
	2013

	
	0044
	0.0068867
	0.0093552
	0.0068867
	0.0093552
	0.0068867
	0.0093552
	2013

	
	0048
	0.01302
	0.0004687
	0.01302
	0.0004687
	0.01302
	0.0004687
	2013

	
	0049
	0.015
	0.016416
	0.015
	0.016416
	0.015
	0.016416
	2013

	
	0069
	0.038278
	0.110242
	0.038278
	0.110242
	0.038278
	0.110242
	2013

	
	0088
	0.029
	0.5875632
	0.029
	0.5875632
	0.029
	0.5875632
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.01325
	0.007632
	0.01325
	0.007632
	0.01325
	0.007632
	2013

	
	6011
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	0.0106
	0.007632
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0039333
	0.002832
	0.0039333
	0.002832
	0.0039333
	0.002832
	2013

	
	6052
	0.0077111
	0.012032
	0.0077111
	0.012032
	0.0077111
	0.012032
	2013

	
	6055
	0.0070667
	0.009744
	0.0070667
	0.009744
	0.0070667
	0.009744
	2013

	
	6056
	0.0070667
	0.009744
	0.0070667
	0.009744
	0.0070667
	0.009744
	2013

	
	6063
	0.0172667
	0.012432
	0.0172667
	0.012432
	0.0172667
	0.012432
	2013

	
	6065
	0.0027856
	0.0080224
	0.0027856
	0.0080224
	0.0027856
	0.0080224
	2013

	
	6068
	0.0042267
	0.0030432
	0.0042267
	0.0030432
	0.0042267
	0.0030432
	2013

	Всего:
	
	0.2556859
	0.87414233
	0.2556859
	0.87414233
	0.2556859
	0.87414233
	2013

	(0303) Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 5

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ДСФ Участок погрузки
	0089
	0.0031
	0.02288
	0.0031
	0.02288
	0.0031
	0.02288
	2013

	Всего:
	
	0.0031
	0.02288
	0.0031
	0.02288
	0.0031
	0.02288
	2013

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0002215
	0.00071652
	0.0002215
	0.00071652
	0.0002215
	0.00071652
	2013

	
	0041
	0.0084181
	0.0090915
	0.0084181
	0.0090915
	0.0084181
	0.0090915
	2013

	
	0044
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	2013

	
	0048
	0.0021157
	0.0000761
	0.0021157
	0.0000761
	0.0021157
	0.0000761
	2013

	
	0049
	0.00247
	0.0026676
	0.00247
	0.0026676
	0.00247
	0.0026676
	2013

	
	0069
	0.00622
	0.017914
	0.00622
	0.017914
	0.00622
	0.017914
	2013

	
	0088
	0.1593333
	3.2282208
	0.1593333
	3.2282208
	0.1593333
	3.2282208
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0021532
	0.0012402
	0.0021532
	0.0012402
	0.0021532
	0.0012402
	2013

	
	6011
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	0.0017225
	0.0012402
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0006392
	0.0004602
	0.0006392
	0.0004602
	0.0006392
	0.0004602
	2013

	
	6052
	0.0012531
	0.0019552
	0.0012531
	0.0019552
	0.0012531
	0.0019552
	2013

	
	6055
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	2013

	
	6056
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	0.0011483
	0.0015834
	2013

	
	6063
	0.0028058
	0.0020202
	0.0028058
	0.0020202
	0.0028058
	0.0020202
	2013

	
	6065
	0.0004527
	0.0013036
	0.0004527
	0.0013036
	0.0004527
	0.0013036
	2013

	
	6068
	0.0006869
	0.0004945
	0.0006869
	0.0004945
	0.0006869
	0.0004945
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 6

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.1953819
	3.27463122
	0.1953819
	3.27463122
	0.1953819
	3.27463122
	2013

	(0316) Соляная кислота (163)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000045
	0.0000032
	0.0000045
	0.0000032
	0.0000045
	0.0000032
	2013

	
	6058
	0.0000022
	0.0000032
	0.0000022
	0.0000032
	0.0000022
	0.0000032
	2013

	Всего:
	
	0.0000067
	0.0000064
	0.0000067
	0.0000064
	0.0000067
	0.0000064
	2013

	(0322) Серная кислота (517)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0045
	0.00002227
	0.0000152
	0.00002227
	0.0000152
	0.00002227
	0.0000152
	2013

	Всего:
	
	0.00002227
	0.0000152
	0.00002227
	0.0000152
	0.00002227
	0.0000152
	2013

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0041
	0.0048611
	0.00525
	0.0048611
	0.00525
	0.0048611
	0.00525
	2013

	
	0048
	0.001085
	0.000039
	0.001085
	0.000039
	0.001085
	0.000039
	2013

	
	0049
	0.0013889
	0.0015
	0.0013889
	0.0015
	0.0013889
	0.0015
	2013

	Всего:
	
	0.007335
	0.006789
	0.007335
	0.006789
	0.007335
	0.006789
	2013

	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0041
	0.105
	0.1134
	0.105
	0.1134
	0.105
	0.1134
	2013

	
	0048
	0.0356275
	0.0012825
	0.0356275
	0.0012825
	0.0356275
	0.0012825
	2013

	
	0049
	0.03
	0.0324
	0.03
	0.0324
	0.03
	0.0324
	2013

	
	0069
	0.2500444
	0.72128
	0.2500444
	0.72128
	0.2500444
	0.72128
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 7

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0088
	2.5602333
	51.8723755
	2.5602333
	51.8723755
	2.5602333
	51.8723755
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6056
	0.0000016
	0.0000012
	0.0000016
	0.0000012
	0.0000016
	0.0000012
	2013

	
	6058
	0.0000008
	0.0000012
	0.0000008
	0.0000012
	0.0000008
	0.0000012
	2013

	Всего:
	
	2.9809076
	52.7407404
	2.9809076
	52.7407404
	2.9809076
	52.7407404
	2013

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0052
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	2013

	
	0053
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	2013

	
	0054
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	2013

	
	0055
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	0.0000052
	0.0000019
	2013

	
	0070
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	2013

	
	0071
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	2013

	
	0072
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	0.0000052
	0.0000018
	2013

	
	0073
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	2013

	
	0074
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	2013

	
	0075
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	2013

	
	0076
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	2013

	
	0077
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	0.0000052
	0.0000055
	2013

	
	0078
	0.0000052
	0.0000073
	0.0000052
	0.0000073
	0.0000052
	0.0000073
	2013

	
	0081
	0.0000074
	0.0000001
	0.0000074
	0.0000001
	0.0000074
	0.0000001
	2013

	
	0085
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	2013

	
	0086
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	2013

	
	0087
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	0.000184
	0.000187
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 8

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6059
	0.0000018
	0.0007874
	0.0000018
	0.0007874
	0.0000018
	0.0007874
	2013

	Всего:
	
	0.0006288
	0.0013963
	0.0006288
	0.0013963
	0.0006288
	0.0013963
	2013

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.00171
	0.0036841
	0.00171
	0.0036841
	0.00171
	0.0036841
	2013

	
	0041
	0.2701563
	0.2917688
	0.2701563
	0.2917688
	0.2701563
	0.2917688
	2013

	
	0044
	0.00123
	0.00266
	0.00123
	0.00266
	0.00123
	0.00266
	2013

	
	0048
	0.359075
	0.0129267
	0.359075
	0.0129267
	0.359075
	0.0129267
	2013

	
	0049
	0.0771875
	0.0833625
	0.0771875
	0.0833625
	0.0771875
	0.0833625
	2013

	
	0069
	0.182948
	0.52689
	0.182948
	0.52689
	0.182948
	0.52689
	2013

	
	0088
	3.2333667
	65.5105953
	3.2333667
	65.5105953
	3.2333667
	65.5105953
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.00462
	0.00266
	0.00462
	0.00266
	0.00462
	0.00266
	2013

	
	6011
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	
	6052
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	
	6055
	0.00123
	0.00266
	0.00123
	0.00266
	0.00123
	0.00266
	2013

	
	6056
	0.0012305
	0.0026604
	0.0012305
	0.0026604
	0.0012305
	0.0026604
	2013

	
	6058
	0.0000002
	0.0000004
	0.0000002
	0.0000004
	0.0000002
	0.0000004
	2013

	
	6063
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	0.00369
	0.00266
	2013

	
	6065
	0.0146547
	0.0422054
	0.0146547
	0.0422054
	0.0146547
	0.0422054
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 9

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6068
	0.01145
	0.008246
	0.01145
	0.008246
	0.01145
	0.008246
	2013

	Всего:
	
	4.1809989
	66.5062796
	4.1809989
	66.5062796
	4.1809989
	66.5062796
	2013

	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0005903
	0.0009408
	0.0005903
	0.0009408
	0.0005903
	0.0009408
	2013

	
	0044
	0.0001539
	0.000294
	0.0001539
	0.000294
	0.0001539
	0.000294
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0006562
	0.000426
	0.0006562
	0.000426
	0.0006562
	0.000426
	2013

	
	6011
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	2013

	
	6052
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	0.0005916
	0.000426
	2013

	
	6055
	0.0004473
	0.001049
	0.0004473
	0.001049
	0.0004473
	0.001049
	2013

	
	6056
	0.0001813
	0.000426
	0.0001813
	0.000426
	0.0001813
	0.000426
	2013

	
	6063
	0.0008139
	0.000586
	0.0008139
	0.000586
	0.0008139
	0.000586
	2013

	
	6068
	0.0012352
	0.0008894
	0.0012352
	0.0008894
	0.0012352
	0.0008894
	2013

	Всего:
	
	0.0070361
	0.0067412
	0.0070361
	0.0067412
	0.0070361
	0.0067412
	2013

	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0001282
	0.000277
	0.0001282
	0.000277
	0.0001282
	0.000277
	2013

	
	0044
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 10

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0003472
	0.0002
	0.0003472
	0.0002
	0.0003472
	0.0002
	2013

	
	6011
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6052
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6055
	0.0001654
	0.000305
	0.0001654
	0.000305
	0.0001654
	0.000305
	2013

	
	6056
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	2013

	
	6063
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6068
	0.0008611
	0.00062
	0.0008611
	0.00062
	0.0008611
	0.00062
	2013

	Всего:
	
	0.0033537
	0.003002
	0.0033537
	0.003002
	0.0033537
	0.003002
	2013

	(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0056
	1.4793629
	0.0678485
	1.4793629
	0.0678485
	1.4793629
	0.0678485
	2013

	
	0057
	1.4793629
	0.079169
	1.4793629
	0.079169
	1.4793629
	0.079169
	2013

	
	0058
	1.4793629
	0.0770877
	1.4793629
	0.0770877
	1.4793629
	0.0770877
	2013

	
	0079
	1.9259944
	0.0340153
	1.9259944
	0.0340153
	1.9259944
	0.0340153
	2013

	
	0080
	1.9259944
	0.0340153
	1.9259944
	0.0340153
	1.9259944
	0.0340153
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6060
	0.5917451
	1.0605195
	0.5917451
	1.0605195
	0.5917451
	1.0605195
	2013

	
	6061
	0.5917451
	0.5302598
	0.5917451
	0.5302598
	0.5917451
	0.5302598
	2013

	Всего:
	
	9.4735677
	1.8829151
	9.4735677
	1.8829151
	9.4735677
	1.8829151
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 11

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0056
	0.3600887
	0.0165149
	0.3600887
	0.0165149
	0.3600887
	0.0165149
	2013

	
	0057
	0.3600887
	0.0192704
	0.3600887
	0.0192704
	0.3600887
	0.0192704
	2013

	
	0058
	0.3600887
	0.0187637
	0.3600887
	0.0187637
	0.3600887
	0.0187637
	2013

	
	0079
	0.4690576
	0.0082841
	0.4690576
	0.0082841
	0.4690576
	0.0082841
	2013

	
	0080
	0.4690576
	0.0082841
	0.4690576
	0.0082841
	0.4690576
	0.0082841
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6060
	0.1441139
	0.2582794
	0.1441139
	0.2582794
	0.1441139
	0.2582794
	2013

	
	6061
	0.1441139
	0.1291397
	0.1441139
	0.1291397
	0.1441139
	0.1291397
	2013

	Всего:
	
	2.3066091
	0.4585363
	2.3066091
	0.4585363
	2.3066091
	0.4585363
	2013

	(0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0056
	0.049005
	0.0022475
	0.049005
	0.0022475
	0.049005
	0.0022475
	2013

	
	0057
	0.049005
	0.0026225
	0.049005
	0.0026225
	0.049005
	0.0026225
	2013

	
	0058
	0.049005
	0.0025536
	0.049005
	0.0025536
	0.049005
	0.0025536
	2013

	
	0079
	0.0638
	0.0011268
	0.0638
	0.0011268
	0.0638
	0.0011268
	2013

	
	0080
	0.0638
	0.0011268
	0.0638
	0.0011268
	0.0638
	0.0011268
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6060
	0.019602
	0.0351305
	0.019602
	0.0351305
	0.019602
	0.0351305
	2013

	
	6061
	0.019602
	0.0175653
	0.019602
	0.0175653
	0.019602
	0.0175653
	2013

	Всего:
	
	0.313819
	0.062373
	0.313819
	0.062373
	0.313819
	0.062373
	2013

	(0503) Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (98)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 12

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000045
	0.0000032
	0.0000045
	0.0000032
	0.0000045
	0.0000032
	2013

	
	6058
	0.0000022
	0.0000032
	0.0000022
	0.0000032
	0.0000022
	0.0000032
	2013

	Всего:
	
	0.0000067
	0.0000064
	0.0000067
	0.0000064
	0.0000067
	0.0000064
	2013

	(0514) Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (282)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000217
	0.0000156
	0.0000217
	0.0000156
	0.0000217
	0.0000156
	2013

	
	6058
	0.0000108
	0.0000156
	0.0000108
	0.0000156
	0.0000108
	0.0000156
	2013

	Всего:
	
	0.0000325
	0.0000312
	0.0000325
	0.0000312
	0.0000325
	0.0000312
	2013

	(0516) 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (351)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000041
	0.0000029
	0.0000041
	0.0000029
	0.0000041
	0.0000029
	2013

	
	6058
	0.000002
	0.0000029
	0.000002
	0.0000029
	0.000002
	0.0000029
	2013

	Всего:
	
	0.0000061
	0.0000058
	0.0000061
	0.0000058
	0.0000061
	0.0000058
	2013

	(0521) Пропен (Пропилен) (473)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000002
	0.0000002
	0.0000002
	0.0000002
	0.0000002
	0.0000002
	2013

	
	6058
	0.0000001
	0.0000001
	0.0000001
	0.0000001
	0.0000001
	0.0000001
	2013

	Всего:
	
	0.0000003
	0.0000003
	0.0000003
	0.0000003
	0.0000003
	0.0000003
	2013

	(0526) Этен (Этилен) (669)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000469
	0.0000338
	0.0000469
	0.0000338
	0.0000469
	0.0000338
	2013

	
	6058
	0.0000235
	0.0000338
	0.0000235
	0.0000338
	0.0000235
	0.0000338
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 13

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.0000704
	0.0000676
	0.0000704
	0.0000676
	0.0000704
	0.0000676
	2013

	(0602) Бензол (64)
	
	
	
	
	
	
	
	

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0056
	0.039204
	0.001798
	0.039204
	0.001798
	0.039204
	0.001798
	2013

	
	0057
	0.039204
	0.002098
	0.039204
	0.002098
	0.039204
	0.002098
	2013

	
	0058
	0.039204
	0.0020429
	0.039204
	0.0020429
	0.039204
	0.0020429
	2013

	
	0079
	0.02104
	0.0009014
	0.02104
	0.0009014
	0.02104
	0.0009014
	2013

	
	0080
	0.02104
	0.0009014
	0.02104
	0.0009014
	0.02104
	0.0009014
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6056
	0.0000025
	0.0000018
	0.0000025
	0.0000018
	0.0000025
	0.0000018
	2013

	
	6058
	0.0000012
	0.0000018
	0.0000012
	0.0000018
	0.0000012
	0.0000018
	2013

	
	6060
	0.0156816
	0.0281044
	0.0156816
	0.0281044
	0.0156816
	0.0281044
	2013

	
	6061
	0.0156816
	0.0140522
	0.0156816
	0.0140522
	0.0156816
	0.0140522
	2013

	Всего:
	
	0.1910589
	0.0499019
	0.1910589
	0.0499019
	0.1910589
	0.0499019
	2013

	(0616) Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0042
	0.1024292
	1.1062358
	0.1024292
	1.1062358
	0.1024292
	1.1062358
	2013

	
	0056
	0.0029403
	0.0001349
	0.0029403
	0.0001349
	0.0029403
	0.0001349
	2013

	
	0057
	0.0029403
	0.0001574
	0.0029403
	0.0001574
	0.0029403
	0.0001574
	2013

	
	0058
	0.0029403
	0.0001532
	0.0029403
	0.0001532
	0.0029403
	0.0001532
	2013

	
	0079
	0.003828
	0.0000676
	0.003828
	0.0000676
	0.003828
	0.0000676
	2013

	
	0080
	0.003828
	0.0000676
	0.003828
	0.0000676
	0.003828
	0.0000676
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Отделение
	6015
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 14

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6060
	0.0011761
	0.0021078
	0.0011761
	0.0021078
	0.0011761
	0.0021078
	2013

	
	6061
	0.0011761
	0.0010539
	0.0011761
	0.0010539
	0.0011761
	0.0010539
	2013

	
	6064
	0.2518133
	0.4079388
	0.2518133
	0.4079388
	0.2518133
	0.4079388
	2013

	Всего:
	
	0.4564056
	1.967917
	0.4564056
	1.967917
	0.4564056
	1.967917
	2013

	(0620) Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000025
	0.0000018
	0.0000025
	0.0000018
	0.0000025
	0.0000018
	2013

	
	6058
	0.0000012
	0.00000182
	0.0000012
	0.00000182
	0.0000012
	0.00000182
	2013

	Всего:
	
	0.0000037
	0.00000362
	0.0000037
	0.00000362
	0.0000037
	0.00000362
	2013

	(0621) Толуол (558)
	
	
	
	
	
	
	
	

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0051
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	2013

	
	0056
	0.0284229
	0.0013036
	0.0284229
	0.0013036
	0.0284229
	0.0013036
	2013

	
	0057
	0.0284229
	0.0015211
	0.0284229
	0.0015211
	0.0284229
	0.0015211
	2013

	
	0058
	0.0284229
	0.0014811
	0.0284229
	0.0014811
	0.0284229
	0.0014811
	2013

	
	0079
	0.037004
	0.0006535
	0.037004
	0.0006535
	0.037004
	0.0006535
	2013

	
	0080
	0.037004
	0.0006535
	0.037004
	0.0006535
	0.037004
	0.0006535
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Отделение
	6015
	0.388888
	2.1
	0.388888
	2.1
	0.388888
	2.1
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6060
	0.0113691
	0.0203757
	0.0113691
	0.0203757
	0.0113691
	0.0203757
	2013

	
	6061
	0.0113691
	0.0101878
	0.0113691
	0.0101878
	0.0113691
	0.0101878
	2013

	
	6064
	0.008645
	0.014
	0.008645
	0.014
	0.008645
	0.014
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 15

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.6623249
	2.2437463
	0.6623249
	2.2437463
	0.6623249
	2.2437463
	2013

	(0627) Этилбензол (675)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0056
	0.0009801
	0.0000449
	0.0009801
	0.0000449
	0.0009801
	0.0000449
	2013

	
	0057
	0.0009801
	0.0000524
	0.0009801
	0.0000524
	0.0009801
	0.0000524
	2013

	
	0058
	0.0009801
	0.000051
	0.0009801
	0.000051
	0.0009801
	0.000051
	2013

	
	0079
	0.001276
	0.0000225
	0.001276
	0.0000225
	0.001276
	0.0000225
	2013

	
	0080
	0.001276
	0.0000225
	0.001276
	0.0000225
	0.001276
	0.0000225
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6060
	0.000392
	0.0007026
	0.000392
	0.0007026
	0.000392
	0.0007026
	2013

	
	6061
	0.000392
	0.0003513
	0.000392
	0.0003513
	0.000392
	0.0003513
	2013

	Всего:
	
	0.0062763
	0.0012472
	0.0062763
	0.0012472
	0.0062763
	0.0012472
	2013

	(0930) 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (627)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000037
	0.0000027
	0.0000037
	0.0000027
	0.0000037
	0.0000027
	2013

	
	6058
	0.0000019
	0.0000027
	0.0000019
	0.0000027
	0.0000019
	0.0000027
	2013

	Всего:
	
	0.0000056
	0.0000054
	0.0000056
	0.0000054
	0.0000056
	0.0000054
	2013

	(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0042
	0.0267375
	0.2887642
	0.0267375
	0.2887642
	0.0267375
	0.2887642
	2013

	
	0051
	0.033111
	0.03743
	0.033111
	0.03743
	0.033111
	0.03743
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6064
	0.066025
	0.10696
	0.066025
	0.10696
	0.066025
	0.10696
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 16

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.1258735
	0.4331542
	0.1258735
	0.4331542
	0.1258735
	0.4331542
	2013

	(1048) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6064
	0.0303683
	0.0492
	0.0303683
	0.0492
	0.0303683
	0.0492
	2013

	Всего:
	
	0.0303683
	0.0492
	0.0303683
	0.0492
	0.0303683
	0.0492
	2013

	(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0051
	0.024834
	0.02808
	0.024834
	0.02808
	0.024834
	0.02808
	2013

	Всего:
	
	0.024834
	0.02808
	0.024834
	0.02808
	0.024834
	0.02808
	2013

	(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0051
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	2013

	Всего:
	
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	0.082777
	0.09357
	2013

	(1215) Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2(346*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000039
	0.0000028
	0.0000039
	0.0000028
	0.0000039
	0.0000028
	2013

	
	6058
	0.0000019
	0.0000028
	0.0000019
	0.0000028
	0.0000019
	0.0000028
	2013

	Всего:
	
	0.0000058
	0.0000056
	0.0000058
	0.0000056
	0.0000058
	0.0000056
	2013

	(1240) Этилацетат (674)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0051
	0.0827773
	0.09357
	0.0827773
	0.09357
	0.0827773
	0.09357
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 17

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего:
	
	0.0827773
	0.09357
	0.0827773
	0.09357
	0.0827773
	0.09357
	2013

	(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Отделение
	6015
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	0.083334
	0.45
	2013

	(1611) Оксиран (Этилена оксид, Эпоксиэтилен) (437)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000009
	0.0000007
	0.0000009
	0.0000007
	2013

	
	6058
	0.0000004
	0.0000007
	0.0000004
	0.0000007
	0.0000004
	0.0000007
	2013

	Всего:
	
	0.0000013
	0.0000014
	0.0000013
	0.0000014
	0.0000013
	0.0000014
	2013

	(2001) Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (9)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0000066
	0.0000048
	0.0000066
	0.0000048
	0.0000066
	0.0000048
	2013

	
	6058
	0.0000033
	0.0000048
	0.0000033
	0.0000048
	0.0000033
	0.0000048
	2013

	Всего:
	
	0.0000099
	0.0000096
	0.0000099
	0.0000096
	0.0000099
	0.0000096
	2013

	(2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0125
	0.117
	0.0125
	0.117
	0.0125
	0.117
	2013

	
	6058
	0.019231
	0.117
	0.019231
	0.117
	0.019231
	0.117
	2013

	Всего:
	
	0.031731
	0.234
	0.031731
	0.234
	0.031731
	0.234
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 18

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0045
	0.00003
	0.0000324
	0.00003
	0.0000324
	0.00003
	0.0000324
	2013

	
	0050
	0.00375
	0.0054
	0.00375
	0.0054
	0.00375
	0.0054
	2013

	
	0059
	0.0001
	0.0000062
	0.0001
	0.0000062
	0.0001
	0.0000062
	2013

	
	0060
	0.000198
	0.000019
	0.000198
	0.000019
	0.000198
	0.000019
	2013

	
	0061
	0.000194
	0.0000186
	0.000194
	0.0000186
	0.000194
	0.0000186
	2013

	
	0062
	0.0002
	0.0000176
	0.0002
	0.0000176
	0.0002
	0.0000176
	2013

	
	0063
	0.000193
	0.0000185
	0.000193
	0.0000185
	0.000193
	0.0000185
	2013

	
	0064
	0.0000693
	0.0000066
	0.0000693
	0.0000066
	0.0000693
	0.0000066
	2013

	
	0065
	0.0001
	0.0000066
	0.0001
	0.0000066
	0.0001
	0.0000066
	2013

	
	0066
	0.0000333
	0.0000032
	0.0000333
	0.0000032
	0.0000333
	0.0000032
	2013

	
	0067
	0.0000333
	0.0000032
	0.0000333
	0.0000032
	0.0000333
	0.0000032
	2013

	
	0082
	0.001056
	0.00016
	0.001056
	0.00016
	0.001056
	0.00016
	2013

	
	0083
	0.001056
	0.00064
	0.001056
	0.00064
	0.001056
	0.00064
	2013

	
	0084
	0.001056
	0.00016
	0.001056
	0.00016
	0.001056
	0.00016
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6054
	0.00375
	0.0054
	0.00375
	0.0054
	0.00375
	0.0054
	2013

	Всего:
	
	0.0118189
	0.0118919
	0.0118189
	0.0118919
	0.0118189
	0.0118919
	2013

	(2750) Сольвент нафта (1149*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6064
	0.08911
	0.1443591
	0.08911
	0.1443591
	0.08911
	0.1443591
	2013

	Всего:
	
	0.08911
	0.1443591
	0.08911
	0.1443591
	0.08911
	0.1443591
	2013

	(2752) Уайт-спирит (1294*)




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 19

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6064
	0.0823334
	0.13338
	0.0823334
	0.13338
	0.0823334
	0.13338
	2013

	Всего:
	
	0.0823334
	0.13338
	0.0823334
	0.13338
	0.0823334
	0.13338
	2013

	(2754) Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0047
	0.59125
	0.3469
	0.59125
	0.3469
	0.59125
	0.3469
	2013

	
	0048
	0.135095
	0.0048634
	0.135095
	0.0048634
	0.135095
	0.0048634
	2013

	
	0052
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	2013

	
	0053
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	2013

	
	0054
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	2013

	
	0055
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	0.00187
	0.000684
	2013

	
	0070
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	2013

	
	0071
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	2013

	
	0072
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	0.00187
	0.000658
	2013

	
	0073
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	2013

	
	0074
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	2013

	
	0075
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	2013

	
	0076
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	2013

	
	0077
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	0.00187
	0.001974
	2013

	
	0078
	0.00187
	0.02632
	0.00187
	0.02632
	0.00187
	0.02632
	2013

	
	0081
	0.012334
	0.000261
	0.012334
	0.000261
	0.012334
	0.000261
	2013

	
	0085
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	2013

	
	0086
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	2013

	
	0087
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	0.038127
	0.038687
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 20

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6056
	0.0000524
	0.0000377
	0.0000524
	0.0000377
	0.0000524
	0.0000377
	2013

	
	6058
	0.0000262
	0.0000377
	0.0000262
	0.0000377
	0.0000262
	0.0000377
	2013

	
	6059
	0.0006515
	0.2804466
	0.0006515
	0.2804466
	0.0006515
	0.2804466
	2013

	Всего:
	
	0.8781001
	0.7895074
	0.8781001
	0.7895074
	0.8781001
	0.7895074
	2013

	(2902) Взвешенные частицы (116)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0039
	0.011454
	0.10979712
	0.011454
	0.10979712
	0.011454
	0.10979712
	2013

	
	0042
	0.0029167
	0.0315
	0.0029167
	0.0315
	0.0029167
	0.0315
	2013

	
	0043
	0.012126
	0.07792416
	0.012126
	0.07792416
	0.012126
	0.07792416
	2013

	
	0051
	0.068
	0.07686
	0.068
	0.07686
	0.068
	0.07686
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0032
	0.006912
	0.0032
	0.006912
	0.0032
	0.006912
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0032
	0.006912
	0.0032
	0.006912
	0.0032
	0.006912
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0032
	0.004608
	0.0032
	0.004608
	0.0032
	0.004608
	2013

	
	6051
	0.00812
	0.019584
	0.00812
	0.019584
	0.00812
	0.019584
	2013

	
	6053
	0.0048
	0.005184
	0.0048
	0.005184
	0.0048
	0.005184
	2013

	
	6056
	0.02072
	0.232128
	0.02072
	0.232128
	0.02072
	0.232128
	2013

	
	6064
	0.2150001
	0.3483
	0.2150001
	0.3483
	0.2150001
	0.3483
	2013

	Всего:
	
	0.3527368
	0.91970928
	0.3527368
	0.91970928
	0.3527368
	0.91970928
	2013

	(2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0069
	0.0001464
	0.0004216
	0.0001464
	0.0004216
	0.0001464
	0.0004216
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 21

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0088
	0.011
	0.2228688
	0.011
	0.2228688
	0.011
	0.2228688
	2013

	Всего:
	
	0.0111464
	0.2232904
	0.0111464
	0.2232904
	0.0111464
	0.2232904
	2013

	(2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Корпус крупного
	0001
	0.7654
	0.1846
	0.7654
	0.1846
	0.7654
	0.1846
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0002
	0.7595
	0.1832
	0.7595
	0.1832
	0.7595
	0.1832
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	0003
	0.4234
	0.2043
	0.4234
	0.2043
	0.4234
	0.2043
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0004
	0.6702
	0.3233
	0.6702
	0.3233
	0.6702
	0.3233
	2013

	
	0005
	0.2798
	0.135
	0.2798
	0.135
	0.2798
	0.135
	2013

	
	0006
	0.3139
	0.1514
	0.3139
	0.1514
	0.3139
	0.1514
	2013

	
	0007
	0.2224
	0.1073
	0.2224
	0.1073
	0.2224
	0.1073
	2013

	
	0008
	0.247
	0.1192
	0.247
	0.1192
	0.247
	0.1192
	2013

	
	0009
	0.2625
	0.1266
	0.2625
	0.1266
	0.2625
	0.1266
	2013

	
	0010
	0.2533
	0.1222
	0.2533
	0.1222
	0.2533
	0.1222
	2013

	ДСФ Отделение
	0011
	0.7439
	0.3589
	0.7439
	0.3589
	0.7439
	0.3589
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0012
	0.5368
	0.2589
	0.5368
	0.2589
	0.5368
	0.2589
	2013

	
	0013
	0.5149
	0.2484
	0.5149
	0.2484
	0.5149
	0.2484
	2013

	
	0014
	0.5233
	0.2525
	0.5233
	0.2525
	0.5233
	0.2525
	2013

	
	0015
	0.2818
	0.1359
	0.2818
	0.1359
	0.2818
	0.1359
	2013

	
	0016
	0.251
	0.1211
	0.251
	0.1211
	0.251
	0.1211
	2013

	
	0017
	0.2918
	0.1407
	0.2918
	0.1407
	0.2918
	0.1407
	2013

	
	0018
	0.379
	0.1828
	0.379
	0.1828
	0.379
	0.1828
	2013
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 22

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0019
	0.3373
	0.1627
	0.3373
	0.1627
	0.3373
	0.1627
	2013

	
	0020
	0.3431
	0.1655
	0.3431
	0.1655
	0.3431
	0.1655
	2013

	
	0021
	0.3228
	0.1557
	0.3228
	0.1557
	0.3228
	0.1557
	2013

	
	0022
	0.2112
	0.1019
	0.2112
	0.1019
	0.2112
	0.1019
	2013

	
	0023
	0.3268
	0.1576
	0.3268
	0.1576
	0.3268
	0.1576
	2013

	
	0024
	0.2967
	0.1431
	0.2967
	0.1431
	0.2967
	0.1431
	2013

	
	0025
	0.2967
	0.1431
	0.2967
	0.1431
	0.2967
	0.1431
	2013

	
	0026
	0.5254
	0.2535
	0.5254
	0.2535
	0.5254
	0.2535
	2013

	ДСФ Участок погрузки
	0031
	0.3438
	0.1658
	0.3438
	0.1658
	0.3438
	0.1658
	2013

	
	0032
	0.2592
	0.125
	0.2592
	0.125
	0.2592
	0.125
	2013

	
	0033
	0.4028
	0.1943
	0.4028
	0.1943
	0.4028
	0.1943
	2013

	
	0034
	0.2582
	0.1245
	0.2582
	0.1245
	0.2582
	0.1245
	2013

	
	0035
	0.2848
	0.1374
	0.2848
	0.1374
	0.2848
	0.1374
	2013

	
	0036
	0.2778
	0.134
	0.2778
	0.134
	0.2778
	0.134
	2013

	
	0037
	0.2671
	0.1289
	0.2671
	0.1289
	0.2671
	0.1289
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6004
	1.4338979
	8.9144894
	1.4338979
	8.9144894
	1.4338979
	8.9144894
	2013

	
	6006
	2.5482624
	3.2471691
	2.5482624
	3.2471691
	2.5482624
	3.2471691
	2013

	
	6008
	0.6
	0.5184
	0.6
	0.5184
	0.6
	0.5184
	2013

	
	6010
	0.2246
	4.65814
	0.2246
	4.65814
	0.2246
	4.65814
	2013

	ДСФ Корпус крупного
	6012
	0.0567
	0.0037989
	0.0567
	0.0037989
	0.0567
	0.0037989
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6013
	0.06048
	0.0040522
	0.06048
	0.0040522
	0.06048
	0.0040522
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	1.0050512
	0.4780058
	1.0050512
	0.4780058
	1.0050512
	0.4780058
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	6.746018
	3.2406137
	6.746018
	3.2406137
	6.746018
	3.2406137
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 23

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6019
	21.1728671
	10.1953723
	21.1728671
	10.1953723
	21.1728671
	10.1953723
	2013

	
	6020
	0.0508032
	0.0068076
	0.0508032
	0.0068076
	0.0508032
	0.0068076
	2013

	ДСФ Участок погрузки
	6021
	5.995164
	2.67635
	5.995164
	2.67635
	5.995164
	2.67635
	2013

	
	6022
	50.1950512
	12.1050049
	50.1950512
	12.1050049
	50.1950512
	12.1050049
	2013

	
	6026
	2.934272
	1.58168
	2.934272
	1.58168
	2.934272
	1.58168
	2013

	
	6030
	38.5008023
	20.6144053
	38.5008023
	20.6144053
	38.5008023
	20.6144053
	2013

	
	6031
	0.7371
	15.28451
	0.7371
	15.28451
	0.7371
	15.28451
	2013

	
	6037
	40
	81.936
	40
	81.936
	40
	81.936
	2013

	
	6038
	17.100045
	42.7780778
	17.100045
	42.7780778
	17.100045
	42.7780778
	2013

	
	6039
	0.190512
	0.1084013
	0.190512
	0.1084013
	0.190512
	0.1084013
	2013

	
	6041
	0.215876
	0.4187134
	0.215876
	0.4187134
	0.215876
	0.4187134
	2013

	
	6042
	20
	40.968
	20
	40.968
	20
	40.968
	2013

	
	6050
	1.339416
	27.77413
	1.339416
	27.77413
	1.339416
	27.77413
	2013

	Всего:
	
	223.5805183
	283.1614217
	223.5805183
	283.1614217
	223.5805183
	283.1614217
	2013

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0040
	0.0001282
	0.000277
	0.0001282
	0.000277
	0.0001282
	0.000277
	2013

	
	0044
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6009
	0.0003472
	0.0002
	0.0003472
	0.0002
	0.0003472
	0.0002
	2013

	
	6011
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 24

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6052
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6055
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	2013

	
	6056
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	0.0000925
	0.0002
	2013

	
	6063
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	0.0002778
	0.0002
	2013

	
	6066
	0.0205
	0.11676
	0.0205
	0.11676
	0.0205
	0.11676
	2013

	
	6068
	0.0008611
	0.00062
	0.0008611
	0.00062
	0.0008611
	0.00062
	2013

	Всего:
	
	0.0237808
	0.119657
	0.0237808
	0.119657
	0.0237808
	0.119657
	2013

	(2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Корпус крупного
	0001
	0.7654
	6.2607
	0.7654
	6.2607
	0.7654
	6.2607
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0002
	0.7595
	6.212
	0.7595
	6.212
	0.7595
	6.212
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	0003
	0.4234
	6.9268
	0.4234
	6.9268
	0.4234
	6.9268
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0004
	0.6702
	10.9638
	0.6702
	10.9638
	0.6702
	10.9638
	2013

	
	0005
	0.2798
	4.5767
	0.2798
	4.5767
	0.2798
	4.5767
	2013

	
	0006
	0.3139
	5.1353
	0.3139
	5.1353
	0.3139
	5.1353
	2013

	
	0007
	0.2224
	3.6381
	0.2224
	3.6381
	0.2224
	3.6381
	2013

	
	0008
	0.247
	4.0405
	0.247
	4.0405
	0.247
	4.0405
	2013

	
	0009
	0.2625
	4.2935
	0.2625
	4.2935
	0.2625
	4.2935
	2013

	
	0010
	0.2533
	4.1436
	0.2533
	4.1436
	0.2533
	4.1436
	2013

	ДСФ Отделение
	0011
	0.7439
	12.1697
	0.7439
	12.1697
	0.7439
	12.1697
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 25

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	0012
	0.5368
	8.7805
	0.5368
	8.7805
	0.5368
	8.7805
	2013

	
	0013
	0.5149
	8.4236
	0.5149
	8.4236
	0.5149
	8.4236
	2013

	
	0014
	0.5233
	8.5608
	0.5233
	8.5608
	0.5233
	8.5608
	2013

	
	0015
	0.2818
	4.6092
	0.2818
	4.6092
	0.2818
	4.6092
	2013

	
	0016
	0.251
	4.1061
	0.251
	4.1061
	0.251
	4.1061
	2013

	
	0017
	0.2918
	4.7727
	0.2918
	4.7727
	0.2918
	4.7727
	2013

	
	0018
	0.379
	6.1997
	0.379
	6.1997
	0.379
	6.1997
	2013

	
	0019
	0.3373
	5.5179
	0.3373
	5.5179
	0.3373
	5.5179
	2013

	
	0020
	0.3431
	5.6125
	0.3431
	5.6125
	0.3431
	5.6125
	2013

	
	0021
	0.3228
	5.2807
	0.3228
	5.2807
	0.3228
	5.2807
	2013

	
	0022
	0.2112
	3.4545
	0.2112
	3.4545
	0.2112
	3.4545
	2013

	
	0023
	0.3268
	5.3452
	0.3268
	5.3452
	0.3268
	5.3452
	2013

	
	0024
	0.2967
	4.8538
	0.2967
	4.8538
	0.2967
	4.8538
	2013

	
	0025
	0.2967
	4.8538
	0.2967
	4.8538
	0.2967
	4.8538
	2013

	
	0026
	0.5254
	8.5949
	0.5254
	8.5949
	0.5254
	8.5949
	2013

	ДСФ Участок погрузки
	0031
	0.3438
	5.6235
	0.3438
	5.6235
	0.3438
	5.6235
	2013

	
	0032
	0.2592
	4.2397
	0.2592
	4.2397
	0.2592
	4.2397
	2013

	
	0033
	0.4028
	6.5884
	0.4028
	6.5884
	0.4028
	6.5884
	2013

	
	0034
	0.2582
	4.2233
	0.2582
	4.2233
	0.2582
	4.2233
	2013

	
	0035
	0.2848
	4.6586
	0.2848
	4.6586
	0.2848
	4.6586
	2013

	
	0036
	0.2778
	4.5447
	0.2778
	4.5447
	0.2778
	4.5447
	2013

	
	0037
	0.2671
	4.3699
	0.2671
	4.3699
	0.2671
	4.3699
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Склад сырой руды
	6001
	8.88276
	27.177424
	8.88276
	27.177424
	8.88276
	27.177424
	2013

	
	6002
	5.3415232
	29.1426
	5.3415232
	29.1426
	5.3415232
	29.1426
	2013

	
	6003
	0.4704496
	9.7552429
	0.4704496
	9.7552429
	0.4704496
	9.7552429
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 26

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6004
	3.0722659
	65.125774
	3.0722659
	65.125774
	3.0722659
	65.125774
	2013

	
	6005
	0.4762496
	9.8755117
	0.4762496
	9.8755117
	0.4762496
	9.8755117
	2013

	
	6007
	0.3136331
	6.5034953
	0.3136331
	6.5034953
	0.3136331
	6.5034953
	2013

	
	6008
	2.4
	34.0848
	2.4
	34.0848
	2.4
	34.0848
	2013

	ДСФ Корпус крупного
	6012
	0.06048
	0.1374106
	0.06048
	0.1374106
	0.06048
	0.1374106
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6013
	0.06048
	0.148176
	0.06048
	0.148176
	0.06048
	0.148176
	2013

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.7660512
	12.3062956
	0.7660512
	12.3062956
	0.7660512
	12.3062956
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	5.5442115
	88.0661953
	5.5442115
	88.0661953
	5.5442115
	88.0661953
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6016
	0.0206842
	0.0939888
	0.0206842
	0.0939888
	0.0206842
	0.0939888
	2013

	
	6017
	14.0180986
	114.5499201
	14.0180986
	114.5499201
	14.0180986
	114.5499201
	2013

	
	6018
	14.0669892
	114.8972875
	14.0669892
	114.8972875
	14.0669892
	114.8972875
	2013

	
	6019
	7.2528671
	116.115588
	7.2528671
	116.115588
	7.2528671
	116.115588
	2013

	
	6020
	0.0508032
	0.1154249
	0.0508032
	0.1154249
	0.0508032
	0.1154249
	2013

	ДСФ Участок погрузки
	6021
	3.619164
	12.9721703
	3.619164
	12.9721703
	3.619164
	12.9721703
	2013

	
	6022
	28.0190512
	57.2760422
	28.0190512
	57.2760422
	28.0190512
	57.2760422
	2013

	
	6023
	8.15876
	32.8971514
	8.15876
	32.8971514
	8.15876
	32.8971514
	2013

	
	6024
	3.619164
	12.9721703
	3.619164
	12.9721703
	3.619164
	12.9721703
	2013

	
	6025
	28.0190512
	57.2760422
	28.0190512
	57.2760422
	28.0190512
	57.2760422
	2013

	
	6026
	28.8298179
	118.398804
	28.8298179
	118.398804
	28.8298179
	118.398804
	2013

	
	6027
	0.3962289
	8.2162032
	0.3962289
	8.2162032
	0.3962289
	8.2162032
	2013

	
	6028
	38.573678
	160.6420358
	38.573678
	160.6420358
	38.573678
	160.6420358
	2013

	
	6029
	0.3060067
	6.3453552
	0.3060067
	6.3453552
	0.3060067
	6.3453552
	2013

	
	6032
	0.3785719
	7.850059
	0.3785719
	7.850059
	0.3785719
	7.850059
	2013




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 27

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6033
	0.378733
	7.8533998
	0.378733
	7.8533998
	0.378733
	7.8533998
	2013

	
	6034
	0.5524848
	0.6276228
	0.5524848
	0.6276228
	0.5524848
	0.6276228
	2013

	
	6035
	0.261954
	0.5951595
	0.261954
	0.5951595
	0.261954
	0.5951595
	2013

	
	6036
	0.459272
	1.694842
	0.459272
	1.694842
	0.459272
	1.694842
	2013

	
	6038
	17.100045
	42.7780778
	17.100045
	42.7780778
	17.100045
	42.7780778
	2013

	
	6039
	0.190512
	0.1084013
	0.190512
	0.1084013
	0.190512
	0.1084013
	2013

	
	6040
	0.730296
	0.4155384
	0.730296
	0.4155384
	0.730296
	0.4155384
	2013

	
	6041
	0.215876
	0.4187134
	0.215876
	0.4187134
	0.215876
	0.4187134
	2013

	
	6042
	20
	40.968
	20
	40.968
	20
	40.968
	2013

	
	6043
	42.20009
	71.0553556
	42.20009
	71.0553556
	42.20009
	71.0553556
	2013

	
	6044
	0.190512
	0.10844014
	0.190512
	0.10844014
	0.190512
	0.10844014
	2013

	
	6045
	0.08
	0.32774
	0.08
	0.32774
	0.08
	0.32774
	2013

	
	6046
	0.215876
	0.8374269
	0.215876
	0.8374269
	0.215876
	0.8374269
	2013

	
	6047
	20
	81.936
	20
	81.936
	20
	81.936
	2013

	
	6049
	1.330992
	27.59945
	1.330992
	27.59945
	1.330992
	27.59945
	2013

	Всего:
	
	319.097283
	1571.84003594
	319.097283
	1571.84003594
	319.097283
	1571.84003594
	2013

	(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0039
	0.00064
	0.0055296
	0.00064
	0.0055296
	0.00064
	0.0055296
	2013

	
	0043
	0.00072
	0.0039168
	0.00072
	0.0039168
	0.00072
	0.0039168
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Корпус среднего
	6014
	0.0022
	0.004752
	0.0022
	0.004752
	0.0022
	0.004752
	2013

	дробления
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДСФ Отделение
	6015
	0.0022
	0.004752
	0.0022
	0.004752
	0.0022
	0.004752
	2013

	сортировки
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 28

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ДСФ Участок погрузки
	6048
	0.0022
	0.003168
	0.0022
	0.003168
	0.0022
	0.003168
	2013

	
	6051
	0.0032
	0.003456
	0.0032
	0.003456
	0.0032
	0.003456
	2013

	
	6053
	0.0032
	0.003456
	0.0032
	0.003456
	0.0032
	0.003456
	2013

	
	6056
	0.0072
	0.062208
	0.0072
	0.062208
	0.0072
	0.062208
	2013

	Всего:
	
	0.02156
	0.0912384
	0.02156
	0.0912384
	0.02156
	0.0912384
	2013

	(2936) Пыль древесная (1039*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	0038
	0.14184
	0.4084992
	0.14184
	0.4084992
	0.14184
	0.4084992
	2013

	
	0068
	0.27522
	0.7926336
	0.27522
	0.7926336
	0.27522
	0.7926336
	2013

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	
	6062
	5.14
	11.1024
	5.14
	11.1024
	5.14
	11.1024
	2013

	Всего:
	
	5.55706
	12.3035328
	5.55706
	12.3035328
	5.55706
	12.3035328
	2013

	(3708) Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим(1074*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	ДСФ Участок погрузки
	6056
	0.0776
	0.055872
	0.0776
	0.055872
	0.0776
	0.055872
	2013

	
	6058
	0.0776
	0.111744
	0.0776
	0.111744
	0.0776
	0.111744
	2013

	Всего:
	
	0.1552
	0.167616
	0.1552
	0.167616
	0.1552
	0.167616
	2013

	Всего по объекту:
	571.58312897
	2001.62375669
	571.58312897
	2001.62375669
	571.58312897
	2001.62375669
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	45.18756137
	324.87296793
	45.18756137
	324.87296793
	45.18756137
	324.87296793
	

	источникам:
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Сарысу, ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" ДСФ Без Авто
	ЛИСТ 29

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2023 год
	на 2027-2036 года
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	выб-
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	роса
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого по неорганизованным
	526.3955676
	1676.75078876
	526.3955676
	1676.75078876
	526.3955676
	1676.75078876
	

	источникам:
	




 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.
В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.
Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.
Они включают в себя:
· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима
· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом
· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.
Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.
Они включают в себя:
· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе
· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия
· Остановки работ покрасочных работ
· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.
Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.
Они включают в себя:
· Снижение объемов ремонтных работ
· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников
· Остановка вспомогательных производств.
Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.
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