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Не техническое резюме
ТОО « ГПК Казфосфат»
Площадка «Аксай»
Площадка Аксай является одним их основных подразделений ГПК «Чулактау». Площадка «Аксай» приурочена к месторождению фосфоритов «Аксай» расположенного в Таласском районе Жамбылской области, в 32 км к северо-западу от города Каратау. С городом Каратау площадка «Аксай» соединена автомобильной и железной дорогой.

Основные технологические процессы, производящиеся на площадке рудника, ориентированы на добычу минерального сырья бассейна Чулактау и техногенных минеральных образований (далее по тексту ТМО), ранее заскладированных в отвалах и складах, их дробление и отгрузка потребителю.
Площадь занимаемой территории рудника Аксай составляет 1730,45 га. 

Координаты расположения площадки: 

СШ - 43о21/32//;

ВЛ- 70о10/52//.

На площадке расположен комплекс сооружений и оборудования, предназначенного для добычи, приема, транспортировки, хранения и дробления добытых руд, ремонтных участков.

Общие запасы фосфоритов, подлежащие добыче, составляют более 30,0 млн.тонн. Площадка Аксай делится на две площадки: площадка рудника Аксай, куда входят карьер Шийли-Булак, карьер Тьесай, карьер известняков Аксай, дробильно-сортировочная фабрика и вентиляционные стволы подземного рудника Аксай. На второй площадке размещаются площадка подземного рудника Аксай (штольня).

Общие запасы фосфоритов, подлежащие добыче, составляют более 30,0 млн.тонн. Площадка Аксай делится на две площадки: площадка рудника Аксай, куда входят карьер Шийли-Булак, карьер Тьесай, карьер известняков Аксай, дробильно-сортировочная фабрика и вентиляционные стволы подземного рудника Аксай. На второй площадке размещаются площадка подземного рудника Аксай (штольня).

Площадка Аксай состоит из:

(Подземного рудника Аксай;

(Карьера Шийлибулак;

(Карьера известняков Аксай;

(Отвалов некондиционных руд месторождения Тьесай;

(Дробильно-сортировочной фабрика (ДСФ Аксай;

(Прирельсовых рудных складов;

(Административно-бытового комплекса;

(Ремонтно-механического цеха:

(Склада ГСМ, АТЦ;

(Котельная.

Добыча фосфоритовых руд и известняка.

Добыча фосфоритовых руд и известняка осуществляется методом открытых и подземных горных работ. Фосфориты и известняк добываются на:

1. Карьере Шийлибулак – проектная мощность 14,0 тыс.тн\год;

2. Отвалах карьера Тьесай (некондиционные руды) – проектная мощность 275,0 тыс.тн\год;

3. Подземном руднике «Аксай» - проектная мощность 300,0 тыс.тн\год.

4. Карьер известняков Аксай – проектная мощность 15,0 тыс.тн/год.

Рудник «Аксай» осуществляет добычу и первичную переработку руд: 

1. Фосфоритового карьера Шийлибулак;

2. Некондиционных руд карьера Тьесай;

3. Фосфоритового месторождения Аксай (подземный рудник «Аксай»);

4. Известняков месторождения Аксай.

Рудник «Аксай» осуществляет добычу и первичную переработку руд: 

5. Фосфоритового карьера Шийлибулак;

6. Некондиционных руд карьера Тьесай;

7. Фосфоритового месторождения Аксай (подземный рудник «Аксай»);

8. Известняков месторождения Аксай.

Месторождение фосфоритов имеет большую протяженность (более 20 км) с выходом на дневную поверхность. В южной части месторождения фосфоритов добыча осуществляется открытым способом (карьер Шийли-Булак), а в центральной и северной части – подземным рудником Аксай. На отвалах карьера Тьесай осуществляется добыча некондиционных руд. 

Кроме фосфоритов на площадке Аксай производится добыча и переработка известняков.

Жилой застройки, лесов, транспортных магистралей соединяющих города и поселки, особо охраняемых территорий и сельскохозяйственных угодий, пастбищ  на расстоянии 12 км от площадки Аксай - нет.
Краткая характеристика технологии производства.

Площадка Аксай делится на две площадки: площадка рудника Аксай, куда входят карьер Шийли-Булак, карьер Тьесай, карьер известняков Аксай, дробильно-сортировочная фабрика и вентиляционные стволы подземного рудника Аксай. На второй площадке размещаются площадка подземного рудника Аксай (штольня).

Площадка Аксай состоит из:

(Подземного рудника Аксай;

(Карьера Шийлибулак;

(Карьера известняков Аксай;

(Отвалов некондиционных руд месторождения Тьесай;

(Дробильно-сортировочной фабрика (ДСФ Аксай;

(Прирельсовых рудных складов;

(Административно-бытового комплекса;

(Ремонтно-механического цеха:

(Склада ГСМ, АТЦ;

(Котельная.

Добыча фосфоритовых руд и известняка.

Добыча фосфоритовых руд и известняка осуществляется методом открытых и подземных горных работ.
Подземный рудник Аксай.

Подземный рудник Аксай административно входит в цех «Подземный
рудник Шолактау» и производит добычу фосфоритов месторождения Аксай.

Проектная мощность рудника – 2000,0 тыс. т/год, введенная мощность – 1000, 0 тыс. т/год. В связи с уменьшением спроса на фосфоритные руды, объем добычи
составляет 300,0 тыс. т/год. Месторождение Аксай вскрыто с северной стороны штольней.

Все добычные работы производятся га 1-ом горизонте (отм +560 м).
Учитывая крепость пород, отбойку руд и вмещающих пород производят с
использованием буровзрывных работ. Бурение производится с использованием
буровых станков марки НКР 1000М и перфораторов ПП-63.
Добычной блок состоит из трех подэтажей. Расстояние между подэтажами –
20 метров. Для подготовки блока к добыче производится комплекс проходческих и
нарезных работ, в которые входят проходка полевого, погрузочного и бурового
штрека, погрузочных ортов, блокового и отрезного восстающего, людских ходков и др.

Погрузка горной массы в вагонетки производится погрузчиками ППН-3 и
ПТ-4, которые работают на сжатом воздухе. Далее руды грузятся в вагонетки и электрокарами вывозятся на приштольневую площадку на круговой опрокид, откуда поступают в бункер. Из бункера руды (или порода) перегружаются в автосамосвалы БелАЗ и вывозятся на прирельсовые рудные склады. а вскрышные  породы на специальные отвалы.

Для обеспечения потребности рудника во взрывчатых материалах на руднике
имеется подземный расходный склад расходный склад ВМ. 

На приштольневой площадке имеется котельная. Административно-бытовой комплекс штольни.

Карьер «Шийлибулак».

Горные работы по добыче фосфоритов производятся на карьере
«Шийлибулак», в связи с уменьшением спроса на фосфоритные руды, объем
добычи составляет 14,0 тыс. т/год.

Учитывая крепость породы, отбойку руд и вскрышных пород производят с
использованием буровзрывных работ. Бурение производится с использованием
буровых станков шарошечного бурения марки 2СБШ-200 и БТС-150.
Экскавация производится карьерными гусеничными экскаваторами марки
ЭКГ05А, ЭКГ-4,6. Руда, фосфато-кремнистые сланцы (некондиционные руды с
содержанием полезного компонента значительно ниже требуемых норм) и
вскрышные породы грузятся в карьерные большегрузные автосамосвалы БелАЗ, грузоподъемностью 42, 45 тонн.

Далее руды перевозятся на рудные склады, а фосфато-кремнистые сланцы и
вскрышные породы на специальные отвалы. Фосфато-кремниевые сланцы и
вскрышные породы на специальные отвалы. Фосфато-кремниевые сланцы
складируются отдельно от вскрышных пород с целью их использования в будущем,
после разработки технологий их переработки.

Карьер известняков Аксай.

Годовая производительность карьера составляет 15,0 тыс.тн\год.
Горные работы по добыче известняков производятся на карьере известняков
Аксай.

Учитывая крепость породы, отбойку руд и вскрышных пород производят с
использованием буровзрывных работ. Бурение производится с использованием
буровых станков шарошечного бурения марки 2СБШ-200 и БТС-150.
Экскавация производится карьерными гусеничными экскаваторами марки
ЭКГ05А, ЭКГ-4,6. Руда, фосфато-кремнистые сланцы (некондиционные руды с
содержанием полезного компонента значительно ниже требуемых норм) и
вскрышные породы грузятся в карьерные большегрузные автосамосвалы БелАЗ,
грузоподъемностью 42, 45 тонн.

Далее руды перевозятся на рудные склады ДСФ Аксай, а вскрышные породы
на специальные отвалы.

Отвалы некондиционных руд месторождения Тьесай.

На отвалах карьера Тьесай осуществляются работы по отгрузке некондиционных фосфоритовых руд. Содержание двуокиси кремния в рудах более
20%.

Буровзрывные работы не производятся. Погрузка (экскавация) горной массы
в автотранспорт осуществляется экскаваторами ЭКГ-5А. Экскавация горной массы
производится селективно, с разделением на отвальные породы и некондиционные
руды. Для уменьшения пылевыделения, при погрузке используется
предварительное орошение забоя водой.

Некондиционные руды с отвалов вывозятся автосамосвалами БелАЗ, с
грузоподъемностью 40 тонн. Вскрышные породы оставляются на отвалах.
Добытая руда вывозится большегрузным автотранспортом на рудные
склады дробильно-сортировочной фабрики.

Дробильно-сортировочной фабрика.

Проектная мощность ДСФ – 2000,0 тыс.тн\год. На период действия ПДВ
суммарный объем выпускаемой продукции составит 1000,0 тыс.тн. Выпускаемая
продукция предсталена следующими видами:

1. Сырье фосфатное Чулактау ФКТ-1 (для термообработки)

2. Сырье фосфатное Чулактау ФКТ-5 (для термообработки)

3. Сырье фосфатное Чулактау ФКТ-11 (для термообработки)
4. Известняки дробленные
Готовая продукция отличается друг от друга крупностью куска и содержанием полезного компонента, обеспечивающегося за счет дозирования руд с разных месторождений. Содержание двуокиси кремния в рудах карьеров Шийлибулак и Тьесай более 20% двуокиси кремния, а в рудах Аксай и известняках менее 20%.

Готовая продукция, кроме известняков, содержит более 20% двуокиси кремния. Фосфоритовая руда подземного рудника Аксай железнодорожным
транспортом поступает на склады сырых руд. Вся привезенная и добытая
фосфоритовая руда и известняки, крупностью 0-850 мм автотранспортом завозятся
отделения крупного дробления, в приемный бункер ДСФ емкость 400 тн.
Пластинчатым питателем ПП-1 руда подается в щековую дробилку ЩКД -8-1200,
где измельчается до крупности +0-250 мм. Запыленный воздух от узла пересыпки
на дробилку и разгрузки с дробилки на конвейер №1 отводится в аспирационную
систему, оборудованную циклоном ЦН-15.

Из корпуса крупного дробления руда поступает в корпус среднего дробления.
В корпусе среднего дробления дробленный продукт поступает на грохот ГИТ-51,
где происходит рассев на фракции +0-70 мм и +70-250 мм. Надрешетный продукт
поступает на конусную дробилку КСД-200, где дробится до класса +0-70 мм.
Подрешетный продукт с грохота класса +0-70 мм и дробленный надрешетный продукт поступают на конвейер №2 и транспортируются в промежуточный бункер. Запыленный воздух от узлов пересыпки отводится в аспирационные системы, оборудованные циклонами ЦН-15.

С промежуточного бункера продукция поступает на грохота ГИЛ-52 где
происходит рассев на фракции +0-10 мм и +10-70 мм. Запыленный воздух от узлов
пересыпки отводится в аспирационные системы, оборудованные циклонами ЦН-15.
Готовая продукция класса +0-10 мм по конвейеру подается на контроль- ное
грохочение на грохотах ГИТ-51. Продукция класса +10-70 мм транспор- тируется в
приемно-разгрузочный бункер, откуда автотранспортом вывозит- ся или на рудные
склады, или завозится обратно в приемный бункер. Запыленный воздух от узлов
пересыпки отводится в аспирационные системы, оборудованные циклонами ЦН-15.
Продукция класса +0-10 мм (марки ФКТ-1 и ФКТ-11) конвейером подается в
промежуточный бункер. С промежуточного бункера готовая продукция
разгружается или в ж\д вагоны и самосвалами вывозится на склады готовой
продукции. При необходимости рудная мелочь системой конвейеров подается на
галерейные склады.

Вся готовая продукция со складов ДСФ отгружается в вагоны при помощи
экскаваторов типа ЭКГ-5 и ЭКГ-8. В холодное время года, для исключения
прилипания руд в вагонах, используется предварительная обработка вагонов
смесью на основе дизельного топлива и отработанных масел.
В качестве бульдозерной техники используются тяжелые гусеничные
бульдозера типа Т-330, колесные типа К-700 и грейдера на базе тягачей МоАЗ.

Прирельсовые рудные склады
Руда на прирельсовые рудные склады доставляется автосамосвалами БелАЗ.
В зависимости от качества, по указанию геологической службы, они разгружаются
на отдельные участки склада.

о указанию геолога, на каждом участке склада формируется партия руды,
сходная по содержанию. Готовая партия отгружается экскаваторами ЭКГ-5А в железнодорожные вагоны типа «Думпкар» и потребителям.

Административно-бытовой комплекс (АБК).

Административно-бытовой корпус представлен 2-х этажным зданием и
предназначен для размещения:

(Руководства рудника и основных служб;

(Гардеробные работников;

(Раскомандировки участков;

(Столовая;

(Медицинский пункт.

Ремонтно-механический цех.

Ремонтно-механический цех (РМЦ) расположен в северной части площадки и
предназначен для ремонта горно-технического и технологичес- кого оборудования.
В состав РМЦ входят: токарное отделение, сварочное отделение, кузница
работающая на угле.

Ремонтно-механический цех предназначен для следующих целей:

(Оперативного механического ремонта горнотранспортного оборудования:

(Подготовки запасных частей и комплектующих для горного оборудования.

Склад ГСМ.

Склад ГСМ предназначен для заправки технологического автотранспорта и
бульдозерной техники, работающей на площадке.

Склад оборудован емкостями для хранения дизельного топлива.
Специальных масел. Каждый резервуар имеет собственную грунтовую обвалку
высотой 1 м и шириной по верху 1.5 м, рассчитанную на аварийный разлив всех
нефтепродуктов, находящихся на складе. Все резервуары оборудованы замерными
люками, вентиляционными патрубками (дыхательными клапанами), указателями
уровня в баке и молниеприемниками.

АТЦ.

АТЦ предназначен для ремонта, стоянки технологического автотранспорта.
Автотранспортный цех расположен в центральной части площадки,
между ДСФ и административно-бытовом комплексе. В автотранспортном цехе
осуществляется ремонт, обслуживание и заправка топливом автомобильного транспорта и бульдозерной техники.

Ремонтные работы осуществляются с использованием станочного парка,
расположенного в боксах.

Ремонт и зарядка кислотных аккумуляторов производится в отдельном
помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией.

Склад ГСМ с заправкой расположен в северной части площадки.
Ремонт автодорог производится с использованием отсева известняков

Котельная.

Котельная промплощадки Аксай предназначена обеспечения теплом
площадки рудника Аксай и для подачи теплого воздуха в подземный рудник Аксай.

Котельная работает на угле. Уголь для котельной на территорию площад- ки
завозится железнодорожным транспортом. Разгрузка угля осуществляется на
прирельсовом угольном складе, имеющего твердое основание. Со склада уголь
автотранспортом завозится в приемный бункер котельной. Подача угля в бункер
осуществляется с помощью бульдозера.

Подача угля к печам осуществляется по конвейеру, расположенного в
закрытой галерее. Сжигание угля осуществляется в печах, оборудованных
батарейными циклонами БЦ-2.

Разгрузка шлака производится в автомашину, с последующим вывозом на
шлакоотвал.

Хранение соли для котельной производится в закрытой металлической
емкости. Котельная штольни Аксай предназначена обеспечения теплом площадки
штольни подземного рудника Аксай.

Котельная работает на угле. Уголь для котельной на территорию площадки
завозится автомобильным транспортом. Разгрузка угля осуществляется на
угольном складе, имеющего твердое основание. Подача угля осуществляется
вручную.

Сжигание угля осуществляется в печах, котельная оснащена системами
ПГУУ БЦ2-5.

Разгрузка шлака производится в автомашину, с последующим вывозом на
шлакоотвал площадки Аксай по асфальтированным дорогам.
Промышленная котельная предназначена для обеспечения тепла подземного рудника Акса и ДСФ Аксай, на твердом топливе.
Краткая характеристика существующих очистных сооружений

На площадке подземный рудник (штольня) «Аксай» производственные сточные и шахтные воды отводятся в шламонакопитель штольни Аксай. 

Шламонакопитель расположен в 1 км на северо-восток от территории площадки штольни, за железнодорожной линией г. Каратау - г. Жанатас, работает в режиме испарения, в качестве пруда-испарителя.

Строительство шламонакопителя осуществлялось с учетом естественного ре- льефа местности. В северной части было произведено строительство дамбы, высо- той 12 метров. При строительстве, проектом было предусмотрено наличие 2 от- дельных карт, отделенных друг от друга дамбой. По мере заполнения первой кар- ты, из нее производится сброс на вторую карту.

В целях обеспечения предотвращения инфильтрации сточных вод из шламо- накопителя в грунтовые воды, при подготовке ложа ГТС, в качестве экрана была использована трамбованная глина.

Сброс сточных вод по площадке подземного рудника Аксай осуществляется по двум водовыпускам: шахтные и производственные сточный воды отводятся в шламонакопитель, а хозяйственно бытовые сточные воды отводятся в выгреб, с по- следующим вывозом на поля фильтрации рудника Аксай.

Для контроля за влиянием хвостохранилища на качество грунтовых вод име- ется сеть наблюдательных скважин.

Для приема карьерных вод на площадке расположен экранированный шламо- накопитель. Шламонакопитель объемом 2,417 млн. м3, площадь 24,5 га. Срок экс- плуатации - с 1987 года. Экран выполнен из насыпной прессованной глины.

Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 500,0 тыс.м³/год, в том числе:

· шахтные воды в объеме – 550,0тыс.м³/год;
В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:

· шахтные воды.
Поля фильтрации рудника Аксай.
На расчетный период общий сброс смешанных сточных вод по площадке №2 рудника Аксай, а также хозбытовых вывозимых из выгреба подземного рудника Аксай в поля фильтрации составляет 37,238 тыс.м3/год.

Сброс сточных вод осуществляется по канализационной сети, после предвари- тельной механической очистки в септике от взвешенных веществ на ПФ, которые

представляют собой инженерно-спланированными, огороженные валиками, до 0,8 метров и являются сооружениями полной биологической очистки. Для равномер- ного заполнения карты распланированы с продольными и поперечными уклонами. Сточная вода самотеком по распределительной сети подается на любой из участков ПФ.
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды площадки рудника Аксай отводятся на поля фильтрации.

Хозяйственно-бытовые сточные воды площадки штольни Аксай отводятся в экранированные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации рудника Аксай.
Поля фильтрации расположены в 6 км на запад от площадки рудника Аксай. Сброс сточных вод на поля от рудника осуществляется по канализационным сетям рудника.
Карты (4 шт) расположены в 2 ряда, с разделением в виде дамбы высотой 1 метр. Подвод воды к картам осуществляется по железобетонному лотку и металли- ческим трубам.

Поля фильтрации рудника «Аксай» предназначен для приема смешанных сточных вод. Полезная емкость поля фильтрации составляет 48 тысяч м3, а пло- щадь зеркала – 2,4 га. Эксплуатация с 1987 года. Экран выполнен из насыпной прессованной глины.

На площадке  рудник «Аксай» вода расходуется на производственные нужды, полив и орошение, источником водоснабжения является р.Ушбулак – 353,500 тыс.м³.


Водоснабжение производственных нужд осуществляется насосами марки ЭЦВ-6-10/85, ЭЦВ-8-25/100, К-45/55. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды площадки рудника Аксай отводятся на поля фильтрации. Хозяйственно-бытовые сточные воды площадки штольни Аксай отводятся в экранированные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации рудника Аксай. Объем водопотребления на производственной площадке составляет 255,513 тыс.м³/год, все на производственные нужды. Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 37238 тыс.м³/год, который представлен смешанными сточными водами (хозяйственно-бытовые и производственные стоки), безвозвратное водопотребление – 218,275 тыс. м³/год. В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод: смешанные сточные воды.


Выпуск № 1 (поля фильтрации) – смешанные сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные): расход сточных вод по выпуску № 1 – 28,514 тыс.м³/год; режим отведения - постоянный; нормируемые показатели – 13 наименований, в том числе: взвешанные вещества, БПК-5, ХПК, фосфаты, железо, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, СПАВ, нитриты, нитраты, нефтепродукты, жиры.


На площадке  подземный рудник (штольня) «Аксай» производственные сточные и шахтные воды отводятся в шламонакопитель штольни Аксай. Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 550,0 тыс.м³/год, в том числе: шахтные воды в объеме – 550,0тыс.м³/год. В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод: шахтные воды.


Выпуск № 2 (шламонакопитель) – шахтные воды: расход сточных вод по выпуску№ 2 – 550,0 тыс.м³/год; режим отведения – постоянный; нормируемые показатели – 11 наименований, в том числе: взвешенные вещества, БПК-5, ХПК, фосфаты, железо, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитриты, нитраты, нефтепродукты.
В состав предприятия входят 3 промышленных площадки, имеющие 250 источников выброса, из них организованных –80, в том числе оснащенных системами пылегазоочистки - 56. 

Запрашиваемые лимиты предусматриваются выбросов в объеме:

в 2018-2026 годы 2086,724 тонн загрязняющих веществ. Основная доля выбросов в объеме 1416,974 тонны (68 процентов), приходится на пыль неорганическую;

Мониторинг за состоянием подземных вод, планируется осуществлять из 11 контрольно-наблюдательных скважин, расположенных в районах приемников сточных вод.

Согласно план-графика аналитического контроля планируется отбор проб из наблюдательных скважин - 1 раз в полгода. Контроль будет производиться по 7 ингредиентам:

Сухой остаток;

Хлориды;

Сульфаты;

Нитраты;

Фосфаты;

Фтор;

Железо.
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