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Не техническое резюме
ТОО « ГПК Казфосфат»
Площадка «Аксай»
Промплощадка «Шолактау» расположена 3,5 км на юг от города Каратау и является составной частью производственного комплекса филиала ТОО «Казфосфат» ГПК «Чулактау».
Эта промплощадка используется как одна из производственных баз ГПК «Чулактау» для дробления и сортировки руды, добытой в местных карьерах и рудниках. Здесь же сосредоточена и основная ремонтная база предприятия.
Технологическая схема переработки руды основана на постепенном дроблении и грохочении (просеивании) фосфоритной руды.
Площадка «Шолактау» ГПК «Чулактау» расположена в 2 километрах на юго-запад от города Каратау. Город Каратау удален от областного центра г. Тараз на расстоянии 105 км и связан с ним шоссейной и железной дорогами. 

Площадка «Шолактау» приурочена к месторождению фосфоритов «Чулактау» расположеного в Таласском районе Жамбылской области, в 2 км к юго-западу от города Каратау. Общие запасы фосфоритов, подлежащие добыче, составляют более 30,0 млн.тонн. Площадка «Шолактау» представлена подземным рудником «Молодежный», карьером доломитов «Чулактау», дробильно-размольной фабрикой (ДРФ), дробильно-сортировочным комплексом (ДСК), вспомогательными цехами. 
Площадь занимаемой территории промплощадки Шолактау составляет 953,48 га. 
Координаты расположения площадки: 
СШ – 43о08/58//;

ВД – 70о28/23//

На площадке «Шолактау» ГПК «Чулактау» добыча фосфоритовых руд осуществляется на фосфоритовом месторождении «Чулактау», для которого характерно пластовое залегание с общим направлением с юго-востока на северо-запад.

Месторождение фосфоритов имеет большую протяженность (более 6 км) с выходом на дневную поверхность. Месторождение характеризуется крутым падением с юга на северо-восток. Месторождение фосфоритов Чулактау отрабатывается подземным способом (подземный рудник «Молодежный»). 

Горные работы на площадке «Шолактау» осуществляются кроме на месторождении фосфоритов Чулактау, на месторождении доломитов Чулактау, отвале некондиционных фосфоритовых руд и месторождении известняков Актау.

Месторождения доломитов Чулактау и известняков Актау отрабатываются открытым способом – карьерами.
Промплощадка Шолактау

Промплощадка Шолактау состоит из:

·  Подземного рудника «Молодежный» с ДСУ и подземного расходного склада

· ВМ;

·  Карьера доломитов Шолактау;

·  Административно-бытового комплекса;

·  Дробильно-сортировочного комплекса Актау;

·  Дробильно-размольной фабрики;

·  Ремонтно-механического участка;

·  Энергоцеха;

·  АТЦ;

·  Склада ГСМ;

·  Котельной на газе;

·  Хвостохранилища.
Подземный рудник «Молодежный».

Подземный рудник «Молодежный» административно входит в цех
«Подземный рудник Шолактау» и производит добычу фосфоритов месторождения Шолактау. Проектная мощность рудника – 800,0 тыс. т/год.
В связи с уменьшением спроса на фосфоритные руды, объем добычи составляет 70,0 тыс. т/год.

Все добычные работы производятся на 5-ом горизонте (отм +251 м). На 6-ом горизонте (отм +231 м) установлен дробильный комплекс и установка шахтного
водоотлива. 

Учитывая крепость пород, отбойку руд и вмещающих пород производят с
использованием буровзрывных работ. Бурение производится с использованием
буровых станков марки НКР-100М и перфораторов ПП-63.
Добычный блок состоит из двух подэтажей. Расстояние между подэтажами
30 метров. Для подготовки блоков к добыче производится комплекс проходческих
и нарезных работ, в которые входят проходка полевого, погрузочного и бурового
штрека, погрузочных ортов, бокового и отрезного восстающего, людских ходков и
др. погрузка горной массы и вагонетки производится погрузчиками ППН-3 и ПТ-4,
которые работают на сжатом воздухе.
Далее руды перевозятся на круговой опрокид, откуда поступают на
дробильный комплекс 6-го горизонта. Дробленная руда через скиповое отделение
скипами поднимается на дневную поверхность и разгружается на Дробильносортировочный участок, где проходит додрабливание и сортировку.  Дробленная вывозится на рудные склады, а вскрышные породы на специальные отвалы. 

Для обеспечения потребности рудника во взрывчатых материалах, на
руднике имеется подземный расходный склад ВМ.
Карьер доломитов «Шолактау».

Горные работы по добыче доломитов месторождения доломитов Шолактау производятся на карьере «Шолактау». В связи с уменьшением спроса, объем
добычи составляет не более 10,0 тыс. т/год. Учитывая крепость пород, отбойку руд и вскрышных пород производят с использованием буровзрывных работ. Бурение производится с использованием буровых станков шарошечного бурения марки БТС-150. Экскавация производится карьерными гусеничными экскаваторами марки ЭКГ-4,6, ЭКГ-5А. руда и вскрышные породы грузятся в карьерные бол ьшегрузные автосамосвалы БелАЗ, грузоподъемностью 42 тн. Далее руды перевозятся на рудные склады, а МТО на специальные отвалы вскрыши.
Рудные склады.

Руда на рудные склады доставляется автосамосвалами БелАЗ. В зависимости
от качества, по указанию геологической службы, они разгружаются на отдельные
участки склада. По указанию геолога, га каждом участке склада формируется партия руды, сходная по содержанию. По окончанию формирования склада готовая партия либо отгружается потребителю, либо вывозится для переработки на ДСК «Актау».
Административно-бытовой комплекс (АБК).

Административно–бытовой комплекс представлен 2-х этажным зданием и
предназначен для размещения:
(Руководства рудника и основных служб;
(Гардеробные и душевые для работников;
(Раскомандировки участков рудника;
(Медицинский пункт.
Ремонтно-механический участок.

(Механического ремонта горнотранспортного оборудования;
(Подготовки запчастей и комплектующих для горного оборудования.
Энергоцех.
Энергоцех предназначен для следующих целей:
(Электротехнического ремонта горнотранспортного оборудования;
(Подготовки запасных частей и комплектующих для горного оборудования;
(Ремонта линий электропередач;
(Обеспечения подземного рудника сжатым воздухом, водой, вентиляцией.
Склад ГСМ.

Склад ГСМ предназначен для заправки технологического автотранспорта и
бульдозерной техники, хранения ГСМ. Склад оборудован емкостями для хранения дизельного топлива, специальных масел и мазута для ЛОК Коктал. Каждый резервуар имеет собственную грунтовую обвалку высотой 1 м и шириной по верху 1,5 м, рассчитанную на аварийный разлив сех нефтепродуктов, находящихся на складе. Емкости хранения мазута – подземные.
Все резервуары оборудованы замерными люками, вентиляционными
патрубками (дыхательными клапанами), указателями уровня в баке и
молниеприемниками.
Автотранспортный цех.

Предназначен для обеспечения предприятия в автотранспорте.
Отдел технического контроля.

Предназначен для обеспечения теплом площадки рудника. Имеются котлы,
работающие на газе и на жидком топливе (мазут).
Жилая зона расположена на расстоянии 1100м в восточном направлении.
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