КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:
В административном отношении место проведения работ входит в состав Тупкараганского района Мангистауской области. Областной центр г. Актау находится на расстоянии 132 км, в 6 км расположен районный центр Форт- Шевченко, в 2 км - поселок Аташ и в 3 км - поселок Баутино.
Объект существующий. Нового строительства не предполагается. 
Основной деятельностью предприятия является создание и обеспечение эффективной береговой инфраструктуры поддержки морских нефтяных операций, проводимых на шельфе Каспийского моря в районе п. Баутино и п. Аташ.
В настоящий момент на западном побережье акватория бухты Баутино создана береговая база поддержки ТОО «ТенизСервис» и компании «Филиал «НортКаспианОперейтинг Компании Н.В.». Введена в эксплуатацию станция заправки морских судов ГСМ с резервуарным парком 15 тыс. мЗ, принадлежащая ТОО «ТенизСервис».
Предприятие имеет четыре производственные площадки: База поддержки морских нефтяных операций; Станция заправки морских судов; Полигон для захоронения промышленных токсичных отходов; Производственная площадка. Все производственные площадки расположены в Тупкараганском районе Мангистауской области РК.
В данном проекте рассматривается только площадка СЗМС (Станция заправки морских судов), имеющая СЗЗ – 300 метров.
Вид основной деятельности - управление инфраструктурой поддержки морских нефтяных операций.






2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:
Станция заправки морских судов
Станция заправки морских судов предназначена для приема дизельного топлива с нефтеналивных судов, его хранения, а также для погрузки дизельного топлива на суда, задействованные в поддержке морских операций Аджип ККО, и в автомобильные цистерны.
Хранение дизельного топлива осуществляется в резервуарном парке номинальным объемом (общей вместимостью) 15000 м3. В соответствии с СН РК 3.02 – 15-2003 «Склады нефти и нефтепродуктов» резервуарный парк представляет собой склад нефтепродуктов, категория склада III а.
Резервуарный парк состоит из 3-х вертикальных стальных резервуаров со стационарной крышей объемом \/=5000 м3 (рабочий объем \/=4700 м3), оборудованных приемно-раздаточными патрубками с хлопушками, патрубками зачистки, дыхательными клапанами, люками-лазами и световыми люками.
Площадка блока дожимных насосов. Площадка блока дожимных насосов предназначена для создания необходимого напора в приемном трубопроводе, по которому производится подача дизельного топлива в резервуарный парк, т.е. осуществляется последовательная работа грузового насоса судна и дожимных насосов.
Площадка с блоком дожимных насосов располагается на береговой части станции.
Причал. На пирсе с односторонним причалом производится прием и отгрузка дизельного топлива в морские суда, а также бункеровка судов поддержки морских операций.
Причал рассчитан для швартовки и разгрузки одного танкера водоизмещением до 5000 м3 или погрузки/бункеровки дизельного топлива на два морских судна одновременно.
На причале расположены следующие объекты:
-	Площадка приема и загрузки дизельного топлива;
-	Площадка загрузки дизельного топлива;
-	Технологические трубопроводы.
Технологическая площадка приема и загрузки дизельного топлива с корабельным стендером и распределительной гребенкой предназначена для приема дизельного топлива из танкеров водоизмещением 5000 м3 и для налива дизельного топлива в суда поддержки морских операций.
В состав площадки входят: корабельный стендер, задвижки с электроприводом, узел учета, дренажный насос, распределительная гребенка и емкость, в которую направлены линии сброса с предохранительных клапанов.
Прием дизельного топлива осуществляется через стендер, отгрузка - через стендер или через распределительную гребенку по резинотканевым рукавам, оборудованным быстроразъемными соединениями с отсекающими клапанами.
Технологические трубопроводы предназначены для приема и отпуска дизельного топлива и внутристанционной перекачки.
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Рисунок 1.2 Карта -схема расположения Базы СЗМС относительно ближайшей жилой зон п. Аташ (2 км )

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
Заказчик Проекта отчета о возможных воздействиях: ТОО «ТенизСервис»: РК, 130000, Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, +7 (7292) 200 700
Составитель Проекта отчета о возможных воздействиях: ТОО «Айбын Каспий». БИН: 110140001073. Юр.адрес: Мангистауская область, г. Актау, 5 мкрн, дом 7, квартира 79. Тел.: 8 (7292) 52-14-90.
Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды и природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности № 01443Р от 09.12.2011 г.

3. Краткое описание намечаемой деятельности:
· вид деятельности.
Основной деятельностью предприятия является создание и обеспечение эффективной береговой инфраструктуры поддержки морских нефтяных операций, проводимых на шельфе Каспийского моря в районе п. Баутино и п. Аташ.
Согласно приложению 2 ЭК РК проектируемый объект относится ко II категории.
объект, необходимый для ее осуществления.
В рамках данного проекта рассматривается Станция заправки морских судов.
· сведения о производственном процессе.
[bookmark: _Hlk236909092]На площадке станции заправки морских судов:
Организованные источники выбросов
· Дизельгенератор (источник 0001);
·  Резервуар хранения дизельного топлива объемом 5000 мЗ (источники 0002-0004), оборудованный дыхательным клапаном КДСа 3000/350 (годовой оборот - 15 000 т/год);
· Здание химической лаборатории (источник 0005);
· Блок насосов погрузки дизтоплива (источник 0006): насосы подачи дизельного топлива на причал и в автомобильные цистерны производительностью 160  и 35 мЗ/час, насосы подачи дизельного топлива из резервуарного парка в расходные баки дизель-генераторных установок производительностью 4 мЗ/час (основной и резервный). Насосы расположены в здании с вытяжной вентиляцией; 
· Здание ремонтно-механической мастерской (источник 0007): токарно-винторезный, сверлильный и шлифовальный станки (в простое);
· Дизельгенератор (источники 0008-0009) - 2 генератора (основной и резервный);
· Резервуар хранения нафты судна объемом 5000 мЗ (источники 0010-0011), оборудованный дыхательным клапаном общий (годовой оборот - 30 000 т/год);
· Блок дожимных насосов подачи дизельного топлива в резервуарный парк (источник 0012): 2 насоса производительностью 360 мЗ/час. Насосы расположены в здании с вытяжной вентиляцией;
· Дизельный компрессор (источник 0013);
· Пожарный насос (источник 0014);
· Наливная эстакада для заправки автоцистерн дизельным топливом (источник 0015);
Неорганизованные источники выбросов
· Дренажная емкость объемом 3 м3 (источник 6001-6003). Емкость предназначена для сбора с причала воды, загрязненной нефтепродуктами;
· Площадка корабельных стендеров (источник 6004);
· Площадка дренажной емкости (источник 6005);
· Площадка узла учета дизельного топлива (источник 6006);
· Площадка резервуаров хранения дизельного топлива (источник 6007);
· Площадка наливной эстакады (источник 6008);
· Покрасочные работы (источник 6009);
· Стоянка автотранспорта (источник 6010).



· обоснование выбранного варианта намечаемой деятельности.
Размещение предприятия: Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующей промплощадке. 

Сроки осуществления деятельности: В период 2027-2036 гг. не предусматривается дальнейших изменений в технологии производства, увеличения мощности и/или реконструкции оборудования не планируется.

4. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие
природные компоненты и иные объекты:
- жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и жизнедеятельности
Ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния территории, связанное с осуществлением намечаемой деятельности, не прогнозируется, так как эти работы не связаны с использованием отравляющих, радиоактивных и других веществ, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние.
Эксплуатация объекта не будет оказывать отрицательного влияния на регионально – территориальное природопользование и санитарно- эпидемиологическое состояние территории. Реализуемый объект не представляет угрозы для жизни и здоровья людей, так как он располагается на допустимом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами расстоянии от населенных пунктов.
Выполненные расчеты оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ от источников, загрязняющих атмосферный воздух, позволяют сделать вывод о том, что воздействие для рассматриваемого объекта в пределах расчетных прямоугольников для каждой из рассматриваемых промплощадок характеризуется как допустимое.
Рассчитанные коэффициенты опасности (HQ) в каждом расчетном прямоугольнике, а значит, на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей селитебной зоне не превышают единицу, вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое.
- биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
Указанный участок не относится к землям особо охраняемых территорий (памятникам природы, природным гос. заказникам и т.д.) и землям государственного лесного фонда.
На исследуемой территории лекарственных растений и растений, занесенных в «Красную книгу Казахстана» не зарегистрировано.
Сноса зеленых насаждений проектом не предусматривается. Непосредственно на площадке предприятия животные отсутствуют.
Участок намечаемой деятельности не располагается на землях особо охраняемых территорий, и не на территории государственного лесного фонда. Редких, эндемичных видов животных на участке нет. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено.
Географические координаты участка осуществляемой и намечаемой деятельности не расположены на территории охотничьих хозяйств, в связи с этим учёт диких видов животных, занесенных в Красную книгу РК, не проводится.
- земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
Территория размещения объектов намечаемой деятельности свободна от застройки и зеленых насаждений. Дополнительные площади для размещения объектов не требуются, все площадки предприятия находятся в границах оформленного земельного участка. 
- воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)
В летнее сухое время для пылеподавления на технологической автодороге применяется полив проезжей части. На внутриплощадочных автомобильных дорогах полив производится 1 раз в смену. На питьевые нужды персонала вода привозная, бутилированная.
Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается.
- материальные активы, объекты историко-культурного наследия, ландшафты.
Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, культурных ландшафтов, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес.
6. информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности
Всего в результате инвентаризации объектов ТОО "ТенизСервис" (СЗМС) выявлена работа 24 стационарных источников выброса, в том числе 14 - организованных и 10 – неорганизованных источников. 
Валовый выброс от стационарных источников на 2027-2036 гг. по площадке СЗМС на каждый год нормирования составляет:	
2,89968312 тонн 
В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 17 -х наименований 2-4 класса опасности.
Область воздействия в результате проведенных расчетов не превышает размеры СЗЗ, установленную в размере 300 метров. В связи с чем можно сделать вывод о достаточности области воздействия (Согласно санитарно –эпидемиологическому заключению № 02/15-702 от 11.08.2015 г. (представлено в приложении 1) СЗЗ по площадке СЗМС составляет -300 м.)Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентрация вредных выбросов в атмосфере с учетом фона на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, принятый размер санитарно-защитной зоны не требует уточнения.
Учитывая отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.
Рассматриваемый объект не относится к категории крупных промышленных предприятий и превышение теплового загрязнения на его территории наблюдаться не будет.
Технологическими решениями ТОО «ТенизСервис» предусмотрено использование оборудования, обеспечивающего уровень электромагнитного излучения в пределах, установленных СТ РК 1150-2002, что не окажет негативного влияния на работающий персонал, и, соответственно, уровень электромагнитных излучений на территории ближайшей жилой застройки не будет превышать допустимых значений, установленных санитарными правилами и нормами.
В процессе осуществления деятельности промплощадки ТОО «ТенизСервис»  отсутствуют технологические процессы с использованием материалов, имеющих повышенный радиационный фон, источников радиации на территории объекта нет.
К потенциальным источникам шумового воздействия на территории проектируемого объекта строительства будет относиться применяемое технологическое оборудование - автотранспорт. Эксплуатация всего оборудования, эксплуатируемое на территории предприятия будет проведена в соответствии с техническими требованиями.
Технологическими решениями предусмотрено использование оборудования и техники, максимальные уровни вибрации от которого на территории ближайшей жилой застройки не будут превышать установленных предельно-допустимых уровней.
7. информация о вероятности возникновения аварий, о мерах по предотвращению аварий и ликвидации их последствий
Под аварийными выбросами понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действием человека или технических средств. Рекомендации по безаварийному проведению разработки месторождения изложены в «Единых правилах разработки нефтяных и газовых месторождений РК».
Ликвидация аварий осуществляется цехами обслуживания и ремонта, оснащенные техническими средствами согласно РД-0447-103-376-86. Проведенная своевременно ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую среду.
Все остальные причины маловероятны из-за высокой степени прочности и надежности применяемого оборудования и трубопроводов, и высокой степени автоматического контроля за технологическим режимом.
Для предотвращения аварийных ситуаций разработаны правила эксплуатации и контроля и правила техники безопасности на предприятии.
За предыдущие годы на производственных объектах предприятия не были отмечены внештатные ситуации, оказавшие заметное влияние на загрязнение атмосферного воздуха. В связи с вышеизложенным таблица 3.2 не заполняется.
Согласно Экологическому Кодексу РК при возникновении аварийной ситуации предприятие обязано известить контролирующие органы в области охраны окружающей среды и возместить нанесенный ущерб. Для аварийных выбросов нормативы НДВ не устанавливаются.

8. Краткое описание:
- мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ на станции заправки морских судов предусмотрены следующие мероприятия:
•	установка дыхательных клапанов на резервуарах хранения дизтоплива.
•	обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов, трубопроводов и их соединений;
•	защита от повышения давления на напорных трубопроводах насосов;
•	автоматизация технологических процессов, обеспечивающая стабильность работы всего оборудования.
•	применение дизель-генераторов зарубежного производства, выбросы от которых по отдельным ингредиентам ниже в 2-3,5 раза, чем от дизель-генераторов отечественного производства.
Специальные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период нормирования не предусматриваются, так как на границе СЗЗ по всем загрязняющим веществам приземные концентрации с учетом фона не превышают предельно допустимых значений (ПДК), установленных санитарными нормами. 
Ежегодно на предприятии разрабатываются технологические мероприятия, направленные на уменьшение влияния предприятия на состояние окружающей среды, на предотвращение сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу. Разрабатываемые мероприятия соответствуют современным технически осуществимым и экономически целесообразным методам снижения выбросов, условиям энергоснабжения районов и не приводят к снижению надежности оборудования.
Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в Плане технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов, согласно приложению 10 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 
План мероприятий, предусматривающий обращение с отходами производства и потребления, будет включен в условия природопользования при получении экологического разрешения на воздействие.
Регулярно на предприятии реализуются мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды и предусматривающие:
· проведение производственного экологического контроля окружающей среды, включая контроль атмосферного воздуха на объекте;
· ведение учета образования, временного хранения и вывоза отходов;
· временное складирование отходов только на специально предназначенных для этого местах и в специальных емкостях и контейнерах;
· ведение учета расхода материалов (СИЗ и др.);
· закупку материалов, используемых в производстве, в контейнерах, канистрах многоразового использования для снижения объемов отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;
· заключение договоров со специализированными организациями на вывоз отходов.
Основные требования по сохранению объектов флоры и фауны:
· сохранение фрагментов естественных экосистем,
· предотвращение случайной гибели животных и растений,
· создание условий производственной дисциплины, исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.
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2.	Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 № 63.
3.	РНД 211.2.02.02-97. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан. Алматы,1997.
4.	Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
5.	Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.
6.	«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, №61-п от 24.02.2004 г.;
7.	РНД 211.2.02.09-2004 «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана 2005 г.;
8.	«Методики расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» (приложение №3 к приказу Министра ООС РК №100-п от 18.04.2008 г.).
9.	РД 39.142-00 "Методика расчета выбросов ВВ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования", 2001 г.
10.	РД 52.04-52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. ГГО им. А.И.Воейкова. ЗапСибНИИ. Разработчики Б.Б. Горошко, А.П.Быков, Л.Р.Сонькин, Т.С. Селеней и другие. Новосибирск, 1986г.
11.	РНД 211.2.02.02-97. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан. Алматы,1997.
12.	РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004;
13.	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05. Астана, 2004;
14.	«Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье»  Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
15.	Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».
16.	РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».
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