Нетехническое резюме
по проекту «Проект опытно-промышленного опробования газовой шапки скважин N2136, N2981, N4331 на м/р «Жетыбай».

Площадка строительства «Проект опытно-промышленного опробования газовой шапки скважин N2136, N2981, N4331 на м/р «Жетыбай» расположена на территории действующего месторождения Жетыбай административно входящего в состав Каракиянского района Мангистауской области РК.
Ближайшими населёнными пунктами являются пос.Жетыбай - 45 км и пос.Мунайши –48км.
Согласно техническому заданию проектом предусматривается следующие сооружения:
-Площадка Газосепаратора;
-Площадка Конденсатосборника;
-Площадка Факельной установки;
-Площадка Дренажной емкости.
Газожидкостная смесь из газовой шапки скважин №2136, 2981 и 4331 через фонтанные арматуры поступает в проектируемый выкидные шлейфы (газопровод). Контроль газовой шапки предусматривается для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и предотвращения превышения допустимых значений давления и температуры в газовом пространстве и для определения технологических параметров пласта, получения фактических данных о дебите и составе продукции скважины, а также обеспечения безопасного проведения испытаний с соблюдением требований промышленной, пожарной и экологической безопасности. 
Скважинный газ по трубопроводу Ø159х8мм поступает в вертикальный газосепаратор ГС-2-6,3-1200-2. В сепараторе за счет изменения скорости потока и направленного движения происходит отделение капельной жидкости (нефти, пластовой воды, конденсата) от газовой фазы. Очищенный сухой газ выходит через верхнюю часть сепаратора ГС-2 через трубопровод Ø159х8мм. Поток направляется на узел замера и регулирования проходит через вихревой расходомер СВГ.М-2500 для коммерческого/технологического учета объемов извлекаемого газа. Затем через регулирующий клапан (перепад Ду150/50), который дросселирует давление и поддерживает заданный технологический режим работы скважины. 
Технические характеристики газовых сепараторов представлены в таблице:
	Газовый сепаратор

	Обозначение оборудования
	-
	ГС-2

	Тип оборудования
	-
	ГС2-6,3-1200-2

	Объем
	м3
	1,3/4,0м

	Расчетное давление
	МПа
	1,6

	Диаметр
	мм
	1200

	Масса
	кг
	2200

	Количество
	шт.
	1


Далее газ транспортируется к факельной установке УФМГ-150 ХЛ трубопроводом Ø159х8мм. Перед факелом установлен огнепреградитель ОП-150 ЧА для защиты оборудования от проскока пламени. Газ сжигается на оголовке. На факельную установку подается запальный газ для обеспечения постоянного горения факельного пламени, который регулируется арматурой Ду50.
Для сбора конденсата и механических примесей от газового сепаратора в проекте предусмотрена дренажная емкость ЕП-1 объемом 5м3. Механические примеси и конденсат по коллектору Ø 57х4 мм направляется в дренажную емкость. Емкость оборудована совмещенным дыхательным клапаном СМДК-50. При наполнении емкости откачка производиться автотранспортом.
Технические характеристики дренажной емкости представлены в таблице:
	Дренажная емкость 

	Обозначение оборудования
	
	ЕП-1

	Тип или марка оборудования
	
	ЕП-8-2000-3660-2

	Ррасч.
	МПа
	0,07

	Размеры (DxL)
	мм
	2000x2900мм


Технологические трубопроводы.
Технологические трубопроводы, прокладываемые от скважин до факела относятся к группе Б (взрывопожароопасные).
Согласно СН 527-80 трубопроводы подразделяются:
[bookmark: _Toc410290858]Нефтепроводы и дренажные трубопроводы - III категории;
Газопроводы – II категории;
Надземные трубопроводы прокладываются на низких опорах. 
Трубопроводы выполняются из труб по ГОСТ 8732-78; марка стали 20, группа В. 
После завершения монтажных работ трубопроводы подлежат гидравлическому испытанию на прочность и герметичность, а сварные стыки трубопроводов контролю физическими методами.
Согласно СП РК 3.05-103-2014 обьем контроля сварных стыков труб неразрушающими методами составляет:
[bookmark: _Toc410290867]для I-категории равно 20% от общего количества стыков;
для II-категории равно 10% от общего количества стыков;
для III-категории равно 2% от общего количества стыков.
Величина испытательного давления на прочность зависит от рабочего давления и составляет:
[bookmark: _Toc410290868]при Рраб до 0,5 МПа               -       Рисп=1,5 Рраб, но не менее 0,2МПа
[bookmark: _Toc410290869]при Рраб св. 0,5 МПа              -        Рисп=1,25 Рраб, но не менее 0,8МПа
[bookmark: _Toc410290872]Величина испытательного давления на герметичность должна соответствовать рабочему давлению.
[bookmark: _Toc410290873]Антикоррозионная изоляция надземных трубопроводов:
[bookmark: _Toc410290874]– покрытие масляно-битумное, ОСТ 6-10-426-79, в 2 слоя по грунту ГФ-021, ГОСТ 25129-2020.
[bookmark: _Toc410290875]Тепловая изоляция надземных трубопроводов - маты из минераловатного полотна толщиной δ=60 мм, покровный слой - стальные оцинкованные листы δ=0,5 мм и δ=0,8.
   Для стальных подземных трубопроводов - «весьма усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2016 на основе полимерных липких лент, грунтовка полимерная ГТ-760-ИН с расходом 0,3кг/м2 по ТУ 102-340-92, лента поливинилхлоридная изоляционная липкая типа ПВХ-БК в два слоя по ТУ 102-166-84, обертка защитная ПЭКОМ по ТУ 102-320-86.
[bookmark: _Toc410290876] Тип антикоррозионной изоляции и тепловой изоляции может быть заменен Заказчиком на другой без изменения технических характеристик.
[bookmark: _Toc147935410][bookmark: _Toc221530103][bookmark: _Toc225932544]	Проектом предусматривается устройство площадок для размещения технологического оборудования, необходимого для проведения опытно-промышленного опробования газовой шапки скважин №2136, №2981 и №4331.
В составе проектируемых сооружений предусматриваются:
1. площадка дренажной емкости размером 5,5 × 4,0 м;
2. площадка газосепаратора размером 13,0 × 4,5 м;
3. площадка факельной установки с обвалованием радиусом 15,0 м.
Площадки размещаются с учетом технологической схемы объекта, обеспечения доступа обслуживающего персонала, возможности проведения монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ, а также требований промышленной и пожарной безопасности.
Площадка дренажной емкости предназначена для размещения дренажной емкости и обеспечения безопасного сбора и отвода дренируемой жидкости в соответствии с технологической схемой объекта. Размер площадки в плане составляет 5,5 × 4,0 м, площадь покрытия в пределах прямоугольной площадки составляет 22,0 м².
Площадка газосепаратора предназначена для размещения технологического оборудования для разделения газожидкостной смеси. Размер площадки в плане составляет 13,0 × 4,5 м, площадь площадки составляет 58,5 м².
Площадка факельной установки предназначена для размещения оборудования аварийного сжигания газа. В целях обеспечения безопасной эксплуатации факельной установки предусматривается обвалование радиусом 15,0 м. Площадь круга, ограниченного радиусом 15,0 м, составляет ориентировочно 706,9 м².
Размещение сооружений принято с учетом взаимного расположения технологического оборудования и трубопроводов, а также с учетом требований по обеспечению безопасных условий эксплуатации.
Подъезд к проектируемым сооружениям предусматривается по существующим и/или проектируемым промысловым проездам с обеспечением возможности подъезда эксплуатационного и ремонтного транспорта.
Организация рельефа и вертикальная планировка.
Вертикальная планировка территории выполняется с учетом существующего рельефа местности и отметок прилегающей территории.
Проектными решениями предусматривается подготовка основания под проектируемые площадки, планировка территории и обеспечение организованного отвода поверхностных вод.
Отметки проектируемых площадок назначаются с учетом необходимости обеспечения устойчивости сооружений, нормального функционирования технологического оборудования и исключения застоя поверхностных вод.
Поверхностный водоотвод предусматривается за счет придания территории соответствующих уклонов с отводом дождевых и талых вод за пределы площадок.
При производстве земляных работ необходимо предусмотреть снятие непригодного грунта в пределах участков строительства, планировку основания и послойное уплотнение грунта в соответствии с требованиями проекта и результатами инженерно-геологических изысканий.
Благоустройство территории.
Благоустройство территории выполняется после завершения основных строительно-монтажных работ.
Проектом предусматривается планировка территории вокруг проектируемых сооружений, устройство необходимых проходов и подъездов, восстановление нарушенных участков территории.
Озеленение территории промышленной площадки проектом не предусматривается в связи с производственным назначением объекта и условиями расположения на территории действующего нефтегазового месторождения.
Основные технико-экономические показатели.
Основные площади проектируемых сооружений:
	№
	Наименование
	Размеры
	Площадь

	1
	Площадка дренажной емкости
	5,5 × 4,0 м
	22,0 м²

	2
	Площадка газосепаратора
	13,0 × 4,5 м
	58,5 м²

	3
	Площадка факельной установки с обвалованием
	R = 15,0 м
	≈ 706,9 м²


Примечание: площадь обвалования факельной установки приведена как площадь круга радиусом 15,0м. Фактическая площадь земельного отвода определяется по разбивочному плану с учетом геометрии обвалования, проходов, технологических коммуникаций и требований безопасности.

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые и технические нужды. Потребности в питьевой воде на период строительно-монтажных будут обеспечены за счет привозной питьевой бутилированной воды. Качество воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Техническая вода - привозная, доставляется на площадку строительства автотранспортом - поливомоечными машинами. Объект находится вне водоохранных зон и полос.
Вид водопользования – общее.
Вода хозяйственная и для производственных нужд. Вода бутилированная для питья.
[bookmark: _Toc54246866]Вода привозная. Расход воды в период строительства составит: на хозяйственно- бытовые нужды – 78,75 м³/год. Общий расход воды для технической нужды согласно, сметной документации составляет 13,6 м3/год.
В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые и технические нужды. Техническая вода при строительстве проектируемых объектов будет использоваться для орошения площадки строительства (полив водой при уплотнении и укатке грунта) и на гидроиспытания трубопроводов.
[bookmark: _Hlk239069769]В проекте отсутствует использование недр для реализации данного проекта. В период строительства объекта отрицательного воздействия на недра оказываться не будет. Географические координаты: широта 43 градуса,33минут,36секунд; долгота: 52 градуса, 18минута, 54сек.
Растительные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов использоваться не будут. 
Использование объектов животного мир их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предусмотрено.
Территория проектируемых работ расположена вне территории земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются компрессор, работа станков, земляные работы, пересыпка пылящих материалов, битумные, сварочные и покрасочные работы. Все расходы материалов были взяты согласно сметной документации.
Объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве составит: 2,99595159 г/сек и 0,29014955 т/год .
0123 Железа (3кл.оп) 0,02025 г/сек 0,017496 т/г; 0143 Марганец и его соединения (2кл.оп) 0,00030556 г/сек0,000264 т/год; 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (2кл.оп) 0,33914803 г/сек 0,01897367 т/год; 0304 Азота (II) оксид (Азота оксид) (3кл.оп) 0,04859 г/сек 0,10862657 т/год; 0328 сажа 0,02530695 г/сек 0,0007854 т/год; 0330 Серы диоксид (Ангидрид Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (3кл.оп) 0,04040822 г/сек 0,00120284 т/год; 0337 Углерода оксид (Окись углерода) (4кл.оп) 0,275367 г/сек 0,01978509 т/год;  0616 Диметилбензол (3кл.оп) 0,3457842 г/с 0,03623172т/г; 0703 бензапирен 0,00000046944 г/сек 1,4416000E-08 т/год;  1210 Бутилацетат (4кл.оп) 0,11570141 г/сек 0,00037071 т/год; 1325 формальдегид (4кл.оп) 0,00541667 г/сек 0,00015685 т/год; 2752 Уайт-спирит 0,27782829 г/с 0,02695767 т/г; 2754 Углеводороды предельные С12-С19 (4кл.оп) 0,1300238 г/с 0,0125714 т/г; 2902 Взвешенные частицы (3кл.оп) 0,18091104 г/сек 0,01136097 т/год; 2908 Пыль неорганическая (3кл.оп) 1,19090995 г/сек0,03536665 т/год. 
Ожидаемые выбросы ЗВ в период эксплуатации: 
Объемы строительных материалов на период строительства:
отходы сварки (образуются при сварочных работ) – 0,00019т
отходы от красок и лаков (образуются при выполнении покрасочных работ) – 0,0292 т
промасленная ветошь – 0,00025т/год
смешанные коммунальные отходы (образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала) –0,647 т/год.
Отходы собираются в маркированных металлических контейнерах. Контейнеры для бытового мусора снабжены плотно закрывающимися крышками. Контейнеры должны быть установлены на специально оборудованных площадках.
Согласно действующим санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 сбор и временное хранение отходов на период строительства проводится на специальных площадках (местах). 
Транспортировка отходов производства и потребления со строительной площадки вывозятся специализированными предприятиями по договору, имеющими все необходимые подтверждающие документы на право осуществления деятельности по обращению отходами. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.
Атмосферный воздух 
На месторождении Жетыбайской группы осуществляются наблюдения на источниках выбросов и на границе СЗЗ.
Мониторинг эмиссий осуществлялся на организованных источниках выброса, прописанных в плане-графике программы ПЭК. В отходящих газах определялись концентрации диоксида азота, оксид азота, оксида углерода, сажи, диоксида серы. Бензол, диметилбензол, метилбензол, бенз/а/пирен, формальдегид, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10 углеводороды предельные С12-С19, метан определялись расчетным методом. Превышений нормативов ПДВ по всем контролируемым источникам выбросов не было обнаружено.
Превышение предельно-допустимых концентраций по результатам мониторинга не выявлено
Подземные воды
Нормы ПДК загрязняющих веществ для подземных вод не питьевого назначения не установлены. Вместе с тем, можно отметить, что содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в грунтовых водах находятся ниже установленных норм для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 
Почвенный покров
Почвенный покров месторождения ПУ «Жетыбаймаунайгаз» по степени загрязнения относится к относительно безопасным, 1 категории –слабо загрязненные (содержание химических веществ на уровне ПДК, но выше естественного фона).
Растительность
В местах расположения технологических объектов основных цехов добычи нефти и газа, а также групповых установок растительный покров попросту отсутствует.
Проведёнными за последние пять наблюдениями (период 2016-2020 гг.) установлено, что в
этих условиях местообитания ландшафтно образующим растением, участвующим в сложении наиболее распространенных сообществ, многие годы являлась полынь белоземельная.
Широкое распространение полыни белоземельной и разнообразие сообществ, в которых она доминировала, объясняется большой экологической приспособляемостью и нетребовательностью к почвам.
Оценка воздействия на окружающую среду в период строительства:
Атмосферный воздух – пространственный масштаб(п.м.) (ограниченный (2)), временный масштаб (в.м.) (продолжительное (3)), интенсивность (и) (незначительная (1)) – интегральная оценка в баллах (6); Почва-  п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Отходы- п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (незначительная (1)); Растительность - п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Животный мир - п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Физическое воздействие- п.м. (локальный (1)), в.м. (продолжительное (3)), и (слабая (2)); Радиационное воздействие – отсутствует.
Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при строительстве допустимо принять как низкой значимости.
Оценка воздействия на окружающую среду в период эксплуатации:
Атмосферный воздух – пространственный масштаб (п.м.) (ограниченный (2)), временный масштаб (в.м.) (многолетнее (4)), интенсивность (и) (незначительная (1)) – интегральная оценка в баллах (6); Почва-  п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Отходы- п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Растительность - п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Животный мир - п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Физическое воздействие- п.м. (локальный (1)), в.м. (многолетнее (4)), и (незначительная (1)); Радиационное воздействие – отсутствует.
Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации допустимо принять как низкой значимости.
	При проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих или предотвращающих загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из организационных, технологических, проектно-конструкторских, санитарно-противоэпидемических и сводятся к следующему: 
Организационные: 
- разработка оптимальных схем движения автотранспорта; 
- контроль своевременного прохождения ТО задействованного автотранспорта и спецтехники;
- исключение несанкционированного проведения работ. 
Проектно-конструкторские:
- бетон для бетонных и ж/бетонных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной плотности. Марка бетона по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100.  
- под бетонными и железобетонными конструкциями предусматривается подготовка из щебня, пропитанного битумом, толщиной 100 мм.
- боковые поверхности конструкций, соприкасающееся с грунтом, обмазать горячим битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.
- антикоррозийная защита металлических конструкций;
- фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками рассчитаны с учетом динамического воздействия;
-для ограничения случайных розливов нефти, площадки технологических установок наземного расположения, выполнены из монолитного бетона с отбортовкой по периметру.
- антикоррозийная защита надземных и подземных трубопроводов;
- экспертиза проектных решений в природоохранных органах.
Санитарно-эпидемические:
- выбор согласованных участков складирования отходов;
- раздельный сбор и вывоз отходов.
При проведении работ предусмотрен ряд мер, выполняемых подрядчиком и касающихся экологических аспектов строительства:
- Поддерживание постоянной связи с Заказчиком, со специально уполномоченными органами в области ООС; 
-Принятие мер по предотвращению случайных проливов нефтепродуктов при работе стройтехники и автотранспорта.

