 КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Отчет разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» Оразбеков Е.Б., правом на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 02974P от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (Приложение 1).
Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.
Оценкой воздействия рассматривается период с 2026 по 2035 г., включительно. 
Общие сведения о предприятии. ТОО «Казахстанская промышленная компания Дайсен»
Почтовый адрес оператора: Z05T2P4, город Астана, район Нұра, пр. Тұран, д. 55/6, кв. 69. Директор: Чен Шучун 
Площадь участка составляет 1,2686 км² (126,86 га).
Срок начала реализации намечаемой деятельности: 2027-2028 гг.
Административно участок месторождения относится к Шалабайскому и Ауэзовскому сельским округам Жарминского района области Абай. В 2 км северо-восточней от села Шалабай, в 0,9 км северо-западней от села Ауэзов.
Вопросы постутилизации. В настоящее время, на участке работ отсутствуют здания, строения, сооружения и оборудования. Земельный участок представлен степной местностью. Работы по постутилизации не требуются.
Категория занимаемых земель и цели использования. Изъятие новых, земель отсутствует, добычные работы будут проводиться в пределах границ горного отвода. 
План горных работ предусматривает обоснование рациональной и безопасной схемы освоения месторождения, обеспечивающей эффективное извлечение полезного ископаемого с учётом геолого-гидрогеологических условий, экологических требований и нормативных положений в сфере недропользования
Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют.
Участок расположен в пустынно-степной зоне. Для района характерны светло-каштановые нормальные почвы. На урбанизированных территориях плодородный слой почвы часто нарушен или отсутствует 
Информация о возможных негативных воздействиях.
Атмосфера. Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 14 источников, в том числе 2 организованный источник и 12 неорганизованных источников.
Валовый выброс загрязняющих веществ на 2027 год составляет: 0,73029034 г/с, 46,94800965 т/г. Итого общий объем выбросов на 2028 год составляет: 0,64581434 г/с, 45,14286089 т/г.
Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 15 наименований загрязняющих веществ.
Нормативы выбросов установлены по следующим веществам: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, сероводород, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные и пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.
Нормативное расстояние от источников выбросов до границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) установлено согласно Приложению 1, Разделу 3, Пункту 11, Подпункту 1 СП №237 и составляет не менее 1000 метров для карьеров нерудных строительных материалов.
Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов.
Адекватность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения воздуха, выполненными в соответствии с действующими методическими указаниями по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере.
Нормативное расстояние от источников выбросов до границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) установлено согласно Приложению 1, Разделу 3, Пункту 12, Подпункту 1 СП №237 и составляет не менее 1000 метров.
Местоположение месторождения «Загадка» отвечает необходимым санитарно–гигиеническим требованиям, ближайшая селитебная зона – село Ауэзов и село Шалабай  находится на расстоянии 0,9 км и 2 км соответсвенно от месторождения «Загадка».
Вода. Согласно письму РГУ «Ертисская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» №ЗТ-2026-02360554 от 18.06.2026 на расстоянии около 190 м протекает руч.Холодный ключ, и на расстоянии 324 м протекает руч.Акбастаубулак.
В настоящее время проектная документация «Установление  водоохранных хон и полос ручьев Холодный Ключ и Акбастаубулак в пределах месторождения «Загадка» в Жарминском районе области Абай» находится на этапе согласования.
Питьевое водоснабжение. Добычные работы планируется проводить с 2027 по 2028 гг. 
Потребность в технической воде для производственных нужд (промывка шпуров при проходческих и очистных работах) составляет 1 782 м³/месяц, в том числе:
для проходческих работ – 950,4 м³/месяц; 
для очистной добычи – 831,6 м³/месяц. 
Техническое водоснабжение обеспечивается привозной водой и системой повторного использования очищенных шахтных вод. 
Питьевое водоснабжение персонала предусматривается привозной бутилированной водой, хозяйственно-бытовое водоснабжение обеспечивается специализированной организацией на договорной основе.
Техническая вода доставляется специализированной организацией на договорной основе; питьевая вода – бутилированная, из ближайших населённых пунктов Ауэзов и Шалабай.
Все работники должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям ГОСТа «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Расход воды на одного работающего не менее 25л/сут.
Водоотведение планируется использованием санитарно-технического оборудования с обязательным подключением к системе сброса отходов в специальные ёмкости, исключающие попадание отходов в окружающую среду.
Техническое водоснабжение обеспечивается привозной водой и системой повторного использования очищенных шахтных вод, что позволяет сократить потребление свежей воды и минимизировать воздействие на окружающую среду.
Водоотведение шахтных вод осуществляется через пруд-накопитель, оснащё-ный системой повторного водоснабжения. Система предназначена для сбора, аккумулирования и дальнейшего использования шахтных вод в технологических целях. Пруд-накопитель обеспечивает уравнение водного потока, осветление и временное хранение воды, после чего очищенные воды направляются на повторное использование в производственном цикле, что снижает потребление свежей воды и минимизирует воздействие на окружающую среду.
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при извлечении горной массы не предусматривается. Необходимость в оформлении разрешения на специальное водопользование (РСВП) согласно п. 1 ст. 66 Водного кодекса РК отсутствует
Почвы. Участок расположен в пустынно-степной зоне. Для района характерны светло-каштановые нормальные почвы. На урбанизированных территориях плодородный слой почвы часто нарушен или отсутствует
Растительность. Растительность района носит степной характер. Склоны холмов покрыты жесткими травами и карагайником. По берегам рек и ручьев развиты заросли тальника, шиповника. Долины реки, особенно пойменные участки, покрыты луговыми травами и используются под сенокосы. В период реализации проекта и по ее окончанию, изменения в растительном покрове не ожидаются. В связи с чем, рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, предложения для мониторинга растительного покрова в рамках настоящего проекта не разрабатываются. Проектом не предусматривается снос зеленых насаждений. Усиления отрицательного воздействия на растительный покров не происходит, так как деятельность будет осуществляется без использования каких-либо химических реагентов. В плане мероприятий по охране окружающей среды будет предусмотрено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 пункта 50,которые предусматривают обязательную организацию полосы древеснокустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.
 Животный мир. В письме РГУ "Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животногомира по области Абай Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" №ЗТ-2026-02339015 от 16.06.2026, сказано, что согласно письму РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» (№ 04-02-05/1386 от 12.06.2026 г.) и РГУ «ГЛПР «Семей орманы» (№ 15-09/1042 от 12.06.2026 г.), участок намечаемой деятельности расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территории со статусом юридического лица. – согласно информации РГКП «ПО Охотзоопром» (№ 13-12/1333 от 15.06.2026 г.) проектируемый участок не является местами обитания и путями миграции редких и исчезающих копытных животных, занесенных в Красную Книгу РК. (Приложение 6)
Физические воздействия. Согласно Гигиеническим нормативам уровней шума на рабочих местах, допустимый эквивалентный уровень шума для территории предприятия с постоянными рабочими местами составляет 80 дБ, а максимальный эквивалентный уровень 95 дБ. Проектом применено горно – транспортное оборудование, обеспечивающее уровень звука на рабочих местах, не превышающий 95 дБ. При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума.
Так как период работ непродолжительный и участок ведения работ достаточно удален от ближайшего населенного пункта – с. Ауэзов и село Шалабай на расстоянии 0,9км  и 2 км соответсвтенно, мероприятия по защите от шума в проекте не предусматриваются. 
Радиационные воздействия. Участок планируемых горных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения.
Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.
Отходы производства и потребления. В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 13,950 т/год, металлический лом – 0,986 т/год, промасленная ветошь – 1,530 т/год, огарки сварочных электродов – 0,495 т/год, отработанные масла – 1,87 т/год, отработанные автомобильные шины – 1,42 т/год, отработанные шахтные головные светильники – 0,087 т/год, отработанные шахтные самоспасатели – 0,269 т/год, вмещающие породы – 79 203,76 т/год.
Предпогаемый общий объем образования отходов на 2027-2028гг. составит  79 224,367 тонн.
Оценка воздействия на состояние экологической системы. 
Согласно произведенным расчетам, в процессе проведения горных работ в оцениваемый период с 2027 по 2028 гг., на окружающую среду района размещения предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости. 
 Воздействие на население ближайшей к участку селитебной зоны (село Ауэзов и село Шалабай), расположенной на расстоянии 0,9км и 2км км от него, будет находиться на допустимом уровне. Экологический риск и риск для здоровья населения при проведении горных работ на месторождении «Загадка» будут минимальными.









































