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[bookmark: _bookmark0]ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 335 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (далее – ЭК РК) операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утверждёнными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (приказ и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»).
Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения и разрабатывается в соответствии с принципом иерархии, должна содержать сведения об объёме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.
В соответствии с п. 5 ст. 41 ЭК РК в программе управления отходами операторами объектов I и II категорий обосновываются лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов.
Разработчик проектной документации: ТОО «РУДПРОЕКТ», юр.адрес: 010000, город Астана, район Байконыр, ул. Мәлік Ғабдуллин, д. 11, Кв. 9. факт.адрес: 010010 г.  Астана, район Алматы, ул.Акарыс,37. e-mail: rudproject@mail.ru , 8-705 553 6297
1. [bookmark: _bookmark1]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
1.1. [bookmark: _bookmark2]Реквизиты
     Оператор: ТОО «Казахстанская промышленная компания Дайсен»
Почтовый адрес оператора: Z05T2P4, город Астана, район Нұра, пр. Тұран, д. 55/6, кв. 69. Директор: Чен Шучун.
1.2. [bookmark: _bookmark3]Местоположение объекта
[bookmark: _bookmark4]Административно участок месторождения относится к Шалабайскому и Ауэзовскому сельским округам Жарминского района области Абай. В 2 км северо-восточней от села Шалабай, в 0,9 км северо-западней от села Ауэзов..  
В приложении 1 представлена ситуационная карта-схема расположения месторождения ТОО «Казахстанская промышленная компания Дайсен» и ближайшей жилой зоны.
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
2.1. [bookmark: _bookmark5]Объём и состав отходов, образующихся на объекте и (или) получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению
Данные об отходах, образующихся на объекте, приводятся в соответствии с паспортами отходов ТОО «Казахстанская промышленная компания Дайсен» и представлены в таблице 1.
Приём отходов от третьих лиц предприятием не осуществляется.

Таблица 1 – Состав отходов, образующихся на объекте
	№ п/п
	Наименование отхода
	Состав отхода

	1
	2
	3

	1
	Твердые бытовые отходы
	Бумага и древесина – 60%, тряпье – 7%, пищевые отходы – 10%, стеклобой – 6%, металлы – 5%, пластмассы – 12%

	2
	Промасленная ветошь
	Вода - 15%, ткань - 73%, масло минеральное нефтяное - 12%

	3
	Металлический лом
	Металл 100%

	4
	Огарки сварочных электродов
	Состав (%): железо - 96-97; обмазка (типа Тi(СО ) ) - 62-3; прочие - 1.

	5
	Отработанные масла
	 Синтетические масла - 100 %

	6
	Отработанные автошины
	Состав (%): Синтетический каучук - 96; Марганец – 1.2; Кремний – 0.05; Железо металлическое – 2.45; Сажа (Углерод; Углерод черный) – 0.3.

	7
	Светильники шахтные головные отработанные
	Пластмасса — 40 %, металл — 30 %, аккумуляторные элементы — 25 %, электронные компоненты — 5 %

	8
	Самоспасатели шахтные отработанные
	картон — 93 %, алюминий — 7 %

	9
	Вмещающие породы
	Отходы от разработки полезных ископаемых


В таблице 2 представлены сведения о количестве накопленных на объекте отходов (срок накопления которых в местах временного сбора не превышает 6 месяцев) согласно данным предприятия по состоянию на конец 2025 года.
Таблица 2 – Количество отходов, накопленных на объекте

	№ п/п
	Наименование отхода
	Количество отхода

	1
	2
	3

	1
	Твердые бытовые отходы
	0

	2
	Промасленная ветошь
	0

	3
	Металлический лом
	0

	4
	Огарки сварочных электродов
	0

	5
	Отработанные масла
	0

	6
	Отработанные автошины
	0

	7
	Светильники шахтные головные отработанные
	0

	8
	Самоспасатели шахтные отработанные
	0

	9
	Вмещающие породы
	0



Размещение отходов предприятием не осуществляется.

2.2. [bookmark: _bookmark6]Средняя скорость образования отходов (т/год)
Расчет объема образования твердых бытовых отходов (неопасных отход код 20 03 01) образуются при обеспечении жизнедеятельности обслуживающего персонала. Место временного хранения – металлический контейнер. Вывоз осуществляется специализированной организацией на договорной основе. Состав: бумага и древесина-60%, тряпье-7%, пищевые отходы-10%, стеклобой-6%, металлы-5%, пластмассы-12%. 
На период работ будет привлечено 186 чел проводится согласно Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п. 
Объем образования твердых бытовых отходов определяется по формуле:
Мтбо = p × m - Qy - Qr, м3 /год.
где p - годовая норма образования отходов на одного сотрудника, м3 /чел.
 Значение показателя принято равным 0,3 м 3 /чел, как для предприятия расположенного в благоустроенном секторе 
m - количество сотрудников, работающих на предприятии, чел. 22
Согласно данным предоставленным предприятием количество сотрудников составляет: 22 человек. Qy - годовое количество утилизированных отходов, 0 м3 /год. На предприятии утилизацию отходов не производят Qy = Qr - годовое количество сожженных отходов, 0 м3 /год. На предприятии сжигание отходов не производят Qr = 0 3 м /год. 
Тогда объем образования твердых бытовых отходов будет составлять
Мтбо = 0,3 × 186 - 0 - 0 = 55,8  м3 /год.
 С учетом того, что плотность отходов ro в неуплотненном состоянии равна 0,25 т/м3 масса ежегодного образования ТБО будет составлять М = ro × Mтбо М = 0,25 × 55,8 = 13,950 т/год.
Таким образом, объем образования отходов составит: 13,950 т/год. Режим работы круглогодичный, с заездами работников вахтами. 
Таблица 1
Расчет нормы образования твердых бытовых отходов
	Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях,                      р1, м3/год
	Списочная численность работающих, чел.
	Средняя плотность отходов,                        т/м3
	Норма образования отходов,               m1, т/год

	0,3
	186
	0,25
	13,950



1. Твердо бытовые отходы являются нетоксичнвми, не пожароопасными, твердыми, нерастворимые в воде и относятся к неопасному списку отходов-20 03 01. Необходимо предусмотреть раздельный сбор отходов согласно ст.320 Кодекса. 
Сбор отходов будет осуществляться в специальном металлическом контейнере, установленном на территории рассмаатриваемого объекта, с последующим вывозом специализированной организацией. Все образуемые отходы накапливаются на площадке место проведения работ с раздельным собором в ссотвествующих контейнерах и емкостях с маркировкой. По мере накопления передаются специализированным организациям имеющие лицензию на сбор, утилизацию/переработки отходов. ТБО образуются от жизнедеятельности сотрудников.
Расчет объема образования промасленной ветоши код по классификатору отходов 15 02 02*(опасный отход) образуется в процессе использования тряпья для протирки строительной техники, машин и т.д. Состав: ткань - 73%, масло - 12%, влага - 15%. Пожароопасный, нерастворим в воде, химически неактивен. В процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин образуется промасленная ветошь. Расчет объема образования промасленной ветоши на предприятии производится согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п
Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Mo , т/год), норматива содержания в ветоши масел (M ) и влаги ( W): ,т/год где 
М= 0,12 × Мо 
W= 0,15 × Мо
Таблица 2
	Расчет нормы образования промасленной ветоши

	Количество поступающей ветоши,                    Мо, т/год
	Коэффи-циент
	Норматив содержания          в ветоши масел,                  М, т/год
	Коэффи-циент
	Норматив содержания в ветоши влаги, W, т/год
	Норма образования отходов,               N, т/год

	1,205
	0,12
	0,1446
	0,15
	0,181
	1,530



Собираются отходы в специальные металлические контейнеры, хранятся на территории площадки не более 6 месяцев. Сбор и вывоз сторонней организацией согласно заключенному договору.
Металлический лом (код по классификатору 16 01 17). Образуются в процессе ремонта автотранспорта.
Расчет норматива образования металлического лома выполнен согласно п. 3 «Методических рекомендаций по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных», Санкт-Петербург, 1998 г. 
Норма образования металлического лома рассчитывается по формуле:
М = α1 * nлег * М1 + α2 * nгруз * М2 + α3 * nспец * М3, т/год,
где: α1 – коэффициент образования лома для легкового транспорта;
          α2 – коэффициент образования лома для грузового транспорта;
          α3 – коэффициент образования лома для специализированной техники;
          nлег – количество легкового транспорта;
          nгруз – количество грузового транспорта, шт.;
          nспец – количество специализированной техники, шт.;
          М1 – масса металла на единицу легкового транспорта, т;
          М2 – масса металла на единицу грузового транспорта, т;
          М3 – масса металла на единицу специализированной техники, т.

Таблица 9
Расчет нормы образования металлического лома
	Вид транспорта
	Нормативный коэффициент образования лома,                      α
	Число единиц транспорта конкретного вида транспорта, использованного в течение года,                            n, шт.
	Масса металла на единицу автотранспорта, М, т
	Норма образова-ния            отходов, N, т/год

	Грузовой транспорт
	0,016
	13
	4,740
	0,986




Огарки сварочных электродов код по классификатору(12 01 13 ) на участке проведения работ образуются в результате проведения сварочных работ, которые осуществляются в ремонтной мастерской. Представляет собой остатки электродов. Огарки сварочных электродов временно накапливаются в контейнере. Объем образования 0,495 т/год.  
	Расчет нормы образования огарков скварочных электродов  

	Коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков, Кн
	Масса израсходованных сварочных электродов, Рс, т/год
	Норматив образования огарков, Сог,                             доли от массы израсходованных электродов
	Норма образования отходов,                  Мог, т/год

	1,1
	9,000
	0,05
	0,495



Отработанные масла код по классификатору (12 01 13) Предполагаемый объем образования – 1,87 т/год. Отработанные моторные масла образуются в результате замены моторных масел на автомашинах. Отработанные моторные масла собирают 200л металлическую емкость. Емкости временно хранятся в закрытом контейнере. По мере накопления емкости герметично закрываются и передаются в специализированные предприятия по договору.
Отработанные автошины. Предполагаемый объем образования - 1,42т/год. Отходы образуются в результате эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Отработанные автошины собираются в металлическом контейнере и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия. Код отхода – 16 01  13
Норма образования отработанных шин определяется по формуле:
Мотх=0,001*Пср*К*k*М/Н, т/год
где: К – количество автомобилей i-ой марки;
k – количество шин установленных на i-ой марке автомобиля, шт;
М – масса шины, кг;
ПСР. – среднегодовой пробег автомобилей с шинами i-ой марке, тыс.км;
Н – нормативный пробег i-ой модели шин, тыс.км.

Светильники шахтные головные отработанные. Код 16 06 04 (неопасный). Светильники шахтные головные отработанные образуется в процессе истечение срока годности и потери функциональных свойств. Собираются отходы в специальные металлические контейнеры, хранятся на территории площадки не более 6 месяцев. Сбор и вывоз будет осуществляться согласно заключенному договору по факту образования отхода. Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору. Предполагаемый объем образования 0,087 т/год.  
Образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы шахтных светильников в процессе индивидуального освещения рабочего места шахтеров в подземных выработках.  Состав отхода (%): пластмассы – 10, железо – 0,9, оксид кремния – 1, оксид свинца – 1,3, литий кобальт оксид – 66,7, медь – 5,4, синтетический каучук – 14,6.
Расчет объема проводился согласно п/п. 2.43 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Норма образования отработанных светильников рассчитывается по формуле:
N = n×T / Tp, шт./год
N = n×T / Tp×mi×10-6, т/год
где: n – количество установленных (работающих) светильников, шт.;
Т – фактическое время работы светильников в году, час/год;
Тр – эксплуатационный ресурс времени работы светильников, час;.
mi – вес одного светильника, грамм.
N = 110 × 8760 / 10000 = 96,36 шт./год
N = 96,36 × 900 × 10⁻⁶ = 0,0867 т/год ≈ 0,087 т/год..
Самоспасатели шахтные отработанные. Код 19 12 04. Самоспасатели шахтные отработанные образуется в процессе истечение срока годности и потери функциональных свойств. Собираются отходы в специальные металлические контейнеры, хранятся на территории площадки не более 6 месяцев. Сбор и вывоз будет осуществляться согласно заключенному договору по факту образования отхода. Предполагаемый объем образования 0,269 т/год. 
Образуются по истечении срока годности и потери функциональных свойств шахтных самоспасателей, вследствие их списания. Самоспасатель шахтный является средством индивидуальной защиты органов дыхания горнорабочих при подземных авариях, связанных с образованием непригодной для дыхания среды. Накоплениеотработанных шахтных самоспасателей на месте их образования осуществляется в металлическом контейнере в отдельном помещении рудника. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, отработанные шахтные самоспасатели передаются специализированной сторонней организации по договору. Состав отхода (%): железо – 40, гидроксид алюминия – 14,4, надпероксид калия – 12, надпероксид натрия – 12, алюминиевая пудра – 1,6, пластмасса – 10, целлюлоза – 6,7, каучук – 3,3.
Расчет норматива образования отработанных шахтных самоспасателей производится согласно п.3.6 п/п. 56 «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления» Расчет образования отработанных шахтных самоспасателей ведется по формуле:
F = n×m×p×10-3, т/год
где: n – количество единиц, шт.;
m – вес самоспасателя, кг;
p – периодичность выдачи, год/раз.
	Вид самоспасателя
	Кол-во, ед.
	Периодичность выдачи, раз/год
	Вес, кг
	Выход отходов, т/год

	Самоспасатель
	186
	0,482
	3
	0,269



Вмещающие породы. Образуются при выполнении горно-капитальных работ, при горнопроходческих работах на добычно-эксплуатационный период. Количество образования и размещения вмещающей породы при отработке месторождения составит: 2027 год – порядка 56 759,76  т/год, 2028 год – 22 444 т/год. Общий предполагаемый объем образования – 79 203, 76 т.

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 13,950 т/год, металлический лом – 0,986 т/год, промасленная ветошь – 1,530 т/год, огарки сварочных электродов – 0,495 т/год, отработанные масла – 1,87 т/год, отработанные автомобильные шины – 1,42 т/год, отработанные шахтные головные светильники – 0,087 т/год, отработанные шахтные самоспасатели – 0,269 т/год, вмещающие породы – 79 203,76 т/год.
Предполагаемый общий объем образования отходов на 2027-2028гг. составит 79 224,367 тонн


2.3. [bookmark: _bookmark7]Классификация отходов
Классификация отходов в соответствии с требованиями статьи 338 ЭК РК осуществляется на основании Классификатора отходов, утверждённого приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.
Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.
В случае отсутствия соответствующего отхода в Классификаторе, кодировка обосновывается в каждом конкретном случае владельцем отходов на основании протоколов испытаний образцов данного отхода по химическому и компонентному составу, выполненных лабораторией, аккредитованной в порядке, определенном статьёй 10 Закона Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия» и согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
В таблице 7 представлена информация о классификации образующихся на объекте отходов в соответствии с Классификатором отходов.

2.4. [bookmark: _bookmark8]Способы накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов
В таблице 8 отражены сведения о способах сбора, накопления, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов, образующихся на месторождении      ТОО «Казахстанская промышленная компания Дайсен»
2.5. [bookmark: _bookmark9]Анализ управления отходами в динамике за последние три года
Данные о количестве образовавшихся, накопленных, размещённых и переданных сторонним организациям отходов предприятия за 2027-2028 годы представлены в таблице 9 на основании данных инвентаризации отходов и отчётов по ним, предоставленных в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.
Объект проведения геологоразведочных работ проектируемый, в связи с чем отразить информацию о количестве образовавшихся, накопленных, размещенных и переданных сторонним организациям отходов за последние три года не представляется возможным. Предприятием предусматривается применение достаточных мер по недопущению негативного воздействия отходов производства и потребления, так как весь объём образующихся отходов будет передаваться на переработку и утилизацию специализированным организациям, размещение отходов предприятием не проектируется.

2.6. [bookmark: _bookmark10]Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления
Предприятием предпринимаются все возможные меры по минимизации объёмов образования и размещения отходов.
Все образуемые отходы временно хранятся на территории участка в местах, предназначенных для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации и переработке.

Таблица 7 – Классификация отходов предприятия

	№ п/п
	Наименование отходов
	Код
	Вид отхода

	1
	Промасленная ветошь (абсорбенты, фильтрованные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда)
	15 02 02*
	опасный

	2
	Металлический лом (черные металлы)
	16 01 17
	неопасный

	3
	Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)
	20 03 01
	неопасный

	4
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	неопасный

	5
	Отработанные масла
	12 01 13
	неопасный

	6
	Отработанные автошины
	16 01 13
	неопасный

	7
	Светильники шахтные головные отработанные
	16 06 04
	неопасный

	8
	Самоспасатели шахтные отработанные
	19 12 04
	неопасный

	9
	Вмещающие породы
	01 01 02
	неопасный



Таблица 8 – Сведения о способах сбора, накопления, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов

	№ п/п
	Наименование отхода
	Осуществляемые способы обращения с отходами

	
	
	сбор
	накопление
	транспортировка
	обезвреживание, восстановление и удаление

	1
	Твердые бытовые отходы
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом специализированной организации
	Передача специализированной организации для проведения процедур по переработке/утилизации/ захоронению

	2
	Промасленная ветошь
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом специализированной организации
	Передача специализированной организации для проведения процедур по переработке/утилизации/ захоронению

	3
	Металлический лом
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом специализированной организации
	Передача специализированной организации для проведения процедур по переработке/утилизации/ захоронению

	4
	Огарки сварочных электродов
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом специализированной организации
	Передача специализированной организации для проведения процедур по переработке/утилизации/ захоронению

	5
	Отработанные масла
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом специализированной организации
	Передача специализированной организации для проведения процедур по переработке/утилизации/ захоронению

	6
	Отработанные автошины
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом специализированной организации
	Передача специализированной организации для проведения процедур по переработке/утилизации/ захоронению

	7
	Светильники шахтные головные отработанные
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом специализированной организации
	Передача специализированной организации для проведения процедур по переработке/утилизации/ захоронению

	8
	Самоспасатели шахтные отработанные
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом специализированной организации
	Передача специализированной организации для проведения процедур по переработке/утилизации/ захоронению

	9
	Огарки сварочных электродов
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	В металлических контейнерах, установленных на бетонном основании
	Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом специализированной организации
	Передача специализированной организации для проведения процедур по переработке/утилизации/ захоронению
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Таблица 9– Данные о количестве образовавшихся, накопленных, размещённых и переданных сторонним организациям отходов предприятия за 2027-2028 годы

	[bookmark: _Hlk228879191]
№

п/ п
	

Наименование отхода
	2027год
	2028год

	
	
	
Образо валось, тонн
	Повтор но использ овано, тонн
	Переда но сторон ней организ ации, тонн
	Нако плен о/ Разм ещен о, тонн
	
Образо валось, тонн
	Повтор но использ овано, тонн
	Переда но сторон- ней организ ации, тонн
	Нако плен о/ Разм ещен о, тонн

	1
	Твердые бытовые отходы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Промасленная ветошь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Металлический лом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Огарки сварочных электродов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Отработанные масла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	    6
	Отработанные автошины
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Светильники шахтные головные отработанные
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Самоспасатели шахтные отработанные
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9  
	Вмещающие породы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3. [bookmark: _bookmark11]ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. [bookmark: _bookmark12]Цель программы
Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объёмов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.
3.2. [bookmark: _bookmark13]Задачи программы
Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объёмов работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объёмов образуемых и накопленных отходов, с учётом:
· внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;
· привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов;
· минимизации объёмов отходов, вывозимых на полигоны захоронения;
· рекультивации мест захоронения отходов, минимизация отрицательного воздействия полигонов на окружающую среду.
3.3. [bookmark: _bookmark14]Целевые показатели программы
Показатели Программы – количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. Показатели устанавливаются физическими и юридическими лицами самостоятельно с учётом всех производственных факторов, экологической эффективности и экономической целесообразности. Показатели являются контролируемыми и проверяемыми, определяются по этапам реализации программы.
Основными экологическими мероприятиями по снижению вредного воздействия отходов производства, образующихся в период проведения работ на объектах предприятия, на окружающую среду являются:
1. Временное размещение отходов только на специально оборудованных площадках или контейнерах (ёмкостях).
2. Недопущение в процессе эксплуатации проливов, просыпей технологических материалов и немедленное их устранение в случае обнаружения.
3. Недопущение разгерметизации оборудования.
4. Обращение с отходами в соответствии с рабочими инструкциями, разработанными и утверждёнными в установленном порядке.
5. Постоянный визуальный контроль и контроль по приборам наблюдения, предусмотренных рабочим проектом, за исправным состоянием накопителей отходов и площадок временного размещения отходов.
6. Текущий учёт объёмов образования отходов.
7. Мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с ПЭК.
8. Выполнение всех мероприятий, предусмотренных программой экологического контроля и разрешением на эмиссии в окружающую среду.
Составной частью Программы управления отходами является комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.
Основные показатели, установленные настоящей программой:
· объём накопленных отходов;
· объём передаваемых на утилизацию отходов.
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4. [bookmark: _bookmark15]ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ
Обращение с отходами на участке намечаемой деятельности ТОО «Казахстанская промышленная компания Дайсен» осуществляется в соответствии с имеющейся на предприятии проектной и нормативно-законодательной документацией.
Сбор отходов производится непосредственно у мест их образования. Хранение отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки и пыление, уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов.
Образующиеся на предприятии отходы потребления требуют для своей переработки специальных технологических процессов, не соответствующих профилю предприятия. Внедрение этих процессов технически и экономически не целесообразно, вследствие чего отходы вывозятся на предприятия (организации), имеющие лицензии на переработку, обезвреживание или захоронение того или иного вида отходов. Вывоз отходов осуществляется автотранспортом предприятия или организации, принимающей отходы.
Паспортизация отходов проведена в соответствии с действующими на момент паспортизации нормативными документами.
Образование основных и второстепенных отходов связано с производственно- хозяйственной деятельностью предприятия.
Все образуемые отходы временно хранятся на территории месторождения ТОО «Казахстанская промышленная компания Дайсен» в местах, предназначенных для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации и переработке.

4.1. [bookmark: _bookmark16]Обоснование лимитов накопления отходов
Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение установленных для этого сроков, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.
Места накопления отходов предназначены для:
· временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
· временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
· временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).
Запрещается накопление отходов с превышением установленных сроков и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов.
Лимиты накопления отходов на месторождении ТОО «Казахстанская промышленная компания Дайсен» на 2027- 2028 годы представлены в таблице 7.

Таблица 7 

Лимиты накопления отходов в период с 2027 по 2028 г.г.

	Наименование отхода
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, т/год

	Всего, в том числе:
	0
	79 224,367

	отходов производства
	0
	

	отходов потребления
	0
	13,950

	Опасные отходы

	Неопасные отходы

	Металлический лом (черные металлы)
	0
	0,986

	Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)
	0
	13,950

	Промасленная ветошь (отходы, содержащие масла)
	0
	1,530

	Огарки сварочных электродов
	0
	0,495

	Отработанные масла
	0
	1,87

	Отработанные автошины
	0
	1,42

	Светильники шахтные головные отработанные
	0
	0,087

	Самоспасатели шахтные отработанные
	0
	0,269

	Вмещающие породы
	
	

	Зеркальные

	-
	-
	-



5. [bookmark: _bookmark17]НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
ТОО «Казахстанская промышленная компания Дайсен» располагает достаточными материально-техническими ресурсами для обеспечения безопасного для окружающей среды жизненного цикла отходов, включающего сбор, временное хранение и транспортировку отходов.
Основным ресурсом, необходимым для достижения поставленных целей, являются финансово-экономические, так как предприятие не обладает самостоятельными объектами по переработке и утилизации образующихся отходов производства и потребления, а осуществляет оплату за оказанные услуги по приёму, переработке, утилизации и захоронению образующихся отходов.
Основным источником финансирования мероприятий по реализации ПУО являются собственные средства предприятия.
6. [bookmark: _bookmark18]ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.
При составлении Плана мероприятий использованы следующие основные понятия и методы:
· сбор отходов (под сбором отходов понимается деятельность по организованному приёму отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление);
· накопление отходов (под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению);
· транспортировка отходов (под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления);
· восстановление отходов (восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объёмов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов
для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики);
· переработка отходов (под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением утилизации);
· утилизация отходов (под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов);
· энергетическая утилизация (под энергетической утилизацией отходов понимается процесс термической обработки отходов с целью уменьшения их объёма и получения энергии, в том числе использования их в качестве вторичных и (или) энергетических ресурсов, за исключением получения биогаза и иного топлива из органических отходов);
· удаление отходов (удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию);
· захоронение отходов (складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия);
· уничтожение отходов (способ удаления отходов путём термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем, и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии);
· обработка отходов (под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению);
· обезвреживание отходов (под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств).
План мероприятий по реализации программы управления отходами производства и потребления на 2027-2028 гг. приведён в таблице 8.

Таблица 8 – План мероприятий по реализации программы управления отходами на 2027-2029 гг.

	№
п/п
	Мероприятия
	Показатель
(качественный/ количественный) 

	Форма
завершения
	Сроки
исполнения
	Ответственные за исполнение
	Предполагаемые расходы 
(тенге)* 
	Источники
финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Передача отходов заинтересованным юридическим лицам, в том числе: 

	
	
	
	
	
	

	1
	- промасленная ветошь (абсорбенты, фильтрованные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда)
	1,530/100%
	утилизация
	2027-2028 гг.
	Ответственное лицо
	Согласно договору
	Собственные средства
предприятия

	2
	- металлический лом (черные металлы)
	0,986/100%
	утилизация
	2027-2028 гг.
	Ответственное лицо
	Согласно договору
	Собственные средства
предприятия

	3
	- твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)
	13,950/100%
	утилизация
	2027-2028 гг.
	Ответственное лицо
	Согласно договору
	Собственные средства
предприятия

	4
	Огарки сварочных электродов
	0,495/100%
	утилизация
	2027-2028 гг.
	Ответственное лицо
	Согласно договору
	Собственные средства
предприятия

	5
	Отработанные масла
	1,87/100%
	утилизация
	2027-2028 гг.
	Ответственное лицо
	Согласно договору
	Собственные средства
предприятия

	6
	Отработанные автошины
	1,42/100%
	утилизация
	2027-2028 гг.
	Ответственное лицо
	Согласно договору
	Собственные средства
предприятия

	7
	Светильники шахтные головные отработанные
	0,087/100%
	утилизация
	2027-2028 гг.
	Ответственное лицо
	Согласно договору
	Собственные средства
предприятия

	8
	Самоспасатели шахтные отработанные
	0,269/100%
	утилизация
	2027-2028 гг.
	Ответственное лицо
	Согласно договору
	Собственные средства
предприятия

	9
	Вмещающие породы
	79 203, 76
	утилизация
	2027-2028 гг.
	Ответственное лицо
	Согласно договору
	Собственные средства
предприятия
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Приложение №1
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Ситуационная карта расположения месторождения относительно населенных пунктов
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