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В В Е Д Е Н И Е
Отчет разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» (РГП «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02974Р от 31.10.2025г ., см. приложение 1) в соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки  воздействия  на  окружающую  среду  и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ51VWF00613153  от 24.07.2026  г. (приложение 1).
Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов. 

Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (далее - Инструкция). С учетом требований к пунктам.

Отчет оформлен в соответствии с приложением 2 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 и представлен процедурой оценки воздействия на окружающую среду, соответствующей первой стадии разработки материалов. 

В проекте определены предварительные нормативы допустимых эмиссий согласно рекомендуемому варианту разработки; проведена оценка воздействия объекта на атмосферный воздух; выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения; обоснование санитарно- защитной зоны объекта, расчет рассеивания приземных концентраций, приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; предварительные нормативы по отходам, образующиеся в период проведения работ; произведена предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия при проведении работ. Настоящий «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)» к Плану горных работ добычи ОПИ на месторождении «Кызылсуйское» месторождения расположено в границах Красногорской поселковой администрации Есильского района Акмолинской области, представляет собой анализ потенциального воздействия на природную и социально-экономическую среду. Разработка «Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)», способствует принятию экологически ориентировочного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, выбора основных направлений мероприятий по охране окружающей среды реализации намечаемой деятельности.

Категория объекта. Данный вид деятельности подпадает под п пп.2.5. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год. Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, относится ко II категории.
По результатам Заявления о намечаемой деятельности было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду Номер:   KZ51VWF00613153  от 24.07.2026  г. (приложение 1). согласно которого, оценка воздействия на окружающую среду является обязательной, все замечания и предложения государственных органов и общественности приняты к сведению, учтены с внесением изменений и исправлений в данные проекта План горных работ добычи ОПИ на месторождении «Кызылсуйское» и приведены в соответствие с намечаемой деятельностью, а также с местом проведения работ
Протокол
Сводная таблица предложений и замечаний

по Заявлению о намечаемой деятельности План горных работ

добычи ОПИ на месторождении «Кызылсуйское»
 ТОО «Лидер Строй 2002»

Дата составления протокола: 24.07.2026 г.



Место составления протокола: Акмолинская область, г. Кокшетау, пр.Н.Назарбаева 158Г, Департамент экологии по Акмолинской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Акмолинской  области КЭРК МЭПР РК
Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов/ общественности: 25.06.2026 г.
Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов/общественности: 25.06.2026 г. - 17.07.2026 г.
Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов/общественности
	№
	Заинтересованные государственные органы/ общественность
	Замечания и предложения
	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено

	1. 
	ГУ «Аппарат акима Есильского района
Акмолинской области
	(
	

	2. 
	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»
	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

1)
зонам санитарной охраны;

2)
а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ. 

Намечаемой деятельности проектируемый объект План горных работ добычи ОПИ на месторождении «Кызылсуйское» относится к объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным, согласно Приложению 1 раздела 2, п. 2 пп. 2.5. Экологического Кодекса РК «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год». В соответствии с горнотехническими условиями и исходя из условий залегания полезного ископаемого и его физико-механическим свойствам, настоящим Планом горных работ предусмотрено применить систему разработки добычными уступами с применением буро-взрывных работ, транспортную, сплошную с транспортировкой добытого полезного ископаемого на дробильно-сортировочный комплекс, а плодородно-почвенного слоя (ППС) в отвал.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Кызылсуйское месторождение гранитов находится на территории Красногорской поселковой администрации Есильского района Акмолинской областя и расположено: в 3,0 км северо-восточнее от станции Сурган (разъезд 78); в 5,0 км северо-западнее от с. Иглик; в 6 км северо-западнее от г.Есиль; в 9,5 км северо-западнее от г.Аксай; в 12,0 км северо-восточнее от с. Бузулук. Координаты площади месторождения «Кызылсуйское»: 1. 52°0'23,45" С.Ш., 66°18'18,37" В.Д. 2. 52°0'38,55" С.Ш., 66°18'48,93" В.Д., 3. 52°0'38,9" С.Ш., 66°19'4,64" В.Д. 4. 52°0'12,24" С.Ш., 66°19'6,23" В.Д. 5. 52°0'11,49" С.Ш., 66°18'19,09" В.Д. Площадь участка - 0,605 км2. Срок начала реализации намечаемой деятельности: 1 квартал 2027г. Срок завершения: 4 квартал 2036 г. Возможность выбора другого места отсутствует, так как это резервное месторождение. 

В соответствии Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – Санитарные правила):

- карьеры нерудных стройматериалов. Класс опасности  I - СЗЗ 1000м. 

СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.

Проекты СЗЗ разрабатываются для объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека для обоснования размеров СЗЗ, в диапазонах, указанных в пункте 6 настоящих Санитарных правил.

Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ. В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ. Установленная (окончательная) СЗЗ, определяется на основании годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

Кроме того, необходимо необходимо соблюдать следующие требования в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения: 

- установление и соблюдение размера санитарно – защитной зоны (предварительная и окончательная); 

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Данные предложения и замечания не относятся как оказание государственной услуги, и не устанавливают размер санитарно – защитной зоны. 

В соответствии со ст. 20 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон.
	Намечаемая деятельность предусматривает разработку месторождения гранитов открытым способом с применением буро-взрывных работ, добычных уступов, транспортировки добытого полезного ископаемого на дробильно-сортировочный комплекс, а также складирование плодородного слоя почвы в отвал.

В соответствии с действующим Экологическим кодексом Республики Казахстан подача заявления о намечаемой деятельности в целях проведения скрининга воздействий является обязательной для видов деятельности и объектов, перечисленных в разделе 2 приложения 1 к Экологическому кодексу с учетом установленных количественных пороговых значений. Таким образом, проведение процедуры скрининга по рассматриваемой намечаемой деятельности будет осуществлено в установленном экологическим законодательством порядке. Вместе с тем необходимо разграничивать экологические процедуры, предусмотренные Экологическим кодексом Республики Казахстан, и санитарно-эпидемиологические процедуры, регулируемые Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и санитарными правилами.

Замечания Департамента относительно необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований принимаются к сведению.

При этом размер санитарно-защитной зоны не устанавливается непосредственно Планом горных работ и не может считаться установленным только на основании отнесения объекта к определенному классу опасности.

В соответствии с пунктом 6 Санитарных правил, утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, минимальные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с приложением 1 к указанным Санитарным правилам. Для объектов, не включенных в приложение 1, размер СЗЗ устанавливается индивидуально с проведением соответствующих расчетов.  В связи с этим при дальнейшем проектировании объекта будет разработана соответствующая документация по санитарно-защитной зоне с учетом характера и мощности намечаемой деятельности, источников воздействия, параметров выбросов загрязняющих веществ, уровней физического воздействия, расположения ближайших населенных пунктов и иных объектов, а также требований действующего санитарного законодательства.

При разработке проекта СЗЗ будут выполнены необходимые расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов воздействия, а также определены расчетные параметры санитарно-защитной зоны. Следует также отметить, что согласно действующей редакции статьи 20 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится в отношении объектов и проектов, отнесенных законодательством к соответствующим категориям, в том числе проектов по установлению и изменению санитарно-защитных зон в предусмотренных законодательством случаях. Таким образом, требования санитарного законодательства в части установления и соблюдения санитарно-защитной зоны будут выполнены на соответствующей стадии проектирования и реализации объекта.

На стадии разработки Плана горных работ сведения о местоположении месторождения, ближайших населенных пунктах, принятой технологии добычи, буро-взрывных работах, транспортировке полезного ископаемого и обращении с плодородным слоем почвы приведены для оценки воздействия намечаемой деятельности и проведения предусмотренных Экологическим кодексом процедур.

Учитывая изложенное, замечание в части необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований принимается к исполнению в части, относящейся к разработке и последующему установлению санитарно-защитной зоны в установленном законодательством порядке.

При этом положение о том, что размер СЗЗ в размере 1000 м является окончательно установленным исключительно на основании классификации объекта как «карьер нерудных строительных материалов», требует рассмотрения с учетом конкретных характеристик проектируемого объекта, действующей редакции Санитарных правил № ҚР ДСМ-2 и результатов расчетного обоснования СЗЗ.

После разработки соответствующей проектной документации по СЗЗ и выполнения предусмотренных законодательством расчетов и исследований материалы будут представлены для прохождения соответствующих санитарно-эпидемиологических процедур. Таким образом, настоящий План горных работ не устанавливает окончательный размер санитарно-защитной зоны; санитарно-защитная зона подлежит обоснованию и установлению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

	3. 
	ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области»
	(
	-

	4. 
	ГУ «Управление предпринимательства и промышленности  Акмолинской области»
	
	-

	5. 
	РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»
	Согласно географических координат указанный участок расположен в Есильском районе, не располагается на особо охраняемых природных территориях и землях государственного лесного фонда.

Информацией о наличии на запрашиваемой территории видов растений и животных, занесённых в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённый постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 г. № 1034 (далее — Перечень), Инспекция не располагает.

В то же время, для определения наличия на запрашиваемой территории растений и животных, входящих в Перечень, рекомендуем обратиться в научные организации: по растениям — в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоиндустрии», по животному миру — в РГП на ПХВ «Институт зоологии» и в РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия».

Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон об ООПТ) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения  виды животных и растений, являются объектами государственного природно-заповедного фонда.Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании                 и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растении и животных, их частей или дериватов, а также растении и животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьями 339 и 339-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «О растительном мире», в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для целей недропользования, строительства (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и иных объектов в соответствии с проектной документацией на такие объекты, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд, физические и юридические лица обязаны возместить потери растительного мира.

Нормативы возмещения потерь растительного мира утверждены приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 60.

Потери растительного мира подлежит возмещению в шестимесячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок.
	Согласно представленным географическим координатам, участок намечаемой деятельности расположен на территории Есильского района Акмолинской области и, согласно имеющейся информации, не относится к особо охраняемым природным территориям и землям государственного лесного фонда. Информация Инспекции о том, что сведения о наличии на территории намечаемой деятельности видов растений и животных, занесённых в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, отсутствуют, принимается к сведению. Вместе с тем, в целях обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области охраны животного и растительного мира, в Отчёте о возможных воздействиях будут рассмотрены вопросы наличия, состояния и возможного воздействия намечаемой деятельности на объекты растительного и животного мира, в том числе на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, при наличии таковых. При подготовке Отчёта о возможных воздействиях будут учтены требования пункта 2 статьи 78 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», предусматривающие обязанность физических и юридических лиц принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Также будут учтены требования статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», согласно которым деятельность, оказывающая или способная оказать воздействие на состояние животного мира, среду его обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением экологических требований, обеспечивающих сохранение и воспроизводство животного мира и среды его обитания, а также компенсацию причинённого и неизбежного вреда в установленном законодательством порядке. В соответствии со статьёй 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых и осуществлении иной хозяйственной деятельности должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться сохранение участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. В связи с этим в Отчёте о возможных воздействиях будут предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации и, при необходимости, компенсации возможного воздействия на животный мир, включая меры по сохранению мест обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных. В части охраны растительного мира будут учтены требования статьи 45 Закона Республики Казахстан «О растительном мире». В случае необходимости удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) при реализации проекта и при наличии предусмотренных законодательством оснований, вопросы возмещения потерь растительного мира будут решаться в установленном законодательством порядке. Также будут учтены требования приказа Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 60 «Об утверждении нормативов возмещения потерь растительного мира». При разработке проектных решений будет предусмотрено максимально возможное сохранение существующего растительного покрова. Участки, на которых предполагается нарушение земель, будут определены в составе проектной документации, а мероприятия по снятию, сохранению и последующему использованию плодородного слоя почвы будут предусмотрены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Кроме того, при реализации намечаемой деятельности будет обеспечено соблюдение требований законодательства в части недопущения уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных и мест их обитания. Таким образом, замечания и предложения Инспекции принимаются к сведению и будут учтены при разработке Отчёта о возможных воздействиях. В составе Отчёта будут предусмотрены необходимые мероприятия по охране растительного и животного мира, сохранению среды обитания, условий размножения и путей миграции животных, предотвращению и минимизации негативного воздействия, а также мероприятия по возмещению потерь растительного мира и компенсации вреда животному миру — в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.



	6. 
	РГУ «Есильская бассейновая

Инспекция по регулированию

использования и охране водных ресурсов»
	1) 52°0'23,45" 66°18'18,37" 2) 52°0'38,55" 66°18'48,93"; 3) 52°0'38,9" 66°19'4,63"; 4) 52°0'12,24" 66°19'6,23"; 5) 52°0'11,49" 66°18'19,09"; по географическим координатам) «на лицензионной площадке» Кызылсуйское", расположенной в пределах Красногорской поселковой администрации Есильского района Акмолинской области, ближайший к участку добычи твердых полезных ископаемых водный объект находится примерно в 1500 м от самого Ишим.

В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440 «об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и условий их хозяйственного использования» ширина водоохранной полосы реки Есиль составляет 50-100 метров, водоохранной зоны-500-1000 метров. 

В этой связи, согласно вышеуказанным географическим координатам, участок добычи твердых полезных ископаемых на лицензионной площадке «Кызылсуйское» ТОО «Лидер Строй 2002«, расположенный в пределах Красногорской поселковой администрации Есильского района Акмолинской области, находится вне водоохранной зоны реки Есиль. 

В связи с этим, предложений и замечаний со стороны инспекции к намечаемой деятельности ООО «Лидер Строй 2002» нет.
	Принято к сведению

	7. 
	РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области »
	(
	-

	8. 
	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»
	
	-

	9. 
	РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования»
	МД является территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр. Согласно статье 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. 

На основании вышеизложенного, МД не является заинтересованным государственным органом для рассмотрения заявления о намечаемой деятельности.

Вместе с тем, заявителю проекта необходимо проводить операции по недропользованию в соответствии с нормами Кодекса РК «О недрах и недропользовании».
	Принято  к сведению

	10. 
	РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологическогорегулирования и контроляМинистерства экологии и природных ресурсовРеспублики Казахстан»
	1. Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». С учетом требований к пунктам.

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130).

3. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности.

4. Соблюдать требования ст. 224, 225 Кодекса, так же необходимо представить подтверждающий документ уполномоченного органа о наличии/отсутствии подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения на территории осуществления намечаемого вида деятельности согласно ст. 92 Кодекса.

5.
Складирование отходов вскрышных пород необходимо осуществлять с учетом требований ст. 358 Кодекса.

6.
В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст. 238 Кодекса.

7.
Необходимо предусмотреть раздельный сбор отходов согласно статьи 320 Кодекса. 

8.
Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охрана атмосферного воздуха, охраны земель, охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

9.
Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

10.
 При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

11.
При проведении работ учесть требования п.6 ст.50 Кодекса: «Принцип совместимости: Реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств».

12.
Предусмотреть мероприятия по недопущению загрязнения земель согласно Приложения 4 к Кодексу

13. При проведении работ учесть требования ст.212, 223 Кодекса.

14. До начала реализации намечаемой деятельности необходимо получить право недропользования в порядке, предусмотренном законодательством РК.

15. При дальнейшей разработке проектной документации необходимо указать источник водоснабжения для технических нужд. В случае использования поверхностного и/или подземных вод необходимо представить разрешение на специальное водопользование в соответствии с требованиями ст.221 Экологического Кодекса РК, а также ст.45 Водного Кодекса РК.

16. Согласно п.1 ст.30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288 VI ЗРК (далее закон) « При освоении территории до  отвода земельных участков должны производиться археологически работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае обнаружен объектов историко-культурного наследия на территории согласно географическим координатам, уведомляем Вас, о необходимости проведения проектно-изыскательных работ с целью определения охранных зон и зон регулируемой застройки, данных памятников, согласно вышеназванного Закона и Правил проведения историко-культурной экспертизы, утвержденных Приказом Министра культуры и спорта от 21 апреля 2020 года №99. При дальнейшей разработке проектной документации, представить ответ КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области.

17. При дальнейшей разработке проектной документации необходимо предусмотреть укрытие  конвейеров.

18. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции необходимо указать возможные альтернативные варианты технологий осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. В проекте предусмотрены взрывные работы, предусмотреть альтернативные варианты. Согласовать данные работы с РГУ «Департамент промышленной безопасности».

19. При дальнейшей разработке проектной документации необходимо указать отходы тары из под взрывчатых веществ в соответствии с классификатором отходов утвержденных Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.
	1.Отчет о возможных воздействиях будет разработан с учетом требований статьи 72 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также требований Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. В составе Отчета будут последовательно отражены сведения и оценки, предусмотренные Кодексом и Инструкцией, включая характеристику намечаемой деятельности, описание исходного состояния компонентов окружающей среды, возможные воздействия, оценку их значимости, альтернативные варианты, меры по предотвращению, минимизации и компенсации негативного воздействия, а также иные сведения, предусмотренные законодательством.

2. В составе Отчета будет представлена ситуационная карта-схема расположения объекта с отображением местоположения участка намечаемой деятельности, ближайших населенных пунктов, водных объектов и иных объектов, имеющих значение для оценки воздействия на окружающую среду. Картографические материалы будут подготовлены с учетом требований действующего законодательства в области экологической оценки и государственных услуг в сфере охраны окружающей среды.

3.В Отчете будут представлены актуальные данные о современном состоянии компонентов окружающей среды на территории предполагаемого осуществления намечаемой деятельности.

При подготовке Отчета будут рассмотрены состояние атмосферного воздуха, земельных ресурсов, поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира, а также иные компоненты окружающей среды, на которые потенциально может оказывать влияние намечаемая деятельность.

Исходные данные будут приведены с учетом их актуальности на момент разработки Отчета.

4. При разработке Отчета будут учтены требования статей 224 и 225 Экологического кодекса Республики Казахстан в части охраны водных объектов и предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы.В соответствии с требованиями статьи 92 Экологического кодекса Республики Казахстан будет рассмотрен вопрос о наличии либо отсутствии на территории осуществления намечаемой деятельности подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения.

Соответствующие сведения и подтверждающие материалы уполномоченного государственного органа будут представлены в составе материалов экологической оценки в установленном законодательством порядке.

5. Складирование и размещение вскрышных пород будет осуществляться с учетом требований статьи 358 Экологического кодекса Республики Казахстан.

В Отчете будут отражены места размещения вскрышных пород, их объемы, характеристики, порядок формирования и эксплуатации отвалов, а также мероприятия по предотвращению загрязнения и иного негативного воздействия на компоненты окружающей среды.

6.При осуществлении работ будут соблюдаться требования статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан в части охраны земель. В Отчете будут предусмотрены мероприятия по предотвращению деградации и загрязнения земель, минимизации площади нарушаемых земель, рациональному использованию земельного участка, а также восстановлению нарушенных земель в предусмотренных законодательством случаях.

7. В соответствии с требованиями статьи 320 Экологического кодекса Республики Казахстан в проектных решениях будет предусмотрена организация раздельного сбора отходов с учетом их видов, свойств и дальнейшего обращения.

В Отчете будут приведены сведения об образующихся отходах, местах их накопления, способах сбора, временного хранения, транспортировки, передачи специализированным организациям и дальнейшего обращения с ними.

8. В составе Отчета будет разработан комплекс природоохранных мероприятий с учетом требований Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, в том числе мероприятия:

* по охране атмосферного воздуха;

* по охране земель и предотвращению их загрязнения;

* по предотвращению негативного воздействия на поверхностные и подземные воды;

* по охране прибрежных и водных экосистем;

* по охране растительного и животного мира;

* по обращению с отходами;

* по предотвращению, минимизации и контролю возможного негативного воздействия. Мероприятия будут сформированы с учетом фактических источников и видов воздействия, предусмотренных технологией разработки месторождения.

9. В составе природоохранных мероприятий будет рассмотрен вопрос озеленения и посадки зеленых насаждений в соответствии с требованиями Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

Конкретные объемы, места и сроки проведения мероприятий будут определены с учетом проектных решений, площади нарушаемых земель и фактических условий территории.

10. При оценке воздействия на ближайшие населенные пункты будет учтена роза ветров, характерная для района размещения объекта. Направления преобладающих ветров будут учтены при оценке распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, определении зоны потенциального воздействия и разработке мероприятий по минимизации воздействия на население.

11. При разработке Отчета будет учтено требование пункта 6 статьи 50 Экологического кодекса Республики Казахстан, предусматривающее принцип совместимости.

Будет проведена оценка возможного воздействия намечаемой деятельности на условия жизни местного населения и на осуществление других видов деятельности, включая сельское хозяйство, водное хозяйство и иные виды природопользования.

Проектные решения и природоохранные мероприятия будут направлены на недопущение ухудшения качества жизни населения и минимизацию воздействия на существующие виды хозяйственной деятельности.

12. В соответствии с требованиями Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан в Отчете будут предусмотрены мероприятия по недопущению загрязнения и деградации земель.

В частности, будут предусмотрены меры по предотвращению проливов нефтепродуктов и иных загрязняющих веществ, надлежащему обращению с отходами, ограничению площади нарушения земель, эксплуатации техники на специально предусмотренных площадках, а также ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.

13. При разработке Отчета и проектной документации будут учтены требования статей 212 и 223 Экологического кодекса Республики Казахстан в части охраны водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия на водные объекты. Соответствующие источники воздействия, возможные риски и природоохранные мероприятия будут отражены в Отчете.

14.До начала реализации намечаемой деятельности инициатором будет обеспечено получение права недропользования в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании. Осуществление добычных работ без предусмотренного законодательством права недропользования не предусматривается.

15. В последующей проектной документации будет указан источник водоснабжения объекта для технических и иных производственных нужд.

Информация об источнике водоснабжения, предполагаемых объемах водопотребления и водоотведения будет отражена в соответствующих проектных материалах.

16. При дальнейшей разработке проектной документации будут учтены требования пункта 1 статьи 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». До освоения территории и осуществления работ, способных повлиять на объекты историко-культурного наследия, будут обеспечены необходимые мероприятия по их выявлению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В случае выявления объектов историко-культурного наследия работы на соответствующем участке будут осуществляться с соблюдением установленных законодательством ограничений и требований по обеспечению сохранности таких объектов. При необходимости материалы и результаты соответствующих исследований и историко-культурной экспертизы будут представлены в уполномоченный орган в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия.

17.При дальнейшей разработке проектной документации будет предусмотрено соответствующее техническое решение будет отражено в проектной документации и в перечне природоохранных мероприятий.

18. В соответствии с требованиями Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки в Отчете будут рассмотрены возможные альтернативные варианты осуществления намечаемой деятельности, включая альтернативные технологические решения и выбранный инициатором вариант.

Для предусмотренных проектом буро-взрывных работ будут рассмотрены возможные альтернативы с учетом технических, экологических и производственных факторов.В Отчете будет приведено обоснование выбранного варианта с точки зрения минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. В части проведения буро-взрывных работ будут соблюдены требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности. Необходимые согласования и разрешительные процедуры с РГУ «Департамент промышленной безопасности» будут обеспечены в установленном законодательством порядке до выполнения соответствующих работ.

19.В составе Отчета и последующей проектной документации будут указаны отходы  образующиеся при обращении со взрывчатыми веществами, с определением их вида и соответствующего кода согласно действующему Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Будет определен порядок раздельного сбора, накопления, хранения и дальнейшей передачи указанных отходов специализированным организациям в соответствии с требованиями экологического законодательства. Все проектные решения будут разработаны с учетом принципа предотвращения и минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности.

	11. 
	НАО « Национальная гидрогеологическая служба» Казгидрогеология» 
	1.В представленных материалах отсутствует характеристика гидрогеологических условий района и участка недропользования.

2.В части «охраны поверхностных и подземных вод»-выводы о том, что отрицательное влияние на подземные воды проектируемые работы оказывать не будут, необоснованны, т.к. не приведена соответствующая информация о подземных водах на участке (распространение водоносных горизонтов, уровни залегания вод, качественная характеристика , их изолированность и др.). В целом, для оценки воздействия проектируемых работ на подземные воды, а так же планирования работ по контролю за их состоянием в рамках производственного мониторинга, рекомендуется дополнить материалы краткой гидрогеологической характеристикой района и участка работ..

	


Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 ЭК РК.
 Организация экологической оценки включает организацию процесса выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий (далее – существенные воздействия) реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого Документа на окружающую среду.

На этапе отчета о возможных воздействиях приведена характеристика природной среды в районе деятельности предприятия, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции согласно, статьи 72 ЭК РК.

«Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (ОВВ)» включает следующие разделы:

· Сведения о предприятии и описание намечаемой деятельности в рамках проекта разработки;
· Характеристика современного состояния окружающей природной среды, антропогенного нарушения ее компонентов, ландшафтная характеристика, земельно-региональные особенности территории, характеристика природной ценности района проведения работ;

· Сведения о социально-экономической среде (хозяйственное положение, занятость трудоспособного населения и т.д.);

· Возможные виды воздействия вариантов намечаемой деятельности на окружающую среду при нормальном (штатном) режиме работы предприятия и при аварийных ситуациях;

· Анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе реализации намечаемой деятельности, включающий основные направления мероприятий по охране окружающей среды, укрупненную оценку возможного ущерба, а также предложения по организации и составу проведения специальных комплексных экологических исследований на месторождении;

· Ориентировочные объемы выбросов загрязняющих веществ и объемы образования отходов;
Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с нормативными документами:
· Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;
· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля;

· Классификатор отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе с векторными файлами

Оператор: ТОО "Лидер Строй 2002"

Почтовый адрес оператора: Костанайская область, г. Аркалык, Промышленная зона 1,2 ул, директор Иманбеков Дастан Рустемович. План горных работ разработан и составлен для проведения горных работ, с целью разработки резервного месторождения общераспространенного полезного ископаемого – строительного камня (гранитов) «Кызылсуйское», на основании проектной документации и результатам геологоразведки, в соответствии с требованиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании». Запасы строительного камня по данным НГС составляют 8047,0 тыс.м3.

Запасы строительного камня по данным НГС составляют 8047,0 тыс.м3.

Предприятие будет использовать строительный камень для строительства, реконструкции и ремонта строительных дорог и тд.  Настоящим проектом предусмотрена добыча в объеме 850,0 тыс.м3/год в течение 9 лет, последний год действия лицензии отработка остатков минеральных ресурсов (прогнозный объем 397,0 тыс.м3) и ликвидация последствий операций по недропользованию.

На данном этапе происходит создание плана горных работ по разработке месторождения на 2027-2036 гг, а также разрабатываются проектные документы по ликвидации последствий операций по недропользованию и разрешительных документов по экологии.

План горных работ содержит:

1. описание видов, методов и способов добычи твердых полезных ископаемых;

2. примерные объемы и сроки проведения работ;

3. используемые технологические решения;

4. меры по обеспечению экологической и промышленной безопасности .

 Объемы и сроки промышленной добычи строительного камня на месторождении «Кызылсуйское» не превышают максимально допустимого «Кодексом о недрах и недропользовании» срока в 10 календарных лет со дня выдачи Лицензии на добычу.

Операции по промышленному освоению месторождения и его разработки будут начаты только лишь после получения соответствующего экологического разрешения.

План горных работ разработан с учетом нижней границы участка добычи общераспространенных полезных ископаемых, которая располагается на глубине не ниже тридцати метров от самой нижней точки земной поверхности участка недр и будет согласован с уполномоченным органом в области промышленной безопасности.
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Кызылсуйское месторождение гранитов находится на территории Красногорской поселковой администрации Есильского района Акмолинской областя и расположено: на правом берегу р. Есиль; в 3,0 км северо-восточнее от станции Сурган (разъезд 78); в 5,0 км северо-западнее от с. Иглик;  в 6 км северо-западнее от г.Есиль;  в 9,5 км северо-западнее от г.Аксай; в 12,0 км северо-восточнее от с.Бузулук.

Ближайшим крупным населённым пунктом является город Есиль, расположенный в 6 км к юго-востоку от участка, город Есиль связан железнодорожными и автомобильными магистралями с крупными промышленными и административными центрами Республики Казахстан. Кроме того, транспортное сообщение обеспечивается через город Астана, где имеется международный аэропорт с регулярным авиасообщением со всеми основными городами страны. 
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Рисунок 1. Ситуационная карта-схема Кызылсуйское
Гидрографическая сеть района представлена рекой Ишим и временными водотоками, активизирующимися в период весеннего снеготаяния и атмосферных осадков. Питание водотоков преимущественно снеговое.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных и западных ветров. Средняя скорость ветра составляет 3–5 м/сек, в отдельные периоды возможны усиления до 15–20 м/сек.

Глубина сезонного промерзания грунтов изменяется от 1,5 до 2,5 м в зависимости от литологического состава пород и мощности снежного покрова.

Растительность района представлена степной и разнотравной формацией с преобладанием ковыльно-полынной ассоциации. Древесная растительность встречается преимущественно в пойме реки Есиль.
Промышленность района развита умеренно и представлена предприятиями агропромышленного комплекса, объектами переработки сельскохозяйственной продукции, строительной индустрии и транспортной инфраструктуры. В районе и прилегающих территориях ведётся добыча и переработка нерудных строительных материалов, используемых в дорожном и гражданском строительстве. Крупнейшим промышленным и логистическим центром региона является город Астана, где сосредоточены основные предприятия машиностроения, металлообработки, строительной индустрии и энергетики. Близость к областным и районным центрам обеспечивает устойчивое снабжение участка материально-техническими ресурсами и рабочей силой.
1.2. Информация о категориях земель и целях использования земель в ходе сторительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности 

Кызылсуйское месторождение гранитов находится на территории Красногорской поселковой администрации Есильского района Акмолинской областя и расположено: на правом берегу р. Есиль; в 3,0 км северо-восточнее от станции Сурган (разъезд 78); в 5,0 км северо-западнее от с. Иглик;  в 6 км северо-западнее от г.Есиль;  в 9,5 км северо-западнее от г.Аксай; в 12,0 км северо-восточнее от с.Бузулук.  Обоснование выбора места: Запасы строительного камня по данным НГС составляют 8047,0 тыс.м3.

Предприятие будет использовать строительный камень для строительства, реконструкции и ремонта строительных дорог и тд.  Настоящим проектом предусмотрена добыча в объеме 850,0 тыс.м3/год в течение 9 лет, последний год действия лицензии отработка остатков минеральных ресурсов (прогнозный объем 397,0 тыс.м3) и ликвидация последствий операций по недропользованию.

Организация горных работ проводится на базе предприятия и в полевых условиях.

К организации горных работ на базе предприятия относятся: комплектование горного участка необходимыми специалистами, подготовка транспортировки персонала и оборудования к месту работы, получение со складов и закупка необходимых инструментов, материалов, спецодежды и другого снаряжения, проверка исправности оборудования, аппаратуры и инструментов, упаковка и отправка оборудования, снаряжения и материалов к месту горных работ, дислокация работников, занятых на горнодобычных работах и тд. 

Непосредственно на горном участке ведутся только горные работы по подготовке к выемке, добыче, дроблению строительного камня и отгрузке щебня потребителю.

Горные работы планируется проводить сезонно, в теплое время года, что в соответствии с климатическими условиями района не превысят 9 месяцев, то есть в среднем 270 дней в году. Режим работы горного участка вахтовый, по 15 дней, в 2 смены. Количество работников, одновременно занятых на горных работах в одной смене, 21 человек.

План горных работ содержит:

1.описание видов, методов и способов добычи твердых полезных ископаемых;

2.примерные объемы и сроки проведения работ;

3.используемые технологические решения;

4.меры по обеспечению экологической и промышленной безопасности .

 Объемы и сроки промышленной добычи строительного камня на месторождении «Кызылсуйское» не превышают максимально допустимого «Кодексом о недрах и недропользовании» срока в 10 календарных лет со дня выдачи Лицензии на добычу.

Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют. При проведении работ будут учтены требования ст.238,397. Земли сельскохозяйственного назначения Есильского района Акмолинской области составляют основу земельного фонда района.
Статья 238. Экологические требования при использовании земель
      1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

      2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

      1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

      2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

      3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

      3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

      1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

      2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

      4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

      1) характер нарушения поверхности земель;

      2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

      3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

      4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

      5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

      6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

      7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

      8) обязательное проведение озеленения территории.

      5. В случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов они должны отвечать следующим требованиям:

      1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов;

      2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий;

      3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод;

      4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;

      5) иметь инженерную противофильтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием;

      6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.

      6. Внедрение новых технологий, осуществление мероприятий по мелиорации земель и повышению плодородия почв запрещаются в случае их несоответствия экологическим требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, иным требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

      7. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и (или) химическому загрязнению, установления охранных зон, сохранения на этих землях жилых домов, объектов производственного, коммерческого и социально-культурного назначения, проведения на них мелиоративных и технических работ определяется с учетом предельно допустимых уровней радиационного и химического воздействий.

      8. В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по:

      1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;

      2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель;

      3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления;

      4) сохранению достигнутого уровня мелиорации;

      5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.

      9. На землях населенных пунктов запрещается использование поваренной соли для борьбы с гололедом.
Статья 397. Экологические требования при проведении операций по недропользованию
      1. Проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды:

      1) применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель (в том числе опережающее до начала проведения операций по недропользованию строительство подъездных автомобильных дорог по рациональной схеме, применение кустового способа строительства скважин, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, прогрессивная ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы) в той мере, в которой это целесообразно с технической, технологической, экологической и экономической точек зрения, что должно быть обосновано в проектном документе для проведения операций по недропользованию;

      2) по предотвращению техногенного опустынивания земель в результате проведения операций по недропользованию;

      3) по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства недр;

      4) по охране окружающей среды при приостановлении, прекращении операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";

      5) по предотвращению ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных и вмещающих пород, отходов производства, их окисления и самовозгорания;

      6) по изоляции поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

      7) по предотвращению истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

      8) по очистке и повторному использованию буровых растворов;

      9) по ликвидации остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом;

      10) по очистке и повторному использованию нефтепромысловых стоков в системе поддержания внутрипластового давления месторождений углеводородов.

      2. При проведении операций по недропользованию недропользователи обязаны обеспечить соблюдение решений, предусмотренных проектными документами для проведения операций по недропользованию, а также следующих требований:

      1) конструкции скважин и горных выработок должны обеспечивать выполнение требований по охране недр и окружающей среды;

      2) при бурении и выполнении иных работ в рамках проведения операций по недропользованию с применением установок с дизель-генераторным и дизельным приводом выброс неочищенных выхлопных газов в атмосферный воздух от таких установок должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям;

      3) при строительстве сооружений по недропользованию на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения в процессе проведения подготовительных работ к монтажу оборудования снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории;

      4) для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок;

      5) в случаях строительства скважин на особо охраняемых природных территориях необходимо применять только безамбарную технологию;

      6) при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов должны предусматриваться меры по уменьшению объемов размещения серы в открытом виде на серных картах и снижению ее негативного воздействия на окружающую среду;

      7) при проведении операций по недропользованию должны проводиться работы по утилизации шламов и нейтрализации отработанного бурового раствора, буровых, карьерных и шахтных сточных вод для повторного использования в процессе бурения, возврата в окружающую среду в соответствии с установленными требованиями;

      8) при применении буровых растворов на углеводородной основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и других) должны быть приняты меры по предупреждению загазованности воздушной среды;

      9) захоронение пирофорных отложений, шлама и керна в целях исключения возможности их возгорания или отравления людей должно производиться согласно проекту и по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и местными исполнительными органами;

      10) ввод в эксплуатацию сооружений по недропользованию производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом;

      11) после окончания операций по недропользованию и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земель в соответствии с проектными решениями, предусмотренными планом (проектом) ликвидации;

      12) буровые скважины, в том числе самоизливающиеся, а также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат оборудованию недропользователем регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      13) бурение поглощающих скважин допускается при наличии положительных заключений уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемых после проведения специальных обследований в районе предполагаемого бурения этих скважин;

      14) консервация и ликвидация скважин в пределах контрактных территорий осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

      3. Запрещаются:

      1) допуск буровых растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно-питьевые воды;

      2) бурение поглощающих скважин для сброса промышленных, лечебных минеральных и теплоэнергетических сточных вод в случаях, когда эти скважины могут являться источником загрязнения водоносного горизонта, пригодного или используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения или в лечебных целях;

      3) устройство поглощающих скважин и колодцев в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

      4) сброс в поглощающие скважины и колодцы отработанных вод, содержащих радиоактивные вещества.
Геологическими задачами работ является изучение геологического строения участка, выяснение основных закономерностей локализации возможных оруденений и их масштабов с целью определения прогнозных ресурсов по всем перспективным участкам площади.  Для решения поставленных задач предусматривается проведение на участке поисковых маршрутов, топографических работ, геофизических работ, проходки канав, поисковое бурение. Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют.
1.3. Информация о показателях объектов, необходимых для осуществелния намечамемой деятельности включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота) сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности преприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах1.5.1 Общие сведения. В данном разделе приведены сведения о работах, от которых происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферу. 

Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) на участке работ. Снятие ППС, расчистка и подготовка поверхности участка под бурение взрывных скважин, сооружение отвала ПРС, выемка взорванной горной массы  и другие работы будут производиться экскаватором Doosan DX300LC-7  и (или) бульдозером XCMG TY230S. Горная масса окучивается бульдозером и (или) экскаватором, грузится экскаватором и (или) погрузчиком в самосвалы и перевозится последними к месту переработки и (или) непосредственно на место поставки, в случае использования без переработки. 

Общий объем извлекаемой горной массы за весь период отработки месторождения составляет 8047,0 тыс м3. Работы планируется проводить в период действия лицензии на недропользование с I квартала 2027 года до конца 2036 года.

Организация горных работ проводится на базе предприятия и в полевых условиях.

К организации горных работ на базе предприятия относятся: комплектование горного участка необходимыми специалистами, подготовка транспортировки персонала и оборудования к месту работы, получение со складов и закупка необходимых инструментов, материалов, спецодежды и другого снаряжения, проверка исправности оборудования, аппаратуры и инструментов, упаковка и отправка оборудования, снаряжения и материалов к месту горных работ, дислокация работников, занятых на горнодобычных работах и тд. 

Непосредственно на горном участке ведутся только горные работы по подготовке к выемке, добыче, дроблению строительного камня и отгрузке щебня потребителю.

Горные работы планируется проводить сезонно, в теплое время года, что в соответствии с климатическими условиями района не превысят 9 месяцев, то есть в среднем 270 дней в году. Режим работы горного участка вахтовый, по 15 дней, в 2 смены. Количество работников, одновременно занятых на горных работах в одной смене, 21 человек.

Таблица 2. Штатное расписание на участке

	№№

 п/п
	 Должность, профессия работников
	 Количество, чел

	1
	 Горный мастер
	1

	2
	 Машинист экскаватора
	1

	3
	 Машинист погрузчика
	1

	4
	 Машинист бульдозера
	1

	5
	 Водитель грузового автосамосвала
	9

	6
	Охранник 
	1

	7
	Водитель дежурного автотранспорта
	1

	8
	Дежурный электрослесарь (он же – оператор ДЭС)
	1

	9
	Горнорабочий
	4

	10
	Оператор ДСК
	1

	
	Итого
	21


Календарный план ГР                                                                           Таблица 3

	№№

п/п
	                   Год добычи

Наименование ГР
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	итого

	1
	Вскрышные работы

 (снятие ППС), тыс. м3
	32,67
	32,67
	32,67
	32,67
	32,67
	163,35

	2
	Добыча

строительного камня, тыс.м3
	850
	850
	850
	850
	850
	

	
	Продолжение
	
	
	
	
	
	

	№№

п/п
	                               Год добычи

Наименование ГР
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	итого

	1
	Рекультивация

(устройство ППС), тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	163,35
	163,35

	2
	Добыча

строительного камня, тыс.м3
	850
	850
	850
	850
	397
	8047


Жилое строительство на участке не предусматривается, так как размещение рабочего персонала будет организовано на производственной базе недропользователя. 

Незначительное по объёму технологическое строительство на промплощадке участка добычи предусматривает монтаж дробильно-сортировочного комплекса, технологической дороги от очистного пространства до ДСК, модулей и навесов для хранения МТЦ и запасных частей и деталей ДСК, спецтехники и автотранспорта, задействованных в производстве добычи, площадки для стоянки спецтехники и грузового автотранспорта, техобслуживания и мелкосрочного ремонта спецтехники и автотранспорта, служебного помещения для ИТР, службы охраны и рабочего персонала, обустройство контейнеров для раздельного сбора бытовых и промышленных отходов производства, установка биотуалетов и другого санитарно-технического оборудования с обязательным подключением к системе сброса отходов в специальные емкости, исключающие попадание отходов в окружающую среду. Энергоснабжение горных работ не планируется, т.к. используемая на добыче спецтехника работает с приводом от двигателей внутреннего сгорания (дизельных двигателей), а освещение участка добычи, промплощадки и энергоснабжение оборудования ДСК будет осуществляться переносной дизельной электростанцией TSS ED-250-T400 мощностью 250 кВт. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на участке работ предусматривается за счёт привозной бутилированной воды, приобретаемой в торговой сети города Есиль.

Техническое водоснабжение для производственных нужд предусматривается за счёт подвоза воды специализированным автотранспортом из ближайших разрешённых источников водоснабжения на основании договорных обязательств с поставщиком услуг.

В процессе проведения добычных и вскрышных работ использование технической воды предусматривается преимущественно для пылеподавления при выемке, погрузке, транспортировке и дроблении горной массы, а также для увлажнения технологических и подъездных дорог.

Земли, нарушенные в результате проведения горных работ, подлежат обязательной рекультивации. Горнотехнический этап рекультивации предусматривает выполаживание бортов карьера, планировку нарушенной поверхности и обеспечение безопасного состояния выработанного пространства. При необходимости предусматривается нанесение плодородного слоя почвы для последующего восстановления естественного растительного покрова. Ниже приведен план-схема промышленной площадки:

[image: image3.jpg]CnyxebHoe

nometllexHne

MoxapHbin
wr

50 CrogHka

aBToOTpaHcrnopTa

NCTBEHHbIN

Moaynb

Xoas

30m

AﬂMVIHVICTpaTVIBHOE

nomMetlexHve

BbiToBOS
nomelLeHne

Buotyanet

MoxapHbin
wnT

KoHTeiHep ans
0TX0[0B

03C 250

MpuemHbIi

ByHKep

Bubponutatens

LLlekoBas
Apobunka

Obpahnit
KoHBerep

Mvratouwit
KowBeriep

KoHueBow nbpa :sozxv__“_ﬂ_ KoHueon
KOHBEWEP rpoxot KOHBeliep

KoHueson
KOHBEWep





Как видно по физико-механическим свойствам породы на данном месторождении относятся к крепким породам, месторождение полезного ископаемого представляет собой монолитный скальный массив, и для промышленной добычи строительного камня в достаточном объеме, при рациональных затратах материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимо разрушение и разрыхление скального массива путем применения буровзрывных работ.
Гидрогеологические условия месторождения представляются простыми. Поскольку основные работы будут вестись местности с низким уровнем подземных вод, то обводнения взрывных скважин не ожидается.

В соответствии с горнотехническими условиями и исходя из условий залегания полезного ископаемого и его физико-механическим свойствам, настоящим Планом горных работ предусмотрено применить систему разработки добычными уступами с применением буро-взрывных работ, транспортную, сплошную с транспортировкой добытого полезного ископаемого на дробильно-сортировочный комплекс, а плодородно-почвенного слоя (ППС) в отвал. 

Транспортная схема предусматривает в данном проекте следующее основное горнотранспортное оборудование: - экскаватор Doosan DX300LC-7; - бульдозер XCMG TY230S; - фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN; - самосвалы SHACMAN X3000 – 7 единиц. 
Освоение запасов месторождения открытым способом предусматривает последовательную очередность их отработки добычными уступами сверху вниз по всей площади карьера с северо-западного угла горного отвода вдоль северной границы в южном направлении.Система разработки и технологическая схема разработки месторождения предопределяют целесообразность обеспечения транспортной связи рабочих горизонтов с объектами на пов ерхности системой внутренних скользящих съездов, при которой сокращается расстояние транспортировки минерального сырья на переработку, обеспечивается быстрый ввод в эксплуатацию месторождения с наименьшими капитальными затратами. При применении указанной системы разработки предусматривается следующий порядок ведения горных работ. Новый горизонт после проходки временного съезда подготавливается разрезной траншеей, ориентированной по северной границе скального массива. По мере проходки разрезной траншеи на достаточное расстояние, начинается ее расширение. Экскаватор на всех горизонтах работает продольными, поперечными или диагональными заходками, расположенными преимущественно параллельно простиранию породного массива. Горная масса загружается в средства автотранспорта и перемещается вдоль фронта работ. Учитывая характер пространственного распределения запасов строительного камня по количеству и качеству, начало работ по вскрытию и подготовке рабочих горизонтов месторождения с целью создания первоначального фронта работ и размещения горного и транспортного оборудования предусматривается производить посредством разработки очередных блоков, примыкающих к восточной части открытого выработанного пространства предыдущего  блока в северо-западной части участка месторождения. Наличие и близость дороги с западной части месторождения предопределило фланговое развитие горных работ в первые два года разработки с последующим переходом к направлению развития горных работ от северо-западной его части к его предельным контурам. В этом случае создаются благоприятные условия для ускорения формирования стационарной части выездных траншей.
Последовательность, направление и интенсивность развития рабочей зоны в конкретных условиях каждого этапа (года) разработки рассматриваемого месторождения зависят от многих факторов. Наиболее определяющими из них в данных условиях являются: наличие выработанного пространства от ранее проведенных открытых горных работ; заданный уровень производительности по добыче минерального сырья; условия залегания и местоположение скального массива в контуре горного отвода и запасы строительного камня на горизонтах, вовлекаемых в разработку; производительность технологических выемочно-погрузочного и горно-транспортного оборудования, принятых проектом для производства горных работ.

Исходя из физико-механических свойств разрабатываемых пород, гидрогеологических условий их разработки, конструктивных возможностей принятого типа механических лопат высота рабочих как добычных уступов принимается равной 10 м. Разработка осуществляется наклонным съездом заходками  с общим продвиганием фронта добычных работ с северо-запада на восток вдоль северной границы горного отвода. Фронт добычных работ в среднем составляет 50 метров и обеспечивает наиболее производительную работу.

Вскрытие карьера осуществляется внутренними наклонными съездами. Выезд из карьера на промплощадку рудника заложен на юго-западной части горного отвода.

Вскрытие рабочих горизонтов осуществляется проходкой вскрывающей траншеи на всю глубину горизонта с последующим развитием опережающего котлована. 

Горная масса загружается в средства автотранспорта и перемещается вдоль фронта работ. Далее по выездным траншеям горная масса направляется для переработки на дробильно-сортировочном комплексе (ДСК).

Высота уступов при постановке бортов карьера в конечное положение 10-20-30 м. Угол откоса уступов в рабочем положении -60-70°; в предельном - 60-70°.

Развитие внутрикарьерной автомобильной трассы – спиральное. При этом предусматривается следующий порядок ведения горных работ. Новый горизонт после проходки временного съезда подготавливается разрезной траншеей, ориентированной по висячему боку минерализованной залежи. По мере проведения разрезной траншеи на достаточное расстояние начинается ее двустороннее расширение: внутреннее - для производства добычных работ внутри создаваемого контура и внешнее для подвигания подготовленного уступа в сторону периферии с целью создания условий для беспрепятственного дальнейшего понижения дна карьера. ППС при подготовке первого уступа очередного блока вывозится автомобильным транспортом на отвал ППС. Товарная горная масса – на ДСК для переработки либо напрямую потребителю. По периметру очистного пространства, за его контуром, проходится нагорная канава для сбора и отвода от карьера паводковых вод и атмосферных осадков с окружающей участок добычи территории.

Горная масса, представленная скальным массивом, подвергается буровзрывному рыхлению перед выемкой и погрузкой в автомобильный транспорт, а представленная в виде естественного щебня, дресвы и тд отрабатываются без буровзрывных работ.

Ширина рабочей площадки

Согласно п. 1721 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы»,                    ширина рабочих площадок на карьере определена с учетом горно-геологических условий, расположения на них горного и транспортного оборудования. Ширина заходки экскаватора в забое зависит от конструктивных особенностей экскаватора, в частности, от величины его радиуса черпания на уровне стояния (Rу) по условию: Аз = 1,5 Rу, м. Принимаем ширину экскаваторной заходки на на добычных работах – 13-15 м. 
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Рисунок 5. Технологическая схема отработки добычного уступа высотой 10 м
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Рисунок 6. Схема к расчету ширины рабочих площадок

Минимально допустимая ширина рабочей площадки в зоне выемочно-погрузочных работ на скальных и рудных уступах определяется по формуле: Ш р.п.= y+ М + S + c + В + С +P + а,    где  y - расстояние от подошвы ограждающего вала до верхней бровки нижележащего уступа, м; М – ширина полосы коммуникаций, м; S - ширина ориентирующего вала, м; с - расстояние от автосамосвала до ориентирующего вала, м; P - ширина площадки для маневров автосамосвала при подаче под погрузку, м; В – ширина полосы движения автосамосвала, м; С – ширина предохранительной полосы при маневрах автосамосвала под погрузку, м; а – расстояние от автосамосвала до нижней бровки вышележащего уступа, м Ширина площадки для маневров автосамосвала при подаче под погрузку определяется по формуле:

Р = 1,5*Rразв. + La;    где Rразв. – радиус разворота самосвала, м; La– длина самосвала, м.

Минимально допустимая ширина рабочей площадки в зоне выемочно-погрузочных работ составляет 24 м. Минимальная ширина рабочей площадки на временно неактивном фронте добычного уступа может быть ограничена шириной полосы безопасности и площадкой для размещения развала горной массы, отработка которого может быть организована тупиковым забоем при кольцевой подаче автосамосвалов под погрузку. При доработке карьера на дне в стесненных условиях ширина площадки может составлять 15- 20 м.

Протяженность фронта горных работ карьера должна быть достаточной для обеспечения установленной мощности карьера по полезному ископаемому и породам.

Исходя из условия обеспечения экскаватора 7-дневным объемом подготовленных к выемке запасов принимаем минимальную протяженность фронта добычных работ 200 м.

Скорость углубки карьера.

При разработке месторождения фронт работ карьера будет непрерывно перемещаться к его предельному контуру, как в плане, так и по глубине. Скорость подвигания фронта работ характеризует интенсивность отработки месторождения и производственной мощности карьера и зависит от мощности полезного ископаемого, а также технологических возможностей выемочно-погрузочного и транспортного оборудования. Учитывая заданную производительность карьера большое значение будет иметь интенсивность вовлечения в разработку новых горизонтов.

Подготовка нижележащих горизонтов может быть начата только после производства определенного объема горных работ на вышележащем уступе.

Минимальный объем работ по вовлечению нового горизонта включает объем разрезной траншеи и объем горных пород, извлекаемых при создании рабочей площадки требуемой ширины.

Наличие открытого выработанного пространства в северо-западной части проектируемого карьера предусматривает развитие горных работ с понижением рабочих горизонтов. Горно- подготовительные работы на горизонте заключаются в проведении вскрывающей траншеи вдоль рудного тела и ее расширение до размеров рабочей площадки. Эксплуатационно- разведочные, нарезные и закладочные работы при разработке месторождения открытым способом не предусматриваются.

Перед тем как приступить к осуществлению извлечения горной массы на участке, планируется провести комплекс подготовительных мероприятий. В процессе добычи горной массы не предполагается использование технической воды, кроме как на пылеподавление при выемке, погрузке, дроблении горной массы и пылеподавление на дороге, по которой будет транспортироваться горная масса к месту переработки на промплощадке.

Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие плодородно-почвенного слоя (ППС) с поверхности мест заложения горных выработок на  участке добычи. Площадь нарушенной почвы не превысит 605 тыс. м2, из расчета, что планируемая глубина выемки ПИ, в целях промышленной добычи, не превысит 30 м от самой нижней точки земной поверхности участка недр, и общий объем извлеченной горной массы в процессе промышленной добычи не превысит 8047 тыс. м3

ППС мощностью 0-0,9 м, прогнозная площадь обнажения порядка 30 % площади участка недр. Общий прогнозный объем снимаемого ППС с участка недр ‒ 163,35 тыс. м3 Снятие ППС производится бульдозером XCMG TY230S в течение первых 5 лет по 32,7 м3/год

ППС складируется на территории горного отвода, за пределами участка минеральных ресурсов (запасов), в виде вала. С восточной стороны месторождения.

Общий прогнозный объем ППС – 163,35 тыс.м3, из него, 3,35 тыс. м3 образуется в период подготовительных работ (заложения промплощадки и технологической дороги в пределах горного отвода), в первый год освоения месторождения, остальной объем образуется при снятии ППС в последующие 5 лет.

ППС складируется в виде вала высотой до 10-15 м в пределах горного отвода.

Общая прогнозная площадь обваловки 15 тыс. м2 (1,5 га).

Буровзрывные работы  В данном проекте основным способом разрушения и рыхления массивов горных пород предлагаются   работы методами скважинных зарядов.
Выбор типа бурового оборудования и диаметра скважины производился также в соответствии с крепостью и трещиноватостью

Выполнение буровзрывных работ предусматривается подрядной организацией, имеющей в наличии соответствующие лицензии с составлением типового проекта организации работ, утвержденного приказом технического руководителя. Заряжание и забойка скважин производится подготовленным персоналом подрядной организации, имеющим допуск к обращению с ВВ.

При производстве горных работ принят короткозамедленный способ и диагональная схема взрывания. Конструкция заряда - сосредоточенная с воздушными промежутками. В качестве взрывчатого вещества рекомендуются игдарин, игданит, петроген, другие гранулиты, граммониты и эмульсионные взрывчатые вещества. 

Бурение взрывных скважин будет производиться по паспортам бурения, в которых указываются параметры расположения скважин и их глубины, составленные геолого-маркшейдерской службой подрядной организации на каждый массовый взрыв. После окончания бурения взрывных скважин геолого-маркшейдерской службой должна производиться маркшейдерская съемка, при которой замеряются фактические расстояния между скважинами и глубина скважин. 

Буровзрывные работы будут производиться по подряду специализированным предприятием Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭРА БВР", базирующимся в г. Костанай и обслуживающим объекты Костанайской и Акмолинской областей.

Оптимальные параметры взрывных работ, как правило, устанавливаются опытным путем на конкретном объекте разработки.

Предварительный расчет основных параметров взрывных работ для диаметра взрывных скважин 105 мм для уступов (подуступов) высотой 10,0 и 5,0 даны в таблицах.

На входе линии ДСУ размер наибольших кусков по длинному ребру не должен превышать 500 мм. Выход кусков негабаритных для ДСУ ожидается в количестве 8-10%.

Большая часть такого материала будет использована как бутовый камень. Следовательно, объем негабарита, требующего разрыхления составит примерно 2%. Негабарит будет разрыхляться шпуровыми зарядами.

Снятие ППС, расчистка и подготовка поверхности участка под бурение взрывных скважин, сооружение отвала ПРС, выемка взорванной горной массы  и другие работы будут производиться экскаватором Doosan DX300LC-7  и (или) бульдозером XCMG TY230S. Горная масса окучивается бульдозером и (или) экскаватором, грузится экскаватором и (или) погрузчиком в самосвалы и перевозится последними к месту переработки и (или) непосредственно на место поставки, в случае использования без переработки. 

Общий объем извлекаемой горной массы за весь период отработки месторождения составляет 8047,0 тыс м3. Работы планируется проводить в период действия лицензии на недропользование с I квартала 2027 года до конца 2036 года.

Переработка извлеченной горной массы будет производиться по следующей технологической цепи:

- приемный бункер;

- питатель;

- щековая дробилка; 

- вибрационный грохот;

Горная масса будет дробиться и после грохочения на фракции отгружаться потребителю.
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Рисунок 7. Экскаватор Doosan DX300LC-7

Экскаватор Doosan DX300LC-7 — это гусеничный экскаватор среднего класса с эксплуатационной массой около 31,5 тонн. Он оснащён двигателем Doosan DL08V мощностью 202 кВт (271 л.с.) при 1 800 об/мин и предназначен для выполнения различных задач в строительстве и горнодобывающей промышленности. Эксплуатационная производительность экскаватора определяется по формуле:

Q = 3600 : Ц х Э х Т : К х С х И, где 3600– время, сек.

Ц – фактическая продолжительность рабочего цикла – 20 сек; Э – емкость ковша – 1,75 м3;

Т – коэффициент наполнения ковша –1,3 м3; К – коэффициент разрыхления породы 1,5; С – продолжительность смены 12 часов; количество смен -2; И - коэффициент использования оборудования 0,9;

 Q =3600:20х1,75 х1,3:1,5х12х0.9= 2948,4 м3/смену, 5897 м3/сутки

Суточный объем отгружаемой горной массы при максимальном объеме добычи 850 тыс. м3/год равен 3150 м3. Для обеспечения сменной плановой погрузки скального грунта потребуется один экскаватор.

Расчет расхода топлива:

•
Модель экскаватора: Doosan DX300LC-7

•
Двигатель: Doosan DL08V

•
Мощность двигателя: 202 кВт

•
Средний расход топлива при 100% нагрузке: 41 л/ч

•
Коэффициент для тяжёлых условий: 1,2

•
Продолжительность смены: 12 часов

•
Количество смен в день: 2

•
Количество рабочих дней в году: 270

•
Коэффициент эксплуатации: 0,85 (предположительно, учитывая эффективность работы и возможные простои)

•
Плотность дизельного топлива: 0,85 кг/л 

1.
Расход топлива в час с учётом тяжёлых условий:

Rчас=Rбаз×Kтяж=41×1,2=49,2 л/ч  

2.
Годовой расход топлива в литрах:

Qгод=Rчас×Tсмена×Nсмен×Dгод×Kэкспл

Qгод=49,2×12×2×270×0,85= 271 494л
3.
Годовой расход топлива в килограммах:

Qкг​=271494×0,85=230770кг=230,8т

Результат:

•
Годовой расход топлива: 271 494 литров

•
Годовой расход топлива в массе: 230 800 килограммов = 230,8 тонны
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Рисунок 8. Бульдозер XCMG TY230S

Данная модель бульдозера оснащена двигателем Cummins NT855-C280S10, диаметр выхлопной трубы составляет примерно 120 мм.

Расчёт годового расхода топлива бульдозера XCMG TY230S в тяжёлых условиях эксплуатации при заданных параметрах:

· Модель бульдозера: XCMG TY230S

· Мощность двигателя: 162 кВт (220 л.с.)

· Средний расход топлива при полной нагрузке: 12,3 л/ч 

· Коэффициент для тяжёлых условий: 1,2

· Продолжительность смены: 12 часов

· Количество смен в день: 1

· Количество рабочих дней в году: 270

· Коэффициент эксплуатации: 0,85

· Плотность дизельного топлива: 0,85 кг/л 

1. Расход топлива в час с учётом тяжёлых условий:

Rчас=12,3×1,2=14,76 л/ч  

2. Годовой расход топлива в литрах:

Qгод=14,76×12×1×270×0,85=40 643,16 л  

3. Годовой расход топлива в килограммах:

Qкг=40 643,16×0,85=34 546,69 кг 

· Годовой расход топлива: 40 643 литров
· Годовой расход топлива в массе: 34 547 килограммов = 34,6 тонны
Транспортировка горной массы

Транспортировка горной массы на ДСК будет осуществляться автосамосвалами типа SHACMAN X3000 грузоподъемностью 25 т (рисунок 3.3) 
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                                                                                     Самосвал

                                                                                
SHACMAN 
Рисунок 9. Самосвал SHACMAN X3000

Наибольший объем                                                                                                                                     транспортируемой массы транспортируемой горной массы 850 тыс. м3  горной массы и                     33 тыс. м3 ППС в год

Для расчёта необходимого количества самосвалов SHACMAN X3000 и годового расхода топлива при транспортировке горной массы и плодородно-растительного слоя (ПРС) в тяжёлых условиях эксплуатации, принимаем следующие параметры:

· Годовой объём транспортируемой горной массы 850 000 м³

· Годовой объём транспортируемого плодородно-почвенного слоя (ППС): 33 000 м³

· Плотность горной массы: 2,5 т/м³

· Плотность ППС: 1,5 т/м³

· Расстояние транспортировки горной массы: 2,5 км

· Расстояние транспортировки ПРС: 1 км

· Рабочих дней в году: 270

· Количество смен в день: 2

· Продолжительность смены: 12 часов

· Коэффициент эксплуатации: 0,85

· Грузоподъёмность самосвала SHACMAN X3000: 25 т

· Средний расход топлива: 36 л/100 км

· Время погрузки одним экскаватором Doosan DX300LC-7: 0,25 ч (15 минут) 

Расчёт количества рейсов

1. Горная масса:

· Общая масса: 850 000 м³ × 2,5 т/м³ = 2 125 500 т

· Количество рейсов: 2 125 500 т ÷ 25 т/рейс = 85 000 рейсов

2. ППС:

· Общая масса: 33000 × 1,5= 49 500т

· Количество рейсов: 49 500 т ÷ 25 т/рейс = 1 980 рейсов

Общее количество рейсов в год: 86 980 рейсов

Расчёт годового расхода топлива

1. Горная масса:

· Пробег за рейс (в обе стороны): 2,5 км × 2 = 5 км

· Общий пробег: 85000 рейсов × 5 км = 425 000 км

· Расход топлива: 425 000 км × 36 л/100 км = 153 000 л

2. ППС:

· Пробег за рейс (в обе стороны): 1 км × 2 = 2 км

· Общий пробег: 1 980 рейсов × 2 км = 3 960 км

· Расход топлива: 3960км × 36 л/100 км = 1 425,6л
Общий годовой расход топлива: 154 425,6×0,86=132 806 кг=132,8 т

Расчёт необходимого количества самосвалов

· Общее количество смен в году: 270 дней × 2 смены = 540 смен

· Общее количество рабочих часов в году: 540 смен × 12 часов = 6 480 часов

· Эффективное рабочее время с учётом коэффициента эксплуатации: 6 480 × 0,85 = 5 508 часов

Время на один рейс:

· Горная масса:

· Время в пути (в обе стороны): 5 км ÷ 30 км/ч = 0,167 ч

· Время на загрузку и разгрузку: 0,25 ч (15 минут)

· Общее время на рейс: 0,167 + 0,25 = 0,417 ч

· ППС:

· Время в пути (в обе стороны): 2 км ÷ 30 км/ч = 0,067 ч

· Время на загрузку и разгрузку: 0,25 ч (15 минут)

· Общее время на рейс: 0,067 + 0,25 = 0,317 ч

Общее время на все рейсы:

· Горная масса: 85000 рейсов ×0,417 ч =35445,0 ч

· ППС: 1980 рейсов × 0,317 ч = 627,66 ч 

· Общее время: 35445  +  627,7 = 36 072,7ч

Необходимое количество самосвалов: 36072,7 ч ÷ 5 508 ч ≈ 6,55

Округляя в большую сторону, получаем:

· Необходимое количество самосвалов: 7 единиц
Вывод

· Необходимое количество самосвалов SHACMAN X3000: 7 единиц
· Годовой расход топлива: приблизительно 132,8 тонн
Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN ‒ 1,8 м3.
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Рисунок 10. Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN

Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN оснащён дизельным двигателем Weichai WP6G125E201 мощностью 92 кВт (125 л.с.) при 2200 об/мин . Удельный расход топлива составляет 227 г/кВт·ч 

Расход топлива

Согласно нормативам, линейная норма расхода топлива для данного погрузчика в транспортном режиме составляет 9,5 л/машино-час . 

Диаметр выхлопной трубы фронтального погрузчика SHANTUI SL30WN, 120 мм

Расчёт общего рабочего времени

Общее количество смен в году: 270 дней × 2 смены = 540 смен

Общее количество рабочих часов в году: 540 смен × 12 часов = 6 480 часов

Эффективное рабочее время с учётом коэффициента эксплуатации: 6 480 × 0,85 = 5 508 часов

Расчёт годового расхода топлива

     Годовой расход топлива: 5 508 часов × 9,5 л/час = 52 326 литров 

Плотность дизельного топлива: 0,850 кг/л

Масса (кг) = Объём (л) × Плотность (кг/л)

52 326 л × 0,850 кг/л = 44 477,1 кг ≈ 44,5 т

Энергоснабжение

Передвижная дизельная электростанция мощностью 250 кВт представляет собой мобильный источник электроэнергии, предназначенный для обеспечения электроснабжения в местах, где отсутствует стационарная сеть. Такие установки широко применяются на строительных площадках, в отдалённых районах, при аварийных отключениях и в других ситуациях, требующих автономного электроснабжения.
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Рисунок 11. Дизельная электростанция 250 кВт TSS ED-250-T400
TSS ED-250-T400 в погодозащитном кожухе на прицепе:

Для дизельной электростанции TSS ED-250-T400 мощностью 250 кВт при средней нагрузке в течение 270 рабочих дней по 12 часов в смену с учётом коэффициента эксплуатации, расчёт расхода топлива будет следующим:

Технические характеристики

  Номинальная мощность: 250 кВт (312,5 кВА)

  Максимальная мощность: 275 кВт (343,8 кВА)

  Напряжение: 400/230 В

  Частота: 50 Гц

  Коэффициент мощности (cos φ): 0,8

  Количество фаз: 3

  Номинальный ток: 451 А

  Тип запуска: Электростартер

  Объем топливного бака: 850 л

  Расход топлива при 100% нагрузке: 69,1 л/ч 

  Габариты (Д×Ш×В): 3950×1400×1950 мм

  Масса: 3200 кг

Расход топлива

При 100% нагрузке расход топлива составляет 69,1 л/ч. Для расчёта расхода топлива за смену:

· 69,1 л/ч × 12 ч = 829,2 л/смену

При 270 рабочих днях в году:

· 829,2 л/смену ×2 смены ×270 дней = 447768 л/год

Учитывая коэффициент эксплуатации 0,85:

· 447768 л × 0,85 = 380603 л/год

Перевод в килограммы (с учётом плотности дизельного топлива 0,85 кг/л):

· 380603 л × 0,85 кг/л = 323512,55 кг/год

Или в тонны:

· 323513 кг ÷ 1000 = 323,5 т/год
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Рисунок 12. Водополивочная машина на базе КАМАЗ-65115

Водополивочная машина на базе КАМАЗ-65115 — это универсальное коммунальное транспортное средство, предназначенное для выполнения различных задач по обслуживанию городских и магистральных дорог. Ниже представлены её основные характеристики:

Краткая техническая характеристика

•
Базовое шасси: КАМАЗ-65115

•
Колёсная формула: 6×4

•
Двигатель: КАМАЗ-740.705 (дизельный, V8, турбонаддув, соответствует экологическому стандарту EURO-5)

•
Мощность двигателя: 221 кВт (300 л.с.)

•
Диаметр выхлопной трубы–120 мм

•
Грузоподъёмность: до 15 т

•
Объём цистерны: от 10 до 14,6 м³ в зависимости от модификации

•
Ширина рабочей зоны:

-
при поливке: до 20 м

-при мойке: до 8,5 м

-
при подметании щёткой: 2,3 м

•
Полная масса: до 25 200 кг

•
Габаритные размеры: длина — до 12 100 мм, ширина — до 3 440 мм, высота — до 3 200 мм 

Дополнительно машина может быть оснащена различным навесным оборудованием, таким как щётки, плуги и другое, что расширяет её функциональные возможности.

Для расчёта расхода топлива при использовании водополивочной машины на базе КАМАЗ-65115 для пылеподавления на карьере, необходимо учитывать как пробег автомобиля, так и работу специального оборудования.

Характеристики КАМАЗ-65115

· Базовая норма расхода топлива: 25,8–28,4 л/100 км в зависимости от условий эксплуатации. 

· Расход топлива при работе оборудования (полив): от 6,5 до 7,6 л/час в зависимости от модели и режима работы. 

Исходные данные

· Общая площадь для полива: 29 700 м² (технологическая дорога, промплощадка и зона выемочно-погрузочных работ).

· Суточный расход воды: 17,82 м³ (при двукратном поливе).

· Объём цистерны водополивочной машины: 10 м³.

· Количество рейсов в день: 2 (для доставки необходимого объёма воды).

· Средняя скорость движения: 20 км/ч. 

· Расстояние от водозабора до места полива: предположительно 3 км в одну сторону (6 км в оба конца).

· Время на один рейс: около 1 часа (включая забор воды, транспортировку и полив).

Расчёт расхода топлива

1. Расход топлива на пробег

· Общий пробег в день: 2 рейса × 6 км = 12 км.

· Расход топлива на пробег: (25,8 л/100 км) × 12 км = 3,1 л.

2. Расход топлива на работу оборудования

· Общее время работы оборудования: 2 рейса × 1 час = 2 часа.

· Расход топлива на оборудование: 7,6 л/час × 2 часа = 15,2 л. 

3. Общий суточный расход топлива

· Итого: 3,1л (пробег) + 15,2 л (оборудование) = 18,3 л.

Расчёт за тёплый период (180 дней)

· Общий расход топлива: 18,3 л/день × 180 дней = 3 3294,0 л*0,85 кг/л =2800 кг = 2,8 тонны
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Рисунок 13. Пассажирский микроавтобус ГАЗель

Для доставки работников на горный участок, на базу для приема пищи и тд, использования в качестве дежурного автотранспорта запланирован Пассажирский микроавтобус ГАЗель — это популярный коммерческий автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров

Краткая техническая характеристика

ГАЗель 3221 (классическая модель):

•
Двигатель: УМЗ-4216, бензиновый, 2.9 л

•
Мощность: 107 л.с.

•
Габариты (Д×Ш×В): 5475 × 2075 × 2200 мм

•
Колёсная база: 2900 мм

•
Полная масса: 3500 кг

•
Снаряжённая масса: 2260 кг

•
Привод: задний

•
Топливо: бензин АИ-92

•
диаметр выхлопной трубы составляет 63,5 мм.

•
Максимальная скорость: 115 км/ч

•
Объём топливного бака: 70 л 

Для оценки годового расхода топлива пассажирской ГАЗели 3221 при заданных условиях, учтём следующие параметры:

Исходные данные

· Модель: ГАЗель 3221 (9 мест) с бензиновым двигателем ЗМЗ-4063 (2,3 л, 110 л.с.)

· Средний расход топлива: 16,5 л/100 км 

· Рабочих дней в году: 270

· Смен в день: 2

· Продолжительность смены: 12 часов

· Расстояние от базы до участка: 2 км

· Рейсы в день: 4 (2 в каждую смену) 

Расчёт годового расхода топлива

1. Расход топлива на рейсы

· Общий пробег за день: 6 км × 2 (туда и обратно) × 4 рейса = 48 км

· Годовой пробег: 48км × 270 дней = 12 960 км

· Годовой расход топлива на рейсы: 12960×16,5/100=2138,4л 
2. Расход топлива на дежурство

Предположим, что в каждой смене автомобиль находится на дежурстве 10 часов (после выполнения рейсов).

· Общее время дежурства в день: 10 ч × 2 смены = 20 ч

· Годовое время дежурства: 20 ч × 270 дней = 5 400 ч

· Расход топлива на холостом ходу: около 1,5 л/ч

· Годовой расход топлива на дежурство: 1,5 л/ч × 5 400 ч = 8 100 л

3. Общий годовой расход топлива

· Суммарный расход: 2138,4+8100=10238,4 л

Перевод в килограммы и тонны 

Плотность бензина составляет примерно 0,74 кг/л.

· Общий вес топлива: 10238,4×0,74=7576,4кг
· В тоннах: = 7,6 т

Топливозаправщик

На участке проведения работ заправка спецтехники будет осуществляться топливозаправщиком КАМАЗ 53215 объемом 10 м3. Склад ГСМ не предусматривается. Технические характеристики КАМАЗ-53215 топливозаправщик

Технические характеристики

· Базовое шасси: КАМАЗ-53215

· Колёсная формула: 6×4

· Двигатель: дизельный, V8

· Мощность: 240 л.с.

· Объём цистерны: 10 м³

· Максимальная скорость: 90 км/ч

1. Исходные данные

· Расстояние до базы: 6 км (в одну сторону) 

· Пробег рейса: 12 км (туда + обратно) 

· Объём заправки: 10 м³ 

· Общий расход топлива всей техники: 769 т/год, около 904700 л/год

· Рабочие дни: 270 

· Расход топлива КАМАЗ: 24,5 л/100 км
2.  Потребность в рейсах

Общий объём топлива:

                904700л=904,7м3

          Количество рейсов:

904,7÷10=90,47≈91 рейс/год

3. Годовой пробег КАМАЗа

91×12=1092 км/год

4. Годовой расход топлива

1092×24,5/100=267,54л

5. Масса топлива

Плотность дизеля: 0,85 кг/л

267,54×0,85=227,4 кг

Итог:

Годовой расход топлива КАМАЗ-53215: ≈ 227 л.

Масса: ≈ 0,23 т.

Количество рейсов: 82 рейса/год.

Дальность: 6 км.
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Рисунок 14. Топливозаправщик КАМАЗ 53215

Топливозаправщик КАМАЗ-53215 обеспечивает заправку всей техники на участке работ. При расстоянии доставки топлива 6 км годовой пробег автомобиля составляет 1092 км, а расход топлива — около 0,268 тыс. литров (≈0,25 т дизельного топлива). Количество рейсов для обеспечения потребности техники составляет 82 рейса в год.
Приемный бункер-питатель
Приемный бункер-питатель является первой машиной куда поступает сырье. Сырье из приемного бункера попадает на колосники вибро-питателя. Вибро-питатель это машина, которая обеспечивает непрерывное питание следующей машины ДСУ.
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Рисунок 15 Приемный бункер-питатель

Техническая характеристика приемного бункера-питателя

	Объем приемного бункера, [image: image18.png]



	20

	Корпус
	Сталь, толщина 20мм, ST37 A1

	Размеры вибрационного питателя, мм
	950*4000

	Производительность
	100-200 т/час

	Привод
	2*4 кВт, 1000 об/мин

	Корпус питателя
	Сталь, 12 мм

	Основание
	Сталь, 20 мм

	Колосники
	Легированное стальное марганцевое литье


Щековая дробилка UMK-110S
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Рисунок 16

Техническая характеристика щековой дробилки UMK-110S
	Тип машины
	Щековая дробилка

	Бункер для подачи (мм)
	1100*850

	Производительность (т/час)
	100-300

	Мощность (кВт)
	132

	Вес (кг)
	28300

	Габариты А (мм)
	1100

	Габариты Б (мм)
	2600

	Габариты В (мм)
	2900

	Габариты Г (мм)
	2010

	Привод
	90 кВт 1500 об/мин

	Двигатель
	EMTAS, GAMAK

	Корпус
	Сталь 50 мм, сварная конструкция на болтах, корпус подвержен дополнительной закалке

	Маятник
	Литая сталь GS52

	Маховик
	Серый чугун GG22

	Эксцентровый вал
	Закаленная сталь с примесями Cr+Ni+Mo


Измельчаемый материал поступает через загрузочное отверстие в верхнюю часть дробильной камеры, где разрушается за счет сжатия рабочих поверхностей подвижной и неподвижной щеки. 

По мере разрушения материал опускается в вниз дробильной камеры, пока не достигает требуемого размера и не выходит через разгрузочное отверстие с регулируемым сечением. Щековая дробилка состоит из следующих деталей: корпус с ребрами жесткости, подвижная и неподвижная щеки, вал, маховики, механизм регулировки степени измельчения


Вибрационный грохот E1650 

Вибрационный грохот представляет собой машину, в которую по конвейеру поступает передробленное сырье, которая путем грохочения разделяет его на необходимые фракции
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Рисунок 17

Техническая характеристика вибрационного грохота
	Модель
	UMIE 1650

	Ширина, мм
	1600

	Длина, мм
	5000

	Мощность, кВт
	18,5

	Количество дек
	2

	Привод 
	11 кВт, 1500 об/мин

	Шасси
	ВОХ профиль

	Корпус
	Литая сталь


Конвейеры UB600

Конвейер является неотъемлемой частью ДСК, предназначенная для транспортировки сырья от дробилки на вибрационный грохот и разгрузки горной массы раздельно по фракциям после грохочения. 
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Рисунок 18 Конвейер UB1000
Техническая характеристика конвейера UB1000

	Модель
	Конвейер UB1000. 

	Ширина, мм
	1000

	Длина, мм
	10000

	Привод
	10 кВт, 1500 об/мин

	Шасси
	NPU профиль

	Ролики
	3” труба с покрытием и подшипниками

	Резина конвейера
	ЕР125 резина с тканевой прокладкой, что увеличивает ее износостойкость


Горное оборудование, спецтехника и автотранспорт 

	Название
	Предназначение
	Количество

	Приемный бункер-питатель
	Дозированное питание щековой дробилки горной массой
	1

	Щековая дробилка UMK-110S
	Дробление горной массы
	1

	Вибрационный грохот E1650
	Грохочение горной массы на фракции
	1

	Конвейер UB1000
	Транспортировка горной массы
	5

	Гусеничный экскаватор
Doosan DX300LC-7
	Экскавация горной массы и прочее
	1

	Гусеничный бульдозер XCMG TY230S
	Снятие ПРС, засыпка выработок, планирование, рыхление, гуртование и окучивание горной массы
	1

	Самосвал SHACMAN X3000 (25 тонн)
	Транспортировка горной массы, ПРС, ТМЦ
	7

	Фронтальный погрузчик SHANTUI SL30WN
	Земляные, погрузочные, вспомогательные работы
	1

	пассажирская ГАЗель 3221
	Перевозка людей и грузов
	1

	Топливозаправщик на базе КАМАЗ 53215
	Транспортировка ГСМ для техники
	1

	Водополивочная автомашинаКАМАЗ-65115
	Перевозка воды и пылеподавление
	1

	Дизельная электростанция 250 кВт
	Электроснабжение
	1


Ориентировачный расход дизтоплива для спецтехники – 769,25 т/год. Заправка ГСМ будет производиться на АЗС города Есиль, центра городской администрации.
Расход бензина для дежурного автотранспорта составит 7,6 тонны.
1.4. Описание работ по постулизации существующих зданий, строений, сооружений,оборудования и спобоах их выполнения если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности 
В настоящее время, на лицензионной территории отсутствуют здания, строения, сооружения и оборудования. Земельный участок представлен степной местностью. Работы по постутилизации не требуются.
1.5 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связаных со сторительством и эксплуатации объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействия на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации шумовые, электромагнитные, тепловые и радиоционные воздействия
Снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) (неорганизованный источник 6002).

 Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие плодородно-почвенного слоя (ПРС) с поверхности мест заложения горных выработок на  участке добычи. Площадь нарушенной почвы не превысит 605 тыс. м2, из расчета, что планируемая глубина выемки ПИ, в целях промышленной добычи, не превысит 30 м от самой нижней точки земной поверхности участка недр, и общий объем извлеченной горной массы в процессе промышленной добычи не превысит 8047 тыс. м3

ПРС мощностью 0-0,9 м, прогнозная площадь обнажения порядка 30 % площади участка недр. Общий прогнозный объем снимаемого ППС с участка недр ‒ 163,35 тыс. м3 Снятие ППС производится бульдозером XCMG TY230S в течение первых 5 лет по 32,7 м3/год

При снятии ПРС происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.
Отвал почвенно-растительного слоя (ПРС) (неорганизованный источник 6003).

ПРС складируется на территории горного отвода, за пределами участка минеральных ресурсов (запасов), в виде вала. С восточной стороны месторождения.

Общий прогнозный объем ППС – 163,35 тыс.м3, из него, 3,35 тыс. м3 образуется в период подготовительных работ (заложения промплощадки и технологической дороги в пределах горного отвода), в первый год освоения месторождения, остальной объем образуется при снятии ППС в последующие 5 лет.

ППС складируется в виде вала высотой до 10-15 м в пределах горного отвода.

Общая прогнозная площадь обваловки 15 тыс. м2 (1,5 га). Происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния
Погрузочно-разгрузочные работы  (неорганизованный источник 6004). Общий объем извлекаемой горной массы за весь период отработки месторождения составляет 8047,0 тыс м3. Работы планируется проводить в период действия лицензии на недропользование с I квартала 2027 года до конца 2036 года. Происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния
Буровзрывные работы (неорганизованный источник 6005). Оптимальные параметры взрывных работ, как правило, устанавливаются опытным путем на конкретном объекте разработки.

Предварительный расчет основных параметров взрывных работ для диаметра взрывных скважин 105 мм для уступов (подуступов) высотой 10,0 и 5,0 даны в таблицах.

На входе линии ДСУ размер наибольших кусков по длинному ребру не должен превышать 500 мм. Выход кусков негабаритных для ДСУ ожидается в количестве 8-10%.

При проведении работ происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.

Извлечение горной массы (неорганизованный источник 6006) Горная масса, представленная скальным массивом, подвергается буровзрывному рыхлению перед выемкой и погрузкой в автомобильный транспорт, а представленная в виде естественного щебня, дресвы и тд отрабатываются без буровзрывных работ. При проведении работ происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.
Дробильно-сортировачный комплекс (неорганизованный источник 6007) в него входит 
6007 01, Приемный бункер-питатель

6007 02, Щековая дробилка UMK-110S

6007 03, Вибрационный грохот E1650

6007 04, Конвейеры UB600

Приемный бункер-питатель является первой машиной куда поступает сырье. Сырье из приемного бункера попадает на колосники вибро-питателя. Вибро-питатель это машина, которая обеспечивает непрерывное питание следующей машины ДСУ. Измельчаемый материал поступает через загрузочное отверстие в верхнюю часть дробильной камеры, где разрушается за счет сжатия рабочих поверхностей подвижной и неподвижной щеки. 

По мере разрушения материал опускается в вниз дробильной камеры, пока не достигает требуемого размера и не выходит через разгрузочное отверстие с регулируемым сечением. Щековая дробилка состоит из следующих деталей: корпус с ребрами жесткости, подвижная и неподвижная щеки, вал, маховики, механизм регулировки степени измельчения

Вибрационный грохот представляет собой машину, в которую по конвейеру поступает передробленное сырье, которая путем грохочения разделяет его на необходимые фракции При проведении работ происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.

Транспортировка горной массы (неорганизованный источник 6008) Горная масса загружается в средства автотранспорта и перемещается вдоль фронта работ. При проведении работ происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.
Топливозаправщик (неорганизованный источник 6009) Топливозаправщик КАМАЗ-53215 обеспечивает заправку всей техники на участке работ. При расстоянии доставки топлива 6 км годовой пробег автомобиля составляет 1092 км, а расход топлива — около 0,268 тыс. литров (≈0,25 т дизельного топлива). Количество рейсов для обеспечения потребности техники составляет 82 рейса в год.
Дизельная электростанция мощностью 250 кВт (организованный источник 0001).

Для энергоснабжения временного вахтового лагеря будет использоваться дизельгенератор SDMO Diesel 4000E. Для энергоснабжения временного вахтового лагеря будет использоваться дизельгенератор SDMO Diesel 4000E. При работе генератора выделяются углерод оксид, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углеводороды предельные С12-С19, акролеин, формальдегид, углерод черный (сажа).

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не нормируются, платежи за природопользование от автотранспорта осуществляются по факту сожженного топлива. Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта и спецтехники компенсируются соответствующими платежами по факту сожженного топлива. 

На рассматриваемый проектом период расширение и реконструкция производства не предусматривается.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение на участке работ предусматривается за счёт привозной бутилированной воды, приобретаемой в торговой сети города Есиль.

Техническое водоснабжение для производственных нужд предусматривается за счёт подвоза воды специализированным автотранспортом из ближайших разрешённых источников водоснабжения на основании договорных обязательств с поставщиком услуг.

В процессе проведения добычных и вскрышных работ использование технической воды предусматривается преимущественно для пылеподавления при выемке, погрузке, транспортировке и дроблении горной массы, а также для увлажнения технологических и подъездных дорог.

Земли, нарушенные в результате проведения горных работ, подлежат обязательной рекультивации. Горнотехнический этап рекультивации предусматривает выполаживание бортов карьера, планировку нарушенной поверхности и обеспечение безопасного состояния выработанного пространства. При необходимости предусматривается нанесение плодородного слоя почвы для последующего восстановления естественного растительного покрова.

По информации 29.06.2026 №ЗТ-2026-026370 РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» (далее-Инспекция), рассмотрев Ваше обращение ЗТ-2026-02637039 от 19.06.2026г., сообщает, что согласно программы Google Eart Pro, рассматриваемый земельный участок, в рамках предоставленных координат: 1) 52°0'23,45''66°18'18,37'' 2) 52°0'38,55''66°18'48,93''; 3) 52°0'38,9''66°19'4,63''; 4) 52°0'12,24''66°19'6,23''; 5)52°0'11,49''66°18'19,09'', расположен на расстоянии около 1500 метров, отблизлежащего водного объекта река «Есиль». В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области № от 18 августа 2025 года № А-8/440, для реки «Есиль» по территории Жаркаинского района, установлена водоохранная зона 500-1000 метров, в том числе водоохранная полоса 50-100 метров. Соответственно, рассматриваемый земельный участок, предположительно расположен за пределами водоохранных зон и полос водных объектов. В местах планируемого строительства полевых лагерей естественных водотоков и водоемов нет, а подземные воды перекрыты рыхлыми отложениями. На расстоянии 1000 м от участка работ поверхностные водные объекты отсутствуют, сам участок находится за пределами водоохранных зон и полос.
Климат Есильского района, Акмолинской области, характеризуется большой изменчивостью температуры, влажности и других метеорологических элементов, как и в суточном, так и в годовом ходе. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 18,5-21,5°С, а самого холодного – января – 13-18° мороза. В отдельные жаркие дни температура воздуха повышается до 39-42° С (абсолютный максимум), а в очень суровые зимы на ровных открытых местах понижается до -49, -52° мороза (абсолютный минимум). Продолжительности теплого периода с температурой выше 0° С составляет в среднем 200 дней. Рельеф мелкосопочника, имеет повышенное количество осадков и более равномерное распределение их в году. Максимум осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). Такое распределение осадков является характерным признаком континентальности климата. Средняя годовая скорость ветра в пределах от 3,4 до 5,4 м/с. Годовой максимум ветра по области в пределах 20-34м/с, порывы до 30-48м/с,). Преобладающее направление ветра по расчетам за год по территории области отмечается юго-западные ветра с повторяемостью 40-55%. В Акмолинской области климат резко континентальный, засушливый, с жарким летом и холодной зимой. Относится к Западно-сибирской климатической области умеренного пояса. Суточные и годовые амплитуды температур очень велики. Весна и осень выражены слабо. Солнечных дней много, количество солнечного тепла, получаемого летом землёй, почти столь же велико, как в тропиках. Облачность незначительна. Годовые осадки уменьшаются с севера на юг, максимум их приходится на июнь, минимум — на февраль. Снеговой покров удерживается в среднем 150 дней. Ветры в Акмолинской области довольно сильные. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,90С. Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет -14,50С, средняя температура самого жаркого месяца (июль) +20,40С. Летом температура воздуха достигает +30-38 0С, зимой опускается до -30-35 0С. Лето сухое и жаркое. Весна и осень отличаются кратковременностью с резкой сменой тепла и холода. По количеству выпадающих осадков область относится к зоне сухих степей. Недостаток влаги усугубляется еще частыми и сильными ветрами. Преобладающими ветрами района являются: в теплое время года – северо-восточные ветры, а в зимний период – юго-западные. Средняя скорость ветра составляет 3,6 м/сек, максимальная – 26,0 м/сек. Наибольшая скорость ветра наблюдается в конце зимы, начале весны. В это время ветры достигают скорости 25-30 м/с. 
Зимой ветры вызывают снежные заносы, летом часто повторяются суховеи, испаряющие влагу и высушивающие растительность. Среднегодовое количество осадков составляет 317 мм, среднее число дней с туманом – 37, с сильной бурей – 17. Влажность воздуха низкая. В летнее время она держится на уровне 40-50%, весной и осенью увеличивается, а в зимнее время достигает максимума. Среднеарифметическое давление в году составляет 727,2 мм рт. ст., глубина промерзания – 2-2,5 м.
Метереологические данные:
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Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения. 

Обоснованием полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов допустимых выбросов является проект План горных работ добычи ОПИ на месторождении «Кызылсуйское»

Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям. 

Расчеты произведены на основании методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик приведен в списке литературы). 

Результаты расчетов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу приведены в приложении 5.
Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 8 неорганизованных источников:снятие ПРС, отвал ПРС,буровзрывные работы, выемочно-погрузоные работы, работа спецтехники, ДСК и 1 организованый источник дизельная электростанция мощностью 250 кВт.    

При проведении работ будет учтена роза ветров по отношению к ближайшему населённому пункту. ызылсуйское месторождение гранитов находится на территории Красногорской поселковой администрации Есильского района Акмолинской областя и расположено: на правом берегу р. Есиль; в 3,0 км северо-восточнее от станции Сурган (разъезд 78); в 5,0 км северо-западнее от с. Иглик;  в 6 км северо-западнее от г.Есиль;  в 9,5 км северо-западнее от г.Аксай; в 12,0 км северо-восточнее от с.Бузулук.

Расчёт рассеивания произведён, учитывая розу ветров, проектируемые работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не превышает предельно допустимой концентраций 0,1 ПДК.
Таблица параметров эмиссий составлена по форме, согласно приложению 1 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63) и выполнена на 2027-2036гг.  

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2027-2036гг. – 127,316466  т/год. 
Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 10 наименований загрязняющих веществ.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в нормируемый период с 2027 по 2036гг., приведен в таблице 3 ниже. 
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	ЭРА v3.0  ТОО "Рудпроект"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Акмола, Кызылсу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	ДЭС
	1
	3240
	 
	0001
	2
	0,2
	0,5
	1,3317354
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,5333333
	401,947
	10,352
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0866667
	65,316
	1,6822
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0347222
	26,168
	0,647
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0833333
	62,804
	1,6175
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,4305556
	324,488
	8,411
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	8,33E-07
	0,0006
	1,7793E-05
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0083333
	6,28
	0,16175
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,2013889
	151,777
	3,882
	 

	001
	 
	Снятие прс
	1
	6480
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,081648
	 
	1,9053144
	 

	001
	 
	Отвал ПРС
	1
	6480
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,01044
	 
	0,1736
	 

	001
	 
	Погрузочно-разгрузочные работы
	1
	6480
	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0816696
	 
	1,9053144
	 

	001
	 
	Буровзрывные работы
	1
	6480
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	 
	0,00013944
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	 
	2,2659E-05
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	 
	0,000837
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	 
	0,000848
	 

	001
	 
	Извлечение горной массы
	1
	6480
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2,45556
	 
	57,2832
	 

	001
	 
	Приемный бункер-питатель
Щековая дробилка UMK-110S
Вибрационный грохот E1650
Конвейеры UB600
	1

1

1

1
	6480

6480

6480

6480
	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1,6819
	 
	39,271
	 

	001
	 
	Транспортировка горной массы
	1
	6480
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000818
	 
	0,02267
	 

	001
	 
	Топливозаправщик
	1
	6480
	 
	6009
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	4,052E-07
	 
	1,464E-07
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0001443
	 
	5,2154E-05
	 


Расчет и анализ ожидаемого загрязнения атмосферы. Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА», версия 3,0. Расчет концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, выбрасываемым проектируемыми источниками.В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области воздействия. Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников месторождения «Кызылсуйское» проиллюстрированы на рисунках, входящих в состав расчета рассеивания (приложение 5) 
Анализ показывает, что на границах санитарно-защитной не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, ближайшая селитебная зона в 3,0 км северо-восточнее от станции Сурган (разъезд 78); в 5,0 км северо-западнее от с. Иглик.
Поскольку,  на  момент  разработки  настоящей  документации,  выдача  справок  о фоновых  концентрациях  загрязняющих  веществ  в  районе  расположения  месторождения  не осуществляется, в связи с отсутствием постов наблюдения то,  в  соответствии  с рекомендациями  «Руководства  по  контролю  загрязнения  атмосферы»  РД  52.04.186-89, фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в районе расположения  предприятия приняты  как для загородного фона:

взвешенные вещества – 0,2 мг/м3;

углерода оксид – 0,4 мг/м3; 

азота диоксид – 0,008 мг/м3; 

сера диоксид– 0,02 мг/м3. 

Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны. В соответствии Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – Санитарные правила): 

- карьеры нерудных стройматериалов. Класс опасности I - СЗЗ 1000м. 

СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.  Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, относится ко II категории.
Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов составляет 1000м. 
Проектируемые работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не певышает 0,1 долей ПДК.
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Участок планируемых работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения. Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.

Месторождение расположено в степной зоне с резко континентальным климатом. Для района характерны темно-каштановые почвы с сухостенным разнотравьем полынно-типчаково-ковыльного типа.

При реализации намечаемой деятельности по добыче общераспространённых полезных ископаемых предусматривается эксплуатация горной и транспортной техники, дробильно-сортировочного комплекса (ДСК), а также проведение буровзрывных работ для рыхления массива горных пород. В связи с характером технологического процесса потенциальными источниками физических воздействий являются горная и транспортная техника, ДСК, а также буровзрывные работы.

Вибрационное воздействие.

Основным источником кратковременного вибрационного воздействия являются буровзрывные работы. Вибрация при взрывании имеет импульсный и кратковременный характер и распространяется преимущественно в массиве горных пород. Интенсивность воздействия определяется параметрами взрывных работ, массой одновременно взрываемого заряда, схемой инициирования, расстоянием до охраняемых объектов и физико-механическими свойствами массива. Для минимизации воздействия предусматривается применение рациональной схемы взрывания, поскважинного инициирования, ограничения массы взрывчатого вещества, взрываемого одновременно, и соблюдение установленных параметров ведения взрывных работ.

Таким образом, вибрационное воздействие при производстве взрывных работ будет иметь место, однако носит кратковременный, локальный и регулируемый характер. При соблюдении проектных параметров взрывания значительное воздействие за пределами установленной зоны воздействия не прогнозируется.

Шумовое воздействие.

Источниками шума являются двигатели экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, автосамосвалов, бурового оборудования, а также дробильно-сортировочный комплекс. Дополнительным кратковременным источником шума являются буровзрывные работы.

Шумовое воздействие от работы ДСК и горной техники имеет преимущественно производственный характер и формируется в период работы оборудования. Для снижения шумового воздействия предусматривается эксплуатация технически исправного оборудования, своевременное техническое обслуживание, рациональное размещение ДСК и технологического оборудования, а также соблюдение установленного режима эксплуатации.

Буровзрывные работы являются кратковременным источником повышенного уровня шума и осуществляются периодически в соответствии с утверждённым проектом производства взрывных работ. С учётом локализации производственных источников и предусмотренных мероприятий значимое постоянное шумовое воздействие за пределами территории объекта не прогнозируется.

Тепловое воздействие.

Основными источниками тепловыделения являются двигатели горной и транспортной техники, а также технологическое оборудование ДСК. Данные источники не относятся к технологическим установкам, предназначенным для получения или передачи значительного количества тепловой энергии в окружающую среду.

Тепловое воздействие имеет локальный характер, непосредственно связанный с эксплуатацией оборудования, и не приводит к существенному изменению температурного режима окружающей территории. Возникновение значимого теплового воздействия за пределами производственной территории не прогнозируется. 

Электромагнитное воздействие. При эксплуатации ДСК и вспомогательного электрооборудования возникают электромагнитные поля промышленной частоты. При этом проектом не предусматривается размещение источников электромагнитного излучения высокой интенсивности, способных формировать значимое воздействие на окружающую среду за пределами производственной территории.

Электромагнитное воздействие от используемого электрического оборудования носит локальный характер и ограничивается непосредственной зоной его размещения. Значимое воздействие электромагнитных факторов на окружающую среду за пределами производственной территории не прогнозируется. 

Тепловое и электромагнитное воздействие не имеют существенного значения для окружающей среды вследствие отсутствия источников высокой интенсивности и ограниченности зон их воздействия.

При соблюдении технологических требований, проектных параметров работы ДСК и буровзрывных работ, а также предусмотренных организационно-технических мероприятий значимое воздействие физических факторов за пределами территории объекта не прогнозируется.
1.6. Информация  об  ожидаемых  видах,  характеристиках  и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов,  образуемых  в  результате  осуществления  постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

Как показал анализ, в процессе работ на месторождения будет образовываться 3 вида неопасных отходов.

Перечень, коды и объемы образования отходов приведены в разделе 8
Суммарный объем образования отходов на 2027-2036гг. составит 5,388 т/год.
В связи с отсутствием работ по постутилизации предприятия, отходы, образующиеся в результате осуществления постутилизации его существующих зданий, строений, сооружений и оборудования, отсутствуют.
Твердо-бытовые отходы (ТБО) Код 20 03 01. образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Предполагаемый объем образования 1,575 т/год. Металлический лом образуется в процессе ремонта автотранспорта Код отхода– 16 01 17. Предполагаемый объем образования 1,213 т/год. Промасленная ветошь образуется в результате протирки замасленного оборудования, ремонта и эксплуатации автотранспорта и спецтехники. Код отхода – 15 02 02*. Предполагаемый объем образования – 2,6 т/год. Общий объем образования отходов составит 5,388 т/год.
2.Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант,  выбранный  инициатором  намечаемой  деятельности  для  применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды
Настоящий План горных работ добычи ОПИ на месторождении «Кызылсуйское» в границах Красногорской поселковой администрации Есильского района Акмолинской области разработан ТОО «Рудпроект» на основании Технического задания на проектирование ТОО «Лидер Строй 2002».

План горных работ разработан и составлен для проведения горных работ, с целью разработки резервного месторождения общераспространенного полезного ископаемого – строительного камня (гранитов) «Кызылсуйское», на основании проектной документации и результатам геологоразведки, в соответствии с требованиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании».

Исходными данными для проектирования послужили: 

- Задание на проектирование; 

- Отчет по оценке минеральных ресурсов и (или) запасов. 

Запасы строительного камня по данным НГС составляют 8047,0 тыс.м3.

Предприятие будет использовать строительный камень для строительства, реконструкции и ремонта строительных дорог и тд.  Настоящим проектом предусмотрена добыча в объеме 850,0 тыс.м3/год в течение 9 лет, последний год действия лицензии отработка остатков минеральных ресурсов (прогнозный объем 397,0 тыс.м3) и ликвидация последствий операций по недропользованию.

На данном этапе происходит создание плана горных работ по разработке месторождения на 2027-2036 гг, а также разрабатываются проектные документы по ликвидации последствий операций по недропользованию и разрешительных документов по экологии.

План горных работ содержит:

5. описание видов, методов и способов добычи твердых полезных ископаемых;

6. примерные объемы и сроки проведения работ;

7. используемые технологические решения;

8. меры по обеспечению экологической и промышленной безопасности .

 Объемы и сроки промышленной добычи строительного камня на месторождении «Кызылсуйское» не превышают максимально допустимого «Кодексом о недрах и недропользовании» срока в 10 календарных лет со дня выдачи Лицензии на добычу.

Операции по промышленному освоению месторождения и его разработки будут начаты только лишь после получения соответствующего экологического разрешения.

План горных работ разработан с учетом нижней границы участка добычи общераспространенных полезных ископаемых, которая располагается на глубине не ниже тридцати метров от самой нижней точки земной поверхности участка недр и будет согласован с уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия:

- отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данноговарианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого местаосуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществления;

- соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды;

- соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности;

- доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности по данному варианту.

По результатам изысканий принято решение реализации заявленных в рамках данного отчета проектных решений, как наиболее рационального варианта. 

Данный выбор, прежде всего, основан на проведенных технико-экономических расчетах, обосновывающих максимальную экономическую эффективность при условии соблюдения технологии безопасного строительства, отвечающего современным экологическим и технологическим требованиям. 
В результате проведённых геологоразведочных работ в 1963 году установлено, что месторождение приурочено к южной окраине Далматинского палеозойского интрузивного массива и представлено лейкократовыми среднезернистыми гранитами серого и розовато-серого цвета.

Граниты трещиноватые. На значительной части месторождения развита площадная зона выветривания мощностью 4–6 м, представленная дресвой гранитов. В районе скважины №6 выявлена карманообразная зона выветривания глубиной более 36 м. Около 70% площади месторождения обнажено, однако часть территории покрыта рыхлыми отложениями. Мощность ППС в пределах 0-0,9 м.

По природным показателям месторождение относится к I группе и I типу.

Для подсчёта запасов категории А были пройдены:

3 скважины (на площади ранее утверждённых запасов);

· для категории B — 3 скважины;

· для категории C₁ — 1 скважина.

Кроме того, пройдены вскрышные выработки:

· по сети для категории B — 200×200 м;

· для категории C₁ — 200×400 м.

Общий объём буровых работ составил:

· скважин — 153,1 п.м.

· шурфов — 210 п.м. (61 шурф)

Из всех выработок были отобраны пробы:

· на физико-механические испытания — 58 проб;

· из них 22 пробы по сокращённой программе;

· на лабораторные испытания щебня в бетоне — 11 проб.

Результаты опробования показали наличие месторождения строительного камня (гранит), пригодного для нужд строительства зданий и сооружений, а так же для строительства автомобильных дорог.

Итогом геологоразведочных работ и подсчета запасов является постановка на баланс резервного месторождения ОПИ, запасы которого утверждены Протоколом ТКЗ ЦКГУ 140 от 13.11.64 г. в объеме 8047,0 тыс.м3 по категории С1 на площади 605 тыс.м2.

Таким образом, по объекту выбран наиболее рациональный вариант, как с точки зрения экологической, так и с экономической метод проведения разведки месторождения с отбором различных проб.
3. Информация  о  компонентах  природной  среды  и  иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

3.1 Жизнь  и  (или)  здоровье  людей,  условия  их  проживания  и деятельности 

Ближайшая селитебная зона – в 3,0 км северо-восточнее от станции Сурган (разъезд 78); в 5,0 км северо-западнее от с. Иглик;  в 6 км северо-западнее от г.Есиль;  в 9,5 км северо-западнее от г.Аксай; в 12,0 км северо-восточнее от с.Бузулук.

 Как показали расчеты максимальных приземных концентраций, на границе СЗЗ, отсутствует превышение ПДК по всем загрязняющим веществам (и группам их суммаций), отходящим от всех источников, участвующих в процессе работ месторождения.

Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод о том, что намечаемая деятельность, в оцениваемый период с 2026 по 2030гг., практически никак не отразится на здоровье населения ближайшей к нему селитебной зоны село Жолымбет. 

Соблюдение технологии  производства  и  техники  безопасности  позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей  гигиенических  нормативов  на  границе  санитарно-защитной зоны.

3.2  Биоразнообразие  (в  том  числе  растительный  и  животный мир,  генетические  ресурсы,  природные  ареалы  растений  и  диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы

Растительный покров Акмолинской области в видовом отношении весьма разнообразен, здесь произрастает около 830 видов цветковых растений, относящихся к 73 семействам, в т. ч. астровые (113 видов), злаковые (65), бобовые (60), маревые (51). Территория области почти всецело располагается в пределах степной зоны, где еще в начале 50-х гг., до массовой распашки целинных и залежных земель, преобладали разнотравно-ковыльные степи. 

Отдельные нетронутые участки этих степей сохранились, главным образом, на окраинах березовых колков, в окрестностях многочисленных пресных озер и вдоль пологих склонов речных и балочных долин. На ненарушенных участках степей преобладают узколистые дерновинные злаки, такие, как ковыль красный, ковыль волосатик (тырса), тонконог и типчак, к которым в большом количестве примешивается разнотравье - степная люцерна, астрагалы, тимьян, лапчатка, морковник, полынь. Пространства, примыкающие к речным долинам и пониженным местам, заняты гуловыми злаково-разнотравными степями, в травостое которых много ковылей (перистого и узколистного) и широколистных мезофильных злаков - пырея ползучего, вейника наземного, лисохвоста, мятлика лугового, полевицы белой, костреца безостного, господствующее разнотравье представлено лабазником степным, кровохлебкой, горичником Морисона, горошком мышиным, комплексирующее с разнообразными галофитными лугово-степными и пустынно-степными (особенно на юге области) группировками. 

В их травостое - типчак, грудница, солодка, морковник Бессера, полынь, вострец, бескильница, солонечник точенный. На пойменных террасах pp. Ишим, Нура, Куланотпес, в низовьях Колутона и по берегам озер Тениз-Коргалжынской группы имеются крупные массивы заливных пырейных, вейниковых, кострецовых лугов, местами сочетающихся с галофитными вострецовыми лугами, используемыми как ценные сенокосные угодья. На С.-В. области в горносопочном массиве Ерейментау прослеживаются высотные растительные пояса, где выделяются типы степной, луговой, лесной и кустарниковой растительности. Степные сообщества (ковыльно-типчаковые, ковыльно-типчако воразнотравные и типчаково-полынно-разнотравные) распространены преимущественно в предгорных равнинах, шлейфах склонов сопок и низкогорий. Луговая растительность в мелкосопочнике, а также лесной тип растительности встречаются в многочисленных межсопочных понижениях рельефа. Здесь растут березово-осиновые колки и реликтовые рощи из черной ольхи (массив Ерейментау). В лесных колках и черноольшаниках преобладает мезофильное разнотравье: герань холмовая, колокольчик сибирский, клевер люпиновый и злак, мятлик узколистный. В условиях избыточного увлажнения, среди куртин черной ольхи встречаются представители бореальной флоры: черемуха обыкновенная, калина обыкновенная, щитовник мужской, смородина черная, грушанка круглолистая, рамишия однобокая, хвощ лесной, хмель обыкновенный, осока, кочелыжник женский. На севере области удивительно живописны березовые и сосново-березовые леса с преобладанием разнотравья на втором ярусе, располагающиеся на вершинах сопок и по их теневым северным, северозападным и северовосточным склонам. 

На сглажинах, мелкосопочниках и равнинах, где непосредственно к дневной поверхности выходят интрузии гранитоидов, развиты сосновые леса. Таковы, например, сосновые леса в районе гг. Алексеевки, Макинска и др. В сосновых борах (Балкашинский район) встречаются черника и брусника это самое южное их местонахождение в Казахстане.

 В период реализации проекта и по ее окончанию, изменения в растительном покрове не ожидаются. В связи с чем, рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, предложения для мониторинга растительного покрова в рамках настоящего проекта не разрабатываются. Проектом не предусматривается снос зеленых насаждений и дополнительное озеленение территории. Усиления отрицательного воздействия на растительный покров не происходит, так как деятельность будет осуществляется без использования каких-либо химических реагентов. Проведение специальных мероприятий по охране растительного покрова не предусматривается.

Воздействие на растительный мир
При проведение работ в рамках проекта на урбанизированных территориях воздействие на растительный мир считается незначительным. Однако при реализации проектов в природных зонах необходимо учитывать возможное воздействие и разрабатывать меры по сохранению растительности. 

Животный мир
Животный мир области включает степных и лесостепных видов. На урбанизированных территориях биоразнообразие снижено из-за антропогенного воздействия. 

Воздействие на животный мир
При реализации проектов в городских условиях воздействие на животный мир минимально. В природных зонах необходимо оценивать возможное влияние и предусматривать меры по сохранению мест обитания животных. 

3.3 Земли  (в  том  числе  изъятие  земель),  почвы  (в  том  числе включая  органический  состав,  эрозию,  уплотнение,  иные  формы деградации)

Состояние и условия землепользования
Земельные ресурсы области  используются для сельского хозяйства, промышленности и урбанизированных территорий. При реализации проектов важно учитывать текущее использование земель и возможное воздействие на них. 

Характеристика современного состояния почвенного покрова
Почвы представлены преимущественно черноземами южными, характеризующимися высоким плодородием. На урбанизированных территориях плодородный слой почвы часто нарушен или отсутствует. 

Воздействие на земельные ресурсы
При строительных работах на урбанизированных территориях воздействие на земельные ресурсы обычно незначительно. Однако необходимо соблюдать меры по предотвращению загрязнения и деградации почв. В соответствии со статьей 238 Экологического кодекса РК, при эксплуатации выгреба и проведении земляных работ исключается возможность загрязнения почв, деградации земель и утраты плодородного слоя. Плодородный слой почвы при необходимости будет снят и сохранен в отведенном месте до окончания работ, с последующим восстановлением территории. В рамках экологической оценки по статье 66 осуществляется анализ воздействия на: Подземные и поверхностные воды (риски загрязнения при нарушении герметичности), Почвенно-земельный покров, Ландшафты и биоразнообразие, Здоровье населения.

Устройство биотуалетов и мест сбора отходов в специальные емкости будет проводиться в местах, исключающих загрязнение почв и водоемов. Все виды отходов вывозятся специализированными организациями по утилизации соответствующего вида отходов, согласно заключенным в будущем договорам.
3.4.Воды  (в  том  числе  гидроморфологические  изменения, количество и качество вод)

Водные ресурсы

Поверхностные и подземные воды
Водные ресурсы области включают реки, озера и подземные воды. При реализации проектов важно учитывать их состояние и возможное воздействие. 

Воздействие на водные ресурсы
При соблюдении проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на водные ресурсы может быть минимизировано. 

3.5. Атмосферный  воздух  (в  том  числе  риски  нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)
Качество атмосферного воздуха в области зависит от промышленных выбросов, транспорта и других факторов. При реализации проектов необходимо оценивать возможное воздействие на воздух и предусматривать меры по его снижению. 

3.6. Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Устойчивость региона к изменениям климата зависит от состояния природных и социально-экономических систем. При реализации проектов важно учитывать возможные климатические риски и адаптационные меры.

3.7. Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

На урбанизированных территориях области объекты историко-культурного наследия и ценные ландшафты могут отсутствовать. Однако при реализации проектов необходимо проводить оценку наличия таких объектов и предусматривать меры по их сохранению. 

При реализации любых проектов в Акмолинской области рекомендуется проводить детальную оценку воздействия на окружающую среду (ОВВ) с учетом специфики местности и компонентов природной среды.

4. Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных,  кумулятивных,  трансграничных,  краткосрочных  и долгосрочных,  положительных  и  отрицательных)  намечаемой деятельности  на  объекты,  перечисленные  в  пункте  5 настоящего приложения, возникающих в результате
4.1. Строительства  и  эксплуатации  объектов,  предназначенных для  осуществления  намечаемой  деятельности,  в  том  числе  работ  по постутилизации  существующих  объектов  в  случаях  необходимости  их проведения. При проведении добычных работ по данному плану временное строительство зданий и сооружений не предусматривается.

Проживание персонала планируется располагать в собственных жилых передвижных вагончиках. 

Персонал, задействованный в производстве работ, и все грузы будут доставляться автомобильным транспортом. 

Постутилизации существующих объектов проводиться не будет.
4.2. Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов) 
По информации от 24.06.2026 №ЗТ-2026-02637421 Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, рассмотрев Ваше обращение на добычу твердых полезных ископаемых, на лицензионной площади «Кызылсуйское», расположенной в Есильском районе, согласно предоставленным географическим координатам, не располагается на особоохраняемых природных территориях и землях государственного лесного фонда. 
В связи с чем информация о наличии либо отсутствии древесных растений, занесенных в Красную книгу РК, не может быть выдана. Данный участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Раздольное». На территории данного охотничьего хозяйства обитают лебедь-кликун, журавль-красавка, стрепет, степной орел, орлан белохвост которые согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034 входят в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. В этой связи необходимо учитывать требования статей 12, 15, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». Так как дикие животные находятся в условиях естественной свободы, это не исключает их появление и обитание на испрашиваемом участке. Ответ на ваш запрос делается на языке обращения в соответствии со ст. 11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан». 

В соотвествии с информацией ГУ Управление ветеринарией от 19.06.2026 год №ЗТ-2026-02637323 ТОО «Лидер Строй 2002» БИН: 020840004371 рассмотрев Ваше обращение сообщает следующее. На территории добычи твердых полезных ископаемых на лицензионной площади «Кызылсуйское», расположенной в Есильском районе Акмолинской области, в границах Красногорской поселковой администрации, в пределах указанных угловых точек: : 1) 52°0'23,45"

66°18'18,37", 2) 52°0'38,55" 66°18'48,93", 3) 52°0'38,9" 66°19'4,63", 4) 52°0'12,24" 66°19'6,23", 5) 52°

0'11,49" 66°18'19,09" и в радиусе 1000 метров известных (установленных) сибиреязвенных захоронений и скотомогильников не имеется. Справочно: на территории Аксайского с/о имеются

три скотомогильника (координаты: 51,917065 66,393879, 51,914628 66,410599, 51,930164

66,371094), сибиреязвенные захоронения отсутствуют. 
В Бузулукском с/о в селе Бузулук имеется один скотомогильник (координаты: 51,906658 66,230522), сибиреязвенные захоронения отсутствуют. В городе Есиль имеется один скотомогильник (координаты: 51,940642 66,371824), сибиреязвенные захоронения отсутствуют. В Красногорском с/о в селе Калачи имеется один скотомогильник (координаты: 52,270765 66,576407), на территориях сел Сурган и Иглик сибиреязвенные захоронения и скотомогильники отсутствуют. На основании вышеизложенного, рекомендуем при проведении работ, не выходить за границы представленных Вами координат. Да. Здесь нужно не раскрывать каждый ресурс отдельно, а дать ответ непосредственно на требование этого пункта отчёта: какие природные и генетические ресурсы используются, какие отсутствуют, и есть ли пути миграции/дефицитные ресурсы.

Реализация намечаемой деятельности предусматривает использование природных ресурсов в объёме, необходимом для осуществления предусмотренных проектом добычных работ. Добыча полезного ископаемого будет осуществляться строго в пределах предоставленной территории и установленного участка недр, без выхода за его границы. Использование земель осуществляется исключительно в пределах территории, предусмотренной проектными решениями. Дополнительное занятие земель за пределами установленной территории не предусматривается. Использование недр осуществляется в пределах предоставленного участка недр в целях добычи предусмотренного проектом полезного ископаемого. Иные участки недр, расположенные за пределами территории намечаемой деятельности, использоваться не будут. Использование водных ресурсов природных водных объектов не предусматривается. Забор воды из рек, озёр, водохранилищ и иных поверхностных водных объектов, а также использование подземных вод для целей намечаемой деятельности не предусматривается. Использование объектов растительного и животного мира в качестве природных ресурсов не предусматривается. Заготовка растительного сырья, добыча, отлов или иное изъятие объектов животного мира проектом не предусматриваются. Намечаемая деятельность не предусматривает использования генетических ресурсов, включая генетический материал объектов растительного и животного мира, в научных, производственных или иных целях.

Работы будут выполняться в пределах предусмотренной проектом территории. Использование территорий за пределами участка, имеющих значение для миграции диких животных, не предусматривается. Мероприятия, связанные с изъятием, перемещением либо целенаправленным использованием объектов животного мира и их генетических ресурсов, проектом не предусматриваются. В рамках намечаемой деятельности использование невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов, за исключением извлекаемого в соответствии с назначением проекта полезного ископаемого, не предусматривается. Таким образом, использование природных и генетических ресурсов ограничивается ресурсами, непосредственно необходимыми для реализации намечаемой деятельности, и осуществляется строго в пределах установленной территории и проектных решений. Использование водных ресурсов, объектов растительного и животного мира, генетических ресурсов, а также дефицитных и уникальных природных ресурсов не предусматривается.
4.3. Эмиссий в окружающую среду, накопление отходов и их захоронения кумулятивных воздействиях от действующих и планируемых производственных и иных объектов
Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 8 неорганизованных источников:снятие ПРС, отвал ПРС,буровзрывные работы, выемочно-погрузоные работы, работа спецтехники, ДСК и 1 организованый источник дизельная электростанция мощностью 250 кВт.    

При проведении работ будет учтена роза ветров по отношению к ближайшему населённому пункту. Кызылсуйское месторождение гранитов находится на территории Красногорской поселковой администрации Есильского района Акмолинской областя и расположено: на правом берегу р. Есиль; в 3,0 км северо-восточнее от станции Сурган (разъезд 78); в 5,0 км северо-западнее от с. Иглик;  в 6 км северо-западнее от г.Есиль;  в 9,5 км северо-западнее от г.Аксай; в 12,0 км северо-восточнее от с.Бузулук.

Расчёт рассеивания произведён, учитывая розу ветров, проектируемые работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не превышает предельно допустимой концентраций 0,1 ПДК. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2027-2036гг. – 127,316466  т/год. 
Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 10 наименований загрязняющих веществ.

В процессе добычных работ на месторождения будет образовываться 3 вида неопасных отходов. Перечень, коды и объемы образования отходов приведены в разделе 8
Суммарный объем образования отходов на 2027-2036гг. составит 5,388 т/год.
В связи с отсутствием работ по постутилизации предприятия, отходы, образующиеся в результате осуществления постутилизации его существующих зданий, строений, сооружений и оборудования, отсутствуют.
Твердо-бытовые отходы (ТБО) Код 20 03 01. образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Предполагаемый объем образования 1,575 т/год. Металлический лом образуется в процессе ремонта автотранспорта Код отхода– 16 01 17. Предполагаемый объем образования 1,213 т/год. Промасленная ветошь образуется в результате протирки замасленного оборудования, ремонта и эксплуатации автотранспорта и спецтехники. Код отхода – 15 02 02*. Предполагаемый объем образования – 2,6 т/год. Общий объем образования отходов составит 5,388 т/год. 
В рамках реализации намечаемой деятельности захоронение отходов на территории объекта не предусматривается. Размещение отходов в почве, засыпка отходами выработанного пространства, карьера, котлованов и иных объектов, а также устройство полигонов для захоронения отходов проектом не предусматриваются. Образующиеся в процессе эксплуатации объекта отходы будут собираться раздельно, временно накапливаться в специально предусмотренных и оборудованных местах в пределах территории объекта и передаваться специализированным организациям, имеющим соответствующие разрешения и лицензии, для дальнейшего обращения с ними в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Длительное хранение отходов и их накопление в количествах, превышающих установленные нормативы, не предусматривается. Кумулятивное воздействие от совместного воздействия намечаемой деятельности с действующими и планируемыми производственными и иными объектами, расположенными в районе реализации проекта, не ожидается, поскольку намечаемая деятельность не предусматривает размещения отходов на объектах окружающей среды и их захоронения, а образующиеся отходы будут своевременно передаваться специализированным организациям. Воздействие, связанное с обращением с отходами, будет носить локальный характер и ограничиваться периодом осуществления хозяйственной деятельности, при этом выход воздействия за пределы территории объекта не предусматривается.
4.4. Применение в процессе осуществления намечаемой деятельности технико-технологических, организационных, управленческих и иных проектных решений, в том числе в случаях, предусмотренных Кодексом наилучших доступных техник по соотвествующим областям и их применения
При осуществлении намечаемой деятельности по добыче сторительеного камня предусматривается применение комплекса технико-технологических, организационных и управленческих решений, направленных на обеспечение рационального использования минеральных ресурсов, безопасного ведения горных работ и минимизацию воздействия на окружающую среду. Добычные работы будут осуществляться открытым способом в пределах утверждённых границ участка недр с применением предусмотренных проектом горнотранспортного оборудования и технологических операций. Выемка и перемещение горной массы будут выполняться с использованием специализированной карьерной техники. В целях рационального использования недр предусматривается последовательное ведение горных работ в соответствии с проектными решениями, с обеспечением наиболее полного извлечения полезного ископаемого в пределах утверждённых границ.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предусматриваются организационные мероприятия по соблюдению границ земельного отвода и горного отвода, рациональному использованию земель, контролю технического состояния оборудования, предупреждению аварийных ситуаций, соблюдению требований по обращению с отходами и недопущению загрязнения компонентов окружающей среды. При эксплуатации технологического оборудования предусматривается его использование в соответствии с техническими характеристиками и проведение своевременного технического обслуживания.

Применение конкретных наилучших доступных техник (НДТ) в рамках намечаемой деятельности предусматривается в той мере, в какой соответствующие требования распространяются на данный вид деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Проектные решения принимаются с учётом применимых требований экологического законодательства и действующих нормативов в области охраны окружающей среды.
5. Обоснование предельного количественных и качетвенных показателей эмиссий, физических воздействия на окружающую среду

Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА», версия 3,0. Расчет концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, выбрасываемым проектируемыми источниками.В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области воздействия. Результаты расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, отходящих от источников месторождения «Кызылсуйское» проиллюстрированы на рисунках, входящих в состав расчета рассеивания (приложение 5) 
Анализ показывает, что на границах санитарно-защитной не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, ближайшая селитебная зона в 3,0 км северо-восточнее от станции Сурган (разъезд 78); в 5,0 км северо-западнее от с. Иглик.
Поскольку,  на  момент  разработки  настоящей  документации,  выдача  справок  о фоновых  концентрациях  загрязняющих  веществ  в  районе  расположения  месторождения  не осуществляется, в связи с отсутствием постов наблюдения то,  в  соответствии  с рекомендациями  «Руководства  по  контролю  загрязнения  атмосферы»  РД  52.04.186-89, фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в районе расположения  предприятия приняты  как для загородного фона:

взвешенные вещества – 0,2 мг/м3;

углерода оксид – 0,4 мг/м3; 

азота диоксид – 0,008 мг/м3; 

сера диоксид– 0,02 мг/м3. 

Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны. В соответствии Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – Санитарные правила): 

- карьеры нерудных стройматериалов. Класс опасности I - СЗЗ 1000м. 

СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.  Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, относится ко II категории.
Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов составляет 1000м. 
Проектируемые работы не являются объектом (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как на границе санитарно-защитной зоны вклад в загрязнение не певышает 0,1 долей ПДК.
6. Обоснование предельного количества накопления отходов

Расчет образования отходов производства и потребления.
Расчет предполагаемого количества отходов, образующихся при проведении геологоразведочных работ, проведен по методикам, действующим в РК: 
Расчет объема образования твердых бытовых отходов (неопасных отход код 20 03 01) образуются при обеспечении жизнедеятельности обслуживающего персонала. Место временного хранения – металлический контейнер. Вывоз осуществляется специализированной организацией на договорной основе. Состав: бумага и древесина-60%, тряпье-7%, пищевые отходы-10%, стеклобой-6%, металлы-5%, пластмассы-12%. На период работ будет привлечено 21 чел проводится согласно Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п.  Объем образования твердых бытовых отходов определяется по формуле: Мтбо = p × m - Qy - Qr, м3 /год.

где p - годовая норма образования отходов на одного сотрудника, м3 /чел.

 Значение показателя принято равным 0,3 м 3 /чел, как для предприятия, расположенного в благоустроенном секторе m - количество сотрудников, работающих на предприятии, чел. 21
Согласно данным предоставленным предприятием количество сотрудников составляет: 21 человек. Qy - годовое количество утилизированных отходов, 0 м3 /год. На предприятии утилизацию отходов не производят Qy = Qr - годовое количество сожженных отходов, 0 м3 /год. 0 3 м /год на предприятии сжигание отходов не производят Qr = 0 3 м /год. 

Нормы образования отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях m1=0.3 м3/год на 1 человека, списочной численности строителей M, а также средней плотности отходов Ртбо, которая составляет 0,25 т/м3. Q3 = m1 * М * Ртбо, =(21 × 0,3 × 0,25) / 12 × 9 = 1,40625 т/год.

 Таким образом, объем образования отходов в составит 1,40625 т/год. Период работ сезонный составит 9 месяцев. Таким образом, объем образования отходов на период работ составит: М = 1,40625 т/год. 

Твердо бытовые отходы являются нетоксичнвми, не пожароопасными, твердыми, нерастворимые в воде и относятся к неопасному списку отходов-20 03 01. Необходимо предусмотреть раздельный сбор отходов согласно ст.320 Кодекса. 

Сбор отходов будет осуществляться в специальном металлическом контейнере, установленном на территории рассмаатриваемого объекта, с последующим вывозом специализированной организацией. Все образуемые отходы накапливаются на площадке место проведения работ с раздельным собором в ссотвествующих контейнерах и емкостях с маркировкой. По мере накопления передаются специализированным организациям имеющие лицензию на сбор, утилизацию/переработки отходов. ТБО образуются от жизнедеятельности сотрудников.

Расчет объема образования промасленной ветоши код по классификатору отходов 15 02 02*(опасный отход) образуется в процессе использования тряпья для протирки строительной техники, машин и т.д. Состав: ткань - 73%, масло - 12%, влага - 15%. Пожароопасный, нерастворим в воде, химически неактивен В процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин образуется промасленная ветошь. Расчет объема образования промасленной ветоши на предприятии производится согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Mo , т/год), норматива содержания в ветоши масел (M ) и влаги ( W): ,т/год где 

М= 0,12 × Мо 

W= 0,15 × Мо

Mo - по данным предприятия составит 0,001678 т/год 

Объем образования промасленной ветоши составит: 

N= 0,00168 + ( 0,12 × 0,00168 ) + ( 0,15 × 0,001678 ) = 0,00213 т/год 

Собираются отходы в специальные металлические контейнеры, хранятся на территории площадки не более 6 месяцев. Сбор и вывоз сторонней организацией  согласно заключенному договору.
Отходы черного и цветного металла  код по классификатору 20 01 40. Образуются в ходе производства работ-это металлические изделия или предметы, которые пришли внегодность или утратили рабочие качества, а также стружка, метизы. 
 Расчет образования металлолома проводится по Приложению № 16 к приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008г. «Методика разработки проектов нормативов передельного размещения отходов производства и потребления». 

Норма образования лома цветных металлов расчитывается по формуле: N = n*M*α, т/год

где n - число единиц конкретного вида транспорта, использованного в течение года; 

a -нормативный коэффициент образования лома (для легкового и грузового транспорта a=0,0002, для строительного транспорта a =0,00065);

M - масса металла (т) на единицу автотранспорта (для легкового транспорта M=1,33, для грузового транспорта M =4,74, для строительного транспорта M=11,6).

Расчет образования лома цветного металла

	Параметр
	Ед.изм
	2025-2030гг

	Число единиц крупной техники
	шт
	5

	Масса металла М
	тонн
	11,6

	Норматив коэффициент образования лома
	
	0,00065

	Число единиц грузовой техники
	шт
	3

	Масса металла
	тонн
	4,74

	Норматив коэффициент образования лома
	
	0,0002

	Итого:
	
	0,0405


Норма образования лома черных металлов расчитывается по формуле: N = n*M*α, т/год

где n- число единиц конкретного вида транспорта, использованного в течение года; 

a - нормативный коэффициент образования лома (для легкового транспорта a =0,016, для грузового транспорта a=0,016, для строительного транспорта a =0,0174);M - масса металла (т) на единицу автотранспорта (для легкового транспорта M =1,33, для грузового транспорта M=4,74, для строительного транспорта M =11,6). 

 Расчет образования лома черного металла

	Параметр
	Ед.изм
	2027-2036гг

	Число единиц крупной техники
	шт
	5

	Масса металла М
	тонн
	11,6

	Норматив коэффициент образования лома
	
	0,0174

	Число единиц грузовой техники
	шт
	3

	Масса металла
	тонн
	4,74

	Норматив коэффициент образования лома
	
	0,016

	Итого:
	
	1,236


Итого общий объем отходов составляет 1,2765 т/год.
В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: промасленная ветошь (ткани для вытирания) – 0,00213 т/год, металлический лом (черные металлы) – 1,2765 т/год, твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 1,875 т/год.
Суммарный объем образования отходов на 2025-2030гг. составляет 3,15363 т/год.
Перечень и коды отходов, присвоенные в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06.08.21 г. №314, приведены в таблице 5 .
Таблица 5
Перечень отходов

	№ п/п
	Наименование отходов
	Код
	Вид отхода

	1
	Промасленная ветошь (ткани для вытирания)
	15 02 02*
	опасный

	2
	Металлический лом (черные металлы)
	16 01 17
	неопасный

	3
	Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)
	20 03 01
	неопасный


Лимиты накопления отходов в период с 2027 по 2036 г.г. приведены в табл. Таблица 5.1 

Лимиты накопления отходов в период с 2027 по 2036 г.г.

	Наименование отхода
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, т/год

	Всего, в том числе:
	0
	2,68488

	отходов производства
	0
	1,27863

	отходов потребления
	0
	1,875

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь (ткани для вытирания)
	0
	0,00213

	Неопасные отходы

	Металлический лом (черные металлы)
	0
	1,2765

	Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)
	0
	1,40625


Раздельный сбор накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 

Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

Обслуживание спец.техники и автотранспорта (мойка, частичный и капитальный ремонт) будет осуществляться на специализированных предприятиях ближайших населенных пунктов.
В соответствии с требованиями ст. 327 Экологического Кодекса РК: 

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

7. Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам,  если  такое  захоронение  предусмотрено  в  рамках  намечаемой деятельности  

Согласно ст. 320 ЭК РК, под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 ст. 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.
Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов II категории, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для:
1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев.

4)   временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико- металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Лимиты накопления отходов приведены в таблице 6.1. по форме согласно приложению 1 к Приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 г. № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение,

тонн/год
	            Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	0
	0

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	0
	0

	Не опасные отходы

	ТБО
	0
	0

	Отходы черных и цветных металлов
	0
	0


Лимиты накопления отходов пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения. 

Лимиты захронения отходов  в преиод с 2027-2036г.              Таблица 6.
Согласно п. 3, ст. 320 ЭК РК, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Согласно п. 4, ст. 320 ЭК РК, запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ст.320, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).

В рамках намечаемой деятельности захоронение отходов не предусматривается.
Основными отходами при проведении работ будут являться коммунально-бытовые отходы, промасленная ветошь, отходы черных и цветных металлов.

Принятая операция - накопление отходов на месте их образования.
Отходы производства и потребления, образующиеся в период проведения работ, временно складируются на специально отведенной площадке. По мере накопления отходы вывозятся специализированной организацией. Накопление отходов не превышает 6 месяцев.  Также придерживаться границ оформленного лицензионного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.
Лимиты захоронения отходов приведены в таблице 6.2. по форме согласно приложению 1 к Приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 г. № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».
8.Информация  об  определении  вероятности  возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой  деятельности  и  предполагаемого  места  ее осуществления, описание  возможных  существенных  вредных  воздействий  на окружающую  среду,  связанных  с  рисками  возникновения  аварий  и опасных  природных  явлений,  с  учетом  возможности  проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации:  
Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В общем случае внутренними предпосылками-причинами возникновения и развития возможных аварийных ситуаций и инцидентов на месторождении могут быть:
 - отказы и неполадки технологического оборудования;

- ошибочные действия персонала; 

- внешние воздействия природного и техногенного характера. 

В подавляющем большинстве случаев причины аварийных ситуаций обуславливаются человеческим фактором - недостаточной компетенцией, безответственностью должностных производственной и лиц, технологической грубейшими нарушениями дисциплины, невыполнением элементарных требований техники безопасности и проектных решений, терпимым отношением к нарушителям производственной дисциплины. 

Таким образом, надежность эксплуатации опасных производственных объектов горнорудного предприятия зависит от множества организационных, технических и личностных факторов. Несбалансированность или выпадение любого производственного объекта неизбежно ведет к технологическим сбоям, инцидентам или авариям.

Для предотвращения и борьбы с возникшими аварийными ситуациями в Плане разведки разработаны специальные противопожарные мероприятия по чрезвычайным ситуациям.

В связи с тем, что район расположения месторождения относится к сейсмически безопасным районам, развитие ситуации, связанной  с землетрясением, настоящей работой не рассматривается. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что экологический риск и риск для здоровья населения при проведении разведочных работ будут минимальными.

Примерные масштабы неблагоприятных последствий. Определение значимости воздействия добычных работ на месторождении в оцениваемый период с 2027 по 2036гг. на окружающую среду района выполнено на основании «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденных МООС в 2010 году.

В соответствии с требованиями «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» и вышеупомянутых «Методических указаний.»  в составе настоящей работы выполнены:

- анализ основных проектных решений, связанных с эксплуатацией месторождения и строительством его перспективных объектов в оцениваемый период;

- определены источники, виды и интенсивность их воздействия на окружающую среду;

- рассчитаны параметры эмиссий в окружающую среду;

- разработаны инженерно-технические мероприятия по уменьшению воздействия проектируемого объекта на окружающую среду;

- даны предложения по нормативам эмиссий в окружающую среду (НДВ и НДС);

- произведена оценка экологического риска и риска для здоровья населения при реализации намечаемой деятельности.

Оценка воздействия выполнена отдельно по всем компонентам природной среды (атмосферный воздух; водные ресурсы; земельные ресурсы; растительность; животный мир).

Выполнена оценка воздействия на состояние экологической системы региона и состояние здоровья населения.

Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Балл значимости воздействия определяется по формуле:
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где: 
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 - комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия; 
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  - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-1 «Методических указаний);
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  - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-2 «Методических указаний); 
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  - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды (определяется по табл. 4.3-3 «Методических указаний). 

Категория значимости намечаемой деятельности в оцениваемый период с 2026 по 2030гг., установлена в соответствии с указаниями табл.4.3-4 «Методических указаний...» и приведена в таблица 7 

Таблица 7 

Расчет категории значимости 

	Наименование сред
	Категории воздействия, балл
	Категории значимости

	
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия 
	Баллы
	Значимость

	Атмосферный воздух
	1
	1
	2
	4
	Итого: 14 баллов 

Воздействие низкой значимости

	Водные ресурсы
	1
	1
	1
	3
	

	Земельные ресурсы
	1
	1
	2
	4
	

	Растительный покров и животный мир
	1
	1
	1
	3
	


Как видно из таблицы суммарный балл значимости воздействия составил 14 баллов.  Следовательно, на основании произведенной оценки, можно сделать заключение о том, что в процессе проведения разведочных работ на месторождении «Жолымбет Центр» в оцениваемый период с 2027 по 2036 г.г., на окружающую среду района размещения предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости.
9. Описание  предусматриваемых  для  периода  строительства  и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных  существенных  воздействий  намечаемой  деятельности  на окружающую  среду,  в  том  числе  предлагаемых  мероприятий  по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных  существенных  воздействий  –  предполагаемых  мер  по мониторингу  воздействий  (включая  необходимость  проведения послепроектного  анализа  фактических  воздействий  в  ходе  реализации намечаемой  деятельности  в  сравнении  с  информацией, приведенной  в отчете о возможных воздействиях)
Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:

1) направленные на обеспечение экологической безопасности;

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды.

Выбросы вредных веществ при осуществлении разведочных работ не относятся к классу токсичных веществ, поэтому не требуются специальные мероприятия по защите окружающей среды.

Как показали результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, при соблюдении технологии, не будет наблюдаться превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленными для воздуха населенных мест.

Поэтому последствия загрязнения также носит незначительный характер, ввиду чего мероприятия по снижению отрицательного воздействия носят, в основном, организационно-технический характер и заключаются в следующем:

· регулярно производить текущий ремонт и ревизию применяемого

· технологического оборудования;

· строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;

· своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;

· все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного

· лица;

· правильное хранение отходов производства и потребления.

Выполнение работ необходимо организовать согласно технологического регламента.
10.Оценка  возможных  необратимых  воздействий  на окружающую  среду  и  обоснование  необходимости  выполнения операций,  влекущих  такие  воздействия,  в  том  числе  сравнительный анализ  потерь  от  необратимых  воздействий  и  выгоды от  операций, вызывающих  эти  потери,  в  экологическом,  культурном, экономическом и социальном контекстах  
Сравнительный  анализ  потерь  от  необратимых  воздействий  и выгоды  от  операций,  вызывающих  эти  потери  в  экологическом, культурном и социальном контекстах . Характеристика  возможных  форм  негативного  воздействия  на окружающую среду: 

Воздействие на состояние воздушного бассейна в период проведения работ может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении земляных работ. Масштаб воздействия – в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (1000м).

Физические  факторы  воздействия. Источником  шумового  воздействия является  шум,  создаваемый  при  работе  используемой  техники  и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится  к  широкополосному  шуму,  уровень  звука  которого  непрерывно изменяется  во  времени  и  является  эпизодическим  процессом.  Масштаб воздействия  -  в  пределах  границ  установленной  санитарно-защитной  зоны (1000 м). 

Воздействие  на  земельные  ресурсы  и  почвенно-растительный  покров. Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет, ввиду отсутствия изъятия земель. Масштаб воздействия – в пределах существующего земельного отвода.

Воздействие  на  животный  мир.  Ввиду исторически сложившегося фактора беспокойства, животный мир не подвержен видовому изменению, соответственно воздействие на животный мир не происходит. Масштаб воздействия – временной, на период проведения работ.

Воздействие  отходов  на  окружающую  среду.  Система управления отходами постороена так, что все  три вида отходов  будут передаваться  специализированным  организациям  на  договорной  основе. 

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: 

1. Изучение и оценка целесообразности проведения в последующем горных работ.

2.  Создание  рабочих  мест  (занятость  населения).  Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный  эффект  от  их  создания  измеряется  далеко  не  только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития.  По  мере  создания  новых  рабочих  мест,  общество  процветает, поскольку  создаются  благоприятные  условия  для  всестороннего  развития всех  членов  общества,  что  в  свою  очередь,  снижает  социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.  

3.  Поступление  налоговых  платежей  в  региональный  бюджет.  Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются  крупные  объемы  продукции,  создаются  госрезервы. Стабильное  поступление  налоговых  платежей  для  формирования  бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни. 

4.  Территория  проведения  работ  находится  за  пределами  земель государственного  лесного  фонда  и  особо  охраняемых  природных территорий.

5. Площадка располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков, вне водоохранных зон. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен.
1.2  Описание  состояния  окружающей  среды  на  предполагаемой затрагиваемой         территории  на  момент  составления  отчета  (базовый сценарий) 
Рельеф. 
Рельеф мелкосопочника, на территории которого расположен район разведки, имеет повышенное количество осадков и более равномерное распределение их в году, выпадает около 350-400 мм осадков в год. Максимум осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). Такое распределение осадков является характерным признаком континентальности климата. Средняя годовая скорость ветра в пределах от 3,4 до 5,4 м/с. Годовой максимум ветра в пределах 20-34м/с, порывы до 30-48м/с. Преобладающее направление ветра в течение года отмечается юго-западное, ветра с повторяемостью 40-55%. Степные участки с нормальными черноземными почвами в значительной своей части распаханы, и естественная растительность лугово-степного типа сохраняется лишь вблизи березовых колков, и находятся за пределами района разведки. 
По характеру рельефа Акмолинскую область можно разделить на 3 части: северо-западную — равнинную, юго-западную — равнинную с отдельными холмами и восточную — возвышенную часть Казахской складчатой страны. Северо-западная часть (прилегающая к долине Ишима, на участке её поворота к северу) представляет равнинное плато, расчленённое сухими оврагами и балками. К долине Ишима плато обрывается уступом. В юго-западной части Акмолинской области (южнее р. Ишима) простирается повышенная равнина. На ней разбросаны многочисленные холмы с плоскими вершинами, а в понижениях между холмами — мелководные солёные и пресные озёра различной величины. На востоке Акмолинской области — та часть Казахской складчатой, некогда горной, страны, выровненной процессами разрушения (денудации), в которой сохранился сложный комплекс холмов, гряд и увалов с мягкими очертаниями склонов, называемых здесь сопками (так называемый мелкосопочник). Относительная высота сопок от 5—10 м до 50—60 м и реже до 80—100 м. Форма и размеры холмов изменяются в зависимости от состава слагающих пород. Наиболее высокие с округлыми вершинами сопки сложены обычно гранитами, сопки с ещё более пологими склонами и мягкоконтурными вершинами — порфирами и, наоборот, островерхие сопки, как правило, — кварцитами. Замкнутые котловины между сопками, размерами от нескольких десятков метров до нескольких десятков километров в диаметре, часто заняты озёрами. Крайняя северо-восточная часть Акмолинской области лежит в пределах Западно-Сибирской низменности.

Наивысшая точка в Акмолинской области — гора Кокше, высота 947 метров над уровнем моря[4], наименьшая — 67 метров — озеро Шолаксор.
Геологическая характеристика. Участок разведки расположен на территории листа М-42-VI; М-42-12-Г. В административном отношении планируемый участок «Жолымбет-Центр», расположен на территории Акмолинской области, Шортандинского района. В строении месторождения принимают участие отложения нижнего-среднего ордовика и девона, интрузии и дайки степняковского комплекса позднесилурийского возраста. Промышленное оруденение представлено разными морфологическими типами: кварцево-жильным, штокверковым, зонами окварцевания и березитизации.

Второстепенное значение имеет рудная минерализация в метасоматических кварцитах (Окварцованная зона) и скарнах. Кварцевые жилы разнообразного строения. Сравнительно простого строения жилы среди интрузивов, а в ороговикованных породах более сложной морфологии. На месторождении проявлена структурно-морфологическая зональность, заключающаяся в переходе с глубиной кварцевых жил в штокверковые зоны и далее - в зоны березитизации с прожилково-вкрапленным оруденением.
Гидрологические условия района. На расстоянии 1000 м от участка разведки поверхностные водные объекты отсутствуют, сам участок находится за пределами водоохранных зон и полос.  Гидрографическая сеть района представлена небольшой речкой Ащылыайрык (левый приток реки Селеты), не имеющей сплошного водного потока. Вода в реке солоноватая, для питья не пригодная. На реке Ащылыайрык имеется плотина, образующая водохранилище пгт Жолымбет, расположенное в 4,3 км от участка разведки, в северо-западном направлении. Особенности гидрогеологических условий участка разведки определяются его географическим положением. Для него характерна незначительная влажность воздуха и наибольшее количество осадков. Проектируемый участок района работ Жолымбет Центр располагается за пределами водоохранных зон и полос.
Животный мир Животный мир Шортандинского района Акмолинской области включает в себя различные виды млекопитающих, птиц и других животных, характерных для лесостепной зоны Северного Казахстана. В районе обитают лось, косуля, заяц-беляк, а также хищники, такие как лиса, волк, корсак, барсук. Из птиц встречаются глухарь, тетерев, куропатки, а также водоплавающие птицы на озёрах.  Млекопитающие: встречаются лоси, косули, олени, кабаны, а также хищники, такие как лисица, корсак, волк, рысь, барсук, горностай, ласка, степной хорь и енотовидная собака. Птицы: В лесостепной зоне можно увидеть глухаря, тетерева, серую и белую куропатку, а на озёрах гнездятся водоплавающие птицы, такие как лебедь, гусь, утка, чайка, лысуха. Помимо перечисленных, в районе обитают различные грызуны, такие как заяц-беляк, полевка, водяная крыса, лесная мышовка. В Акмолинской области, включая Шортандинский район, обитают сайгаки, относящиеся к Бетпакдалинской популяции Охраняемые виды: некоторые из этих животных, такие как сайгаки, могут нуждаться в охране, и в регионе есть национальные парки и заповедники. Из насекомоядных в лесах распространены пилильщик березовый, пяденица березовая, рогохвост березовый, хрущ майский, бесчисленные двукрылые - комары, мошки, мокрецы; многочисленны муравьи, особенно на лесных опушках. На степных участках этой зоны широко распространены, но не особенно многочисленны типичные степные животные. Наибольшего распространения и численности они достигают в южной части степной зоны. Здесь, как и в лесостепи, повсеместны обыкновенный хомяк, хищные звери - волк, лисица, избегающие леса, корсак и степной хорь, заяц- русак, степная пищуха. Зимой нередок в степи, особенно около озер и рек, заяц - беляк. Разнообразен животный мир водоемов и побережий многочисленных рек и озер с зарослями ивняка, тростника, рогоза и других влаголюбивых растений. По берегам крупных озер водится кабан, обычно, многочисленна, а местами акклиматизированная ондатра; в иные годы очень многочисленна водная крыса, а из насекомоядных во многих местах встречается водная землеройка - обыкновенная кутора. В прибрежных зарослях широко распространен барсук. Особенно разнообразна у водоемов фауна птиц. Из водоплавающих гнездятся многочисленные утки (кряква, чирок, серая шилохвость, широконоска, красноголовый нырок, хохлатый чернеть), серый гусь, лебеди (обычен шипун, редок кликун) и сильно сократившиеся в численности за последние 30 лет фламинго. На водоемах обитают лысуха и камышница, поганки (чомга серощекая, малая, черношейная), чайки (серебристая, сизая, озерная, светлокрылая, белощекая, чеграва). Возле водоемов держатся также нередкие желтая, серая и редкая большая выпь. Гораздо разнообразнее ихтиофауна. Наиболее распространенной и массовой рыбой является золотой карась, живущий в подавляющем большинстве озер и рек. Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает, что участок, расположенный в Шортандинском районе, согласно предоставленным географическим координатам, не располагается на землях особо охраняемых природных территориях и государственного лесного фонда, в связи с чем, информация о наличии либо отсутствии древесных растений, занесенных в Красную книгу РК, не может быть выдана. Дикие животные, занесенные в Красную книгу РК, на указанном участке отсутствуют исх. 08.10.2025 №ЗТ-2025-03428618.
Существующая экологическая ситуация в районе размещения предприятия. 

Район проектируемой деятельности не относится к объектам развитой промышленной зоны.  Санитарное состояние атмосферного воздуха удовлетворительное.  Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе отсутствуют (приложение 7).
1.3  Описание  изменений  окружающей  среды,  которые  могут произойти  в  случае  отказа  от  начала  намечаемой  деятельности, соответствующее следующим условиям: 
1.3.1 Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 

1) атмосферный воздух;
2) поверхностные и подземные воды; 

3) ландшафты; 
4) земли и почвенный покров; 

5) растительный мир; 
6) животный мир; 
7) состояние экологических систем и экосистемных услуг; 
8) биоразнообразие; 
9) состояние здоровья и условия жизни населения; 

10) объекты, представляющие особую экологическую, научн ую, историко-культурную и рекреационную ценность. 

1.3.2 Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него. Детализированная информация об изменениях состояния окружающей среды представлена в разделах 1.8 и 1.9. 

1.8 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные тепловые и радиационные воздействия
1.8.1 Атмосферный воздух

1.8.2 Водные ресурсы

Гидрогеологические условия. На участке разведки поверхностные водные объекты отсутствуют, сам участок находится за пределами водоохранных зон и полос. Гидрографическая сеть района представлена небольшой речкой Ащылыайрык (левый приток реки Селеты), не имеющей сплошного водного потока. Вода в реке солоноватая, для питья не пригодная. На реке Ащылыайрык имеется плотина, образующая водохранилище пгт Жолымбет, расположенное в 4,7 км от участка разведки, в восточном направлении, восточнее река Тыгырыш в 8,6 км. юго-восточнее река Селеты в 8,4 км. 
 По информации РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», рассмотрев Ваше обращение за № ЗТ-2025-03428204 от 01 октября 2025 года, касательно предоставление информации для разведки твердых полезных ископаемых, на лицензионной площади, называемой «Жолымбет-Центр», в двух геологических блоках: М-42-12-(10д-5г-6), М-42-12-(10д-5в-10), расположенных на территории Шортандинского района Акмолинской области, сообщает следующее. 1 71° 44' 00" 51° 43' 00" 2 71° 44' 00" 51° 44' 00" 3 71° 46' 00" 51° 44' 00" 4 71° 46' 00" 51° 43' 00" Согласно предоставленных географических координат и ситуационной схеме, ближайшим водным объектом к земельному участку является река Нурмагамбетсай, которая находится на расстоянии около 2970 метров. На сегодяшний день, на вышеуказанном водном объекте водоохранные зоны и полосы не установлены. В соответствии с Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос, минимальная водоохранная зона для малых рек (длиной до 200 километров) – 500 метров, водоохранная полоса – 35 метров. Таким образом, проектируемый объект находится за пределами потенциальной водоохранной зоны и полосы реки Нурмагамбетсай.
 По информации АО «Национальная геологическая служба» (далее – Общество). 
Питьевое и техническое водоснабжение. Питьевая вода будет доставляться к местам работы в закрытых емкостях бутилированная, привозное. Пылеподавление при экскавации горной массы и бульдозерных работах (в теплое время года) предусматривается орошением водой с помощью поливомоечных машин. Водоснабжение участка работ для технических целей будет завозиться автоцистерной интервал между обработками должен выдерживаться в пределах четырех часов (при двухсменной работе 5 раз в сутки). Машина предусматривается для полива дорог и для предотвращения запыленности участка работ. Полив дорог   трассы до карьера протяженностью 1 км. Проектом предусматривается: - питьевое водоснабжение воды на период работ: хозяйственно-питьевые нужды персонала – 228,1 м3/год; хозяйственно-бытовые нужды 1178,2 м3/год. Расходы воды на питьевые, хозяйственно-бытовые нужды рассчитываются на основе расчетной численности рабочего персонала. Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СП РК 4.01.-101- 2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». Период работ – 9 месяцев (270 дней). Количество работников  – 21 чел. Расчетные расходы питьевых нужд составляют: 21 чел.* 0,025 м³/сут = 0,525м³/сут *270 дней = 141,75 м³/год. Итого объем водопотребления на питьевые нужды составляет 141,75 м3 /год. Расчетные расходы хозяйственно-бытовых нужд составляют: 21чел.* 0,11 м³/сут = 2,31м³/сут*270 дней = 623,7 м³/год. Расход воды на обеспыливание дорог (безвозвратные потери) Площадь поливаемых твердых покрытий составляет 1500м2 . Норма расхода воды на полив площадки с твердым покрытием составляет 0,4 л/м2 . Твердые покрытия поливают каждый день в теплый период года. 0,4*1500/1000= 0,6 м3 /сут 0,6*146 = 87,6 м3 /год. Итого объем водопотребления составляет 853,05 м3 /год из них: питьевого назначения – 141,75 м3 /год; хозяйственно-бытового назначения – 711,3 м3 /год. Сточная вода хозяйственно-бытового качества будет собираться в выгребную яму и сдаваться по договору в подрядную организацию. Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды. В местах планируемого строительства полевых лагерей естественных водотоков и водоемов нет, подземные воды отсутствуют, сам участок находится за пределами водоохранных зон и полос. 

При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается.

Геологоразведочные работы планируется проводить в соответствии с требованиями «Земельного кодекса Республики Казахстан», «Экологического кодекса Республики Казахстан», Кодекса РК «О недрах и недропользовании», направленных на предотвращение загрязнения недр при проведении операций по недропользованию и снижению вредного влияния на окружающую среду.

1.8.4 Физические воздействия

Акустическое воздействие. Как известно, источниками теплового воздействия являются процессы сжигания топлива в автотранспортных средствах, производство тепла и электроэнергии в нефтяных и угольных электростанциях и котельных. В связи с тем, что на участке работ перечисленные объекты влияния отсутствуют, возможное тепловое воздействие исключено. 
Источниками электромагнитного воздействия являются подстанции, электротранспорт, технологическое оборудование, радиолокационные станции и т.п. В связи с тем, что на участке разведочных работ перечисленные объекты влияния также отсутствуют, возможное электромагнитное воздействие исключено. 
При производстве работ, осуществляемых в процессе разведочных работ, источником шумового воздействия на здоровье людей является горно-транспортное оборудование (см. табл. 1.5.2 «Техника для ведения работ»).
Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы.

Проектными решениями применены строительные машины, которые обеспечивают уровень звука на рабочих местах, не превышающих 85 дБ, согласно требованиям ГОСТа 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Уровень шума от техники, применяемой при ведении разведочных работ, приведен ниже.
Таблица 4
Уровни шума от строительной техники

	Вид деятельности
	Уровень шума (дБ)



	Автотранспорт
	70

	Бульдозер, экскаватор
	85


Снижение пиковых уровней звуков происходит примерно на 6 дБ. Поэтому, с увеличением расстояния, происходит постепенное снижение среднего уровня звука. 

При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличение расстояния снижения уровня звука происходит медленнее. Также следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории. 

Так как период  работ  непродолжительный   и участок ведения работ достаточно удален от ближайшего населенного пункта – пос. Жолымбет на расстоянии 5 км, мероприятия по защите от шума в проекте не предусматриваются. 

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц. 

В отличие от звука, вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. 

Вибрация подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушая деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы. 

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. 

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при эксплуатации горнотранспортного оборудования в пределах, не превышающих 63Гц (согласно ГОСТ 12.1.012-90), при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Радиационные воздействия. Участок планируемых геологоразведочных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения.

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.

Иные физические воздействия. При разработке настоящего Отчета, учитывались такие воздействия объектов предприятия на окружающую среду, как выбросы вредных веществ в атмосферу, шум, вибрация, радиационная обстановка в районе месторождения. Иные физические воздействия на компоненты среды не учитывались. 
1.9 Информация  об  ожидаемых  видах,  характеристиках  и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов,  образуемых  в  результате  осуществления  постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования
Как показал анализ, в процессе разведочных работ на месторождении «Жолымбет Восток» будет образовываться 3 вида неопасных отходов.
Перечень, коды и объемы образования отходов приведены в разделе 7.

Суммарный объем образования отходов на 2025-2030гг. составит 3,15363т/год.
В связи с отсутствием работ по постутилизации предприятия, отходы, образующиеся в результате осуществления постутилизации его существующих зданий, строений, сооружений и оборудования, отсутствуют.
2 Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия  намечаемой  деятельности  на  окружающую  среду,  с  учетом  их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов
2.1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Акмолинская область: 
В составе области 17 районов и 3 города областного значения (городские администрации):

1. Аккольский район (Алексеевский) — Акколь (Алексеевка)

2. Аршалынский район (Вишнёвский) — Аршалы (Вишнёвка)

3. Астраханский район — Астраханка

4. Атбасарский район — Атбасар

5. Буландынский район (Макинский) — Макинск

6. Бурабайский район (Щучинский) — Щучинск

7. Егиндыкольский район (Краснознаменский) — Егиндыколь (Краснознаменское)

8. район Биржан-сал (Енбекшильдерский) — Степняк

9. Ерейментауский район — Ерейментау

10. Есильский район — Есиль

11. Жаксынский район — Жаксы

12. Жаркаинский район (Державинский) — Державинск

13. Зерендинский район — Зеренда

14. Коргалжынский район — Коргалжын

15. Сандыктауский район (Балкашинский) — Балкашино

16. Целиноградский район — Акмол

17. Шортандинский район — Шортанды

18. город Кокшетау — Кокшетау

19. город Степногорск

20. город Косшы

Районы включают:
• 8 городов районного подчинения: Акколь, Атбасар, Державинск, Есиль, Ерейментау, Макинск, Степняк, Щучинск

• 15 посёлков

• 245 сельских округов

Население Шортандинского района Акмолинской области по данным 2019 года составляло 29 504 человека, с преобладанием казахов, русских, украинцев и немцев. Район входит в состав Акмолинской области, которая в целом имеет население около 788 тыс. человек (2024 г.) и включает 17 районов и несколько городов, включая Шортандинский. 

Объем промышленного производства в январе 2025г. составил 178838,7 млн. тенге в действующих ценах, что на 3,8% больше, чем в январе 2024г.В горнодобывающей промышленности объемы производства возросли на 9,2%, в обрабатывающей промышленности - на 3,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом отмечен спад на 0,8%, в водоснабжении; водоотведение; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 5,1%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе 2025 года составил 21070,7 млн. тенге, или 99,9% к январю 2024г.Объем грузооборота в январе 2025г. составил 2200,2 млн. ткм (c учетом объемов работы, выполненной индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками), или 107,2% к январю 2024г.Объем пассажирооборота – 59,9 млн. пкм, или 57,9% к январю 2024г.Объем строительных работ (услуг) составил 5477,2 млн.тенге, или 232,1% к январю 2024 года.В январе 2025г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья уменьшилась на 70,1% и составила 15,6 тыс. кв. м, из них в многоквартирных домах – на 98,5% (0,4 тыс. кв. м), общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась на 25,1% (15,2 тыс. кв. м.).Объем инвестиций в основной капитал в январе 2025г. составил 17785,1 млн. тенге, или 66,3% к январю 2024г.Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 февраля 2025г. составило 14785 единиц и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 3,5%, в том числе 14440 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 12372 единицы, среди которых 12030 единиц – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 11543 единицы и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,5%.

2.2. Границы области воздействия объекта

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов. Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде: 1) массовой концентрации загрязняющего вещества; 2) скорости массового потока загрязняющего вещества. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план города, схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями. Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды. Ближайшая селитебная зона поселок Жолымбет. Поисковые геологоразведочные работы не классифицируются Приложением 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарнозащитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Область воздействия для проектируемого объекта устанавливается по расчету рассеивания величин приземных концентраций загрязняющих веществ согласно п.2 ст 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан. Границей области воздействия принята изолиния, огибающая изолинии концентраций загрязняющих веществ со значением 1 ПДК. Радиус области воздействия по итогам расчетов рассеивания загрязняющих веществ составил 100 м.
3 Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант,  выбранный  инициатором  намечаемой  деятельности  для  применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды

4. Варианты осуществления намечаемой деятельности 
В разделе 3 подробно описан выбранный вариант осуществления намечаемой деятельности. 

Следует отметить, что на сегодняшний день альтернативных способов выполнения разведочных работ нет. Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным. Т.к. принятая настоящим проектом технология, оборудование, проектные решения, организация производства и труда соответствуют передовым достижениям отечественной и зарубежной науки и техники и оказывают щадящее воздействие на окружающую среду.
5 Информация  о  компонентах  природной  среды  и  иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

6  Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных,  кумулятивных,  трансграничных,  краткосрочных  и долгосрочных,  положительных  и  отрицательных)  намечаемой деятельности  на  объекты,  перечисленные  в  пункте  5 настоящего приложения, возникающих в результате: 

7  Обоснование  предельных  количественных  и  качественных показателей  эмиссий,  физических  воздействий  на  окружающую  среду, выбора операций по управлению отходами 

Необходимо соблюдать требования ст.331 Экологического кодекса Республики Казахстан: «Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 ЭК во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии».
В соответствии с требованиями ст.320 п.1 и п.3 Экологического Кодекса РК: 

«Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения)». Численность персонала, задействованного на полевых работах, составит 21 человек.
Проведение полевых работ запланировано на период 2026-2030гг.
Основными отходами при проведении работ будут являться коммунально-бытовые отходы.
Отработанные покрышки, моторное и трансмиссионное масло образовываться не будут, в связи с тем, что техническое обслуживание и ремонт техники на территории работ производиться не будет.

Используемые при бурении скважин обсадные металлические трубы используются повторно. Таким образом, такой вид отхода как металлолом на буровой площадке не образуется.
Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате жизнедеятельности персонала, задействованного для выполнения данных видов работ. Бытовые отходы включают в себя: упаковочные материалы (бумажные, тканевые, пластиковые), оберточную пластиковую пленку, бумагу, бытовой мусор, пищевые отходы. В рамках намечаемой деятельности захоронение отходов не предусматривается.
11  Описание  предусматриваемых  для  периода  строительства  и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных  существенных  воздействий  намечаемой  деятельности  на окружающую  среду,  в  том  числе  предлагаемых  мероприятий  по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных  существенных  воздействий  –  предполагаемых  мер  по мониторингу  воздействий  (включая  необходимость  проведения послепроектного  анализа  фактических  воздействий  в  ходе  реализации намечаемой  деятельности  в  сравнении  с  информацией, приведенной  в отчете о возможных воздействиях)
Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:

1) направленные на обеспечение экологической безопасности;

2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;

3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;

5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды.

Выбросы вредных веществ при осуществлении разведочных работ не относятся к классу токсичных веществ, поэтому не требуются специальные мероприятия по защите окружающей среды.

Как показали результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, при соблюдении технологии, не будет наблюдаться превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленными для воздуха населенных мест.

Поэтому последствия загрязнения также носит незначительный характер, ввиду чего мероприятия по снижению отрицательного воздействия носят, в основном, организационно-технический характер и заключаются в следующем:

· регулярно производить текущий ремонт и ревизию применяемого

· технологического оборудования;

· строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;

· своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;

· все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного

· лица;

· правильное хранение отходов производства и потребления.

Выполнение работ необходимо организовать согласно технологического регламента.
12 МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ биоразнообразия, предусмотренных п. 2 ст. 240 и п. 2 ст. 241 Кодекса 

В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки  воздействия  на  окружающую  среду  и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №  KZ74VWF00489064  от 26.12.2025г., выданное РГУ «Департамент экологии по Акмолинской  области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» ( приложение 3) территория месторождения «Жолымбет Восток»  расположен на территории охотничьих угодий, населенных дикими животными, необходимо учесть требования статей 12,17 Закона Республики Казахстан « О воспроизводстве и использовании охраны животного мира».

Согласно ифнормации РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» участок работ не располагается на землях государственного лесного фонда, при этом имеются холмистые насаждения, не входящие в государственный лесной фонд. 
При проведении геолого-разведочных работ на месторождении необходимо соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. и ст. 17 Закона РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. 
Мероприятия по атмосферному воздуху с целью снижения пылевыделения, предусматривается следующий комплекс инженерно–технических мероприятий:

- пылеподавление, орошение при снятии ПРС, предусматривается посредством полива их водой и обработкой пылесвязывающим составом в теплое время года. Среднегодовая эффективность мероприятия составляет 70%.

- орошение при землянных работах и при формировании отвала ПРС. Среднегодовая эффективность мероприятия составляет 60%.

Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать нейтрализаторы выхлопных газов.

Для улучшения условий труда на рабочих местах (в кабинете экскаваторов, бульдозеров и автосамосвалов) предусматривается использование кондиционеров.

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям - это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

Пылеподавление при экскавации горной массы и бульдозерных работах (в теплое время года, 5 раз в смену) предусматривается орошением водой с помощью поливомоечных машин на базе ЗиЛ 130.
Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды

При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-
Не допускать порыва водовода и разлива дренажных сточных вод на рельеф местности;

-
Проводить производственный экологический контроль на предприятии.

-
Контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения;

-
Исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. Проектные решения в достаточной степени решают вопрос защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и подтопления.

- Выявление, тампонирование (консервирование) или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- Мероприятия по санитарному благоустройству территории объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока). 
Что соответствуют требованиям «Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Утвержденный  «Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934».
Предусматривается следующие мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей природной среды при работе автотранспорта:

- очистка от просыпей автодорог;

- обработка водой;

- установка нейтрализаторов;
Мероприятия по рациональному использованию и охране недр, воздействия на почву и   водоохранные мероприятия

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды необходимо:

Вести строгий контроль за правильностью отработки месторождения;

Учет количества полезного ископаемого производить двумя способами: по маркшейдерской съемке горных выработок и оперативным учетом (оперативный учет должен обеспечивать определение объемов, вынутых каждой выемочно¬погрузочной единицей с погрешность не более 5%);

Проводить регулярную маркшейдерскую съемку;

Обеспечить полноту выемки почвенно-плодородного слоя и следить за правильным размещением его на рекультивируемые бермы;

Использовать ПРС для рекультивации предохранительных берм в процессе отработки и после полной отработки участка работ;

Обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и маслогидравлической системой работающих механизмов и машин;

Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих по пропаганде экологических знаний;

Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении работ (разлив нефтепродуктов и т.д.);

Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;

Сохранение естественных ландшафтов;

И другие требования согласно Законодательству о недропользовании и охране окружающей среды.

При проведении работ в приоритетном порядке будут соблюдаться требования в области охраны недр:

-обеспечение полноты опережающего геологического, гидрогеологического, экологического, санитарно-эпидемиологического, технологического и инженерно- геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого;

-
обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах работ;

-
использование Недр в соответствии с требованиями Законодательства Государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов при работах, а также строительстве и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей;

-
охрана недр от обводнения, пожаров, взрывов, а также других стихийных факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения;

-
предотвращение загрязнения недр при проведении работ.

Для выполнения данных требований проектом предусматривается следующие мероприятия:

-
выбор наиболее рациональных методов разработки месторождения;

-
строгий маркшейдерский контроль за проведением работ;

-
проведение работ с учетом наиболее полного извлечения полезного ископаемого из недр и уменьшения потерь при;

-
ликвидация и рекультивация горных выработок.
Предотвращение техногенного опустынивания земель

Во избежание опустынивания земель, ветровой и водной эрозии почвенно плодородного слоя. Технологические схемы производства работ должны предусматривать:

-
Снятие и транспортировку плодородно-растительного слоя, его складирование и хранение в бортах обваловки или нанесение на рекультивируемые поверхности;

-
Формирование по форме и структуре устойчивых отвалов ПРС.

Необходимо проведение рекультивационных работ. Для этого настоящим проектом предусматривается складирование ПРС для биологического восстановления, нарушенного работами площади участка проведения работ.
Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.

Рекультивируемые площади и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организационный и устойчивый ландшафт.
Высадка многолетних трав и пасадка древесно-кустарниковых насаждений  в объеме 0,05 га.

Мероприятия по снижению загрязненности атмосферного воздуха до санитарных норм.

Создание нормальных атмосферных условий в зоне проведения работ осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание не предусматривается, так как для района, где расположено месторождение, характерна интенсивная ветровая деятельность. Преобладающими являются ветры юго-восточного направления. В целом, климатические условия района создают благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе.

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью.
Для снижения запыленности рабочих мест предусматривается использование кондиционеров.

При экскавации горной массы для пылеподавления в теплые периоды года предусматривается систематическое орошение горной массы водой с помощью поливочной машины.

Для борьбы с пылью на автомобильных дорогах в теплое время года предусматривается поливка дорог водой с помощью поливомоечной машины.

Мероприятия по снижению воздействий на водные ресурсы

Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основными из которых для рассматриваемого объекта будут являться:

-
вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;

-
вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;

-
вероятность воздействия на ихтиофауну.

Выбор участков проведения работ производится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов. Расстояние от границ площадки до водных объектов должно быть не менее 500 метров. Непосредственно на участках работ открытых водоисточников (рек, ручьев и ключей) нет.

Мойка машин и механизмов на территории участков проведения работ запрещена. Таким образом, принятые превентивные меры позволяют исключить возможность засорения и загрязнения водных объектов района.

С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматривается мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

Отходы производства и потребления будут собираться в металлические контейнеры и другие специальные емкости, расположенные на оборудованных площадках и по мере накопления (не более 6-ти мес.) вывозиться по договору со специализированной организацией.

С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в септик и вывозятся на договорной основе. Септик герметичный с водонепроницаемым дном и стенами. Септик, своевременно очищаются по заполнению не более двух трети от объема, дезинфицируется.
Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду. Основными мероприятиями являются: 

-тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа

-
организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов

-
ведение постоянных мониторинговых наблюдений

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия.
Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

С целью сохранения биоразнообразия района расположения месторождения Жолымбет Восток, проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- основным мероприятием, предотвращающим негативные факторы воздействия на животный мир, является соблюдение границ отвода и строгое соблюдение технологии производства работ;

- строгий контроль за состоянием строительных машин и механизмов, чтобы недопустить непреднамеренные утечки ГСМ, ненормированные выбросы от неисправных ДВС;

- проведение просветительской и разъяснительной работы с персоналом по сохранению животного мира, недопущению причинения вреда, жестокого обращения или уничтожения представителей животного мира;

- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для растительного мира материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение гибели и ухудшения мест обитания животных;

- ознакомление сотрудников с «краснокнижными», редкими, исчезающими и подлежащими особой охране видами животного мира, местобитание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода) и на прилежащих территориях. На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд;

- производство работ строго на территории, отведенной под объекты перспективного строительства;

- недопущение несанкционированных проездов техники за границами земельного отвода, использование существующих дорог;

- минимизация факторов физического беспокойства;

- соблюдение мероприятий по безопасному обращению с отходами; соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- своевременная рекультивация нарушенных земель;

- мониторинг животного мира в рамках ПЭК с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства.

Мероприятия по охране животного мира

Мероприятия по сохранению животных предусматривают: 

• строгое соблюдение разработанных транспортных схем и маршрутов движения транспорта; 

• проведение противопожарных мероприятий;

• запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных;

• постоянная просветительская работа с персоналом на предмет охраны и сохранения животного мира;

• установка специальных предупредительных знаков (аншлагов и т.д.) или ограждений на транспортных магистралях в местах концентрации животных;

• не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных;

• обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления работ;

• охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;

• защиту от шумового воздействия;

• освещение площадок и сооружений объектов;

• ограничением доступа людей и машин в места обитания животных;

• запрет на охоту;

• запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц.
Мероприятия, рекомендуемые в случае обнаружения на территории земельного отвода нор и гнезд «краснокнижных» видов животного мира

- приостановка работы на участке обнаружения, уведомление уполномоченного органа об обнаружении гнезд или нор «краснокнижного» вида;

- установка табличек и знаков о том, что на данном участке произрастают редкие и охраняемые виды животных;

- ограничение движения транспорта специально отведенными дорогами в специально отведенное время;

- мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов животных.

13 Оценка  возможных  необратимых  воздействий  на окружающую  среду  и  обоснование  необходимости  выполнения операций,  влекущих  такие  воздействия,  в  том  числе  сравнительный анализ  потерь  от  необратимых  воздействий  и  выгоды от  операций, вызывающих  эти  потери,  в  экологическом,  культурном, экономическом и социальном контекстах  

14 Цели,  масштабы  и  сроки  проведения  послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу 

На  основании  ст.  78  Экологического  кодекса  РК  от  02.01.2021  г. послепроектный  анализ  фактических  воздействий  при  реализации намечаемой  деятельности  (далее  -  послепроектный  анализ)  проводится составителем  отчета  о  возможных  воздействиях  в  целях  подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Послепроектный  анализ  должен  быть  начат  не  ранее  чем  через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после  начала  эксплуатации  соответствующего  объекта,  оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. 

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам  послепроектного  анализа  определяются  и  утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Согласно  характеристике  возможных  форм  воздействия  на окружающую  среду,  их  характеру  и  ожидаемых  масштабах  для  оценки экологических  последствий  намечаемой  деятельности  – разведочных работ на месторождении «Жолымбет Восток»,  был  использован  матричный  анализ.  На  основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года)  предложена  унифицированная  шкала  оценки  воздействия  на окружающую  среду  с  использованием  трех  основных  показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности). Результаты расчета комплексной оценки и  значительности  воздействия  на  природную  среду  говорят  о  том,  что комплексная  (интегральная)  оценка  воздействия  составляет  14  баллов, соответственно  по  показателям  матрицы  оценки  воздействия,  категория значимости объекта намечаемой деятельности определяется, как воздействие средней значимости (см. раздел 10.2). 

 Таким  образом,  проведение  послепроектного  анализа  фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности не требуется.
15 Способы  и  меры  восстановления  окружающей  среды  на случаи  прекращения  намечаемой  деятельности,  определенные  на начальной стадии ее осуществления 

По окончании разведочных работ, работы по рекультивации нарушенных земель проводится не будут. Так как, по окончании разведочных работ будет произведен подсчет запасов. Рекультивационные работы будут производиться после добычных работ в соответствии с Проектом рекультивации

Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель, работы по рекультивации осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. Основной целью технического этапа является создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия нарушенных земель - превращение рекультивационного слоя почвы в плодородный слой, обладающий благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами. В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района нарушенного участка. 

По завершению комплекса рекультивационных работ осуществляется сдача рекультивированного участка.
16 ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях  

Отчет разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» правом на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 02974Р от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (см. приложение 1).
Целью составления настоящего Отчета является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения,  деградации,  повреждения  и истощения  естественных  экологических  систем и природных  ресурсов.

Отчет оформлен в соответствии  с приложением 2 к «Инструкции  по организации и  проведению  экологической  оценки»,  утвержденной  приказом  Министра  экологии, геологии  и  природных  ресурсов  Республики  Казахстан  от 30 июля  2021 года №  280 и представлен  процедурой  оценки  воздействия на  окружающую  среду,  соответствующей первой стадии разработки  материалов. 

При разработке настоящего Отчета были использованы следующие нормативные и методологические документы:

1. Экологический кодекс Республики Казахстан, утв. Указом Президента №400-YI от 02.01.2021г.;

2. Земельный кодекс от 20.06.2003г. №442-II; 

3. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» №125-VI ЗРК от 27.12.2017г. ;

4. Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной  приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;

5. ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допусти​мых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

6. ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения кон​троля загрязнения»;

7. ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»;

8. Санитарные правила  «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»  (утверждены  приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2);

9. ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве​ществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

10. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» . Утвержден приказом министерства экологии и биоресурсов РК от 29.08.97 г. Включен в Перечень действующих нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, приказ МООС № 324-п от 27 октября 2006 г.

11. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю источников загрязнения атмо​сферы»;

12. ОНД-86, Госкомгидромет «Методика расчета концентраций в атмосферном воз​духе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Ленинград, 1987 г., пе​реутвержденная постановлением Правительства РК №64 от 14.01.97 г., с целью унифика​ции работ по разработке проектов нормативов ПДВ, их ускорению и упрощению;

13. Рекомендации по делению  предприятий на категории в зависимости от массы и видового состава, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, Алматы, 1991 г.;

14. Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314;

15. Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021г. №206;

16.  Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021г. №63.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен с помощью программного комплекса «ЭРА» фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск.
17 ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ возможностей  и недостаточным уровнем современных научных знаний

Трудности,  связанные  с  отсутствием  технических  возможностей  и недостаточным уровнем современных научных знаний при проектировании намечаемой деятельности отсутствуют.  
18 Краткое  нетехническое  резюме  с  обобщением  информации, указанной  в  разделах  1-17,  в  целях информирования  заинтересованной  общественности  в  связи  с  ее участием в оценке воздействия на окружающую среду

Отчет разработан ТОО «РУДПРОЕКТ» правом на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 02974Р от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (приложение 1).

Целью составления настоящего Отчета является определение  экологических  и  иных последствий  вариантов,  принимаемых  управленческих  и  хозяйственных  решений, разработки  рекомендаций  по  оздоровлению  окружающей  среды,  предотвращению уничтожения,  деградации,  повреждения  и истощения  естественных  экологических  систем и природных  ресурсов.

Оценкой воздействия рассматривается период с 2026 по 2030гг., включительно. 

Общие сведения о предприятии. ТОО "ZHOLYMBET INVEST" предусматривает проведение геологоразведочных работ на золоторудным месторождении, для этого будут пройдены разведочные горные выработки с извлечением горной массы.

Срок начала реализации намечаемой деятельности: II квартал 2026г. Срок завершения: IV квартал 2030г.
Месторождение «Жолымбет Центр» расположен в Шортандиском районе, Акмолинской области Республики Казахстан. 

Ближайшие населенные пункты: пос. Жолымбет.
Вопросы постутилизации. В настоящее время, на лицензионной территории 3646-EL от 25.09.2025г. отсутствуют здания, строения, сооружения и оборудования.  Земельный участок представлен  степной  местностью. Работы по постутилизации не требуются.
Категория занимаемых земель и цели использования. Изъятие новых, земель отсутствует, разведочные работы будут проводиться в пределах лицензируемой территории. 

Планом разведки предусматривается проведение поисковых работ на месторождении Жолымбет Центр.
Пашни и лесные насаждения в районе расположения месторождения отсутствуют.

Территория месторождения расположена в степной зоне с резко континентальным климатом. Для района характерны темно-каштановые почвы с сухостенным разнотравьем полынно-типчаково-ковыльного типа.

Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) на участке работ. Всего общий объем снимаемого ПРС: 280м 3+160м3=440 м3 . Снятие ПРС для буровых станков 5м×10 м×0,2 м = 10,0 м3 на одну скважину, где: - 5м ширина площадки, - 10м длина площадки; -0,2м мощность ПРС. Исходя из общего объема подготовки площадок под бурение суммарный объем почвенно – растительного слоя (ПРС) составит - 10,0 м3 * 16 скважин – 160м3. Проектом предусматривается строительство отстойников для промывочной жидкости на каждой скважине. Общий объём извлекаемого грунта при строительстве отстойников для одной скважине 2 м3. Всего для 16 скважин – 32 м3. Общий объем снимаемого ПРС с канав составит из расчета 1000 м3 х 1,4 х 0,2м= 280м 3, где: - 1000м длина канав; 1,4м ширина канав; -0,2м мощность ПРС. На лицензионном участке работ Жолымбет-Центр будет создан полевой лагерь, включающий в себя объекты бытового и производственного назначения. Режим работы на участке - вахтовый, пересмена вахт будет производится через 15 дней, количество смен/сутки – 2, продолжительность смены 11 часов с перерывом на обед 1 час. На работах будут задействованы 21 человек. Проходка канав начнет проводиться по первым результатам наблюдений поисковых маршрутов и продолжится в течение всего времени полевых работ. Канавы будут проходиться вкрест простирания пород, для подсечения и прослеживания выявленных минерализованных зон и рудопроявлений, и уточнения их контуров, направления распространения, углов падения и простирания. При необходимости канавы будут проходиться и по простиранию. Кроме традиционной документации планируется проводить фотодокументацию. Сечение канав предусматривается в следующих пределах:- ширина по полотну -1,0 м; -
ширина по верху - 1,4 м;-
средняя глубина - 2 м;-
средняя площадь сечения - 2,4 м2;-углубка в коренные породы - не менее 0,5 м. После проходки канав и бурение скважин будет производится последовательный возврат почвенно-растительного слоя (ПРС) на первоначальное место залегания. ПРС, предварительно снятый и складированный отдельно от минеральных грунтов, будет использоваться для финальной планировки и восстановления плодородного горизонта. Отбор бороздовых проб предусматривается при проходке новых канав. Бороздовыми пробами будут опробованы рудные тела и зоны минерализованных пород. Так же бороздовые пробы будут отбираться в приконтактовых частях рудных тел и минерализованных зон (оконтуривающие пробы). Средняя длина бороздовой пробы принимается равной 1 м. Сечение борозды принимается равным 5 х 10 см, средний вес одной бороздовой пробы при длине 1 м составит: 0,05 х 0,1 х 1,0 х 2,5 = 12,5 кг.                  

Проектом предусматривается, что все канавы Лицензионной территории будут опробованы от начала до окончания бороздовыми пробами. Проходка канав, траншей предусматривается в случае выявления следов, зон минерализации, рудопроявлений полезного ископаемого, с целью уточнения геологического строения, определения морфологических особенностей жил и характера распределения оруденения в них, для вскрытия и опробования минерализованных коренных пород на всю мощность выхода в тех местах, где она перекрыта чехлом аллювиально-делювиальных отложений, преимущественно в единых профилях с колонковым бурением. Проектом предусматривается наклонное колонковое бурение скважин. С целью достижения оптимального угла встречи с рудной зоной и учитывая крутое падение рудоподводящих и рудоконтролирующих нарушений, бурение наклонных скважин будет производиться в основном под углами 70° и 65°. Количество скважин в профиле зависит от ожидаемой мощности выявленной минерализации и (или) рудной зоны. Первоначальные расчетные интервалы плотности разведочной сети, исходя из опыта ранее разведанных золоторудных месторождений, между профилями по простиранию геологических структур 400 м, вкрест простирания 300 м, далее по результатам комплекса проведенных геологоразведочных работ предполагается сгущение разведочной сети до 40-80 м и менее. Скважины, после выхода из рудного тела во вмещающие породы, бурятся ещё не менее 5,0-10,0 м. В зависимости от мощности рудного интервала глубина скважин может быть увеличена или уменьшена. Расчетный объем бурения на начальной стадии составляет 8000 п.м, средняя глубина скважин – 500 м, общее количество 16 скважин/год. Предусматриваются следующие геолого-технические условия скважин:-
бурение будет осуществляться установками Гидравлический станок колонкового бурения HUANGHAI HYDX-6 со снарядом, обеспечивающим линейный выход керна не ниже 95%. Линейный выход керна будет проконтролирован весовым способом;

скважины по глубинам входят в интервал до500 м;-


скважины наклонные;-начальный диаметр бурения –112 мм,


конечный диаметр бурения–97 мм;-


бурение ведется с отбором керна;-бурение до VII категории ведется твердосплавными коронками, по более высоким категориям –алмазными;-
выход керна не менее 95%; Буровые работы будут производиться гидравлическим станком колонкового бурения HUANGHAI HYDX-6. Проектом работ предусматриваются меры по минимизации отрицательных воздействий проводимых работ на окружающую среду. Размещение профилей скважин будет производиться на удаленном расстоянии от населенных пунктов. Горнопроходческие и буровые работы в пределах водоохранных зон не проектируются.. В процессе ликвидации лагеря его территория будет рекультивироваться с укладкой почвенного слоя на прежнее место. Электроснабжение лагеря и буровых станков будет осуществляться за счет ДЭС. Место строительство полевого лагеря на отдаленном расстоянии от рек, водоемов и временных водотоков. В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды проектируемые работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот в них исключено. Стоянка для автотранспорта и спецтехники, техническо-хозяйственные объекты будут оборудованы на территории временного полевого лагеря в 50 м от административно-бытовых объектов. Строительство склада ГСМ не предусматривается. Снабжение полевых лагерей технической и питьевой водой, проектом предусматривается завоз бутилированной покупной воды из п. Жолымбет. В емкостях по 19 литров, с установкой диспенсера, и завоз технической воды автоцистерной для технических нужд. Стирка грязной одежды будет осуществляться на производственной базе недропользователя, находящейся в п. Жолымбет. Раз в неделю рабочему персоналу будет выдаваться чистый комплект рабочей одежды. В процессе выполнения геологоразведочных работ на участке промышленные отходы не образуются. Пробуренные скважины предусматривается ликвидировать путем тампонажа густым глинистым раствором с удалением обсадных труб. По завершению работы трубы вывозятся на склад базы недропользователя для дальнейшего использования. Добытый из скважин керн вывозится для проведения химико-аналитических работ в специализированную лабораторию. Буровая площадка рекультивируется. Воздействие проектируемых работ на животный и растительный мир будет минимальным. Опасные для жизни животных и людей работы проводиться не будут.
Информация о возможных негативных воздействиях.
Атмосфера. Всего на рассматриваемой территории будет функционировать  4 источников, в том числе один организованный источник и 3 неорганизованных источников.
Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026-2030 гг. составит- 4,366944827  т/год.
Как показал анализ, в процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 9 наименований загрязняющих веществ.

Нормативы выбросов установлены по следующим веществам: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, сероводород, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные и пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Формирование санитарно-защитной зоны проводилось автоматически с использованием лицензированного программного комплекса «ЭРА 3.0» на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Радиус СЗЗ определялся по заданным параметрам источников выбросов.

Адекватность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения воздуха, выполненными в соответствии с действующими методическими указаниями по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере.

При установленной ширине СЗЗ концентрации загрязняющих веществ на её границе не превышают предельно допустимых значений. В соответствии с санитарной классификацией (Раздел 2, Пункт 21 санитарно-эпидемиологических требований), данный объект относится к 1 классу опасности, для которого минимальный размер СЗЗ составляет 100 метров.

Местоположение месторождения «Жолымбет Центр» отвечает необходимым санитарно–гигиеническим требованиям, поскольку ближайшая селитебная зона – село Жолымбет. 
Вода. Количество потребляемой воды питьевого качества, хозяйственно-бытовых нужд и пылеподавление  на период проведения разведочных работ составит: 

Водопотребления на питьевые нужды составляет 228,1 м3 /год. 
Расходы хозяйственно-бытовых нужд составляют: 1178,2 м³/год
Пылеподавление твердые покрытия поливают каждый день в теплый период года. 87,6 м3/год. Вся используемая на питьевые нужды вода уходит в безвозвратные потери. Санитарное обслуживание работающих людей будет осуществляться в биотуалет, который будет установлен на участке работ.

Техническая вода для обеспечения работ по бурению будет доставляться водовозом из пос.Жолымбет.
При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается.

Почвенный покров. Месторождение расположено в степной зоне с резко континентальным климатом. Для района характерны темно-каштановые почвы с сухостенным разнотравьем полынно-типчаково-ковыльного типа.

Контроль над загрязнением почв в границах СЗЗ отвалов должен выполняться в соответствии Программой экологического контроля, утвержденной первым руководителем предприятия.

Растительность. Растительность района   в  целом  довольно  скудная,  преобладает травянистая  и  кустарниковая.  Из  трав  здесь  растет  ковыль,  несколько  видов полыни,  чий.  Во  влажных  логах  и  участках  речных  долин  растут  луговые травы, осока, вдоль русел рек и плесов  –   камыш. На солончаках встречаются солянка,  верблюжья  колючка.  Из  кустарников  распространены  карагач, шиповник, по берегам рек и родников  –   тальник, ивняк, на склонах низкогорья –  арча. 

В увлажненных оврагах, балках и логах среди низкогорья местами растут леса, состоящие из низкорослой березы и осины. На вершинах гранитных гор местами сохранилась сосна.  

Животный мир. не  отличается  особым  богатством  видового  и количественного  состава.  Здесь  водятся:  хищники  –   волки,  лисы,  корсаки; грызуны  –   барсуки, зайцы, тушканчики, суслики, мыши; жва чные –   архары. Из птиц  распространены  коршуны,  ястребы,  орлы,  совы,  сороки,  тетерева, журавли,  жаворонки,  утки,  воробьи,  кеклики,  трясогузки  и  т.д. Пресмыкающиеся представлены ящерицами и змеями (гадюки и ужи). В реках водится  щука,  окунь,  карась,  налим  и  водяные  крысы.  Нижеприведенные характеристики  некоторых представителей  животного мира. 

Заяц-русак  обитает в  пустынных, полупустынных  и  степных  биотопах. 

Волк  эврибионтный  вид   предпочитающий  селиться   в  пойменно-тугайных  биотопах,  в  мелкосопочнике или  в  массивах  бугристых песков. 

Лисица  распространена   повсеместно.   Обитает  в  разнообразных  условиях, предпочитая  песчаные   биотопы   с  ячеистыми   грядовыми   песками.   Особенно часто  она  встречается   среди  волнистых  песчано-солонцеватых   участков   и  в бугристых закрепленных  песках. 

Барсук.  Преимущественно   оседлый,   зимоспящий  представитель семейства  куньих.  На  рассматриваемой  территории   редкий   вид,  проникающий  сюда  из   сопредельных   районов.  

Корсак обитает в  пустынных, полупустынных  и  степных  биотопах. 

Степной   хорек.   Широко  распространенный,  местами  многочисленный вид   в  районе   исследований. Предпочитает  селиться  в  открытых ландшафтах. 

Данная территория относится к местам обитания Казахстанского горного барана (архар).

Физические воздействия. Согласно Гигиеническим нормативам уровней шума на рабочих местах, допустимый эквивалентный уровень шума для территории предприятия с постоянными рабочими местами  составляет 80 дБ, а максимальный эквивалентный уровень 95 дБ.  Проектом применено горнотранспортное оборудование обеспечивающее уровень звука на рабочих местах, не превышающий 95 дБ. При удалении от источника шума на расстояние до 200 метров происходит быстрое затухание шума.

Радиационные воздействия. Участок планируемых геологоразведочных работ не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения.

Радиационная обстановка в районе работ благополучна, природные и техногенные источников радиационного загрязнения отсутствует.

Отходы производства и потребления. Как показал анализ, в процессе разведочных работ на месторождении «Жолымбет Центр» будет образовываться 1 вид неопасных отходов. 
В процессе осуществления намечаемой деятельности будут образовываться твердые бытовые отходы  (код 20 03 01) (смешанные коммунальные отходы) – 1,40625 т/год.

Суммарный объем образования отходов на 2026-2030гг. составляет 1,40625 т/год. 

Оценка воздействия на состояние экологической системы. 
Согласно произведенным расчетам, в процессе проведения разведочных работ  в оцениваемый период с 2026 по 2030 гг., на окружающую среду района размещения предприятия будет оказываться воздействие низкой значимости. 

 Воздействие на население ближайшей к месторождению селитебной зоны (село Жолымбет), будет находиться на допустимом уровне. Экологический риск и риск для здоровья населения при проведении разведочных работ на месторождении «Жолымбет Центр» будут минимальными.

П Р И Л О Ж Е Н И Я
ПРИЛОЖЕНИЕ-1

Государственная лицензия ТОО «РУДПРОЕКТ» выполнение работ в области охраны окружающей среды
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ПРИЛОЖЕНИЕ-2 

Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 

ТОО «ZHOLYMBET INVEST»
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ПРИЛОЖЕНИЕ-3

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности
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[image: image40.png]pactuTenssoro cros (ITPC) Ka yacTke paor. Beero ofmui ofsen camentoro IIPC:
280n 3+1603—440 13 . Carae TTPC 1% Gypossix cramkos 5x<10 10x0.2 s = 10,0 33 a
Oy CRBKHHY, e - SM MEPHS WOMAAKE, - 10M ATHEA LIOMATKIE, -0.23 MOIHOCTE
TIPC. Hicxons 3 0GIero ofbeMa MOTTOTOBKI IIOMATOK O GypesHe CyMMApEEI obbeM
‘Howeso — pactaTensEoro cos (IIPC) cocrasar - 10.0 M3 * 16 crmaxmm — 16033,
TIpoeKTOM IpeAyCHATPHBIETES CTPORTETECTBO OTCTORKHKOB AT IPOMSIBOTHOR KHIKOCTH
Ha KaKgOH CkBaxEHe. OOMMA OGLEM HIBTEKAEMOTO TDYETA NP CIPOMTETSCTEE
oTCrOEHKOB ZTX 00K CKBaKHEe 2 33. Beero A1x 16 ckaaxi — 32 3. OB o5Bex
camaenoro TIPC ¢ KaHas COCTaBAT H3 pactera 1000 3 x 14 x 0.2x= 280u 3, mze: -
1000w nmeEa Kamas: 14w mmpmma Kaas: -0.2v womsocrs TTPC. Tlocre 3asepmemms
‘reonoropaBeoTHEIX Gypossix pador IIPC GYAeT BOIEPAMER Ha CEOE padostee MecTo,
cxnaEpoatscs Be GyAer. Ha MHIesumOREOM ysacTke pabor Komnsber Ilemtp Gyzer
CoVIAR TOMeR0 Tareph, BRSO B CeG% OGBEKT GITORON  MPOMIBOICTRHHOTD
‘Hamavess. PeAI paGOTSI K YIACTKe - BIXTORSI, HepecheRa BAXT GYAeT IPOMBOTATC
“epes 15 fHeH, KOMIECTEO CMEH/CYTKE — 2. NDOMOTANTETRHOCTS cMeSl 11 5acos ©
‘mepepsBow Ba obex 1 wac Ha paborax GymyT sajeiicrsosammi 21 wetosex Bypemme
'KOTIOHKOBEIX CKEQAHS GYAT BAIIOTEATSCA KpYTIOCYTOTHO, OCTATREHIE HONeBHIe PaboTs -
B CBTI0€ BpEMS CYTOK; Ge3 BMIXOZHRIX Aei, BAXTOBEDM MeToZoM. [IoeRas Kauepaseas
06paGoTKa GyZer BecTHCh Ha NPORIBOACTBEREOR Gae HEAPONOTS30BATENs. B Kasecrse
CHTOBOA YCTAHOBKH NPIYCMITPHEACTCE JMeTSEIT JMexTpocramix [3C 250 —
"HOTBHAH2R SHEPTETHYECkas YCTAHORKA, A% JMEKTPOCHAOKEHES Tareps. TemTocKabAerHe
He mpexycuaTpHBactcs. CHAbKeRHe NONERSIX Tarepei TEXHIIECKO H MHT5CBOM BOTOR:
TOSKTOM TpENYCMATDHBAETCE 3aB03 GYTHTHPOBAHHOR HOKYMHOR BONSI HS mHOC.
KomsiGer. B eMKOCTEX 10 19 THTPOB, C YCTAHOBKOf THCIICHCEPa, I 33803 TEXHHTECKO
BOTS 2BTOUMCTEPHOR AT% TXHEIeCKNX HYAZ Ho JOrOBOpy ¢ BOAOCHIOKaiomeR
Kowmaseli persioma. B Hpollecce BAIIOTHERHS EOTOTOPABEAOTHEIY PAOOT HA YIaCTKE
‘MpOMSIITERESe OTROMEI He 06pasyloTCA. TIpOGYPERHEIE CKEQKHES! IDEXYCMATDHBAETCE
THXBRTHPOATS MyTeM TAMIORAXA TYCTEIM CTHEHCTSDN PACTBOPOM C YIQTERHEM OBCATHEIX
1py6. Tlo 3aBepmeRimo paGoTe! TPyOE! BEIBOIICS Ha CKIAA 62361 HEPONOTEIORATENR AT
Aansselimero Henomsosans. JIOGKTsA H3 CKEQKHI KepH BREOMTCE ATR POBEACHHS
XHMIKO-aHATHTHMECKIX PaGOT B ClEMMATHIHOBAEEYE0 1A00PATOPHIO. Byposas miomanka
‘pexymTHBRDyeTCA.

Tlepen Ha%aTon IpOBETEHES paGOT NPEIYCMATPHEAETCE OGSWMTCTRHOE CHATHE
‘moweso-pacTaTemsHoro cnos (IIPC) Ea ywactke pabor. Beero obmui ofseM
camaenoro TIPC: 280u 3+160x3=440 3 . Ciwrae [IPC 415 GypoBAIX craskos Sux10
<02 3 = 100 33 A onEy CxaxmEy, Te: - S\ WEpEEA WIOWATGH, - 10y ATHEA
‘mromazmar; -0 23 womEocTs TTPC. Hcx01% 13 06ero o6ena IOrOTOBKH IOIMATOK TOX
Gypestie CyMMapHEI 0GEeM IOTBHEO — pacTHTETsHOrO c1os (ITPC) cocTasaT - 10.0 33 *
16 cxeaxami — 1603, TIpOKTOM IpERYCMATPHBICTES CTPORTETECTRO OTCTOREHKOB AT
‘HpOMEEOIHOM AGAKOCTH Ha KaAZ0H CKBaKMEe. OB 05EM HIBTEKIENOTO IPYHTa IPH
CTpORTETECTBE OTCTOREHKOB /11X 00K cKBaAHHe 2 33, Beero A% 16 ckBaxm: — 32 3.
Obmi ofsex crmuaenoro TIPC ¢ KAHIB COCTABHT E3 pactera 1000 33 x 14 x 0.2u=
280u 3, Tae: - 1000 3 AHEA Kamas; 14 mEpEEa Kamas: 0.2 MomgocTs TIPC. Ha
EnensmomHOM ywactke pabor JKommber-llewtp Gyaer cosgam momesoi tareps,
EKTIOSAOM B Ce6F OGBEKTE! GHTOBOTO H MPO3BONCTBEHHOTO HAJHATEHES. PexmM
PaBOTEL Ha Y9aCTKe - BaXTOBSIH, MepecieHa BIXT GYACT NPOMIBOTHICE Sepes 15 Jieh,
'KOTHHECTRO CMer/cyTKE — 2, HPOROTAHTENSOCTS Cextst 11 7208 ¢ Hepepaizo Ha obex 1





[image: image41.png]ac. Ha pabotax GyyT 3aneficreosast 21 weosex. TIpoXo/Ka KaHAB HATHT HPOBOTHTECH
10 MepBEIM Pe3ySTATaM HAGTOTEHHi IOHCKOBEIX MAPIIYTOB H IDOZOTAHICA B TETeRHE.
‘BCEr0 BpeMerH MoTeBEIX PaGOT. KaHABE! GYIYT MPOXOTHTECK BKDECT IDOCTHDAEES HOPOL.
LT TONCETEHHA H NPOCTEAMBARMR BHFBTEHHEX MEHEPATHIOBAEENX 30 H
PYIOUPOSBTERHE, W YTOTHEHHS X KOHTYPOS, HAUDABTEHHA PACTPOCTPAHEEHA, YIIOB
manemms ® mpocrapamma IIpE HeOGXONEMOCTH KJEABSI OYAYT MPOXOTHTECE H HO
mpocrapasmo.  Kpode TPATANHORHOR JOKYMCHTAME IIAHPYCTCA  TPOBOTHTS
goTonoKyMemTam 0. CedeRHe KAHAB MPEIYCMATPHEGETC B CTEIYIOWEX IpEZeTax:-
‘mHpREa 0 monOTHY -1.0 M; MHpHEA 10 BepXY - 1.4 M- CpETHA TyGHEA - 2 M:- CETERR
mIOmaTe cevenms - 2.4 M2-YTIYOKa B KopemEsle HOpOT: - He Memee 0.5 . Tlocte
‘TpOXOTKH KaHAB i GYpeHHE CKBAKIH GYIeT NPO3BOTHTCE HOCTENOBATETSEE BOIBPAT
‘mowBerRo-pacTaTeTSHOTO c108 (IIPC) HA MEPBORATATEEOE MecTo 3ameramms. ITPC,
‘peTBapHTETE O CATRI B CKIATHOBARHS OTIETSHO OT MEHEATSEEIX TPYHTOB, GyIeT
HCHOTESOBATECE 113 QMHATSHOR IIARHDOBKE H BOCCTAHOBTEHEA IOXOPOTHOTO
TopmioTa. OTG0p GOPO3IOBSIX MPOG MPEIYCMATPHEAETCE TDH MPOXOTKE HOBEIX KAEAB.
‘BOpo30BIMH MPOGAME GYIYT OMPOGOBAREI PYIEHIE Tela H JOHEI MHEPATH3OBAHHEIX
‘mopox. Tax e G0PO3T0BHIE MPOGS! GYIYT OTGHPATEC B MPHKOHTAKTOBEIX J4CTEX PYIHEX.
TET B MEHEpATHIOBAHHEIX 30H (OKOHTYPHEGIOMHE MPOGH). CpETHAT JTHHA GODO3I0B0H
‘mpoGir mpmEmaeTcs paroi 1w Cederie Gopoys! MpEEMMAETCH passint 5 x 10 O,
cpemaRii Bec 0Ok 60p03A0B0 TPOBH IpH ATERE 1 3 cocTapHT: 005 X 0.1 X 10X 2,5 =
125 &r. TIpOEKTOM MPeIYCMATPHEAETCE, TT0 Be Kamasst JAIIEHSHOREOH TepPHTODHH
GyIyT OIpOGOBaEE! OT HaTaTA O OKOHTAHER GOPO3TOBNGE TpoGaMI. TIPOXOTKA Kamas,
TpAEIeH IPETyCMATPHBACTCE B CTyTa BEUBTEHMR CTENOB, OH MEHEPATHSAINE,
‘DYAOTpOTBICHI TONESHOTO HCKOMAeMOTO , C NSO TOWHEHMS TEOTOTHYECKOTO
CIpOEEA, OMpeleTeHEE MOPOTOTHIECKEX OCOGEEEOCTel AET H  XapaKtepa
PACTpETETeRHE OYIEHERER B EHX, [1% BCKDHITHE H OUOGOBAHIR MHEPATH3OBANHEX
'KOPEHEEIX TOPOX Ha BCIO MOIIHOCT BHXOTA B TEX MECTAX, Tfle OA MepEKPEITA TeXToM
TTOBHATHHO-ICTIOBHATSGIX OTIOKCHN, NPEHMYMICCTBERHO B CIHHRX MPOQHIEX C
‘XOTORKOBEDM Gyperren. TIOEKTOM MPEIYCMATPHBAETCE EAKTORHOE KOTORKOBOE GypeRme
cxpaxuE. C ETH0 MOCTIKERH ONTHMATEEOTO YTa BTDETH C Py/HOR 30RO H yIHTSIEA%
KpyToe majesie PyIONOTROTANX H PyIOKOHTPOTHPYWOWEX Hapymemu, Gypemme
HAKTOHESIX CKBAKHH OyleT NPOMISONNTECE B OCHOBHOM NOX yraaum 70° u 65°.
KOTIIeCTs0 CKEQAME B NPOBETE 3ABHCHT OT ORHIIEMOR MOMEOCTH BHIBTEHHOR
mcpamEAEE W (WIH) Py omi [IepRORATATGENC PCTeTHNE HETEpRATH
IIOTHOCTH Pa3BEAOTHOR CETH, HCXORS H3 OUATA PaHee PAIBEIAEHAX OTOTOPYIHEX
MECTODOKIEHHS, MEXIy IPOQITAM MO IPOCTHPARH0 TEOTOTHIECKEX CTPYKTYp 400 M,
skpect mpocrmpamsx 300 M, falee NO PESYTSTATAM KOMITeKCa NPOBETCHMEX
TeQTOTOpAIBETOTHEIX PAGOT MPETIOTATACTCH CIIERHe PasBeOTHOR ceTa 10 40-80 M i
eee.

Hamato HaMewaewolf feATemssocTi — BTOpoli KEapran 2026 rox Okomdamme
THIEsIHOREOTO CpoKa — Zexatps 2030 T.

'KpaTkas XAPAKTEDHCTHK KOMIOHEHTOB OKpYXAtomeit cpetst

Cornacuo sassresmo: Jsmessis 3646-EL-2509.2025 roza. Koopmimarst yaacTka:
1) S1°4300°CIN 71°4400"BI, 2) SI°4300°CII 71°4400°BJI, 3) 51°4300" CII
T1°4600"B]I, 4) 51°4300"CIII 71°4600"BIT.




              
[image: image42.png]BUOKAIIN BOTENM OGEEKTOM K IEMETSHOMy JUACTKY FBTAETCE peKa
‘Hypwaraerca, KOTOpas HAXOTNTCE HA DACCTOSHEE OKOTO 2070 MeTpo. V9acTok
‘HAXOIHTCE 32 TIpEfeTaMH BOTOOXPAHEEX 30K H mo7oc. TAAPOTpadETeckas cets pafiosa
mpecTaBTeRa HEGOTSMON peSXOR ANHTHARDHK (TeBs MPHTOK pex Cerers). He
‘HMeomeli CIIOMEON Boforo moToka. [IHTheBa 50T GYAET AOCTABIATECE K MECTaM
PAOTSI B IAKPEITH EMKOCTAX GYTHTHPOBARHAL, MpHBO3HOe. IlsUlemofasnenme mpH
SKCKABAIMH TOHOFi MACCH M OYTBIONPHHX DAGOTAX (3 Temioe e roma)
mpeTycMaTpHBCTCE OpOmeHHEM BOZO C NOMONEN NOTHEOMOSTHHX MAIEE.
‘BogocRabkeHHe YIACTKA PaGOT TS TEXHHMECKI Heneli GYAeT JB0ITECS BTOWHCTEDHOR
'HETCPRAT MCAAY 00PIOOTKAMH AOTACH BECPAMBATECA B NPEACTAX TCTHPEX Tacon (TP
AByXCMesHOR paGore 5 paz B CyTKE). MAINEA OpelyCMATPHEGETCS A3 HOTHEA ZOPOT H
L% peZOTBDAMERRA 3AEUIEREOCTE yIACTKA paGor. TIOTHE Z0pOT TPACCE! 20 Kapeepa
‘mporskerHoCTsi0 1 xor. TIpOEKTOM IpEAyCMATPHEIETCS. - IHT5eB0e BOROCKAGAEEHE BOTS
Ha TepHOR pAGOT XomCTREHHO-TNTLeBMe HYATM mepcomara — 2281 M3/rom
‘Xo3mCTBeHRO-GEITORSE HYATS 11782 M3/roz.

HaMeTaeas [eSTETSHOCTS He MPEIyCMATPHBAET HCIOTSSOBAHHE DACTHTETSERIX
pecypeos. BapybKa, CHoC B HepeHoC ACEESCH, 3 Take ITEHMX Hicamiemmd me
‘mpexycyaTpBacTes.

'HaMewaeNas JEATETEHOCTS He NPEATIOTATaeT NOTE30BAHE KIHBOTHSIM MHDOM.

e pecypes: lsemsoe TOWTHBO, [1% JANPABKE GYTHIOlepa, SKCKABATOpA.
Hcrosx proGperemns [CM — Gmixafimie A3C, Temiocsabese - He Tpebyercs.
‘DEKTPOCHIOKCHHE OT THITHHOTO TEHEPATOPA.

Beero 9 mamverosamme , Asora (IV) mmokcry (Asora amoxcan) (4)- 0.00053 ricex.
1,66154 Tirox: Asor (II) okcax (Asora okcan) (6)- 0.00009 ricek 027 Tirox: Vrtepox
(Caxa, Vrepox vepsi) (583) - 003472 ricex. 010385 T/rox; Cepa moxcax (Asrmaprx
ceprmcTaii, CepmmcTsiii ras, Cepa (IV) okcmn) (516) 008333r/cex. 025962 Tirox

Vraepo okcax (Oxics yraepoga, Vrapsii ras) (584) 043056 ricex. 135 wrom:
‘Besya/mapen (3.4 Bemmapes) (54) 0.0000001 ricex 0.000002867/ron; PopMATserHx
(Merazans) (609) 0.0833 rlcex 0.02396Trox, Amamst C12 -19 /e mepecsere ma C/

(Vraesonopoms: mpezemseste C12-C19 (2 mepecaere ma C); Pacrsopurens PITK-265TT)
(10020139 ricex 0.62308 Tirox 2908, TTsus HeOpramAWecKas, CoNepKAA% ABYOKC
xpessm B %: 70-20 (WAMOT, HEMEHT, MUTS MEMERTHOMO MPOMIBONCTEA - TTHHA,
TIMMMCTI CTaen, OMEHHMI IITAK, TeCOK, KTHHKED, 3072, KDEMHEIeM, 30TA Yrel
'KA3AXCTAHCKEX MeCTODOKIest) (494) r/c- 0,0083028608, T/rox-0,09113964687. Obmii
‘870881 BRIGpOC SMECCHI cocTaBaT 0,8422220608 rice 438519250687 T/rox.

'HaMeaaenas JeTETSHOCTS He IIAEHPYET OCYMECTBIATS CGPOCE! CTOTHRIX BOT B
OKpYXEOY CpEIy, O HCKTOTACT HOCTYIIeHHE SAPREMINEX BEMECTS B
OKpYAIOMYO CPEA.

Cornacuo Tlpmroxesie 2 xo7oreckoro Kogexca Pecmybmmks Kasaxcram i
VECIDYKIEE O ONPEleTCRII0 KATETOHH OGBEKTA, OKAIMBAIONTO HETATHEEOE
‘BoaciiCTRRC Ha OKPYRQIOIIyIO CPEAY. YTBCpAICHRO Ilpmiason MARHCTpa axomormm,
‘eaormR ¥ npEpOTEEIX pecypos PecmyGmaki Kasaxcra ot 13 monx 2021 roza Ne 246
ZAHESIH BEX HaMedaeMol IERTETSHOCTH OTHOCHTC K oGbexTay IT Kateropn

BSBOTH O HEOOXOTNMOCTH WTH OTCYTCTEHA HeOGXOTIMOCTH MPOBEZEHEX
o6maTeTsOR OmeRKE BO3IEACTERA HA OKDYKAWMYO CPEIY BOIMOKHHE BOYIEHCTERR
‘HaMeTaeMOM ACSTETBHOCTH Ha OKPYARIOIYIO CPEAY, IPEAYCMOTPeHESe 125 Tnasst 3
«WIBCTpYKITHE 10 OPFaRH3AINK H NPOBEICHHIO SKOTOTHYECKOR OUCKKH) (YTB. NPHKAIOM





[image: image43.png]'MEEECTPa SKOTOTHE, TeoTOTH H IPpOTESX pecypeos PK or 30.07.2021 r. Ne280, paree
~ Mscrpyxpas) nporosepysoTcs. BoseCTSHe Ha OKpYAGIOIIYEO CPEX TIPH PEATISAIAE
‘HaMETaEMOH AETTETSHOCTH IPHBEET K CIy9aim, IpeyCHOTpeRES B 125, 129 Tass 3
HncTpyxmm:
B “epre HaCeTeRROTO YHKT M X0 IpATOpOHOH 0K
"IPHBOZHT K HEMCHERRA PEThe)a MECTHOCTH, HCTOICRHIO, ONTYCTHEMBAIIO,
BOZHOR H BCTPOROR IPOIMH, CETD, NOTOWICHEIO, A0OTAHBAREO, ETOPHTHOMY
33CONERIO, HCCYIMERITO, YIIOTHERHIO, APYTIR TPOTECCAM HapyIICRIA 0TS, TOBTAATS K
COCTOREE BOTHLIX OGeKTOR;

CO37ACT PHCKH 3ATPTACHRS METh AT BOTHAIX 0PBEKTOR (TORCPXHOCTHEIX
H HOTIMEAX) B PeayTHTATE NONATAA B KEX 3Ar PRAESONEX BEIICCTE;

Cormacio xoopmmar, yractox CKoTniber-LICATp, PACTOTOKER Ha TEPPHTOPHE
Asoommscro ofnacts, IITopTaRIHECKOTo paiioRa. PaccToREHe 10 GMIKalIero KIOT0
7owa ¢ Komsnaber coctaszer uesee 200

Cormczo 3amnemna o mavewaevol zerremsmocrs Ne KZOGRYS01479348 or
27.112025r. Thromags miasmpyestoro yaactxa Komsnuber-Teatp — 432 a2 (432 Ta),
1000 zreea vamas; 1.4 mompHKa Kams

'Ha OCHOBAHHH BEIIEIOKEHEOTO, HeOGXO MO TPOBETERHE OGFATETSHO OLCRKE
P A ——

HLo. Pykosonurens T. Kapramgmst

Hen: M Cobypona
Tea: 761019
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SKOIOTHSA TOCYIAPCTBEHHOE
JKOHE TABHTH PECYPCTAP VUPEAERHE

MIHFCTPIIITT IEITAPTAMEHT 3KOJIOTHH IO
SKOJIOTHSLILIK PETTEY KOHE AKMOTHECKOI OBTACTH
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SKOJIOTHST JIETAPTAMEHTI MHHFCTEPCTBA SKOIOTHH H

PECTIVETHKATBIK TPHPOJTHEIX PECYPCOB

MEMEKETTIK MEKEMECT PECIIVEHKH KA3AXCTAB),

000 Koy s s 56 020005 Koy, . Faprosa LSS
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TOO «ZHOLYMBET INVEST»

Saxmovenne
06 ompee eI Cepb 0XBATA OLEHKH BO31EHCTBAS Ha OKPYAAIOMY0 Cpeny

Ha paccaoTpeRze npexCTaBTems:
1 3agBexie 0 HaMeTaCMOR ZEATETSHOCTE;

(RepeTHCTERHE KOMTITEKTHOCTH NIpEAICTABTEHHEX MATEpHATO)

Matepramst mocTymaTH £ paccuotperme: Ne KZOGRYS01479348 ot 27.11.20251.
(JTara, mowep mxozAme# perncrpatm)

'KpaTkas SapaKTEpHCTHKA KOMIOHEHTOB OKpy&akomeii cpexst

Cornacuo sassesmio: Jlsmemsie 3646-EL-2509.2025 roza. Koopmimars: yaacTka:
1) S1°4300°CIN 71°4400"BI, 2) SI°4300°CII 71°4400°BJI, 3) 51°4300" CII
T1°4600"B]I, 4) 51°4300"CIII 71°4600"B]T.

BUOKARIIN BOTENM OGEEKTOM K 3EMTSHOMy JUACTKY FBTAETCE pexa
‘HypwaramGerca, KOTOpas HAXOTHTCY HA DACCTOSHEE OKOTO 2070 MeTpos. VaacTok
‘HAXOIHTCE 32 TIpEfeTaMH BOTOOXPAHEEX 30F H mo7oc. THAPOTpadHTeckas cets pafiosa
MpeNCTaBIERa HEGOTSMOR PeSKOR AMSITHARDSIK (TeEsiii IDHTOK pekn CereTer), He
‘MeRomeR CITOMEOTO BOTHOTO MOTOKA. TTHTheBa% BOTA GyIET MOCTABTATECK K MecTa
PAOTSI B IAKPEITH EMKOCTAX GYTHTHOBARHAS, MpHBO3HOe. IlsUlemofasresme mpH
SKCKABAUMH TOHOFi MACCH H OYTBIONPHEX DAGOTAX (3 Temioe Bpew Foma)
NpETYCMATPHEGETCA  OPOIeHeM BOTOR C HOMONMO MOTHBOMOETHRX MAIHE.
‘BoftocHaGKerHe YIACTKa PaGOT /UTH TEXEHTECKIEX TeTelt Gy eT JABOSATEC ABTOMHCTEPHOR
"HHTEPBAT MEAY 0GPAGOTKAMH TOTKEH BHACPAHBATECH B NPEACIAX TICTHPEX FacoB (PR
EYXCMeRROR PaGoTe 5 Pas B CYTKH). MAIIHEA pETYCMATPHEIETCH /ITX TOTHBA JOPOT H
L% pefOTBDAIERRR 3AIEUIERHOCTH YIACTKA paGor. TIOTHE 0pOr TPACCE! 70 Kapeepa
‘mpoTmRessOCTE0 1 K. TIPOEKTOM MPETYCMATPHEGETCH: - THTEEBOE BOXOCHAGKeERHE BOTEL
HA MepHOT PAOOT. XOMHCTECHEO-MTEGEe HYKNS mMepcomama — 2281 a3from:
‘xomCTBeRRO-GEITOBSE HYATS 11782 M3/ros.

T
==t





[image: image45.png]HaMeTaeas JeATETSHOCTS He MPEIYCMATPHBAET HCIOTS3OBAEHE PACTHTETHEEIX
pecypeos. Bupybka, CHOC H HepEHOC AcpemSCH, 3 Take JeTeHNX Hacasnemml me
‘mpexycMaTpEBacTCs.

'HaMewaeNas JeATETSHOCTS He IPEATIOTATaeT TIOTS30BAHE KHBOTHSIM MHDOM.
Hcrosmx proGperemns TCM — Gmxafimie A3C, Temiocsabesne - He Tpebyercs.
‘DTEKTPOCHAOKCHHE OT THITHHOTO TEHEPATOPA.

Beero 9 mamverosamme . Asora (IV) moxcrs (Asota mmoxcan) (4)- 0.00053 ricex.
1,66154 Tirox: Asor (II) okcax (Asora okcan) (6)- 0.00009 ricex 027 T/rox: Vrtepox
(Caxa, Vrepor sepsi) (583) - 003472 ricex. 010385 T/rox; Cepa mmoxcx (ARTmIpHX
ceprmcTa, CepmmcTsiit ras, Cepa (IV) oxcam) (516) 008333r/cex, 0.25962 Tirox
Vraepon ocmx (Okucs yraepona, Vrapmsuit ras) (584) 043056 rcex, 135 Tirom
‘Besya/mapen (3.4 Bemmapes) (54) 0.0000001 ricex 0.000002867/ron; Popatszerix
(Meramars) (609) 0.0833 rlcex 0.02396r/rox; Amcamst C12 -19 /e mepecsere ma C/
(Venesozopoms: mpenemsaste C12-C19 (2 mepecuere Ea C); Pactsopurens PIIK-265I)
(10020139 ricex 0.62308 Tirox 2008, Tsis HeOpramAMecKas, CONepKAA% ABYOKCE
XpeuEs B %: 70-20 (IQMOT, NMEHT, INh LEMENTHOTO NpOHIBOACTE - TIHEL,
TNMMMCTI CTaHen, OMEHMMI IITAK, TecOX, KIMHKeD, 307Ta, KDEMHEIeM, 3072 YIeR
"KA2IXCTAHCKIX MecTOPOAIeEn) (494) /c- 0.0083028608, T/r0n-0.09113964687. OO
‘BanoBsii BRIGpoC SMHCCHH cocTasaT 0.8422229608 ricex. 4 38519250687 Tirox.

'HaMeaaenas JeTEITHHOCTS He TIAEPYET OCYMECTBTATE CGPOCEI CTOSHAIX BOT B
OKpYAAIOMyIO CpeTy. IO HCKTOWT HOCTYNICHME 3IPTETONEX BCMECTE B
OKpYRAIOMY Cpexy.

Bumonst

1 Cormacso ateres;s OTXOTM AKALTHEAOTCE B KOHTEHHEDAX, 1O Mepe
'HAKOILTEHHX BHIBOIATCA C TEPPHTODHE 10 JOTOBOPY CO CTODOHEHME OPFAHHSATATMH Ea
momiroE. Cpox XpaHeHHS OTXOZOB B KOHTeliEepax mpH Temeparype 0°C H Emke
ZomycKaeTcs He GoTee TPEX CYTOK. IIpH ITHOCOBOR TeMTIEpAType Ee Goitee CyTok Xparerme
OTXOZ0B OPraEIIOEAEO C COGTONEEHEM He CMEMHBAHEA PajEslX BIOB OTXOMoB. Bee

OTxOst MepeaaoTe cTopoHmM oprasmsam. TIpH TaTHeH el paspaGOTIH MPOSKTHIX

2. VKasaTs HCTOTHEK BOXOCHAGAKEHIR /1% MHTHESSIX H TEXHEMIECKEX HYAX HA
‘MepHOX PasBETOTHEIX PaboT B COOTBTCTEMH C TpeGoBammmME CT 219 Kogexca. B cryae,
32602 BOTH C NPHPOJHEN HCTOTHHKOE, HeOOXONEMO NPOCTABHTS PApEMEHHs Ha
ChemmaTsEOE BOZOTOTH0BAEHE CoTTacKo CT 45 46 Kogexca.

3. CKIAIHPOBaEHE OTXOZ0B BCKPHIIIEELX MODOX HeoGXOTIMO OCYIECTBIATS
‘yaeros TpeGosarmi cr. 358 Kozexca.

4. B NeNSX HCKTOTEHER HETATHBEOTO BIHFHEA EJ JEMETRHSIE PECYPCsl TP
‘TpOBeACHRH PaboT Co6TIOTTS TpeboBarEA cT.238 Kozekca

5. HeobXOIMMO MPEITYCMOTPETs PasIeTsEi COOp OTXONOB COTTACHO CTATHE
320 Kogexca.

6. TIpeIycuOTpeTs TPHPOTOONPANHHC MEPONPHATHA B COOTBSTCTBHE C
TIpmroxesres 4 KoZekca B 7acTH 0XpaEa aTMOCQEPHOTO BOIIYXA, OXDAES! 3EMeTh, OXPAEa
OT BO3EHCTERA HA MPHGDEAHSIE H BOTHSE SKOCHCTEMS!, AHBOTHOTO H PACTHTETSHOTO





[image: image46.png]7. TIpeAycMOTPETS MepOpHSTHE MO TIOCATKE 3ETEHBIX HACAKIEHHE COTTACHO
TIpmroxestis 4 x Konexcy.

8. Tlps mposelemmm paGoT YIHTHBATE PO3y BETPOB MO OTHOMEHHR K
GmKafimeny BaceTeHEOMY IYEKTY.

9. Tipm nposexermm pabor yects TpeGosarms 1.6 cr. 50 Konexca: [Ipas
COBMECTHMOCTH' DEATHSAIES HAMETaeMOR JEATETSHOCTH MTH DAIpAOATIEAEMOTO
AOKYMEHTa He 07X IPHBOTHT K YXYIEHHIO KAYECTBa AHSHH MECTHOFO HACETEHRY i
VT8 OCYIMECTETERRA APYTHX BHI0B XEATETSHOCTH, B TOM THCTE B ChEpaX CETBCKOTO,
'BOIHOTO B TeCHONO X03HCTB.

10. B coorsercrsme ¢ 1.7 cTaTsk 194 KofeKca 0 HOZPaX B HCIPONOTHOBANKH
‘H3BTeveEHe TOPEOR MACCH  (ITH) MIepeMeIIeRHe TOTBE! A YIaCTe PAIBEIKE B OGBeMe,
peBSIaIOMmeN OTHY THCATY KYGHTECKHN METPOB, OCYMIECTBIAIOTC C PSpemEHHA
VHOTHOMOSERHOTO OPraa B OGTACTH TBEDIELX MOTE3MAX HCKOMIEMSIX, BEUTABAENOTO 10
Samlemmo  epomomiopaens. HeoXOWEMO TPEICTABHTE  COTTACOBAHHE OT
VIOTHOMOYERHOTO OpraEa MO H3YYEHNI HeTp 10 HATATA TAKEX DAGOT, A HMEHHO
COrTacoBasHe Ha HIBTEKAEMOE HOTE3HOE HCKOAEMOE.

11 Tlpw namsmefimei PaspaGoTKe MPOEKTSIX MATEHATOR HeOGXOTIMO YKA3aTH
0GBe roprof MaccsL.

12 Cornacso 3asmmestis, yuacrox «Komsnuber-Tlestp, paciotokes 5 4.5 1ae.
cesepiice o7 c. JKoTnu6er. OHaKO CORTACHO NPEACTABICHRSX KOOPHHAT, PACCTOAHEE A0
6mKafimero Km10r0 Z0Ma c. KOTEIMBeT coCTaBTAeT Mekee 200

VHecT aMewamms  m  NpelIOKeHmS  OT  3ANHTEPECOBARHMIX
TocyIapCTBeRRBIX 0pragos:

1 PIV  (JlemapraveHT  CANHTapHO-JHIEMHOTOTHYECKOTO  KOHTPOTE
ARoTHECKOR 067aCTID)

Havewmaeyas gesrenssocts TOO "ZHOLYMBET INVEST" «Passenxa Teepmsi
"TOTE3EIX HCKOMAEMSIX C H3BTeTeRHeM TOPHOH MACCH! H TIEpeMeIERHeM HOTRs! AT

‘HeTef OIEEKI PECYPCOB TBEPTEIX TIOTEIHEIX HCKOTAEME) TIOEKTHpYeMS 05BKT
pacmonoxes Ea 2 reoformveckEX Gokax M-42-1210z-58-10), M-42-12-(102-5r-6),
30m0TopymHOe  MecTopokzerme (JKomsniGer-llemtpy. JIaEESI BHI JeATETHOCTH
‘mommanaer mox m23 m2 pastena 2 Tpmiokemns | (PalBeTka TEEIAIX MOTEWEX
HCKOTAEMSIX C HIBTETeHeM TOPHOR MACCH! H MIepEMEMERHeN MOTES! JI% Hefei OTeHKH
PECYPCOB TBEPTEIX MOTE3HEIX HCKOMAEMEID).

‘PazBeTka TBEpISIX MOTESHEIX HCKOACMEIX He BXONHT B MepETexh MPOIYKIHH K
SMAZCMENCCKH 3IHATHMGIX OBGCKTOB, NOVICKAEX TOCYIAPCTBEHEOMY KORTPOTO H
HATIOY B cQepe CAHHTADHO-SEIEMHOTOTHYECKOTO GUATONOTYTHS HACETEHE, YTB.
‘mprKason MiaCTpa 3apasooxpamesis Pecrry6ma Kasaxcras ot 30 zox6ps 2020 rosa

'HeoGX0MO COBTIONATS CTETYIOMHE  CAHHTAHO — THHERHTECKIE TPEGOBAI
ACTI OIS TPONSSOICTSERROTO KOHTPOTE EA TPAAIE CARETApIO-





[image: image47.png]“e708exa i ero 310posse CarmTapERx npasu1 ot 7 anpers 2023 roma Ne 62 «CasmTapto-
‘SEEMHOTOTHYECKHE TPEGOBARNA K OCYECTEITEHHIO PORIBOTCTEEEHOTO KOTPOLD).

- CHOCBDEMEHHOE NPOXOAMCHHE MCPHOTTCCKHX MEJHIMHCKEX _OCMOTDOB
PAOOTAIOMEr0  MepCOEATA COTTACHO MpEKZ3a Ho. MEHHCTDA 3IPABOOXPAEHHA
Pecnyommm Kasaxcrar or 15 okrsops 2020 roma Ne KP JICM-131/2020 «06
Y TBEpACTEHHH HETEREIX TYIIT THIL, TOTEXAIEX OGSIATETHHEN MeHIHECKIM 0CMOTPaN,
2 TaKKe AT H MEPHOMIIHOCTH HX MPOBENCHEE, OOBEMa 7TAOPATOPERX H
YHKIHORATSBIX HCCTeNOBARNH, MeHIHECKIIX IDOTHEOIOKA3ARHH, MepeTHA BPEIEEIX
(H) OMACHEIX NPOM3BOTICTBERHEIX GaKTOPOE, mpoecci H PaGOT, TpH BEMOTHERHE
XOTODHIX TPOBOZATCH NpETEADHTENSHNE OGIATETHESE MeTMIMECKHE OCMOTPE! HDH
TOCTYINCHNA Ha PAGOTY B NEPHOTAICCKAC OGMITCTRENC MOTAIWHCKHE OGMOTPE B

OKaImBaKomEM BO3TeHCTBHE Ha TeroBexa of 16 despant 2022 roma Ne KP JICM-15,
"THIHeRITTeCKIX HOPMATHBOB K OGECMESeRT0 PATHAIHOREO G3ONACHOCTH OT 2 aBrycTa
2022 rona Ne KP JICM-71, THTHEHHTECKEX HOPMATHEOB K aTMOCQEDHOMY BOSIYXY B
TODOICKIX H CETSCKEX EACETeHHSX MYEKTAX, A TEPPHTODHAX IDOMBIITRHEX
oprammami or 2 asrycra 2022 roma Ne KP JICM-70, THTHeHNSECKE HODMATHEO
HOKAWTETeH  GEOMACHOCTH  X0IMHCTBCHEO-THTSEEOTO H  KYISTYPHO-GITOBOO
‘BOTOMOTE30BaEMS, YTB. IpHKa30M MEEHCTpa 31paBooxpaserns Pecrytak Kasaxcras or
24 Hos6ps 2022 roza Ne KP JICM-138.

JIaEESIe MPETIOKERHA B IAMETARES He OTHOCKTCE K OKAAENI TOCYIAPCTBEEHOR
JCIYTH,  Be YCTAHABTHBAIOT pasMep CARHTAPHO — JAITHOR 305

B coomsercremm co cr. 20 Kozexca PK «O 31opoBse Hapoma H CHCTeMe
‘3pasooxpaseszD) CARMTADHO-SUMIEMHOTOTHIECKOE  JAKTOSEHHE  BRUTACTCH
TOCYHAPCTBEREED ODTaEOM B CQepe CARHTADHO-SHIEMHOTOTHIECKOTO GTATONOTYTHA
HACETCHHA HTH CTPYKTYPHSDM TOAPAJACICHHSM HEBIX TOCYAAPCTBSHHB OPTaHOB,
OCYMECTBTAIOMEX  JEATETSHOCTE B CQEpe  CAHHTAPHO-JMHIEMHOTOTHYECKOTO
GIATOMOTY<HA HACETEHMA, HA OCHOBAENH DEIyISTATOB PaspeMIHTETEHOTO KOHTPOTE
COOTBETCTBRA 3ATBHTETH KEATHQHKAUHOHEEIM MIH PASPEIIHTETSHEIM TPEGOBIERAM 10
BSUQH pApEMENES H (ATH) NPATOKEHEE K PAIEMERMI0 B (WIH) CAHHTADEO-
‘SRTEMHOTOTHYECKOR SKCIEPTHISI KA OCHOBAEHH IPOEKTOB 10 YCTAHOBTERHIO PACTETHRIX.
(UPEBAPHTETSHEIX) H yCTAHOBTEHEEIX (OKORTATEHELX) CARHTADHO-3AIHTHEIX 30K,

2. PIY «Ecmmsckas 6acceiiHopax MHCTEKINA IO PErYTHPOBIHHIO HCHOTE30BARAR
1 OXpaEie BOTEBIX ecypeosy

B paMIaX NPOCKTa IPAYCMOTPEHO HPOBEACHEE AGOT MO PIEIKE THEPIS.
MOME3EHIX HCKOMASMEX Ha MecTopoxmenmm JKOTsniGer LIeRTp), PACIOTOXEHHOM B
Tloprasrsicon paiose AKMOTHECKOR 00TACTH, B TeOTOTHReCKEX Gokax M-42-12-(10z-
58-10), M42-12-(108-51-6)

1—71°44'00" 51° 43 00"

2—71°44' 00" 51° 44' 00"

3—71°46' 00" 51° 44' 00"
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COrTaCHO MpEICTABTERHEN TeOTpaQHTECK KOOPIHHATAM, Ha paccTossmm 2970
METPOB OT YKASAHHOTO JEMETHOTO YIACTKA PACIIOIOKe pydeki (pexa) Hypwarambercait.

Ha Cerofmfmmmii ZeHh LA AHHOTO BOTHOTO OBLCKTA BOTOOXPAHHAL 30HA B
'BOTOOXpAHAR MOTOCA He YCTAHOBTEREL.

B cooTBeTcrEME C mpHKaioM MEHECIpA BOTHEIX pecypcos H HppHTAmEH
PecnyGmun Kasaxcras ot O moms 2025 roma Ne 120-HK «O6 yrepxaemmm Tpasun
JCTAHOBTEHHA BOTOOXDAHEEX OH H UOTOC), AR DeK MEFHMATHEAS HDHEA
'BOT0OXDARHOf 30 10 KAIOMY Gepery YCTAHARTHEAETCE OT Ypesa BOTH TIDH CPETHeM
MEHOTOTCTHEM YPOBHE B IEPHOX MEAEHH [0 YPE3a BOJSl HDH CPENHEM MEOTOICTHEM
YPOBEE B MEPHOT MOTOBOTSR (C YETOM MOMMS PEKE, MORMEEEEIX MPOTOKOB, KODEHHEIX
GeperoBsIX YCTyIOB, OGPHIEOB K 0BPAros) C A0GABTERHEM IATHIECATH METPOB.

‘COOTBTCTBEERO, JATpAMHBAEMELH JeMETHE YIACTOK PACOTORER 32 IPENETaMH
‘MOTeRTHATE HOM BOXOOXPAEEOR ORI H BOXOOXPARHOH IOTOCS! pexit Hypmaraubercait

Ha OCHOBAHHE BHIIEHNIOKEHEOTO, CO CTOOHH WECHEKINE OTCYTCTBYIOT
mpelOKemmI H JaMelaEEX K mEEpyeMoR fexrenssocra TOO «ZHOLYMBET
INVEST» Ha Mecropoxesn Komsnier Ilemrpy, pacmoroxeszom 8 llloprarmmsickon
‘paiiose AXMOTHECKOR 0671acTH

3. PIV (AKMOTHHCKaX OGTACTHAY TEPHTOPHATHHAS HHCHEKIE TECHOTO
‘X034HCTE H KHBOTHOTO M.

Coobmaen o HeoGXOTHMOCTH yIHTHBATS TpeGoBamme crareli 12 m 17 3axoma
PecnyGmun Kasaxcran «O6 oXpae, BOCTIDOMIBOACTSE H HCIOTHSOBAEHE XHEOTHOTO
mpay.

Lo Pyxosomrens T Kapraym
Hen: M. Capesa
Tex 761019
ER—— Keprmcyma Typap
S P S ——
e e e ey e T ——
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ПРИЛОЖЕНИЕ-4
Согласования акима, СЭП с Шортандинсим районом Акмолинской области и пос. Жолымбет.
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Ha Bamw nox. Ne3T-2025-00566448 o1 19 despars 2025 rofa Kacaremso
TIpOBELEHIS TeONOTOPASBELIOUHEIX PAGOT Ha MecTOpOKzeHItH IKOTHMGET, B COOTBETCTRMI
¢ mymaowm 3 ctatsm 25 Konekea Pecmyommn Kasaxcranm «O Hempax i
HEAPONONE30BauHH», akiMar IllopTanamHCKOro paiioHa COFNIACOBEIBACT MOTyHeHHS
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ПРИЛОЖЕНИЕ-5

Результаты расчета рассеивания загрезняющих веществ в атмосфере
1. Общие сведения.
Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "ЭкоОптимум"
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета |
| № 01-03436/23и выдано 21.04.2023 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
2. Параметры города
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Название: Жолымбет
Коэффициент А = 200
Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра = 5.0 м/с
Температура летняя = 25.0 град.C
Температура зимняя = -25.0 град.C
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alfa | F | КР |Ди| Выброс 
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
0001 Т 0.0 0.004 0.010 0.0 6785.68 2813.67 1.0 1.00 0 0.0005300
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 | 0001 | 0.000530| Т | 0.094649 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq= 0.000530 г/с |
|Сумма Cм по всем источникам = 0.094649 долей ПДК |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0080000 мг/м3 
0.0400000 долей ПДК
Расчет по прямоугольнику 001 : 8940x5960 с шагом 596
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 4299, Y= 3064
размеры: длина(по Х)= 8940, ширина(по Y)= 5960, шаг сетки= 596
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0080000 мг/м3 
0.0400000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 6044 : Y-строка 1 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 5448 : Y-строка 2 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4852 : Y-строка 3 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4256 : Y-строка 4 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3660 : Y-строка 5 Cmax= 0.041 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3064 : Y-строка 6 Cmax= 0.043 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.042: 0.043: 0.041: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 2468 : Y-строка 7 Cmax= 0.042 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=331)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1872 : Y-строка 8 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=348)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1276 : Y-строка 9 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 680 : Y-строка 10 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 84 : Y-строка 11 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6981.0 м, Y= 3064.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0427895 доли ПДКмр|
| 0.0085579 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 218 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0400000 | 93.5 (Вклад источников 6.5%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.00053000| 0.0027895 | 100.00 |100.00 | 5.2632160 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 4299 м; Y= 3064 |
| Длина и ширина : L= 8940 м; B= 5960 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 596 м |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0080000 мг/м3 
0.0400000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 1
| |
2-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 2
| |
3-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 3
| |
4-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 4
| |
5-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.040 0.040 0.040 |- 5
| |
6-C 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.042 0.043 0.041 0.040 0.040 C- 6
| ^ |
7-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.041 0.042 0.041 0.040 0.040 |- 7
| |
8-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 8
| |
9-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |- 9
| |
10-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |-10
| |
11-| 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 |-11
| |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> Cм = 0.0427895 долей ПДКмр (0.04000 постоянный фон)
= 0.0085579 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = 6981.0 м
( X-столбец 13, Y-строка 6) Yм = 3064.0 м
При опасном направлении ветра : 218 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.00 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 66
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0080000 мг/м3 
0.0400000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2775: 3313: 3371: 3850: 3967: 4388: 4563: 4925: 5159: 5463: 5755: 6001: 6002: 2778: 5755:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -21: -30: -31: -39: -41: -48: -51: -57: -61: -66: -71: -75: 450: 503: 525:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 5159: 4563: 3967: 3371: 6003: 2781: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6004: 2783: 5755: 5159:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 535: 545: 555: 565: 976: 1028: 1121: 1131: 1141: 1151: 1161: 1501: 1552: 1717: 1727:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 4563: 3967: 3371: 6006: 2786: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6007: 2788: 5755: 5159: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1737: 1747: 1757: 2027: 2076: 2313: 2323: 2333: 2343: 2353: 2553: 2601: 2909: 2919: 2929:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3967: 3371: 6008: 2791: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6010: 5755: 5474: 5159: 4938: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 2939: 2949: 3078: 3125: 3505: 3515: 3525: 3535: 3545: 3604: 3608: 3612: 3616: 3619: 3624:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________
y= 4402: 3967: 3866: 3371: 3330: 2794:
----------:------:------:------:------:------:
x= 3627: 3633: 3634: 3641: 3642: 3649:
----------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3649.4 м, Y= 2793.5 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0400714 доли ПДКмр|
| 0.0080143 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 90 град.
и скорости ветра 3.24 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0400000 | 99.8 (Вклад источников 0.2%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.00053000| 0.0000714 | 100.00 |100.00 | 0.134733081 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 284
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0080000 мг/м3 
0.0400000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 325: 322: 319: 316: 313: 311: 308: 308: 308: 308: 308: 308: 309: 309: 309:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7064: 6529: 5995: 5460: 4925: 4390: 3855: 3855: 3853: 3850: 3848: 3845: 3843: 3840: 3838:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 310: 310: 311: 311: 312: 313: 314: 315: 315: 316: 317: 319: 320: 321: 322:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3836: 3833: 3831: 3828: 3826: 3824: 3821: 3819: 3817: 3815: 3812: 3810: 3808: 3806: 3804:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 323: 325: 326: 327: 329: 331: 332: 334: 335: 337: 339: 341: 342: 344: 346:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3802: 3800: 3797: 3795: 3794: 3792: 3790: 3788: 3786: 3784: 3783: 3781: 3779: 3778: 3776:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 350: 352: 354: 356: 358: 361: 363: 365: 367: 370: 372: 374: 376: 379:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3775: 3773: 3772: 3771: 3769: 3768: 3767: 3766: 3765: 3764: 3763: 3762: 3761: 3760: 3759:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 381: 383: 386: 388: 391: 393: 396: 398: 400: 403: 405: 923: 1441: 1960: 2478:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3759: 3758: 3757: 3757: 3756: 3756: 3756: 3755: 3755: 3755: 3755: 3742: 3728: 3715: 3702:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2996: 2996: 2997: 2999: 3002: 3004: 3007: 3009: 3011: 3014: 3016: 3019: 3021: 3023: 3026:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3689: 3689: 3689: 3690: 3690: 3691: 3691: 3692:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3028: 3031: 3033: 3035: 3037: 3040: 3042: 3044: 3046: 3048: 3050: 3053: 3055: 3057: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3693: 3693: 3694: 3695: 3696: 3697: 3698: 3699: 3700: 3702: 3703: 3704: 3705: 3707: 3708:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3061: 3062: 3064: 3066: 3068: 3070: 3071: 3073: 3075: 3076: 3078: 3079: 3081: 3082: 3083:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3710: 3711: 3713: 3715: 3716: 3718: 3720: 3722: 3723: 3725: 3727: 3729: 3731: 3733: 3735:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3085: 3086: 3087: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092: 3093: 3094: 3094: 3095: 3096: 3096: 3097:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3737: 3740: 3742: 3744: 3746: 3748: 3751: 3753: 3755: 3758: 3760: 3762: 3765: 3767: 3769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3097: 3097: 3098: 3098: 3098: 3098: 3098: 3107: 3115: 3123: 3132: 3140: 3148: 3148: 3148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3772: 3774: 3777: 3779: 3782: 3784: 3787: 4319: 4851: 5383: 5915: 6447: 6979: 6979: 6979:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3148: 3148: 3148: 3148: 3148: 3147: 3147: 3147: 3146: 3146: 3145: 3144: 3144: 3143: 3142:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 6982: 6984: 6987: 6989: 6992: 6994: 6997: 6999: 7001: 7004: 7006: 7009: 7011: 7013: 7016:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3141: 3140: 3139: 3138: 3137: 3136: 3135: 3133: 3132: 3131: 3129: 3128: 3126: 3125: 3123:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7018: 7020: 7022: 7025: 7027: 7029: 7031: 7033: 7035: 7037: 7039: 7041: 7043: 7045: 7047:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3121: 3120: 3118: 3116: 3114: 3112: 3111: 3109: 3107: 3105: 3103: 3100: 3098: 3096: 3094:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7049: 7050: 7052: 7054: 7055: 7057: 7059: 7060: 7062: 7063: 7064: 7066: 7067: 7068: 7069:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3092: 3090: 3087: 3085: 3083: 3081: 3078: 3076: 3073: 3071: 3069: 3066: 3064: 3061: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7070: 7071: 7072: 7073: 7074: 7075: 7076: 7076: 7077: 7078: 7078: 7079: 7079: 7079: 7080:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3057: 3054: 3052: 2527: 2002: 1477: 953: 428: 428: 425: 423: 420: 418: 415: 413:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7080: 7080: 7080: 7097: 7114: 7130: 7147: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7163: 7163:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 410: 408: 406: 403: 401: 398: 396: 394: 391: 389: 387: 385: 382: 380: 378:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7163: 7162: 7162: 7161: 7161: 7160: 7160: 7159: 7158: 7157: 7156: 7155: 7154: 7153: 7152:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 376: 374: 372: 369: 367: 365: 363: 362: 360: 358: 356: 354: 353: 351: 349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7151: 7150: 7149: 7147: 7146: 7144: 7143: 7141: 7140: 7138: 7137: 7135: 7133: 7131: 7129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 346: 345: 343: 342: 340: 339: 338: 337: 336: 334: 333: 332: 331: 331:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7128: 7126: 7124: 7122: 7120: 7118: 7116: 7113: 7111: 7109: 7107: 7105: 7103: 7100: 7098:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y= 330: 329: 328: 328: 327: 327: 326: 326: 325: 325: 325: 325: 325: 325:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7096: 7093: 7091: 7089: 7086: 7084: 7081: 7079: 7077: 7074: 7072: 7069: 7067: 7064:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 7080.1 м, Y= 3051.6 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0422331 доли ПДКмр|
| 0.0084466 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0400000 | 94.7 (Вклад источников 5.3%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.00053000| 0.0022331 | 100.00 |100.00 | 4.2134075 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alfa | F | КР |Ди| Выброс 
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
0001 Т 0.0 0.004 0.010 0.0 6785.68 2813.67 1.0 1.00 0 0.0000900
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 | 0001 | 0.000090| Т | 0.008036 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq= 0.000090 г/с |
|Сумма Cм по всем источникам = 0.008036 долей ПДК |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК |
|________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 001 : 8940x5960 с шагом 596
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alfa | F | КР |Ди| Выброс 
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
0001 Т 0.0 0.004 0.010 0.0 6785.68 2813.67 3.0 1.00 0 0.0347200
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 | 0001 | 0.034720| Т | 24.801552 | 0.50 | 5.7 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq= 0.034720 г/с |
|Сумма Cм по всем источникам = 24.801552 долей ПДК |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 001 : 8940x5960 с шагом 596
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 4299, Y= 3064
размеры: длина(по Х)= 8940, ширина(по Y)= 5960, шаг сетки= 596
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 6044 : Y-строка 1 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 5448 : Y-строка 2 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4852 : Y-строка 3 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4256 : Y-строка 4 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.010: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3660 : Y-строка 5 Cmax= 0.026 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.013: 0.023: 0.026: 0.016: 0.009: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3064 : Y-строка 6 Cmax= 0.264 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.019: 0.096: 0.264: 0.028: 0.011: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.014: 0.040: 0.004: 0.002: 0.001:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 97 : 99 : 104 : 122 : 218 : 252 : 260 : 263 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 2468 : Y-строка 7 Cmax= 0.162 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=331)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.018: 0.072: 0.162: 0.026: 0.011: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: 0.011: 0.024: 0.004: 0.002: 0.001:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 84 : 83 : 81 : 78 : 71 : 49 : 331 : 294 : 284 : 280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1872 : Y-строка 8 Cmax= 0.022 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=348)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.019: 0.022: 0.014: 0.008: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1276 : Y-строка 9 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 680 : Y-строка 10 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 84 : Y-строка 11 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6981.0 м, Y= 3064.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2636955 доли ПДКмр|
| 0.0395543 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 218 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.0347| 0.2636955 | 100.00 |100.00 | 7.5949168 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 4299 м; Y= 3064 |
| Длина и ширина : L= 8940 м; B= 5960 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 596 м |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1-| . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 1
| |
2-| . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |- 2
| |
3-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 3
| |
4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.010 0.010 0.008 0.006 0.004 |- 4
| |
5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.013 0.023 0.026 0.016 0.009 0.005 |- 5
| |
6-C 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.009 0.019 0.096 0.264 0.028 0.011 0.006 C- 6
| ^ |
7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.009 0.018 0.072 0.162 0.026 0.011 0.006 |- 7
| |
8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.012 0.019 0.022 0.014 0.008 0.005 |- 8
| |
9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.009 0.008 0.006 0.004 |- 9
| |
10-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 |-10
| |
11-| . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |-11
| |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> Cм = 0.2636955 долей ПДКмр
= 0.0395543 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = 6981.0 м
( X-столбец 13, Y-строка 6) Yм = 3064.0 м
При опасном направлении ветра : 218 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.00 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 66
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2775: 3313: 3371: 3850: 3967: 4388: 4563: 4925: 5159: 5463: 5755: 6001: 6002: 2778: 5755:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -21: -30: -31: -39: -41: -48: -51: -57: -61: -66: -71: -75: 450: 503: 525:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 5159: 4563: 3967: 3371: 6003: 2781: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6004: 2783: 5755: 5159:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 535: 545: 555: 565: 976: 1028: 1121: 1131: 1141: 1151: 1161: 1501: 1552: 1717: 1727:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 4563: 3967: 3371: 6006: 2786: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6007: 2788: 5755: 5159: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1737: 1747: 1757: 2027: 2076: 2313: 2323: 2333: 2343: 2353: 2553: 2601: 2909: 2919: 2929:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3967: 3371: 6008: 2791: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6010: 5755: 5474: 5159: 4938: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 2939: 2949: 3078: 3125: 3505: 3515: 3525: 3535: 3545: 3604: 3608: 3612: 3616: 3619: 3624:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________
y= 4402: 3967: 3866: 3371: 3330: 2794:
----------:------:------:------:------:------:
x= 3627: 3633: 3634: 3641: 3642: 3649:
----------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3649.4 м, Y= 2793.5 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0027287 доли ПДКмр|
| 0.0004093 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 90 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.0347| 0.0027287 | 100.00 |100.00 | 0.078592151 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 284
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 325: 322: 319: 316: 313: 311: 308: 308: 308: 308: 308: 308: 309: 309: 309:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7064: 6529: 5995: 5460: 4925: 4390: 3855: 3855: 3853: 3850: 3848: 3845: 3843: 3840: 3838:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 310: 310: 311: 311: 312: 313: 314: 315: 315: 316: 317: 319: 320: 321: 322:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3836: 3833: 3831: 3828: 3826: 3824: 3821: 3819: 3817: 3815: 3812: 3810: 3808: 3806: 3804:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 323: 325: 326: 327: 329: 331: 332: 334: 335: 337: 339: 341: 342: 344: 346:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3802: 3800: 3797: 3795: 3794: 3792: 3790: 3788: 3786: 3784: 3783: 3781: 3779: 3778: 3776:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 350: 352: 354: 356: 358: 361: 363: 365: 367: 370: 372: 374: 376: 379:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3775: 3773: 3772: 3771: 3769: 3768: 3767: 3766: 3765: 3764: 3763: 3762: 3761: 3760: 3759:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 381: 383: 386: 388: 391: 393: 396: 398: 400: 403: 405: 923: 1441: 1960: 2478:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3759: 3758: 3757: 3757: 3756: 3756: 3756: 3755: 3755: 3755: 3755: 3742: 3728: 3715: 3702:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2996: 2996: 2997: 2999: 3002: 3004: 3007: 3009: 3011: 3014: 3016: 3019: 3021: 3023: 3026:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3689: 3689: 3689: 3690: 3690: 3691: 3691: 3692:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3028: 3031: 3033: 3035: 3037: 3040: 3042: 3044: 3046: 3048: 3050: 3053: 3055: 3057: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3693: 3693: 3694: 3695: 3696: 3697: 3698: 3699: 3700: 3702: 3703: 3704: 3705: 3707: 3708:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3061: 3062: 3064: 3066: 3068: 3070: 3071: 3073: 3075: 3076: 3078: 3079: 3081: 3082: 3083:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3710: 3711: 3713: 3715: 3716: 3718: 3720: 3722: 3723: 3725: 3727: 3729: 3731: 3733: 3735:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3085: 3086: 3087: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092: 3093: 3094: 3094: 3095: 3096: 3096: 3097:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3737: 3740: 3742: 3744: 3746: 3748: 3751: 3753: 3755: 3758: 3760: 3762: 3765: 3767: 3769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3097: 3097: 3098: 3098: 3098: 3098: 3098: 3107: 3115: 3123: 3132: 3140: 3148: 3148: 3148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3772: 3774: 3777: 3779: 3782: 3784: 3787: 4319: 4851: 5383: 5915: 6447: 6979: 6979: 6979:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.023: 0.097: 0.179: 0.180: 0.179:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.014: 0.027: 0.027: 0.027:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 97 : 99 : 102 : 110 : 134 : 210 : 210 : 210 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3148: 3148: 3148: 3148: 3148: 3147: 3147: 3147: 3146: 3146: 3145: 3144: 3144: 3143: 3142:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 6982: 6984: 6987: 6989: 6992: 6994: 6997: 6999: 7001: 7004: 7006: 7009: 7011: 7013: 7016:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.176: 0.174: 0.173: 0.171: 0.169: 0.168: 0.166: 0.165: 0.164: 0.162: 0.161: 0.160: 0.159: 0.158: 0.157:
Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Фоп: 210 : 211 : 211 : 211 : 212 : 212 : 212 : 213 : 213 : 213 : 214 : 214 : 214 : 215 : 215 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3141: 3140: 3139: 3138: 3137: 3136: 3135: 3133: 3132: 3131: 3129: 3128: 3126: 3125: 3123:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7018: 7020: 7022: 7025: 7027: 7029: 7031: 7033: 7035: 7037: 7039: 7041: 7043: 7045: 7047:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.156: 0.156: 0.155: 0.154: 0.154: 0.153: 0.153: 0.153: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.151: 0.152: 0.152:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Фоп: 215 : 216 : 216 : 216 : 217 : 217 : 217 : 218 : 218 : 218 : 219 : 219 : 219 : 220 : 220 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3121: 3120: 3118: 3116: 3114: 3112: 3111: 3109: 3107: 3105: 3103: 3100: 3098: 3096: 3094:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7049: 7050: 7052: 7054: 7055: 7057: 7059: 7060: 7062: 7063: 7064: 7066: 7067: 7068: 7069:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.151: 0.152: 0.152: 0.152: 0.153: 0.153: 0.154: 0.155: 0.155: 0.155: 0.156: 0.157: 0.158: 0.159: 0.160:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Фоп: 221 : 221 : 221 : 222 : 222 : 222 : 223 : 223 : 223 : 224 : 224 : 224 : 225 : 225 : 225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3092: 3090: 3087: 3085: 3083: 3081: 3078: 3076: 3073: 3071: 3069: 3066: 3064: 3061: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7070: 7071: 7072: 7073: 7074: 7075: 7076: 7076: 7077: 7078: 7078: 7079: 7079: 7079: 7080:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.161: 0.162: 0.163: 0.165: 0.166: 0.168: 0.169: 0.171: 0.173: 0.174: 0.177: 0.179: 0.180: 0.183: 0.186:
Cc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028:
Фоп: 226 : 226 : 226 : 227 : 227 : 227 : 228 : 228 : 228 : 229 : 229 : 229 : 230 : 230 : 230 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3057: 3054: 3052: 2527: 2002: 1477: 953: 428: 428: 425: 423: 420: 418: 415: 413:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7080: 7080: 7080: 7097: 7114: 7130: 7147: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7163: 7163:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.188: 0.192: 0.194: 0.131: 0.026: 0.011: 0.007: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.028: 0.029: 0.029: 0.020: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 230 : 231 : 231 : 313 : 338 : 346 : 349 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 410: 408: 406: 403: 401: 398: 396: 394: 391: 389: 387: 385: 382: 380: 378:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7163: 7162: 7162: 7161: 7161: 7160: 7160: 7159: 7158: 7157: 7156: 7155: 7154: 7153: 7152:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 376: 374: 372: 369: 367: 365: 363: 362: 360: 358: 356: 354: 353: 351: 349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7151: 7150: 7149: 7147: 7146: 7144: 7143: 7141: 7140: 7138: 7137: 7135: 7133: 7131: 7129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 346: 345: 343: 342: 340: 339: 338: 337: 336: 334: 333: 332: 331: 331:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7128: 7126: 7124: 7122: 7120: 7118: 7116: 7113: 7111: 7109: 7107: 7105: 7103: 7100: 7098:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y= 330: 329: 328: 328: 327: 327: 326: 326: 325: 325: 325: 325: 325: 325:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7096: 7093: 7091: 7089: 7086: 7084: 7081: 7079: 7077: 7074: 7072: 7069: 7067: 7064:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 7080.1 м, Y= 3051.6 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1939609 доли ПДКмр|
| 0.0290941 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.0347| 0.1939609 | 100.00 |100.00 | 5.5864329 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alfa | F | КР |Ди| Выброс 
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
0001 Т 0.0 0.004 0.010 0.0 6785.68 2813.67 1.0 1.00 0 0.0833300
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 | 0001 | 0.083330| Т | 5.952516 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq= 0.083330 г/с |
|Сумма Cм по всем источникам = 5.952516 долей ПДК |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0200000 мг/м3 
0.0400000 долей ПДК
Расчет по прямоугольнику 001 : 8940x5960 с шагом 596
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 4299, Y= 3064
размеры: длина(по Х)= 8940, ширина(по Y)= 5960, шаг сетки= 596
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0200000 мг/м3 
0.0400000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 6044 : Y-строка 1 Cmax= 0.044 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 5448 : Y-строка 2 Cmax= 0.046 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.045: 0.046: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4852 : Y-строка 3 Cmax= 0.048 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.047: 0.048: 0.048: 0.048: 0.046: 0.045:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4256 : Y-строка 4 Cmax= 0.054 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.046: 0.048: 0.051: 0.054: 0.054: 0.052: 0.049: 0.046:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.027: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 117 : 123 : 132 : 145 : 164 : 188 : 209 : 224 : 234 :
Uоп: 8.73 :12.00 : 7.16 : 6.35 : 5.57 : 4.74 : 3.97 : 3.24 : 2.53 : 1.90 : 1.34 : 0.99 : 0.93 : 1.19 : 1.68 : 2.30 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3660 : Y-строка 5 Cmax= 0.076 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.047: 0.050: 0.057: 0.071: 0.076: 0.061: 0.052: 0.048:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.036: 0.038: 0.030: 0.026: 0.024:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 102 : 104 : 107 : 111 : 118 : 130 : 155 : 193 : 223 : 239 : 247 :
Uоп: 8.64 :12.00 : 6.98 : 6.15 : 5.32 : 4.55 : 3.71 : 2.96 : 2.16 : 1.41 : 0.73 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.17 : 1.91 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3064 : Y-строка 6 Cmax= 0.215 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.047: 0.052: 0.066: 0.142: 0.215: 0.079: 0.055: 0.049:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.033: 0.071: 0.108: 0.039: 0.028: 0.024:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 97 : 99 : 104 : 122 : 218 : 252 : 260 : 263 :
Uоп:12.00 :12.00 : 6.87 : 6.08 : 5.22 : 4.43 : 3.60 : 2.78 : 1.96 : 1.15 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.87 : 1.68 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 2468 : Y-строка 7 Cmax= 0.171 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=331)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.047: 0.052: 0.065: 0.126: 0.171: 0.076: 0.055: 0.049:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.032: 0.063: 0.086: 0.038: 0.027: 0.024:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 84 : 83 : 81 : 78 : 71 : 49 : 331 : 294 : 284 : 280 :
Uоп:12.00 :12.00 : 6.87 : 6.10 : 5.22 : 4.45 : 3.63 : 2.79 : 1.98 : 1.17 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.90 : 1.69 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1872 : Y-строка 8 Cmax= 0.070 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=348)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.047: 0.050: 0.056: 0.066: 0.070: 0.059: 0.052: 0.048:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.025: 0.028: 0.033: 0.035: 0.029: 0.026: 0.024:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 82 : 82 : 81 : 80 : 78 : 77 : 74 : 71 : 67 : 59 : 47 : 23 : 348 : 320 : 304 : 295 :
Uоп: 8.64 :12.00 : 6.98 : 6.15 : 5.32 : 4.55 : 3.75 : 2.96 : 2.20 : 1.47 : 0.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.24 : 1.95 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1276 : Y-строка 9 Cmax= 0.053 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.046: 0.047: 0.050: 0.053: 0.053: 0.051: 0.048: 0.046:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 78 : 76 : 75 : 73 : 71 : 69 : 66 : 61 : 55 : 46 : 33 : 15 : 353 : 333 : 317 : 308 :
Uоп: 8.73 :12.00 : 7.16 : 6.35 : 5.57 : 4.85 : 4.03 : 3.33 : 2.61 : 1.98 : 1.45 : 1.12 : 1.06 : 1.31 : 1.78 : 2.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 680 : Y-строка 10 Cmax= 0.048 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.045: 0.046: 0.047: 0.048: 0.048: 0.047: 0.046: 0.045:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 84 : Y-строка 11 Cmax= 0.045 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.044:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6981.0 м, Y= 3064.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2154335 доли ПДКмр|
| 0.1077168 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 218 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0400000 | 18.6 (Вклад источников 81.4%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.0833| 0.1754335 | 100.00 |100.00 | 2.1052864 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 4299 м; Y= 3064 |
| Длина и ширина : L= 8940 м; B= 5960 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 596 м |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0200000 мг/м3 
0.0400000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1-| 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.043 |- 1
| |
2-| 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.044 0.045 0.045 0.046 0.046 0.045 0.045 0.044 |- 2
| |
3-| 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.044 0.045 0.046 0.047 0.048 0.048 0.048 0.046 0.045 |- 3
| |
4-| 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.044 0.044 0.046 0.048 0.051 0.054 0.054 0.052 0.049 0.046 |- 4
| |
5-| 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.044 0.045 0.047 0.050 0.057 0.071 0.076 0.061 0.052 0.048 |- 5
| |
6-C 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.044 0.045 0.047 0.052 0.066 0.142 0.215 0.079 0.055 0.049 C- 6
| ^ |
7-| 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.044 0.045 0.047 0.052 0.065 0.126 0.171 0.076 0.055 0.049 |- 7
| |
8-| 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.044 0.045 0.047 0.050 0.056 0.066 0.070 0.059 0.052 0.048 |- 8
| |
9-| 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.044 0.044 0.046 0.047 0.050 0.053 0.053 0.051 0.048 0.046 |- 9
| |
10-| 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.044 0.045 0.046 0.047 0.048 0.048 0.047 0.046 0.045 |-10
| |
11-| 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.044 0.044 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.044 |-11
| |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> Cм = 0.2154335 долей ПДКмр (0.04000 постоянный фон)
= 0.1077168 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = 6981.0 м
( X-столбец 13, Y-строка 6) Yм = 3064.0 м
При опасном направлении ветра : 218 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.00 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 66
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0200000 мг/м3 
0.0400000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2775: 3313: 3371: 3850: 3967: 4388: 4563: 4925: 5159: 5463: 5755: 6001: 6002: 2778: 5755:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -21: -30: -31: -39: -41: -48: -51: -57: -61: -66: -71: -75: 450: 503: 525:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 5159: 4563: 3967: 3371: 6003: 2781: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6004: 2783: 5755: 5159:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 535: 545: 555: 565: 976: 1028: 1121: 1131: 1141: 1151: 1161: 1501: 1552: 1717: 1727:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 4563: 3967: 3371: 6006: 2786: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6007: 2788: 5755: 5159: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1737: 1747: 1757: 2027: 2076: 2313: 2323: 2333: 2343: 2353: 2553: 2601: 2909: 2919: 2929:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3967: 3371: 6008: 2791: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6010: 5755: 5474: 5159: 4938: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 2939: 2949: 3078: 3125: 3505: 3515: 3525: 3535: 3545: 3604: 3608: 3612: 3616: 3619: 3624:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044:
Cc : 0.022: 0.022: 0.021: 0.022: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________
y= 4402: 3967: 3866: 3371: 3330: 2794:
----------:------:------:------:------:------:
x= 3627: 3633: 3634: 3641: 3642: 3649:
----------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3649.4 м, Y= 2793.5 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0444909 доли ПДКмр|
| 0.0222455 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 90 град.
и скорости ветра 3.24 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0400000 | 89.9 (Вклад источников 10.1%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.0833| 0.0044909 | 100.00 |100.00 | 0.053893235 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 284
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0200000 мг/м3 
0.0400000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 325: 322: 319: 316: 313: 311: 308: 308: 308: 308: 308: 308: 309: 309: 309:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7064: 6529: 5995: 5460: 4925: 4390: 3855: 3855: 3853: 3850: 3848: 3845: 3843: 3840: 3838:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.046: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 310: 310: 311: 311: 312: 313: 314: 315: 315: 316: 317: 319: 320: 321: 322:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3836: 3833: 3831: 3828: 3826: 3824: 3821: 3819: 3817: 3815: 3812: 3810: 3808: 3806: 3804:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 323: 325: 326: 327: 329: 331: 332: 334: 335: 337: 339: 341: 342: 344: 346:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3802: 3800: 3797: 3795: 3794: 3792: 3790: 3788: 3786: 3784: 3783: 3781: 3779: 3778: 3776:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 350: 352: 354: 356: 358: 361: 363: 365: 367: 370: 372: 374: 376: 379:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3775: 3773: 3772: 3771: 3769: 3768: 3767: 3766: 3765: 3764: 3763: 3762: 3761: 3760: 3759:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 381: 383: 386: 388: 391: 393: 396: 398: 400: 403: 405: 923: 1441: 1960: 2478:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3759: 3758: 3757: 3757: 3756: 3756: 3756: 3755: 3755: 3755: 3755: 3742: 3728: 3715: 3702:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.045:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2996: 2996: 2997: 2999: 3002: 3004: 3007: 3009: 3011: 3014: 3016: 3019: 3021: 3023: 3026:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3689: 3689: 3689: 3690: 3690: 3691: 3691: 3692:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3028: 3031: 3033: 3035: 3037: 3040: 3042: 3044: 3046: 3048: 3050: 3053: 3055: 3057: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3693: 3693: 3694: 3695: 3696: 3697: 3698: 3699: 3700: 3702: 3703: 3704: 3705: 3707: 3708:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3061: 3062: 3064: 3066: 3068: 3070: 3071: 3073: 3075: 3076: 3078: 3079: 3081: 3082: 3083:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3710: 3711: 3713: 3715: 3716: 3718: 3720: 3722: 3723: 3725: 3727: 3729: 3731: 3733: 3735:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3085: 3086: 3087: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092: 3093: 3094: 3094: 3095: 3096: 3096: 3097:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3737: 3740: 3742: 3744: 3746: 3748: 3751: 3753: 3755: 3758: 3760: 3762: 3765: 3767: 3769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3097: 3097: 3098: 3098: 3098: 3098: 3098: 3107: 3115: 3123: 3132: 3140: 3148: 3148: 3148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3772: 3774: 3777: 3779: 3782: 3784: 3787: 4319: 4851: 5383: 5915: 6447: 6979: 6979: 6979:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.046: 0.049: 0.055: 0.072: 0.143: 0.177: 0.177: 0.176:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.025: 0.027: 0.036: 0.071: 0.088: 0.088: 0.088:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 97 : 99 : 102 : 110 : 134 : 210 : 210 : 210 :
Uоп: 3.08 : 3.07 : 3.09 : 3.08 : 3.07 : 3.08 : 3.07 : 2.34 : 1.63 : 0.91 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3148: 3148: 3148: 3148: 3148: 3147: 3147: 3147: 3146: 3146: 3145: 3144: 3144: 3143: 3142:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 6982: 6984: 6987: 6989: 6992: 6994: 6997: 6999: 7001: 7004: 7006: 7009: 7011: 7013: 7016:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.176: 0.175: 0.175: 0.174: 0.173: 0.173: 0.173: 0.172: 0.172: 0.171: 0.171: 0.171: 0.170: 0.170: 0.170:
Cc : 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 210 : 211 : 211 : 211 : 212 : 212 : 212 : 213 : 213 : 213 : 214 : 214 : 214 : 215 : 215 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3141: 3140: 3139: 3138: 3137: 3136: 3135: 3133: 3132: 3131: 3129: 3128: 3126: 3125: 3123:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7018: 7020: 7022: 7025: 7027: 7029: 7031: 7033: 7035: 7037: 7039: 7041: 7043: 7045: 7047:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.169: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168:
Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 215 : 216 : 216 : 216 : 217 : 217 : 217 : 218 : 218 : 218 : 219 : 219 : 219 : 220 : 220 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3121: 3120: 3118: 3116: 3114: 3112: 3111: 3109: 3107: 3105: 3103: 3100: 3098: 3096: 3094:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7049: 7050: 7052: 7054: 7055: 7057: 7059: 7060: 7062: 7063: 7064: 7066: 7067: 7068: 7069:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.168: 0.169: 0.168: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.170: 0.171: 0.171:
Cc : 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 221 : 221 : 221 : 222 : 222 : 222 : 223 : 223 : 223 : 224 : 224 : 224 : 225 : 225 : 225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3092: 3090: 3087: 3085: 3083: 3081: 3078: 3076: 3073: 3071: 3069: 3066: 3064: 3061: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7070: 7071: 7072: 7073: 7074: 7075: 7076: 7076: 7077: 7078: 7078: 7079: 7079: 7079: 7080:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.171: 0.172: 0.172: 0.172: 0.173: 0.173: 0.173: 0.174: 0.175: 0.175: 0.176: 0.176: 0.177: 0.178: 0.178:
Cc : 0.085: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 226 : 226 : 226 : 227 : 227 : 227 : 228 : 228 : 228 : 229 : 229 : 229 : 230 : 230 : 230 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3057: 3054: 3052: 2527: 2002: 1477: 953: 428: 428: 425: 423: 420: 418: 415: 413:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7080: 7080: 7080: 7097: 7114: 7130: 7147: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7163: 7163:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.179: 0.180: 0.180: 0.160: 0.075: 0.056: 0.049: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046:
Cc : 0.089: 0.090: 0.090: 0.080: 0.038: 0.028: 0.025: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
Фоп: 230 : 231 : 231 : 313 : 338 : 346 : 349 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.83 : 1.53 : 2.24 : 2.24 : 2.26 : 2.26 : 2.25 : 2.26 : 2.26 : 2.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 410: 408: 406: 403: 401: 398: 396: 394: 391: 389: 387: 385: 382: 380: 378:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7163: 7162: 7162: 7161: 7161: 7160: 7160: 7159: 7158: 7157: 7156: 7155: 7154: 7153: 7152:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 376: 374: 372: 369: 367: 365: 363: 362: 360: 358: 356: 354: 353: 351: 349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7151: 7150: 7149: 7147: 7146: 7144: 7143: 7141: 7140: 7138: 7137: 7135: 7133: 7131: 7129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 346: 345: 343: 342: 340: 339: 338: 337: 336: 334: 333: 332: 331: 331:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7128: 7126: 7124: 7122: 7120: 7118: 7116: 7113: 7111: 7109: 7107: 7105: 7103: 7100: 7098:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y= 330: 329: 328: 328: 327: 327: 326: 326: 325: 325: 325: 325: 325: 325:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7096: 7093: 7091: 7089: 7086: 7084: 7081: 7079: 7077: 7074: 7072: 7069: 7067: 7064:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 7080.1 м, Y= 3051.6 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1804413 доли ПДКмр|
| 0.0902206 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0400000 | 22.2 (Вклад источников 77.8%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.0833| 0.1404413 | 100.00 |100.00 | 1.6853631 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alfa | F | КР |Ди| Выброс 
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
0001 Т 0.0 0.004 0.010 0.0 6785.68 2813.67 1.0 1.00 0 0.4305600
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 | 0001 | 0.430560| Т | 3.075621 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq= 0.430560 г/с |
|Сумма Cм по всем источникам = 3.075621 долей ПДК |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.4000000 мг/м3 
0.0800000 долей ПДК
Расчет по прямоугольнику 001 : 8940x5960 с шагом 596
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 4299, Y= 3064
размеры: длина(по Х)= 8940, ширина(по Y)= 5960, шаг сетки= 596
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.4000000 мг/м3 
0.0800000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 6044 : Y-строка 1 Cmax= 0.082 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.404: 0.404: 0.405: 0.405: 0.406: 0.406: 0.407: 0.408: 0.409: 0.410: 0.410: 0.411: 0.411: 0.411: 0.410: 0.409:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 115 : 117 : 119 : 122 : 125 : 129 : 134 : 139 : 146 : 154 : 163 : 173 : 183 : 194 : 203 : 212 :
Uоп: 9.57 : 8.73 :12.00 : 7.33 : 6.69 : 5.99 : 5.38 : 4.85 : 4.28 : 3.88 : 3.56 : 3.43 : 3.39 : 3.52 : 3.77 : 4.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 5448 : Y-строка 2 Cmax= 0.083 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.082: 0.082:
Cc : 0.404: 0.404: 0.405: 0.405: 0.406: 0.407: 0.408: 0.409: 0.410: 0.412: 0.413: 0.415: 0.415: 0.414: 0.412: 0.411:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 111 : 112 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 149 : 159 : 171 : 184 : 197 : 208 : 217 :
Uоп: 9.24 :12.00 :12.00 : 7.16 : 6.25 : 5.47 : 4.80 : 4.19 : 3.65 : 3.17 : 2.82 : 2.59 : 2.56 : 2.72 : 3.03 : 3.47 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4852 : Y-строка 3 Cmax= 0.084 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083:
Cc : 0.404: 0.405: 0.405: 0.406: 0.406: 0.407: 0.409: 0.410: 0.412: 0.415: 0.419: 0.421: 0.422: 0.420: 0.416: 0.413:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 106 : 108 : 109 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 142 : 154 : 169 : 185 : 201 : 214 : 224 :
Uоп: 9.00 :12.00 : 7.33 : 6.58 : 5.83 : 5.06 : 4.37 : 3.68 : 3.05 : 2.49 : 2.04 : 1.79 : 1.75 : 1.94 : 2.32 : 2.87 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4256 : Y-строка 4 Cmax= 0.087 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084: 0.086: 0.087: 0.087: 0.086: 0.085: 0.083:
Cc : 0.404: 0.405: 0.405: 0.406: 0.407: 0.408: 0.409: 0.412: 0.415: 0.420: 0.428: 0.436: 0.437: 0.431: 0.423: 0.416:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 117 : 123 : 132 : 145 : 164 : 188 : 209 : 224 : 234 :
Uоп: 8.73 :12.00 : 7.16 : 6.35 : 5.57 : 4.74 : 3.97 : 3.24 : 2.53 : 1.90 : 1.34 : 0.99 : 0.93 : 1.19 : 1.68 : 2.30 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3660 : Y-строка 5 Cmax= 0.098 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084: 0.085: 0.089: 0.096: 0.098: 0.091: 0.086: 0.084:
Cc : 0.404: 0.405: 0.405: 0.406: 0.407: 0.408: 0.410: 0.413: 0.418: 0.427: 0.443: 0.480: 0.492: 0.454: 0.431: 0.420:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 102 : 104 : 107 : 111 : 118 : 130 : 155 : 193 : 223 : 239 : 247 :
Uоп: 8.64 :12.00 : 6.98 : 6.15 : 5.32 : 4.55 : 3.71 : 2.96 : 2.16 : 1.41 : 0.73 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.17 : 1.91 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3064 : Y-строка 6 Cmax= 0.171 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084: 0.086: 0.093: 0.133: 0.171: 0.100: 0.088: 0.085:
Cc : 0.404: 0.405: 0.405: 0.406: 0.407: 0.408: 0.410: 0.414: 0.419: 0.432: 0.467: 0.664: 0.853: 0.500: 0.439: 0.423:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 97 : 99 : 104 : 122 : 218 : 252 : 260 : 263 :
Uоп:12.00 :12.00 : 6.87 : 6.08 : 5.22 : 4.43 : 3.60 : 2.78 : 1.96 : 1.15 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.87 : 1.68 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 2468 : Y-строка 7 Cmax= 0.148 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=331)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084: 0.086: 0.093: 0.124: 0.148: 0.099: 0.088: 0.084:
Cc : 0.404: 0.405: 0.405: 0.406: 0.407: 0.408: 0.410: 0.414: 0.419: 0.431: 0.464: 0.621: 0.739: 0.493: 0.438: 0.422:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 84 : 83 : 81 : 78 : 71 : 49 : 331 : 294 : 284 : 280 :
Uоп:12.00 :12.00 : 6.87 : 6.10 : 5.22 : 4.45 : 3.63 : 2.79 : 1.98 : 1.17 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.90 : 1.69 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1872 : Y-строка 8 Cmax= 0.095 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=348)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.085: 0.088: 0.094: 0.095: 0.090: 0.086: 0.084:
Cc : 0.404: 0.405: 0.405: 0.406: 0.407: 0.408: 0.410: 0.413: 0.417: 0.426: 0.441: 0.468: 0.476: 0.448: 0.430: 0.419:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 82 : 82 : 81 : 80 : 78 : 77 : 74 : 71 : 67 : 59 : 47 : 23 : 348 : 320 : 304 : 295 :
Uоп: 8.64 :12.00 : 6.98 : 6.15 : 5.32 : 4.55 : 3.75 : 2.96 : 2.20 : 1.47 : 0.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.24 : 1.95 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1276 : Y-строка 9 Cmax= 0.087 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084: 0.085: 0.087: 0.087: 0.086: 0.084: 0.083:
Cc : 0.404: 0.405: 0.405: 0.406: 0.407: 0.408: 0.409: 0.411: 0.415: 0.419: 0.426: 0.433: 0.434: 0.428: 0.421: 0.416:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 78 : 76 : 75 : 73 : 71 : 69 : 66 : 61 : 55 : 46 : 33 : 15 : 353 : 333 : 317 : 308 :
Uоп: 8.73 :12.00 : 7.16 : 6.35 : 5.57 : 4.85 : 4.03 : 3.33 : 2.61 : 1.98 : 1.45 : 1.12 : 1.06 : 1.31 : 1.78 : 2.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 680 : Y-строка 10 Cmax= 0.084 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083:
Cc : 0.404: 0.404: 0.405: 0.406: 0.406: 0.407: 0.408: 0.410: 0.412: 0.415: 0.418: 0.420: 0.420: 0.418: 0.416: 0.413:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 73 : 71 : 70 : 68 : 65 : 62 : 58 : 53 : 46 : 37 : 25 : 11 : 355 : 340 : 327 : 317 :
Uоп: 9.00 :12.00 : 7.44 : 6.69 : 5.89 : 5.14 : 4.45 : 3.75 : 3.14 : 2.59 : 2.17 : 1.92 : 1.87 : 2.05 : 2.43 : 2.96 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 84 : Y-строка 11 Cmax= 0.083 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.082: 0.082:
Cc : 0.404: 0.404: 0.405: 0.405: 0.406: 0.407: 0.408: 0.409: 0.410: 0.411: 0.413: 0.414: 0.414: 0.413: 0.412: 0.411:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 69 : 67 : 65 : 62 : 59 : 56 : 51 : 46 : 39 : 30 : 20 : 8 : 356 : 344 : 333 : 324 :
Uоп: 9.28 :12.00 :12.00 : 6.98 : 6.25 : 5.57 : 4.90 : 4.29 : 3.74 : 3.28 : 2.91 : 2.73 : 2.70 : 2.87 : 3.15 : 3.56 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6981.0 м, Y= 3064.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1706452 доли ПДКмр|
| 0.8532260 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 218 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0800000 | 46.9 (Вклад источников 53.1%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.4306| 0.0906452 | 100.00 |100.00 | 0.210528642 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 4299 м; Y= 3064 |
| Длина и ширина : L= 8940 м; B= 5960 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 596 м |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.4000000 мг/м3 
0.0800000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1-| 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 |- 1
| |
2-| 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.083 0.083 0.082 0.082 |- 2
| |
3-| 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.082 0.083 0.084 0.084 0.084 0.084 0.083 0.083 |- 3
| |
4-| 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.082 0.083 0.084 0.086 0.087 0.087 0.086 0.085 0.083 |- 4
| |
5-| 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.083 0.084 0.085 0.089 0.096 0.098 0.091 0.086 0.084 |- 5
| |
6-C 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.083 0.084 0.086 0.093 0.133 0.171 0.100 0.088 0.085 C- 6
| ^ |
7-| 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.083 0.084 0.086 0.093 0.124 0.148 0.099 0.088 0.084 |- 7
| |
8-| 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.083 0.083 0.085 0.088 0.094 0.095 0.090 0.086 0.084 |- 8
| |
9-| 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.082 0.083 0.084 0.085 0.087 0.087 0.086 0.084 0.083 |- 9
| |
10-| 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.082 0.083 0.084 0.084 0.084 0.084 0.083 0.083 |-10
| |
11-| 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.083 0.083 0.082 0.082 |-11
| |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> Cм = 0.1706452 долей ПДКмр (0.08000 постоянный фон)
= 0.8532260 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = 6981.0 м
( X-столбец 13, Y-строка 6) Yм = 3064.0 м
При опасном направлении ветра : 218 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.00 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 66
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.4000000 мг/м3 
0.0800000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2775: 3313: 3371: 3850: 3967: 4388: 4563: 4925: 5159: 5463: 5755: 6001: 6002: 2778: 5755:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -21: -30: -31: -39: -41: -48: -51: -57: -61: -66: -71: -75: 450: 503: 525:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081:
Cc : 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.404: 0.405: 0.404:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 90 : 94 : 95 : 99 : 100 : 103 : 104 : 107 : 109 : 111 : 113 : 115 : 117 : 90 : 115 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.64 : 8.64 : 8.82 : 9.00 : 9.11 : 9.28 : 9.39 : 8.73 : 7.62 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 5159: 4563: 3967: 3371: 6003: 2781: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6004: 2783: 5755: 5159:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 535: 545: 555: 565: 976: 1028: 1121: 1131: 1141: 1151: 1161: 1501: 1552: 1717: 1727:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081:
Cc : 0.404: 0.405: 0.405: 0.405: 0.405: 0.405: 0.405: 0.405: 0.405: 0.405: 0.405: 0.405: 0.406: 0.405: 0.406:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 111 : 106 : 100 : 95 : 119 : 90 : 117 : 113 : 107 : 102 : 96 : 121 : 90 : 120 : 115 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 7.54 :12.00 : 6.87 :12.00 : 7.33 : 7.05 : 6.87 : 6.69 : 7.44 : 6.15 : 6.98 : 6.58 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 4563: 3967: 3371: 6006: 2786: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6007: 2788: 5755: 5159: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1737: 1747: 1757: 2027: 2076: 2313: 2323: 2333: 2343: 2353: 2553: 2601: 2909: 2919: 2929:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.081: 0.081: 0.082:
Cc : 0.406: 0.406: 0.406: 0.405: 0.407: 0.406: 0.406: 0.407: 0.407: 0.407: 0.406: 0.408: 0.407: 0.407: 0.408:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 109 : 103 : 96 : 124 : 90 : 123 : 118 : 111 : 105 : 97 : 127 : 90 : 127 : 121 : 114 :
Uоп: 6.31 : 5.99 : 5.89 : 6.80 : 5.39 : 6.35 : 5.89 : 5.57 : 5.22 : 5.06 : 6.25 : 4.70 : 5.67 : 5.16 : 4.74 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3967: 3371: 6008: 2791: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6010: 5755: 5474: 5159: 4938: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 2939: 2949: 3078: 3125: 3505: 3515: 3525: 3535: 3545: 3604: 3608: 3612: 3616: 3619: 3624:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.081: 0.082: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.408: 0.409: 0.407: 0.409: 0.407: 0.408: 0.409: 0.410: 0.411: 0.407: 0.408: 0.408: 0.409: 0.409: 0.410:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 107 : 98 : 131 : 90 : 132 : 126 : 118 : 110 : 100 : 135 : 133 : 130 : 127 : 124 : 119 :
Uоп: 4.45 : 4.28 : 5.67 : 3.97 : 5.00 : 4.45 : 4.04 : 3.67 : 3.47 : 5.14 : 4.90 : 4.65 : 4.36 : 4.19 : 3.91 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________
y= 4402: 3967: 3866: 3371: 3330: 2794:
----------:------:------:------:------:------:
x= 3627: 3633: 3634: 3641: 3642: 3649:
----------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.410: 0.411: 0.411: 0.411: 0.411: 0.412:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 117 : 110 : 108 : 100 : 99 : 90 :
Uоп: 3.78 : 3.56 : 3.52 : 3.33 : 3.33 : 3.24 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3649.4 м, Y= 2793.5 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0823204 доли ПДКмр|
| 0.4116021 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 90 град.
и скорости ветра 3.24 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0800000 | 97.2 (Вклад источников 2.8%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.4306| 0.0023204 | 100.00 |100.00 | 0.005389323 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 284
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.4000000 мг/м3 
0.0800000 долей ПДК
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 325: 322: 319: 316: 313: 311: 308: 308: 308: 308: 308: 308: 309: 309: 309:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7064: 6529: 5995: 5460: 4925: 4390: 3855: 3855: 3853: 3850: 3848: 3845: 3843: 3840: 3838:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.416: 0.416: 0.415: 0.413: 0.412: 0.410: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 354 : 6 : 18 : 28 : 37 : 44 : 49 : 49 : 49 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 :
Uоп: 2.38 : 2.38 : 2.53 : 2.82 : 3.22 : 3.69 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 310: 310: 311: 311: 312: 313: 314: 315: 315: 316: 317: 319: 320: 321: 322:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3836: 3833: 3831: 3828: 3826: 3824: 3821: 3819: 3817: 3815: 3812: 3810: 3808: 3806: 3804:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 :
Uоп: 4.29 : 4.29 : 4.29 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.30 : 4.39 : 4.29 : 4.30 : 4.31 : 4.31 : 4.27 : 4.27 : 4.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 323: 325: 326: 327: 329: 331: 332: 334: 335: 337: 339: 341: 342: 344: 346:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3802: 3800: 3797: 3795: 3794: 3792: 3790: 3788: 3786: 3784: 3783: 3781: 3779: 3778: 3776:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 :
Uоп: 4.31 : 4.27 : 4.28 : 4.28 : 4.28 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 350: 352: 354: 356: 358: 361: 363: 365: 367: 370: 372: 374: 376: 379:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3775: 3773: 3772: 3771: 3769: 3768: 3767: 3766: 3765: 3764: 3763: 3762: 3761: 3760: 3759:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 :
Uоп: 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.28 : 4.28 : 4.28 : 4.28 : 4.27 : 4.31 : 4.27 : 4.31 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 381: 383: 386: 388: 391: 393: 396: 398: 400: 403: 405: 923: 1441: 1960: 2478:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3759: 3758: 3757: 3757: 3756: 3756: 3756: 3755: 3755: 3755: 3755: 3742: 3728: 3715: 3702:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.409: 0.410: 0.411: 0.411: 0.412:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 52 : 58 : 66 : 74 : 84 :
Uоп: 4.31 : 4.31 : 4.30 : 4.29 : 4.39 : 4.29 : 4.27 : 4.27 : 4.30 : 4.27 : 4.29 : 3.88 : 3.56 : 3.33 : 3.21 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2996: 2996: 2997: 2999: 3002: 3004: 3007: 3009: 3011: 3014: 3016: 3019: 3021: 3023: 3026:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3689: 3689: 3689: 3690: 3690: 3691: 3691: 3692:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Uоп: 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.20 : 3.20 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3028: 3031: 3033: 3035: 3037: 3040: 3042: 3044: 3046: 3048: 3050: 3053: 3055: 3057: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3693: 3693: 3694: 3695: 3696: 3697: 3698: 3699: 3700: 3702: 3703: 3704: 3705: 3707: 3708:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 94 : 95 : 95 :
Uоп: 3.20 : 3.28 : 3.16 : 3.21 : 3.20 : 3.21 : 3.21 : 3.20 : 3.20 : 3.19 : 3.20 : 3.18 : 3.19 : 3.18 : 3.18 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3061: 3062: 3064: 3066: 3068: 3070: 3071: 3073: 3075: 3076: 3078: 3079: 3081: 3082: 3083:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3710: 3711: 3713: 3715: 3716: 3718: 3720: 3722: 3723: 3725: 3727: 3729: 3731: 3733: 3735:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 :
Uоп: 3.18 : 3.25 : 3.17 : 3.18 : 3.18 : 3.17 : 3.24 : 3.17 : 3.16 : 3.16 : 3.16 : 3.17 : 3.17 : 3.15 : 3.15 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3085: 3086: 3087: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092: 3093: 3094: 3094: 3095: 3096: 3096: 3097:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3737: 3740: 3742: 3744: 3746: 3748: 3751: 3753: 3755: 3758: 3760: 3762: 3765: 3767: 3769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 :
Uоп: 3.11 : 3.14 : 3.14 : 3.14 : 3.14 : 3.13 : 3.13 : 3.13 : 3.13 : 3.10 : 3.12 : 3.13 : 3.11 : 3.11 : 3.11 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3097: 3097: 3098: 3098: 3098: 3098: 3098: 3107: 3115: 3123: 3132: 3140: 3148: 3148: 3148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3772: 3774: 3777: 3779: 3782: 3784: 3787: 4319: 4851: 5383: 5915: 6447: 6979: 6979: 6979:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.085: 0.088: 0.096: 0.133: 0.151: 0.151: 0.150:
Cc : 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.412: 0.416: 0.423: 0.438: 0.482: 0.665: 0.753: 0.753: 0.752:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 97 : 99 : 102 : 110 : 134 : 210 : 210 : 210 :
Uоп: 3.08 : 3.07 : 3.09 : 3.08 : 3.07 : 3.08 : 3.07 : 2.34 : 1.63 : 0.91 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3148: 3148: 3148: 3148: 3148: 3147: 3147: 3147: 3146: 3146: 3145: 3144: 3144: 3143: 3142:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 6982: 6984: 6987: 6989: 6992: 6994: 6997: 6999: 7001: 7004: 7006: 7009: 7011: 7013: 7016:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.150: 0.150: 0.150: 0.149: 0.149: 0.149: 0.149: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.147: 0.147: 0.147:
Cc : 0.750: 0.749: 0.748: 0.746: 0.745: 0.744: 0.743: 0.741: 0.741: 0.739: 0.738: 0.738: 0.737: 0.736: 0.736:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 210 : 211 : 211 : 211 : 212 : 212 : 212 : 213 : 213 : 213 : 214 : 214 : 214 : 215 : 215 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3141: 3140: 3139: 3138: 3137: 3136: 3135: 3133: 3132: 3131: 3129: 3128: 3126: 3125: 3123:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7018: 7020: 7022: 7025: 7027: 7029: 7031: 7033: 7035: 7037: 7039: 7041: 7043: 7045: 7047:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146:
Cc : 0.734: 0.734: 0.734: 0.733: 0.732: 0.732: 0.731: 0.731: 0.731: 0.730: 0.731: 0.731: 0.730: 0.731: 0.731:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 215 : 216 : 216 : 216 : 217 : 217 : 217 : 218 : 218 : 218 : 219 : 219 : 219 : 220 : 220 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3121: 3120: 3118: 3116: 3114: 3112: 3111: 3109: 3107: 3105: 3103: 3100: 3098: 3096: 3094:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7049: 7050: 7052: 7054: 7055: 7057: 7059: 7060: 7062: 7063: 7064: 7066: 7067: 7068: 7069:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.146: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.148:
Cc : 0.730: 0.731: 0.731: 0.731: 0.732: 0.732: 0.732: 0.733: 0.733: 0.734: 0.735: 0.735: 0.736: 0.737: 0.738:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 221 : 221 : 221 : 222 : 222 : 222 : 223 : 223 : 223 : 224 : 224 : 224 : 225 : 225 : 225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3092: 3090: 3087: 3085: 3083: 3081: 3078: 3076: 3073: 3071: 3069: 3066: 3064: 3061: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7070: 7071: 7072: 7073: 7074: 7075: 7076: 7076: 7077: 7078: 7078: 7079: 7079: 7079: 7080:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.149: 0.149: 0.149: 0.149: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.151: 0.151: 0.151:
Cc : 0.738: 0.740: 0.740: 0.741: 0.743: 0.744: 0.745: 0.747: 0.748: 0.749: 0.751: 0.752: 0.753: 0.756: 0.757:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 226 : 226 : 226 : 227 : 227 : 227 : 228 : 228 : 228 : 229 : 229 : 229 : 230 : 230 : 230 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3057: 3054: 3052: 2527: 2002: 1477: 953: 428: 428: 425: 423: 420: 418: 415: 413:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7080: 7080: 7080: 7097: 7114: 7130: 7147: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7163: 7163:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.152: 0.152: 0.153: 0.142: 0.098: 0.088: 0.085: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083:
Cc : 0.758: 0.761: 0.763: 0.710: 0.491: 0.440: 0.425: 0.417: 0.417: 0.417: 0.417: 0.417: 0.417: 0.417: 0.417:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 230 : 231 : 231 : 313 : 338 : 346 : 349 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.83 : 1.53 : 2.24 : 2.24 : 2.26 : 2.26 : 2.25 : 2.26 : 2.26 : 2.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 410: 408: 406: 403: 401: 398: 396: 394: 391: 389: 387: 385: 382: 380: 378:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7163: 7162: 7162: 7161: 7161: 7160: 7160: 7159: 7158: 7157: 7156: 7155: 7154: 7153: 7152:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083:
Cc : 0.417: 0.417: 0.417: 0.417: 0.417: 0.417: 0.417: 0.417: 0.417: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп: 2.27 : 2.27 : 2.29 : 2.29 : 2.29 : 2.29 : 2.30 : 2.30 : 2.30 : 2.30 : 2.31 : 2.31 : 2.31 : 2.31 : 2.32 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 376: 374: 372: 369: 367: 365: 363: 362: 360: 358: 356: 354: 353: 351: 349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7151: 7150: 7149: 7147: 7146: 7144: 7143: 7141: 7140: 7138: 7137: 7135: 7133: 7131: 7129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083:
Cc : 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 351 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 :
Uоп: 2.32 : 2.32 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.36 : 2.35 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 346: 345: 343: 342: 340: 339: 338: 337: 336: 334: 333: 332: 331: 331:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7128: 7126: 7124: 7122: 7120: 7118: 7116: 7113: 7111: 7109: 7107: 7105: 7103: 7100: 7098:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083:
Cc : 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 :
Uоп: 2.35 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.37 : 2.37 : 2.37 : 2.38 : 2.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y= 330: 329: 328: 328: 327: 327: 326: 326: 325: 325: 325: 325: 325: 325:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7096: 7093: 7091: 7089: 7086: 7084: 7081: 7079: 7077: 7074: 7072: 7069: 7067: 7064:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083:
Cc : 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416: 0.416:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 354 : 354 : 354 :
Uоп: 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 7080.1 м, Y= 3051.6 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1525650 доли ПДКмр|
| 0.7628249 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0800000 | 52.4 (Вклад источников 47.6%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.4306| 0.0725650 | 100.00 |100.00 | 0.168536305 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 
ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alfa | F | КР |Ди| Выброс 
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
0001 Т 0.0 0.004 0.010 0.0 6785.68 2813.67 3.0 1.00 0 0.0000001
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 
ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 | 0001 | 0.00000010| Т | 1.071496 | 0.50 | 5.7 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq= 0.00000010 г/с |
|Сумма Cм по всем источникам = 1.071496 долей ПДК |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 
ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 001 : 8940x5960 с шагом 596
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 
ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 4299, Y= 3064
размеры: длина(по Х)= 8940, ширина(по Y)= 5960, шаг сетки= 596
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 6044 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 5448 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4852 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4256 : Y-строка 4 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3660 : Y-строка 5 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3064 : Y-строка 6 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.004: 0.011: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 2468 : Y-строка 7 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=331)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.003: 0.007: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1872 : Y-строка 8 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=348)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1276 : Y-строка 9 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 680 : Y-строка 10 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 84 : Y-строка 11 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6981.0 м, Y= 3064.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0113924 доли ПДКмр|
| 0.0000001 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 218 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.00000010| 0.0113924 | 100.00 |100.00 | 113924 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 
ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)
_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 4299 м; Y= 3064 |
| Длина и ширина : L= 8940 м; B= 5960 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 596 м |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1-| . . . . . . . . . . . . . . . . |- 1
| |
2-| . . . . . . . . . . . . . . . . |- 2
| |
3-| . . . . . . . . . . . . . . . . |- 3
| |
4-| . . . . . . . . . . . . . . . . |- 4
| |
5-| . . . . . . . . . . 0.001 0.001 0.001 0.001 . . |- 5
| |
6-C . . . . . . . . . . 0.001 0.004 0.011 0.001 0.000 . C- 6
| ^ |
7-| . . . . . . . . . . 0.001 0.003 0.007 0.001 0.000 . |- 7
| |
8-| . . . . . . . . . . 0.001 0.001 0.001 0.001 . . |- 8
| |
9-| . . . . . . . . . . . . . . . . |- 9
| |
10-| . . . . . . . . . . . . . . . . |-10
| |
11-| . . . . . . . . . . . . . . . . |-11
| |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> Cм = 0.0113924 долей ПДКмр
= 0.0000001 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = 6981.0 м
( X-столбец 13, Y-строка 6) Yм = 3064.0 м
При опасном направлении ветра : 218 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.00 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 
ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 66
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2775: 3313: 3371: 3850: 3967: 4388: 4563: 4925: 5159: 5463: 5755: 6001: 6002: 2778: 5755:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -21: -30: -31: -39: -41: -48: -51: -57: -61: -66: -71: -75: 450: 503: 525:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 5159: 4563: 3967: 3371: 6003: 2781: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6004: 2783: 5755: 5159:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 535: 545: 555: 565: 976: 1028: 1121: 1131: 1141: 1151: 1161: 1501: 1552: 1717: 1727:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 4563: 3967: 3371: 6006: 2786: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6007: 2788: 5755: 5159: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1737: 1747: 1757: 2027: 2076: 2313: 2323: 2333: 2343: 2353: 2553: 2601: 2909: 2919: 2929:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3967: 3371: 6008: 2791: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6010: 5755: 5474: 5159: 4938: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 2939: 2949: 3078: 3125: 3505: 3515: 3525: 3535: 3545: 3604: 3608: 3612: 3616: 3619: 3624:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________
y= 4402: 3967: 3866: 3371: 3330: 2794:
----------:------:------:------:------:------:
x= 3627: 3633: 3634: 3641: 3642: 3649:
----------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3649.4 м, Y= 2793.5 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0001179 доли ПДКмр|
| 1.178882E-9 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 90 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.00000010| 0.0001179 | 100.00 |100.00 | 1178.88 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 
ПДКмр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКсс)
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 284
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 325: 322: 319: 316: 313: 311: 308: 308: 308: 308: 308: 308: 309: 309: 309:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7064: 6529: 5995: 5460: 4925: 4390: 3855: 3855: 3853: 3850: 3848: 3845: 3843: 3840: 3838:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 310: 310: 311: 311: 312: 313: 314: 315: 315: 316: 317: 319: 320: 321: 322:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3836: 3833: 3831: 3828: 3826: 3824: 3821: 3819: 3817: 3815: 3812: 3810: 3808: 3806: 3804:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 323: 325: 326: 327: 329: 331: 332: 334: 335: 337: 339: 341: 342: 344: 346:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3802: 3800: 3797: 3795: 3794: 3792: 3790: 3788: 3786: 3784: 3783: 3781: 3779: 3778: 3776:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 350: 352: 354: 356: 358: 361: 363: 365: 367: 370: 372: 374: 376: 379:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3775: 3773: 3772: 3771: 3769: 3768: 3767: 3766: 3765: 3764: 3763: 3762: 3761: 3760: 3759:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 381: 383: 386: 388: 391: 393: 396: 398: 400: 403: 405: 923: 1441: 1960: 2478:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3759: 3758: 3757: 3757: 3756: 3756: 3756: 3755: 3755: 3755: 3755: 3742: 3728: 3715: 3702:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2996: 2996: 2997: 2999: 3002: 3004: 3007: 3009: 3011: 3014: 3016: 3019: 3021: 3023: 3026:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3689: 3689: 3689: 3690: 3690: 3691: 3691: 3692:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3028: 3031: 3033: 3035: 3037: 3040: 3042: 3044: 3046: 3048: 3050: 3053: 3055: 3057: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3693: 3693: 3694: 3695: 3696: 3697: 3698: 3699: 3700: 3702: 3703: 3704: 3705: 3707: 3708:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3061: 3062: 3064: 3066: 3068: 3070: 3071: 3073: 3075: 3076: 3078: 3079: 3081: 3082: 3083:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3710: 3711: 3713: 3715: 3716: 3718: 3720: 3722: 3723: 3725: 3727: 3729: 3731: 3733: 3735:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3085: 3086: 3087: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092: 3093: 3094: 3094: 3095: 3096: 3096: 3097:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3737: 3740: 3742: 3744: 3746: 3748: 3751: 3753: 3755: 3758: 3760: 3762: 3765: 3767: 3769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3097: 3097: 3098: 3098: 3098: 3098: 3098: 3107: 3115: 3123: 3132: 3140: 3148: 3148: 3148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3772: 3774: 3777: 3779: 3782: 3784: 3787: 4319: 4851: 5383: 5915: 6447: 6979: 6979: 6979:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.004: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3148: 3148: 3148: 3148: 3148: 3147: 3147: 3147: 3146: 3146: 3145: 3144: 3144: 3143: 3142:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 6982: 6984: 6987: 6989: 6992: 6994: 6997: 6999: 7001: 7004: 7006: 7009: 7011: 7013: 7016:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3141: 3140: 3139: 3138: 3137: 3136: 3135: 3133: 3132: 3131: 3129: 3128: 3126: 3125: 3123:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7018: 7020: 7022: 7025: 7027: 7029: 7031: 7033: 7035: 7037: 7039: 7041: 7043: 7045: 7047:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3121: 3120: 3118: 3116: 3114: 3112: 3111: 3109: 3107: 3105: 3103: 3100: 3098: 3096: 3094:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7049: 7050: 7052: 7054: 7055: 7057: 7059: 7060: 7062: 7063: 7064: 7066: 7067: 7068: 7069:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3092: 3090: 3087: 3085: 3083: 3081: 3078: 3076: 3073: 3071: 3069: 3066: 3064: 3061: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7070: 7071: 7072: 7073: 7074: 7075: 7076: 7076: 7077: 7078: 7078: 7079: 7079: 7079: 7080:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3057: 3054: 3052: 2527: 2002: 1477: 953: 428: 428: 425: 423: 420: 418: 415: 413:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7080: 7080: 7080: 7097: 7114: 7130: 7147: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7163: 7163:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 410: 408: 406: 403: 401: 398: 396: 394: 391: 389: 387: 385: 382: 380: 378:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7163: 7162: 7162: 7161: 7161: 7160: 7160: 7159: 7158: 7157: 7156: 7155: 7154: 7153: 7152:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 376: 374: 372: 369: 367: 365: 363: 362: 360: 358: 356: 354: 353: 351: 349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7151: 7150: 7149: 7147: 7146: 7144: 7143: 7141: 7140: 7138: 7137: 7135: 7133: 7131: 7129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 346: 345: 343: 342: 340: 339: 338: 337: 336: 334: 333: 332: 331: 331:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7128: 7126: 7124: 7122: 7120: 7118: 7116: 7113: 7111: 7109: 7107: 7105: 7103: 7100: 7098:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y= 330: 329: 328: 328: 327: 327: 326: 326: 325: 325: 325: 325: 325: 325:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7096: 7093: 7091: 7089: 7086: 7084: 7081: 7079: 7077: 7074: 7072: 7069: 7067: 7064:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 7080.1 м, Y= 3051.6 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0083797 доли ПДКмр|
| 8.37965E-8 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.00000010| 0.0083797 | 100.00 |100.00 | 83796.50 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609) 
ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alfa | F | КР |Ди| Выброс 
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
0001 Т 0.0 0.004 0.010 0.0 6785.68 2813.67 1.0 1.00 0 0.0833000
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609) 
ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 | 0001 | 0.083300| Т | 59.503727 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq= 0.083300 г/с |
|Сумма Cм по всем источникам = 59.503727 долей ПДК |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609) 
ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 001 : 8940x5960 с шагом 596
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609) 
ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 4299, Y= 3064
размеры: длина(по Х)= 8940, ширина(по Y)= 5960, шаг сетки= 596
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 6044 : Y-строка 1 Cmax= 0.043 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.037: 0.041: 0.043: 0.043: 0.041: 0.039: 0.035:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 5448 : Y-строка 2 Cmax= 0.057 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.017: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.030: 0.034: 0.040: 0.046: 0.052: 0.056: 0.057: 0.054: 0.048: 0.042:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп: 111 : 112 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 149 : 159 : 171 : 184 : 197 : 208 : 217 :
Uоп: 9.24 :12.00 :12.00 : 7.16 : 6.25 : 5.47 : 4.80 : 4.19 : 3.65 : 3.17 : 2.82 : 2.59 : 2.56 : 2.72 : 3.03 : 3.47 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4852 : Y-строка 3 Cmax= 0.084 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.033: 0.039: 0.048: 0.059: 0.072: 0.082: 0.084: 0.076: 0.063: 0.051:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп: 106 : 108 : 109 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 142 : 154 : 169 : 185 : 201 : 214 : 224 :
Uоп: 9.00 :12.00 : 7.33 : 6.58 : 5.83 : 5.06 : 4.37 : 3.68 : 3.05 : 2.49 : 2.04 : 1.79 : 1.75 : 1.94 : 2.32 : 2.87 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4256 : Y-строка 4 Cmax= 0.145 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.036: 0.045: 0.058: 0.078: 0.108: 0.139: 0.145: 0.119: 0.087: 0.064:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003:
Фоп: 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 117 : 123 : 132 : 145 : 164 : 188 : 209 : 224 : 234 :
Uоп: 8.73 :12.00 : 7.16 : 6.35 : 5.57 : 4.74 : 3.97 : 3.24 : 2.53 : 1.90 : 1.34 : 0.99 : 0.93 : 1.19 : 1.68 : 2.30 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3660 : Y-строка 5 Cmax= 0.358 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.032: 0.039: 0.050: 0.068: 0.103: 0.167: 0.311: 0.358: 0.208: 0.122: 0.077:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.016: 0.018: 0.010: 0.006: 0.004:
Фоп: 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 102 : 104 : 107 : 111 : 118 : 130 : 155 : 193 : 223 : 239 : 247 :
Uоп: 8.64 :12.00 : 6.98 : 6.15 : 5.32 : 4.55 : 3.71 : 2.96 : 2.16 : 1.41 : 0.73 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.17 : 1.91 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3064 : Y-строка 6 Cmax= 1.754 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.033: 0.040: 0.053: 0.075: 0.123: 0.261: 1.021: 1.754: 0.387: 0.152: 0.087:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.013: 0.051: 0.088: 0.019: 0.008: 0.004:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 97 : 99 : 104 : 122 : 218 : 252 : 260 : 263 :
Uоп:12.00 :12.00 : 6.87 : 6.08 : 5.22 : 4.43 : 3.60 : 2.78 : 1.96 : 1.15 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.87 : 1.68 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 2468 : Y-строка 7 Cmax= 1.311 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=331)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.033: 0.040: 0.052: 0.074: 0.121: 0.248: 0.855: 1.311: 0.361: 0.149: 0.086:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.012: 0.043: 0.066: 0.018: 0.007: 0.004:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 84 : 83 : 81 : 78 : 71 : 49 : 331 : 294 : 284 : 280 :
Uоп:12.00 :12.00 : 6.87 : 6.10 : 5.22 : 4.45 : 3.63 : 2.79 : 1.98 : 1.17 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.90 : 1.69 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1872 : Y-строка 8 Cmax= 0.295 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=348)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.027: 0.032: 0.039: 0.049: 0.067: 0.099: 0.158: 0.263: 0.295: 0.187: 0.116: 0.075:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.013: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004:
Фоп: 82 : 82 : 81 : 80 : 78 : 77 : 74 : 71 : 67 : 59 : 47 : 23 : 348 : 320 : 304 : 295 :
Uоп: 8.64 :12.00 : 6.98 : 6.15 : 5.32 : 4.55 : 3.75 : 2.96 : 2.20 : 1.47 : 0.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.24 : 1.95 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1276 : Y-строка 9 Cmax= 0.131 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.026: 0.030: 0.036: 0.044: 0.056: 0.074: 0.100: 0.126: 0.131: 0.110: 0.082: 0.062:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003:
Фоп: 78 : 76 : 75 : 73 : 71 : 69 : 66 : 61 : 55 : 46 : 33 : 15 : 353 : 333 : 317 : 308 :
Uоп: 8.73 :12.00 : 7.16 : 6.35 : 5.57 : 4.85 : 4.03 : 3.33 : 2.61 : 1.98 : 1.45 : 1.12 : 1.06 : 1.31 : 1.78 : 2.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 680 : Y-строка 10 Cmax= 0.078 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.028: 0.033: 0.039: 0.047: 0.057: 0.068: 0.077: 0.078: 0.071: 0.060: 0.050:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
Фоп: 73 : 71 : 70 : 68 : 65 : 62 : 58 : 53 : 46 : 37 : 25 : 11 : 355 : 340 : 327 : 317 :
Uоп: 9.00 :12.00 : 7.44 : 6.69 : 5.89 : 5.14 : 4.45 : 3.75 : 3.14 : 2.59 : 2.17 : 1.92 : 1.87 : 2.05 : 2.43 : 2.96 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 84 : Y-строка 11 Cmax= 0.054 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.029: 0.034: 0.039: 0.044: 0.050: 0.054: 0.054: 0.051: 0.046: 0.041:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп: 69 : 67 : 65 : 62 : 59 : 56 : 51 : 46 : 39 : 30 : 20 : 8 : 356 : 344 : 333 : 324 :
Uоп: 9.28 :12.00 :12.00 : 6.98 : 6.25 : 5.57 : 4.90 : 4.29 : 3.74 : 3.28 : 2.91 : 2.73 : 2.70 : 2.87 : 3.15 : 3.56 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6981.0 м, Y= 3064.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.7537036 доли ПДКмр|
| 0.0876852 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 218 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.0833| 1.7537036 | 100.00 |100.00 | 21.0528641 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609) 
ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 4299 м; Y= 3064 |
| Длина и ширина : L= 8940 м; B= 5960 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 596 м |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1-| 0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 0.024 0.027 0.030 0.034 0.037 0.041 0.043 0.043 0.041 0.039 0.035 |- 1
| |
2-| 0.015 0.017 0.018 0.021 0.023 0.026 0.030 0.034 0.040 0.046 0.052 0.056 0.057 0.054 0.048 0.042 |- 2
| |
3-| 0.016 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028 0.033 0.039 0.048 0.059 0.072 0.082 0.084 0.076 0.063 0.051 |- 3
| |
4-| 0.016 0.018 0.020 0.023 0.026 0.030 0.036 0.045 0.058 0.078 0.108 0.139 0.145 0.119 0.087 0.064 |- 4
| |
5-| 0.017 0.018 0.020 0.023 0.027 0.032 0.039 0.050 0.068 0.103 0.167 0.311 0.358 0.208 0.122 0.077 |- 5
| |
6-C 0.017 0.018 0.021 0.024 0.027 0.033 0.040 0.053 0.075 0.123 0.261 1.021 1.754 0.387 0.152 0.087 C- 6
| ^ |
7-| 0.017 0.018 0.021 0.024 0.027 0.033 0.040 0.052 0.074 0.121 0.248 0.855 1.311 0.361 0.149 0.086 |- 7
| |
8-| 0.016 0.018 0.020 0.023 0.027 0.032 0.039 0.049 0.067 0.099 0.158 0.263 0.295 0.187 0.116 0.075 |- 8
| |
9-| 0.016 0.018 0.020 0.022 0.026 0.030 0.036 0.044 0.056 0.074 0.100 0.126 0.131 0.110 0.082 0.062 |- 9
| |
10-| 0.016 0.017 0.019 0.021 0.024 0.028 0.033 0.039 0.047 0.057 0.068 0.077 0.078 0.071 0.060 0.050 |-10
| |
11-| 0.015 0.017 0.018 0.020 0.023 0.026 0.029 0.034 0.039 0.044 0.050 0.054 0.054 0.051 0.046 0.041 |-11
| |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> Cм = 1.7537036 долей ПДКмр
= 0.0876852 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = 6981.0 м
( X-столбец 13, Y-строка 6) Yм = 3064.0 м
При опасном направлении ветра : 218 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.00 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609) 
ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 66
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2775: 3313: 3371: 3850: 3967: 4388: 4563: 4925: 5159: 5463: 5755: 6001: 6002: 2778: 5755:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -21: -30: -31: -39: -41: -48: -51: -57: -61: -66: -71: -75: 450: 503: 525:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.016: 0.019: 0.017:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 5159: 4563: 3967: 3371: 6003: 2781: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6004: 2783: 5755: 5159:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 535: 545: 555: 565: 976: 1028: 1121: 1131: 1141: 1151: 1161: 1501: 1552: 1717: 1727:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.018: 0.021: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.019: 0.023: 0.020: 0.022:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 4563: 3967: 3371: 6006: 2786: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6007: 2788: 5755: 5159: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1737: 1747: 1757: 2027: 2076: 2313: 2323: 2333: 2343: 2353: 2553: 2601: 2909: 2919: 2929:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.024: 0.024: 0.021: 0.026: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.023: 0.031: 0.025: 0.028: 0.030:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3967: 3371: 6008: 2791: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6010: 5755: 5474: 5159: 4938: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 2939: 2949: 3078: 3125: 3505: 3515: 3525: 3535: 3545: 3604: 3608: 3612: 3616: 3619: 3624:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.032: 0.034: 0.025: 0.036: 0.029: 0.032: 0.036: 0.039: 0.042: 0.028: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037:
Cc : 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________
y= 4402: 3967: 3866: 3371: 3330: 2794:
----------:------:------:------:------:------:
x= 3627: 3633: 3634: 3641: 3642: 3649:
----------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.041: 0.041: 0.044: 0.044: 0.045:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3649.4 м, Y= 2793.5 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0448931 доли ПДКмр|
| 0.0022447 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 90 град.
и скорости ветра 3.24 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.0833| 0.0448931 | 100.00 |100.00 | 0.538932323 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609) 
ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 284
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 325: 322: 319: 316: 313: 311: 308: 308: 308: 308: 308: 308: 309: 309: 309:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7064: 6529: 5995: 5460: 4925: 4390: 3855: 3855: 3853: 3850: 3848: 3845: 3843: 3840: 3838:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.062: 0.062: 0.058: 0.052: 0.045: 0.039: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 354 : 6 : 18 : 28 : 37 : 44 : 49 : 49 : 49 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 :
Uоп: 2.38 : 2.38 : 2.53 : 2.82 : 3.22 : 3.69 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 310: 310: 311: 311: 312: 313: 314: 315: 315: 316: 317: 319: 320: 321: 322:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3836: 3833: 3831: 3828: 3826: 3824: 3821: 3819: 3817: 3815: 3812: 3810: 3808: 3806: 3804:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 323: 325: 326: 327: 329: 331: 332: 334: 335: 337: 339: 341: 342: 344: 346:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3802: 3800: 3797: 3795: 3794: 3792: 3790: 3788: 3786: 3784: 3783: 3781: 3779: 3778: 3776:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 350: 352: 354: 356: 358: 361: 363: 365: 367: 370: 372: 374: 376: 379:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3775: 3773: 3772: 3771: 3769: 3768: 3767: 3766: 3765: 3764: 3763: 3762: 3761: 3760: 3759:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 381: 383: 386: 388: 391: 393: 396: 398: 400: 403: 405: 923: 1441: 1960: 2478:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3759: 3758: 3757: 3757: 3756: 3756: 3756: 3755: 3755: 3755: 3755: 3742: 3728: 3715: 3702:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.038: 0.041: 0.044: 0.046:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2996: 2996: 2997: 2999: 3002: 3004: 3007: 3009: 3011: 3014: 3016: 3019: 3021: 3023: 3026:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3689: 3689: 3689: 3690: 3690: 3691: 3691: 3692:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.046: 0.046: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3028: 3031: 3033: 3035: 3037: 3040: 3042: 3044: 3046: 3048: 3050: 3053: 3055: 3057: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3693: 3693: 3694: 3695: 3696: 3697: 3698: 3699: 3700: 3702: 3703: 3704: 3705: 3707: 3708:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.045: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3061: 3062: 3064: 3066: 3068: 3070: 3071: 3073: 3075: 3076: 3078: 3079: 3081: 3082: 3083:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3710: 3711: 3713: 3715: 3716: 3718: 3720: 3722: 3723: 3725: 3727: 3729: 3731: 3733: 3735:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3085: 3086: 3087: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092: 3093: 3094: 3094: 3095: 3096: 3096: 3097:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3737: 3740: 3742: 3744: 3746: 3748: 3751: 3753: 3755: 3758: 3760: 3762: 3765: 3767: 3769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3097: 3097: 3098: 3098: 3098: 3098: 3098: 3107: 3115: 3123: 3132: 3140: 3148: 3148: 3148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3772: 3774: 3777: 3779: 3782: 3784: 3787: 4319: 4851: 5383: 5915: 6447: 6979: 6979: 6979:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.063: 0.090: 0.148: 0.317: 1.027: 1.366: 1.366: 1.364:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.016: 0.051: 0.068: 0.068: 0.068:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 97 : 99 : 102 : 110 : 134 : 210 : 210 : 210 :
Uоп: 3.08 : 3.07 : 3.09 : 3.08 : 3.07 : 3.08 : 3.07 : 2.34 : 1.63 : 0.91 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3148: 3148: 3148: 3148: 3148: 3147: 3147: 3147: 3146: 3146: 3145: 3144: 3144: 3143: 3142:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 6982: 6984: 6987: 6989: 6992: 6994: 6997: 6999: 7001: 7004: 7006: 7009: 7011: 7013: 7016:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.355: 1.350: 1.347: 1.339: 1.334: 1.332: 1.325: 1.320: 1.319: 1.313: 1.309: 1.308: 1.303: 1.299: 1.299:
Cc : 0.068: 0.068: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065:
Фоп: 210 : 211 : 211 : 211 : 212 : 212 : 212 : 213 : 213 : 213 : 214 : 214 : 214 : 215 : 215 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3141: 3140: 3139: 3138: 3137: 3136: 3135: 3133: 3132: 3131: 3129: 3128: 3126: 3125: 3123:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7018: 7020: 7022: 7025: 7027: 7029: 7031: 7033: 7035: 7037: 7039: 7041: 7043: 7045: 7047:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.294: 1.291: 1.291: 1.287: 1.286: 1.286: 1.282: 1.282: 1.282: 1.278: 1.280: 1.280: 1.276: 1.280: 1.280:
Cc : 0.065: 0.065: 0.065: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064:
Фоп: 215 : 216 : 216 : 216 : 217 : 217 : 217 : 218 : 218 : 218 : 219 : 219 : 219 : 220 : 220 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3121: 3120: 3118: 3116: 3114: 3112: 3111: 3109: 3107: 3105: 3103: 3100: 3098: 3096: 3094:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7049: 7050: 7052: 7054: 7055: 7057: 7059: 7060: 7062: 7063: 7064: 7066: 7067: 7068: 7069:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.276: 1.281: 1.281: 1.279: 1.284: 1.285: 1.284: 1.289: 1.290: 1.291: 1.296: 1.297: 1.299: 1.305: 1.306:
Cc : 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065:
Фоп: 221 : 221 : 221 : 222 : 222 : 222 : 223 : 223 : 223 : 224 : 224 : 224 : 225 : 225 : 225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3092: 3090: 3087: 3085: 3083: 3081: 3078: 3076: 3073: 3071: 3069: 3066: 3064: 3061: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7070: 7071: 7072: 7073: 7074: 7075: 7076: 7076: 7077: 7078: 7078: 7079: 7079: 7079: 7080:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.309: 1.315: 1.317: 1.321: 1.327: 1.330: 1.334: 1.342: 1.345: 1.349: 1.358: 1.363: 1.366: 1.376: 1.382:
Cc : 0.065: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069:
Фоп: 226 : 226 : 226 : 227 : 227 : 227 : 228 : 228 : 228 : 229 : 229 : 229 : 230 : 230 : 230 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3057: 3054: 3052: 2527: 2002: 1477: 953: 428: 428: 425: 423: 420: 418: 415: 413:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7080: 7080: 7080: 7097: 7114: 7130: 7147: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7163: 7163:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.385: 1.395: 1.404: 1.200: 0.353: 0.156: 0.095: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065: 0.065:
Cc : 0.069: 0.070: 0.070: 0.060: 0.018: 0.008: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 230 : 231 : 231 : 313 : 338 : 346 : 349 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.83 : 1.53 : 2.24 : 2.24 : 2.26 : 2.26 : 2.25 : 2.26 : 2.26 : 2.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 410: 408: 406: 403: 401: 398: 396: 394: 391: 389: 387: 385: 382: 380: 378:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7163: 7162: 7162: 7161: 7161: 7160: 7160: 7159: 7158: 7157: 7156: 7155: 7154: 7153: 7152:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.063: 0.063:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп: 2.27 : 2.27 : 2.29 : 2.29 : 2.29 : 2.29 : 2.30 : 2.30 : 2.30 : 2.30 : 2.31 : 2.31 : 2.31 : 2.31 : 2.32 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 376: 374: 372: 369: 367: 365: 363: 362: 360: 358: 356: 354: 353: 351: 349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7151: 7150: 7149: 7147: 7146: 7144: 7143: 7141: 7140: 7138: 7137: 7135: 7133: 7131: 7129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.062: 0.062:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 351 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 :
Uоп: 2.32 : 2.32 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.36 : 2.35 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 346: 345: 343: 342: 340: 339: 338: 337: 336: 334: 333: 332: 331: 331:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7128: 7126: 7124: 7122: 7120: 7118: 7116: 7113: 7111: 7109: 7107: 7105: 7103: 7100: 7098:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 :
Uоп: 2.35 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.37 : 2.37 : 2.37 : 2.38 : 2.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y= 330: 329: 328: 328: 327: 327: 326: 326: 325: 325: 325: 325: 325: 325:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7096: 7093: 7091: 7089: 7086: 7084: 7081: 7079: 7077: 7074: 7072: 7069: 7067: 7064:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062: 0.062:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 354 : 354 : 354 :
Uоп: 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 7080.1 м, Y= 3051.6 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.4039073 доли ПДКмр|
| 0.0701954 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.0833| 1.4039073 | 100.00 |100.00 | 16.8536282 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10) 
ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alfa | F | КР |Ди| Выброс 
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
0001 Т 0.0 0.004 0.010 0.0 6785.68 2813.67 1.0 1.00 0 0.2013900
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10) 
ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 | 0001 | 0.201390| Т | 7.192950 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq= 0.201390 г/с |
|Сумма Cм по всем источникам = 7.192950 долей ПДК |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10) 
ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 001 : 8940x5960 с шагом 596
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10) 
ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 4299, Y= 3064
размеры: длина(по Х)= 8940, ширина(по Y)= 5960, шаг сетки= 596
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 6044 : Y-строка 1 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 5448 : Y-строка 2 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4852 : Y-строка 3 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4256 : Y-строка 4 Cmax= 0.017 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.017: 0.017: 0.014: 0.011: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.017: 0.017: 0.014: 0.011: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3660 : Y-строка 5 Cmax= 0.043 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.020: 0.038: 0.043: 0.025: 0.015: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.020: 0.038: 0.043: 0.025: 0.015: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3064 : Y-строка 6 Cmax= 0.212 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.015: 0.032: 0.123: 0.212: 0.047: 0.018: 0.011:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.015: 0.032: 0.123: 0.212: 0.047: 0.018: 0.011:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 97 : 99 : 104 : 122 : 218 : 252 : 260 : 263 :
Uоп:12.00 :12.00 : 6.87 : 6.08 : 5.22 : 4.43 : 3.60 : 2.78 : 1.96 : 1.15 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.87 : 1.68 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 2468 : Y-строка 7 Cmax= 0.159 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=331)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.015: 0.030: 0.103: 0.159: 0.044: 0.018: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.015: 0.030: 0.103: 0.159: 0.044: 0.018: 0.010:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 84 : 83 : 81 : 78 : 71 : 49 : 331 : 294 : 284 : 280 :
Uоп:12.00 :12.00 : 6.87 : 6.10 : 5.22 : 4.45 : 3.63 : 2.79 : 1.98 : 1.17 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.90 : 1.69 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1872 : Y-строка 8 Cmax= 0.036 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=348)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.032: 0.036: 0.023: 0.014: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.019: 0.032: 0.036: 0.023: 0.014: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1276 : Y-строка 9 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.016: 0.013: 0.010: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.016: 0.013: 0.010: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 680 : Y-строка 10 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 84 : Y-строка 11 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6981.0 м, Y= 3064.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2119918 доли ПДКмр|
| 0.2119918 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 218 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.2014| 0.2119918 | 100.00 |100.00 | 1.0526432 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10) 
ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 4299 м; Y= 3064 |
| Длина и ширина : L= 8940 м; B= 5960 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 596 м |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 |- 1
| |
2-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 |- 2
| |
3-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.010 0.009 0.008 0.006 |- 3
| |
4-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.009 0.013 0.017 0.017 0.014 0.011 0.008 |- 4
| |
5-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.012 0.020 0.038 0.043 0.025 0.015 0.009 |- 5
| |
6-C 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.015 0.032 0.123 0.212 0.047 0.018 0.011 C- 6
| ^ |
7-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.015 0.030 0.103 0.159 0.044 0.018 0.010 |- 7
| |
8-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.012 0.019 0.032 0.036 0.023 0.014 0.009 |- 8
| |
9-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.009 0.012 0.015 0.016 0.013 0.010 0.007 |- 9
| |
10-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.007 0.006 |-10
| |
11-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.005 |-11
| |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> Cм = 0.2119918 долей ПДКмр
= 0.2119918 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = 6981.0 м
( X-столбец 13, Y-строка 6) Yм = 3064.0 м
При опасном направлении ветра : 218 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.00 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10) 
ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 66
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2775: 3313: 3371: 3850: 3967: 4388: 4563: 4925: 5159: 5463: 5755: 6001: 6002: 2778: 5755:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -21: -30: -31: -39: -41: -48: -51: -57: -61: -66: -71: -75: 450: 503: 525:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 5159: 4563: 3967: 3371: 6003: 2781: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6004: 2783: 5755: 5159:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 535: 545: 555: 565: 976: 1028: 1121: 1131: 1141: 1151: 1161: 1501: 1552: 1717: 1727:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 4563: 3967: 3371: 6006: 2786: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6007: 2788: 5755: 5159: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1737: 1747: 1757: 2027: 2076: 2313: 2323: 2333: 2343: 2353: 2553: 2601: 2909: 2919: 2929:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3967: 3371: 6008: 2791: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6010: 5755: 5474: 5159: 4938: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 2939: 2949: 3078: 3125: 3505: 3515: 3525: 3535: 3545: 3604: 3608: 3612: 3616: 3619: 3624:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________
y= 4402: 3967: 3866: 3371: 3330: 2794:
----------:------:------:------:------:------:
x= 3627: 3633: 3634: 3641: 3642: 3649:
----------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3649.4 м, Y= 2793.5 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0054268 доли ПДКмр|
| 0.0054268 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 90 град.
и скорости ветра 3.24 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.2014| 0.0054268 | 100.00 |100.00 | 0.026946615 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
Растворитель РПК-265П) (10) 
ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 284
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 325: 322: 319: 316: 313: 311: 308: 308: 308: 308: 308: 308: 309: 309: 309:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7064: 6529: 5995: 5460: 4925: 4390: 3855: 3855: 3853: 3850: 3848: 3845: 3843: 3840: 3838:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 310: 310: 311: 311: 312: 313: 314: 315: 315: 316: 317: 319: 320: 321: 322:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3836: 3833: 3831: 3828: 3826: 3824: 3821: 3819: 3817: 3815: 3812: 3810: 3808: 3806: 3804:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 323: 325: 326: 327: 329: 331: 332: 334: 335: 337: 339: 341: 342: 344: 346:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3802: 3800: 3797: 3795: 3794: 3792: 3790: 3788: 3786: 3784: 3783: 3781: 3779: 3778: 3776:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 350: 352: 354: 356: 358: 361: 363: 365: 367: 370: 372: 374: 376: 379:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3775: 3773: 3772: 3771: 3769: 3768: 3767: 3766: 3765: 3764: 3763: 3762: 3761: 3760: 3759:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 381: 383: 386: 388: 391: 393: 396: 398: 400: 403: 405: 923: 1441: 1960: 2478:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3759: 3758: 3757: 3757: 3756: 3756: 3756: 3755: 3755: 3755: 3755: 3742: 3728: 3715: 3702:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2996: 2996: 2997: 2999: 3002: 3004: 3007: 3009: 3011: 3014: 3016: 3019: 3021: 3023: 3026:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3689: 3689: 3689: 3690: 3690: 3691: 3691: 3692:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3028: 3031: 3033: 3035: 3037: 3040: 3042: 3044: 3046: 3048: 3050: 3053: 3055: 3057: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3693: 3693: 3694: 3695: 3696: 3697: 3698: 3699: 3700: 3702: 3703: 3704: 3705: 3707: 3708:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3061: 3062: 3064: 3066: 3068: 3070: 3071: 3073: 3075: 3076: 3078: 3079: 3081: 3082: 3083:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3710: 3711: 3713: 3715: 3716: 3718: 3720: 3722: 3723: 3725: 3727: 3729: 3731: 3733: 3735:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3085: 3086: 3087: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092: 3093: 3094: 3094: 3095: 3096: 3096: 3097:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3737: 3740: 3742: 3744: 3746: 3748: 3751: 3753: 3755: 3758: 3760: 3762: 3765: 3767: 3769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3097: 3097: 3098: 3098: 3098: 3098: 3098: 3107: 3115: 3123: 3132: 3140: 3148: 3148: 3148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3772: 3774: 3777: 3779: 3782: 3784: 3787: 4319: 4851: 5383: 5915: 6447: 6979: 6979: 6979:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.011: 0.018: 0.038: 0.124: 0.165: 0.165: 0.165:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.011: 0.018: 0.038: 0.124: 0.165: 0.165: 0.165:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 97 : 99 : 102 : 110 : 134 : 210 : 210 : 210 :
Uоп: 3.08 : 3.07 : 3.09 : 3.08 : 3.07 : 3.08 : 3.07 : 2.34 : 1.63 : 0.91 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3148: 3148: 3148: 3148: 3148: 3147: 3147: 3147: 3146: 3146: 3145: 3144: 3144: 3143: 3142:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 6982: 6984: 6987: 6989: 6992: 6994: 6997: 6999: 7001: 7004: 7006: 7009: 7011: 7013: 7016:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.164: 0.163: 0.163: 0.162: 0.161: 0.161: 0.160: 0.160: 0.159: 0.159: 0.158: 0.158: 0.157: 0.157: 0.157:
Cc : 0.164: 0.163: 0.163: 0.162: 0.161: 0.161: 0.160: 0.160: 0.159: 0.159: 0.158: 0.158: 0.157: 0.157: 0.157:
Фоп: 210 : 211 : 211 : 211 : 212 : 212 : 212 : 213 : 213 : 213 : 214 : 214 : 214 : 215 : 215 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3141: 3140: 3139: 3138: 3137: 3136: 3135: 3133: 3132: 3131: 3129: 3128: 3126: 3125: 3123:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7018: 7020: 7022: 7025: 7027: 7029: 7031: 7033: 7035: 7037: 7039: 7041: 7043: 7045: 7047:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.156: 0.156: 0.156: 0.156: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.154: 0.155: 0.155: 0.154: 0.155: 0.155:
Cc : 0.156: 0.156: 0.156: 0.156: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.154: 0.155: 0.155: 0.154: 0.155: 0.155:
Фоп: 215 : 216 : 216 : 216 : 217 : 217 : 217 : 218 : 218 : 218 : 219 : 219 : 219 : 220 : 220 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3121: 3120: 3118: 3116: 3114: 3112: 3111: 3109: 3107: 3105: 3103: 3100: 3098: 3096: 3094:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7049: 7050: 7052: 7054: 7055: 7057: 7059: 7060: 7062: 7063: 7064: 7066: 7067: 7068: 7069:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.154: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.156: 0.156: 0.156: 0.157: 0.157: 0.157: 0.158: 0.158:
Cc : 0.154: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.155: 0.156: 0.156: 0.156: 0.157: 0.157: 0.157: 0.158: 0.158:
Фоп: 221 : 221 : 221 : 222 : 222 : 222 : 223 : 223 : 223 : 224 : 224 : 224 : 225 : 225 : 225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3092: 3090: 3087: 3085: 3083: 3081: 3078: 3076: 3073: 3071: 3069: 3066: 3064: 3061: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7070: 7071: 7072: 7073: 7074: 7075: 7076: 7076: 7077: 7078: 7078: 7079: 7079: 7079: 7080:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.158: 0.159: 0.159: 0.160: 0.160: 0.161: 0.161: 0.162: 0.163: 0.163: 0.164: 0.165: 0.165: 0.166: 0.167:
Cc : 0.158: 0.159: 0.159: 0.160: 0.160: 0.161: 0.161: 0.162: 0.163: 0.163: 0.164: 0.165: 0.165: 0.166: 0.167:
Фоп: 226 : 226 : 226 : 227 : 227 : 227 : 228 : 228 : 228 : 229 : 229 : 229 : 230 : 230 : 230 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3057: 3054: 3052: 2527: 2002: 1477: 953: 428: 428: 425: 423: 420: 418: 415: 413:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7080: 7080: 7080: 7097: 7114: 7130: 7147: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7163: 7163:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.167: 0.169: 0.170: 0.145: 0.043: 0.019: 0.011: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.167: 0.169: 0.170: 0.145: 0.043: 0.019: 0.011: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Фоп: 230 : 231 : 231 : 313 : 338 : 346 : 349 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.83 : 1.53 : 2.24 : 2.24 : 2.26 : 2.26 : 2.25 : 2.26 : 2.26 : 2.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 410: 408: 406: 403: 401: 398: 396: 394: 391: 389: 387: 385: 382: 380: 378:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7163: 7162: 7162: 7161: 7161: 7160: 7160: 7159: 7158: 7157: 7156: 7155: 7154: 7153: 7152:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 376: 374: 372: 369: 367: 365: 363: 362: 360: 358: 356: 354: 353: 351: 349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7151: 7150: 7149: 7147: 7146: 7144: 7143: 7141: 7140: 7138: 7137: 7135: 7133: 7131: 7129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 346: 345: 343: 342: 340: 339: 338: 337: 336: 334: 333: 332: 331: 331:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7128: 7126: 7124: 7122: 7120: 7118: 7116: 7113: 7111: 7109: 7107: 7105: 7103: 7100: 7098:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y= 330: 329: 328: 328: 327: 327: 326: 326: 325: 325: 325: 325: 325: 325:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7096: 7093: 7091: 7089: 7086: 7084: 7081: 7079: 7077: 7074: 7072: 7069: 7067: 7064:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 7080.1 м, Y= 3051.6 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1697076 доли ПДКмр|
| 0.1697076 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 0001 | Т | 0.2014| 0.1697076 | 100.00 |100.00 | 0.842681527 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alfa | F | КР |Ди| Выброс 
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
6001 П1 0.0 0.0 6208.50 2398.30 21.00 21.00 0.00 3.0 1.00 0 0.0003360
6002 П1 0.0 0.0 6245.50 1966.28 10.00 10.00 0.00 3.0 1.00 0 0.0013104
6003 П1 0.0 0.0 6195.58 984.56 10.00 10.00 0.00 3.0 1.00 0 0.0051205
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
| по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, |
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 | 6001 | 0.000336| П1 | 0.120008 | 0.50 | 5.7 |
| 2 | 6002 | 0.001310| П1 | 0.468029 | 0.50 | 5.7 |
| 3 | 6003 | 0.005120| П1 | 1.828850 | 0.50 | 5.7 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq= 0.006767 г/с |
|Сумма Cм по всем источникам = 2.416887 долей ПДК |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 001 : 8940x5960 с шагом 596
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 4299, Y= 3064
размеры: длина(по Х)= 8940, ширина(по Y)= 5960, шаг сетки= 596
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 6044 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 5448 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4852 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4256 : Y-строка 4 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3660 : Y-строка 5 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3064 : Y-строка 6 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 2468 : Y-строка 7 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=248)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1872 : Y-строка 8 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=304)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.013: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1276 : Y-строка 9 Cmax= 0.017 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=213)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.006: 0.017: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.005: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 680 : Y-строка 10 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=328)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.006: 0.016: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.005: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 84 : Y-строка 11 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 6385.0; напр.ветра=348)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6385.0 м, Y= 1276.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0165913 доли ПДКмр|
| 0.0049774 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 213 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 6003 | П1| 0.005120| 0.0165913 | 100.00 |100.00 | 3.2402008 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Остальные источники не влияют на данную точку (2 источников) |
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 4299 м; Y= 3064 |
| Длина и ширина : L= 8940 м; B= 5960 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 596 м |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1-| . . . . . . . . . . . . . . . . |- 1
| |
2-| . . . . . . . . . . . . . . . . |- 2
| |
3-| . . . . . . . . . . . . . . . . |- 3
| |
4-| . . . . . . . . . . . . . . . . |- 4
| |
5-| . . . . . . . . . . . 0.000 . . . . |- 5
| |
6-C . . . . . . . . . . . 0.001 . . . . C- 6
| |
7-| . . . . . . . . . 0.001 0.001 0.003 0.001 . . . |- 7
| ^ |
8-| . . . . . . . . 0.001 0.001 0.002 0.013 0.001 0.001 . . |- 8
| ^ |
9-| . . . . . . . . 0.001 0.001 0.006 0.017 0.002 0.001 . . |- 9
| ^ |
10-| . . . . . . . . 0.001 0.001 0.006 0.016 0.002 0.001 . . |-10
| |
11-| . . . . . . . . 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 . . |-11
| |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация ---------> Cм = 0.0165913 долей ПДКмр
= 0.0049774 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = 6385.0 м
( X-столбец 12, Y-строка 9) Yм = 1276.0 м
При опасном направлении ветра : 213 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.00 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 66
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2775: 3313: 3371: 3850: 3967: 4388: 4563: 4925: 5159: 5463: 5755: 6001: 6002: 2778: 5755:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -21: -30: -31: -39: -41: -48: -51: -57: -61: -66: -71: -75: 450: 503: 525:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 5159: 4563: 3967: 3371: 6003: 2781: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6004: 2783: 5755: 5159:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 535: 545: 555: 565: 976: 1028: 1121: 1131: 1141: 1151: 1161: 1501: 1552: 1717: 1727:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 4563: 3967: 3371: 6006: 2786: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6007: 2788: 5755: 5159: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1737: 1747: 1757: 2027: 2076: 2313: 2323: 2333: 2343: 2353: 2553: 2601: 2909: 2919: 2929:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3967: 3371: 6008: 2791: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6010: 5755: 5474: 5159: 4938: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 2939: 2949: 3078: 3125: 3505: 3515: 3525: 3535: 3545: 3604: 3608: 3612: 3616: 3619: 3624:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________
y= 4402: 3967: 3866: 3371: 3330: 2794:
----------:------:------:------:------:------:
x= 3627: 3633: 3634: 3641: 3642: 3649:
----------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3649.4 м, Y= 2793.5 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0002032 доли ПДКмр|
| 0.0000610 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 125 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 6003 | П1| 0.005120| 0.0002026 | 99.71 | 99.71 | 0.039575670 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| В сумме = 0.0002026 99.71 |
| Суммарный вклад остальных = 0.0000006 0.29 (2 источника) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 284
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 325: 322: 319: 316: 313: 311: 308: 308: 308: 308: 308: 308: 309: 309: 309:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7064: 6529: 5995: 5460: 4925: 4390: 3855: 3855: 3853: 3850: 3848: 3845: 3843: 3840: 3838:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 310: 310: 311: 311: 312: 313: 314: 315: 315: 316: 317: 319: 320: 321: 322:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3836: 3833: 3831: 3828: 3826: 3824: 3821: 3819: 3817: 3815: 3812: 3810: 3808: 3806: 3804:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 323: 325: 326: 327: 329: 331: 332: 334: 335: 337: 339: 341: 342: 344: 346:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3802: 3800: 3797: 3795: 3794: 3792: 3790: 3788: 3786: 3784: 3783: 3781: 3779: 3778: 3776:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 350: 352: 354: 356: 358: 361: 363: 365: 367: 370: 372: 374: 376: 379:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3775: 3773: 3772: 3771: 3769: 3768: 3767: 3766: 3765: 3764: 3763: 3762: 3761: 3760: 3759:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 381: 383: 386: 388: 391: 393: 396: 398: 400: 403: 405: 923: 1441: 1960: 2478:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3759: 3758: 3757: 3757: 3756: 3756: 3756: 3755: 3755: 3755: 3755: 3742: 3728: 3715: 3702:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2996: 2996: 2997: 2999: 3002: 3004: 3007: 3009: 3011: 3014: 3016: 3019: 3021: 3023: 3026:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3689: 3689: 3689: 3690: 3690: 3691: 3691: 3692:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3028: 3031: 3033: 3035: 3037: 3040: 3042: 3044: 3046: 3048: 3050: 3053: 3055: 3057: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3693: 3693: 3694: 3695: 3696: 3697: 3698: 3699: 3700: 3702: 3703: 3704: 3705: 3707: 3708:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3061: 3062: 3064: 3066: 3068: 3070: 3071: 3073: 3075: 3076: 3078: 3079: 3081: 3082: 3083:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3710: 3711: 3713: 3715: 3716: 3718: 3720: 3722: 3723: 3725: 3727: 3729: 3731: 3733: 3735:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3085: 3086: 3087: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092: 3093: 3094: 3094: 3095: 3096: 3096: 3097:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3737: 3740: 3742: 3744: 3746: 3748: 3751: 3753: 3755: 3758: 3760: 3762: 3765: 3767: 3769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3097: 3097: 3098: 3098: 3098: 3098: 3098: 3107: 3115: 3123: 3132: 3140: 3148: 3148: 3148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3772: 3774: 3777: 3779: 3782: 3784: 3787: 4319: 4851: 5383: 5915: 6447: 6979: 6979: 6979:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3148: 3148: 3148: 3148: 3148: 3147: 3147: 3147: 3146: 3146: 3145: 3144: 3144: 3143: 3142:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 6982: 6984: 6987: 6989: 6992: 6994: 6997: 6999: 7001: 7004: 7006: 7009: 7011: 7013: 7016:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3141: 3140: 3139: 3138: 3137: 3136: 3135: 3133: 3132: 3131: 3129: 3128: 3126: 3125: 3123:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7018: 7020: 7022: 7025: 7027: 7029: 7031: 7033: 7035: 7037: 7039: 7041: 7043: 7045: 7047:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3121: 3120: 3118: 3116: 3114: 3112: 3111: 3109: 3107: 3105: 3103: 3100: 3098: 3096: 3094:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7049: 7050: 7052: 7054: 7055: 7057: 7059: 7060: 7062: 7063: 7064: 7066: 7067: 7068: 7069:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3092: 3090: 3087: 3085: 3083: 3081: 3078: 3076: 3073: 3071: 3069: 3066: 3064: 3061: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7070: 7071: 7072: 7073: 7074: 7075: 7076: 7076: 7077: 7078: 7078: 7079: 7079: 7079: 7080:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3057: 3054: 3052: 2527: 2002: 1477: 953: 428: 428: 425: 423: 420: 418: 415: 413:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7080: 7080: 7080: 7097: 7114: 7130: 7147: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7163: 7163:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 410: 408: 406: 403: 401: 398: 396: 394: 391: 389: 387: 385: 382: 380: 378:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7163: 7162: 7162: 7161: 7161: 7160: 7160: 7159: 7158: 7157: 7156: 7155: 7154: 7153: 7152:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 376: 374: 372: 369: 367: 365: 363: 362: 360: 358: 356: 354: 353: 351: 349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7151: 7150: 7149: 7147: 7146: 7144: 7143: 7141: 7140: 7138: 7137: 7135: 7133: 7131: 7129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 346: 345: 343: 342: 340: 339: 338: 337: 336: 334: 333: 332: 331: 331:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7128: 7126: 7124: 7122: 7120: 7118: 7116: 7113: 7111: 7109: 7107: 7105: 7103: 7100: 7098:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y= 330: 329: 328: 328: 327: 327: 326: 326: 325: 325: 325: 325: 325: 325:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7096: 7093: 7091: 7089: 7086: 7084: 7081: 7079: 7077: 7074: 7072: 7069: 7067: 7064:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 5994.7 м, Y= 319.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0030033 доли ПДКмр|
| 0.0009010 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 17 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 | 6003 | П1| 0.005120| 0.0029450 | 98.06 | 98.06 | 0.575152338 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| В сумме = 0.0029450 98.06 |
| Суммарный вклад остальных = 0.0000583 1.94 (2 источника) |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alfa | F | КР |Ди| Выброс 
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
--------- Примесь 0301--------
0001 Т 0.0 0.004 0.010 0.0 6785.68 2813.67 1.0 1.00 0 0.0005300
--------- Примесь 0330--------
0001 Т 0.0 0.004 0.010 0.0 6785.68 2813.67 1.0 1.00 0 0.0833300
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а |
| суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 | 0001 | 0.169310| Т | 6.047164 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq= 0.169310 (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |
|Сумма Cм по всем источникам = 6.047164 долей ПДК |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
|________________________________________________________________|
5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0800000 долей ПДК 
Расчет по прямоугольнику 001 : 8940x5960 с шагом 596
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 4299, Y= 3064
размеры: длина(по Х)= 8940, ширина(по Y)= 5960, шаг сетки= 596
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0160000 мг/м3 
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 6044 : Y-строка 1 Cmax= 0.084 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 115 : 117 : 119 : 122 : 125 : 129 : 134 : 139 : 146 : 154 : 163 : 173 : 183 : 194 : 203 : 212 :
Uоп: 9.57 : 8.73 :12.00 : 7.33 : 6.69 : 5.99 : 5.38 : 4.85 : 4.28 : 3.88 : 3.56 : 3.43 : 3.39 : 3.52 : 3.77 : 4.13 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 5448 : Y-строка 2 Cmax= 0.086 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.084:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 111 : 112 : 115 : 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 149 : 159 : 171 : 184 : 197 : 208 : 217 :
Uоп: 9.24 :12.00 :12.00 : 7.16 : 6.25 : 5.47 : 4.80 : 4.19 : 3.65 : 3.17 : 2.82 : 2.59 : 2.56 : 2.72 : 3.03 : 3.47 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4852 : Y-строка 3 Cmax= 0.089 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.086: 0.087: 0.088: 0.089: 0.088: 0.086: 0.085:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 106 : 108 : 109 : 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 142 : 154 : 169 : 185 : 201 : 214 : 224 :
Uоп: 9.00 :12.00 : 7.33 : 6.58 : 5.83 : 5.06 : 4.37 : 3.68 : 3.05 : 2.49 : 2.04 : 1.79 : 1.75 : 1.94 : 2.32 : 2.87 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 4256 : Y-строка 4 Cmax= 0.095 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=188)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.086: 0.088: 0.091: 0.094: 0.095: 0.092: 0.089: 0.086:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 102 : 103 : 104 : 106 : 108 : 110 : 113 : 117 : 123 : 132 : 145 : 164 : 188 : 209 : 224 : 234 :
Uоп: 8.73 :12.00 : 7.16 : 6.35 : 5.57 : 4.74 : 3.97 : 3.24 : 2.53 : 1.90 : 1.34 : 0.99 : 0.93 : 1.19 : 1.68 : 2.30 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3660 : Y-строка 5 Cmax= 0.116 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=193)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.087: 0.090: 0.097: 0.112: 0.116: 0.101: 0.092: 0.088:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 102 : 104 : 107 : 111 : 118 : 130 : 155 : 193 : 223 : 239 : 247 :
Uоп: 8.64 :12.00 : 6.98 : 6.15 : 5.32 : 4.55 : 3.71 : 2.96 : 2.16 : 1.41 : 0.73 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.17 : 1.91 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 3064 : Y-строка 6 Cmax= 0.258 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=218)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.088: 0.093: 0.107: 0.184: 0.258: 0.119: 0.095: 0.089:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 92 : 92 : 92 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 97 : 99 : 104 : 122 : 218 : 252 : 260 : 263 :
Uоп:12.00 :12.00 : 6.87 : 6.08 : 5.22 : 4.43 : 3.60 : 2.78 : 1.96 : 1.15 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.87 : 1.68 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 2468 : Y-строка 7 Cmax= 0.213 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=331)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.088: 0.092: 0.105: 0.167: 0.213: 0.117: 0.095: 0.089:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 84 : 83 : 81 : 78 : 71 : 49 : 331 : 294 : 284 : 280 :
Uоп:12.00 :12.00 : 6.87 : 6.10 : 5.22 : 4.45 : 3.63 : 2.79 : 1.98 : 1.17 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.90 : 1.69 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1872 : Y-строка 8 Cmax= 0.110 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=348)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.087: 0.090: 0.096: 0.107: 0.110: 0.099: 0.092: 0.088:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 82 : 82 : 81 : 80 : 78 : 77 : 74 : 71 : 67 : 59 : 47 : 23 : 348 : 320 : 304 : 295 :
Uоп: 8.64 :12.00 : 6.98 : 6.15 : 5.32 : 4.55 : 3.75 : 2.96 : 2.20 : 1.47 : 0.82 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.24 : 1.95 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 1276 : Y-строка 9 Cmax= 0.093 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.086: 0.088: 0.090: 0.093: 0.093: 0.091: 0.088: 0.086:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 78 : 76 : 75 : 73 : 71 : 69 : 66 : 61 : 55 : 46 : 33 : 15 : 353 : 333 : 317 : 308 :
Uоп: 8.73 :12.00 : 7.16 : 6.35 : 5.57 : 4.85 : 4.03 : 3.33 : 2.61 : 1.98 : 1.45 : 1.12 : 1.06 : 1.31 : 1.78 : 2.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 680 : Y-строка 10 Cmax= 0.088 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.086: 0.087: 0.088: 0.088: 0.087: 0.086: 0.085:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 73 : 71 : 70 : 68 : 65 : 62 : 58 : 53 : 46 : 37 : 25 : 11 : 355 : 340 : 327 : 317 :
Uоп: 9.00 :12.00 : 7.44 : 6.69 : 5.89 : 5.14 : 4.45 : 3.75 : 3.14 : 2.59 : 2.17 : 1.92 : 1.87 : 2.05 : 2.43 : 2.96 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
y= 84 : Y-строка 11 Cmax= 0.086 долей ПДК (x= 6981.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
x= -171 : 425: 1021: 1617: 2213: 2809: 3405: 4001: 4597: 5193: 5789: 6385: 6981: 7577: 8173: 8769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.085: 0.085: 0.084:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 69 : 67 : 65 : 62 : 59 : 56 : 51 : 46 : 39 : 30 : 20 : 8 : 356 : 344 : 333 : 324 :
Uоп: 9.28 :12.00 :12.00 : 6.98 : 6.25 : 5.57 : 4.90 : 4.29 : 3.74 : 3.28 : 2.91 : 2.73 : 2.70 : 2.87 : 3.15 : 3.56 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6981.0 м, Y= 3064.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2582230 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 218 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0800000 | 31.0 (Вклад источников 69.0%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.1693| 0.1782230 | 100.00 |100.00 | 1.0526432 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| В сумме = 0.2582230 100.00 |
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____
| Координаты центра : X= 4299 м; Y= 3064 |
| Длина и ширина : L= 8940 м; B= 5960 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 596 м |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0160000 мг/м3 
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1-| 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.083 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 |- 1
| |
2-| 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.083 0.084 0.085 0.085 0.086 0.086 0.085 0.085 0.084 |- 2
| |
3-| 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.083 0.084 0.085 0.086 0.087 0.088 0.089 0.088 0.086 0.085 |- 3
| |
4-| 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.084 0.085 0.086 0.088 0.091 0.094 0.095 0.092 0.089 0.086 |- 4
| |
5-| 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.084 0.085 0.087 0.090 0.097 0.112 0.116 0.101 0.092 0.088 |- 5
| |
6-C 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.084 0.085 0.088 0.093 0.107 0.184 0.258 0.119 0.095 0.089 C- 6
| ^ |
7-| 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.084 0.085 0.088 0.092 0.105 0.167 0.213 0.117 0.095 0.089 |- 7
| |
8-| 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.084 0.085 0.087 0.090 0.096 0.107 0.110 0.099 0.092 0.088 |- 8
| |
9-| 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.084 0.084 0.086 0.088 0.090 0.093 0.093 0.091 0.088 0.086 |- 9
| |
10-| 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.084 0.085 0.086 0.087 0.088 0.088 0.087 0.086 0.085 |-10
| |
11-| 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.083 0.084 0.085 0.085 0.085 0.086 0.085 0.085 0.084 |-11
| |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
В целом по расчетному прямоугольнику:
Безразмерная макс. концентрация ---> Cм = 0.2582230 (0.08000 постоянный фон)
Достигается в точке с координатами: Xм = 6981.0 м
( X-столбец 13, Y-строка 6) Yм = 3064.0 м
При опасном направлении ветра : 218 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.00 м/с
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:54
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 66
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0160000 мг/м3 
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2775: 3313: 3371: 3850: 3967: 4388: 4563: 4925: 5159: 5463: 5755: 6001: 6002: 2778: 5755:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -21: -30: -31: -39: -41: -48: -51: -57: -61: -66: -71: -75: 450: 503: 525:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 90 : 94 : 95 : 99 : 100 : 103 : 104 : 107 : 109 : 111 : 113 : 115 : 117 : 90 : 115 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 8.64 : 8.64 : 8.82 : 9.00 : 9.11 : 9.28 : 9.39 : 8.73 : 7.62 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 5159: 4563: 3967: 3371: 6003: 2781: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6004: 2783: 5755: 5159:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 535: 545: 555: 565: 976: 1028: 1121: 1131: 1141: 1151: 1161: 1501: 1552: 1717: 1727:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 111 : 106 : 100 : 95 : 119 : 90 : 117 : 113 : 107 : 102 : 96 : 121 : 90 : 120 : 115 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 : 7.54 :12.00 : 6.87 :12.00 : 7.33 : 7.05 : 6.87 : 6.69 : 7.44 : 6.15 : 6.98 : 6.58 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 4563: 3967: 3371: 6006: 2786: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6007: 2788: 5755: 5159: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1737: 1747: 1757: 2027: 2076: 2313: 2323: 2333: 2343: 2353: 2553: 2601: 2909: 2919: 2929:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 109 : 103 : 96 : 124 : 90 : 123 : 118 : 111 : 105 : 97 : 127 : 90 : 127 : 121 : 114 :
Uоп: 6.31 : 5.99 : 5.89 : 6.80 : 5.39 : 6.35 : 5.89 : 5.57 : 5.22 : 5.06 : 6.25 : 4.70 : 5.67 : 5.16 : 4.74 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3967: 3371: 6008: 2791: 5755: 5159: 4563: 3967: 3371: 6010: 5755: 5474: 5159: 4938: 4563:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 2939: 2949: 3078: 3125: 3505: 3515: 3525: 3535: 3545: 3604: 3608: 3612: 3616: 3619: 3624:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 107 : 98 : 131 : 90 : 132 : 126 : 118 : 110 : 100 : 135 : 133 : 130 : 127 : 124 : 119 :
Uоп: 4.45 : 4.28 : 5.67 : 3.97 : 5.00 : 4.45 : 4.04 : 3.67 : 3.47 : 5.14 : 4.90 : 4.65 : 4.36 : 4.19 : 3.91 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________
y= 4402: 3967: 3866: 3371: 3330: 2794:
----------:------:------:------:------:------:
x= 3627: 3633: 3634: 3641: 3642: 3649:
----------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.085:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 117 : 110 : 108 : 100 : 99 : 90 :
Uоп: 3.78 : 3.56 : 3.52 : 3.33 : 3.33 : 3.24 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3649.4 м, Y= 2793.5 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0845623 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 90 град.
и скорости ветра 3.24 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0800000 | 94.6 (Вклад источников 5.4%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.1693| 0.0045623 | 100.00 |100.00 | 0.026946614 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| В сумме = 0.0845623 100.00 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :007 Жолымбет.
Объект :0001 Жолымбет-Центр.
Вар.расч. :2 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 06.01.2026 10:53
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 284
Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0160000 мг/м3 
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 325: 322: 319: 316: 313: 311: 308: 308: 308: 308: 308: 308: 309: 309: 309:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7064: 6529: 5995: 5460: 4925: 4390: 3855: 3855: 3853: 3850: 3848: 3845: 3843: 3840: 3838:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.084: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 354 : 6 : 18 : 28 : 37 : 44 : 49 : 49 : 49 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 :
Uоп: 2.38 : 2.38 : 2.53 : 2.82 : 3.22 : 3.69 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 : 4.23 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 310: 310: 311: 311: 312: 313: 314: 315: 315: 316: 317: 319: 320: 321: 322:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3836: 3833: 3831: 3828: 3826: 3824: 3821: 3819: 3817: 3815: 3812: 3810: 3808: 3806: 3804:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 :
Uоп: 4.29 : 4.29 : 4.29 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.30 : 4.39 : 4.29 : 4.30 : 4.31 : 4.31 : 4.27 : 4.27 : 4.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 323: 325: 326: 327: 329: 331: 332: 334: 335: 337: 339: 341: 342: 344: 346:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3802: 3800: 3797: 3795: 3794: 3792: 3790: 3788: 3786: 3784: 3783: 3781: 3779: 3778: 3776:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 50 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 :
Uоп: 4.31 : 4.27 : 4.28 : 4.28 : 4.28 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 350: 352: 354: 356: 358: 361: 363: 365: 367: 370: 372: 374: 376: 379:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3775: 3773: 3772: 3771: 3769: 3768: 3767: 3766: 3765: 3764: 3763: 3762: 3761: 3760: 3759:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 :
Uоп: 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.27 : 4.28 : 4.28 : 4.28 : 4.28 : 4.27 : 4.31 : 4.27 : 4.31 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 381: 383: 386: 388: 391: 393: 396: 398: 400: 403: 405: 923: 1441: 1960: 2478:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3759: 3758: 3757: 3757: 3756: 3756: 3756: 3755: 3755: 3755: 3755: 3742: 3728: 3715: 3702:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.084: 0.085:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 51 : 52 : 58 : 66 : 74 : 84 :
Uоп: 4.31 : 4.31 : 4.30 : 4.29 : 4.39 : 4.29 : 4.27 : 4.27 : 4.30 : 4.27 : 4.29 : 3.88 : 3.56 : 3.33 : 3.21 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 2996: 2996: 2997: 2999: 3002: 3004: 3007: 3009: 3011: 3014: 3016: 3019: 3021: 3023: 3026:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3688: 3689: 3689: 3689: 3690: 3690: 3691: 3691: 3692:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 93 : 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 :
Uоп: 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.21 : 3.20 : 3.20 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3028: 3031: 3033: 3035: 3037: 3040: 3042: 3044: 3046: 3048: 3050: 3053: 3055: 3057: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3693: 3693: 3694: 3695: 3696: 3697: 3698: 3699: 3700: 3702: 3703: 3704: 3705: 3707: 3708:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 94 : 95 : 94 : 95 : 95 :
Uоп: 3.20 : 3.28 : 3.16 : 3.21 : 3.20 : 3.21 : 3.21 : 3.20 : 3.20 : 3.19 : 3.20 : 3.18 : 3.19 : 3.18 : 3.18 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3061: 3062: 3064: 3066: 3068: 3070: 3071: 3073: 3075: 3076: 3078: 3079: 3081: 3082: 3083:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3710: 3711: 3713: 3715: 3716: 3718: 3720: 3722: 3723: 3725: 3727: 3729: 3731: 3733: 3735:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 :
Uоп: 3.18 : 3.25 : 3.17 : 3.18 : 3.18 : 3.17 : 3.24 : 3.17 : 3.16 : 3.16 : 3.16 : 3.17 : 3.17 : 3.15 : 3.15 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3085: 3086: 3087: 3088: 3089: 3090: 3091: 3092: 3093: 3094: 3094: 3095: 3096: 3096: 3097:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3737: 3740: 3742: 3744: 3746: 3748: 3751: 3753: 3755: 3758: 3760: 3762: 3765: 3767: 3769:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 :
Uоп: 3.11 : 3.14 : 3.14 : 3.14 : 3.14 : 3.13 : 3.13 : 3.13 : 3.13 : 3.10 : 3.12 : 3.13 : 3.11 : 3.11 : 3.11 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3097: 3097: 3098: 3098: 3098: 3098: 3098: 3107: 3115: 3123: 3132: 3140: 3148: 3148: 3148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 3772: 3774: 3777: 3779: 3782: 3784: 3787: 4319: 4851: 5383: 5915: 6447: 6979: 6979: 6979:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.089: 0.095: 0.112: 0.184: 0.219: 0.219: 0.219:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 95 : 97 : 99 : 102 : 110 : 134 : 210 : 210 : 210 :
Uоп: 3.08 : 3.07 : 3.09 : 3.08 : 3.07 : 3.08 : 3.07 : 2.34 : 1.63 : 0.91 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3148: 3148: 3148: 3148: 3148: 3147: 3147: 3147: 3146: 3146: 3145: 3144: 3144: 3143: 3142:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 6982: 6984: 6987: 6989: 6992: 6994: 6997: 6999: 7001: 7004: 7006: 7009: 7011: 7013: 7016:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.218: 0.217: 0.217: 0.216: 0.216: 0.215: 0.215: 0.214: 0.214: 0.213: 0.213: 0.213: 0.212: 0.212: 0.212:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 210 : 211 : 211 : 211 : 212 : 212 : 212 : 213 : 213 : 213 : 214 : 214 : 214 : 215 : 215 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3141: 3140: 3139: 3138: 3137: 3136: 3135: 3133: 3132: 3131: 3129: 3128: 3126: 3125: 3123:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7018: 7020: 7022: 7025: 7027: 7029: 7031: 7033: 7035: 7037: 7039: 7041: 7043: 7045: 7047:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.210: 0.210: 0.210: 0.210: 0.210: 0.210: 0.210: 0.210: 0.210:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 215 : 216 : 216 : 216 : 217 : 217 : 217 : 218 : 218 : 218 : 219 : 219 : 219 : 220 : 220 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3121: 3120: 3118: 3116: 3114: 3112: 3111: 3109: 3107: 3105: 3103: 3100: 3098: 3096: 3094:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7049: 7050: 7052: 7054: 7055: 7057: 7059: 7060: 7062: 7063: 7064: 7066: 7067: 7068: 7069:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.210: 0.210: 0.210: 0.210: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.211: 0.212: 0.212: 0.212: 0.213: 0.213:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 221 : 221 : 221 : 222 : 222 : 222 : 223 : 223 : 223 : 224 : 224 : 224 : 225 : 225 : 225 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3092: 3090: 3087: 3085: 3083: 3081: 3078: 3076: 3073: 3071: 3069: 3066: 3064: 3061: 3059:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7070: 7071: 7072: 7073: 7074: 7075: 7076: 7076: 7077: 7078: 7078: 7079: 7079: 7079: 7080:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.213: 0.214: 0.214: 0.214: 0.215: 0.215: 0.216: 0.216: 0.217: 0.217: 0.218: 0.219: 0.219: 0.220: 0.220:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 226 : 226 : 226 : 227 : 227 : 227 : 228 : 228 : 228 : 229 : 229 : 229 : 230 : 230 : 230 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 3057: 3054: 3052: 2527: 2002: 1477: 953: 428: 428: 425: 423: 420: 418: 415: 413:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7080: 7080: 7080: 7097: 7114: 7130: 7147: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7164: 7163: 7163:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.221: 0.222: 0.223: 0.202: 0.116: 0.096: 0.090: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 230 : 231 : 231 : 313 : 338 : 346 : 349 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.83 : 1.53 : 2.24 : 2.24 : 2.26 : 2.26 : 2.25 : 2.26 : 2.26 : 2.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 410: 408: 406: 403: 401: 398: 396: 394: 391: 389: 387: 385: 382: 380: 378:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7163: 7162: 7162: 7161: 7161: 7160: 7160: 7159: 7158: 7157: 7156: 7155: 7154: 7153: 7152:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 : 351 :
Uоп: 2.27 : 2.27 : 2.29 : 2.29 : 2.29 : 2.29 : 2.30 : 2.30 : 2.30 : 2.30 : 2.31 : 2.31 : 2.31 : 2.31 : 2.32 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 376: 374: 372: 369: 367: 365: 363: 362: 360: 358: 356: 354: 353: 351: 349:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7151: 7150: 7149: 7147: 7146: 7144: 7143: 7141: 7140: 7138: 7137: 7135: 7133: 7131: 7129:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 351 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 :
Uоп: 2.32 : 2.32 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.33 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.34 : 2.36 : 2.35 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 348: 346: 345: 343: 342: 340: 339: 338: 337: 336: 334: 333: 332: 331: 331:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7128: 7126: 7124: 7122: 7120: 7118: 7116: 7113: 7111: 7109: 7107: 7105: 7103: 7100: 7098:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 352 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 :
Uоп: 2.35 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.37 : 2.37 : 2.37 : 2.38 : 2.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
y= 330: 329: 328: 328: 327: 327: 326: 326: 325: 325: 325: 325: 325: 325:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 7096: 7093: 7091: 7089: 7086: 7084: 7081: 7079: 7077: 7074: 7072: 7069: 7067: 7064:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086:
Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080:
Фоп: 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 353 : 354 : 354 : 354 :
Uоп: 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 : 2.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 7080.1 м, Y= 3051.6 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2226744 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf | 0.0800000 | 35.9 (Вклад источников 64.1%)|
| 1 | 0001 | Т | 0.1693| 0.1426744 | 100.00 |100.00 | 0.842681468 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| В сумме = 0.2226744 100.00 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПРИЛОЖЕНИЕ-6
КАРТЫ РАССЕИВАНИЯ
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ПРОТОКОЛА РАСЧЕТОВ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 007
Объект N 0001,Вариант 1 месторождение Жолымбет-Центр
Источник загрязнения N 0001, ДЭС производственной площадки

Источник выделения N 001,ДЭС производственной площадки

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 9.7

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 250

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 14

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 14 * 250 = 0.03052    (А.3)

Удельный вес отработавших газов (ог , кг/м3:

(ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / (ог = 0.03052 / 0.653802559 = 0.046680759    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5


Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5


Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 
Итого выбросы по веществам:

	Код


	Примесь


	г/сек

без

очистки
	т/год

без

очистки
	%

очистки


	г/сек

c

очисткой
	т/год

c

очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.533333333
	0.3104
	0
	0.533333333
	0.3104

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.086666667
	0.05044
	0
	0.086666667
	0.05044

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.034722222
	0.0194
	0
	0.034722222
	0.0194

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.083333333
	0.0485
	0
	0.083333333
	0.0485

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.430555556
	0.2522
	0
	0.430555556
	0.2522

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000833
	0.000000534
	0
	0.000000833
	0.000000534

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.008333333
	0.00485
	0
	0.008333333
	0.00485

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.201388889
	0.1164
	0
	0.201388889
	0.1164


ЭРА v3.0.405
Дата:06.01.26 Время:09:17:18

 РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
Город: 007, Жолымбет

Объект: 0001, Вариант 2 Жолымбет-Центр

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 6001 01, Снятие ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 0.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.7

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 660

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.2

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 0.2 · 1.2 · 1 · 0.7 · 120 · 660 · (1-0.7) · 10-6 = 0.00399168

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 0.2 · 1.2 · 1 · 0.7 · 120 · 0.2 · (1-0.7) / 3600 = 0.000336

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.000336
	0.00399168
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РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
Город: 007, Жолымбет

Объект: 0001, Вариант 2 Жолымбет-Центр

Источник загрязнения: 6002

Источник выделения: 6002 01, Экскаватор

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 420

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.14

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 420 · (1-0.7) · 10-6 = 0.01415232

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 0.14 · (1-0.7) / 3600 = 0.0013104

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0013104
	0.01415232
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РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ
Город: 007, Жолымбет

Объект: 0001, Вариант 2 Жолымбет-Центр

Источник загрязнения: 6003

Источник выделения: 6003 01, Буровая установка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов  при буровых работах (п. 9.3.4)

Горная порода: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Плотность, т/м3, P = 2.6

Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы, B = 0.03

Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль, K7 = 0.04

Диаметр буримых скважин, м, D = 0.112

Скорость бурения, м/ч, VB = 2

Общее кол-во буровых станков, шт., _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих буровых станков, шт., N1 = 1

Время работы одного станка, ч/год, _T_ = 2970

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.7

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Валовый выброс, т/год (9.30), _M_ = 0.785 · D2 · VB · P · _T_ · B · K7 · (1-N) · _KOLIV_ = 0.785 · 0.1122 · 2 · 2.6 · 2970 · 0.03 · 0.04 · (1-0.7) · 1 = 0.05474796687

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.31), _G_ = 0.785 · D2 · VB · P · B · K7 · (1-N) · 1000 · N1 / 3.6 = 0.785 · 0.1122 · 2 · 2.6 · 0.03 · 0.04 · (1-0.7) · 1000 · 1 / 3.6 = 0.0051204608

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0051204608
	0.05474796687
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Hopocesonka  aysunsi, AHToroska aymsi, [lpupewioe aysursl, Hopowapkonka
aysunst one HODTamtst aysinsi eNii MEKCHISPINiR KAWBIIA OPHATACKEH
TApHXI-MOREHH Mypa OGBEKTUIEpHi GOIYH memece GOTMAYS TYpamHl
KopeeTinreH KoopMHTTap GOHSIHIIA BYMAKTS! SEPITEY KOPHTIHAICHH KaCATs!

‘Vuacrox eonumber-LiewTpy
ok M-42-12-(10-58-10), M-42:12-{105r-6)
0 Koopanwarei yroswix Touex
Touex Cesepran wwpora ‘Bocrouran gonrora
1 714400N 514300°
2 TN S1A400°E
3 714600N ST400°E
a 7T9600°N SI4300°E

Civiin_ aysaKtapisl WApyaUl-USK WIepy WIAMIIA APRCOIOTATEN
capanTawa KYprisy KaKeT eKeHil XabapiaiiMsis.

“ToMBIK Kote OBBEKTHBT 3¢pTTeY YILiH KoHe KOpFay aiMarsiil aHBIKTay
|uitt  SPXCCIOTUATK  COpATTAMANM KYacre  ACHPATHH yienmer
apXCOOTHSTHIK KOHE i3TeCTIpY KYMBCTAPEIH AYPri2Te IIapT KACACY KEKET.

Tapixi-MoZe Mypa OGBKTLIEDiE Kopray KoHe maiifaiany TYpRTH»
Kasaxeran Pecry6mixacs 2019 Ksuiest 26 estoxcanzarst Ne 288-VI Jaiia
(Gyoan api-3an) Jasinsin 30-5a651 1-TapMArLINa COIiKeC, «AYMAKTApALL HFepY
wesige  mep  yuackenepi Gonin  Gepiaremre jeilin  Kasakcran
Pecry6HKaCHHI 3aHaMACHN COHiKeC TApHX-MOXEHT MYPa OGbeKTinCpiN
anuaicray Goiibimma apxeomorusiteik Aymeictap wyprisinyre T 169




[image: image71.png]APXCOTOTHAUTHIK CApAIITAMANE  KOKTEM-KEISI MAYCHMEIFZA Yprisysi
yesHanss.

Sarprsti 36-GaGHIHBI 2-TapMAFHIHA ColiKec TAPUXH-MOCHi CApaIITaMaHs!
TapIXI-MOICHH MYPa OGLEKTLAEpiH KOpray oHe MARIAMANY CRIGCHHIATH!
KEDMETTi Kylere GCHPATIN, TAPHX KOHE MOTSHHT eckepTKimmepineri
FHITHMB-PCCTABPALMATHK  ACMBICTApA  KOHe (eMece) PXCOTOTHATHIK
KYMHCTapB! KY3ere acHpY KORIIIET] KHIMETKE JHICHSMACH 6ap, CONAaF-aK
Kesaxeran PecryGIHKACHIKIR FHTSM TYPAT SAHHAMACHINA COHKEC FELIBML
Kote (esece) THUTHIMH-TEXHHKAEIK KBI3MT CYGueKTiCiHiH aKKpeANTALMACH
Gap Xeke XorE IS TYITANp Kyprizeai-

TeorpaguseTHK KOOPTHHATTApFa COKEC ayMaKTa TAPHXH-MAICHH MYPa
oBboKTiepi TAGBUTFAH KAFARILLA, KOFAPHUIA ATaiIFaR 3ai Kote Mojewier karie
criopr MmCTpisiR 2020 Kers 21 cayipreri Ne 99 Gyipsireiven Gexiriaren
TapiXi-MozeHH capanTana yprizy Karwiwiapsia calikec, XoGanay-istectipy
JKYMBICTADHH XYPIi3y KAATTiri TYPATH XaGapaMBs.

Tapirai-MOTEHH CApRITaNa MYUICTi KeKe KQHE SAHA TYIFMIBpISI
Gacravacs: Gofismua Kyprisires.

Kasaxeran PecryGimikacsi MojiehHer owe CrIopT MmACTpiNin 2020
)etest 14 coyipieri Ne 86 GyiiphirsiMer GeKITITFeH Tapimx KOHE MOIEHHCT
ccxepTKimini Xopray AfMAFHH, KYPIUTHC CATYIsl ETTey aiiVGTei Kore
KOpraTATHIH TaGHT NanNAQT AliMAFHH KIHE ONEPIS! MAIIAMY PEKHMi
aliuiriay KAFWIATODHHA COHKEC eCKEDTKIUITEPAIR KOpray iiMAFHIHBIR
ekapanapst aiksma. Korapsaa Kopeetiaren Karmiarsin 3 Tapyarst 7
TapMaKIECoHA CoMiXeC APXEOTOTATK TAPHX HAHE MOTEHHET CCKEpTKIMIAK,
e} OGLOKTIAICp MOTIEHH KAGATTapbIH TAGYIISR WCTKi WEKAPACHIHAM, €rep e
cckepTKLITEp TOGH KeilAe-TAPHX XOHE MOICHHET ECKEPTRILITEPIHiR CHPTKA
weTki wexapacsman 40 (KHPHK) MeTp KOPFay afiNAFBIMCH KOPUIITS, OFall
perteterin Kyphuc ailarbmbR 40 (opw) MeTPi JROHE KOpFMISTSIH
aiivaTsii 40 (KBipbiK) MCTPI KIDEi TADHXH OHe MOZeHH ecKepTKIUITEpAIR
rabru naRAAQTH, Kammsi-120 (reys Hcubipya) MeTp Gonamel.

Tapinxi, FHUISMH, KopKEMIIK KOHE OrC le MOACHA KITTHTH Gap
oBsexTinep TAGBUIRAH KAFAAIIR, KEKE KOHe IaRTbI TYIFAIAD AYNSICTApIH OLal
api KyprisyIi TOKTaTa TypyFa KoHe (yu) KyMuic Kkymi iulifze Gyn Typar
yoxineTri opraura oHe AKMOTA  OGTMCHHNR KCprinKT aTapymsl
opraapina Xa0apayra MtLeTTi.

‘Kasaxeran Pecny6miacuitsin 2020 vt 29 Maycszarst Ne350-VI
Oxisminix pacinemix-nporectix Kozexcirit 91-6aGbintars: 3-rapwarsita cofixec,
Xayanmen Xericreren Kariaiia, CIyH KaGHULIAHFAH OKIMUMiK arire
aXiwitiK TopTiIeR (Comka Ociinzi) KOFapsl TYpras oKiuwiix opranra,
Tay35IMIB] QAAMFA IAFBIMAZHYF KYKbIHbI3 6ap.

2

HAupextop K. Vieen

Maman K. Buanios
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cesteaoBanis: TePPHTOPHH A IPEAMET HAANTHS 0TLEITOD HCTOPIIKO-
ey auTypHOro HACACHHS! OT 14 0KTHGPH 2025 Tox

Hacrosmu axt cocrasnen Yxcensin K. - JMPEKTOPOM f CHEURATHCTOM
. KB. Banios KIY «llefmp mo OXpaHe M HCTIOMOBHMIO MCTOPHXO-
CITypHOT0 HaCTeIA» yTpABIEHIA KymbTYpH AKMOMHCKOR onacri Wo
Sanpoty TOO (ZHOLYMBET INVEST) clelato 3axmosente 110 iy ieiine
ePpHTOPHI 11O YKASGHABM KOOPIMHATEM O HAITWM HIN OTCYTCTBIN 13 neit
GekToB HCTOpRKO-KYJISTYPHOTO HACICA PACTIOTOXEHHOTO BOSTC HACCIEHHEX
Iywkron cena Ouwat, cena 3aps, cena Hosocenonks, cena AMToronca, Hnd
Tipupeatios, cena Hosowapopsa  ceaa Illoprautst 5 LloTammuickon patiore
AKMOAMHCKOH OGACTH C KOODIMHATAM YTTIOBBIX TOHEK:

Yaacron «ionbimGeT- Liewtp» —‘
nown M-42-12-(102-5-10), M-42-12-(108:51-6)
e KoopAWHaTH yrOBMX TONEK
Touex Cesepwas wupora Bocrounan gonrora
1 71'9400N S14300°E
2 TIA00N 519400
3 714600°N STa00'E
[ 714600N ST4300°E

Coobimacs Bam, 4T0 MEpell XO3AHCTBEHHBIM OCBOCHHSM ‘TeppHTOpHit
1€0GXOHMO TIPOBEICHHE APXEOIOTHHECKOM IKCTIEPTHS.

Ths noHoTs, OGBEKTUBIOTO HCCTEIOBAIMS. H OTpEENEAt OXpAIol
st Bast HeOGXONO 3AKTIONITS OFOBOP Ha TPOBEAEHILE PXEOTIOTHYECKIEX I
SoMeKaTETLCKIX PaGOT ¢ Opraaeli, OCYUECTBTAIOILCH 3PXEOIOTHUECKYI0
okcnepTiy.-

Comacro m1 cr30 3axona PecnyGmuxn Kasaxcran «O6 oxpatie it
CnosonHH OBLCKTOR HCTOPHKO-KYTSTYPHOTO Hacreus» OT 26 zexabpa
2019 rona Ne 288-VI 3PK (daree-3axon) «Ilph OcBOGHIN TEPPHTOPH A0
oThOTA 3EMELHAIX YIACTKOR AOANLI NPOWIBONNTLCA pXeoOriiccie
paoTt MO BuABACHI0 OGLEKTOR HCTOPHKO-KYIBTYpHOTO MACIENNS B
SoOTBETCTBHH ¢ 3aKOHOAATENBCTBOM PecryGiKH KasaxcTas.

ApXeOTOTHHECKYI0 SKCIIPTHY PEKOMEIIYeM MPOBECTH B BeceHHe-eTHl
nepHon.

B ciyeiae oSnapy eI OGBEXTOB HCTOPHKO-KYIBTYPHOTO HACIEAA 12
reppuToprH coTTACHo. reorpaueckN KoopmHaTay, Ypenounseu Bac, o
HeoBXOMMMOCTH  TPOBEICHNA  NPOSKTHO-H3HICKATEIbCKIX paGOT ¢ LETblo
OMpOINcHS OXpAHRGIX 0H  SOH peryIMPYeNOA 3aCTPOHKL Jamiiix
AMATHKOB, CODTACHO BHUICHAJBAHHOFO 3axowa u Tlpamil NpOBCLCRI
JcTopHKo-kyTsTypHo _ oKcmepTusw, yroepAaemix - Tlpaxason  MAicrpa
KybTyp! # criopra ot 21 anpens 2020 roa Ne 99.

lCTopHKo-KyTSTYpHAR  OKCIEpTHSa NPOBOINTCA [0 MHMLMATDS
JaHTCpCCOBANHEIX H3HHECKIX H IODAIHICCKII THLL

B coommeTcraii ¢ 1.2 cT.36 3axona (CTOpAKO-KYTLTYPHYIO JKCMEPTHSY
IpOBOAT HOHICCKIS W IOPHIWIECIGIE IS, OCYIECTRISIOUIHE JCATCTHOCTS B




[image: image73.png]Cipepe OXpAS  HCIIOTE30BANHA OGHEKTOB HCTOPHKO-KYABTYPHOTO HACTCAUNA,
MelOle JMICHIMO HA JCATCNHOCTS O OCYMCCTIICHMIO HAYWHO-
PECTABPAUNORMEIX PGOT HA TAMATHWKGX WCTOpAW H KYISTYPH W (1)
APXCOTOTHYECKHX paGOT, A TAIGKE AKKPEUTAINO CyGheKta WaywHol  (in)
~Hay<HO-TEXHIHECKOH JCATCTBHOCTH B COOTBETCTBHH C 32KOHOMATENLCTHOM
Pecnybmuxu Kasaxcras o Hayxe.

B cootaerctsun ¢ IlpasiwiaM OMPEISNCHHA OXPAHHOH 30HH, 3OHb
PeryTMpOBAHMA 3ACTPOIIKH i OHS OXPAHAGMOTO MPHPOXHOTO JARMAGTE
NANITHHKA HCTODHH W KYJISTYPH H DEAUMA MX UCTIONL0BAIS, YTBCPKIEHHEX
nipikazom MHHCTPA. KyISTYpHl H criopra PecnySmui Kasaxcran Ne 86 ot 14
anpeis 2020 roa, OMpENE/eHs! TPANKIIS! OXpaHHOfi 0L naMATHKoB. B 3
1.7 BellleyKMAHKEX NPABAT (IAMATHWK 2PXEOTOTHN, CAKPATMiIbie OGBEKTH
OKpYAOTCH OXpaNHOfi 3010 40 (copo) MeTpOR OT KpaliX rpamAu
obHapyKeHHs KyIBTYPHBIX CA0CB IANSTHHKS HCTOPHN H KYISTYPsI, TpH Ipyntie
NAMSTHHKOB — OT BHEMHHX KpalHifX TPAIMIL IaMATHHKOB HCTOPHH M KYIIBTYDH,
Baiouaiones 40 (COPOK) METPOB 30HB! PEryHpYEMoit 3acTpodikt i 40 (€opox)
METPOB 30Hb! OXPAHAENOTO NPHPOJHOTO JAAMAQTA NAMATHHKOB HCTOPHH K
KyabTYpHi, B cywve — 120 (cmo dsaouams) MeTpos.

B cnysae OGHapyxeins OOBEKTOB HCTOKO-KYNSTYPHOTO HaCHes,
JMCIOIIX HCTODHYECKYIO, HGYWiYIO, XYIOKECTBOHHYIO M HHYIO KYNBTYPHYIO
LICHHOCTD, ‘QM3teCKHC W IODWIAHECKHE WA OGTAMHI NPHOCTAHOBHTH
ansrcHilee BeEHHe AGOT B TexeHiH 3-X (mpex) paGowiX i COOBUTS 06
TOM B YHOTHOMOWCHHI OPai H MECTHHM FONOTHHTCIHEIM OPranaM
AxmonnHCKol o6nacTi.

B cooThercTaMH ¢ MyRKTOM 3 CTarsi 91 AIMFHHCTPATHBHOMO NPOLEAYPHO-
nporeccyansioro Kogekca PecnyGamkn Kasaxcran or 29 wons 2020 roma No
350-VI B ciyuac HeCOTIacHA ¢ OTBETON, Bbl MMeeTe mpapo Ha o0KaloBaNHE
TPHHSTONO AIMMHHCTPATHBHOTO AKT2 B QIMHHHCTPTUBHOM (DocydeGuom)
TIOpAIKe B BILIECTOAIICM AAMHHHCTPATHBIIOM OPTaHe, IOKHOCTHOMY THLY.
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16.10.2025 Ne3T-2025-00426204

Tosspusgorso o rpmisreci
orsereraesaeu ZHOLYMEET INVEST"

Ha NEST-2025-03428204 o 1 oxTaGon 2025 rons

PIY (Eounocean 5acoaiiosan S0R4a% WHCHer#m 70 OXPaHe W PErYTHPORHNO HCHOTLE03HHA
0 pocypoos KouHTeTa 70 PeryUpOSaHIED, OXPaHE  HEOTL30B3HE MAKMCTEPETSS BOZHDX
pecypoos u uppurasyen Pecry e Kasaxerass, pacouoTpes Bause oSpauge 2a N8 3T-2025-
103425204 o7 D1 oxrmGp 2025 o, Kacareno RpeRocTaanruAe WHbOpuaLYM AR padeeLKA
TSP oSS HEKOTSEMt. 8 TLSHEWOOA TG, HSSMEAEUGH K oTMGRT-LignTDn, &
iy reononmuecons Snorax: M-A2-12-(102-578), M-42-12-(108-56-10),pacronoxerus va
Teppuropu Wopranaororo paiiowa Arsorut<cxoh oBnacre, coobsaer cremyouge. 171 400"
51043 00" 271 441 00" 51+ 441 00°3 71 40100" 1 48 00" 4 71° 48 00" 51 43- 00" Cornsco
PpeRoCTaSREHHI FeOrpAbISCH KOOPEKAT A HTYBUACKHOR Crele, ST BORA
OBweCTol K 38UeTsHOMy 3Ty F8TAETCR PSR HYPUATSGETESA, KOTOpSR HEXORUTER 13
paccromamn orom 2970 uepos. Ha ceragmusieh 2o, Ha SwiLeyaRasHOM SOAOM 0 -erTe
0m00xpaHe 30%  oROOw e YCTaHORREH. B cooTRETCTSM ¢ IpACaSOM MHUCTD c2neckoro
xosmicTea PeonySrumcn Kasascras o 18 uan 2015 roga N 18-1148 o6 yraepzsris lpasn
YoTaHORNSHAR BOBOCKPHHLK 304 NRDC, MAKIAIAHA BOROCKPHHAR 30K AR MR PEK
(3R 20 200 ranoweTpos) — 500 weTpos, S0ROGKPaHaR nR0c3 — 35 UeTpoS. B cooTRRTCTAMA &
Fipicasous MuvaicTpa S0 pecypoos 4 uppuraus PecnyGruncn Kasascras <O yroepxaesimn
ek yTsHoSnsratn s 030D S0 # TamoSs o 8 s 2028 1038 N8 120-+K, 7 pek
A28 LA OROOKPHD 30K 0 KIKEOMY Cpery PPUAMISTCR O P33 SOR A
CPaRseuoroneTAEM WeXEHOM YPORHE 20 Ype23 SO NP CPRHUHORDAETHM JPOSKe B 02K
o030 (Kouas oy Pe, HARTOAMEHHR T2, KPYT GO KOpEHHL 5SPRIOS.
08par 4 531 W oG RATACOT METPOS: IAHIMAoHaS LIPS SOADDYPIHHL TOPOE SORALX
vecron ycranaBnHeaeTos or 35 . Tarm 05pasow, PPOSKTHPYeLIA OGET KEIOMTSR 53
SRS HGTEN S0 BORCADG S0 1O PSR yPUSTaWBETCSH, CornSEn T
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06.10.2025 NeaT-2025-03428301

Tosspsgorso o orpmisreci
orsereraemoerui ZHOLYMEET INVEST*

Ha NEST-2025-03428301 o 1 oxraGon 2025 roas

01.10.2025 ron NEST-2025.03426301 TOO «ZHOLYMBET INVEST» . Actaw, yn Tananweporasn 5.
26, 6VH: 241240000438 Te: +77011811210 Ynpasnarons serepsapun Anorscsoft o5nacrw,
PCENOTe8 Baiue GOpALENHE COOGLLSET CHERYOLISS: HA TEPPATOR MALEHSAOWHOR NOLSE.
Fasuaaeuoi KonmGer-LisHTps, 8 A8y reoncrmecor 5nokax: M-A2-12-(108-578), M-A2-12-(108-
[ W ——
yasavx roopmaTax: 1) 71"44T0" 51°4300", 2) 71°4400" 51440, 3) 71°4000" 51°4400" 4)71°
4800"51°4300" w3 paaayce 1000 werpos wasecTs (yeranoanerun) cuGupesssert
B I —
PetoMeHzyeM oW PpogzeA P35OT, 2 BLDXOENT 3 TP3HALK PPERETaBNEsHSX Bau KOOPLUNET B
OCTBRTTBMA G HETOM 3 TS 91 ASIHUCTPATZHOTD TPOSA)HO-NOUSCE/anord KORSEes
Pecny s Kasaxcras o 20 wexs 2020 oz NE 350-V1  cryuae wecornaown o raerow, B miseere
7380 13 O5KaRORaME TPAHATORD ATMAACTDSTHBHORD XT3 8 AMWHACTDATISHOM (A0CYAESHOM)
POPAGKE 8 SUSCTORLISM AMMHACTDATHEHOM OpFaHe, AOTROCTHOMY Y. PYRCRORATER T
Hyyoos Men: K. Knyuesa Ten 504309
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Rencaynu castay ucTprin yepexgenwe “WopTangicros
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~Renapraweri iopraras: ayaanas Awoncxof o6nacT Kounrera
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06.10.2025 NeaT-2025-03426210

Tosspusgorso o rpmisreci
orsereraesaeu ZHOLYMEET INVEST"

Ha NEST-2025-03428210 o 1 oxTaGon 2025 roas

Fuperropy TOO <ZHOLYMBET INVEST» Aneanap K. - Acrasa, Mpocnert 5. Moty 125 PTY.
“opranascros paionios YrpaRneHHe CIHITaPHO-SMAREMIOONAIECHOrD KHTPONR [GnapTaMEHTa
CaHATIpHO-STHESAHOTOTALECHOTD KOHTDORA ARUOWACKOR 0672CTA KWITETa CaHITapHE-
anwasumonormscHorD KouTpon Mawwscrapersa aapaseoxpanes PecrySrmes Kasaxcrans (1anee-
Vnpsaneire). s Sa sanpos 33 N 3T-2025 03426210 0 mpegocrasnaratn W<DOPMALM SASETOR T
TP STHREAMOROTALEOHOS 2KOUSHAS A7 TPOXCNASHAR FOCYRAPCTaEHHO SHOMOTNSCKDH
HCepTV Ha Pa302IX TBEPEIX NORE3HX MCKONSSML, K3 TALEHSAOHHOH TPOLIAEN, HESBZNOH
Homauter-Lenre, & zayk reonormsscan Snoks. MA2-12-(105-6) N42-12-(10% 55-10).
pacnonoxen-utx Ha TeppTOpN Atonoo 06nacTH, LopTaHOrO paRona, 3 10 . SocTouses
o . Ouwsi. 10,8 . acerouses o7 o 3apa, 14 . c2sepo-S0sTouNES o7 . Hosoosnosks: 7.5 .
cesepo-socrounee o7 . AxTouosKa 22 v oeBepo-sanarAee o7 o. Mpupewios: 32 k. sanares o7 .
HOROIapKoBKs: 54 K. BGCTONHES PHOHHOTD UENTPS O . LopTana. 1P0LSA YA cocTaenneT
432 ma2 cooBuer cneayese. Cornacko .18 cr 8 Kogeeca PecnySrwes Kasaxcran <O 420poske
H3PORa W OACTEME SA3BOCKDHEIAR 8 KOATTEHLJID TOCJAPETRHHOTO 0PraHa 8 ODEpS CAHUTIPHO-
PABSUHOTONSCHDFD G7aronOTHR K3CRNEHAR SHORUT SHALA CIHITAPHO-STEEMIOTOTRIECIOTD
P ——
4 HaB30D3, PPOSKTOR KOPUTHEAO BORMSKTaLIN RO TPEAZRoHO ROTCTAMSM SHEPOCaM H
°PeRE1 ROy CApOCaI SPeHX SULECTS  QUAMIECRRE DAITOPOR 8 KDY CPSAY.
50Ut CaHHTaPHO Pt CAHATIPAC-S3LHTHI SOHaM, 3 0902 SAH Ol ORI
U ————————
Facenesma, Ha 0cH0S344 SLILISHIPOXEHHORD COOBUASN, TD CAAHTIPHO-STHASUHOTOTWIZCHDS.
330011 2718 MIPOKORGEHAR FOCYRAPETARAHO SHOPOTWLECHOR TSP K3 PSSR TP
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