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1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ.
Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении Степного началась в 2012 году. В орографическом отношении месторождения расположен среди восточных отрогов Ульбинского хребта. Глубина промерзания почв на возвышенных участках достигает 2 м, на пониженных участках с большой мощностью снежного покрова не превышает 1 м. Первоначально право пользования недрами на указанном месторождении осуществлялось ТОО «Бари-Б и К». В 2021 году данное право пользования недрами вместе со всеми прилагаемыми к нему юридическими документами было приобретено ТОО «Комбинат строительно-дорожных материалов».
Планируемые изменения направлены на добавление технологических решении. Помимо предусмотренного способа добычи с помощью экскаватор-драглайна, предприятие намерено добавить технологию добычи с использованием цепного многочерпакового земснаряда (землесосного снаряда с ковшевой цепью). Также предусмотреть размещение дробильно-сортировочного комплекса на отведённой территории объекта.
Настоящими проектными решениями предусмотрена добыча песчано-гравийной смеси месторождения Степного с помощью экскаватор-драглайна, экскаватора и цепного многочерпакового земснаряда, производительностью по добыче песчано-гравийной смеси составляет 150 тыс. м³/год, продолжительностью до 2036 года.
Настоящий Отчет выполнен в соответствии с Заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности, выданный Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области № KZ21VWF00615536 от 29.07.2026 г
Месторождение Степное сложено современными аллювиальными валунно-гравийно-песчаными отложениями, залегающими на породах палеозойского фундамента или на более древних четвертичных образованиях. Таким образом полезная толща месторождения представляет собой пластообразное тело протяженностью с севера на юг 854 м при ширине 842 м. Мощность полезной залежи от 5,9 до 7,4 м, мощность вскрышных пород колеблется от 0,6 на северо-западном фланге до 2,1 м на юго-восточном фланге. Подошва пластообразного тела залегает на глубине до 8,0 м. Подстилающие породы не вскрыты. В составе полезной толщи прослоев суглинков, глин, илов не встречено.
Административно месторождение песчано-гравийной смеси «Степное» расположено в 1,5–2 км от областного центра г. Усть-Каменогорск. Ближайший населённый пункт — с. Степное — находится на автотрассе Усть-Каменогорск – Зыряновск на расстоянии 0,8 км от месторождения и соединено с ним грунтовой дорогой.
Координаты угловых точек месторождения песчано-гравийной смеси «Степное» ТОО «Комбинат строительно-дорожных материалов» приведены в таблице 1.

Таблица 1. Координаты угловых точек.
	№
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	49°59'17.9"
	82°41'06.1"

	2
	49°59'25.0"
	82°41'25.4"

	3
	49°59'13.8"
	82°41'46.6"

	4
	49°59'06.4"
	82°41'36.3"

	5
	49°59'01.3"
	82°41'29.2"

	6
	49°58'59.4"
	82°41'13.2"



Карта-схема расположения месторождения песчано-гравийной смеси «Степное» ТОО «Комбинат строительно-дорожных материалов» приведена на рисунке 3.
Речная сеть района расположения месторождения представлена в основном бассейном реки Ульба, которая протекает в 312 м от месторождения в западном направлении.
Район намечаемой деятельности не представляет природной ценности и историко-культурной значимости. Наличие особо охраняемых территорий и объектов на землях недропользования не числится. На землях города и в границах селитебной территории нет размещённых объектов и коммуникаций.
Санаториев, зон отдыха, медицинских учреждений в районе расположения промплощадки рудника нет.
Вскрытие и отработка месторождения планировалась в соответствии с проектом промышленной разработки месторождения «Степное» размер санитарно-защитной зоны для предприятия составляет 500 метров.
 Настоящим проектом изменение размера установленной СЗЗ не предусматривается.
Сроки продолжения отработки запасов месторождения «Степного» – 2027 год.
Срок окончания отработки запасов месторождения «Степного»– 2036 год с последующей ликвидацией по отдельному проекту.
Ликвидация последствий добычи на месторождении осуществляется на основании требований Статьи 54 п.1 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 № 125-VI в соответствии с согласованным Планом Ликвидации и Проектом работ по проведению ликвидации.
Ввиду характера намечаемой деятельности, заключаемой в отработке действующего месторождения на контрактной территории и собственных земельных участков обоснование выбора места и рассмотрение возможности выбора других мест не выполняется. Дополнительного отведения земель для реализации намечаемой деятельности не требуется;
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Рисунок 3. Карто-схема расположения месторождения песчано-гравийной смеси «Степное»

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:
Административно месторождение песчано-гравийной смеси «Степное» расположено в 1,5–2 км от областного центра г. Усть-Каменогорск. Ближайший населённый пункт — с. Степное — находится на автотрассе Усть-Каменогорск – Зыряновск на расстоянии 0,8 км от месторождения и соединено с ним грунтовой дорогой.
Численность населения области на 1 января 2025 года составила около 724,0 тыс. человек, на 1 января 2026 года — 718,9 тыс. человек, в том числе городских жителей — около 486,4 тыс. человек (67,8 %), сельских — около 232,4 тыс. человек (32,2 %).
Земельный участок расположен в Восточно-Казахстанской области, Глубоковском районе. Площадь земельного участка составляет 37,5 га(375 000 м2). Кадастровый номер земельного участка 05:068:126:970. предназначенный для добычи баритовых руд. Целевое назначение – для проведения добычи валунно-гравийно-песчаной смеси на участке «Степное».
Категория земель - земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.
Поверхностные объекты и объекты инфраструктуры месторождения размещены в границах земельного отвода. Земли выделены во временное возмездное землепользование со сроком до конца 2036 года.
При реализации намечаемой деятельности источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться карьер, транспортные работы, ремонтно-сервисное хозяйство, котельная, склад угля, бензиновый генератор, а также технологические процессы, связанные с добычей и переработкой песчано-гравийной смеси.
Всего при реализации намечаемой деятельности предусматривается 10 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ. Всего в атмосферу при эксплуатации карьера с учетом автотранспорта будет выбрасываться 10 ингредиентов в количестве 23,3747176944 т/год.
При разработке месторождения не предусматривается сброс сточных вод в поверхностные водотоки. Участок расположен в водоохранной зоне и за пределами водоохранной полосы р. Ульба. Воздействие на поверхностные воды намечаемой деятельности исключается.
Потребность в подземных водных ресурсах при реализации проектных решений отсутствует, забор подземных вод на территории месторождения не осуществляется.
При проведении работ на месторождении Степное прогнозируется образование следующих отходов производства: вскрышные породы, ветошь промасленная, замазученный грунт и отходов потребления: твердо-бытовые отходы.
Ожидаемый объем образования отходов в результате реализации работ по недропользованию составляет: твердые бытовые отходы – 3 т/год, вскрышные породы – 37 тыс. м³/год, ветошь промасленная – 0,08 т/год, замазученный грунт – 0,2 т/год. Складирование вскрышной породы предусмотрено во внешние породные отвалы с обратным размещением в отработанных пространствах карьера.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
Инициатор намечаемой деятельности – ТОО «Комбинат строительно-дорожных материалов».
Юридически Адрес: 070018, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Бажова, зд. 99/10, 7.
БИН 101140002964.
Телефон: 8(777)991-17-89.

4) краткое описание намечаемой деятельности:
Существенных изменений в деятельность предприятия в части промышленной разработки месторождения песчано-гравийной смеси «Степное», в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду, не предполагается.
Планируемая деятельность предусматривает строительство дробильно-сортировочного комплекса и промышленную разработку месторождения песчано-гравийной смеси «Степное» с организацией открытой добычи полезного ископаемого и его последующей переработкой.
Настоящими проектными решениями предусмотрена открытая разработка месторождения песчано-гравийной смеси «Степное», производительностью по добыче 150 тыс. м³/год, продолжительностью до 2036 года. Дополнительно предусматривается приобретение песчано-гравийной смеси у сторонних организаций в объеме 115 тыс. м³/год для переработки на дробильно-сортировочном комплексе. Общий объем переработки песчано-гравийной смеси составляет 265 тыс. м³/год.
Предусматривается применение средств механизации производственных процессов. Основные технологические процессы при разработке месторождения механизированы, начиная с выемки песчано-гравийной смеси и заканчивая ее транспортировкой и переработкой на дробильно-сортировочном комплексе.
Очередность отработки запасов предусматривается последовательно по мере продвижения горных работ в пределах утвержденного горного отвода.
К наземным сооружениям относятся карьер, отвалы вскрышных пород, склады, очистные сооружения, дробильно-сортировочный комплекс, комплектная трансформаторная подстанция наружной установки (КТПН), КПП.
5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:
Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности
Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения. Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания. Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно. 
Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
На основе ботанико-географического районирования территория месторождения относится к степной зоне Восточно-Казахстанской области (юго-западная часть Глубоковского района), с элементами предгорной лесостепи, обусловленными близостью Ульбинского хребта и долины реки Ульба. Зональный тип растительности – дерновинно-злаково-полынная и ковыльно-разнотравная степная растительность. Местность в границах ранее эксплуатируемого обводнённого карьера лишена сплошного растительного покрова вследствие длительного техногенного воздействия. Растительный покров участка очень скуден и представлен в основном полукустарничковыми и кустарниковыми растениями: полынями, типчаком, ковылём, а также отдельными экземплярами караганы, таволги (спиреи), шиповника. Древесная растительность на основной площадке отсутствует. На прилегающих возвышенностях встречаются фрагменты ковыльно-типчаковых, полынно-злаковых и кустарниковых сообществ. Луговая и прибрежно-водная растительность отмечается в понижениях и по берегам обводнённого карьера, где скапливаются атмосферные осадки и поддерживается повышенная увлажнённость за счёт близости реки Ульба.
На территории месторождения с учётом размеров санитарно-защитной зоны виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес, не обнаружены. Особо охраняемых видов растений, внесённых в Красную книгу Республики Казахстан, а также в списки редких и исчезающих, в районе месторождения не выявлено.
Район исследования по зоогеографическому районированию относится к восточной части степной зоны с влиянием Алтайской горно-таёжной провинции. Животный мир находится в тесной взаимосвязи с почвенно-климатическими условиями и характером растительного покрова. Фауна представлена преимущественно грызунами (средний суслик, серый хомячок, полёвки, домовая мышь), реже встречаются зайцы-русаки, лисицы, ежи. Из земноводных и пресмыкающихся отмечаются зелёная жаба, озёрная лягушка, ящерицы, узорчатый полоз, степная гадюка. Орнитофауна включает около 100–115 видов, характерных для степных и пойменных местообитаний Восточного Казахстана.
Месторождение Степное размещается на техногенной территории в пределах уже освоенной промышленной зоны (ранее эксплуатируемый обводнённый карьер), без дополнительного изъятия земельных ресурсов, пригодных для постоянного обитания представителей фауны. Влияние на существующий животный мир в пределах основной площадки оказываться не будет, поскольку представители животного мира ранее были вытеснены с этой территории вследствие многолетней хозяйственной деятельности.
На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции крупных животных и птиц, а также места постоянного выпаса скота. За пределами промышленной зоны отсутствуют каналы, проволочные заграждения и другие искусственные сооружения, препятствующие свободному передвижению животных.
При проведении работ по недропользованию необходимо соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. и ст. 17 Закона РК от 09.07.2004 г. № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.
Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
Месторождение баритовых руд Жуманай расположено в Сарысу-Кызылжарской физико-географической провинции, в полупустынной ландшафтной зоне умеренного пояса Казахстана. Почвы месторождения представлены в основном каштановыми маломощными, каштановыми солонцеватыми и неполноразвитыми почвами в комплексе с солонцами каштановыми мелкими и средними от 10 до 15%. Средневзвешенный балл бонитета отводимой территории составляет – 10. По содержанию органических веществ в верхнем горизонте его количество составляет около 2%. С глубиной запаса гумуса снижаются и затем резко исчезают. Западнее встречаются участки серо-бурых неполноразвитых почв среднесуглинистых. Почвы площади в основном мало пригодны для земледелия в связи с низким содержанием гумуса и малой мощностью почвенного слоя. Настоящими проектными решениями предусмотрена открытая отработка баритового месторождения Жуманай, производительностью по добыче руды 100 тыс. тонн/год, продолжительностью 7 лет. 
Карьер месторождения Жуманай существующий и имеет следующие размеры: длина 360 м, ширина 230м, глубина 36 м. Разработка карьера идёт открытым способом. Площадь карьера составляет 2,67 га. Параметры карьера: длина 360 м, ширина 230 м, глубина 36 м. Рабочая высота породных уступов составляет 7-8 м, добычных уступов – 6-7 м.
Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)
Загрязнение атмосферного воздуха становится все большей проблемой растущих городов.
РГП «Казгидромет» произведено районирование территории Казахстана с точки зрения установления отдельных ее районов благоприятных для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий.
Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА. Потенциалом загрязнения атмосферы является совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое.
Согласно районированию территории РК по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА)  р-н относится к V-ой зоне – зоне повышенного потенциала
загрязнения.
[image: ]
Государственный контроль за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в районе (район месторождения) Восточно-Казахстанской области по данным Филиала РГП «Казгидромет» не проводится. В районе расположения месторождения не имеется поста наблюдений РГП «Казгидромет».
Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты
Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в границах осуществления работ по намечаемой деятельности отсутствуют.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:

Эмиссии в атмосферу
В период строительство прогнозируется выделение загрязняющих веществ от следующих работ: земляные работы, строительство ДСК, автотранспорт.

Земляные работы
Подготовка выделенного участка для строительства ДСК.
•	Расчистка территории.
•	Устройство фундаментов (монолитные плиты, свайные основания под тяжелое оборудование).
•	Подготовка подъездных дорог, площадок для разгрузки.
Выброс загрязняющего вещества в атмосферу осуществляется неорганизованно (ист. №6001).
Строительство ДСК
Установка опорных металлоконструкций и рам.
Монтаж основного оборудования по технологической последовательности: бункер → дробилка → конвейеры → грохоты → сортировка.
Монтаж конвейерных линий, электромонтаж (сварочные работы), установка шкафов управления.
Выброс загрязняющего вещества в атмосферу осуществляется неорганизованно (ист. №6002).

Автотранспорт 
Во время строительства объекта будет использоваться следующая техника:
- самосвал – 1 шт.;
- экскаватор – 1шт.;
- автокран – 1 шт.;
- манипулятор - 1 шт.
Выброс загрязняющего вещества в атмосферу осуществляется неорганизованно (ист. №6003).

В период эксплуатации прогнозируется выделение загрязняющих веществ от следующих работ: добыча ПГС, работа ДСК, открытые склады готовой продукции, автотранспорт, отвалы вскрышных пород.

Добыча ПГС
Выемка грунта – 150 тыс. м3/год.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется неорганизованно (ист. №6001).

Работа ДСК
Работа ДСК включает в себя следующие функции:
•	Подача в приемный бункер;
•	Дробление;
•	Грохочение;
•	Перемещение сырья по ленточному конвейеру на сортировку по фракциям.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется неорганизованно (ист. №6002).

Открытые склады готовой продукции
1.Площадки под транспортерной лентой (ссыпка фракций):
-склад временного хранения готовой продукции фракции 20-40 () – 28 м2;
-склад временного хранения готовой продукции фракции 10-20 – 28 м2;
-склад временного хранения готовой продукции фракции 5-10 – 28 м2;
-склад временного хранения готовой продукции фракции 1-5 – 28 м2;
2.Склад временного хранения готовой продукции – 3574 м2;
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется неорганизованно (ист. №6003,6004,6005,6006,6007,6008).

Автотранспорт
•	Экскаватор-драглайн;
•	Экскаватор;
•	Погрузчик;
•	Самосвал;
•	Земснаряд (ист. №6009, 2).
Выброс загрязняющего вещества в атмосферу осуществляется неорганизованно (ист. №6009).
Отвалы вскрышных пород

Всего на период строительство будет 3 неорганизованных источников выбросов.
Всего в атмосферу при эксплуатации карьера с учетом автотранспорта будет выбрасываться 11 ингредиентов в количестве 0,22096654 т/год (твердые – 0,0351911 т/год, газообразные и жидкие – 0,18577544 т/год).

Источниками водоснабжения объекта являются:
для хозяйственно-питьевых нужд – привозная вода. Хозяйственно-питьевое водоснабжение территории объекта предусматривается привозной водой. Доставка хозяйственно-питьевой воды будет выполняться специализированным автомобильным транспортом (автоцистерной);
 для хозяйственно-технических нужд, в том числе для пылеподавления на технологических проездах и рабочих площадках, – техническая вода, забираемая из очистного сооружения сети К2. При недостаточном количестве воды в очистных сооружениях К2 предусмотрен резервный забор технической воды из обводненного карьера.
Потребность в хозяйственно-питьевой воде составляет 24 м³/год. Потребность в хозяйственно-технической воде составляет 1479,52 м³/год.
Для пылеподавления на территории объекта, технологических проездах и рабочих площадках техническая вода забирается из очистного сооружения сети К2 и доставляется к местам проведения работ. При недостаточном количестве воды в очистных сооружениях К2 предусматривается использование технической воды из обводненного карьера.
Ближайшим поверхностным водным объектом является река Ульба, расположенная на расстоянии 312 м от территории объекта. Территория объекта расположена вне водоохранной зоны и водоохранной полосы реки Ульба.
Поверхностный сток с территории объекта поступает в дождеприемный колодец ДК-1 и далее направляется на очистные сооружения. Очистка поверхностного стока осуществляется в грязеотстойнике с бензомаслоуловителем, нефтесборном колодце и фильтрах доочистки с загрузкой из древесной стружки. После очистки вода предусматривается к повторному использованию для пылеподавления на территории предприятия.
Расчетный расход дождевых вод составляет 9,36 л/с, или 33,7 м³/час. Среднегодовой объем дождевых вод составляет 662,87 м³/год.
При строительстве и эксплуатации объекта не предусматривается сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на рельеф местности. Избыточные объемы воды будут отводиться по системе ливневой канализации и направляться на очистные сооружения.
Потребность в подземных водных ресурсах для реализации проектных решений не предусматривается.
На основании вышеизложенного сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не предусматривается, в связи с чем нормативы предельно допустимых сбросов для объекта не устанавливаются.
Обоснование предельного количества накопления отходов по видам
	При проведении работ на месторождении Степное прогнозируется образование следующих отходов во время строительных работ: строительные отходы, огарки сварочных электродов, отходов потребления: твердо-бытовые отходы, ветошь промасленная.
Ожидаемый объем образования отходов в результате строительных работ составляет:
Система управления отходами на период проведения работ по недропользованию предоставлена в таблице 9.1. 
Лимиты накопления отходов на период ликвидационных работ предоставлена в таблице 9.2.

Таблица 9.1. Система управления отходами на период строительство
	Наименование отходов
	Прогнозируемое количество
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Метод утилизации

	1. Твердые бытовые отходы
	0,525 т/год
	20 03 01
(неопасный)
	Собираются и временно хранятся в контейнерах на открытой площадке до передачи специализированной организации.

	2. Огарки сварочных электродов
	0,002604 т/год
	12 01 13
(неопасный)
	Собираются и временно хранятся в контейнерах на открытой площадке до передачи специализированной организации.

	3. Строительные отходы
	4,59865 т/год
	17 01 07
(неопасный)
	Собирается и временно хранятся в контейнерах на открытой площадке до передачи специализированной организации.



Таблица 9.2. Система управления отходами на период эксплуатации
	Наименование отходов
	Прогнозируемое количество
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Метод утилизации

	1. Твердые бытовые отходы
	3 т/год
	20 03 01
(неопасный)
	Собираются и временно хранятся в контейнерах на открытой площадке до передачи специализированной организации.

	2 Вскрышные породы
	37 т/год
	01 01 02 
(неопасный)
	Собираются и временно хранятся в контейнерах на открытой площадке до передачи специализированной организации.

	3. Ветошь промасленная
	0,08 т/год
	15 02 02*
(опасный)
	Собирается и временно хранятся в контейнерах на открытой площадке до передачи специализированной организации.

	4 Замазученный грунт
	0,2
	17 05 03*
(опасный)
	Собирается и временно хранятся в контейнерах на открытой площадке до передачи специализированной организации.



7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления:

В намечаемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.
При выполнении работ будут соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.
Для этого будут предприняты следующие превентивные меры:
- проведена оценка риска аварий при эксплуатации предприятия, определены степени риска для персонала, населения и природной среды;
- разработаны и внедрены необходимые инструкции и планы действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В том числе план работы с опасными материалами (дизельное топливо, ГСМ и т.п.);
- разработаны планы эвакуации персонала и населения в случае аварии.
Готовность строительной техники и оборудования будет проанализирована специалистами и экспертами, а также контролирующими органами Казахстана.
Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:
· регулярные инструктажи по технике безопасности;
· готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. 
В целом мероприятия по ликвидации аварии должны сводиться к следующему:
· остановка работ;
· оповещение руководства участка работ;
· ликвидация аварийной ситуации; 
· ликвидация причин аварии;
· восстановление участка работ до рабочих условий, сбор и утилизация образовавшихся отходов.
Мероприятия по охране труда сводятся: к снабжению рабочих доброкачественной питьевой водой, спецодеждой; к устройству помещений для обогрева рабочих в холодное время года; к снабжению рабочих спецпринадлежностями при обслуживании электроустановок. В помещениях должны быть аптечки первой медицинской помощи.
Ежегодно все работники проходят профилактические медицинские осмотры.
С целью противопожарной защиты на всех эксплуатирующих машинах и на рабочих местах устанавливаются огнетушители, ящики с песком и соответствующий противопожарный инвентарь согласно нормативным требованиям. 

8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду; мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям; возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия; способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;

Мероприятия по смягчению воздействий - это система действий, используемая для управления воздействиями - снижения потенциальных отрицательных воздействий или усиления положительных воздействий в интересах как затрагиваемого проектом населения, так и региона, области, республики в целом.
Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. 
Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
По атмосферному воздуху
На период проведения работ по недропользованию от источников выбросов загрязняющих веществ дополнительно образуются выбросы в количестве:
С 2027 по 2036 года – 23,3747176944 т/год.
Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных выбросов вредных веществ в атмосферу ежегодно на предприятии разрабатывается комплекс планировочных и технологических мероприятий. 
Технологические мероприятия включают: 
тщательную технологическую регламентацию проведения работ; 
обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках; 
обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ; 
регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования; 
В качестве общей меры для контроля выбросов является проведение ежегодного контроля на границе санитарно-защитной зоны.
Реализация выше перечисленных мероприятий в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов допустимых выбросов (НДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при проведении работ по ликвидации.

	Водные ресурсы
В районе месторождения Степное поверхностный водоток река Ульба, таким образом, намечаемая деятельность осуществляется в водоохранных зон и вне водоохранных полос поверхностных водных объектов. Кроме того исключается воздействие на гидрологический режим и ихтиофауну поверхностных водотоков. Источниками водоснабжения карьера являются: 
- для питьевых нужд привозная вода с ближайшего водозабора по договору со спецорганизацией; 
- для технических нужд будет использоваться вода из колодца К2 и привозная вода.
Потребность в подземных водных ресурсах при реализации проектных решений отсутствует, забор подземных вод на территории месторождения не осуществляется.
С целью охраны подземных и поверхностных вод от загрязнения, разработаны следующие мероприятия:
соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов и стандартов компании;
техника и автотранспорт оборудуются специальными металлическими поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ на почву и предотвращающие загрязнение подземных вод нефтепродуктами.
Проведение дополнительного экологического мониторинга поверхностных и подземных вод при реализации проектных решений не предусматривается.

Почвы
Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с водой и воздухом почвы - самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой происходит относительно медленно. Кроме того, при техногенном загрязнении почв вместе с пылью из воздуха в почву оседают аэрозоли и газообразные вещества выделяемые в процессе производства.
В соответствии с п. 4 ст. 140 Земельного Кодекса РК, собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.
Нарушение и отчуждение земель проектом не предусмотрено, все работы запланированы в границах выделенных земельных участков. Дополнительного отведения земель для реализации намечаемой деятельности не требуется.
Нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию не предусмотрено. 
Снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам проектом не предусмотрено.
Проектом разработаны природоохранные мероприятия, которые будут способствовать снижению негативного воздействия на почвенный покров и обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации в целом. 
Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих: 
проведение работ в границах выделенного земельного отвода;
своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, техники; 
выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов; 
утилизация образующихся отходов по договорам со специализированными организациями.
Анализ мероприятий показывает, что при реализации всех предусмотренных мероприятий, выявленные возможные воздействия объектов намечаемой деятельности на окружающую среду будут несущественными. 
В качестве мер по мониторингу воздействий предлагается проведение после проектного анализа, т.к. другие методы в данном случае будут неинформативны. 
Необходимость проведения после проектного анализа фактических воздействий, согласно пункту 2 статьи 76 Экологического кодекса РК, определяется в рамках отчета о возможных воздействиях с учетом требований «Правил проведения после проектного анализа и формы заключения по результатам после проектного анализа» утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 229. 

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:
Законодательные рамки экологической оценки
Намечаемая деятельность осуществляется на территории Республики Казахстан, в связи с этим его экологическая оценка выполнена в соответствии с требованиями Экологического законодательства Республики Казахстан и других законов, имеющих отношение к проекту. 
Экологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического Кодекса РК, 2021 г. (далее ЭК РК) и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), согласно ЭК РК – обязательная процедура для намечаемой деятельности, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий, оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан. 
Законодательство РК в области технического регулирования основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона РК «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II и иных нормативных правовых актов. 
Техническое регулирование основывается на принципах равенства требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия требованиям, установленным в технических регламентах и стандартах.
Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются на основе внедрения наилучших доступных технологий.
Земельное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Земельного кодекса РК № 442-II от 20 июня 2003 года и иных нормативных правовых актов. 
Задачами земельного законодательства РК является регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и охраны земель. 
При размещении, проектировании и вводе в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по охране земель. 
Водное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Водного кодекса РК № 481-II ЗРК от 9 июля 2003 года и иных нормативных правовых актов. 
Целями водного законодательства РК являются достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.
Санитарно-эпидемиологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения РК» от 7 июля 2020 года № 360-VI и иных нормативных правовых актов.
Кодекс регулирует общественные отношения в области здравоохранения в целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья. 

Методическая основа проведения ОВОС
Намечаемая деятельность осуществляется на территории Республики Казахстан, поэтому его экологическая оценка выполнена в соответствии с требованиями Экологического законодательства Республики Казахстан и других законов, имеющих отношение к проекту. 
Экологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического Кодекса РК № 400-VI 02.01.2021 г. (далее ЭК РК) и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), согласно ЭК РК – обязательная процедура для намечаемой деятельности, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий, оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан. 
Законодательство РК в области технического регулирования основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона РК «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II и иных нормативных правовых актов. 
Техническое регулирование основывается на принципах равенства требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия требованиям, установленным в технических регламентах и стандартах.
Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются на основе внедрения наилучших доступных технологий.
Земельное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Земельного кодекса РК № 442-II от 20 июня 2003 года и иных нормативных правовых актов. 
Задачами земельного законодательства РК является регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и охраны земель. 
При размещении, проектировании и вводе в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по охране земель. 
Водное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Водного кодекса РК № 481-II ЗРК от 9 июля 2003 года и иных нормативных правовых актов. 
Целями водного законодательства РК являются достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.
Санитарно-эпидемиологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса РК от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» и иных нормативных правовых актов.
Кодекс регулирует общественные отношения в области здравоохранения в целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья. 
Методическая основа проведения ОВОС
Общие положения проведения ОВОС при подготовке и принятии решений о ведении намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на всех стадиях ее организации в соответствии со стадией разработки предпроектной или проектной документации определяет «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280. 
Методической основой проведения ОВОС являются: 
· «Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденные Приказом Министерства охраны окружающей среды РК от 29 октября 2010 года № 270-п. которые разработаны с использованием документов Всемирного Банка и Европейской комиссии по проведению экологической оценки (Еnvironmental Assessment) и Оценке Воздействия на Окружающую среду (Еnvironmental Impact Assessment.);
· «Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды» (Методические рекомендации) утверждены Минздравом РК от 19 марта 2004 года; 
· «Методические рекомендации по проведению оценки риска здоровью населения от воздействия химических факторов», МНЭ РК от 13.12.2016 г. №№ 193-ОД.
Контроль за соблюдением требований экологического законодательства Республики Казахстан при выполнении процедуры оценки воздействия на окружающую среду осуществляет уполномоченный орган в области охраны окружающей среды – Комитет экологического регулирования и контроля в составе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
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