КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 
Основное вид деятельности действующего предприятия ТОО «Rahimi Group» - приемка и отгрузка зерна. В настоящее время предприятие планирует расширение и строительство мельничного комплекса (мощностью 150 тонн/сутки), установку 4 дополнительных силосов (мощностью 3000 тонн каждый), крупорушки (мощностью 2,5 т/час), зерносушилки (мощностью до 65 т/час), дополнительной емкости газгольдера (объемом 50 м3).
Координаты площадки: 
1.	54°31′41″с.ш., 69°24′53″ в.д.
2.	54°31′39″с.ш., 69°25′7″в.д.
3.	54°31′35″с.ш., 69°25′10″в.д.
4.	54°31′38″с.ш., 69°24′51″в.д.
Земельные акты с кадастровыми номерами 15:229:012:479, 15:229:012:480, 15:229:012:481, с целевым назначением для строительства и обслуживания зданий и строений, железнодорожного тупика. 
Ближайший водный объект от промплощадки озеро без названия находиться на расстоянии 150 м в восточном направлении. Водоохранная зона для данного водного объекта не установлена. р. Ишим протекает на расстоянии 39 км в западном от территории предприятия. Водоохранная зона у реки Ишим 1 км, таким образом предприятие не попадает в водоохранную зону реки. 
Все предусмотренные намечаемой деятельностью работы будут проводиться за пределами водоохранных зон и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники. Отсутствует необходимость по установлению водоохранных зон и полос в соответствии с законодательством РК.
В районе размещения предприятия отсутствуют памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха. 
Ближайшая жилая зона от проектируемых объектов находится на расстоянии 240 метров в юго-западном направлении, ближайшая жилая зона от территории предприятия находиться на расстоянии 200 м в юго-западном направлении.
Трассировки границы СЗЗ по 8 (восьми) румбам от территории предприятия:
· с северной стороны располагаются свободные от застройки земли.
· с северо-восточной стороны располагаются свободные от застройки земли.
· с восточной стороны располагается ТОО «СИМАРГЛ» (стоянка сельскохозяйственной техники).
· с юго-восточной стороны располагается ТОО «СИМАРГЛ» (производственные здания) и далее ТОО «Элеватор Смирновский», жилая зона располагается на расстоянии 440 м от территории предприятия.
· с южной стороны располагается ТОО «СИМАРГЛ» (производственные здания), жилая зона располагается на расстоянии 330 м от территории предприятия.
· с юго-западной стороны располагаются свободные от застройки земли, жилая зона располагается на расстоянии 200 м от территории предприятия.
· с западной стороны располагаются свободные от застройки земли.
· с северо-западной стороны располагаются свободные от застройки земли.

В соответствии с разделом 1 Приложения № 2 к Экологическому Кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗКР объект относится к I категории.
Намечаемый объём работ и эксплуатация предприятия будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

Рис. 1. Карта района расположения объекта

Инициатор намечаемой деятельности ТОО «Rahimi Group». Юридический и фактический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, ул. Гагарина, 124А
Строительство. Запланированные сроки проведения строительных работ – 6 месяцев. 
На первоначальном этапе происходит завоз необходимого строительного материала, конструкций. Электроснабжение стройплощадки (для освещения, отопления бытовок, для электроинструмента) будет выполнено с подключением к действующим энергоисточникам.
Далее бульдозером происходит срезка ПРС и складирование его для дальнейшего использования при благоустройстве территории, выравнивание площадки под строительство. После, экскаватором происходят операции по выемке и погрузке грунта в самосвалы под устройство: фундаментов, опалубки, инженерных сетей. Далее дно ям утрамбовывается и отсыпается песком, щебнем, глиной и иными инертными материалами. На следующем этапе происходит заливка бетона. После высыхания и отвердевания внешние стены бетонных конструкций гидроизолируют (битумом, мастикой битумной) и впоследствии засыпают частью вынутого ранее грунта. Далее устанавливаются на фундамент металлические конструкции (каркасы) для будущих зданий и сооружений. Сварка конструкций происходит электродами, сварочной проволокой. Для защиты металлоконструкций от внешних факторов применяются ЛКМ. Завершается всё благоустройством территории (с использованием ранее вынутого грунта). 
На период проведения строительных работ заправка и ремонт автотранспорта на территории строительной площадки не осуществляется, что снижает воздействие почвы и земельные ресурсы. Потребность в вахтовом поселке отсутствует в связи с расположением объекта в с. Смирново и г. Петропавловск. Работники будут доставляться транспортом.

Эксплуатация. 
Действующее предприятие ТОО «Rahimi Group» осуществляет приемку и отгрузку зерна. Мощность объекта в настоящее время по объему составляет 18000 тонн зерна. 
Описание технологического процесса.
Автомашина с зерном направляется на автовесы, где берется анализ зерна и проводится взвешивание. После взвешивания и определения качества зерна автомашина направляется на разгрузку на завальную яму (ИЗА№6001). На завальной яме автомашина разгружается в бункера. Из бункеров боковой и задней выгрузки зерно транспортерами отправляется в приемную норию. Приемная нория направляет зерно на пять направлений в зависимости от качества зерна. Если зерно сухое и чистое, то оно отправляется сразу в силоса на хранение. Если зерно сухое, но сорное то оно отправляется в оперативные емкости. Если зерно чистое и сухое то оно может отправляется на отгрузку на ж/д (ИЗА№6002). Сорное зерно из оперативных бункеров цепными транспортерами подается в норию. Нория подает зерно на зерноочистку на скальпиратор. После очистки от грубых примесей зерно поступает в сепаратор, где производится очистка до нужных кондиций. После очистки зерно поступает в нории. Одна нория отправляет зерно в силоса на хранение (ИЗА №0002). Вторая нория отправляет зерно на отгрузку на ж/д, из силосов объемом 3 000 тонн. После хранения цепными транспортерами отправляется в норию. Нория по цепным транспортерам отправляет зерно в два бункера отгрузки на ж/д. из бункеров объемом 75 тонн зерно самотеком отправляется в вагоны. - Пункт приёмки зерна из автотранспорта, состоящий из приемного бункера (завальная яма), транспортёров и норий, системы аспирации пыли. Предназначен для приемки зерна из автомашин с прицепом длиной до 18 м и грузоподъемностью 60 тонн. Производительность пункта приёмки на один проезд определяется технологическим временем разгрузки одной машины (время заезда-выезда, открывание-закрывание бортов, подъёмопускание автоопрокидывателя) и обычно составляет 60-80 т/ч. - Рабочая башня, в которой располагается очистительное оборудование, является основным технологическим и наиболее ответственным сооружением элеватора. Она предназначена для доставки зерна поступающего от приемных устройств, его очистки и распределения по емкостям или другим объектам комплекса. В башне расположено очистительное оборудование (скальператоры, сепараторы), нории (не меньше трёх) для подъема зерна на верхние галереи, очистки и отгрузки, система аспирации. - Металлические ёмкости для хранения зерна (силосы) установленные на бетонных основаниях с вместимостью 3000 тонн (ИЗА№0003), расположенные в ряд. Силосы с плоским бетонным основанием. Для вентилирования зерна в силосах с плоским основанием предусматриваются специальные каналы. Емкости конструктивно увязаны с верхними и нижними галереями. Верхние галереи состоят из стальных конструкций, опирающихся на стойки и крыши силосов, на которых располагаются транспортеры для загрузки силосов и проходы для обслуживания. Время работы 3000 часов в год. - Лаборатория, имеющая в своём распоряжении оборудование для анализа поступающего зерна определяет различные качественные показатели зерна. Размещается в АБК. - Весовой комплекс, состоящий из автомобильных (длиной 20м) и вагонных электронных весов, предназначен для определения количества принимаемого и отпускаемого зерна. АБК является неотъемлемым элементом для функционрования зернохранилища. Он вмещает все вспомогательные помещения, необходимые для слаженной работы всего зернохранилища. Отопление АБК газовой котельной (ИЗА№0001). Газгольдер время работы 24 часа в сутки, 222 часов в год (ИЗА№0004).
Планируемое производство.
В настоящее время предприятие планирует расширение и строительство мельничного комплекса (мощностью 150 тонн/сутки), установку 4 дополнительных силосов (мощностью 3000 тонн каждый), крупорушки (мощностью 2,5 т/час), зерносушилки (мощностью до 65 т/час), дополнительной емкости газгольдера (1 шт. объемом 50 м3). 
Проектируемый мельничный комплекс предназначен для переработки зерна пшеницы в муку высшего, I, II сортов, с получением следующей продукции: муки - 76% и отрубей - 24% к исходному продукту.
Мельничный комплекс включает в себя завальную яму для приемки зерна, зерноочистительное отделение, отделение для отволаживания зерна, размольное отделение и участок фасовки и отгрузки готовой продукции.
На предприятии имеется также лаборатория, предназначенная для контроля качественных показателей поступающего зерна и готовой продукции.
В качестве основного технологического оборудования будет установлен комплект мельничного оборудования турецкого производства (Millcom-Milling). В комплекте оборудования имеется все необходимые машины и оборудование для очистки зерна и размола его в муку.
Технология. Поступающее из оперативного силоса зерно загружают в завальную яму. Из завальной ямы норией зерно подается в подготовительное отделение. В подготовительном отделении мельничного комплекса происходят следующие технологические процессы: формирование помольных партий; очистка зерна от примесей в сепараторах, триерах; сухая очистка поверхности зерна в обоечных машинах; взвешивание и передача зерна в размольное отделение. Перемещение зернового сырья на каждом этапе технологического процесса осуществляется при помощи транспортного оборудования (нории, шнеки, цепные транспортеры). Технологическое оборудование оснащено системами аспирации. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от аспирационных сетей технологического оборудования осуществляется через трубы. Кроме этого, источником выбросов вредных веществ в атмосферу является проем дверей, через который осуществляется выброс загрязняющих веществ от неаспирируемого оборудования (шнеки, цепные транспортеры, емкости):
В размольном отделении мельничного комплекса выполняются следующие операции: мокрое шелушение и увлажнение зерна; отволаживание зерна в специальных бункерах; сухая очистка поверхности зерна в обоечных машинах; размол зерна и промежуточных продуктов на вальцовых станках; сортировка промежуточных продуктов на фракции по размерам на рассевах; вымол сходовых продуктов в вымольных машинах; формирование потоков муки после рассевов; формирование сортов муки с использованием многокомпонентных весовых дозаторов; выбой и фасовка муки и отрубей в мешки по 50 кг. Технологическое оборудование частично оснащено системами аспирации. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от аспирационных сетей технологического оборудования осуществляется через трубы. Кроме этого, источником выбросов вредных веществ в атмосферу является проем ворот, через который осуществляется выброс загрязняющих веществ от неаспирируемого оборудования (шнеки, емкости).
Крупорушка (мощностью 2,5 т/час) предназначена изготовления круп. Установка будет работать от электричества. Основное оборудование крупорушки включает следующие узлы: 1. Ситовеечный аппарат служит для отделения и калибровки продукции по размерам. 2. Шелушильный блок обеспечивает удаление оболочки зерна и способствует получению чистой крупы. 3. валки – главные рабочие элементы, именно они осуществляют дробление и измельчение зерна. 4. система сит и транспортных лент. 5. бункера. 
Зерносушилки (мощностью до 65 т/час). Зерно загружается сверху в загрузочный бункер и равномерно распределяется шнеком в бункере для влажного зерна до полной загрузки зерносушилки. Датчики бункера загрузки следят за уровнем заполнения сушилки, автоматически включая и выключая шнек. В колоннах зерно движется непрерывно, последовательно проходя все этапы. Более горячее зерно у внутренней стенки зерновой колонны продвигается быстрее благодаря системе из четырёх дозирующих вальцов, обеспечивая равномерный уровень влажности выходящего зерна и предотвращая его перегрев.
После прохода через дозирующие вальцы высушенное зерно попадает в бункер разгрузочного шнека. Датчик, расположенный на выходе зерносушилки, измеряет фактический уровень влажности просушенного материала. Зерносушилки работает в режиме «нагрев-охлаждение», что позволяет на выходе получить холодное зерно, готовое для закладки на хранение. 
На предприятии имеются уже газгольдер с 2 заглублёнными ёмкостями для обслуживания собственной котельной. Для обслуживания зерносушилки будет установлена дополнительно 1 емкость объемом на 50 м3. 
На период эксплуатации на предприятии будет около 5 единиц АТС, который заправляется на ближайшей заправке. Частичное техническое обслуживание данной техники (замена АКБ, фильтров) будет осуществляться на предприятии, ремонт АТС будет осуществляться на ближайших СТО.

Результаты расчета рассеивания выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации предприятия показали, что приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) по всем веществам не превышают ПДК. Р

Сведения о сырьевой базе, потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, комплексном использовании сырья, отходов производства, вторичных энергоресурсов
Сведения о сырьевой базе
Строительные материалы и новое устанавливаемое оборудование на производственную площадку будет осуществляться автотранспортом, который принадлежит сторонним организациям, поставляющим сырьё, материалы, оборудование. Строительные материалы будут закупаться на внутреннем рынке и из ближнего зарубежья (Россия) в соответствии с рыночными ценами. Бетон на период СМР будет завозиться в готовом виде бетономешалками. Сжиженный газ на период эксплуатации будет заправляться местными поставщиками по мере необходимости.

Потребность в электроэнергии
Электроснабжение на период строительства и эксплуатации централизованное.

Потребность в воде
На период СМР будет использоваться привозная вода отдельно питьевого и технического качества по договору. Вода будет использоваться на хоз.питьевые нужды – 66 м3, на пылеподавление и строительные нужды – 12 м3. Водоотведение хоз-бытовых стоков – биотуалет с последующим вывозом по договору. 
На период эксплуатации. Водоснабжение привозное. Вода будет использоваться на хоз.питьевые нужды – 365 м3/год. Производственное водоснабжение (увлажнения зерна и т.д.) – 500 м3/год. Хоз-бытовые и производственные сточные воды поступают в септик и вывозятся по договору специализированными организациями на очистку. 

Потребность в теплоснабжении
На предприятии установлены собственные котлы отопления. 

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта
Выбранный район места осуществления намечаемой деятельности является наиболее благоприятным вариантом с точки зрения охраны жизни и здоровья людей, а также окружающей среды, так как объект находится на значительно удалённом расстоянии от селитебной зоны и водных объектов, что снижает негативное воздействие от намечаемой деятельности на местное население и исключает влияние на водные объекты.
Также в районе месторасположения объекта отсутствуют памятники истории и культуры.
Проектными решениями предусмотрено применение современного оборудования, при котором все необходимые правила будут соблюдены в пределах с установленными соответствующими санитарными и строительными нормами.
Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным.

Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности
Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности
Проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населенных пунктов района.
В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу на период СМР и эксплуатации положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.
Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет привлечения местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ: транспортные услуги, поставка строительных материалов и оборудования.
Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не отобразится негативно на здоровье населения.

Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные, ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
Зона воздействия объекта на животный мир ограничивается границами земельного участка предприятия (прямое воздействие, заключается в вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух). 

Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
Влияние на земельные ресурсы не будет оказываться так как предприятие располагается в существующем здании.
Вырубка зеленых насаждений на территории строительства не предусматривается.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)
Предприятие не будет осуществлять сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому воздействие на подземные и поверхностные воды не окажет.

Атмосферный воздух
Производственный мониторинг эмиссий на источниках выбросов, на границе СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны будет осуществлён в рамках программы ПЭК, разработанной для предприятия ТОО «Rahimi Group».

Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты
Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.
Предприятие располагается в с. Смирново. В соответствии с Государственным списком памятников истории и культуры местного значения Северо-Казахстанской области (Постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111) на территории объекта памятники историко-культурного наследия отсутствуют.

Отходы производства и потребления.
В период проведения строительных работ на территории рассматриваемого объекта образуются:
· Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*)
· Промасленная ветошь (15 02 02*)
· Кисти и валик из-под ЛКМ (17 09 03*)
· Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) 
· Смешанные отходы строительства (17 09 04)
· Огарки сварочных электродов (12 01 13)
· Остатки упаковочных материалов (15 01 01)
· Металлическая стружка (12 01 01, 12 01 03)
· Металлолом (16 01 17, 16 01 18) 
· Отходы абразивных материалов в виде пыли, кругов (12 01 99)
В период эксплуатации на территории рассматриваемого объекта образуются:
· Промасленная ветошь (15 02 02*)
· Отработанные моторные масла (13 02 06*) 
· Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (16 06 01*) 
· Отработанные масляные фильтры (16 01 07*) 
· Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) 
· Отработанные шины (16 01 03) 
· Лом черных металлов (12 01 01)
· Светодиодные лампы (20 01 36) 
· Отходы обработки злаков (02 03 99) 
· Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08) 
· Смет с территории (20 03 03) 
· Отработанный фильтрующий элемент с рукавных фильтров (02 03 99)

Аварийные ситуации.
Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть в результате намечаемой деятельности и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:
•	чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами.
Для предотвращения аварийных ситуаций в большинстве случаев требуется систематический контроль за выполнением технических инструкций и мероприятий по охране труда и пожарной профилактике.
Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.
Основными мерами предупреждения вышеперечисленных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. 
Для того, чтобы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций нужно проводить следующие мероприятия:
•	Периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;
•	Правильная эксплуатация технологического оборудования;
•	Соблюдение правил пожарной безопасности;
•	Соблюдение правил временного хранения и транспортировки отходов производства и потребления.

