[bookmark: _Hlk180013052]Товарищество с ограниченной ответственностью "Бес Қара" занимается откормом 10 000 голов крупного рогатого скота и реализацией мяса.
Согласно приложения 2, раздел 2, пункт 7.6.  Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI, «по разведению крупного рогатого скота (1500 голов и более)» данный объект относится ко II категории.
В соответствии с приложением 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, промышленные площадки – относятся к объектам II класса опасности с СЗЗ – 500м.
Классификация намечаемой деятельности относительно перечней видов деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду или проведение скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным определена следующим образом: в соответствии с разделом 2 приложения 1 к Экологическому кодексу от 2 января 2021 намечаемая деятельность соответствует пп. 10.3.3. «по разведению крупного рогатого скота (1500 голов и более)»
Объект существует с 2025 года. В данном скрирнинге строительство не рассмотривается. Ранее заключение о результатах скрининга на разведение КРС не выдавалось. 2023 году выло получена заключение о результатах скрининга на строительство убойного цеха с производственной мощностью 60 голов КРС и 200 голов МРС в смену №1339 участок 007 квартал в сельском округе Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ31VWF00105427 от 14.08.2023 год.
[bookmark: _Hlk184587486]Местоположение откормочной площадки: Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Жибек Жолы, село Жибек Жолы, квартал 007, участок 1339.
Откормочная площадка расположена к югу от трассы Шымкент — Ташкент, в районе, граничащем с Узбекистаном. Вокруг откормочной площадки расположены сельскохозяйственные угодья.
Село Дихан баба расположен с северо-западной стороны откормочной площадки на расстояние 1278 метров. Село Жибек Жолы расположен с западной стороны откормочной площадки на расстояние 1208 метров. Сельскохозяйственные угодья расположены на расстоянии до 2 километров к югу и востоку от откормочной площадки.
Откормочная площадка и место убоя расположены недалеко друг от друга. Земельный участок, занимаемый комплексом по откорму и убою, составляет 10 гектаров.
Режим работы предприятии - 24 час/сут, 12 месяцев в год (8760 час/год).
Общая занимаемая площадь составляет 100000.00 м2.,
Земельный участок площадью 10 га (кадастровый номер 19-296-007-1339).
Категория земель-Земли сельскохозяйственного назначения
Вид права-временное возмездное долгосрочное землепользование
Целевое назначение-для строительства комплекса животновоческого хозяйсвта его обслуживания
Географические координаты: 
Широта  41°30'20.88"С, долгота  69°23'10.59"В
В районе откорм площадки отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.
*Территория свободна от капитальной застройки, что исключает необходимость сноса существующих зданий и снижает затраты на подготовку площадки. 
[bookmark: _Hlk143685613]*Участок значительным образом удалён от жилой застройки, что позволяет минимизировать воздействие на население и соответствует санитарно-защитным требованиям. Потребность в разработке проекта возникла в связи с отсутствием нормативных документов. 
Откорм площадка рассчитан на содержание и откормлвание 10 000 голов КРС. 
Целью проекта является установление объема эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу, разработка мероприятий по производственному экологическому контролю, получение экологического разрешения.
Режим работы объекта – 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году, 8760 часов в году. 
Данным заявлением строительство не рассматривается. Откормочная площадка была построена в 2024 году. Планируется начать прием скота на откорм с 1 сентября.
Телят в возрасте от шести до семи месяцев закупают и доставляют на откормочную площадку.
Источники выбросов на откормочной площадке: коровник на 10 000 голов скота, дробилка для измельчения и смешивания кормов для животных, навозохранилище, отопительный котел на угле, газовая плита, склад для хранение зерно, дезинфекционный барьер для КРС, дезинфекционный барьер для колес автотранспортов, погрузка и разгрузка зерно.
В данном скрининге убойный цех не рассматривается. Для откорма скота: один коровник площадью 18 000 м² (состоящий из шести соединенных открытых навесов) и четыре коровников площадью 6 000 м² каждый.
В коровнике площадью 18 000 м² откармливается около 4000 голов крупного рогатого скота.
В каждом коровнике площадью 6000 м² откармливается примерно 1500 голов крупного рогатого скота.
На территории объекта расположены: помещения для откорма скота, бойню площадью 2500 м², здание с холодильными камерами для хранения мяса, две площадки для хранения кормов, зону сбора воды, ветеринарный пункт, дезинфекционную ванну для скота, а также двухэтажное здание со столовой и жилыми помещениями для персонала.
ТОО «Бес Кара» ежегодно высевает кукурузу на корм скоту на принадлежащих ему земельных участках площадью более 400 гектаров.  Навоз с откормочной площадки вносят на поля четыре раза в год.
В соответствии со ст. 45 Водного кодекса Республики Казахстан не требуется разрешение на специального водопользование к подземным и поверхностным водным источникам для водопоя пастбищных животных.
Источники выбросов на откормочной площадке: коровник на 10 000 голов скота, дробилка для измельчения и смешивания кормов для животных, навозохранилище, отопительный котел на угле, газовая плита, склад для хранение зерно, дезинфекционный барьер для КРС, дезинфекционный барьер для колес автотранспортов, погрузка и разгрузка зерно.
Отопление двухэтажное здание со столовой и жилыми помещениями для персонала осуществляется от бытовой печи SB на каменном угле. Для приготовления горячих блюд используется 2-ех конфорочная газовая плита. Для разведения и откорма 4000 голов быков предусмотрено помещение с площадью более 18000 м2. Комплекс для выращивания и откорма КРС состоит из шести соединенных между собой сооружений, имеющих крышу, но открытых с боков. Для разведения и откорма 1500 голов быков предусмотрено помещение с площадью более 6000 м2. Комплекс для содержания 1500 голов скота состоит из крытого здания и прилегающей открытой площадки. Для измельчения корма животных предусмотрены три дробилки. Дезинфекция яма предназначены для защиты от возбудителей опасных инфекционных болезней КРС. Дезинфекция в животноводческом помещении проводится раз в неделю. Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. Время работы – 8760 час/год. Для сбора навоза от скота предусмотрены на терртории объекта  два навозохранилища. Навоз хранятся на территории объекта не более 6 месяцев. В теплые дни каждую неделю навоз вывозятся в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. У инициатора есть собственный присадовный участок не далеко от откорм площадки. В холодные время года навоз вывозятся раз 1 месяц. Навоз благоприятно влияет на свойства почвы, легкие и песчаные почвы становятся более вязкими, что дает возможность сохранять большое количество влаги, а глинистые наоборот становятся более рыхлыми. Навоз является медленно действующим удобрением и поэтому может питать растение на протяжении нескольких  лет. При использовании навоза в качестве удобрения следует  учитывать, что его избыток в почве так же вреден, как и недостаток. Свежий навоз вносить в почву не рекомендуется, потому что в нем может находиться огромное количество семян сорняков и патогенной микрофлоры, а также личинки различных вредителей. Лучше всего навоз закладывать в компост.
 По составу и происхождению различают коровий, конский, овечий, свиной, птичий помет и навозная жижа.
 Коровий навоз – это самое распространенное в применении  удобрение на дачных участках и в огороде. Он плотной структуры, влажный и медленно разлагается при внесении в почву. Подходит для почв любой структуры, но предпочтительней для сухих и легких. 
Перед внесением навоза на поле его подготавливают к использованию в качестве удобрения. После просушки побеги измельчают. Высушенный и измельченный навоз разбрасывают по полю дважды в год, а землю вспахивают.

1. Предполагаемые источники водоснабжения 
Намечаемая деятельность предполагает использование воды из канала. 
       Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника 25 л/сутки. Общая количества рабочих 30. 
Питьевые нужды персонала 
0,025*30=0,75 м3/сут 
0,75*365=273,75 м3/год 
Суточный расход воды на орошение автодорог составит: 
Общая длина орошаемых внутриплощадочных и с трассы автодорог 2,0 км. 
Расход воды при поливе автодорог – 0,3 л/м2. 
Общая площадь орошаемой территории: 
Sоб = 2000 х 12 = 24000 м2 где, 2 м – ширина поливки поливочной машины. 
Суточный расход воды на орошение автодорог составит: 
Vсут = Sоб*q*n* Nсм q = 0,3 л/м2 – расход воды на поливку n = 2 кратность обработки автодороги 
Nсм =2, кол-во смен 
Vсут = 24000* 0,3*2*2 = 28800 л =28,8 м3/сут 
Vгод = Nт.дн. *Vсут = 180 *28,8 = 5184 м3/год 
Nт.дн - продолжительность теплого периода составляет 180 дней.
Проектом предусматривается посадка деревьев и газона на территории предприятия. Данное мероприятие потребует полива, а значит необходимо обеспечить поступление воды для саженцев. 
Высаживается 50 дерева, каждое требует 22 литра воды 2 раза в неделю. 
50*0,022*2*26=57,2 м3/год. 
        Среднесуточное водопотребление сельскохозяйственных животных, литр в сутки на 1 голову скота- 8 л., «Методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения» утв. приказом Заместителя Премьер-Министра РК МСХ РК от 30 декабря 2016 года № 545.
Расход воды на питьевые нужды животных: 
Qраб = 0,060*10000*365= 219000 м3/год.
Расход воды на хоз. бытовые нужды – 273,75 м3/год.  
Расход воды на питьевые нужды животных: Qраб = 219000 м3/год.
Расход воды на орошение автодороги - 5184 м3/год
Расход воды на высаживание дереве - 57,2 м3/год
Общий объем необходимые воды составляет – 224515 м3/год.
В соответствии со ст. 45 Водного кодекса Республики Казахстан не требуется разрешение на специального водопользование к подземным и поверхностным водным источникам для водопоя пастбищных животных.
Географические координаты: 
Широта  41°30'20.88"С, долгота  69°23'10.59"В
На откорм площадке выбросы будут осуществляться от 2 организованных источников и 19 неорганизованных источников:
Оборудование сырьевой зоны:
ист. № 0001 – отопительный котел
ист. № 0002 – газовая плита 2-камфорная
ист. № 6001 – Коровник для 4000 голов КРС
ист. № 6002 – Коровник для 1500 голов КРС
ист. № 6003 – Коровник для 1500 голов КРС
ист. № 6004 – Коровник для 1500 голов КРС
ист. № 6005 – Коровник для 1500 голов КРС
ист. № 6006 – Зернохранилище №1
ист. № 6007 – Зернохранилище №2
ист. № 6008 – Дробилка для корма №1
ист. № 6009 – Дробилка для корма №2
ист. № 6010 – Дробилка для корма №3
ист. № 6011 – Дезинфекционный барьер для КРС
ист. № 6012 – Дезинфекционный барьер для колес автотранспортов
ист. № 6013 – Склад для хранение угля
ист. № 6014 – Склад для хранение золы
ист. № 6015 – Пересыпка кормов
ист. № 6016 – Навозохранилище №1
ист. № 6017 – Навозохранилище №2
ист. № 6018 – Погрузка, разгрузка кормов
ист. № 6019 – Работы автотранспорта
Ист. №0001 – Отопление двухэтажное здание со столовой и жилыми помещениями для персонала осуществляется от бытовой печи SB на каменном угле. Мощность тепловая мощность –30 кВт. Расход топлива – 3,2 кг/час. Коэффициент полезного действия не менее – 82 %. Расход топлива на котел составит – 9,446 т/год. Период отопительного сезона 24 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). 
Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 7 м и диаметром 0,2 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид, диоксида серы, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.
Ист. №0002 – 2-камфорная газовая плита Для приготовления горячих блюд используется 2-ех конфорочная газовая плита. Расход сжиженного газа на газовую плиту составляет – 0,75 кг/час, 821,25 кг/год. Режим работы газовой плиты 5 час/сутки, 1850 час/год.
Отвода дымовых газов от от газовой плиты осуществляется через вытяжную трубу высотой 4 м и диаметром 0,1 м. Сжиженный газ - привозная. При работе газовой плиты в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.
Ист. №6001 Коровник для 4000 голов КРС Для разведения и откорма 4000 голов быков предусмотрено помещение с площадью более 18000 м2. Комплекс для выращивания и откорма КРС состоит из шести соединенных между собой сооружений, имеющих крышу, но открытых с боков. Режим работы фермы круглогодично. При разведение быков и хранении навоза в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая.
Ист. №6002 Коровник для 1500 голов КРС Для разведения и откорма 1500 голов быков предусмотрено помещение с площадью более 6000 м2. Комплекс для содержания 1500 голов скота состоит из крытого здания и прилегающей открытой площадки. Режим работы фермы круглогодично. При разведение быков и хранении навоза в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая.
Ист. №6003 Коровник для 1500 голов КРС Для разведения и откорма 1500 голов быков предусмотрено помещение с площадью более 6000 м2. Комплекс для содержания 1500 голов скота состоит из крытого здания и прилегающей открытой площадки. Режим работы фермы круглогодично. При разведение быков и хранении навоза в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая.
Ист. №6004 Коровник для 1500 голов КРС Для разведения и откорма 1500 голов быков предусмотрено помещение с площадью более 6000 м2. Комплекс для содержания 1500 голов скота состоит из крытого здания и прилегающей открытой площадки. Режим работы фермы круглогодично. При разведение быков и хранении навоза в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая.
Ист. №6005 Коровник для 1500 голов КРС Для разведения и откорма 1500 голов быков предусмотрено помещение с площадью более 6000 м2. Комплекс для содержания 1500 голов скота состоит из крытого здания и прилегающей открытой площадки. Режим работы фермы круглогодично. При разведение быков и хранении навоза в атмосферу выделяются: Аммиак, Сероводород, Углерод диоксид, Метан, Метанол, Гидроксибензол, Этилформиат, Пропаналь, Гексановая кислота, Диметилсульфид, Метантиол, Метиламин, Пыль меховая.
Ист.№6006 – Зернохранилище №1. Время хранение зерно 24 ч/сут, 8760 ч/год. Размер 30х65 м и с высотой 6 м. Сооружение для хранения зерна, полностью закрытое со всех сторон.
Ист.№6007 – Зернохранилище №2. Время хранение зерно 24 ч/сут, 8760 ч/год. Размер 50х20 м и с высотой 6 м. Сооружение для хранения зерна, полностью закрытое со всех сторон.
Ист. № 6008 – Дробилка для корма №1 мощность дробилки – 2,5 кВт. Производительность – 150 кг/час. Время работы установки – 6 часов в сутки, 3 дня в неделя, 144 дней в год. У дробилки имеется закрытый шнек с длиной 3 метра.
Ист. № 6009 – Дробилка для корма №2 мощность дробилки – 2,5 кВт. Производительность – 150 кг/час. Время работы установки – 6 часов в сутки, 3 дня в неделя, 144 дней в год. У дробилки имеется закрытый шнек с длиной 3 метра.
Ист. № 6010 – Дробилка для корма №3 мощность дробилки – 2,5 кВт. Производительность – 150 кг/час. Время работы установки – 6 часов в сутки, 3 дня в неделя, 144 дней в год. У дробилки имеется закрытый шнек с длиной 3 метра.
Ист. № 6011 – Дезинфекционный барьер для КРС. Дезинфекция яма предназначены для защиты от возбудителей опасных инфекционных болезней КРС. В атмосферу выбрасывается натрий гидрохлорид, хлор. Дезинфекция в животноводческом помещении проводится раз в неделю. Время работы – 384 час/год. Расход хлорной извести (получают в мешках в виде твердого порошка) составит по технологическим нормативам (на данном участке) – 1000 кг/год
Ист. № 6012 – Дезинфекционный барьер для колес автотранспортов. Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. Время работы – 8760 час/год. Дезинфицирующий раствор заменяют дважды в неделю. В атмосферу выбрасывается натрий гидрохлорид, хлор. Расход хлорной извести (получают в мешках в виде твердого порошка) составит по технологическим нормативам (на данном участке) – 600 кг/год
Ист. № 6013 – Склад для хранение угля Уголь, в количестве 9,446 тонн доставляется на автомашинах, вместимостью 5 тн. Время работы склада 8760 час в год. При разгрузке угля в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль, сод.SiO2 от 20-70%, при статическом хранении угля в атмосферный воздух сдувается неорганическая пыль, сод.SiO2 от 20- 70%. Источник неорганизованный. 
Ист. № 6014 – Склад для хранение золы Образовавшиеся от сгорания шлак вывозится тележками на открытый склад хранения. В течении года образуется 2.120093 тн шлака. По мере накопления шлак автотранспортом вывозиться на полигон. С открытой поверхности склада шлака, при разгрузке и погрузке на автотранспорт в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль, сод.SiO2 от 20- 70%. Время работы склада 3600 час в год. Источник неорганизованный.
Ист.№6015 – Пересыпка кормов. Пересыпка осуществляется 4 ч/сут, 1460 ч/год. При работе автотранспортов с выхлопным трубам выделяется: Азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин. 
Ист.№6016 – Навозохранилище №1 Общий объем навозохранилища 2500 м3. Время хранение навоза не более 2160 час в год.
Ист.№6017 – Навозохранилище №2 Общий объем навозохранилища 3000 м3. Время хранение навоза не более 2160 час в год.
Ист.№6018 –Погрузка, разгрузка кормов Пересыпка осуществляется 12 ч/сут, 360 ч/год. При работе автотранспортов с выхлопным трубам выделяется: Азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин.
Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации откорм площадки составляют - 1.1973080484 г/сек, 21.495761554 тонн в год из них: Азота (IV) диоксид – 0.0220864 т/год (2 класс опасность); аммиак - 3.0194208 т/год (4 класс опасность);   Азот (II) оксид – 0.00358904 т/год (3 класс опасность);  гидрохлорид - 0.2 т/год (2 класс опасность);   Сера диоксид -  0.13772268 т/год (3 класс опасность); Сероводород - 0.682390656 т/год (2 класс опасность); Углерод оксид - 0.397829682 т/год (4 класс опасность);   Хлор - 0.2 т/год (2 класс опасность);   метан - 12.0341376 т/год;  метанол - 0.09271583998 т/год (3 класс опасность); Гидроксибензол- 0.0094608   т/год (4 класс опасность); этилфармиат - 0.14380416002 т/год; пропаналь - 0.047304  т/год (3 класс опасность);     Гексановая кислота - 0.05600793601 т/год (3 класс опасность);   Диметилсульфид - 0.072658944 т/год (4 класс опасность);  метантиол – 0.00018921602 т/год (4 класс опасность);  метиламин - 0.0378432 т/год (2 класс опасность); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементногопроизводства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок клинкер, зола, кремнезем месторождений) (494) - 0.5272762 т/год (3 класс опасность); пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел,  огарки, сырьевая смесь, пыльвращающихся печей, боксит) (495 – 0.0000408 т/год; (3 класс опасность); Пыль комбикормовая - 0.073158 т/год; пыль меховая - 0.4541184 т/год; пыль зерновая - 3.2840072 т/год;
Режим работы 365 дней в год
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