Лицензионная территория расположена между Соналинским и Куланутпесскими сельскими округами, Нуринского района Карагандинской области, в 24 км по прямой к северо-западу от села Соналы и 23 км по прямой к юго-востоку от села Куланутпес, в 20 км на границе с Акмолинской областью. 
Ближайшие водные объекты в 25 км от территории разведки  группа озер (Малый Караколь, Табанкызы, Большой Караколь, Табан и т.д.) и их озерные низменности, северо-западном направлении в 40 км озеро Тенгиз. Территория не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.
Ближайшие жилые зоны расположены в 24 км в юго-восточном направлении с.Соналы и 23 км в северо-западном направлении с.Куланутпес.
Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых №3883-EL от 09.12.2025 года, со сроком действия 6 лет, до 09.12.2031 года. Границы территории участка недр 15 блоков: M-42-68-(10е-5г-11) (частично), M-42-68-(10е-5г-12) (частично), M-42-68-(10е-5г-16), M-42-68-(10е-5г-17), M-42-68-(10е-5г-21), M-42-68-(10е-5г-22), M-42-68-(10е-5в-1) (частично), M-42-68-(10е-5в-2) (частично), M-42-68-(10е-5в-7)(частично), M-42-68-(10е-5в-8) (частично), M-42-68-(10е-5в-9) (частично), M-42-68-(10е-5в-12) (частично), M-42-68-(10е-5в-13) (частично), M-42-68-(10е-5в-14) (частично), M-42-68-(10е-5в-15) (частично). Лицензионная территория расположена между Соналинским и Куланутпесскими сельскими округами, Нуринского района Карагандинской области, в 24 км по прямой к северо-западу от села Соналы и 23 км по прямой к юго-востоку от села Куланутпес, в 20 км на границе с Акмолинской областью. Площадь: ~33, 12кв.км= 3312га.
В случае забора воды для технических нужд непосредственно из поверхностных водных объектов, согласно ст.66 Водного кодекса РК необходимо оформление 
Географические координаты лицензионной территории: 1. 50°05'00"С,  69°50'00"В; 2. 50°05'00"С,  69°52'00"В; 3. 50°04'00"С,  69°52'00"В; 4. 50°04'00"С,  69°54'00"В; 5. 50°03'00"С,  69°54'00"В; 6. 50°03'00"С,  69°57'00"В; 7. 50°00'00"С,  69°57'00"В; 8. 50°00'00"С,  69°55'00"В; 9. 50°02'00"С,  69°55'00"В; 10. 50°02'00"С,  69°51'00"В; 11. 50°04'00"С,  69°51'00"В; 12. 50°04'00"С,  69°50'00"В.
Общий объем снятия почвенно-растительного слоя в пределах 35 000куб.м., из них для наземных горных работ 5 000куб.м., для полевого лагеря, склада ГСМ и буровых станков 30 000куб.м.
По горным работам планируется проходка механизированным способом двумя видами:
1) 50 канав, с средними протяженностями по 300м, всего 15 000п.м. при ширине канавы 1м и с средней глубиной 1,5м, общий объем проходки по канавам 22 500куб.м. Для отбора бороздовых проб предусматривается зачистка дна и стенок траншеи с выемкой пород в количестве 10% от общего объема проходки – 2 250куб.м.
2) 10 шурфов шириной до 1,5, длиной до 3м, глубиной до 5м, общий объем проходимых шурфов 225куб.м. Из них 75% для технологического и лабораторного опробование объемом 157,5куб.м. Согласно инструктивным требованиям, проходка горных выработок на глубину более 2,5 м сопровождается креплением стенок. Поэтому будет применена венцовая крепь на стойках и сплошной крепи из досок. Крепление стенок проводится по мере проходки шурфа. Подъем грунта на поверхность осуществляется с помощью механизированного подъемника, устанавливаемого над шурфом. Затем грунт выкладывается в отдельные кучи по каждой проходке интервала для последующего опробования.
Бурение по общепринятой методике с применением двойного колонкового снаряда со съемным керно-приемником и ориентированном керном. Объем буровых работ 70 000п.м. Забурка по рыхлым отложениям планируется твердосплавными коронками диаметром 112мм, с последующей обсадкой обсадными трубами диаметром 108мм, средняя глубина обсадки предполагается 5м, дальнейшая проходка - двойным колонковым набором алмазными коронками диаметром 89мм (HQ). Средний линейный выход керна по рудным интервалам и вмещающим породам 95% и выше.
Также планируется бурение гидрогеологических скважин, оптимальное количество не менее 27скважин, распределенных по функциональным зонам. Глубина на 20–50 метров глубже самого нижнего проектного горизонта отработки. Общий объем гидрогеологических скважин 16 200п.м. не менее.
Общее объем буровых работ 86 200п.м., и во всех скважинах бурится ориентированием керна. Использование специальных приборов (core ориентаторов), чтобы понять, как в пространстве наклонены трещины.
Для обеспечения полевого лагеря электричеством и для геологоразведочных работ требуется в пределах 1 300т в год дизельного топлива и бензин АИ-92 50т в год. При таком расходе в лагере необходимо организовать: 1) склад ГСМ (ГСМ-парк), резервуары 4 емкостей по 50куб.м. (РГС-50, наземная), резервуар 1 емкость АИ-92 (РГС-10, наземная); заправка: постоянное курсирование 2-х топливозаправщиков.
Территория размещения объекта – свободна от застройки и инженерных сетей. 
Наблюдения за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения площадки участка не ведется, в связи с отсутствием стационарного поста по измерению фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
На период разведки имеется 17 организованных и 10 неорганизованных источников выбросов в атмосферу. В выбросах в атмосферу содержится 17 загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) - 4.608 т/год, Азот (II) оксид (3 класс опасности) - 5.988 т/год, Углерод (3 класс опасности) - 0.768 т/год, Сера диоксид (3 класс опасности) - 1.536 т/год, Сероводород(2 класс опасности) - 0.0000398104 т/год, Углерод оксид(4 класс опасности) - 3.84 т/год, Смесь углеводородов предельных С1-С5(ОБУВ 50) - 0.154030454 т/год, Смесь углеводородов предельных С6-С10(ОБУВ 30) - 0.056927762 т/год, Пентилены(4 класс опасности) - 0.0056905 т/год, Бензол(2 класс опасности) - 0.00523526 т/год, Диметилбензол(3 класс опасности) - 0.000660098 т/год, Метилбензол(3 класс опасности) - 0.004939354 т/год, Этилбензол(3 класс опасности) - 0.000136572 т/год, Проп-2-ен-1-аль(2 класс опасности) - 0.18432 т/год, Формальдегид(2 класс опасности) - 0.18432 т/год, Алканы С12-19(4 класс опасности) - 1.8573781896 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 4.98096 т/год.
Предполагаемые объемы выбросов на период разведки на 2027г составит 24.174638 т/год, на 2028-2029гг 22.117988 т/год, на 2030г 22.894188 т/год.   Выбросы от автотранспорта – 5.8972200 т/год.
Наименования отходов – твердые бытовые отходы.  Вид – твердый. Согласно Классификатора отходов, Смешанные коммунальные отходы относятся к неопасным отходам и имеют код: N20 03 01. Предполагаемые объемы: на 2027-2030 год – 6,75 т/год. Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия. 
Наименования отходов – пластмассы. Вид – твердый. Согласно Классификатора отходов, Пластмассы относятся к неопасным отходам и имеют код: N20 01 39. Предполагаемые объемы: на 2031 год – 0,18 т/год. Образуются в результате жизнедеятельности персонала предприятия (водонепроницаемый септик, заглубленная пластиковая емкость объемом 1 м3 – 3 ед). Пластиковую емкость извлекают в последнюю очередь, после окончания работ и сразу сдают на утилизацию согласно договору. 
Наименования отходов – Вскрышная порода. Вид – твердый. Согласно Классификатора отходов, вскрышные породы относятся к неопасным отходам и имеют код: N01 01 01. Вскрышная порода на участке будет образована при проведении разведки твердых полезных ископаемых. Предполагаемые объемы: на 2027-2030 год – 8635 т/год (5079,4 м3).  Хранение вскрышной породы будет осуществляться во временном отвале. Вскрышная порода будет использована при рекультивации нарушенных в ходе разведки участков. Хранение вскрышной породы в отвале не будет превышать 12 месяцев. 
Наименования отходов – буровой шлам. Вид – твердый. Согласно Классификатора отходов, Буровой шлам и другие отходы бурения, не указанные иначе относятся к неопасным отходам и имеют код: N01 05 99. Предполагаемые объемы: на 2027-2030 год – 625 т/год (до 500куб.м./год, плотность примерно 1,25 т/м3). Образуется при бурении. Тонкодисперсная взвесь разбуренной породы (кварц, полевые шпаты, возможна сульфиды меди) в смеси с компонентами бурового раствора (бентонит, полимеры). Шлам собирается в металлические емкости-отстойники, а далее вывозится самосвалами на специально отведенный полигон отходов. Хранение менее 6 месяцев. Обычно относится к IV–V классу (малоопасные или практически неопасные отходы). Самосвалами на специально отведенный полигон отходов или на склад временного хранения отходов лагеря для последующей централизованной утилизации. Либо, альтернативный более экологический подход. Для минимизации экологического ущерба при разведке меди часто используют мобильные блоки очистки раствора. Шлам выходит в виде полусухого «кека», который легче складировать и перевозить. Хранение не будет превышать 6 месяцев. 

