НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к проекту «Строительство (сооружение) технологических трубопроводов и кислотопроводов на 2026 и 2027 гг., расположенных в Сузакском районе Туркестанской области и Шиелийском районе Кызылординской области»
(в пределах Кызылординской области)

1. Общие сведения. Настоящее нетехническое резюме подготовлено для информирования общественности об основных проектных решениях и возможном воздействии планируемой деятельности на окружающую среду.
Заказчиком намечаемой деятельности является ТОО «СП «ЮГХК». Проектируемый объект расположен на территории рудника «Южный Инкай», в пределах Шиелийского района Кызылординской области.
Целью проекта является строительство технологических трубопроводов и кислотопроводов, необходимых для транспортирования технологических растворов и серной кислоты между производственными участками рудника. Реализация проекта направлена на обеспечение надежной и безопасной работы существующего производственного комплекса.
Проектируемый объект представляет собой линейные инженерные сооружения и не является новым самостоятельным производственным предприятием. Проектом не предусматривается увеличение производительности добычи и переработки урансодержащего сырья, строительство новых перерабатывающих производств или изменение основной технологии действующего предприятия.
Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить в период с ноября 2026 года по июнь 2027 года. Начало эксплуатации трубопроводов планируется с июля 2027 года.
2. Основные проектные решения. Проектом предусматривается строительство технологических трубопроводов из полиэтиленовых труб и кислотопроводов из стальных труб.
Основные характеристики объекта приведены в таблице.
	Наименование
	Характеристика

	Технологические трубопроводы ПЭ100 SDR17 диаметром 500×29,7 мм
	7 727 м

	Технологические трубопроводы ПЭ100 SDR17 диаметром 315×18,7 мм
	3 120 м

	Технологические трубопроводы ПЭ100 SDR17 диаметром 225×13,4 мм
	7 936 м

	Общая протяженность полиэтиленовых трубопроводов
	18 783 м

	Стальные кислотопроводы диаметром 89×6 мм
	4 744 м

	Стальные кислотопроводы диаметром 57×6 мм
	901 м

	Общая протяженность кислотопроводов
	5 645 м

	Общая протяженность основных трубопроводов
	24 428 м

	Защитные футляры диаметром 426×10 мм
	35 м

	Защитные футляры диаметром 530×10 мм
	17 м



Технологические трубопроводы предназначены для транспортирования рабочих растворов в закрытой системе. Кислотопроводы предназначены для транспортирования серной кислоты и выполняются из материалов, соответствующих характеристикам транспортируемой среды.
Строительство включает:
· подготовку и разметку трасс; 
· снятие и раздельное складирование плодородного слоя почвы при его наличии; 
· разработку траншей; 
· доставку и раскладку труб; 
· сварку полиэтиленовых и стальных труб; 
· монтаж опор, футляров и запорной арматуры; 
· проведение гидравлических испытаний; 
· обратную засыпку траншей; 
· планировку и восстановление нарушенной территории. 
После завершения монтажа трубопроводы проходят проверку герметичности и испытания. В эксплуатацию допускаются только технически исправные участки, соответствующие требованиям рабочего проекта.
3. Месторасположение объекта. Проектируемые трубопроводы располагаются в пределах производственной территории рудника «Южный Инкай» ТОО «СП «ЮГХК» в Шиелийском районе Кызылординской области.
Трассы проходят по землям, предназначенным для производственной деятельности предприятия. Размещение объекта в пределах населенных пунктов, жилых территорий, территорий школ, медицинских организаций, зон отдыха и иных общественных объектов не предусматривается.
Для строительства используются существующие технологические и подъездные дороги. Устройство новых постоянных населенных пунктов, вахтовых поселков и объектов социальной инфраструктуры проектом не предусмотрено.
4. Современное состояние окружающей среды. Территория размещения объекта характеризуется резко континентальными и засушливыми климатическими условиями. Для района характерны жаркое сухое лето, холодная малоснежная зима, незначительное количество атмосферных осадков, высокая испаряемость и периодические сильные ветры.
Растительный покров территории разреженный, представлен преимущественно пустынными и полупустынными видами, приспособленными к засоленным почвам, дефициту влаги и значительным сезонным изменениям температуры.
Животный мир характерен для пустынной природной зоны. В пределах действующей производственной территории его видовое разнообразие ограничено существующей хозяйственной деятельностью, движением автотранспорта и присутствием людей.
Поверхностные водные объекты непосредственно в пределах строительной полосы отсутствуют. Для хозяйственно-питьевых нужд строительного персонала предусматривается использование привозной воды установленного качества.
5. Воздействие на атмосферный воздух. Основное воздействие на атмосферный воздух ожидается только в период проведения строительных работ. Оно связано с выполнением сварки, механической обработкой металла, уплотнением грунта и работой строительной техники.
К нормируемым временным стационарным источникам относятся:
	№ источника
	Наименование

	6001
	Газосварочные работы

	6002
	Механическая обработка металла

	6003
	Работа глубинного вибратора и пневматических трамбовок



При выполнении указанных работ в атмосферу могут поступать диоксид и оксид азота, взвешенные частицы, абразивная пыль и неорганическая пыль с содержанием диоксида кремния 70–20 %.
Общий выброс от источников № 6001–6003, предлагаемый к нормированию, составляет 0,020825105 т за весь период строительства, в том числе:
· в 2026 году — 0,005206276 т; 
· в 2027 году — 0,015618829 т. 
Дополнительное временное воздействие связано с работой передвижного компрессора, агрегатов для заполнения и испытания трубопроводов, передвижной электростанции и строительного транспорта. Передвижные источники учитываются при общей оценке воздействия, но отдельные нормативы допустимых выбросов для них не устанавливаются.
Суммарный выброс от всех источников в течение строительного периода оценивается в 0,888786257 т, из которых основная часть приходится на передвижную технику.
Расчеты рассеивания показывают, что концентрации загрязняющих веществ за пределами участка проведения работ не превышают установленные нормативы качества атмосферного воздуха. Воздействие оценивается как допустимое, локальное, кратковременное и обратимое.
После завершения строительства источники № 6001–6003 прекращают работу. На этапе эксплуатации трубопроводы являются герметичными закрытыми системами, поэтому постоянные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при штатной работе не предусматриваются.
6. Воздействие на поверхностные и подземные воды
Строительство не предусматривает забор воды непосредственно из поверхностных или подземных водных объектов. Вода для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд персонала доставляется на строительную площадку специализированным транспортом.
Производственные сбросы в поверхностные водные объекты, на рельеф местности или в подземные горизонты не предусматриваются.
Для проверки прочности и герметичности трубопроводов выполняются гидравлические испытания. Обращение с водой после испытаний должно осуществляться организованно, с учетом ее фактического качества и требований предприятия. Сброс загрязненной воды на рельеф не допускается.
Для предупреждения загрязнения вод предусматриваются:
· применение исправной строительной техники; 
· заправка и техническое обслуживание техники в специально установленных местах; 
· недопущение хранения нефтепродуктов непосредственно на грунте; 
· оснащение мест работ средствами локализации случайных проливов; 
· запрет сброса сточных вод и отходов на рельеф; 
· контроль герметичности трубопроводов до их ввода в эксплуатацию. 
При соблюдении проектных решений существенное воздействие на поверхностные и подземные воды не прогнозируется.
7. Воздействие на земельные ресурсы и почвы
Воздействие на земельные ресурсы связано главным образом с разработкой траншей, перемещением строительной техники, временным размещением труб и материалов, обратной засыпкой и планировкой территории.
Нарушение почвенного покрова будет происходить только в пределах полосы строительства. Дополнительное изъятие земель за пределами территории, предусмотренной проектом, не допускается.
Для снижения воздействия предусматриваются:
· ограничение движения техники установленными маршрутами; 
· проведение работ только в пределах отведенной полосы; 
· раздельное снятие и хранение плодородного слоя почвы при его наличии; 
· использование вынутого грунта для обратной засыпки; 
· предотвращение смешивания почвы с отходами и нефтепродуктами; 
· оперативный сбор случайных проливов; 
· уборка строительных отходов; 
· техническая планировка и восстановление нарушенных участков. 
После окончания работ временно занятые участки очищаются от материалов и отходов, поверхность выравнивается, а снятый почвенный слой используется при восстановлении территории.
8. Отходы производства и потребления
Образование отходов прогнозируется преимущественно на стадии строительства. Основными видами отходов являются:
· смешанные коммунальные отходы; 
· пищевые отходы; 
· отходы железа и стали; 
· обрезки полиэтиленовых труб; 
· смешанные строительные отходы; 
· отходы сварочных работ; 
· загрязненная упаковка; 
· промасленная ветошь; 
· отходы битумных материалов. 
Расчетное количество отходов, для которых возможно предварительное определение объема, составляет 16,693231 т за период строительства. Отдельные отходы сварочных работ, загрязненная упаковка, промасленная ветошь и отходы битумных материалов учитываются по фактическому образованию.
Отходы подлежат раздельному сбору в специально предназначенную маркированную тару и контейнеры. Смешивание опасных и неопасных отходов не допускается.
Временное накопление осуществляется на оборудованных площадках в сроки, установленные экологическим законодательством. По мере накопления отходы передаются специализированным организациям, имеющим право осуществлять соответствующие операции по восстановлению или удалению отходов.
Обрезки полиэтиленовых труб и металлический лом подлежат преимущественной передаче для повторного использования или переработки. Сжигание, закапывание и несанкционированное размещение отходов на территории объекта запрещаются.
На этапе штатной эксплуатации трубопроводов постоянное образование отходов непосредственно от процесса транспортирования растворов не предусматривается. Отходы могут возникать только при периодическом ремонте и техническом обслуживании и учитываются по фактическому образованию.
9. Воздействие на растительность и животный мир
Воздействие на растительность ограничивается полосой проведения строительных работ. Масштабная вырубка древесно-кустарниковых насаждений проектом не предусматривается.
Для минимизации воздействия предусматриваются:
· запрет движения транспорта вне установленных дорог и строительной полосы; 
· недопущение повреждения растительности за пределами участка работ; 
· запрет выжигания растительности; 
· запрет несанкционированной вырубки кустарников; 
· восстановление нарушенных участков; 
· проведение инструктажа работников о недопустимости добычи и преследования животных; 
· запрет разрушения гнезд, нор и иных мест обитания животных; 
· ограничение шума и освещения за пределами фактической зоны работ. 
Строительные работы имеют временный характер, поэтому после их завершения фактор беспокойства значительно снижается. При соблюдении природоохранных требований существенного изменения состояния растительности и животного мира не прогнозируется.
10. Шумовое воздействие
Источниками шума в период строительства являются грузовой транспорт, землеройная техника, компрессор, передвижная электростанция, сварочное и металлообрабатывающее оборудование, вибратор и пневматические трамбовки.
Шумовое воздействие является временным и ограничивается рабочим временем. Для его снижения предусматриваются:
· применение исправной техники; 
· своевременное техническое обслуживание оборудования; 
· ограничение холостого хода двигателей; 
· исключение одновременной работы большого количества механизмов на одном участке; 
· выполнение наиболее шумных операций преимущественно в дневное время; 
· использование работниками средств индивидуальной защиты органов слуха. 
На этапе эксплуатации трубопроводы не являются значительными источниками постоянного шума и вибрации.
11. Санитарно-защитная зона
Проектируемый объект представляет собой линейное инженерное сооружение, размещаемое в пределах производственной территории действующего рудника.
Временные источники выбросов № 6001–6003 действуют только во время строительства, перемещаются вместе с фронтом работ и ликвидируются после их завершения. Расчетное загрязнение атмосферного воздуха не превышает установленные нормативы.
В связи с этим установление самостоятельной санитарно-защитной зоны для проектируемых трубопроводов не требуется. Объект размещается в пределах производственной территории и существующей санитарно-защитной зоны рудника «Южный Инкай».
На период строительства вокруг действующих участков организуются зоны ограничения доступа, размеры которых определяются требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
12. Возможные аварийные ситуации
Основными потенциальными аварийными ситуациями могут являться:
· повреждение трубопровода или сварного соединения; 
· разгерметизация запорной арматуры; 
· утечка технологического раствора или серной кислоты; 
· пролив топлива или масла из строительной техники; 
· пожар при выполнении сварочных работ. 
Для предупреждения аварий предусматриваются применение сертифицированных материалов, контроль качества сварных соединений, гидравлические испытания, установка запорной арматуры, периодический осмотр трасс и своевременное техническое обслуживание.
При выявлении утечки предусматриваются:
1. Немедленная остановка перекачки. 
2. Перекрытие поврежденного участка. 
3. Ограждение места аварии. 
4. Локализация распространения жидкости. 
5. Сбор загрязненного материала. 
6. Удаление загрязненного грунта при необходимости. 
7. Передача собранных отходов специализированной организации. 
8. Ремонт и повторная проверка герметичности трубопровода. 
9. Восстановление нарушенного участка. 
Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, аварийным запасом сорбирующих и нейтрализующих материалов, инвентарем и средствами связи.
13. Мероприятия по охране окружающей среды
Для снижения воздействия проектом предусматриваются:
· соблюдение границ строительной полосы; 
· использование исправной техники и оборудования; 
· запрет продолжительной работы двигателей на холостом ходу; 
· увлажнение пылящих участков в сухую погоду; 
· ограничение скорости транспорта на грунтовых дорогах; 
· контроль расхода сварочных и строительных материалов; 
· раздельный сбор отходов; 
· передача отходов специализированным организациям; 
· запрет сжигания и захоронения отходов; 
· предотвращение загрязнения почвы нефтепродуктами и химическими веществами; 
· наличие средств ликвидации случайных проливов; 
· контроль качества сварных соединений; 
· проведение испытаний трубопроводов; 
· восстановление нарушенных земель; 
· экологический инструктаж персонала; 
· производственный экологический контроль. 
В период неблагоприятных метеорологических условий предусматривается ограничение пылящих, сварочных и металлообрабатывающих операций, а при необходимости — их временное прекращение.
14. Производственный экологический контроль
Производственный экологический контроль проводится в период строительно-монтажных работ и направлен на проверку соблюдения установленных нормативов и природоохранных требований.
Контролю подлежат:
· продолжительность работы источников № 6001–6003; 
· расход сварочных и абразивных материалов; 
· техническое состояние строительной техники; 
· соблюдение нормативов выбросов; 
· состояние мест накопления отходов; 
· своевременность передачи отходов; 
· отсутствие загрязнения почв и вод; 
· выполнение мероприятий по пылеподавлению; 
· соблюдение границ строительной полосы; 
· восстановление нарушенной территории. 
Контроль выбросов рекомендуется выполнять преимущественно расчетным методом на основании фактического расхода материалов и продолжительности работы оборудования.
15. Социально-экономическое значение проекта
Реализация проекта имеет положительное социально-экономическое значение, поскольку обеспечивает надежность производственной инфраструктуры рудника «Южный Инкай», поддерживает безопасную эксплуатацию предприятия и способствует сохранению действующих рабочих мест.
На период строительства возможно временное привлечение работников и организаций, выполняющих строительные, транспортные и вспомогательные работы.
Отрицательного воздействия на условия проживания населения не прогнозируется, поскольку объект размещается на производственной территории, а воздействие строительных работ является временным и локальным.
16. Альтернативные варианты
В качестве альтернатив рассматривались:
· отказ от реализации проекта; 
· изменение трасс трубопроводов; 
· применение иных материалов и технических решений; 
· строительство трубопроводов по принятым проектным трассам. 
Отказ от реализации проекта не обеспечивает необходимого развития и надежности технологической инфраструктуры предприятия. Изменение трасс может привести к дополнительному нарушению земель и увеличению протяженности коммуникаций.
Выбранный вариант предусматривает размещение трубопроводов преимущественно в пределах действующей промышленной территории, использование существующей инфраструктуры и минимизацию площади нарушаемых земель. Применяемые материалы обеспечивают необходимую прочность, химическую стойкость и герметичность трубопроводов.
17. Итоговая оценка воздействия
Основное воздействие планируемой деятельности возникает во время строительства и связано с выбросами в атмосферу, шумом, временным нарушением почвенного покрова, работой транспорта и образованием строительных отходов.
Воздействие характеризуется следующим образом:
	Критерий
	Оценка

	Пространственный масштаб
	Локальный

	Продолжительность
	Кратковременная, на период строительства

	Периодичность
	Временная, при выполнении отдельных операций

	Обратимость
	Преимущественно обратимая

	Вероятность превышения экологических нормативов
	Низкая при соблюдении проектных мероприятий

	Трансграничное воздействие
	Не прогнозируется

	Воздействие на население
	Допустимое

	Воздействие на этапе эксплуатации
	Незначительное при штатной работе



Расчеты и принятые проектные решения показывают, что реализация проекта не приведет к превышению нормативов качества окружающей среды и существенному ухудшению экологической обстановки.
Заключение
Строительство технологических трубопроводов и кислотопроводов на территории рудника «Южный Инкай» является экологически допустимым при условии соблюдения проектных решений, нормативов допустимых выбросов, требований по обращению с отходами, производственного экологического контроля и предусмотренных природоохранных мероприятий.
[bookmark: _GoBack]Воздействие в период строительства будет временным, локальным и обратимым. После завершения работ временные источники выбросов ликвидируются, нарушенные участки восстанавливаются, а строительные отходы вывозятся с территории.
При штатной эксплуатации технологические трубопроводы и кислотопроводы являются закрытыми герметичными системами. Постоянные выбросы, сбросы и значительное образование отходов непосредственно от эксплуатации объекта не предусматриваются.
С учетом принятых технических и природоохранных решений намечаемая деятельность не окажет существенного отрицательного воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, растительность, животный мир и условия проживания населения.

