

Краткое нетехническое резюме
Проект строительства водохранилища на реке Тиирмен с поливным водоводом в Уйгурском районе Алматинской области

1. Местоположение проекта
Проект реализуется на реке Тиирмен, в пределах Тиирменского сельского округа Уйгурского района Алматинской области. Территория включает площадь для водохранилища, подъездных дорог, инженерных и временных строительных сооружений.

2. Описание затрагиваемой территории
· Население в зоне влияния: близлежащие села, жители которых используют воду реки Тиирмен для питья и хозяйственных нужд.
· Потенциально затрагиваемые участки: строительные площадки, временные склады материалов, дороги, места складирования отходов.
· Природные ресурсы: земельные участки сельскохозяйственного назначения, почвы, поверхностные и подземные воды, растительный покров.
· Утилизация отходов: предусмотрены временные площадки и специализированный вывоз отходов для дальнейшей переработки или захоронения.

3. Инициатор и оператор проекта
Оператор: ГУ «Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области»
Адрес: г. Қонаев, ул. Индустриальная 16/4, Алматинская область, 040000
Разработка отчета: ТОО «Казгидро», лицензия №02359Р, дата 24.12.2021
Основание: Договор госзакупки №144/06/23 от 06.06.2023, Задание на проектирование, утверждённое Заказчиком.

4. Краткое описание намечаемой деятельности
· Цель: строительство водохранилища объемом 0,7 млн м³ для орошения 1 400 га сельскохозяйственных угодий и покрытия дефицита воды в вегетационный период.
· Время строительства: июнь 2027 – апрель 2029, срок 22 месяца.
· Источник финансирования: местный бюджет.
· Объект: плотина с инженерными сооружениями, котельная на угле, склады, временные площадки, подъездные дороги.
Основные сооружения водохранилища:
Рабочим проектом строительства водохранилища на реке Тиирмен к строительству предусматриваются следующие сооружения:
• земляная плотина из местного гравийно-галечникового грунта длиной 238 метр и высотой в русловой части 25 метров;
• эксплуатационный водовыпуск из 2-х полиэтиленовых труб диаметром 800 мм каждая в железобетонной обечайке (кожухе) толщ. 0,5 метра на расход Q= 2,05 м3/с одной трубы c камерой задвижек №1;
• водобойный колодец с глубинным затвором для попуска санитарного расхода воды Q=217 л/с и входным оголовком поливного водовода диаметром 800 мм;
• поливной водовод диаметром трубы 800 мм на расход 1,8 м3/с с камерой задвижки № 2 и гасителем на выходе;
• аварийный водосброс водохранилища на расход Q= 31,8 м3/с;
• пропускная труба нагорного арыка диаметром 280 мм, длиной 60м на расход Q=23 л/с; 
• поливной ж.б. канал на расход 1,5 м3/с протяженностью 1,8км;
• эксплуатационный участок;
• трасса ВЛ-10кВ протяженностью 1,7 км и КТПН-10/0,4кВ.
Заложение верхового откоса плотины – 1:3.
Заложение низового откоса – 1:2,5.
Эксплуатационный участок располагается на левом берегу реки. Территория огораживается и благоустраивается. На ней расположены: здание поста охраны и службы эксплуатации, склад для угля, комплектная трансформаторная подстанция, малые архитектурные формы, территория озеленяется.
Створ под плотину принят без изменений в тех же линейных координатах, что и в ТЭО. Плотина имеет следующие уточнённые геометрические параметры:
▪ длина по гребню – 241 м; 
▪ максимальная ширина по подошве в поперечном сечении ~ 144,8м;
▪ отметка гребня плотины ▼гр.=1360,700 м; 
▪ уровни наполнения: НПУ=1358,000; ФПУ=1359,000; УМО=1342,500;  
▪ ширина гребня (с учётом крепления верхового откоса горной массой) – В=8,0 м с технологическим проездом шириной b=6,0 м; 
▪ максимальная высота плотины (в русловой части) Нпл ~ 25,0 м;
▪ поперечный профиль плотины принят классического трапецеидального типа:
▪ заложение откосов: верхового mверх=3,0; низового mниз=2,5. 
Наряду с практически однородным строением тела плотины (которая будет отсыпается из гравийно-галечникового грунта, уплотнённого до расчётных показателей) в её поперечном профиле выделяются и другие конструктивные элементы, а именно:
▪ защитное покрытие верхового откоса из каменной наброски толщиной tнабр=1,0 м на защитный слой бентомата из песчано-гравийной смеси толщиной t=0,3м;
▪ низовой откос сверху присыпается слоем почвенно-растительного грунта толщиной t=0,3 м с посевом по нему семян многолетних трав;
▪ по гребню плотины на всём её протяжении (L=238м) устраивается инспекционная внекатегорийная дорога с гравийно-щебёночным покрытием и бетонным ограждением
Контроль и безопасность:
· Всего пьезометров – 14 единиц. Расстояние между пьезометрами по гребню и бермам - 40 метров. Пьезометры двух типов, с глубинами заложения 5 и 10 м. 
· Пьезометры для монтажа датчиков уровня воды оборудуются колодцами типа ККТМ-2 со съёмными крышками.
· Автоматизированная система мониторинга (АСМ) – непрерывное наблюдение за параметрами плотины, визуализация и предупреждение персонала при критических отклонениях.
· Питание АСМ от сети ~220 В, надежность III категории.
Эксплуатационный участок:
· Площадь осваиваемого участка – 0,0896 га, застройка – 8465 м², озеленение – 50,13% территории.
· Здание поста охраны и службы эксплуатации: одноэтажное, с помещением охранника, диспетчерской, санитарным узлом и топочной.
· Склад для угля, комплектная трансформаторная подстанция, малые архитектурные формы, благоустроенная территория с газонами.
· Электроснабжение – трансформатор КТП-16-10/0,4 кВ, внутреннее водоснабжение и канализация, отопление – котёл на твердом топливе с автоматическим режимом.
Водопотребление и стоки:
· Питьевая вода – привозная, запас в накопительных ёмкостях 1–10 м³.
· Хозяйственно-бытовые и производственные стоки – септики с вывозом для очистки.
· В период строительства сток реки сохраняется по естественному руслу до ввода эксплуатационного водовыпуска.
Период строительства и ресурсы:
· Строительство 22 месяца (июнь 2027 – апрель 2029).
· Используются временные бытовые и производственные объекты, автотехника, дизельная электростанция 60 кВт, системы противопожарного водоснабжения.
· Приняты меры по предотвращению загрязнения почвы, воды и минимизации выноса грунта на территории населённых пунктов.
· Категория объекта:
При отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к IV категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям: 2) наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что строительно-монтажные работы относятся к объектам III категории, период эксплуатации водохранилища относится к объектам IV категории.
5. Основные воздействия на окружающую среду
· Жизнь и здоровье людей: минимальные риски от шума, пыли, передвижения техники; соблюдаются санитарные нормы.
· Биоразнообразие: временное нарушение растительного покрова и ограничение миграции животных; компенсируется рекультивацией, озеленением и компенсационными посадками.
· Земли и почвы: частичное изъятие земель, эрозия; предусмотрена рекультивация и восстановление почвенного слоя.
· Воды: гидроморфологические изменения, риски загрязнения; меры: сбор сточных вод, защита ГСМ, контроль фильтрации через плотину.
· Атмосферный воздух: выбросы минимальные, ПДК не превышены; контроль в течение всего строительства и эксплуатации.
· Сопротивляемость к изменениям климата: водохранилище повышает устойчивость аграрного сектора к засухам.
· Материальные активы и ландшафты: предусмотрено планирование, минимизирующее негативное визуальное воздействие.

6. Потребление ресурсов
	№  п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разрабатываемый грунт, в т.ч.:
- механизированно
- вручную
	т/период
	1568598,50
21421,82

	2
	Плодородно-растительный слой
	т/период
	55016,23

	3
	Площадь отвала ПРС
	м2
	2400

	4
	Площадь отвала грунта
	м2
	10000

	5
	Расход инертных материалов:
- песок
- щебень
- цемент
- камень
- земля растительная
- ПГС
	т/период
	678,15
2059,54
0,27
678,15
5454,76
29209,01

	6
	Расход ЛКМ:
- грунтовка ГФ 021
- эмаль ПФ 115
- грунтовка ФЛ-03К
- уайт-спирит
- лак БТ-577
- растворитель, Р-4
- эмаль эпоксидная ЭП-140
- эмаль ХВ-124
	
	0,09544
0,0287616
0,01908
0,03
0,0342276
0,0258651
0,03957

0,0447062

	7
	Расход сварочных электродов:
- АНО 4
- УОНИ 13/45
	кг/период
	231,29
14,54

	8
	Битум
	т/период
	29,34



7. Отходы
· Строительство: 2027 год – 426,0 т/год, 2028 год – 638,5 т/год, 2029 год – 56,01 т/год, включая опасные (промасленная ветошь, растворители) и неопасные (строительный мусор, древесные отходы и пр).
· Эксплуатация: 3,42 т/год, коммунальные отходы и зольный остаток.
· Утилизация: сбор на оборудованных площадках, вывоз специализированными организациями.

8. Аварийные ситуации и меры защиты
· Вероятность аварий: низкая, учитываются максимальные паводки и нагрузки на плотину.
· Возможные последствия: подтопление, локальные эрозии, временные изменения водного и растительного покрова.
· Меры: мониторинг плотины, уровень воды, фильтрация, локальная система оповещения населения, план аварийного сброса воды, взаимодействие с аварийно-спасательными службами.

9. Меры предотвращения и компенсации
· Во время строительства: ограничение зон работы, движение техники по подготовленным дорогам, защита растительного покрова, сбор сточных вод и отходов, пылеподавление.
· Компенсационные мероприятия: рекультивация земель, восстановление растительности, посадка деревьев и кустарников.
· При прекращении деятельности: демонтаж сооружений, рекультивация, восстановление водного режима и растительного покрова.

10. Заключение
Строительство водохранилища на р. Тиирмен направлено на устойчивое обеспечение водой сельскохозяйственных угодий и местного населения, с минимальными воздействиями на окружающую среду. Все выбросы, шум и отходы соответствуют нормативам. Предусмотрены меры защиты людей, природы и водных ресурсов, а также компенсационные мероприятия для восстановления растительного покрова и биоразнообразия.


