

Краткое нетехническое резюме
Проект строительства водохранилища на реке Сункар с поливным водоводом в Уйгурском районе Алматинской области

1. Местоположение проекта
Проект реализуется на реке Сункар, в пределах Дардамтинского сельского округа Уйгурского района Алматинской области. Территория включает площадь для водохранилища, подъездных дорог, инженерных и временных строительных сооружений.

2. Описание затрагиваемой территории
· Население в зоне влияния: близлежащие села, жители которых используют воду реки Сункар для питья и хозяйственных нужд.
· Потенциально затрагиваемые участки: строительные площадки, временные склады материалов, дороги, места складирования отходов.
· Природные ресурсы: земельные участки сельскохозяйственного назначения, почвы, поверхностные и подземные воды, растительный покров.
· Утилизация отходов: предусмотрены временные площадки и специализированный вывоз отходов для дальнейшей переработки или захоронения.

3. Инициатор и оператор проекта
Оператор: ГУ «Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области»
Адрес: г. Қонаев, ул. Индустриальная 16/4, Алматинская область, 040000
Разработка отчета: ТОО «Казгидро», лицензия №02359Р, дата 24.12.2021
Основание: Договор госзакупки №144/06/23 от 06.06.2023, Задание на проектирование, утверждённое Заказчиком.

4. Краткое описание намечаемой деятельности
· Цель: строительство водохранилища объемом 0,7 млн м³ для орошения 1 400 га сельскохозяйственных угодий и покрытия дефицита воды в вегетационный период.
· Время строительства: июнь 2027 – апрель 2029, срок 22 месяца.
· Источник финансирования: местный бюджет.
· Объект: плотина с инженерными сооружениями, котельная на угле, склады, временные площадки, подъездные дороги.
Основные сооружения водохранилища:
· Земляная плотина длиной 169 м, максимальной высотой 27 м в русловой части, с гребнем шириной 6 м и классическим трапецеидальным профилем.
· Эксплуатационный водовыпуск Q = 1,554 м³/с – обеспечивает подачу воды в нижний бьеф для сельхозпотребителей и опорожнение водохранилища при необходимости.
· Аварийный водосброс Q = 22 м³/с для безопасного пропуска паводковых вод.
· Поливной водовод – труба ПЭ 80 SDR21 диаметром 800 мм, обеспечивает подачу воды к поливным системам.
· Гаситель энергии потока при сбросе воды, технологический проезд вдоль гребня плотины (136 м, ширина 6 м, щебёчно-гравийное покрытие).
· Эксплуатационный участок на правом берегу: огороженная благоустроенная территория с постом охраны и службы эксплуатации, складом для угля, малой архитектурой, трансформаторной подстанцией, озеленением.
· Питьевой водовод длиной 985 м для обеспечения населённых пунктов питьевой водой.
· Трасса ВЛ-10 кВ длиной 1,8 км для электроснабжения объектов плотины.
Конструктивные особенности плотины:
· Плотина отсыпается из гравийно-галечникового грунта, уплотнённого до расчетных показателей, с зубом из суглинка и бентонитовыми матами для герметичности.
Контроль и безопасность:
· Контрольно-измерительная аппаратура: пьезометры опускные (5 на гребне, 4 на берме), наблюдение режима кривой депрессии.
· Автоматизированная система мониторинга (АСМ) – непрерывное наблюдение за параметрами плотины, визуализация и предупреждение персонала при критических отклонениях.
· Питание АСМ от сети ~220 В, надежность III категории.
Эксплуатационный участок:
· Площадь осваиваемого участка – 0,0896 га, застройка – 85,51 м², озеленение – 18,7% территории.
· Здание поста охраны и службы эксплуатации: одноэтажное, с помещением охранника, диспетчерской, санитарным узлом и топочной.
· Склад для угля, комплектная трансформаторная подстанция, малые архитектурные формы, благоустроенная территория с газонами.
· Электроснабжение – трансформатор КТП-16-10/0,4 кВ, внутреннее водоснабжение и канализация, отопление – котёл на твердом топливе с автоматическим режимом.
Водопотребление и стоки:
· Питьевая вода – привозная, запас в накопительных ёмкостях 1–10 м³.
· Хозяйственно-бытовые и производственные стоки – септики с вывозом для очистки.
· В период строительства сток реки сохраняется по естественному руслу до ввода эксплуатационного водовыпуска.
Период строительства и ресурсы:
· Строительство 22 месяца (июнь 2027 – апрель 2029).
· Используются временные бытовые и производственные объекты, автотехника, дизельная электростанция 60 кВт, системы противопожарного водоснабжения.
· Приняты меры по предотвращению загрязнения почвы, воды и минимизации выноса грунта на территории населённых пунктов.
· Категория объекта:
При отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к IV категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям: 2) наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что строительно-монтажные работы относятся к объектам III категории, период эксплуатации водохранилища относится к объектам IV категории.
5. Основные воздействия на окружающую среду
· Жизнь и здоровье людей: минимальные риски от шума, пыли, передвижения техники; соблюдаются санитарные нормы.
· Биоразнообразие: временное нарушение растительного покрова и ограничение миграции животных; компенсируется рекультивацией, озеленением и компенсационными посадками.
· Земли и почвы: частичное изъятие земель, эрозия; предусмотрена рекультивация и восстановление почвенного слоя.
· Воды: гидроморфологические изменения, риски загрязнения; меры: сбор сточных вод, защита ГСМ, контроль фильтрации через плотину.
· Атмосферный воздух: выбросы минимальные, ПДК не превышены; контроль в течение всего строительства и эксплуатации.
· Сопротивляемость к изменениям климата: водохранилище повышает устойчивость аграрного сектора к засухам.
· Материальные активы и ландшафты: предусмотрено планирование, минимизирующее негативное визуальное воздействие.

6. Потребление ресурсов

	№  п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разрабатываемый грунт, в т.ч.:
- механизированно
- вручную
	т/период
	1390003,88
28618,58

	2
	Плодородно-растительный слой
	т/период
	12983,86

	3
	Площадь отвала ПРС
	м2
	2400

	4
	Площадь отвала грунта
	м2
	10000

	5
	Взрывчатые вещества Аммонит №6 ЖВ
	т/период
	2,75

	6
	Расход инертных материалов:
- песок
- щебень
- цемент
- известь
- ПГС
	т/период
	438,55
4364,74
0,28
0,02
38100,40

	7
	Расход ЛКМ:
- грунтовка ГФ 021
- эмаль ПФ 115
- грунтовка ФЛ-03К
- уайт-спирит
- лак БТ-577
- растворитель, Р-4
- эмаль эпоксидная ЭП-140
- эмаль ХВ-124
	
	0,00851
0,02834
0,00747
0,02578
0,0092054
0,00913
0,0105

0,01583

	8
	Расход сварочных электродов:
- АНО 4
- УОНИ 13/45
	кг/период
	452,363
18,2706

	9
	Битум
	т/период
	36,703




7. Отходы
· Строительство: 2027 год – 626 т/год, 2028 год – 939 т/год, 2029 год – 82,4 т/год, включая опасные (промасленная ветошь, растворители) и неопасные (строительный мусор, древесные отходы и пр).
· Эксплуатация: 4,8 т/год, коммунальные отходы и зольный остаток.
· Утилизация: сбор на оборудованных площадках, вывоз специализированными организациями.

8. Аварийные ситуации и меры защиты
· Вероятность аварий: низкая, учитываются максимальные паводки и нагрузки на плотину.
· Возможные последствия: подтопление, локальные эрозии, временные изменения водного и растительного покрова.
· Меры: мониторинг плотины, уровень воды, фильтрация, локальная система оповещения населения, план аварийного сброса воды, взаимодействие с аварийно-спасательными службами.

9. Меры предотвращения и компенсации
· Во время строительства: ограничение зон работы, движение техники по подготовленным дорогам, защита растительного покрова, сбор сточных вод и отходов, пылеподавление.
· Компенсационные мероприятия: рекультивация земель, восстановление растительности, посадка деревьев и кустарников.
· При прекращении деятельности: демонтаж сооружений, рекультивация, восстановление водного режима и растительного покрова.

10. Заключение
Строительство водохранилища на р. Сункар направлено на устойчивое обеспечение водой сельскохозяйственных угодий и местного населения, с минимальными воздействиями на окружающую среду. Все выбросы, шум и отходы соответствуют нормативам. Предусмотрены меры защиты людей, природы и водных ресурсов, а также компенсационные мероприятия для восстановления растительного покрова и биоразнообразия.


