КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

[bookmark: _Toc240038168][bookmark: _Hlk210201699]1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ
Площадка Завода находится по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, а.о. Доскейский, с. Доскей, учетный квартал 028, Специальная Экономическая зона «Сары-Арка» (далее СЭЗ «Сары-Арка»): участок 1779 – 1 га, участок 1724 – 3 га, 1828 – 3 га. 
Размещение участка по отношению к окружающей территории: 
с севера - пустырь;
с востока - проезд, далее пустырь;
с юга - пустырь, ближайшая жилая зона на расстоянии 1030 м от границы завода;
с запада - пустырь.
[bookmark: _Hlk238857503]Координаты расположения объекта: 
1) 49°52'44.64"С, 73°16'1.51"В 
2) 49°52'43.37"С, 73°16'12.92"В
3) 49°52'33.92"С, 73°16'10.36"В 
4) 49°52'35.20"С, 73°15'58.86"В 
Ситуационная карты-схемы расположения объектов намечаемой деятельности представлены на рисунке 15.1
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Рисунок 1 Ситуационная карта-схема

Ближайшая жилая зона (с. Доскей) находится на расстоянии 1030 м. от границы завода. Рисунок 15.2.
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Рисунок 2 Расстояние от предприятия до ближайшего населенного пункта

На территории, попадающей в границы СЗЗ предприятия, отсутствуют санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, медицинские учреждения и охраняемые законом объекты (памятники архитектуры и др.).
Обоснование выбора места: Выбор места деятельности предприятия обусловлено доступом к сырью и близостью к крупным металлургическим комбинатам.
Выбор других альтернативных возможных мест проведения работ нет.
Ближайший крупный водный объект – фёдоровское водохранилище расположено на расстоянии более 16 км к юго-западу от территории размещения объектов намечаемой деятельности. Рисунок 15.4. С восточной стороны на расстоянии более 100 метров (Рисунок 15.3) отмечено русло притока реки Кокпекты, что является территорией водоохранной зоны. На сегодняшний день идёт процесс согласования намечаемых работ с РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов».
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Рисунок 3 Расстояние от предприятия до притока р.Кокпекты
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Рисунок 4 Расстояние от предприятия до ближайшего крупного водного объекта

[bookmark: _Toc240038169]2 .Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов
Эксплуатация завода утилизация транспортных средств с переработкой полученного материала ТОО «Qarmet Recycling» будет осуществляться в г. Караганда, Карагандинской области.
Город Караганда - крупный город в центральном Казахстане и столица Карагандинской области. Это пятый по численности населения город в стране с населением 497 777 человек по данным переписи 2020 года, что означает увеличение с 459 778 в 2009 году до 436 864 в 1999 году. Караганда расположена примерно в 230 километрах (140 милях) к юго-востоку от столицы Казахстана Астаны.
К участкам, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду относится Специальная Экономическая зона «Сары-Арка», где одним из объектов является площадка завода ТОО «Qarmet Recycling» (объект рассмотрения настоящего отчета).

[bookmark: _Toc240038170]2.1 Участок размещения объектов завода: описание, оказываемые негативные воздействия на окружающую среду
На площадке Завода располагаются: 
– одноэтажный производственный корпус с участками подготовки, брикетирования, измельчения и сортировки;
– пиролизный цех №1;
– пиролизный цех №2
– пиролизный цех №3;
– плавильный цех;
– котельная в пиролизном цехе №3;
– котельная в складском помещении;
– одноэтажный корпус со складами для хранения различных материалов и котельной;
– 2-х этажное административное здание;
– крытая стоянка для грузовых автомобилей;
– площадка автомобильных весов;
– контрольно-пропускной пункт;
– парковка для автомобилей;
– АБК – офисное здание.
Объекты намечаемой деятельности состоят из следующих производственных процессов:
ПОДГОТОВКА. Утилизация транспортных средств производится в производственном корпусе (№1 по плану, 2185 м2). Перед началом утилизации транспортное средство подготавливается - удаляются масла, технические жидкости, для этого в зоне СТО корпуса имеется специальное оборудование, компрессор TV-0,6/8 создающий давление 8 Мпа, с электродвигателем мощностью 4 кВт, IP 44, общий вес 136 кг, и работающий от компрессора, пневматический экстрактор масла (модель НС-2097) с резервуаром на 70 литров. В цехе имеется 3 комплекта такого оборудования, на каждое по 1 обслуживающему работнику. Для удаления масла транспортное средство поднимается на специальном подъемнике. Подъемников в цехе будет 2 шт., мощность каждого 10 кВт.
Предприятие принимает на утилизацию отработанные масла от других организаций.
БРИКЕТИРОВАНИЕ. Далее транспортное средство прессуется в брикет размером 130-180х85х65см, плотностью около 1,1 т/м3. Прессование производится на мобильном пакетировочном прессе ARIETE 480-2006 (производство Bonfiglioli, Италия). Производительность пресса 10-12 тонн в час, мощность дизельного двигателя 120 л.с. (двигатель марки DEUTZ), сила прессования камеры загрузки 215 тонн, сила прессования главного цилиндра 150 тонн, рабочее давление 300 бар. В оборудование пресса входит кран-манипулятор грузоподъемностью 1,3 тонны, длина стрелы 6,2 м. Пакетировочный пресс перевозится на специальной оборудованной автомашине IvecoEuroTrakker, грузоподъемностью 32 тонны. Мобильный пресс доставляется также в места сбора подлежащих утилизации транспортных средств, где его устанавливают на площадку и начинают работу. Готовые брикеты доставляются на завод и складируются в отведенных местах.
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, СОРТИРОВКА. Готовые брикеты с помощью 4-х лепесткового грейфера HerstellerBJ подаются в загрузочную камеру пресс-ножниц SQUALO 1500Т (производство Bonfiglioli). Перерабатываемый материал загружается в камеру загрузки, где он подпрессовывается с трех сторон. С двух боков при помощи флипперов и сверху при помощи прижима. Усилие флипперов 242 т, усилие верхнего прижима 110 т. Ширина камеры 225 см. После того как материал зажат, опускается нож и делает рез. 
Система реза состоит из четырех ножей, двух стационарных в нижней части и двух мобильных в верхней части. Мобильные ножи приводятся в действие двумя гидравлическими цилиндрами и имеют силу 1500 т. Срок работы ножей около 1000 часов. 
Длина реза регулируется заслонкой и может быть таких размеров: 40-60-80-100 см. Режущая способность: круг - 253 мм, квадрат - 225 мм. Ножницы оборудуются электродвигателем марки VEM мощностью 132 кВт. Производительность установки, в зависимости от перерабатываемого материала, около 16 т/час. Рабочим процессом и контролем за ним руководит электронная система производства Ing.Bonfiglioli. Состоит из щита управления с электронными платами внутри, которые посредством индикаторов и дисплея с наружной части щита управления дают информацию о том какую операцию проводит в данный момент машина, температуру, давление масла, напряжение, количество топлива, уровень масла, уровень смазки, а также возможные неисправности. Установка оборудована системой дистанционного управления. Наружные размеры: 834х260х365 (Н) см. Вес около 58 000 кг.
Полученные пласты металла вторым грейфером Hersteller BJ подаются в загрузочную камеру шредерной установки DRAKE 2000 АТ 16 HAMMERS (производство Bonfiglioli). Перерабатываемый материал измельчается и затем сортируется на три вида: чёрный металл, цветной металл, прочие отходы (пластмассы, стекло, резина и др.). Производительность установки 23-26 т/час, в зависимости от перерабатываемого материала.
Установка состоит из следующих элементов:
· центральный корпус, в который входит: камера загрузки с гидравлической крышкой-толкателем, вал с 16 молотками, решётка, дверь для тех. обслуживания;
· двигатель электрический марки VEM мощностью 750 кВт;
· линия чёрного металла: 2 вибрационных стола, 2 магнитных барабана, 2 конвейера для транспортировки немагнитного материала и 1 конвейер для чёрного металла;
· линия цветного металла: 2 конвейера, один подает материал на сепаратор цветных металлов, а другой отводит отходы (стекло, пластмасса, резина и др.) от сепаратора, 1 специальный ленточный магнит, который расположен над первым конвейером и предназначен для отделения оставшегося черного металла и его мелких частиц (пыли), которые постоянные магниты не смогли отделить. Основная часть линии это ECS (сепаратор цветных металлов). Состоит из вибростола с двумя вибродвигателями, одного конвейера со специальным покрытием и барабанная система вихревого тока с магнитом внутри, которая приводится в действие при помощи электродвигателя;
· очистные сооружения состоят: из 5 точек отбора пыли и двух систем фильтрации - сухой или грубой очистки и мокрой или тонкой очистки. Приводится в действие при помощи электрического двигателя марки VEM мощностью 110 кВт (очистные работают только в теплый период года 7 месяцев);
· пульт управления: состоит из компьютерной системы компании SIEMENS и предназначен для управления рабочим процессом шредера и слежения за его техническим состоянием. Обслуживающий персонал шредерной установки 2 человека, на конвейерных линиях работают сортировщики 8 человек. Сортировщики разделяют отходы на стекло и пластик, а также убирают металлические кусочки, попавшие в отходы. Накопившийся материал с помощью фронтального погрузчика LIEBHERR с ковшом 1 м3 развозится по местам складирования на открытой площадке.
Для дробления пластика установлена валковая дробилка китайского производства QL-600 производительностью 500-600 кг пластика в час. Дробилка работает 8 часов в сутки.
ПЕРЕПЛАВКА. Для переплавки металлических отходов в плавильном цехе (№9 по плану, 432 м2) установлены 2 индукционные плавильные печи. Каждая плавильная печь оснащена двумя плавильными узлами. 
Печи работают по очереди, в каждой печи одномоментно работает 1 плавильный узел. Таким образом, в каждый момент времени работает 1 плавильный узел. Общая производительность плавильного цеха 800 тонн цветного металла в год.
Индукционные печи УИ-2.ОТ-1200 кВт производства ООО «МТПК» «УралИндуктор» с объемом плавильного узла 2000 кг оснащен тиристорным трансформатором мощностью 1250 кВА, напряжение 660 В, температура плавки 1600°С, время плавки 60 мин/цикл. В комплекте с печами работают станции охлаждения (градирни) УИГ-2000 производства ООО «МТПК» «Урал Индуктор». Градирни оснащены насосом мощностью 18,5 кВт и вентилятором мощностью 6,0 кВт, способность охлаждения 600 ООО Ккал/ч, водяное давление 0,35 мПа, поток 70 м/ч. Система охлаждения закрытая, что позволяет защитить трубы от засорения, используется дистиллированная вода, не требуется большой водяной резервуар, занимает мало места, размеры градирни 310*220*310 (Н) см, полностью автоматическая система.
После переплавки металл сливается в формы, для слива расплавленного металла плавильный узел оборудован наклонным механизмом с ручным приводом редуктора. Обслуживающий персонал плавильного цеха 6 человек, доставка материала для плавки с помощью фронтального погрузчика LIEBHERR, загрузка в плавильные узлы с помощью мостового крана грузоподъемностью 5 тонн, мощность электродвигателя 13 кВт.
ПИРОЛИЗ. 
Для переработки отработанного масла, смазочных материалов построены два пиролизных цеха. В цехах №1 и №2 размещены две одинаковые производственные линии по три реактора в каждой. В реакторы загружаются и извлекаются сменные реторты с перерабатываемой массой, технологический процесс осуществляется при помощи автоматических блочных горелок на жидком топливе и на газе. Продукты сгорания (дымовые газы) отводятся через дымовые трубы выше уровня конька кровли производственного цеха. Полученная в реторте реактора, при работе горелок, парогазовая фракция утилизируемого продукта, при температуре от 200°С до 350°С, по технологическому стальному трубопроводу подается в нижнюю секцию колонны охлаждения. Каждая колонна конструктивно выполнена трехсекционной, в каждой секции автоматически поддерживается заданная температура - для конденсации необходимой фракции паров - от 90°С до 30°С. Нижняя и средняя секция колонны имеют водяное охлаждение; верхняя секция имеет воздушное охлаждение. В секциях колонны накапливается конденсат - печное топливо, которое через герметичный трубопровод, самотеком транспортируется в две накопительные технологические емкости. Емкости имеют объем 100 м3 каждая. Емкости оборудованы техническими средствами для контроля уровня, объема, герметичности, сброса избыточного давления паров. 
Емкости выполнены обслуживаемыми, предусмотрены люки для ревизии и чистки, дренажный слив. Емкости устанавливаются в технологические железобетонные приямки. В каждой емкости устанавливается один погружной турбинный универсальный топливный насос RedJacket мощностью 15 кВт. Насосы выдают топливо из емкостей внешнему потребителю. Из верхней секции колонны конденсации герметичным стальным газопроводом отводится топливный газ, проходит последовательно через теплообменник, масловлагоотделитель, фильтры газовые колонные и через гидрозатвор направляется в сборную емкость (ресивер). Транспортировка газа обеспечивается остаточным давлением парогазовой смеси на выходе из реторты. Максимальное давление в газовом тракте - 0,5 атм. - поддерживается и контролируется автоматически. После сборной емкости, газ через распределительный коллектор направляется к горелкам газовым. Система газопроводов, включающая две сборные емкости (ресивера) завода закольцована и разработана таким образом, что каждый из шести реакторов двух линий может быть запитан от сборных емкостей либо первой, либо второй линии (либо от обеих линий). В случае недостатка пиролизного газа, в работу включаются горелки на жидком топливе, поддерживающие заданные параметры. Максимальная температура в реакторе, в подретортном пространстве - 850°С - поддерживается автоматически. 
Управление работой линии осуществляется трехуровневой системой АСУ ТП, в составе которой - микропроцессорный индивидуальный щит каждого реактора, щит линии - один на три реактора - автоматизированное рабочее место оператора с системой SCADA. Система АСУ ТП позволяет работать в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах, обеспечивает контроль и поддержание заданных параметров по температуре, давлению, уровням жидкостей в каждом соответствующем элементе комплекса.
Для физического обслуживания реторт предусмотрена технологическая площадка обслуживания, а также площадки обслуживания реторт в местах заполнения и чистки. Реторты извлекаются и устанавливаются при помощи цеховой кран-балки, грузоподъемностью 5 тонн, мощностью 13 кВт. Кран-балкой и погрузчиком реторты перемещаются в зону охлаждения реторт. Для обеспечения возможности непрерывной работы комплекса, каждый реактор комплектуется тремя сменными ретортами. При этом, одна реторта - установлена на реактор, вторая - снятая с реактора - охлаждается путем естественной конвекции в зоне охлаждения реторт, третья - в месте заполнения и чистки. Транспортировку реторт на отметке 0.000 цеха осуществляет автопогрузчик грузоподъемностью 3,5 тонны.
Производительность пиролизных цехов №№1 и 2 – 8000 тонн отработанного масла и маслосодержащих отходов в год. Каждый цех может переработать до 4000 тонн отработанного масла и маслосодержащих отходов. В этот объем входят не только масла, сливаемые из сдаваемых ВЭТС (вышедшие из эксплуатации транспортные средства, так называемый автохлам), но и отработанные масла, промасленная ветошь, топливные и масляные фильтры автомобилей, принимаемые на утилизацию от сторонних организаций. Выход пиролизного печного топлива составит 20 тонн в смену и до 6000 тонн в год всего на два цеха, выход топливного газа - 2 тыс. м3 в смену, до 600 тыс. м3 в год на два цеха.
Количество маслосодержащих отходов (промасленная ветошь, топливные и масляные фильтры автомобилей) будет составлять 10 000 тонн в год с содержанием нефтепродуктов в отходах 7-10%. 
Пиролизный цех №3 по утилизации твердых углеводородсодержащих отходов размещается на площадке завода для утилизации отработанных шин.
Оборудование включает в себя: систему подачи, систему пиролиза, систему нагревания, систему удаления сажи, систему охлаждения, систему сбора топлива, систему отрицательного давления, систему удаления запаха, систему очистки дымовых газов, систему управления.
Основная часть оборудования - вращающийся пиролизный реактор диаметром 1,6 м и длиной 20 м, спиральные лопасти, расположенные внутри реактора, продвигают сырье вдоль внутренней стенки реактора. Система горелок равномерно нагревает реактор до температуры 360 градусов, материал плавно продвигается в реакторе и непосредственно контактируют с поверхностью теплопередачи, быстро нагреваясь, что улучшает процесспиролиза. В реактор непрерывно подаются куски раздробленных шин без стальной проволоки из линии резки шин. В этой линии оборудование отделяет стальную проволоку от резины и дробит на куски, затем по конвейеру сырье подается на магнитный сепаратор, который улавливает частицы проволоки, и далее сырье поступает на линию непрерывного пиролиза.
Весь процесс пиролиза работает в полностью герметичной среде и на высоком уровне автоматического управления. При использовании горелки в качестве источника тепла, в реакторе перерабатывается неконденсируемый горючий остаточный газ, образующийся из шин, пиролизуется и передает ее в хвостовую газовую горелку в качестве второго источника тепла реактора, достигая экономии потребления топлива, а также позволят снизить производственные затраты. Кроме того, дымовой газ после сгорания отработанного газа эффективно очищается, чтобы соответствовать экологическим нормам для дымовых газов. Циклон обеспечивает улавливание твердых частиц сажи с эффективностью 85%, сажа накапливается в специальной емкости. Пиролизная установка также оборудована сероочистительной пылеуловительной башней, эффективность очистки 85%.
Производственная линия использует процесс микроотрицательного давления. Главное преимущество заключается в том, что оно может обеспечить дальнейшее перемещение пиролизного топлива и газа в заднюю часть системы переработки, предотвращая конденсацию газа и утечку обратно в реактор, вызывая вторичный нагрев и повторный крекинг для достижения энергосбережения и улучшения качества топлива. 
Такой производственный процесс позволит снизить себестоимость производства примерно на 15%, и давление в системе не будет накапливаться, что будет гарантировать безопасность работы системы.
В систему установлено взрывозащитное мембранное устройство. Мембрана оборудована автоматическим клапаном, как только давление будет превышено, клапан открывается, а когда давление снижено, клапан автоматически закрывается. Мембрана необходима, чтобы предотвратить несчастные случаи в случае повышения сверх нормы давления в резервуарах в результате ошибок эксплуатации.
Производительность цеха 10-30 тонн отработанных автомобильных шин в сутки, в год производственная линия может переработать 7200-9000 тонн сырья. Выход готовой продукции составляет 440-500 литров на тонну сырья, в год выходит 3500-4500 тонн печного топлива.
Годовой расчетный расход топливного газа для работы горелки составит 76,259 тыс. м3, пиролизного печного топлива – 59,686 тонн. 
Для работы котельной в течение 207 суток понадобится 228 тонн пиролизного печного топлива.
Подземная накопительная емкость для слива и хранения пиролизного печного топлива находится рядом с цехом. Объем емкости 400 м3.
Выбросы загрязняющих веществ от пиролизной установки и котельной будут осуществляться через дымовые трубы высотой 16 м и диаметром устья 0,3 м.
В результате производственной деятельности предприятия будет 35 видов отходов производства и потребления, из них: 13 видов опасных и 22 вид неопасных отходов, из них Отходы производства – 33 вида отходов и отходы потребления 2 вида.
Общий предельный объем образования отходов составит – 185 717,888 т/год, в том числе опасных – 19 273,502 т/год, неопасных – 166 444,386 т/год.
Отходы участвующие в процессе пиролиза, теряют свойство отходов и переводятся в категорию вторичного сырья. 
Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность не предусмотрены.
На площадке размещения объектов намечаемой деятельности будет располагаться технологическое оборудование, которое обуславливает наличие физических воздействий: шумового, электромагнитного, теплового.
Растительный покров описываемого участка испытывает в течение длительного времени антропогенные нагрузки. Современный растительный покров территории в значительной степени нарушен. Основными факторами нарушенности являются техногенные воздействия. Промплощадка предприятия расположена в промышленной зоне и со всех сторон окружена промплощадками соседних предприятий. 
Большая часть территории имеет твёрдое асфальтовое покрытие, единичные проявления зеленых насаждений, представлены деревьями и кустарниками. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается. Компенсация не планируется.
Наиболее интенсивное воздействие на фауну рассматриваемой территории будет оказываться во время эксплуатации завода. Осуществление проектного замысла связано с концентрацией на ограниченной площади большого числа людей, различных машин и механизмов, активным воздействием на почвенно-растительный покров.
Особенно сильно в этот период проявляется фактор беспокойства.
В процессе реализации предусмотренных проектных решений воздействие на земельные ресурсы и почвы выразится в виде:
· изменения статистических нагрузок на грунты основания;
· образования отходов, которые могут стать источником загрязнения почв.
Непосредственного воздействия на недра оказываться не будет.
На основании выполненных расчетов, их анализа, а также учитывая принятые технологические решения, негативное воздействие на окружающую среду всех возможных факторов, способных возникнуть в результате осуществления намечаемой деятельности, будет ограничено размерами нормативной зоны воздействия, радиусом 1000 м и не выйдет за ее пределы.
С учетом всех вышеуказанных мер, при условии строгого их соблюдения, воздействие на флору и фауну ожидается незначительное.

[bookmark: _Toc240038171]2.2 Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
Наименование юридического лица (ЮЛ) инициатора намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qarmet Recycling"
[bookmark: _Hlk209687272]Адрес места нахождения ЮЛ: Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, а.о. Доскейский, с. Доскей, учетный квартал 028, Специальная Экономическая зона «Сары-Арка»
БИН: 020340001262
ОКЭД: 38310
Первый руководитель: и.о. генерального директора ТОО "Qarmet Recycling" - ДИКАНБАЕВА МАЛИКА ЖАН-КОЗЫЕВНА

[bookmark: _Toc240038172]3.1 Краткое описание намечаемой деятельности
Вид деятельность объекта: утилизация транспортных средств с переработкой полученного материала, а так же других отходов принимаемых от сторонних организаций с переработкой полученного материала, а именно, переплавка металла и получение стали, алюминия, сплавов цветных металлов, переработка отработанного масла в печное топливо и газ, утилизация углеводородсодержащих отходов (отработанных шин) в печное топливо и газ.
Основные технико-экономические показатели объектов намечаемой деятельности, следующие:
Годовая производительность завода:
· переработка до 80 000 тонн в год (220 тонн в сутки) вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС); из которых будет получено 63750 тонн черного металлолома и 16250 тонн прочих материалов. Поставщиками сырья (ВЭТС) для завода выступают физические и юридические лица на тендерной основе. Поскольку загрузка мощностей зависит от результатов конкурсных процедур, фактический ежегодный объем утилизации и точный список клиентов на данный момент не известно.;
· произвоство черного металла - 1050 т/год;
· произвоство цветного металла - 950 т/год.
· переработка до 14000 тонн в год (38,35 тонн в сутки) маслосодержащих отходов, в том числе - 7000 тонн/год отработанных масел и смазки от пиролизного цеха№1 и до 7000 тонн/год маслосодержащих отходов в пиролизном цехе №2, а так же переработка твердых углеводородсодержащих отходов, в том числе автомобильных шин до 9000 тонн/год (24,66 тонн/сут)  в пиролизном цехе №3;
·  Выход готовой продукции до 6000 тонн/год жидкого пиролизного топлива в год от  цехов №1 и №2 и 3500-4500 тонн/год печного топлива в год от цеха №3;
· производство до 600 тыс. м3 в год топливного газа;
Общая Площадь отведенного участка – 7 га.
Режим работы предприятия – 365 дней, сменный режим работы по 11,5 часов, пятидневный режим работы по 8 часов.
Списочная численности завода - 230 человек.
[bookmark: _Toc240038173]3.2 Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта
Кроме того, В случае отказа от намечаемой деятельности возникнет риск отсутствия дальнейшей утилизации транспортных средств, а так же других отходов принимаемых от сторонних организаций с переработкой полученного материала, а именно, переплавка металла и получение стали, алюминия, сплавов цветных металлов, переработка отработанного масла в печное топливо и газ, утилизация углеводородсодержащих отходов (отработанных шин) в печное топливо и газ на данной площадке не будет возможной, что в свою очередь увеличит объемы не переработанных отходов и тем самым увеличит нагрузку на окружающую среду. Данный завод по утилизации автомобилей, основан 15 июня 2016 года в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР).
В этих условиях отказ от эксплуатации является неприемлемым как по экономическим, так и социальным факторам.
Выбор альтернатив технических решений или же нулевой вариант (вариант отказа от намерений реализации хозяйственной деятельности) является необоснованным, так как предприятие существующее.
Таким образом, учитывая вышесказанное, принят оптимальный вариант места размещения участка проектирования и технологических решений организации производственного процесса.
 
[bookmark: _Toc240038174]3.2.1 Варианты осуществления намечаемой деятельности
Как варианты осуществления намечаемой деятельности, при подготовке данного отчета и заявления о намечаемой деятельности были рассмотрены:
1) Различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов
2) Различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели.
3) Различная последовательность работ.
4) Различные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели.
5) Различные способы планировки объекта (включая расположение на земельном участке зданий и сооружений, мест выполнения конкретных работ).
6) Различные условия эксплуатации объекта (включая графики выполнения работ, влекущих негативные антропогенные воздействия на окружающую среду);
7) Различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут использоваться для доступа к объекту).
8) Различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду.
По результатам рассмотрения всех вышеперечисленных вариантов осуществления намечаемой деятельности, из всех возможных, были выбраны наиболее оптимальные, которые и рассматриваются в рамках данного отчета как проектные.

[bookmark: _Toc240038175]3.2.1 Возможный рациональный вариант осуществления намечаемой деятельности
Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия:
1) Отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществления.
2) Соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды.
3) Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности.
4) Транспортная доступность и логистика.
5) Отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по данному варианту.
По результатам рассмотрение принято решение реализации заявленных в рамках данного отчета проектных решений, как наиболее рационального варианта.
Выбор предлагаемых вариантов осуществления намечаемой деятельности прежде всего основан на проведенных технологических испытаниях и технико-экономических расчетах, обосновывающих максимальную экономическую эффективность при условии соблюдения промышленной и экологической безопасности производства, отвечающего современным казахстанским требованиям и передовому мировому опыту.
Все объекты эксплуатируются в строгом соответствии с утвержденным технологическим Регламентом и полностью соответствуют всем условиям пункта 5 Приложения 1 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 03.08.2021 г., при которых вариант намечаемой деятельности характеризуется как рациональный.

[bookmark: _Toc240038176]4 Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты
[bookmark: _Toc240038177]4.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности
Реализация намечаемой деятельности окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения.
Негативного влияние на здоровье населения оказываться не будет, так как превышений предельных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на границе зоны воздействия (1000 м) не обнаружено. За пределы границ СЗЗ объекта негативное влияние не распространиться.
Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность не предусмотрены.
Эксплуатация объектов намечаемой деятельности является необходимым, обоснованным, своевременным и перспективным, поскольку позволит создать новые рабочие места, снять социальную напряженность в обществе, пополнить бюджет государства, что будет способствовать укреплению национальной безопасности и ускорению социально-экономического развития.

[bookmark: _Toc240038178]4.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
Сверхнормативного воздействия на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе осуществления намечаемой деятельности оказываться не будет.
Риски нарушения целостности естественных сообществ, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия намечаемой деятельности минимальны.
Согласно информации от РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан все земли, под намечаемую деятельность находятся за пределами особо охраняемых природных территорий и земель государственного лесного фонда.
В процессе эксплуатации объекта проектирования будут выполняться следующие требования:
· не допускать нерегламентированную добычу животных, предупреждать случаи любого браконьерства со стороны рабочих, соблюдать сроки и правила охоты;
· проводить профилактические инструктажи персонала и соблюдать строгую регламентацию посещения прилегающих территорий;
· строго регламентировать содержание собак на хозяйственных объектах, свободное содержание их крайне нежелательно ввиду возможной гибели представителей животного мира;
· обязательное соблюдение работниками предприятия в процессе эксплуатации объекта природоохранных требований и правил.

[bookmark: _Toc240038179]4.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
В результате намечаемой деятельности в границах участков работ сформирован новый «техногенный» ландшафт, который после истечения срока отработки будет рекультивирован. 
Потенциальные виды воздействия на почвенно-растительный покров включают в себя:
· отложение на почвенно-растительном покрове пыли и других, переносимых воздухом загрязнителей от объекта.
Территория размещения объектов намечаемой деятельности застроена. Дополнительные площади для размещения объектов не требуются, все площадки предприятия находятся в границах существующего земельного отвода.
Непосредственно на участках размещения объектов намечаемой деятельности посевные площади под сельскохозяйственной продукцией отсутствуют.
Эксплуатация объектов намечаемой деятельности не окажет ощутимого влияния на производство корма (сена) для домашнего скота данного региона, так как испрашиваемые земли незначительны по площади.
Кроме того, для снижения и исключения отрицательного воздействия на земельные ресурсы, в ходе осуществления намечаемой деятельности предусмотрены природоохранные мероприятия.

[bookmark: _Toc240038180]4.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество 
[bookmark: _Toc240038181]и качество вод)
Эксплуатация завода утилизации транспортных средств, а так же других отходов принимаемых от сторонних организаций с переработкой полученного материала  потенциально может оказывать воздействие на водные ресурсы за счет изъятия водных ресурсов на нужды бытового водопотребления, негативного влияния на поверхностные воды при сбросе стоков. 
Водоснабжение и канализация представлены централизованными инженерными сетями проложенные от ТОО «Караганды Су». Для питьевых нужд допускается использование бутилированной воды питьевого качества. Для остальных нужд будет использоваться централизованная вода с оплатой по счётчику. 
При эксплуатационном режиме риски загрязнения водной среды будет находиться в пределах низкой значимости, чему поспособствуют рекомендуемые природоохранные мероприятия.

[bookmark: _Toc240038182]4.5 Атмосферный воздух
Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду, в ходе осуществления намечаемой деятельности, могут являться выбросы в атмосферу разнообразных загрязняющих веществ от производственной деятельности, которые прямо или косвенно могут влиять практически на все компоненты окружающей среды – почву, атмосферу, гидросферу, биоту, социальные условия.
Отсутствие рисков нарушения экологических нормативов качества атмосферного воздуха обусловлено неспособностью выбросов ЗВ к нарушению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха.
По мимо прочего, для уменьшения влияния работающего оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий.
Технологические мероприятия включают:
- Герметизация оборудования: устранение утечек газов и летучих органических соединений (ЛОС) на стыках, запорной арматуре и насосах;
- Ревизия вакуумных систем слива: проверка герметичности шлангов, переходников для предотвращения проливов и испарения жидкостей в атмосферу;
- Проверка поддонов и лотков: ревизия целостности зон аварийного пролива для исключения испарения нефтепродуктов с больших площадей;
- Ревизия запорно-регулирующей арматуры: замена сальниковых уплотнений, прокладок на фланцевых соединениях и ремонт задвижек;
- Инспекция вентиляционных систем: чистка воздуховодов и проверка баланса давлений для исключения выбивания загрязненного воздуха в рабочую зону;
- Своевременная поверка приборов КИПиА;
- Обслуживание пылеуборочной техники: регулярная влажная уборка территории предприятия для предотвращения вторичного пыления от колес спецтехники;
· Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования;
· запрет на сжигание горючих отходов и мусора вне специализированных установок;
· использование оборудования и машин, двигатели которых оборудованы системой очистки дымовых газов (оснащены каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов).

[bookmark: _Toc240038183]4.6 Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
Здоровые экосистемы играют важнейшую роль в содействии адаптации и повышению сопротивляемости людей к изменению климата за счет обеспечения ресурсами, стимулирования процесса формирования почвы и циркуляции питательных веществ, а также предоставления услуг рекреационного и духовного характера.
В этой связи сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем определяется как способность социальных, экономических и экологических систем справляться с опасным событием, тенденцией или препятствием за счет реагирования или реорганизации таким образом, при котором сохранялись бы их основные функции, самобытность и структура при одновременном сохранении возможностей адаптации, обучения и преобразования.
Изменение климата оказывает влияние на экосистемные функции, их способность регулировать водные потоки и круговорот питательных веществ, а также на основополагающую базу, которую они создают для обеспечения благополучия людей и средств к существованию. 
Экосистемы уже затронуты наблюдаемыми изменениями климата и оказываются уязвимыми к сильной жаре, засухе, наводнениям, циклонам и лесным пожарам.
Во многих случаях одно из последствий изменения климата может негативно отразиться на функционировании экосистемы, подорвав
способность этой экосистемы защищать общество от ряда климатических факторов стресса.
Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально- экономических систем, непосредственно в районе расположения объектов намечаемой деятельности, учитывая локальных характер воздействия, характеризуется как высокая.
Изменение климата, района расположения объектов намечаемой деятельности, деградации его экологических и социально-экономических систем не прогнозируется.

[bookmark: _Toc240038184]4.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты
Вблизи, от участков расположения намечаемой деятельности, и непосредственно на их территории, объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия) отсутствуют.
Согласно сведениям КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, на территории размещения всех объектов историко-культурного наследия выявлено не было.
В случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков материальной культуры, необходимо остановить все работы и сообщить о данном факте в КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия».

[bookmark: _Toc240038185]4.8 Взаимодействие указанных объектов
Взаимодействие всех указанных в данном разделе объектов плотно пересекается.
Учитывая тот факт, что при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата (заключение KZ36VWF00635345 от 03.09.2026 г.), по заявлению о намечаемой деятельности KZ25RYS01856986 от 06.08.2026 г., в соответствии с требованиями пункта 26 Инструкции, не по одному из указанных в данном пункте объектов, возможных воздействий намечаемой деятельности не выявлено, существующие схемы взаимодействия нарушены не будут.

[bookmark: _Toc240038186]5 Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

[bookmark: _Toc240038187]5.1 Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий
В результате деятельности Завода ТОО «Qarmet Recycling» по утилизации транспортных средств в атмосферу будут выделяться ЗВ при следующих производственных процессах:
– на участке подготовки – выбросы масла минерального от слива масел, от работы экстракторов и компрессора, выброс осуществляется через вентиляционную трубу высотой 7,5 м и диаметром устья 0,4*0,4 м2;
– на участке пакетирования – от работы пресса и расходной емкости двигателя пресса;
– от шредерной установки с пылегазоулавливающей системой и суммарной эффективностью очистки 98%; выброс осуществляется через вентиляционную трубу высотой 10 м и диаметром устья 0,8 м; очистка происходит только в теплый период года 7 месяцев;
- пиролизная установка оборудована системой очистки дымовых газов – циклон с эффективностью очистки по твердым веществам (сажа) 85%, системой очистки от серы – сероочистительная пылеуловительная башня, эффективность очистки 85%. Предусмотрена горелка дожига выхлопных газов с эффективностью 50%.
– от работы валковой дробилки для пластика с производительностью 500-600 кг/час;
– от работы плавильного цеха, выброс осуществляется через вентиляционную трубу высотой 12 м и диаметром устья 0,4*0,4 м2;
– от пиролизного цеха №1 выброс осуществляется через 2 дымовые трубы высотой 12 м и диаметром устья 0,325 м;
– от насоса перекачки масла в пиролизном цехе №1 выброс осуществляется через вентиляционную трубу высотой 12 м и диаметром устья 0,4*0,4 м2;
– от накопительной технологической емкости пиролизного цеха №1 через клапан (2.5 м*0,05 м);
– от пиролизного цеха №2 выброс осуществляется через 2 дымовые трубы высотой 12 м и диаметром устья 0,325 м;
– от насоса перекачки масла в пиролизном цехе №2 выброс осуществляется через вентиляционную трубу высотой 12 м и диаметром устья 0,4*0,4 м2;
– от накопительной технологической емкости пиролизного цеха №2 через клапан (2,5м*0,05 м);
- от пиролизного цеха №3 выброс осуществляется через 1 дымовую трубу высотой 16 м и диаметром устья 0,3 м;
– от котельной цеха №3 выброс осуществляется через дымовую трубу высотой 16 м и диаметром устья 0,3 м;
– от подземной накопительной технологической емкости №3 выброс осуществляется через дыхательный клапан высотой 0,5 м и диаметром устья 0,3 м;
– от работы основной котельной в помещении склада на печном топливе и технологическом газе выброс осуществляется через дымовую трубу высотой 12 м и диаметром устья 0,3 м;
– от расходной емкости дизельного топлива в помещении склада выброс осуществляется через вентиляционную трубу высотой 12 м и диаметром устья 0,4*0,4 м2;
– от работы передвижного сварочного агрегата (неорганизованный источник);
– от работы ремонтного бокса со станочным оборудованием. 
Всего на участке 20 организованных источников выбросов в атмосферу и 3 неорганизованных. В ходе проведения работ ожидается ежегодный выброс в атмосферный воздух (2026-2036 гг.) в объеме 270,71143518 тонн в год.
Согласно п.24 главы 2 Приложения 1 к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников грамм в секунду (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. Валовые выбросы от двигателей передвижных источников тонна в год (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.
В соответствии с Правилами ведения РВПЗ, утверждённые Приказом Министра ЭГиПР РК от 31.08.2021 года № 346, вид деятельности Стационарные источники для сжигания, пиролиза, рекуперации, химической обработки или захоронения опасных отходов (на которые поступает 10 т в день) входит в перечень деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в РВПЗ с принятыми пороговыми значениями для мощности производства. Оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения указанные в Приложение 2 к Правилам ведения РВПЗ.

[bookmark: _Toc240038188]5.2 Обоснование предельных физических воздействий на окружающую среду
К физическим воздействиям относятся: шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ, тепловое излучение, ультрафиолетовое и видимое излучения, возникающие в результате хозяйственной деятельности.
На объектах намечаемой деятельности возможен лишь первый вид шумового воздействия - механический. Основным источником шума является транспорт и технологическое оборудование.
Для борьбы с шумом и повышения звукоизоляции ограждающих конструкций предусмотрены (где необходимо), перегородки со звукопоглощающей прослойкой, виброизолирующие фундаменты.
Кроме того, будет предусмотрен ряд мероприятий по ограничению шума и вибрации:
· содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
· установка между оборудованием и постаментом упругих звукопоглощающих прокладок и амортизаторов (виброизоляторов);
· устройства гибких вставок в местах присоединения трубопроводов и воздуховодов к оборудованию;
· обеспечение персонала противошумными наушниками или шлемами;
· прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год.
Уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах будут контролироваться инструментальными замерам, выполняемыми специалистами аккредитованных лабораторий.
Источниками электромагнитного излучения на объектах намечаемой деятельности будут являться линии электропередач переменного тока промышленной частоты (50 Гц), а также их элементы.
Специфика намечаемой деятельности не предусматривает наличие источников значительного электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона. Общее электромагнитное воздействие объектов намечаемой деятельности на электромагнитный фон вне площадки работ исключается.
Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при выбросе потоков дымовых газов в атмосферный воздух. Тепловое загрязнение является специфическим видом воздействия на окружающую среду, которое в локальном плане оказывает негативное воздействие на флору и фауну, в частности на трофическую цепь обитателей водоемов, что ведет к снижению рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В глобальном плане тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих парниковый эффект в атмосфере. По оценкам экспертов ООН, антропогенный парниковый эффект на 57% обусловлен добычей топлива и производством энергии, на 20 % - промышленным производством, не связанным с энергетическим циклом, но потребляющим топливо, на 9% - исчезновением лесов, на 14% - сельским хозяйством.
Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными величинами, и обуславливается работой двигателей автотракторной техники, технологического и энергетического оборудования. Объемы выхлопных газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне незначительны и не могут повлиять на природный температурный уровень района. Тепловыделение не значительно.
Тепловое воздействие на водные объекты при реализации намечаемой деятельности исключается, так как сброс сточных вод не предусматривается.
Оценка радиационного воздействия осуществляется на основе изучения аспектов воздействия ионизирующих излучений (радиации) на компоненты окружающей среды.
Ионизирующее излучение - излучение, которое способно разрывать химические связи в молекулах живых организмов, вызывая тем самым биологически важные изменения. К ионизирующему излучению относятся: ультрафиолетовое излучение с высокой частотой, рентгеновское излучение, гамма-излучение.
С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники рационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности. Согласно Закону Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» № 219-I от 23 апреля 1998 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.) хозяйственная деятельность на данной территории по радиационному фактору не ограничивается.
Исходя из вышесказанного, а также учитывая принятые технологические решения, возможные источники сверхнормативных физических воздействий на природную среду (шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды) не выявлены.

[bookmark: _Toc240038189]5.3 Информация о предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

[bookmark: _Toc240038190]5.3.1 Обоснование предельного количества накопления отходов на период эксплуатации
[bookmark: _Hlk212120818]Эксплуатация объектов намечаемой деятельности будет сопровождаться образованием отходов производства и потребления.
· Отходы производства – 33 вида отходов (Асбестосодержащие отходы, Пыль аспирационная, Отходы абразива (пыль и лом), Отработанные аккумуляторы, Пиролизный кокс (зола), Тара из-под ГСМ и масел (металлическая), Измельченная смесь после шредера (неликвидная фракция), Шлак от плавки металлов, Шлак от плавки цветных металлов, Огарки сварочных электродов, Лом черных металлов, Лом цветных металлов, Отработанные автофильтры (воздушные), Тормозные колодки, Отработанные шины, Отходы спецодежды, Отходы черных металлов, Отходы стекла, Отходы упаковочных материалов, Отходы резинотехнических изделий, Отходы бумаги, Отходы футеровки, Сажа, Автохлам, Пластик, Отработанные масла, Промасленная отходы (ветошь, опилки), Отработанные автофильтры, Отходы антифриза, Маслосодержащие отходы нефти и жидкого топлива (за исключением относящихся к группе 05 12 19), Шламы маслосодержащие прокатных цехов, Смола после очистки сточных вод, Промасленный грунт).
· Отходы потребления – 2 вид отхода (твердые бытовые и медицинские отходы).

Перечень отходов производства и потребления, образующихся при эксплуатации проектируемого производства приведен в табл. 15.1.

Перечень отходов производства и потребления, образующихся при эксплуатации проектируемого производства
Таблица 15.1
[bookmark: _Hlk212120827]
	№ п.п.
	Наименование отходов
	Суммарный лимит накопления, тонн/год
	Код по Классификатору
	Методы обращения 
на предприятии
	Срок временного накопления отходов согласно ст. 320 ЭК РК (1)
	Методы обращения с отходами специализированной организацией

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Асбестсодержащие отходы
	0,32
	17 06 01*
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Биоремедиация. Снижение токсичности вследствие термической переработки

	2
	Отработанные аккумуляторы
	0,848
	16 06 01*
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. Обращение с отработанными аккумуляторами осуществляется в соответствии с требованиями СТ РК 3132-2018 «Батареи аккумуляторные свинцовые». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Получение вторичного сырья в процессе переработки отходов (разделение на фракции)

	3
	Тара из-под ГСМ и масел, металлическая
	6,01
	16 07 09*
	Согласно ст. 321 ЭК РК накапливаются в промаркированные контейнеры.
По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов в процессе сортировки, передача специализированным перерабатывающим компаниям

	4
	Отработанные масла
	4,773
	13 02 08*
	Накапливаются в специальные промаркированные емкости (исходная тара на поддонах) по группам ММО, МИО, СНО согласно требованиям СТ РК 3129-2018. «Масла смазочные отработанные». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизной установке №3.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива. Далее использование полученного топлива

	5
	Отработанные топливные и масляные автофильтры
	2,897
	16 01 07*
	Накапливаются в специальные промаркированные емкости (исходная тара на поддонах) по группам ММО, МИО, СНО согласно требованиям СТ РК 3129-2018. «Масла смазочные отработанные». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизной установке №3.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива.
Далее использование полученного топлива

	6
	Маслосодержащие отходы нефти и жидкого топлива (за исключением относящихся к группе 05, 12, 19)
	14600
	13 08 99*
	Накапливаются в специальные промаркированные емкости (исходная тара на поддонах) по группам ММО, МИО, СНО согласно требованиям СТ РК 3129-2018. «Масла смазочные отработанные». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизных установках №№1, 2, 3.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива.
Далее использование полученного топлива

	7
	Пыль аспирационная
	493,92
	12 01 02
	Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Удаление

	8
	Измельченная смесь после шредера
	16 250
	16 01 22
	Накапливаются в специальные промаркированные емкости. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются на технологическую линию производства.
	Не более 6 месяцев
	Сортируется на фракции.
Повторное использование вторичных сырьевых для внутреннего использования или передача перерабатывающим компаниям.

	9
	Шлак от плавки чёрных металлов
	500
	10 09 03
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Повторное использование вторичных сырьевых ресурсов для внутренних потребностей специализированной компании

	10
	Шлак от плавки цветных металлов
	210
	10 10 03
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Повторное использование вторичных сырьевых ресурсов для внутренних потребностей специализированной компании

	11
	Огарки сварочных электродов
	0,023
	12 01 13
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов в процессе сортировки, передача специализированным перерабатывающим компаниям

	12
	Лом черных металлов
	63750
	16 01 17
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов в процессе сортировки,частичная передача специализированным перерабатывающим компаниям, частично производится переплавка на собственном предприятии

	13
	Лом цветных металлов
	950
	16 01 18
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются на технологическую линию производства.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов в процессе переплавки на собственном предприятии

	14
	Отработанные автофильтры (воздушные)
	2,664
	16 01 99
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива. Далее использование полученного топлива

	15
	Отработанные шины
	1058,957
	16 01 03
	Накапливаются в промаркированные контейнеры. Обращение с отходами РТИ осуществляется в соответствии требований СТ РК 2187-2012 «Шины автотранспортные». 
По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизной установке №3.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива. Далее использование полученного топлива.

	16
	Твердые бытовые отходы
	8,925
	20 03 01
	Управление коммунальными отходами производится в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 25.12.2020 года 
№ ҚР ДСМ-331/2020
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов в процессе сортировки, передача специализированным перерабатывающим компаниям. Термическая переработка остатков после сортировки с целью сокращения объема отходов

	17
	Отходы черных металлов
	2
	12 01 01
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов в процессе сортировки, передача специализированным перерабатывающим компаниям

	18
	Отходы стекла
	16 01 20
	16 01 20
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов в процессе сортировки, передача специализированным перерабатывающим компаниям

	19
	Отходы упаковочных материалов
	15 01 01
	15 01 01
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов в процессе сортировки на объекте переработки, тюкование/ передача специализированным компаниям на переработку

	20
	Отходы РТИ                                                                                                                                                                                   
	2000,732
	19 12 04
	Накапливаются в промаркированные контейнеры. Обращение с отходами РТИ осуществляется в соответствии требований СТ РК 2187-2012 «Шины автотранспортные». 
По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизной установке №3.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива. Далее использование полученного топлива.

	21
	Отходы бумаги и картона
	0,275
	20 01 01
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов в процессе сортировки на объекте переработки, тюкование/ передача специализированным компаниям на переработку

	22
	Автохлам
	80 000
	16 01 04
	Накапливаются на специально оборудованной площадке с твёрдым покрытием на территории предприятия с последующей переработкой.
	Не более 6 месяцев
	Сокращение объема отходов в следствии утилизация транспортных средств с переработкой полученного материала, а именно, переплавка металла и получение стали, алюминия, сплавов цветных металлов, переработка отработанного масла в печное топливо и газ, утилизация углеводородсодержащих отходов (отработанных шин, пластика, горючих жидкостей) в печное топливо и газ

	23
	Отходы пластика
	441,75
	20 01 39
	Накапливаются в промаркированные контейнеры, клетки. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизной установке №3.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива.
Далее использование полученного топлива.

	24
	Смола после очистки сточных вод
	80
	10 02 15
	Накапливаются в промаркированные контейнеры. Обращение с отходами РТИ осуществляется в соответствии требований СТ РК 2187-2012 «Шины автотранспортные». 
По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизной установке №3.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива. Далее использование полученного топлива.

	25
	Медицинские отходы
	0,017
	18 01 03*
	Управление медицинскими отходами производится в соответствии с требованиями "Санитарно-эпидемиологических требований к объектам здравоохранения" 
(Приказ Министра здравоохранения РК от 11.08.2020 г. № ҚР ДСМ -96/2020). Для накопления и транспортировки на предприятии используются специальные ёмкости контейнерного типа. Согласно ст. 321 ЭК РК по мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Согласно ст. 377 ЭК РК Сокращение объема отходов и снижение токсичности вследствие термической переработки

	26
	Отходы футеровки
	18,576
	16 11 01*
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Сокращение объема отходов и снижение токсичности вследствие термической переработки

	27
	Сажа
	0,061
	10 01 16*
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Повторное использование вторичных сырьевых ресурсов для внутренних потребностей специализированной компании

	28
	Промасленные отходы (ветошь, опилки)
	80
	15 02 02*
	Накапливаются в специальные промаркированные емкости (исходная тара на поддонах) по группам ММО, МИО, СНО согласно требованиям СТ РК 3129-2018. «Масла смазочные отработанные».
По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизной установке №3.

	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива.
Далее использование полученного топлива.

	29
	Отходы антифриза*
	10
	16 01 14*
	Накапливаются в специальные промаркированные емкости (исходная тара на поддонах) по группам ММО, МИО, СНО согласно требованиям СТ РК 3129-2018. «Масла смазочные отработанные».
По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизной установке №3.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива.
Далее использование полученного топлива.

	30
	Промасленный грунт
	50
	17 05 03*
	Накапливаются в специальные промаркированные емкости (исходная тара на поддонах) по группам ММО, МИО, СНО согласно требованиям СТ РК 3129-2018. «Масла смазочные отработанные».
По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизной установке №3.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива.
Далее использование полученного топлива.

	31
	Шламы маслосодержащие прокатных цехов
	4500
	12 01 14*
	Накапливаются в специальные промаркированные емкости (исходная тара на поддонах) по группам ММО, МИО, СНО согласно требованиям СТ РК 3129-2018. «Масла смазочные отработанные».
По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, подлежат сжиганию в пиролизной установке №3.
	Не более 6 месяцев
	Выделение вторичных ресурсов.
Переработка  в пиролизной установке с получением на выходе печного топлива.
Далее использование полученного топлива.

	32
	Отходы абразива (пыль и лом)
	0,017
	12 01 21
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Удаление

	33
	Пиролизный кокс (зола)
	690
	10 01 15
	Н Согласно ст. 321 ЭК РК акапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Повторное использование вторичных сырьевых ресурсов для внутренних потребностей специализированной компании.

	34
	Тормозные колодки
	0,37
	16 01 12
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Механическая сепарация на фрикционные остатки. Сокращение объема отходов и снижение токсичности вследствие термической переработки неметаллических отходов. Повторное использование или переработка ценных компонентов или передача перерабатывающим компаниям.

	35
	Отходы спецодежды (одежда и распираторы)
	0,353
	15 02 03
	Согласно ст. 321 ЭК РК Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
	Не более 6 месяцев
	Получение вторичного сырья в процессе переработки отходов (разделение на фракции). Не используемая часть подвергается снижению токсичности вследствие термической переработки.

	 
	Всего
	185 717,888
	 
	
	 
	



В результате производственной деятельности предприятия (период эксплуатации) будет образовываться 35 видов отходов производства и потребления, из них: 13 видов опасных и 22 вид неопасных отходов. Общий объем образования отходов 185 717,888 тонн. 
Расчеты объемов образуемых отходов выполнены с применением Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».


[bookmark: _Toc240038191]5.3.2 Информация о предельном количестве захоронения отходов, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности
Захоронение отходов не предусмотрено.

[bookmark: _Toc240038192]6 Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления
При решении задач оптимального управления завода утилизации транспортных средств, а так же других отходов принимаемых от сторонних организаций с переработкой полученного материала главным является необходимость принятия технических решений, обеспечивающих экологическую безопасность при функционировании производства.
Для повышения надежности работы и предотвращения аварийных ситуаций проектирование, эксплуатация объектов намечаемой деятельности будет выполнено в строгом соответствии с действующими нормами.
Оптимальное управление объектами намечаемой деятельности создает условия наиболее благоприятного получения заданного практического результата – обеспечения безаварийного, экологически безопасного процесса обогащения руд.
Одна из главных проблем оценки экологического риска является правильное прогнозирование возникновения и развития непредвиденных обстоятельств, заблаговременное их предупреждение. Очень важно разработать меры по локализации аварийных ситуаций с целью сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи.
Осуществление производственной программы проведения работ требует оценки экологического риска как функции вероятного события.
Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:
· потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;
· вероятность и возможность наступления такого события;
· потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.
При сортировке отходов могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с осложнениями и авариями требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. 
Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.
Потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ могут возникнуть в результате воздействия, как природных, так и антропогенных факторов.
Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него обусловлено воздействием природных факторов.
Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими условиями, которые не контролируются человеком. При возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. За последние 20 лет стихийные бедствия унесли более 3 млн. человеческих жизней.
Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.
К природным факторам относятся:
-землетрясения;
-неблагоприятные метеоусловия (ураганные ветры).
Сейсмическая активность. Землетрясения возникают неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают очень трагическими. Предупредить начало землетрясения точно в настоящее время еще невозможно. Прогноз его оправдывается в 80 случаях и носит ориентировочный характер.
Населенные пункты, расположенные в районе расположения объектов намечаемой деятельности, находятся в зоне возможного возникновения очагов землетрясений с магнитудой 6 баллов.
Землетрясения с магнитудами 6 и более баллов могут вызвать на поверхности земли остаточные деформации, разрушительные эффекты типа обвалов, оползней, селей. Поэтому проектирование объектов производственной деятельности в сейсмоопасном районе следует проводить в соответствии с нормативными актами, разработанными специально по строительству и эксплуатации в сейсмических районах (СНиП РК 2.03-30-2006 от 1.07.2006 г. и др.).
Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий электричества (ЛЭП).
Климат района, находящегося в глубине Евроазиатского материка, является резко континентальным, с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой.
Для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций. Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров являются не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности. Характер воздействия: кратковременный.
Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Необходимо соблюдать правила техники безопасности.

[bookmark: _Toc240038193]6.1 Информация о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений
В процессе эксплуатации предприятия залповые и аварийные выбросы не предусмотрены.
Наиболее опасной по своим последствиям на производстве является авария технологического оборудования. 
Для обеспечения безаварийного и безопасного ведения технологического процесса будут предусмотрены следующие мероприятия:
· система автоматизации и контроля технологического процесса, которая обеспечивает автоматическое поддержание заданных параметров технологических процессов и необходимые блокировки безопасности, и технологические блокировки (при предельных отклонениях заданных параметров);
· оснащение установками автоматического пожаротушения проектируемых объектов в соответствии с нормативно-технической документацией РК;
· для предотвращения поражения персонала электрическим током предусмотрена электроизоляция и заземление оборудования;
· использование световой и звуковой сигнализации в момент пуска в работу всего оборудования;
· поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации аварийных ситуаций (противопожарные формирования);
· проведение мероприятий, направленных на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;
· незамедлительное информирование уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности, центральных исполнительных органов и органов местного государственного управления, населения и работников;
· учет аварий;
· страховать гражданско-правовую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварий на опасных производственных объектах.
Электропроводки и кабельные линии для систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода в зданиях и сооружениях предприятия должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Безопасность обслуживающего персонала и безаварийная работа электроустановок предприятия обеспечивается соблюдением в проектах требований нормативных документов.
Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

[bookmark: _Toc240038194]6.2 Информация о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Основными мерами по предупреждению аварийных ситуаций является строгое соблюдение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.
В целях предотвращения аварийных ситуаций разработаны специальные мероприятия:
· все конструкции запроектировать с учетом сейсмических нагрузок;
· строгое соблюдение противопожарных мер;
· проведение плановых осмотров и ремонтов технологического оборудования.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - спасательные, аварийно- восстановительные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни людей, и сохранение их здоровья, снижение размеров ущерба и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций.
Основными принципами защиты населения, окружающей среды и объектов хозяйствования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера являются:
· информирование населения и организаций о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;
· заблаговременное определение степени риска и вредности деятельности организаций и граждан, если она представляет
· потенциальную опасность, обучение населения методам защиты и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
· обязательность проведения спасательных, аварийно- восстановительных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание экстренной медицинской помощи, социальная защита населения и пострадавших работников, возмещение вреда, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций здоровью, имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования;
· участие сил гражданской обороны в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обязаны в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
· планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;
· обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;
· проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно- восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;
· в случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивать возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций работникам и другим гражданам, проводить после ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению хозяйственной деятельности, организаций и граждан.
Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений должны иметь специальную подготовку, подтвержденную государственной аттестацией.
Настоящим проектом сброса сточных вод не предусматривается.
Анализ предусматриваемых проектом технических решений по организации и эксплуатации предприятия, в сочетании с возможными «непроизвольными» условиями, приводящими к возникновению аварийных ситуаций, показал, что проведение работ не связано с возникновением аварийных ситуаций.
В процессе реализации проектируемых работ производство всех работ должно выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности.

[bookmark: _Toc240038195]7 Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
Согласно п.24 Инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809) (далее - Инструкция) выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду включает сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и предварительную оценку существенности воздействий, включение полученной информации в заявление о намечаемой деятельности.
Согласно требований пункта 26 Инструкции, в целях оценки существенности воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности при подготовке заявления о намечаемой деятельности, а также уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата, выявляют возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, руководствуясь пунктом 25 Инструкции. Если воздействие, указанное в пункте 25 Инструкции, признано возможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата краткое описание возможного воздействия.
Если любое из воздействий, указанных в пункте 25 Инструкции, признано невозможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата причину отсутствия такого воздействия.
Согласно пункта 27 Инструкции по каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка его существенности.
Воздействие на окружающую среду признается существенным во всех случаях, кроме случаев соблюдения в совокупности следующих условий:
1) воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного характера и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его последствий:
· не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;
· не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности;
· не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, указанных в подпункте 1) пункта 25 Инструкции; не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду;
· не приведет к последствиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 241 Экологического кодекса РК.
На основании вышесказанного, оператором намечаемой деятельности, было подготовлено заявление о намечаемой деятельности (далее - ЗОНД) (KZ25RYS01856986 от 06.08.2026 г.) в рамках которого в соответствии с требованиями п. 25 и п. 29 Инструкции были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности.
Так, согласно данных ЗОНД, как возможные были определены 3 типа воздействий, как невозможные – 24 типа воздействий, согласно критериям п.26 Инструкции.
К возможным типам воздействий были отнесены следующие:
1) связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека (п.п.5, п.25);
2) создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ (п.п.9, п.25);
3) оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц (п.п.21, п.25). 
По всем из вышеперечисленных, определенных по результатам ЗОНД, возможных воздействий, была проведена оценка их существенности, согласно критериям пункта 28 Инструкции. Так, на основании данной оценки, все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции признаны несущественными. 
Таким образом, учитывая вышесказанное, меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий) не приводятся, в виду:
1. Отсутствия выявленных существенных воздействий.
2. Отсутствием выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий.
Необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий, согласно пункта 2 статьи 76 ЭК РК, определяется в рамках отчета о возможных воздействиях с учетом требований «Правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа» утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 229 (далее – Правила ППА).
Так, согласно пункта 4 главы 2 Правил ППА, проведение послепроектного анализа проводится при выявлении в ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду.
Таким образом, учитывая отсутствие выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий, руководствуясь пунктом 4 главы 2 Правил ППА, проведение послепроектного анализа в рамках намечаемой деятельности не требуется.

[bookmark: _Toc240038196]7.1 Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям
Согласно требованиям пункта 2 статьи 240 ЭК РК, при проведении оценки воздействия на окружающую среду, должны быть:
1) выявлены негативные воздействия намечаемой деятельности на биоразнообразие;
2) предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий;
3) в случае выявления риска утраты биоразнообразия – проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.
Согласно пункта 2 статьи 241 ЭК РК, в случае выявления риска утраты биоразнообразия, компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:
1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;
2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.
Согласно информации от РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан все земли, под намечаемую деятельность находятся за пределами особо охраняемых природных территорий и земель государственного лесного фонда.
Непосредственно на участках размещения намечаемой деятельности, зеленые насаждения отсутствуют.
Во исполнение пункта 26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280), Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, дополнительных возможных воздействий намечаемой деятельности указано не было .
Учитывая вышесказанное, в рамках намечаемой деятельности, меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия не предусматриваются, в виду отсутствия выявленных негативных воздействий намечаемой деятельности на биоразнообразие, а также в виду отсутствия выявленных рисков утраты биоразнообразия.
Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 240 ЭК РК, приведены ниже:
· контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;
· воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
· установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;
· регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
· сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
· сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;
· ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой под размещение производственных и хозяйственных объектов предприятия, а также максимально возможное сокращение площадей механических нарушений земель в пределах отвода;
· выполнение ограждения территории предприятия во избежание захода и случайной гибели представителей животного мира в результате попадания в узлы производственного оборудования и техники;
· рациональное использование территории, предусматривающее минимальное уничтожение и нарушение растительного покрова, минимизирование вырубок древесной и кустарниковой растительности;
· перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутриплощадочных и межплощадочных дорог, что предотвратит возможность гибели представителей животного мира, а также нарушение почвеннорастительного покрова территории;
· складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней животных, а также возникновения пожаров;
· исключение загрязнения почвенного покрова и водных объектов нефтепродуктами и другими загрязнителями;
· исключение вероятности возгорания участков на территории, прилегающей к объектам намечаемой деятельности, строго соблюдая правила противопожарной безопасности.

[bookmark: _Toc240038197]7.2 Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия
Анализ возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах, в рамках данного отчета, свидетельствует об отсутствии возможных необратимых воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района размещения объектов в рамках намечаемой деятельности не установлено.
Кроме того, форм возможных необратимых воздействий, в ходе реализации намечаемой деятельности, при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата (заключение KZ36VWF00635345 от 03.09.2026 г.), по заявлению о намечаемой деятельности KZ41RYS01792872 от KZ25RYS01856986 от 06.08.2026 г., так же не выявлено.

[bookmark: _Toc240038198]7.3 Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности
Прекращения намечаемой деятельности эксплуатации завода но утилизации транспортных средств с переработкой полученного материала не предусматривается, так как проект имеет высокое социальное значение для района его размещения и г. Караганды в целом.
Реализация намечаемой деятельности окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения. Компания предотвращает загрязнение окружающей среды токсичными жидкостями (масла, антифриз, тормозная жидкость) и тяжелыми металлами, которые выделяются при разложении старых автомобилей и техники.
После прекращения деятельности предприятия будет проведена рекультивация площадки. Рекультивационные работы будут предусмотрены другим проектом.
На основании вышесказанного, способы и меры восстановления окружающей среды на случай прекращения намечаемой деятельности, в рамках данного отчета, не приводятся.
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