Краткое нетехническое резюме проекта
Намечаемая деятельность – строительство и эксплуатация дробильно-сортировочного комплекса на участке ТОО «СтройИнертГрупп», область Абай, Жарминский район.
В соответствии с пп.7.11 п.7 Раздела 2 Приложения 2 ЭК РК: «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год», объект по степени воздействия на окружающую среду относится к объектам II категории.
Дробильно-сортировочный комплекс размещается на земельном участке площадью 9.5959 га (кадастровый номер – 23-243-028-1292)
Ближайшее жильё находится в северо-восточном направлении от земельного участка на расстоянии 3,7 км, с. Шуак
Выбор места намечаемой деятельности обоснован близостью к объекту добычи строительного камня (базальта) на месторождении Кайыргазы, расстояние до объекта добычи – менее 500 м.
Дробильно-сортировочный комплекс расположен за пределами водоохраной зоны и водоохраной полосы р. Жарма. Ближайший водный объект расположен на расстоянии 2,95 км в северо-восточном направлении – озеро Караой. Расстояние до р. Жарма составляет 5,2 км в юго-восточном направлении от земельного участка.

Координаты угловых точек участка намечаемой деятельности
	№ п/п
	Координаты

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	49°11’38.19”
	81°07'39.93”

	2
	49°11’44.33”
	81°07'36.03”

	3
	49°11’ 43.58”
	81°07'59.20”

	4
	49°11’ 35.50”
	81°07'56.83”

	5
	49°11’36.22”
	81°07'41.80”

	6
	49°11’38.19”
	81°07'41.81”



Согласно сведениям, представленным в письме РГП «Казахское лесоустроительное предприятие» от 21 июля 2026 года № 04-02-05/1754 «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» от 27 июля 2026 года № 15-09/1343, указанные координаты дробильно-строительного комплекса ТОО «СтройИнерт Групп» расположены за пределами особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда области Абай.
Намечаемая деятельность предусматривает строительство:
– дробильный комплекс заводского изготовления производительностью 180,0 т/час, 604800 тонн/год. 
В состав дробильно-сортировочного комплекса входят: 
– приёмный бункер на 25 тонн;
– питатель ZSW4911, размер – 4900х1100 мм, максимальный размер загружаемого материала – до 650 мм, производительность – 280-500 т/ч, мощность двигателя – 18,5 кВт;
– щековая дробилка J6S110, загрузочное отверстие 850х1100 мм, максимальный размер куска 720 мм, размер выхода 80–200 мм, производительность 160–550 т/ч, двигатель 132 кВт, габариты 3800x2450x2550 мм;
– ленточный конвейер В1200*11, шириной – 1200 мм, длиной – 21 м, скорость передвижения – 1,69 м/с;
– 2 роторные дробилки PFV1214, размер ротора – 1250х1400 мм, размер загрузочного отверстия – 400х1430 мм, максимальный размер исходного материала – до 300 мм, производительность одной дробилки – 90-180 т/ч, мощность электродвигателя одной дробилки – 132 кВт;
– ленточный конвейер В1200*11, шириной – 1200 мм, длиной – 11 м, скорость передвижения – 1,69 м/с, ленточный конвейер В1200*28, шириной – 1200 мм, длиной – 28 м, скорость передвижения – 1,69 м/с;
– виброгрохот Y6S2465-4, четырёхъярусный, размер просеивающей поверхности – 2100х6500 мм, размер отверстий сита – 3–100 мм, максимальный размер загружаемого материала – 300 мм, производительность – 85–750 т/ч, мощность двигателя – 37 кВт, амплитуда колебаний – 6–11 мм.
Пульт управления – с компьютера.
Основные технико-экономические показатели:
Монтаж железобетонных фундаментов под металлические конструкции - плитный железобетонный фундамент с армированием кладочной сеткой.
Для проживания рабочих будут использованы бытовые вагончики контейнерного типа.
Электроснабжение – подключение к существующей ЛЭП.
Дробильный комплекс – металлические конструкции заводского изготовления.
Проведение строительно-монтажных работ на территории предприятия предполагается в течении 30 календарных дней в 4 квартале 2026 году, эксплуатация с 4 квартала 2026 года.
В период строительно-монтажных работ в атмосферу без учёта автотранспорта будут выбрасываться загрязняющие вещества 9-и наименований. Ожидаемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу без учёта автотранспорта составит 0.02314325 т/год, из них: твердые – 0,007129 т/год, газообразные – 0,01601425 т/год. 
В период строительно-монтажных работ в атмосферу с учётом автотранспорта будут выбрасываться загрязняющие вещества 13-ти наименований. Ожидаемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с учётом автотранспорта составит 0.03230414 т/год, из них: твердые – 0,0072584 т/год, газообразные – 0,02504574 т/год.
В период эксплуатации проектируемого дробильно-сортировочного комплекса (с 4 квартала 2026 года) в атмосферу без учёта автотранспорта будет выбрасываться 11 загрязняющих веществ в количестве 21.4361722397 т/год, из них твёрдые – 20.0432308147 т/год, газообразные – 1.392941425 т/год.
С учётом автотранспорта будет выбрасываться 13 загрязняющих веществ в количестве 21.4818116117 т/год, из них твёрдые – 20.0437642847 т/год, газообразные – 1.438047327 т/год.
Объем образования отходов по намечаемой деятельности: 
в период строительства:
- 4 кв. 2026 года – 0,0805 т/период;
период эксплуатации:
- с 4 кв. 2026 года – 5,5565 т/год.
	№ п/п
	Наименование отхода
	Код идентификации отхода
	Вид отхода
	Объем образования отходов, т/год

	Период строительства 

	1
	Твердые бытовые отходы
	200301
	Неопасный
	0,049

	2
	Огарки сварочных электродов
	120113
	Неопасный
	0,0015

	3
	Ветошь промасленная
	150202*
	Опасный
	0,02

	4
	Тара из-под ЛКМ
	080111*
	Опасный
	0,01

	Период эксплуатации 

	1
	Твердые бытовые отходы
	200301
	Неопасный
	2,925

	2
	Ветошь промасленная
	150202*
	Опасный
	0,2

	3
	Огарки сварочных электродов
	120113
	Неопасный
	0,0225

	4
	Золошлаковые отходы
	100101
	Неопасный
	2,409



Отходы временно складируются в закрытых контейнерах и на специальных площадках, оборудованной в соответствии с Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утверждённых приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.
По мере накопления, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев отходы вывозятся автотранспортом специализированной организации. Утилизация осуществляется по договору на территории сторонней организации.
Опасные отходы направляются специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение работ (оказание услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов (п 1 ст.336 ЭК РК).
Неопасные отходы направляются специализированным организациям, подавшим уведомление о начале по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов (п 1 ст.337 ЭК РК).
ТОО «СтройИнертГрупп» не имеет объектов захоронения отходов. На территории предприятия осуществляется временное хранение отходов (на срок не более 6 месяцев).
