КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
1) Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности.
Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию КНС-11 со строительством новой КНС-11.1 в городе Актобе. Объект расположен по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Астана, проспект Победы, 1В, на территории существующей канализационной насосной станции.
Кадастровый номер земельного участка – 02036047008. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 80 м в юго-западном направлении. Ближайший поверхностный водный объект – река Жинишке, протекающая на расстоянии 43 м восточнее строительной площадки.
Географические координаты угловых точек участка:
	№
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	50°19′47.4″ N
	57°8′11.4″ E

	2
	50°19′48.1″ N
	57°8′14.4″ E

	3
	50°19′45.9″ N
	57°8′15.4″ E

	4
	50°19′45.3″ N
	57°8′13.5″ E
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2) Описание затрагиваемой территории
Территория размещения объекта относится к урбанизированной части города Актобе с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой. Строительство новой КНС-11.1 предусматривается на территории действующей КНС-11.
В зоне возможного воздействия находятся территория строительной площадки, прилегающие участки в пределах распространения выбросов загрязняющих веществ и физических факторов, а также ближайшая жилая застройка. Постоянное население непосредственно на территории насосной станции отсутствует.
Основное воздействие в период строительства связано с работой строительной техники и оборудования, земляными, сварочными, изоляционными, окрасочными и другими строительно-монтажными работами. Возможны выбросы загрязняющих веществ, шум, пылеобразование и временное нарушение почвенного покрова.
Прямой сброс сточных вод в поверхностные водные объекты проектом не предусматривается. Забор воды из поверхностных и подземных природных источников также не предусматривается. В период строительства хозяйственно-бытовая и производственная вода доставляется автотранспортом, питьевая вода используется бутилированная. В период эксплуатации водоснабжение осуществляется от существующей централизованной системы города Актобе.
Извлечение полезных ископаемых и захоронение отходов непосредственно на территории объекта не предусматриваются. Отходы временно накапливаются в специально отведенных местах и передаются специализированным организациям.
3) Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
Инициатором намечаемой деятельности является АО «Aqtobe su-energy group»..
Юридический адрес оператора: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, пр. Санкибай Батыра, д. 12Б.
Местонахождение объекта: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, проспект Победы, 1В.
Телефон: 8 7132 955195.
Электронная почта: pto-transenegro@yandex.kz
4) Краткое описание намечаемой деятельности
Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию существующей КНС-11 со строительством новой КНС-11.1 проектной производительностью 100 000 м3/сутки. Максимальный часовой расход сточных вод составляет 7041,7 м3/ч.
Основным назначением объекта является прием, механическая очистка от крупных включений и перекачка хозяйственно-бытовых сточных вод города Актобе в существующую систему водоотведения. После ввода новой станции в эксплуатацию существующая КНС-11 будет использоваться в качестве резервной.
В состав проектируемых сооружений входят здание КНС, входная камера, двухсекционный приемный резервуар, машинный зал, шесть насосных агрегатов, механические решетки, шнековые транспортеры, промывочный пресс, контейнер для отбросов, наружные инженерные сети и вспомогательные системы.
Сточные воды поступают по самотечному коллектору DN1500 в переключающую камеру, обеспечивающую направление потока на новую либо существующую насосную станцию. Механическая очистка осуществляется на автоматических решетках с прозорами 15 мм. Отбросы направляются горизонтальным шнековым транспортером в промывочный пресс, после чего вертикальным транспортером поступают в контейнер.

Приемный резервуар предусматривается двухсекционным, с погружными мешалками. В машинном зале устанавливаются шесть насосных агрегатов, из которых четыре рабочих и два резервных. Перекачка сточных вод осуществляется по индивидуальным трубопроводам DN600 в общий коллектор DN1000 с последующим направлением в существующее здание решеток.
Работа станции предусматривается в автоматическом режиме круглосуточно. Продолжительность строительства составляет 21 месяц, с III квартала 2026 года по II квартал 2028 года.
В период эксплуатации КНС-11.1 воздух из грабельного отделения удаляется системой вытяжной вентиляции В2 производительностью 9 000 м3/ч и перед отводом наружу проходит очистку на установке Corstrim X4/2. Corstrim X4/2 является электрической плазмохимической установкой и не осуществляет сжигание топлива, поэтому продукты сгорания непосредственно при ее работе не образуются.
В качестве альтернативного варианта рассмотрен отказ от реализации намечаемой деятельности. При отказе не возникнут воздействия, связанные со строительством, однако не будут достигнуты предусмотренные проектом повышение надежности системы водоотведения и резервирование работы насосной станции. Размещение новой КНС-11.1 на территории существующего объекта позволяет использовать действующую инженерную инфраструктуру и технологические связи. 
5) Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
Воздействие на жизнь и здоровье населения, условия проживания и деятельности. В период строительства основными факторами воздействия являются выбросы загрязняющих веществ, пыль и шум. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 80 м. Согласно выполненным расчетам рассеивания, максимальные концентрации загрязняющих веществ и групп суммации на границе жилой зоны не превышают установленных гигиенических нормативов. В период эксплуатации возможное воздействие связано с работой технологического оборудования, шумом и распространением неприятных запахов. Соблюдение технологического режима и своевременное удаление отходов направлены на снижение воздействия.
Воздействие на биоразнообразие. Объект размещается на ранее освоенной территории действующей насосной станции. Согласно сведениям РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие», участок не относится к землям особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда. В период строительства возможны временное беспокойство животных и птиц, пылеобразование и механическое нарушение растительного покрова. Воздействие снижается путем ограничения территории работ, соблюдения маршрутов движения техники и выполнения природоохранных мероприятий.
Воздействие на земли и почвы. В период строительства воздействие связано с разработкой грунта, снятием плодородного слоя, устройством подземных сооружений и образованием отходов. Предусматриваются организованное выполнение земляных работ, предупреждение загрязнения почв нефтепродуктами и восстановление нарушенных участков. В период эксплуатации использование грунта и снятие плодородного слоя не предусматриваются.
Воздействие на поверхностные и подземные воды. Река Жинишке расположена на расстоянии 43 м восточнее площадки. Прямой сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается. Возможное воздействие в период строительства связано с земляными работами, обращением с материалами и риском загрязнения при аварийных ситуациях. Предусматриваются меры по предупреждению загрязнения и соблюдение требований водного законодательства в отношении водоохранных зон и полос.
Воздействие на атмосферный воздух. В период строительства выбросы образуются при работе оборудования и выполнении строительно-монтажных работ. Валовые выбросы составляют 0,1088298001 т в 2027 году и 0,4611675201 т в 2028 году, 0,0885937201 т в 2026 году. Максимальные расчетные концентрации по группе суммации диоксида азота и диоксида серы на границе жилой зоны составляют соответственно 0,989082, 0,996074 и 0,998390 ПДК.
Воздействие на устойчивость к изменению климата. В период строительства предусматривается использование строительной техники и оборудования, сопровождающееся потреблением топлива и выбросами парниковых газов. В период эксплуатации потребление электроэнергии связано с работой насосного и вспомогательного оборудования. Реализация проекта направлена на повышение надежности городской системы водоотведения.
Воздействие на материальные активы, объекты историко-культурного наследия и ландшафты. Строительство осуществляется на территории существующего объекта инженерной инфраструктуры. Изменение ландшафта связано с размещением новых сооружений и благоустройством территории. Воздействие на существующие инженерные коммуникации учитывается проектными решениями и организацией строительных работ.
Взаимодействие компонентов окружающей среды. Воздействия на атмосферный воздух, почвы, воды и биоразнообразие взаимосвязаны через пылеобразование, обращение с отходами и возможные аварийные ситуации. Основные строительные воздействия являются временными и локальными. Кумулятивное воздействие на атмосферный воздух учитывается с использованием фоновых концентраций. Трансграничное воздействие не прогнозируется.
6) Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов и их захоронения
В период строительства источниками выбросов являются строительная техника, оборудование и технологические процессы выполнения работ. Количественные показатели выбросов определены расчетным методом на основании проектных данных о видах и объемах работ, материалах и оборудовании.
	Период
	Максимально-разовый выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	2027 год
	0,2360475
	0,1088298001

	2028 год
	0,1763665
	0,4611675201

	2029 год
	0,1965865
	0,0885937201


Основными загрязняющими веществами являются диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, взвешенные вещества, неорганическая пыль и углеводороды, а также вещества, образующиеся при сварочных, изоляционных и окрасочных работах.
В период эксплуатации возможные воздействия на атмосферный воздух связаны с функционированием технологических сооружений и систем вентиляции. Количественные расчеты эксплуатационных выбросов в настоящем отчете не представлены.
К физическим воздействиям относятся шум и вибрация от строительной техники, насосных агрегатов, вентиляционного и вспомогательного оборудования. Для снижения воздействия предусматриваются исправное состояние техники, соблюдение режима выполнения работ, размещение технологического оборудования в здании и выполнение проектных мероприятий по снижению шума и вибрации.
В период строительства общий объем образования отходов составляет 663,81163 т за период, в том числе 0,546 т опасных и 663,26563 т неопасных отходов.
В период эксплуатации образуются следующие отходы:
	Наименование отхода
	Код
	Количество, т/год

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01
	0,375

	Смет с территории
	20 03 03
	11,52

	Отбросы механической очистки сточных вод
	19 08 01
	1095

	Всего
	1106,895


Отбросы механической очистки после промывки и обезвоживания направляются в контейнер и вывозятся не реже одного раза в два дня. Остальные отходы накапливаются раздельно в специально предназначенных местах и передаются специализированным организациям. Захоронение отходов непосредственно на территории КНС-11.1 не предусматривается.
7) Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления
К потенциальным аварийным ситуациям при строительстве относятся повреждение инженерных коммуникаций, неисправности строительной техники, проливы горюче-смазочных материалов, пожары и нарушения устойчивости грунта при выполнении земляных работ.
В период эксплуатации возможны отказ насосного оборудования, прекращение электроснабжения, засорение решеток и трубопроводов, нарушение работы систем управления, переполнение приемного резервуара и повреждение напорных трубопроводов. Такие ситуации могут привести к нарушению перекачки сточных вод и локальному загрязнению окружающей среды.
Для района размещения объекта характерны резкие сезонные колебания температуры, сильные ветры, метели, грозы и интенсивные осадки. По данным инженерных изысканий, подземные воды на площадке залегают на глубине 2,8-3,9 м, при этом возможны сезонные колебания их уровня. Указанные условия учитываются при проектировании подземных сооружений и организации строительных работ.
Для предупреждения аварий предусматриваются автоматизированное управление технологическим процессом, резервирование насосных агрегатов, возможность переключения потока на существующую КНС-11, техническое обслуживание оборудования, контроль состояния сооружений и трубопроводов, а также соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности.
В случае возникновения аварийной ситуации предусматриваются локализация источника воздействия, принятие мер по предотвращению распространения загрязнения, восстановление работоспособности оборудования и устранение последствий аварии. Информирование уполномоченных органов осуществляется в установленном законодательством порядке.
8) Краткое описание мер по предотвращению, сокращению и смягчению воздействий на окружающую среду
Для снижения воздействия на атмосферный воздух в период строительства предусматриваются применение исправной техники, соблюдение технологических режимов, пылеподавление при выполнении земляных работ и обращении с сыпучими материалами, а также своевременное обслуживание оборудования.
Для предупреждения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод предусматриваются организованное хранение материалов, предотвращение проливов нефтепродуктов, сбор отходов в специально отведенных местах, своевременная передача отходов специализированным организациям и недопущение сброса загрязненных вод на рельеф местности и в водные объекты.
В целях снижения воздействия на растительный и животный мир предусматриваются выполнение работ в пределах отведенной территории, движение техники по установленным маршрутам, сохранение зеленых насаждений в соответствии с проектными решениями, предотвращение захламления территории и восстановление нарушенных участков.
В период эксплуатации предусматриваются соблюдение технологического режима, регулярное техническое обслуживание насосного и вспомогательного оборудования, контроль герметичности сооружений и трубопроводов, своевременное удаление отбросов механической очистки и поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии.
Реализация проекта направлена на повышение надежности системы водоотведения города Актобе. После ввода КНС-11.1 в эксплуатацию существующая КНС-11 будет использоваться в качестве резервной, что позволит обеспечить дополнительную надежность перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод и снизить риск аварийных ситуаций.
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