НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Раздел «Охрана окружающей среды» 
«Плану геологоразведочных работ на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-1 в Карагандинской области в пределах 2-х блоков М-43-100-(10д-5a-10), М-43-100-(10д-5б-6)»


Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности:
Участок Восточный-1 (Лицензия на разведку № 3268-EL от 03.05.2025г.) расположен на территории Шетского района, Карагандинской области Республики Казахстан.
Ближайший населенный пункт – с. Талды на расстоянии 2,6 км от объекта.
Ближайший водный объект – река Талды, находится на расстоянии 1,8 км от объекта.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
АО «Ульбинский металлургический завод», БИН: 941040000097, г.Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, Тел: 8 (7232) 29-81-03.

Краткое описание намечаемой деятельности:
Планом разведки предусматриваются разведочные работы на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный -1 в Карагандинской области в пределах 2-х блоков М-43-100-(10д-5a-10), М-43-100-(10д-5б-6)».
Участок работ расположен в пределах двух лицензионных блоков М-43-100-(10d-5a-10), М-43-100-(10d-5b-6) общей площадью 4.5 км².
Лицензионная площадь расположена на территории Шетского района, Карагандинской области Республики Казахстан.
Топографическая съемка будут выполняться с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и включать аэрофотосъемку территории, построение ортофотоплана, цифровой модели местности (ЦММ), а также пространственную привязку объектов геологоразведочных работ. По результатам съемки будет обеспечено создание актуальной топографической основы, необходимой для проектирования, сопровождения и документирования геологоразведочных работ, включая привязку горных выработок, буровых скважин и элементов геологического картирования.
Маршрутные исследования на участке будут носить преимущественно рекогносцировочный характер и направлены на уточнение геологического строения территории в пределах проектируемых работ. Основной задачей маршрутов является картирование ранее пройденных горных выработок (канав), поиск и инструментальная привязка исторических буровых скважин, а также уточнение фактического положения рудных зон и проектных точек бурения. Общий объем маршрутных исследований составит 50 пог. км.
Основной объем горных работ будет выполняться механизированным способом без применения взрывных работ, с последующей ручной зачисткой стенок и дна канав. Геометрические параметры канав принимаются: ширина 1.0 м, глубина 1.0 м. Общий объем механизированной проходки составит 750 м³.
Для подготовки поверхности выработок к геологическому описанию и опробованию предусматривается ручная зачистка, объем которой принимается в размере 5 % от объема механизированной проходки. Таким образом, общий объем ручной зачистки составит 37.5 м³.
Засыпка канав предусматривается механизированным способом с применением бульдозера после завершения работ по их зачистке, геологической документации и опробованию. Для засыпки будет использована горная масса, ранее вынутая при проходке канав и сохранившаяся в отвалах вдоль их бортов.
Общий объем буровых работ составит 1 500 п.м., включая бурение 10 поисковых скважин.
Буровые работы предусматривается выполнять с использованием современных передвижных буровых установок, оснащенных станками Epiroc (Atlas Copco) C6 с применением колонкового бурового инструмента Boart Longyear.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:
Срок реализации геологоразведочных работ – 2027-2029 годы.
Полевые работы предусматривается проводить в 2027-2028 годы. В 2029 году предусматриваются лабораторные и камеральные работы, которые проводятся в помещении. В связи с этим, в 2029 году отсутствуют источники выбросы загрязняющих веществ, отходов на участке работ и отсутствует воздействие на окружающую среду.
Объем выбросов загрязняющих веществ при разведочных работах составляют: 
2027 год - 0.5734262 г/сек и 6.0138444 т/год;
2028 год – 0.8046513 г/сек и 7.4586678  т/год.
Питьевая и техническая вода доставляются из ближайшего населённого пункта на договорной основе со специализированным предприятием.
Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору со спецавтотранспортом.
Объем отходов при разведочных работах на 2027-2028 годы составляют 0,66 т/год. 
Отходы будут вывозиться со специальным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.
Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается. 
В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как незначительное.
Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:
-	Пылеподавление с технической водой;
-	содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;
-	недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;
-	контроль соблюдения технологического регламента производства.
Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:
-	для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;
-	установка всего оборудования на бетонированных площадках;
-	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
-	раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:
-	размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
-	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;
-	содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.
В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 
-	систематизация движения наземных видов транспорта;
-	осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;
-	проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;
-	разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.
Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:
-	технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия; 
-	все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;
[bookmark: _GoBack]-	систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.



