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Аксуское месторождение золотых руд расположено в Акмолинской области, к северо-востоку от города Степногорск. Ближайшим крупным населенным пунктом является город Степногорск, расположенный в 18 км от месторождения, где расположен офис ТОО «Казахалтын», г. Астана и г. Кокшетау расположены соответственно в 200 км и 250 км от месторождения.
Сообщение между рудником и ближайшими населенными пунктами (п. Аксу, п. Заводской) осуществляется автомобильным транспортом по грунтовым дорогам.
С городом Степногорск месторождение связано улучшенной грунтовой дорогой с выходом на асфальтированную трассу до города Астана. Транспортной артерией является асфальтированная дорога Бестобе-Макинск.
Ближайшей железнодорожной станцией является станция Алтынтау, расположенная в 8-10 км южнее площадки. Промплощадка рудника связана железнодорожной линией через станцию Алтынтау со станцией Ерементау (120 км на юго-восток от месторождения).
Энергоресурсами рудник Аксу обеспечен, энергоснабжение производится от сети СМЭС (Степная подстанция).
В настоящее время рудник ведет добычу золота на месторождениях «Кварцитовые Горки» и Аксу, расположенных на Аксуском рудном поле. Эксплуатация месторождения «Кварцитовые Горки» ведется подземным способом, на рудном теле I и открытым способом месторождение Аксу на II Октябрьском участке (зон Котенко, Крутой, Диагональная и Карьерная). Добываемые руды месторождение Аксу перерабатываются на золотоизвлекательных фабриках ТОО «Аксу Technology», ТОО «Казахалтын Technology» и ТОО «Казахалтын».
Территория промплощадок месторождения располагается севернее поселка Аксу. Ближайший жилой дом в п. Аксу располагается на расстояний 1068 метров от карьера (ул. Нурпеисова, 41). В юго-восточном направлении от карьера расположен п. Заводской. Ближайший жилой дом в п. Заводской располагается на расстояний 1350 метров от карьера (ул. Строителей, 22). С северо-западной стороны от промплощадки расположено хвостовое хозяйство ТОО «СГХК» на расстоянии 644 м.
Согласно ответу №ЗТ-2025-01537405 от 22.05.2025 РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» земельный участок находится за пределами водоохранной зоны и полосы р. Аксу.
Согласно ответу № ЗТ-2025-01537401 от 26.05.2025 г. РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» предоставленным географическим координатам, не располагается на особо охраняемых природных территориях и землях государственного лесного фонда, в связи с чем, информация о наличии либо отсутствии древесных растений, занесенных в Красную книгу РК, не может быть выдана. Дикие животные, занесенные в Красную книгу РК, на указанном участке отсутствуют.
Населённые пункты, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, историко-архитектурные и природные памятники, охраняемые законами Республики Казахстан в районе проектируемой деятельности, отсутствуют.
Координаты угловых точек промплощадки месторождения Аксу II Октябрьское поле:
Карьер:
1) 52°29’10.44»СШ, 71°58’42.73»ВД;
2) 52°28’48.00»СШ, 71°58’19.01»ВД;
3) 52°28’29.67»СШ, 71°58’46.09»ВД;
4) 52°28’44.51»СШ, 71°59'9.25»ВД;
Склад нефтепродуктов:
5) 52°28’56.08»СШ, 71°57’42.81»ВД;
6) 52°28’57.23»СШ, 71°57’47.49»ВД;
7) 52°28’58.49»СШ, 71°57’42.57»ВД;
8) 52°28’57.28»СШ, 71°57’37.55»ВД;
Прикарьерная:
9) 52°28’57.55»СШ, 71°57’50.91»ВД;
10) 52°29'8.57»СШ, 71°57’41.19»ВД;
11) 52°28’56.32»СШ, 71°57’19.25»ВД;
12) 52°28’48.55»СШ, 71°57’37.89»ВД.
Заказчик проектной документации: ТОО «КАЗАХАЛТЫН».
Юридический адрес Заказчика: 021500 Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, здание 6. Email: dorokhovatp@kazakhaltyn.kz
По результатам Заявления о намечаемой деятельности ТОО «Казахалтын» было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду KZ71VWF00601832 от 07.07.2026 г, выданное РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан».
Отчет выполнен в составе плана горных работ, представлен текстовой частью, графическими материалами и таблицами, содержащими технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду.
Согласно подпункту 3.1 пункта 3 раздела 1 приложения 2 Экологического Кодекса II Октябрьского поля месторождения Аксу относится к I категории опасности, как добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
[bookmark: _Hlk234853214]Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № KZ95VBZ00078076 от 29.05.2026 г., выданному для объектов II Октябрьского поля месторождения «Аксу» филиала «Рудник Аксу» ТОО «Казахалтын», установлены следующие размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ):
· площадка «Прикарьерная» – 1000 м;
· склад нефтепродуктов – 500 м (места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута, других вязких нефтепродуктов и химических грузов);
· карьер «Котенко» – 1000 м (подпункт 10 пункта 11 раздела 3);
· породный отвал – 1000 м.
В соответствии с пунктом 43 Санитарных правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года, для объектов II Октябрьского поля месторождения «Аксу» принята единая санитарно-защитная зона размером 1000 метров и относится к I классу опасности. (Приложение № 20 к книге 2)
[bookmark: bookmark226]Учет общественного мнения
ТОО «Казахалтын» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности.
Общественные слушания проводятся в целях:
· информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности;
· учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;
· поиска взаимоприемлемых для недропользователя и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.
Общественные слушания осуществляются посредством ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.
[bookmark: bookmark228]Законодательные и административные требования
Отчет о воздействии на окружающую среду к плану горных работ разработан на основании:
1. Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
2. Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
3. Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».
На этапе описания состояния компонентов окружающей среды приведена обобщенная характеристика природной среды в районе намечаемой деятельности, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции по ОВОС.
При выполнении отчета о возможных воздействиях намечаемой деятельности использовались текстовые и графические материалы Плана горных работ.
Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий
Атмосферный воздух.
В период проведения работ в целом на участке определены неорганизованные источники загрязнения.
Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности разработан на 7 лет с 2026 года по 2032 год.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу без учета автотранспорта будут составлять:
2026 г. год — 881,62370245771 т/год. в том числе:
· Прикарьерная — 50,57623229771 т/год, 
· Склад нефтепродуктов — 1,270941 т/год, 
· Зона Котенко — 829,77652916 т/год
2027 г. год — 705,41465475771 т/год. в том числе:
· Прикарьерная — 50,57623229771 т/год, 
· Склад нефтепродуктов — 1,270941 т/год, 
· Зона Котенко — 653,56748146 т/год
2028 г. год — 651,66927191771 т/год. в том числе:
· Прикарьерная — 50,57623229771 т/год, 
· Склад нефтепродуктов — 1,270941 т/год, 
· Зона Котенко — 599,82209862 т/год
2029 г. год — 801,61696409771 т/год. в том числе:
· Прикарьерная — 50,57623229771 т/год, 
· Склад нефтепродуктов — 1,270941 т/год, 
· Зона Котенко — 749,7697908 т/год
2030 г. год — 798,99134900771 т/год. в том числе:
· Прикарьерная — 50,57623229771 т/год, 
· Склад нефтепродуктов — 1,270941 т/год, 
· Зона Котенко — 747,14417571 т/год
2031 г. год — 692,84674781771 т/год. в том числе:
· Прикарьерная — 50,57623229771 т/год, 
· Склад нефтепродуктов — 1,270941 т/год, 
· Зона Котенко — 640,99957452 т/год
2032 г. год — 645,87284831771 т/год. в том числе:
· Прикарьерная — 50,57623229771 т/год, 
· Склад нефтепродуктов — 1,270941 т/год, 
· Зона Котенко — 594,02567502 т/год
Год достижения норматива допустимого выброса - 2026 год.
В соответствии с откорректированным Планом горных работ из состава источников выбросов исключены четыре неорганизованных источника и введены два новых неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ.
Исключены следующие источники:
· источник №6039 – погрузка вскрышных пород при строительстве (первая очередь) хвостохранилища №2 ТОО «Казахалтын Technology»;
· источник №6040 – транспортировка вскрышных пород при строительстве хвостохранилища №2 ТОО «Казахалтын Technology»;
· источник №6043 – погрузка вскрышных пород при реконструкции (наращивании) дамбы хвостохранилища ТОО «Аксу Technology»;
· источник №6044 – транспортировка вскрышных пород при реконструкции (наращивании) дамбы хвостохранилища ТОО «Аксу Technology».
Введены новые источники:
· источник №6050 – погрузка вскрышных пород при расширении хвостохранилища №1 ЗИФ ТОО «Аксу Technology»;
· источник №6051 – транспортировка вскрышных пород к хвостохранилищу №1 ЗИФ ТОО «Аксу Technology».
С учетом внесенных изменений количество источников выбросов загрязняющих веществ составляет:

[bookmark: _Toc234854255]Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по годам реализации намечаемой деятельности
	Год
	Количество источников выбросов загрязняющих веществ

	
	Всего
	Организованные
	Неорганизованные
	Передвижные
	Залповые
	Аварийные

	2026
	23
	—
	22
	1
	—
	1

	2027
	21
	—
	20
	1
	—
	1

	2028
	17
	—
	16
	1
	—
	1

	2029
	19
	—
	18
	1
	—
	1

	2030
	19
	—
	18
	1
	—
	1

	2031
	19
	—
	18
	1
	—
	1

	2032
	19
	—
	18
	1
	—
	1


Нумерация источников принята условная. Согласно методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду №63 от 10 марта 2021 г. «Нумерация источников от года к году не меняется. При появлении нового источника загрязнения атмосферного воздуха ему присваивают номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используют. Всем организованным источникам загрязнения атмосферного воздуха присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а всем неорганизованным источникам присваиваются номера - в пределах от 6001 до 9999.»
В процессе производственной деятельности на участке промплощадки будет образовываться 29 видов отходов, 9 опасных и 20 неопасных.
[bookmark: bookmark230]Климатическая характеристика
Климат района размещения предприятия резко континентальный, что обусловлено удаленностью территории от больших водных пространств, а также свободным доступом теплого субтропического воздуха пустынь Средней Азии и холодного, бедного влагой арктического воздуха.
Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом, с часто наблюдающимися сильными ветрами и метелями. Однако, в отдельные годы зимой возможны оттепели с повышением дневной температуры в декабре-феврале до положительных значений. Среднее количество дней с температурой ниже 0°С составляет 167 суток.
Лето короткое и жаркое, но похолодания бывают в начале июня и в конце августа с понижением температуры в ночное время до заморозков.
Район относится к зоне недостаточного увлажнения. По сезонам года осадки распределяются неравномерно.
В теплое время года (апрель-октябрь) в виде дождей выпадает в среднем 238 мм, зимние осадки составляют 88 мм, что определяет небольшую толщину снежного покрова (<30 см).
Первый снег выпадает в последней декаде октября. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем 5-10 ноября, сходит около 10-15 апреля.
Промплощадка по климатическому районированию территории относится к 1 климатическому району, подрайон 1-В.
Для климата района характерна интенсивная ветровая деятельность. Преобладающее направление ветров юго-западное и западное. Среднегодовая скорость ветра составляет 5,2 м/с.
Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА. Потенциалом загрязнения атмосферы является совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое.
Согласно районированию, проведенному Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, район исследования располагается в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.
Коэффициент поправки на рельеф местности принят равным 1, т. к. в радиусе 50 высот труб перепад отметок на одном километре не превышает 50 м.
[bookmark: bookmark232]Оценка состояния почвенного покрова
Отрицательное воздействие любой производственной деятельности на почвенные ресурсы можно разделить на воздействие самого производственного процесса и на воздействие отходов производства и потребления, образуемых в результате этой деятельности.
Воздействие планируемых работ на почвенные ресурсы заключается в нарушении поверхностного слоя почвы.
Образуемые на предприятии отходы временно накапливаются в контейнерах или специально предназначенных местах, что исключает загрязнение отходами и мусором территории предприятия, а также близ расположенных земель.
[bookmark: bookmark234]Оценка состояния растительного покрова и животного мира
Растительный мир
На рассматриваемом участке размещения проектируемого объекта растительность практически отсутствуют. На прилегающей к руднику территории растительность скудная и представлена редким типчаково-ковыльно-полынным травяным покровом (полынь, ковыль, типчак, солодка, карагана и др.).
Редких и исчезающих растений в зоне влияния промплощадки рудника Аксу нет. Сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе отсутствуют.
Проектируемый объект размещаются на существующей промплощадке предприятия. Дополнительного воздействия на растительность, связанного с изъятием территорий, оказываться не будет.
На территории намечаемой деятельности и сопредельных территориях не выявлено лекарственных, редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу Казахстана и находящихся под защитой законодательства.
Рассматриваемый участок недропользования находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Площадки проектируемого карьера не располагаются на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на территории Акмолинской области. Сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе отсутствуют.
Необходимость вырубки зелёных насаждений или их переноса не предусмотрено.
Животный мир
На территории, прилегающей к промплощадке рудника Аксу, водятся около 20 видов млекопитающихся, не менее 100 видов птиц, 5 видов рептилий, 2 вида амфибий и около 10 видов рыб. По окончании разработки месторождения, после проведения рекультивации будет разработан проект рекультивации, в котором будут отражены мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия водной и наземной фауны, улучшение кормовой базы.
Среди позвоночных животных, обитающих на территории рудника, занесенных в Красную Книгу нет. В районе объекта отсутствуют массовые пути миграции животных и птиц.
Непосредственно территории рудника Аксу животные отсутствуют в связи с близостью к действующим промышленным объектам.
В районе расположения намечаемой деятельности и сопредельных территориях не выявлено животных и птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан и находящихся под защитой законодательства. Также в данном районе отсутствуют особо охраняемые территории, заказники и национальные парки.
[bookmark: bookmark236]Мероприятия по охране флоры и фауны
Система охраны растительного и животного мира складывается, с одной стороны, из мер по охране самих животных и растений от прямого истребления, а с другой — из мер по сохранению их среды обитания.
Воздействие на растительный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:
· производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.
· перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами и не допускать несанкционированного проезда вне дорожной сети.
· снижение активности передвижения транспортных средств ночью.
· поддержание в чистоте территории проведения работ и прилегающих площадей.
Для снижения негативного воздействия на животных и на их место обитания при проведении работ, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т. п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.
Воздействие на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:
· ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по бездорожью;
· своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;
· соблюдение норм шумового воздействия;
· создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;
· изолировать источники шума: насыпями, экранизирующими устройствами и заглублениями;
· принимать меры по нераспространению загрязнения в случае разлива нефти, нефтепродуктов и различных химических веществ.
Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий ограничен участком проводимых работ, и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных и добычных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден. Кроме того, дополнительно сообщаем, что при проведении работ необходимо учитывать требования ст. 17 Закона РК «Об охране воспроизводстве и использовании животного мира» (раздел 14.2, глава 14).
При добычных работах необходимо соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. и ст. 17 Закона РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.
На рассматриваемом этапе приведенный перечень мероприятий предусматривает все основные факторы негативного воздействия на растительный и животный мир и, с учетом сделанных предложений, считается достаточным для обеспечения охраны флоры и фауны.
Водные объекты
Поверхностные воды.
Речная сеть развита слабо и представлена реками Аксу и Селеты.
Река Аксу, протекает в 7-8 км южнее месторождения. Общая длина ее 82 км, площадь водосбора 1220 км2. По гидрологическому режиму она относится к казахстанскому типу, для которого характерно ярко выраженное половодье. Сток по реке продолжается не более 40-50 дней и составляет в среднем 0,23 м3/сек в течение года. Вода по химическому составу относится к хлоридному типу с жесткостью до 23.5 мг-экв/дм3 и минерализацией, возрастающей в летнее время до 4.8г/дм3.
Река Селеты расположена в 70 км на юго-восток от месторождения и берет начало от слияния ручьев. Длина реки 407 км, площадь водосбора 18,5 тыс. кв. км. Питание реки снеговое, летом река мелеет, замерзает в начале ноября, вскрывается в апреле. Вода реки пригодна для питья и является источником водоснабжения близлежащих населенных пунктов, в том числе города Степногорска. Немногочисленные озера района формируются за счет осенне-зимних атмосферных осадков, в летнее время минерализация воды в них возрастает до 5 г/дм3, а жесткость до 25 мг-экв/л.
Подземные воды.
В районе месторождения Аксу-2 подземные воды по фильтрационным параметрам, по характеру формирования, залегания и разгрузки представляют собой единую, гидравлически связанную водоносную систему. Поэтому для практических целей представляется целесообразным рассматривать их как водоносный комплекс раннеепалеозойских эффузвно-осадочных пород и интрузии.
Водоносный комплекс ранеепалеозойских эффузивно - осадочных пород и интрузии
Водовмещающими образованиями явялются разнообразный комплекс пород, представленный песчаниками, алевролитами, аргиллитами, туфами, диоритами. Основную роль в питании трещинных вод принадлежит инфильтрующимся атмосферным осадкам. Исключительно важная роль в формировании подземных вод описываемого района принадлежит трещиноватым зонам и тектоническим нарушениям. Глубина трещинной зоны, т. е. глубина возможной циркуляции трещинных вод составляет 60-70м. Тектоническая трещиноватость может быть встречена на значительной глубине.
[bookmark: bookmark238]Согласно ответу № 20-01/2002 от 19.06.2025 АО «Национальная геологическая служба» касательно предоставления информации о наличии либо отсутствии разведанных и числящихся на Государственном балансе РК месторождений подземных вод питьевого назначения, сообщает следующее.
Водоснабжение
Техническое и хозпитьевое водоснабжения осуществляется в рамках договора №1/763 от Степногорского водоканала, который в свою очередь подпитывается от Селетинского водохранилища. Разрешенный объем забираемой питьевой воды составляет 72 266,4 м3/год, технической воды - 1 392 000,00 м3/год. Вода для обеспечения жизнедеятельности персонала привозная.
Водопользование будет осуществляться в соответствии с требованиями статей 220 «Общие экологические требования к водопользованию» и 221 «Экологические требования по забору и (или) использованию вод» Экологического кодекса Республики Казахстан. Разрешение на специальное водопользование представлено в приложении № 19 к книге 2.
Альтернативным источником водоснабжения являются карьерные и шахтные воды Октябрьской площади месторождения Аксу, которые будут использоваться при карьерном водоотливе.
Предполагаемое водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды составляет 2691,875 м3/год (при учёте общего количества работающих - 295 человек. Технические нужды 333180 м3/год.
Нормы расхода воды для орошения рабочего забоя и полива автодорог приняты в соответствии с п.п. 32.2; 32.4 ВНТП 35-86 «Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии» и составляет:
· для орошения забоя 30 л/м3 (0.03 м3/м3);
· для полива обуренного блока перед взрывными работами 1 кг/м2 (0.001м3/м2)
· для полива автодорог 1 кг/м2 (0.001м3/м2).
Пылеподавление на отвалах можно производить орошением территории отвалов водой, аналогично орошению автодорог.
[bookmark: bookmark240]Водоотведение
Сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматривается.
Для постоянного водоотлива в карьере принимается два насоса (основной и резервный) ЦНС(г) 60-264.
Хозяйственно-бытовые стоки от АБК отводятся в действующие очистные сооружения, находящиеся на Аксу Технолоджи. Сбросы карьерных вод отсутствуют, при образование карьерных вод, будут использованы на пылеподавление и техническое водоснабжение ЗИФ.
В соответствии п.7 ст.225 Кодекса природопользователи, осуществляющие сброс сточных вод в т. ч. в накопители сточных вод или имеющие замкнутый цикл водоотведения, должны использовать приборы учета объемов воды и вести журналы учета водопотребления и водоотведения в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан. Учитывая вышеизложенное данным проектом предусмотрены приборы/оборудование для учета воды. Водосчетчики используются промышленные СТВХ с условным диаметром 150 мм. Принцип работы счетчика основан на измерении числа оборотов турбинки, вращающейся со скоростью, пропорционально расходу воды, протекающей в трубопроводе.
[bookmark: bookmark242]Характеристика вредных физических факторов
Электромагнитное излучение. Объектов, создающих мощные электромагнитные поля (радиолокаторные станции, передающие антенны и другие), не отмечено. Установлено, что напряженность электромагнитного поля не превышает нормативов, установленных для рабочих мест и территории жилой застройки. На основе полученных данных можно сделать вывод, что обследованная территории не имеет ограничений по электромагнитным составляющим физического фактора риска и является безопасной для проведения намечаемых работ.
Шум и вибрация. Согласно расчетным данным, уровни шума на территории площадки изысканий в октавных полосах частот и по эквивалентному и максимальному уровню звука не превышают допустимые уровни.
Оценка радиационной обстановки. Радиационные аномалии не выявлены. Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,15-0,18 мкЗв/ч и не превышали естественного фона.
[bookmark: bookmark244]Экологические ограничения деятельности
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности таких как наличие в регионе планируемой организации особо охраняемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений не выявлено.
Мигрирующие виды птиц и животных на рассматриваемой территории не наблюдаются.
Рассматриваемый объект находится вне водоохранных зон.
В участок намечаемой деятельности ареалы обитания животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, не входят. На территории проектируемых работ памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана, отсутствуют.
Финансирование осуществляется за счет собственных средств недропользователя.
[bookmark: bookmark246]Разъяснение по УВВ
В проекте плана горных работ были определены безопасные расстояния при взрывах согласно результатам расчета УВВ для жилых зданий, которые составляют от 163 до 176 метров.
На основе многофакторного обследования, проведенного в 2021 году ТОО «Mining Research Group» и в 2022 году «Гидротехнической компанией», а также исследований ограждающих дамб хвостохранилища ТОО «Степногорский горно-химический комбинат», были получены важные выводы и рекомендации. Анализ сейсмических колебаний показал соответствие проведенных взрывных работ установленным стандартам безопасности. Не было зафиксировано превышений I категории по шкале Медведева вблизи дамбы и населенных пунктов.
При определении безопасных расстояний для проведения взрывных работ учитывались требования, предусмотренные в Правилах обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы и работы со взрывчатыми материалами промышленного назначения.
Стоит отметить, что ближайший жилой дом находится на расстояние 1,350 км, что превышает безопасное расстояние взрывной волны.





