НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Раздел «Охрана окружающей среды» 
к «Плану геологоразведочных работ на бериллий, тантал, ниобий на участке Восточный-2 в Карагандинской области в пределах
2-х блоков M-43-100-(10д-5б-2), M-43-100-(10д-5б-7)»


Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности:
Участок Восточный-2 (Лицензия на разведку № 3271-EL от 03.05.2025г.) расположен на территории Шетского района, Карагандинской области Республики Казахстан.
Ближайший населенный пункт – с. Талды на расстоянии 2,6 км от объекта.
Ближайший водный объект – река Талды, находится на расстоянии 1,8 км от объекта.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
АО «Ульбинский металлургический завод», БИН: 941040000097, г.Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, Тел: 8 (7232) 29-81-03.

Краткое описание намечаемой деятельности:
Планом разведки предусматриваются разведочные работы на бериллий, тантал, ниобий на Восточный-2 в Карагандинской области в пределах 2-х блоков M-43-100-(10д-5б-2), M-43-100-(10д-5б-7).
Участок работ расположен в пределах двух лицензионных блоков M-43-100-(10д-5б-2), M-43-100-(10д-5б-7) общей площадью 4.5 км².
Лицензионная площадь расположена на территории Шетского района, Карагандинской области Республики Казахстан.
Топографическая съемка будут выполняться с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и включать аэрофотосъемку территории, построение ортофотоплана, цифровой модели местности (ЦММ), а также пространственную привязку объектов геологоразведочных работ. 
Маршрутные исследования на участке будут носить преимущественно рекогносцировочный характер и направлены на уточнение геологического строения территории в пределах проектируемых работ. Основной задачей маршрутов является картирование ранее пройденных горных выработок (канав), поиск и инструментальная привязка исторических буровых скважин, а также уточнение фактического положения рудных зон и проектных точек бурения. Общий объем маршрутных исследований составит 50 пог. км.
Для окончательной оценки рудопроявления Восточный 2 предусматривается дополнительное опоискование поверхности путем зачистки ранее пройденных поисково-разведочных канав. Всего планируется зачистка 35 старых канав общей протяженностью 1216 м.
Работы по зачистке будут выполняться вручную, без применения взрывных работ. Геометрические параметры канав принимаются по ранее выполненным горным выработкам: ширина — 1,0 м, глубина — 1,0–2,5 м, средняя глубина — 2,0 м.
С учетом того, что указанные канавы ранее не были рекультивированы и сохранились в частично открытом состоянии, извлечению подлежит лишь часть первоначального объема горной массы. Общий объем ручной зачистки канав ориентировочно составит 365 м³.
Общий объем при бурении колонковых скважин составляет 5960 п.м. (53 скв.): 2027г. – 2040 п.м.(21скв.), 2028г. – 3920 п.м.(32скв.).
[bookmark: _GoBack]Буровые работы предусматривается выполнять с использованием современных передвижных буровых установок, оснащенных станками Epiroc (Atlas Copco) C6 с применением колонкового бурового инструмента Boart Longyear. Бурение всех проектных скважин будет осуществляться с обязательным отбором керна.
Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:
Срок реализации геологоразведочных работ – 2027-2029 годы.
Объем выбросов загрязняющих веществ при разведочных работах составляют: 
2027 год - 1.2188113 г/сек и 11.6806878 т/год;
2028 год – 1.0093513 г/сек и 9.5745278 т/год;
2029 год - 0.7387613 г/сек и 3.2300316 т/год.
Питьевая и техническая вода доставляются из ближайшего населённого пункта на договорной основе со специализированным предприятием.
Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору со спецавтотранспортом.
Объем отходов при разведочных работах на 2027-2029 годы составляют 0,66 т/год. 
Отходы будут вывозиться со специальным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.
Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается. 
В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как незначительное.
Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:
-	Пылеподавление с технической водой;
-	содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;
-	недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;
-	контроль соблюдения технологического регламента производства.
Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:
-	для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;
-	установка всего оборудования на бетонированных площадках;
-	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
-	раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:
-	размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
-	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;
-	содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.
В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 
-	систематизация движения наземных видов транспорта;
-	осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;
-	проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;
-	разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.
Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:
-	технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия; 
-	все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;
-	систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.



