КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
НПС «СЕВЕРНЫЕ БУЗАЧИ» МАНГИСТАУСКОГО НЕФТЕПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «КАЗТРАНСОЙЛ»

НПС «Северные Бузачи» является одним из подразделений, входящих в состав Мангистауского нефтепроводного управления (МНУ) АО «КазТрансОйл».
[bookmark: _GoBack]Основной деятельностью НПС «Северные Бузачи» является подача нефти с газонефтяного месторождения «Северные Бузачи» на НПС «Каражанбас» для дальнейшей транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу «Каламкас-Каражанбас-Актау».
НПС «Северные Бузачи» расположена на территории центрального пункта подготовки нефти (ЦППН) газонефтяного месторождения «Северные Бузачи» в Тупкараганском районе Мангистауской области.
Нефтеперекачивающая станция «Северные Бузачи» занимает площадь 1,32 га, и расположена на полуострове Бузачи Мангистауской области Республики Казахстан. В 250 км к югу находится город Актау, а в 22 км к юго-западу от станции расположена НПС «Каражанбас».
В сферу производственной деятельности НПС «Северные Бузачи» входят следующие задачи:
- перекачка нефти;
- поддержание необходимого давления нефти в трубопроводе;
- запуск очистных устройств.
В состав НПС «Северные Бузачи» входят следующие участки:
Магистральная насосная
Обеспечивает перекачку нефти. В магистральной насосной установлены три магистральных насоса:
• насос СНМб 150/220 №1;
• насос 6НДВ-Бт №2;
• насос 6НДВ-Бт №3.
В рабочем режиме эксплуатируется один насос, два находятся в резерве.
Узел учета нефти
На участке установлены счетчики учета перекачиваемой нефти.
Узел фильтров-грязеуловителей
На данном участке осуществляется очистка нефти от механических примесей.
Камера пуска средств очистки и диагностики
Запуск очистного устройства производится один раз в месяц для очистки участка нефтепровода протяженностью от 0 до 24,8 км от нефтешлама и остатков парафинистых отложений.
Емкость для сбора утечек нефти
Установлена подземная емкость объемом 16 м³, в которую поступают утечки от магистральных насосов, а также дренируется нефть при запуске средств очистки и диагностики.
ДЭС
Стационарная дизельная электростанция предназначена для резервного обеспечения объекта электроэнергией.
Окрасочные работы
Окрасочные работы на станции выполняются с использованием эмалей ПФ-115 и НЦ-132П и растворителя.
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в том числе временные ремонтные работы) НПС «Северные Бузачи» составляет – 20, из них:
Организованные источники загрязнения – 2,
Неорганизованные источники загрязнения – 7,
Временные работы (Ремонтные работы, ППР, ТО и ТР и т.п.) – 11.
Нумерация для источников выбросов на станции принята:
• по организованным – например − 0001 и т.д.;
• по неорганизованным – например − 6001 и т.д.;
