КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
НПС «ЖЕТЫБАЙ» МАНГИСТАУСКОГО НЕФТЕПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «КАЗТРАНСОЙЛ»

НПС «Жетыбай» (нефтеперекачивающая станция) является одним из подразделений Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». НПС «Жетыбай» предназначена для приема бузачинской и мангышлакской нефти, поступающих с месторождений «Каламкас», «Жетыбай», «Каражанбас» и «Северные Бузачи», и перекачки нефти по магистральному нефтепроводу «Узень-Жетыбай-Актау».
Административное расположение НПС «Жетыбай»: Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район.
Площадка основного производственного подразделения НПС «Жетыбай» расположена в 9 км к югу от посёлка Старый Жетыбай и занимает площадь 12,47 га.
Непосредственно к НПС примыкает цех по подготовке нефти НГДУ «Жетыбаймунайгаз».
Вблизи НПС «Жетыбай» особо охраняемые природные комплексы, заповедники и памятники архитектуры отсутствуют.
В состав НПС «Жетыбай» входят следующие объекты производственного и вспомогательного назначения:
• резервуарный парк;
• печи подогрева нефти;
• котельная и топливные емкости;
• магистральная насосная станция (МНС);
• подпорная насосная станция (под навесом);
• ДЭС;
• Передвижная АЗС;
• КППСОиД;
• химлаборатория;
• слесарная мастерская;
• ПУРГ.

НПС «Жетыбай» осуществляет прием, хранение и перекачку нефти, а также выполняет следующие производственные задачи:
- прием нефти в резервуарный парк, ее хранение в резервуарах и перекачка магистральными насосами на ГНПС «Узень» по участку «Жетыбай-Узень» магистрального нефтепровода «Узень-Жетыбай-Актау».
- учет количества и качества перекачиваемой нефти;
- пуск средств очистки и диагностики в сторону ГНПС «Узень», прием от ГНПС «Актау» и с участка 126,6 км магистрального нефтепровода «Узень-Жетыбай-Актау» (2 нитка);
- ремонт и наладка технологического оборудования.
Производственная деятельность НПС обеспечивается эксплуатацией следующего технологического оборудования:
Резервуарный парк
Резервуарный парк состоит из 4 резервуаров №3, №4, №5, №6 объемом 5000 м3 каждый. Резервуары вертикальные, стальные, наземного типа хранения, покрыты светоотражающей краской. Все резервуары оборудованы дыхательными клапанами и газоуравнительной системой. Резервуары №3 и №4 оснащены дисками-отражателями. РВС №6 выведен из эксплуатации.
Резервуарный парк НПС Жетыбай функционирует по схеме «через резервуары», нефть принимается поочередно в один или группу резервуаров нефтеперекачивающей станции, а подача на следующую НПС осуществляется из другого резервуара или группы резервуаров.
В отдельных случаях применяется режим «с подключенными резервуарами», при котором резервуары выполняют функцию компенсаторов неравномерности подачи нефти от предыдущей НПС и ее откачки на последующую нефтеперекачивающую станцию.
После проведения запланированной реконструкции резервуарного парка согласно рабочему проекту «НПС «Жетыбай». Реконструкция резервуарного парка.
Корректировка» в эксплуатацию введены два резервуара с понтонами объемом 10000 м3 каждый, а также дренажная емкость ЕПП-25 м3 объемом 25м3.
Печи подогрева нефти (ППН)
На территории станции установлены три трубчатые печи марки ПТБ-10Э, мощностью 5,5-13,9 MВт, работающие на природном газе. Каждая печь оборудована четырьмя дымовыми трубами и одной свечой для сброса газа. Вблизи печей подогрева нефти расположена сбросная емкость объемом 45 м3, предназначенная для сброса нефти при плановой остановке печей, а также при проведении планово-предупредительных работ. Перед печами подогрева нефти расположен узел задвижек. Постоянно в работе одна печь.
Газовое оборудование
Подача газа осуществляется по существующему газопроводу. Газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ) предназначен для регулирования давление газа при подаче топлива на печи подогрева нефти и котельную.
Котельная
Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки Мерт MG1000/6. В качестве основного топлива используется природный газ, резервного – дизельное топливо.
ГРПШ
Распределение и регулирование подачи газа оосуществляется газорегуляторным пунктом шкафного типа (ГРПШ).
Магистральная насосная станция (МНС)
Магистральная насосная станция, совмещенная с подпорной станцией.
МНС оборудована четырьмя магистральными насосами марки НМ-500/300 №1, №2, №7 и №8, а также тремя подпорными насосами №3, №4, №5 марки 14НДСН.
В здании насосной станции установлена емкость для сбора утечек нефти объемом 1,5 м3, оборудованная погружным насосом 12НА9х4.
Кроме того, в здании МНС смонтирована маслосистема, включающая две емкости для масла объемом 1,1 м3 каждая, аккумулирующий бак объемом 0,8 м3, а также электронасосами марки НМШ-8-25-6,3/2,5Б-10УЗ в количестве 2 шт.
Подпорная насосная (под навесом)
В 2021 году была построена и введена в эксплуатацию подпорная насосная открытого типа под навесом. В качестве подпорных насосов предусмотрены два насосных агрегата ZLM II 530/06. В 2026 году планируется установка дополнительного насоса.
Отвод утечек от торцевых уплотнений насосов, а также опорожнение обвязочных трубопроводов насосов осуществляются в дренажную емкость объемом 12,5 м3, оборудованную погружным насосом марки НВ-МТЕ-50/50-3,1-А-У1.
Магистральная насосная станция под навесом (новая)
В 2024 году построена и введена в эксплуатацию магистральная насосная станция.
Основными источниками в период эксплуатации являются:
- магистральные насосы АНМК1700/300 (1 ед. - в работе, 2 ед. – в резерве);
- запорно-регулирующая арматура (ЗРА) -77 шт.;
- фланцевые соединения (ФС) -135 шт.;
- предохранительные клапаны (ПК) - 8 шт.
До проведения демонтажа существующей МНС объемы выбросов от нее будут учтены в проекте НДВ.
Дизельная электростанция (ДЭС)
[bookmark: _GoBack]Для резервного электроснабжения на промплощадке установлена дизельная электростанция с дизель-генераторным агрегатом марки FG Wilson Р1100Е1 и наземной емкостью для хранения дизельного топлива.
Кроме того, для хранения дизельного топлива предусмотрены два горизонтальных подземных резервуара объемом 10 м3 каждый, из которых дизельное топливо по трубопроводу подается в расходную емкость ДЭС.
Для обеспечения работы противопожарной насосной станции установлен дизель-генератор марки AKSA мощностью 250 кВт.
Также на промплощадке расположена дизельная электростанция узла связи марки SDMO-11,5 KVA.
Согласно РП ««Модернизация системы энергоснабжения узлов связи МНУ» в 2027 на промплощадке появится новый источник выбросов – дизель-генератор ДГУ RID 20 Sseries S, мощностью кВА/16 кВт, с емкостью для хранения топлива 600л.
