КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
СПН «112 км» МАНГИСТАУСКОГО НЕФТЕПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «КАЗТРАНСОЙЛ»

СПН «112 км» является одним из подразделений, входящим в состав Мангистауского нефтепроводного управления (МНУ) АО «КазТрансОйл».
Основной деятельностью СПН «112 км» МНУ является промежуточный подогрев нефти при ее транспортировке до НПС «Жетыбай», находится на расстоянии 49 км к западу от промплощадки НПС.
Занимаемая СПН «112 км» площадь составляет 3,65 га.
В окружении промплощадки СПН «112 км» на расстоянии 7 км нет никаких населенных пунктов и каких-либо объектов, вокруг пустырь.
Ближайшее село Батыр расположено в западном направлении от промплощадки СПН «112 км» на расстоянии более 7,3 км.
В сферу производственной деятельности СПН входит выполнение следующих задач:
- подогрев нефти;
- поддержание необходимого давления нефти в трубопроводе;
- запуск и прием очистного устройства.
В состав СПН «112 км» входят следующие участки:
Площадка печей подогрева нефти, обеспечивающая подогрев нефти. Установлены 3 печи ПТБ 10Э, которые оборудованы 4 горелками и 4 дымовыми трубами каждая (ист. 0202-0205, 0207-0210, 0222-0225). На каждой печи установлены свечи для стравливания газа (ист. 0206, 0211, 0226).
Газораспределительные шкафы (ГРПШ). Для каждой печи установлен ГРПШ для распределения и бесперебойной подачи газа (ист. 0212, 0215, 0227). На ГРПШ осуществляется продувка предохранительного клапан (ист. 0213, 0216, 0228). На ГРПШ установлены сбросные свечи (ист. 0214, 0217, 0229).
Емкости для сбора утечек нефти. Установлена подземная емкость объемом 40 м3 в которую поступают нефть при аварийной (при пожаре) остановке печей (ист. 0218) или при ремонте ЗРА печей. Также установлена подземная емкость для сбора утечек нефти объемом 12 м3 (ист. 0219), куда дренируется нефть при запуске и приеме очистного устройства. Для откачки с сбросных емкостей дальше в магистральный нефтепровод используется насос НВ 50/50. Для откачки с сбросной емкости ППН объемом 40 м3 используется насос НБ-32 (ист. 6202).
Дизель-генератор. Установлен дизель-генератор Wilson, мощностью 250 кВт для обеспечения электроэнергией в целях бесперебойной телефонной связи (ист. 0220). Для закачки дизельного топлива с емкости объемом 10 м3 (снаружи) в маленькую емкость объемом 0,4 м3 (в самом ДЭС) используется насос НМШ 5-25-4/4.
Для хранения дизельного топлива служит подземная горизонтальная емкость объемом 10 м³ (ист. 0221).
Камера пуска-приема средств очистки и диагностики. Запуск очистного устройства производится один раз в квартал для очистки участка нефтепровода от нефтешлама, остатков парафинистых отложений. ЗРА – 5 ед., ФС – 10 ед. (ист. 6203).
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