Программа экологического контроля ТОО «Каракудукмунай» на 2027 год
Программа экологического контроля к проекту «Проект нормативов эмиссий (нормативов допустимых выбросов) на 2022-2024 гг. для ТОО «Каракудукмунай»

Утверждаю: 

ГЕнеральный директор 

ТОо «каракудукмунай»

________________Цю Гуаньюань

«_____»_________________2026г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТОО «КАРАКУДУКМУНАЙ» НА 2027 ГОД.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

	Наименование производст-венного объекта
	Место-располо-жение по коду КАТО (Классификатор админист-ративно-террито-риальных объектов)
	Месторасположе-ние, координаты
	Бизнес идентифика-ционный номер (далее - БИН)
	Вид деятель-ности по общему класси-фикатору видов экономи-ческой деятель-ности (далее- ОКЭД)
	Краткая характерис-тика производст-венного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Месторождение Каракудук
	471010000
	Контрактная территория ТОО «Каракудук-мунай»  находится в Мангистауском районе Мангистауской области Республики Казахстан. 
Координаты геологического отвода(угловые точки)
УТ

Координата

1

44051’43” СШ

53052’30” ВД
2
44052’20” СШ
53054’08” ВД
3
44052’10” СШ
53059’10” ВД
4
44049’10” СШ
54002’50” ВД
5
44048’13” СШ
53057’10” ВД
6
44049’48” СШ
53053’17” ВД

	060440002942  


	06100
	Основное направление ТОО «Каракудук-мунай» деятельности добыча сырой нефти и ее доведение (подготовка) до товарной продукции на нефтяном месторождении Каракудук.

	Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 3 мкр., дом 81 тел./факс: 8 (7292) 

510 100
РНН 430600001175 

БИН 060440002942  

ИИК KZ72914398413ВС01867
БИК SABRKZKA
в  филиале ДБ АО «Сбербанк России» в г. Актау 
Свидетельство о пастоновке на учете по НДС Серия 43001

Номер свидетельства 0008791 от 12.07.2012г.
	I категория. 

Добыча нефти:
2027 г. – 160,6 тыс.т,

Добыча газа:

2027 г. – 29,4 млн.м3,




Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Лимит накопления отходов, тонн
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3
	4

	Иловый осадок
	19 08 16
	2,615833
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на полигон ТБО специализированной организации

	Использованная тара
	15 01 10*
	31,71876
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на химическую обработку, с последующим захоронением или утилизацией. Прессование с помощью спец. Оборудования, защищенного системой от взрыва. Рециркуляция металлов и их соединений.

	Металлическая стружка
	16 01 17
	0,3088
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений

	Металлолом
	16 01 17
	30,48
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений

	Нефтешлам
	05 01 03*
	159,48063
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим термическим, механическим, физико-химическим, биохимическим методом утилизации и комбинированным методом, основанным на сочетании вышеперечисленных методов.

	Металлическая тара из-под ЛКМ
	08 01 11*
	0,0125
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	0,06489
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений/утилизация на полигон

	Отработанные автошины
	16 01 03
	15,61248
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон

	Отработанные аккумуляторы
	16 06 01*
	1,25332
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей нейтрализацией кислоты, переработка вторичного сырья (свинцовых пластин)

	Отработанные люминисцентные лампы
	20 01 21*
	0,161461
	Раздельный сбор в  тару завода-изготовителя в вертикальном положении с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей термодемеркуризацией, рециклингом металлов и их соединений

	Отработанные масла
	13 02 08*
	61,127058
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением технологии регенерации

	Отработанные масляные фильтры
	16 01 07*
	0,2657
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон

	Отходы обратной промывки скважин  (ООПС)
	01 05 05*
	2496,4825
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов

	Отходы химреагентов
	16 05 06*
	102,161
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико- химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов

	Твердые бытовые отходы (пищевые)
	20 01 08
	106,58
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон

	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	2,54
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации

	Строительные отходы
	17 09 04
	1,0
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон

	Твердые бытовые отходы
	20 03 01
	193,45
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон


Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.

из них:
	447

	2
	Организованных, из них:
	201

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	-

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	-

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	-

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	201

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	-

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	61

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	140

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	246


Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Месторождение Каракудук
	Добыча нефти:
	Печь подогрева нефти ПП-0,63
	102
	44,865213СШ/ 53,967062ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	2027 г. – 160,6 тыс.т,
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	Добыча газа:
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	2027 г. – 29,4 млн.м3,
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	Ежегодный ТРС-111 скважин
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	Ежегодный КРС-86 скважин
	Печь подогрева нефти ПП-0,63
	103
	44,86515СШ/ 53,967037ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Печь подогрева нефти ПП-0,63
	104
	44,865087СШ/ 53,966999ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор марки "Каммингс"
	109
	44,864557СШ/ 53,966077ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор марки "Каммингс"
	110
	44,864593СШ/ 53,965774ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Печь нагрева теплоносителя Н-900
	114
	44,867036СШ/ 53,963778ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Факельная установка
	115
	44,866452СШ/ 53,961327ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Факельная установка
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Факельная установка
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Факельная установка
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Факельная установка
	
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Факельная установка
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Факельная установка
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	 
	 
	
	
	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор марки "Каммингс"
	118
	44,864719СШ/ 53,965976ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор марки "Каммингс"
	119
	44,864701СШ/ 53,966228ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор марки "Perkins"
	123
	44,864647СШ/ 53,966052ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Печь нагрева теплоносителя Н-901 (резервная)
	124
	44,867072СШ/ 53,963803ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Двигатель компрессора на газу К-310
	201
	44,866309СШ/ 53,963171ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Двигатель компрессора на газу К-310
	202
	44,866444СШ/ 53,963235ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Двигатель компрессора на газу К-310 (резервный)
	203
	44,866578СШ/ 53,96331ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Газовый привод компрессора К-710
	204
	44,866776СШ/ 53,963955ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Газовый привод компрессора К-710 (резервный)
	205
	44,866803СШ/ 53,963967ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор Perkins (резервный) на ГУ-1
	503
	44,866111СШ/ 53,978885ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор (резервный) на ГУ-2
	603
	44,857855СШ/ 54,003441ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор (резервный) на ГУ-3
	703
	44,888669СШ/ 53,940573ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор (резервный) на ГУ-4
	804
	44,853498СШ/ 53,959698ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор Perkins (резервный) на ГУ-5
	903
	44,887438СШ/ 53,992111ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Печь подогрева нефти ПП-0,63
	1101
	44,577904СШ/ 53,96758ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Печь подогрева нефти ПП-0,63
	1102
	44,577949СШ/ 53,967555ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор Perkins
	1109
	44,578227СШ/ 53,966418ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Печь подогрева нефти ПП-0,63
	1201
	44,716698СШ/ 54,020835ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Печь подогрева нефти ПП-0,63
	1202
	44,716644СШ/ 54,02081ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	 
	Дизель-генератор (резервный)
	1206
	44,716905СШ/ 54,02153ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	 
	 
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Дизель-генератор Perkins
	1302
	44,841748СШ/ 53,978746ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Дизель-генератор Perkins
	1303
	44,841811СШ/ 53,979555ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Дизель-генератор John Deere
	1304
	44,841452СШ/ 53,978847ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Котел Ferroli Divator-F32М
	1323
	44,841856СШ/ 53,980489ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Печь подогрева ПП-1,6
	1739
	44,577518СШ/ 53,970624ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Печь подогрева ПП-1,6
	1740
	44,577455СШ/ 53,970649ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Печь подогрева ПП-1,6
	1741
	44,577401СШ/ 53,970687ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Метан (727*)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Паровой котел SB1600
	1802
	44,862113СШ/ 53,980565ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Газовый привод насосов ЦНС Caterpillar
	1901
	44,864476СШ/ 53,961908ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Газовый привод насосов ЦНС Caterpillar
	1902
	44,864584СШ/ 53,961971ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Газовый привод насосов ЦНС Caterpillar
	1903
	44,864683СШ/ 53,962047ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Газовый привод насосов ЦНС Caterpillar (резервный)
	1904
	44,864782СШ/ 53,962136ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	ГПЭС №1
	2001
	44,870414СШ/ 53,966165ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	ГПЭС №2 (резервная)
	2002
	44,870333СШ/ 53,96619ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Двигатель САТ С13 станка КРС XJ350
	2108
	44,864925СШ/ 54,009302ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Двигатель Cummins 6СТА8,3-G2 к генератору марки Фогуан FG120GJS
	2112
	44,865195СШ/ 54,008999ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Двигатель Cummins ISDe185-30 к манипулятору XZJ5160JSQD
	2113
	44,865374СШ/ 54,008911ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	СДА
	2204
	44,89767СШ/ 53,984961ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	ДЭС РСА POWER PSE-110
	2205
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	Установка колтюбинговая МК20Т
	2206
	44,897625СШ/ 53,985176ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	 
	
	 
	 
	Формальдегид (Метаналь) Месторождение Каракудук (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Двигатель к тягачу Камаз
	2208
	44,897564СШ/ 53,985188ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) Месторождение Каракудук (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Двигатель к автокрану Камаз
	2209
	44,897488СШ/ 53,985241ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	 
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) Месторождение Каракудук (609)
	1 раз/в квартал

	
	 
	 
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	 
	 
	Подъемный агрегат
	2301
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Подъемный агрегат
	2302
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал


	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Подъемный агрегат
	2303
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Подъемный агрегат
	2304
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Двигатель автокрана
	2305
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Двигатель автокрана
	2306
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Цементировочный агрегат
	2307
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Цементировочный агрегат
	2308
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Двигатель тягача
	2310
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Стационарный цементировочный агрегат
	2311
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Передвижная паровая установка
	2312
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал

	
	
	Двигатель вакуумной машины
	2313
	44,897769СШ/ 53,984582ВД
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/в квартал

	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/в квартал


Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Не предусмотрено ППЭК


Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод


	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Выпуск №1 Пруднакопитель


	44.819300СШ/53.971457ВД
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	БПК
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	ХПК
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Сухой остаток
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Железо общее
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Хлориды
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Сульфаты
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Азот аммонийный
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Азот нитратный
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Азот нитритный
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Фосфаты
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Фенолы
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	СПАВ
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Нефтепродукты
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	Выпуск №2 На сбросе горизонтального 

отстойника на УППВ
	44.834174СШ/53.953143ВД
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	БПК
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	ХПК
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Сухой остаток
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Азот аммонийный
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Азот нитратный
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Азот нитритный
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Фосфаты
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Фенолы
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	СПАВ
	1 раз в квартал
	Лабораторный

	
	
	Нефтепродукты
	1 раз в квартал
	Лабораторный


Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	N конт
роль-
ной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Периодич
ность
контроля
в перио-
ды НМУ
раз/сутки
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	2
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	3
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	4
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002


	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	5
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	6
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	1
	Аккредитованная лаборатория
	0002

	0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.


Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	на территории нефтепромысла — скважины № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17
	взвешенные вещества

рН

общая минерализация 

гидрокарбонаты 

хлориды

сульфаты

натрий и калий

кальций

магний

жесткость общая

окисляемость пермаганатная

нефтепродукты

фенолы

СПАВ

БПК5

ХПК

аммоний

нитриты

нитраты

железо

медь

кадмий

свинец

цинк

ртуть
	в связи с отсутствием действующих нормативов предельно-допустимых концентраций подземных вод непитьевого назначения, уровень загрязнения подземных вод будет определяться путем сопоставления полученных результатов с данными аналогичного периода
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	2
	на 6 разъезде — скважина № 4
	
	
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	3
	на полях фильтрации — скважины № 1, 13, 14, 15
	
	
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	4
	на полигоне нефтешлама — скважины № 18, 19, 21
	
	
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	5
	колодцы — № 1, 3, 5, 22 и 23
	
	
	1 раз в квартал
	Инструментальный


Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	 Точки №№1-8


	Хлориды
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный 

	
	Сульфаты
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Гидрокарбонаты
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Нитраты
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Натрий
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Калий
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Магний
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Кальций
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Азот аммонийный
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Железо
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Фосфор
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Нефтепродукты
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Медь
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Никель
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Кобальт
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Титан
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Кадмий
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Свинец
	32
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Цинк
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный

	
	Ртуть
	Не нормируется
	1 раз в квартал
	Инструментальный


Мониторинг биоразнообразия 

Мониторинг биоразнобразия проводится с целью предотвращения риска уничтожения растительного и животного мира мира.

Мониторинг воздействия на животный мир

Мониторинг фауны включает проведение следующих исследований:

− определение видового и количественного состава животных и птиц района;

− выявление миграционных путей птиц, мест скоплений, гнездовий;

− оценка состояния популяций животных и птиц.

Основной методикой сбора материалов при проведении наблюдений и учётов численности позвоночных видов животных служат стандартные маршрутные пешие учёты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Организация мониторинга за состоянием животного мира сводится к:

− визуальному наблюдению за птицами в весенний и осенний период их перелетов с целью предотвращения попадания отдельных особей в старые «нефтяные ловушки» на месторождении. Периодичность этих наблюдений на первые 2-3 года рекомендуется не реже двух раз в год.

− организации визуальных наблюдений за появлением на территории месторождения млекопитающих животных. Цель таких наблюдений – определение необходимости разработки специальных мероприятий по отпугиванию животных, недопущению их попадания в особо опасные зоны – старые разливы нефти, поля фильтрации и т.д.

− визуальному наблюдению за популяцией пресмыкающиеся (Reptilia);

− учету количества грызунов (Rodentia) и хищников (Mustelidae) в полосе 30 метров.

Рекомендуется проводить исследования нор, троп, биологических остатков, следов представителей животного мира, а также маршруты их миграционных перемещений. 

При обследовании должны определяться следующие категории объектов фауны: часто встречающиеся виды, доминирующие виды, виды эндемики и редкие виды, внесенные в Красную Книгу Казахстана, потенциально угрожаемые и уязвимые виды, мигрирующие, оседлые и гнездящиеся виды птиц. Также должны учитываться и отмечаться гнезда пернатых, определяться характер распределения объектов фауны по обследуемой территории объектов ТОО «ККМ». В процессе обследования животного мира будут оцениваться условия обитания, возможность размножения, кормовая база, наличие и характер убежищ млекопитающих (Mammalia), пернатых (Aves) пресмыкающихся (Reptilia) и земноводных (Amphibia).

Для ведения визуальных наблюдений в процессе производственного мониторинга за растительным и животным миром необходимо применение следующего оборудования: бинокля, цифрового фотоаппарата. 

Наблюдения за животными и птицами лучше проводить в конце весны – начале лета, в период размножения и гнездования. 

Для ведения наблюдений должны привлекаться специалисты-орнитологи, имеющие опыт подобных исследований.

Мониторинг воздействия на растительный мир

Места закладки фаунистических контрольных и мониторинговых площадок будут закладываться при непосредственном обследовании территории месторождений, на которых проводится мониторинг. Данные наблюдений на площадках послужат материалом для сравнительного анализа. 

На участках фаунистических наблюдений фиксируются характер растительности и рельефа местности, погодные условия, время наблюдений. При проведении фаунистических исследований обязательной является фотосъемка мест обитания и, при возможности, представителей животного мира. 

По результатам фаунистического обследования будут определяться факторы, угрожающие нормальной жизнедеятельности представителей фаунистического комплекса, а также характер и степень антропогенного воздействия. Особенное внимание должно и будет уделяться определению видового состава и численности редких и исчезающих представителей фауны внесенных в Красную Книгу Казахстана и МСОП. 

Периодичность наблюдений. Наблюдения за представителями животного мира рекомендуется проводить дважды в год в весеннее-летний и осенний периоды, что связано главным образом с периодом миграции птиц – основных представителей животного мира в регионе. 

При проведении наблюдений на СЭП особое внимание уделяется следующим видам животных: редким, исчезающим и особо охраняемым видами, внесенным в Красную книгу Казахстана; индикаторным в отношении антропогенного воздействия видам.

При проведении исследований фаунистических исследований выделяются наиболее чувствительные для животных участки месторождений, в отношении которых впоследствии будут рекомендованы особые мероприятия по снижению антропогенной нагрузки.

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1.
	Центральная установка подготовки нефти (ЦУПН)
	1 раз в месяц

	2.
	Установка комплексной подготовки газа (УКПГ)
	1 раз в месяц

	3.
	Склад ШФЛУ
	1 раз в месяц

	4.
	УППВ
	1 раз в месяц

	5.
	Групповая установка – 1
	1 раз в месяц

	6.
	Групповая установка - 2
	1 раз в месяц

	7.
	Групповая установка - 3
	1 раз в месяц

	8.
	Групповая установка- 4
	1 раз в месяц

	9.
	Групповая установка- 5
	1 раз в месяц

	10.
	Промысел
	1 раз в месяц

	11.
	Терминальная станция нефтепровода
	1 раз в месяц

	12.
	ДНС 15км
	1 раз в месяц

	13.
	Вахтовый поселок
	1 раз в месяц

	14.
	АЗС
	1 раз в месяц

	15.
	Нефтеналивная ж/д эстакада (далее ННЭ)
	1 раз в месяц

	16.
	Участок НКТ
	1 раз в месяц

	17.
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)
	1 раз в месяц

	18.
	ГПЭС
	1 раз в месяц

	19.
	Капительный ремонт скваджин (КРС)
	1 раз в месяц

	20.
	Текущай ремонт скважин (ТРС)
	1 раз в месяц

	21.
	Строительно-монтажные работы (СМР)
	1 раз в период строительства


Протокол действий в нештатных ситуациях

1.1. Месторождение «Каракудук» расположено в Мангистауской области Республики Казахстан, в 365 км к северо-востоку от города Актау. Площадка расположена в полупустынной, безводной части Казахстана, согласно СНиП 2.01.01-82 и СНиП 2.01.07-85 отнесена к удаленному району строительства. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Сай-Утес (в 60 км к юго-западу) и г. Бейнеу (в 125 км к северо-востоку).

      Климат района резко континентальный с сильными колебаниями дневной и сезонной  температур. Температура воздуха колеблется от минус 26°С зимой до плюс 41°С летом. Среднегодовая температура – плюс 150°С. Атмосферные осадки приходятся в основном на осенне-зимний период и не превышает 185 мм в год. Среднегодовое снегонакопление составляет 300 мм. Среднегодовое значение скорости ветра – 7 м/сек. Глубина промерзания грунта – 1,07 м. Местность в районе месторождения имеет довольно ровный, слегка холмистый рельеф. Высота над уровнем моря колеблется в  интервале 158-188 м.

    1.2. План ликвидации аварии разработан на основании Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355; 

При составлении  плана ликвидации аварий использовались методические рекомендации:

· Инструкция по составлению планов ликвидации аварий, М.Недра.1968 г. 

· Временные рекомендации по разработке планов локализации аварийных ситуаций на химико-технологических объектах. М.1990 г.

· Инструкции общие дежурному персоналу объекта экономики при возникновении чрезвычайных ситуаций. М.2007.

· Инструкция по подготовке и проведению объектовых тренировок в организации. МЧС РК. вып.3(11) 2002 г.

1.3. План ликвидации аварии подлежит ежегодному пересмотру один раз в год, не позднее 1 декабря с согласованием с АСС.

1.4. К авариям  на производстве относятся полное или частичное повреждение оборудования, машины, механизмов, агрегатов, разрушение зданий и сооружений, в результате которых произошли (или могут произойти) несчастные случаи взрывы, пожары, внезапные выбросы опасных и токсичных веществ, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, а также возможно длительное нарушение производственного процесса.

    1.5. При возникновении аварии, угрожающей взрывом, пожаром или выбросом опасных и токсичных веществ, ответственное лицо, обладающее правом объявления аварийного режима (определенные приказом по предприятию) и несущие персональную ответственность в соответствии с действующем законодательством за полноту и своевременность введения в действия плана ликвидации аварии (ПЛА) и оперативного плана тушения пожара (ОПТП)  обязаны:
    1.6. Организовать действия персонала по ПЛА и ОПТП, немедленно поставить в известность об аварии должностных лиц в соответствии со списком. 

1.7. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при аварии  или пожаре, удалить из помещения за пределы объекта или опасной зоны наружных установок всех рабочих и инженерно – технических работников (ИТР), не занятых ликвидацией аварии или пожара. Доступ к месту аварии или пожара до их ликвидации должен производится только с разрешения  руководителя аварийных работ.

1.8. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

1.9.  На месте аварии или пожара и на смежных участках прекратить все виды работы с применением открытого огня и другие работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварии или пожара.

1.10.  Принять все меры к локализации и ликвидации аварии или пожара с применением защитных средств и безопасных инструментов. 

1.11.  Прекратить работу производственного оборудования или перевести его в режим, обеспечивающий локализацию или ликвидацию аварии или пожара, в соответствии с ПЛА и ОПТП.

    1.12. При необходимости, при отсутствии очага пожара, производить естественное проветривание помещений. 

1.13.  На месте аварии при наличии газоопасных зон и на соседних участках запретить проезд всех видов транспорта, кроме транспорта аварийных служб, до полного устранения последствий аварий.  При этом не допускать транспорт без искрогасителей.

1.14.  Обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных выбросов горючего продукта, обрушения конструкции, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

1.15. Другие мероприятия по ликвидации аварии или пожара, а также необходимость вызова дополнительных сил и средств, в каждом отдельном случае определяется руководством работ по ликвидации аварий или пожара, исходя из создавшегося положения  и с соблюдением мер пожарной безопасности и техники безопасности.

1.16. Аварийное  положение  может  быть отменено  только  после  ликвидации  аварии  или  пожара, тщательного  обследования  технического  состояния  оборудования  и  коммуникации  в  месте  аварийной  ситуации, проведении  анализов  на  отсутствие  взрывоопасных  концентрации  горючих  газов  и  паров, очистке  территории  объекта.

1.17. По  каждому  происшедшему  на  объекте  пожару  и (или) аварии руководителем  предприятия для выяснения причин их возникновения и развития, а также разработку профилактических мер назначается комиссия, результате которой оформляются актом, по которому руководитель принимает решение.

     1.18.  План ликвидации аварии содержит:

· технологическую часть: краткие сведения о предприятии и объекте, описание технологического процесса и сведения об оборудовании, а также анализ возможных рисков аварий.

· оперативную часть, в которой указаны мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии, лиц ответственных за выполнение мероприятий и конкретные исполнители, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварии.

· распределение обязанностей  между персоналом, участвующим в ликвидации аварии, последовательность их действий.

· список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

2 Технологическая часть

НЕФТЕНАЛИВНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЭСТАКАДА (ННЭ).

       На площадке нефтеналивной эстакады осуществляются следующие технологические операции:

- перекачка горячей нефти из участка подготовки нефти (ЦУПН) в резервуарный парк ННЭ;

- откачка нефти из резервуарного парка и налив в ж/д цистерны насосами технологической насосной;

- подогрев нефти  (при необходимости), хранящейся в резервуарном парке рециркуляцией через пункт подогрева;

- подача нефти из резервуарного парка на вход насосов ННЭ;

- откачка нефти в трубопровод  КТО.

ННЭ (нефтеналивная эстакада) состоит из следующих технологических узлов: резервуарный парк, подпорные насосы Н2-1, 2- 2, 2-3, магистральные насосы МН-1, 2, 3, печи подогрева ПП-1,6 (П-1/2/3), площадка реагентного хозяйства, нефтеналивная эстакада, установка для слива неисправных цистерн, устройство слива дизтоплива и топливозаправочный комплекс ТЗК-100, дренажная система, система подачи топливного газа и система производственного водопровода, АГРС (автоматическая газораспределительная станция)

Нефтеналивная эстакада предназначена для:

- приема горячей товарной нефти в резервуарный парк Р3-1, 2, 3, 4 из   нефтепровода от ЦУПН; 

- откачки нефти из резервуарного парка и налива ее в ж/д цистерны; 

- перекачки нефти из резервуарного парка в магистральный нефтепровод;

- подогрева нефти (при необходимости), хранящейся в резервуарном парке рециркуляцией через пункт подогрева П-1, 2, 3;

- приема нефти из резервуарного парка ТСН (терминальной станции нефтепровода).


Для обеспечения возможности налива нефти в объеме 950000 т/год и слива дизтоплива в объеме 60 вагонов-цистерн в год  на площадке нефтеналивной эстакады располагаются следующие основные технологические объекты:

· 2 стальных вертикальных резервуара, каждый V=2000м3 – для сбора товарной нефти;

· 2 стальных вертикальных резервуаров, каждый V=5000м3 – для сбора товарной нефти;

· 3 подпорных насоса  – для откачки товарной нефти из резервуарного парка на нефтеналивную эстакаду;

· 3 магистральных насоса – для откачки товарной нефти из резервуарного парка в магистральный нефтепровод компании «КазТрансОйл».

· 3 путевых подогревателя нефти ПП-1,6А – для поддержания заданной температуры нефти в резервуарном парке;

· 1 двусторонняя нефтеналивная эстакада с одновременным наливом 30 ж/д цистерн – для установки наливных устройств и доступа к верху ж/д цистерн;

· 2 буксировочные лебедки – для буксировки части состава в сторону тупика в случае возгорания ж/д цистерны на нефтеналивной эстакаде;

· 30 наливных устройств УНЖ6-100АС-02 – для налива товарной нефти в  ж/д цистерны;

· 2 стальных горизонтальных резервуара Д-1, Д-2, каждый с объемом V=54м3 – для приема и хранения депрессорной присадки;

·   насос НМШ 5-25-0/4 – для приема депрессорной присадки с 200 литровой бочки и откачки в резервуары Д-1 и Д-2;

· 1 замерная емкость с объемом V=6м3 – для приема депрессорной присадки с резервуаров Д-1, Д-2 и дозирования присадки перед подачей в товарную нефть;

· 2 дозаторных насоса НД 2.5 100/40 К14В – для подачи депрессорной присадки в товарную нефть;

· 2 насоса теплосети АКАY Proflo 90/30 – для циркуляции теплоносителя (воды) от путевых подогревателей в резервуарах Д-1, Д-2 с целью поддержания заданной температуры для депрессорной присадки;

· 1 горизонтальная дренажная емкость Е-2 с объемом V=63м3  – для сбора дренажа трубопроводов нефтеналивной эстакады;

· 1 погружной насос откачки нефти Н18-1 – для откачки нефти из дренажной емкости Е-2 в резервуарный парк нефти;

· 1 горизонтальная дренажная емкость Е-4   V=63м3  – для сбора дренажа трубопроводов-коллекторов резервуарного парка, насосной и пункта подогрева и трубопроводов подключения к коммуникациям ТСН (терминальной станции нефтепровода);

· 1 погружной насос откачки нефти Н4-1 – для откачки нефти из дренажной емкости Е-4 в резервуарный парк нефти;

· 1 горизонтальная дренажная емкость Е-5 V=100м3  – для сбора дренажа с резервуарного парка (Р3-1,2,3,4);

· 1 погружной насос откачки нефти Н5-1 – для откачки нефти из дренажной емкости Е-5 в автоцистерны;

· 1 горизонтальная дренажная емкость Е-201 V=12,5 м3  – для сбора конденсата с ГУС резервуарного парка (Р3-1,2,3,4);

· 1 емкость сбора утечек Е-3 с объемом V=16м3  – для сбора утечек с торцевых уплотнений и корпусов насосов;

· 1 полупогружной насос откачки нефти Н6-1 – для откачки нефтепродуктов из емкости сбора утечек Е-3 в резервуарный парк;

· 1 очистная установка – для очистки сточных вод поступающих с нефтеналивной эстакады и операторной ННЭ;

· 1 резервуар Е-1 с объемом V=100м3 – для сбора и накопления очищенных сточных вод поступающих с очистной установки;

· 1 автоматическая газораспределительная станция АГРС – для редуцирования и подачи топливного газа от газопровода УКПГ-ННЭ на пункт подогрева нефти;

· 1 комплекс топливозаправочный ТЗК-100, состоящий из двух подземных резервуаров с объемом каждый V=100м3, 1 насоса ICBN-80A и эстакады с 1 наливным устройством – для приема дизельного топлива с ж/д цистерн, хранения  и дальнейшего налива в автоцистерны;

· 2 насоса НВ-1,2 подачи воды на производственные нужды – для подачи воды для смыва случайных проливов нефти в насосной станции, для заполнения подогревателя нефти промежуточным теплоносителем, для получения насыщенного пара низкого давления – приготовление горячей воды, для смыва проливов ж/д эстакады, пополнения противопожарного запаса;

· 6 щитов станций управления (ЩСУ) – для электроснабжения потребителей объекта;

· 1 дизельная электростанция P-635P1 Wilson – резервный источник питания электроприемников объекта при исчезновении напряжения на основном источнике питания;


Перекачиваемая из резервуарного парка в железнодорожные вагоны-цистерны  нефть Каракудукского месторождения характеризуется следующими физико-химическими свойствами:

- плотность при 20 °С – 0,8212 т/м3;

- кинематическая вязкость при 50 °С – 6,933 мм2/сек;

- температура текучести - + 24 °С;

- массовая доля сероводорода – менее 1 мг/кг;

- массовая доля серы – 0,0421 %;

- массовая доля асфальтенов – менее 0,5 %;

- массовая доля смол – 11,2 %;

- массовая доля парафина  – 19,2 %;

- отгон при температуре 200 °С – 19 % об.;

- отгон при температуре 300 °С – 33 % об.;

Ввиду того, что транспортируемая нефть по своим качествам является высокопарафинистой и быстро застывающей при ее хранении в резервуарном парке возможно снижение  температуры нефти до потери ее текучести. Подогрев нефти выполняется прокачкой ее из резервуарного парка через насосную в  пункт подогрева и обратной закачкой в резервуары.

Товарная нефть из ЦУПН по действующим нефтепроводам с промежуточным подогревом поступает в резервуарный парк ННЭ при температуре 50-55 оС и давлении 0,6 МПа. Нефть из резервуарного парка перекачивается в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл» а также идет на налив в железнодорожные цистерны посредством нефтеналивной насосной по коллектору через 30 герметизированных наливных устройства типа УНЖ6-100АС-02. Налив товарной нефти из резервуарного парка в ж/д цистерны осуществляется на двусторонней эстакаде, рассчитанной на одновременное размещение 30 ж/д цистерн (по 15 с каждой стороны). Наливные устройства размещаются по обеим сторонам рабочей площадки эстакады в шахматном порядке через 6 метров. Протяженность эстакады  – 183 метра, ширина рабочей площадки – 3,5 метров. Подача маршрута из 60 цистерн на эстакаду предусматривается от запроектированного 3-го пути на 6-ом разъезде. При этом по 15 цистерн с каждой стороны протягиваются на резервный путь длиной 180 метров за эстакадой и по 15 цистерн с каждой стороны размещаются под налив. После проведения операции налива первых 30 цистерн они протягиваются на резервный путь длиной 180 метров до эстакады и далее, под налив ставятся оставшиеся цистерны.

Резервуарный парк предназначен для накопления поступающей из ЦУПН нефти для последующей откачки ее в ж/д цистерны или магистральный нефтепровод. Резервуарный парк ННЭ используются для сбора товарной нефти и откачки ее насосами в магистральный нефтепровод АО КТО. Температура нефти при заполнении поддерживается на уровне 55оС. Резервуары оснащены системой контроля технологических параметров, автоматизацией управления и регулирования технологических процессов по заполнению, подогреву и отгрузке нефти и противоаварийной защитой резервуарного парка. 

Насосы Н2-2, Н2-3 предназначены для откачки товарной нефти из резервуарного парка на нефтеналивную эстакаду. Насос Н2-1 является подпорным для магистральных МН-1, 2, 3. При проведении технологической операции налива нефти параллельно работают два насоса, которые подают поток нефти по трубопроводу на эстакаду. Производительность каждого насоса 550 м3/час, давление на выходе 0,82 МПа. В случае снижения температуры потока из резервуарного парка ниже 50 оС нефть насосом направляется в печи подогрева для нагрева ее до температуры 50 оС с последующим возвратом в резервуарный парк. Циркуляция нефти при подогреве осуществляется одним насосом.

Нефтеналивная насосная находится на открытой площадке под навесом размером 9х15 м и состоит из трех центробежных насосов 8НДВ и трех насосов AKAY 140х550.  Магистральные насосы AKAY предназначены для откачки товарной нефти из резервуарного парка в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл» через коммерческий узел учета нефти. Производительность каждого насоса 140 м3/час. Насосы оснащены контрольно-измерительными приборами, датчиками и противоаварийной системой, отключающей двигатель насоса в аварийных ситуациях.

Путевые подогреватели нефти П-1, 2, 3 (ПП-1,6) предназначены для поддержания заданной температуры нефти в резервуарном парке. Сосуд путевого подогревателя установлен на сварной конструкции, предназначенной для перемещения подогревателя в пределах площадки. 

Площадка реагентного хозяйства предназначена для хранения и дозированной подачи депрессорной присадки марки «Рандеп-5101» которая, снижает вязкость товарной нефти идущей на налив в ж/д цистерны, понижает температуру застывания нефти и замедляет образование отложений парафинов. В состав площадки реагентного хозяйства входит 2 стальных горизонтальных резервуара (Д-1 и Д-2), каждый объемом 54 м3, дозаторный блок, замерная емкость объемом 6 м3, 2 насоса теплосети. Прием депрессорной присадки производится с помощью насоса НМШ5-25-0/4 с 200 литровой бочки и откачивания ее на Д-1 или Д-2. Основная часть продукта хранится в РГС с подогревом. Перед добавлением присадки к товарной нефти, депрессорная присадка перекачивается насосом НМШ5-25-0/4 с РГС на замерную емкость объемом 6 м3. Дозировка депрессорной присадки на товарную нефть производится с помощью насоса НД 2,5 100/40 К14В на выход печи подогрева ПП-1,6 №1 при циркуляции нефти с температурой +55-60 оС. Дозировка депрессорной присадки – 500 грамм на тонну нефти.

Наливная двусторонняя эстакада предназначена для налива товарной нефти из резервуарного парка в ж/д цистерны при одновременном размещении 30 ж/д цистерн (по 15 с каждой стороны). Налив нефти осуществляется при помощи автоматизированных герметизированных наливных устройств типа УНЖ6-100АС-02, обеспечивающих автоматическое прекращение налива при достижении заданного уровня продукта в цистерне и отвод паров из зоны налива. Расчетная пропускная способность устройства 150 м3/час. Между 1 и 2 осями эстакады размещается установка для слива из неисправных цистерн. 

Устройство для слива дизельного топлива и топливозаправочный комплекс ТЗК-100 совместно со стояком верхнего налива АСН-100 предназначены для слива дизтоплива из ж/д цистерн от стояка нижнего слива эстакады и заполнения его в автоцистерны. Устройство размещается по 2-ой оси эстакады на расстоянии 2,9 м от оси железной дороги. Процесс слива регулируется задвижкой Ду150 в топливозаправочный комплекс ТЗК-100.  Производительность топливозаправочного комплекса ТЗК-100 составляет 100 м3/час. 

Дренажная система предназначена для приема остатков нефти после проведения технологических операций по наливу, подогреву и внутрипарковым перекачкам нефти. 

Система подачи топливного газа предназначена для обеспечения газом подогревателей нефти на объекте. Подача газа осуществляется по газопроводу от газораспределительной станции (АГРС), расположенной на площадке ННЭ до пункта подогрева нефти. Для регулирования расхода топливного газа на газопроводе установлена электроприводная отсечная задвижка с дистанционным управление Ду100 типа 30с941нж Ру1,6 Мпа. 

Водоснабжение  производится через водовод Ду100. Давление в точке врезки от 0,5 до 0,25 Мпа. Расход воды определен из условия восстановления противопожарного запаса воды в течение 96 часов и составляет 13,2м3/час. Для подачи воды на производственные цели в здании насосной пожаротушения установлены 2 насоса марки К20/30 (1 рабочий, 1 резервный). Производительность составляет 20 м3/час. 

 В целях обеспечения тушения возможных наиболее крупных пожаров (РВС – 5000 с нефтью и железнодорожная эстакада) и пожаротушения других площадок с технологическим оборудованием на объекте имеется адресная система автоматического пенного пожаротушения резервуаров, узла подогрева нефти, ж/д эстакады, насосной станции и стационарная система охлаждения водой резервуаров объемом 5000 м3 и ж/д эстакады. Кольцевой водопровод противопожарного водоснабжения и трубопровод раствора пенообразователя обеспечивает также тушение пожара из водяных и пенных пожарных гидрантов.

Система пожаротушения ННЭ

Автоматическая система противопожарного водоснабжения и пенного пожаротушения ННЭ включает в себя:

· два пожарных резервуара для воды емк. 1000 м3;

· насосную станцию пожаротушения с двумя группами насосов для подачи воды и раствора пенообразователя пены средней кратности, импульсное устройство для поддержания давления в кольцевой сети – индивидуально разработанный проект;

· подземный кольцевой водопровод высокого давления с пожарными гидрантами  вокруг резервуарного парка и ж/д эстакады, с  подключением генераторов пены для пожаротушения резервуаров, ж/д цистерн эстакады, насосной станции, подогревателя нефти;

· стационарные установки водяного охлаждения и стационарные автоматического пенотушения с двумя пеногенераторами ГПСС-2000 для резервуаров объемом 5000 м3, стационарные системы автоматического пенотушения с тремя пеногенераторами ГПСС-600 для резервуаров объемом 2000  м3 с теплоизоляцией;

· для двусторонней ж/д эстакады на 30 цистерн имеется пять  отдельных стационарных установок автоматического пенотушения пяти участков эстакады с шестью пеногенераторами «Пурга-5» в каждой располагаемыми на строительных конструкциях эстакады, для подачи пены на каждую из шести ж/д цистерн защищаемого участка;

· десять стационарных водяных лафетных стволов установлено для орошения каждой точки эстакады двумя струями;

· для насосной станции стационарная установка автоматического пенотушения с пеногенераторами «Пурга-5», установленные на высоте 2,5 м под углом 45°С;

· для трех подогревателей нефти три стационарные установки автоматического пенотушения, оборудования двумя пеногенераторами  «Пурга-5», установленными в противоположных концах аппарата на специальных подставках, струи пены направлены вдоль верхней  поверхности подогревателя;

Кроме автоматической системы пожаротушения объект защищен от пожара:

· первичными средствами пожаротушения;

· передвижной пожарной техникой, находящейся в пожарных депо при ТСН и в вахтовом поселке.

На территории ТСН имеется два резервуара запаса воды для целей пожаротушения объемом по 200 м3 каждый. 

Система противоаварийной защиты ННЭ

Система противоаварийной защиты включает в себя  комплекс мер, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций.

Для этих целей предусматриваются технические средства, включающие датчики технологического контроля, программируемый логический контроллер аварийных защит SIMATIC S7-300F и системы обнаружения пожара и газа. 

При возникновении аварийных ситуаций предусматривается подача команд от  контроллера аварийных защит на закрытие секущих задвижек, отделяющих ж/д эстакаду от насосной и резервуарного парка. Производится отключение технологических агрегатов при возникновении аварийных пороговых величин параметров: температуры, давления. 

Система обнаружения пожара и газа

Системы обнаружения пожарной и газовой опасности (П и Г) имеют средства для непрерывного контроля, с целью своевременного выявления очагов пожара и  наличия горючих газов, с немедленным  оповещением персонала о  создавшихся опасных условиях и являются подсистемами системы противоаварийной защиты.

Система обнаружение пожара предлагается на базе интеллектуальной программируемой панели, блоков ввода-вывода, адресных датчиков обнаружения пожара.

Система обнаружения газа состоит из датчиков и контроллеров, служащих для выработки информационных сигналов

Системы обнаружения пожарной и газовой имеют средства для передачи данных в контроллер аварийных защит и далее на уровень оператора РСУ с тем, чтобы оператор всегда имел в своём распоряжении текущую информацию о состоянии объекта.

Терминальная станция нефтепровода (ТСН)

Терминальная станция нефтепровода (далее ТСН) предназначена для приема товарной нефти м/р Каракудук с Центральной установки подготовки нефти (ЦУПН), накопления ее в резервуарном парке и перекачки на резервуарный парк нефтеналивной эстакады для сдачи в систему КТО.

Технологические процессы на ТСН происходят  в герметичной системе. Поэтому загорание нефти возможно только в случае разгерметизации технологического оборудования и наличия в этот период источника зажигания.

ТСН расположен на открытой, хорошо продуваемой площадке, не загроможденной строениями и не имеющей впадин. Рассеивание выделяющихся веществ из разгерметизированной технологической системы будет идти достаточно интенсивно.

Площадка терминальной станции нефтепровода состоит из следующих сооружений:

- Резервуарный парк РВС - 400 м3 – 4 шт.


- Насосная площадка БН – 2 шт, МН – 2 шт.

- Пункт подогрева нефти с 2 печами ПП - 0,63.
- Дренажной системы, состоящей из следующего оборудования: горизонтальная  дренажная емкость вместимостью 40 м3, с насосным агрегатом НВ  50/50;
  - Система пожаротушения;

  - Вспомогательная система.

         Весь технологический процесс протекает в герметичной аппаратуре, проверяемой перед каждым пуском и постоянно контролируемой обслуживающим персоналом.

      Установлены стационарные автоматические сигнализаторы довзрывных концентрации углеводородов на открытых площадках и в помещениях. 

      Предусмотрена система сигнализации, предупреждающая оператора о приближении технологических параметров к предельным значениям и требующая приведения технологического процесса к норме. 

     Пожарная безопасность ТСН обеспечивается системой автоматического и ручного пожарного извещения и оповещения, пенного пожаротушения, передвижной пожарной техникой и первичными средствами пожаротушения.

     Система пожаротушения включает в себя следующие сооружения и коммуникации:

     Резервуары ПР-1 и ПР-2 емкостью по 200 м3  каждый для хранения запаса пожарной воды;

    Первичные средства пожаротушения на установке предназначены для локализации и последующей ликвидации небольших возгораний в начальной стадии горения.

    Для размещения первичных средств пожаротушения на территории установки предусмотрены специальные пожарные щиты с пожарным инвентарем:

· углекислотный огнетушитель – 2 шт.;

· ящик с песком – 1 шт.;

· плотное волокно (войлок) – 1 шт.;

· лопаты – 2 шт.;

· багры  - 2 шт.;
· пожарное ведро – 2 шт.  
   Территория установки обеспечивается пожарными щитами из расчета один щит на площадь до 5000 м2    
3  ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИИ НА ОБЪЕКТЕ И МЕРЫ ПО ИХ ЛИКВИДАЦИИ

3.1 Возможные аварии на ННЭ, способы их ликвидации и утилизации

Аварийная ситуация  в резервуарном парке РВС Р3-1, Р-3-2, Р3-3, Р3-4.


При возникновении аварийной ситуации в резервуарном парке (утечка, пожар, аварийный уровень, перелив, нарушение герметичности и т.п.) необходимо немедленно произвести следующие операции:

· Сообщить о случившемся начальнику участка. Диспетчеру ЦД и противопожарную службу

· Прекратить поступление нефти в резервуар (резервуарный парк) и приступить к перекачке на нефтеналивную эстакаду или другой свободный резервуар;

· Убедиться в отсутствии угрозы людям, при наличии пострадавших оказать первую помощь;

· Удалить из опасной зоны всех незанятых в ликвидации аварии;

· Организовать охрану опасной зоны;

· В случае отсутствия возможности внутренней перекачки, согласовав откачку с  АО «КазТрансОйл» переключить резервуар на откачку в магистральный нефтепровод;

· Проверить готовность автоматических систем противопожарного  водоснабжения и пенного пожаротушения;

· При необходимости стравить давление из поврежденного оборудования или трубопроводов и в случае необходимости опорожнить от нефти;

· Приступить к ликвидации аварии, при необходимости вызвать  ремонтную бригаду с необходимой техникой;

· При возникновении пожара убедиться в срабатывании (включении) систем пожаротушения и пенного пожаротушения; 

Все необходимые первичные средства (огнетушители и аварийные инструменты) для спасения людей и ликвидации аварий находятся на складе для ликвидации аварий.

  Пожарная команда действует согласно оперативному плану тушения пожара.

Аварийная ситуация в нефтеналивной перекачивающей насосной

 Н1-1, Н1-2, Н1-3

При возникновении аварийной ситуации на нефтеналивной перекачивающей насосной (утечка, пожар, нарушении герметичности и т.п) необходимо немедленно произвести следующие операции:

· Отключить работающий насос;

· Сообщить о случившемся  начальнику участка, диспетчеру ЦД и  противопожарную службу;

· Обесточить насос от электроэнергии;

· Перекрыть задвижки на входном и выходном трубопроводе насоса;

· Электроприводные задвижки (Z2-1/Z2-6) на входном и выходном трубопроводе закрывается автоматически с дистанционным  управлением;

· Убедиться в отсутствии угрозы людям, при наличии пострадавших оказать первую помощь;

· Удалить из опасной зоны всех незанятых в ликвидации аварии;

· Организовать охрану опасной зоны;

· Приступить к ликвидации аварии, при необходимости вызвать ремонтную бригаду с необходимой техникой;

· При возникновении пожара убедиться в срабатывании (включении) систем противопожарного водоснабжения и пенного пожаротушения.

Все необходимые первичные средства (огнетушители и аварийные инструменты) для спасения людей и ликвидации аварий находятся на складе для ликвидации аварий.

Пожарная команда действует согласно оперативному плану тушения пожара.

Аварийная ситуация на пункте подогрева нефти П-1, П-2, П-3

При возникновении аварийной ситуации  в блоке печей подогрева (утечка, пожар, загазованность, нарушении герметичности и т.п.) необходимо немедленно произвести следующие операции:

· Закрыть подачу топливного газа. Путем закрытия электроприводной задвижки Z-18;

· Сообщить о случившемся  начальнику участка, диспетчеру ЦД и  противопожарную службу;

· Убедиться в отсутствии угрозы людям, при наличии пострадавших оказать первую помощь;

· Удалить из опасной зоны всех незанятых в ликвидации аварии;

· Организовать охрану опасной зоны;

· Отключить электроэнергию в запально – зажигательных устройствах;

· Перекрыть все задвижки на входном (V5-1/5-2, V5-7/5-8, V5-13/5-14) и выходном (V5-4/5-6, V5-10/5-12, V5-16/5-18) трубопроводе печей подогрева;

· При возникновении пожара убедиться в срабатывании (включении) систем  противопожарного водоснабжения и пенного пожаротушения;

Все необходимые первичные средства (огнетушители и аварийные инструменты) для спасения людей и ликвидации аварий находятся на складе для ликвидации аварий.

Пожарная команда действует согласно оперативному плану тушения пожара.

Аварийная ситуация дренажной системы

При возникновении аварийной ситуации  на площадке дренажных емкостей (утечка, пожар, аварийный уровень, нарушении герметичности и т.п) необходимо немедленно произвести следующие операции:

· Закрыть все дренажные задвижки аппаратов;

· Сообщить о случившемся  начальнику участка, диспетчеру ЦД и  противопожарную службу;

· Отключить подачу электроэнергии;

· При возникновении пожара убедиться в срабатывании (включении) систем  противопожарного водоснабжения и пенного пожаротушения;

· Подготовить лафетные стволы для охлаждения;

· При необходимости стравить давление из аппарата и в случае необходимости опорожнить от нефти;

Все необходимые первичные средства (огнетушители и аварийные инструменты) для спасения людей и ликвидации аварий находятся на складе для ликвидации аварий.

Пожарная команда действует согласно оперативному плану тушения пожара.

Аварийная ситуация на АГРС

При возникновении аварийной ситуации  автоматической газораспределительной станции (утечка, пожар, нарушении герметичности и т.п.) 

необходимо немедленно произвести следующие операции:

· Закрыть задвижку G1 (территория АГРС)

· Сообщить о случившемся  начальнику участка, диспетчеру ЦД и  противопожарную службу;

· Отключить подачу электроэнергии;

· При получении сообщения об аварии  инженер противопожарной службы прибывает к месту аварии и  организует выставление временного пожарного поста из членов невоенизированного противопожарного формирования на пожарном автомобиле

· При возникновении пожара инициировать срабатывание системы водоснабжения и пенного пожаротушения;

Все необходимые первичные средства (огнетушители и аварийные инструменты) для спасения людей и ликвидации аварий находятся на складе для ликвидации аварий.

Пожарная команда действует согласно оперативному плану тушения пожара.

Аварийная ситуация на нефтеналивной железнодорожной эстакаде

При возникновении аварийной ситуации  на наливной эстакаде (утечка в 

трубопроводе, фланцах, пожар, загазованность, нарушении герметичности, неисправность железнодорожной цистерны и т.п) необходимо немедленно произвести следующие операции: 

      •   Немедленно прекратить подачу нефти на эстакаду. 

· Отключить подачу электроэнергии;

· Сообщить о случившемся  начальнику участка, диспетчеру ЦД и  противопожарную службу;

· Убедиться в отсутствии угрозы людям, при наличии пострадавших оказать первую помощь;

· Удалить из опасной зоны всех незанятых в ликвидации аварии;

· Организовать охрану опасной зоны;

· Отсечь электроприводную задвижку Z-12  на линии напорного коллектора и  Z-13на обратной рециркуляционной линии  в ж/д эстакаде;

· При возникновении пожара убедиться в срабатывании (включении) систем  противопожарного водоснабжения и пенного пожаротушения;

· Подготовить лафетные стволы для охлаждения;

· При необходимости опорожнить нефть в дренажную емкость Е-2;

Все необходимые первичные средства (огнетушители и аварийные инструменты) для спасения людей и ликвидации аварий находятся на складе для ликвидации аварий.

Пожарная команда действует согласно оперативному плану тушения пожара.

3.2  Возможные виды выбросов и розливов при аварии на ТСН, способы их ликвидации и утилизации

  При аварийных ситуациях на ТСН, сопровождающихся разгерметизацией оборудования, трубопроводов, фланцевых соединений, быстроразъемных соединений трубопроводов на наливных устройствах, уплотнений движущихся частей динамического оборудования (насосы, компрессоры), возможны выбросы пожароопасных жидких взрывопожароопасных газообразных технологических сред.

  При выбросе пожароопасных жидкостей, в зависимости от места разгерметизации, образуются проливы на отбортованных бетонных площадках и проливы на открытом грунте с земляным обвалованием или без него. Наличие от бортовки или земляного обвалования снижает площадь пролива и облегчает его ликвидацию. Опасность проливов пожароопасных жидкостей заключается в возможности их загорания и развитии пожара, а в случае пролива в грунт – еще и загрязнение окружающей среды. Пожар сопровождается тепловым воздействием на технологическое оборудование, трубопроводы, здания и сооружения, персонал (ожоги различной степени).

   При выбросе взрывопожароопасных газов возможно загазовывание территории и помещений ТСН. Опасность загазованности заключается в возможности взрыва при достижении НКПВ и наличии источника зажигания. Под действием взрывной ударной волны может произойти разрушение технологического оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений, травмирование персонала. Наличие взрывопожароопасных газов в воздухе рабочей зоны снижает концентрацию кислорода и кроме всего прочего, может явиться причиной удушья персонала.

  При разгерметизации оборудования ТСН возможно образование проливов товарной нефти.

  При образовании проливов на площадках с отбортовкой и обвалованием необходимо произвести откачку пролитой жидкости в автоцистерну. При проливах на грунт без обвалования, необходимо (при наличии возможности) ограничить поверхность пролива земляным валом, а затем произвести откачку пролива в автоцистерну. Из автоцистерны нефть откачивается в дренажные емкости и затем направляется в начало технологического процесса на переработку. 

  При небольшом проливе на грунт его необходимо засыпать песком, с последующим удалением на полигон твердых отходов.

Инструкция по остановке ТСН в аварийных ситуациях

    При остановке ТСН необходимо:

- закрыть входные задвижки №№ 25, 26, 28, 31 на РВС №№ 1, 2, 3, 4 ТСН;

- остановка подпорных насосов, закрыть входные задвижки №№46, 48, 50 и выходные задвижки №№47, 49,51;

- остановка магистральных насосов, закрыть входные и выходные задвижки №№79, 56 и №№ 74, 57. 

         При полной остановке ТСН мастер участка оценивает время, необходимое для ликвидации аварии и возобновления работы ТСН,  и сообщает об этом диспетчеру месторождения (начальнику смены ИТС).

         При остановке резервуарного парка ТСН необходимо:

  - остановить магистральные насосы МН-4, МН-5;

  - остановить бустерные насосы Р-1/А, В, С;

  - произвести остановку путевых подогревателей нефти П-2/1, 2  по месту;

  - закрыть ручную запорную арматуру на линии подачи топливного газа в путевые подогреватели нефти перед ГРП;

  - закрыть электрозадвижки РВС.

Порядок действий при  несчастных случаях (травмах) и чрезвычайных ситуациях природного характера на территории объекта

О каждом несчастном случае (травме) пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить начальнику участка (мастеру смены), который обязан:

· Организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему;

· Вызвать медицинского работника и организовать доставку пострадавшего в медицинский пункт вахтового поселка;

· Сохранить до начала расследования обстановку на месте происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью персонала, а нарушение непрерывности технологического процесса не приведет к аварии);

· Сообщить, о случившемся начальнику цеха или лицо его заменяющее, который направляет сообщение генеральному директору и менеджеру проекта и  совместно с врачом медицинского пункта принимает решение об отправке пострадавшего автомобильным, железнодорожным транспортом или санитарной авиацией в соответствующее лечебное учреждение;

Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями в районе расположения объекта могут быть штормовые ветры, снежные бураны в зимнее время, резкое понижение температуры воздуха.

При получении штормового предупреждения  от гидрометеослужбы или иного сообщения о возможной чрезвычайной ситуации диспетчер предприятия ставит в  известность начальника цеха или лицо его заменяющее  и весь персонал о полученном прогнозе.

 Начальник цеха или лицо его заменяющее совместно с мастером ТСН, ННЭ разрабатывают дополнительные меры по обеспечению безопасности обслуживающего персонала и бесперебойной работы технологического оборудования в особых условиях. 

4  Оперативная часть ликвидации аварий на объекте

4.1 Оперативная часть ликвидации аварий на ННЭ

	Виды аварий и места их возникновения
	Мероприятия по спасению людей и  ликвидации аварий
	Лица ответственные за выполнение мероприятий и исполнители
	Местонахождение средств для спасения людей и ликвидации аварий
	Действия невоенизированной пожарной команды

	1
	2
	3
	4
	5

	Пожар в резервуаре РВС Р3-1, Р3-2, Р3-3, Р3-4.
	1.При визуальном обнаружении пожара сообщить оператору ННЭ

2.при получении сообщения о пожаре сообщить диспетчеру месторождения и мастеру участка по транспортировке и сдаче нефти

3.проконтролировать срабатывание автоматической системы пожаротушения

4. при отсутствии автоматического пуска системы АУПТ запустить в ручную с панели

5.проконтролировать срабатывание автоматической системы аварийного останова технологического процесса

6.при отказе АСУТП остановить все перекачивающие насосы

7.дать команду оператору ЦУПН об остановке магистральных насосов или переключить их на заполнение резервуаров ТСН

8.прекратить подачу эл.энергии в резервуарный парк

9.перекрыть всю запорную арматуру (задвижки Z3-1, Z3-2 для РВС-1, Z3-3, Z3-4 для РВС-2, Z3-5, Z3-6 для РВС-3) на технологических трубопроводах горящего резервуара

10.исходя из обстановки организовать откачку нефти из горящего резервуара

11.удалить из опасной зоны всех людей не занятых в ликвидации пожара

12.принять меры по оказанию помощи пострадавшим
	Первый заметивший

Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Оператор ПУ в добыче нефтии газа

Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Мастер ТСН, ННЭ 
Деж. Электрик

Сменный персонал

Мастер ТСН, ННЭ
	В помещении операторной ННЭ имеются средства связи, оповещения и защиты людей

В помещениях операторной находится  аппаратура и прибору контроля автоматической системы управления технологическим процессом (АСУПТ) с системой аварийного останова
	При получении сообщения о пожаре невоенизированное противопожарное формирование прибывает к месту пожара и под руководством инженера по ППБ приступает к охлаждению горящего резервуара и пенному тушению горящих розливов нефти в обваловании и самого резервуара согласно оперативного плана пожаротушения

	Нарушение целостности резервуара
	1.При визуальном обнаружении утечки из резервуара сообщить  мастеру или оператору ПУ в добыче нефти и газа

2.сообщить об аварии диспетчеру месторождения и мастеру участка по транспортировке и сдаче нефти

3. прекратить поступление нефти в поврежденный резервуар – закрыть задвижки:

Для РВС№1 – Z3-2; Z-2;

Для РВС№2 – Z3-4; Z-3;

Для РВС№3 – Z3-6; Z-4;

Для РВС№4 – Z3-8; Z-5;

4.перекачать нефть из поврежденного резервуара в другой резервуар или ж/д цистерны на эстакаде

5.при невозможности внутренней перекачки откачать нефть в магистральный трубопровод (по согласованию с фирмой «КазТрансОйл»

6.вызвать ремонтную бригаду с необходимой техникой

7.проверить готовность автоматической системы пожаротушения. 

8.Приступить к локализации и ликвидации пролива нефти
	Первый заметивший 

Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Мастер ТСН, ННЭ  

Мастер  участка

Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Мастер  участка и сменный персонал
	Средства связи в операторной

Средства связи в операторной ННЭ

Кнопки управления задвижками в операторной

Кнопки управления задвижками в операторной

Средства связи

Пульт управления в операторной
	При получении сообщения об аварии  инженер по ППБ прибывает к месту аварии и  организует выставление временного пожарного поста из членов невоенизированного противопожарного формирования на пожарном автомобиле.

	Пожар на площадке печей подогрева нефти П-1, П-2, П-3.
	1.При визуальном обнаружении пожара сообщить мастеру или оператору ПУ в добыче нефти и газа

2. при получении сообщения о пожаре сообщить диспетчеру месторождения и мастеру участка по транспортировке и сдаче нефти

3.проконтролировать срабатывание автоматической системы пожаротушения

4.При отсутствии автоматического пуска системы АУПТ запустить в ручную с панели

5.проконтролировать срабатывание автоматической системы аварийного останова технологического процесса

6.при несрабатывании АСУТП сообщить начальнику участка

7.прекратить подачу топлива на горелку

8.закрыть отсекающие задвижки поврежденной печи:

Для П-1-V5-3;  V5-1; V5-5;

Для П-2-V5-9;  V5-7; V5-11;

Для П-3-V5-15; V5-13; V5-17;

9. потушить пожар

10. ликвидировать последствия пожара и розлива. Освободить печь от нефти

11. вызвать ремонтную бригаду с необходимой техникой
	Первый заметивший

Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

ператор ПУ в добыче нефти и газа

Оператор товарный

Оператор товарный

невоенизирован. пожарная команда

Мастер

ТСН, ННЭ , сменный персонал


	В помещении операторной ННЭ имеются средства связи и оповещения

В помещениях операторной находится  аппаратура и приборы контроля автоматической системы управления технологическим процессом (АСУТП) с системой аварийного останова

Средства связи

Кнопки управления в операторной

Пожарные автомобили
	При получении сообщения о пожаре невоенизированное противопожарное формирование прибывает к месту пожара и под руководством инженера по ППБ  приступает к охлаждению горящего резервуара и пенному тушению горящих розливов нефти на печах подогрева согласно оперативного плана пожаротушения

	Выход из строя насоса в технологической насосной
	1.при получении сообщения об аварии сообщить начальнику участка по транспортировке и сдаче нефти, мастеру и в противопожарную службу (при розливе нефти)

2.выключить поврежденный насос

3. закрыть соответствующие отсекающие электрозадвижки на входе и выходе из насоса:

Для МН-1- М2; М-3;

Для МН-2- М4; М-5;

Для МН-3- М6; М-7;

Для Н2-1 – Z2-1; Z2-2;

Для Н2-2 – Z2-3; Z2-4;

Для Н2-3 – Z2-5; Z2-6;

4.вызвать аварийную бригаду энергослужбы ЦД

5.отключить насос от электросети

6.вызвать бригаду службы ремонта оборудования

7. при наличии проливов нефти ликвидировать их.
	Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

Мастер

ТСН, ННЭ 

Дежурный электрик

Мастер

ТСН, ННЭ 

сменный персонал
	В помещении операторной ННЭ имеются средства сигнализации, связи и оповещения

Кнопки управления

Кнопки управления в операторной

Средства связи

Дежурный аварийный автомобиль

Средства связи
	При получении сообщения об аварии и наличии проливов нефти инженер по ППБ  прибывает к месту аварии  и организует выставление временного пожарного поста из членов невоенизированного противопожарного формирования на пожарном автомобиле до полной ликвидации розливов.

	Пожар на нефтеналивной эстакаде
	1.При визуальном обнаружении пожара сообщить мастеру или оператору ННЭ

2.при получении сообщения о пожаре сообщить диспетчеру месторождения и начальнику участка по транспортировке и сдаче нефти и в пожарное депо

3.проконтролировать срабатывание автоматической системы пожаротушения

4.При отсутствии автоматического пуска системы АУПТ запустить в ручную с панели

5.проконтролировать срабатывание автоматической системы аварийного останова технологического процесса налива нефти

6.при отказе АСУТП остановить все перекачивающие насосы налива нефти в ж/д цистерны

7.закрыть задвижку Z-12

8.включить насосы противопожарного водоснабжения и пенного пожаротушения

9.Подать пену на горящую ж/д цистерну ZP-1/ZP-5 соответствующего участка, где находится горящая цистерна

10. подготовить к работе ближайшие лафетные стволы. И подать воду на охлаждение цистерн и эстакады

11.связаться с диспетчером железной дороги (разъезд № 6) и машинистом маневрового тепловоза

12.расцепить и растащить на безопасное расстояние не горящие цистерны


	Первый заметивший

Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти 

и газа

 (если работают кнопки управления) или 

Оператор товарный

Оператор товарный

Оператор товарный

 Оператор товарный

Члены невоенизированной пожарной команды

Мастер ТСН, ННЭ

Машинист маневрового тепловоза. Сцепщики – работники ж/д
	Телефонные аппараты на эстакаде

В помещении операторной ННЭ имеются средства связи и оповещения 

В помещениях операторной находится  аппаратура и прибору контроля автоматической системы управления технологическим процессом (АСУПТ) с системой аварийного останова

Кнопки управления в операторной

Закрыть по месту вручную

Кнопки управления в операторной

Включить по месту

Открыть задвижки в колодцах и у лафетного ствола

Средства связи

Маневровый тепловоз Аварийная растяжная лебедка в конце ж/д тупика эстакада


	При получении сообщения о пожаре невоенизированное противопожарное формирование прибывает к месту пожара и под руководством инженера по ППБ  приступает к водяному охлаждению соседних ж/д цистерн и эстакады и пенному тушению горящей ж/д цистерны согласно оперативного плана пожаротушения

	Пожар на топливо

заправочной колонке ТЗК
	1. При визуальном обнаружении пожара сообщить мастеру или оператору ННЭ

2.при получении сообщения о пожаре сообщить диспетчеру месторождения и начальнику участка по транспортировке и сдаче нефти и в пожарное депо

3. прекратить подачу топлива на автоцистерну

4.проконтролировать срабатывание автоматической системы пожаротушения

5.при отсутствии автоматического пуска системы АУПТ запустить в ручную с панели

5.Немедленно обесточить технологическое оборудование. 

6.Начать эвакуацию людей и автотранспорта в безопасное место. 

7.Прекратить все работы в зоне аварии. 

8.Немедленно приступить к ликвидации аварии табельными средствами. 

10.Выставить посты с предупредительными знаками для оцепления зоны аварии. 

11. Проверить наличие пострадавших людей в зоне аварии, в случае обнаружения принять меры к их эвакуации.

12.Оказать медицинскую помощь пострадавшим.  

14.После опустошения аварийной цистерны  его необходимо отбуксировать на безопасное, место.

15.Конкретные мероприятия по ликвидации разгерметизации автоцистерны принимает ответст​венный руководитель работ по ликвидации аварии.

16. Принять меры по ликвидации последствия пролива нефтепродукта.        
	Первый заметивший

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор товарный

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Мастер ТСН, ННЭ

Сменный персонал
	Средства связи

В помещениях операторной находится  аппаратура и прибору контроля автоматической системы управления технологическим процессом (АСУПТ) с системой аварийного останова

Кнопки управления в операторной


	При получении сообщения об аварии и наличии проливов нефти инженер по ППБ прибывает к месту аварии  и организует выставление временного пожарного поста из членов невоенизированного противопожарного формирования на пожарном автомобиле до полной ликвидации розливов.

	Неисправность железнодорож-

ной цистерны 
	1.При визуальном обнаружении  неисправности цистерны (утечки нефти) сообщить мастеру или оператору ННЭ

2.при получении сообщения о неисправности цистерны сообщить начальнику участка по транспортировке и сдаче нефти, мастеру и в  противопожарную службу (при розливе нефти)

3. закрыть все открытые электрозадвижки  наливных стояков (Z 1-1. 1—Z1-30.1)

4.остановить насосы откачки нефти Н2-2, Н2-3.

5. поднять УНЖ, поднять откидные мостики, снять заземление цистерн.

6. вызвать маневровый тепловоз и сцепщиков вагонов для подвижки поврежденной цистерны к УСН

7. присоединить УСН к устройству слива и открыть клапан сливного прибора цистерны

8. открыть задвижку откачивающего насоса Z1-1

9. ликвидировать розлив нефти на площадке эстакады и площадке рельсовых путей
	Первый заметивший

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Сменный персонал
	Телефонные аппараты на ж/д эстакаде

Средства связи в операторной

Кнопки управления на пульте в операторной

На площадке эстакады у наливного стояка

Средства связи в операторной


	При получении сообщения об аварии и наличии проливов нефти инженер по ППБ  прибывает к месту аварии  и организует выставление временного пожарного поста из членов невоенизированного противопожарного формирования на пожарном автомобиле до полной ликвидации розливов

	Пожар на АГРС
	1. закрыть задвижку G-1
2. при получении сообщения о пожаре сообщить диспетчеру месторождения и начальнику участка по транспортировке и сдаче нефти и в пожарное депо

3. отключить подачу электроэнергии

4. проконтролировать срабатывание автоматической системы пожаротушения

5. при отсутствии автоматического пуска системы АУПТ запустить в ручную с панели

6. потушить пожар

7.  вызвать ремонтную бригаду с необходимой техникой
	Оператор товарный

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Пожарная команда ККМ

Мастер  ТСН, ННЭ, сменный персонал
	В помещении операторной ННЭ имеются средства связи и оповещения

В помещениях операторной находится  аппаратура и прибору контроля автоматической системы управления технологическим процессом (АСУПТ) с системой аварийного останова

Средства связи

Кнопки управления в операторной

Пожарные автомобили
	При получении сообщения об аварии и наличии проливов нефти инженер по ППБ  прибывает к месту аварии  и организует выставление временного пожарного поста из членов невоенизированного противопожарного формирования на пожарном автомобиле

	Аварийное отключение электроэнергии
	1.выключить все электропотребители на поврежденном участке

2.сообщить диспетчеру месторождения и начальнику участка по транспортировке и сдаче нефти

3. вызвать  дежурного электрика 

4.запустить резервный дизельный электрогенератор.

5.при необходимости, в зависимости от обстановки прекратить прием нефти в резервуары ННЭ

6.после восстановления подачи электроэнергии подключение потребителей производить только по распоряжению мастера участка обслуживания энергосистем и начальника участка 
	Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Мастер ТСН, ННЭ

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Деж. Электрик

Мастер ТСН, ННЭ

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Мастер ТСН,  ННЭ. Оператор ПУ в добыче нефти

и газа


	По месту нахождения отключающих устройств

Средства связи в операторной ННЭ

Средства связи – радио и телефон

По месту расположения

Кнопки управления на пульте в операторной
	При получении сообщения об аварии и наличии проливов нефти инженер по ППБ прибывает к месту аварии  и организует выставление временного пожарного поста из членов невоенизированного противопожарного формирования на пожарном автомобиле.

	Утечки нефти в соединениях или порыв трубопровода
	1.При визуальном обнаружении утечки сообщить оператору ННЭ

2.сообщить об аварии диспетчеру месторождения и начальнику участка по транспортировке и сдаче нефти

3.прекратить поступление нефти в поврежденный сектор технологического трубопровода – закрыть (открыть) соответствующие задвижки

4.при необходимости остановить соответствующие насосы 

5.слить нефть в соответствующие дренажные емкости в зависимости от места нахождения повреждения.

-.для участков резервуарного парка, печей подогрева и насосных  в Е-3, Е-4.

- для участка нефтеналивной эстакады в  Е-2.

6. вызвать ремонтную бригаду с необходимой техникой

7.проверить готовность системы автоматического пожаротушения 

8.приступить к локализации и ликвидации розлива нефти

9.произвести замену уплотнений, арматуры или произвести ремонт аварийного участка трубопровода
	Первый заметивший аварию

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Мастер ТСН, ННЭ

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор товарный

Мастер ТСН, ННЭ

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Мастер ТСН, ННЭ

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор товарный

персонал ННЭ

Ремонтная бригада
	Средства связи в операторной ННЭ

Кнопки управления на пульте в операторной или по месту установки отсекающих задвижек

Кнопки управления на пульте в операторной или по месту

Средства связи в операторной

Пункт контроля и управления в операторной

По месту аварии
	При получении сообщения об аварии и наличии проливов нефти инженер по ППБ прибывает к месту аварии  и организует выставление временного пожарного поста из членов невоенизированного противопожарного формирования на пожарном автомобиле до полной ликвидации розливов и восстановления неисправных коммуникаций технологических трубопроводов


4.2 Оперативная часть плана ликвидации возможных аварий на ТСН

	Наименование объекта, где произошла авария
	Вид аварии
	Мероприятия по ликвидации аварий
	Действия персонала на случай аварии
	Лица, ответственные за выполнение мероприятий по ликвидации аварии

	1
	2
	3
	4
	5

	Терминальная станция нефтепровода
(ТСН)
	Пожар в резервуарном парке
	1. сообщить руководству месторождения о масштабах пожара

2. остановить все насосы откачки нефти

3. прекратить подачу электроэнергии

4. остановить насосы закачки нефти в резервуар

5. перекрыть все трубопроводы к горящему резервуару

6. удалить из опасной зоны всех рабочих, технику, запретить проезд автотранспорта 
	1. сообщить диспетчеру месторождения

2. остановить все перекачивающие насосы

3. сообщить мастеру подрядной обслуживающей организации о полном снятии напряжения со всех электропотребителей объекта (рация № 61)

4. дать немедленную команду оператору ЦУПН об остановке магистральных насосов ЦУПН – ТСН

5. закрыть задвижки №№14, 16, 21, 22

6. удалить с территории всех лиц, не участвующих в ликвидации пожара, обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники к горящему резервуару
	Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

	Терминальная станция нефтепровода 
(ТСН)
	Пожар на емкости дизельного топлива
	1. При визуальном обнаружении пожара

2.при получении сообщения о масштабах пожара

3.прекратить подачу дизтоплива на дизельный генератор.

4.прекратить подачу эл.энергии на емкость дизельного топлива

5. удалить из опасной зоны всех людей не занятых в ликвидации пожара

10.принять меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим
	1. сообщить оператору ПУ в добыче нефти и газа 

2. сообщить мастеру участка и диспетчеру  

  3. закрыть запорную арматуру на питающем трубопроводе возле дизельного генератора.

4. сообщить мастеру электро службы о полном снятии напряжения со всех электропотребителей диз.топлива

5. удалить с территории всех лиц, не участвующих в ликвидации пожара, обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники к горящему резервуару

10.приступить к оказанию первой помощи
	Первый заметивший

Оператор ПУ в добыче нефти и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа 

Дежурный электрик

Мастер участка ТСН, ННЭ
Оператор ПУ в добыче нефти и газа 

	Терминальная станция нефтепровода (ТСН)
	Нарушение целостности резервуаров
	1. сообщить руководству месторождения о масштабах пожара

2. перекрыть поступление нефти в поврежденный резервуар

3. откачать  остатки нефти с поврежденного  резервуара

4. приступить к ликвидации аварии

5. приступить к локализации места пролива нефти
	1. сообщить диспетчеру

2. закрыть задвижки:

                              -  №26 для РВС – 1

                              -  №28 для РВС – 2

                              -  №31 для РВС – 3

                              -  №25 для РВС – 4

3. приступить к внутренней перекачке нефти с поврежденного резервуара в любой порожний

4. вызвать ремонтную бригаду с необходимой техникой

5. пролитую нефть откачать, замазученный грунт вывезти, места загрязнения зачистить        
	Оператор ПУ в добыче нефти

и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа 



	Терминальная станция нефтепровода (ТСН)
	Возгорание печи подогрева нефти ПП- 0,63
	1. сообщить руководству месторождения о масштабах пожара

2. прекратить подачу топлива на горелку 

3. прекратить подачу электроэнергии

4. исключить из технологического цикла поврежденную печь

5. закачку резервуара вести напрямую (минуя печи)

6. стравить остатки нефти с трубопровода (если нет опасности для жизни)

7. запретить проезд автотранспорта, не связанного с ликвидацией аварии
	1. сообщить диспетчеру месторождения

2. закрыть отсекающую задвижку на газовом коллекторе печи 

3. сообщить мастеру подрядной обслуживающей организации о полном снятии напряжения со всех электропотребителей объекта (рация №61)

4. закрыть отсекающие задвижки входа и выхода в печь №№16, 22

5. открыть задвижку №21

6. открыть стравливающие задвижки №№86, 89

7. запретить проезд автотранспорта, кроме спецтехники
	Оператор ПУ в добыче нефти

и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти и газа 

	Терминальная станция нефтепровода (ТСН)
	Механические неисправности на насосах для откачки нефти


	1. исключить насос из технологической схемы откачки нефти

2. сообщить руководству месторождения об аварии

3. снять напряжение с электродвигателя

4. перейти на другой насос

5. приступить к ремонту
	1. остановить насос, закрыть задвижки:

а) для насоса №4 на всасе и нагнетании задвижки №№62, 63

б) для насоса №5 на всасе и нагнетании задвижки №№64, 65

        2.   сообщить диспетчеру

3 вызвать электрослужбу месторождения

        4.   запуск резервного насоса

        5.   вызвать бригаду слесарей и приступить                  к  ремонту насоса 
	Оператор ПУ в добыче нефти

и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа 

Оператор ПУ в добыче нефти и газа 

	Терминальная станция нефтепровода (ТСН)
	Порыв внутрипромыс-лового нефтепровода
	1. сообщить руководству месторождения об аварии

2. немедленно остановить перекачивающие насосы

3. не допускать роста давления в нефтепроводе

4. приступить к ремонту нефтепровода

5. приступить к локализации места пролива нефти
	1. сообщить диспетчеру об аварии

2. остановить магистральные насосы

3. отсечь поврежденный участок, закрыть входную и выходную задвижки нефтепровода

4. вызвать ремонтную бригаду с необходимой техникой и персоналом

5. место полива нефти обваловать, приступить к вывозу замазученного грунта
	Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти

и газа

Оператор ПУ в добыче нефти и газа




5  Распределение обязанностей между должностными лицами,

участвующими в ликвидации аварии и порядок их действия

Общие положения

            Руководство работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации, спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации в организации (далее Ответственный руководитель). 

 Для принятия эффективных мер по локализации и ликвидации аварийных ситуации Ответственный руководитель создаёт командный пункт (операционный штаб), функциями которого являются: 

- сбор и регистрация информации о ходе развития аварийной ситуации и принятых мерах по ее локализации и ликвидации;

- текущая оценка информации и принятие решений по оперативным действиям в зоне аварийной ситуации и за ее пределами;

- координация действий персонала организации (объекта) и всех привлечённых подразделений и служб, участвующих в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

На командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

 На командном пункте Ответственный руководитель организует ведение журнала ликвидации аварийной ситуации, где фиксируется выданные задания и результаты их выполнения по времени. 

 Запрещается вмешиваться в действия ответственного руководителя работ. 

 При явно неправильных действиях ответственного руководителя работ вышестоящее лицо имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварии или назначить для этого другого руководителя. 

           Ответственным руководителем работ по ликвидации аварии является начальник цеха, а при его отсутствии – начальника ИТС.

        До прибытия ответственного руководителя работ про ликвидации аварии спасением (эвакуацией) людей и ликвидацией аварии руководит старший присутствующий начальник (мастер ТСН, ННЭ).

       Лица, вызываемые и прибывшие к месту аварии (пожара), сообщают о своём прибытии ответственному руководителю работ и по его указанию приступают к исполнению своих обязанностей предусмотренных данным планом.

       К ликвидации аварии привлекаются только те должностные лица, действия которых могут способствовать ликвидации аварии.

       Обязанности между должностными лицами предприятия распределяются так, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие всех служб предприятия по ликвидации аварии или аварийной ситуации (предупредить образование новых очагов аварии и распространение на другие объекты). 

      При направлении обслуживающего персонала на выполнение аварийных и аварийно-спасательных работ в опасных местах, во главе бригады должен быть назначен инженерно-технический работник - мастер ТСН, ННЭ работник противопожарной службы.
      При направлении рабочих на газоспасательные, восстановительные и ремонтные работы назначают ответственного исполнителя из числа ИТР, который является старшим бригады исполнителей. Ему выдают наряд-допуск, в котором указывают фамилии рабочих и ответственного руководителя работ, дату, место работы и ее характер, результаты анализа воздушной среды, взятого перед началом работы, основные правила безопасности проведения газоопасных работ.  Организация и ведение этих работ должны осуществляться в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварий:

      Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий  обязан:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью данного плана ликвидации аварии (пожара), и руководит работами по спасению (эвакуации) людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает его местонахождение всем исполнителям и постоянно находится на нём;

в) проверяет: вызваны ли пожарная, медицинская службы и оповещены ли другие учреждения, а также должностные лица, извещение которых предусмотрено соответствующим списком (приложение к плану);

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана и своих распоряжений и заданий по непосредственной ликвидации аварии (пожара);

д) выясняет данные о количестве персонала и число пострадавших. При необходимости даёт распоряжение об организации медицинского пункта по оказанию первой помощи вблизи места аварии или скорейшей отправки пострадавших в ближайшие медицинские учреждения в зависимости от характера поражений;

е) даёт соответствующие распоряжения руководителям взаимосвязанных по коммуникациям и соседних объектов;

ж) при длительных авариях (пожарах) совместно с мастером участка и инженером противопожарной службы в соответствии с заранее разработанными оперативными планами пожаротушения даёт начальнику пожарной охраны и другим лицам соответствующие задания на выполнение предусмотренных мероприятий;

з) даёт указание на удаление из опасных зон персонала не занятого в ликвидации аварии (тушении пожара) и о выставлении постов охраны опасных зон. Проверяет через диспетчера связь с участниками (руководителями) ликвидации аварии и руководством ТОО «Каракудукмунай»;

и) докладывает вышестоящему руководству об остановке и при необходимости просит вызвать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии или тушения пожара;

к) назначает ответственное лицо для ведения оперативного журнала по ликвидации аварии (пожара);

л) по окончании ликвидации аварии (пожара) даёт указание на проведение восстановительно-ремонтных работ;

Обязанности мастера участка:

- при получении сообщения об аварии оповещает диспетчера;

- принимает меры для предупреждения распространения аварии на другие установки;

- выполняет обязанности ответственного руководителя работ по спасению людей и ликвидации аварии до прибытия начальника;

- после прибытия ответственного руководителя работ   докладывает о состоянии работ по спасению людей и ликвидации аварии и выполняет его указания;

- принимает меры по выводу людей из опасной зоны, по локализации аварийной ситуации и ликвидации последствий аварий;

- при необходимости производит частичную или полную остановку ТСН отключает аварийный участок технологической схемы от подводящих и отводящих трубопроводов;

- обеспечивает (в зависимости от обстановки) сохранение нормального технологического режима, либо переводит его на режим, удобный для быстрой остановки;

- до прибытия команды противопожарной службы организует тушение пожара с применением первичных средств пожаротушения, стационарных лафетных стволов и установок пожаротушения.

Обязанности диспетчера ЦД ТОО «ККМ»:

а) получив сообщение об аварии (пожаре), немедленно прекращает переговоры, не имеющие непосредственного отношения к произошедшей аварии, и извещает о ней начальника цеха.

б) действует согласно «ИНСТРУКЦИЯ о порядке оповещения и предоставления информации об инцидентах, авариях, несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях, ДТП, угрозах и проявлениях террористических актов для работников ТОО «Каракудукмунай»
Обязанности инженера противопожарной службы ЦД  ТОО «ККМ»:
а) руководить работами по тушению пожаров на нефтеналивной эстакаде или в 

резервуарном парке в соответствии с заданием ответственного руководителя ликвидации аварии, инструкции действий инженера по ППБ ТОО «ККМ» при возникновении пожара и оперативных планов пожаротушения;

б) организует своевременный сбор (при необходимости) свободных смен личного состава невоенизированного противопожарного формирования ТОО «ККМ»;

в) организует, при необходимости, вызов к месту пожара дополнительных сил и средств через ответственного руководителя;

г) обеспечивает из своего запаса средствами пожаротушения, инструментом и пожарным инвентарём всех работников, выделенных ответственным руководителем ликвидации аварии в помощь пожарной охране;

д) поддерживать постоянную связь с ответственным руководителем ликвидации аварии и систематически информировать его о ходе работ по тушению пожара;

е) до прибытия ответственного руководителя ликвидации аварии самостоятельно проводит работы по тушению пожара на основании утверждённого оперативного плана пожаротушения и в соответствии с мероприятиями предусмотренными данным планом ликвидации аварии и в соответствии с обстановкой;

ж) по требованию ответственного руководителя ликвидации аварии предоставляет для ликвидации любой аварии необходимые материалы и оборудование, имеющееся в его распоряжении.

Обязанности мастера газовой службы:

-  организует проведение газоопасных работ;

- держит постоянную связь с Ответственным руководителем работ по ликвидации аварии и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки;

- систематически информирует Ответственного руководителя работ о ходе работ.

Обязанности мастеров ремонтного и энергетического участков ЦД:

а) обеспечить организацию работ бригад слесарей и электриков и их постоянное дежурство для выполнения работ по ликвидации аварии и восстановлению нормальной работы ННЭ;

б) обеспечивать по указанию ответственного руководителя работ по отключению или подключению электроэнергии, нормальную работу электромеханического оборудования, действие связи и сигнализации, исправное состояние систем противопожарного водоснабжения и пенного пожаротушения.

Обязанности оператор товарный и оператор ПУ в добыче нефти 

и газа ТСН, ННЭ:

а) при обнаружении аварии (пожара) немедленно сообщить мастеру участка ТСН, ННЭ, начальнику цеха, диспетчеру и в пожарную охрану предприятия;

б) проконтролировать срабатывание (пуск) автоматических систем пожаротушения, аварийного остановки, оповещения. По показаниям на щитах управления и мониторе;

в) при аварии (пожаре) на нефтеналивной эстакаде поддерживает связь с диспетчером железнодорожного разъезда №6;

г) при необходимости и наличии возможности в целях предупреждения осложнений аварии, отключает (включает) необходимое технологическое оборудование;

д) поддерживает связь с диспетчером, мастером ТСН, ННЭ;

Обязанности  оператора пульта управления (машиниста):

а) при обнаружении аварии (пожара) немедленно сообщить мастеру участка ТСН, ННЭ и оператору ПУ в добыче нефти и газа;

б) при необходимости и наличии возможности в целях предупреждения осложнений аварии. Отключает (включает) необходимое технологическое оборудование;

в) при возникновении опасности или получении сигнала системы оповещения применяет индивидуальные средства защиты и покидает опасную зону;

г) находясь на ННЭ или вне его территории узнав об аварии, немедленно являются к своему начальнику или руководителю аварийных работ для получения заданий;

Обязанности начальника службы безопасности:

- силами службы безопасности обеспечивает оцепление ТСН для ограничения доступа людей и транспортных средств в зону аварии;

- участвует, в соответствии с указаниями Ответственного руководителя, в работах по спасению людей и ликвидации аварии.

Обязанности дежурного врача медпункта:

а) при получении извещения об аварии немедленно прибыть к месту аварии с необходимыми медикаментами, перевязочным материалом и инструментами;

б) сообщить руководителю ликвидации аварии о своём прибытии к месту аварии;

в) оказывать необходимую и возможную медицинскую помощь пострадавшим;

г) по указанию ответственного руководителя ликвидации аварии организовать пункт оказания первой помощи вблизи от места аварии;

д) при необходимости организовать сопровождение или сопровождать самому пострадавших при их доставке в стационарное медицинское учреждении;

6 Список средств, материалов, оборудования и инструментов

      Настоящим планом ликвидации возможной аварии (пожара) на территории объекта предусмотрено прибытие к месту аварии двух пожарных автоцистерн (АЦ-5-40) и по необходимости, бригад ремонта технологического оборудования, обслуживания энергосистем месторождения, на специально оборудованных автомобилях. 

      Пожарные автомобили марки АЦ-5-40 на базовом шасси Урал 5557, оборудованные центробежными пожарными насосами (ПН-60) доставляют к месту аварии вместе с боевыми расчетами следующие вещества, материалы, инструмент и оборудование необходимое для ликвидации аварии.   

1. Вода                                                                                          5800 л 

2. Пенообразователь                                                                   360 л

3. Стационарный лафетный ствол                                             1 шт. 

4. Фонарь осветительный ФОС-3                                              1 шт. 

5. Фонарь электрический ручной ФЭР-2                                  3 шт. 

6. Водосборник ВС-125У. ГОСТ 14229                                    1 шт.

7. Лопата ЛКО-3-390 ГОСТ 19596-87                                       2 шт.

8. Сетка водозаборная ПМ-125А ГОСТ 12963-80                   1 шт.

9. Пеногенератор ГПС-600 ГОСТ 12962                                  2 шт. 

10. Трехходовое разветвление РТ-80У                                       1 шт. 

11. Рукавные зажимы                                                                    4 шт.

12. Ключи для соединения рукавов ГОСТ 14286-69                 4 шт.

13. Головки переходные ГОСТ 28352-89                                    4 шт.

14. Гидроэлеватор Г-600 ГОСТ 7498-75                                     1 шт.

15. Ствол ручной пожарный РСКЗ-70У. ТУ 4854-001              1 шт.   

16. Ствол ручной пожарный РСК-50У. ТУ 4854-001                2 шт.   

17. Ствол ручной пожарный РСП-70У. ТУ 4854-001                1 шт.   

18. Боты диэлектрические ГОСТ 13385                                      3 пары 

19. Перчатки диэлектрические ТУ-38-106359                            3 пары

20. Топор пожарный А-2 ГОСТ 18758-89                                   2 шт. 

21. Ножовка столярная 1-525-5 ГОСТ 26215-84                        1 шт. 

22. Веревка пожарная спасательная ВСП-30 ТУ 220                1 шт. 

23. Колодка противооткатная ПМ-252А                                     2 шт.

24. Лом ЛПЛ ГОСТ 16714-71                                                       1 шт.

25. Лом ЛПТ ГОСТ 16714-71                                                       1 шт.

26. Крюк для открывание крышки гидранта                              1 шт.

27. Крюк КПУ ГОСТ 16714-71                                                     1 шт.

28. Багор БПМ  ГОСТ 16714-71                                                   1 шт. 

29. Рукав КЩ-1-32-3. L=4м с арматурой ГОСТ 5398                1 шт.

30. Рукав пожарный напорный Ø 51мм. L=20 УН 91.030         8 шт.

31. Рукав пожарный напорный Ø 77мм. L=20 УН 91.030         4 шт.

32. Рукав пожарный напорный Ø 77мм. L=4 УН 91.090           2 шт.

33. Рукав всасывающий Ø 125мм. L=4 УН 91.020                     2 шт.

34. Рукав напорно-всасывающий Ø 51мм. L=20 УН 91.010      1шт.

35. Лестница палка ЛП 8556-72                                                    1 шт.

36. Лестница трехколенная Л-60 ТУ-22-7280-78                        1 шт.

37. Лестница штурмовка ЛШ ГОСТ 8556-72                              1 шт.

38. Мосток рукавный ПМ 524.20.08.00                                        2 шт.

39. Задержка рукавная ПМ 525А20.45.00                                    6 шт.

40. Колонка пожарная водозаборная КПУ ГОСТ 7499-71         1 шт.

Список инструментов, материалов и средств индивидуальной

защиты, находящихся в комнате Аварийного запаса ННЭ

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок хранения

	1 
	Молоток обмедненный
	шт
	1
	Согласно установленных норм

Согласно установленных норм

	2 
	Кувалда обмедненная
	шт
	1
	

	3 
	Ключи обмедненые от 10 до 55 мм
	комплект
	2
	

	4 
	Лом монтажный
	шт
	3
	

	5 
	Ножницы по металлу
	шт
	1
	

	6 
	Ножовка по металлу (с запасными полотнами в количестве 3 шт)
	шт
	1
	

	7 
	Ножовка по дереву
	шт
	1
	

	8 
	Пассатижи
	шт
	2
	

	9 
	Отвертки
	шт
	4
	

	10 
	Зубило
	шт
	2
	

	11 
	Аптечка
	комплект
	2
	

	12 
	Ключи рожковые от 12 до 55 мм
	комплект
	2
	

	13 
	Ключ разводной № 2
	шт
	2
	

	14 
	Приспособление для разжатия фланцевых соединений
	шт
	1
	

	15 
	Домкрат
	шт
	1
	

	16 
	Ключи накидные от 10 до 46 мм
	комплект
	2
	

	17 
	Ключ газовый № 2, №3, №4
	шт
	3
	

	18 
	Напильники L-350 (плоский, круглый, трехгранный, квадратный)
	комплект
	2
	

	19 
	Хомуты для трубопроводов (диам.114,150,219,300 мм)
	комплект
	2
	

	20 
	Манометры технические от 5 до 250 атм
	шт
	6
	

	21 
	Задвижки [image: image2.png]


 50х16
	шт
	2
	

	22 
	Задвижки [image: image4.png]


 50х40
	шт
	2
	

	23 
	Задвижки [image: image6.png]


 80х16
	шт
	2
	

	24 
	Задвижки [image: image8.png]


 100х16
	шт
	2
	

	25 
	Задвижки [image: image10.png]


 100х40
	шт
	2
	

	26 
	Задвижки [image: image12.png]


 100х63
	шт
	2
	

	27 
	Задвижки [image: image14.png]


 150х16
	шт
	2
	

	28 
	Задвижки [image: image16.png]


 200х16
	шт
	2
	

	29 
	Заглушки паронитовые  от 50 до 500 мм
	шт
	14
	

	30 
	Заглушки плоские металлические от 50 до 500 мм
	шт
	14
	

	31 
	Лопата совковая
	шт
	5
	

	32 
	Лопата штыковая
	шт
	5
	

	33 
	Межфланцевые прокладки от 50 до 500 мм
	шт
	14
	

	34 
	Набивка сальниковая (10х10,13х13,16х16)
	кг
	2
	

	35 
	Паронит ПМБ от 2 до 5 мм
	кг
	25
	

	36 
	Резина техническая 5 мм
	кг
	3
	

	37 
	Лента фум
	катушка
	2
	

	38 
	Лента сигнальная
	м
	50
	

	39 
	Шпилька с гайками М16х80
	шт
	50
	

	40 
	Шпилька с гайками М20х140
	шт
	50
	

	41 
	Шпилька с гайками М24х160
	шт
	50
	

	42 
	Шпилька с гайками М36х240
	шт
	50
	

	43 
	Сигнально – спасательная веревка
	шт
	3
	

	44 
	Спасательный пояс
	шт
	3
	

	45 
	Веревка капроновая
	м
	20
	

	46 
	Огнетушитель ОП-10
	шт
	2
	

	47 
	Противогаз ПШ-1
	шт
	2
	

	48 
	Противогаз ПШ-2
	шт
	1
	

	49 
	Перчатки диэлектрические
	пара
	3
	

	50 
	Прорезиненная спецодежда
	комплект
	2
	

	51 
	Сапоги резиновые, разм. От 42 до 44
	пара
	6
	

	52 
	Резиновые перчатки
	пара
	5
	

	53 
	Рукавицы прорезиненные
	пара
	10
	

	54 
	Ведро оцинкованное
	шт
	3
	

	55 
	Фонарь электрический
	шт
	1
	

	56 
	Смазка «Литол 24»
	кг
	10
	

	57 
	Предупредительные знаки
	шт
	10
	


7 СПИСОК должностных лиц, подразделений и организаций, которые должны быть немедленно извещены диспетчером организации об аварийной ситуации

	№

п/п
	Наименование подразделения и должностного лица
	Ф. И.О
	№ телефона

	
	
	
	служебный
	внутренний

	1
	Генеральный директор
	Цю Гуаньюань
	51-01-00
	2501

	2
	Зам. ген. директора по производству
	Енсегенов Н.С.
	51-01-06
	2506

	3
	Начальник ПТО
	Ташенов Ж.К.
	51-55-22
	2622

	4
	Зам. ген. директора по ОТ, ТБ и Э
	Сахиев К.О.
	51-51-28
	2640

	5
	Начальник цеха
	Бухарев С.В.

Бердиев Б.К.
	51-47-47
	2712

	6
	Начальник ОЭиФ 
	Тогакова У.И.
	51-01-84
	2584

	7
	Начальник отдела безопасности 
	Гринев С.А.
	51-01-28
	2528

	8
	Диспетчер месторождения «Каракудук» 
	Имангалиева Ш.Б

Евжанова Д.А.
	51-47-48
	2700

	9
	Инженер по ОТ и Э
	Джумагалиев Н.М. 

Максимчук Э.
	51-47-67
	2787


Последовательность оповещения

при инциденте, аварии, несчастном случае, чрезвычайной ситуации,

ДТП, угрозе и проявлении террористического акта





















Контактные номера служб

	№
	*Государственные контролирующие органы
	Контактные                           телефоны

	1
	Департамент по ЧС Мангистауской области МЧС РК
	112, 42-68-00, 42-68-68

	2
	(ДЭМО) Департамент экологии Мангистауской области.
	30-12-89

	3
	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.
	50-19-09, 50-53-63

	4
	ДВД, РОВД по Мангистаускому району
	102, 8 (72931) 21-1-02

	5
	ГУ «Управление труда Мангистауской области»
	30-47-43, 30-47-45

	6
	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по МО
	52-66-93

52-66-60

	7
	Мангистауский  филиал ТОО «РЦШ ПВАСС»  (дежурный)
	21-12-52

	8
	Страховая компания АО «Страховая Компания «Евразия»
	8 (327) 258 43 36


 [image: image17.png]



Работник (очевидец)





Инженер по ОТ и Э - 2787


8 701 518 31 43


8 702 411 80 88


Инженер по ПБ и ПК - 2726


8 701 737 29 55


Инженер по ППБ/


Инженер по ППБ и ПБ - 2670


8 701 381 98 17


8 701 484 89 64








Руководитель объекта (мастер)





Диспетчер


месторождения Каракудук


8 (7292) 514-755


8 (7292) 514-766


8 701 773 07 48


8 702 999 46 70


8 701 528 59 69


8 702 718 1803





Пожарное депо - 2701


Мед. пункт - 2703








Заместитель


генерального директора


по производству - главный инженер - 2506


8 (7292) 510-106


8 701 518 20 37


8 701 026 95 04








Начальник отдела 


ОТ, ПБ и Э - 2637


8 (7292) 515-537


8 701 777 22 83











Начальник цеха - 2712


8 (7292) 514-747


8 (7292) 514-750


8 701 973 15 13


8 701 514 98 54


8 701 625 78 98








Начальник отдела безопасности - 2528


8 (7292) 510-128


8 701 513 49 85











Генеральный директор


8 (7292) 510-100








Заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и Э - 2640


8 (7292) 515-528


8 701 880 00 67











FIOC


8 701 748 04 66


8 701 788 05 14


8 701 026 61 41


8 (7272) 266-66-77


doc@fioc.kz








Уполномоченные государственные органы








Экономист 


(отв. лицо за организацию страховой защиты) - 2570


8 (7292) 510-170


8 701 243 09 07
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