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Аннотация

Данным проектом предлагаются к установлению нормативы допустимых выбросов (НДВ) к «Плану горных работ по добыче песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального) на грунтовом резерве № 3 Кендерли  для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области»».

В проекте содержатся краткие сведения о предприятии: ТОО «Ақ жол күрылыс», технологических процессах, источников выделения и источников выбросов вредных веществ в атмосферу, выполнена инвентаризация источников выбросов, приведены расчеты рассеивания, предлагаются нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию и по источникам. 

Нормативы предельно допустимых выбросов разработаны для 5 неорганизованных источников загрязнения атмосферы (ИЗА) и 1 организованного ИЗА, выделяющего в атмосферу 10 загрязняющих веществ (ЗВ) (табл.3.7.1.).
Суммарный валовый выброс вредных веществ на перспективу (max) 4,841189 т/год,

 в том числе: 

- газообразных – 0,56043 т/год (ЗВ – 0301, 0304, 0330, 0337, 1325, 2754, 0333);

- твердых – 4,280759 т/год (ЗВ – 0328, 0703, 2908)
Год достижения ПДВ – 2026 год.
Качественные и количественные характеристики выбросов вредных веществ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Проект разработан на срок 2026-2027 гг.

На период разработки нормативов ПДВ не выявлено превышений предельнодопустимых концентраций (ПДК) от источников выбросов по всем загрязняющим веществам на границе жилой зоны (жилая зона отсутствует). Поэтому для всех выбрасываемых загрязняющих веществ нормативы ПДВ предлагается установить на существующем уровне.
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1.1 Введение

Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу разработан в соответствии:
· Договором между ТОО «Ақ жол күрылыс» (заказчик) и ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» (исполнитель);

· Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

· «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»;

· Другими нормативно-правовыми документами.

Исходные данные для разработки проекта представлены заказчиком - ТОО «Ақ жол күрылыс».

Настоящим проектом предусматривается расчет выброса загрязняющих веществ, определение СЗЗ при производстве горных работ по добыче песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального) на грунтовом резерве № 3 Кендерли  для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области». 

Содержание и форма Проекта приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами.
2.1 Общие сведения об операторе

	Полное наименование организации
	Товарищество с ограниченной ответственностью

«Ақ жол күрылыс»

	Краткое наименование организации
	ТОО «Ақ жол күрылыс»

	Юридический адрес
	130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Таушыкский с.о., с.Таушык, улица Ардагерлер, дом № 16.

	Фактический адрес
	Актау, Мангистауская область,

Промышленная зона 9 / участок 42

	Телефон
	+7 7292 305-506

+7 7292 305 504,

	e-mail
	akzholkurylys@azhkgroup.kz, AKZHOLKURYLYS@MAIL.RU

	БИН
	030940002856

	Руководитель
	Генеральный директор Каримбаев А.К.


В административном отношении Гр№3 «Кендерли» находится  на   территории Каракиянского района и расположен в в 32 км на юг от г.Жанаозен
Состав предприятия:

- 1 карьер;

- площадка административно-бытовых помещений;

- подъездные и внутрикарьерные автодороги (существующие, грунтовые)

Учитывая ландшафтно-климатические условия района размещения карьера и его удаленность от населенных пунктов, обустройство СЗЗ не предусматривается. 

В пределах СЗЗ жилые объекты отсутствуют..
Ближайшим населенным пунктом является г.Жанаозен находящимся на расстоянии 32 км на север от участка.

На площади месторождения здания и сооружения отсутствуют.
Географические координаты угловых точек участка.
	Номера угловых точек
	КООРДИНАТЫ

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	              43° 01' 05,65"́                                                                                           
	            52° 39' 36,26"́                                                                                           

	2
	              43° 01' 05,96"́                                                                                           
	            52° 39' 51,08"́                                                                                           

	3
	              43° 01' 09,50"́                                                                                           
	            52° 39' 57,57"́                                                                                           

	4
	              43° 00' 52,38"́                                                                                           
	            52° 40' 05,40"́                                                                                           

	5
	              43° 00' 54,80"́                                                                                           
	            52° 39' 42,89"́                                                                                           

	Площадь     0,2002кв.км,  (20,02,га).


Глубина разведки 6,0 м.
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3.1 Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

3.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

В административном отношении Гр№3 «Кендерли» находится  на   территории Каракиянского района и расположен в в 32 км на юг от г.Жанаозен
Добываемое сырье, представленное песками и глинистыми породами (суглинками), будет использоваться для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области»
Карьерное поле занимает весь участок в пределах выданных координат. Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, ненарушенной техногенными выработками.

Карьерное поле Гр№3 «Кендерли» занимает площадь в 200200 м2 в пределах участка и имеет неправильную форму с размером сторон в среднем ≈ 500х400 м. Поверхность участка  ровная. Абсолютные отметки рельефа изменяются от +170,0 м до +174,0 м.
Въезд в карьер располагается с западного борта.

Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.

Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.

Согласно санитарной классификации проектируемый карьер должен иметь санитарно-защитную зону радиусом от 100 до 300 м, («Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года №36447;, прил. 1, разд.4, п. 17, п/п 5). 

Срок эксплуатации карьера – 2 года (2026-2027 гг.).

Проектируемые к отработке запасы песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального) находятся на Государственном балансе и их количество, согласно Экспертного заключения. составляет 1279,549 тыс.м3.
Запасы классифицируются категорией С1. На отработку запасов грунтов получена Картограмма с координатами участка площадью 0,2002 км2. (прилож. 2). Согласно технического задания в 2026-2027 годах будут отработаны все запасы: Эксплуатационные запасы с учетом потерь составляют 1220,538 тыс. м3. 

Добываемое сырье будет использоваться в качестве грунта для отсыпки земляного полотна местных автомобильных дорог, других земляных конструкций, классифицированы в соответствии  с техзаданием.

Система разработки карьера

По способу развития рабочей зоны при добыче песка, глинистых пород и известняка (грунта полускального)  система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – объект строительства   по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области».
Режим работы

Режим работы карьера в 2026-2027 гг. - сезонный. Продолжительность рабочей недели – 7 дней, количество рабочих смен в сутки - 2, продолжительность рабочей смены –12 часов.

При таких условиях, исходя из производительности экскаватора, количество рабочих дней на добыче составит: в 2026 г. - 166 смен (83 рабочих дней), 2027 г. - 397 смен (194 рабочих дней).  Годовая задолженность оборудования, используемого на горных работах, отражена в таблицах 5.8.6.1 – 5.8.6.10 Плана горных работ

Горно-технологическое оборудование

На вскрышных работах:

- бульдозер SD23 Шантуй, 1 ед., тот же, что и на вспомогательных работах;

На добычных работах 

- экскаватор HYUNDAI R500LC-7  – 2 ед.

- автосамосвал на вывозе грунта HOWO ZZ3257M3641 – 13 ед.

На вспомогательных работах: 

- бульдозер SD23 Шантуй, 1 ед.,

- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,

- вахтовый автобус КАВЗ-3976, 1 ед.,

- автозаправщик. 1 ед.

Основными ингредиентами, загрязняющими окружающую среду при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы. Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

- вскрышные работы;

- экскавация и погрузка пород;

- транспортировка горной массы по карьерной дороге.

Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых горно-транспортных механизмов.

Согласно Техническому заданию (прилож. 1) производительность карьера по грунтам составляет, тыс. м3: в 2026-2027 гг. – 2026 г - 366,161; 2027 г. - 854,377. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены навесь период разработки карьера. По их количеству за 2026-2027 гг. определяется расчетный размер СЗЗ (СанП, 2022). Размер СЗЗ составляет 283 м.
Выбросы загрязняющих веществ по источникам при эксплуатации будут происходить: при зачистке вскрышных пород (бульдозер– ист. 6001), погрузке грунтов (экскаватор – ист. 6002), при транспортировке (автосамосвалы – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом  экскаватора, бульдозера (ист. 6005), от автономных ДЭС (ист. 0001).
3.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.

На предприятии отсутствует пылегазоочистное оборудование. Пылеподавление производится путем орошения водой пылящих поверхностей. Применяемое технологическое оборудование соответствует современному техническому уровню.
3.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

На предприятии используется технологическое оборудование отечественное (стран СНГ) и импортное, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню.

Обслуживающим персоналом периодически проводятся профилактические осмотры и ремонты. 

Оборудование предприятия находится в хорошем рабочем состоянии.

3.4 Перспектива развития учитывающая данные об изменениях производительности оператора

Перспектива развития карьера по добыче грунтов отражена в Плане горных работ и сведена в таблицу:
	Годы

работы карьера
	
	Горно-подготовительные
	По вскрыше (зачистка)
	Добычные
	Добыча

тыс.м3
	Погашаемые запасы

тыс.м3
	Всего по горной массе, тыс.м3

	
	
	
	
	
	Суглинок
	Песок
	Известняк
	Общие
	
	

	2026
	
	
	6,00
	
	65,1564
	37,4706
	263,5344
	366,161
	383,864
	372,161

	2027
	
	
	14,02
	
	152,0316
	87,431,4
	614,9136
	854,377
	895,685
	868,397

	Всего в действующий период
	20,2
	
	217,188
	124,902
	878,448
	1220,538
	1279,549
	1240,558

	Остаток на пролонгацию:
	0
	


3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	Источники выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы в год
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источника 
	Координаты на карте-схеме, м 
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющих

	
	
	
	 
	
	
	
	веществ

	
	
	
	 
	точечного ист./1конца линейного источника /центра площадного источника

 
	второго конца источника / длина, ширина площадного источника

 
	
	
	г/с
	т/год

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	 
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	 
	 
	2026 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Бульдозер SD-23 Шантуй
	38
	88
	Неорганизованный выброс
	6001
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0158
	0,0366

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0026
	0,006

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0077
	0,0177

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0099
	0,0229

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,0494
	0,1144

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000002
	0,0000004

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0148
	0,0343

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0514
	0,0069
	0,0161

	Экскаватор HYUNDAI R500LC-7 на погрузке товарного сырья
	1987
	27141
	Неорганизованный выброс
	6002
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1333
	0,9535
	2,2247

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0217
	0,1552
	0,3622

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,0646
	0,4621
	1,0781

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0833
	0,5959
	1,3902

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,4167
	2,9807
	6,9546

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,0000093
	0,0000217

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,125
	0,8942
	2,0862

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,2524
	1,8049
	4,2113

	Автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257M3641 на вывозе полезного ископаемого в пределах карьера (2026 г. - 7 шт.)
	4670
	10895
	Неорганизованный выброс
	6003
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	1,9435
	4,5341

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,3161
	0,7374

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,056
	0,9415
	2,1964

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	1,2138
	2,8318

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	6,0708
	14,1631

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000202
	0,0000471

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	1,8207
	4,2477

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0009
	0,0146
	0,0348

	Вспомогательные механизмы (4 шт)
	699,6
	1489,2
	Неорганизованный выброс
	6004
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,3017
	0,6443

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0490
	0,1047

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0768
	0,1504

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,1049
	0,2077

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	3,2667
	7,4314

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бензапирен
	0,00000120
	0,00000260
	0,00000548

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,4648
	1,0836

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,1434
	0,2789

	Заправка  ГСМ
	102
	96
	Неорганизованный выброс
	6005
	 
	 
	2
	2
	0333
	Сероводород
	0,000001
	0,0000032
	0,0000074

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,000399
	0,0011238
	0,0026224

	ДЭС
	664
	1548
	Организованный выброс
	1
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,0458
	0,0914
	0,213

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0074
	0,0148
	0,0346

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа 
	0,0039
	0,008
	0,0186

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0061
	0,012
	0,0279

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид 
	0,04
	0,0797
	0,1857

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000001
	0,00000015
	0,00000034

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид
	0,0008
	0,0016
	0,0037

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды С12-С19 
	0,02
	0,0398
	0,0929


Примечание 1. Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»
3.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

К главным причинам аварий следует отнести: 

•   полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

•   пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

•   ошибки обслуживающего персонала;

•   природные явления.

Аварийных выбросов на предприятии не предусмотрено.

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (ПДВ).

Аварийные и залповые выбросы на карьере не прогнозируются.
3.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Таблица 3.7.1.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с*
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год*
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) Азота диоксид
	-
	0,2
	0,04
	
	2
	0,0458
	0,213
	-

	0304
	Азот (II) оксид Азота оксид
	-
	0,4
	0, 06
	
	3
	0,0074
	0,0346
	-

	0328
	Углерод (Сажа)
	-
	0,15
	0,05
	
	3
	0,0039
	0,0186
	-

	0330
	Сера диоксид
	-
	0,5
	0,05
	
	3
	0,0061
	0,0279
	-

	0337
	Углерод оксид
	-
	5,0
	3,0
	
	4
	0,04
	0,1857
	-

	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	0,1 мкг/ 100м3
	
	1
	0,0000001
	0,00000034
	-

	1325
	Фомальдегид
	-
	0,05
	0,01
	
	2
	0,0008
	0,0037
	-

	2754
	Алканы С12-19
	-
	1,0
	-
	
	4
	0,020399
	0,0955224
	-

	0333
	Сероводород
	-
	0,008
	-
	
	2
	0,000001
	0,0000074
	-

	2908
	Пыль неорганическниже 20-70
	-
	0,5
	0,15
	
	3
	0,304700
	4,262159
	-

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0,4291001
	4,841189
	


*при максимальной производительности карьера
3.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям. Расчеты произведены на основании данных инвентаризации предприятия и методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик в списке литературы).
4.1 Проведение расчетов рассеивания

4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Климат района расположения грунтового резерва континентальный, сухой,  с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года – достаточно холодная зима и очень жаркое лето.

Характерны значительные суточные и годовые колебания температур воздуха. Малое количество выпадающих атмосферных осадков, высокая испаряемость. 

Климатические условия района строительства по данным метеостанции характеризуются следующими показателями:

· Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 34,80С;

· Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – (- 9,30С);

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 27,90С;

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого холодного месяца –   (-6,10С);

· Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с. Среднемесячная скорость ветра от 2,4 до 3,7 м/с, среднегодовая – 3,1 м/с.

Среднегодовое количество осадков по многолетним данным составляет 158 мм.

Снежный покров образуется с третьей декады декабря и может продолжатся  до середины марта, средняя многолетняя высота снежного покрова достигает 10-12 см, максимальная - 33-41 см, минимальная - 1-3 см. 

Таблица 4.1.1 Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей.
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	13
	24
	10
	11
	11
	12
	9
	10
	16

	Таблица 4.1.2.  Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек.

I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,9
	3,4
	3,7
	3,9
	3,4
	2,9
	2,4
	2,7
	2,8
	2,9
	2,9
	3,1
	3,1


4.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Для всех неорганизованных источников, расчет выполнен согласно: 

«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

По условиям Технического задания и, исходя из количества эксплуатационных запасов, годовая производительность карьера по полезному ископаемому составит 2026-2027 гг. 2026 г - 366,161; 2027 г. - 854,377 тыс. куб.м.. Годовая производительность карьера по горной массе отражена в Календарном плане горных работ. 

Расчет годового времени функционирования для источников сделан в разделе 5.8.

Выбросы загрязняющих веществ по источникам при эксплуатации будут происходить: при зачистке вскрышных пород (бульдозер– ист. 6001), погрузке грунтов (экскаватор – ист. 6002), при транспортировке (автосамосвалы – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом  экскаватора, бульдозера (ист. 6005), от автономных ДЭС (ист. 0001).
Расчет годовой продолжительности работ по операциям представлен в разделе 5.7 ПГР. 
	Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 001 Бульдозер (зачистка кровли полезной толщи)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Годовой объем отработки 2026 г. - 3604,5; 2027 г. - 8410,5 куб.м.
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	 
	
	0,020

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	 
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	 
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	 
	табл. 3.1.5
	0,8

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	 
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	 
	 
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	 
	табл. 3.1.7
	0,4

	Годовой объем перерабатываемых пород:                  
	2026 г.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	2670

	
	2027 г.
	
	
	
	6230

	Средневзвешанная объемная масса
	Q
	т/м3
	Из отчета
	1,35

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                                         
	2026 г.
	Gгод1
	т/год
	V  х Q
	3604,5

	
	2027 г.
	
	
	
	8410,5

	Сменная производительность бульдозера
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом                                табл. 4.8.6.4
	856

	Часовая производительность бульдозера
	Пбч
	м3/час
	Пб : 8
	71,33

	Количество перерабатываемой бульдозером породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	96,3

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы бульдозера в год:                                   
	2026 г.
	R
	час
	 Gгод1 : Gчас
	38

	
	2027 г.
	
	
	
	88

	Количество бульдозеров, работающих на карьере:     
	2026 г.
	 
	шт.
	 
	1

	
	2027 г.
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 :3600 х  (1-η)
	0,0514

	Валовый выброс:                                                                 
	2026 г.
	Мгод
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gгод х (1-η)
	0,0069

	
	2027 г.
	
	
	
	0,0161

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Бульдозер SD-23 Шантуй

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2026 г. - 38

	2027 г. - 88

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0,013
	0,49
	1,14
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0158
	0,0366

	
	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0026
	0,006

	
	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0077
	0,0177

	
	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0099
	0,0229

	
	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0494
	0,1144

	
	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000002
	0,0000004

	
	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0148
	0,0343


	Итоговые выбросы от источника выделения 001 Бульдозер SD-23 Шантуй
	

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0158
	0,0366

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0026
	0,006

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0077
	0,0177

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0099
	0,0229

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,0494
	0,1144

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000002
	0,0000004

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0148
	0,0343

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0514
	0,0069
	0,0161


	Источник загрязнения № 6002  Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 002 Экскаватор HYUNDAI R500LC-7 (экскавация и  погрузка  полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  более 10%.
	
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,03

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,04

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	 
	1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,7

	Годовой объем перерабатываемых пород:               
	2026 г.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	366161

	
	2027 г.
	
	
	
	854377

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	отчет с подсчетом запасов
	1,63

	
	
	
	
	

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2026 г.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	596842

	
	
	
	
	
	

	
	2027 г.
	
	
	
	1392635

	Сменная производительность экскаватора/погрузч.
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом -                               табл. 4.8.6.4
	2212

	Часовая производительность экскаватора/погрузч.
	Пбч
	м3/час
	Пб:tсм
	184,333333

	Количество перерабатываемой экскаватором породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	300,46

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы экскаватора в год:                                   
	2026 г.
	R
	час
	 
	1987

	
	2027 г.
	 
	 
	 
	4636

	Количество экскаваторов, работающих на карьере:  
	2026 г.
	 
	шт
	 
	2

	
	
	
	
	
	

	
	2027 г.
	
	
	 
	2

	Максимальный разовый выброс
	G1
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gчас х1000000/3600х (1-η)
	0,2524

	Валовый выброс:                                                              
	2026 г.
	М1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gгод х  (1-η)
	1,8049

	
	
	
	
	
	

	
	2027 г.
	
	
	
	4,2113

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Экскаватор HYUNDAI R500LC-7

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2026 г. - 1987

	2027 г. - 4636
	
	
	
	
	

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0,015
	29,81
	69,54
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1333
	0,9535
	2,2247

	
	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0217
	0,1552
	0,3622

	
	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,0646
	0,4621
	1,0781

	
	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0833
	0,5959
	1,3902

	
	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,4167
	2,9807
	6,9546

	
	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000013
	0,0000093
	0,0000217

	
	
	
	2732
	керосин
	30
	0,125
	0,8942
	2,0862


	Итоговые выбросы от источника выделения 002 Экскаватор HYUNDAI R500LC-7
	

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1333
	0,9535
	2,2247

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0217
	0,1552
	0,3622

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,0646
	0,4621
	1,0781

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0833
	0,5959
	1,3902

	0337
	Углерод оксид 
	0,4167
	2,9807
	6,9546

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000013
	0,0000093
	0,0000217

	2732
	Керосин 
	0,125
	0,8942
	2,0862

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,2524
	1,8049
	4,2113


	Источник загрязнения № 6003 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 003 Автосамосвал HOWO ZZ3257M3641 (транспортировка полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.3.1, 3.3.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	Вид работ: Автотранспортные работы 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,3

	Грузоподъемность транспорта
	G1
	т
	тех характеристика
	25

	
	
	
	
	

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	15

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,6

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2026 г.
	Nчас
	ходка
	Nгод : Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	5,3

	
	2027 г.
	
	
	
	5,3

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	 
	1,2

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2026 г.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	
	2027 г.
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1

	Кэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	 
	1,3

	Кэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=4,5) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Кэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	14,9

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2026 г.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	366161

	
	2027 г.
	
	
	
	854377

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2026 г.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	24575

	
	2027 г.
	
	
	
	57341

	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	11,4

	Количество часов работы в пределах карьера
	2026 г.
	R
	час
	 
	4670

	
	2027 г.
	
	
	
	10895

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьеров
	2026 г.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	194

	
	2027 г.
	
	
	
	453

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2026 г.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	
	2027 г.
	
	
	
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2026 г.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	6

	
	2027 г.
	
	
	
	6

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,0009

	Валовый выброс:                                                               
	2026 г.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0146

	
	
	
	
	
	

	
	2027 г.
	
	
	
	0,0348

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал HOWO ZZ3257M3641

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2026 г. - 4670

	2027 г. - 10895
	
	
	
	
	

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0,013
	60,71
	141,64
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	1,9435
	4,5341

	
	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,3161
	0,7374

	
	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,9415
	2,1964

	
	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	1,2138
	2,8318

	
	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	6,0708
	14,1631

	
	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000202
	0,0000471

	
	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	1,8207
	4,2477


	Итоговые выбросы от источника выделения 003 Автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257M3641
	

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	1,9435
	4,5341

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,3161
	0,7374

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,9415
	2,1964

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	1,2138
	2,8318

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	6,0708
	14,1631


	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000202
	0,0000471

	2732
	Керосин 
	0,1083
	1,8207
	4,2477

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0009
	0,0146
	0,0348


	Источник загрязнения № 6004 Неорганизованный выброс
	
	
	

	Источник выделения № 004 Вспомогательные механизмы и транспорт
	
	
	

	Расход ГСМ вспомогательными механизмами в 2026 г. и 2027 г.
	
	
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Диз.топливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	Дизельные

	Бульдозер 
	99,6
	232,2
	0,013
	-
	1,29
	-
	3,02
	-

	Поливом. Машина (1 ч в смену)
	166
	387
	0,013
	-
	2,16
	-
	5,03
	-

	Автозаправщик
	102
	96
	0,013
	-
	1,33
	-
	1,25
	-

	Всего
	 
	 
	 
	4,78
	 
	9,3
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина (2 ч в смену)
	332
	774
	-
	0,014
	-
	4,65
	-
	10,84

	Всего
	 
	 
	-
	 
	 
	4,65
	 
	10,84

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе вспомогательных механизмов
	
	

	Расчет проведен по формулам:
	
	

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с: G = (N * Т ) * 103 / 3600
	
	

	Валовый выброс 3В, т/год: М = G * R * 3600 / 10^6,
	
	

	где:
	
	

	N – расход топлива, т/час,
	
	

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т
	
	

	R – время работы
	
	

	Расчет приведен в таблице
	
	


	Наименование механизмов
	Расход топлива,                        N
	Время работы,   R
	Код ЗВ
	Наименование                                  ЗВ
	Удельный выброс, кг/т                Т
	Выбросы, г/сек,                                                          G       
	Выбросы, т/год

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дизельные ДВС

	Бульдозер 
	0,013
	99,6
	232,2
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0414
	0,0966

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0067
	0,0157

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0201
	0,0468

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0259
	0,0604

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,1295
	0,3019

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000041
	0,00000097

	
	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0388
	0,0906

	Поливомоечная машина
	0,013
	166
	387
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0691
	0,161

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0112
	0,0262

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0334
	0,078

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0432
	0,1006

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,2158
	0,5031

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000069
	0,00000161

	
	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0647
	0,1509

	Автозаправщик
	0,013
	102
	96
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0424
	0,0399

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0069
	0,0065

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0206
	0,0193

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0265
	0,025

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,1326
	0,1248

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000042
	0,0000004

	
	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0398
	0,0374

	Карбюраторные ДВС

	Вахтовая 
	0,014
	332
	774
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,1487
	0,3468

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0242
	0,0563

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,58
	0,0023
	0,0027
	0,0063

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	2
	0,0078
	0,0093
	0,0217

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	600
	2,3333
	2,7888
	6,5016

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00023
	0,0000009
	0,00000107
	0,0000025

	
	
	
	
	2732
	Бензин
	100
	0,3889
	0,4648
	1,0836

	Итоговые выбросы от источника выделения 004 Вспомогательные механизмы
	

	
	
	
	 
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,3017
	0,6443

	
	
	
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0490
	0,1047

	
	
	
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0768
	0,1504

	
	
	
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,1049
	0,2077

	
	
	
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	3,2667
	7,4314

	
	
	
	 
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,00000260
	0,00000548

	
	
	
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,4648
	1,0836

	
	
	
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,1434
	0,2789

	      Примечание: выбросы (г/с) взяты по максимальному показателю, т.к. в карьере будет работать один механизм
	


	Источник загрязнения № 6005 Неорганизованный выброс
	
	
	

	Источник выделения № 005 Заправка ГСМ
	
	
	

	Расход топлива карьерными механизмами и автотранспортом в 2026 г., 2027 г.
	
	
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	Дизельные

	Бульдозер (вскр.+всп.)*
	137,6
	320,2
	0,013
	 
	1,79
	
	4,16
	 

	Экск./погруз.*
	1987
	4636
	0,015
	 
	29,81
	 
	69,54
	 

	Автосамосвал - 13 ед.
	11632
	27141
	0,013
	 
	151,22
	
	352,83
	 

	Поливом. машина
	166
	387
	0,013
	 
	2,16
	 
	5,03
	 

	Автозаправщик
	102
	96
	0,013
	 
	1,33
	
	1,25
	 

	ДЭС*
	664
	1548
	0,004
	 
	2,66
	 
	6,19
	 

	Всего
	 
	 
	 
	 
	188,95
	
	439
	 

	В т.ч. – заправка на карьере
	 
	 
	 
	 
	34,25
	 
	79,89
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина
	332
	774
	 
	0,014
	 
	 
	4,65
	 
	10,84

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,65
	 
	10,84

	Примечание: На месте ведения работ осуществляется заправка бульдозера, экскаватора и ДЭС. Объем заправки на месте ведения работ – 34,25 т в 2026 г.; 79,89 т в 2027 г..
	
	

	Автомобили заправляются на стационарных АЗС.
	
	

	Список литературы:
	
	

	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9
	
	

	Нефтепродукт: Дизельное топливо
	
	

	Климатическая зона: третья(прил. 17).
	
	


	Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Max. концентрация паров д/т при заполнении баков
	Сmax
	г/м3
	прил. 12
	3,92

	Расход ГСМ карьерными механизмами
	2026 г.
	VКМ
	т
	 
	34,25

	
	2027 г.
	
	
	
	79,89

	
	2026 г.
	
	м3
	 
	40,76

	
	2027 г.
	
	
	
	95,07

	Количество отпускаемого дизельного топлива в осенне-зимний период
	2026 г.
	QOZ
	м3
	 
	0

	
	2027 г.
	 
	 
	 
	 

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМOZ
	г/м3
	прил. 15
	1,98

	Количество отпускаемого дизельного топлива в весенне-летний период
	2026 г.
	QVL
	м3
	 
	40,76

	
	2027 г.
	
	
	 
	95,07

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в весене-летний период 
	CАМVL
	г/м3
	прил. 15
	2,66

	Производительность одного рукава ТРК
	VTRK
	м3/час
	 
	0,4

	Количество одновременно работающих рукавов ТРК
	NN
	 
	 
	1

	Время работы автозаправщика
	2026 г.
	R
	час
	Vкм (м3)/0,4
	102

	
	2027 г.
	
	
	
	96

	Примесь: Пары нефтепродуктов (2754 - Алканы C12-19; 0333 - Сероводород)

	Максимальный выброс при заполнении баков 
	Gв
	г/сек                 
	9.2.2                 Cmax*VТRK/3600
	0,0004

	Выбросы при закачке в баки горных механизмов
	2026 г.
	МВА
	т/год                 
	9.2.2                                                      (CАМOZ*QOZ + CАМVL*  QVL)*10^(-6)
	0,000108

	
	2027 г.
	
	
	
	0,000253

	Удельный выброс при проливах
	J
	г/м3
	 
	50

	Выбросы паров дизельного топлива при проливах на ТРК
	2026 г.
	МPRA
	т/год                 
	9.2.8          0,5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)
	0,001019

	
	2027 г.
	
	
	
	0,0023768

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2026 г.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,001127

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,0011238

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	0,0000032

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2027 г.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,0026298

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,0026224

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	0,0000074

	Максимальный разовый выброс:
	G
	г/сек                
	 
	 

	2754 Алканы С12-19
	
	
	99,72*Gв/100
	0,000399

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Gв/100
	0,000001


Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс

Источник выделения № 001  Дизель-генератор

Список литературы: МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004
Дизельное топливо. 20 кВт типа ЭДС-20-Т/230, 1 ед, номинальная мощность  ДЭС 20 кВт (группа А), годовой расход топлива: 2026-  2,14 т, 2027 г. – 0,86 т.

Максимальный выброс i-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле: 
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, г/с, где:

еi -
выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт(ч (таблица 1);

Рэ - 
эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической документации завода-изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки; 1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек».

 Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:
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, т/год, где:

qi -
выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (таблица 3);

Bгод - 
расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т. (берется по отчетным данным об эксплуатации установки); 

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т». 

Максимальный разовый выброс

	Код ЗВ
	Примесь
	еi
	Выброс г/с

	
	Азота оксиды 
	10,3
	0,0458

	0301
	Азота диоксид*
	
	0,0366

	0304
	Азота оксид*
	
	0,006

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0,7
	0,0039

	0330 
	Сера диоксид 
	1,1
	0,0061

	0337 
	Углерод оксид 
	7,2
	0,0400

	0703 
	Бенз(а)пирен 
	0,000015
	0,0000001

	1325
	Формальдегид
	0,15
	0,0008

	2754 
	Углеводороды С12-С19 
	3,6
	0,0200


* расчет произведен по формулам: MNO2 = 0,8хС∑NО2;NО ; MNO = 0,65х(1-0,8)хС∑NО2;NО
Валовый выброс 

	
	Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс
	

	
	Источник выделения № 001  Дизель-генератор
	

	Код ЗВ
	Наименование
	qi
	Выброс вещества, т/год
	ПДК средне​суточная,
	ОБУВ ориентир, безопасн. УВ, мг/м3
	Класс опас​ности 

	
	 вещества
	
	2026 г.
	2027 г.
	мг/м3 
	
	 

	 
	Азота оксиды, в т.ч. 
	43
	0,1142
	0,2662
	0.04 
	 
	2

	0301
	Азота диоксид*
	 
	0,0914
	0,213
	0,04
	 
	2

	0304
	Азота оксид*
	 
	0,0148
	0,0346
	0,04
	 
	2

	0328
	Сажа 
	3
	0,008
	0,0186
	0,05
	 
	3

	0330
	Сера диоксид
	4,5
	0,012
	0,0279
	0,05
	 
	3

	0337
	Углерод оксид 
	30
	0,0797
	0,1857
	3
	 
	4

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,000055
	0,00000015
	0,00000034
	0.000001 
	 
	1

	1325
	Формальдегид
	0,6
	0,0016
	0,0037
	0,003
	 
	2

	2754
	Углеводороды С12-С19 
	15
	0,0398
	0,0929
	1
	 
	4

	 
	ВСЕГО: 
	 
	0,24730015
	0,57640034
	 
	 
	 

	* расчет произведен по формулам: MNO2 = 0,8хС∑NО2;NО ; MNO = 0,65х(1-0,8)хС∑NО2;NО


4.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.

На основе расчетов для каждого источника эмиссий и объекта в целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов исходя из целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе области воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в близрасположенных селитебных территориях.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Согласно разделу 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК.

Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие. Выбросы всех загрязняющих веществ (г/с, т/год) предложены в качестве нормативов допустимых выбросов и устанавливаются в 2026-2027 годах. 
Нормативы выбросов по источникам и по годам представлены в таблицах 4.3.1.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию при эксплуатации карьера в 2026-2027 гг.
Таблица 4.3.1.
	Карьер ТОО «Ақ жол күрылыс», карьер УЧ. «ГР3 КЕНДЕРЛИ»
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	Год достижения ПДВ

	
	
	
	Существ. положение – новая разработка
	на 2026 г
	на 2027 г
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0301
	Азота диоксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0458
	0,0914
	0,0458
	0,213
	0,0458
	0,213
	2027 г.

	0304
	Азота оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0074
	0,0148
	0,0074
	0,0346
	0,0074
	0,0346
	

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0039
	0,008
	0,0039
	0,0186
	0,0039
	0,0186
	

	0330
	Сера диоксид 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0061
	0,012
	0,0061
	0,0279
	0,0061
	0,0279
	

	0337
	Углерод оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,04
	0,0797
	0,04
	0,1857
	0,04
	0,1857
	

	0703
	Бенз/а/пирен
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0000001
	0,00000015
	0,0000001
	0,00000034
	0,0000001
	0,00000034
	

	1325
	Фомальдегид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0008
	0,0016
	0,0008
	0,0037
	0,0008
	0,0037
	

	2754
	Алканы С12-19
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,02
	0,0398
	0,02
	0,0929
	0,02
	0,0929
	

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0,1240001
	0,24730015
	0,1240001
	0,57640034
	0,1240001
	0,57640034
	

	0333
	Сероводород
	6005
	Заправ.ГСМ
	-
	-
	0,000001
	0,0000032
	0,000001
	0,0000074
	0,000001
	0,0000074
	2027 г.

	2754
	Углевод. С12-19
	6005
	ГСМ
	-
	-
	0,000399
	0,0011238
	0,000399
	0,0026224
	0,000399
	0,0026224
	

	2908 
	Пыль неорганическая 20-70% SiO2 
	6001
	бульдозер
	-
	-
	0,0514
	0,0069
	0,0514
	0,0161
	0,0514
	0,0161
	

	
	
	6002
	экскаватор
	-
	-
	0,2524
	1,8049
	0,2524
	4,2113
	0,2524
	4,2113
	

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	-
	-
	0,0009
	0,0146
	0,0009
	0,0348
	0,0009
	0,0348
	

	Итого по 2908
	
	
	0,304700
	1,826400
	0,304700
	4,262159
	0,304700
	4,262159
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,305100
	1,827527
	0,3051
	4,2647885
	0,3051
	4,2647885
	

	Всего по предприятию
	 
	 
	0,429100
	2,074827
	0,4291001
	4,841189
	0,4291001
	4,841189
	2027 г.


4.4 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.

Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства оператором на карьере не предусматривается.
4.5 Уточнение границ области воздействия объекта.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).

Пределы области воздействия на графических материалах территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями. Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.
Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Расчет производился согласно п.5 ОНД-86. Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций по разработке и транспортировке горной массы.

4.6 Данные о пределах области воздействия.

Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке Гр№3 «Кендерли» (карьере), превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, равной 283 м от источников выбросов, не наблюдается. Указанный размер СЗЗ соответствует Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447; (приложение 1. раздел 4. п.17. пп.5).

Учитывая ландшафтно-климатические условия района размещения карьера и его удаленность от населенных пунктов, обустройство СЗЗ не предусматривается. 

Вблизи СЗЗ на Гр№3 «Кендерли» для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области»  в Каракиянском районе Мангистауской области (карьера) отсутствуют сторонние объекты.
4.7 Расположение заповедников, музеев и памятников архитектуры в районе размещения объекта. 

В районе размещения объекта и на прилегающей территории заповедников, музеев и памятников архитектуры, влияющие на качество атмосферного воздуха не расположены.
5.1 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

5.1 План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусло​виях (НМУ) разрабатываются в соответствии с РД 52.04-85 [II]. При НМУ необходимо переходить на другой режим работы и сократить уровень выброса вредных веществ в атмосферу примерно от 10% до 40%. К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся сильные инвер​сии, пыльные бури, штиль, туман и дымка.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Гидрометцентра о возможном опасном росте концен​траций примесей в воздухе вредных химических веществ, в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуще​ствляет подразделение Госкомгидромета Мангистауской области. Контроль выпол​нения мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии.

В соответствии с РД 52.04.52-85 предусматривается разработка мероприятий для источников, дающих наибольший вклад в общую сумму загрязнения атмосферы.

При работе ТОО «Ақ жол күрылыс» основными технологическими процессами, при которых в атмосферу происходят максимальные выбросы, являются:

- при проведении бульдозером вскрышных пород;

- при погрузке горной массы;

- при перевозке автосамосвалами полезного ископаемого;

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий разработаны  для трех режимов работы.

Первый режим работы.

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы до 20%. Мероприятия, проводимые для обеспечения первого режима работы, носят организационно-технический характер и не влекут за собой снижение производительности выпускаемой продукции. К этим мероприятиям относятся:

• усиление орошения водой;

• отмена всех профилактических и ремонтных работ на технологическом оборудовании на время НМУ;

• дополнительный контроль за выполнением технологического регламента;

• запрещение работ оборудования в форсированном режиме 

Второй режим работы

Мероприятия для второго режима включают все вышеперечисленные меро​приятия, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, сопровождающиеся снижением производительности производства на 15-20%.

Второй режим НМУ предусматривает сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на 40%. Эти мероприятия включают в себя:

• отмена работ рыхления;

Третий режим работы

Мероприятия для третьего режима включают все вышеперечисленные мероприятия, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, сопровождающиеся дальнейшим снижением производительности производства на 15-20%.

Эти мероприятия включают в себя:

• отмена добычных работ;

• отмена заправки карьерной техники топливом.
5.2 Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.
5.3 Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.

Согласно РГП «Казгидромет» НМУ на данной территории не ожидаются, в соответствие с этим обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию не предусмотрено.
5.4 Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ
Расчет платежей выполнен исходя из следующих условий: плата за выбросы от двигателей всех мобильных (передвижных) источников учитывается в плате за общее количество потребленного ими за год топлива. 

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вычисляется по формуле:

Сiвыб = Нi выб х ΣMi выб , где: Сiвыб – плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП), Нi –  ставка платы за выбросы i-оro загрязняющего вещества (МРП/тонн), ΣMi выб – суммарная масса всех разновидностей i-оro загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн); 

Расчет ориентировочной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 год  представлен в таблице 5.4.1. 
 Таблица 5.4.1.
	Код ЗВ / наименование ЗВ
	Количество выбросов ВВ т/год  
	Нi 
	Плата Сiвыб,

	
	Ki,
	
	

	
	усл. т/т 
	
	

	
	юсов ВВ
	
	

	
	mhj, усл. т/год 
	
	

	
	ΣMi выб т/год
	МРП
	МРП/год
	Тенге/год*

	2026 г.

	0301 Азота диоксид 
	0,0738
	20
	1,828
	7906,1

	0304  Азота оксид
	0,012
	20
	0,296
	1280,2

	0328 Углерод сажа
	0,0064
	24
	0,192
	830,4

	0330 Сера диоксид
	0,0096
	20
	0,24
	1038

	0337 Углерод оксид
	0,0643
	0,32
	0,025504
	110,3

	0703 Бен/а/пирен
	0,00000012
	996600
	0,14949
	646,54

	1325 Формальдегид
	0,0013
	332
	0,5312
	2297,44

	2754 Алканы С12-19
	0,0325817
	0,32
	0,01309562
	56,64

	0333 Сероводород
	0,0000011
	124
	0,0003968
	1,72

	2908 Пыль неорганическая: 20-70 % SiO2
	0,4858
	10
	18,264
	78991,8

	Всего
	21,5396864
	93159,14

	Примечание*  ставка за тонну, 1 МРП – 4325 тенге


Таблица 5.4.2.

	Размер платы за выбросы от передвижных источников производится по формуле:

	Сi пер. ист. = Нi пер. ист х Mi пер. ист , где:

	Сiпер. ист - плата за выбросы ЗВ от передвижных источников (МРП);

	Нi пер. ист – ставка платы за выбросы i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн). Ставка платы составляет по дизтопливу 0,9 МРП, по неэтилированному бензину 0,66 МРП.

	Mi пер. ист – масса  i-гo вида топлива, сожженного за отчетный период.

	При расчете платежей учтен расход топлива передвижными источниками, представленный в таблице 12.4.1.

	Сi пер. ист  = 186,2938 х 0,9 + 4,65 х 0,66 = 170,73 МРП (738407,25 тенге).

	В целом примерно плата за природопользование в 2026 г. году составит МРП (тенге):

	Побщ = 21,54 + 170,73 = 192,27 МРП (831567,75 тенге)


6.1 Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90).

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам контроля возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме № 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется силами предприятия, либо органи​зацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках.

Контроль за источниками выбросов проводится двумя способами:

- расчетными методами с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов;

- прямыми замерами концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны.

Согласно последним рекомендациям («Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97) «соответствие величин фактических выбросов источника загрязнения атмосферы нормативным значениям надо проверять инструментальными или инструментально-лабораторными методами во всех случаях, когда для этого имеются технические возможности».

На данном предприятии метод контроля на источниках выбросов расчетный, на контрольных точках на границе СЗЗ – инструментальный.

Источники подлежат систематическому контролю не реже 1 раз в квартал. 

Контроль выбросов расчетным методом.

На контрольных точках контроль инструментальный с привлечением лаборатории. Периодичность контроля – 1 раз в год.

План-график проведения контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов приведен в таблице 6.1. Контрольные значения величин концентраций в расчетных точках представлены в таблице 6.2.
	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, «Гр3 Кендерли», для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» ТОО "Ақ жол күрылыс"

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
	выбросов ПДВ
	Кем
	Методика

	N конт
	цех, участок.
	вещество
	чность
	контроля
	
	осуществляет
	проведения

	роль-
	/Координаты
	
	контро-
	в перио-
	
	
	ся  контроль
	контроля

	ной
	контрольной
	
	ля
	ды НМУ
	г/с
	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.0458
	51.3318255
	Лабораторией

предприятия,

либо

организацией,

привлекаемой

предприятием

на договорных

началах
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0074
	8.2937884
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0039
	4.37105064
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0061
	6.83677152
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.04
	44.8312887
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000001
	0.00011208
	
	

	
	
	(54)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	0.0008
	0.89662577
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.02
	22.4156443
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	6001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, «Гр3 Кендерли», для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» ТОО "Ақ жол күрылыс"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.0586
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6002
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1333
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0217
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0646
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0833
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.4167
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000013
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.125
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.26663
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, «Гр3 Кендерли», для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» ТОО "Ақ жол күрылыс"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6003
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	0.0008
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6004
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1244
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0202
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0023
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, «Гр3 Кендерли», для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» ТОО "Ақ жол күрылыс"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	6005
	Карьер
	Сероводород (Дигидросульфид)
	
	
	0.000001
	
	
	

	
	
	(518)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.000399
	
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	1
	54782/32308
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.16058
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.02611
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.06505
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.098
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49803
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.0000016
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.14849
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14669
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.15359
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, «Гр3 Кендерли», для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» ТОО "Ақ жол күрылыс"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2
	55136/32035
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15902
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02586
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.0671
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09787
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49697
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.00000177
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.12942
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14683
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.18724
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	3
	54816/31672
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15929
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.0259
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.07268
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Жанаозен, «Гр3 Кендерли», для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» ТОО "Ақ жол күрылыс"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09775
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49776
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000159
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.17043
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14664
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.13888
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	4
	54482/31982
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15963
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02595
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.05969
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09668
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49619
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000171
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.18719
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Жанаозен, «Гр3 Кендерли», для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» ТОО "Ақ жол күрылыс"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14478
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.14518
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	Жанаозен, «Гр3 Кендерли», для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» ТОО "Ақ жол күрылыс"

	Контрольная точка
	Наименование  контролируемого
	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра

	
	вещества
	

	но-
	координаты, м
	
	направление
	опасная
	концентрация

	мер
	
	
	ветра,  град
	скорость, м/с
	мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	54782
	32308
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	175
	1.09
	0.16058

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	175
	1.09
	0.02611

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	172
	11.37
	0.06505

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	175
	1.09
	0.098

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	175
	1.09
	0.49803

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	178
	11.06
	0.0000015964

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	183
	4.51
	0.14849

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	175
	1.09
	0.14669

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	167
	10.89
	0.15359

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	2
	55136
	32035
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	263
	1.33
	0.15902

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	263
	1.33
	0.02586

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	266
	10.82
	0.0671

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	263
	1.34
	0.09787

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	263
	1.33
	0.49697

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	263
	11.53
	0.0000017738

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	260
	5.49
	0.12942

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	263
	1.34
	0.14683

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	265
	10.08
	0.18724

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 6.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	Жанаозен, «Гр3 Кендерли», для выполнения работ по проекту «Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения КZ12-03 «Жетыбай-Жанаозен-гр. Республики Туркменистан (п/п Темирбаба) км 69-179 Мангистауской области» ТОО "Ақ жол күрылыс"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	3
	54816
	31672
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	359
	1.07
	0.15929

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	359
	1.07
	0.0259

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	3
	11.07
	0.07268

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	359
	1.24
	0.09775

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	359
	1.07
	0.49776

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	2
	11.04
	0.0000015888

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	350
	3.66
	0.17043

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	359
	1.24
	0.14664

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	6
	12.00
	0.13888

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	4
	54482
	31982
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	89
	1.27
	0.15963

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	89
	1.27
	0.02595

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	84
	12.00
	0.05969

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	89
	1.27
	0.09668

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	89
	1.27
	0.49619

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	90
	11.53
	0.0000017058

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	92
	3.08
	0.18719

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	89
	1.28
	0.14478

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	85
	12.00
	0.14518

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	


СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014                                                              сформирована 02.09.2026 14:17)
      Город     :017  Жанаозен.

      Объект    :0036 Уч. «Гр3 Кендерли», реконстр. дорог ТОО "Ақ жол күрылыс.

      Вар.расч. :1    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  13.2909 |   4.9334 |   0.8085 |нет расч. |   0.8028 |   5 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   1.0805 |   0.4007 |   0.0657 |нет расч. |   0.0652 |   5 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  19.3083 |   6.8648 |   0.5014 |нет расч. |   0.4845 |   5 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   3.2363 |   1.1736 |   0.1982 |нет расч. |   0.1960 |   5 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0009 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   1 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.6497 |   0.6167 |   0.1008 |нет расч. |   0.0996 |   5 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   7.9315 |   2.0722 |   0.1820 |нет расч. |   0.1773 |   5 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   0.0091 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   1 | 0.0500000 |  2  |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|   0.4188 |   0.4170 |   0.0387 |нет расч. |   0.0374 |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2732 | Керосин (654*)                  |   2.0186 |   0.7335 |   0.1239 |нет расч. |   0.1223 |   4 | 1.2000000 |  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   0.0141 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   2 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  17.5537 |  14.167  |   0.6368 |нет расч. |   0.6241 |   3 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   3.2371 |   1.1738 |   0.1983 |нет расч. |   0.1960 |   6 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  16.5271 |   6.1070 |   1.0051 |нет расч. |   0.9988 |   5 |           |     |

| __39 | 0333 + 1325                     |   0.0099 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   2 |           |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) - только для модели МРК-2014

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных

     точек) приведены в долях ПДК.
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